采购需求

第一节  采购清单一览表

	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	备注
	节能产品
	进口产品

	包1
	2032000.00
	快速保洁车（大）
	详见第五章采购需求
	13辆
	130000.00
	区环卫中心
	(
	(

	
	
	快速保洁车（小）
	详见第五章采购需求
	5辆
	40000.00
	东风湖公园管理中心
	(
	(

	
	
	小型三轮车（洒水）
	详见第五章采购需求
	7辆
	280000.00
	城西所
	(
	(

	
	
	240L垃圾桶
	详见第五章采购需求
	1700个
	425000.00
	区环卫中心
	(
	(

	
	
	120L垃圾桶
	详见第五章采购需求
	300个
	60000.00
	区环卫中心
	(
	(

	
	
	两分类果皮箱
	详见第五章采购需求
	200个
	260000.00
	东风湖公园管理中心
	(
	(

	
	
	不锈钢勾臂箱（3立方）
	详见第五章采购需求
	93个
	837000.00
	收费所19个、木里港34个、金凤桥40个（以实际数量为准）
	(
	(


注：

1.“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

3.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4.投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

5.进口产品：上表“进口产品”栏标注“允许”的设备已经通过主管部门审核同意，接受进口产品参与投标，未标注“允许”的拒绝进口产品参与投标。

6.强制节能产品：上表“是否为强制节能产品”栏中标注“是”的为强制节能产品，投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。
7.售后服务承诺书：上表“售后服务承诺书”栏标注“需要提供”，则需提供投标人出具的售后服务承诺书复印件（内容要求注明项目名称、政府采购编号、货物名称及提供设备免费维保年限、范围及保修条件等）到投标文件中；

8.核心产品：上表“是否为核心产品”栏中标注“是”的为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一个有效投标人处理。

9.投标产品彩页：上表“彩页或演示栏”有明确要求的设备按招标要求提供产品彩页，则需要提供投标产品制造商统一印制的中文彩页宣传资料或制造商官网彩色打印资料（并提供官链接），如未提供可以按一条负偏离处理。
第二节  技术要求

（一）快速保洁车（大）

一、技术参数：

★1.外形尺寸：≥2675×1010×1680mm；

2.总质量：≥455kg；

3.整备质量：≥160kg；

4.轴距：≥1670kg；

5.轮胎规格：≥3.00-12 

6.电机：≥ 1.2kw；

7.轮距：≥750mm；

以上技术参数必须提供（车辆在国家工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》公告参数截图，加盖鲜章。）

8.电池：≥60V60AH磷酸铁锂电池

9.垃圾箱有效容积≥500L；

10.脚踩机械式后轮鼓刹+右手把式软轴前轮制动+手动机械驻车制动

11.LED照明大灯/转向灯/刹车灯/行车灯/警示灯/电喇叭/倒车语音

12.车架：需采用整体焊接，需采用国标Q235钢材或以上,钢材厚度≥2.5mm.

13.车厢：箱体设计符合环卫需求，全密闭结构，箱盖设有盖中盖结构，可杜绝作业中的垃圾滴漏飞扬。箱体可旋转，垃圾可一次性倾倒，显著提高工作效率，为了保护箱体在工作中不受损坏，箱体后面应设计有尼龙轮，采用100%高密度聚乙烯(PP)一次注模成型（容积500L），具有耐酸碱性、耐腐蚀性的优良性能。

14.车篷：具备遮雨棚，板材≥1.2mm

（二）快速保洁车（小）

一、技术参数：

★1.外形尺寸：≥1810×650×1100mm；

2.总质量：≥251kg；

3.整备质量：≥101kg；

4.轴距：≥1240kg；

5.轮胎规格：≥前3.00-10 后3.00-10；

6.电机：≥ 1.2kw；

7.额定载客（含驾驶员）：≥2人；

以上技术参数必须提供（车辆在国家工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》公告参数截图，加盖鲜章。）
8.电池：≥72V20AH磷酸铁锂电池

9.其他配置：前后钢丝防爆真空胎，前后双碟刹，液晶仪表，LED透镜大灯，加厚车架，应配备专用尾厢，配备爆闪灯，满足巡逻安全警示需求。

（三）小型三轮车（洒水）

一、技术参数：

★1.外形尺寸：≥3120x1115x1695mm；

2.总质量：≤1140kg；

3.额定载质量：≥420kg

4.整备质量：≥320kg；

5.轴距：≥2060mm；

6.电机：≥ 1.5kw；

7.轮距：≥950mm；

以上技术参数必须提供（车辆在国家工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》公告参数截图，加盖鲜章。）
8.行走电池：≥60V60AH磷酸铁锂电池，工作电池≥60V200AH磷酸铁锂电池；
9.厢体：外厢体应为不锈钢材质折弯成型无缝焊接并镀膜镀光、高温烤漆。内水箱采用聚丙烯(PP)复合材料一次性注塑成型，实际容积≥600L，设置溢流、液位显示装置以及排水装置；

10.高压水泵应采用动力电池驱动形式，电动机功率不低于4000W，压力不小于18MPa且压力可调，具有卸载启动功能和防无水运转保护功能；

11.脚踩机械式后轮鼓刹+右手把式软轴前轮制动+手动机械驻车制动；

12.LED照明大灯/转向灯/刹车灯/行车灯/警示灯/电喇叭/倒车语音；

13.喷洗装置：高压水枪+前侧对冲（前侧对冲伸缩灵活，前后左右360度旋转，实现无死角清洗作业）；

14.卷管器:伸缩式卷盘（配不少于15米高压水管）；

15.进出水：消防栓进水口，放水口+溢水口。

（四）240L垃圾桶

一．技术参数
1.容积：240L（±5%）

2.长*宽*高（mm）：≥720*575*1085, (含盖含轮子高度)

3.重量：桶身净重量≥10.7Kg  整体重量≥16 Kg

4.桶身厚度≥4.5mm，桶盖厚度≥3.2mm，桶底厚度≥5mm

5.高温110℃、低温-40℃的气温下，不变形，不开裂。

以上参数投标人或生产制造商需提供带CMA或CNAS标识的检验(检测)报告或国家认可的有资质的检测机构出具的检验(检测)报告并加盖投标人公章进行佐证；

6.橡胶轮：≥ф195*50mm，内圈聚乙烯，内置钢套，外圈橡胶轮

7.钢轴规格：≥ф21.5*555mm。
8.材料：全新高密度聚乙烯（HDPE）。

二、性能要求
9.盖子需采用掀盖形式，方便投放垃圾，增强密封性，防止垃圾桶内异味溢出。

桶身需采用高密度聚乙烯一次性注模成型无接缝，外表光滑，容易清洗，桶身性能根据EN840-5的标准生产。需要在桶身四面设计添加强肋骨，使桶的四周能承受足够的机械强度和更大的冲击力。需在桶身侧面新添置加强肋骨，使桶的四周能承受足够的机械强度和更大的冲击力；防止运输过程中的垃圾桶破损和方便安装。其中桶身两侧沿口竖向加强筋数量≥8条，沿口四周竖向连接筋总数量≥25条，其中正面、侧面加强筋厚度≥5 mm。

10.垃圾桶挂车部位沿口总厚度≥25 mm，且三面需采用峰窝状加强筋，加强桶身沿口在提升上架时有足够的机械强度。

11.桶体密闭有盖，桶盖与桶体的连接方式为2根插销连接，稳定坚固。销子是100%聚乙烯原料，一次性注塑成型，使桶身与桶盖紧密相连，不会脱落，可反复开关达百万次以上，需具有防盗功能。

12.桶身把手需采用分段式设计，把手处与桶体处连接加强筋≥8条；移动轮、插销等采用防盗设计，不会被盗卸；桶底设有蜂窝状及辐射状加强筋；吊挂、轴承等金属件做防锈处理。（投标人或生产制造商提供带CMA或CNAS标识的检验(检测)报告或国家认可的有资质的检测机构出具的检验(检测)报告并加盖投标人公章进行佐证）

13.★必须和甲方使用的挂桶车配套（需投标人自行现场确认，并提供投标人投标品牌产品与现场车辆匹配的实物照片）。
（五）120L垃圾桶

1、容积：120L（±5%）

2、长*宽*高（mm）：长≥550mm；宽≥465mm；高≥900mm(不含盖子、轮子）；含盖子高度≥960mm

3、重量：单桶体≥5.45Kg 盖重≥0.65 Kg,带轮轴总重量≥7.4Kg

4、橡胶轮：ф189*37mm，内圈聚乙烯，内置钢套，外圈橡胶轮

5、钢轴规格：ф215*455mm。

6、桶体壁厚≥4mm，桶盖厚≥2mm.

7、高温65℃、低温-30℃的气温下，不变形，不开裂。

8、材料：全新高密度聚乙烯（HDPE）。

9、橡胶轮与底轴连接方式：直接插入式防盗设计。

10、垃圾桶：色彩鲜艳，两年不褪色，质保期内有损坏由供应商更换及赔偿；耐腐蚀，并且有足够的机械强度和良好的冲击韧性；

11、产品符合中华人民共和国城镇建设行业标准《塑料垃圾桶通用技术条件》（CJ/T 280-2020）的各项要求。桶体、桶盖采用高密度聚乙烯（HDPE）一次性注塑成型，具备抗紫外线、耐低温、抗冲击性能，配套滚轮、脚踏翻盖结构，可与环卫垃圾车配套使用；

12、★必须和甲方使用的挂桶车配套（需投标人自行现场确认，并提供投标人投标品牌产品与现场车辆匹配的实物照片）。

（六）两分类果皮箱

1.款式：分类果皮箱，包括桶身、内胆、烟灰柱等附配件；

2.外形规格尺寸：880×330×980mm（±10 mm）（长×宽×高）；

3.箱体、支架部分：需采用≥0.8mm 厚的优质镀锌钢板制作；

4.底座部分：需要采用≥0.8mm 厚的优质镀锌钢板；

5.果皮箱底部设底座固定梁≥ 2 条，预留螺栓孔≥ 4 个，内置 ≥8 × 10mm 膨胀螺栓4 只；

6.垃圾投放内桶需要采用压机模具一次性成型，双面光滑，材质为优质的铝塑材料制作，防腐、阻燃、可对垃圾进行分类回收，并在内桶两侧装有拉手，一次性倾倒垃圾方便等性能；果皮箱内桶耐高温、耐液体化学试剂性能、耐酸性测试要求大于60日。（投标人或生产制造商提供带CMA或CNAS标识的检验(检测)报告或国家认可的有资质的检测机构出具的检验(检测)报告并加盖投标人公章进行佐证）；
7.三角锁开门设计，防止内胆被偷盗；

8.分类标识：设计有“可回收物”、“其它垃圾”的分类标识，产品标识符合中华人民共和国国家标准《生活垃圾分类标志》（GB/T 19095-2019）要求，桶身印刷分类图形符号、文字及英文标识，图形样式、颜色、尺寸符合标准规定。

9.中标单位负责果皮箱的安装，施工安装时间不超过30天。
（七）勾臂箱
一．技术参数
1、外形尺寸≥长2000*宽1420*高1150mm
2、吊耳中心高：1010mm(±5mm)
3、箱体容积≥3m³
4、箱体导轨外边宽度≥910mm
5、箱体边板厚度≥1.5mm
6、箱体勾臂端板厚度≥2.0mm
7、箱体出料端门板厚度≥1.2mm
8、箱体导轨厚度≥5.5mm
9、箱体勾耳直径≥20mm不锈钢材质

10、底勾尺寸≥1600mm

11、箱体底板厚度≥2.0mm

12、箱体材质：不锈钢201材质或优于
以上技术参数投标人或生产制造商提供带CMA或CNAS标识的检验(检测)报告或国家认可的有资质的检测机构出具的检验(检测)报告并加盖投标人公章进行佐证；

二、性能要求
13、箱体的密封形式:全密封，箱体的底板及侧板与底板的连接部分必需是全部密封焊接，不得使用密封胶等形式密封，防止出现燃烧垃圾后出现垃圾渗滤污染物泄露。

14、★必须匹配甲方使用的勾臂车尺寸（需投标人自行现场确认，并提供投标人投标品牌产品与现场车辆匹配的实物照片）。
15、箱体开门选装:单开门形式;拉臂、门拉环及合页均为不锈钢，箱体的万向轮和定向轮必需是钢质（非生铁质）加厚型。

16、投料方式为空气弹簧驱动，操作便捷省力，后门配备手动锁钩锁紧。

17、提供详细设备介绍，设备的优点说明（包括设备的设计、技术工艺、制造车间生产设备工具、设备耐腐蚀性、设备防渗漏措施）
第三节  商务要求

1、交货期

★1.1交货时间：签订合同后果皮箱在60天内负责供货并安装，其他产品在30天内全面完成并交付使用；

1.2 交货方式：货到指定地点完成安装调试且验收合格，并按合同约定移交有关资料。 
2、交货地点：岳阳楼区洞庭湖大桥停车场
3、报价要求

3.1本项目费用采用包干制，应包括产品价格、车辆上牌费用、一年期保险费用、服务费用、法定税费和企业的利润等，由投标人根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价。

3.2投标人的每品目产品单价都不能超过预算价，否则为无效投标。
4、付款方式：合同签订后，在合同约定时间内将产品送达指定地点，并经甲方验收合格后，设备正常运行6个月内支付项目全款。

5、运输及包装方式要求：货物以适合运输、装卸和气候变化的方式对货物进行包装，有良好的防潮、防腐、防湿、防震等保护措施，以确保货物安全运抵现场而不因上述原因使货物受损。

6、安装调试：中标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到正常使用。 

7、履约验收
7.1严格按照国家及行业相关标准进行验收对货物的质量、规格、数量、及其他逐项进行检验。如发现其中任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受并要求成交人免费更换产品进行重新验收。

7.2验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为投标人原因造成的，由投标人承担所有检测费用。

7.3项目验收不合格，由投标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由投标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，按规定另行选择其他中标候选人采购，由此带来的一切损失由成交人承担。

8、售后服务要求：

★8.1维保期内由中标单位无偿维修、更换零配件以确保车辆在使用时间期限内正常运行。

★8.2维保期内同一故障点连续出现两次故障的，必须更换新的配件，在一个月内车辆出现3次故障不能正常使用，必须返厂维修，在返厂维修期间，中标人必须无偿提供同品牌同型号车辆供采购人使用，使用期限为返厂维修车辆达到合格使用标准为止；投标人必须对以上条款做出承诺，格式自拟。
8.3提供 7×24 小时的技术咨询服务和故障服务受理。

8.4项目整体维保期以国家标准或行业标准为准，维保期内提供免费维修服务（若厂家维保期超过国家标准或行业标准的，按厂家规定执行），同时提供产品"三包"服务，其他服务条款按投标人提交的售后服务承诺书执行。

9.备件备品要求：要求中标人有可靠的售后服务保障，并具有固定的维修服务点、能够提供正常的技术、备品备件服务；。

10.培训要求：中标人免费在现场对采购单位的技术人员、使用人员进行设备操作培训。

11.违约条款

11.1 由于投标人的原因未能按时供货的，每延迟一天按合同总额的0.5‰进行处罚；若供货期延迟超过10天，采购人有权终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

11.2 投标人交付货物的品牌、型号、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，采购人有权向中标人提出更换货物的要求及索赔，投标人应在采购人提出更换货物之日起10天内免费更换合格的货物，由此造成的时间延迟视为投标人未按时交货。

12.其他要求：采购人根据中标单价增加或减少采购数量，具体以签订合同时明确，采购总金额不超过总合同金额的10%。
注：以上带“★”的为重要条款，偏离一项为无效投标。
对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。
