采购内容与要求

一、项目概况
1. 项目名称：衡阳市中心医院“智慧医院”二期服务项目。
[bookmark: _GoBack]2. 项目目标：依托本项目对医院现有信息系统进行升级改造和智能化系统建设，实现院内信息互联互通、业务协同共享、医疗服务提质增效、管理决策科学精细，并满足电子病历系统应用水平分级评价、国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评及医院智慧服务、智慧管理分级评估的相关要求。
3. 采购范围：包括医疗信息化软件（软件定制化开发及接口服务）、医疗信息系统（配套服务）、智能化信息系统、手术室医疗信息化软件（软件定制化开发及接口服务）、手术室智能化信息系统等五大类，具体内容、数量及功能要求以本章"采购内容汇总表"和"分项采购清单"为准。
4. 实施地点：衡阳市中心医院内。
5. 建设（服务）期限：本项目整体服务期为3年，其中系统建设（开发、安装、部署、调试、上线及验收）期限与免费质保（运维）期限的划分及起止节点，以本章项目实施要求和合同约定为准。
6. 项目预算：21512373.00元。

第一节 技术要求
1.1 采购内容汇总表
	[bookmark: EB2abee0c6e69a40ebb288e666823f7368]序号
	单项工程名称
	单位
	数量

	一
	医疗信息化软件（软件定制化开发及接口服务）
	
	

	1.1
	HIS系统升级及相关接口服务
	项
	1

	1.2
	电子病历系统升级及相关接口服务
	项
	1

	1.3
	OA系统升级及相关接口服务
	项
	1

	1.4
	市级120系统升级及相关接口服务
	项
	1

	1.5
	互联网医院系统升级及相关接口服务
	项
	1

	1.6
	血透系统升级及相关接口服务
	项
	1

	1.7
	检查+预约平台+病理系统升级及相关接口服务
	项
	1

	1.8
	自助机系统升级及相关接口服务
	项
	1

	1.9
	心电系统升级及相关接口服务
	项
	1

	1.10
	护理系统升级及相关接口服务
	项
	1

	1.11
	输血系统升级及相关接口服务
	项
	1

	1.12
	危急值系统升级及相关接口服务
	项
	1

	1.13
	医废管理系统升级及相关接口服务
	项
	1

	二
	医疗信息系统（配套服务）
	
	

	2.1
	急诊急救系统（配服务）
	项
	1

	三
	智能化信息系统
	项
	1

	3.1
	医护对讲系统综合布线
	项
	1

	3.2
	ICU探视系统
	项
	1

	3.3
	信息发布系统
	住院楼
	项
	1

	
	
	门诊楼3F
	项
	1

	3.4
	分诊排队叫号系统
	住院楼
	项
	1

	
	
	门诊楼3F
	项
	1

	
	
	健康服务楼
	项
	1

	3.5
	无线网
	住院楼
	项
	1

	
	
	门诊楼3F
	项
	1

	3.6
	视频监控系统
	住院楼
	项
	1

	
	
	门诊楼3F
	项
	1

	
	
	健康服务楼
	项
	1

	3.7
	一键报警系统
	住院楼
	项
	1

	
	
	门诊楼3F
	项
	1

	3.8
	门禁系统
	住院楼
	项
	1

	
	
	健康服务楼
	项
	1

	3.9
	公共广播系统
	住院楼
	项
	1

	
	
	门诊楼3F
	项
	1

	
	
	健康服务楼
	项
	1

	3.10
	智能照明系统
	住院楼
	项
	1

	
	
	门诊楼3F
	项
	1

	
	
	健康服务楼
	项
	1

	3.11
	综合布线
	住院楼
	项
	1

	
	
	门诊楼3F
	项
	1

	
	
	健康服务楼
	项
	1

	3.12
	室外智能系统
	项
	1

	3.13
	停车场管理系统
	项
	1

	3.14
	多媒体会议系统4F
	项
	1

	3.15
	门诊大屏展示系统
	项
	1

	3.16
	模块化机舱系统
	项
	1

	3.17
	内外网及设备网系统
	项
	1

	3.18
	网络安全系统服务
	项
	1

	3.19
	三期多媒体会议系统
	项
	1

	四
	手术室医疗信息化软件（软件定制化开发及接口服务）
	
	

	4.1
	HIS系统与数字化手术室相关接口服务
	项
	1

	4.2
	物联网手术室集中管理系统-定制开发
	项
	1

	五
	手术室智能化信息系统
	
	

	5.1
	综合布线
	项
	1

	5.2
	门禁系统
	项
	1

	5.3
	手术室采集系统
	项
	1

	5.4
	背景音乐系统设备
	项
	1

	5.5
	一键报警系统
	项
	1

	5.6
	数字化手术室
	项
	1

	5.7
	配管配线
	项
	1



[bookmark: bookmark15]1.2 分项采购清单

	序号
	系统名称
	具体要求及功能描述
	单位
	数量
	备注

	一
	医疗信息化软件（软件定制化开发及接口服务）
	
	
	

	1.1
	HIS系统升级及相关接口服务
	
	
	

	1
	信息集成平台
	获取HIS患者基本信息
	项
	1
	

	2
	
	获取HIS挂号信息
	项
	1
	

	3
	
	获取HIS退号信息
	项
	1
	

	4
	
	获取HIS科室字典信息
	项
	1
	

	5
	
	获取HIS患者关系字典表
	项
	1
	

	6
	
	获取HIS婚姻字典表
	项
	1
	

	7
	
	获取HIS性别字典表
	项
	1
	

	8
	
	获取HIS医护人员信息
	项
	1
	

	9
	
	获取HIS手术项目信息
	项
	1
	

	10
	
	获取HIS频次字典信息
	项
	1
	

	11
	
	获取HIS用药途径字典信息
	项
	1
	

	12
	
	获取HIS药品字典信息
	项
	1
	

	13
	
	获取HIS物资耗材字典信息
	项
	1
	

	14
	
	获取HIS科室人员字典信息
	项
	1
	

	15
	
	获取HIS病区字典信息
	项
	1
	

	16
	
	获取HIS床位字典信息
	项
	1
	

	17
	
	获取HIS医嘱项字典信息（大类、子类）
	项
	1
	

	18
	
	获取HIS医嘱结果状态字典信息
	项
	1
	

	19
	
	获取HIS药品价表信息
	项
	1
	

	20
	
	获取HIS物资耗材价表信息
	项
	1
	

	21
	
	获取HIS世界各国和地区名称字典表、民族字典表、省（自治区、直辖市）字典表、市（地区、州）字典表、县（区）字典表
	项
	1
	

	22
	
	获取HIS医院信息表
	项
	1
	

	23
	
	获取HIS疗程字典表信息
	项
	1
	

	24
	
	获取HIS剂型字典表信息
	项
	1
	

	25
	
	获取医护人员类型字典表 
	项
	1
	

	26
	
	获取药品单位字典表 
	项
	1
	

	27
	
	获取药品转换系数字典表 
	项
	1
	

	28
	
	获取药理学分类字典表 
	项
	1
	

	29
	
	获取患者费别字典表 
	项
	1
	

	30
	
	获取诊断字典表 
	项
	1
	

	31
	
	获取医嘱计费状态信息
	项
	1
	

	32
	
	获取地址类型字典表 
	项
	1
	

	33
	
	获取病房字典表 
	项
	1
	

	34
	
	获取门诊付费电子处方信息
	项
	1
	

	35
	
	获取门诊电子处方发药状态信息
	项
	1
	

	36
	
	获取门诊退费电子处方信息
	项
	1
	

	37
	
	获取诊断类型字典表 
	项
	1
	

	38
	
	获取抗生素字典表 
	项
	1
	

	39
	
	获取过敏严重级别字典表 
	项
	1
	

	40
	
	获取就诊状态字典表
	项
	1
	

	41
	
	获取就诊类别字典表
	项
	1
	

	42
	
	获取院内文档分类字典表
	项
	1
	

	43
	
	住院包药机获取系统部门科室信息
	项
	1
	

	44
	
	住院包药机获取住院病人药品医嘱信息
	项
	1
	

	45
	
	获取证件类型字典表
	项
	1
	

	46
	
	获取入院途径字典表
	项
	1
	

	47
	
	获取病案大类字典表
	项
	1
	

	48
	
	获取检验试管费用信息
	项
	1
	

	49
	
	获取病案子类字典表
	项
	1
	

	50
	
	获取患者职业字典表
	项
	1
	

	51
	
	获取临床数据中心数据字典
	项
	1
	

	52
	
	获取基本信息表
	项
	1
	

	53
	
	获取证件信息表
	项
	1
	

	54
	
	获取患者信息地址
	项
	1
	

	55
	
	获取HIS共享文档类(CDA)
	项
	1
	

	56
	互联互通平台
	获取科室信息数据
	项
	1
	

	57
	
	获取医生信息数据
	项
	1
	

	58
	
	用户建档
	项
	1
	

	59
	
	获取用户信息数据
	项
	1
	

	60
	
	获取诊疗卡信息数据
	项
	1
	

	61
	
	获取病历号患者数据（适用于多病历号情况）
	项
	1
	

	62
	
	卡绑定/解绑
	项
	1
	

	63
	
	获取当天号源信息 
	项
	1
	

	64
	
	获取当天号源分时信息 
	项
	1
	

	65
	
	号源锁定、解锁
	项
	1
	

	66
	
	挂号支付
	项
	1
	

	67
	
	获取挂号退款异步通知
	项
	1
	

	68
	
	获取预约号源信息 
	项
	1
	

	69
	
	获取预约分时信息 
	项
	1
	

	70
	
	预约挂号
	项
	1
	

	71
	
	取消挂号
	项
	1
	

	72
	
	预约支付
	项
	1
	

	73
	
	预约退款
	项
	1
	

	74
	自助机
	信息建档
	项
	1
	

	75
	
	获取门诊病人信息
	项
	1
	

	76
	
	获取科室列表
	项
	1
	

	77
	
	获取医生列表
	项
	1
	

	78
	
	获取预约日期
	项
	1
	

	79
	
	获取医生时段
	项
	1
	

	80
	
	号源锁号
	项
	1
	

	81
	
	号源解锁
	项
	1
	

	82
	
	提交挂号
	项
	1
	

	83
	
	处方锁定
	项
	1
	

	84
	
	处方解锁
	项
	1
	

	85
	
	处方试算
	项
	1
	

	86
	
	处方缴费
	项
	1
	

	87
	
	获取门诊就医记录
	项
	1
	

	88
	
	获取门诊费用清单
	项
	1
	

	89
	
	获取门诊电子发票
	项
	1
	

	90
	
	获取门诊电子发票打印
	项
	1
	

	91
	
	获取住院病人信息 
	项
	1
	

	92
	
	入院登记
	项
	1
	

	93
	
	医保登记
	项
	1
	

	94
	
	住院押金充值
	项
	1
	

	95
	
	获取住院押金记录
	项
	1
	

	96
	
	获取住院日清单
	项
	1
	

	97
	
	出院预算
	项
	1
	

	98
	
	出院结算
	项
	1
	

	99
	
	结算发票
	项
	1
	

	100
	
	获取费用总清单
	项
	1
	

	101
	
	获取计算退款列表
	项
	1
	

	102
	
	预缴金凭条核销
	项
	1
	

	103
	
	退款预退
	项
	1
	

	104
	
	退款提交
	项
	1
	

	105
	
	获取医保结算单
	项
	1
	

	106
	
	获取住院电子发票打印
	项
	1
	

	107
	
	医保审核请求提交
	项
	1
	

	108
	
	获取医保审核结果通知信息
	项
	1
	

	109
	
	获取科室信息
	项
	1
	

	110
	
	获取病区信息
	项
	1
	

	111
	
	获取床位信息
	项
	1
	

	112
	
	获取病人信息
	项
	1
	

	113
	
	获取电子住院证信息
	项
	1
	

	114
	
	床位锁定
	项
	1
	

	115
	
	床位解锁
	项
	1
	

	116
	
	入院登记
	项
	1
	

	117
	
	取消入院
	项
	1
	

	118
	手麻重症系统
	获取计费字典信息
	项
	1
	

	119
	
	获取计费类型
	项
	1
	

	120
	
	回传计费
	项
	1
	

	121
	
	获取常规基础数据
	项
	1
	

	122
	HRP运营管理平台
	获取科室档案
	项
	1
	

	123
	
	获取病人档案
	项
	1
	

	124
	
	获取支付方式档案
	项
	1
	

	125
	
	获取收入项目
	项
	1
	

	126
	
	获取收费项目
	项
	1
	

	127
	
	获取收费员档案
	项
	1
	

	128
	
	获取人员档案
	项
	1
	

	129
	
	获取疾病诊断档案
	项
	1
	

	130
	
	获取手术操作档案
	项
	1
	

	131
	
	获取病种档案
	项
	1
	

	132
	
	获取医保类型
	项
	1
	

	133
	
	获取药品档案
	项
	1
	

	134
	
	获取预收项目数据
	项
	1
	

	135
	
	获取门诊收入数据
	项
	1
	

	136
	
	获取住院收入数据
	项
	1
	

	137
	
	获取住院权责收入数据
	项
	1
	

	138
	
	获取住院预交金数据
	项
	1
	

	139
	静脉配置
	获取收费项目信息
	项
	1
	

	140
	
	获取发药记录（或执行计划或摆药单）
	项
	1
	

	141
	
	获取退药数据
	项
	1
	

	142
	
	配置费收费（退费）接口
	项
	1
	

	143
	互联网医院
	身份认证(绑卡)
	项
	1
	

	144
	
	在线建卡
	项
	1
	

	145
	
	获取患者是否复诊状态
	项
	1
	

	146
	
	挂号接口
	项
	1
	

	147
	
	获取门诊病历信息
	项
	1
	

	148
	
	处方提交
	项
	1
	

	149
	
	社保试算接口
	项
	1
	

	150
	
	处方支付
	项
	1
	

	151
	
	处方撤销（医生处方撤销）
	项
	1
	

	152
	
	获取药品目录
	项
	1
	

	153
	
	药房药品回传
	项
	1
	

	154
	
	获取本次就诊记录
	项
	1
	

	155
	
	获取药房药品状态
	项
	1
	

	156
	
	获取支付单据列表
	项
	1
	

	157
	
	支付单据支付确认
	项
	1
	

	158
	
	获取支付状态接口
	项
	1
	

	159
	
	获取排班信息
	项
	1
	

	160
	
	获取科室信息
	项
	1
	

	161
	
	获取医生信息
	项
	1
	

	162
	
	获取号源信息
	项
	1
	

	163
	
	获取停诊信息
	项
	1
	

	164
	
	提交预约
	项
	1
	

	165
	
	取消预约
	项
	1
	

	166
	
	获取预约信息
	项
	1
	

	167
	
	预约支付
	项
	1
	

	168
	
	检验单申请取消
	项
	1
	

	169
	
	检查单申请取消
	项
	1
	

	170
	
	治疗单申请取消
	项
	1
	

	171
	
	诊前线下退费接口
	项
	1
	

	172
	
	门诊退费接口(hdepc)
	项
	1
	

	173
	
	获取日间手术单信息
	项
	1
	

	174
	检验/输血
	获取医院基本信息字典(科室、病区、用户、诊断、收费项目、医嘱项目、标本类型)
	项
	1
	

	175
	
	获取用户对应科室病区对照关系
	项
	1
	

	176
	
	获取病人基本信息
	项
	1
	

	177
	
	获取病人是否可以计价情况
	项
	1
	

	178
	
	检验申请单计价
	项
	1
	

	179
	
	获取病人收费列表
	项
	1
	

	180
	院感系统
	获取门诊就诊信息
	项
	1
	

	181
	
	获取科室信息
	项
	1
	

	182
	
	获取职工信息
	项
	1
	

	183
	体检系统
	客户档案信息接口
	项
	1
	

	184
	
	客户就诊信息接口
	项
	1
	

	185
	
	His收费申请接口
	项
	1
	

	186
	
	His收费状态回写
	项
	1
	

	187
	
	His退费申请接口
	项
	1
	

	188
	
	His申请医嘱撤销接口
	项
	1
	

	189
	
	His医嘱申请接口
	项
	1
	

	190
	
	获取医嘱执行状态数据
	项
	1
	

	191
	
	检验检查申请接口
	项
	1
	

	192
	
	检验检查撤销接口
	项
	1
	

	193
	
	获取检验检查结果数据
	项
	1
	

	194
	
	医嘱项目同步接口
	项
	1
	

	195
	
	科室员工同步接口
	项
	1
	

	196
	
	执行科室同步接口
	项
	1
	

	197
	预约平台
	获取医生信息
	项
	1
	

	198
	
	获取排班信息
	项
	1
	

	199
	
	获取号源信息
	项
	1
	

	200
	
	获取停诊信息
	项
	1
	

	201
	
	提交预约
	项
	1
	

	202
	
	取消预约
	项
	1
	

	203
	
	获取预约信息
	项
	1
	

	204
	合理用药
	获取科室字典信息数据
	项
	1
	

	205
	
	获取医生字典信息数据
	项
	1
	

	206
	
	获取药房字典信息数据
	项
	1
	

	207
	
	获取药品字典信息数据
	项
	1
	

	208
	
	获取疾病字典信息数据
	项
	1
	

	209
	
	获取给药途径字典信息数据
	项
	1
	

	210
	
	获取给药频次字典信息数据
	项
	1
	

	211
	
	获取收费项目字典信息数据
	项
	1
	

	212
	
	获取手术字典信息数据
	项
	1
	

	213
	
	获取检验申请项目字典信息数据
	项
	1
	

	214
	
	获取检查申请项目字典信息数据
	项
	1
	

	215
	
	获取住院病人费用信息数据
	项
	1
	

	216
	
	获取门诊病人费用明细数据
	项
	1
	

	217
	
	获取门诊病人挂号记录信息数据
	项
	1
	

	218
	
	获取药品入库信息数据
	项
	1
	

	219
	
	获取药品出库信息数据
	项
	1
	

	220
	
	获取药品采购信息数据
	项
	1
	

	221
	CDSS/VTE
	获取患者基本信息
	项
	1
	

	222
	
	门诊发药机获取患者就诊信息接口
	项
	1
	

	223
	
	门诊发药机获取患者待发药数据接口
	项
	1
	

	224
	
	门诊发药机获取患者发药状态接口
	项
	1
	

	225
	
	门诊发药机获取患者已发药数据接口
	项
	1
	

	226
	
	住院包药机获取患者包药数据接口
	项
	1
	

	227
	
	获取检验试管费用信息数据
	项
	1
	

	228
	
	获取医护人员字典信息接口
	项
	1
	

	229
	
	获取科室字典信息接口
	项
	1
	

	230
	
	获取医嘱大类字典信息接口
	项
	1
	

	231
	
	获取医嘱子类字典信息接口
	项
	1
	

	232
	
	获取医嘱项字典信息接口
	项
	1
	

	233
	
	获取医嘱结果状态字典信息接口
	项
	1
	

	234
	
	住院包药机获取已包药数据接口
	项
	1
	

	235
	
	获取手术字典信息
	项
	1
	

	236
	
	获取频次字典信息
	项
	1
	

	237
	
	获取药途径字典信息
	项
	1
	

	238
	
	获取药品材料字典信息
	项
	1
	

	239
	
	获取科室人员字典信息
	项
	1
	

	240
	血透系统
	获取患者基本信息
	项
	1
	

	241
	
	获取患者就诊信息
	项
	1
	

	242
	
	获取科室字典
	项
	1
	

	243
	血透系统
	获取医护人员字典信息
	项
	1
	

	244
	
	获取科室字典信息
	项
	1
	

	245
	
	获取医嘱大类字典信息
	项
	1
	

	246
	
	获取医嘱子类字典信息
	项
	1
	

	247
	
	获取手术字典信息
	项
	1
	

	248
	
	获取频次字典信息
	项
	1
	

	249
	
	获取挂号信息
	项
	1
	

	250
	
	获取退号信息
	项
	1
	

	251
	
	获取计费接口
	项
	1
	

	252
	院内导航
	获取挂号接口
	项
	1
	

	253
	
	获取取消挂号接口信息
	项
	1
	

	254
	
	获取退费接口信息
	项
	1
	

	255
	
	获取缴费接口信息
	项
	1
	

	256
	心电系统
	心电系统与HIS数据对接
	项
	1
	

	257
	血透系统
	血透系统与HIS数据对接
	项
	1
	

	258
	院前急救系统
	院前急救系统与HIS数据对接
	项
	1
	

	259
	CDR数据中心
	基础数据对接
	CDR数据中心与HIS数据对接
	项
	1
	

	260
	
	
	获取科室信息数据
	项
	1
	

	261
	
	
	获取医院信息数据
	项
	1
	

	262
	
	
	获取床位信息数据
	项
	1
	

	263
	
	
	获取医嘱项目数据
	项
	1
	

	264
	
	
	获取医嘱大类字典表
	项
	1
	

	265
	
	
	获取医嘱子类字典表
	项
	1
	

	266
	
	
	获取病案大类字典表
	项
	1
	

	267
	
	
	获取病案子类字典表
	项
	1
	

	268
	
	
	获取频次字典表
	项
	1
	

	269
	
	
	获取用药途径字典表
	项
	1
	

	270
	
	
	获取疗程字典表
	项
	1
	

	271
	
	
	获取剂型字典表
	项
	1
	

	272
	
	
	获取患者费别字典表
	项
	1
	

	273
	
	
	获取人员字典表
	项
	1
	

	274
	
	
	获取医护人员类型字典表
	项
	1
	

	275
	
	
	获取药品单位字典表
	项
	1
	

	276
	
	
	获取药品转换系数字典表
	项
	1
	

	277
	
	
	获取药理学分类字典表
	项
	1
	

	278
	
	
	获取管制分类字典表
	项
	1
	

	279
	
	
	获取诊断字典表
	项
	1
	

	280
	
	
	获取手术字典表
	项
	1
	

	281
	
	
	获取病区字典表
	项
	1
	

	282
	
	
	获取床位类型字典表
	项
	1
	

	283
	
	
	获取地址类型字典表
	项
	1
	

	284
	
	
	获取房间字典表
	项
	1
	

	285
	
	
	获取麻醉方式字典表
	项
	1
	

	286
	
	
	获取手术间字典表
	项
	1
	

	287
	
	
	生命体征测量项目字典表
	项
	1
	

	288
	
	
	获取手术级别字典表
	项
	1
	

	289
	
	
	获取手术部位字典表
	项
	1
	

	290
	
	
	获取手术体位字典表
	项
	1
	

	291
	
	
	获取麻醉级别字典表
	项
	1
	

	292
	
	
	获取切口类型字典表
	项
	1
	

	293
	
	
	获取诊断类型字典表
	项
	1
	

	294
	
	
	获取抗生素字典表
	项
	1
	

	295
	
	
	过敏严重级别字典表
	项
	1
	

	296
	
	
	过敏类别字典表
	项
	1
	

	297
	
	
	就诊状态字典表
	项
	1
	

	298
	
	
	就诊类别字典表
	项
	1
	

	299
	
	
	院内文档分类字典表
	项
	1
	

	300
	
	
	检验项目字典表
	项
	1
	

	301
	
	
	获取医嘱状态字典表
	项
	1
	

	302
	
	
	医嘱类型字典表
	项
	1
	

	303
	
	
	获取医嘱执行状态字典表
	项
	1
	

	304
	
	
	标本类型字典表
	项
	1
	

	305
	
	
	证件类型字典表
	项
	1
	

	306
	
	
	入院途径字典表
	项
	1
	

	307
	
	
	ABO 血型字典表
	项
	1
	

	308
	
	
	RH 血型字典表
	项
	1
	

	309
	
	
	切口愈合等级字典表
	项
	1
	

	310
	
	
	过敏源字典表
	项
	1
	

	311
	
	
	手术操作类型字典表
	项
	1
	

	312
	
	
	麻醉类型字典表
	项
	1
	

	313
	
	
	会诊项目类型表
	项
	1
	

	314
	
	
	会诊项目字典表
	项
	1
	

	315
	
	业务数据对接
	获取患者基本信息表
	项
	1
	

	316
	
	
	获取患者证件表
	项
	1
	

	317
	
	
	获取患者地址表
	项
	1
	

	318
	
	
	获取就诊记录表
	项
	1
	

	319
	
	
	获取诊断记录表
	项
	1
	

	320
	
	
	获取转移记录表
	项
	1
	

	321
	
	
	获取患者过敏记录表
	项
	1
	

	322
	
	
	获取治疗申请表
	项
	1
	

	323
	
	
	治疗记录表
	项
	1
	

	324
	
	
	获取血透记录表
	项
	1
	

	325
	
	
	获取会诊记录表
	项
	1
	

	326
	
	
	获取会诊明细表
	项
	1
	

	327
	
	
	获取状态变更日志表
	项
	1
	

	328
	
	
	获取医嘱明细表
	项
	1
	

	329
	
	
	获取医嘱执行记录表
	项
	1
	

	330
	
	
	获取检验条码医嘱关联表
	项
	1
	

	331
	
	
	获取检验标本报告关联表
	项
	1
	

	332
	
	
	获取检验报告结果表
	项
	1
	

	333
	
	
	获取检验项目结果表
	项
	1
	

	334
	
	
	获取检验药敏结果表
	项
	1
	

	335
	
	
	检获取验药敏分析明细表
	项
	1
	

	336
	
	
	获取医嘱检查关联表
	项
	1
	

	337
	
	
	获取检查报告表
	项
	1
	

	338
	
	
	获取检查申请表
	项
	1
	

	339
	
	
	获取医嘱检查申请关联表
	项
	1
	

	340
	
	
	获取手术申请表
	项
	1
	

	341
	
	
	获取手术记录表
	项
	1
	

	342
	院长驾驶舱
	获取门诊实时接诊量数据
	项
	1
	

	343
	
	获取门诊挂号量统计数据
	项
	1
	

	344
	
	获取门诊处方开具统计数据
	项
	1
	

	345
	
	获取门诊就诊时长分析数据
	项
	1
	

	346
	
	获取门诊弃单退费统计数据
	项
	1
	

	347
	
	获取专科门诊业务量排行数据
	项
	1
	

	348
	
	获取在院患者实时总数数据
	项
	1
	

	349
	
	获取住院危重患者监测数据
	项
	1
	

	350
	
	获取全院日营收汇总数据
	项
	1
	

	351
	科研数据中心
	科研数据中心与HIS数据对接
	项
	1
	

	352
	
	获取诊断
	项
	1
	

	353
	
	获取医嘱
	项
	1
	

	354
	
	获取门诊病历
	项
	1
	

	355
	
	获取病案首页
	项
	1
	

	356
	
	获取入院记录
	项
	1
	

	357
	
	获取首次病程记录
	项
	1
	

	358
	
	获取日常病程
	项
	1
	

	359
	
	上获取级查房
	项
	1
	

	360
	
	获取术前讨论
	项
	1
	

	361
	
	获取术前小结
	项
	1
	

	362
	
	获取手术记录
	项
	1
	

	363
	
	获取疑难病历讨论
	项
	1
	

	364
	
	获取阶段小结
	项
	1
	

	365
	
	获取死亡记录
	项
	1
	

	366
	
	获取死亡病例讨论
	项
	1
	

	367
	
	获取出院记录
	项
	1
	

	368
	
	获取转科记录
	项
	1
	

	369
	
	获取病案编目信息
	项
	1
	

	370
	
	HIS用户信息
	项
	1
	

	371
	MDR码表主题
	获取MDR码表主题数据信息
	项
	1
	

	372
	
	获取医保主题数据信息
	项
	1
	

	373
	
	获取病案主体表数据信息
	项
	1
	

	374
	
	获取病案附加表数据信息
	项
	1
	

	375
	
	获取病案手术表数据信息
	项
	1
	

	376
	
	获取病案诊断表数据信息
	项
	1
	

	377
	
	获取门诊处方主题表数据信息
	项
	1
	

	378
	单点登录
	单点登录改造
	项
	1
	

	379
	电子病历5级评级改造（HIS部分）、互联互通评级改造（HIS部分）、智慧服务评级改造(HIS部分）
	评级文书准备（截图）、评级系统改造
	项
	1
	

	1.2
	电子病历系统升级及相关接口服务
	
	
	

	1
	集成平台对接
	区域平台接口对接
	从电子病历获取住院西药医嘱接口
	项
	1
	

	2
	
	
	从电子病历获取住院中药医嘱接口
	项
	1
	

	3
	
	
	从电子病历获取住院检查医嘱接口
	项
	1
	

	4
	
	
	从电子病历获取住院检验医嘱接口
	项
	1
	

	5
	
	
	从电子病历获取住院手术医嘱接口
	项
	1
	

	6
	
	
	从电子病历获取住院输血医嘱接口
	项
	1
	

	7
	
	
	从电子病历获取住院会诊医嘱接口
	项
	1
	

	8
	
	
	从电子病历获取上级医师查房记录接口
	项
	1
	

	9
	
	
	从电子病历获取会诊记录接口
	项
	1
	

	10
	
	
	从电子病历获取抢救记录接口
	项
	1
	

	11
	
	
	从电子病历获取日常病历记录接口
	项
	1
	

	12
	
	
	从电子病历获取术前小结接口
	项
	1
	

	13
	
	
	从电子病历获取术前讨论接口
	项
	1
	

	14
	
	
	从电子病历获取术后首次病程记录接口
	项
	1
	

	15
	
	
	从电子病历获取疑难病例讨论接口
	项
	1
	

	16
	
	
	从电子病历获取阶段小结接口
	项
	1
	

	17
	
	
	从电子病历获取首次病程记录接口
	项
	1
	

	18
	
	
	从电子病历获取入院记录接口
	项
	1
	

	19
	
	
	从电子病历获取特殊检查同意书接口
	项
	1
	

	20
	
	
	从电子病历获取特殊治疗同意书接口
	项
	1
	

	21
	
	
	从电子病历获取一般手术记录接口
	项
	1
	

	22
	
	
	从电子病历获取剖宫产手术记录接口
	项
	1
	

	23
	
	
	从电子病历获取阴道分娩记录接口
	项
	1
	

	24
	
	
	从电子病历获取卫生事件摘要接口
	项
	1
	

	25
	
	
	从电子病历获取基本健康信息接口
	项
	1
	

	26
	
	
	从电子病历获取基本信息接口
	项
	1
	

	27
	
	
	从电子病历获取就诊信息接口
	项
	1
	

	28
	
	
	从电子病历获取住院病案首页接口
	项
	1
	

	29
	
	
	从电子病历获取中药处方接口
	项
	1
	

	30
	
	
	从电子病历获取西药处方接口
	项
	1
	

	31
	
	
	从电子病历获取急诊留观病历接口
	项
	1
	

	32
	
	
	从电子病历获取急诊抢救病历接口
	项
	1
	

	33
	
	
	从电子病历获取门诊病历接口
	项
	1
	

	34
	
	
	从电子病历获取急诊病历接口
	项
	1
	

	35
	
	
	从电子病历获取门诊医嘱接口
	项
	1
	

	36
	
	
	从电子病历获取急诊医嘱接口
	项
	1
	

	37
	
	数据中心sql明细
	床位类型字典表数据同步
	项
	1
	

	38
	
	
	就诊状态字典表数据同步
	项
	1
	

	39
	
	
	就诊类别字典表数据同步
	项
	1
	

	40
	
	
	就诊项目类型表数据同步
	项
	1
	

	41
	
	
	会诊项目类型表数据同步
	项
	1
	

	42
	
	
	会诊项目字典表数据同步
	项
	1
	

	43
	
	
	患者主索引匹配明细表数据同步
	项
	1
	

	44
	
	
	患者证件信息明细表数据同步
	项
	1
	

	45
	
	
	患者联系方式明细表数据同步
	项
	1
	

	46
	
	
	患者联系人明细表数据同步
	项
	1
	

	47
	
	
	患者地址表数据同步
	项
	1
	

	48
	
	
	就诊记录表数据同步
	项
	1
	

	49
	
	
	主要诊断记录表数据同步
	项
	1
	

	50
	
	
	损伤中毒诊断记录表数据同步
	项
	1
	

	51
	
	
	病理诊断记录表数据同步
	项
	1
	

	52
	
	
	中医诊断记录表数据同步
	项
	1
	

	53
	
	
	其他诊断记录表数据同步
	项
	1
	

	54
	
	
	转移记录表数据同步
	项
	1
	

	55
	
	
	患者过敏记录表数据同步
	项
	1
	

	56
	
	
	会诊记录表数据同步
	项
	1
	

	57
	
	
	会诊明细表数据同步
	项
	1
	

	58
	
	
	过敏源字典表数据同步
	项
	1
	

	59
	
	
	药物过敏类型表数据同步
	项
	1
	

	60
	
	
	医嘱状态字典表数据同步
	项
	1
	

	61
	
	
	医嘱类型字典表数据同步
	项
	1
	

	62
	
	
	医嘱执行状态字典表数据同步
	项
	1
	

	63
	
	
	医嘱明细表数据同步
	项
	1
	

	64
	
	
	医嘱执行记录表数据同步
	项
	1
	

	65
	
	
	检验申请表数据同步
	项
	1
	

	66
	
	
	检验条码医嘱关联表数据同步
	项
	1
	

	67
	
	
	检验医嘱项目类型表数据同步
	项
	1
	

	68
	
	
	医嘱检验关联表数据同步
	项
	1
	

	69
	
	
	医嘱检验申请关联表数据同步
	项
	1
	

	70
	
	
	医嘱检查关联表数据同步
	项
	1
	

	71
	
	
	检查申请表数据同步
	项
	1
	

	72
	
	
	检查预约类型表数据同步
	项
	1
	

	73
	
	
	检查申请预约关联表数据同步
	项
	1
	

	74
	
	
	医嘱检查申请关联表数据同步
	项
	1
	

	75
	
	
	共享文档索引表数据同步
	项
	1
	

	76
	
	
	院内文档索引表数据同步
	项
	1
	

	77
	
	
	手术申请表数据同步
	项
	1
	

	78
	
	
	术前讨论记录表数据同步
	项
	1
	

	79
	
	
	术前检验记录表数据同步
	项
	1
	

	80
	
	
	手术记录表数据同步
	项
	1
	

	81
	
	
	术后首次病程录数据同步
	项
	1
	

	82
	
	
	术前小结记录表数据同步
	项
	1
	

	83
	
	
	阶段小结记录数据同步
	项
	1
	

	84
	
	
	门诊挂号流水明细表数据同步
	项
	1
	

	85
	
	
	门诊诊断流水明细表数据同步
	项
	1
	

	86
	
	
	门诊处方主表数据同步
	项
	1
	

	87
	
	
	门诊处方明细表数据同步
	项
	1
	

	88
	
	
	住院医嘱主表数据同步
	项
	1
	

	89
	
	
	住院医嘱项目明细表数据同步
	项
	1
	

	90
	
	
	住院费用明细表数据同步
	项
	1
	

	91
	
	
	住院结算明细表数据同步
	项
	1
	

	92
	
	
	检查报告结果明细表数据同步
	项
	1
	

	93
	
	
	检查报告影像索引表数据同步
	项
	1
	

	94
	
	
	检验报告结果明细表数据同步
	项
	1
	

	95
	
	
	检验危急值明细表数据同步
	项
	1
	

	96
	
	
	手术排班明细表数据同步
	项
	1
	

	97
	
	
	手术人员角色明细表数据同步
	项
	1
	

	98
	
	
	麻醉记录明细表数据同步
	项
	1
	

	99
	
	
	输血申请明细表数据同步
	项
	1
	

	100
	
	
	输血执行明细表数据同步
	项
	1
	

	101
	
	
	知情同意书签署明细表数据同步
	项
	1
	

	102
	
	
	手术知情记录表数据同步
	项
	1
	

	103
	
	三大系统通用接口对接
	患者基本信息接口
	项
	1
	

	104
	
	
	患者主索引合并信息接口
	项
	1
	

	105
	
	
	患者主索引拆分信息接口
	项
	1
	

	106
	
	
	患者证件类型字典信息接口
	项
	1
	

	107
	
	
	患者联系人信息接口
	项
	1
	

	108
	
	
	患者就诊信息接口
	项
	1
	

	109
	
	
	医护人员字典信息接口
	项
	1
	

	110
	
	
	医生执业资质信息接口
	项
	1
	

	111
	
	
	护士执业资质信息接口
	项
	1
	

	112
	
	
	机构字典信息接口
	项
	1
	

	113
	
	
	科室字典信息接口
	项
	1
	

	114
	
	
	病区字典信息接口
	项
	1
	

	115
	
	
	床位字典信息接口
	项
	1
	

	116
	
	
	病区床位状态信息接口
	项
	1
	

	117
	
	
	手术字典信息接口
	项
	1
	

	118
	
	
	医保类型接口
	项
	1
	

	119
	
	
	职业字典接口
	项
	1
	

	120
	
	
	国籍字典信息接口
	项
	1
	

	121
	
	
	诊断字典信息接口
	项
	1
	

	122
	
	
	中医诊断信息接口
	项
	1
	

	123
	
	
	中医症型信息接口
	项
	1
	

	124
	
	
	收费项目字典信息接口
	项
	1
	

	125
	
	
	医保目录对照信息接口
	项
	1
	

	126
	
	
	药品规格字典信息接口
	项
	1
	

	127
	
	
	材料耗材字典信息接口
	项
	1
	

	128
	
	
	检查部位字典信息接口
	项
	1
	

	129
	
	
	检验标本字典信息接口
	项
	1
	

	130
	
	
	临床路径字典信息接口
	项
	1
	

	131
	
	
	身份类型字典信息接口
	项
	1
	

	132
	
	
	地址户籍字典信息接口
	项
	1
	

	133
	
	
	频次字典信息接口
	项
	1
	

	134
	
	
	用药途径字典信息接口
	项
	1
	

	135
	
	
	科室字典信息接口
	项
	1
	

	136
	
	
	人员字典信息接口
	项
	1
	

	137
	
	
	检验申请单信息接口
	项
	1
	

	138
	
	
	检验报告接口
	项
	1
	

	139
	
	
	检查申请单信息接口
	项
	1
	

	140
	
	
	检查报告接口
	项
	1
	

	141
	
	门诊系统对接
	新增诊断信息接口
	项
	1
	

	142
	
	
	修改诊断信息接口
	项
	1
	

	143
	
	
	删除诊断信息接口
	项
	1
	

	144
	
	
	检查申请单信息接口
	项
	1
	

	145
	
	
	检查报告信息接口
	项
	1
	

	146
	
	
	病理申请单信息接口
	项
	1
	

	147
	
	
	检验申请单信息接口
	项
	1
	

	148
	
	
	检验报告信息接口
	项
	1
	

	149
	
	
	挂号信息接口
	项
	1
	

	150
	
	
	换号信息接口
	项
	1
	

	151
	
	
	退号信息接口
	项
	1
	

	152
	
	
	检查预约状态信息新增接口
	项
	1
	

	153
	
	
	检查取消预约状态信息接口
	项
	1
	

	154
	
	
	接收检查危机值信息接口
	项
	1
	

	155
	
	
	检验报告解读信息接口
	项
	1
	

	156
	
	
	检查危机值确认处理接口
	项
	1
	

	157
	
	
	检验申请单状态回写接口
	项
	1
	

	158
	
	
	接收检验危机值信息接口
	项
	1
	

	159
	
	
	检验危机值确认处理接口
	项
	1
	

	160
	
	
	西药处方列表获取接口
	项
	1
	

	161
	
	
	中药处方列表获取接口
	项
	1
	

	162
	
	
	检验项目列表获取接口
	项
	1
	

	163
	
	
	检查项目列表获取接口
	项
	1
	

	164
	
	
	手术项目列表获取接口
	项
	1
	

	165
	
	
	会诊项目列表获取接口
	项
	1
	

	166
	
	
	治疗项目列表获取接口
	项
	1
	

	167
	
	
	护理项目列表获取接口
	项
	1
	

	168
	
	
	药品目录信息获取接口
	项
	1
	

	169
	
	
	处方明细获取接口
	项
	1
	

	170
	
	
	处方审核信息接口
	项
	1
	

	171
	
	
	处方发药信息接口
	项
	1
	

	172
	
	
	电子住院证查询接口
	项
	1
	

	173
	
	
	中草药医嘱信息接口
	项
	1
	

	174
	
	
	西药医嘱信息接口
	项
	1
	

	175
	
	
	治疗医嘱信息接口
	项
	1
	

	176
	
	
	手术医嘱信息接口
	项
	1
	

	177
	
	
	检查医嘱信息接口
	项
	1
	

	178
	
	
	检验医嘱信息接口
	项
	1
	

	179
	
	
	病理医嘱信息接口
	项
	1
	

	180
	
	
	医嘱结果状态字典信息接收接口
	项
	1
	

	181
	
	
	医嘱撤销信息接口
	项
	1
	

	182
	
	
	病程信息接口
	项
	1
	

	183
	
	
	门诊特殊检查知情同意书信息接口
	项
	1
	

	184
	
	
	门诊病例模板信息接口
	项
	1
	

	185
	
	
	门诊西医诊断查询接口
	项
	1
	

	186
	
	
	门诊中医诊断查询接口
	项
	1
	

	187
	
	
	门诊中医症型查询接口
	项
	1
	

	188
	
	
	门诊病历首页信息接口
	项
	1
	

	189
	
	
	门诊主诉现病史信息接口
	项
	1
	

	190
	
	
	门诊体格检查信息接口
	项
	1
	

	191
	
	
	门诊既往史信息接口
	项
	1
	

	192
	
	
	门诊过敏史信息接口
	项
	1
	

	193
	
	
	门诊病假证明信息接口
	项
	1
	

	194
	
	
	门诊治疗处置记录接口
	项
	1
	

	195
	
	
	门诊输液执行记录接口
	项
	1
	

	196
	
	
	门诊注射执行记录接口
	项
	1
	

	197
	
	
	门诊皮试结果信息接口
	项
	1
	

	198
	
	
	门诊处方撤销信息接口
	项
	1
	

	199
	
	
	门诊处方退药信息接口
	项
	1
	

	200
	
	
	门诊检查预约改约信息接口
	项
	1
	

	201
	
	
	门诊检查预约签到信息接口
	项
	1
	

	202
	
	
	门诊检查报告审核信息接口
	项
	1
	

	203
	
	
	门诊检验报告审核信息接口
	项
	1
	

	204
	
	
	门诊病理申请信息接口
	项
	1
	

	205
	
	
	门诊病理报告信息接口
	项
	1
	

	206
	
	
	门诊会诊申请信息接口
	项
	1
	

	207
	
	
	门诊会诊意见信息接口
	项
	1
	

	208
	
	急诊系统对接
	新增诊断信息接口
	项
	1
	

	209
	
	
	修改诊断信息接口
	项
	1
	

	210
	
	
	删除诊断信息接口
	项
	1
	

	211
	
	
	检查申请单信息接口
	项
	1
	

	212
	
	
	检验申请单信息接口
	项
	1
	

	213
	
	
	预检分诊信息接口
	项
	1
	

	214
	
	
	挂号信息接口
	项
	1
	

	215
	
	
	退号信息接口
	项
	1
	

	216
	
	
	检查预约状态信息新增接口
	项
	1
	

	217
	
	
	检查取消预约状态信息接口
	项
	1
	

	218
	
	
	检查危机值信息接口
	项
	1
	

	219
	
	
	检查危机值确认接口
	项
	1
	

	220
	
	
	检验申请单状态回写接口
	项
	1
	

	221
	
	
	检验危机值信息接口
	项
	1
	

	222
	
	
	检验危机值确认接口
	项
	1
	

	223
	
	
	生命体征信息接口
	项
	1
	

	224
	
	
	中草药医嘱信息接口
	项
	1
	

	225
	
	
	西药医嘱信息接口
	项
	1
	

	226
	
	
	治疗医嘱信息接口
	项
	1
	

	227
	
	
	手术医嘱信息接口
	项
	1
	

	228
	
	
	检查医嘱信息接口
	项
	1
	

	229
	
	
	检验医嘱信息接口
	项
	1
	

	230
	
	
	病理医嘱信息接口
	项
	1
	

	231
	
	
	医嘱结果状态字典信息接收接口
	项
	1
	

	232
	
	
	急诊诊断查询接口
	项
	1
	

	233
	
	
	病程信息接口
	项
	1
	

	234
	
	
	医生病历信息接口
	项
	1
	

	235
	
	
	知情同意书信息接口
	项
	1
	

	236
	
	
	转住院信息接口
	项
	1
	

	237
	
	
	转急诊抢救信息接口
	项
	1
	

	238
	
	
	转急诊留观信息接口
	项
	1
	

	239
	
	
	急诊预检分诊评级信息接口
	项
	1
	

	240
	
	
	急诊绿色通道标识信息接口
	项
	1
	

	241
	
	
	急诊抢救开始信息接口
	项
	1
	

	242
	
	
	急诊抢救结束信息接口
	项
	1
	

	243
	
	
	急诊抢救用药记录接口
	项
	1
	

	244
	
	
	急诊抢救操作记录接口
	项
	1
	

	245
	
	
	急诊留观入观信息接口
	项
	1
	

	246
	
	
	急诊留观出观信息接口
	项
	1
	

	247
	
	
	急诊留观医嘱执行信息接口
	项
	1
	

	248
	
	
	急诊转归信息接口
	项
	1
	

	249
	
	
	急诊死亡记录信息接口
	项
	1
	

	250
	
	
	急诊创伤评分信息接口
	项
	1
	

	251
	
	
	急诊患者体温单信息接口
	项
	1
	

	252
	
	
	急诊患者护理记录单信息接口
	项
	1
	

	253
	
	
	急诊急危重症交接记录接口
	项
	1
	

	254
	
	
	护理病历信息接口
	项
	1
	

	255
	
	
	体温单信息接口
	项
	1
	

	256
	
	
	护理评估单信息接口
	项
	1
	

	257
	
	
	护理记录信息接口
	项
	1
	

	258
	
	住院管理对接
	患者出院信息接口
	项
	1
	

	259
	
	
	取消患者出院信息接口
	项
	1
	

	260
	
	
	患者出科信息接口
	项
	1
	

	261
	
	
	取消患者出科信息接口
	项
	1
	

	262
	
	
	转科信息接口
	项
	1
	

	263
	
	
	转床信息接口
	项
	1
	

	264
	
	
	初步诊断信息接口
	项
	1
	

	265
	
	
	主要诊断信息接口
	项
	1
	

	266
	
	
	损伤中毒诊断信息接口
	项
	1
	

	267
	
	
	病理诊断信息接口
	项
	1
	

	268
	
	
	中医诊断信息接口
	项
	1
	

	269
	
	
	其他诊断信息接口
	项
	1
	

	270
	
	
	删除诊断信息接口
	项
	1
	

	271
	
	
	检查申请单信息接口
	项
	1
	

	272
	
	
	检查申请预约信息接口
	项
	1
	

	273
	
	
	检验申请单信息接口
	项
	1
	

	274
	
	
	手术申请信息接口
	项
	1
	

	275
	
	
	手术申请预约信息接口
	项
	1
	

	276
	
	
	会诊申请信息接口
	项
	1
	

	277
	
	
	会诊记录信息接口
	项
	1
	

	278
	
	
	输血申请信息接口
	项
	1
	

	279
	
	
	病理申请单信息接口
	项
	1
	

	280
	
	
	查询申请单是否有效接口
	项
	1
	

	281
	
	
	根据科室获取在院病人列表接口
	项
	1
	

	282
	
	
	根据病区获取在院病人列表接口
	项
	1
	

	283
	
	
	获取在院人数接口
	项
	1
	

	284
	
	
	住院登记信息接口
	项
	1
	

	285
	
	
	取消住院登记信息接口
	项
	1
	

	286
	
	
	床位字典信息接口
	项
	1
	

	287
	
	
	医嘱结果状态字典信息接口
	项
	1
	

	288
	
	
	病案首页接口
	项
	1
	

	289
	
	
	病案首页手术信息接口
	项
	1
	

	290
	
	
	检查危机值信息接口
	项
	1
	

	291
	
	
	检查危机值确认接口
	项
	1
	

	292
	
	
	检验危机值信息接口
	项
	1
	

	293
	
	
	检验危机值确认接口
	项
	1
	

	294
	
	
	生命体征信息接口
	项
	1
	

	295
	
	
	手术排班信息接口
	项
	1
	

	296
	
	
	手术登记信息接口
	项
	1
	

	297
	
	
	在科病人查询接口
	项
	1
	

	298
	
	
	手术人员信息接口
	项
	1
	

	299
	
	
	麻醉医生信息接口
	项
	1
	

	300
	
	
	麻醉记录单接口
	项
	1
	

	301
	
	
	闭环状态变更信息接口
	项
	1
	

	302
	
	
	高值耗材条码信息接口
	项
	1
	

	303
	
	
	高值耗材医嘱信息接口
	项
	1
	

	304
	
	
	检验申请单状态回写接口
	项
	1
	

	305
	
	
	检查申请单状态回写接口
	项
	1
	

	306
	
	
	西药医嘱信息接口
	项
	1
	

	307
	
	
	中草药医嘱信息接口
	项
	1
	

	308
	
	
	补录医嘱信息接口
	项
	1
	

	309
	
	
	医嘱作废信息接口
	项
	1
	

	310
	
	
	西药医嘱信息接口
	项
	1
	

	311
	
	
	治疗医嘱信息接口
	项
	1
	

	312
	
	
	饮食医嘱信息接口
	项
	1
	

	313
	
	
	隔离医嘱信息接口
	项
	1
	

	314
	
	
	嘱托医嘱信息接口
	项
	1
	

	315
	
	
	手术医嘱信息接口
	项
	1
	

	316
	
	
	检查医嘱信息接口
	项
	1
	

	317
	
	
	检验医嘱信息接口
	项
	1
	

	318
	
	
	病理医嘱信息接口
	项
	1
	

	319
	
	
	手术医嘱信息接口
	项
	1
	

	320
	
	
	会诊医嘱信息接口
	项
	1
	

	321
	
	
	输血医嘱信息接口
	项
	1
	

	322
	
	
	输血知情同意信息接口
	项
	1
	

	323
	
	
	输血不良反应记录接口
	项
	1
	

	324
	
	
	医嘱状态变更接口
	项
	1
	

	325
	
	
	长期医嘱新增信息接口
	项
	1
	

	326
	
	
	临时医嘱新增信息接口
	项
	1
	

	327
	
	
	长期医嘱停止信息接口
	项
	1
	

	328
	
	
	临时医嘱停止信息接口
	项
	1
	

	329
	
	
	医嘱计费状态接口
	项
	1
	

	330
	
	
	撤销医嘱信息接口
	项
	1
	

	331
	
	
	医嘱执行记录信息接口
	项
	1
	

	332
	
	
	入院记录接口
	项
	1
	

	333
	
	
	死亡记录接口
	项
	1
	

	334
	
	
	病程记录接口
	项
	1
	

	335
	
	
	手术记录接口
	项
	1
	

	336
	
	
	操作记录接口
	项
	1
	

	337
	
	
	知情同意书记录接口
	项
	1
	

	338
	
	
	会诊记录接口
	项
	1
	

	339
	
	
	出院记录接口
	项
	1
	

	340
	
	
	病危病重通知书信息接口
	项
	1
	

	341
	
	
	出院小结信息接口
	项
	1
	

	342
	
	
	出院带药医嘱信息接口
	项
	1
	

	343
	
	
	随访计划信息接口
	项
	1
	

	344
	
	
	死亡病例讨论信息接口
	项
	1
	

	345
	
	
	住院信息接口
	项
	1
	

	346
	
	
	住院医嘱信息接口
	项
	1
	

	347
	
	
	住院诊断信息接口
	项
	1
	

	348
	
	
	住院转科信息接口
	项
	1
	

	349
	
	
	住院手术信息接口
	项
	1
	

	350
	
	
	住院病情告知记录接口
	项
	1
	

	351
	
	
	住院费用告知记录接口
	项
	1
	

	352
	
	
	床位信息接口
	项
	1
	

	353
	
	
	抗菌药物信息接口
	项
	1
	

	354
	
	
	病案首页信息接口
	项
	1
	

	355
	
	
	诊断触发接口接口
	项
	1
	

	356
	CA医护电子签名
	住院医生电子签名
	验签提交用户登录
	项
	1
	

	357
	
	
	入院记录
	项
	1
	

	358
	
	
	首次病程记录
	项
	1
	

	359
	
	
	日常病程记录
	项
	1
	

	360
	
	
	上级医师查房记录
	项
	1
	

	361
	
	
	阶段小结
	项
	1
	

	362
	
	
	主治医师首次查房记录
	项
	1
	

	363
	
	
	主任（副主任）医师查房记录
	项
	1
	

	364
	
	
	抢救记录
	项
	1
	

	365
	
	
	疑难病例讨论记录
	项
	1
	

	366
	
	
	死亡病例讨论记录
	项
	1
	

	367
	
	
	24h死亡记录
	项
	1
	

	368
	
	
	死亡记录
	项
	1
	

	369
	
	
	病程记录
	项
	1
	

	370
	
	
	术前小结
	项
	1
	

	371
	
	
	术前讨论
	项
	1
	

	372
	
	
	手术记录
	项
	1
	

	373
	
	
	术后首次病程记录
	项
	1
	

	374
	
	
	操作记录
	项
	1
	

	375
	
	
	知情同意书记录
	项
	1
	

	376
	
	
	普通手术知情同意书记录
	项
	1
	

	377
	
	
	重大手术知情同意书记录
	项
	1
	

	378
	
	
	有创操作知情同意书记录
	项
	1
	

	379
	
	
	麻醉知情同意书记录
	项
	1
	

	380
	
	
	镇静镇痛知情同意书记录
	项
	1
	

	381
	
	
	输血治疗知情同意书记录
	项
	1
	

	382
	
	
	血液制品使用知情同意书记录
	项
	1
	

	383
	
	
	特殊检查知情同意书记录
	项
	1
	

	384
	
	
	特殊治疗知情同意书记录
	项
	1
	

	385
	
	
	内镜检查知情同意书记录
	项
	1
	

	386
	
	
	介入诊疗知情同意书记录
	项
	1
	

	387
	
	
	病理穿刺活检知情同意书记录
	项
	1
	

	388
	
	
	放射增强检查知情同意书记录
	项
	1
	

	389
	
	
	MRI增强检查知情同意书记录
	项
	1
	

	390
	
	
	造影检查知情同意书记录
	项
	1
	

	391
	
	
	高值耗材使用知情同意书记录
	项
	1
	

	392
	
	
	自费项目知情同意书记录
	项
	1
	

	393
	
	
	医保限制用药知情同意书记录
	项
	1
	

	394
	
	
	抗菌药物特殊使用知情同意书记录
	项
	1
	

	395
	
	
	危重病情告知同意书记录
	项
	1
	

	396
	
	
	病危病重通知书签名记录
	项
	1
	

	397
	
	
	拒绝检查治疗知情告知书记录
	项
	1
	

	398
	
	
	自动出院风险告知书记录
	项
	1
	

	399
	
	
	授权委托书签名记录记录
	项
	1
	

	400
	
	
	隐私授权与信息使用同意书记录
	项
	1
	

	401
	
	
	病危病重通知书记录
	项
	1
	

	402
	
	
	会诊记录
	项
	1
	

	403
	
	
	出院记录
	项
	1
	

	404
	
	
	病案首页
	项
	1
	

	405
	
	
	24h入出院记录
	项
	1
	

	406
	
	医嘱电子签名
	医嘱新增提交
	项
	1
	

	407
	
	
	医嘱信息作废
	项
	1
	

	408
	
	
	医嘱信息停止
	项
	1
	

	409
	
	
	医嘱信息撤回
	项
	1
	

	410
	
	
	临时医嘱开立
	项
	1
	

	411
	
	
	上级医生医嘱审批电子签名
	项
	1
	

	412
	
	
	麻醉用药医嘱电子签名
	项
	1
	

	413
	
	
	处方开立、处方审核、输血医嘱电子签名
	项
	1
	

	414
	
	
	护士转抄
	项
	1
	

	415
	
	
	护士校对医嘱
	项
	1
	

	416
	
	急诊留观
	急诊病历打印
	项
	1
	

	417
	
	
	处方签名
	项
	1
	

	418
	
	
	留观病程打印
	项
	1
	

	419
	
	
	留观病程记录打印
	项
	1
	

	420
	
	
	留观医嘱执行单打印
	项
	1
	

	421
	
	
	留观护理记录单打印
	项
	1
	

	422
	
	
	留观费用明细单打印
	项
	1
	

	423
	
	
	留观转归记录打印
	项
	1
	

	424
	
	
	留观转住院申请单打印
	项
	1
	

	425
	
	
	留观出观小结打印
	项
	1
	

	426
	
	
	抢救病程打印
	项
	1
	

	427
	
	
	验签提交用户登录
	项
	1
	

	428
	
	
	患者知情同意书打印
	项
	1
	

	429
	
	
	急诊留抢告知书打印
	项
	1
	

	430
	
	
	急诊授权委托书打印
	项
	1
	

	431
	
	
	急诊拒绝或放弃医学治疗告知书打印
	项
	1
	

	432
	
	
	急诊输血治疗知情同意书打印
	项
	1
	

	433
	
	
	病危（重）通知书打印
	项
	1
	

	434
	
	
	其他医疗文书打印
	项
	1
	

	435
	
	门诊医生
	门诊病历打印
	项
	1
	

	436
	
	
	门诊处方签名
	项
	1
	

	437
	
	
	患者知情同意书打印
	项
	1
	

	438
	
	
	门诊慢病随访记录打印
	项
	1
	

	439
	
	
	门诊病假证明单打印
	项
	1
	

	440
	
	
	门诊转诊申请单打印
	项
	1
	

	441
	
	
	门诊诊疗计划单打印
	项
	1
	

	442
	
	
	其他医疗文书打印
	项
	1
	

	443
	
	
	验签提交用户登录
	项
	1
	

	444
	
	患者签名
	医生谈话记录打印
	项
	1
	

	445
	
	
	手术资料涉及患者签名记录打印
	项
	1
	

	446
	
	
	医生模板单据类
	项
	1
	

	447
	
	
	门诊知情同意书类
	项
	1
	

	448
	
	
	急诊谈话记录类
	项
	1
	

	449
	
	
	普通手术知情同意书打印
	项
	1
	

	450
	
	
	重大手术知情同意书打印
	项
	1
	

	451
	
	
	急诊知情同意书打印
	项
	1
	

	452
	
	
	入院/术前谈话记录打印
	项
	1
	

	453
	
	
	病情危重谈话记录打印
	项
	1
	

	454
	
	
	拒绝/放弃治疗谈话记录打印
	项
	1
	

	455
	
	
	医患沟通记录打印
	项
	1
	

	456
	
	
	有创操作知情同意书打印
	项
	1
	

	457
	
	
	特殊检查知情同意书打印
	项
	1
	

	458
	
	
	输血/血液制品治疗知情同意书打印
	项
	1
	

	459
	
	
	特殊药品/耗材使用知情同意书打印
	项
	1
	

	460
	
	
	自动离院/拒绝留观谈话记录打印
	项
	1
	

	461
	
	
	急诊授权委托书打印
	项
	1
	

	462
	
	无纸化
	已书写病历分类接口
	项
	1
	

	463
	
	
	获取指定类型下已书写的病历明细报表
	项
	1
	

	464
	
	
	病历提交
	项
	1
	

	465
	
	
	病历打回报表
	项
	1
	

	466
	
	
	病历文书pdf归档报表
	项
	1
	

	467
	
	
	文书签名状态接口
	项
	1
	

	468
	
	
	获取患者基本信息报表
	项
	1
	

	469
	
	模板改造
	门诊医生病历文书导出、打印
	项
	1
	

	470
	
	
	住院医生病历文书导出、打印
	项
	1
	

	471
	
	
	急诊医生病历文书导出、打印
	项
	1
	

	472
	
	
	医嘱单改造
	项
	1
	

	473
	CDSS、VTE
	CDSS门诊系统程序改造
	患者接诊提交
	项
	1
	

	474
	
	
	切换患者
	项
	1
	

	475
	
	
	西药处方开立
	项
	1
	

	476
	
	
	中草药处方开立
	项
	1
	

	477
	
	
	检验申请开单
	项
	1
	

	478
	
	
	检查申请开单
	项
	1
	

	479
	
	
	输血申请开单
	项
	1
	

	480
	
	
	会诊申请开单
	项
	1
	

	481
	
	
	手术申请开单
	项
	1
	

	482
	
	
	患者病历书写
	项
	1
	

	483
	
	
	诊断信息校验回写接口
	项
	1
	

	484
	
	
	检验项目校验回写接口
	项
	1
	

	485
	
	
	检查项目校验回写接口
	项
	1
	

	486
	
	
	输血项目校验回写接口
	项
	1
	

	487
	
	
	会诊项目校验回写接口
	项
	1
	

	488
	
	
	手术项目校验回写接口
	项
	1
	

	489
	
	
	其他内容校验回写接口
	项
	1
	

	490
	
	
	西药处方校验回写接口
	项
	1
	

	491
	
	
	中药处方校验回写接口
	项
	1
	

	492
	
	CDSS住院系统程序改造
	获取患者身份信息
	项
	1
	

	493
	
	
	获取患者基本信息
	项
	1
	

	494
	
	
	结构化诊断保存
	项
	1
	

	495
	
	
	获取病历数据
	项
	1
	

	496
	
	
	点击保存病历按钮
	项
	1
	

	497
	
	
	入院记录病历数据书写
	项
	1
	

	498
	
	
	首次病程记录数据书写
	项
	1
	

	499
	
	
	查房病程录数据书写
	项
	1
	

	500
	
	
	转科病程录数据书写
	项
	1
	

	501
	
	
	阶段小结数据书写
	项
	1
	

	502
	
	
	其他类病程记录数据书写
	项
	1
	

	503
	
	
	出院小结数据书写
	项
	1
	

	504
	
	
	病案首页数据书写
	项
	1
	

	505
	
	
	手术记录数据书写
	项
	1
	

	506
	
	
	各类知情同意书数据书写
	项
	1
	

	507
	
	
	死亡讨论数据书写
	项
	1
	

	508
	
	
	死亡记录数据书写
	项
	1
	

	509
	
	
	会诊记录数据书写
	项
	1
	

	510
	
	
	其他文书模块数据书写
	项
	1
	

	511
	
	VTE住院系统程序改造
	获取患者身份信息
	项
	1
	

	512
	
	
	获取患者基本信息
	项
	1
	

	513
	
	
	查看患者列表报表
	项
	1
	

	514
	
	CDSS、VTE相关接口
	病历列表报表
	项
	1
	

	515
	
	
	一般手术记录接口
	项
	1
	

	516
	
	
	剖宫产手术记录接口
	项
	1
	

	517
	
	
	病历文书列表报表
	项
	1
	

	518
	
	
	住院诊疗诊断记录接口
	项
	1
	

	519
	
	
	入院记录接口
	项
	1
	

	520
	
	
	首次病程记录接口
	项
	1
	

	521
	
	
	上级医师查房记录接口
	项
	1
	

	522
	
	
	日常病程记录接口
	项
	1
	

	523
	
	
	住院诊疗出院记录接口
	项
	1
	

	524
	
	
	术后首次病程记录接口
	项
	1
	

	525
	CDR（360视图）
	接口对接
	急诊病历接口
	项
	1
	

	526
	
	
	留观病程接口
	项
	1
	

	527
	
	
	抢救病程接口
	项
	1
	

	528
	
	
	门诊病历接口
	项
	1
	

	529
	
	
	入院记录接口
	项
	1
	

	530
	
	
	首次病程记录接口
	项
	1
	

	531
	
	
	主治医生查房记录接口
	项
	1
	

	532
	
	
	主任医师查房记录接口
	项
	1
	

	533
	
	
	副主任医师查房记录接口
	项
	1
	

	534
	
	
	抢救记录接口
	项
	1
	

	535
	
	
	阶段小结接口
	项
	1
	

	536
	
	
	术前讨论记录接口
	项
	1
	

	537
	
	
	术后小结记录接口
	项
	1
	

	538
	
	
	术后首次病程记录接口
	项
	1
	

	539
	
	
	病程记录接口
	项
	1
	

	540
	
	
	转科小结接口
	项
	1
	

	541
	
	
	交班记录接口
	项
	1
	

	542
	
	
	接班记录接口
	项
	1
	

	543
	
	
	输血记录接口
	项
	1
	

	544
	
	
	危急值处理病程记录接口
	项
	1
	

	545
	
	
	转入记录接口
	项
	1
	

	546
	
	
	疑难病历讨论记录接口
	项
	1
	

	547
	
	
	术前讨论接口
	项
	1
	

	548
	
	
	术前小结接口
	项
	1
	

	549
	
	
	手术安全核查表接口
	项
	1
	

	550
	
	
	手术风险评估表接口
	项
	1
	

	551
	
	
	会诊申请接口
	项
	1
	

	552
	
	
	其它病历接口
	项
	1
	

	553
	
	
	出院记录接口
	项
	1
	

	554
	
	
	出院诊断证明书接口
	项
	1
	

	555
	
	
	24小时出入院记录接口
	项
	1
	

	556
	
	
	死亡记录接口
	项
	1
	

	557
	
	
	24小时死亡记录接口
	项
	1
	

	558
	
	
	死亡讨论记录接口
	项
	1
	

	559
	
	
	死亡证明书接口
	项
	1
	

	560
	
	
	手术记录接口
	项
	1
	

	561
	
	
	病案记录接口
	项
	1
	

	562
	
	
	会诊记录接口
	项
	1
	

	563
	
	
	医保处方接口
	项
	1
	

	564
	
	
	谈话记录接口
	项
	1
	

	565
	CDA文档生成对接明细
	生成CDA文档
	病历概要CDA文档生成
	项
	1
	

	566
	
	
	门诊病历CDA文档生成
	项
	1
	

	567
	
	
	急诊病历CDA文档生成
	项
	1
	

	568
	
	
	急诊留观病历CDA文档生成
	项
	1
	

	569
	
	
	急诊抢救病历CDA文档生成
	项
	1
	

	570
	
	
	西药处方CDA文档生成
	项
	1
	

	571
	
	
	中药处方CDA文档生成
	项
	1
	

	572
	
	
	一般手术记录CDA文档生成
	项
	1
	

	573
	
	
	输血记录CDA文档生成
	项
	1
	

	574
	
	
	会诊记录CDA文档生成
	项
	1
	

	575
	
	
	手术知情同意书CDA文档生成
	项
	1
	

	576
	
	
	麻醉知情同意书CDA文档生成
	项
	1
	

	577
	
	
	输血治疗同意书CDA文档生成
	项
	1
	

	578
	
	
	特殊检查及特殊治疗同意书CDA文档生成
	项
	1
	

	579
	
	
	病危通知书CDA文档生成
	项
	1
	

	580
	
	
	病重通知书CDA文档生成
	项
	1
	

	581
	
	
	其他知情同意书CDA文档生成
	项
	1
	

	582
	
	
	入院记录CDA文档生成
	项
	1
	

	583
	
	
	24h内入出院记录CDA文档生成
	项
	1
	

	584
	
	
	24h内入院死亡记录CDA文档生成
	项
	1
	

	585
	
	
	住院病案首页CDA文档生成
	项
	1
	

	586
	
	
	中医住院病案首页CDA文档生成
	项
	1
	

	587
	
	
	首次病程记录CDA文档生成
	项
	1
	

	588
	
	
	日常病程记录CDA文档生成
	项
	1
	

	589
	
	
	上级医师查房记录CDA文档生成
	项
	1
	

	590
	
	
	疑难病例讨论记录CDA文档生成
	项
	1
	

	591
	
	
	交接班记录CDA文档生成
	项
	1
	

	592
	
	
	转科记录CDA文档生成
	项
	1
	

	593
	
	
	阶段小结CDA文档生成
	项
	1
	

	594
	
	
	抢救记录CDA文档生成
	项
	1
	

	595
	
	
	会诊记录CDA文档生成
	项
	1
	

	596
	
	
	术前小结CDA文档生成
	项
	1
	

	597
	
	
	术前讨论CDA文档生成
	项
	1
	

	598
	
	
	术后首次病程记录CDA文档生成
	项
	1
	

	599
	
	
	出院记录CDA文档生成
	项
	1
	

	600
	
	
	死亡记录CDA文档生成
	项
	1
	

	601
	
	
	死亡病程讨论记录CDA文档生成
	项
	1
	

	602
	
	
	住院医嘱CDA文档生成
	项
	1
	

	603
	
	
	出院小结CDA文档生成
	项
	1
	

	604
	
	生成CDA文档
	生成病历概要CDA文档
	项
	1
	

	605
	
	
	生成门(急)诊病历CDA文档
	项
	1
	

	606
	
	
	生成急诊留观病历CDA文档
	项
	1
	

	607
	
	
	生成西药处方CDA文档
	项
	1
	

	608
	
	
	生成中药处方CDA文档
	项
	1
	

	609
	
	
	生成一般手术记录CDA文档
	项
	1
	

	610
	
	
	生成输血记录CDA文档
	项
	1
	

	611
	
	
	生成手术知情同意书CDA文档
	项
	1
	

	612
	
	
	生成麻醉知情同意书CDA文档
	项
	1
	

	613
	
	
	生成输血治疗同意书CDA文档
	项
	1
	

	614
	
	
	生成特殊检查及特殊治疗同意书CDA文档
	项
	1
	

	615
	
	
	生成病危通知书CDA文档
	项
	1
	

	616
	
	
	生成病重通知书CDA文档
	项
	1
	

	617
	
	
	生成其他知情同意书CDA文档
	项
	1
	

	618
	
	
	生成入院记录CDA文档
	项
	1
	

	619
	
	
	生成24h内入出院记录CDA文档
	项
	1
	

	620
	
	
	生成24h内入院死亡记录CDA文档
	项
	1
	

	621
	
	
	生成住院病案首页CDA文档
	项
	1
	

	622
	
	
	生成中医住院病案首页CDA文档
	项
	1
	

	623
	
	
	生成首次病程记录CDA文档
	项
	1
	

	624
	
	
	生成日常病程记录CDA文档
	项
	1
	

	625
	
	
	生成上级医师查房记录CDA文档
	项
	1
	

	626
	
	
	生成疑难病例讨论记录CDA文档
	项
	1
	

	627
	
	
	生成交接班记录CDA文档
	项
	1
	

	628
	
	
	生成转科记录CDA文档
	项
	1
	

	629
	
	
	生成阶段小结CDA文档
	项
	1
	

	630
	
	
	生成抢救记录CDA文档
	项
	1
	

	631
	
	
	生成会诊记录CDA文档
	项
	1
	

	632
	
	
	生成术前小结CDA文档
	项
	1
	

	633
	
	
	生成术前讨论CDA文档
	项
	1
	

	634
	
	
	生成术后首次病程记录CDA文档
	项
	1
	

	635
	
	
	生成出院记录CDA文档
	项
	1
	

	636
	
	
	生成死亡记录CDA文档
	项
	1
	

	637
	
	
	生成死亡病程讨论记录CDA文档
	项
	1
	

	638
	
	
	生成住院医嘱CDA文档
	项
	1
	

	639
	
	
	生成出院小结CDA文档
	项
	1
	

	640
	传染病系统
	技术对接
	患者基本信息接口
	项
	1
	

	641
	
	
	诊断活动信息接口
	项
	1
	

	642
	
	
	门急诊病历接口
	项
	1
	

	643
	
	
	门急诊留观病历接口
	项
	1
	

	644
	
	
	入院记录接口
	项
	1
	

	645
	
	
	住院首次病程记录接口
	项
	1
	

	646
	
	
	住院日常病程记录接口
	项
	1
	

	647
	
	
	住院病案首页接口
	项
	1
	

	648
	
	
	出院记录接口
	项
	1
	

	649
	
	
	检查报告接口
	项
	1
	

	650
	
	
	检查报告项目接口
	项
	1
	

	651
	
	
	医嘱处方信息接口
	项
	1
	

	652
	
	
	医嘱处方条目接口
	项
	1
	

	653
	
	
	全院用户信息接口
	项
	1
	

	654
	
	
	院内数值域代码视图接口
	项
	1
	

	655
	临床营养管理系统
	技术对接
	获取科室接口
	项
	1
	

	656
	
	
	获取医生接口
	项
	1
	

	657
	
	
	获取病人接口
	项
	1
	

	658
	
	
	获取就诊记录接口
	项
	1
	

	659
	
	
	处方上传接口
	项
	1
	

	660
	
	
	处方取消接口
	项
	1
	

	1.3
	OA系统升级及相关接口服务
	
	
	

	1
	OA-HRP系统
	获取部门信息
	从HRP获取部门信息保存到OA
	项
	1
	

	2
	
	获取在职人员信息
	从HRP获取在职人员信息保存到OA
	项
	1
	

	3
	
	获取离职人员信息
	从HRP获取离职人员信息保存到OA
	项
	1
	

	4
	
	获取岗位信息
	从HRP获取岗位信息保存到OA
	项
	1
	

	5
	
	获取岗位序列数据
	从HRP获取岗位序列数据保存到OA
	项
	1
	

	6
	
	部门、岗位、人员数据处理
	HR人事数据与OA数据对照，将HR人事数据处理成OA现有结构数据
	项
	1
	

	7
	
	HR同步
	创建OA的HR同步功能，进行HR同步更新配置,将HR人事数据更新到OA的组织架构
	项
	1
	

	8
	
	人员异动
	将OA人员异动数据更新到HRP(部门、岗位变动，人员状态变更)
	项
	1
	

	9
	
	人员通讯信息变更
	将OA人员通讯信息变更数据更新到HRP
	项
	1
	

	10
	
	退休人员信息变更
	将OA退休人员信息数据更新到HRP
	项
	1
	

	11
	
	工资查询模块
	从HRP获取工资信息,创建OA工资查询功能，供员工在OA查询工资信息
	项
	1
	

	12
	
	预警信息
	从HRP获取预警信息保存到OA,创建预期信息推送功能，按预警信息类型推送信息给接收者
	项
	1
	

	13
	
	预算档案
	从HRP获取预算档案数据保存到OA
	项
	1
	

	14
	
	公务出差申请
	从HRP获取单条预算数据，流程预算控制提交，将OA的预算占用数更新到HRP。
	项
	1
	

	15
	
	外出培训申请
	从HRP获取单条预算数据，流程预算控制提交，将OA的预算占用数更新到HRP。
	项
	1
	

	16
	
	外出进修申请
	从HRP获取单条预算数据，流程预算控制提交，将OA的预算占用数更新到HRP。
	项
	1
	

	17
	
	院内会议申请
	从HRP获取单条预算数据，流程预算控制提交，将OA的预算占用数更新到HRP。
	项
	1
	

	18
	
	公务出差报销
	从HRP获取单条预算数据，流程预算控制提交，将OA的预算执行数、预算占用数更新到HRP。
	项
	1
	

	19
	
	外出培训报销
	从HRP获取单条预算数据，流程预算控制提交，将OA的预算执行数、预算占用数更新到HRP。
	项
	1
	

	20
	
	外出进修报销
	从HRP获取单条预算数据，流程预算控制提交，将OA的预算执行数、预算占用数更新到HRP。
	项
	1
	

	21
	
	院内会议报销
	从HRP获取单条预算数据，流程预算控制提交，将OA的预算执行数、预算占用数更新到HRP。
	项
	1
	

	22
	
	市内交通费报销
	从HRP获取单条预算数据，流程预算控制提交，将OA的预算执行数、预算占用数更新到HRP。
	项
	1
	

	23
	
	新院建设报销
	从HRP获取单条预算数据，流程预算控制提交，将OA的预算执行数、预算占用数更新到HRP。
	项
	1
	

	24
	
	书报杂志报销
	从HRP获取单条预算数据，流程预算控制提交，将OA的预算执行数、预算占用数更新到HRP。
	项
	1
	

	25
	
	会员会费报销
	从HRP获取单条预算数据，流程预算控制提交，将OA的预算执行数、预算占用数更新到HRP。
	项
	1
	

	26
	
	日常费用报销
	从HRP获取单条预算数据，流程预算控制提交，将OA的预算执行数、预算占用数更新到HRP。
	项
	1
	

	27
	
	论文版面费报销
	从HRP获取单条预算数据，流程预算控制提交，将OA的预算执行数、预算占用数更新到HRP。
	项
	1
	

	28
	
	血缘性职业暴露预防用药报销
	从HRP获取单条预算数据，流程预算控制提交，将OA的预算执行数、预算占用数更新到HRP。
	项
	1
	

	29
	
	单项绩效发放
	从HRP获取单条预算数据，流程预算控制提交，将OA的预算执行数、预算占用数更新到HRP。
	项
	1
	

	30
	
	工会经费报账
	从HRP获取单条预算数据，流程预算控制提交，将OA的预算执行数、预算占用数更新到HRP。
	项
	1
	

	31
	
	职工报销单据制单
	将OA里的职工报销单据数据新增到HRP制单
	项
	1
	

	32
	
	资产数据
	从HRP获取资产数据保存到OA
	项
	1
	

	33
	
	办公设备资产调拨
	将OA的办公设备资产调拨数据更新到HRP
	项
	1
	

	34
	
	仪器设备资产调拨
	将OA的医仪器设备资产调拨数据更新到HRP
	项
	1
	

	35
	
	后勤资产调拨
	将OA的后勤资产调拨数据更新到HRP
	项
	1
	

	36
	
	办公设备资产报废
	将OA的办公设备资产报废数据更新到HRP
	项
	1
	

	37
	
	仪器设备资产报废
	将OA的仪器设备资产报废数据更新到HRP
	项
	1
	

	38
	
	后勤资产报废
	将OA的后勤资产报废数据更新到HRP
	项
	1
	

	1.4
	市级120系统升级及相关接口服务
	
	
	

	1
	衡阳市120急救中心中心系统
	120任务单过去（事件列表）
	从调度任务列表获取事件编码信息对接
	项
	1
	

	2
	
	
	从调度系统任务列表获取现场地址信息对接
	项
	1
	

	3
	
	
	从调度系统地址表获取等车地址信息对接
	项
	1
	

	4
	
	
	从调度系统初步诊断信息表获取初步诊断信息对接
	项
	1
	

	5
	
	
	从调度系统医院信息表获取择院需求信息对接
	项
	1
	

	6
	
	
	从调度系统病情列表获取病情(调度员填写)信息对接
	项
	1
	

	7
	
	
	从调度系统患者信息表获取病人身份信息对接
	项
	1
	

	8
	
	
	从调度系统报警人列表获取联系人信息对接
	项
	1
	

	9
	
	
	从调度系呼入信息表统获取呼入电话信息对接
	项
	1
	

	10
	
	
	从调度系统联系人信息表获取联系人电话信息对接
	项
	1
	

	11
	
	
	从调度系统调度信息表获取呼救者与病人关系信息对接
	项
	1
	

	12
	
	
	从调度管理系统获取呼救时间信息对接
	项
	1
	

	13
	
	
	从调度管理系统派车时间表获取派车时间信息对接
	项
	1
	

	14
	
	
	操作员工号信息对接
	项
	1
	

	15
	
	
	从调度系统任务信息表获取收到任务时间信息对接
	项
	1
	

	16
	
	
	车辆所属分站编码信息对接
	项
	1
	

	17
	
	
	车牌号信息对接
	项
	1
	

	18
	
	
	车辆实际标识信息对接
	项
	1
	

	19
	
	
	从调度系统任务信息表获取任务编码信息对接
	项
	1
	

	20
	
	
	从调度系统事件信息表获取事件名称信息对接
	项
	1
	

	21
	
	
	事件来源信息对接
	项
	1
	

	22
	
	
	事件类型信息对接
	项
	1
	

	23
	
	
	从任务列表到达现场时间表获取获取到达病人身边时间信息对接
	项
	1
	

	24
	
	120院前病例数据（任务列表）
	从任务列表任务编码信息对接
	项
	1
	

	25
	
	
	从事件列表事件编码信息对接
	项
	1
	

	26
	
	
	从调度系统分站信息表获取分站编码信息对接
	项
	1
	

	27
	
	
	从调度管理系统医生信息表获取医生姓名信息对接
	项
	1
	

	28
	
	
	从调度管理系统司机信息表获取司机姓名信息对接
	项
	1
	

	29
	
	
	从调度管理系统护士信息表获取护士姓名信息对接
	项
	1
	

	30
	
	
	从事件信息系统到达现场时间表获取到达现场时间信息对接
	项
	1
	

	31
	
	
	从事件信息系统离开现场时间表获取离开现场时间信息对接
	项
	1
	

	32
	
	
	从事件信息系统病人上车时间表获取病人上车时间(离开现场时间）信息对接
	项
	1
	

	33
	
	
	从事件信息系统分站任务时间表获取分站收到任务时间信息对接
	项
	1
	

	1.5
	互联网医院系统升级及相关接口服务
	
	
	

	1
	用户身份
	身份认证(绑卡)
	提交身份认证信息并完成就诊人绑卡
	项
	1
	

	2
	
	在线建卡
	提交建卡资料并创建电子就诊卡
	项
	1
	

	3
	
	
	将建卡信息同步到his中。
	项
	1
	

	4
	
	电子健康卡
	获取电子健康卡信息
	项
	1
	

	5
	
	
	绑定电子健康卡进行就诊。
	项
	1
	

	6
	线上咨询问诊
	是否复诊
	查询患者历史就诊记录并返回复诊判定结果
	项
	1
	

	7
	
	
	在线问诊
	项
	1
	

	8
	
	挂号接口
	发起问诊时在HIS生成挂号记录
	项
	1
	

	9
	电子病历
	门诊病历查询
	通过患者主索引及门诊流水获取门诊病历信息
	项
	1
	

	10
	在线处方
	处方提交
	医生在开处方时，提交处方
	项
	1
	

	11
	
	社保试算接口
	患者在支付时，试算医保结算金额
	项
	1
	

	12
	
	处方支付
	提交处方支付请求并获取支付结果
	项
	1
	

	13
	
	处方撤销（医生处方撤销）
	医生对处方进行撤回
	项
	1
	

	14
	药品接口
	药品目录
	查询并返回当前可用的药品目录列表
	项
	1
	

	15
	
	药房药品回传
	开处方后，将所开药品回传给药房，药房进行抓药
	项
	1
	

	16
	记录查询
	就诊记录查询
	获取患者历史的就诊记录
	项
	1
	

	17
	
	药房药品状态查询
	系统查下HIS药房，获取患者药品状态并存储记录
	项
	1
	

	18
	
	药房药品状态查询
	医生端（或患者端）查看药品的取药状态。
	项
	1
	

	19
	
	查询支付单据列表
	获取患者历史支付单据列表
	项
	1
	

	20
	
	支付单据支付确认
	患者进行查询支付明细，并进行支付
	项
	1
	

	21
	
	
	获取确认支付后的状态
	项
	1
	

	22
	
	社保试算接口
	患者缴费时，试算省医保结算金额
	项
	1
	

	23
	
	医保结算接口
	患者缴费时，试算省医保结算金额
	项
	1
	

	24
	
	查询线上支付状态接口
	HIS系统查询线上支付结果并回传至互联网医院（系统间状态同步）
	项
	1
	

	25
	预约挂号
	查询科室信息
	挂号时，获取所有科室的列表
	项
	1
	

	26
	
	查询医生信息
	挂号时，获取所选科室的医生列表
	项
	1
	

	27
	
	查询排班信息
	挂号时，获取医生的排班信息
	项
	1
	

	28
	
	
	挂号时，获取所选日期是否可挂号
	项
	1
	

	29
	
	查询号源信息
	患者端查询医生可用号源详情（含时段、剩余数量、价格）
	项
	1
	

	30
	
	查询停诊信息
	挂号时，对患者进行科室停诊提示
	项
	1
	

	31
	
	提交预约
	提交挂号预约订单并创建预约记录
	项
	1
	

	32
	
	取消预约
	对所挂号进行取消
	项
	1
	

	33
	
	查询预约
	获取并返回预约挂号记录列表及详情
	项
	1
	

	34
	
	预约支付
	对预约挂号订单进行支付
	项
	1
	

	35
	报告查询
	检验报告列表查询
	获取检验的所有记录的列表
	项
	1
	

	36
	
	检验报告详情查询
	获取某一检验报告的详情
	项
	1
	

	37
	
	检查报告列表查询
	获取检查的所有记录的列表
	项
	1
	

	38
	
	检查报告详情查询
	获取某一检查报告的详情
	项
	1
	

	39
	
	体检报告列表查询
	获取体检的所有记录的列表
	项
	1
	

	40
	
	体检报告详情查询
	获取某一体检报告的详情
	项
	1
	

	41
	退费管理
	诊前线下退费接口
	获取挂号前费用的退费
	项
	1
	

	42
	
	门诊退费接口(hdepc)
	获取诊中支付的费用的退费
	项
	1
	

	43
	住院服务
	查询住院单信息
	获取医生开设的该患者住院单信息
	项
	1
	

	44
	
	住院床位预约
	床位预约信息写入
	项
	1
	

	45
	手术预约
	查询手术单信息
	获取医生开设的该患者日间手术单信息
	项
	1
	

	46
	
	日间手术预约
	日间手术预约
	项
	1
	

	47
	对账功能
	对账信息
	HIS对账账单
	项
	1
	

	48
	医技预约管理
	检验申请
	提交检验申请单并创建检验申请记录
	项
	1
	

	49
	
	检查申请
	提交检查申请单并创建检查申请记录
	项
	1
	

	50
	药品配送
	物流对接
	提交邮政物流下单请求并创建配送单
	项
	1
	

	51
	
	物流对接
	物流状态查询
	项
	1
	

	52
	
	物流对接
	提交/编辑配送地址信息并保存
	项
	1
	

	53
	评价管理
	评价管理
	提交问诊单评价内容并保存
	项
	1
	

	54
	消息通知
	患者通知
	患者消息通知（医生回复、处方开具等）
	项
	1
	

	55
	
	医生通知
	医生消息通知（新患者咨询、音视频呼叫等）
	项
	1
	

	56
	
	药师通知
	药师消息通知（待审核处方提醒等）
	项
	1
	

	57
	医生移动端
	历史处方
	获取患者历史处方列表
	项
	1
	

	58
	
	快速续方
	引用患者历史处方并生成续方草稿
	项
	1
	

	59
	
	病历复写
	医生复制患者历史病历自动填充
	项
	1
	

	60
	
	病历写入
	医生书写电子病历（新建、保存草稿）
	项
	1
	

	61
	
	病历撤回
	医生撤回已提交的电子病历（退回草稿或删除）
	项
	1
	

	62
	
	病历修改
	医生修改电子病历（编辑后重新提交）
	项
	1
	

	63
	
	中医诊断
	医生书写中医诊断（含证型）
	项
	1
	

	64
	
	接诊后退单
	医生主动结束问诊订单并触发退款（服务未完成）
	项
	1
	

	65
	患者端
	订单管理
	患者申请退款（复诊/处方/咨询）
	项
	1
	

	66
	用户身份
	电子健康卡
	接收/同步电子健康卡主索引文件并批量获取/更新患者唯一标识映射关系
	项
	1
	

	67
	在线复诊
	互联网专班排班信息
	批量导入/同步HIS互联网专班排班数据文件至互联网医院系统
	项
	1
	

	1.6
	血透系统升级及相关接口服务
	
	
	

	1
	血透系统
	患者建档基本信息
	调用外部接口，查询his患者个人基本信息,
	项
	1
	

	2
	
	
	新建患者个人档案和生成转归记录
	项
	1
	

	3
	
	患者门诊就诊记录
	调用外部接口，查询患者门诊就诊记录
	项
	1
	

	4
	
	
	存储患者就诊记录，绑定患者透析治疗记录和就诊记录
	项
	1
	

	5
	
	患者住院登记记录
	调用外部接口，查询患者住院登记记录
	项
	1
	

	6
	
	
	存储患者登记记录，绑定患者透析治疗记录和登记录
	项
	1
	

	7
	
	治疗报告PDF调阅
	生成治疗数据透析治疗PDF报告
	项
	1
	

	8
	
	
	提供治疗报告视图与PDF报告链接
	项
	1
	

	9
	
	透析记录结构化数据视图
	生成透析记录视图
	项
	1
	

	10
	
	单点登录
	外部系统提交登录请求，输入账户信息，身份认证协议集成
	项
	1
	

	11
	
	360视图
	外部系统提供360视图链接，血透系统集成360链接并传入参数
	项
	1
	

	12
	
	人员字典
	调用外部接口，查询科室医护人员信息
	项
	1
	

	13
	
	科室字典
	调用外部接口，查询医院科室字典查询
	项
	1
	

	14
	
	术语字典(给药途径，用药频次)
	调用外部接口，查询术语字典
	项
	1
	

	15
	
	CA电子签名
	调用外部接口，获取医师结果查询接口
	项
	1
	

	16
	
	
	调用外部接口，登陆-获取用户信息
	项
	1
	

	17
	
	
	调用外部接口，自动签名授权-获取授权结果接口
	项
	1
	

	18
	
	
	调用外部接口，获取签名结果接口
	项
	1
	

	19
	
	治疗闭环
	生成每次治疗的登记或执行记录，内容包括时间、项目、费用等；
	项
	1
	

	20
	
	
	治疗记录纳入全院统一的医疗档案体系；
	项
	1
	

	21
	
	
	生成治疗过程中的评估有记录
	项
	1
	

	22
	
	检查对接
	调用外部接口，定时获取检查报告文字结果
	项
	1
	

	23
	
	检验对接
	调用外部接口，定时获取查询检验报告结果
	项
	1
	

	24
	
	感染监测
	生成血源性病原体记录
	项
	1
	

	25
	
	
	生成通路感染记录
	项
	1
	

	26
	
	数据看板
	生成透析看板
	项
	1
	

	27
	
	
	生成科室质量看板
	项
	1
	

	28
	
	透析治疗
	生成透析记录
	项
	1
	

	29
	
	
	生成透析报告
	项
	1
	

	1.7
	检查+预约平台+病理系统升级及相关接口服务
	
	
	

	1
	检查+预约平台+病理
	状态变更日志表
	检查号
检验条码号
病理条码号,操作代码
检查部位描述
检查操作员工号
检查操作员描述
检查操作日期
检查操作时间
检查操作描述
检查系统代码
	项
	1
	

	2
	
	医嘱检查关联表
	执行开始日期
剂量，剂量单位，执行人代码，执行日期，执行时间，医嘱执行记录状态，要求执行日期，要求执行时间，执行结束日期，时间戳字段
	项
	1
	

	3
	
	检查报告表
	全局检查报告号，医院内部报告号，业务域编码，审核医生代码，接收科室代码，时间戳
审核医生名称，申请单状态，申请时间，采集时间，采集科室代码，采集医生工号，采集部位，标本备注，最后更新日期，最后更新时间，院内申请id
	项
	1
	

	4
	
	检查危机值信息
	消息来源，患者主索引，就诊号码，检查号，报告类型，报告医生代码，终审日期，终审时间，最后更新日期
危急值报告内容，最后更新人编码，最后更新时间
	项
	1
	

	5
	
	文档调阅
	消息来源
文档ID
文档内容
最后更新人
最后更新日期
	项
	1
	

	6
	
	取消预约
	业务系统订单号,医院预约订单号,取消原因
取消时间
	项
	1
	

	7
	
	查询预约
	业务系统订单号，就诊人性别，就诊人手机号码，就诊人地址，疾病
	项
	1
	

	8
	
	
	业务系统支付单号，医院应付费用，是否费用变更，费用变更信息，变更金额，变更类型

院内用户id，排队序号，医院就诊地址
	项
	1
	

	9
	
	检查申请单信息
	消息来源，就诊病区代码，病床号，就诊医生名称，就诊日期，就诊时间，当前科室代码，当前科室描述，就诊状态代码，就诊状态描述，就诊类型代码，患者费用类型描述，医院名称，收费时间，检查申请单信息集合，医嘱信息集合，检查号，检查系统类型，检查申请单号，检查注意事项，检查特殊病史编码（高血压/心脏病），检查申请科室代码，检查申请科室，检查申请医生代码，检查申请医生描述，接收科室

就诊科室名称，就诊病区描述，就诊医生代码，就诊类型描述，患者费用类型代码，医院编码，收费员，检查申请时间，接收科室代码
	项
	1
	

	10
	
	检查预约、取消预约状态信息
	消息来源
备注
操作科室代码
操作科室名称
检验报告号
检查报告号
病理报告号
	项
	1
	

	11
	
	共享文档类
	共享文档类
	项
	1
	

	12
	
	集成360试图
	集成360试图
	项
	1
	

	13
	
	单点登录
	单点登录
	项
	1
	

	14
	
	电子签章
	最后更新时间
	项
	1
	

	15
	
	检查报告列表查询
	从PACS系统获取检查报告列表
	项
	1
	

	16
	
	检查报告详情查询
	从PACS系统获取检查报告详情
	项
	1
	

	17
	
	检查影像文件信息
	从PACS系统获取检查影像文件信息
	项
	1
	

	18
	
	检查标本信息
	从PACS系统获取检查标本信息
	项
	1
	

	19
	
	检查记录
	从PACS系统获取检查记录
	项
	1
	

	20
	
	检查申请单信息
	从PACS系统获取检查申请单信息
	项
	1
	

	21
	
	用户信息同步
	用户信息同步
	项
	1
	

	22
	
	科室信息同步
	科室信息同步
	项
	1
	

	23
	
	查询医生信息
	从PACS系统获取获取查询医生信息
	项
	1
	

	24
	
	查询排班信息
	从PACS系统获取获取查询排班信息
	项
	1
	

	25
	
	查询号源信息
	从PACS系统获取查询号源信息
	项
	1
	

	26
	
	查询停诊信息
	从PACS系统获取查询停诊信息
	项
	1
	

	27
	
	提交预约
	提交预约
	项
	1
	

	28
	
	取消预约
	业务系统订单号,取消时间,取消原因
医院预约订单号
	项
	1
	

	29
	
	检查申请表
	从PACS系统获取检查申请表
	项
	1
	

	30
	
	医嘱检查申请关联表
	从PACS系统获取医嘱检查申请关联表
	项
	1
	

	31
	
	文档检索
	消息来源
文档ID
文档路径
文档标题
文档类型
最后更新人
最后更新时间
	项
	1
	

	32
	
	闭环状态变更信息
	系统代码
消息id
患者登记号
患者就诊号
医嘱id
医嘱执行记录id
检验条码号/标本号
检查号
系统类型
检查部位
手术申请id
输血申请id
用血血袋号
会诊申请id
状态代码
更新人工号
更新人姓名
更新日期时间
备注
操作科室代码
操作科室名称
检验/检查/病理报告号
检查报告号
病理报告号
	项
	1
	

	33
	
	报告模块 - 测量结果、参考值与异常标记
	检查测量结果自动展示与同步
检查项目正常参考值范围自动匹配与显示
测量结果异常值自动识别与高亮标记
异常结果分级标记（危急 / 异常 / 可疑）配置
测量结果与参考值单位自动换算与统一
	项
	1
	

	34
	
	报告模块 - 自定义结构化报告
	结构化报告模板编辑
报告模板按检查部位 / 设备 / 亚专业分类管理
结构化报告布局自定义调整与预览
报告模板一键导入导出与批量更新
常用报告术语与短语自定义维护
结构化报告数据自动关联填充患者基础信息
结构化报告打印
	项
	1
	

	35
	
	报告模块 - 逻辑校验
	患者性别与检查项目 / 诊断的关联性逻辑校验
危急值报告必填项完整性逻辑校验
报告审核流程节点完整性逻辑校验
	项
	1
	

	36
	
	质量控制 - 工作量统计
	按检查设备维度统计技师 / 医师工作量
按检查项目类型统计技师 / 医师工作量
按时间维度统计工作量
技师扫描工作量与医师诊断工作量分别统计
工作量统计结果生成可视化报表
工作量统计数据多维度筛选与排序
工作量统计报表一键导出与打印
阳性检出率 / 诊断符合率精细化统计
	项
	1
	

	37
	
	数据安全 - 精细化访问权限
	患者维度的检查数据访问权限精细化配置
患者敏感数据访问权限控制
隐秘患者数据访问权限控制
患者隐私数据脱敏展示
	项
	1
	

	38
	
	患者基础建档信息
	编写web服务，调用HIS系统的患者信息接口，获取全院患者个人基础身份档案数据
开发内部存储功能，对接本系统数据库，实现患者基础信息落地存储及患者主索引管理
编写web服务，调用HIS/医保系统接口，同步患者医保参保类型、编号、异地就医备案数据
编写监听服务，对接HIS系统消息队列，监听患者档案变更并自动增量同步修改内容
开发内部逻辑功能，对接本系统数据库，实现EMPI患者唯一ID查重、合并及主索引匹配
编写同步服务，调用HIS/EMR系统接口，同步患者既往病史、药物过敏史及禁忌病史数据
	项
	1
	

	39
	
	患者门诊就诊检查记录
	编写web服务，调用HIS系统门诊挂号接口，同步患者门诊挂号及就诊流水记录
编写消息接收服务，对接HIS系统，同步门诊各类检查申请单开立、撤销、作废状态
开发内部存储功能，对接本系统数据库，存储门诊就诊单据并绑定影像/病理检查项目关联关系
编写web服务，调用HIS收费系统接口，同步门诊检查项目记账、扣费状态数据
编写双向接口，对接HIS收费系统，发起门诊检查退费申请并接收退费结果回调
开发内部日志功能，对接本系统数据库，归档存储门诊检查全流程时序操作日志
	项
	1
	

	40
	
	患者住院登记及检查记录
	编写web服务，调用HIS系统住院登记接口，获取住院患者入院登记、病区、床位基础信息
编写web服务，调用HIS收费系统接口，同步住院押金、住院账户余额及结算进度信息
开发计费联动功能，对接HIS收费系统，关联住院费用体系并绑定影像病理检查计费明细
开发闭环校验功能，对接HIS医嘱系统，将住院检查项目纳入医嘱闭环校验实现联动
编写事件监听服务，对接HIS系统，监听患者转科、出院状态变更并实时同步系统数据
开发内部对账功能，对接本系统数据库，每日自动生成住院检查费用对账台账供财务核对
开发归档接口功能，对接本系统/EMR系统，患者出院后打包全部检查病理资料并归档
	项
	1
	

	41
	
	预约平台基础排班管理
	编写查询接口，对接HIS/HR系统排班数据，读取医技科室各检查室工作日排班基础数据
开发内部配置功能，对接本系统数据库，自定义每日时段号源拆分及最大可预约人数配置
编写批量导入接口，对接本系统/Excel导入，支持节假日停诊排班批量导入及临时排班调整
开发内部权限配置功能，对接本系统数据库，配置医师技师出诊排班与检查项目权限绑定
开发规则引擎功能，对接本系统，实现急诊绿色通道专属时段预留规则保障急诊优先
	项
	1
	

	42
	
	线上线下检查预约申请
	编写消息接收接口，对接HIS/医生工作站，接收临床医生工作站开单发起的预约申请消息
编写前端交互接口，对接移动端小程序，提供患者自主选时段提交预约订单服务
开发业务校验功能，对接本系统数据库，对预约订单进行适应症禁忌症项目适配合法性校验
编写消息推送接口，对接短信平台/院内消息中台，预约成功后推送短信及院内消息提醒
编写数据同步接口，对接HIS医技预约中台，预约数据回写HIS保持两边预约数据一致
	项
	1
	

	43
	
	预约改期、取消预约管理
	开发内部业务处理功能，对接本系统数据库，处理患者端预约改期申请并校验空余号源
编写后台管理接口，对接HIS/医生工作站，提供医生代为患者取消调整预约时段功能
开发定时任务功能，对接本系统数据库，超时未签到自动释放号源并计入爽约次数统计
开发内部规则配置功能，对接本系统数据库，配置多次爽约患者预约权限限制规则
	项
	1
	

	44
	
	预约签到候诊流程管理
	编写设备对接接口，对接扫码签到设备/身份证读卡器，提供患者扫码签到核验预约信息服务
开发内部队列管理功能，对接本系统数据库，签到成功后进入候诊队列并按序生成叫号排序
编写数据推送接口，对接院内大屏系统，推送候诊大屏叫号信息至大屏展示系统
开发业务规则逻辑，对接本系统，实现过号患者重排队末规则及弹窗提醒患者就诊功能
	项
	1
	

	45
	
	影像设备DICOM影像接入存储
	编写DICOM协议服务，对接CT/DR/MR等放射设备，部署影像接收服务并对接各类设备影像传输
开发内部解析功能，对接本系统数据库，解析DICOM文件元数据并提取标签字段入库
开发分布式存储功能，对接对象存储/分布式文件系统，实现影像文件多副本备份与读写调度
编写校验重传机制，对接本系统/影像设备，校验影像文件完整性并自动触发损坏影像重传
开发存储策略管理功能，对接本系统/存储平台，实现长期未查阅影像离线归档及冷热存储迁移
编写外部导入接口，对接外院转诊系统，支持外院转诊DICOM影像导入及格式兼容适配
	项
	1
	

	46
	
	放射诊断报告PDF生成调阅
	开发内部文档生成功能，对接本系统数据库，依据影像序列内容生成标准化放射诊断PDF报告
开发权限管控接口，对接本系统权限模块，提供报告在线预览下载链接及分级权限管控
开发版本管理功能，对接本系统数据库，支持报告多次修改版本回溯及历史版本留存查询
开发内部安全处理功能，对接本系统，PDF报告添加医院水印并实现防篡改加密处理
编写批量处理接口，对接本系统，提供批量打包多份检查报告压缩下载接口服务
	项
	1
	

	47
	
	影像结构化诊断数据视图
	开发内部数据构建功能，对接本系统数据库，解析影像与诊断文本并搭建结构化诊断视图
开发AI辅助提取功能，对接本系统/AI平台，自动提取病灶大小位置征象等结构化字段入库
编写数据导出接口，对接医院科研数据管理平台，提供结构化数据导出对接科研平台服务
开发模板配置功能，对接本系统，提供自定义结构化报告模板可视化配置功能
开发智能比对算法功能，对接本系统数据库，自动计算比对历次检查影像病灶前后差异
	项
	1
	

	48
	
	病理标本接收登记模块
	开发内部录入功能，对接本系统数据库，接收临床送检病理标本并录入基础信息登记
编写硬件对接接口，对接条码打印机，生成标本条码标签并绑定唯一标本ID与申请单
编写流程对接接口，对接HIS/临床科室系统，实现标本拒收及信息不符退回临床科室流程
开发内部日志记录功能，对接本系统数据库，记录标本送检时间接收人保存条件全节点日志
	项
	1
	

	49
	
	病理标本取材制片流程管理
	开发内部录入功能，对接本系统数据库，病理技师录入取材操作记录及大体描述信息
开发全流程追溯功能，对接本系统数据库，生成蜡块切片编号并实现标本全流程一物一码追溯
编写状态同步接口，对接HIS/临床医生工作站，实时更新切片染色进度供临床在线查询
开发内部台账管理功能，对接本系统数据库，登记废弃标本处置并归档医疗废物台账
	项
	1
	

	50
	
	病理镜检诊断报告编制
	开发内部报告编辑功能，对接本系统数据库，病理医师阅片后填写镜下描述及初步诊断结论
开发审批流程功能，对接本系统，实现免疫组化项目申请及加项审批流程线上流转
开发内部数据关联功能，对接本系统数据库，录入免疫组化结果并自动关联至主病理报告
编写会诊流程接口，对接院内会诊系统，发起疑难病例科室会诊申请并归集会诊意见归档
开发内部审核流程功能，对接本系统数据库，实现初级医师报告提交上级医师一级审核流程
开发多级审核闭环功能，对接本系统数据库，实现疑难病理报告副主任医师终审二级审核
编写消息推送机制，对接本系统消息模块，审核驳回退回修改并附带修改意见推送填写人
	项
	1
	

	51
	
	病理报告PDF归档调阅
	开发内部文档生成功能，对接本系统数据库，生成标准化病理诊断PDF报告并嵌入电子签章
编写在线查阅接口，对接HIS/患者端，提供临床医生患者在线查阅下载病理报告服务
编写归档检索接口，对接本系统/EMR系统，按就诊时间汇总归档历史病理报告并提供检索
	项
	1
	

	52
	
	全院统一单点登录集成
	编写登录请求接收接口，对接医院统一身份认证平台，接收前端登录请求并完成认证
开发认证协议适配功能，对接医院统一身份认证平台，实现账号密码校验及OAuth协议适配
开发会话管理功能，对接本系统，管控登录令牌有效期并实现后台自动续签会话逻辑
编写权限同步接口，对接院内统一权限中心，同步院内统一权限中心角色及菜单权限数据
开发多终端适配功能，对接PC端/小程序/移动端，实现多终端SSO免登互通适配
	项
	1
	

	53
	
	患者360全景视图对接
	编写基础信息查询接口，对接全院患者360视图平台，调用患者基础信息查询接口
编写数据挂载接口，对接全院患者360视图平台，将影像检查病理记录挂载至患者全景页面
编写链接生成服务，对接全院患者360视图平台，生成内嵌跳转阅片器及病理报告预览链接
开发数据汇总功能，对接本系统数据库，按就诊时间倒序汇总患者全部检查病理诊疗记录
	项
	1
	

	54
	
	院内医护人员字典管理
	编写基础数据查询接口，对接HR主数据平台，查询全院医师技师护士人员基础信息
编写定时同步机制，对接HR主数据平台，定时同步更新医护职称执业资质及专业方向信息
编写事件监听同步接口，对接HR主数据平台，监听人员科室调动岗位变更并自动同步
开发内部权限配置功能，对接本系统数据库，配置报告签发取材审核权限与人员字典绑定
	项
	1
	

	55
	
	医院科室组织架构字典
	编写基础数据查询接口，对接HR主数据平台，查询院内临床医技病理科完整组织架构数据
开发内部配置维护功能，对接本系统数据库，配置维护检查机房病理取材室归属科室划分
编写递归查询接口，对接本系统，提供科室上下级层级联动递归查询接口服务
	项
	1
	

	56
	
	医学标准术语总字典库
	编写词库同步接入接口，对接国家标准术语库，同步接入放射检查部位扫描体位标准词库
编写词库同步接入接口，对接国家标准术语库，接入病理诊断术语大体描述标准词库存储
编写编码对照映射功能，对接国家医保/卫健委编码库，建立ICD-10及ICD-O编码对照映射
开发内部编码维护功能，对接HIS收费系统，维护检查项目物价编码收费编码院内对照绑定
	项
	1
	

	57
	
	RIS放射信息系统双向联动
	编写消息推送接收接口，对接RIS放射信息系统，接收RIS下发的放射检查申请单消息推送
编写状态回传接口，对接RIS放射信息系统，扫描完成状态回传RIS并更新申请单节点进度
编写结果推送接口，对接RIS放射信息系统，放射报告签发完毕推送RIS供临床医生调取查阅
编写危急值同步推送接口，对接RIS放射信息系统，危急值消息同步推送RIS工作站提醒医师处置
	项
	1
	

	58
	
	医学危急值上报处置管理
	开发自动识别逻辑功能，对接本系统数据库，实现放射影像危急值自动识别及系统标记判定
编写消息推送接口，对接院内消息平台，判定病理恶性结果危急值并推送消息通知主管医师
开发闭环提醒机制功能，对接院内消息平台，实现危急值接收确认回执及超时未处理逐级催促
开发日志归档存储功能，对接本系统数据库，归档危急值处置全过程日志满足质控追溯要求
	项
	1
	

	59
	
	胶片打印输出对接模块
	编写打印任务下发接口，对接激光胶片打印机，下发胶片排版打印任务指令至打印机
	项
	1
	

	60
	
	
	开发版式配置功能，对接本系统，支持多规格胶片版式自定义排版及布局模板配置
	项
	1
	

	61
	
	
	编写费用扣费对接接口，对接HIS收费系统，对接HIS扣费系统并同步打印耗材费用台账
	项
	1
	

	62
	
	
	编写状态回调接收接口，对接激光胶片打印机，接收打印机缺纸故障卡纸等异常状态并处理
	项
	1
	

	63
	
	跨院远程影像病理会诊
	编写影像互通传输接口，对接区域医疗平台，对接区域医疗平台实现外院DICOM影像互通传输
	项
	1
	

	64
	
	
	编写图像上传服务，对接区域医疗平台，上传病理切片数字扫描图像供外院专家线上阅片
	项
	1
	

	65
	
	医学影像设备状态监控
	编写设备数据采集接口，对接CT/MR/DR等影像设备，采集接入设备运行参数及故障告警信息
	项
	1
	

	66
	
	
	开发运维看板展示功能，对接本系统，统计设备每日扫描工作量待机负荷并生成运维看板
	项
	1
	

	67
	
	
	编写维保提醒推送接口，对接后勤设备管理部门，设备维保到期自动提醒并推送后勤管理部门
	项
	1
	

	68
	
	病理实验室耗材库存联动
	编写库存扣减同步接口，对接后勤库房管理系统，对比剂切片染色试剂消耗同步库房系统扣减
	项
	1
	

	69
	
	
	开发预警通知逻辑功能，对接本系统，库存低值自动预警并推送采购申请通知库房管理员
	项
	1
	

	70
	
	院内统一消息推送中心对接
	编写统一消息推送接口，对接院内消息中台，预约提醒报告完成危急值统一推送院内消息中台
	项
	1
	

	71
	
	
	开发回执重发机制功能，对接本系统，记录消息推送回执并配置未读消息重发机制
	项
	1
	

	72
	
	预约订单财务对账结算
	开发对账台账生成功能，对接本系统数据库，每日汇总预约检查订单费用生成财务对账明细台账
	项
	1
	

	73
	
	
	编写收入统计对接接口，对接医院财务系统，分类统计门诊住院检查收入并对接医院财务系统
	项
	1
	

	74
	
	
	编写退费数据同步接口，对接医院财务系统，单独归集退费订单并同步推送财务红字冲账数据
	项
	1
	

	75
	
	
	开发知情告知记录功能，对接本系统数据库，辐射类检查预约强制告知辐射风险并留存知情记录
	项
	1
	

	76
	
	病理大体标本图像采集留存
	开发图像采集存储功能，对接摄像设备/本系统，取材时拍摄大体标本照片并绑定病理申请单存储
	项
	1
	

	77
	
	
	开发归档调阅服务功能，对接本系统，大体照片随病理报告一同归档供临床随时调阅查看
	项
	1
	

	78
	
	数字病理切片浏览服务部署
	开发云端浏览服务功能，对接本系统/云存储平台，搭建数字切片WSI文件存储及流式加载浏览服务
	项
	1
	

	79
	
	体检中心批量检查预约对接
	编写批量预约接收接口，对接体检中心系统，接收体检中心批量体检开单并批量分配预约时段
	项
	1
	

	80
	
	
	编写报告推送接口，对接体检中心系统，打包推送体检患者报告至体检中心后台查阅
	项
	1
	

	81
	
	检查项目套餐组合配置维护
	开发套餐配置管理功能，对接本系统数据库，自定义体检住院检查套餐并绑定多项检查项目打包
	项
	1
	

	82
	
	
	编写价格双向同步接口，对接HIS收费系统，套餐价格同步HIS收费项目实现调价双向同步更新
	项
	1
	

	83
	
	传染病标本专项管控流程
	开发专项管控流程功能，对接本系统数据库，结核肝炎等传染病病理标本单独存放流转标记管控
	项
	1
	

	84
	
	
	开发专项日志归档功能，对接本系统数据库，传染病标本处置日志单独归档满足院感质控要求
	项
	1
	

	85
	
	院感质控数据上报接口
	编写数据汇总上报接口，对接院感科管理系统，汇总放射病理室环境卫生生物安全数据上报院感科
	项
	1
	

	86
	
	
	开发报表生成逻辑功能，对接本系统数据库，按月生成医疗废物产生量及处置记录上报报表
	项
	1
	

	87
	
	患者就医评价反馈模块
	编写评价问卷推送接口，对接本系统/患者端，检查完成后推送评价问卷收集预约检查服务满意度
	项
	1
	

	88
	
	
	编写差评预警推送接口，对接院内消息平台，差评内容自动预警并推送科室负责人跟进整改
	项
	1
	

	89
	
	权限分级精细化管控配置
	开发角色权限配置功能，对接本系统数据库，细分管理员医师技师患者四类角色菜单权限
	项
	1
	

	90
	
	
	开发数据隔离逻辑功能，对接本系统数据库，实现科室数据隔离各科室仅可查看本科室患者数据
	项
	1
	

	91
	
	系统日志定期清理归档策略
	开发日志归档策略功能，对接本系统/离线存储，过期日志打包归档至离线存储在线库保留近期日志
	项
	1
	

	92
	
	预约高峰期负载均衡调度
	开发智能调度算法功能，对接本系统，早高峰预约号源分流多检查室负载自动均衡分配
	项
	1
	

	93
	
	
	开发智能提醒逻辑功能，对接本系统/患者端，拥堵候诊时段智能提醒患者错峰前来检查
	项
	1
	

	94
	
	冰冻报告与常规石蜡报告结果比对留存
	编写结果即时推送接口，对接手术室系统，冰冻结果即时推送手术室满足术中诊疗紧急需求
	项
	1
	

	95
	
	
	开发差异核对记录功能，对接本系统数据库，记录冰冻与常规石蜡报告差异核对纳入质控台账
	项
	1
	

	96
	
	既往检查影像前后对照调取
	开发智能调取比对功能，对接本系统数据库，自动调取患者同部位历次影像并排对比病灶变化
	项
	1
	

	97
	
	
	开发截图保存功能，对接本系统，支持对比结果截图保存并可插入诊断报告内引用
	项
	1
	

	98
	
	票据电子凭证生成对接
	编写电子票据生成接口，对接医院电子票据系统，生成检查缴费电子票据并推送患者及财务归档
	项
	1
	

	99
	
	军人、优抚患者优待预约通道
	开发优待规则配置功能，对接本系统数据库，配置优抚对象专属预约窗口实现优先签到检查规则
	项
	1
	

	100
	
	系统节假日运维值守排班后台
	开发值班排班管理功能，对接本系统数据库，后台录入运维人员值班排班故障一键呼叫值守人员
	项
	1
	

	101
	
	
	开发工单闭环管理功能，对接本系统数据库，实现故障工单创建流转闭环处置全流程线上记录
	项
	1
	

	102
	
	病理科室工作量绩效考核统计
	开发绩效核算逻辑功能，对接本系统数据库，按月核算取材数切片数签发报告量统计绩效工时
	项
	1
	

	103
	
	放射科室技师工作量绩效考核统计
	开发绩效统计逻辑功能，对接本系统数据库，统计扫描人次设备利用率摆位时长并核算绩效
	项
	1
	

	104
	
	
	开发差错扣减计算功能，对接本系统数据库，技师差错记录扣分项纳入绩效考核台账计算
	项
	1
	

	105
	
	预约平台数据大屏可视化看板
	开发实时数据展示功能，对接本系统，实时展示预约总量候诊人数检查完成率等大屏数据
	项
	1
	

	106
	
	
	开发分析图表生成功能，对接本系统，生成科室检查负荷热力图及高峰时段分析图表展示
	项
	1
	

	107
	
	病理科业务数据可视化大屏
	开发业务数据展示功能，对接本系统，可视化展示标本接收量报告签发进度蜡块库存等数据
	项
	1
	

	108
	
	
	开发统计图表生成功能，对接本系统，自动生成恶性病例分布统计及病种排行等图表
	项
	1
	

	109
	
	接口调用日志监控告警平台
	开发实时监控采集功能，对接本系统，实时监控所有对外接口调用次数耗时异常错误
	项
	1
	

	110
	
	
	开发告警通知机制功能，对接短信平台/运维系统，接口频繁报错自动触发短信通知运维排查
	项
	1
	

	111
	
	患者隐私信息脱敏展示配置
	开发字段脱敏展示功能，对接本系统，医护查阅患者信息时部分字段脱敏展示保护隐私安全
	项
	1
	

	112
	
	区域基层医院帮扶对接接口
	编写申请流转接收接口，对接社区卫生院/基层医疗机构，接收送检标本及转诊检查申请线上流转
	项
	1
	

	113
	
	
	编写报告回传服务接口，对接基层医疗机构系统，检查病理报告回传基层医疗机构查阅归档
	项
	1
	

	1.8
	自助机系统升级及相关接口服务
	
	
	

	1
	门诊自助服务系统
	门诊建档
	患者个人建档信息（提交）
	项
	1
	

	2
	
	
	建档方式表
	项
	1
	

	3
	
	
	身份证建档提交
	项
	1
	

	4
	
	
	身份证读取
	项
	1
	

	5
	
	
	社保卡建档提交
	项
	1
	

	6
	
	
	社保卡读取
	项
	1
	

	7
	
	
	医保电子凭证建档提交
	项
	1
	

	8
	
	
	医保电子凭证读取
	项
	1
	

	9
	
	
	电子健康卡建档提交
	项
	1
	

	10
	
	
	电子健康卡读取
	项
	1
	

	11
	
	
	门诊建档接口
	项
	1
	

	12
	
	
	患者联系方式录入
	项
	1
	

	13
	
	用户登录
	患者登录方式表
	项
	1
	

	14
	
	
	身份证登录
	项
	1
	

	15
	
	
	社保卡方式识登录
	项
	1
	

	16
	
	
	电子健康卡方式登录
	项
	1
	

	17
	
	
	医保电子凭证方式登录
	项
	1
	

	18
	
	
	诊疗卡方式登录
	项
	1
	

	19
	
	
	用户登录信息提交
	项
	1
	

	20
	
	当日挂号,预约挂号
	门诊病人信息表（查询）
	项
	1
	

	21
	
	
	门诊科室列表（获取）
	项
	1
	

	22
	
	
	门诊科室医生列表（获取）
	项
	1
	

	23
	
	
	门诊医生号源表（获取）
	项
	1
	

	24
	
	
	门诊医保挂号登记接口
	项
	1
	

	25
	
	
	门诊挂号费用预算接口
	项
	1
	

	26
	
	
	门诊挂号费用结算接口
	项
	1
	

	27
	
	
	支付信息（提交）
	项
	1
	

	28
	
	
	挂号信息（提交）
	项
	1
	

	29
	
	门诊缴费,医保缴费
	病人处方信息表对接
	项
	1
	

	30
	
	
	病人处方明细信息对接
	项
	1
	

	31
	
	
	病人医保信息对接
	项
	1
	

	32
	
	
	门诊医保登记接口
	项
	1
	

	33
	
	
	门诊医保处方信息上传接口
	项
	1
	

	34
	
	
	门诊医保费用预算接口
	项
	1
	

	35
	
	
	病人医保统筹信息对接
	项
	1
	

	36
	
	
	病人门诊费用预算接口
	项
	1
	

	37
	
	
	病人门诊费用信息对接
	项
	1
	

	38
	
	
	支付接口
	项
	1
	

	39
	
	
	门诊病人发票信息对接
	项
	1
	

	40
	
	门诊记录查询
	病人门诊就诊记录（查询）
	项
	1
	

	41
	
	
	病人门诊就诊明细查询
	项
	1
	

	42
	
	
	病人门诊预约记录查询
	项
	1
	

	43
	
	
	病人门诊预约明细查询
	项
	1
	

	44
	
	
	病人门诊缴费列表查看
	项
	1
	

	45
	
	
	病人门诊缴费明细查询
	项
	1
	

	46
	
	
	病人门诊挂号列表查询
	项
	1
	

	47
	
	
	病人门诊挂号明细查询
	项
	1
	

	48
	
	
	门诊发票查询
	项
	1
	

	49
	
	检验报告打印,检查报告打印
	病人门诊检验报告列表对接
	项
	1
	

	50
	
	
	病人门诊检验报告明细对接
	项
	1
	

	51
	
	
	检验报告打印
	项
	1
	

	52
	
	
	病人门诊检查报告列表对接
	项
	1
	

	53
	
	
	病人门诊检查报告明细对接
	项
	1
	

	54
	
	
	检查报告打印
	项
	1
	

	55
	
	病历打印
	病人门诊病历信息对接
	项
	1
	

	56
	
	
	病历打印
	项
	1
	

	57
	
	物价查询
	门诊物价表查询
	项
	1
	

	58
	
	入院登记
	住院病人信息对接
	项
	1
	

	59
	
	
	病人电子住院证信息对接
	项
	1
	

	60
	
	
	病人预交金信息提交
	项
	1
	

	61
	
	
	支付信息提交
	项
	1
	

	62
	
	
	住院登记信息提交
	项
	1
	

	63
	
	
	住院登记信息打印
	项
	1
	

	64
	
	医保登记
	患者入院诊断信息对接
	项
	1
	

	65
	
	
	患者参保信息对接
	项
	1
	

	66
	
	
	患者身份核验对接
	项
	1
	

	67
	
	
	患者身份证认证对接
	项
	1
	

	68
	
	
	患者医保电子凭证认证对接
	项
	1
	

	69
	
	
	患者社保卡认证对接
	项
	1
	

	70
	
	
	病人入院登记信息提交
	项
	1
	

	71
	
	住院押金充值
	住院病人基本信息对接
	项
	1
	

	72
	
	
	住院预交金列表对接
	项
	1
	

	73
	
	
	获取支付信息表
	项
	1
	

	74
	
	日清单查询
	病人住院日清单查询
	项
	1
	

	75
	
	预交金查询
	病人预交金列表查询
	项
	1
	

	76
	
	出院发票打印
	病人住院发票列表查询
	项
	1
	

	77
	
	费用总清单打印
	病人费用明细查询
	项
	1
	

	78
	
	微信支付,支付宝支付,银行卡支付
	生成支付订单接口
	项
	1
	

	79
	
	
	查询支付状态接口
	项
	1
	

	80
	
	
	关闭支付订单接口
	项
	1
	

	81
	
	
	支付提交接口
	项
	1
	

	82
	
	
	支付信息表
	项
	1
	

	83
	
	医保出院登记,医保出院预算,医保出院结算
	患者诊断信息对接
	项
	1
	

	84
	
	
	患者费用信息（查询）
	项
	1
	

	85
	
	
	患者住院费用信息上传对接
	项
	1
	

	86
	
	
	患者费用预算信息对接
	项
	1
	

	87
	
	
	患者医保结算信息对接
	项
	1
	

	88
	
	
	患者发票信息对接
	项
	1
	

	89
	
	
	患者费用明细对接
	项
	1
	

	90
	
	
	患者医保结算单对接
	项
	1
	

	91
	
	
	患者退款列表对接
	项
	1
	

	92
	
	
	患者费用信息对接
	项
	1
	

	93
	
	
	患者出院登记信息提交
	项
	1
	

	94
	
	
	患者医保费用结算提交
	项
	1
	

	95
	
	设备管理
	终端信息表
	项
	1
	

	96
	
	状态监控
	终端状态表
	项
	1
	

	97
	
	记录查询
	终端操作记录表
	项
	1
	

	98
	
	故障告警
	设备故障告警对接
	项
	1
	

	99
	
	远程控制
	远程发送重启、关机、停用指令
	项
	1
	

	100
	
	发票管理
	终端发票表
	项
	1
	

	101
	
	商户管理
	商户信息表
	项
	1
	

	102
	
	交易记录查询
	终端支付记录表
	项
	1
	

	103
	
	退款记录查询
	终端退款记录表
	项
	1
	

	104
	
	汇总记录查询
	终端记录表
	项
	1
	

	105
	
	多方对账
	多方账单对接
	项
	1
	

	106
	
	对账报表
	对账报表生成
	项
	1
	

	107
	
	自动退款
	退款列表对接
	项
	1
	

	1.9
	心电系统升级及相关接口服务
	
	
	

	1
	心电系统-心电工作站
	获取申请单信息
	编写web服务，接收平台推送的患者数据,调用HIS的病人信息及医嘱信息,从而获取门诊，住院，急诊病人的申请单信息
	项
	1
	

	2
	
	门诊患者登记成功完成HIS计费
	编写web服务，从获取调用HIS的门诊计费服务，实现门诊患者自动计费；
	项
	1
	

	3
	
	住院患者登记成功完成HIS计费
	编写web服务，调用HIS的住院计费服务，实现住院患者自动计费
	项
	1
	

	4
	
	发送危急值
	编写web服务，调用HIS的危急值服务，发送患者心电危急值内容；
	项
	1
	

	5
	
	危急值管理表结构
	编写web服务，支持危急值结果闭环集中管理,新增危急值字典表和危急值反馈表,开发危急值闭环管理程序和危急值报表查询，用于查看（医生站，护士站）接收时间,处理意见等信息；
	项
	1
	

	6
	
	审核发送报告
	编写web服务，调用平台的文档注册服务，发送患者报告结果内容
	项
	1
	

	7
	
	危急值反馈弹框提示
	编写危急值接收模块，心电图危急值处理结果在写报告科室进行弹窗提示。
	项
	1
	

	8
	
	自助机打印报告
	设计报告结果查看字典和表并发布web服务,提供自助机打印报告服务,供自助机打印报告
	项
	1
	

	9
	
	单点登录
	设计单点登录字典表结构，查询用户管理表，并开发程序，提供程序秘钥和规范的程序路径给HIS平台进行集成访问
	项
	1
	

	10
	
	数据中心
	评审文件撰写,撰写评审文件:整理出评审所需的执行代码并测试执行结果是否达标，将所需材料整理成册；
	项
	1
	

	11
	
	360视图
	增加360 视图调阅功能，对该功能进行表设计，维护用户字典表，供开发调阅患者360全息视图
	项
	1
	

	12
	
	CA电子签名同步医生签名信息
	查询、修改用户信息,撤销签名任务,证书验证,CA系统标准接口集成方式，查询用户详细信息，业务系统调用本接口即可完成通过用户uniqueId或证件类型、证件号查询用户的userId（即MSSPID）、姓名等信息;通过业务端撤销已经添加的签名任务;验证证书有效性及有效期;支持标准restfulAPI 接口集成方式
	项
	1
	

	13
	
	CA电子签名同步患者检查结果
	添加签名任务,获取签名结果,查询印章图片,自动签名场景,关闭自动签,自动签名,验证数据签名，该接口用户业务系统服务端调用，用于添加一个签名任务，支持对数据原文、hash数据、网页三种数据格式，该接口的返回值供移动终端完成协同签名使用;移动端完成签名任务后，该接口可以根据签名任务id获取签名结果，该接口配合;用于查询个人的印章图片;通过业务端为指定的用户添加自动签名的权限，开启自动签名时需要用户进行扫码签名或基于任务ID签名;关闭用户自动签名的权限,该接口用户业务系统服务端调用，对于开启自动签名权限的用户，将直接返回签名结果;用于验证数据签名
	项
	1
	

	14
	
	典型病例库
	支持心电图加入典型病例库
	项
	1
	

	15
	
	质控模块
	增加心电图质控模块，实现心电图质控功能。
	项
	1
	

	16
	
	数据质量：医嘱执行一致性
	一致性：医嘱执行记录（医嘱项目编码、医嘱项目名称、收费金额）
	项
	1
	

	17
	
	数据质量：医嘱项目执行整合性
	护理执行记录
	项
	1
	

	18
	
	危急值预警
	危急值病历在人为分析前，人工智能提前预警提示，以优先处理。
	项
	1
	

	19
	心电系统-动态心电工作站
	获取申请单信息
	编写web服务，接收平台推送的患者数据,调用HIS的病人信息及医嘱信息,从而获取门诊，住院，急诊病人的申请单信息
	项
	1
	

	20
	
	门诊患者登记成功完成HIS计费
	编写web服务，从获取调用HIS的门诊计费服务，实现门诊患者自动计费；
	项
	1
	

	21
	
	住院患者登记成功完成HIS计费
	编写web服务，调用HIS的住院计费服务，实现住院患者自动计费
	项
	1
	

	22
	
	发送危急值
	编写web服务，调用HIS的危急值服务，发送患者心电危急值内容；
	项
	1
	

	23
	
	危急值管理表结构
	编写web服务，支持危急值结果闭环集中管理,新增危急值字典表和危急值反馈表,开发危急值闭环管理程序和危急值报表查询，用于查看（医生站，护士站）接收时间,处理意见等信息；
	项
	1
	

	24
	
	审核发送报告
	编写web服务，调用平台的文档注册服务，发送患者报告结果内容
	项
	1
	

	25
	
	危急值反馈弹框提示
	编写危急值接收模块，动态心电图危急值处理结果在写报告科室进行弹窗提示。
	项
	1
	

	26
	
	自助机打印报告
	设计报告结果查看字典和表并发布web服务,提供自助机打印报告服务,供自助机打印报告
	项
	1
	

	27
	
	单点登录
	设计单点登录字典表结构，查询用户管理表，并开发程序，提供程序秘钥和规范的程序路径给HIS平台进行集成访问
	项
	1
	

	28
	
	数据中心
	评审文件撰写,撰写评审文件:整理出评审所需的执行代码并测试执行结果是否达标，将所需材料整理成册；
	项
	1
	

	29
	
	360视图
	增加360 视图调阅功能，对该功能进行表设计，维护用户字典表，供开发调阅患者360全息视图
	项
	1
	

	30
	
	CA电子签名同步医生签名信息
	查询、修改用户信息,撤销签名任务,证书验证,CA系统标准接口集成方式，查询用户详细信息，业务系统调用本接口即可完成通过用户uniqueId或证件类型、证件号查询用户的userId（即MSSPID）、姓名等信息;通过业务端撤销已经添加的签名任务;验证证书有效性及有效期;支持标准restfulAPI 接口集成方式
	项
	1
	

	31
	
	CA电子签名同步患者检查结果
	添加签名任务,获取签名结果,查询印章图片,自动签名场景,关闭自动签,自动签名,验证数据签名，该接口用户业务系统服务端调用，用于添加一个签名任务，支持对数据原文、hash数据、网页三种数据格式，该接口的返回值供移动终端完成协同签名使用;移动端完成签名任务后，该接口可以根据签名任务id获取签名结果，该接口配合;用于查询个人的印章图片;通过业务端为指定的用户添加自动签名的权限，开启自动签名时需要用户进行扫码签名或基于任务ID签名;关闭用户自动签名的权限,该接口用户业务系统服务端调用，对于开启自动签名权限的用户，将直接返回签名结果;用于验证数据签名
	项
	1
	

	32
	
	AES加密
	采用AES加密算法，对敏感数据进行加密
	项
	1
	

	33
	
	数据质量：医嘱执行一致性
	一致性：医嘱执行记录（医嘱项目编码、医嘱项目名称、收费金额）
	项
	1
	

	34
	
	数据质量：医嘱项目执行整合性
	整合性：医嘱记录与护理执行记录（医嘱号、医嘱项目编码、病人病史）可对照
	项
	1
	

	35
	
	危急值预警
	危急值病历在人为分析前，人工智能提前预警提示，以优先处理。
	项
	1
	

	36
	心电系统-动态血压工作站
	获取申请单信息
	编写web服务，接收平台推送的患者数据,调用HIS的病人信息及医嘱信息,从而获取门诊，住院，急诊病人的申请单信息
	项
	1
	

	37
	
	门诊患者登记成功完成HIS计费
	编写web服务，从获取调用HIS的门诊计费服务，实现门诊患者自动计费；
	项
	1
	

	38
	
	住院患者登记成功完成HIS计费
	编写web服务，调用HIS的住院计费服务，实现住院患者自动计费
	项
	1
	

	39
	
	发送危急值
	编写web服务，调用HIS的危急值服务，发送患者心电危急值内容；
	项
	1
	

	40
	
	危急值管理表结构
	编写web服务，支持危急值结果闭环集中管理,新增危急值字典表和危急值反馈表,开发危急值闭环管理程序和危急值报表查询，用于查看（医生站，护士站）接收时间,处理意见等信息；
	项
	1
	

	41
	
	审核发送报告
	编写web服务，调用平台的文档注册服务，发送患者报告结果内容
	项
	1
	

	42
	
	危急值反馈弹框提示
	编写危急值接收模块，动态血压危急值处理结果在写报告科室进行弹窗提示。
	项
	1
	

	43
	
	自助机打印报告
	设计报告结果查看字典和表并发布web服务,提供自助机打印报告服务,供自助机打印报告
	项
	1
	

	44
	
	单点登录
	设计单点登录字典表结构，查询用户管理表，并开发程序，提供程序秘钥和规范的程序路径给HIS平台进行集成访问
	项
	1
	

	45
	
	数据中心
	评审文件撰写,撰写评审文件:整理出评审所需的执行代码并测试执行结果是否达标，将所需材料整理成册；
	项
	1
	

	46
	
	360视图
	增加360 视图调阅功能，对该功能进行表设计，维护用户字典表，供开发调阅患者360全息视图
	项
	1
	

	47
	
	CA电子签名同步医生签名信息
	查询、修改用户信息,撤销签名任务,证书验证,CA系统标准接口集成方式，查询用户详细信息，业务系统调用本接口即可完成通过用户uniqueId或证件类型、证件号查询用户的userId（即MSSPID）、姓名等信息;通过业务端撤销已经添加的签名任务;验证证书有效性及有效期;支持标准restfulAPI 接口集成方式
	项
	1
	

	48
	
	数据质量：医嘱项目执行整合性
	整合性：医嘱记录与护理执行记录（医嘱号、医嘱项目编码、病人病史）可对照
	项
	1
	

	49
	
	AES加密
	危急值病历在人为分析前，人工智能提前预警提示，以优先处理。
	项
	1
	

	50
	心电系统-运动心电工作站
	获取申请单信息
	编写web服务，接收平台推送的患者数据,调用HIS的病人信息及医嘱信息,从而获取门诊，住院，急诊病人的申请单信息
	项
	1
	

	51
	
	门诊患者登记成功完成HIS计费
	编写web服务，从获取调用HIS的门诊计费服务，实现门诊患者自动计费；
	项
	1
	

	52
	
	住院患者登记成功完成HIS计费
	编写web服务，调用HIS的住院计费服务，实现住院患者自动计费
	项
	1
	

	53
	
	发送危急值
	编写web服务，调用HIS的危急值服务，发送患者心电危急值内容；
	项
	1
	

	54
	
	危急值管理表结构
	编写web服务，支持危急值结果闭环集中管理,新增危急值字典表和危急值反馈表,开发危急值闭环管理程序和危急值报表查询，用于查看（医生站，护士站）接收时间,处理意见等信息；
	项
	1
	

	55
	
	审核发送报告
	编写web服务，调用平台的文档注册服务，发送患者报告结果内容
	项
	1
	

	56
	
	危急值反馈弹框提示
	编写危急值接收模块，动态血压危急值处理结果在写报告科室进行弹窗提示。
	项
	1
	

	57
	
	自助机打印报告
	设计报告结果查看字典和表并发布web服务,提供自助机打印报告服务,供自助机打印报告
	项
	1
	

	58
	
	单点登录
	设计单点登录字典表结构，查询用户管理表，并开发程序，提供程序秘钥和规范的程序路径给HIS平台进行集成访问
	项
	1
	

	59
	
	数据中心
	评审文件撰写,撰写评审文件:整理出评审所需的执行代码并测试执行结果是否达标，将所需材料整理成册；
	项
	1
	

	60
	
	360视图
	增加360 视图调阅功能，对该功能进行表设计，维护用户字典表，供开发调阅患者360全息视图
	项
	1
	

	61
	
	CA电子签名同步医生签名信息
	查询、修改用户信息,撤销签名任务,证书验证,CA系统标准接口集成方式，查询用户详细信息，业务系统调用本接口即可完成通过用户uniqueId或证件类型、证件号查询用户的userId（即MSSPID）、姓名等信息;通过业务端撤销已经添加的签名任务;验证证书有效性及有效期;支持标准restfulAPI 接口集成方式
	项
	1
	

	62
	
	CA电子签名同步患者检查结果
	添加签名任务,获取签名结果,查询印章图片,自动签名场景,关闭自动签,自动签名,验证数据签名，该接口用户业务系统服务端调用，用于添加一个签名任务，支持对数据原文、hash数据、网页三种数据格式，该接口的返回值供移动终端完成协同签名使用;移动端完成签名任务后，该接口可以根据签名任务id获取签名结果，该接口配合;用于查询个人的印章图片;通过业务端为指定的用户添加自动签名的权限，开启自动签名时需要用户进行扫码签名或基于任务ID签名;关闭用户自动签名的权限,该接口用户业务系统服务端调用，对于开启自动签名权限的用户，将直接返回签名结果;用于验证数据签名
	项
	1
	

	1.10
	护理系统升级及相关接口服务
	
	
	

	1
	电子病历五级护理数据对接系统
	数据质量：病人护理与评估
	一致性：病房患者信息（入院方式、护理级别）
	项
	1
	

	2
	
	
	完整性：1、病房病人信息（患者标识、患者姓名、患者性别、患者出生日期、护理级别、入科时间、床位号）
	项
	1
	

	3
	
	
	完整性：2、护理评估记录（患者标识）
	项
	1
	

	4
	
	
	完整性：护理评估记录（评估护士编码、评估护士姓名、评估项目名称）
	项
	1
	

	5
	
	
	整合性：病房患者入院首个科室信息（患者标识、住院病区）与住院登记记录（患者标识、住院病区）可对照
	项
	1
	

	6
	
	数据质量：医嘱执行
	一致性：医嘱执行记录（医嘱项目编码、医嘱项目名称、给药途径）
	项
	1
	

	7
	
	
	完整性：医嘱执行记录（患者标识、医嘱号、医嘱项目编码、医嘱项目名称、医嘱执行时间）
	项
	1
	

	8
	
	
	完整性：医嘱执行记录（医嘱分类、执行护士编码、执行医嘱护士姓名）
	项
	1
	

	9
	
	
	整合性：医嘱记录与护理执行记录（医嘱号、医嘱项目编码、药疗医嘱给药途径、药疗医嘱用法）可对照
	项
	1
	

	10
	
	数据质量：护理记录
	一致性：护理记录（体征记录项目编码、体征记录项目名称）
	项
	1
	

	11
	
	
	完整性：护理记录（患者标识、护理项目、执行时间、执行人）
	项
	1
	

	12
	
	
	完整性：1、护理记录（护理计划时间、护理计划项目）
	项
	1
	

	13
	
	
	完整性：2、护理记录（描述性护理项目）内容大于10个字符
	项
	1
	

	14
	
	
	整合性：护理记录与住院记录（患者标识、住院标识）可对照
	项
	1
	

	15
	
	实证材料-基本项实现 02.02.5 医嘱执行
	(1)在执行中实时产生记录
	项
	1
	

	16
	
	
	(2)全院统一管理医嘱、执行记录，构成统一电子病历内容
	项
	1
	

	17
	
	
	(3)新医嘱和医嘱变更可及时通知护士
	项
	1
	

	18
	
	医嘱执行(1) 在执行中实时产生记录
	1)护士可在 PDA 端执行口服药医嘱并产生记录，且 PDA 的执行记录自动同步至电脑端;
2)护士通过 PDA 扫描患者腕带、标本条码，查询出待采血的检验医嘱并执行标本采集，且PDA的执行记录自动同步至电脑端;
3)护士通过 PDA 扫描患者腕带、输血条码，核对患者信息、医嘱信息并执行，且PDA的执行记录自动同步至电脑端;
4)护士可在 PDA 端执行治疗护理处置并产生记录，且PDA的执行记录自动同步至电脑端;
5)护士可查询各类医嘱执行明细。
	项
	1
	

	19
	
	
	护士通过 PDA 扫描患者腕带、输液条码，核对患者信息、医嘱信息并执行，且PDA 的执行记录自动同步至电脑端。
	项
	1
	

	20
	
	医嘱执行(2) 全院统一管理医嘱、执行记录，构成统一电子病历内容
	具体实现方式：护士执行医师下达的医嘱， 形成相应的医嘱执行记录。
	项
	1
	

	21
	
	
	医嘱和医嘱执行记录纳入全院统一病历文书管理体系，在护理系统、360视图可查看医嘱及执行记录。
	项
	1
	

	22
	
	医嘱执行(3) 新医嘱和医嘱变更可及时通知护士
	具体实现方式：医生新开医嘱或医嘱变更时，护士站会立刻收到弹窗，提醒护士有新开或变更医嘱，需及时处理，体现医嘱及时性通知处理流程。
	项
	1
	

	23
	
	实证材料-基本项实现 02.03.5 护理记录
	(1)护理记录、体征记录数据在医院统一医疗数据管理体系中
	项
	1
	

	24
	
	
	(2)生命体征、护理处置可通过移动设备自动导入相应记录单(移动护理)
	项
	1
	

	25
	
	
	(3)有护理计划模版，护理记录数据可依据护理计划产生
	项
	1
	

	26
	
	医嘱执行(1) 护理记录、体征记录数据在医院统一医疗数据管理体系中
	1. 病房护士记录患者的三测单、护理记录等记录，并纳入全院统一医疗数据管理体系。
	项
	1
	

	27
	
	
	2. 医师可在医生工作站中通过360视图查看患者三测单、护理记录等记录。
	项
	1
	

	28
	
	医嘱执行(2) 生命体征、护理处置可通过移动设备自动导入相应记录单(移动护理)
	具体实现方式：病房护士在 PDA 上录入患者生命体征后，可以直接将数据上传到护理系统并自动绘制患者体温单。同时护士在 PDA 上执行的输液类、口服类、护理处置等各类医嘱，执行后直接将数据上传到护理系统并自动生成护理记录。
	项
	1
	

	29
	
	医嘱执行(3) 有护理计划模版，护理记录数据可依据护理计划产生
	具体实现方式：护理系统中维护护理计划模板，护理诊断可关联对应的护理措施。系统可根据患者的护理评估或患者体温过高等条件自动触发护理诊断及推荐的护理措施。系统可自动生成对应的护理计划，生成的护理计划可引入至患者护理记录单。
	项
	1
	

	30
	
	医嘱执行（4）治疗闭环管理
	护理系统PC端可以和住院电子医嘱对接，按给定的时间频度和医嘱有效期，将医嘱按照频次拆分后，产生护理医嘱执行明细
	项
	1
	

	31
	
	医嘱执行（5）检验闭环管理
	护理人员在检验医嘱执行前首先扫描检验条码，再扫描患者腕带条码，当两者匹配后继续采集，记录采集人、采集时间；如不匹配进行提醒
	项
	1
	

	32
	
	医嘱执行（6）输血闭环管理
	通过输血前核对、输血执行核对、输血执行单再进行输血执行结果回写
	项
	1
	

	33
	
	医嘱执行（7）发药闭环管理
	用药核对后将执行结果回写至HIS或电子病历系统中；
	项
	1
	

	34
	
	医嘱执行（8）针剂闭环管理
	护理人员在针剂类医嘱执行前首先扫描针剂签上的条码，再扫描患者腕带条码，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人）；如不匹配进行提醒。针剂由于执行时间较短，不需要记录结束时间；将针剂执行结果回写至HIS或电子病历系统中。
	项
	1
	

	35
	
	医嘱执行（9）皮试闭环管理
	1皮试执行扫描患者腕带、扫描皮试标签码，提交皮试执行，记录皮试执行时间、执行人，支持拍照上传皮试位置；记录皮试结果到点语音提醒、弹窗提醒；皮试结果双人扫码核对，系统自动回写his皮试结果，同时自动更新相关过敏用药医嘱备注皮试结果。
	项
	1
	

	36
	
	医嘱执行（10）输液闭环管理
	用于病区输液患者管理，替换手写输液巡视卡，输液状态提醒：待输液、输液中、留置针、PICC、CVC等，同时支持输液待执行、已执行数量提醒，新开、今日停嘱提醒；医嘱执行首次数、末次数提醒
	项
	1
	

	37
	
	移动护理系统与五级材料相关功能调整
	支持按电子病历五级评级要求相关的改造，如危急值提醒，新开医嘱提醒、手术信息查看等
	项
	1
	

	38
	互联互通四乙等CDA数据对接系统
	护理操作记录-一般护理记录
	支持整理文档数据集：一般护理记录
	项
	1
	

	39
	
	护理操作记录-病重（病危）护理记录
	支持整理文档数据集：病重（病危）护理记录
	项
	1
	

	40
	
	护理操作记录-手术护理记录
	支持整理文档数据集：手术护理记录
	项
	1
	

	41
	
	护理操作记录-生命体征测量记录
	支持整理文档数据集：生命体征测量记录
	项
	1
	

	42
	
	护理操作记录-出入量记录
	支持整理文档数据集：出入量记录
	项
	1
	

	43
	
	护理操作记录-高值耗材使用记录
	支持整理文档数据集：高值耗材使用记录
	项
	1
	

	44
	
	护理评估与计划 入院评估
	支持整理文档数据集：入院评估
	项
	1
	

	45
	
	护理评估与计划 护理计划
	支持整理文档数据集：护理计划
	项
	1
	

	46
	
	护理评估与计划 出院评估与指导
	支持整理文档数据集：出院评估与指导
	项
	1
	

	47
	
	共享文档类（CDA）数据集
	支持数据集归档，定制医院需求数据集支持
	项
	1
	

	48
	护理病历无纸化及数据对接系统
	护理文书目前83份文书单据模版支持PDF格式生成,通过患者此次住院唯一标识，获取所有病历的 PDF/JPG
	支持将目前全院在用的护理文书生成PDF格式存储的文件，在文书更新时获取最新数据生成PDF;接口以PDF + 数据表形式实现，以PDF的形式存在服务器中，在数据表中可根据住院号+住院次数查询病人的PDF目录，并可通过FTP地址、HTTP地址、WebService地址、数据库存储二进制流等任意一种方式访问该文件。
	项
	1
	

	49
	
	一般护理记录单
	支持自定义配置一般护理记录单PC端显示模版、PC端编辑模版、PC端打印模版、PDA模版样式
	项
	1
	

	50
	
	入院宣教记录单
	支持自定义配置一般入院宣教记录单PC端显示模版、PC端编辑模版、PC端打印模版、PDA模版样式
	项
	1
	

	51
	
	转科交接记录单
	支持自定义配置一般转科交接记录单PC端显示模版、PC端编辑模版、PC端打印模版、PDA模版样式
	项
	1
	

	52
	
	手术交接记录单
	支持自定义配置一般转科交接记录单PC端显示模版、PC端编辑模版、PC端打印模版、PDA模版样式
	项
	1
	

	53
	
	皮试记录单
	支持自定义配置一般皮试记录单PC端显示模版、PC端编辑模版、PC端打印模版、PDA模版样式
	项
	1
	

	54
	
	静脉输液记录单
	支持自定义配置一般静脉输液记录单PC端显示模版、PC端编辑模版、PC端打印模版、PDA模版样式
	项
	1
	

	55
	
	产前护理记录单
	支持自定义配置产前护理记录单PC端显示模版、PC端编辑模版、PC端打印模版、PDA模版样式
	项
	1
	

	56
	
	新生儿护理记录单
	支持自定义配置新生儿护理记录单PC端显示模版、PC端编辑模版、PC端打印模版、PDA模版样式
	项
	1
	

	57
	
	三测单
	支持自定义配置三测单PC端显示模版、PC端编辑模版、PC端打印模版、PDA模版样式
	项
	1
	

	58
	
	输血记录单
	支持自定义配置输血记录单PC端显示模版、PC端编辑模版、PC端打印模版、PDA模版样式
	项
	1
	

	59
	
	疼痛评估单
	支持自定义配置疼痛评估单PC端显示模版、PC端编辑模版、PC端打印模版、PDA模版样式
	项
	1
	

	60
	
	跌倒/坠床风险评估单
	支持自定义配置日常生活能力评估单PC端显示模版、PC端编辑模版、PC端打印模版、PDA模版样式
	项
	1
	

	61
	
	日常生活能力评估单
	支持自定义配置VTE风险评估单PC端显示模版、PC端编辑模版、PC端打印模版、PDA模版样式
	项
	1
	

	62
	
	VTE风险评估单
	支持自定义配置跌倒/坠床风险评估单PC端显示模版、PC端编辑模版、PC端打印模版、PDA模版样式
	项
	1
	

	63
	
	入院告知书
	支持自定义配置入院告知书PC端显示模版、PC端编辑模版、PC端打印模版、PDA模版样式
	项
	1
	

	64
	
	压疮风险告知书
	支持自定义配置压疮风险告知书PC端显示模版、PC端编辑模版、PC端打印模版、PDA模版样式
	项
	1
	

	65
	
	跌倒风险告知书
	支持自定义配置跌倒风险告知书PC端显示模版、PC端编辑模版、PC端打印模版、PDA模版样式
	项
	1
	

	66
	
	血糖单
	支持自定义配置血糖单PC端显示模版、PC端编辑模版、PC端打印模版、PDA模版样式
	项
	1
	

	67
	
	产程图
	支持自定义配置产程图PC端显示模版、PC端编辑模版、PC端打印模版、PDA模版样式
	项
	1
	

	68
	
	无纸化系统护理文书文件提交
	接口以PDF格式进行文件提交，由护理质控人员审核文书并提交到无纸化系统，打包将患者的护理文书PDF文件传输到无纸化系统
	项
	1
	

	69
	电子签章CA认证对接系统
	查询用户信息,证书验证,CA系统标准接口集成方式
	查询用户详细信息，业务系统调用本接口即查询用户uniqueId或证件类型、证件号查询用户的userId（即MSSPID）、姓名等信息;验证证书有效性及有效期;支持标准restfulAPI 接口集成方式
	项
	1
	

	70
	
	修改、撤销用户信息,签名任务,证书验证,CA系统标准接口集成方式
	修改、撤消用户详细信息，业务系统调用本接口即可完成通过用户uniqueId或证件类型、证件号查询用户的userId（即MSSPID）、姓名等信息;通过业务端撤销已经添加的签名任务;验证证书有效性及有效期;支持标准restfulAPI 接口集成方式
	项
	1
	

	71
	
	添加签名任务,获取签名结果,查询印章图片,自动签名场景,关闭自动签,自动签名,验证数据签名
	该接口用户业务系统服务端调用，用于添加一个签名任务，支持对数据原文、hash数据、网页三种数据格式，该接口的返回值供移动终端完成协同签名使用;移动端完成签名任务后，该接口可以根据签名任务id获取签名结果，该接口配合;用于查询个人的印章图片;通过业务端为指定的用户添加自动签名的权限，开启自动签名时需要用户进行扫码签名或基于任务ID签名;关闭用户自动签名的权限,该接口用户业务系统服务端调用，对于开启自动签名权限的用户，将直接返回签名结果;用于验证数据签名
	项
	1
	

	72
	CDSS护理数据采集对接系统
	2.1.12生命体征信息
	支持提供数据：生命体征信息
	项
	1
	

	73
	
	2.3.5 医嘱执行记录信息（第三方）
	支持提供数据：医嘱执行记录信息（第三方）
	项
	1
	

	74
	
	DI_HDI_YBHLJL_INFO—般护理记录
	支持提供数据：DI_HDI_YBHLJL_INFO—般护理记录
	项
	1
	

	75
	
	DI_HDI_WBZHLJL_INFO病危(重)护理记录
	支持提供数据：DI_HDI_WBZHLJL_INFO病危(重)护理记录
	项
	1
	

	76
	
	DI_HDI_SSHLJL_INFO手术护理记录
	支持提供数据：DI_HDI_SSHLJL_INFO手术护理记录
	项
	1
	

	77
	
	DI_HDI_SMTZCLJL_INFO生命体征测量记录
	支持提供数据：DI_HDI_SMTZCLJL_INFO生命体征测量记录
	项
	1
	

	78
	
	DI_HDI_CRLJL_INFO出入量记录
	支持提供数据：DI_HDI_CRLJL_INFO出入量记录
	项
	1
	

	79
	
	DI_HDI_GZHC_INFO高值耗材记录
	支持提供数据：DI_HDI_GZHC_INFO高值耗材记录
	项
	1
	

	80
	
	DI_HDI_HLXMJL_INFO 护理项目记录
	支持提供数据：DI_HDI_HLXMJL_INFO 护理项目记录
	项
	1
	

	81
	
	DI_HDI_PGXX_INFO评估信息
	支持提供数据：DI_HDI_PGXX_INFO评估信息
	项
	1
	

	82
	
	DI_HDI_PGMXB_INFO评估明细表
	支持提供数据：DI_HDI_PGMXB_INFO评估明细表
	项
	1
	

	83
	
	DI_HDI_DCJL_INFO待产记录
	支持提供数据：DI_HDI_DCJL_INFO待产记录
	项
	1
	

	84
	
	DI_HDI_YDFMJL_INFO阴道分娩记录
	支持提供数据：DI_HDI_YDFMJL_INFO阴道分娩记录
	项
	1
	

	85
	移动护理业务系统平台数据对接
	HIS系统数据接口对接
	获取HIS系统科室病区基本信息
	项
	1
	

	86
	
	
	获取HIS系统科室与病区的对应关系
	项
	1
	

	87
	
	
	获取HIS系统用户的基本信息
	项
	1
	

	88
	
	
	获取HIS系统在院患者流转信息
	项
	1
	

	89
	
	
	获取HIS系统床位基本信息
	项
	1
	

	90
	
	
	获取HIS系统患者产生的费用信息
	项
	1
	

	91
	
	
	获取HIS系统患者医嘱状态变更信息
	项
	1
	

	92
	
	
	获取HIS系统医嘱频次字典信息
	项
	1
	

	93
	
	
	获取HIS系统药品信息
	项
	1
	

	94
	
	
	获取患者手术安排数据
	项
	1
	

	95
	
	
	将临时医嘱的PDA扫码执行时间回写HIS系统
	项
	1
	

	96
	
	
	将需要双签名医嘱的PDA扫码执行时间回写HIS系统
	项
	1
	

	97
	
	
	将皮试医嘱的PDA登记皮试结果回写HIS系统
	项
	1
	

	98
	
	
	获取HIS系统在院患者的基本信息,将PDA登记的计费项目回写HIS系统
	项
	1
	

	99
	
	
	获取HIS系统患者医嘱信息,获取HIS系统医嘱给药途径字典信息
	项
	1
	

	100
	
	LIS系统数据接口对接
	获取LIS系统患者检验项目信息视图
	项
	1
	

	101
	
	
	获取HIS系统检验结果信息,将检验医嘱的PDA扫码执行时间回写LIS系统
	项
	1
	

	102
	
	PACS系统系统数据接口对接
	获取PACS系统检查结果信息
	项
	1
	

	103
	
	静配系统系统数据接口对接
	获取PIVAS静配系统配药的数据
	项
	1
	

	104
	
	分包机系统系统数据接口对接
	获取包药机系统口服药分包数据
	项
	1
	

	105
	
	院感系统系统数据接口对接
	检验送检信息
	项
	1
	

	106
	
	
	体温信息
	项
	1
	

	107
	
	输血系统对接系统数据接口对接
	血袋接收获取
	项
	1
	

	108
	
	
	输血前巡视
	项
	1
	

	109
	
	
	输注开始
	项
	1
	

	110
	
	
	输注结束
	项
	1
	

	111
	
	
	输血后巡视
	项
	1
	

	112
	
	
	不良反应登记
	项
	1
	

	113
	数据中心标准接口对接
	生命体征测量项目字典表（CT_ObservationItem）
	支持提供数据：生命体征测量项目字典表（CT_ObservationItem）
	项
	1
	

	114
	
	表oe_ordexec 医嘱执行记录表
	支持提供数据：表oe_ordexec 医嘱执行记录表
	项
	1
	

	115
	
	表pa_observations 生命体征表
	支持提供数据：表pa_observations 生命体征表
	项
	1
	

	116
	合理用药系统数据采集对接系统
	住院病人体征信息(mdc2_zy_vitalsigns_view)
	支持提供数据：住院病人体征信息(mdc2_zy_vitalsigns_view)
	项
	1
	

	117
	
	住院病人医嘱执行记录信息(mdc2_zy_order_execution_view)
	支持提供数据：住院病人医嘱执行记录信息(mdc2_zy_order_execution_view)
	项
	1
	

	118
	
	住院病人风险评估信息(mdc2_zy_vte_view)
	支持提供数据：住院病人风险评估信息(mdc2_zy_vte_view)
	项
	1
	

	119
	360全息视图对接
	360全息视图系统接入移动护理系统,360全息视图患者护理文书数据,360全息视图患者医嘱执行记录数据
	支持360全息视图接入移动护理系统医嘱与护理记录页面
	项
	1
	

	120
	
	
	支持移动护理跳转患者360全息视图系统
	项
	1
	

	121
	
	
	支持传入患者id打开对应的患者护理记录数据页面
	项
	1
	

	122
	
	
	支持传入患者id打开对应的患者医嘱执行记录数据页面
	项
	1
	

	123
	单点登录接口系统对接
	单点登录接口
	支持调用接口传入登录用户的token、登录的系统url，跳转至后台
	项
	1
	

	124
	
	登录token验证,业务系统登录跳转
	支持验证token自动登录到移动护理PDA端
	项
	1
	

	125
	
	
	支持验证token自动登录到移动护理电视端
	项
	1
	

	126
	
	
	支持验证token自动登录到移动护理电脑客户端
	项
	1
	

	127
	手麻重症系统医嘱执行数据对接
	医嘱执行信息调取模块
	支持根据手麻重症系统接口交互规范提供医嘱执行信息
	项
	1
	

	128
	康复治疗系统护理数据对接
	生命体征信息,医嘱执行记录信息
	支持与康复治疗系统接口交互规范对接生命体征信息;
	项
	1
	

	129
	
	
	支持与康复治疗系统接口交互规范对接医嘱执行记录信息;
	项
	1
	

	1.11
	输血系统升级及相关接口服务
	
	
	

	1
	输血信息管理系统
	基础字典
	病区信息新增(通过平台接口获取）
	项
	1
	

	2
	
	
	输血申请项目新增(通过平台接口获取）
	项
	1
	

	3
	
	
	科室信息新增(通过平台接口获取）
	项
	1
	

	4
	
	
	同步HIS用户对应科室信息(通过平台接口获取）
	项
	1
	

	5
	
	
	同步HIS用户对应病区信息(通过平台接口获取）
	项
	1
	

	6
	
	
	员工信息新增(通过平台接口获取）
	项
	1
	

	7
	
	
	诊断信息新增(通过平台接口获取）
	项
	1
	

	8
	
	
	同步申请项目对应收费信息新增(通过平台接口获取）
	项
	1
	

	9
	
	
	手术字典信息新增(通过平台接口获取）
	项
	1
	

	10
	
	
	同步HIS标本类型字典新增(通过平台接口获取）
	项
	1
	

	11
	
	
	用户对应科室信息新增(通过平台接口获取）
	项
	1
	

	12
	
	
	用户对应病区信息(通过平台接口获取）
	项
	1
	

	13
	
	
	收费项目信息新增(通过平台接口获取）
	项
	1
	

	14
	
	信息查询
	门诊病人信息（通过平台接口查询）
	项
	1
	

	15
	
	
	门诊病人信息变更（通过平台接口查询）
	项
	1
	

	16
	
	
	住院病人信息（通过平台接口查询）
	项
	1
	

	17
	
	
	住院病人信息变更（通过平台接口查询）
	项
	1
	

	18
	
	
	住院病人列表（获取）
	项
	1
	

	19
	
	
	时间段内住院人次（获取）
	项
	1
	

	20
	
	
	时间段内的手术和用血信息（获取）
	项
	1
	

	21
	
	输血申请单
	输血申请单新增(回写接口)
	项
	1
	

	22
	
	
	输血申请单修改(回写接口)
	项
	1
	

	23
	
	
	输血申请单作废(回写接口)
	项
	1
	

	24
	
	
	输血申请单审批(回写接口)
	项
	1
	

	25
	
	
	输血申请单状态变更信息(回写接口)
	项
	1
	

	26
	
	
	知情同意书新增(回写接口)
	项
	1
	

	27
	
	
	知情同意书作废(回写接口)
	项
	1
	

	28
	
	
	输血申请医嘱新增(回写接口)
	项
	1
	

	29
	
	
	用血医嘱新增(回写接口)
	项
	1
	

	30
	
	检验申请单状态变更
	条码打印(状态接口回写)
	项
	1
	

	31
	
	
	采样确认(状态接口回写)
	项
	1
	

	32
	
	
	检验申请单接收(状态接口回写)
	项
	1
	

	33
	
	
	检验申请单退回(状态接口回写)
	项
	1
	

	34
	
	检验报告回传和撤回
	标本不合规退回临床
	项
	1
	

	35
	
	
	检验申请单审核(提交)
	项
	1
	

	36
	
	
	检验报告审核(状态接口回写)
	项
	1
	

	37
	
	
	检验报告撤回(状态接口回写)
	项
	1
	

	38
	
	检验计费
	检验计费(his接口回写)
	项
	1
	

	39
	
	输血计费
	配血自动计费(his接口回写)
	项
	1
	

	40
	
	
	配血费退费(his接口回写)
	项
	1
	

	41
	
	
	发血自动计费(his接口回写)
	项
	1
	

	42
	
	
	退血自动退费(his接口回写)
	项
	1
	

	43
	
	
	手工计费(his接口回写)
	项
	1
	

	44
	
	
	手工退费(his接口回写)
	项
	1
	

	45
	
	输注记录
	临床血液制品接收双人核对记录
	项
	1
	

	46
	
	
	临床血液制品输注开始、巡视、结束双人核对记录
	项
	1
	

	47
	
	
	输血中发生不良反应记录新增（推送给平台）
	项
	1
	

	48
	
	
	输血完成后医生进行输血后效果评价(单据回写电子病历)
	项
	1
	

	49
	
	
	临床空血袋回收（状态回传平台）
	项
	1
	

	50
	
	单点登录接口
	输血系统临床医生站通过电子病历接口单点登录
	项
	1
	

	51
	
	
	输血系统临床护士站通过电子病历接口单点登录
	项
	1
	

	52
	
	
	输血科客户端通过平台接口单点登录
	项
	1
	

	53
	
	CA接口
	通过CA接口获取用户签章
	项
	1
	

	54
	
	
	输血科登录系统通过CA接口验证工号
	项
	1
	

	55
	
	
	配血报告审核通过CA接口获取用户签名
	项
	1
	

	56
	
	
	发血确认通过CA接口获取用户签名
	项
	1
	

	57
	
	
	血型报告审核通过CA接口获取用户签名
	项
	1
	

	58
	
	
	临床医生登录输血系统通过CA接口获取用户签名
	项
	1
	

	59
	
	
	临床医生输血申请单审核通过CA接口获取用户签名
	项
	1
	

	60
	
	
	临床医生大量用血审批通过CA接口获取用户签名
	项
	1
	

	61
	
	
	临床护士登录输血系统通过CA接口获取用户签名
	项
	1
	

	62
	
	
	血液接收核对通过CA接口获取用户签名
	项
	1
	

	63
	
	
	血液输注开始签名通过CA接口获取用户签名
	项
	1
	

	64
	
	
	血液输注巡视签名通过CA接口获取用户签名
	项
	1
	

	65
	
	
	血液输注结束签名通过CA接口获取用户签名
	项
	1
	

	66
	
	手麻接口
	通过手麻接口获取手术台次
	项
	1
	

	1.12
	危急值系统升级及相关接口服务
	
	
	

	1
	系统管理
	系统管理
	系统采用JAVA语言开发、微服务架构、支持负载均衡，适应全国产化平台，可在国产服务器、国产操作系统、国产数据库等全国产化平台下运行。
	项
	1
	

	2
	
	基础配置
	系统支持自定义医院名称、地址及联系方式，允许用户上传LOGO和背景图个性化登录界面，同时存储版本号、数据库类型等关键信息，确保系统标识清晰可追溯。
	项
	1
	

	3
	
	字典管理
	危急值项目字典存储涵盖血钾、血糖等检验指标，阈值范围按性别、年龄分组动态调整，科室字典细化至急诊科、ICU等单元，医生/护士角色字典明确职责权限。
	项
	1
	

	4
	
	日志审计
	操作日志存储用户行为、时间及内容，异常日志捕获系统错误和接口超时事件，支持导出为Excel/PDF格式，便于事后审计与故障排查。
	项
	1
	

	5
	
	数据备份
	提供每日/每周定时备份及手动按需触发备份功能，备份文件采用加密存储，确保数据安全性和可恢复性。
	项
	1
	

	6
	
	系统监控
	实时监控CPU/内存使用率、磁盘存储空间及服务状态（API、数据库），触发预警时及时通知管理员，保障系统稳定运行。
	项
	1
	

	7
	
	用户管理
	存储对应工号，同时工号验证，密码策略强制复杂度要求并设置有效期，连续登录失败后自动锁定账户，防止未授权访问。
	项
	1
	

	8
	
	权限分配
	角色权限模板存储管理员、医生、护士等角色，支持自定义角色（如检验科主任）和权限继承，实现精细化访问控制。
	项
	1
	

	9
	
	系统升级
	在线升级自动检测新版本并提示用户，回滚机制确保升级失败后快速恢复，升级日志存储全过程以供追溯。
	项
	1
	

	10
	
	系统管理
	提供科室建档存储功能、包含科室地址、科室介绍、科室属性等功能。 
	项
	1
	

	11
	
	
	提供科室分组和组内输入功能。 
	项
	1
	

	12
	
	
	输出科室和护理单元进行对照
	项
	1
	

	13
	
	
	提供人员信息输入功能，包含人员基本信息、账号信息、角色和权限一体化管理。
	项
	1
	

	14
	
	
	提供人员组、核算组维护存储管理功能。
	项
	1
	

	15
	
	
	提供人员信息输出查询功能，包含姓名、科室、职称、账号和角色等
	项
	1
	

	16
	
	
	提供模块输入注册和维护功能。
	项
	1
	

	17
	
	
	提供系统版本存储管理功能，包含文件统一升级加密打包，版本号和更新内容维护等。
	项
	1
	

	18
	
	
	提供版本查询功能，包含版本名称，版本编号，更新内容，更新说明，更新人和更新时间查询等。
	项
	1
	

	19
	
	
	提供系统运行基本参数设置存储，包含医院名称、编号，地址，编制床位、联系方式、组织机构代码等维护和查询功能。 
	项
	1
	

	20
	
	
	提供系统参数查看和存储、维护功能，包含平台级，模块、部门、个人、位置等，包含参数含义、功能说明、初始值、取值范围、说明等。
	项
	1
	

	21
	
	
	提交系统日志功能，包含登录用户，账号，MAC地址，时间，IP地址，模块等功能。
	项
	1
	

	22
	
	
	提交基础字典维护功能，包含属性，归属模块，名称，字段等，可以直接维护和新增、删除功能。
	项
	1
	

	23
	
	
	录入登录管理
	项
	1
	

	24
	
	
	提供统一应用和账号管理，程序直接取HIS的人员表进行存储后程序登录，登录用户名和密码加密处理，统一同步的安全认证和授权机制。
	项
	1
	

	25
	
	
	简化运维工作，已存储无需维护多套员工账户，减少密码重置、更新等运维工作量，降低密码工作不足导致的攻击风险。
	项
	1
	

	26
	
	
	提供单点登录系统只能实现链接系统让医生再输入一次密码，账号自动生成出来。
	项
	1
	

	27
	
	
	提供应用快速接入，融合业界标准成熟的接口与协议，适配各类型应用集成。
	项
	1
	

	28
	
	
	提供统一的用户数据存储服务。
	项
	1
	

	29
	
	
	提供应用程序分布式运行存储，自动实现负载均衡。
	项
	1
	

	30
	
	
	提供系统被锁情况下（更新操作，或者删除操作出现异常），提交解锁功能。
	项
	1
	

	31
	
	
	提供支持系统用户上传。
	项
	1
	

	32
	
	
	提供审计日志和操作日志存储功能。
	项
	1
	

	33
	住院危急值管理
	项目配置
	1、支持住院危急值项目按检验、影像、心电分类；
	项
	1
	

	34
	
	阈值设置
	1、住院危急值动态阈值基于患者年龄、病史自动调整；
	项
	1
	

	35
	
	识别规则
	1、系统自动识别通过LIS/PACS接口触发住院患者危急值；
	项
	1
	

	36
	
	复核流程
	1、住院患者检验类危急值提供复核标本质量和仪器校准状态；
	项
	1
	

	37
	
	报告生成
	1、住院危急值报告模板生成包含患者信息、结果、发现时间等字段；
	项
	1
	

	38
	
	登记查询
	按住院患者姓名、ID或时间（今日/本周/本月）、科室（急诊科、ICU）多维度查询住院危急值记录，支持快速定位和统计。
	项
	1
	

	39
	
	闭环追踪
	存储住院危急值接收状态标记未读/已读，处置状态跟踪未处理/已处理，反馈状态记录提交未反馈/已反馈，实现全流程可视化。
	项
	1
	

	40
	
	智能预警
	1、支持住院危急值趋势预警检测连续3次结果异常，组合预警关联血钾+血糖等指标情况；
	项
	1
	

	41
	
	流程配置
	支持分别配置存储住院危急值流程
	项
	1
	

	42
	
	通知配置
	支持自定义配置存储住院危急值三级通知提醒时间、提醒人
	项
	1
	

	43
	
	模板配置
	支持配置存储住院危急值医生、护士危急值处理模板
	项
	1
	

	44
	
	生成配置
	1、支持配置存储自动生成病程记录功能；
	项
	1
	

	45
	
	处理配置
	支持配置存储住院危急值接收、处理时是否需要医生输入用户名、密码进行二次校验
	项
	1
	

	46
	门诊危急值管理
	项目配置
	1、支持门诊危急值项目按检验、影像、心电分类；
	项
	1
	

	47
	
	阈值设置
	1、门诊危急值动态阈值基于患者年龄、病史自动调整；
	项
	1
	

	48
	
	识别规则
	1、系统自动识别通过LIS/PACS接口触发门诊患者危急值；
	项
	1
	

	49
	
	复核流程
	1、门诊患者检验类危急值提供复核标本质量和仪器校准状态；
	项
	1
	

	50
	
	报告生成
	1、门诊危急值报告模板生成包含患者信息、结果、发现时间等字段；
	项
	1
	

	51
	
	登记查询
	按门诊患者姓名、ID或时间（今日/本周/本月）、科室（急诊科、ICU）多维度查询危急值记录，支持快速定位和统计。
	项
	1
	

	52
	
	闭环追踪
	存储门诊危急值接收状态标记未读/已读，处置状态跟踪未处理/已处理，反馈状态记录提交未反馈/已反馈，实现全流程可视化。
	项
	1
	

	53
	
	智能预警
	1、支持门诊危急值趋势预警检测连续3次结果异常，组合预警关联血钾+血糖等指标情况；
	项
	1
	

	54
	
	流程配置
	支持分别配置存储门诊危急值流程
	项
	1
	

	55
	
	通知配置
	支持自定义配置存储门诊危急值三级通知提醒时间、提醒人
	项
	1
	

	56
	
	模板配置
	支持配置存储门诊医生、门诊护士危急值处理模板
	项
	1
	

	57
	
	处理配置
	支持配置存储门诊危急值接收、处理时是否需要医生输入用户名、密码进行二次校验
	项
	1
	

	58
	急诊危急值管理
	项目配置
	1、支持急诊危急值项目按检验、影像、心电分类；
	项
	1
	

	59
	
	阈值设置
	1、急诊危急值动态阈值基于患者年龄、病史自动调整；
	项
	1
	

	60
	
	识别规则
	1、系统自动识别通过LIS/PACS接口触发急诊患者危急值；
	项
	1
	

	61
	
	复核流程
	1、急诊患者检验类危急值提供复核标本质量和仪器校准状态；
	项
	1
	

	62
	
	报告生成
	1、住急诊危急值报告模板生成包含患者信息、结果、发现时间等字段；
	项
	1
	

	63
	
	登记查询
	按急诊患者姓名、ID或时间（今日/本周/本月）、科室（急诊科、ICU）多维度查询危急值记录，支持快速定位和统计。
	项
	1
	

	64
	
	闭环追踪
	存储急诊危急值接收状态标记未读/已读，处置状态跟踪未处理/已处理，反馈状态记录提交未反馈/已反馈，实现全流程可视化。
	项
	1
	

	65
	
	智能预警
	1、支持急诊危急值趋势预警检测连续3次结果异常，组合预警关联血钾+血糖等指标情况；
	项
	1
	

	66
	
	流程配置
	支持分别配置存储急诊危急值流程
	项
	1
	

	67
	
	通知配置
	支持自定义配置存储急诊危急值三级通知提醒时间、提醒人
	项
	1
	

	68
	
	模板配置
	支持配置存储急诊医生、急诊护士危急值处理模板
	项
	1
	

	69
	
	处理配置
	支持配置存储急诊危急值接收、处理时是否需要医生输入用户名、密码进行二次校验
	项
	1
	

	70
	住院危急值消息推送
	通知方式
	院内系统推送住院危急值消息，系统弹窗强制显示危急值
	项
	1
	

	71
	
	优先级管理
	门诊危急值按紧急（红色立即处理）、高（橙色30分钟内处理）、中（黄色1小时内处理）分级。
	项
	1
	

	72
	
	消息模板
	住院危急值模板内容结构化存储，支持临床维护管理。
	项
	1
	

	73
	
	多级提醒
	住院危急值根据存储配置多长时间未响应后向上一级医生提醒
	项
	1
	

	74
	
	消息处理
	住院危急值支持消息界面接收存储危急值，接收成功后跳转到住院危急值处理界面。
	项
	1
	

	75
	门诊危急值消息推送
	通知方式
	院内系统推送门诊危急值消息，系统弹窗强制显示危急值
	项
	1
	

	76
	
	重复发送
	门诊危急值支持未确认时重发消息，最大重发次数限制为3次。
	项
	1
	

	77
	
	消息模板
	门诊危急值模板内容结构化存储，支持临床维护管理。
	项
	1
	

	78
	
	多级提醒
	门诊危急值根据存储配置多长时间未响应后向上一级医生提醒
	项
	1
	

	79
	
	消息处理
	门诊危急值支持消息界面接收存储危急值，接收成功后跳转到住院危急值处理界面。
	项
	1
	

	80
	急诊危急值消息推送
	通知方式
	院内系统推送急诊危急值消息，系统弹窗强制显示危急值
	项
	1
	

	81
	
	优先级管理
	急诊危急值按紧急（红色立即处理）、高（橙色30分钟内处理）、中（黄色1小时内处理）分级。
	项
	1
	

	82
	
	消息模板
	急诊危急值模板内容结构化存储，支持临床维护管理。
	项
	1
	

	83
	
	多级提醒
	急诊危急值根据存储配置多长时间未响应后向上一级医生提醒
	项
	1
	

	84
	
	消息处理
	急诊危急值支持消息界面接收存储危急值，接收成功后跳转到住院危急值处理界面。
	项
	1
	

	85
	系统权限管理
	角色分级
	系统管理员拥有全权限，医技人员可发送报告和登记，护士接收通知和反馈，医生处置和反馈，职责分明。
	项
	1
	

	86
	
	功能权限
	报告发送权限仅限检验科，登记查询权限开放给护士，阈值修改权限由管理员控制，防止越权操作。
	项
	1
	

	87
	
	数据权限
	科室数据隔离确保用户仅查看本科室信息，患者数据隔离限制为负责患者，保护隐私和合规性。
	项
	1
	

	88
	
	审计权限
	管理员可查看操作日志以追踪用户行为，技术员访问异常日志排查故障，支持安全审计需求。
	项
	1
	

	89
	住院危急值处理
	接收与签收
	住院护士专人核对危急值信息并保存存储，记录签收时间。
	项
	1
	

	90
	
	通知医生
	2分钟内通过电话或消息通知主管医生，紧急情况优先处理。
	项
	1
	

	91
	
	临床处置
	医生需在30分钟内完成评估，采取补钾、胰岛素等处置措施，记录结果并反馈。
	项
	1
	

	92
	
	反馈机制
	处置结果反馈成功/失败状态，记录反馈时间，形成闭环管理。
	项
	1
	

	93
	
	
	支持临床医生可通过系统查询并处理病人检验检查的危急值项目，实现门诊与住院同一系统不同模块可根据权限分模块控制。
	项
	1
	

	94
	
	
	提供支持危急值基础数据维护：维护危急值项目与危急值的底线与上限等
	项
	1
	

	95
	
	
	提供住院危急值检索：可根据临床科室与时间检索；住院危急值分为检验危急值与检查危急值；
	项
	1
	

	96
	
	
	提供危急值来源：通过与LIS/PACS系统的交互接口将出现危急值的检验或检查项目传输至系统并存储
	项
	1
	

	97
	
	
	支持住院危急值处理：实现住院医生处理检索到的住院病人危急值；并记录处理时间与处理情况
	项
	1
	

	98
	
	
	提供支持医务科统计查询临床医生已处理的危急值项目与处理情况（包括处理人，处理时间）等。
	项
	1
	

	99
	
	
	提供支持危急值紧急提醒功能，当有危急值预警信息提醒时，推送给管床医生。
	项
	1
	

	100
	
	详细内容
	支持住院医生查看存储的危急值报告详细内容
	项
	1
	

	101
	
	处理意见
	支持住院医生填写存储危急值处理意见并处理危急值
	项
	1
	

	102
	
	自动生成
	支持住院危急值处理后自动生成危急值病程记录并存储
	项
	1
	

	103
	
	医嘱处理
	住院危急值支持住院危急值处理后存储通过“下达医嘱”按钮跳转到医嘱界面进行操作
	项
	1
	

	104
	门诊危急值处理
	接收与签收
	门诊护士专人核对危急值信息并保存存储，记录签收时间。
	项
	1
	

	105
	
	通知医生
	2分钟内通过电话或消息通知初诊医生，紧急情况优先处理。
	项
	1
	

	106
	
	临床处置
	医生需在30分钟内完成评估，采取补钾、胰岛素等处置措施，记录结果并反馈。
	项
	1
	

	107
	
	反馈机制
	门诊危急值处置结果反馈成功/失败状态，记录反馈时间，形成闭环管理。
	项
	1
	

	108
	
	
	支持临床医生可通过系统查询并处理病人检验检查的危急值项目，实现门诊与住院同一系统不同模块可根据权限分模块控制。
	项
	1
	

	109
	
	
	提供危急值基础数据维护：维护危急值项目与危急值的底线与上限等
	项
	1
	

	110
	
	
	提供门诊危急值检索：可根据临床科室与时间检索；门诊危急值分为检验危急值与检查危急值；
	项
	1
	

	111
	
	
	提供门诊危急值来源：通过与LIS/PACS系统的交互接口将出现危急值的检验或检查项目传输至系统并存储
	项
	1
	

	112
	
	
	支持门诊危急值处理：实现门诊医生处理检索到的门诊病人危急值；并记录处理时间与处理情况
	项
	1
	

	113
	
	
	门诊危急值提供支持医务科、门诊办统计查询临床医生已处理输入的危急值项目与处理情况（包括处理人，处理时间）等。
	项
	1
	

	114
	
	
	提供支持门诊危急值紧急提醒功能，当有门诊危急值预警信息提醒时，推送给医生进行处理意见提交。
	项
	1
	

	115
	
	详细内容
	支持门诊医生查看存储的危急值报告详细内容
	项
	1
	

	116
	
	处理意见
	支持门诊医生填写存储危急值处理意见并处理危急值
	项
	1
	

	117
	
	医嘱处理
	支持门诊危急值处理后存储通过“下达医嘱”按钮跳转到处方开立界面进行操作
	项
	1
	

	118
	急诊危急值处理
	接收与签收
	急诊护士专人核对危急值信息并保存存储，记录签收时间。
	项
	1
	

	119
	
	通知医生
	2分钟内通过电话或消息通知初诊医生，紧急情况优先处理。
	项
	1
	

	120
	
	临床处置
	急诊医生需在30分钟内完成评估，采取补钾、胰岛素等处置措施，输入结果并反馈。
	项
	1
	

	121
	
	反馈机制
	急诊危急值处置结果反馈成功/失败状态，记录反馈时间，形成闭环管理。
	项
	1
	

	122
	
	
	支持急诊医生可通过系统查询并处理病人检验检查的危急值项目，实现急诊与住院同一系统不同模块可根据权限分模块控制。
	项
	1
	

	123
	
	
	提供危急值基础数据维护：维护危急值项目与危急值的底线与上限等
	项
	1
	

	124
	
	
	提供急诊危急值检索：可根据急诊科室与时间检索；急诊危急值分为检验危急值与检查危急值；
	项
	1
	

	125
	
	
	提供危急值来源：通过与LIS/PACS系统的交互接口将出现危急值的检验或检查项目传输至系统并存储
	项
	1
	

	126
	
	
	支持急诊危急值处理：实现住院医生处理检索到的住院病人危急值；并记录处理时间与处理情况
	项
	1
	

	127
	
	
	提供支持医务科统计查询急诊医生已处理的危急值项目与处理情况（包括处理人，处理时间）等。
	项
	1
	

	128
	
	
	提供支持危急值紧急提醒功能，当有危急值预警信息提醒时，推送给管床医生。
	项
	1
	

	129
	
	详细内容
	支持急诊医生查看存储的危急值报告详细内容
	项
	1
	

	130
	
	处理意见
	支持急诊医生填写存储危急值处理意见并处理危急值
	项
	1
	

	131
	
	医嘱处理
	支持急诊危急值处理后存储通过“下达医嘱”按钮跳转到医嘱界面进行操作
	项
	1
	

	132
	接口对接
	接口对接
	LIS接口传输检验结果，PACS接口传递影像报告，数据格式标准化，确保无缝集成。
	项
	1
	

	133
	
	
	数据格式采用HL7/CDA标准，传输协议使用HTTPS，加密算法AES-256保障数据安全。
	项
	1
	

	134
	
	
	HIS接口获取患者信息和床位数据，电子病历接口（EMR）共享临床记录，支持决策。
	项
	1
	

	135
	
	
	提供统一的标准对外接口文档，并与医院各个渠道进行对接，方便医院接入各厂家或系统的数据交互。
	项
	1
	

	136
	
	
	为第三方系统提供统一接口标准，实现各数据系统间通过平台进行数据交流。 
	项
	1
	

	137
	
	
	对所有接入平台的系统交易数据进行实时监控统计，并形成日志，可进行日志查询。
	项
	1
	

	138
	
	
	对所有接入平台的系统交易类型进行实时监控统计，并形成日志，可进行日志查询。
	项
	1
	

	139
	
	
	对所有接入平台的系统使用情况进行实时监控统计，并形成日志，可进行日志查询。
	项
	1
	

	140
	
	
	支持HIS等各系统数据通过平台的数据接口统一管理与运维。
	项
	1
	

	141
	
	
	支持LIS等各系统数据通过平台的数据接口统一管理与运维。
	项
	1
	

	142
	
	
	支持PACS等各系统数据通过平台的数据接口统一管理与运维。
	项
	1
	

	143
	
	
	协助编写危急值所需接口内容和文档。
	项
	1
	

	144
	
	日志管理 
	提供支持可追溯化、可视化运维平台会准确记录系统报错信息。
	项
	1
	

	145
	住院危急值统计分析
	危急值管理效率报表
	展示存储的住院危急值报告及时率：统计各科室在规定时间内（如10-15分钟）完成危急值报告的比例。
	项
	1
	

	146
	
	
	展示存储的反映统计住院危急值流程执行效率。 
	项
	1
	

	147
	
	
	支持以看板形式展示存储的住院危急值发生例数
	项
	1
	

	148
	
	
	支持以看板形式展示存储的住院危急值发生同比值
	项
	1
	

	149
	
	
	支持以看板形式展示存储的住院危急值接收率
	项
	1
	

	150
	
	
	支持以看板形式展示存储的住院危急值接收例数
	项
	1
	

	151
	门诊危急值统计分析
	危急值管理效率报表
	展示存储的门诊危急值报告及时率：统计各科室在规定时间内（如10-15分钟）完成危急值报告的比例。
	项
	1
	

	152
	
	
	展示存储的反映统计门诊流程执行效率。 
	项
	1
	

	153
	
	
	支持以看板形式展示存储的门诊危急值发生例数
	项
	1
	

	154
	
	
	支持以看板形式展示存储的门诊危急值发生同比值
	项
	1
	

	155
	
	
	支持以看板形式展示存储的门诊危急值接收率
	项
	1
	

	156
	
	
	支持以看板形式展示存储的门诊危急值接收例数
	项
	1
	

	157
	急诊危急值统计分析
	危急值管理效率报表
	展示存储的急诊危急值报告及时率：统计各科室在规定时间内（如10-15分钟）完成危急值报告的比例。
	项
	1
	

	158
	
	
	展示存储的反映统计急诊流程执行效率。 
	项
	1
	

	159
	
	
	支持以看板形式展示存储的急诊危急值发生例数
	项
	1
	

	160
	
	
	支持以看板形式展示存储的急诊危急值发生同比值
	项
	1
	

	161
	
	
	支持以看板形式展示存储的急诊危急值接收率
	项
	1
	

	162
	
	
	支持以看板形式展示存储的急诊危急值接收例数
	项
	1
	

	1.13
	医废管理系统升级及相关接口服务
	
	
	

	1
	医疗废弃物智慧管理平台-网页端
	首页
	首页：机构相关的各维度数据展示，包括当年医废总量、当日预警明细、实时数据、医废阶段重量对比、当日科室产废排行、当日各类型医废分布情况等。
	项
	1
	

	2
	
	数据管理
	医废追溯：展示机构下所有从收集到出库全流程记录信息，包括每袋医废的收集时间、人员；入库时间、人员、出库时间、人员等。支撑删、改、查等操作。
	项
	1
	

	3
	
	
	箱袋绑定：展示机构每一袋医废装箱记录，包括箱编码、装箱时间、装箱设备、类型、重量、袋数、出库时间、清理人、处置人等。支撑查询，导出。
	项
	1
	

	4
	
	
	医废产生：展示源头管控设备产生医废数据，包括袋编码、产生时间、产生设备、科室、交接人、类型、重量、状态等。支撑查询、删除、导出。
	项
	1
	

	5
	
	
	数据补录：可对机构遗漏数据进行补录，包括袋编码、收集时间、收集设备、科室、清理人、交接人、类型、重量、装箱时间、箱吗、出库时间等。支撑补录、出库、导出操作。
	项
	1
	

	6
	
	角色管理
	组织系统管理：机构部门、护士管理，包括科室、护士等，支撑增、删、改、查。
	项
	1
	

	7
	
	
	其他角色管理：机构清理人、处置人、保洁、管理、暂存间管理，包括ID编号、名称、创建时间、二维码等，支撑增、删、改、查等操作
	项
	1
	

	8
	
	
	二维码管理：展示机构各类角色二维码数据，包括科室、暂存间、护士、清理人、处置人等。支撑二维码查询、导出。
	项
	1
	

	9
	
	设备管理
	安卓设备管理：展示机构下终端设备数据，包括唯一号、设备号、类型、当前版本、最新上传、电量、经纬度、状态等。
	项
	1
	

	10
	
	报表管理
	收集明细报表：展示机构每日医废收集数据。
	项
	1
	

	11
	
	
	医废出库报表：展示机构医废出库数据，包括日期、类型、总计，支持按日、月、次报表进行查询、导出、打印操作。
	项
	1
	

	12
	
	
	可回收出库报表：展示机构可回收出库数据，包括日期、总计，支持按日、月、次报表进行查询、导出、打印操作。
	项
	1
	

	13
	
	
	单日各科室统计：展示机构各科室收集数据，包括科室、医废类型、交接人、清理人。支持查询、导出、打印操作。
	项
	1
	

	14
	
	
	单日各科室入库统计：展示各科室入库数据，包括科室、医废类型、交接人、清理人。支持查询、导出、打印操作。
	项
	1
	

	15
	
	
	清理人工作量：机构清理人收集医废工作量统计，支持按时间区间查询。
	项
	1
	

	16
	
	预警管理
	预警说明：展示平台医废预警规则说明。
	项
	1
	

	17
	
	
	预警报表：展示机构定时任务产生风险预警数据，包括预警时间、等级、类型、内容、处理情况、处理人、处理时间、处理内容等，支持查、处理、导出操作。
	项
	1
	

	18
	
	
	科室预警配置管理：配置各科室未产废预警时长，
	项
	1
	

	19
	
	子账号管理
	角色管理：支持角色的添加、编辑、删除，同时为每个角色设置功能权限
	项
	1
	

	20
	
	
	账号管理：支持子账号的添加、编辑、删除，为子账号设置用户角色等
	项
	1
	

	21
	
	资料大厅
	帮助资料：支持平台、终端设备说明书、视频下载。
	项
	1
	

	22
	
	
	法律法规：支持医疗废弃物相关法律法规下载，
	项
	1
	

	23
	
	上岗测试
	试卷管理：支持试卷添加、预览、编辑。
	项
	1
	

	24
	
	
	结果分析：展示机构上岗测试结果数据，包括试卷名称、答题人、成绩、科室、工号、开始时间、交卷时间、答题时候等，支持查询、删除操作。
	项
	1
	

	25
	医疗废弃物智慧管理平台-应用端
	首页
	系统设置：跳转至系统设置页
	项
	1
	

	26
	
	
	扫码登录：扫入清理人员二维码登录
	项
	1
	

	27
	
	系统设置页
	首次使用页：选择医院，进行注册信息
	项
	1
	

	28
	
	
	基础数据同步操作
	项
	1
	

	29
	
	
	本地数据删除操作
	项
	1
	

	30
	
	
	类型定义操作
	项
	1
	

	31
	
	
	蓝牙模块操作
	项
	1
	

	32
	
	
	回收入库出库复核操作
	项
	1
	

	33
	
	
	标签操作
	项
	1
	

	34
	
	
	系统设置：对收集模式、服务器、基础设置、唯一号等进行设置
	项
	1
	

	35
	
	首页
	收集：跳转至收集页(支持，扫科室码跳转)
	项
	1
	

	36
	
	
	入库：跳转至入库页(支持，扫暂存间码跳转)
	项
	1
	

	37
	
	
	出库：跳转至出库页(支持，扫处置人码跳转)
	项
	1
	

	38
	
	
	追溯：跳转至追溯页
	项
	1
	

	39
	
	
	注销：退出首页，返回登录页
	项
	1
	

	40
	
	收集
	科室操作
	项
	1
	

	41
	
	
	医护认证操作
	项
	1
	

	42
	
	
	称重显示（含置零）操作
	项
	1
	

	43
	
	
	医废类型选择操作
	项
	1
	

	44
	
	
	打印袋（箱）码操作
	项
	1
	

	45
	
	
	袋（箱码）认证操作
	项
	1
	

	46
	
	
	出入秤功能操作
	项
	1
	

	47
	
	入库
	暂存间认证操作
	项
	1
	

	48
	
	
	批量倒库操作
	项
	1
	

	49
	
	
	逐箱袋复核操作
	项
	1
	

	50
	
	
	逐袋装箱操作
	项
	1
	

	51
	
	
	箱码打印操作
	项
	1
	

	52
	
	
	未装箱列表操作
	项
	1
	

	53
	
	
	箱列表展示操作
	项
	1
	

	54
	
	出库
	处置人认证操作
	项
	1
	

	55
	
	
	逐箱扫码操作
	项
	1
	

	56
	
	
	医废全选、可回收全选操作
	项
	1
	

	57
	
	
	出库记录查询操作
	项
	1
	

	58
	
	追溯
	对医废袋进行逐袋追溯、可进行异常状态（破损/破损/泄露/遗失/医废信息修改/删除）操作。
	项
	1
	

	二
	医疗信息系统（配套服务）
	
	
	

	1.1
	急诊急救系统（配套服务）
	
	
	

	1
	5G 流量卡
	每月提供不低于60GB流量，满足车载视频、定位等数据传输要求；服务周期三年。
	张
	22
	

	2
	车载安防和ADAS系统
	1、传感器类型1/3"ProgressiveS can CMOS
2、支持红外补光、日夜切换模式
3、调节角度，水平0~355°，垂直0°~75°
4、镜头焦距≥2.8mm，
5、400w高清像素，图像尺寸≥2560×1440
6、支持音频环境噪音过滤
7、支持TF卡
8、支持H.265/H.264码流
9、1个RJ45自适应以太网口，支持POE供电
10、内置麦克风
11、支持移动侦测，遮挡报警
	套
	11
	

	3
	车载展示系统(医务端)
	1、处理器：不低于八核处理器，频率≥2.0GHZ；
2、运行内存：≥4GB RAM，储存内存 ≥64GB ROM；
3、操作系统：Android或HarmonyoS；
4、屏幕尺寸 ≥10 英寸，分辨率≥1920*1200；
5、医疗专用平板，内置国内主流院前急救系统，已经联合开发及输入输出测试，市场运营稳定，无缝衔接全国各大120急诊急救系统，广泛应用于各省市区医疗行业。
6、内置支持移动查房、手术麻醉移动CA签名、知情同意书签署电子化、床边智能交互、院前急救、药房管理板块。
7、搭配专业二位扫描引擎，轻松读取各种医疗场景 条码(如病人手环、医疗单条码等)，实现一键联通。
8、专业指纹采集模块，病案管理全面无纸化，满足公安部《GA/T 1011-2012 居民身份证指纹采集器通用技术要求》，支持活体指纹检测，指纹录入，自动归档兼具法律效力。
9、NFC设计，满足医疗各类刷卡/身份证需求。
	套
	11
	

	4
	车上急救系统
	与120车载监护仪、心电图机、呼吸机等急救设备进行数据及系统联调，涉及不同厂家，需包含接口对接费用
	套
	1
	

	5
	市内120急救系统接入
	1、市内120急救系统接入；
2、需要对接市内120急救中心，实时获取病历数据、任务单；并实现与急救车辆的动态调度联动，确保患者信息在院前急救与院内救治环节无缝衔接。
3、需包含车载医疗设备安装上架、线路清理、系统配置、数据初始化、关联系统集成、联试联调、培训、试运行、交付等所需的全部费用。
	项
	1
	

	6
	信息系统集成费
	此费用包括对 集成系统的方案设计、设备采购、安装上架、系统配置、数据初始化、关联系统集成、联试联调、培训、试运行、交付等所需的全部费用
	项
	1
	

	三
	智能化信息系统
	
	
	

	3.1
	医护对讲系统综合布线
	
	
	

	1
	六类非屏蔽低烟无卤双绞线UTP CAT6
	1、名称:六类非屏蔽低烟无卤双绞线; 
2、规格:UTP CAT6;
	m
	58226
	

	2
	电源线RVV 3*1.0mm2
	1.名称:电源线RVV 3*1.0mm2;
	m
	3531
	

	3
	光网络单元系统（24端口）
	1、网络侧接口≥1个GPON接口、用户侧GE电接口≥24个电口支持POE+，
2、设备支持最高温度55℃，最低温度-25℃；设备支持防雷能力6KV
3、单端口最大POE输出30W，整机POE输出370W
4、支持防DoS攻击/ARP防攻击
5、支持流氓ONT检测和自律，环网检测，PPPoE仿真/DHCP仿真
6、支持Type B保护
7、支持MAC，802.1x等多种认证方式
	套
	99
	

	4
	信息系统集成费
	此费用包括对 集成系统的方案设计、设备采购、安装上架、系统配置、数据初始化、关联系统集成、联试联调、培训、试运行、交付等所需的全部费用
	项
	1
	

	3.2
	ICU探视系统
	
	
	

	1
	家属探视系统（分机）
	一、硬件要求：
1、显示屏：尺寸≥15英寸；
2、触摸屏：电容式多点触摸屏；
3、摄像头：像素≥200W，视角≥120度；
4、外部接口：病房门灯接口、洗手间按钮接口、音频输出、开关量输出、RS485、USB；
5、安装方式：支持壁挂式安装和桌面式放置；
6、CPU：四核≥1.4GHz；内存≥1GB；Flash≥8GB；
二、软件要求：
1、支持虚拟大按键呼叫探视管理主机，实现双向1080P高清可视全双工对讲；
2、支持与病床分机双向1080P高清可视全双工对讲，对讲音频采样率16KHz；
3、支持显示温馨提示信息，如探视时间短、每次探视时长、探视注意事项等信息；
4、支持录音录像，本机可对通话过程录音录像，并可在本机上查询播放录制的文件；
5、支持允许探视时间段及单次探视时长时间限制；
6、支持屏保设置，包括自定义屏保，气泡，时钟屏保；
	套
	1
	

	2
	光网络单元系统（24端口）
	1、网络侧接口≥1个GPON接口、用户侧GE电接口≥24个电口支持POE+，
2、设备支持最高温度55℃，最低温度-25℃；设备支持防雷能力6KV
3、单端口最大POE输出30W，整机POE输出370W
4、支持防DoS攻击/ARP防攻击
5、支持流氓ONT检测和自律，环网检测，PPPoE仿真/DHCP仿真
6、支持Type B保护
7、支持MAC，802.1x等多种认证方式
	套
	5
	

	3
	六类非屏蔽低烟无卤双绞线UTP CAT6
	1、名称:六类非屏蔽低烟无卤双绞线; 
2、规格:UTP CAT6;
	m
	3912
	

	4
	墙面开槽20管
	1、名称:墙面开槽、恢复施工; 
2、规格:20管;
	m
	354
	

	5
	配管JDG20 管壁厚度≥1.5mm
	1、名称:镀锌钢管; 
2、规格:JDG20 管壁厚度≥1.5mm
	m
	354
	

	3.3
	信息发布系统
	
	
	

	3.3.1
	住院楼
	
	
	

	1
	六类非屏蔽低烟无卤双绞线UTP CAT6
	1、名称:六类非屏蔽低烟无卤双绞线; 
2、规格:UTP CAT6;
	m
	2473
	

	2
	PVC20线槽
	PVC20线槽
	m
	212
	

	3
	单口面板
	1、名称:单口面板; 
2、规格:86单口、防尘面板;
	套
	106
	

	3.3.2
	门诊楼3F
	
	
	

	1
	门诊叫号展示系统
	1、CPU4核 1.8GHZ,GPU双核；内存≥2GB；存储≥8GB；
2、显示屏：屏幕尺寸32英寸、屏幕分辨率1920*1080；
3、音频格式：MP3/WMA等；视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等；图片格式：JPEG/BMP/PNG等；
4、安装方式：支持壁挂式安装、吊装；
5、整机额定功率：功率50W；
6、供电方式：220V；
7、外部接口:兼容SD和TF卡 SATA/USB/SD 以太网、WiFi、3G RJ-45 10/100M USB*2
8、铝型材+五金板材+钢化玻璃
9、内嵌多媒体控制盒软件；
10、支持远程音量控制，支持远程开关机控制。
11、支持信息发布显示，支持对发布内容下载存储，与服务器断链后仍可正常播放
	套
	8
	

	2
	终端分控软件
	1、名称:终端分控软件; 
2、安装于前端设备或高清播放控制器，用于前端设备开机自启动，自动播放已存储节目播表。并实时接收服务器传送的新的节目素材和节目播表，以及针对服务器或管理端远程控制信号进行相应的动作和回应，自行相关程序。
	套
	8
	

	3
	六类非屏蔽低烟无卤双绞线UTP CAT6
	1、名称:六类非屏蔽低烟无卤双绞线; 
2、规格:UTP CAT6;
	m
	40
	

	4
	电源线RVV 3*1.0mm2
	1、电源线RVV 3*1.0mm2;
	m
	80
	

	5
	信息系统集成费
	此费用包括对 集成系统的方案设计、设备采购、安装上架、系统配置、数据初始化、关联系统集成、联试联调、培训、试运行、交付等所需的全部费用
	项
	1
	

	3.4
	分诊排队叫号系统
	
	
	

	3.4.1
	住院楼
	
	
	

	1
	候诊综合展示系统
	1、显示屏：屏幕尺寸≥55英寸、屏幕分辨率≥1920*1080；
2、CPU：≥四核 主频：≥1.8GHZ；内存≥2GB；存储≥16GB；
3、视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等；音频格式：MP3/WMA等；图片格式：JPEG/BMP/PNG等；
4、安装方式：支持壁挂式安装、吊装；
5、供电方式：220V；整机额定功率：功率130W；
6、外部接口：音频输出、USB、HDMI接口；
7、内嵌多媒体控制盒软件，支持对发布内容下载存储，与服务器断链后仍可正常播放；
8、需要接入现有服务器系统进行统一管理，和现有的门诊叫号系统做对接，满足排队功能要求，报价包含对接费用，提供对接承诺函，并加盖投标人公章。
	套
	4
	

	2
	排队叫号展示系统
	1、CPU：≥四核 主频：≥1.8GHZ,GPU双核；内存≥2GB；存储≥8GB； 
2、显示屏：屏幕尺寸≥32英寸、屏幕分辨率≥1920*1080； 
3、视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等；音频格式：MP3/WMA等；图片格式：JPEG/BMP/PNG等； 
4、安装方式：支持壁挂式安装、吊装； 
5、供电方式：220V；整机额定功率：功率50W； 
6、外部接口:兼容SD和TF卡 SATA/USB/SD 以太网、WiFi、3G RJ-45 10/100M USB*2 
7、铝型材+五金板材+钢化玻璃 
8、内嵌多媒体控制盒软件； 
9、支持远程音量控制，支持远程开关机控制。 
10、支持信息发布显示，支持对发布内容下载存储，与服务器断链后仍可正常播放。
	套
	8
	

	3
	虚拟叫号软件
	1、支持医生账号登录和医生工作站同步登录； 
2、支持应用于门诊、医技、取药排队叫号系统，满足多种应用场景； 
3、支持查看已签到患者、已诊患者、过号患者信息，包括患者姓名、票号、挂号类别、分诊类别、备注信息等； 
4、支持顺呼、选呼、重呼、过号四种呼叫方式，支持过号（呼叫后未到）、暂停/恢复接诊（暂停接诊状态可同步至一级综合显示屏和二级门诊屏）； 
5、医生同时坐诊多个队列时，可根据患者情况，任意切换接诊队列； 
6、同一患者排多个队列，被呼叫时其他队列自动挂起，诊结后自动恢复等候状态； 
7、支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键； 
8、支持与导诊台护士双向通话，实现诊室医生和导诊台护士及时语音沟通，满足《GB 51348-2019》对 诊室分机和分诊台主机可双向通话的要求； 
9、支持诊室医生之间双向对讲； 
10、支持新患者签到提醒功能； 
11、支持切换悬浮窗及自动停靠功能； 
12、支持医生HIS客户端调用叫号软件接口，即只需登陆医生HIS客户端即可实现叫号功能
	套
	53
	

	4
	导诊终端嵌入式软件
	1、安装于前端候诊综合显示屏和诊室门口显示屏，开机自启动排队信息显示界面，并实时接收服务器HIS同步数据、排队叫号管理平台队列数据、以及医生端呼叫数据，并做出实时的显示和语音响应。
	套
	45
	

	5
	电源线 WDZB-BYJ-2*2.5+1*2.5
	1.名称:电源线 WDZB-BYJ-2*2.5+E2.5;
2.部位:ONU面板和箱子数量*10m每处;
	m
	3000
	

	6
	信息系统集成费
	此费用包括对 集成系统的方案设计、设备采购、安装上架、系统配置、数据初始化、关联系统集成、联试联调、培训、试运行、交付等所需的全部费用
	项
	1
	

	3.4.2
	门诊楼3F
	
	
	

	1
	排队自助报到系统
	1、显示屏：屏幕尺寸≥20英寸.屏幕分辨率≥1920*1080；
2、触摸屏：多点式电容触摸屏；
3、CPU：≥四核，主频：≥1.4GHZ；内存≥1GB；外存储≥8GB；系统：Android或HarmonyoS；
4、视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等；音频格式：MP3/WMA；图片格式：JPEG/BMP/PNG；
5、安装方式：落地式安装；
6、供电方式：220V；整机额定功率：功率≤24W；
7、外部接口：音频输出.RJ45.USB.HDMI接口；
8、内置刷卡模块.红外扫码模块.打印机；支持对接身份证.社保卡.电子健康码.就诊卡等，实现多种签到方式组合。
9、支持查询各个队列的排队人数和预计等待时长。
10、当有多条挂号信息时，支持患者选签.按区全签等多种签到方式。
11、支持语音提示签到结果，签到成功后自动打印小票。
	套
	1
	

	2
	医疗自助报到系统软件
	1、自助报到软件可实现患者签到。报到机采用条形码扫描或者就诊卡读卡相结合识别患者信息。
2、支持手工输入住院号进行报到；
3、患者在报到时，能够显示患者的挂号信息以及当前等候的总人数；
4、支持过号患者再次报到，进入排队序列；
5、患者已签到再刷卡可查询等候人数；
6、可按需选择热敏打印排队小票。
	套
	1
	

	3
	候诊综合展示系统
	1、显示屏：屏幕尺寸55英寸、屏幕分辨率1920*1080；
2、CPU：≥四核 主频：≥1.8GHZ；内存≥2GB；存储≥16GB；
3、视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等；音频格式：MP3/WMA等；图片格式：JPEG/BMP/PNG等；
4、安装方式：支持壁挂式安装、吊装；
5、供电方式：220V；整机额定功率：功率130W；
6、外部接口：音频输出、USB、HDMI接口；
7、内嵌多媒体控制盒软件，支持对发布内容下载存储，与服务器断链后仍可正常播放；
	套
	1
	

	4
	诊室门口展示系统
	1、显示屏：屏幕尺寸≥21.5英寸、屏幕分辨率≥1920*1080；
2、CPU：≥四核，主频：≥1.9GHZ；内存≥2GB；外存储≥8GB；
3、视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等;音频格式：MP3/WMA；图片格式：JPEG/BMP/PNG；
4、安装方式：支持壁挂式安装；
5、供电方式：220V；整机额定功率：功率24W；
6、外部接口：音频输出、RJ45、USB、HDMI接口；
7、提供多种显示模板，可个性化设置，满足不同科室需求；
8、需要接入现有服务器系统进行统一管理，和现有的门诊叫号系统做对接，满足排队功能要求，报价包含对接费用，提供对接承诺函，并加盖投标人公章。
	套
	10
	

	5
	功放
	1、额定输出功率：40W 
2、扬声器输出：70V, 100V & 4~16Ω 
3、输入灵敏度&输入阻抗：MIC1, 2, 3: 5mV/600Ω, 不平衡TRS 端子 MIC1: ±2.5mV/2KΩ, 平衡XLR/TRS组合端子 TEL: ±175mV/10KΩ, 平衡H5.08欧式连接端子 AUX: 350mV/10KΩ, 不平衡 RCA端子 
4、输出灵敏度&输出源阻抗：LINE OUT: 1000mV/470Ω, 不平衡RCA 端子 5过载源电动势：MIC 1, 2, 3: 10dB, 不平衡TRS端子输入 MIC1: 15dB, 平衡XLR/TRS组合端子输入 AUX: 15dB, 不平衡RCA端子输入 TEL: 12dB, 平衡H5.08欧式连接端子输入 
6、音调：低音:±10dB；高音:±10dB 
7、频率响应：50Hz～16KHz(+1dB, -3dB) 
8、信噪比：MIC: 66dB, AUX: 80dB 
9、总谐波失真：1KHz时0.5%, 1/3输出功率 
10、默音强度：30dB 
11、通道串音衰减：50dB 
12、幻象电源：+48V 
13、指示灯：保护指示灯、电源指示灯、电平指示灯 
14、保护：过热, 过载&短路 
15、电源：~220V/50Hz 
16、散热方式：由下往上自然对流散热 
17、电源功耗：70W 
18、材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱 
	套
	1
	

	6
	吸顶喇叭
	1、额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 
2、额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 
3、阻抗：黑：Com红：6.7KΩ绿：3.3KΩ白：1.7KΩ 
4、灵敏度(1W/1M)：92dB 
5、频率响应(-10dB)：110-18KHz 
6、喇叭单元：5"×1 
7、安装开孔尺寸：170mm 
8、尺寸：200×55mm 
9、外壳材料：铁质外壳+铝制网罩
	套
	2
	

	7
	护士站分诊台控制系统
	1、支持手动挂号功能，可添加患者姓名、性别、就诊卡号、挂号科室、挂号类别、挂号医生，并打印号票； 
2、可外接扫码器、读卡器等外设，通过社保卡、身份证、电子健康卡等方式快速查找患者，进行手动签到、状态查询、排序调整、患者转诊、患者插队等操作；  
3、支持查看当前诊区的每个科室和医生队列就诊患者情况，包括队列名称、人数统计、患者个人信息、排队序号、接诊医生等，患者信息包括患者姓名、号票、性别、年龄、就诊卡号、挂号类别、分诊类别、备注信息、过号记录、预约时间段等；  
4、支持对老、幼、军人、离休等患者手动调序，同时显示屏屏可显示此类患者备注信息，如“军”，让其他患者能够关注和理解；  
5、如患者签到后暂时不能就诊，可让护士可对患者票号进行冻结，冻结后医生不能呼叫该患者，冻结时长可自定义，时间截止时，票号自动解冻，也可以通过护士手动取消患者冻结状态； 
6、支持绿色通道统能，即针对“特殊”患者无需进入排队队列，直接进入诊室就诊； 
7、支持对诊区进行人工喊话广播和定时语音播报，语音播报内容和时间可任意设置，广播时暂停叫号语音，结束后自动恢复； 
8、支持与诊室叫号软件相互呼叫并通话，实现诊室医生和分诊台护士在不离开各自岗位情况下的及时语音沟通；
	套
	1
	

	8
	虚拟叫号软件
	1、支持医生账号登录和医生工作站同步登录； 
2、支持应用于门诊、医技、取药排队叫号系统，满足多种应用场景； 
3、支持查看已签到患者、已诊患者、过号患者信息，包括患者姓名、票号、挂号类别、分诊类别、备注信息等； 
4、支持顺呼、选呼、重呼、过号四种呼叫方式，支持过号（呼叫后未到）、暂停/恢复接诊（暂停接诊状态可同步至一级综合显示屏和二级门诊屏）； 
5、医生同时坐诊多个队列时，可根据患者情况，任意切换接诊队列； 
6、同一患者排多个队列，被呼叫时其他队列自动挂起，诊结后自动恢复等候状态； 
7、支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键； 
8、支持与导诊台护士双向通话，实现诊室医生和导诊台护士及时语音沟通，满足《GB 51348-2019》对 诊室分机和分诊台主机可双向通话的要求； 
9、支持诊室医生之间双向对讲； 
10、支持新患者签到提醒功能； 
11、支持切换悬浮窗及自动停靠功能； 
12、支持医生HIS客户端调用叫号软件接口，即只需登陆医生HIS客户端即可实现叫号功能
	套
	10
	

	9
	导诊终端嵌入式软件
	1、安装于前端候诊综合显示屏和诊室门口显示屏，开机自启动排队信息显示界面，并实时接收服务器HIS同步数据、排队叫号管理平台队列数据、以及医生端呼叫数据，并做出实时的显示和语音响应。
	套
	11
	

	10
	六类非屏蔽低烟无卤双绞线UTP CAT6
	1.六类非屏蔽低烟无卤双绞线; 
2.规格:UTP CAT6;
	m
	657
	

	11
	墙面开槽20管
	1、墙面开槽、恢复施工; 
2、规格:20管;
	m
	124
	

	12
	配管JDG25 管壁厚度≥1.5mm
	1、名称:镀锌钢管; 
2、规格:JDG25 管壁厚度≥1.5mm;
	m
	884
	

	13
	钢质86*86接线盒
	1、材质:钢质; 
2、规格:86*86; 
3、安装形式:暗装;
	套
	91
	

	14
	电源线RVV 2*1.0mm2
	1、电源线RVV 2*1.0mm2;
	m
	830
	

	15
	电源线RVV 3*1.0mm2
	1.名称:电源线RVV 3*1.0mm2;
	m
	230
	

	16
	电源线 WDZB-BYJ-2*2.5+1*2.5
	1、电源线 WDZB-BYJ-2*2.5+E2.5;
2、部位:ONU面板和箱子数量*10m每处;
	m
	496
	

	17
	信息系统集成费
	此费用包括对 集成系统的方案设计、设备采购、安装上架、系统配置、数据初始化、关联系统集成、联试联调、培训、试运行、交付等所需的全部费用
	项
	1
	

	3.4.3
	健康服务楼
	
	
	

	1
	排队自助报到系统
	1、显示屏：屏幕尺寸≥20英寸.屏幕分辨率≥1920*1080；
2、触摸屏：多点式电容触摸屏；
3、CPU：≥四核，主频：≥1.4GHZ；内存≥1GB；外存储≥8GB；系统：Android或HarmonyoS；
4、视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等；音频格式：MP3/WMA；图片格式：JPEG/BMP/PNG；
5、安装方式：落地式安装；
6、供电方式：220V；整机额定功率：功率≤24W；
7、外部接口：音频输出.RJ45.USB.HDMI接口；
8、内置刷卡模块.红外扫码模块.打印机；支持对接身份证.社保卡.电子健康码.就诊卡等，实现多种签到方式组合。
9、支持查询各个队列的排队人数和预计等待时长。
10、当有多条挂号信息时，支持患者选签.按区全签等多种签到方式。
11、支持语音提示签到结果，签到成功后自动打印小票。
	套
	3
	

	2
	医疗自助报到系统软件
	1、自助报到软件可实现患者签到。报到机采用条形码扫描或者就诊卡读卡相结合识别患者信息。
2、支持手工输入住院号进行报到；
3、患者在报到时，能够显示患者的挂号信息以及当前等候的总人数；
4、支持过号患者再次报到，进入排队序列；
5、患者已签到再刷卡可查询等候人数；
6、可按需选择热敏打印排队小票。
	套
	3
	

	3
	候诊综合展示系统
	1、显示屏：屏幕尺寸≥55英寸、屏幕分辨率≥1920*1080；
2、CPU：≥四核 主频：≥1.8GHZ；内存≥2GB；存储≥16GB；
3、视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等；音频格式：MP3/WMA等；图片格式：JPEG/BMP/PNG等；
4、安装方式：支持壁挂式安装、吊装；
5、供电方式：≥220V；整机额定功率：功率≥130W；
6、外部接口：音频输出、USB、HDMI接口；
7、内嵌多媒体控制盒软件，支持对发布内容下载存储，与服务器断链后仍可正常播放；
	套
	3
	

	4
	诊室门口展示系统
	1、显示屏：屏幕尺寸≥21.5英寸、屏幕分辨率≥1920*1080；
2、CPU：≥四核，主频：≥1.9GHZ；内存≥2GB；外存储≥8GB；
3、视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等;音频格式：MP3/WMA；图片格式：JPEG/BMP/PNG；
4、安装方式：支持壁挂式安装；
5、供电方式：220V；整机额定功率：功率24W；
6、外部接口：音频输出、RJ45、USB、HDMI接口；
7、提供多种显示模板，可个性化设置，满足不同科室需求；
	套
	12
	

	5
	护士站展示系统
	1、CPU：≥4核 主频≥1.8GHZ GPU双核；内存≥2GB；存储≥8GB； 
2、显示屏：屏幕尺寸≥32英寸、屏幕分辨率≥1920*1080； 
3、视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等；音频格式：MP3/WMA等；图片格式：JPEG/BMP/PNG等； 
4、安装方式：支持壁挂式安装、吊装； 
5、供电方式：220V；整机额定功率：功率50W； 
6、外部接口:兼容SD和TF卡 SATA/USB/SD 以太网、WiFi、3G RJ-45 10/100M USB*2 
7、铝型材+五金板材+钢化玻璃 
8、内嵌多媒体控制盒软件； 
9、支持远程音量控制，支持远程开关机控制。 
10、支持信息发布显示，支持对发布内容下载存储，与服务器断链后仍可正常播放。
	套
	1
	

	6
	功放
	1、额定输出功率：40W 
2、扬声器输出：70V, 100V & 4~16Ω 
3、输入灵敏度&输入阻抗：MIC1, 2, 3: 5mV/600Ω, 不平衡TRS 端子 MIC1: ±2.5mV/2KΩ, 平衡XLR/TRS组合端子 TEL: ±175mV/10KΩ, 平衡H5.08欧式连接端子 AUX: 350mV/10KΩ, 不平衡 RCA端子 
4、输出灵敏度&输出源阻抗：LINE OUT: 1000mV/470Ω, 不平衡RCA 端子 5过载源电动势：MIC 1, 2, 3: 10dB, 不平衡TRS端子输入 MIC1: 15dB, 平衡XLR/TRS组合端子输入 AUX: 15dB, 不平衡RCA端子输入 TEL: 12dB, 平衡H5.08欧式连接端子输入 
6、音调：低音:±10dB；高音:±10dB 
7、频率响应：50Hz～16KHz(+1dB, -3dB) 
8、信噪比：MIC: 66dB, AUX: 80dB 
9、总谐波失真：1KHz时0.5%, 1/3输出功率 
10、默音强度：30dB 
11、通道串音衰减：50dB 
12、幻象电源：+48V 
13、指示灯：保护指示灯、电源指示灯、电平指示灯 
14、保护：过热, 过载&短路 
15、电源：~220V/50Hz 
16、散热方式：由下往上自然对流散热 
17、电源功耗：70W 
18、材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱 
	套
	2
	

	7
	吸顶喇叭
	1、额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 
2、额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 
3、阻抗：黑：Com红：6.7KΩ绿：3.3KΩ白：1.7KΩ 
4、灵敏度(1W/1M)：92dB 
5、频率响应(-10dB)：110-18KHz 
6、喇叭单元：5"×1 
7、安装开孔尺寸：170mm 
8、尺寸：200×55mm 
9、外壳材料：铁质外壳+铝制网罩
	套
	4
	

	8
	护士站分诊台控制系统
	1、支持手动挂号功能，可添加患者姓名、性别、就诊卡号、挂号科室、挂号类别、挂号医生，并打印号票； 
2、可外接扫码器、读卡器等外设，通过社保卡、身份证、电子健康卡等方式快速查找患者，进行手动签到、状态查询、排序调整、患者转诊、患者插队等操作；  
3、支持查看当前诊区的每个科室和医生队列就诊患者情况，包括队列名称、人数统计、患者个人信息、排队序号、接诊医生等，患者信息包括患者姓名、号票、性别、年龄、就诊卡号、挂号类别、分诊类别、备注信息、过号记录、预约时间段等；  
4、支持对老、幼、军人、离休等患者手动调序，同时显示屏屏可显示此类患者备注信息，如“军”，让其他患者能够关注和理解；  
5、如患者签到后暂时不能就诊，可让护士可对患者票号进行冻结，冻结后医生不能呼叫该患者，冻结时长可自定义，时间截止时，票号自动解冻，也可以通过护士手动取消患者冻结状态； 
6、支持绿色通道统能，即针对“特殊”患者无需进入排队队列，直接进入诊室就诊； 
7、支持对诊区进行人工喊话广播和定时语音播报，语音播报内容和时间可任意设置，广播时暂停叫号语音，结束后自动恢复； 
8、支持与诊室叫号软件相互呼叫并通话，实现诊室医生和分诊台护士在不离开各自岗位情况下的及时语音沟通；
	套
	2
	

	9
	虚拟叫号软件
	1.支持医生账号登录和医生工作站同步登录； 
2.支持应用于门诊、医技、取药排队叫号系统，满足多种应用场景； 
3.支持查看已签到患者、已诊患者、过号患者信息，包括患者姓名、票号、挂号类别、分诊类别、备注信息等； 
4.支持顺呼、选呼、重呼、过号四种呼叫方式，支持过号（呼叫后未到）、暂停/恢复接诊（暂停接诊状态可同步至一级综合显示屏和二级门诊屏）； 
5.医生同时坐诊多个队列时，可根据患者情况，任意切换接诊队列； 
6.同一患者排多个队列，被呼叫时其他队列自动挂起，诊结后自动恢复等候状态； 
7.支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键； 
8.支持与导诊台护士双向通话，实现诊室医生和导诊台护士及时语音沟通，满足《GB 51348-2019》对 诊室分机和分诊台主机可双向通话的要求； 
9.支持诊室医生之间双向对讲； 
10.支持新患者签到提醒功能； 
11.支持切换悬浮窗及自动停靠功能； 
12.支持医生HIS客户端调用叫号软件接口，即只需登陆医生HIS客户端即可实现叫号功能
	套
	10
	

	10
	导诊终端嵌入式软件
	1、安装于前端候诊综合显示屏和诊室门口显示屏，开机自启动排队信息显示界面，并实时接收服务器HIS同步数据、排队叫号管理平台队列数据、以及医生端呼叫数据，并做出实时的显示和语音响应。
	套
	16
	

	11
	六类非屏蔽低烟无卤双绞线UTP CAT6
	1、名称:六类非屏蔽低烟无卤双绞线; 
2、规格:UTP CAT6;
	m
	124
	

	12
	墙面开槽25管
	1、名称:墙面开槽、恢复施工; 
2、规格:25管;
	m
	254
	

	13
	配管JDG25 管壁厚度≥1.5mm
	1、名称:镀锌钢管; 
2、规格:JDG25 管壁厚度≥1.5mm;
	m
	284
	

	14
	电源线RVV 2*1.0mm2
	1、名称:电源线RVV 2*1.0mm2;
	m
	89
	

	15
	电源线RVV 3*1.0mm2
	1、名称:电源线RVV 3*1.0mm2;
	m
	155
	

	16
	电源线 WDZB-BYJ-2*2.5+1*2.5
	1、名称:电源线 WDZB-BYJ-2*2.5+E2.5;
2、部位:ONU面板和箱子数量*10m每处;
	m
	183
	

	17
	信息系统集成费
	此费用包括对 集成系统的方案设计、设备采购、安装上架、系统配置、数据初始化、关联系统集成、联试联调、培训、试运行、交付等所需的全部费用
	项
	1
	

	3.5
	无线网系统
	
	
	

	3.5.1
	住院楼
	
	
	

	1
	门诊吸顶天线
	1、支持802.11a/n/ac/ac wave2/ax协议标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作；
2、支持整机4空间流，整机速率2.9Gbps，实配10/100/1000Mbps自适应电口1个；
3、内置智能天线，可有效抑制干扰，提升信号质量；
4、支持手机单终端实测速率可达950Mbps以上；
5、支持内置蓝牙5.0，支持蓝牙串口运维管理；
6、为了保证信息业务安全可靠性，支持WPA3加密协议；
7、为了加快运维效率；支持Telemetry；
	副
	104
	

	2
	住院吸顶天线
	1、支持802.11a/n/ac/ac wave2/ax协议标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作；
2、支持整机4空间流，整机速率2.9Gbps，实配10/100/1000Mbps自适应电口1个；
3、内置智能天线，可有效抑制干扰，提升信号质量；
4、支持手机单终端实测速率可达950Mbps以上；
5、支持内置蓝牙5.0，支持蓝牙串口运维管理；
6、为了保证信息业务安全可靠性，支持WPA3加密协议；
7、为了加快运维效率；支持Telemetry；
	副
	40
	

	3
	内网住院无线光网络单元系统（24端口）
	1、网络侧接口≥1个GPON接口、用户侧GE电接口≥24个电口支持POE+，
2、设备支持最高温度55℃，最低温度-25℃；设备支持防雷能力6KV
3、单端口最大POE输出30W，整机POE输出370W
4、支持防DoS攻击/ARP防攻击
5、支持流氓ONT检测和自律，环网检测，PPPoE仿真/DHCP仿真
6、支持Type B保护
7、支持MAC，802.1x等多种认证方式
	套
	1
	

	4
	六类非屏蔽低烟无卤双绞线UTP CAT6
	1、名称:六类非屏蔽低烟无卤双绞线; 
2、规格:UTP CAT6;
	m
	10557
	

	5
	信息系统集成费
	此费用包括对 集成系统的方案设计、设备采购、安装上架、系统配置、数据初始化、关联系统集成、联试联调、培训、试运行、交付等所需的全部费用
	项
	1
	

	3.5.2
	门诊楼3F
	
	
	

	1
	门诊面板AP
	1、支持802.11a/n/ac/ac wave2/ax协议标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作；
2、支持整机4空间流，整机速率2.9Gbps，实配下行千兆电口1个；上行千兆电口1个；支持挂墙、暗盒安装方式，便于部署；
3、内置智能天线，可有效抑制干扰，提升信号质量；
4、支持USB接口一个，可扩展IoT模块；
5、支持内置蓝牙5.0，支持蓝牙串口运维管理；
6、为了保证信息业务安全可靠性，支持WPA3加密协议；
7、为了加快运维效率；支持Telemetry；
	套
	2
	

	2
	门诊吸顶天线
	1、支持802.11a/n/ac/ac wave2/ax协议标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作；
2、支持整机4空间流，整机速率2.9Gbps，实配10/100/1000Mbps自适应电口1个；
3、内置智能天线，可有效抑制干扰，提升信号质量；
4、支持手机单终端实测速率可达950Mbps以上；
5、支持内置蓝牙5.0，支持蓝牙串口运维管理；
6、为了保证信息业务安全可靠性，支持WPA3加密协议；
7、为了加快运维效率；支持Telemetry；
	副
	12
	

	3
	内网门诊无线光网络单元系统（24端口）
	1、网络侧接口≥1个GPON接口、用户侧GE电接口≥24个电口支持POE+，
2、设备支持最高温度55℃，最低温度-25℃；设备支持防雷能力6KV
3、单端口最大POE输出30W，整机POE输出370W
4、支持防DoS攻击/ARP防攻击
5、支持流氓ONT检测和自律，环网检测，PPPoE仿真/DHCP仿真
6、支持Type B保护
7、支持MAC，802.1x等多种认证方式
	套
	5
	

	4
	六类非屏蔽低烟无卤双绞线UTP CAT6
	1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线; 
2、规格:UTP CAT6;
	m
	5120
	

	5
	墙面开槽20管
	1.名称:墙面开槽、恢复施工; 
2.规格:20管;
	m
	9
	

	6
	配管JDG20 管壁厚度≥1.5mm
	1、镀锌钢管; 
2、规格:JDG20 管壁厚度≥1.5mm;
	m
	930
	

	7
	信息系统集成费
	此费用包括对 集成系统的方案设计、设备采购、安装上架、系统配置、数据初始化、关联系统集成、联试联调、培训、试运行、交付等所需的全部费用
	项
	1
	

	3.6
	视频监控系统
	
	
	

	3.6.1
	住院楼
	
	
	

	
	门诊
	
	
	

	1
	400万半球
	1、具有≥400万像素CMOS传感器,靶面≥1/1.8" CMOS，含壁装支架。
2、最低照度彩色不低于0.005、lx，黑白0.0005lx。
3、内置暖白光补光灯，补光距离≥60米。
4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，宽动态120dB用以适应不同监控环境。
5、信噪比不小于62dB。
6、支持越界侦测，区域入侵侦测。
7、在IE浏览器下具有感兴趣区域（ROI）设置选项，可分别在主，子码流上各设置4块感兴趣区域、6个图像质量等级，可开启/关闭智能后检索功能。
8、支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码，开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变；在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行≥24小时后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于50％；
9、设备支持走廊模式：支持实时图像画面90度旋转和宽高比调整。
10、当设备视频画面被遮盖时，可在客户端给出报警提示并上传中心。上传FTP、发送邮件及联动录像。
11、具有1个内置麦克风，可拾音.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，音频：1个内置麦克风，1路输入（Line in），1路输出（Line out）；
12、支持IP67防尘防水。
13、支持DC12V供电，支持防反接保护，PoE：802.3af，Class 3；且在DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。
	套
	656
	

	2
	400万双摄人脸采集终端
	1、 摄像机像素≥2560x1440，具有双路视频采集、输出功能，靶面尺寸≥1/1.8"，其中细节镜头支持10~50 mm变倍。
2、摄像机内置≥3个图像传感器，内置GPU或含GPU的多合一芯片，采用金属外壳，含藏线盒，具有多颗混合补光灯(每颗由红外和白光灯组成)
▲3、具有双路视频采集、输出功能，其中至少一路采用单镜头、双图像传感器采集方式，≥2个图像传感器分别采集黑白及彩色图像，可对这两路视频图像融合输出。
4、内置混合补光灯（均由红外灯、白光灯组成），支持混合补光、白光补光和关闭模式，可根据被摄物的距离自动调节混合灯亮度。
5、最低照度彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。
6、支持检出两眼瞳距20像素点的人脸图片。
7、支持幂影功能，可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车；可识别人脸及车牌号码，同时抓拍的人脸和车牌号码图片清晰可辨，无过曝、过暗情况。
▲8、可开启瞳孔亮斑消除功能，功能开启后，环境照度20 lx时，开启白光补光灯情况下，可消除预览、抓拍或录像时白光对行人造成的瞳孔亮斑。（需提供第三方检验检测机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章）
9、支持单场景同时检出40张人脸图片，人脸比对准确率不低于99%。
10、支持全结构化抓拍模式，可抓拍人脸、人体、机动车、非机动车并进行结构化提取，单场景支持同时检出60个目标。
▲11、支持随影补光功能，当监控场景无目标时，补光灯处于低亮模式，全景采集通道检测到目标后，可自动将补光灯调节至高亮模式，当目标消失后，补光灯可自动恢复为低亮模式，并支持目标检测、跟踪、筛选、抓拍、分析属性信息及上报功能。（需提供第三方检验检测机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章）
12、具有DC12V电压输出接口。
13、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。
14、为方便调试，设备可通过IE浏览器或客户端软件控制镜头垂直±10°调节。
15、为提高抓拍效果，设备具有耀光抑制功能，耀光区域1%。
16、支持IP67防护等级。
17、支持GB/T 28181协议，GA/T 1400协议。
	套
	42
	

	3
	人脸抓拍机支架
	1、人脸抓拍机支架 
2、壁装支架,铂晶灰,铝合金
	套
	42
	

	4
	400万防暴半球
	1、具有≥400万像素CMOS传感器，具有≥1/1.8"靶面尺寸。
2、内置GPU芯片。
3、内置≥2个麦克风、≥1个扬声器。
4、最低照度彩色0.005lx，黑白0.0005lx，灰度等级11级，清晰度1600TVL。
5、红外补光距离50米。
6、支持混音录像功能，在音视频混合录像中，左右声道可录入从2路MIC、IN输入的音频或2路从LINE、IN输入的音频。
7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
8、支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@25fps。
9、支持设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防等类型，应能记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传；
10、具备智能分析抗干扰功能，当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃等情况时，不会触发报警。
11、可通过扫描预览界面上生成的二维码获取资料。
12、具有低温低气压适应性，可在-40℃和气压50kPa环境下正常工作。
13、支持IP67防护等级。
	套
	3
	

	5
	拾音器
	1、室内外防水拾音器； 
2、拾音范围:70平方米； 
3、音频传输距离: 200米； 
4、灵敏度:-43； 
5、信噪比: 58dB 
6、连接方式:3条引线（电源、音频、公共地） 
7、电源电压:直流稳压电源DC 12V（9V--15V），电源电流:25mA； 
8、防护等级: IP66；
	套
	40
	

	6
	住院
	
	
	

	7
	400万半球
	1、具有≥400万像素CMOS传感器,靶面≥1/1.8" CMOS，含壁装支架。
2、最低照度彩色不低于0.005、lx，黑白0.0005lx。
3、内置暖白光补光灯，补光距离≥60米。
4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，宽动态120dB用以适应不同监控环境。
5、信噪比不小于62dB。
6、支持越界侦测，区域入侵侦测。
7、在IE浏览器下具有感兴趣区域（ROI）设置选项，可分别在主，子码流上各设置4块感兴趣区域、6个图像质量等级，可开启/关闭智能后检索功能。
8、支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码，开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变；在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行≥24小时后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于50％；
9、设备支持走廊模式：支持实时图像画面90度旋转和宽高比调整。
10、当设备视频画面被遮盖时，可在客户端给出报警提示并上传中心。上传FTP、发送邮件及联动录像。
11、具有1个内置麦克风，可拾音.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，音频：1个内置麦克风，1路输入（Line in），1路输出（Line out）；
12、支持IP67防尘防水。
13、支持DC12V供电，支持防反接保护，PoE：802.3af，Class 3；且在DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。
	套
	577
	

	8
	400万防暴半球
	1、具有≥400万像素CMOS传感器，具有≥1/1.8"靶面尺寸。
2、内置GPU芯片。
3、内置≥2个麦克风、≥1个扬声器。
4、最低照度彩色0.005lx，黑白0.0005lx，灰度等级11级，清晰度1600TVL。
5、红外补光距离50米。
6、支持混音录像功能，在音视频混合录像中，左右声道可录入从2路MIC、IN输入的音频或2路从LINE、IN输入的音频。
7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
8、支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@25fps。
9、支持设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防等类型，应能记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传；
10、具备智能分析抗干扰功能，当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃等情况时，不会触发报警。
11、可通过扫描预览界面上生成的二维码获取资料。
12、具有低温低气压适应性，可在-40℃和气压50kPa环境下正常工作。
13、支持IP67防护等级。
	套
	1
	

	9
	拾音器
	1、室内外防水拾音器； 
2、拾音范围:70平方米； 
3、音频传输距离: 200米； 
4、灵敏度:-43； 
5、信噪比: 58dB 
6、连接方式:3条引线（电源、音频、公共地） 
7、电源电压:直流稳压电源DC 12V（9V--15V），电源电流:25mA； 
8、防护等级: IP66；
	套
	12
	

	
	中心管理
	
	
	

	1
	视频监控阵列系统
	1、不低于64位4核处理器；≥16GB缓存，≥1个240G系统SSD盘； 
2、4U标准机架式，配置1+1冗余电源； 
3、36盘位，支持SATA硬盘； 可支持配置720TB硬盘容量
4、含1套云存储管理模块激活码，包括基础运行模块，集群管理、负载均衡等功能；
5、含1套存储节点管理服务激活码，支持对视频云存储集群中设备的集中管理；支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长
6、含280路流直存服务视频路数license授权，
7、含720T的云存储虚拟化服务接入license授权；
8、2个千兆网口；
9、整机电源：≥800W，1+1冗余电源
	套
	3
	

	2
	企业级硬盘
	1、企业级硬盘;
2、≥30TB,7200,3.5,SATA,
	块
	84
	

	3
	框式网元管理接口板
	1、提供48个GE电口的数据接入和交换
2、通过分布式数据平面对数据进行并行转发
3、支持热插拔
	套
	2
	

	
	配管配线
	
	
	

	1
	六类非屏蔽低烟无卤双绞线UTP CAT6
	1、名称:六类非屏蔽低烟无卤双绞线; 
2、规格:UTP CAT6;
	m
	38968
	

	2
	六类非屏蔽水晶头
	1、名称:六类非屏蔽水晶头; 
2、符合TIA/EIA-568-C.2标准； 
3、符合UL94V-0的高强度PC材料； 
4、针脚采用：100μ″镀镍，50μ〞镀金； 
5、三插式针脚并配有固定线芯架； 
6、插拔750次后，依然保证性能稳定；
	对
	516
	

	3
	配管JDG20 管壁厚度≥1.5mm
	1、名称:镀锌钢管; 
2、规格:JDG20 管壁厚度≥1.5mm;
	m
	2851
	

	4
	墙面开槽20管
	1、名称:墙面开槽、恢复施工; 
2、规格:20管;
	m
	1027
	

	5
	信息系统集成费
	此费用包括对 集成系统的方案设计、设备采购、安装上架、系统配置、数据初始化、关联系统集成、联试联调、培训、试运行、交付等所需的全部费用
	项
	1
	

	3.6.2
	门诊楼3F
	
	
	

	1
	400万枪机
	1. 枪型智能网络摄像机，最大分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，最低照度彩色模式≤0.005 lx、黑白模式≤0.001 lx；
2. 支持不少于3种智能资源切换，至少包括：人脸抓拍、车辆抓拍，人脸抓拍支持同时检测不少于30张人脸，车辆抓拍支持检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，支持抓拍无车牌的车辆图片；
3. 内置GPU或含GPU的多合一芯片，内置不少于2个麦克风、1个扬声器，支持双麦克风声音采集，支持左右声道编码，至少支持选择左声道、右声道、立体声播放声音；
4. 补光灯开启后，正面应不可见补光灯灯珠，补光均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；
5. 支持人数统计功能，支持设置不少于8个人数统计区域，支持自定义区域名称，支持人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警等报警类型，每个人数统计区域支持设置不少于3种报警类型；
6. 支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况；
7. 支持PoE供电，≥1个DC12V电源输出接口，具有≥1个存储卡插槽、音频输入输出接口、报警输入输出接口，内置白光+红外补光灯，红外补光距离≥50米，白光补光距离≥30米，防护等级不低于IP67。
	套
	16
	

	2
	枪机支架
	1、枪机支架 
2、壁装支架 
3、外观、白色 
4、适用范围、适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 
5、材料、铝合金
	套
	16
	

	3
	400万半球
	1、具有≥400万像素CMOS传感器,靶面≥1/1.8" CMOS，含壁装支架。
2、最低照度彩色不低于0.005、lx，黑白0.0005lx。
3、内置暖白光补光灯，补光距离≥60米。
4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，宽动态120dB用以适应不同监控环境。
5、信噪比不小于62dB。
6、支持越界侦测，区域入侵侦测。
7、在IE浏览器下具有感兴趣区域（ROI）设置选项，可分别在主，子码流上各设置4块感兴趣区域、6个图像质量等级，可开启/关闭智能后检索功能。
8、支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码，开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变；在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行≥24小时后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于50％；
9、设备支持走廊模式：支持实时图像画面90度旋转和宽高比调整。
10、当设备视频画面被遮盖时，可在客户端给出报警提示并上传中心。上传FTP、发送邮件及联动录像。
11、具有1个内置麦克风，可拾音.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，音频：1个内置麦克风，1路输入（Line in），1路输出（Line out）；
12、支持IP67防尘防水。
13、支持DC12V供电，支持防反接保护，PoE：802.3af，Class 3；且在DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。
	套
	24
	

	4
	400万防暴半球
	1、具有≥400万像素CMOS传感器，具有≥1/1.8"靶面尺寸。
2、内置GPU芯片。
3、内置≥2个麦克风、≥1个扬声器。
4、最低照度彩色0.005lx，黑白0.0005lx，灰度等级11级，清晰度1600TVL。
5、红外补光距离50米。
6、支持混音录像功能，在音视频混合录像中，左右声道可录入从2路MIC、IN输入的音频或2路从LINE、IN输入的音频。
7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
8、支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@25fps。
9、支持设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防等类型，应能记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传；
10、具备智能分析抗干扰功能，当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃等情况时，不会触发报警。
11、可通过扫描预览界面上生成的二维码获取资料。
12、具有低温低气压适应性，可在-40℃和气压50kPa环境下正常工作。
13、支持IP67防护等级。
	套
	2
	

	5
	拾音器
	1、室内外防水拾音器； 
2、拾音范围:70平方米； 
3、音频传输距离: 200米； 
4、灵敏度:-43； 
5、信噪比: 58dB 
6、连接方式:3条引线（电源、音频、公共地） 
7、电源电压:直流稳压电源DC 12V（9V--15V），电源电流:25mA； 
8、防护等级: IP66；
	套
	2
	

	
	中心管理
	
	
	

	1
	视频监控阵列系统
	1、不低于64位4核处理器；≥16GB缓存，≥1个240G系统SSD盘； 
2、4U标准机架式，配置1+1冗余电源； 
3、36盘位，支持SATA硬盘； 可支持配置720TB硬盘容量
4、含1套云存储管理模块激活码，包括基础运行模块，集群管理、负载均衡等功能；
5、含1套存储节点管理服务激活码，支持对视频云存储集群中设备的集中管理；支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长
6、含280路流直存服务视频路数license授权，
7、含720T的云存储虚拟化服务接入license授权；
8、2个千兆网口；
9、整机电源：≥800W，1+1冗余电源
	套
	1
	

	2
	企业级硬盘
	1、企业级硬盘;
2、≥30TB,7200,3.5,SATA,
	块
	30
	

	
	配管配线
	
	
	

	1
	六类非屏蔽低烟无卤双绞线UTP CAT6
	1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线; 
2、规格:UTP CAT6;
	m
	13988
	

	2
	配管JDG20 管壁厚度≥1.5mm
	1.名称:镀锌钢管; 
2.规格:JDG20 管壁厚度≥1.5mm;
	m
	876
	

	3
	信息系统集成费
	此费用包括对 集成系统的方案设计、设备采购、安装上架、系统配置、数据初始化、关联系统集成、联试联调、培训、试运行、交付等所需的全部费用
	项
	1
	

	3.6.3
	健康服务楼
	
	
	

	1
	400万枪机
	1、具有400万像素CMOS传感器,靶面1/1.8" CMOS。
2、最低照度彩色0.005、lx，黑白0.0005lx。
3、内置暖白光补光灯，补光距离60米。
5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，宽动态120dB用以适应不同监控环境。
6、信噪比不小于62dB。
7、支持越界侦测，区域入侵侦测。
8、在IE浏览器下具有感兴趣区域（ROI）设置选项，可分别在主，子码流上各设置4块感兴趣区域、6个图像质量等级，可开启/关闭智能后检索功能。
9、设备支持定时抓拍，报警抓拍，并将图片上传FTP,抓图的图片格式、分辨率、图片质量、时间间隔和报警抓怕图片数量可设。
10、设备支持走廊模式：支持实时图像画面90度旋转和宽高比调整。
11、当设备视频画面被遮盖时，可在客户端给出报警提示并上传中心。上传FTP、发送邮件及联动录像。
12、具有1个内置麦克风，可拾音.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，音频：1个内置麦克风，1路输入（Line in），1路输出（Line out），报警：1路输入，1路输出
13、支持IP67防尘防水。
14、支持DC12V供电，支持防反接保护，PoE：802.3af，Class 3；且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
	套
	4
	

	2
	枪机支架
	1、枪机支架
2、壁装支架
3、外观、白色
4、适用范围、适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装
5、材料、铝合金
	套
	4
	

	3
	400万半球
	1、具有≥400万像素CMOS传感器,靶面≥1/1.8" CMOS，含壁装支架。
2、最低照度彩色不低于0.005、lx，黑白0.0005lx。
3、内置暖白光补光灯，补光距离≥60米。
4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，宽动态120dB用以适应不同监控环境。
5、信噪比不小于62dB。
6、支持越界侦测，区域入侵侦测。
7、在IE浏览器下具有感兴趣区域（ROI）设置选项，可分别在主，子码流上各设置4块感兴趣区域、6个图像质量等级，可开启/关闭智能后检索功能。
8、支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码，开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变；在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行≥24小时后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于50％；
9、设备支持走廊模式：支持实时图像画面90度旋转和宽高比调整。
10、当设备视频画面被遮盖时，可在客户端给出报警提示并上传中心。上传FTP、发送邮件及联动录像。
11、具有1个内置麦克风，可拾音.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，音频：1个内置麦克风，1路输入（Line in），1路输出（Line out）；
12、支持IP67防尘防水。
13、支持DC12V供电，支持防反接保护，PoE：802.3af，Class 3；且在DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。
	套
	87
	

	4
	400万双摄人脸采集终端
	1、摄像机像素≥2560x1440，具有双路视频采集、输出功能，靶面尺寸均≥1/1.8"，细节通道内置≥5倍电动变焦镜头，最大焦距≥50mm。
2、为保证夜间抓拍效果，其中一路镜头采用单镜头、双图像传感器采集方式，2个图像传感器分别采集黑白及彩色图像，可对这两路视频图像融合输出。
3、内置混合补光灯（均由红外灯、白光灯组成），支持混合补光、白光补光和关闭模式，可根据被摄物的距离自动调节混合灯亮度。
4、最低照度彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。
5、支持检出两眼瞳距20像素点的人脸图片。
6、可开启瞳孔亮斑消除功能，功能开启后，环境照度20 lx时，开启白光补光灯情况下，可消除预览、抓拍或录像时白光对行人造成的瞳孔亮斑。
7、支持单场景同时检出40张人脸图片，人脸比对准确率99%。
8、支持全结构化抓拍模式，可抓拍人脸、人体、机动车、非机动车并进行结构化提取，单场景支持同时检出60个目标。
9、具有DC12V电压输出接口。
10、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。
11、为方便调试，设备可通过IE浏览器或客户端软件控制镜头垂直±10°调节。
12、为提高抓拍效果，设备具有耀光抑制功能，耀光区域1%。
13、支持IP67防护等级。
14、支持GB/T 28181协议，GA/T 1400协议。
	套
	8
	

	5
	人脸抓拍机支架
	1、人脸抓拍机支架
2、壁装支架,铂晶灰,铝合金
	套
	8
	

	6
	拾音器
	1、室内外防水拾音器；
2、拾音范围:≥70平方米；
3、音频传输距离: ≥200米；
4、灵敏度:-43；
5、信噪比: 58dB
6、连接方式:3条引线（电源、音频、公共地）
7、电源电压:直流稳压电源DC 12V（9V--15V），电源电流:25mA；
8、防护等级: IP66；
	套
	3
	

	7
	400万防暴半球
	1、具有≥400万像素CMOS传感器，具有≥1/1.8"靶面尺寸。
2、内置GPU芯片。
3、内置≥2个麦克风、≥1个扬声器。
4、最低照度彩色0.005lx，黑白0.0005lx，灰度等级11级，清晰度1600TVL。
5、红外补光距离50米。
6、支持混音录像功能，在音视频混合录像中，左右声道可录入从2路MIC、IN输入的音频或2路从LINE、IN输入的音频。
7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
8、支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@25fps。
9、支持设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防等类型，应能记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传；
10、具备智能分析抗干扰功能，当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃等情况时，不会触发报警。
11、可通过扫描预览界面上生成的二维码获取资料。
12、具有低温低气压适应性，可在-40℃和气压50kPa环境下正常工作。
13、支持IP67防护等级。
	套
	1
	

	8
	电梯半球
	1、具有400万像素CMOS传感器。
2、具有1/2.7"的靶面尺寸。
3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。
4、可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警。
5、支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔。
6、支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种。
7、支持DC12V和POE供电，且在DC12V±10%范围内变化时可以正常工作。
8、IP66防水等级。
9、智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的电瓶车侦测.当检测到电瓶车时可联动电梯不关门
	套
	4
	

	
	消控室
	
	
	

	1
	视频监控阵列系统
	1、不低于64位4核处理器；≥16GB缓存，≥1个240G系统SSD盘； 
2、4U标准机架式，配置1+1冗余电源； 
3、36盘位，支持SATA硬盘； 可支持配置720TB硬盘容量
4、含1套云存储管理模块激活码，包括基础运行模块，集群管理、负载均衡等功能；
5、含1套存储节点管理服务激活码，支持对视频云存储集群中设备的集中管理；支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长
6、含280路流直存服务视频路数license授权，
7、含720T的云存储虚拟化服务接入license授权；
8、2个千兆网口；
9、整机电源：≥800W，1+1冗余电源
	套
	1
	

	2
	企业硬盘
	1、企业级硬盘;
2、≥30TB,7200,3.5,SATA,
	块
	43
	

	
	配管配线
	
	
	

	1
	六类非屏蔽低烟无卤双绞线UTP CAT6
	1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线;
2、规格:UTP CAT6;
	m
	7935
	

	2
	配管JDG20 管壁厚度≥1.5mm
	1、镀锌钢管;
2、规格:JDG20 管壁厚度≥1.5mm;
	m
	794.4
	

	3
	信息系统集成费
	此费用包括对 集成系统的方案设计、设备采购、安装上架、系统配置、数据初始化、关联系统集成、联试联调、培训、试运行、交付等所需的全部费用
	项
	1
	

	3.7
	一键报警系统
	
	
	

	3.7.1
	住院楼
	
	
	

	
	门诊
	
	
	

	1
	一键报警系统
	1、内置1080P广角红外摄像机，水平视角86°； 
2、内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风； 
3、支持通过有线网络和管理中心双向音频对讲；  
4、支持中心监视监听、录音录像与广播功能； 
5、支持外接警灯警号；支持防拆报警/喧哗报警； 
6、支持DC12V&POE供电，自带DC12V/2A适配器; 
7、防护等级：IP54 ，防暴等级：IK08； 
8、最大支持256G SD卡存储；
9、前端设备应支持一键拨打电话，应支持最少设置4个电话号码；前端设备应支持一键呼叫预设的电话号，当被叫号码无法接通，拒接或者占线时，前端设备应自动拨打下一个预设号码。
	套
	8
	

	2
	入侵探测系统
	1、探测方式：被动红外+微波；
2、探测范围：12m / 90° ；全范围PIR辅以24GHz微波探测；
3、测速范围：0.2～3m/s；
4、灵敏度：自动；30Kg 防宠；
5、支持自动灵敏度和数字温度补偿；光学密封，下视窗保护；
6、支持下视窗保护；支持数字温度补偿；支持智能算法；
7、微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz)
8、防拆保护：开盖；报警输出：常闭
9、安装高度：1.8m ～ 2.4m，安装方式：壁装；
	套
	95
	

	3
	八防区模块
	1、8个扩展防区数； 
2、31最大级联数； 
3、静态电流2.7mA；
	套
	16
	

	
	住院
	
	
	

	1
	一键报警系统
	1、内置1080P广角红外摄像机，水平视角86°； 
2、内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风； 
3、支持通过有线网络和管理中心双向音频对讲；  
4、支持中心监视监听、录音录像与广播功能； 
5、支持外接警灯警号；支持防拆报警/喧哗报警； 
6、支持DC12V&POE供电，自带DC12V/2A适配器; 
7、防护等级：IP54 ，防暴等级：IK08； 
8、最大支持256G SD卡存储；
9、前端设备应支持一键拨打电话，应支持最少设置4个电话号码；前端设备应支持一键呼叫预设的电话号，当被叫号码无法接通，拒接或者占线时，前端设备应自动拨打下一个预设号码。
	套
	3
	

	2
	入侵探测系统
	1、探测方式：被动红外+微波；
2、探测范围：12m / 90° ；全范围PIR辅以24GHz微波探测；
3、测速范围：0.2～3m/s；
4、灵敏度：自动；30Kg 防宠；
5、支持自动灵敏度和数字温度补偿；光学密封，下视窗保护；
6、支持下视窗保护；支持数字温度补偿；支持智能算法；
7、微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz)
8、防拆保护：开盖；报警输出：常闭
9、安装高度：1.8m ～ 2.4m，安装方式：壁装；
	套
	62
	

	3
	八防区模块
	1、8个扩展防区数； 
2、31最大级联数； 
3、电流2.7mA；
	套
	8
	

	4
	双防区模块
	1、2个扩展防区数； 
2、124最大级联数； 
3、静态电流1.0mA；
	套
	14
	

	
	配管配线
	
	
	

	1
	信号线RVV 2*1.5mm2
	1、名称:信号线; 
2、型号:RVV 2*1.5mm2;
	m
	4025
	

	2
	信号线RVV 2*1.0mm2
	1、名称:信号线; 
2、型号:RVV 2*1.0mm2;
	m
	11359
	

	3
	墙面开槽20管
	1、名称:墙面开槽、恢复施工; 
2、规格:20管;
	m
	829
	

	4
	配管JDG20 管壁厚度≥1.5mm
	1、名称:镀锌钢管; 
2、规格:JDG20 管壁厚度≥1.5mm;
	m
	2145
	

	5
	信息系统集成费
	此费用包括对 集成系统的方案设计、设备采购、安装上架、系统配置、数据初始化、关联系统集成、联试联调、培训、试运行、交付等所需的全部费用
	项
	1
	

	1.7.2
	门诊楼3F
	
	
	

	1
	一键报警系统
	1、内置1080P广角红外摄像机，水平视角86°； 
2、内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风； 
3、支持通过有线网络和管理中心双向音频对讲；  
4、支持中心监视监听、录音录像与广播功能； 
5、支持外接警灯警号；支持防拆报警/喧哗报警； 
6、支持DC12V&POE供电，自带DC12V/2A适配器; 
7、防护等级：IP54 ，防暴等级：IK08； 
8、最大支持256G SD卡存储；
9、前端设备应支持一键拨打电话，应支持最少设置4个电话号码；前端设备应支持一键呼叫预设的电话号，当被叫号码无法接通，拒接或者占线时，前端设备应自动拨打下一个预设号码。
	套
	4
	

	2
	入侵探测系统
	1、探测方式：被动红外+微波；
2、探测范围：12m / 90° ；全范围PIR辅以24GHz微波探测；
3、测速范围：0.2～3m/s；
4、灵敏度：自动；30Kg 防宠；
5、支持自动灵敏度和数字温度补偿；光学密封，下视窗保护；
6、支持下视窗保护；支持数字温度补偿；支持智能算法；
7、微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz)
8、防拆保护：开盖；报警输出：常闭
9、安装高度：1.8m ～ 2.4m，安装方式：壁装；
	套
	5
	

	3
	八防区模块
	1、8个扩展防区数； 
2、31最大级联数； 
3、静态电流2.7mA；
	套
	5
	

	
	配管配线
	
	
	

	1
	信号线RVV 2*1.5mm2
	1、名称:信号线; 
2、型号:RVV 2*1.5mm2;
	m
	920
	

	2
	信号线RVV 2*1.0mm2
	1、名称:信号线; 
2、型号:RVV 2*1.0mm2;
	m
	25
	

	3
	六类非屏蔽低烟无卤双绞线UTP CAT6
	1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线; 
2、规格:UTP CAT6;
	m
	9737
	

	4
	六类非屏蔽水晶头
	1、六类非屏蔽水晶头; 
2、符合TIA/EIA-568-C.2标准； 
3、符合UL94V-0的高强度PC材料； 
4、针脚采用：100μ″镀镍，50μ〞镀金； 
5、三插式针脚并配有固定线芯架； 
6、插拔750次后，依然保证性能稳定；
	对
	106
	

	5
	墙面开槽20管
	1、墙面开槽、恢复施工; 
2、规格:20管;
	m
	12
	

	6
	配管JDG20 管壁厚度≥1.5mm
	1、镀锌钢管; 
2、规格:JDG20 管壁厚度≥1.5mm;
	m
	54
	

	7
	信息系统集成费
	此费用包括对 集成系统的方案设计、设备采购、安装上架、系统配置、数据初始化、关联系统集成、联试联调、培训、试运行、交付等所需的全部费用
	项
	1
	

	3.8
	门禁系统
	
	
	

	1.8.1
	住院楼
	
	
	

	
	门诊
	
	
	

	1
	单门控制系统
	1、处理器：32位处理器； 
2、管控门数：1门； 
3、通讯方式：上行TCP/IP； 
4、读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口； 
5、存储容量：10万张卡和30万记录存储； 
6、工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗4W（不带负载）；
	套
	16
	

	2
	读卡系统
	1、读卡频率：≥13.56MHz；
2、可识别卡：Mifare卡卡号、Mifare卡卡密钥、CPU卡序列号(不含加密功能)；
3、通讯方式：RS485+Wiegand；
4、工作电压：DC 12V；
5、安装方式：支持预埋120或86底盒安装；
6、工作环境：室内，IP64；
	套
	1
	

	3
	人脸门禁控制系统
	1、设备采用嵌入式系统，≥7英寸IPS触摸显示屏，屏幕玻璃采用2.5D水滴屏工艺，屏幕流明度360cd/㎡，支持屏下刷卡功能，屏幕防暴等级IK04
2、设备200w像素双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率1920×1080。
3、设备支持比对结果语音提示：支持文字转语音功能（TTS）；用户可自定义识别结果语音提示；支持识别后按姓名播报提示语音；可以通过语音控制设备执行唤醒，呼叫，音量控制等操作；支持客户自定义设置待机界面、广告信息播放时间间隔、比对结果显示内容、识别主界面的功能控件。
4、设备本地人脸库存储容量≥50000张，本地卡存储容量≥50000张，本地出入记录存储容量≥50000条。
5、设备具有丰富的硬件接口，具备以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1；、USB、*1；喇叭扬声器；I/O输出*2；I/O输入*4；、PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1。
6、设备支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。
7、设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。
8、1.支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；2.人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；3.、人脸识别误识率0.01%的条件下，准确率99%；4.、人脸比对平均时间0.2s；5.支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸不能进行人脸识别。
9、支持在管理中心远程视频预览功能；支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统可视对讲功能；支持中心广播主机向设备广播喊话；
10、设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息；、远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。
11、设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能；、支持接入NVR设备，实现视频监控录像。
	套
	1
	

	4
	配电系统
	1、输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W；
	套
	1
	

	5
	开门按钮
	1、结构：塑料面板； 
2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 
3、输出：常开； 
4、类型：适合埋入式电器盒使用；
	套
	2
	

	6
	单门磁力锁
	1、锁体主体颜色为：氧化银； 
2、最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 
3、断电开锁，满足消防要求； 
4、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 
5、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 
6、工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA；
	把
	24
	

	7
	配套支架（单门磁力锁）
	1、选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银； 
2、外壳处理：阳极硬化电镀处理； 
3、适用门型：木门、金属门； 
4、开门方式：90度内开式门；
	套
	24
	

	8
	双门磁力锁
	1、锁体主体颜色为：氧化银； 
2、最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 
3、断电开锁，满足消防要求； 
4、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 
5、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 
6、工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA；
	把
	19
	

	9
	配套支架（双门磁力锁）
	1、选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银； 
2、外壳处理：阳极硬化电镀处理； 
3、适用门型：木门、金属门； 
4、开门方式：90度内开式门；
	套
	19
	

	10
	闭门控制系统
	1、适装门重：60-85KG 适装门宽 1100mm 闭门力量：EN4 开门角度 180°； 
2、使用寿命：100万次 ，适用环境温度范围：-30℃---50℃； 
3、双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调； 
	套
	65
	

	
	住院
	
	
	

	1
	单门控制系统
	1、处理器：32位处理器； 
2、管控门数：1门； 
3、通讯方式：上行TCP/IP； 
4、读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口； 
5、存储容量：10万张卡和30万记录存储； 
6、工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗4W（不带负载）；
	套
	28
	

	2
	开门按钮
	1、结构：塑料面板； 
2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 
3、输出：常开； 
4、类型：适合埋入式电器盒使用；
	套
	62
	

	3
	单门磁力锁
	1、锁体主体颜色为：氧化银； 
2、最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 
3、断电开锁，满足消防要求； 
4、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 
5、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 
6、工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA；
	把
	8
	

	4
	配套支架（单门磁力锁）
	1、选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银； 
2、外壳处理：阳极硬化电镀处理； 
3、适用门型：木门、金属门； 
4、开门方式：90度内开式门；
	套
	8
	

	5
	双门磁力锁
	1、锁体主体颜色为：氧化银； 
2、最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 
3、断电开锁，满足消防要求； 
4、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 
5、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 
6、工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA；
	把
	80
	

	6
	配套支架（双门磁力锁）
	1、选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银； 
2、外壳处理：阳极硬化电镀处理； 
3、适用门型：木门、金属门； 
4、开门方式：90度内开式门；
	套
	80
	

	7
	闭门控制系统
	1、适装门重：60-85KG 适装门宽 1100mm 闭门力量：EN4 开门角度 180°； 
2、使用寿命：100万次 ，适用环境温度范围：-30℃---50℃； 
3、双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调；
	套
	168
	

	
	配管配线
	
	
	

	1
	控制线RVV 4*1.0mm2
	1、控制线; 
2、型号:RVV 4*1.0mm2;
	m
	54
	

	2
	控制线RVV 2*0.75mm2
	1、控制线; 
2、型号:RVV 2*0.75mm2;
	m
	109
	

	3
	电源线RVV 2*1.0mm2
	1、电源线; 
2、型号:RVV 2*1.0mm2;
	m
	3551
	

	4
	六类非屏蔽低烟无卤双绞线UTP CAT6
	1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线; 
2、规格:UTP CAT6;
	m
	2596
	

	5
	墙面开槽20管
	1、墙面开槽、恢复施工; 
2、规格:20管;
	m
	649
	

	6
	钢质86*86接线盒
	1、接线盒; 
2、材质:钢质; 
3、规格:86*86; 
4、安装形式:暗装;
	套
	69
	

	7
	信息系统集成费
	此费用包括对 集成系统的方案设计、设备采购、安装上架、系统配置、数据初始化、关联系统集成、联试联调、培训、试运行、交付等所需的全部费用
	项
	1
	

	3.8.2
	健康服务楼
	
	
	

	
	健康服务楼
	
	
	

	1
	单门控制系统
	1、处理器：32位处理器； 
2、管控门数：1门； 
3、通讯方式：上行TCP/IP； 
4、读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口； 
5、存储容量：≥10万张卡和30万记录存储； 
6、工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗4W（不带负载）；
	套
	18
	

	2
	读卡系统
	1、读卡频率：13.56MHz；
2、可识别卡：Mifare卡卡号、Mifare卡卡密钥、CPU卡序列号(不含加密功能)；
3、通讯方式：RS485+Wiegand；
4、工作电压：DC 12V；
5、安装方式：支持预埋120或86底盒安装；
6、工作环境：室内，IP64；
	套
	18
	

	3
	人脸门禁控制系统
	1、设备采用嵌入式系统，7英寸IPS触摸显示屏，屏幕玻璃采用2.5D水滴屏工艺，屏幕流明度360cd/㎡，支持屏下刷卡功能，屏幕防暴等级IK04
2、设备200w像素双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率1920×1080。
3、设备支持比对结果语音提示：支持文字转语音功能（TTS）；用户可自定义识别结果语音提示；支持识别后按姓名播报提示语音；可以通过语音控制设备执行唤醒，呼叫，音量控制等操作；支持客户自定义设置待机界面、广告信息播放时间间隔、比对结果显示内容、识别主界面的功能控件。
4、设备本地人脸库存储容量≥50000张，本地卡存储容量≥50000张，本地出入记录存储容量≥50000条。
5、设备具有丰富的硬件接口，具备以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1；、USB、*1；喇叭扬声器；I/O输出*2；I/O输入*4；、PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1。
6、设备支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。
7、设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。
8、1.支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；2.人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；3.、人脸识别误识率0.01%的条件下，准确率99%；4.、人脸比对平均时间0.2s；5.支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸不能进行人脸识别。
9、支持在管理中心远程视频预览功能；支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统可视对讲功能；支持中心广播主机向设备广播喊话；
10、设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息；、远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。
11、设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能；、支持接入NVR设备，实现视频监控录像。
	套
	10
	

	4
	配电系统
	1、输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W；
	套
	10
	

	5
	开门按钮
	1、结构：塑料面板； 
2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 
3、输出：常开； 
4、类型：适合埋入式电器盒使用；
	套
	28
	

	6
	单门磁力锁
	1、锁体主体颜色为：氧化银； 
2、最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 
3、断电开锁，满足消防要求； 
4、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 
5、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 
6、工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA；
	把
	19
	

	7
	配套支架（单门磁力锁）
	1、选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银； 
2、外壳处理：阳极硬化电镀处理； 
3、适用门型：木门、金属门； 
4、开门方式：90度内开式门；
	套
	19
	

	8
	双门磁力锁
	1、锁体主体颜色为：氧化银； 
2、最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 
3、断电开锁，满足消防要求； 
4、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 
5、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 
6、工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA；
	把
	9
	

	9
	配套支架（双门磁力锁）
	1、选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银； 
2、外壳处理：阳极硬化电镀处理； 
3、适用门型：木门、金属门； 
4、开门方式：90度内开式门；
	套
	9
	

	10
	闭门控制系统
	1、适装门重：60-85KG 适装门宽 1100mm 闭门力量：EN4 开门角度 180°； 
2、使用寿命：100万次 ，适用环境温度范围：-30℃---50℃； 
3、双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调； 
	套
	37
	

	
	配管配线
	
	
	

	1
	控制线RVV 4*1.0mm2
	1、控制线; 
2、型号:RVV 4*1.0mm2;
	m
	103
	

	2
	控制线RVV 2*0.75mm2
	1、控制线; 
2、型号:RVV 2*0.75mm2;
	m
	63
	

	3
	电源线RVV 2*1.0mm2
	1、电源线; 
2、型号:RVV 2*1.0mm2;
	m
	290
	

	4
	墙面开槽20管
	1、墙面开槽、恢复施工; 
2、规格:20管;
	m
	119
	

	5
	配管JDG20 管壁厚度≥1.5mm
	1、镀锌钢管; 
2、规格:JDG20 管壁厚度≥1.5mm
	m
	268
	

	6
	信息系统集成费
	此费用包括对 集成系统的方案设计、设备采购、安装上架、系统配置、数据初始化、关联系统集成、联试联调、培训、试运行、交付等所需的全部费用
	项
	1
	

	3.9
	公共广播系统
	
	
	

	3.9.1
	住院楼
	
	
	

	
	门诊部
	
	
	

	1
	天花扬声器
	1、工作电压70/100V，100V功率3~6W（多个配接端子），适应不同场合； 
2、最大声压级97±2dB， 
3、有效频率范围75Hz~20kHz; 
4、强力活动夹设计； 
5、铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 
6、扬声器悬边阻尼处理，寿命长， 
7、灵敏度高（91±2dB），声音清晰、音质好，明亮； 
8、单元尺寸4.5"x1
	只
	58
	

	2
	网络化播放功放系统
	1、采用醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间；
2、支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作；
3、具有短路保护、过流保护、过热保护等多种故障保护和告警功能；
4、具有1路辅助线路输入接口，2路话筒输入接口，1路辅助线路输出接口，1路USB接口，1路SD卡槽，自带MP3播放器，可脱机播放U盘和SD卡歌曲；
5、具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑；
6、内置250W高保真数字功放，100V定压输出，低功耗设计，声音优美；
7、具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能；
8、支持100V定压输入，在断网或断电的故障情况下，能自动切换到100V定压备份通道；
	套
	3
	

	3
	配管JDG25 管壁厚度≥1.5mm
	1、镀锌钢管; 
2、规格:JDG25 管壁厚度≥1.5mm;
	m
	3127
	

	4
	信号线RVV 2*2.5mm2
	1、信号线RVV 2*2.5mm2; 
2、配线形式:管内穿线;
	m
	8223
	

	
	住院楼
	
	
	

	1
	网络化播放功放系统
	1、采用醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间；
2、支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作；
3、具有短路保护、过流保护、过热保护等多种故障保护和告警功能；
4、具有1路辅助线路输入接口，2路话筒输入接口，1路辅助线路输出接口，1路USB接口，1路SD卡槽，自带MP3播放器，可脱机播放U盘和SD卡歌曲；
5、具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑；
6、内置250W高保真数字功放，100V定压输出，低功耗设计，声音优美；
7、具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能；
8、支持100V定压输入，在断网或断电的故障情况下，能自动切换到100V定压备份通道。
	套
	1
	

	2
	天花扬声器
	1、工作电压70/100V，100V功率3~6W（多个配接端子），适应不同场合； 
2、最大声压级97±2dB， 
3、有效频率范围75Hz~20kHz; 
4、强力活动夹设计； 
5、铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 
6、扬声器悬边阻尼处理，寿命长， 
7、灵敏度高（91±2dB），声音清晰、音质好，明亮； 
8、单元尺寸4.5"x1
	只
	5
	

	3
	信息系统集成费
	此费用包括对 集成系统的方案设计、设备采购、安装上架、系统配置、数据初始化、关联系统集成、联试联调、培训、试运行、交付等所需的全部费用
	项
	1
	

	3.9.2
	门诊楼3F
	
	
	

	1
	纯后级数字广播功放系统
	1、支持高效率的开关电源，采用高效的CLASS D类功放，有效降低功放功耗。
2、支持6.35mm插口和 XLR 插口多种接口，可方便地实现环接。
3、自带5单位LED指示灯，70V输出、输出电平信号、削顶、直流或短路保护、超温指示等工作作状态显示。
4、支持100V、70V两种定压输出方式，支持100V/70V输出一键实时切换。
5、频率响应：60Hz~16kHz ；
6、具有完善可靠的直流输出保护、短路保护、过热保护功能。
7、为保证系统安全稳定运行满足以下要求:最大不失真输出功率：1500W；总谐波失真：0.24%；线路输入最小源电动势：980mV；信噪比：89dB。
	套
	1
	

	2
	一路音频输出系统
	1、采用1U机架式设计，银白色氧化铝拉丝面板，精致美观；
2、支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，内置1路网络硬件音频解码模块，支持跨网段工作；
3、具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑；
4、具有1路强插输入功能，实现拓展节目源功能，输入电平大小可调；
5、内置监听喇叭，支持本地监听，监听开关可控，监听音量可调；
6、具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能；
7、支持播放优先模式设置，提供本地、网络、混合三种模式可选；
	套
	1
	

	3
	前置放大器
	1、多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口。 
2、各通道独立音量控制。 
3、高音和低音音调控制。 
4、自动默音（有强插功能）。 
5、性能规格： 
6、最小源电动势 Mic：3.2mV， 不平衡/Aux：300mV 不平衡/EMC：450mV 
7、输出电平 0dBV 
8、频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB）  
9、总谐波失真 Aux：0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 
10、信噪比 Aux input：66dB 
11、音调调节范围 Bass：±10dB（100Hz）/Treble：±10dB（10kHz）  
12、保护 AC保险丝 
13、电源 AC 220V/50Hz
	套
	1
	

	4
	天花扬声器
	1、工作电压70/100V，100V功率3~6W（多个配接端子），适应不同场合； 
2、最大声压级97±2dB， 
3、有效频率范围75Hz~20kHz; 
4、强力活动夹设计； 
5、铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 
6、扬声器悬边阻尼处理，寿命长， 
7、灵敏度高（91±2dB），声音清晰、音质好，明亮； 
8、单元尺寸4.5"x1
	只
	16
	

	
	配管配线
	
	
	

	1
	信号线RVV 2*2.5mm2
	1、信号线RVV 2*2.5mm2; 
2、配线形式:管内穿线;
	m
	2512
	

	2
	JDG25
	配管JDG25 管壁厚度≥1.5mm
	m
	694
	

	3
	信息系统集成费
	此费用包括对 集成系统的方案设计、设备采购、安装上架、系统配置、数据初始化、关联系统集成、联试联调、培训、试运行、交付等所需的全部费用
	项
	1
	

	3.9.3
	健康服务楼
	
	
	

	
	健康服务
	
	
	

	1
	纯后级数字广播功放系统
	1、支持高效率的开关电源，采用高效的CLASS D类功放，有效降低功放功耗。
2、支持6.35mm插口和 XLR 插口多种接口，可方便地实现环接。
3、自带5单位LED指示灯，70V输出、输出电平信号、削顶、直流或短路保护、超温指示等工作作状态显示。
4、支持100V、70V两种定压输出方式，支持100V/70V输出一键实时切换。
5、频率响应：60Hz~17kHz ；
6、具有完善可靠的直流输出保护、短路保护、过热保护功能。
7、为保证系统安全稳定运行满足以下要求:最大不失真输出功率：1000W；总谐波失真：0.78%；线路输入最小源电动势：1040mV；信噪比：93dB。
	套
	3
	

	2
	一路音频输出系统
	1、采用1U机架式设计，银白色氧化铝拉丝面板，精致美观；
2、支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，内置1路网络硬件音频解码模块，支持跨网段工作；
3、具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑；
4、具有1路强插输入功能，实现拓展节目源功能，输入电平大小可调；
5、内置监听喇叭，支持本地监听，监听开关可控，监听音量可调；
6、具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能；
7、支持播放优先模式设置，提供本地、网络、混合三种模式可选；
	套
	3
	

	3
	前置放大器
	1、多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口。 
2、各通道独立音量控制。 
3、高音和低音音调控制。 
4、自动默音（有强插功能）。 
5、性能规格： 
6、最小源电动势 Mic：3.2mV， 不平衡/Aux：300mV 不平衡/EMC：450mV 
7、输出电平 0dBV 
8、频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB）  
9、总谐波失真 Aux：0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 
10、信噪比 Aux input：66dB 
11、音调调节范围 Bass：±10dB（100Hz）/Treble：±10dB（10kHz）  
12、保护 AC保险丝 
13、电源 AC 220V/50Hz
	套
	3
	

	4
	天花扬声器
	1、工作电压70/100V，100V功率3~6W（多个配接端子），适应不同场合； 
2、最大声压级97±2dB， 
3、有效频率范围75Hz~20kHz; 
4、强力活动夹设计； 
5、铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 
6、扬声器悬边阻尼处理，寿命长， 
7、灵敏度高（91±2dB），声音清晰、音质好，明亮； 
8、单元尺寸4.5"x1
	只
	90
	

	
	住院楼
	
	
	

	1
	网络化播放功放系统
	1、采用醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间；
2、支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作；
3、具有短路保护、过流保护、过热保护等多种故障保护和告警功能；
4、具有1路辅助线路输入接口，2路话筒输入接口，1路辅助线路输出接口，1路USB接口，1路SD卡槽，自带MP3播放器，可脱机播放U盘和SD卡歌曲；
5、具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑；
6、内置250W高保真数字功放，100V定压输出，低功耗设计，声音优美；
7、具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能；
8、支持100V定压输入，在断网或断电的故障情况下，能自动切换到100V定压备份通道。
	套
	11
	

	2
	天花扬声器
	1、工作电压70/100V，100V功率3~6W（多个配接端子），适应不同场合； 
2、最大声压级97±2dB， 
3、有效频率范围75Hz~20kHz; 
4、强力活动夹设计； 
5、铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 
6、扬声器悬边阻尼处理，寿命长， 
7、灵敏度高（91±2dB），声音清晰、音质好，明亮； 
8、单元尺寸4.5"x1
	只
	70
	

	
	配管配线
	
	
	

	1
	信号线RVV 2*2.5mm2
	1、信号线RVV 2*2.5mm2; 
2、配线形式:管内穿线;
	m
	3096
	

	2
	配管JDG20 管壁厚度≥1.5mm
	1、镀锌钢管; 
2、规格:JDG20 管壁厚度≥1.5mm;
	m
	651
	

	3
	信息系统集成费
	此费用包括对 集成系统的方案设计、设备采购、安装上架、系统配置、数据初始化、关联系统集成、联试联调、培训、试运行、交付等所需的全部费用
	项
	1
	

	3.10
	智能照明系统
	
	
	

	3.10.1
	住院楼
	
	
	

	1
	六类非屏蔽低烟无卤双绞线UTP CAT6
	1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线; 
2、规格:UTP CAT6;
	m
	510
	

	2
	控制线RVV 4*1.0mm2
	1、控制线; 
2、型号:RVV 4*1.0mm2;
	m
	6760
	

	3
	电源线BV2.5
	1、电源线BV2.5;
2、规格:BV2.5， 红色;
	m
	4241
	

	4
	控制箱
	智能照明控制箱
	套
	52
	

	3.10.2
	门诊楼3F
	

	1
	照明模块4通道控制系统
	1、照明模块;
2、规格:通用型4通道输出, 带手动按钮;
	套
	2
	

	2
	照明模块8通道控制系统
	1、照明模块;
2、规格:通用型8通道输出, 带手动按钮;
	套
	3
	

	3
	照明模块16通道控制系统
	1、照明模块;
2、规格:通用型16通道输出, 带手动按钮;
	套
	3
	

	4
	IP router控制系统
	1、IP router，带KNX Secure;
2、规格:IP网关
	套
	1
	

	5
	配电系统
	1、规格:电源, AC230V, 12/24VAC, 10VA ;
	套
	1
	

	6
	9025开关面板系列白色
	1、9025开关面板系列;
2、规格:面板底座, 白色;
	套
	8
	

	7
	9025开关面板系列
	1、9025开关面板系列;
2、规格:单玻璃盖板, 8通道, 白色 + RGB;
	套
	8
	

	8
	总线耦合控制系统
	1、总线耦合器;
2、通用型，适配智能照明系统;
	套
	1
	

	9
	六类非屏蔽低烟无卤双绞线UTP CAT6
	1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线; 
2、规格:UTP CAT6;
	m
	80
	

	10
	控制线RVV 4*1.0mm2
	1、控制线; 
2、型号:RVV 4*1.0mm2;
	m
	430
	

	11
	电源线BV2.5
	1、电源线BV2.5;
2、规格:BV2.5， 红色;
	m
	203
	

	12
	控制箱
	智能照明控制箱
	套
	4
	

	13
	信息系统集成费
	此费用包括对 集成系统的方案设计、设备采购、安装上架、系统配置、数据初始化、关联系统集成、联试联调、培训、试运行、交付等所需的全部费用
	项
	1
	

	3.10.3
	健康服务楼
	
	
	

	1
	照明模块4通道控制系统
	1、照明模块;
2、规格:通用型4通道输出, 带手动按钮;
	套
	11
	

	2
	照明模块8通道控制系统
	1、照明模块;
2、规格:通用型8通道输出, 带手动按钮;
	套
	6
	

	3
	照明模块16通道控制系统
	1、照明模块;
2、规格:通用型16通道输出, 带手动按钮;
	套
	6
	

	4
	IP router控制系统
	1、IP router，带KNX Secure;
2、规格:IP网关
	套
	3
	

	5
	配电系统
	1、规格:电源, AC230V, 12/24VAC, 10VA ;
	套
	3
	

	6
	9025开关面板系列白色
	1、9025开关面板系列;
2、面板底座, 白色;
	套
	23
	

	7
	9025开关面板系列
	1、9025开关面板系列;
2、单玻璃盖板, 8通道, 白色 + RGB;
	套
	23
	

	8
	总线耦合控制系统
	1、总线耦合器;
2、通用型，适配智能照明系统;
	套
	3
	

	9
	六类非屏蔽低烟无卤双绞线UTP CAT6
	1.名称:六类非屏蔽低烟无卤双绞线; 
2.规格:UTP CAT6;
	m
	30
	

	10
	控制线RVV 4*1.0mm2
	1、控制线; 
2、RVV 4*1.0mm2;
	m
	1200
	

	11
	电源线BV2.5
	1、电源线BV2.5;
2、BV2.5， 红色;
	m
	2787
	

	12
	控制箱
	智能照明控制箱
	套
	18
	

	13
	信息系统集成费
	此费用包括对 集成系统的方案设计、设备采购、安装上架、系统配置、数据初始化、关联系统集成、联试联调、培训、试运行、交付等所需的全部费用
	项
	1
	

	3.11
	综合布线系统
	
	
	

	3.11.1
	住院楼
	
	
	

	
	办公网网络
	
	
	

	1
	8口门诊语音
	1、WAN口:不低于1路10G-EPON光口；
2、LAN口:不低于GE*8；不低于8路语音；支持WiFi；≥1路USB3.0接口；≥3根外置全向天线;
3、语音功能：支持三方通话、呼叫前传、呼叫等待、来电显示等功能；支持SIP、H.248及IMS-SIP语音协议；支持G.711、G.722、G.723、G.729语音编解码。
	套
	73
	

	2
	8口住院语音
	1、WAN口:不低于1路10G-EPON光口；
2、LAN口:不低于GE*8；不低于8路语音；支持WiFi；≥1路USB3.0接口；≥3根外置全向天线;
3、语音功能：支持三方通话、呼叫前传、呼叫等待、来电显示等功能；支持SIP、H.248及IMS-SIP语音协议；支持G.711、G.722、G.723、G.729语音编解码。
	套
	72
	

	3
	外网住院面板式光网络单元系统
	1、国际标准的86面板式ONU，长度X宽带=86mm x 86mm，支持安装在国际标准的86底盒内 
2、网络侧接口1*GPON、用户侧接口2*GE 
3、非凝结下，设备支持最高湿度95%，最低湿度5% 
4、设备支持最高温度40℃，最低温度-5℃；设备支持防雷能力6KV  
5、支持Type B双归属保护 
6、支持流氓ONT检测和自律，PPPoE仿真/DHCP仿真 
7、支持MAC地址过滤 
	套
	43
	

	4
	内网门诊光网络单元系统（4端口）
	1、网络侧接口1个GPON接口、用户侧接口4个GE口 
2、非凝结下，设备支持最高湿度95%，最低湿度5% 
3、设备支持最高温度55℃，最低温度-10℃；设备支持防雷能力6KV  
4、支持以太网端口限速，802.1P优先级 
5、支持MAC地址过滤 
6、支持Type B双归属保护 
7、支持流氓ONT检测和自律，PPPoE仿真/DHCP仿真 
	套
	2
	

	5
	内网门诊面板式光网络单元系统
	1、国际标准的86面板式ONU，长度X宽带=86mm x 86mm，支持安装在国际标准的86底盒内 
2、网络侧接口1*GPON、用户侧接口2*GE 
3、非凝结下，设备支持最高湿度95%，最低湿度5% 
4、设备支持最高温度40℃，最低温度-5℃；设备支持防雷能力6KV  
5、支持Type B双归属保护 
6、支持流氓ONT检测和自律，PPPoE仿真/DHCP仿真 
7、支持MAC地址过滤 
	套
	24
	

	6
	内网住院光网络单元系统（8端口）
	1、网络侧接口2个GPON接口、用户侧接口8个GE口； 
2、设备支持最高温度55℃，最低温度-40℃；设备支持防雷能力6KV；  
3、支持Type B和Type C保护； 
4、支持MAC，802.1x等多种认证方式； 
5、支持流氓ONT检测和自律，环网检测，PPPoE仿真/DHCP仿真； 
6、支持MAC地址过滤/IP地址过滤 /URL过滤 
	套
	17
	

	7
	内网门诊2比16分光器
	1、内网门诊2比16分光器; 
2、类别:2:16-均分-SC/UPC; 
	套
	2
	

	
	设备网网络
	
	
	

	1
	弱电井2:16分光器
	1、住院弱电井2:16分光器; 
2、规格:2:16-均分-SC/UPC;
	套
	5
	

	2
	设备网核心OLT（单板-PON接入单板功能模块）
	1、工作温度 -40°C to +65°C；
2、最大分光比1：128；
3、端口数量16，端口速率上行1.244 Gbit/s，端口速率下行2.488 Gbit/s；
4、转发性能 ：40 Gbit/s；
5、MAC地址表：≥130000；
6、同一PON口下两个ONU到PON口最大的距离差（单板能力）40km；
7、每个端口最多支持的ONU个数：128；
8、支持Type B保护（单归属），Type B保护（双归属），Type C保护（单归属），Type C保护（双归属）；
9、支持HQoS，NTP，安全特性（Anti-DOS，Anti-MAC/IP Spoofing），流氓ONU检测和隔离；
10、支持光模块发光控制，光模块发光控制，光模块发光控制，光模块发光控制；
	套
	2
	

	3
	弱电井设备网光网络单元系统（24端口）
	1、网络侧接口≥1个GPON接口、用户侧GE电接口≥24个电口支持POE+，
2、设备支持最高温度55℃，最低温度-25℃；设备支持防雷能力6KV
3、单端口最大POE输出30W，整机POE输出370W
4、支持防DoS攻击/ARP防攻击
5、支持流氓ONT检测和自律，环网检测，PPPoE仿真/DHCP仿真
6、支持Type B保护
7、支持MAC，802.1x等多种认证方式
	套
	26
	

	4
	光网络单元系统（8端口 POE）
	1、网络侧接口2个GPON接口、用户侧接口8个GE口 
2、非凝结下，设备支持最高湿度95%，最低湿度5% 
3、设备支持最高温度55℃，最低温度-40℃；设备支持防雷能力6KV  
4、单端口最大POE输出30W，整机POE输出120W 
5、MAC地址过滤/IP地址过滤 /URL过滤 
6、支持Type B和Type C保护 
7、支持流氓ONT检测和自律，环网检测，PPPoE仿真/DHCP仿真 
8、支持MAC，802.1x等多种认证方式 
	套
	4
	

	5
	弱电井2:16分光器
	1、门诊弱电井2:16分光器; 
2、2:16-均分-SC/UPC
	套
	7
	

	
	设备网综合布线
	
	
	

	1
	室外单模光纤
	1、室外单模光纤; 
2、规格:室外铠装光缆 单模8芯; 
3、安装方式:门诊主干8*1，汇聚弱电井至机房;
	m
	2317.7
	

	2
	GYTS模式单模48芯
	1、GYTS模式单模48芯
2、安装方式:住院主干48*2，住院4层弱电井至机房;
	m
	220
	

	3
	光纤配线架
	1、光纤配线架; 
2、12芯模块式光纤配线箱 单模满配; 
	套
	40
	

	4
	光纤配线架
	1、光纤配线架; 
2、24芯模块式光纤配线箱 单模满配; 
3、外网门诊;
	套
	12
	

	5
	光纤配线架
	1、光纤配线架; 
2、48芯模块式光纤配线箱 单模满配; 
	套
	9
	

	6
	光纤跳线 3m
	1、光纤跳线 千兆 单模双芯 3米;
	条
	322
	

	7
	光纤跳线 10m
	1、光纤跳线 千兆 单模双芯 10米;
	条
	32
	

	8
	机柜 19英寸 42U 600*600
	1、机柜; 
2、19英寸 42U 600*600;
	套
	3
	

	9
	PDU
	1、PDU; 
2、8路10A PDU插座;
	套
	2
	

	10
	6U壁挂机柜
	1、名称6U壁挂机柜
2、350*600*450
	套
	4
	

	11
	光纤熔接
	1.名称、类别:光纤熔接 含测试;
	芯
	320
	

	
	办公内网综合布线
	
	
	

	1
	六类非屏蔽低烟无卤双绞线UTP CAT6
	1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线; 
2、UTP CAT6;
	m
	47944
	

	2
	双口面板
	1、双口面板; 
2、86双口、防尘面板;
	套
	40
	

	3
	86底盒
	1、86底盒; 
2、86型标准底盒; 
3、内网普通面板*1+内网ONU面板*2;
	套
	1138
	

	4
	六类非屏蔽水晶头
	1、六类非屏蔽水晶头; 
2、符合TIA/EIA-568-C.2标准；; 
3、符合UL94V-0的高强度PC材料；; 
4、针脚采用：100μ″镀镍，50μ〞镀金；; 
5、三插式针脚并配有固定线芯架；; 
6、插拔750次后，依然保证性能稳定；; 
7、100个/盒;
	对
	692
	

	5
	室外单模光纤
	1、室外单模光纤; 
2、室外铠装光缆 单模12芯; 
3、安装位置:门诊12*2/3/4;
	m
	1457.6
	

	6
	GYTS模式单模96芯
	1、GYTS模式单模96芯
2、安装方式:住院主干96*2，住院4层弱电井至机房;
	m
	220
	

	7
	室内皮线单模光纤
	1、室内皮线单模光纤; 
2、9/125μm 2芯; 
3、安装方式:ONU面板、4口、8口ONU至ODF;
	m
	52666.9
	

	8
	光纤配线架
	1、光纤配线架; 
2、12芯模块式光纤配线箱 单模满配; 
3、内网住院;
	套
	35
	

	9
	光纤跳线 3m
	1、光纤跳线 千兆 单模双芯 3米; 
2、无线wifi 弱电井光网络单元系统（24）用;
	条
	3083
	

	10
	水平桥架 KJQG-C-HDP-600*150*2.0
	1、水平桥架 KJQG-C-HDP-600*150*2.0; 
2、门诊住院连接带;
	m
	20
	

	11
	光纤配线架
	1、光纤配线架; 
2、48芯模块式光纤配线箱 单模满配; 
3、内网住院;
	套
	45
	

	12
	6U壁挂机柜
	1、6U壁挂机柜
2、350*600*450
	套
	1
	

	13
	墙面开槽25管
	1、墙面开槽、恢复施工; 
2、25管;
	m
	23151.35
	

	14
	配管JDG25 管壁厚度≥1.5mm
	1、镀锌钢管; 
2、JDG25 管壁厚度≥1.5mm;
	m
	29337.35
	

	
	办公外网综合布线
	
	
	

	1
	六类非屏蔽水晶头
	1、六类非屏蔽水晶头; 
2、符合TIA/EIA-568-C.2标准；; 
3、符合UL94V-0的高强度PC材料；; 
4、针脚采用：100μ″镀镍，50μ〞镀金；; 
5、三插式针脚并配有固定线芯架；; 
6、插拔750次后，依然保证性能稳定；; 
7、100个/盒;
	对
	2423
	

	2
	24口网络配线架
	24口网络配线架
	架
	64
	

	3
	24口网络理线器
	24口网络理线器
	套
	64
	

	4
	单口面板
	1、单口面板; 
2、86单口、防尘面板;
	套
	570
	

	5
	双口面板
	1、双口面板; 
2、86双口、防尘面板;
	套
	407
	

	6
	86底盒
	1、86底盒; 
2、86型标准底盒; 
3、外网普通面板*1+外网ONU面板*2;
	套
	1280
	

	7
	六类模块 180°免工具
	1、六类模块 180°免工具; 
2、C6-250Mhz六类非屏蔽模块180°免工具; 
3、普通面板孔数;
	套
	1336
	

	8
	GYTS模式单模96芯
	1、GYTS模式单模96芯
2、安装方式:住院主干96*2，住院4层弱电井至机房;
	m
	220
	

	9
	室外单模光纤
	1、室外单模光纤; 
2、室外铠装光缆 单模8芯; 
3、安装位置:门诊8*1/2;
	m
	3703
	

	10
	光纤配线架
	1、光纤配线架; 
2、48芯模块式光纤配线箱 单模满配; 
3、外网住院;
	套
	15
	

	11
	光纤配线架
	1、光纤配线架; 
2、24芯模块式光纤配线箱 单模满配; 
3、外网门诊;
	套
	15
	

	12
	光纤跳线 3m
	1、光纤跳线 千兆 单模双芯 3米; 
2、无线wifi 弱电井光网络单元系统（24）用;
	条
	1081
	

	
	老院
	
	
	

	1
	42U机柜
	42U，2000*600*800
	套
	1
	

	2
	PDU
	机柜专用PDU，12位30A
	套
	2
	

	3
	万兆光网络转换系统（24端口）
	交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥450Mpps，单电源内置≥ 
(24个千兆SFP,24个万兆SFP+,交流供电)
	套
	2
	

	4
	光模块
	万兆多模
	套
	30
	

	5
	网络转换系统
	24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电，
交换容量≥336Gbps/3.36Tbps
	套
	1
	

	6
	网络原装跳线
	六类网络跳线，5M
	根
	40
	

	7
	尾纤
	LC-LC，5米多模尾纤
	根
	60
	

	8
	电源线及配件
	6平方电线，工业插头等
	套
	2
	

	9
	信息系统集成费
	此费用包括对 集成系统的方案设计、设备采购、安装上架、系统配置、数据初始化、关联系统集成、联试联调、培训、试运行、交付等所需的全部费用
	项
	1
	

	3.11.2
	门诊楼3F
	
	
	

	
	办公网网络
	
	
	

	1
	8口门诊语音
	1、WAN口:不低于1路10G-EPON光口；
2、LAN口:不低于GE*8；不低于8路语音；支持WiFi；≥1路USB3.0接口；≥3根外置全向天线;
3、语音功能：支持三方通话、呼叫前传、呼叫等待、来电显示等功能；支持SIP、H.248及IMS-SIP语音协议；支持G.711、G.722、G.723、G.729语音编解码。
	套
	28
	

	2
	内网门诊面板式光网络单元系统
	1、国际标准的86面板式ONU，长度X宽带=86mm x 86mm，支持安装在国际标准的86底盒内 
2、网络侧接口1*GPON、用户侧接口2*GE 
3、非凝结下，设备支持最高湿度95%，最低湿度5% 
4、设备支持最高温度40℃，最低温度-5℃；设备支持防雷能力6KV  
5、支持Type B双归属保护 
6、支持流氓ONT检测和自律，PPPoE仿真/DHCP仿真 
7、支持MAC地址过滤 
	套
	34
	

	3
	外网门诊面板式光网络单元系统
	1、国际标准的86面板式ONU，长度X宽带=86mm x 86mm，支持安装在国际标准的86底盒内 
2、网络侧接口1*GPON、用户侧接口2*GE 
3、非凝结下，设备支持最高湿度95%，最低湿度5% 
4、设备支持最高温度40℃，最低温度-5℃；设备支持防雷能力6KV  
5、支持Type B双归属保护 
6、支持流氓ONT检测和自律，PPPoE仿真/DHCP仿真 
7、支持MAC地址过滤 
	套
	7
	

	4
	内网门诊光网络单元系统（4端口）
	1、网络侧接口≥1个GPON接口、用户侧接口≥4个GE口 
2、非凝结下，设备支持最高湿度95%，最低湿度5% 
3、设备支持最高温度55℃，最低温度-10℃；设备支持防雷能力6KV  
4、支持以太网端口限速，802.1P优先级 
5、支持MAC地址过滤 
6、支持Type B双归属保护 
7、支持流氓ONT检测和自律，PPPoE仿真/DHCP仿真 
	套
	14
	

	5
	外网门诊光网络单元系统（4端口）
	1、网络侧接口≥1个GPON接口、用户侧接口≥4个GE口 
2、非凝结下，设备支持最高湿度95%，最低湿度5% 
3、设备支持最高温度55℃，最低温度-10℃；设备支持防雷能力6KV  
4、支持以太网端口限速，802.1P优先级 
5、支持MAC地址过滤 
6、支持Type B双归属保护 
7、支持流氓ONT检测和自律，PPPoE仿真/DHCP仿真 
	套
	10
	

	6
	内网门诊光网络单元系统（8端口）
	1、网络侧接口≥2个GPON接口、用户侧接口≥8个GE口； 
2、设备支持最高温度55℃，最低温度-40℃；设备支持防雷能力6KV；  
3、支持Type B和Type C保护； 
4、支持MAC，802.1x等多种认证方式； 
5、支持流氓ONT检测和自律，环网检测，PPPoE仿真/DHCP仿真； 
6、支持MAC地址过滤/IP地址过滤 /URL过滤 
	套
	6
	

	7
	外网门诊光网络单元系统（8端口）
	1、网络侧接口≥2个GPON接口、用户侧接口≥8个GE口； 
2、设备支持最高温度55℃，最低温度-40℃；设备支持防雷能力6KV；  
3、支持Type B和Type C保护； 
4、支持MAC，802.1x等多种认证方式； 
5、支持流氓ONT检测和自律，环网检测，PPPoE仿真/DHCP仿真； 
6、支持MAC地址过滤/IP地址过滤 /URL过滤 
	套
	6
	

	8
	内网门诊2比16分光器
	1、名称:内网门诊2比16分光器; 
2、类别:2:16-均分-SC/UPC; 
	套
	25
	

	9
	外网门诊2比16分光器
	1.名称:外网门诊2比16分光器; 
2.规格:2:16-均分-SC/UPC;
	套
	16
	

	10
	内网核心OLT（单板-PON接入单板功能模块）
	1、工作温度 -40°C to +65°C； 
2、最大分光比1：128； 
3、端口数量16，端口速率上行1.244 Gbit/s，端口速率下行2.488 Gbit/s； 
4、转发性能 ：40 Gbit/s； 
5、MAC地址表：≥130000； 
6、同一PON口下两个ONU到PON口最大的距离差（单板能力）40km； 
7、每个端口最多支持的ONU个数：128； 
8、支持Type B保护（单归属），Type B保护（双归属），Type C保护（单归属），Type C保护（双归属）； 
9、支持HQoS，NTP，安全特性（Anti-DOS，Anti-MAC/IP Spoofing），流氓ONU检测和隔离； 
10、支持光模块发光控制，光模块发光控制，光模块发光控制，光模块发光控制； 
	套
	2
	

	11
	外网核心OLT（单板-PON接入单板功能模块）
	1、工作温度 -40°C to +65°C； 
2、最大分光比1：128； 
3、端口数量16，端口速率上行1.244 Gbit/s，端口速率下行2.488 Gbit/s； 
4、转发性能 ：40 Gbit/s； 
5、MAC地址表：≥130000； 
6、同一PON口下两个ONU到PON口最大的距离差（单板能力）40km； 
7、每个端口最多支持的ONU个数：128； 
8、支持Type B保护（单归属），Type B保护（双归属），Type C保护（单归属），Type C保护（双归属）； 
9、支持HQoS，NTP，安全特性（Anti-DOS，Anti-MAC/IP Spoofing），流氓ONU检测和隔离； 
10、支持光模块发光控制，光模块发光控制，光模块发光控制，光模块发光控制； 
	套
	2
	

	
	设备网网络
	
	
	

	1
	弱电井设备网光网络单元系统（24端口）
	1、网络侧接口≥1个GPON接口、用户侧GE电接口≥24个电口支持POE+，
2、设备支持最高温度55℃，最低温度-25℃；设备支持防雷能力6KV
3、单端口最大POE输出30W，整机POE输出370W
4、支持防DoS攻击/ARP防攻击
5、支持流氓ONT检测和自律，环网检测，PPPoE仿真/DHCP仿真
6、支持Type B保护
7、支持MAC，802.1x等多种认证方式
	套
	18
	

	2
	设备网核心OLT（主机以及软件）
	1、支持GPON/XGSPON/50G PON共平台，IPv4/IPv6双栈，采用主控、电源、风扇冗余备份设计
2、设备基于分布式架构，转发控制分离，架构先进可靠 
3、主控板交换容量248Gbit/s，业务板每槽位最大带宽40Gbit/s，每业务槽位PON端口数16，支持的业务槽位2个,支持的上行端口万兆数量4，支持的GPON/XGSPON端口数量32，设备高度2U
4、主控板、电源板1+1冗余热备份，主控板支持负载分担
5、支持的MAC地址数256k，ARP表32k
6、运行环境温度范围–40°C 到 +65°C，湿度范围 5% RH 到 95% RH
7、支持三层特性静态路由, RIP, OSFP/OSPFv3, IS-IS, BGP/BGP4+, ARP, DHCP 中继, VRF。支持二层特性VLAN+MAC 转发, SVLAN+CVLAN 转发, PPPoE+, DHCP option82。支持MPLS OAM/RSVP-TE、VxLAN， GRE 等特性
8、支持IPv4与IPv6双栈转发， IPv6 二层和三层转发, DHCPv6 中继。支持组播IGMPv2, IGMPv3, IGMP 代理与侦听, 基于VLAN 的IPTV 组播。
9、支持MPLS&PWE3 LDP, RSVP-TE, MPLS OAM, tunnel 保护倒换, TDM/ETH PWE3, PW 保护倒换, MPLS BGP IP VPN，SRv6
10、支持任意单板上端口之间的GPON TypeB和TypeC保护，支持跨OLT的TypeB和TypeC双归属保护。导换时间50ms
11、支持任意业务槽位任意以太端口之间链路聚合。
12、支持空闲单板自动进入关闭状态，风扇智能调速，有效降低闲时功耗
13、支持MPLS L3VPN，SRv6，VXLAN，EVPN技术
14、支持eMDI和VMOS功能
15、支持OLT虚拟化技术VAN，同一个物理OLT设备可以虚拟为多个逻辑OLT
16、支持堆叠功能。
▲17、支持WI-FI管理，DHCP Server，portal，802.1X特性。（需提供第三方检验检测机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章）
18、主控和业务板都支持ISSU（In-Service Software Upgrade）升级业务不中断，完备的Qos功能，端到端高可靠设计。
19、DHCP server 功能：OLT支持内置DHCP 服务器，可为终端动态分配IP地址，地址池规格17K
20、portal认证功能：OLT支持发起portal认证，可为终端用户提供有线portal认证安全接入1K
21、802.1x/MAC 认证功能：OLT支持发起802.1x/MAC认证，可为终端用户提供有线802.1/MAC认证安全接入
22、本次配置上行万兆端口4，GPON端口数量16
	套
	2
	

	3
	设备网核心OLT（插框-2风扇）
	1、配有6个风扇：静态功耗6W，最大功耗63W；
2、散热：风扇框插在机箱的右侧，采用抽风方式实现业务框的通风散热。冷风从机框左侧进入，经过机箱内各工作单板后，由机箱右侧排出。
3、监控：风扇框中配置有风扇监控板，下发调速信号给风扇，并搜集风扇的转速信号传递给主控系统。
4、调速：风扇的转速可根据检测出的环境温度自动调节，也可通过软件手动配置来设置。
	套
	2
	

	4
	设备网核心OLT（单板-主控板功能模块）
	1、工作温度 -40°C to +65°C； 
2、每槽位最大带宽（负荷分担模式）40Gbit/s；上行或级联口：2个10GE/GE，2个GE； 
3、MAC地址表：262143；ARP表：32768，ND表：16384； 
4、接入ONT数：4096；组播用户数：4096； 
5、可配置的静态节目数：8192，最大在线节目数IPV4:2000,最大在线节目数IPV6:2000； 
6、IPv4路由表：65536，IPv6路由表：16384； 
7、支持堆叠管理，WIFI管理；
	套
	2
	

	5
	设备网核心OLT（单板-PON接入单板功能模块）
	1、工作温度 -40°C to +65°C；
2、最大分光比1：128；
3、端口数量16，端口速率上行1.244 Gbit/s，端口速率下行2.488 Gbit/s；
4、转发性能 ：40 Gbit/s；
5、MAC地址表：≥130000；
6、同一PON口下两个ONU到PON口最大的距离差（单板能力）40km；
7、每个端口最多支持的ONU个数：128；
8、支持Type B保护（单归属），Type B保护（双归属），Type C保护（单归属），Type C保护（双归属）；
9、支持HQoS，NTP，安全特性（Anti-DOS，Anti-MAC/IP Spoofing），流氓ONU检测和隔离；
10、支持光模块发光控制，光模块发光控制，光模块发光控制，光模块发光控制；
	套
	2
	

	6
	设备网核心OLT（电源系统）
	1、工作温度 -40°C to +65°C；
2、电源输入：一路220V AC或110V AC输入，额定输出功率：600W；
3、支持输入功率检测，输入限流保护，输入限流保护，蓄电池接入备电；
4、该单板为交流电源板，由一块AC电源板和监控板组成，支持铅酸电池备电，并为其他单板供电。AC电源板具有过流保护、输出过压保护、短路保护、过温保护等功能；同时监控板支持完善的电源系统管理、蓄电池管理以及部分环境监控功能。
	套
	2
	

	7
	弱电井设备网光网络单元系统（24端口）
	1、网络侧接口≥1个GPON接口、用户侧GE电接口≥24个电口支持POE+，
2、设备支持最高温度55℃，最低温度-25℃；设备支持防雷能力6KV
3、单端口最大POE输出30W，整机POE输出370W
4、支持防DoS攻击/ARP防攻击
5、支持流氓ONT检测和自律，环网检测，PPPoE仿真/DHCP仿真
6、支持Type B保护
7、支持MAC，802.1x等多种认证方式
	套
	7
	

	8
	光网络单元系统（8端口 POE）
	1、网络侧接口2个GPON接口、用户侧接口8个GE口 
2、非凝结下，设备支持最高湿度95%，最低湿度5% 
3、设备支持最高温度55℃，最低温度-40℃；设备支持防雷能力6KV  
4、单端口最大POE输出30W，整机POE输出120W 
5、MAC地址过滤/IP地址过滤 /URL过滤 
6、支持Type B和Type C保护 
7、支持流氓ONT检测和自律，环网检测，PPPoE仿真/DHCP仿真 
8、支持MAC，802.1x等多种认证方式 
	套
	2
	

	9
	弱电井2:16分光器
	1、门诊弱电井2:16分光器; 
1.2:16-均分-SC/UPC
	套
	4
	

	
	设备网综合布线
	
	
	

	1
	室内皮线单模光纤
	1、名称:室内皮线单模光纤; 
2、规格:9/125μm 2芯; 
3、安装方式:别处ONU至汇聚弱电井使用;
	m
	364
	

	2
	室外单模光纤
	1、名称:室外单模光纤; 
2、规格:室外铠装光缆 单模8芯; 
3、安装方式:门诊主干8*1，汇聚弱电井至机房;
	m
	631
	

	3
	光纤配线架
	1、名称:光纤配线架; 
2、规格、型号:12芯模块式光纤配线箱 单模满配; 
	套
	4
	

	4
	光纤配线架
	1、名称:光纤配线架; 
2、规格、型号:24芯模块式光纤配线箱 单模满配; 
	套
	4
	

	5
	光纤配线架
	1、名称:光纤配线架; 
2、规格、型号:48芯模块式光纤配线箱 单模满配; 
3、部位:内网住院;
	套
	2
	

	6
	光纤跳线 3m
	1、名称:光纤跳线 千兆 单模双芯 3米;
	条
	48
	

	7
	光纤跳线 10m
	1、名称:光纤跳线 千兆 单模双芯 10米;
	条
	10
	

	8
	机柜 19英寸 42U 600*600
	1、名称:机柜; 
2、规格:19英寸 42U 600*600;
	套
	8
	

	9
	PDU
	1、名称:PDU; 
2、规格:8路10A PDU插座;
	套
	16
	

	10
	配管JDG20 管壁厚度≥1.5mm
	1、名称:镀锌钢管; 
2、规格:JDG20 管壁厚度≥1.5mm;
	m
	30
	

	11
	标准信息箱
	1、名称:标准信息箱; 
2、规格:尺寸400*500*150，壁厚1.2，冷轧钢板材质;
	套
	2
	

	12
	6U壁挂机柜
	1、6U壁挂机柜
2、350*600*450
	套
	1
	

	13
	光纤熔接
	1、名称、类别:光纤熔接 含测试;
	芯
	112
	

	
	办公内网综合布线
	
	
	

	1
	六类非屏蔽低烟无卤双绞线UTP CAT6
	1、名称:六类非屏蔽低烟无卤双绞线; 
2、规格:UTP CAT6;
	m
	16810
	

	3
	单口面板
	1、名称:单口面板; 
2、规格:86单口、防尘面板;
	套
	65
	

	4
	双口面板
	1、名称:双口面板; 
2、规格:86双口、防尘面板;
	套
	2
	

	5
	86底盒
	1、名称:86底盒; 
2、规格:86型标准底盒; 
3、部位:内网普通面板*1+内网ONU面板*2;
	套
	135
	

	6
	六类模块 180°免工具
	1、名称:六类模块 180°免工具; 
2、规格:C6-250Mhz六类非屏蔽模块180°免工具;
	套
	69
	

	7
	室外单模光纤
	1、名称:室外单模光纤; 
2、规格:室外铠装光缆 单模12芯; 
3、安装位置:门诊12*2/3/4;
	m
	2489
	

	8
	室内皮线单模光纤
	1、名称:室内皮线单模光纤; 
2、规格:9/125μm 2芯; 
3、安装方式:ONU面板、4口、8口ONU至ODF;
	m
	34300
	

	9
	光纤配线架
	1、名称:光纤配线架; 
2、规格、型号:48芯模块式光纤配线箱 单模满配; 
3、部位:内网门诊;
	套
	9
	

	10
	光纤配线架
	1、名称:光纤配线架; 
2、规格、型号:24芯模块式光纤配线箱 单模满配; 
3、部位:内网门诊;
	套
	8
	

	11
	光纤跳线 3m
	1、名称:光纤跳线 千兆 单模双芯 3米; 
2、部位:无线wifi 弱电井光网络单元系统（24）用;
	条
	350
	

	12
	光纤跳线 10m
	1、名称:光纤跳线 千兆 单模双芯 10米; 
2、部位:内网OLT GPON口成端，208*2;
	条
	25
	

	13
	电源线 WDZB-RYY-3*2.5
	1、名称:电源线 WDZB-RYY-3*2.5; 
2、部位:ONU面板和箱子数量*10m每处;
	m
	5320
	

	14
	水平桥架 KJQG-C-HDP-200*100*1.5
	1、名称:水平桥架 KJQG-C-HDP-200*100*1.5;
	m
	1286
	

	15
	垂直桥架 KJQG-C-HDP-200*150*1.5
	1、名称:垂直桥架 KJQG-C-HDP-200*150*1.5; 
2、部位:地下车库两处上引,每处10m;
	m
	20
	

	16
	铁构件
	1、名称:桥架支撑镀锌角铁、镀锌槽钢等;
	kg
	2345
	

	17
	墙面开槽20管
	1、名称:墙面开槽、恢复施工; 
2、规格:20管;
	m
	1800
	

	18
	配管JDG20 管壁厚度≥1.5mm
	1、名称:镀锌钢管; 
2、规格:JDG20 管壁厚度≥1.5mm;
	m
	2800
	

	19
	墙面开槽25管
	1.名称:墙面开槽、恢复施工; 
2.规格:25管;
	m
	9185
	

	20
	配管JDG25 管壁厚度≥1.5mm
	1、名称:镀锌钢管; 
2、规格:JDG25 管壁厚度≥1.5mm;
	m
	10678
	

	21
	钢质86*86接线盒
	1、名称:接线盒; 
2、材质:钢质; 
3、规格:86*86; 
4、安装形式:暗装;
	套
	185
	

	22
	标准信息箱
	1、名称:标准信息箱; 
2、规格:尺寸400*500*150，壁厚1.2，冷轧钢板材质;
	套
	51
	

	23
	光纤熔接
	1、名称、类别:光纤熔接 含测试;
	芯
	890
	

	
	办公外网综合布线
	
	
	

	1
	六类非屏蔽水晶头
	1、名称:六类非屏蔽水晶头; 
2、符合TIA/EIA-568-C.2标准；; 
3、符合UL94V-0的高强度PC材料；; 
4、针脚采用：100μ″镀镍，50μ〞镀金；; 
5、三插式针脚并配有固定线芯架；; 
6、插拔750次后，依然保证性能稳定；; 
7、100个/盒;
	对
	48
	

	2
	24口网络配线架
	24口网络配线架
	架
	10
	

	3
	24口网络理线器
	24口网络理线器
	架
	10
	

	4
	单口面板
	1、名称:单口面板; 
2、规格:86单口、防尘面板;
	套
	88
	

	5
	双口面板
	1、名称:双口面板; 
2、规格:86双口、防尘面板;
	套
	4
	

	6
	86底盒
	1、名称:86底盒; 
2、规格:86型标准底盒; 
3、部位:外网普通面板*1+外网ONU面板*2;
	套
	106
	

	7
	六类模块 180°免工具
	1、名称:六类模块 180°免工具; 
2、规格:C6-250Mhz六类非屏蔽模块180°免工具; 
3、类型:普通面板孔数;
	套
	96
	

	8
	室外单模光纤
	1、名称:室外单模光纤; 
2、规格:室外铠装光缆 单模8芯; 
3、安装位置:门诊8*1/2;
	m
	1516
	

	9
	光纤配线架
	1、名称:光纤配线架; 
2、规格、型号:48芯模块式光纤配线箱 单模满配; 
3、部位:外网住院;
	套
	4
	

	10
	光纤配线架
	1、名称:光纤配线架; 
2、规格、型号:24芯模块式光纤配线箱 单模满配; 
3、部位:外网门诊;
	套
	1
	

	11
	光纤配线架
	1、名称:光纤配线架; 
2、规格、型号:24芯模块式光纤配线箱 单模满配; 
3、部位:外网门诊;
	套
	3
	

	12
	光纤跳线 10m
	1、名称:光纤跳线 千兆 单模双芯 10米; 
2、部位:外网OLT GPON口成端，208*2;
	条
	20
	

	13
	光纤跳线 3m
	1、名称:光纤跳线 千兆 单模双芯 3米; 
2、部位:无线wifi 弱电井光网络单元系统（24）用;
	条
	233
	

	14
	光纤熔接
	1、名称、类别:光纤熔接 含测试;
	芯
	590
	

	15
	信息系统集成费
	此费用包括对 集成系统的方案设计、设备采购、安装上架、系统配置、数据初始化、关联系统集成、联试联调、培训、试运行、交付等所需的全部费用
	项
	1
	

	3.11.3
	健康服务楼
	`
	
	

	
	健康服务楼
	
	
	

	1
	内网全光网络转换系统（8端口）
	1、固化10/100/1000M以太网电口8个，1G/2.5G以太网电口2个，1G/10G SFP+光接口2个。
2、交换容量≥430Gbps，包转发率≥80Mpps。
3、支持端口浪涌抗扰度8KV（即具备8KV的防雷能力）。
4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
5、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
6、为避免设备运行时产生噪声污染，要求设备采用静音设计，噪声指标35dB。
7、支持CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 
8、室内交换机支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置。
9、当室内交换机出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口。
10、支持光模块与光链路运维检测与故障告警，并可在拓扑中呈现并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议。
	套
	1 
	

	2
	8口语音
	1、WAN口:不低于1路10G-EPON光口；
2、LAN口:不低于GE*8；不低于8路语音；支持WiFi；≥1路USB3.0接口；≥3根外置全向天线;
3、语音功能：支持三方通话、呼叫前传、呼叫等待、来电显示等功能；支持SIP、H.248及IMS-SIP语音协议；支持G.711、G.722、G.723、G.729语音编解码。
	套
	17
	

	
	健康服务楼外网
	
	
	

	1
	外网全光网络转换系统（8端口）
	1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥50Mpps。
2、固化10/100/1000M以太网电口8个，1G/2.5G SFP光接口1个。
3、支持采用物理隔离的方式进行端口拓展，实现一机双网管理。支持最大8+2端口拓展。
4、要求设备采用静音设计，噪声值20dB。
5、为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别达到IK05。
6、支持CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。
7、支持端口浪涌抗扰度8KV（即具备8KV的防雷能力）。
	套
	3 
	

	
	健康服务楼设备网
	
	
	

	1
	设备网全光网络转换系统（24端口 POE）
	1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥120Mpps。
2、固化10/100/1000M以太网端口24，1G SFP光接口4个，24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出370W。
3、投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态。
4、要求所投产品端口浪涌抗扰度10KV（即具备10KV的防雷能力）。
5、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
6、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
7、支持基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。
	套
	9 
	

	2
	6U壁挂机柜
	1、名称6U壁挂机柜
2、350*600*450
	套
	4
	

	
	住院楼外网WIFI
	
	
	

	1
	光电混合缆
	1、混合缆中光缆采用蝶形光缆，内含2根磷化钢丝，2根光纤。
2、混合缆中含有2芯铜缆，且铜缆截面积0.5mm2。
3、光电混合缆需满足以下标准：YD/T 1997.1, YD/T 2159，ITU-T G.657, GB/T 7424.21, GB/T 7424.22, GB/T 2951, GB/T 18380.12 , GB/T 5023。
4、光电混合缆中光纤类型为二氧化硅单模光纤。
5、光电混合缆中光纤零色散波长为1300～1324nm。
6、光电混合缆中光纤包层直径为125.0±1.0μm。
	m
	7200 
	

	2
	打洞(孔)
	1、名称:开孔;
2、规格:25;
	套
	1242 
	

	5
	墙面开槽20管
	1、名称:墙面开槽、恢复施工;
2、规格:20管;
	m
	2980 
	

	6
	配管JDG20 管壁厚度≥1.5mm
	1、名称:镀锌钢管;
2、规格:JDG20 管壁厚度≥1.5mm;
	m
	5200 
	

	7
	配管金属软管20
	1、名称:配管;
2、材质:金属软管;
3、规格:20;
4、配置形式:明配;
	m
	2000 
	

	8
	机柜 19英寸 42U 600*600
	1.名称:机柜 19英寸 42U 600*600;
	套
	2
	

	9
	PDU
	1、名称:PDU;
2、规格:8路10A PDU插座;
3、每个机柜配置一个；
	套
	2 
	

	
	办公综合布线`
	
	
	

	1
	双口面板
	1、名称:双口面板;
2、规格:86双口、防尘面板;
	套
	149 
	

	2
	86底盒
	1、名称:86底盒;
2、规格:86型标准底盒;
3、部位:单口+双口面板;
	套
	3 
	

	3
	六类模块 180°免工具
	1、名称:六类模块 180°免工具;
2、规格:C6-250Mhz六类非屏蔽模块180°免工具;
3、单口+双口面板*2，3%冗余
	套
	129 
	

	4
	水平桥架 KJQG-C-HDP-200*100*1.5
	1、名称:水平桥架 KJQG-C-HDP-200*100*1.5;
	m
	175
	

	5
	信息系统集成费
	此费用包括对 集成系统的方案设计、设备采购、安装上架、系统配置、数据初始化、关联系统集成、联试联调、培训、试运行、交付等所需的全部费用
	项
	1
	

	3.12
	室外智能系统
	
	
	

	
	视频监控系统
	
	
	

	1
	400万枪机
	1、具有400万像素CMOS传感器,靶面1/1.8" CMOS。
2、最低照度彩色0.005、lx，黑白0.0005lx。
3、内置暖白光补光灯，补光距离60米。
4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，宽动态120dB用以适应不同监控环境。
5、信噪比不小于62dB。
6、支持越界侦测，区域入侵侦测。
7、在IE浏览器下具有感兴趣区域（ROI）设置选项，可分别在主，子码流上各设置4块感兴趣区域、6个图像质量等级，可开启/关闭智能后检索功能。
8、设备支持定时抓拍，报警抓拍，并将图片上传FTP,抓图的图片格式、分辨率、图片质量、时间间隔和报警抓怕图片数量可设。
9、设备支持走廊模式：支持实时图像画面90度旋转和宽高比调整。
10、当设备视频画面被遮盖时，可在客户端给出报警提示并上传中心。上传FTP、发送邮件及联动录像。
11、具有1个内置麦克风，可拾音.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，音频：1个内置麦克风，1路输入（Line in），1路输出（Line out），报警：1路输入，1路输出
12、支持IP67防尘防水。
13、支持DC12V供电，支持防反接保护，PoE：802.3af，Class 3；且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
	套
	1
	

	2
	枪机支架
	1、枪机支架 
2、壁装支架 
3、外观、白色 
4、适用范围、适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 
5、材料、铝合金
	套
	1
	

	
	综合布线
	
	
	

	1
	线管PA25波纹管
	1、名称:线管PA25波纹管
	m
	1220
	

	
	景观照明智能控制系统
	
	
	

	1
	室内照明配电箱
	1、名称:室内照明配电箱; 
2、规格:400*300*200mm;
	套
	3
	

	2
	景观照明控制箱
	1、名称:景观照明控制箱; 
2、规格:800*600*200mm;
	套
	5
	

	
	室外停车场管理系统
	
	
	

	1
	触发雷达
	触发雷达
	套
	14
	

	2
	防砸雷达
	防砸雷达
	套
	14
	

	3
	防砸雷达配电系统
	防砸雷达配电系统
	套
	14
	

	4
	电源线RVV 3*1.0mm2
	1、电源线RVV 3*1.0mm2;
	m
	300
	

	5
	电源线RVVSP 2*1.0mm2
	1、电源线RVVSP 2*1.0mm2;
	m
	50
	

	6
	配管JDG20 管壁厚度≥1.5mm
	1、镀锌钢管; 
2、JDG20 管壁厚度≥1.5mm;
	m
	100
	

	
	室外弱电管网系统
	
	
	

	1
	配管
	1、3孔Φ50PVC管（1孔用于光缆穿线、1孔监控电源线、1孔广播信号线）; 
 
	m
	3000
	

	2
	配管
	1、跨马路钢管保护Φ50*2.0mm管（1孔用于光缆穿线、1孔监控电源线、1孔广播信号线）; 
	m
	16
	

	3
	新设室外144光交
	1、新设室外光交; 
2、144芯室外光交，尺寸:1030*550*310mm(长*宽*深);
	套
	5
	

	4
	视频监控光缆，GYTS模式单模48芯
	1、敷设监控光缆，GYTS模式单模48芯;
	m
	2580
	

	5
	视频监控光缆，GYTS模式单模24芯
	1、敷设监控光缆，GYTS模式单模24芯;
	m
	420
	

	6
	光纤跳线
	1、光纤跳线; 
2、LC-LC，3m
	根
	5570
	

	7
	视频监控光缆成端设施
	1、视频监控光缆成端设施; 
2、12芯小熔纤盘;
	套
	9
	

	8
	光纤熔接
	1、光纤熔接 含测试;;
	芯
	326
	

	9
	9U壁挂机柜
	1、9U壁挂机柜; 
	套
	6
	

	
	室外网络设备
	
	
	

	1
	2比32分光器
	1.名称:2:32-均分-SC/UPC;
	套
	7
	

	3.13
	停车场管理系统
	

	
	门诊负一楼
	
	
	

	1
	单车位监管系统
	安装在每个车位的正前上方，正对着停车位，拍取每个停车位上实时图像，用于获取每个车位当前的车位信息及车辆信息并通过网线传输到上级处理器。视频车位检测器配备有LED灯，当车位上有车时显示为红色，无车时显示为绿色。不仅能实现车位引导的功能,而且能够通过反向寻车查询终端输入车牌号实现找车功能。
功能要求：
1)采用工业化一体式设计，集成车位检测器及车位指示灯；
2)通过GB 16796-2009检测标准，在电压DC10V-15V时最大亮度等级11级、最低照度12lx、最大电流200mA；
3)具有车辆检测功能，检测到车辆自动采集车辆图片并上传客户端软件或服务器；并具有车位状况显示功能，检测到车位信息后上传至客户端软件或服务器后，控制车位指示灯变色，红色代表有车停放，绿色代表车位空余；
4)支持D1视频编码和抓拍功能；
5)具有远程监控功能，可通过客户端软件浏览样机的视频图像；
6)具有在恶劣环境下获得较佳拍摄图像采集技术；
7)支持车牌识别，连续抓拍功能；
二、技术要求：
输入电压 12VDC 
最大功耗 2.4W
接口类型 RJ45网络口，通讯+供电 
图片分辨率 2304*1296、300万
拍摄车位数 1个
响应时间 5秒
最低照度 0.1 Lux 
工作温度 -20℃～+60℃
指示灯颜色显示 红、绿、蓝、黄、橙、青、紫、白
	套
	3
	

	2
	双车位监管系统
	安装在每2个车位的正前上方，正对着停车位，拍取每个停车位上实时图像，用于获取每个车位当前的车位信息及车辆信息并通过网线传输到上级处理器。视频车位检测器配备有LED灯，当车位上均有车时显示为红色，有空车位时显示为绿色。不仅能实现车位引导的功能,而且能够通过反向寻车查询终端输入车牌号实现找车功能。
二.功能要求：
1)采用工业化一体式设计，集成车位检测器及车位指示灯；
2)通过GB 16796-2009检测标准，在电压DC10V-15V时最大亮度等级11级、最低照度12lx、最大电流200mA；
3)具有车辆检测功能，检测到车辆自动采集车辆图片并上传客户端软件或服务器；并具有车位状况显示功能，检测到车位信息后上传至客户端软件或服务器后，控制车位指示灯变色，红色代表有车停放，绿色代表车位空余；
4)支持D1视频编码和抓拍功能；
5)具有远程监控功能，可通过客户端软件浏览样机的视频图像；
6)具有在恶劣环境下获得较佳拍摄图像采集技术；
7)支持车牌识别，连续抓拍功能；
三.技术要求：
输入电压 12VDC 
最大功耗 2.4W
接口类型 RJ45网络口，通讯+供电 
图片分辨率 2304*1296、300万
拍摄车位数 2个 
响应时间 5秒
最低照度 0.1 Lux 
工作温度 -20℃～+60℃
指示灯颜色显示 红、绿、蓝、黄、橙、青、紫、白
	套
	4
	

	
	扩建区域负一楼
	
	
	

	1
	单车位监管系统
	安装在每个车位的正前上方，正对着停车位，拍取每个停车位上实时图像，用于获取每个车位当前的车位信息及车辆信息并通过网线传输到上级处理器。视频车位检测器配备有LED灯，当车位上有车时显示为红色，无车时显示为绿色。不仅能实现车位引导的功能,而且能够通过反向寻车查询终端输入车牌号实现找车功能。
功能要求：
1)采用工业化一体式设计，集成车位检测器及车位指示灯；
2)通过GB 16796-2009检测标准，在电压DC10V-15V时最大亮度等级11级、最低照度12lx、最大电流200mA；
3)具有车辆检测功能，检测到车辆自动采集车辆图片并上传客户端软件或服务器；并具有车位状况显示功能，检测到车位信息后上传至客户端软件或服务器后，控制车位指示灯变色，红色代表有车停放，绿色代表车位空余；
4)支持D1视频编码和抓拍功能；
5)具有远程监控功能，可通过客户端软件浏览样机的视频图像；
6)具有在恶劣环境下获得较佳拍摄图像采集技术；
7)支持车牌识别，连续抓拍功能；
二、技术要求：
输入电压 12VDC 
最大功耗 2.4W
接口类型 RJ45网络口，通讯+供电 
图片分辨率 2304*1296、300万
拍摄车位数 1个
响应时间 5秒
最低照度 0.1 Lux 
工作温度 -20℃～+60℃
指示灯颜色显示 红、绿、蓝、黄、橙、青、紫、白
	套
	3
	

	2
	双车位监管系统
	安装在每2个车位的正前上方，正对着停车位，拍取每个停车位上实时图像，用于获取每个车位当前的车位信息及车辆信息并通过网线传输到上级处理器。视频车位检测器配备有LED灯，当车位上均有车时显示为红色，有空车位时显示为绿色。不仅能实现车位引导的功能,而且能够通过反向寻车查询终端输入车牌号实现找车功能。
二.功能要求：
1)采用工业化一体式设计，集成车位检测器及车位指示灯；
2)通过GB 16796-2009检测标准，在电压DC10V-15V时最大亮度等级11级、最低照度12lx、最大电流200mA；
3)具有车辆检测功能，检测到车辆自动采集车辆图片并上传客户端软件或服务器；并具有车位状况显示功能，检测到车位信息后上传至客户端软件或服务器后，控制车位指示灯变色，红色代表有车停放，绿色代表车位空余；
4)支持D1视频编码和抓拍功能；
5)具有远程监控功能，可通过客户端软件浏览样机的视频图像；
6)具有在恶劣环境下获得较佳拍摄图像采集技术；
7)支持车牌识别，连续抓拍功能；
三.技术要求：
输入电压 12VDC 
最大功耗 2.4W
接口类型 RJ45网络口，通讯+供电 
图片分辨率 2304*1296、300万
拍摄车位数 2个 
响应时间 5秒
最低照度 0.1 Lux 
工作温度 -20℃～+60℃
指示灯颜色显示 红、绿、蓝、黄、橙、青、紫、白
	套
	4
	

	
	扩建区域负二楼
	
	
	

	1
	单车位监管系统
	安装在每个车位的正前上方，正对着停车位，拍取每个停车位上实时图像，用于获取每个车位当前的车位信息及车辆信息并通过网线传输到上级处理器。视频车位检测器配备有LED灯，当车位上有车时显示为红色，无车时显示为绿色。不仅能实现车位引导的功能,而且能够通过反向寻车查询终端输入车牌号实现找车功能。
功能要求：
1)采用工业化一体式设计，集成车位检测器及车位指示灯；
2)通过GB 16796-2009检测标准，在电压DC10V-15V时最大亮度等级11级、最低照度12lx、最大电流200mA；
3)具有车辆检测功能，检测到车辆自动采集车辆图片并上传客户端软件或服务器；并具有车位状况显示功能，检测到车位信息后上传至客户端软件或服务器后，控制车位指示灯变色，红色代表有车停放，绿色代表车位空余；
4)支持D1视频编码和抓拍功能；
5)具有远程监控功能，可通过客户端软件浏览样机的视频图像；
6)具有在恶劣环境下获得较佳拍摄图像采集技术；
7)支持车牌识别，连续抓拍功能；
二、技术要求：
输入电压 12VDC 
最大功耗 2.4W
接口类型 RJ45网络口，通讯+供电 
图片分辨率 2304*1296、300万
拍摄车位数 1个
响应时间 5秒
最低照度 0.1 Lux 
工作温度 -20℃～+60℃
指示灯颜色显示 红、绿、蓝、黄、橙、青、紫、白
	套
	7
	

	
	三期区域负一楼
	
	
	

	1
	单车位监管系统
	安装在每个车位的正前上方，正对着停车位，拍取每个停车位上实时图像，用于获取每个车位当前的车位信息及车辆信息并通过网线传输到上级处理器。视频车位检测器配备有LED灯，当车位上有车时显示为红色，无车时显示为绿色。不仅能实现车位引导的功能,而且能够通过反向寻车查询终端输入车牌号实现找车功能。
功能要求：
1)采用工业化一体式设计，集成车位检测器及车位指示灯；
2)通过GB 16796-2009检测标准，在电压DC10V-15V时最大亮度等级11级、最低照度12lx、最大电流200mA；
3)具有车辆检测功能，检测到车辆自动采集车辆图片并上传客户端软件或服务器；并具有车位状况显示功能，检测到车位信息后上传至客户端软件或服务器后，控制车位指示灯变色，红色代表有车停放，绿色代表车位空余；
4)支持D1视频编码和抓拍功能；
5)具有远程监控功能，可通过客户端软件浏览样机的视频图像；
6)具有在恶劣环境下获得较佳拍摄图像采集技术；
7)支持车牌识别，连续抓拍功能；
二、技术要求：
输入电压 12VDC 
最大功耗 2.4W
接口类型 RJ45网络口，通讯+供电 
图片分辨率 2304*1296、300万
拍摄车位数 1个
响应时间 5秒
最低照度 0.1 Lux 
工作温度 -20℃～+60℃
指示灯颜色显示 红、绿、蓝、黄、橙、青、紫、白
	套
	12
	

	
	三期区域负二楼
	
	
	

	1
	单车位监管系统
	安装在每个车位的正前上方，正对着停车位，拍取每个停车位上实时图像，用于获取每个车位当前的车位信息及车辆信息并通过网线传输到上级处理器。视频车位检测器配备有LED灯，当车位上有车时显示为红色，无车时显示为绿色。不仅能实现车位引导的功能,而且能够通过反向寻车查询终端输入车牌号实现找车功能。
功能要求：
1)采用工业化一体式设计，集成车位检测器及车位指示灯；
2)通过GB 16796-2009检测标准，在电压DC10V-15V时最大亮度等级11级、最低照度12lx、最大电流200mA；
3)具有车辆检测功能，检测到车辆自动采集车辆图片并上传客户端软件或服务器；并具有车位状况显示功能，检测到车位信息后上传至客户端软件或服务器后，控制车位指示灯变色，红色代表有车停放，绿色代表车位空余；
4)支持D1视频编码和抓拍功能；
5)具有远程监控功能，可通过客户端软件浏览样机的视频图像；
6)具有在恶劣环境下获得较佳拍摄图像采集技术；
7)支持车牌识别，连续抓拍功能；
二、技术要求：
输入电压 12VDC 
最大功耗 2.4W
接口类型 RJ45网络口，通讯+供电 
图片分辨率 2304*1296、300万
拍摄车位数 1个
响应时间 5秒
最低照度 0.1 Lux 
工作温度 -20℃～+60℃
指示灯颜色显示 红、绿、蓝、黄、橙、青、紫、白
	套
	10
	

	2
	双车位监管系统
	安装在每2个车位的正前上方，正对着停车位，拍取每个停车位上实时图像，用于获取每个车位当前的车位信息及车辆信息并通过网线传输到上级处理器。视频车位检测器配备有LED灯，当车位上均有车时显示为红色，有空车位时显示为绿色。不仅能实现车位引导的功能,而且能够通过反向寻车查询终端输入车牌号实现找车功能。
二.功能要求：
1)采用工业化一体式设计，集成车位检测器及车位指示灯；
2)通过GB 16796-2009检测标准，在电压DC10V-15V时最大亮度等级11级、最低照度12lx、最大电流200mA；
3)具有车辆检测功能，检测到车辆自动采集车辆图片并上传客户端软件或服务器；并具有车位状况显示功能，检测到车位信息后上传至客户端软件或服务器后，控制车位指示灯变色，红色代表有车停放，绿色代表车位空余；
4)支持D1视频编码和抓拍功能；
5)具有远程监控功能，可通过客户端软件浏览样机的视频图像；
6)具有在恶劣环境下获得较佳拍摄图像采集技术；
7)支持车牌识别，连续抓拍功能；
三.技术要求：
输入电压 12VDC 
最大功耗 2.4W
接口类型 RJ45网络口，通讯+供电 
图片分辨率 2304*1296、300万
拍摄车位数 2个 
响应时间 5秒
最低照度 0.1 Lux 
工作温度 -20℃～+60℃
指示灯颜色显示 红、绿、蓝、黄、橙、青、紫、白
	套
	3
	

	
	配管配线
	
	
	

	1
	12口ODF单元
	1、名称:12口ODF单元; 
2、类别:机架式1U，可卡接式安装FC、SC、ST和LC等多种适配器，安装在19寸标准机架上;
	套
	26
	

	2
	室外单模光纤
	1、名称:室外单模光纤; 
2、规格:室外铠装光缆 单模8芯; 
3、安装位置:住院8*2;
	m
	5270
	

	3
	信息系统集成费
	此费用包括对 集成系统的方案设计、设备采购、安装上架、系统配置、数据初始化、关联系统集成、联试联调、培训、试运行、交付等所需的全部费用
	项
	1
	

	3.14
	多媒体会议系统4F
	

	
	住院楼科室会议
	
	
	

	1
	多媒体会议交互系统
	1、尺寸:75英寸,采用LED背光,亮度350cd/㎡，可视角度178°，对比度（Typ）5000：1，显示比例：16:9，屏幕分辨率为3840×2160，色域达到 90%NTSC，提供≥3 种图像模式，提供≥6 种色彩空间模式
2、为确保外观时尚及有效的显示面积，超薄窄边框设计，整机最薄位置26mm，屏占比85%，为保证整机一体性，内置天线设计，整机包括模块无外伸天线。
3、为满足整机支持远程会议且保障视频画面清晰，整机内置正面上居中4K高清摄像头，像素5000万，清晰度≥2000线，水平视场角≥85°，支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦。
4、为保障整机在远程会议中声音清晰通透，整机内置8个麦克风，能够实现15米有效拾音距离，并带有4核高性能独立DSP，通过AI降噪+混响抑制，提升拾音效果。
▲5、全局书写输入：支持全局书写输入，即在文件搜索、浏览器等界面的文本输入框中，可自动将书写笔迹转换成文字输入。（需提供第三方检验检测机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章）
6、整机内置千兆路由模块，支持双频（2.4G/5G）2T2R AP，最多支持40个端接入；内置WI-FI6无线STA模块，支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议。
7、系统兼容常用的PPT播放软件，搭配PC模块后无需调用PPT播放软件的批注功能，即可对PPT播放状态下进行连续多页批注，擦除，批注内容与原文件扫码分享保存。
8、白板书写功能，笔迹粗细可无级调节，并预置至少5种颜色及“无限色盘”供选择。白板内支持mp3、mp4、ppt、pdf、word等多种格式文件窗口化插入，插入后可随意调整其位置、大小，同时支持对窗口化文件重点内容直接截图并以图片格式插入白板中。
9、为保证会议记录以纸质的形式保存简便，白板内容无需另存为图片格式打印，支持白板内快速一键打印，方便会议记录纸质文档保存，同时支持白板内容本地／U盘保存，支持二维码和邮件分享，二维码分享时可加密。
10、支持通过超声波发现近场设备并进行传屏，实现快速发现并精准连接，能有效避免传错屏。通过软件客户端或者无线传屏器传屏。
11、整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到设备上（无论整机处于任何通道）。
12、为保障良好的互动体验，无线传屏支持触摸回传功能，最多支持九画面同屏展示且可对每个投屏内容进行独立反向操作，最多可连接32台设备。
13、为保障用户在传屏过程中个人信息不被泄露，可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示。
14、为降低IT人员运维成本，支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：远程桌面控制，恢复出厂设置，检查系统更新，开关机，命令行等功能。
	套
	5
	

	2
	多媒体会议控制系统
	1、操作系统：正版操作系统
2、处理器：6核
3、内存：DDR4-8G
4、硬盘：SSD-256G
5、I/O接口 ： HDMI OUT x 1；USB 3.0  x 3；USB 2.0  x 1；1000M RJ45  x 1；MIC IN  x 1；PC 接口 40pin
6、操作温度：-10~55℃
	套
	5
	

	3
	无线投屏器
	1、最长连接距离12M
2、支持操作系统win7/win10/win11/Mac OS 10.12 及以上
3、最快启动时间5s
4、冷启动时间12s
5、最快断开画面时间1s
6、传输延迟 100ms
7、最大分辨率 默认 1920×1080@60Hz ；USB Type-C 最大支持 2560×1440@25Hz ；USB Type-A 最大支持 3840×2160@30Hz
8、NFC 一碰连 支持 
9、蓝牙配对连接唤醒 支持（搭配特定整机）
10、 触摸回传 支持
	套
	5
	

	4
	红外智能笔
	1、识别原理 红外+压感 
2、按键3个（上翻页、下翻页、空鼠） 
3、虚拟激光 支持 
4、笔头直径 3mm 
5、书写精度 1.5mm 
6、遥控技术 蓝牙 
7、通信距离 10m（无遮挡物） 
8、配对方式 配对：上翻页键+空鼠键 取消配对：下翻页键+空鼠键 
9、指示灯颜色 黄色和白色 
10、电池 AAA（1 节 7 号电池）
	套
	5
	

	5
	移动支架（75"）
	1.颜色：灰色（支架）+黑色（挂板&脚轮）
2.组装后成品尺寸（长×宽×高）1160×661×1597mm
3.采取静音轮设计
4.最大承重100kg
5.操作湿度 10%～90%RH；操作温度 0℃～40℃
6.适用安装：55-86英寸交互平板
	套
	5
	

	3.15
	门诊大屏展示系统
	

	
	全彩副屏
	
	
	

	1
	门诊大屏展示系统
	1、像素间距:2.50mm；尺寸：7.00米长*2.05米高*2块（3584*1664），不低于25.8㎡
2、像素构成：LED表贴黑灯，表面黑色雾化处理，表面不反光，具有高对比度、高可靠性；
3、产品LED像素点间距2.50mm;像素密度160000点/㎡，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装。
4、产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。
5、LED显示屏整屏像素失控率0.000001且区域像素失控率0.000003
6、LED显示屏整屏平整度：0.10mm，箱体间缝隙：0.10mm
7、产品的显示单元白平衡亮度600cd/㎡，对比度3000：1;换帧频率60，色温2000K~10000K可调。
8、产品水平和垂直视角170°；亮度均匀性99%，色度均匀性±0.001Cx、Cy之内。
9、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正
10、LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能；　
11、LED显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施。
	套
	1
	

	2
	高清视频处理系统
	支持2 路 HDMI1.4，1 路 DVI视频输入，1路HDMI环通输出
支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节
支持快捷配屏和高级配屏功能
支持设备间备份设置
支持10路千兆网口，视频带载高达 650 万像素，带载支持最大宽度10240，高度8192
支持带载屏体亮度调节
支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放
支持3个图层窗口，图层大小和位置可单独调节
支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用
支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步
支持逐点亮色度校正
前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作
	套
	1
	

	
	辅材
	
	
	

	1
	光纤收发器
	1、光纤收发器
2、千兆多模双芯
	套
	4
	

	2
	六类非屏蔽低烟无卤双绞线UTP CAT6
	1、名称:六类非屏蔽低烟无卤双绞线;
2、规格:UTP CAT6;
	m
	340
	

	3
	电源线YJV 4*35+1*16平方国标铜心线
	1、名称:电源线;
2、规格:YJV 4*35+1*16平方国标铜心线;
	m
	200
	

	4
	室内皮线单模光纤
	1、名称:室内皮线单模光纤; 
2、规格:9/125μm 2芯; 
3、安装方式:别处ONU至汇聚弱电井使用;
	m
	210
	

	5
	配管JDG75管
	JDG75管
	m
	30
	

	3.16
	模块化机舱系统
	

	
	电缆
	
	
	

	1
	WDZA-YJY-4*185+1*95
	1、名称:WDZA-YJY-4*185+1*95;
	m
	16
	

	2
	WDZA-YJY-1*35
	1、名称:WDZA-YJY-1*35;
	m
	5
	

	3
	WDZA-YJY-1*120
	1、名称:WDZA-YJY-1*120;
	m
	110
	

	4
	WDZA-YJY-1*16
	1、名称:WDZA-YJY-1*16;
	m
	98
	

	5
	WDZC-YJY-3*10
	WDZC-YJY-3*10
	m
	192
	

	
	照明插座及防雷接地
	
	
	

	1
	编织铜网
	25mm²
	米
	130
	

	2
	紫铜排
	30mm*3mm，国标紫铜，含绝缘子
	米
	70
	

	3
	地电位反击箱
	内置高频抑制器。正常工作情况下两端为短路状态，当有雷电流或反击时断开。
	套
	2
	

	4
	照明电源线
	BVR1*1.5
	米
	500
	

	5
	插座电源线
	BVR1*1.5
	米
	700
	

	6
	接地测试
	防雷接地施工、接地测试及检测报告。
	项
	1
	

	7
	网格走线架
	网格走线架
	m
	64
	

	8
	微型断路器
	1P/63A
	个
	6
	

	9
	机柜PDU
	总输入63A，8位16A国标输出，带接线盒，带输入空开，带防雷模块
	个
	2
	

	
	机舱外墙面配套
	
	
	

	1
	金属复合墙板
	1.2米×3.2米×0.6mm，0.6MM 彩钢板，石膏板12MM 
	㎡
	288
	

	2
	墙板龙骨
	75*45*0.6竖龙骨，38*0.5穿心龙骨
	㎡
	288
	

	3
	阴阳角
	长度可定制(3.2米）
	根
	32
	

	4
	岩棉
	1000*600mm，50mm厚
	㎡
	288
	

	5
	材料运输及搬运费
	包含建筑废料清理及运输等； 
	项
	1
	

	6
	施工辅材
	配套
	项
	1
	

	7
	彩钢板安装
	1）放样：根据实际情况现场实测尺寸进行放样，以两收边中心线与地面的交点弹出地轨线。 应保证彩钢墙板垂直地面，且在一个平面上清理地面/顶面，墙体中心线、天地龙骨边线、竖龙骨位置线（间距 600mm）。
2）安装天轨（顶龙骨）：沿顶线固定，间距 500～600mm用膨胀螺丝固定，接口对齐、补强。
3）安装地轨（底龙骨）：沿地线固定，预留门洞；地面不平处先找平，间距 600mm固定，缝隙用填缝剂补满。
4）安装竖向龙骨：竖龙骨间距600mm，上下插入天地龙骨，垂直、无晃动。门框两侧双竖龙骨加固；门宽＞900mm 时，门顶加横撑并焊接加固。
5）安装穿心龙骨：高度超 3m，每 1.2m加一道横向穿心龙骨，用卡扣固定，搭接≥100mm，增强骨架稳定性。
6）安装保温棉：保温棉切剪整齐，填充与龙骨中间。并加以固定，防止脱落。
7）安装墙板：
从一侧墙角开始，首块墙板用自攻螺丝固定在竖龙骨上，激光校垂直。
相邻板留12mm 缝，用M 型扣件连接，上下孔打燕尾丝固定于龙骨。
板缝外扣U 型压条（12mm 宽），敲紧固定，保证接缝平直。
最后一块板按实测尺寸切割，修边后安装。
8）阴阳角与收边：阳角：用阳角条包角，螺丝固定。阴角：用阴角条收口，缝隙打密封胶。顶/底：用收边条封闭，保证无缝、美观。
9）墙面清洁：全面检查：垂直≤3mm/2m、平整≤2mm、接缝均匀、固定牢固。板缝、阴阳角打中性防霉密封胶，防尘防潮。清理板面，保护成品。
	㎡
	270
	

	
	机房新风系统
	
	
	

	1
	吊装式新风机
	1、风量：2000m³/h，Pj=110Pa，三级过滤；                                                                            2、换气次数≥5次/h; 采用全热回收新风机，噪音≤45db;温度交换率（cooling60%,heating72%）；
3、焓交换率（cooling57%,heating67%），静压280pa,电气参数（220V 460w)风量可调三挡；                                                                          
4、需自带自动、手动、定时模式，自主感应室内空气质量调整电机运转速度来控制送排风量，响应时间≤10s。Co2浓度调整范围（350-600ppm)；                                                                                            5、温度显示范围：0-50摄氏度 CO2显示范围：350PPM-3000PPM 预热时间1分钟 响应时间小于等于10秒；
	套
	1 
	

	2
	控制器
	新风总控制器（86型调速型）
	套
	1 
	

	3
	新风、排风、排烟管
	镀锌钢板，0.7MM
	m2
	105 
	

	4
	出口帆布
	空调专用（纱3*3，厚0.6）
	m2
	12 
	

	5
	百叶风口
	ABS材质（现场定制600*600）
	套
	8 
	

	6
	弯头
	定制
	套
	8 
	

	7
	电源线缆
	RVV3*2.5mm2
	米
	100 
	

	
	机舱外防尘防潮系统
	
	
	

	1
	防潮工程
	机房防潮
	㎡
	704.3
	

	2
	防尘工程
	机房防尘
	㎡
	202
	

	3
	开孔、开槽工程
	机房开孔、开槽
	项
	1
	

	3.17
	内外网及设备网系统
	

	
	内外网及设备网
	
	
	

	1
	云管平台网络转换系统
	1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；
2、10GE光端口数量≥48个，40GE/100G光端口数量≥6个；
3、CPU、LSW均为国产自研芯片；
4、支持电源1+1备份，风扇3+1备份；
5、支持前后、后前风道；
6、支持M-LAG技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）；
	套
	2
	

	2
	专线网络转换系统
	1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps；
2、配置千兆电口≥48个，配置万兆光口≥4个；
3、支持MAC地址规格≥32K，支持ARP表项规格≥4K；
4、静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议；
5、支持ERPS以太环保护协议；
6、支持堆叠；
7、支持纵向虚拟化，作为子节点零配置即插即用；
8、支持CPU黑名单、CPCAR、攻击溯源、MFF、DAI等安全功能；
	套
	1
	

	3
	万兆光模块
	光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)
	套
	72
	

	4
	40GE光模块
	40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+)
	套
	8
	

	
	设备跳纤工程
	
	
	

	1
	40G高速线缆
	QSFP+-40G-高速电缆-5m-(QSFP+38公)-(CC8P0.4黑(S))-(QSFP+38公)-室内用
	根
	3
	

	2
	10G高速线缆
	SFP+-10G-CU5M-高速电缆-5m-(SFP+20M)-(CC2P0.254黑)-(SFP+20M)-室内用阻燃低烟无卤
	根
	12
	

	3
	1转4 MPO线
	40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+)  MPO转LC线缆1.5米
	对
	72
	

	4
	跳线
	万兆多模LC-LC跳线20米
	对
	40
	

	5
	跳线
	万兆多模LC-LC跳线20米
	对
	173
	

	3.18
	网络安全系统服务
	

	1
	终端安全
	1、提供管理平台一套及2000个客户端授权，采用基因特征引擎、人工智能引擎、云查杀引擎、行为检测引擎等威胁检测引擎，帮助用户快速掌控全网终端安全状态，快速处置安全问题，有效保障全网终端安全。
2、病毒实时防御支持ARP防御、勒索行为防御、勒索诱捕、挖矿防御和内存防御
3、安全巡检支持病毒巡检、漏洞巡检、基线巡检、弱口令扫描、终端发现、安全通知和文件分发
4、具备外设管控能力，支持对终端各种外设（USB存储、光驱、USB外置网卡、无线网卡、蓝牙、手机、平板等）、接口（USB接口、串口、并口、1394、PCMIA）设置使用权限，支持添加外设和端口黑白名单例外
5、勒索病毒诱捕。支持监控诱饵文件，诱饵文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或加密操作时进行拦截。支持检测和拦截删除磁盘卷影、关闭自动修复、删除备份编录等勒索病毒常见危险行为。
6、集中统一管理能力。支持对Windows、国产操作系统、国产CPU等异构客户端的集中统一管理。
7、备基因特征、人工智能、行为分析、云查杀多种引擎，且多引擎可自定义配置，Windows/Linux/国产等操作系统均支持多引擎配置，未嵌入任何国外第三方杀毒引擎。
▲8、提供远程协助功能，辅助远程解决主机故障，开启远程协助不需要安装额外软件，管理员通过浏览器即可使用，支持设置运维模式自动应答与询问模式用户响应两种模式。（提供产品功能截图并加盖投标人公章）
	套
	1
	

	2
	安全运营
	提供多维态势感知、流量安全监测、日志采集分析、告警分析与处置等服务，构建本地安全运营体系。
	套
	1
	

	3.19
	三期多媒体会议系统
	

	
	报告厅
	
	
	

	1
	槽式电缆桥架300*100
	1、名称:槽式电缆桥架300*100;
2、型号:XQJ-C-(200+100)*200;
	m
	50
	

	2
	动力电缆YJV- 0.6/1Kv－4*16+1*10
	1、名称:动力电缆YJV- 0.6/1Kv－4*16+1*10;
	m
	100
	

	3
	机柜
	1、42U机柜，600*800*2055mm
2、8位10APDU排插×1、机柜托盘固定板×3、散热风扇2组、重载支脚×4、螺钉螺母×40、内六角扳手×1
	套
	1
	

	4
	空开
	1、名称:空开;
2、规格:63A;
	套
	1
	

	5
	HDMI线材
	1、分辨率:3840*2160，60Hz;
2、屏蔽:铝箔+编织+地线;
3、外被:PVC;
4、线芯:镀锡铜;
5、支持HDMI 2.0版本
6、HDMI头大小:20*26*10.5mm，线径：7.3mm;
7、规格:长度20米;
8、部位:连接HDMI接口信号源到HDMI接口显示设备、矩阵等设备;
	根
	1
	

	
	40人会议室相关辅助设备材料
	
	
	

	1
	六类非屏蔽低烟无卤双绞线UTP CAT6
	1、名称:六类非屏蔽低烟无卤双绞线;
2、规格:UTP CAT6;
	m
	195
	

	2
	电源线BV6
	1、名称:电源线BV6
2、质量要求: 国标环保 ;
	m
	300
	

	3
	HDMI线材
	1、分辨率:3840*2160，60Hz;
2、屏蔽:铝箔+编织+地线;
3、外被:PVC;
4、线芯:镀锡铜;
5、支持HDMI 2.0版本
6、HDMI头大小:20*26*10.5mm，线径：7.3mm;
7、规格:长度20米;
8、部位:连接HDMI接口信号源到HDMI接口显示设备、矩阵等设备;
	条
	2
	

	
	32人会议室相关辅助设备材料
	
	
	

	1
	HDMI线材
	1、分辨率:3840*2160，60Hz;
2、屏蔽:铝箔+编织+地线;
3、外被:PVC;
4、线芯:镀锡铜;
5、支持HDMI 2.0版本
6、HDMI头大小:20*26*10.5mm，线径：7.3mm;
7、规格:长度15米;
8、部位:连接HDMI接口信号源到HDMI接口显示设备、矩阵等设备;
	条
	2
	

	2
	信息系统集成费
	此费用包括对 集成系统的方案设计、设备采购、安装上架、系统配置、数据初始化、关联系统集成、联试联调、培训、试运行、交付等所需的全部费用
	项
	1
	

	四
	手术室医疗信息化软件（软件定制化开发及接口服务）
	
	
	

	4.1
	HIS系统与数字化手术室相关接口服务
	
	
	

	1
	院前急救
	中间库_病种分组hstf_mid_disease_group
	项
	1
	

	2
	
	中间库_病案首页hstf_mid_medicrec_page
	项
	1
	

	3
	
	中间库_医保付费明细hstf_mid_inspay_detail
	项
	1
	

	4
	
	drg分组明细hstf_mid_drgfz_detail
	项
	1
	

	5
	导航系统
	D1初诊主流程    视图：D1_first_visit
	项
	1
	

	6
	
	D2检查主流程  视图：D2_check
	项
	1
	

	7
	
	D3检验主流程  视图：D3_inspection
	项
	1
	

	8
	
	D4取药主流程    视图：D4_take_medicine
	项
	1
	

	9
	
	D5治疗主流程    视图：D5_treatment
	项
	1
	

	10
	
	D6住院主流程    视图：D6_in_hospital
	项
	1
	

	11
	
	排队叫号模型表
	项
	1
	

	12
	
	患者检查申请单已缴费信息接口
	项
	1
	

	13
	
	患者检验项目申请单已缴费信息接口
	项
	1
	

	14
	
	患者处方取药信息汇总接口
	项
	1
	

	15
	
	患者挂号就诊时间段与数据接口
	项
	1
	

	16
	
	患者基本信息数据接口
	项
	1
	

	17
	发药机、手术室接口
	门诊药房自动发药机
	药品基本信息
	项
	1
	

	18
	
	
	处方信息
	项
	1
	

	19
	
	
	前台发药寻筐亮灯信息
	项
	1
	

	20
	
	
	确认发药信息
	项
	1
	

	21
	
	
	上屏信息显示
	项
	1
	

	22
	
	
	回传设备出药追溯码对应处方药品信息接口
	项
	1
	

	23
	
	
	报道接口
	项
	1
	

	24
	
	
	追溯码获取药品信息
	项
	1
	

	25
	
	
	医保药品追溯码信息上传数据接口
	项
	1
	

	26
	
	
	门诊患者处方缴费信息接口
	项
	1
	

	27
	
	
	发药信息核对与回写接口
	项
	1
	

	28
	
	
	药品破损报损回写接口
	项
	1
	

	29
	
	
	处方退药执行回写接口
	项
	1
	

	30
	
	
	处方调配完成回写接口
	项
	1
	

	31
	
	
	已缴费处方队列查询接口
	项
	1
	

	32
	
	
	处方修改同步接口
	项
	1
	

	33
	
	
	门诊药房实时库存查询接口
	项
	1
	

	34
	
	
	发药操作日志回传接口
	项
	1
	

	35
	
	住院中心药房分包机
	住院药房口服药摆药数据接口
	项
	1
	

	36
	
	
	药品字典
	项
	1
	

	37
	
	
	移动护理接口
	项
	1
	

	38
	
	
	患者摆药单接口（按个人）
	项
	1
	

	39
	
	
	患者摆药单接口（按科室病区）
	项
	1
	

	40
	
	
	医院药品分装单位转换接口
	项
	1
	

	41
	
	
	患者住院信息接口
	项
	1
	

	42
	
	
	病区科室字典
	项
	1
	

	43
	
	
	医护人员字典
	项
	1
	

	44
	
	
	医嘱频次字典
	项
	1
	

	45
	
	
	中心药房实时库存查询
	项
	1
	

	46
	
	
	医嘱变更同步接口
	项
	1
	

	47
	
	
	医嘱停药同步接口
	项
	1
	

	48
	
	
	患者出院自动终止医嘱接口
	项
	1
	

	49
	
	
	摆药分包完成状态回写
	项
	1
	

	50
	
	
	药品拆零出库回写接口
	项
	1
	

	51
	
	
	摆药任务作废回写
	项
	1
	

	52
	
	
	退药入库回写接口
	项
	1
	

	53
	
	数字一体化手术室系统
	his对接
	项
	1
	

	54
	
	
	医院手术操作字典信息接口
	项
	1
	

	55
	
	
	医院手术室信息接口
	项
	1
	

	56
	
	
	医院手术医时字典接口
	项
	1
	

	57
	
	
	医院麻醉药品信息接口
	项
	1
	

	58
	
	
	医院医生手术权限信息接口
	项
	1
	

	59
	
	
	患者手术申请信息接口
	项
	1
	

	60
	
	
	患者手术用药单信息接口
	项
	1
	

	61
	
	
	患者基本信息接口
	项
	1
	

	62
	
	
	患者医嘱信息接口
	项
	1
	

	63
	
	
	患者既往病历信息接口
	项
	1
	

	64
	
	
	患者检查信息查询接口
	项
	1
	

	65
	
	
	患者检验信息查询接口
	项
	1
	

	66
	
	
	手术操作信息以及过程信息回写接口
	项
	1
	

	67
	
	重症监护系统
	获取常规基础数据
	项
	1
	

	68
	
	
	获取科室信息
	项
	1
	

	69
	
	
	获取人员信息（医生、护士）
	项
	1
	

	70
	
	
	获取科室床位信息
	项
	1
	

	71
	
	
	在科病人查询
	项
	1
	

	72
	
	
	病人信息
	项
	1
	

	73
	
	
	住院信息
	项
	1
	

	74
	
	
	检查信息调取模块
	项
	1
	

	75
	
	
	检验信息调取模块
	项
	1
	

	76
	
	
	医嘱信息调取模块
	项
	1
	

	77
	
	
	医嘱执行信息调取模块
	项
	1
	

	78
	
	
	统一身份认证账号读取
	项
	1
	

	79
	
	
	HIS 长期 + 临时医嘱实时下发、医嘱修改与作废消息
	项
	1
	

	80
	
	
	危重病情、并发症、机械通气时长、抢救记录同步至住院病案
	项
	1
	

	81
	
	
	医保目录、血库库存、既往病程记录
	项
	1
	

	82
	
	
	患者转入预告、出院终止信息读取
	项
	1
	

	83
	
	手麻系统
	获取手术申请信息
	项
	1
	

	84
	
	
	手术取消接口
	项
	1
	

	85
	
	
	获取手术项目字典
	项
	1
	

	86
	
	
	获取诊断字典
	项
	1
	

	87
	
	
	回传手术排台信息
	项
	1
	

	88
	
	
	病人基本信息
	项
	1
	

	89
	
	
	病人住院信息
	项
	1
	

	90
	
	
	科室字典
	项
	1
	

	91
	
	
	人员字典
	项
	1
	

	92
	
	
	药品字典
	项
	1
	

	93
	
	
	获取计费类型
	项
	1
	

	94
	
	
	计费回传
	项
	1
	

	95
	
	
	手术信息回传
	项
	1
	

	96
	
	
	获取患者传染病信息
	项
	1
	

	97
	
	
	传染病标识状态回传
	项
	1
	

	98
	
	
	传染病预警信息推送
	项
	1
	

	99
	
	
	传染病类别字典获取
	项
	1
	

	100
	
	
	手术信息回传接口
	项
	1
	

	101
	
	
	麻醉信息回传接口
	项
	1
	

	102
	
	
	手术助手信息回传接口
	项
	1
	

	103
	
	
	手术开始时间、结束时间、手术过程信息回传接口
	项
	1
	

	104
	
	
	手术麻醉开始时间、结束数据、麻醉医生等信息回传接口
	项
	1
	

	105
	
	
	患者诊断信息查询接口
	项
	1
	

	106
	
	
	患者手术申请操作信息回传接口
	项
	1
	

	107
	
	
	患者既往病历信息获取接口
	项
	1
	

	108
	
	
	患者所在病区获取接口
	项
	1
	

	109
	
	
	床位信息、患者转运预告、单点登录账号同步接口
	项
	1
	

	110
	
	
	收费价格目录、药房库存查询接口
	项
	1
	

	111
	
	
	术中用药、耗材、输血执行记录回写接口
	项
	1
	

	112
	
	
	切口分级、不良事件、院感数据上报接口
	项
	1
	

	113
	
	
	手术排班结果回传接口
	项
	1
	

	114
	
	
	手术时长、出血量、输血量、术中并发症、手术切口分级回写到病案首页接口
	项
	1
	

	115
	
	
	手术改期 / 取消回写接口
	项
	1
	

	116
	
	
	麻醉药品领用记录、使用明细、剩余药品退回药房记录同步接口
	项
	1
	

	117
	
	
	麻精药品权限字典、药品批号、库房台账信息同步接口
	项
	1
	

	118
	
	
	患者入手术室接收确认回写接口
	项
	1
	

	119
	静配中心
	住院/门诊患者信息（v_pivas_pat_info）
	项
	1
	

	120
	
	住院医嘱/门诊处方信息（v_pivas_order_info）
	项
	1
	

	121
	
	住院/门诊费用信息（v_pivas_cost_info）
	项
	1
	

	122
	
	用法信息（v_pivas_usage_info）
	项
	1
	

	123
	
	频次信息（v_pivas_frequency_info）
	项
	1
	

	124
	
	药品信息（v_pivas_drug_info）
	项
	1
	

	125
	
	科室信息（v_pivas_dept_info）
	项
	1
	

	126
	
	收取静配费（v_charge_submit）
	项
	1
	

	127
	
	患者已缴费信息查询接口
	项
	1
	

	128
	
	静配状态信息回传接口
	项
	1
	

	129
	
	人员信息接口
	项
	1
	

	130
	
	病区获取接口
	项
	1
	

	131
	
	校验核对接口
	项
	1
	

	132
	
	药品基础字典同步接口
	项
	1
	

	133
	
	长期静脉医嘱实时推送接口
	项
	1
	

	134
	
	临时静脉医嘱推送接口
	项
	1
	

	135
	
	医嘱变更同步接口
	项
	1
	

	136
	
	摆药确认状态回写接口
	项
	1
	

	137
	
	药品退药回写接口
	项
	1
	

	138
	
	药品消耗出库回写接口
	项
	1
	

	139
	
	医嘱作废 / 取消接口
	项
	1
	

	140
	
	出院患者医嘱自动终止接口
	项
	1
	

	141
	
	输液药品费用自动记账接口
	项
	1
	

	142
	
	退药费用冲减接口
	项
	1
	

	143
	
	手术患者术前临时用药接口 
	项
	1
	

	144
	
	输液不良反应上报接口
	项
	1
	

	145
	
	静脉用药病案数据推送接口
	项
	1
	

	146
	医护信息系统
	排队叫号系统
	获取HIS服务器系统时间接口名称:GetServerDateTime
	项
	1
	

	147
	
	
	获取所有科室信息接口名称:GetAllDepartment
	项
	1
	

	148
	
	
	获取所有门诊挂号类别信息接口名称:GetAllTriageType
	项
	1
	

	149
	
	
	获取最新更新的门诊挂号病人信息接口名称:GetUpdatedTriagePatient
	项
	1
	

	150
	
	
	获取医护人员照片信息接口名称:GetTriagePhoto
	项
	1
	

	151
	
	
	获取医生排班信息接口名称:GetDoctorSchedule
	项
	1
	

	152
	
	
	获取排班排次信息接口名称: GetDoctorScheduleTime
	项
	1
	

	153
	
	
	医生坐诊信息接口
	项
	1
	

	154
	
	
	医生停诊信息接口
	项
	1
	

	155
	
	
	医生二次呼叫接口
	项
	1
	

	156
	
	
	重新加号接口
	项
	1
	

	157
	
	
	数据更新接口
	项
	1
	

	158
	
	医护对讲系统、无线输液系统、ICU探视系统
	获取最新更新的在院患者信息接口：GetAllInpatient
	项
	1
	

	159
	
	
	获取所有病区信息接口名称：GetAllWardZone
	项
	1
	

	160
	
	
	获取所有医生信息接口：GetAllDoctor
	项
	1
	

	161
	
	
	获取所有护士信息接口名称：GetAllNurse
	项
	1
	

	162
	
	
	获取最新更新的在院患者附加信息接口名称：GetAllInpatientExt
	项
	1
	

	163
	
	
	获取在院病人药单信息接口名称：GetInpatientMedicine
	项
	1
	

	164
	
	
	获取在院病人日费用清单接口名称：GetInpatientDailyCost
	项
	1
	

	165
	
	
	获取在院病人总费用清单接口名称：GetInpatientTotalCost
	项
	1
	

	166
	
	
	获取住院部统计信息接口名称：GetZoneStatsInfo
	项
	1
	

	167
	
	
	获取患者手术信息接口名称：GetOperationInfo
	项
	1
	

	168
	
	
	获取在院床位信息接口名称：GetAllWardBed
	项
	1
	

	169
	
	
	获取住院患者联系人信息接口名称：GetAllInpatientContact
	项
	1
	

	170
	
	
	获取探视预约信息接口名称：GetAllVisitAppointment
	项
	1
	

	171
	
	
	获取患者检查报告接口名称：GetExamReport
	项
	1
	

	172
	
	
	获取患者检验报告接口名称：GetTestReport
	项
	1
	

	173
	
	
	获取检验报告详情接口名称：GetTestReportDetail
	项
	1
	

	174
	
	
	获取患者医嘱信息接口名称：GetInpatientOrder
	项
	1
	

	175
	
	
	获取患者医嘱执行情况信息接口名称：GetInpatientOrderExec
	项
	1
	

	176
	
	
	患者基本信息接口
	项
	1
	

	177
	
	
	患者建档信息更新接口
	项
	1
	

	178
	
	
	患者呼叫信息回写接口
	项
	1
	

	179
	院前急救
	获取医护人员信息
	项
	1
	

	180
	
	获取可挂号医生信息
	项
	1
	

	181
	
	院前分诊及自动建档挂号
	项
	1
	

	182
	
	查询病历
	项
	1
	

	183
	
	获取基础字典
	项
	1
	

	184
	
	推送诊断
	项
	1
	

	185
	
	删除诊断
	项
	1
	

	186
	
	获取药品
	项
	1
	

	187
	
	推送用药
	项
	1
	

	188
	
	获取诊疗项目
	项
	1
	

	189
	
	推送诊疗
	项
	1
	

	190
	
	获取检查项目
	项
	1
	

	191
	
	检查申请
	项
	1
	

	192
	
	获取检验项目
	项
	1
	

	193
	
	检验申请
	项
	1
	

	194
	
	删除医嘱
	项
	1
	

	195
	
	获取待缴费单据列表
	项
	1
	

	196
	
	获取待缴费单据明细
	项
	1
	

	197
	
	创建支付订单
	项
	1
	

	198
	
	获取支付二维码
	项
	1
	

	199
	
	获取支付状态
	项
	1
	

	200
	
	获取发票链接
	项
	1
	

	201
	数字化手术室
	物联数字化手术室
	科室信息
	项
	1
	

	202
	
	
	手术科室人员信息
	项
	1
	

	203
	
	
	手术室信息
	项
	1
	

	204
	
	
	手术排程数据信息
	项
	1
	

	205
	
	
	手术申请接口
	项
	1
	

	206
	
	
	手术麻醉信息回写接口
	项
	1
	

	207
	
	
	患者医嘱信息获取接口
	项
	1
	

	208
	
	高端数字化手术室
	手术预约信息
	项
	1
	

	209
	
	
	科室信息
	项
	1
	

	210
	
	
	手术科室人员信息
	项
	1
	

	211
	
	
	患者基本信息
	项
	1
	

	212
	
	
	患者手术记录信息
	项
	1
	

	213
	
	
	患者手术信息回传
	项
	1
	

	214
	
	
	手术室房间号信息接口
	项
	1
	

	215
	
	
	手术操作信息字典
	项
	1
	

	216
	
	
	患者诊断信息接口
	项
	1
	

	217
	
	
	手术操作权限信息接口
	项
	1
	

	218
	
	
	手术管理信息接口
	项
	1
	

	219
	
	
	麻醉方式数据接口
	项
	1
	

	220
	手术室智慧平台
	获取手术申请信息
	项
	1
	

	221
	
	手术取消接口
	项
	1
	

	222
	
	获取手术项目字典
	项
	1
	

	223
	
	输血接口
	项
	1
	

	224
	
	回传手术排台信息
	项
	1
	

	225
	
	实时获取病理申请单
	项
	1
	

	226
	
	新增标本信息
	项
	1
	

	227
	
	病理标本状态
	项
	1
	

	228
	
	实时推送病理报告
	项
	1
	

	229
	
	科室字典
	项
	1
	

	230
	
	人员字典
	项
	1
	

	231
	
	药品字典
	项
	1
	

	232
	
	医用耗材字典
	项
	1
	

	233
	
	疾病诊断字典
	项
	1
	

	234
	
	手术操作字典
	项
	1
	

	235
	
	获取计费类型
	项
	1
	

	236
	
	新增手术转运消息
	项
	1
	

	237
	
	手术转运消息确认
	项
	1
	

	238
	
	手术术中状态实时推送接口
	项
	1
	

	239
	
	麻醉执行记录回写接口
	项
	1
	

	240
	
	术前医嘱读取接口
	项
	1
	

	241
	
	在院患者实时信息接口
	项
	1
	

	242
	
	患者费用状态查询接口
	项
	1
	

	243
	
	手术用药记录回写接口
	项
	1
	

	244
	
	HIS 费用项目对照查询
	项
	1
	

	245
	
	手术诊疗费用自动记账接口
	项
	1
	

	246
	
	医用耗材费用记账接口
	项
	1
	

	247
	
	术前 HIS 诊断读取接口
	项
	1
	

	248
	
	药品费用记账接口
	项
	1
	

	249
	
	费用退费申请回写接口
	项
	1
	

	250
	
	手术耗材使用记录回写接口
	项
	1
	

	251
	
	输血记录回写接口
	项
	1
	

	252
	
	手术总结记录推送接口
	项
	1
	

	253
	
	术中抢救事件回写接口
	项
	1
	

	254
	
	手术申请取消 / 改期回写接口
	项
	1
	

	255
	
	手术排班结果回写接口
	项
	1
	

	4.2
	物联网手术室集中管理系统-定制开发
	
	
	

	1
	视频调度模块
	管理系统配置数据
	项
	1
	

	2
	
	用户权限管理
	项
	1
	

	3
	
	基础数据管理
	项
	1
	

	4
	
	设备侦测
	项
	1
	

	5
	
	角色权限管理
	项
	1
	

	6
	
	手术资料的分类管理
	项
	1
	

	7
	
	实时视频流接入
	项
	1
	

	8
	
	视频分发管理
	项
	1
	

	9
	
	视频流转发服务
	项
	1
	

	10
	
	示教直播管理
	项
	1
	

	11
	
	SDK接口
	项
	1
	

	12
	
	引用外部流媒体平台的接口数据
	项
	1
	

	13
	
	维护用户权限数据文件
	项
	1
	

	14
	
	维护设备信息数据文件
	项
	1
	

	15
	视频服务平台软件
	直播请求的接收和映射处理
	项
	1
	

	16
	
	录制请求的接收和映射处理
	项
	1
	

	17
	
	视频流重建服务
	项
	1
	

	18
	
	视频流切片服务TS
	项
	1
	

	19
	
	视频流协议转换
	项
	1
	

	20
	
	视频文件的打包和指定格式封装，文件属性，封装格式分类存储
	项
	1
	

	21
	
	快照文件的分级存储，文件映射
	项
	1
	

	22
	
	录像存储管理，维护录像存储数据文件
	项
	1
	

	23
	
	并发直播控制，查询当前直播并发状态
	项
	1
	

	24
	
	快照分类管理，查询快照分类树
	项
	1
	

	25
	
	转码服务管理，配置转码模板参数
	项
	1
	

	26
	
	录制服务管理，查询录制服务运行状态，控制录制启停
	项
	1
	

	27
	
	视频打包存储，配置视频分段打包规则
	项
	1
	

	28
	
	影像封存管理，执行影像数据归档封存操作
	项
	1
	

	29
	数字化手术室管理平台软件
	院区管理，对于院区的增删改查
	项
	1
	

	30
	
	科室管理，医院科室录入，增删改查
	项
	1
	

	31
	
	手术间管理，增删改查
	项
	1
	

	32
	
	区域管理，适应医院手术部分区管理
	项
	1
	

	33
	
	用户管理，用户增删改查
	项
	1
	

	34
	
	职位管理，职位与审核流匹配
	项
	1
	

	35
	
	设备型号管理，型号字典
	项
	1
	

	36
	
	SDK厂商管理，区分厂商，兼容不同厂商的硬件设备
	项
	1
	

	37
	
	数字化系统中的设备数据分类存储，可视化管理
	项
	1
	

	38
	
	手术直播，网页直播管控
	项
	1
	

	39
	
	我的手术，云端手术视频的可视化管理
	项
	1
	

	40
	
	手术上传，第三方手术资源的上传管理
	项
	1
	

	41
	
	视频发布管理，发布设置
	项
	1
	

	42
	
	手术内容的审查流程及状态记录存储
	项
	1
	

	43
	
	第三方上传手术内容的流程审查状态记录存储
	项
	1
	

	44
	
	背景音乐合规审核状态记录存储
	项
	1
	

	45
	
	开放直播，无账号观看人员观看功能
	项
	1
	

	46
	
	角色对应权限分配及状态记录和存储
	项
	1
	

	47
	
	直播服务
	项
	1
	

	48
	
	服务监控-CPU使用率，系统使用率，用户使用率
	项
	1
	

	49
	
	客户端静默升级管理，APP上传，比对，下发
	项
	1
	

	50
	
	客制化信息管理，LOGO，版本，名称，数据库，客户端LOGO定制
	项
	1
	

	51
	
	呼叫模版管理，呼叫患者家属到谈话间的样式管理
	项
	1
	

	52
	
	视频管理-视频存储，文件组织
	项
	1
	

	53
	
	节目管理，节目上传，文件管理
	项
	1
	

	54
	
	视频流转发映射管理，对"设备"与"视频流"之间的映射关系进行新增、修改、删除、查询
	项
	1
	

	55
	
	维护直播与点播的协同配置数据
	项
	1
	

	56
	
	维护视频质量参数配置
	项
	1
	

	57
	
	下载管理
	项
	1
	

	58
	
	日志审计
	项
	1
	

	59
	
	播放器配置，设置播放器默认参数（音量/画质）
	项
	1
	

	60
	
	权限发布控制，下发用户权限配置至终端
	项
	1
	

	61
	
	分类发布管理，发布/撤销分类可见权限
	项
	1
	

	62
	
	全院直播控制，发起全院直播推流指令
	项
	1
	

	63
	
	磁盘容量预警，查询磁盘容量告警阈值状态
	项
	1
	

	64
	
	网络可用性状态告警，接收/查询网络中断告警信息
	项
	1
	

	65
	
	第三方视频管理，接入/断开第三方视频源
	项
	1
	

	66
	
	患者情绪节目，配置患者情绪安抚节目列表
	项
	1
	

	67
	
	音乐节目管理，传/删除音乐节目文件
	项
	1
	

	68
	
	同步录制控制，发同步录制启动/停止指令
	项
	1
	

	69
	
	实时快照管理，抓取并保存实时视频快照
	项
	1
	

	70
	
	登录日志记录，记录用户登录成功/失败日志
	项
	1
	

	71
	
	操作日志记录，记录用户关键操作行为日志
	项
	1
	

	72
	系统运维
	菜单模块配置
	项
	1
	

	73
	
	字典管理
	项
	1
	

	74
	
	参数配置-软件外观配置（皮肤样式）
	项
	1
	

	75
	
	参数配置-密码初始化配置
	项
	1
	

	76
	
	参数配置-注册功能配置
	项
	1
	

	77
	
	运维参数-模块权限
	项
	1
	

	78
	
	运维参数-访问权限
	项
	1
	

	79
	
	运维参数-设备使用权限
	项
	1
	

	80
	
	运维参数-文件服务器地址可配-外接NAS
	项
	1
	

	81
	
	运维参数-审核流程配置
	项
	1
	

	82
	
	运维参数-授权校验
	项
	1
	

	83
	
	运维参数-流媒体切片时间
	项
	1
	

	84
	
	运维参数-流媒体异常时间
	项
	1
	

	85
	
	运维参数-音乐上传限制
	项
	1
	

	86
	
	运维参数-客户端模块配置
	项
	1
	

	87
	
	系统通知公告
	项
	1
	

	88
	
	第三方信息系统配置
	项
	1
	

	89
	视频会议
	维护并发点位数据文件
	项
	1
	

	90
	
	维护讨论组数据文件
	项
	1
	

	91
	
	音频环境音降噪-电刀，监护仪，骨钻，维护降噪配置数据
	项
	1
	

	92
	
	发送实时通知
	项
	1
	

	93
	
	维护MIC数据文件
	项
	1
	

	94
	
	下发音量控制指令
	项
	1
	

	95
	
	引用外部通道接口
	项
	1
	

	96
	
	即时信息管理，维护即时信息数据文件
	项
	1
	

	97
	
	音画同步，输出同步质量检测报告
	项
	1
	

	98
	外部接口SDK
	给第三方系统调用的SDK（REST API）
	登录鉴权接口，提供第三方系统登录鉴权接口
	项
	1
	

	99
	
	
	手术直播列表查询接口
	项
	1
	

	100
	
	
	手术直播详情查询接口
	项
	1
	

	101
	
	
	手术点播列表查询接口
	项
	1
	

	102
	
	
	手术点播详情查询接口
	项
	1
	

	103
	
	
	流媒体-开始直播接口
	项
	1
	

	104
	
	
	流媒体-停止直播接口
	项
	1
	

	105
	
	
	流媒体-开始录制接口
	项
	1
	

	106
	
	
	流媒体-停止录制接口
	项
	1
	

	107
	
	
	流媒体-上传通知接口
	项
	1
	

	108
	
	
	流媒体-视频剪辑接口
	项
	1
	

	109
	
	
	流媒体-录制停止回调接口
	项
	1
	

	110
	
	
	流媒体-上传通知回调接口
	项
	1
	

	111
	
	
	流媒体-剪辑文件通知回调接口
	项
	1
	

	112
	
	
	用户信息查询接口
	项
	1
	

	113
	接口对接程序软件
	接口对接程序软件
	排班数据主动拉取控制，主动拉取HIS系统排班数据接口
	项
	1
	

	114
	
	
	排班数据清洗控制
	项
	1
	

	115
	
	
	排班数据定时功能
	项
	1
	

	116
	
	
	排班数据被动推送控制，接收排班系统主动推送数据接口
	项
	1
	

	117
	
	
	WebService对接
	项
	1
	

	118
	
	
	数据库视图对接
	项
	1
	

	119
	
	
	HIS系统对接
	项
	1
	

	120
	
	
	手麻系统对接
	项
	1
	

	五
	手术室智能化信息系统
	
	
	

	5.1
	综合布线
	
	
	

	1 
	分光器
	盒式光分路器2:16/SC
	台
	8
	

	2 
	8口语音
	1、WAN口:不低于1路10G-EPON光口；
2、LAN口:不低于GE*8；不低于8路语音；支持WiFi；≥1路USB3.0接口；≥3根外置全向天线;
3、语音功能：支持三方通话、呼叫前传、呼叫等待、来电显示等功能；支持SIP、H.248及IMS-SIP语音协议；支持G.711、G.722、G.723、G.729语音编解码。
	台
	27
	

	3 
	48芯光纤配线架
	1、光纤配线架; 
2、48芯模块式光纤配线箱 单模满配;
	台
	5
	

	4 
	48口光纤理线架
	1.名称:48口光纤理线架;
2.安装方式:机柜内安装;
	台
	5
	

	5 
	42U机柜
	名称：42U网孔门落地机柜
承重：静态≥1000KG
前后门材质：前单开网孔门，后网孔门，冷轧板 T=1.2
侧门材质：冷轧板 T=1.0
门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.0（框架）
左右支架：冷轧板 T=2.0
横梁：冷轧板 T=1.4
滚轮：支持，4个
脚撑：支持，4个
风扇：2
	台
	5
	

	6 
	27U机柜
	名称：27U网孔门落地机柜
承重：静态≥500KG
前后门材质： 
前单开网孔门 ，后钣金门 ，冷轧板 T =0.8
门开孔率：无
侧门材质：冷轧板 T=0.8
门框左右立柱材质：冷轧板 T=0.8
左右支架：冷轧板 T=1.2
横梁：冷轧板 T=1.2
滚轮：支持，4个
脚撑：支持，4个
风扇：2个220V风扇
	台
	17
	

	7 
	24口光纤配线架
	1、名称:光纤配线架; 
2、规格、型号:24芯模块式光纤配线箱 单模满配;
	台
	18
	

	8 
	24口网络配线架
	1.名称:24口配线线架;
2.安装方式:机柜内安装;
	台
	73
	

	9 
	24口网络理线器
	1 、依据标准 : GB/T 3047.2 、 GB/T 4054
2 、开放的操作空间,手可以进入到线环内部进行理线,操作很方便
3 、带圆弧的线环设计,更好的保护人手和线缆
4 、架体选用优质冷轧钢板制作,表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理
5 、盖板和线环选用优质 PC/ABS ,外形美观
6 、架体材料厚度 冷轧钢板≥ 1.2mm
	台
	73
	

	10 
	光网络单元系统（24端口）
	1.网络侧接口2个GPON接口、用户侧电接口24个GE口电口  
2.支持Type B和Type C保护 
3.支持流氓ONT检测和自律，环网检测，PPPoE仿真/DHCP仿真 
4.支持防DoS攻击/ARP防攻击 
5.支持MAC，802.1x等多种认证方式
	台
	38
	

	11 
	光网络单元系统（24端口 POE）
	1、网络侧接口1个GPON接口、用户侧GE电接口24个电口支持POE+，
2、单端口最大POE输出30W，整机POE输出370W
3、支持防DoS攻击/ARP防攻击
4、支持流氓ONT检测和自律，环网检测，PPPoE仿真/DHCP仿真
5、支持Type B保护
6、支持MAC，802.1x等多种认证方式
	台
	1
	

	12 
	光网络单元系统（8端口）
	1、网络侧接口2个GPON接口、用户侧接口8个GE口； 
2、设备支持最高温度55℃，最低温度-40℃；设备支持防雷能力6KV；  
3、支持Type B和Type C保护； 
4、支持MAC，802.1x等多种认证方式； 
5、支持流氓ONT检测和自律，环网检测，PPPoE仿真/DHCP仿真； 
6、支持MAC地址过滤/IP地址过滤 /URL过滤
	台
	3
	

	13 
	光网络单元系统（8端口 POE）
	1、网络侧接口2个GPON接口、用户侧接口8个GE口 
2、非凝结下，设备支持最高湿度95%，最低湿度5%  
3、单端口最大POE输出30W，整机POE输出120W 
4、MAC地址过滤/IP地址过滤 /URL过滤 
5、支持Type B和Type C保护 
6、支持流氓ONT检测和自律，环网检测，PPPoE仿真/DHCP仿真 
7、支持MAC，802.1x等多种认证方式
	台
	21
	

	14 
	单口电话插座
	1 、材料:面板材料为优质 PC
2 、面板规格为国际标准的 86*86mm ,外观为圆角造型
3 、面板装配彩色模块后能够通过透明防尘门了解模块的颜色,以在工作区通过模块的颜色来区分不同用途
4 、面板带有透明标签管理区域
5 、面板下部具有拆卸口,便于面框的拆卸,且不会损伤墙面
6、含模块，含一个86底盒
	个
	87
	

	15 
	单口网络插座
	1 、材料:面板材料为优质 PC
2 、面板规格为国际标准的 86*86mm ,外观为圆角造型
3 、面板装配彩色模块后能够通过透明防尘门了解模块的颜色,以在工作区通过模块的颜色来区分不同用途
4 、面板带有透明标签管理区域
5 、面板下部具有拆卸口,便于面框的拆卸,且不会损伤墙面
6、含模块，含一个86底盒
	个
	456
	

	16 
	双口网络面板插座
	1 、材料:面板材料为优质 PC
2 、面板规格为国际标准的 86*86mm ,外观为圆角造型
3 、面板装配彩色模块后能够通过透明防尘门了解模块的颜色,以在工作区通过模块的颜色来区分不同用途
4 、面板带有透明标签管理区域
5 、面板下部具有拆卸口,便于面框的拆卸,且不会损伤墙面
6、含模块，含一个86底盒
	个
	57
	

	17 
	外网无线AP
	1.支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作；
2.总空间流数≥4；整机速率≥2.9Gbps；
3.内置智能天线，可有效抑制干扰，提升信号质量；
4.接口≥1个10/100/1000Mbps自适应以太口；
5.为了保证信息业务安全可靠性，需要支持WPA3加密协议；
6.为了加快运维效率；需要满足支持Telemetry；
7.支持leader AP，无需WAC可小型组网；
	个
	24
	

	18 
	内网无线AP
	1.支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作；
2.总空间流数≥4；整机速率≥2.9Gbps；
3.内置智能天线，可有效抑制干扰，提升信号质量；
4.接口≥1个10/100/1000Mbps自适应以太口；
5.为了保证信息业务安全可靠性，需要支持WPA3加密协议；
6.为了加快运维效率；需要满足支持Telemetry；
7.支持leader AP，无需WAC可小型组网；
	个
	59
	

	5.2
	门禁系统
	
	
	

	1 
	一体式门禁主机
	1、设备采用嵌入式系统，7英寸IPS触摸显示屏，屏幕玻璃采用2.5D水滴屏工艺，屏幕流明度360cd/㎡，支持屏下刷卡功能，屏幕防暴等级IK04
2、设备200w像素双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率1920×1080。
3、设备支持比对结果语音提示：支持文字转语音功能（TTS）；用户可自定义识别结果语音提示；支持识别后按姓名播报提示语音；可以通过语音控制设备执行唤醒，呼叫，音量控制等操作；支持客户自定义设置待机界面、广告信息播放时间间隔、比对结果显示内容、识别主界面的功能控件。
4、设备本地人脸库存储容量≥50000张，本地卡存储容量≥50000张，本地出入记录存储容量≥50000条。
5、设备具有丰富的硬件接口，具备以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1；、USB、*1；喇叭扬声器；I/O输出*2；I/O输入*4；、PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1。
6、设备支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。
7、设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。
8、1.支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；2.人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；3.、人脸识别误识率0.01%的条件下，准确率99%；4.、人脸比对平均时间0.2s；5.支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸不能进行人脸识别。
9、支持在管理中心远程视频预览功能；支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统可视对讲功能；支持中心广播主机向设备广播喊话；
10、设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息；、远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。
11、设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能；、支持接入NVR设备，实现视频监控录像。
	套
	48
	

	2 
	一体式门禁电源
	输入电压：100-240VAC；
输出电压：12VDC；
输出电流：4.17A；
输出功率：50W；
支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池）；
工作温度：-10℃-+50℃；
工作湿度：＜95%；
	套
	48
	

	3 
	单门磁力锁
	1、锁体主体颜色为：氧化银； 
2、最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 
3、断电开锁，满足消防要求； 
4、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 
5、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 
6、工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA；
	套
	11
	

	4 
	配套支架（单门磁力锁）
	1、选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银； 
2、外壳处理：阳极硬化电镀处理； 
3、适用门型：木门、金属门； 
4、开门方式：90度内开式门；
	套
	11
	

	5 
	双门磁力锁
	1、锁体主体颜色为：氧化银； 
2、最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 
3、断电开锁，满足消防要求； 
4、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 
5、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 
6、工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA；
	套
	42
	

	6 
	配套支架（双门磁力锁）
	1、选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银； 
2、外壳处理：阳极硬化电镀处理； 
3、适用门型：木门、金属门； 
4、开门方式：90度内开式门；
	台
	42
	

	7 
	发卡/人脸器
	1、≥3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480；
2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；
3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）；
4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；
5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；
6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）；
	台
	1
	

	8 
	门禁卡片
	卡片类型：IC卡
符合标准：ISO14443 标准
卡片容量：1K byte
工作频率：13.56MHz
卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.9mm
主体材质：PVC
	张
	200
	

	9 
	开门按钮
	名称：开门按钮
结构：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
类型：适合埋入式电器盒使用；
尺寸：86*86mm；
主要功能：开门按钮
	套
	53
	

	10 
	可视对讲门禁室内机
	10.1英寸全数字触摸屏室内机
【技术参数】
1、外观特色：黑色塑料外壳，黑色钢化玻璃面板、窄边框全面屏
3、屏幕规格：≥10.1英寸彩色触摸TFT LCD，≥1024*600分辨率，电容式触摸屏
4、摄像头：无
5、通信方式：有线网络（10M/100M自适应以太网）
6、网络协议：TCP/IP、SIP2.0、RTSP、SNTP、SDK
7、防区及接口：8路有线防区
8、供电方式：【输入】私有PoE供电或DC12V供电；【输出】支持一路12V/200mA 供电输出用于为探测器供电（仅私有PoE供电时）
9、设备功耗：运行功耗≤6W，启动峰值功耗≤12W
【功能特性】
1、呼叫对讲：支持接听门口机呼叫并开锁，支持接听和呼叫中心管理机；
2、户户对讲：支持室内机之间的户户对讲和户内对讲，支持添加通讯录、通话记录查询；
3、消息记录：支持查看公告信息、访客留言、报警记录、抓拍记录；
4、预览开锁：支持主动查看门口机画面并与门口机发起对讲，可进行一键开门；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；
5、呼梯功能：可通过门口机对接联动梯控设备，支持室内机呼梯到对应楼层；
6、防区设置：支持紧急开关、门磁、烟感、主动红外、被动红外、气感、门铃等8个防区的个性化设置；
7、情景模式：支持设置在家、外出、睡眠等智慧安防模式，预设防区开关状态；
8、主副机管理：同一房号支持多台室内机，同户最多支持1主5副6台室内机；
9、自定义密码：支持用户自定义设置开门密码、布撤防密码、胁迫密码；

显示屏类型：TFT
显示屏尺寸：≥10.1英寸
显示屏分辨率：≥1024*600
是否支持触摸：支持
	套
	5
	

	11 
	可视门禁室内机壁挂支架
	名称：可视门禁室内机壁挂支架
安装方式：86底盒孔位安装
	套
	5
	

	12 
	可视对讲门禁室外机
	【技术参数】
外观特色：采用星空灰色塑料直角边框+玻璃面板设计
操作系统：Android或HarmonyoS操作系统
屏幕规格：≥7英寸触摸屏，≥1024*600分辨率
摄像头：  ≥400W(RGB)+200W(IR)高清双目摄像头、≥108°广角
操作方式：触控屏幕+触摸按键
认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号、身份证序列号）、密码、二维码（RGB摄像头识别）等多种认证，可外接1个RS485读卡器
人脸认证：设备采用深度学习算法和星光级图像传感器，无需白光补光，仍可在暗光或无光环境下稳定识别；识别距离：0.3~2.5m。人脸比对时间≤0.2s/人，人脸验证准确率≥99%，支持手机照片、视频防假，识别速度快，准确率高；
存储容量：本地支持20000个用户、20000人脸库、100000张卡
通信方式：有线网络（10M/100M/1000M自适应以太网）
硬件接口：RJ45*≥2（≥1个网口、≥1个模拟信号输入）、RS485*≥2、电锁接口*≥2（其中1路预留）、开门按钮*≥1、门磁输入*≥2（其中1路预留）、消防报警输入*≥1
安装方式：嵌入式预埋安装、壁挂明装
供电方式：DC 12V/2A（电源需另配）
设备功耗：≤15W
防护等级：IP65，室内外使用
【功能特性】
对讲功能：支持与室内机或中心管理机之间双向语音对讲，可直接接入半数字对讲系统，无需增加半数字转接模块；
APP云对讲：支持云社区接入，实现APP接听、对讲、开门等功能；
VOIP电话对讲：配合电话网关，支持通过云平台配置业主手机号(最多4个号码)，在室内机与 APP 无应答时，可拨打业主手机号；
主副门口机：支持1台主门口机带8台副门口机，满足一个单元多门口机场景；
门禁功能：可直接控制电锁，实现门禁管理，可定制扩展成双门控制；
视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264；可作为安防点 7×24 全天候预览、录像；
报警功能：设备具有消防报警输入联动门锁常开功能，设备具有防拆报警、门磁检测报警功能；
电梯联动：可与梯控设备对接，实现呼梯联动功能；
事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能；
单机使用：可本地录入人员信息，实现免平台、免中心管理；
Web管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作；
远程维护：支持中心远程升级，批量刷机；
	套
	5
	

	13 
	可视门禁室外机壁挂支架
	名称：可视门禁室外机壁挂支架
材质：96X3明装挂板
	套
	5
	

	14 
	可视门禁室外机电源
	12V门口机电源
支持短路、过负载、过电压保护
采用自然风冷冷却方式
经100%满载老化处理
最高可在70℃正常工作
高效率、长寿命、高可靠性
输出电压：12VDC
输入电压：220VAC 50Hz
输出电流：4.2A
纹波和噪声：<150mVpp
输出电压调整范围：11-13.5Vdc
	台
	5
	

	15 
	光网络单元系统（24端口）
	1.网络侧接口2个GPON接口、用户侧电接口24个GE口电口  
2.支持Type B和Type C保护 
3.支持流氓ONT检测和自律，环网检测，PPPoE仿真/DHCP仿真 
4.支持防DoS攻击/ARP防攻击 
5.支持MAC，802.1x等多种认证方式
	台
	3
	

	5.3
	手术室采集系统
	
	
	

	1 
	手术室采集终端
	1、具有≥400万像素CMOS传感器,靶面≥1/1.8" CMOS，含壁装支架。
2、最低照度彩色0.005、lx，黑白0.0005lx。
3、内置暖白光补光灯，补光距离60米。
4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，宽动态120dB用以适应不同监控环境。
5、信噪比不小于62dB。
6、支持越界侦测，区域入侵侦测。
7、在IE浏览器下具有感兴趣区域（ROI）设置选项，可分别在主，子码流上各设置≥4块感兴趣区域、≥6个图像质量等级，可开启/关闭智能后检索功能。
8、设备支持定时抓拍，报警抓拍，并将图片上传FTP,抓图的图片格式、分辨率、图片质量、时间间隔和报警抓怕图片数量可设。
9、设备支持走廊模式：支持实时图像画面90度旋转和宽高比调整。
10、当设备视频画面被遮盖时，可在客户端给出报警提示并上传中心。上传FTP、发送邮件及联动录像。
11、具有1个内置麦克风，可拾音.网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，音频：≥1个内置麦克风，1路输入（Line in），≥1路输出（Line out），报警：≥1路输入，≥1路输出
12、支持IP67防尘防水。
13、支持DC12V供电，支持防反接保护，PoE：802.3af，Class 3；且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
	个
	155
	

	2 
	网络单元系统（24端口）
	1、交换容量：≥336Gbps/≥3.36Tbps
2、包转发率：≥126Mpps
3、MAC地址容量：≥16K
4、VLAN容量：≥4K 
5、端口：24个100/1000Base-X SFP光口（8个Combo口）
6、4个10G/1G BASE-X SFP+万兆光口
7、含24个千兆光模块、4个万兆光模块
	台
	1
	

	3 
	16盘位128路网络视频录像机
	1、4U机架式16盘位网络硬盘录像机，1+1冗余电源
存储接口：≥24个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘，视频接口：≥4×HDMI，≥2×VGA，网络接口：≥4×RJ45 10/100/1000/2500Mbps自适应以太网电口；≥2×SFP千兆光口
报警接口：≥32路报警输入，≥16路报警输出，串行接口：≥1路RS-232接口，≥2路半双工RS-485接口，USB接口：≥2×USB2.0（前置），≥4×USB3.0（后置）  
扩展接口：≥1×eSATA
2、输入带宽：≥1280Mbps（开启RAID后为≥640Mbps） 
输出带宽：≥1024Mbps（开启RAID后为≥512Mbps）  
接入能力：≥128路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持32×1080P
显示能力：最大支持8K+4K+1080P三异源输出 或 3×4K+1080P四异源输出
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘
3、支持识别检测已知漏洞、XML内容格式、URL黑名单、报文格式合法性、SQL/XSS攻击、报文参数攻击、扫描器攻击，支持拦截攻击报文，对于网络端口扫描行为支持预警并自动封禁IP
4、支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR
	台
	1
	

	4 
	企业级硬盘
	8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
空气盘， CMR传统磁记录
传输速率≥215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
支持3年有限质保服务
适用海拔高度范围-305m至3050m
标称容量：8TB
外形规格：3.5-inch
接口类型：SATA
刻录技术：CMR
转速：≥5400RPM
缓存：≥256MB
最大读取速度：215MB/s
接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
平均读写功率（W）：5.3W
加载/卸载周期：600,000
MTBF：1,000,000
	个
	8
	

	5 
	企业硬盘30T
	1、企业级硬盘;
2、30TB,7200,3.5,SATA
	个
	20
	

	6 
	操作终端
	CPU：≥4核/≥2.5GHz）;
内存：≥16G DDR4 ≥3200;
SSD硬盘1：≥512G SATA SSD;
硬盘2：无HDD盘 ;
显卡：集显 ;
DVD光驱：DVD光驱 ;
电源：200W TFX ;
	台
	1
	

	7 
	视频展示终端
	≥27英寸展示终端（含支架，安装调试）
	台
	1
	

	8 
	网络单元系统(8端口 POE）
	轻网管千兆POE交换机（8千兆POE电+2千兆光）
提供8个千兆PoE电口，2个千兆光口。
支持IEEE 802.3at/af标准。
支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。
支持客户端管理。
支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理。
支持远程升级。
支持6 KV防浪涌（PoE口）。
支持PoE输出功率管理。
含2个千兆光模块
	台
	16
	

	9 
	光网络单元系统（24端口 POE）
	1、网络侧接口1个GPON接口、用户侧GE电接口24个电口支持POE+，
2、单端口最大POE输出30W，整机POE输出370W
3、支持防DoS攻击/ARP防攻击
4、支持流氓ONT检测和自律，环网检测，PPPoE仿真/DHCP仿真
5、支持Type B保护
6、支持MAC，802.1x等多种认证方式
	台
	8
	

	10 
	分光器
	盒式光分路器2:16/SC
	台
	3
	

	11 
	综合安防控制管理平台（数字化手术室）
	1、视频监控授权≥300路；
2、设备网络管理≥300路；
3、视频质量诊断授权≥300路
4、门禁管理授权≥150路
5、可视对讲授权≥500户
重点区域人员门禁管控
重点区域人员进出管控主要是在某些重点区域场景中，对人员的进出进行严格管控，包括多重认证、多门互锁、反潜回应用。
一、提供多重认证应用
设置为多重认证的门，需要认证分组内的成员按照一定的规则进行认证开门：
1、支持前端设备认证，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证开门；
2、支持前端设备认证+中心远程开门，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证后，中心操作人员可以直接远程开门或要求中心操作人员通过刷卡/指纹/人脸认证后远程开门；
3、支持前端设备认证+超级权限认证开门，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证后，再通过刷超级卡或输入超级密码认证后开门；
二、提供多门互锁应用
在配置为多门互锁的门中，最多只能开启一扇门，且其他门必须处于关闭状态时才能开启这扇门，支持单机多门互锁（单个控制器下门之间的互锁）和跨主机多门互锁（多个控制器下门之间的互锁）；
三、提供反潜回应用
反潜回是一种防尾随功能，要求持卡者从某个门刷卡进来就必须从某个门刷卡出去，刷卡记录必须一进一出严格对应。支持单机反潜回（单个控制器下门的反潜回）和跨主机反潜回（多个控制器下门的反潜回）。
【性能规格】
1、多重认证分组：单个门最多支持32个；
2、多门互锁：单个门禁控制器最多支持4门互锁；
3、反潜回：单个门禁控制器最多支持4个门反潜回；跨门禁控制器最多支持128个门反潜回。
智能监控：
一、人员管控应用以人脸技术为核心，通过前后端分析设备对人脸图片进行比对分析，实现人脸自动识别，以提供人员管控服务的能力。
1、支持配置重点目标识别、陌生人识别、高频目标、人体/车辆识别计划；
2、支持接收重点，目标、陌生人、高频目标、预警车辆目标比对事件，支持接收人脸、人体、车辆实时抓拍事件；
3、支持配置智能行为分析规则，实现行为分析事件的上报和联动报警；
二、人车智能检索应用以人脸技术、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备对人体、车辆抓拍图片进行分析，以提供智能检索服务的能力。
1、支持上传照片并分析照片中人车目标，可选定人脸、人体、车辆目标进行以图搜图；
2、支持人员、车辆运行轨迹展示；
3、支持上传两张人脸图片进行相似度比对；支持上传人脸照片，判断是否为内部人员；
三、实时视频/历史录像结构化分析：利旧已有视频资源，针对实时、历史视频数据进行智能结构化分析。
1、通过配置实时流分析任务完成视频流实时智能分析，包括重点目标、陌生人、高频目标、人体/车辆结构化、行为检测分析；
2、支持配置录像点位及目标时段，对录像码流中的人、车数据进行结构化录像码流分析，实现智能分析事件快速查询。
可视对讲管理：
一、提供可视对讲权限管理应用
1、支持按组织、人员维度配置门口机和围墙机权限；
2、支持权限下发，包括卡片、指纹、人脸权限的增量下发及初始化下发；
3、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物信息；
4、支持按门口机、围墙机、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息；
二、提供呼叫对讲应用
1、支持门口机到室内机、门口机到管理机、室内机到管理机、室内机到室内机之间的呼叫对讲功能；
2、支持设置多个管理机呼叫对讲的优先级；
三、提供室内机视频查看应用
1、支持配置室内机视频权限，可分配小区公共监控点到室内机，供业主查看；
四、提供可视对讲事件管理应用；
1、支持配置平台接收到事件类型；
2、支持配置事件保存时长；
3、支持查询人员出入事件、设备事件、通话记录；
【规格参数】
1、支持最大管理对讲户数2万个；
2、支持管理对讲设备数量2万个；
3、事件最大存储数量5000万条。
	套
	1
	

	12 
	综合安防控制管理运算单元（手术室）
	CPU：配置≥2颗 国产处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz；
内存：配置≥128G DDR4，最大可支持扩展至1TB；
硬盘：≥2块600G 10K SAS HDD硬盘，前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘；
阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）；
PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；
网口：标配板载≥2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口；
电源：配置≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源；
	台
	1
	

	13 
	视频级联模块对接
	一.名称:视频级联
视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。
1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；
2、支持资源同步能力；
3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力；
4、支持级联视频点位设备操作控制能力；
5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制；
	套
	1
	

	14 
	视频云存储运维模块调试对接
	一.名称:视频运维
设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。
二、视频网络管理
1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。
2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。
3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。
4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。
5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。
三、门禁运维管理
1、提供门禁设备在线状态监测能力；
2、提供门禁设备运维报表统计能力；
四、可视对讲运维管理
1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力；
2、提供可视对讲设备运维报表统计能力；
	套
	1
	

	5.4
	背景音乐系统设备
	
	
	

	1
	天花扬声器（定阻）
	功能特点：
1.额定功率：10W
2.最大功率：20W
3.阻抗：黑：Com/红：8Ω
4.灵敏度（1W/1M)：82dB±3dB
5.频率响应：100-20KHz
6.喇叭单元：5"x1+1"x1
	个
	50
	

	2
	智慧云网络音频终端
	功能特点：
1.本套智慧云平台（IP）网络广播系统采用分散式架构，消防、寻呼广播、网络音频播放均可在脱离服务器的情况下完成，更好地保障系统的稳定运行；
2.产品为壁挂式设计，灵巧的外观设计，高档大气。
3.系统支持跨网关跨路由配置，任何有网络的地方均可接入。
4.支持PCM无压缩的音频格式，无损音质，零延时
5.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，采用高速工业级芯片，启动时间小于1s。
6.产品内置3个网络口，2个网络接口，具备交换机功能，可解决部分场网络接口少的问题，另外1个升级及扩展接口，可扩展频道选择器实现节目选择、点播及音量大小调节等功能。
7.产品内置超强网络音频解码功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于网络音频矩阵、网络收音头或网络CD的网络音频信号。
8.产品具有网络故障自我诊断，网络及服务器通讯状态显示（终端双色灯显示功能，是否与服务器联通）。
9.产品为智慧云架构模式，支持具有脱机功能，可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。
10.可匹配频道选择器，可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听,音频频道节目可来自服务器，也可来自网络音频矩阵或网络收音头和网络CD。
11.2路音频输入（1路线路输入，1路话筒输入，话筒具有强切功能，可优先于网络信号），线路及话筒输入音量控制，总音量控制及高低音单独音量控制。
12.支持手机WIFI点播，实现远程控制及歌曲文件播放功能。
13.支持数字音频断点播放功能，有效实现广播及音乐同步效果。
14.内置2×20W立体声数字功放，功放温升低，安全可靠，适合长时间工作。
15.网络化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，安装简单。
16.无信号时可自动转入待机状态，节能环保。
17.产品支持扩展2.4G蓝牙寻呼功能。
技术参数：
1.网络接口标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个
2.支持协议TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能
3.音频格式PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG
4.待机无信号3分钟自动待机,待机时间可自设
5.断电断网重启恢复时间小于1秒
6.网络延时文件播放小于50ms,寻呼广播小于30ms,具有自动缓存功能
7.传输速率10/100Mbps
8.音频模式网络数据包，CD音质
9.频率响应20Hz～16KHz
10.谐波失真≤0.3%
11.信噪比＞75dB
12.线路输入电平250mVRCA
13.MIC话筒输入灵敏度10mV，1路话筒输入
14.本地音频输入接口一路MIC（话筒），一路Linein（线路输入）
15.额定输出2×20定阻输出
	台
	25
	

	3
	天花扬声器
	1、工作电压70/100V，100V功率3~6W（多个配接端子），适应不同场合； 
2、最大声压级97±2dB， 
3、有效频率范围75Hz~20kHz; 
4、强力活动夹设计； 
5、铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 
6、扬声器悬边阻尼处理，寿命长， 
7、灵敏度高（91±2dB），声音清晰、音质好，明亮； 
8、单元尺寸4.5"x1
	个
	79
	

	4
	智慧云平台网络功放300W
	功能特点：
1.本套智慧云平台（IP）网络广播系统采用分散式架构，消防、寻呼广播、双向对讲、网络音频播放均可在脱离服务器的情况下完成，更好地保障系统的稳定运行；
2.标准19寸机架式2U设计，性能嵌入工业级处理芯片，高性能网络解码功放。
3.系统支持跨网关跨路由配置，任何有网络的地方均可接入。支持PCM无压缩的音频格式，无损音质，零延时；
4.大屏幕LCD显示，LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。
5.产品内置3个网口，2个网络接口，具备交换机功能，可解决部分场网络接口少的问题，另外1个升级及扩展接口，可扩展频道选择器实现节目选择、点播及音量大小调节等功能。
6.产品具有网络故障自我诊断，网络及服务器通讯状态显示（终端双色灯显示功能，是否与服务器联通）。
7.强大的网络音频解码播放功能，支持协议TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号。
8.采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级芯片，启动时间小于1s。
9.可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠.
10.音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听,音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。
11.可对功放的交流供电电压进行测定并显示，电压超量程断输出并报警。功放故障告警提示。
12.前面板有待机开关可以手动打开或关闭本地功放
13.独特的公共广播功放专用线路设计，高可靠性及高稳定性。
14.3路音频输入（1路线路输入，2路话筒输入，话筒1具有强切功能，可优先于网络信号），线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。
15.保护及冷却方式：高温、直流输出、负载短路、强近风冷式。
16.完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护。
17.支持手机WIFI点播，实现远程控制及歌曲文件播放功能。
18.支持数字音频断点播放功能，有效实现广播及音乐同步效果。
19.网络化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，安装简单。
20.无信号时可自动转入待机状态，节能环保。
21.300W定压70V/100V输出或定阻300W输出,可定压定阻两用
技术参数：
1.网络接口标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个
2.支持协议TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能
3.音频格式PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG
4.频道数30路,可自设
5.待机无信号3分钟自动待机,待机时间可自设
6.网络延时文件播放：小于50ms,寻呼广播：小于30ms,具有自动缓存功能
7.电压检测AC180V-250V，超量程断输出，报警
8.断电断网重启恢复时间小于1秒
9.传输速率10/100Mbps
10.音频模式网络数据包，CD音质
11.频率响应20Hz～16KHz
12.谐波失真≤0.3%
13.信噪比＞75dB
14.线路输入电平250mVRCA
15.MIC话筒输入灵敏度10mV，2路话筒输入
	台
	1
	

	5
	智慧云平台网络功放800W
	功能特点：
1.本套智慧云平台（IP）网络广播系统采用分散式架构，消防、寻呼广播、双向对讲、网络音频播放均可在脱离服务器的情况下完成，更好地保障系统的稳定运行；
2.标准19寸机架式3U设计，性能嵌入工业级处理芯片，高性能网络解码功放。
3.系统支持跨网关跨路由配置，任何有网络的地方均可接入。支持PCM无压缩的音频格式，无损音质，零延时；
4.大屏幕LCD显示，LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。
5.产品内置3个网口，2个网络接口，具备交换机功能，可解决部分场网络接口少的问题，另外1个升级及扩展接口，可扩展频道选择器实现节目选择、点播及音量大小调节等功能。
6.产品具有网络故障自我诊断，网络及服务器通讯状态显示（终端双色灯显示功能，是否与服务器联通）。
7.强大的网络音频解码播放功能，支持协议TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号。
8.采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级芯片，启动时间小于1s。
9.可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠.
10.音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听,音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。
11.可对功放的交流供电电压进行测定并显示，电压超量程断输出并报警。功放故障告警提示。
12.前面板有待机开关可以手动打开或关闭本地功放
13.独特的公共广播功放专用线路设计，高可靠性及高稳定性。
14.3路音频输入（1路线路输入，2路话筒输入，话筒1具有强切功能，可优先于网络信号），线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。
15.保护及冷却方式：高温、直流输出、负载短路、强近风冷式。
16.完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护。
17.支持手机WIFI点播，实现远程控制及歌曲文件播放功能。
18.支持数字音频断点播放功能，有效实现广播及音乐同步效果。
19.网络化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，安装简单。
20.无信号时可自动转入待机状态，节能环保。
21.800W定压70V/100V输出或定阻800W输出,可定压定阻两用
技术参数：
1.网络接口标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个
2.支持协议TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能
3.音频格式PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG
4.频道数30路,可自设
5.待机无信号3分钟自动待机,待机时间可自设
6.网络延时文件播放：小于50ms,寻呼广播：小于30ms,具有自动缓存功能
7.电压检测AC180V-250V，超量程断输出，报警
8.断电断网重启恢复时间小于1秒
9.传输速率10/100Mbps
10.音频模式网络数据包，CD音质
11.频率响应20Hz～16KHz
12.谐波失真≤0.3%
13.信噪比＞75dB
14.线路输入电平250mVRCA
15.MIC话筒输入灵敏度10mV，2路话筒输入
	台
	1
	

	6
	手术室对讲拨通台
	功能特点：
1.本套智慧云平台（IP）网络广播系统采用分散式架构，消防、寻呼广播、双向对讲、网络音频播放均可在脱离服务器的情况下完成，更好地保障系统的稳定运行；
2.桌面式设计，氧化铝拉丝面板，专业广播寻呼话筒；
3.系统支持跨网关跨路由配置，任何有网络的地方均可接入；
4.支持PCM无压缩的音频格式，无损音质，零延时；
5.产品内置3个RJ45接口，2个网络接口，具备交换机功能，可解决部分场网络接口少的问题，另外1个升级接口；
6.产品具有网络故障自我诊断，网络及服务器通讯状态显示（终端双色灯显示功能，是否与服务器联通）；
7.工业级3.5英寸LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间自动调校，12个操作按键，超强抗干扰性能；
8.网络对讲的核心设备，可直接对各种类型的终端设备进行寻呼和双向对讲；
9.外置鹅颈式话筒，产品带消音功能，有外置话筒的打开和关闭开关，更加人性化，使用方便，内置扬声器，可实现对讲功能；
10.产品为智慧云架构模式，支持具有脱机功能，在脱机情况下可直接寻呼及对讲时无需服务器的支持，使用极其方便简单；
11.对讲时支持多方通话，寻呼及对讲权限控制功能；
12.产品支持线路输入及输出口，可向网络传送本地音频信号；
13.高保真录音功能，可以将话筒及线路输入的信号进行高质量录音，录制成MP3文件存放在SD卡里，可以随时播放；
14.高保真录音功能，可以将话筒及线路输入的信号进行高质量录音，录音文件存放在SD卡里，可以随时播放；
15.检索寻呼及对讲对象时，支持数字、英文、中文名首拼查询，操作极其简单；
16.灵活方便的寻呼模式，设有条件寻呼、列表寻呼、编号寻呼快捷键；
17.产品具有自动筛选功能，当操作为对讲时，屏幕只显示支持对讲的终端，显示明了、操作简单；
18.一路6.35耳机插座输出，插入耳机后，自动切断监听喇叭输出；
19.1路立体声AUX输入、1路立体声AUX输出；
▲20.专业DSP啸叫抑制模块。支持分区、分组、全区广播，并可对分区/分组/全区进行节目源点播控制；（需提供第三方检验检测机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章）
21.内置扬声器（3W），音量大小可调；
22.具有0至9数字键，方便用户以数字方式输入终端号或组号。
技术参数：
1.网络接口标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个
2.支持协议TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能
3.音频格式PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG
4.采样比特率8K-124K可选
5.存储TF卡（MICROSD），标配4G
6.录音时间话筒及线路录音，文件存储于SD卡中，120小时（4G）
7.网络延时文件播放：小于50ms,寻呼广播：小于30ms，双向对讲小于20ms,具有自动缓存功能
8.断电断网重启恢复时间小于1秒
9.录音电平线路250mV,话筒10mV,录音电平大小可调
10.传输速率10/100Mbps
11.音频模式网络数据包，CD音质
12.频率响应20Hz～16KHz
13.谐波失真≤0.3%
14.信噪比＞75dB
15.线路输入电平及接口250mV，RCA
16.内置扬声器输出阻抗及功率8Ω，3W
17.线路输出电平阻抗及接口775mV/1K欧姆，RCA
18.监听耳机输出32Ω，20mW
19.可直接对各种类型的终端设备进行寻呼和双向对讲，支持兼容原有广播系统，可直接进行双向对讲，无需二次编解码。
	台
	27
	

	7
	DVD/CD/VCD/MP3 播放器
	功能特点：
1.能够实现DVD的所有的通用功能。
2.支持USB2.0和支持3合1读卡的U盘/ SD卡可以实现即插即放。
3.支持多机级联，可最多扩展到8台设备。
4.前面板有LED显示屏，可以清楚的看到工作状态。
技术参数：
1.控制方式：按键控制/联机通信
2.音频输出通道数：2组立体声音频输出
3.视频输出：1路复合视频输出；1路色差信号（1个Cr/Pr输出、1个Cb/Pb输出、1个Cy输出）输出
4.光碟格式：兼容VCD、SVCD、DVD、GAME、MP3、JPEG、HDCD、CDDA、CD-G、DVD-R、DVD+R、VD-RW、DVD+RW、HDVD、CD、FLV
5.音频失真度：≤0 1%(1KHz)
6.输出幅度：≥500mV
7.主电源供电电压：AC220V 50Hz
	台
	1
	

	8
	话筒
	功能特点：
1.带钟声提示话筒
2.换能方式:双电容式
3.频率响应：40Hz-16kHz
4.指向性:超心型指向
5.输出阻抗（欧姆）:200Ω
6.灵敏度:-38dB±2dB
7.供电电压(V):DC9V
8.咪管长度：400mm
9.咪线长度、配置：8米单芯、卡侬母+6.35单声道插嘴
10.输出、指示：不平衡、座灯
11.开关：机械式
12.抗手机、电磁、高频干扰
13.出厂配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡、9V电池
	个
	1
	

	9
	光网络单元系统（24端口）
	1.网络侧接口2个GPON接口、用户侧电接口24个GE口电口  
2.支持Type B和Type C保护 
3.支持流氓ONT检测和自律，环网检测，PPPoE仿真/DHCP仿真 
4.支持防DoS攻击/ARP防攻击 
5.支持MAC，802.1x等多种认证方式
	台
	1
	

	10
	双口网络面板插座
	1 、材料:面板材料为优质 PC
2 、面板规格为国际标准的 86*86mm ,外观为圆角造型
3 、面板装配彩色模块后能够通过透明防尘门了解模块的颜色,以在工作区通过模块的颜色来区分不同用途
4 、面板带有透明标签管理区域
5 、面板下部具有拆卸口,便于面框的拆卸,且不会损伤墙面
6、含模块，含一个86底盒
	个
	1
	

	5.5
	一键报警系统
	
	
	

	1
	紧急报警系统
	支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒；
支持200W摄像头，支持H.264/H.265编码
支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能；
支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制
支持防拆报警/喧哗报警等功能
自带明装挂板，支持壁挂安装；支持选配暗装挂板，实现嵌入式安装方式
支持一键报警求助，支持双向语音对讲
支持选配4G模块配件增加4G功能：支持全网通4G卡，可设置顺序呼叫4个电话号码，优先级可配置；支持物联网卡，公网对接平台

1. 操作系统：嵌入式操作系统
2. 摄像头参数：≥200W红外高清彩色摄像头，红外补光不小于5米
3. 操作方式：≥1个实体按键
4. 通信方式：有线网络
5. 硬件接口：RJ45*≥1，电源接口*≥1，RS485*≥1，IO输入*≥2，IO输出*≥2，3.5mm音频输入接口*≥1，3.5mm音频输出接口*≥1，标准Micro SD卡接口*≥1（最大支持256G）
6. 安装方式：壁挂/嵌入式安装（嵌入式安装需另配暗装挂板，见备注）
7. 供电方式：DC12V
8. 设备功耗：≤8W
9. 工作温度：-25℃-＋55℃
10. 工作湿度：10%-90%
11. 外壳材质：前壳金属，底壳PC材质
12. 防护等级：IP65
	套
	5
	

	2
	非可视报警系统
	单按键非可视报警盒
支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒
支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能
支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制
支持防拆报警/喧哗报警等功能
自带明装挂板，支持壁挂安装；支持选配暗装挂板，实现嵌入式安装方式
支持一键报警求助，支持双向语音对讲
支持选配4G模块配件增加4G功能：支持全网通4G卡，可设置顺序呼叫4个电话号码，优先级可配置；支持物联网卡，公网对接平台

1. 操作系统：嵌入式操作系统
2. 操作方式：≥1个实体按键
3. 通信方式：有线网络
4. 硬件接口：RJ45*≥1，电源接口*≥1，RS485*≥1，IO输入*≥2，IO输出*≥2，3.5mm音频输入接口*≥1，3.5mm音频输出接口*≥1，标准Micro SD卡接口*≥1（最大支持256G）
5. 安装方式：壁挂/嵌入式安装（嵌入式安装需另配暗装挂板，见备注）
6. 供电方式：DC12V
7. 设备功耗：≤8W
8. 工作温度：-25℃-＋55℃
9. 工作湿度：10%-90%
10. 外壳材质：前壳金属，底壳PC材质
	套
	14
	

	3
	光网络单元系统（24端口 POE）
	1、网络侧接口1个GPON接口、用户侧GE电接口24个电口支持POE+，
2、单端口最大POE输出30W，整机POE输出370W
3、支持防DoS攻击/ARP防攻击
4、支持流氓ONT检测和自律，环网检测，PPPoE仿真/DHCP仿真
5、支持Type B保护
6、支持MAC，802.1x等多种认证方式
	台
	3
	

	4
	一键报警管理主机
	紧急报警管理机
一体式钢化玻璃面板设计， 10.1寸彩色IPS 触摸屏，1280*800分辨率
标配鹅颈话筒，具有硬件噪声抑制与回声消除功能，保证通话音质清晰明亮；
实时对讲：支持与报警盒、报警箱、报警柱、门口机、室内机及管理机之间的可视对讲；
监听监视：支持实时预览前端设备的音视频；
报警功能：实时接收、显示前端设备的报警信息
分组广播：支持对前端设备进行分组广播喊话；支持同时广播50台前端设备，配置支持广播最大250台报警盒
硬件接口：USB接口，支持拓展音箱&指纹模块；支持TF卡，扩展容量，提高安全性；具有HDMI接口可外接显示屏；3.5mm音频输入输出接口可外接麦克风和扬声器；
web管理：具有web管理功能，支持进行参数配置、设备管理、系统维护等操作；
安卓或鸿蒙系统，支持第三方app安装，便于三方拓展个性化业务应用；
自带铝合金支架，支持桌面多个角度摆放，同时支持选配壁挂式安装

RS-485：1
RJ45接口：1
防区输入：2
报警输出：2
TF卡接口：支持
按键类型：触摸按键 
显示屏尺寸：10.1英寸
显示屏分辨率：1280*800
是否支持触摸：支持 
供电方式：DC 12V;标准POE
	台
	1
	

	5
	紧急报警软件
	一.名称:紧急报警
紧急报警应用基于紧急报警设备和事件联动应用服务能力，通过视频、语音对讲能力处理突发的紧急事件、紧急求助，完成报警求助接警业务。
1、支持紧急报警实时监测能力，可实时查看现场视频画面，并可报警人员对讲沟通；
2、支持历史报警事件查询及导出能力；
	台
	1
	

	5.6
	数字化手术室
	
	
	

	1 
	数字化手术室管控运算单元
	1、CPU:不低于12核，24线程，内存≥32GB DDR4 RDIMM;
2、存储：≥70TB存储
3、阵列卡： 板载2GB DDR3缓存（带掉电保护/超级电容），支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，连接SAS/SATA硬盘，按照医院安全保要求做三硬盘备份；
4、网卡：2个千兆R45, 两个万兆多模光口；
5、光模块：SFP+ 850nm*2，2个万兆多模光模块
6、电源：≥900W 双备份
7、安装：带机械导轨；
8、定制化多端口路由平衡固件；
9、支持医院现有等保系统接入；
10、适配信创支持范围内的国产操作系统；
11、按照医院要求定期备份数据库；
12、需要包含多有定制化需求和安装及调试方案；
13、定制化手术进程公告与信息发布系统
14、覆盖范围：家属等候区、术间门口屏、手术室内情报面板
15、对接系统：手麻系统、手术麻醉临床信息系统、手术部集成平台
16、 系统架构：B/S 架构，支持分布式部署
17、数据接口：支持 HL7、RESTful API、WebService 等标准接口，实现患者信息、手术排班、手术状态的实时同步
18、支持按科室、楼层、手术区域分区展示手术信息
19、显示内容包括：患者姓名（可脱敏）、住院号、手术名称、主刀医生、当前手术状态、预计结束时间
20、支持医护人员一键呼叫患者家属到谈话间
21、 家属呼叫时，等候区大屏弹窗并语音播报，语音内容可自定义，支持音量调节与循环次数设置
22、 支持多媒体信息发布，可播放图片、视频、PDF、Word 等宣教资料
23、 兼容 LCD、LED、拼接屏等多种显示设备，支持 1080P 及 4K 分辨率，
24、术间门口屏显示内容包括：患者姓名、手术名称、主刀医生、麻醉医生及当前手术状态信息；
25、 支持通过门口屏或后台远程控制手术室内蓝光等待灯开关；
26、实时显示手术室内温湿度；
27、 支持与手术部空调系统对接，可远程读取运行状态并进行启停、温度设定等控制操作
28、 提供定制化 MODBUS TCP 协议栈，实现与手术室内情报面板的稳定通信
29、 支持向情报面板推送手术状态、患者信息，并接收情报面板上传的设备状态与环境数据
30、 支持多寄存器地址映射与数据类型转换
31、 具备断线重连、数据缓存及通信异常报警功能
32、 交付完整的MODBUS TCP 通讯协议文档，包含寄存器定义、数据格式及示例报文
33、 提供完善的角色权限管理，包括管理员、医生、护士、维护人员等
34. 所有关键操作记录日志，日志保存时间不少于 180 天，支持审计导出
35. 系统应符合《网络安全法》《个人信息保护法》及相关医疗数据安全规范
36 患者敏感信息支持脱敏展示与加密传输
28. 系统年可用率不低于 99.5%，手术状态更新延迟不超过 3 秒
39、 支持不少于23 间手术室并发接入， 系统具备良好的二次开发接口；
	套
	1
	

	2 
	控制主机
	1、USB接口：TypeC USB*≥1; USB 3.0*≥4;
2、音频接口：支持3.5mm 立体声MIC 耳机输出口+双声道4Ω5W 喇叭接口
3、HDMI in ：支持HDMI 2.0_输入*1（最大支持3840*2160@30hz 与4096*2160@24hz 视频输入）
4、RS232 输出口DB9*2;RS485*1
5、HDMI OUT:HDMI 2.0*2 支持HDMI 4K 60HZ 输出
6、DP out：DP*1 最大支持8K@30Hz
7、网口：千兆网口*2，4G-sim卡接口*1
8、WIIFI: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
9、蓝牙5.0*1
10、CPU :≥8核;GPU：≥4 核，NPU: INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算能力，计算能力最高达6TOPs（INT8）
11、≥8G RAM; ≥32G ROM
	套
	1
	

	3 
	多路图像拼接控制器
	（1）多种显示模式，支持单画面、3画面、4画面、6画面、画中画等多种显示模式，画中画模式支持窗口漫游
（2）支持6路及以上的IP流输入，并支持至少6画面拼接
（3）支持1920×1080p@60/50Hz、1920×1080p@30/25/24Hz分辨率的采集和编码，并可向下兼容常见分辨率
（4）支持视频叠加文字，时间，医院LOGO等信息；
（5）音频输入接口音频接口支持3.5mm模拟音频RCA；
（6）输出接口：HDMI2.0，连接屏幕时支持4K60Hz；
（7）其他接口： RS485，可控制术野摄像机、全景摄像机等设备；具备USB3.0接口；可以直接插U盘，并将内窥镜内容和全景内容叠加为画中画进行录制；
（8）网络接口：10/100/1000Mbps自适应网口，兼容POE供电
（9）编码方式：H.265( HEVC )、H.264、AVC、AAC-LC
（10）影像录制功能，支持4K60手术影像录制，录制格式支持：MP4/TS/MOV，支持将影像直接录制到USB存储设备；
（11）流协议：支持双码流输出；支持UDP、TCP协议，支持RTSP、RTMP、HTTP流服务模式输出；支持单播、组播
（12）支持推流到互联网云平台用于互联网直播；
	套
	1
	

	4 
	数字化展示终端
	1、提供用户交互界面，实现对核心管理软件的控制和操作功能
2、采用投影电容触屏技术，具有多点和单点触控功能。即使戴上手术手套，也能顺场地使用显示器上的用户界面
3、专为医疗环境设计，符合医用级别要求，无边框设计便于清洁消毒，符合手术室内感控需求
4、尺寸≥21.5英寸
5、分辨率≥1920*1080@60HZ
6、对比度≥1000:1
7、信号输入：VGA/DVI-D,DP1.2,HDMI，USB3.2*2
8、亮度：≥250nit
9、内置2*2W扬声器;
	台
	1
	

	5.7
	配管配线
	
	
	

	1 
	桥架
	1.名称:热镀锌槽式防火桥架;
2.规格:150×75;
3.接地方式:含接地跨接;
	m
	679
	

	2 
	桥架
	1.名称:热镀锌槽式防火桥架;
2.规格:200×100;
3.接地方式:含接地跨接;
	m
	859
	

	3 
	六类网线
	1 、依据标准ANSI/TIA-568-C.2,同时符合标准ISO/IEC11801、YD/T926.3
2 、采用高性能的多股线缆和先进的制造技术,制造工艺采用整体塑模成型
3 、可提供 568A 及 568B 两种接线规格跳线
4 、绝缘层材料: PE
5 、导体线规: 24AWG
6 、结构:十字骨架
7 、配水晶头
	m
	21928
	

	4 
	光纤跳线 3m
	1、光纤跳线 千兆 单模双芯 3米;
	条
	222
	

	5 
	光纤熔接
	1、名称、类别:光纤熔接 含测试;
	芯
	222
	

	6 
	光纤
	2芯单模光纤
	m
	4885
	

	7 
	铜芯电线
	1.名称:WDZ-BYJ-2.5;
2.配线形式:管内穿线;
	m
	580
	

	8 
	控制线缆
	1.名称:RVVP-4x1.0;
2.配线形式:管内穿线;
	m
	106
	

	9 
	控制线缆
	1.名称:RVVP-2x1.0;
2.配线形式:管内穿线;
	m
	79
	

	10 
	控制线缆
	1、信号线RVV 2*2.5mm2; 
2、配线形式:管内穿线;
	m
	666
	

	11 
	控制线缆
	1、名称:信号线RVV 2*1.5mm2; 
2、配线形式:管内穿线;
	m
	697
	

	12 
	室外单模光纤
	1、室外单模光纤; 
2、规格:室外铠装光缆 单模8芯; 
3、安装方式:门诊主干8*1，汇聚弱电井至机房;
	m
	620
	

	13 
	配管JDG25 管壁厚度≥1.5mm
	1、镀锌钢管; 
2、JDG25 管壁厚度1.5mm;3.暗敷
	m
	753
	

	14 
	墙面开槽25管
	1、墙面开槽、恢复施工; 
2、25管;
	m
	753
	

	15 
	配管JDG20 管壁厚度≥1.5mm
	1、名称:镀锌钢管; 
2、规格:JDG20 管壁厚度1.5mm;3.暗敷
	m
	3491
	

	16 
	墙面开槽20管
	1、名称:墙面开槽、恢复施工; 
2、规格:20管;
	m
	1417
	




[bookmark: bookmark16][bookmark: _Toc256000016]一、报价要求
1.投标人的报价应包含直接费、管理费、保险费、利润、各项税金、到达项目现场的运输费、运输保险费、仓储费、装卸费、安装费、检测费、人员培训费等伴随服务费，以及招标文件要求的其他相关费用。
[bookmark: bookmark17][bookmark: _Toc256000017]二、项目实施要求
1.实施方案：供应商在投标阶段需根据实际情况提供本项目整体实施方案供参考。实施方案包括但不限于项目组织人员配备、项目实施计划安排、项目实施内容、设备安装调试方案、各系统施工规划方案等内容。
2.技术方案：供应商在投标阶段需根据采购人的建设需求、实际应用场景和预期目标效果，并结合招标文件的主要系统和关键技术的要求，提供详细的技术方案供参考。技术方案包括但不限于需求理解及分析、建设目标及内容、总体架构设计、技术路线、各子系统功能介绍等内容。
3.团队要求：项目团队应具备与本项目实施中项目管理、信息系统开发、运维、网络、安全保障相关的资质和经验。其中，根据本项目整体建设内容的需要，项目经理应具备信息系统项目管理、项目运维服务、网络、信息安全管理等相关能力。
4.中标人必须对医院现状及阶段性要求进行详细调研后向采购人提供切合医院实际要求的项目整体实施方案及分步骤实施方案，并阐明具体实现路径和方法，经采购人确认签字后作为项目实施及验收的主要依据，合同签订后3日内启动实施，双方应按照实施方案的约定共同推动项目上线及顺利验收。投标人须单独提供书面响应承诺函（承诺须具体明确、表述严谨，不得使用模糊、笼统、不确定用语；承诺函须内容完整、条理清晰，加盖投标人单位公章并由法定代表人或授权委托人签字；承诺内容须真实有效，为投标人真实意思表示，中标后承诺将作为合同组成部分，具有法律约束力，严禁虚假承诺、隐瞒信息，一经查实，根据相关法律法规追究法律责任。）。
5.系统试运行前进行必要的功能和性能测试。系统上线之前，对系统管理员进行技术培训，保证管理人员掌握必要的管理工具和规范；提供详细的数据集定义文档及项目相关文档资料。系统上线运行和维护阶段，持续开展系统调优工作，保障系统稳定高效。投标人须单独提供书面响应承诺函（承诺须具体明确、表述严谨，不得使用模糊、笼统、不确定用语；承诺函须内容完整、条理清晰，加盖投标人单位公章并由法定代表人或授权委托人签字；承诺内容须真实有效，为投标人真实意思表示，中标后承诺将作为合同组成部分，具有法律约束力，严禁虚假承诺、隐瞒信息，一经查实，根据相关法律法规追究法律责任。）。
6.中标人负责本项目所有软、硬件的现场安装、调试并保证软硬件的正常运行。为保障本项目按时、保质、保量地完成，中标人必须保证技术人员充足、稳定，具备符合相关规定的专业技能和资格。
7.为确保项目顺利实施，中标人应建立职责明确、决策有效、执行有力的项目组织机构，从组织管理方面对项目实施严格、规范和有效的控制。
8.投标人须结合项目实际情况，编制完善的各系统专项施工规划方案，清晰明确各系统施工流程、施工点位布设、辅助材料工程量核算等全部相关内容。
9.项目管理：中标人需在项目实施过程中制定项目管理制度和工作流程，合理规划项目的组织架构、沟通方式和工作职责，提供项目管理工具平台辅助项目管理工作，定期向采购人提供项目实施进展情况报告。中标人可根据项目实施经验，对项目管理工作提出相关建议。
[bookmark: _Toc256000018]三、技术要求
1. 投标人应负责提供本项目所涉及全部软硬件系统的深化设计、开发、集成、安装、调试、培训及运维服务，并确保各系统间实现无缝对接与数据互通。系统建设须遵循国家及行业相关标准规范，满足医院实际业务需求，并充分考虑未来3至5年的业务发展需要，具备良好的可扩展性与兼容性。所有系统应采用成熟稳定的技术架构，确保在高并发、多业务场景下运行平稳，数据存储与传输符合信息安全等级保护要求。投标人须单独提供书面响应承诺函（承诺须具体明确、表述严谨，不得使用模糊、笼统、不确定用语；承诺函须内容完整、条理清晰，加盖投标人单位公章并由法定代表人或授权委托人签字；承诺内容须真实有效，为投标人真实意思表示，中标后承诺将作为合同组成部分，具有法律约束力，严禁虚假承诺、隐瞒信息，一经查实，根据相关法律法规追究法律责任。）。
1. 投标人应具备相应的医疗信息化项目经验、软件代码编写、系统开发、软件开发落地的能力，能够针对医院现有业务流程提供切实可行的定制化解决方案。在项目实施过程中，投标人须承诺中标之后组建稳定的本地化实施团队，明确项目负责人及技术骨干，制定详细的实施计划与进度安排，并定期向采购人汇报项目进展。
★3.为确保本项目中各子系统统一管理和交互一致性以及业务流程不中断，“家属探视系统(分机)”“门诊叫号展示系统”“手术室对讲拨通台”“综合安防控制管理平台(数字化手术室)”,投标人需承诺所投产品可与现有在用的同类系统无缝对接，在实施过程中的系统对接、升级、安装调试、联调等相关费用均由投标人承担，提供所投产品与现有系统产品兼容性单独承诺函（承诺须具体明确、表述严谨，不得使用模糊、笼统、不确定用语；承诺函须内容完整、条理清晰，加盖投标人单位公章并由法定代表人或授权委托人签字；承诺内容须真实有效，为投标人真实意思表示，中标后承诺将作为合同组成部分，具有法律约束力，严禁虚假承诺、隐瞒信息，一经查实，根据相关法律法规追究法律责任。）。
4. 投标人需仔细研究并分析医疗信息化软件（软件定制化开发及接口服务）及手术室医疗信息化软件（软件定制化开发及接口服务），根据所投的产品及现有系统架构，在投标文件中提供详细的系统对接方案及相关DEMO演示视频，确保与现有HIS、LIS、PACS等核心业务系统实现高效、稳定的数据交互。
[bookmark: bookmark18][bookmark: _Toc256000019]四、项目验收
验收内容：合同采购项目中所有内容。
验收标准：主要查阅招标文件，核查所供货物、服务是否与招标文件内容一致，是否满足建设方案的建设要求。
1.合同约定建设内容（即招标采购清单，如有变更以双方签字确认的实施方案为准），按照本项目的各子系统进行分部验收并提供相应验收资料，系统正式上线并稳定运行后，中标人向采购人提出系统竣工验收的书面申请，采购人同意后组织验收。
初验条件：各子系统设备安装到位、软件功能开发到位、系统部署到位后，方可进行初验，系统上线试运行且连续安全稳定运行一个月，由采购人确认各子系统初验合格。
终验条件：完成各子系统的建设任务，按采购人要求编制竣工文档，由采购人组织专家对各子系统进行评审，评审合格后方可通过终验。
2.国家对项目验收有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
3.验收过程中产生纠纷的，由具有相应资质的第三方检测机构进行检测；如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。
4.项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，按照政府采购相关规定重新组织采购，由此造成的损失由中标人承担。
[bookmark: bookmark19][bookmark: _Toc256000020]五、售后服务要求
1.售后服务：（1）投标人应根据本项目的采购需求编制对应的售后服务方案，包括但不限于售后服务体系、服务范围及内容、售后服务团队、故障响应时效、服务流程及措施内容；（2）投标人拟投入的产品应确保生产厂家在项目实施、质保和维保期间提供相应的售后服务及技术支撑。
2.本项目智能化信息系统、手术室智能化信息系统整体进行验收，自验收合格之日起计算，质保期为三年；医疗信息化软件（软件定制化开发及接口服务）、医疗信息系统（配套服务）、手术室医疗信息化软件（软件定制化开发及接口服务）整体进行验收，自验收合格之日起计算，质保期为一年。
3.运维服务期三年，运维期内，投标人必须建立7×24小时实时技术支持机制。一般问题（不危及系统运行）在8小时内响应，重大问题（危及系统运行）在1小时内响应，特大问题（系统不能正常运行）在半小时内到达现场解决问题。24小时内未解决的，提供详细的应急预案（时间从各系统验收合格之日开始算起，费用包括在投标总价内）。
4.运维服务包括：
升级服务：中标人提供在正常条件下保证系统正常稳定运行的系统更新升级服务。
优化服务：中标人提供在正常条件下改进系统性能的各项服务，包括系统资源分配与效率改进服务、软件功能优化、软件配置规划和性能优化服务、系统容量预测服务等。
咨询服务：中标人提供系统软件应用和维护技术咨询服务。
电话或现场技术服务：中标人提供电话或现场技术服务。
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark20][bookmark: _Toc256000021]六、其他要求
1.付款及其他要求
（1）付款方式：
1. 预付款：本合同签订后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%。
2. 分部分项进度款：医疗信息系统与智能化信息系统按照分部分项货物验收及系统上线验收进度分别支付，累计支付至合同总金额的90%（含本条第1款约定的预付款）。具体支付节点如下：
①医疗信息系统：按各业务系统独立核算。各业务系统上线后，支付该业务系统对应合同金额的30%；各业务系统上线并经验收合格后，再支付该业务系统对应合同金额的30%。
②智能化信息系统：按各子系统独立核算。各子系统货物到货并经甲方签收确认后，支付该子系统对应合同金额的30%；各子系统安装调试完成并经验收合格后，再支付该子系统对应合同金额的30%。
3. 尾款：达到服务期目标后，甲方向乙方支付合同总金额的10%。
具体付款节点及比例以最终签订的合同条款为准。
注：
①医疗信息系统包括：医疗信息化软件（含软件定制化开发及接口服务）、手术室医疗信息化软件（含软件定制化开发及接口服务）；
②智能化信息系统包括：医疗信息系统配套服务、智能化信息系统、手术室智能化信息系统。
（2）本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、专家验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。
（3）现场踏勘：本项目不统一组织现场踏勘，投标人如需自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的安全责任由投标人自行承担。
（4）对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出对应承诺及说明。
2.优惠折扣声明：投标人应在投标文件中一次性列出所有优惠条件，并作为合同的组成部分之一。
3.投标人需分别按采购需求清单提供全费用综合单价报价和总价。
4.现场踏勘要求已在本条第（4）款中明确，投标人应遵照执行。
5.采购人或施工场地内第三方的工作必须由中标人配合时，中标人应按采购人的指令予以配合，如产生相关费用， 由中标人自理。
6.与本项目相关的检测、办证事宜、手续办理事务等相关工作及费用由中标人承担。
7.中标人中标后必须提供相关证明材料及证书原件供招标人核验，无任何问题后采购人才签署采购合同。项目建设内容即招标采购清单，如有变更以双方签字确认的实施方案为准。
8.中标人应建立严格的采购人及使用人客户信息安全和保密制度，并采取严格的控制措施，确保使用人客户信息的安全。采购人和使用人客户信息的知悉及使用范围应仅限于履行本合同之必要目的，相关信息的获得、保管、销毁等应事先征得采购人同意、符合采购人和使用人内部管理规定并依照使用人的要求。当中标人违反约定导致使用人客户信息泄露或客户权益受损时，采购人有权终止合同，并由中标人赔偿因此给采购人和使用人造成的全部损失。采购人和中标人签署保密协议，中标人需承诺，采购人信息系统的所有数据信息未经采购人同意许可，中标人不得擅自公开使用或用于商业用途，否则，采购人将追究相关法律责任。中标人应在系统验收后向采购人移交全部的身份授权许可，保证采购人工作人员完全行使软件的操作权限。中标人具有履行本合同所需的合法主体资格及资质，以及相适应的技术能力、专业能力、风险控制能力等。中标人在项目实施过程中必须使用合法、正版的软、硬件。投标人须单独提供书面响应承诺函（承诺须具体明确、表述严谨，不得使用模糊、笼统、不确定用语；承诺函须内容完整、条理清晰，加盖投标人单位公章并由法定代表人或授权委托人签字；承诺内容须真实有效，为投标人真实意思表示，中标后承诺将作为合同组成部分，具有法律约束力，严禁虚假承诺、隐瞒信息，一经查实，根据相关法律法规追究法律责任。）。
9.中标人应协助医院进行"5433"标准评级，即电子病历系统功能应用水平分级评价5级、互联互通标准化成熟度测评四级甲等、智慧管理3级、智慧服务3级，派驻有成功实施经验的人员进行现场指标解读、评审资料准备、现场评审准备等相关工作。
10.实施人员须遵守国家法律法规及采购人医院相关管理制度和规范。
★11.投标人须在投标文件中承诺：在项目交付完成后，智慧医院二期建设项目中所提供的硬件、软件、运营数据及定制开发软件、数据接口归采购人所有，中标人应在建设期和后续运维过程中无条件配合。投标人须单独提供书面响应承诺函（承诺须具体明确、表述严谨，不得使用模糊、笼统、不确定用语；承诺函须内容完整、条理清晰，加盖投标人单位公章并由法定代表人或授权委托人签字；承诺内容须真实有效，为投标人真实意思表示，中标后承诺将作为合同组成部分，具有法律约束力，严禁虚假承诺、隐瞒信息，一经查实，根据相关法律法规追究法律责任。）。
12.本项目为服务类项目，项目实施过程中服务要求可能会根据实际情况进行修改或者完善，本招标文件中其他未尽事宜将在签订合同时由采购人和中标人在合同条款中补充完善。
13、根据相关法律规定，设备涉及到医院及病人相关信息，投标人需遵循保密原则不可对外泄露医院及病人的所有信息，并签署保密协议（见附件）。 
14、其他未尽事宜由招标人和投标人双方在采购合同中详细约定。 


附件： 
保密承诺书
致：           （采购人） 
为参加          （采购人）的         项目招投标，         （采购人）向我公司提供有关          （项目名称）相关信息和资料，前提是我公司必须根据本承诺书的规定对所提供的信息和资料严 格履行保密责任，并且仅对本项目的招投标项目之实施之目的而使用，我公司同意进一步做出以 下承诺： 本承诺书所称的“相关信息和资料”是指基于          （采购人）         招投标向我公司提供的招标文件内容以及有关实施本项目过程中涉及的全部未向社会公开的信息。 
一、保密义务 
1、我公司同意严格保密本次项目招投标所提供的货物采购相关信息和资料。 
2、我公司保证采取所有必要的方法对本次项目招投标提供的货物采购相关信息和资料进行保密，严格非授权透露、使用、复制本次项目招投标所提供的相关信息和资料。 
3、未经         （采购人）书面同意，我公司不得因任何理由以任何方式透露本次项目招投标提供的货物采购相关信息和资料，在服务期间，因特殊情况          （采购人）需收回本次项目招投标提供的货物采购相关信息和资料时，我公司应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件，我公司在交回以上有关材料前未经          （采购人）的允许不得采取抄写、复印、拷贝等方式留存相关信息和资料。 
4、没有           （采购人）书面许可，我公司不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信息和资料。 
二、相关信息和资料的交回 
当贵        （采购人）以书面形式要求我公司交回本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料时，我公司应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件。我公司在交回以上有关资料前未经贵        （采购人）的允许不得采取抄写、复印、拷贝等任何方式留存相关信息和资料。
没有贵        （采购人）的书面许可，我公司不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信息和资料。 
三、违约责任 
1、我公司如违约泄露本次项目招投标提供的货物采购相关信息和资料，应当按照        （采购人）的指示采取一切必要措施对违约行为予以补救，包括采取一切方法对该专有信息进行保密，所需费用由我公司承担。 
2、我公司应当赔偿        （采购人）因我公司违约而造成的所有损失。 
四、保密期限 
1、自本承诺书生效之日起，双方的合作交流都要符合本承诺书的约定。 
2、除非        （采购人）书面通知明确说明本承诺书所涉及的某项信息和资料可以不用保密，我公司必须按照本承诺书所承担的保密义务在所接受的信息和资料被社会公知前对所收到的相关信息和资料进行保密，保密期限不受本承诺书有限期限的限制。 
五、其他 
1、本承诺书受中华人民共和国法律管辖，并在所有方面依其进行解释。 
2、由本承诺书产生的一切争议由双方友好协商解决，协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 
3、本承诺书自我公司加盖公章之日起生效。 



法定代表人或委托代理人电子签名（或电子印章）： 
单位公章（单位电子签章）： 
日期：

