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                           第一章 谈判邀请

(被邀请供应商名称)：
岳阳市水利局的岳阳市2026年度山洪灾害防治非工程措施项目（监测能力提升）进行竞争性谈判采购，邀请你单位参加谈判采购活动。
一、采购项目基本情况
1、采购项目名称： 岳阳市2026年度山洪灾害防治非工程措施项目（监测能力提升） 
2、政府采购计划编号：(2026)430600000036-1 
3、委托代理编号：  YBZC2026-016  

4、采购项目预算： 1204090.57元 
(支持预付款，预付比例：35%
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 
6、合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励

7、合同履行期限：合同签订后90天内完成设备安装调试合格并交付使用。
8、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：

(谈判保证金：采购项目预算的  /  %；
(履约保证金：中标金额的  /  %；
(预付款保证金：预付款的  /  %；
(质量保证金：合同金额的  3  %。

采购需求

	包号 
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算
	最高限价
	节能产品
	进口产品

	1
	岳阳市2026年度山洪灾害防治非工程措施项目（监测能力提升）
	具体详见采购文件采购需求
	1批
	1204090.57元
	1204090.57元
	(
	(


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与谈判。
三、采购项目需落实的政府采购政策
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
(专门面向：(中小企业  (小微企业 (监狱企业 (福利性单位。
(强制分包：大型企业应将采购份额的 / %分包给中小企业。
3、供应商特定资格条件：
投标人需提供财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库【2020】46号文“中小企业声明函（货物）”。根据工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部制定的《中小企业划型标准规定》的划分，本项目对应的中小企业划分标准所属行业：“其他未列明行业”。
    注：（1）提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（根据《湖南省财政厅湖南省工业和信息化厅关于运用政府采购促进中小企业发展有关事项的通知》（湘财购【2021】16号文）和《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购【2022】17号文），符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见（湘财购【2022】17号文））参与采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与采购活动和电子卖场交易，无需提供财政状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格）。
    (2)供应商近1个月内在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”或“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn)”的查询中无重大失信等被禁止投标记录，提供下载的带日期的信用信息报告打印件加盖公章。供应商近1个月内在“中国政府采购网”网站未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询结果截图打印件并加盖公章。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体响应。本次采购不接受联合体响应。
五、获取谈判文件的时间、地点及方式
时间：2026年8月   日起至2026年8月    日，每日上午9：00-12：00 下午14：30-17：00（北京时间），双休日及节假日除外。

地点：湖南永邦工程管理有限责任公司（岳阳市岳阳楼区龙舟路1号南郡财苑B1栋505室） 
方式：持本采购邀请购买谈判文件 
六、提交首次响应文件的截止时间、谈判时间及地点
提交首次响应文件的截止时间：2026年8月   日09时30分（北京时间）
提交首次响应文件的地点：湖南永邦工程管理有限责任公司（岳阳市岳阳楼区龙舟路1号南郡财苑B1栋505室）
首次响应文件开启时间：2026年8月  日09时30分（北京时间）
首次响应文件开启地点：湖南永邦工程管理有限责任公司（岳阳市岳阳楼区龙舟路1号南郡财苑B1栋505室）
七、确认
你单位收到本采购邀请后，请于2026年8月  日 17：00时前，以书面形式确认是否参加谈判采购。
八、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、谈判说明
1、谈判邀请选项：(表示选择，(表示未选择。
2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名  称：岳阳市水利局 

（2）地  址：岳阳楼区琵琶王路240号(岳阳市东环路站)西南侧
（3）联系人：仁增伦珠

（4）邮 编：/
（5）电  话：19100717171

（6）电子邮箱：/
2、采购代理机构信息

（1）名  称：湖南永邦工程管理有限责任公司

（2）地  址：岳阳市龙舟路1号南郡财苑B1栋505室（岳阳市财政局院内）

（3）联系人：李女士

（4）邮 编：/
（5）电  话：13873012211
（6）电子邮箱：393376747@qq.com
附件：确认通知
                       确认通知
         （采购人、采购代理机构）：
我单位已于     年  月  日收到你单位    年  月  日发出的     （项目名称）谈判邀请，确认    （参加/不参加）谈判采购。
特此确认。
单位名称（盖单位公章）：            
法定代表人（或授权代表人）（签字或印章）：        
        年  月  日
第二章 谈判须知
第一节 谈判须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	岳阳市2026年度山洪灾害防治非工程措施项目（监测能力提升）

	第1.2款
	是否预留采购份额
	1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。

注：据《湘财购〔2023〕32号》文件规定，采购两型产品加分予以废止，不再享受折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	联系人姓名：李女士  
电话：13873012211   

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	单位名称：岳阳市水利局
联系地址：岳阳楼区琵琶王路240号(岳阳市东环路站)西南侧
联系人：仁先生 
联系电话：19100717171

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	采购代理机构：湖南永邦工程管理有限责任公司
联系地址：岳阳市岳阳楼区金鹗东路223号通海大楼2栋102
联系人：李女士   

联系电话：13873012211 

	第3.1款
	供应商资格条件
	1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
(专门面向：(中小企业  (小微企业 (监狱企业 (福利性单位。
(强制分包：大型企业应将采购份额的         %分包给中小企业。
3、采购项目的特定资格条件：投标人需提供财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库【2020】46号文“中小企业声明函（货物）”。根据工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部制定的《中小企业划型标准规定》的划分，本项目对应的中小企业划分标准所属行业：“其他未列明行业”。
    注：（1）提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（根据《湖南省财政厅湖南省工业和信息化厅关于运用政府采购促进中小企业发展有关事项的通知》（湘财购【2021】16号文）和《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购【2022】17号文），符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见（湘财购【2022】17号文））参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财政状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格）。
    (2供应商近1个月内在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”或“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn)”的查询中无重大失信等被禁止投标记录，提供下载的带日期的信用信息报告打印件加盖公章。供应商近1个月内在“中国政府采购网”网站未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询结果截图打印件并加盖公章。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体投标。本次招标 不接受  (接受或不接受)联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当具备下列条件：  /       。
说明：

1、投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款。

2、资格证明文件原件扫描件须加盖投标人公章。

3、投标人有下列情形之一的，视为无效投标（★）：

（1）有一项资格证明文件未提交的；（2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的；（3）资格证明文件过了有效期的；（4）资格证明文件原件扫描件未加盖投标人公章的。

4、近三个月是指：投标截止时间前三个月。
注：1.根据湘财购〔2022〕17 号《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。 经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。

2.缴纳社会保险证明资料：如遇享受阶段性减免社保的情况，请投标人提供承诺书。

	第3.2款
	是否接受联合体形式
	不接受

	第3.3款
	供应商的邀请方式
	采用下列方式之一：
☑通过发布邀请公告
□从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取
□采购人和评审专家分别书面推荐

	第5.1款
	现场勘察
	否

	二、谈判文件

	第6.3款
	谈判文件的实质性变动内容
	谈判文件合同条款可变动

	三、响应文件的编写

	第11.3款
	采购项目预算、最高上限价
	采购项目预算:1204090.57元;最高上限价：1204090.57元

	第11.6款
	报价的其他要求
	投标单位的投标报价不能超过最高限价及各项单价，否则作无效投标处理。

供应商应根据项目要求和现场情况，详细考虑项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试、通过验收、培训、质保期免费保修维护以及人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

	第12.1款
	保证金
	本项目不收取投标保证金

	第13.1款
	响应文件有效期
	90日历日

	第14.1款
	分包
	不允许

	第15.2款
	响应文件副本份数
	一正二副。电子档U盘一份（U盘，即已盖章、签字的正本响应文件原件的彩色扫描件），并在响应文件封面上明确写明“正本”或“副本”，正本和副本内容如不一致，以正本为准。响应文件的正本与副本均应装订成册（胶装），不得采用活页夹，电子版文档随纸质版文件分开封装，一并递交。采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，提倡双面打印

	四、响应文件的递交

	第16.2款
	封套上应载明的信息
	                      （项目名称）响应文件
政府采购编号：
委托代理编号：
供应商名称：
在     年    月    日    时    分之前不得启封

	第18.1款
	响应文件的递交时间和地点
	时间：2026年8月  日09时30分（北京时间）  
地点：湖南永邦工程管理有限责任公司（岳阳市龙舟路1号南郡财苑B1单元505室）现场投递，逾期收到或不符合要求的响应文件恕不接受。

	五、响应文件的评审与谈判

	第22.4款
	谈判文件规定的实质性要求和条件
	（1）供应商的资格要求（条件）；

本谈判文件中带有“★”的条款或要求；

响应文件有效期；

交货期；

质保期；

是否符合法律、行政法规规定的其他条件。

详见谈判文件“第三章 采购需求”

	第28.3款
	最后报价的算术修正
	（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章，确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第34.1款
	财政部门指定的媒体
	中国湖南省政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)

	第35.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	名称：岳阳市水利局
地址：岳阳楼区琵琶王路240号(岳阳市东环路站)西南侧
联系人：仁先生
电话：19100717171
名称：湖南永邦工程管理有限责任公司 

地址：岳阳市龙舟路1号南郡财苑B1栋505室

联系人：李女士
电话：13873012211

	第36.1款
	履约担保
	☑不要求提供

□要求提供，履约担保的金额为：成交金额的5-10%，签定合同前向   /   缴纳合同总金额的5-10%作为履约保证金。合同规定交付并验收合格后十五个工作日内退还。

	七、政府采购政策

	第40.1款
	节能产品的价格扣除
	采购产品为《节能产品政府采购清单》最新期内非标记★符号的节能产品的：

1、采用最低评标价法评审的项目，应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为 5  %；按所投节能产品金额同比折算；用扣除相应价格后的价格参与评审。

供应商在响应文件中提供上述期数内非标记★符号的节能产品的，应显著标注出清单中所投产品，提供相关证明材料（清单或目录所在页复印件），并在《报价一览表及报价文件》中提供相应数据。

	
	环境标志产品的价格扣除
	采购产品为《环境标志产品政府采购清单》最新期内的：

1、采用最低评标价法评审的项目，应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为 5  %；按所投环境标志产品金额同比折算；用扣除相应价格后的价格参与评审。

供应商在响应文件中提供上述期数内环境标志产品的，应显著标注出清单中所投产品，提供相关证明材料（清单或目录所在页复印件），并在《报价一览表及报价文件》中提供相应数据。

	
	两型产品的价格折扣比例
	根据湘财购〔2023〕31号的通知，本项已废止。

	第41.2（1）项
	政府采购促进残疾人就业
	1、给予残疾人福利性单位产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / %。

2、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

3、残疾人福利性单位应符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

	第41.2（1）项
	小型、微型企业的价格折扣比例
	☑(专门面向中小企业采购（应同时在招标公告中注明）

本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格优惠政策。

□ 非专门面向中小企业采购：

1、（1）货物服务采购给予小型和微型企业产品的价格给予10%—20% （工程项目为6%-10%）的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / %。

（2）货物服务采购给予联合体最终报价4%-6%的价格扣除，工程给予联合体最终报价1%-2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  /  %。

（3）应按要求填写《中小企业声明函》且符合按照《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，否则不予价格扣除。
2、中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

2.1、符合中小企业划分标准（中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准）；

工业（制造业），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

	
	优先采购特别约定
	企业同时属于中型、小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，只能选择享受一项优先采购，不重复享受政策。

	第41.2（2）项
	小型、微型企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的价格折扣比例
	给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。本文件所称联合体价格扣除是指联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除,本项目的扣除比例为 / %。

	第44.1款
	采购进口产品
	(接受，经财政部门同意采购进口产品，接受     为进口产品。
(不接受

	八、其他规定

	第46.1（1）项
	合同预付款的支付比例和支付条件
	/

	第46.1（2）项
	质量保证金
	不要求提交

	第46.2款
	非单一产品采购项目的核心产品
	□核心产品为：    。
☑本项目不设置核心产品，供应商可根据项目特点自行选定产品进行投标。

	
	核心产品的审查
	（1）多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌核心产品的投标人不足三家的，应予废标。

（2）提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且总报价最低的参加评标，其他投标无效；总报价相同的，采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

	
	其他规定
	1、（1）若有评审价相同（并列第一名）的供应商时，则以报价低的供应商优先，若评审价相同且报价也相同时，则以能做出有利于采购人的承诺的供应商优先。若评审价相同、报价相同且承诺也相同时则由采购人确定排名顺序。

（2）供应商如有本文件中规定的价格扣除因素，在投标文件中必须提供依据，并将该部分产品分别单独列表且计算该部分产品占总投标报价的比重，否则评审时不对该部分产品实行价格扣除。 

（3）采购代理机构按照有关规定向采购人收取代理服务费：12000元。
（4）本项目中标后签订的合同价格为总价包干，编列内容规定即除有补充条款规定(补充协议)，合同价格不作任何调整。货物运输、安装调试、培训等所有供货及履约相关费用，均包含在合同总价内，招标人不额外支付。

(5)货物整体质保期约定为自完工验收合格之日起1年，质保期内中标人须提供免费维修、更换等售后服务，相关费用已包含在合同总价内。中标人供货规格、参数、质量等不符合规定，未按招标人要求整改或整改不合格，招标人不予验收及支付合同款项。

2、根据《关于修改招标采购文件范本及明确事项的通知（三）》长采管[2016]12号要求，《湖南省财政厅关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》湘财购[2017]2号文要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

3、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（1）信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

（2）信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。

（3）信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。

（4）信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

（5）用信息的使用规则：现场查验并留存备查。

4、为进一步优化政府采购领域的营商环境，缓解中小微企业融资难、融资慢、融资贵和金融企业不敢贷、不愿贷、不能贷问题。现在政府采购活动中推广中标贷。详见：岳财函〔2020〕124号岳阳市财政局关于优化政府采购领域营商环境推行“中标贷”的通知。

5、低价投标的处理：政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	
	商务要求（★）
	（1）截止递交响应文件时近3年内，具有至少1项山洪灾害监测预警、水雨情自动监测、水文测报类设备供货及安装或运维业绩，需提供合同关键页和中标通知书（以中标通知书时间为准）。

（2）本项目投标人需承诺所投产品或系统可与现有的湖南省省、县两级山洪灾害监测预警信息系统相关软硬件及平台无缝对接和融合。提供省、县对接的印证资料并作出承诺，如不满足要求属于未实质性响应谈判文件要求，投标无效。


岳阳市公共资源交易事前信用承诺书
（投标人、供应商、竞买人、受让人等交易主体适用范本）
为推进社会信用体系建设，营造诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法、公平竞争的交易形象，本人作为（单位名称）的法定代表人代表本单位作出以下诚信承诺：

（一）本单位填报或提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料和信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、篡改、虚假成份。

（二）严格依照国家、湖南省和岳阳市关于公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）严格遵守岳阳市公共资源交易市场主体信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易市场主体信息库中信息。

（四）参与公共资源交易活动系本单位自愿行为。保证无组织或参与围标、串标、出卖（借）、转让资质证书或接受他人挂靠投标、以他人名义参与竞争或以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）、恶意报价、恶意投诉等违法违规行为。

（五）守合同、重信用，加强单位诚信建设。保证无恶意提高造价、违约毁约等行为。自觉维护公共资源交易良好秩序，自觉接受行政监督部门、纪检监察机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（六）本单位自愿接受公共资源交易监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，依法承担法律责任。

（七）本人郑重作出上述承诺。本人和单位员工均已熟悉诚信承诺内容并认真践行承诺。

法定代表人签名：                                                

单位名称（盖章）：

                                                               年    月    日
岳阳市政府采购合同融资合作银行及联系人名单

	银行名称
	联系人
	职  务
	联系电话

	交通银行岳阳分行
	黄  颖
	公司、普惠部总经理
	18873011060

	交通银行岳阳分行府东支行
	蒋莉华
	支行行长
	13973004180

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	徐顶龙
	总行副行长
	18173002929

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	彭靖夫
	总行营业部副主任
	18273053888

	农业银行岳阳分行
	黄立军
	普惠部负责人
	18973061212

	农业银行岳阳分行
	周  芊
	普惠部经办人
	13975036393

	湖南银行岳阳分行
	何昌林
	分行副行长
	15707306666

	湖南银行岳阳分行财源支行
	张  璐
	客户经理
	13707308320

	巴陵农村商业银行
	柳  斌
	总行党委-副行长
	13789029698

	巴陵农商行德胜路分理处
	付素洁
	支行副行长
	13907309327

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	邹鸿志
	分行营业部副行长
	18711236688

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	刘紫薇
	分行普惠部客户经理
	19967060009

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	李润泽
	分行营业部客户经理
	13337309009

	兴业银行岳阳分行营业部
	谭  丽
	总经理
	18773081188

	兴业银行岳阳分行营业部
	李江天
	客户经理
	19573070611

	中信银行岳阳分行
	李箐笛
	公司部客户经理
	13117516881

	工商银行岳阳分行
	杨文韬
	普惠部负责人
	13789018303

	工商银行岳阳分行
	陈  盈
	普惠部经办人
	17872007507


岳阳市政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	岳阳市融资担保有限责任公司
	陈会亮
	0730-8717032/18907300076

	岳阳市融资担保有限责任公司
	黎子龙
	0730-8717032/17773021899

	湖南省农业信用担保有限公司

岳阳市分公司
	张  武
	0730-5220262/18973170258


政府采购招标文件“中标贷”推广介绍
为进一步优化营商环境，帮助企业解决融资难、融资贵的问题，所有在岳阳市成交的政府采购类项目，中标企业都可以通过中标贷平台在线向银行提出贷款申请。
中标贷是银行、担保公司等金融机构以工程建设、政府采购合同为载体，以财政支付为保障，以企业参与公共资源交易形成的信用为融资依据，向中标企业发放的信用贷款。
一、中标贷的特点
在线申请，快捷方便：中标企业用CA证书即可登录中标贷平台，进行在线申请。银行贷前、贷中调查需要的企业相关资料，都可以在线提交。
信用贷款，无需抵押：凭中标通知书，中标合同即可申请，无需抵押。
平台渠道，利率优惠：相比其他渠道的同类贷款，银行针对中标贷给出的利率优惠力度更大。
专用产品，放款快速：银行提供专用产品匹配中标贷，中标企业提交中标合同、约定还款账号等关键资料后，符合条件的，不超过15天即可放款。
二、中标贷的操作
登录入口：
岳阳市公共资源交易中心官网-中标贷平台，
或https://hnyy.biddingloan.com
登录工具：企业CA（湖南CA办理电话：0730-8181828）
贷款申请：详见“中标贷操作手册 ”。
岳阳市公共资源交易中心官网-办事服务-政府采购-【中标贷手册V1.2.4】，或下载
http://ggzy.yueyang.gov.cn/uploadfiles/202009/20200917151230447.pdf
三、业务咨询电话
0730-2966626，张女士16673063296，陈工
政府采购履约担保函
编号：
（采购人）：
鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
（2）。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人：（公章）
年  月  日
第二节 谈判须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1本竞争性谈判文件仅适用于本章第一节“谈判须知前附表”（以下简称【谈判须知前附表】）中所叙述的采购项目。
1.2【谈判须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，供应商应当符合本章第38.1款规定，否则，其响应无效。
2.定义
2.1采购项目联系人姓名和电话见【谈判须知前附表】。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。

2.4供应商是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。

3.供应商的资格要求

3.1供应商应当符合【谈判须知前附表】规定的供应商资格条件。
3.2【谈判须知前附表】规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
4.参与谈判的费用
4.1无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。
5.现场勘察
5.1供应商应按【谈判须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
5.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
5.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、谈判文件
6.谈判文件的组成
6.1谈判文件由下列文件组成：
第一章 采购邀请
第二章 谈判须知
第三章 采购需求
第四章 合同草案条款
第五章 响应文件组成
6.2采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的谈判文件进行的澄清或者修改，构成谈判文件的组成部分。
6.3谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见【谈判须知前附表】。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。
6.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
7.谈判文件的澄清或者修改
7.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。
7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
三、响应文件
8.一般要求
8.1供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。
8.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
8.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
8.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
8.5供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。
9.响应文件的组成
9.1响应文件包括下列内容：
（1）报价表及报价文件(格式)
（2）谈判响应声明(格式)
（3）保证金
（4）授权委托书(格式)
（5）供应商资格审查材料
（6）采购需求响应
（7）合同条款偏离表
（8）采购需求偏离表
（9）享受政府采购政策的证明资料
（10）响应标的符合谈判文件规定的证明文件
（11）供应商认为需提供的其他资料（如有）
（12）最后报价
9.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
9.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
10.供应商的资格更新证明材料
10.1被邀请的供应商在提交首次响应文件前，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随响应文件提供更新或者补充的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
11.报价要求
11.1供应商应当根据谈判文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价；谈判文件第三章提供第二节“工程量清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。
11.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：
（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其他附加服务的费用。
（2）所有根据合同或其他原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。
（3）谈判文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。
（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。
11.3供应商的最后报价不得超过采购项目预算，否则，其响应无效。采购项目预算见【谈判须知前附表】。
11.4采用固定价格定价方式的采购项目，供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
11.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.6报价的其他要求见【谈判须知前附表】。

11.7政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
12.谈判保证金
12.1谈判文件要求供应商提交谈判保证金的，供应商应按【谈判须知前附表】规定，在提交首次响应文件的截止时间前提交谈判保证金。谈判保证金有效期应当与响应文件有效期一致。供应商可用保函、电子增信替代谈判保证金。
12.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳谈判保证金，其交纳的谈判保证金，对联合体各方均具有约束力。
12.3采购人、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
12.4谈判保证金的退还按以下规定办理：
（1）成交供应商的谈判保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还。
（2）未成交供应商的谈判保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
（3）终止竞争性谈判采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。
12.5有下列情形之一的，谈判保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）谈判文件规定的其他情形。
13.响应文件有效期
13.1响应文件有效期见【谈判须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的，其响应无效。
14.分包
14.1【谈判须知前附表】规定供应商分包的，供应商分包承诺不符合竞争性谈判文件中有关分包规定的，其响应无效。
14.2供应商应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同。
14.3享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
14.4分包供应商不得再次分包。
15.响应文件的签署及规定
15.1响应文件应按谈判文件要求在签章处盖供应商单位公章和在签字处由供应商代表签字。供应商代表可为供应商法定代表人(非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，谈判文件统称单位负责人)；供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的，应提供授权委托书。
15.2响应文件正本一份，副本份数见【谈判须知前附表】；响应文件电子文档（U盘或光盘形式）：一份。纸质响应文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件的副本可为正本的复印件。
15.3响应文件任何加行、涂改、增删等改动，改动之处应由供应商代表签字。否则，将导致响应文件无效。
15.4在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不褪色材料书写，并经供应商代表签字，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致响应文件无效。
15.5为便于采购文件保存，响应文件电子文档建议为PDF格式，内容与纸质响应文件正本一致。
四、响应文件的递交
16.响应文件的密封和标记
16.1响应文件应密封包装，以保证其响应文件信息在提交首次响应文件截止时间前不被透露。
16.2响应文件封套上应写明的内容见【谈判须知前附表】。
16.3响应文件如果未按本章第16.1款规定密封，采购人、采购代理机构将拒绝接收。
17.响应文件的补充、修改或者撤回
17.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商代表签字。
17.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
18.响应文件的递交与接收
18.1供应商应在【谈判须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者谈判小组拒收逾期送达的响应文件。
18.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。
（1）项目名称、政府采购计划编号；
（2）供应商名称；
（3）响应文件送达时间、地址；
（4）响应文件密封情况；
（5）采购人、采购代理机构名称；
（6）采购人、采购代理机构接收人签字。
18.3采购人、采购代理机构在按本章第24.3款规定公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料、价格和其他信息。
五、响应文件的评审与谈判
19.供应商资格审查
19.1除本章第14.1款规定的情形外，采购人、采购代理机构不再对供应商进行资格审查。
19.2如果供应商不再具备本章第3.1款规定的供应商资格条件时，响应文件无效。
20.谈判小组
20.1谈判小组由采购人代表和评审专家组成。
20.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

20.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
21.谈判程序
21.1谈判程序：谈判（响应文件审查、澄清）、最后报价、提出成交供应商。其中，谈判按本章第23条进行。
21.2谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。
21.3在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。
22.响应文件审查
22.1谈判小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查。
22.2响应文件有下列情况之一，响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
（1）应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合谈判文件要求的；
（2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；
（3）不满足谈判文件规定的实质性要求和条件的；
（4）法律、法规和谈判文件规定的其他响应无效情形。
22.3响应文件按无效处理的，谈判小组应拒绝其参与谈判，但属于谈判文件规定的实质性变动内容的除外。
22.4谈判文件规定的实质性要求和条件见【谈判须知前附表】。
23.澄清
23.1谈判小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其供应商代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
24.谈判的规定
24.1在谈判过程中，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其代表参加谈判。
24.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，谈判小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加谈判的供应商。
24.3每轮谈判中，参加谈判的供应商代表应认真、准确、完整地记录谈判小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对谈判小组书面通知提出的要求和条件作出明确响应，并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
25.退出谈判
25.1供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购人、采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商代表签字。采购人、采购代理机构按本章第12.4款规定退还退出谈判的供应商的保证金。
25.2供应商参与谈判，但未提交最后报价又未按前款规定退出谈判的，保证金不予退还。
26.最后报价
26.1谈判结束后，谈判小组按本章第22.2款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。响应文件不符合谈判文件规定的实质性要求和条件的，谈判小组不得要求供应商提交最后报价，也不得接受供应商提交的最后报价。符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家的，谈判小组应当要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
26.2下列情形，谈判小组确认符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家，可以不与供应商谈判，直接要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。
（1）谈判文件未明确可能实质性变动的；
（2）谈判文件明确可能实质性变动，但谈判小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，认为谈判文件不需发生实质性变动、不需要谈判的。
26.3谈判小组应召集所有提交最后报价的供应商，逐一公布供应商的最后报价，由采购人、采购代理机构负责记录，并由供应商代表签字确认后随采购文件一并存档。
27.异常报价
27．1谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。

27.2评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值X50%;

2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价X50%;

3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价45%;

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

28.提出成交供应商
28.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。
28.2供应商最后报价涉及算术修正、需落实政府采购政策的，按上款规定由低到高的顺序排序。最后报价排序相同的并列。
28.3最后报价有算术错误的，除【谈判须知前附表】另有规定外，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。
（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。
28.4最后报价的评审
（1）如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。
（2）需落实政府采购政策（优先采购、价格评审优惠）的，按本章本节第40、41条等相关规定进行价格扣除。
29.确定成交供应商
29.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
29.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。
29.3成交候选人并列的，由采购人自行确定成交供应商。
30.谈判的特殊情形
30.1对于经公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有 2 家的，采购人在本次谈判采购活动开始前，报经主管预算单位同意，公开招标限额标准以上的经本级财政部门批准，可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。
30.2符合上款情形的，本章本节相关条款规定的供应商最低数量可以为两家。
31.谈判终止
31.1出现下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
32.重新评审
32.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。
32.2采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
33.保密及串通行为
33.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
33.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
33.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同
34.成交信息的公布与成交通知书
34.1采购人、采购代理机构应当自采购人确定成交供应商之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在【谈判须知前附表】指定媒体上公告成交结果，竞争性磋商文件随成交结果同时公告，成交结果公告期限为1个工作日。
34.2成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
34.3成交通知书是合同文件的组成部分。
35.询问及质疑
35.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
35.2供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
35.3供应商提出质疑的，质疑函应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【谈判须知前附表】。
35.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。
35.5供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。
36.履约担保
36.1谈判文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【谈判须知前附表】的规定提交，供应商可用保函、电子增信替代履约保证金。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
36.2成交供应商没有按照本章第36.1款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其谈判保证金不予退还。
37.签订合同
37.1谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
37.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
37.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
七、政府采购政策
38.预留采购份额
38.1执行中小企业预留采购份额政策的规定：
（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。
（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包承诺中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。
（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
39.强制采购
39.1纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单（品目清单中标注(符号产品），实施政府强制采购的，供应商提供的产品不符合强制采购规定，其响应无效。
40.优先采购
40.1对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品(未标注(符号产品)、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时对该部分产品按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣；
41.价格评审优惠
41.1在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；
41.2价格折扣比例

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，按照【谈判须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包承诺约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，按照【谈判须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
41.3符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
41.4监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
41.5与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 
41.6本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。
42.政府采购政策其他规定
42.1中型企业、小型企业和微型企业类型按照《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定认定。
42.2监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户视同小型、微型企业，享受预留采购份额、价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。
42.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
42.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
42.5供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）。
42.6“价格评审优惠”可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项“优先采购”累加计算。
43.供应商应提供的政府采购政策证明资料
43.1符合本章第38条、第39条、第40条、第41条规定的，供应商应在响应文件中提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

（2）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；工程、服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
44. 采购进口产品
44.1进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【谈判须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加谈判。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足谈判文件要求的国内产品参与谈判竞争。
45.融资、担保
45.1供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
八、其他规定
46.其他规定
46.1合同价款支付
（1）竞争性谈判文件规定支付合同预付款的，采购人应按【谈判须知前附表】规定的支付比例和支付条件向符合要求的成交供应商及时支付相应款项，并在政府采购合同中进行明确。
（2）竞争性谈判文件规定需提交质量保证金的，采购人可以按【谈判须知前附表】规定要求成交供应商提交质量保证金，并在政府采购合同中进行明确。
（3）供应商可以保函、电子增信替代预付款担保、质量保证金。
46.2谈判文件的其他规定见【谈判须知前附表】。
附表
(1)资格性审查表
	序号
	检查项目
	供应商

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
	
	
	
	
	

	2
	具有独立承担民事责任的能力
	
	
	
	
	

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	
	
	
	
	

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	
	
	
	
	

	5
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录或书面承诺
	
	
	
	
	

	6
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	
	
	
	
	

	7
	法律、行政法规规定的其他条件
	
	
	
	
	

	8
	特定资格条件
	投标人需提供财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库【2020】46号文“中小企业声明函（货物）”。
	
	
	
	
	

	
	
	《湖南省政府采购供应商资格承诺函》
	
	
	
	
	

	
	
	供应商近1个月内在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”或“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn)”的查询中无重大失信等被禁止投标记录，提供下载的带日期的信用信息报告打印件加盖公章。
	
	
	
	
	

	
	
	供应商近1个月内在“中国政府采购网”网站未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询结果截图打印件并加盖公章。
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	

	备注
	1.根据湘财购〔2022〕17 号《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。 经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。

2.缴纳社会保险证明资料：如遇享受阶段性减免社保的情况，请投标人提供承诺书。

	
	1. 上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；
2. 以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。


注：另单独做一份用于资格性审查。竞标人提供资格证明以证实其各项条件均满足本谈判文件规定的供应商资格条件要求。不满足资格条件的视为无效响应（即供应商不参加谈判）。
谈判小组成员：（签字）                                            年  月   日
(2) 符合性审查表
	序号
	符合性审查
内容
	合格标准
	供应商

	
	
	
	
	
	

	1
	响应文件按照谈判文件规定要求签署、盖章
	1.按照谈判文件规定要求签署、盖章的；
2.响应文件有效期满足的；
3.符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的。
	
	
	

	2
	响应文件满足谈判文件规定的有效期
	达到要求的标记√，未达到的标记×并注明其理由
	
	
	

	3
	报价未超过采购预算
	符合规定的标记√，不符合规定的标记×并注明其理由
	
	
	

	4
	递交唯一报价
	符合规定的标记√，不符合规定的标记×并注明其理由
	
	
	

	5
	有详细报价说明表
	符合规定的标记√，不符合规定的标记×并注明其理由
	
	
	

	6
	响应文件中没有采购人不能接受的条件（★）
	符合规定的标记√，不符合规定的标记×并注明其理由
	
	
	

	7
	不符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的
	符合规定的标记√，不符合规定的标记×并注明其理由
	
	
	

	结论
	
	
	


注：响应文件有以上情况之一，其响应文件无效（供应商不参加谈判），谈判小组应当告知有关供应商。符合性审查后，谈判小组集中与合格供应商分别进行谈判。
谈判小组成员：（签字）
                                                                   年  月   日

第三章 采购需求
说明：

对政府采购合同和招标文件前附表己有规定的，本章可不再规定；上述章节未规定或规定不完整的，本章内容为补充完善。

本部分凡以“★”标注的部分为必须满足的重要条款，投标人必须作出满足该要求的承诺或提供相应证明，否则按无效投标处理。
本部分未作“★”标注的部分为一般性条款，投标人应对这部分内容作出技术偏离说明。
第一节 采购清单一览表
	序号 
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	节能产品
	进口产品

	1
	岳阳市2026年度山洪灾害防治非工程措施项目（监测能力提升）
	具体服务要求详见本章第二节技术要求
	1
	(
	(


注：1.“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到具体标的。

2.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分标的投标，否则投标无效。

3.货物的主要技术要求或内容：详见“技术要求”中的具体服务要求。

4.投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

第二节 技术要求

一、项目名称：岳阳市2026年度山洪灾害防治非工程措施项目（监测能力提升）
二、监测能力提升项目内容：

岳阳市2026年度山洪灾害防治非工程措施项目（监测能力提升）建设点位分散及偏僻，共涉及平江县、岳阳县、湘阴县、汨罗市、临湘市、云溪区。主要任务为：新建自动雨量站50个（含7个增设北斗卫星通道＋雨量站点）、自动水位站4个（含1个增设北斗卫星通道＋雨量、水位双要素站）；增设北斗卫星通道7个(含3个雨量站点增设北斗卫星通道，4个雨量、水位站点增设北斗卫星通道）。新建监测站点应与原有系统兼容，数据传输需满足《湖南水文监测数据通信规约》，雨水情监测站采用一卡双发模式，同步向省水文监测中心和县水利局发送监测数据。

1、建设任务表

岳阳市2026年度山洪灾害防治非工程措施项目（监测能力提升）建设任务表
	序

号
	项目名称
	单

位
	合

计
	平江县
	岳阳县
	湘阴县
	临湘市
	汨罗市
	云溪区

	1
	新增自动雨量站

（含北斗叠加站点）
	个
	50
	18

（含4个北斗）
	16
	
	16

（含3个北斗）
	
	

	2
	新增自动水位站

（含北斗叠加站点）
	个
	4
	
	
	1
	3
	
	

	3
	新建北斗卫星通道

（雨量）
	个
	3
	2
	
	
	1
	
	

	4
	新建北斗卫星通道

（雨量水位）
	个
	4
	1
	
	
	
	2
	1


1.1 新建雨量站50处（其中含7个北斗卫星通道＋雨量）

	序号
	测站名称
	所在

市州
	所在县

市区
	站址
	备注

	1
	兰桥村
	岳阳市
	平江县
	浯口镇兰桥村
	

	2
	晋平村
	岳阳市
	平江县
	瓮江镇晋平村
	

	3
	到湾村
	岳阳市
	平江县
	福寿山镇到湾村
	

	4
	姜源村
	岳阳市
	平江县
	石牛寨镇姜源村
	

	5
	庄楼村
	岳阳市
	平江县
	石牛寨镇庄楼村
	

	6
	洞口村
	岳阳市
	平江县
	虹桥镇洞口村
	

	7
	凤麓村
	岳阳市
	平江县
	虹桥镇凤麓村
	

	8
	龙坪村
	岳阳市
	平江县
	三阳乡龙坪村
	

	9
	昌江村
	岳阳市
	平江县
	南江镇昌江村
	

	10
	红门村
	岳阳市
	平江县
	南江镇红门村
	

	11
	板口村
	岳阳市
	平江县
	梅仙镇板口村
	

	12
	连云村
	岳阳市
	平江县
	加义镇连云村
	

	13
	咏生村
	岳阳市
	平江县
	加义镇咏生村
	

	14
	淡江村
	岳阳市
	平江县
	三市镇淡江村
	

	15
	秀水村
	岳阳市
	平江县
	伍市镇秀水村
	新增北斗卫星通道

	16
	大口段村
	岳阳市
	平江县
	龙门镇大口段村
	新增北斗卫星通道

	17
	复建村
	岳阳市
	平江县
	长寿镇复建村
	新增北斗卫星通道

	18
	小江村
	岳阳市
	平江县
	龙门镇小江村
	新增北斗卫星通道

	19
	百果园村
	岳阳市
	岳阳县
	杨林镇百果园村
	

	20
	红光村
	岳阳市
	岳阳县
	月田镇红光村
	

	21
	大云山

管理处
	岳阳市
	岳阳县
	毛田镇大云山

国家森林公园
	

	22
	黄道村
	岳阳市
	岳阳县
	毛田镇黄道村
	

	23
	东淇村
	岳阳市
	岳阳县
	公田镇东淇村
	

	24
	公田镇

政府
	岳阳市
	岳阳县
	公田镇镇政府
	

	25
	尚书村
	岳阳市
	岳阳县
	杨林镇尚书村
	

	26
	卢塅村
	岳阳市
	岳阳县
	毛田镇卢塅村
	

	27
	相思村
	岳阳市
	岳阳县
	毛田镇相思村
	

	28
	毛田村
	岳阳市
	岳阳县
	毛田镇毛田村
	

	29
	孟城村
	岳阳市
	岳阳县
	毛田镇孟城村
	

	30
	饶港村
	岳阳市
	岳阳县
	公田镇饶港村
	

	31
	王安村
	岳阳市
	岳阳县
	杨林镇王安村
	

	32
	天龙村
	岳阳市
	岳阳县
	张谷英镇天龙村
	

	33
	稻田村
	岳阳市
	岳阳县
	月田镇稻田村
	

	34
	道仁村
	岳阳市
	岳阳县
	毛田镇道仁村
	

	35
	渔潭

雨量站
	岳阳市
	临湘市
	忠防镇渔潭村
	

	36
	旧李村
	岳阳市
	临湘市
	长塘镇旧李村
	

	37
	黄沙

雨量站
	岳阳市
	临湘市
	羊楼司镇黄沙村
	

	38
	横铺

雨量站
	岳阳市
	临湘市
	桃林镇横铺村
	

	39
	清泉社区雨量站
	岳阳市
	临湘市
	桃林镇清泉社区
	

	40
	沙坪

雨量站
	岳阳市
	临湘市
	忠防镇沙坪村
	

	41
	印石村
	岳阳市
	临湘市
	詹桥镇印石村
	

	42
	石田村
	岳阳市
	临湘市
	长塘镇石田村
	

	43
	河洞村
	岳阳市
	临湘市
	长塘镇河洞村
	

	44
	金盆村
	岳阳市
	临湘市
	桃林镇金盆村
	

	45
	红士村
	岳阳市
	临湘市
	聂市镇红士村
	

	46
	麻塘

社区
	岳阳市
	临湘市
	长安街道办事处

麻塘社区
	

	47
	同合村
	岳阳市
	临湘市
	聂市镇同合村
	

	48
	友爱雨量站
	岳阳市
	临湘市
	羊楼司镇友爱村
	新增北斗卫星通道

	49
	桃树雨量站
	岳阳市
	临湘市
	羊楼司镇桃树村
	新增北斗卫星通道

	50
	八百雨量站
	岳阳市
	临湘市
	羊楼司镇八百村
	新增北斗卫星通道


1.2新建自动水位站4处（其中含1个北斗卫星通道＋雨量水位站）

	序号
	测站名称
	县市区
	站址
	站点

类型
	建设地点

经度
	建设地点

纬度
	备注

	1
	白水江
	湘阴县
	文星镇东湖

水管会
	水位
	112.906144
	28.672086
	

	2
	山界

水位站
	临湘市
	詹桥镇

山界村
	水位
	113.603553
	29.288292
	

	3
	黄沙

水位站
	临湘市
	羊楼司镇

黄沙村
	水位
	113.582123
	29.553225
	

	4
	万峰

水位站
	临湘市
	坦渡镇

万峰村
	雨量、水位
	113.636706
	29.585084
	新增北斗卫星通道


1.3增设北斗卫星通道7个，其中：3个雨量站点增设北斗卫星通道，4个雨量、水位站点增设北斗卫星通道。

增设北斗卫星通道（雨量）站点统计表

	序号
	站名
	所在

市州
	所在县

(市/区)
	测站位置
	备注

	1
	启明
	岳阳市
	平江县
	长寿镇石堰村
	

	2
	芦头林场
	岳阳市
	平江县
	加义镇芦头村
	

	3
	田庄站
	岳阳市
	临湘市
	羊楼司镇三港村
	


 增设北斗卫星通道（雨量、水位）站点统计表

	序号
	站名
	所在

市州
	所在县

(市/区)
	测站位置
	备注

	1
	砂岩水库
	岳阳市
	平江县
	长寿镇复建村
	

	2
	双花水库
	岳阳市
	云溪区
	云溪街道双花村
	

	3
	兰家洞水库
	岳阳市
	汨罗市
	三江镇八景村
	

	4
	向家洞水库
	岳阳市
	汨罗市
	三江镇双桥村
	


2、新建站点（54个）位置

2.1 雨量站（50个）位置

2.1.1平江县：平江县新建自动雨量站点18个（其中含4个北斗卫星通道＋雨量）。
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1、兰桥村位于浯口镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。

图2.1.1-1 兰桥村现状
[image: image67.jpg]B f&: 2026.03.16 15:58
# & BIS - LHNHRERS
245 28.758983°N,113.343357°E




2、晋平村位于瓮江镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。

图 2.1.2.1.1-2  晋平村现状

3、到湾村位于福寿山镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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图 2.1.2.1.1-3 到湾村现状

4、姜源村位于石牛寨镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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图 2.1.2.1.1-4 姜源村现状
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5、庄楼村位于石牛寨镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。

图 2.1.2.1.1-5 庄楼村现状
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6、洞口村位于虹桥镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。

图 2.1.2.1.1-6 洞口村现状

[image: image72.jpg]


7、风麓村位于虹桥镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。

图 2.1.2.1.1-7 风麓村现状
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8、龙坪村位于三阳乡，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。

图 2.1.2.1.1-8 龙坪村现状

[image: image74.jpg]EHH i ‘ =i ==

>>>>>>>> 2235555555

1‘| 47 20265037168 “—‘

FIE - BANNERER

2 113.519350°E N
% 28.592849°N ,;’m

Fifh 2AMAPABDWXO 3R




9、昌江村位于南江镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。

图 2.1.2.1.1-9 昌江村现状
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10、红门村位于南江镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
图 2.1.2.1.1-10 红门村现状

11、板口村位于梅仙镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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图 2.1.2.1.1-11 板口村现状
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12、连云村位于加义镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站
图 2.1.2.1.1-12 连云村现状

13、咏生村位于加义镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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图 2.1.2.1.1-13 咏生村现状
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14、淡江村位于三市镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。

图 2.1.2.1.1-14 淡江村现状

15、秀水村位于伍市镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。（备注：新增北斗卫星通道）
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图 2.1.2.1.1-15 秀水村现状

16、复建村位于长寿镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。（备注：新增北斗卫星通道）
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图2.1.1-16 复建村现状
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17、大口段村位于龙门镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。（备注：新增北斗卫星通道）

图2.1.1-17大口段村现状
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18、小江村位于龙门镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。（备注：新增北斗卫星通道）

图 2.1.2.1.1-18 小江村现状

2.1.2岳阳县：新建自动雨量站点16个。

百果园村位于杨林镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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 图 2.1.2-1百果园村站选址

2、红光村位于月田镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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图 2.1.2-2红光村站选址
3、大云山国家森林公园位于毛田镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。

[image: image8.jpg]BIRE: GRE
BIAE: AZUERL

£ R 113486094
% K 29.260587'N



  [image: image9.jpg]um WiE |

B

i T X &&: SR8
I KA A=LSEL

%2 E: 113.484737°E
5 E: 29.259715°N




图 2.1.2-3大云山管理处站选址

4、黄道村位于毛田镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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图 2.1.2-4 黄道村站选址

    5、东淇村位于公田镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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图 2.1.2-5 东淇村站选址

6、公田镇政府位于公田镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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图 2.1.2-6 公田镇政府站选址

7、尚书村位于杨林镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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图 2.1.2-7 尚书村站选址

8、卢塅村位于毛田镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。

[image: image17.jpg]| 5 1K §: 5RE
i 151 A 3 SERFEN
£ B 1362613E
£ B 01795%N
A Eear Ty




  [image: image18.jpg]IR E: &RE

BEIWe FHARHH
E: 113621732
E: 29179570N




图 2.1.2-8 卢塅村站选址

9、相思村位于毛田镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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图 2.1.2-9 相思村站选址

10、毛田村位于毛田镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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图 2.1.2-10 毛田村站选址

11、孟城村位于毛田镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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图 2.1.2-11 孟诚村站选址

12、饶港村位于毛田镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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图 2.1.2-12 饶港村站选址

13、王安村位于杨林镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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图 2.1.2-13 王安村站选址

14、天龙村位于张谷英镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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图 2.1.2-14 天龙村站选址

15、稻田村位于月田镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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图 2.1.2-15 稻田村站现状

16、道仁村位于毛田镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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图 2.1.2-16 道仁村站现状
2.1.3临湘市：新建自动雨量站点16个（含3个北斗卫星通道＋雨量）、新增3个雷达式自动水位站（含1个北斗卫星通道＋雨量、水位）。
1、渔潭村位于忠防镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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图 2.1.3-1渔潭村站选址

2、旧李雨量站位于长塘镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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图 2.1.3-2旧李雨量站选址

3、黄沙村位于羊楼司镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。

[image: image81.jpg]2R 113.978902
SRS 28.868119

IMEI: 54322097b89b2a68 2
Bjal: 20264075 308 £ HAPY 17:45 = -
e , KENEA
e MR A ERT IR R IE BIIANA

BA{h SEAFX9FM8CGUX2

Eémz: /4



[image: image82.jpg]B IRE: G

EIASE: $RIRE

&
€

&: 113581079°E
&: 29.553898'N





图 2.1.3-3 黄沙村站选址

4、横铺村位于桃林镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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图 2.1.3-4 横铺村站选址

5、清泉社区位于桃林镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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图 2.1.3-5 清泉社区选址

6、沙坪村位于忠防镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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图 2.1.3-6 沙坪村站选址
7、印石村位于詹桥镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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图 2.1.3-7 印石村站选址

8、石田村位于长塘镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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图 2.1.3-8 石田村站选址

9、何洞村位于长塘镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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图 2.1.3-9 何洞村站选址

10、金盆村位于桃林镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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图 2.1.3-10 金盆村站选址

11、红士村位于聂市镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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图 2.1.3-11 红士村站选址
12、麻塘社区位于长安街道办事处，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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图 2.1.3-12麻塘社区站选址

13、同合村位于聂市镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。
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图2.1.3-13 同合村站选址

14、友爱村位于羊楼司镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。（备注：新增北斗卫星通道）
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图 2.1.3-14 友爱村站选址

15、桃树村位于羊楼司镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。（备注：新增北斗卫星通道）
  [image: image55.jpg]e L

CJJN MIN \

FU ﬁwu ZHONG XN

¥ 6 T X 6
- IS FEEIREE

. % [E: 113575938°E
€ E: 29.424878°N





图2.1.3-15 桃树村站选址

16、八百村位于羊楼司镇，根据现场情况调查，方案拟新建雨量站。（备注：新增北斗卫星通道）
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图 2.1.3-16 桃树村站选址

2.2 新建自动水位站点（4个）位置

2.2.1 新建自动水位站点3个（雷达式），均在临湘市

1、山界水位站，詹桥港小流域无水位监测站，2022年流域内受淹严重，亟需新建水位站点。
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图 2.2.1-1山界水位站选址

2、黄沙水位站，黄沙港小流域无水位监测站，2026年流域内受淹严重，亟需新建水位站点。

[image: image59.jpg]



图 2.2.1-2 黄沙水位站选址

3、万峰水位站，万峰港小流域无水位监测站，2020年流域内受淹严重，亟需新建水位站点。

（备注：增设北斗卫星通道＋雨量、水位）
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图 2.2.1-3 万峰水位站选址

2.2.2  新建自动水位站点1个（气泡式），在湘阴县
白水江站点运行时间达到报废年限，设备落后，故障频发，此次重新选址新建。
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图 2.2.2-1 白水江站选址
3、总体方案设计

按照建设原则和建设依据的规程规范、技术要求，经充分的现场实地调查和精心设计，提出了测站总体功能、工作流程与设备组成、技术指标、信道、供电、防雷措施、设备配置、设备安装调试技术、附属设施工程等方面的总体设计方案。

3.1  测站总体功能

具备“有人看管，无人值守”的全天候工作能力；

实时自动采集水位、雨量等水文要素；

信息自动报送，定时、增量向数据接收平台传输监测信息和设备工况信息；

采集数据本地存储一年以上；

采用市电和太阳能浮充蓄电池供电模式；

具有防雷击、抗干扰能力；

智能控制，主信道与备用信道自动切换；

监测信息超限告警，设备电压、故障等工况自动记录与告警。

3.2  测站工作流程与设备组成结构
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图3.2-1测站工作流程图

测站工作原理是在数据采集终端机（RTU）的控制下，各观测项目传感器按照设定的要求自动采集水文气象要素，通信设备将采集的数据自动传送到数据接收中心并本地存储，数据接收中心负责测站数据的各种处理和应用。测站工作流程见图3.2-1。

通信方式：测站水文气象要素传输采用GPRS/4G/5G为主信道，部分站点采用北斗卫星作为备用信道，主备信道可自动切换。

工作体制：采用混合式的工作体制。

供电方式：太阳能浮充供电。

测站主要设备由数据采集终端机、传感器（水位、雨量等，按监测要素配置）、通讯终端（一卡双发）、供电系统等组成。

数据接收中心已由相关项目建设完成。

3.3  通信要求

★本年度确定测站的通信方式为：采用GPRS/4G为主信道，部分北斗卫星作为备用信道，主备信道可自动切换。GPRS/4G通信具有一卡双发的功能，监测数据需同时向省水文监测中心服务器和县水利局发送。

3.4  供电要求

为了保证电源系统中蓄电池（组）的使用寿命，各监测站点均配置太阳能充电控制器，并提供智能电源管理功能。太阳能充电控制器通过对蓄电池电压的实时监测，由控制电路对蓄电池的充电过程进行实时控制。当蓄电池处于安全充电范围时，由控制电路控制太阳能光板对蓄电池进行满充，以保证蓄电池能尽量充满；当蓄电池接近或达到充满状态时，由控制电路控制进行涓流充电，使蓄电池不过充。由此保证蓄电池始终处于安全充电状态，能有效延长蓄电池使用寿命。

智能电源管理如电源状态检测、低电压挂起和自动恢复等功能由RTU负责完成。

RTU还需具备电源状态的监测和报告功能，使运行管理人员能及时了解电源系统的工作状态，一旦电源系统出现运行故障，运行管理人员能及时排除故障，保证遥测站稳定、可靠运行。

3.5 防雷接地要求

雷电感应和雷击是危及测站运行安全的重要因素之一，雷电进入测站设备的途径主要有天馈线，工业电力线，传感器与设备之间的传输电缆等，为了有效防止雷电的侵入，保证设备的运行安全，测站设备应具有完备的隔离保护措施，外部信号接口全部采用光电隔离或继电器隔离。

在雷雨季节，空旷的户外最容易受到雷电袭击，因此室外立杆安装的站点应重点考虑设备的防雷处理，对于离主体水工建筑物较近，具备共享防雷接地条件的，则考虑与建筑物接地系统共地，如果距离较远，不能形成等电位，则需建设独立的防雷接地系统。

设备立杆防雷接地做法如下：引下线通过连接体从基础侧面与水平体相连，水平接地采用40X4镀锌扁钢，与基础垂直布设，垂直接地采用∠40×4镀锌角钢，长度宜为1m，间距宜为1.5m，如场地施工位置有限，可适当调整防雷接地网布设形式。
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图3.5-1 设备立杆防雷接地

防雷接地施工主要包括避雷引下线和接地网沟槽开挖以及接地极孔的开挖、预埋。

沟槽开挖：避雷引下线和接地网沟槽开挖，开挖深度0.8m，宽度大于0.3m；

钻孔：在选好的预埋垂直接地极点开挖圆坑，在坑里钻出垂直地面的孔洞。

将垂直接地极植入孔洞中，接地极顶部与圆坑的底部平齐。

接好引出线：引出线采用铜线加扁铁，可螺丝紧固（须刮掉孔周围银粉漆），也可剪掉扁铁后焊接。

将其余填充料填在接地极周围，测量接地电阻，达到要求后，用土填盖在接地极周围。

各垂直接地极与接地极之间的间隔不宜小于2m。

检查安装，确保接地极完全被埋入，并与接地网完好连接，测量其接地电阻。

3.6 报汛要求

自动水位雨量一体站为及时掌握山洪灾害威胁区的雨水情信息，应根据本地区的暴雨洪水特性、区域分布和人员居住、经济布局条件，设立自动监测雨量、水位站点。

采用有人看管、无人值守的管理模式，实现水雨情信息的自动采集、传输。自动监测站采用自报式、查询一应答式相结合的遥测方式和定时自报、事件加报和召测兼容的工作体制;本次建设中，监测站点数据发送采取一卡双发的方式，为确保数据的同步性，监测数据同时向省水文监测中心服务器和县水利局发送。具体要求如下：

1) 自动雨量站:有雨时不少于5分钟1报；

2) 自动水位站:提供定时上报和增量上报的功能。根据流特性和水位涨落变幅,设置上报水位变幅。

3) 自动监测站点须至少每天8:00发送一次平安报，上报内容包括电池电压、通信状况、运行状态等内容。

4) 新增监测站点数据传输需满足湖南《水文监测数据通信规约》，雨水情监测站采用一卡双发模式，同步向省水文监测中心和县水利局发送监测数据。同时数据传输协议应与原有系统兼容，如县级平台协议不符合《水文监测数据通信规约》，则由本次站点改造的承建单位建设中间库，对接原有的县级平台接收数据库，需保证省级、县级平台的数据均可正常接收。

4、典型设计

4.1 新建雨量站典型设计

新增雨量站主要包括翻斗式雨量计立杆基础设施建设和翻斗式雨量观测系统技术装备安装调试等工作。

系统组成

雨量计在线监测系统主要由雨量传感器、遥测终端、通信终端和供电系统等四部分组成。其主要设备由数采设备、通信设备、电源设备、传感器、安装配件组成。

安装要求

本项目雨量计采用杆式安装方式，根据《降水量观测规范》(SL21-2015)规定，结合各测站实际情况设计。

主要设备参数

翻斗式雨量计
1.承雨口径：φ200mm±0.6mm

2.分辨力：0.5mm

3.最大降雨强度：4mm/min

4.允许误差：当自身排水量≤12.5mm时，允许误差≤±0.5mm；自身排水量＞12.5mm时，允许误差≤±3%。

输出方式：开关通断信号
1.工作温度：-10℃～50℃

2.工作湿度：≤98%RH(40℃)

3.MTBF：≥40000h

4.具有放毒、防虫、防尘措施，在无人维护情况下，至少能正常工作30d不被堵塞；

5.传感器和输出信号传输线具有防雷电和抗干扰措施。

太阳能板
1.材料：进口单晶硅太阳能电池组件

2.容量：17.4V/20W

3.开路电压：21.6V

4.工作电流：0.69A、1.38A

5.短路电流：0.74A、1.52A

6.工作温度：-40～85℃

蓄电池

1.容量：38Ah

2.电压：12V

3.免维护无须补液；

4.内阻小，大电流放电性能好；

5.适应温度广(-35℃～+45℃)；

6.自放电小；

7.使用寿命长(8～10年)；

8.使用方便；

9.安全防爆；

10.独特配方，深放电恢复性能好；

11.无游离电解液，侧倒90°仍能使用。

遥测终端机RTU
1.可外接增量式(翻斗式)雨量传感器、水位传感器、图像摄像头:实现4G等多种方式的发送和接收传输功能:RTU编码传输报文应采用 HEX/BCD 报文帧结构:

2.具有自动校时功能，也可以接收中心的校时命令:具有定时自检发送、死机自动复位、站址设定、掉电数据保护、实时时钟校准、直观现场显示和设备测试等功能:

3.具有现地或远地编程能力，可设置参数，改变路径，读取数据:可响应召测，接收来自监测中心的召测指令，根据指令要求将当前值，或将过去的记录值，或将所有存贮的数据通过指定的信道或指定的路径发送:

4.支持休眠唤醒工作方式:能够通过软件设置和远程设置数据传输体制、数据报送频次等:所有外部接口具有光电隔离能力:

5.能存储一年的原始水情数据，RTU 固态存储器容量不小于4MB:可接受分中心管理，与分中心实现双向通信;支持远程诊断、远程设置、远程维护等。

6.★RTU 通信协议必须完全需符合水利部《水文监测数据通信规约》（SL651-2014）要求的标准通讯协议（需提供第三方机构出示的“水文仪器及岩土工程仪器”检测报告扫描件并加盖制造商公章证明）
 单套配置清单

单套翻斗式雨量设备设施配置表

	序号
	项目名称
	单位
	数量

	一 土建工程

	1
	立杆安装基座
	个
	1

	2
	防雷接地
	项
	1

	二 设备配置

	1
	雨量计
	套
	1

	2
	遥测终端机
	套
	1

	3
	太阳能光板 40w
	套
	1

	4
	蓄电池 12V38Ah
	套
	1

	5
	充电控制器
	套
	1

	6
	485 信号保护器
	套
	1

	7
	雨量一体化机箱
	套
	1

	8
	雨量站监控杆（含支架）
	套
	1

	9
	雨量站线缆辅材
	项
	1

	10
	雨量站点联调及数据上报
	项
	1

	11
	站点通讯费（1年）
	项
	1
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图4-1  新建/改建自动雨量站典型设计图

4.2 新建自动水位站典型设计

4.2.1 气泡式水位自动监测站典型设计

气泡式水位监测系统主要由水位传感器、遥测终端、通信终端和供电系统等四部分组成。其主要设备由数采设备、通信设备、电源设备、传感器、安装配件组成。气泡式水位计、遥测终端、蓄电池等设备安置在仪器箱内，天线、太阳能光板、避雷针等则安装在仪器箱箱顶。气泡式水位站的土建工程主要包括气泡水位计的安装、光板线和信号线的现场连接等。
表4.2.1-1  单套气泡式水位站设备配置清单表

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	一
	设备
	
	
	

	1
	气泡式式水位计
	套
	1
	

	2
	遥测终端机
	套
	1
	

	3
	蓄电池 12V100Ah
	套
	1
	

	4
	太阳能光板 100w
	块
	1
	

	5
	充电控制器
	套
	1
	

	6
	485 信号保护器
	套
	1
	

	9
	气泡一体化机箱
	套
	1
	

	10
	监测立杆
	套
	1
	

	11
	水雨一体站线缆辅材
	套
	1
	

	
	太阳能板支架
	
	
	

	12
	站点联调及数据上报
	套
	1
	

	13
	站点通讯费（1 年）
	套
	1
	

	三
	土建工程
	
	
	

	1
	立杆基础
	项
	1
	

	2
	线缆沟槽开挖及套管
	项
	1
	

	3
	接地网制作及安装
	项
	1
	

	4
	高程测量
	项
	1
	


4.2.2  雷达式水位自动监测站典型设计

雷达式水位监测系统主要由雷达式水位传感器、翻斗式雨量计、遥测终端、GPRS/4G通信终端、北斗通信终端和供电系统等四部分组成。其主要设备由数采设备、通信设备、电源设备、传感器、安装配件组成。

遥测终端、蓄电池等设备安置在仪器箱内，雷达式水位计、翻斗式雨量传感器、北斗通信终端、仪器箱、天线、太阳能光板、避雷针等安装在双立杆安装平台上。雷达式水位站的土建工程较少，只需在遥测站设备安装时进行立杆基座的固定、进线孔防水等处理。

表4.2.2-1单套雷达式水位站设备配置清单表

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	一
	设备
	
	
	

	1
	雷达式水位计
	套
	1
	

	2
	遥测终端机
	套
	1
	

	3
	蓄电池 12V100Ah
	套
	1
	

	4
	太阳能光板 100w
	块
	1
	

	5
	充电控制器
	套
	1
	

	6
	485 信号保护器
	套
	1
	

	7
	电源防雷器
	套
	1
	

	8
	雷达水位计支架及防雨罩
	套
	1
	

	9
	雷达一体化机箱
	套
	1
	

	10
	雷达监测立杆
	套
	1
	

	11
	水雨一体站线缆辅材
	套
	1
	

	12
	站点联调及数据上报
	套
	1
	

	13
	站点通讯费（1 年）
	套
	1
	

	三
	土建工程
	
	
	

	1
	立杆基础
	基
	1
	

	2
	防雷接地
	项
	1
	

	3
	水准点及指示标杆
	
	
	

	4
	高程测量
	项
	1
	


4.2.3  主要设备参数

雷达式水位计

测量范围：0～15/35/m

测量精度：±3mm

测量时间：≤20s

波束宽度：12°

电源：9.6 VDC～28VDC

接口：4-20mA，SDI-12，RS-485等

工作温度：-40℃～60℃

防水等级：IP67
气泡式水位计

1) 量程:20/40m

2) 供电电压:9.6-25VDC

3) 静态工作电流:0.6mA

4) 分辨率:1mm

5) 准确度:+0.03%FS

6) 数据接口:Rs485/Rs232/SDI-12

7) 气管长度:<300m

8) 测管直径:内径1/8"，外径3/8"
遥测终端RTU

1) 可外接增量式(翻斗式)雨量传感器、水位传感器、图像摄像头:实现4G等多种方式的发送和接收传输功能:RTU编码传输报文应采用 HEX/BCD 报文帧结构:

2) 具有自动校时功能，也可以接收中心的校时命令:具有定时自检发送、死机自动复位、站址设定、掉电数据保护、实时时钟校准、直观现场显示和设备测试等功能:

4) 具有现地或远地编程能力，可设置参数，改变路径，读取数据:可响应召测，接收来自监测中心的召测指令，根据指令要求将当前值，或将过去的记录值，或将所有存贮的数据通过指定的信道或指定的路径发送:

5) 支持休眠唤醒工作方式:能够通过软件设置和远程设置数据传输体制、数据报送频次等:所有外部接口具有光电隔离能力:

6) 能存储一年的原始水情数据，RTU 固态存储器容量不小于4MB:可接受分中心管理，与分中心实现双向通信;支持远程诊断、远程设置、远程维护等。

7）★RTU 通信协议必须完全需符合水利部《水文监测数据通信规约》（SL651-2014）要求的标准通讯协议（需提供第三方机构出示的“水文仪器 及岩土工程仪器”检测报告扫描件并加盖制造商公章证明）

蓄电池

1) 阀控式密封铅酸蓄电池

2) 电压:12V

3) 容量(20小时率):100Ah

4) 具有TLC认证

太阳能光板

1) 最大工作电压17.0V

2) 开路电压 21.0V

3) 输出功率100W

4) 最大输出电流 2.2A

5) 短路电流4A

6)迎风压强≥2400Pa

7) 边框接地电阻 ≤1欧姆

8) 短路电流温度系数 ≤0.4mA/°C

9) 工作温度-10°C~+80°C

太阳能充电控制器

1) 系统电压:12V

2) 最大组件电流:8A

3) 最大负载电流:8A

4) 自耗电:4mA

5) 最终充电电压正常:14.0V

6) 温度补偿系数:4mV/K/Cell)

7) 过放电断开电压:断开电压:11.4V，恢复电压:12.6V

8) 析气调节

9) 开始析气电压:12.4V

10) 最终析气电压:14.4V

11) 温度补偿系数:-3mV/K/Cell

12) 保险丝:10A

13) 允许环境温度:-25~+50

信号避雷器

1) 工作电压:12V

2)最大传输速率:10M

3) 插入损耗:0.2

4) 标称流通容量:5KA

5) 最大流通容量:10KA

6) 限制电压:≤20V

7) 响应时间:lns

8) 保护线路:2

9) 阻燃等级:符合UL94:VO

10) 接口:接线端子

遥测机箱

机箱尺寸满足存放100AH蓄电池和RTU、通讯模块、充电控制器、水位计等设备，不锈钢材质，机箱正面印测站名称、监管单位及警示标识等。

4G(LTE)通信模块

1)产品性能:多模多频4GLTECat1/Cat4调制解调器，兼容2G/3G网络回退。

2)网络制式:LTE-FDD:B1/B3/B5/B8(可根据目标市场调整，如增加B20):LTE-TDD:B38/B39/B40/B41(可根据目标市场调整):WCDMA/HSPA+:B1/B8(可选用于3G网络覆盖区)。

3)数据速率:LTECat4:下行最大150Mbps，上行最大50Mbps:LTECatl:下行最大10Mbps，上行最大5Mbps(主流物联网配置)。

4)发射功率:功率等级Class3(23dBm±2dB)，最大输出功率约200mW。

5)电源与功耗:供电电压:3.3V~4.2V(典型值3.8V)，内置电源管理。

6)工作电流:数据传输峰值电流:约300mA@3.8V:关机漏电流:<10pu4。

7)工作温度:-35°C~+75°C

8)主通信接口:高速UART(用于AT命令)、USB2.0(用于高速数据传输)。

9)扩展接口:SDIO,12C,SPL,ADC，GPIOs(提供更强的外设集成能力)。

10)SIM卡接口:支持1.8V/3VUSIM卡，具备热插拔保护。

11)天线接口:主集天线、分集天线(提高接收性能)、GNSS天线接口。

12)协议栈:内嵌完整的 TCP/IP、UDP、TLS/SSL、HTTP(S)、MQTT 等协议栈。

4.2.4 典型设计图
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图 4.2.4-1雷达水位计安装图
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图 4.2.4-2气泡式水位计安装图

4.3 北斗公网遥测终端机
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图4.3-1  北斗公网遥测终端机结构示意图

4.3.1 功能要求

一体集成：采用一体化集成设计，公网传输模块、北斗短报文模块、自组网模块、定位模块及天线全部内置于主机；

边缘计算：支持雨量、水位、渗流、渗压数据采集，内置累计降雨、场降雨、水位级别、水位上涨速率、水动力学流量换算等本地报警模型,支持本地报警，可实现本地声、光预警，同时将预警信息发送到控制中心平台，弹窗预警；

远程管理：开机后无需任何操作即可连接管理平台，支持设备数据监听、状态查看、参数查询配置、在线升级等远程管理；

快捷调试：支持本地调试工具进行参数设置与查询，具备多条参数一键配置能力，实现设备批量调试和快捷维护；

扫码看数：支持扫码看数据，可通过手机扫码查看实时数据、最近预警数据、历史监测数据曲线、设备当前状态、设备信息、设备位置、设备所在地天气实况；

数据存储：内置固态存储，可存储3年以上采集数据，支持数据导出；

状态指示：具有电源、公网在线、北斗在线指示灯；

雨量采集：具有雨量采集功能，支持多种分辨率的翻斗式雨量计接入；

水位采集：具有水位采集功能，支持雷达/气泡/压阻/浮子/超声波/电子水尺等多种水位传感器接入；

位置采集：具有位置采集功能，内置RNSS多频点接收模块，具有北斗高精度定位功能。

公网通信：内置公网通信模块，支持4G/5G通信，支持向3个以上中心站上报；

北斗通信：内置北斗三号短报文模块，支持向数据中心上报数据，支持向具备北斗三号短报文接收能力的站点和北斗三号手持终端发送信息；

本地组网：内置自组网模块，支持本地自组网通信，向终端设备发送报警信息；

通信方式：通讯采用主信道为4G公网通信，备用信道为北斗三号卫星通信；

主备切换：具备主备信道切换功能，4G公网通信断开后可自动切换到北斗三号卫星通信，提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检测测试中心检验报告；

人工置数：具备人工置数功能；

自检自诊断：具备工作状态自检和自诊断功能。

★符合SL 180-2015《水文自动测报系统设备遥测终端机》SZY 203-2016《水资源检测设备技术条件》、SZY 205-2016《水资源检测设质量检验》要求（需提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检验报告（含CNAS或CMA标识）并加盖制造商公章证明）

★产品通过BD420011-2015北斗/全球卫星导航系统(GNSS)定位设备通用规范卫星定位导航授时设备单北斗测试技术规范并提供检测证书，另需提供国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告（含CNAS或CMA标识）并加盖投标人公章

★具备北斗遥测终端机相关软件著作权（需提供中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书并加盖制造商公章）

★产品入选《全国水利系统招标产品重点采购目录》需提供入选证书证明复印件并加盖制造商公章证明。
4.3.2  技术指标

北斗上报间隔：60/300S；

北斗通信频段：支持S/LF1/LF2频段；

北斗接收通道：接收通道数不少于14个；

自组网：传输速率：≥1kbps；具有自动寻路、空中防碰撞、多跳转发、中继接力机制；

★防护等级：满足GB/T4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》IP68等级要求；（需提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检验报告（含CNAS或CMA标识）并加盖制造商公章证明）
工作温度：-30℃～60℃；

工作湿度：≤95%RH(40℃)；

工作电压：DC9~24V；

静态值守功耗：≤15mA；

工作电流：≤50mA；

平均无故障工作时间(MTBF)：≥25000h；

通信要求：符合SL651-2014《水文监测数据通信规约》；

供电要求：应采用18V规格太阳能电池板和12V规格蓄电池供电；

结构要求：采用杆式安装；

接线要求：与各类传感器有规范信号接口。

4.3.3  设备安装要求

北斗雨水情监测站基础采用C25混凝土浇筑台面要求平整与水平，施工时应根据一体化支架安装尺寸制作并预埋基础螺丝，基础螺丝必须与设备接地网良好连接，形成等电位体。基础参考尺寸800mm×800mm×600mm，深度为地上200mm，地下400mm。
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图4.3-2  设备安装图纸

站点安装条件应符合《水位观测标准》(GB/T50138-2010)要求，尽可能安装在周边电磁干扰较小，移动手机信号覆盖强度好的环境中，且具有一定的雷电防护能力和抗干扰能力。

站点安装应保证北斗通信信号良好，应确保南面30°仰角以上无遮挡。

水位计太阳能电源板、通信机天线等信号、电(馈)线均要求不得外露，采取外套防腐金属管(或不锈钢软管)防护和屏蔽保护，金属管切口处须打磨光滑，以免在穿管时割伤电缆。室内仪器机柜、线缆外套金属管必须与设备接地体良好连接形成等电位体。

水位计安装完成后必须对水位计输出数据与人工观测水位进行比对。以人工水位为依据进行水位计设置。

翻斗雨量传感器按照安装说明书安装完成后，必须作注水滴定试验，确保计量精度达标。现场调试时应使用量杯进行3次人工注水试验(每次注水10mm，5至10分钟内均匀注完水量)，并观测仪器记数是否与所注入水量一致(为保证数据的精度，可以采用滴定仪滴定)。测试误差在±4%，超过误差应进行调整。

太阳能板在安装时，感光面应对朝南偏西10°，水平夹角45°且无遮挡。

所有设备安装完成后，裸露的螺母、螺帽等连接部位应采取防锈喷塑处理。

5、工程量清单

5.1土建工程部分

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	
	第一部分 建筑工程
	
	

	一
	平江县
	
	

	1
	新建自动雨量站
	站
	14.00

	1.1
	立杆基础
	
	

	
	人工挖坑土方
	m³
	8.96

	
	土(石)方回填
	m³
	2.35

	
	C25 基础砼
	m³
	5.04

	
	地脚螺杆地笼预埋
	个
	14.00

	
	混凝土现浇模板
	m³
	6.72

	
	弃土外运
	m³
	3.02

	
	立杆基础硬化期保养
	个
	14.00

	1.2
	接地网制作及安装(接地扁铁、角铁、接地电线等)
	
	

	
	人工沟槽土方开挖
	m³
	15.12

	
	土(石)方回填
	m³
	15.12

	
	接地网制作及安装(接地扁铁、角铁、接地电线等)
	套
	14.00

	
	接地电阻测试
	个
	14.00

	2
	新建北斗卫星通道（雨量）
	站
	6.00

	2.1
	立杆基础
	
	

	
	人工挖坑土方
	m³
	3.84

	
	土(石)方回填
	m³
	1.01

	
	C25 基础砼
	m³
	2.16

	
	地脚螺杆地笼预埋
	个
	6.00

	
	混凝土现浇模板
	m³
	3.84

	
	弃土外运
	m³
	1.30

	
	立杆基础硬化期保养
	个
	6.00

	2.2
	接地网制作及安装(接地扁铁、角铁、接地电线等)
	
	

	
	人工沟槽土方开挖
	m³
	6.48

	
	土(石)方回填
	m³
	6.48

	
	接地网制作及安装(接地扁铁、角铁、接地电线等)
	套
	6.00

	
	接地电阻测试
	个
	6.00

	3
	新建北斗卫星通道（雨量、水位）
	站
	1.00

	3.1
	立杆基础
	
	

	
	人工挖坑土方
	m³
	0.64

	
	土(石)方回填
	m³
	0.36

	
	C25 基础砼
	m³
	0.36

	
	地脚螺杆地笼预埋
	个
	1.00

	
	混凝土现浇模板
	m³
	2.56

	
	弃土外运
	m³
	0.64

	
	立杆基础硬化期保养
	个
	1.00

	
	304不锈钢水准标芯制安
	个
	1.00

	
	水准点CORE高程接测
	个
	1.00

	3.2
	线缆沟槽开挖及套管
	
	

	
	人工挖沟槽土方
	m³
	4.50

	
	C15混凝土垫层
	m³
	1.13

	
	C15混凝土回填
	m³
	1.13

	
	DN50镀锌钢管
	m
	50.00

	3.3
	接地网制作及安装(接地扁铁、角铁、接地电线等)
	
	

	
	人工沟槽土方开挖
	m³
	1.08

	
	土(石)方回填
	m³
	1.08

	
	接地网制作及安装(接地扁铁、角铁、接地电线等)
	个
	1.00

	
	接地电阻测试
	个
	1.00

	3.4
	水准点及指示标杆
	
	

	3.4.1
	水准点
	
	

	
	人工清杂
	m²
	1.00

	
	人工挖倒沟槽土方 Ⅲ类土
	m³
	0.79

	
	土方回填（利用料）
	m³
	0.59

	
	304 不锈钢水准标芯制安
	个
	1.00

	
	C25 基础砼浇筑
	m³
	0.18

	
	树脂盖板(500*500*40)
	套
	1.00

	
	φ32PVC 排水管(2 根）制安
	套
	1.00

	
	模板（零星小型木模板)
	m²
	2.67

	
	水准点 CORE高程接测
	基
	1.00

	
	弃土外运 人工装土机动翻斗车300m
	m³
	0.20

	3.4.2
	水准点指示标杆
	
	

	
	人工挖倒沟槽土方 Ⅲ类土
	m³
	0.70

	
	土方回填（利用料）
	m³
	0.59

	
	指示标杆（DN80MM镀锌钢管）制安
	根
	1.00

	
	C25 基础砼浇筑
	m³
	0.13

	
	模板（零星小型木模板)
	m²
	1.12

	
	弃土外运 人工装土机动翻斗车300m
	m³
	0.12

	二
	岳阳县
	
	

	1
	新建自动雨量站
	站
	16.00

	1.1
	立杆基础
	
	

	
	人工挖坑土方
	m³
	10.24

	
	土(石)方回填
	m³
	2.69

	
	C25 基础砼
	m³
	5.76

	
	地脚螺杆地笼预埋
	个
	16.00

	
	混凝土现浇模板
	m³
	7.68

	
	弃土外运
	m³
	0.64

	
	立杆基础硬化期保养
	个
	16.00

	1.2
	接地网制作及安装(接地扁铁、角铁、接地电线等)
	
	

	
	人工沟槽土方开挖
	m³
	17.28

	
	土(石)方回填
	m³
	17.28

	
	接地网制作及安装(接地扁铁、角铁、接地电线等)
	套
	16.00

	
	接地电阻测试
	个
	16.00

	三
	临湘市
	
	

	1
	新建自动雨量站
	站
	13.00

	1.1
	立杆基础
	
	

	
	人工挖坑土方
	m³
	8.32

	
	土(石)方回填
	m³
	2.18

	
	C25 基础砼
	m³
	4.68

	
	地脚螺杆地笼预埋
	个
	13.00

	
	混凝土现浇模板
	m³
	6.24

	
	弃土外运
	m³
	2.81

	
	立杆基础硬化期保养
	个
	13.00

	1.2
	接地网制作及安装(接地扁铁、角铁、接地电线等)
	
	

	
	人工沟槽土方开挖
	m³
	14.04

	
	土(石)方回填
	m³
	14.04

	
	接地网制作及安装(接地扁铁、角铁、接地电线等)
	套
	13.00

	
	接地电阻测试
	个
	13.00

	2
	新建自动水位站（雷达式水位站）
	站
	2.00

	2.1
	水准点及指示标杆
	
	

	2.1.1
	水准点
	
	2.00

	
	人工清杂
	m²
	2.00

	
	人工挖倒沟槽土方 Ⅲ类土
	m³
	1.58

	
	土方回填（利用料）
	m³
	1.19

	
	304 不锈钢水准标芯制安
	个
	2.00

	
	C25 基础砼浇筑
	m³
	0.36

	
	树脂盖板(500*500*40)
	套
	2.00

	
	φ32PVC 排水管(2 根）制安
	套
	2.00

	
	模板（零星小型木模板)
	m²
	5.34

	
	水准点 CORE高程接测
	基
	2.00

	
	弃土外运 人工装土机动翻斗车300m
	m³
	0.40

	
	立杆基础硬化期保养
	个
	2.00

	2.1.2
	水准点指示标杆
	
	

	
	人工挖倒沟槽土方 Ⅲ类土
	m³
	1.40

	
	土方回填（利用料）
	m³
	1.18

	
	指示标杆（DN80MM镀锌钢管）制安
	根
	2.00

	
	C25 基础砼浇筑
	m³
	0.26

	
	模板（零星小型木模板)
	m²
	2.24

	
	弃土外运 人工装土机动翻斗车300m
	m³
	0.24

	
	立杆基础硬化期保养
	个
	2.00

	2.2
	立杆基础
	
	

	
	人工挖坑土方
	m³
	0.76

	
	土(石)方回填
	m³
	0.43

	
	C25 基础砼
	m³
	0.43

	
	地脚螺杆地笼预埋
	个
	1.00

	
	混凝土现浇模板
	m³
	3.04

	
	弃土外运
	m³
	0.76

	
	立杆基础硬化期保养
	个
	1.00

	
	304不锈钢水准标芯制安
	个
	1.00

	
	水准点CORE高程接测
	个
	1.00

	2.3
	接地网制作及安装(接地扁铁、角铁、接地电线等)
	
	

	
	人工沟槽土方开挖
	m³
	1.28

	
	土(石)方回填
	m³
	1.28

	
	接地网制作及安装(接地扁铁、角铁、接地电线等)
	套
	1.19

	
	接地电阻测试
	个
	1.00

	3
	新建北斗卫星通道（雷达式水位站）
	站
	1.00

	3.1
	水准点及指示标杆
	
	

	3.1.1
	水准点
	
	1.00

	
	人工清杂
	m²
	1.00

	
	人工挖倒沟槽土方 Ⅲ类土
	m³
	0.79

	
	土方回填（利用料）
	m³
	0.59

	
	304 不锈钢水准标芯制安
	个
	1.00

	
	C25 基础砼浇筑
	m³
	0.18

	
	树脂盖板(500*500*40)
	套
	1.00

	
	φ32PVC 排水管(2 根）制安
	套
	1.00

	
	模板（零星小型木模板)
	m²
	2.67

	
	水准点 CORE高程接测
	基
	1.00

	
	弃土外运 人工装土机动翻斗车300m
	m³
	0.20

	
	立杆基础硬化期保养
	个
	1.00

	3.1.2
	水准点指示标杆
	
	

	
	人工挖倒沟槽土方 Ⅲ类土
	m³
	0.70

	
	土方回填（利用料）
	m³
	0.59

	
	指示标杆（DN80MM镀锌钢管）制安
	根
	1.00

	
	C25 基础砼浇筑
	m³
	0.13

	
	模板（零星小型木模板)
	m²
	1.12

	
	弃土外运 人工装土机动翻斗车300m
	m³
	0.12

	
	立杆基础硬化期保养
	个
	1.00

	3.2
	立杆基础
	
	

	
	人工挖坑土方
	m³
	0.64

	
	土(石)方回填
	m³
	0.36

	
	C25 基础砼
	m³
	0.36

	
	地脚螺杆地笼预埋
	个
	1.00

	
	混凝土现浇模板
	m³
	2.56

	
	弃土外运
	m³
	0.64

	
	立杆基础硬化期保养
	个
	1.00

	
	304不锈钢水准标芯制安
	个
	1.00

	
	水准点CORE高程接测
	个
	1.00

	3.3
	接地网制作及安装(接地扁铁、角铁、接地电线等)
	
	

	
	人工沟槽土方开挖
	m³
	1.08

	
	土(石)方回填
	m³
	1.08

	
	接地网制作及安装(接地扁铁、角铁、接地电线等)
	套
	1.00

	
	接地电阻测试
	个
	1.00

	
	C25 基础砼
	m³
	0.39

	
	地脚螺杆地笼预埋
	个
	1.00

	
	混凝土现浇模板
	m³
	0.52

	
	弃土外运
	m³
	0.23

	
	立杆基础硬化期保养
	个
	1.00

	4
	新建北斗卫星通道

（3个雨量站、1个水位站）
	站
	4.00

	4.1
	立杆基础
	
	

	
	人工挖坑土方
	m³
	2.56

	
	土(石)方回填
	m³
	0.68

	
	C25 基础砼
	m³
	1.44

	
	地脚螺杆地笼预埋
	个
	4.00

	
	混凝土现浇模板
	m³
	1.92

	
	弃土外运
	m³
	0.22

	
	立杆基础硬化期保养
	个
	4.00

	4.2
	接地网制作及安装(接地扁铁、角铁、接地电线等)
	
	

	
	人工沟槽土方开挖
	m³
	4.32

	
	土(石)方回填
	m³
	4.32

	
	接地网制作及安装(接地扁铁、角铁、接地电线等)
	套
	4.00

	
	接地电阻测试
	个
	4.00

	四
	云溪区
	
	

	1
	新增北斗卫星通道（雨量、水位）
	站
	1.00

	1.1
	立杆基础
	
	

	
	人工挖坑土方
	m³
	0.64

	
	土(石)方回填
	m³
	0.17

	
	C25 基础砼
	m³
	0.36

	
	地脚螺杆地笼预埋
	个
	1.00

	
	混凝土现浇模板
	m³
	0.48

	
	弃土外运
	m³
	0.22

	
	立杆基础硬化期保养
	个
	1.00

	1.2
	接地网制作及安装(接地扁铁、角铁、接地电线等)
	
	

	
	人工沟槽土方开挖
	m³
	1.08

	
	土(石)方回填
	m³
	1.08

	
	接地网制作及安装(接地扁铁、角铁、接地电线等)
	套
	1.00

	
	接地电阻测试
	个
	1.00

	五
	湘阴县
	
	

	1
	新建自动水位站（气泡式）
	站
	1.00

	1.1
	立杆基础
	
	

	
	人工挖坑土方
	m³
	0.64

	
	土(石)方回填
	m³
	0.36

	
	C25 基础砼
	m³
	0.36

	
	地脚螺杆地笼预埋
	个
	1.00

	
	混凝土现浇模板
	m³
	2.56

	
	弃土外运
	m³
	0.64

	
	立杆基础硬化期保养
	个
	1.00

	
	304不锈钢水准标芯制安
	个
	1.00

	
	水准点CORE高程接测
	个
	1.00

	1.2
	线缆沟槽开挖及套管
	
	

	
	人工挖沟槽土方
	m³
	4.50

	
	C15混凝土垫层
	m³
	1.13

	
	C15混凝土回填
	m³
	1.13

	
	DN50镀锌钢管
	m
	50.00

	1.3
	接地网制作及安装(接地扁铁、角铁、接地电线等)
	
	

	
	人工沟槽土方开挖
	m³
	1.08

	
	土(石)方回填
	m³
	1.08

	
	接地网制作及安装(接地扁铁、角铁、接地电线等)
	套
	1.00

	
	接地电阻测试
	个
	1.00

	1.4
	水准点及指示标杆
	
	

	1.4.1
	水准点
	
	

	
	人工清杂
	m²
	1.00

	
	人工挖倒沟槽土方 Ⅲ类土
	m³
	0.79

	
	土方回填（利用料）
	m³
	0.59

	
	304 不锈钢水准标芯制安
	个
	1.00

	
	C25 基础砼浇筑
	m³
	0.18

	
	树脂盖板(500*500*40)
	套
	1.00

	
	φ32PVC 排水管(2 根）制安
	套
	1.00

	
	模板（零星小型木模板)
	m²
	2.67

	
	水准点 CORE高程接测
	基
	1.00

	
	弃土外运 人工装土机动翻斗车300m
	m³
	0.20

	1.4.2
	水准点指示标杆
	
	

	
	人工挖倒沟槽土方 Ⅲ类土
	m³
	0.70

	
	土方回填（利用料）
	m³
	0.59

	
	指示标杆（DN80MM镀锌钢管）制安
	根
	1.00

	
	C25 基础砼浇筑
	m³
	0.13

	
	模板（零星小型木模板)
	m²
	1.12

	
	弃土外运 人工装土机动翻斗车300m
	m³
	0.12

	六
	汨罗市
	
	

	1
	新建北斗卫星通道（雨量、水位）
	站
	2.00

	1.1
	立杆基础
	
	

	
	人工挖坑土方
	m³
	1.28

	
	土(石)方回填
	m³
	0.34

	
	C25 基础砼
	m³
	0.72

	
	地脚螺杆地笼预埋
	个
	2.00

	
	混凝土现浇模板
	m³
	0.96

	
	弃土外运
	m³
	0.43

	
	立杆基础硬化期保养
	个
	2.00

	1.2
	接地网制作及安装(接地扁铁、角铁、接地电线等)
	
	

	
	人工沟槽土方开挖
	m³
	2.16

	
	土(石)方回填
	m³
	2.16

	
	接地网制作及安装(接地扁铁、角铁、接地电线等)
	套
	2.00

	
	接地电阻测试
	个
	2.00


5.2 机电设备及安装工程部分

	序号
	名称及规格
	单位
	数量

	
	
	
	

	
	第二部分 机电设备及安装工程
	
	

	一
	平江县
	
	

	1
	山洪灾害监测能力提升
	项
	

	1.1
	新建雨量监测站
	站
	

	
	雨量计
	套
	14.00

	
	遥测终端机
	套
	14.00

	
	太阳能光板 40w
	套
	14.00

	
	蓄电池 12V38Ah
	套
	14.00

	
	充电控制器
	套
	14.00

	
	信号避雷器
	套
	14.00

	
	雨量一体化机箱
	套
	14.00

	
	雨量站监控杆（含支架）
	套
	14.00

	
	雨量站线缆辅材
	项
	14.00

	
	雨量站点联调及数据上报
	项
	14.00

	
	站点通讯费（1年）
	项
	14.00

	1.2
	新增北斗卫星通道（雨量）
	站
	6.00

	
	北斗三号卫星终端
	套
	6.00

	
	雨量计
	套
	6.00

	
	太阳能光板 100w
	块
	6.00

	
	蓄电池 12V100Ah
	套
	6.00

	
	充电控制器
	套
	6.00

	
	信号避雷器
	套
	6.00

	
	一体化安装机箱及支架（雨量+北斗）
	套
	6.00

	
	雨量站线缆辅材
	项
	6.00

	
	雨量站点联调及数据上报
	项
	6.00

	
	卫星通信费（1年）
	项
	6.00

	
	站点通讯费（1年）
	项
	6.00

	1.3
	新增北斗卫星通道（雨量、水位）
	站
	1.00

	
	北斗三号卫星终端
	套
	1.00

	
	气泡式水位计
	台
	1.00

	
	雨量计
	套
	1.00

	
	太阳能光板 100w
	块
	1.00

	
	蓄电池 12V100Ah
	套
	1.00

	
	充电控制器
	套
	1.00

	
	信号避雷器
	套
	1.00

	
	一体化安装机箱及支架（水位+北斗）
	套
	1.00

	
	水雨一体站线缆辅材
	套
	1.00

	
	站点联调及数据上报
	项
	1.00

	
	卫星通信费（1年）
	项
	1.00

	
	站点通讯费（1年）
	项
	1.00

	2
	数据对接省级、县级平台
	项
	1.00

	二
	岳阳县
	
	

	1
	山洪灾害监测能力提升
	项
	

	1.1
	新建雨量监测站
	站
	16.00

	
	雨量计
	套
	16.00

	
	遥测终端机
	套
	16.00

	
	太阳能光板 40w
	套
	16.00

	
	蓄电池 12V38Ah
	套
	16.00

	
	充电控制器
	套
	16.00

	
	信号避雷器
	套
	16.00

	
	雨量一体化机箱
	套
	16.00

	
	雨量站监控杆（含支架）
	套
	16.00

	
	雨量站线缆辅材
	项
	16.00

	
	雨量站点联调及数据上报
	项
	16.00

	
	站点通讯费（1年）
	项
	16.00

	2
	数据对接省级、县级平台
	项
	1.00

	三
	临湘市
	
	

	1
	山洪灾害监测能力提升
	项
	

	1.1
	新建雨量监测站
	站
	13.00

	
	雨量计
	套
	13.00

	
	遥测终端机
	套
	13.00

	
	太阳能光板 40w
	套
	13.00

	
	蓄电池 12V38Ah
	套
	13.00

	
	充电控制器
	套
	13.00

	
	信号避雷器
	套
	13.00

	
	雨量一体化机箱
	套
	13.00

	
	雨量站监控杆（含支架）
	套
	13.00

	
	雨量站线缆辅材
	项
	13.00

	
	雨量站点联调及数据上报
	项
	13.00

	
	站点通讯费（1年）
	项
	13.00

	1.2
	新建自动水位站（雷达式水位站）
	站
	2.00

	
	雷达式水位计
	套
	2.00

	
	遥测终端机
	套
	2.00

	
	蓄电池 12V100Ah
	套
	2.00

	
	太阳能光板 100w
	块
	2.00

	
	充电控制器
	套
	2.00

	
	信号避雷器
	套
	2.00

	
	电源防雷器
	套
	2.00

	
	雷达水位计支架及防雨罩
	套
	2.00

	
	雷达一体化机箱
	套
	2.00

	
	雷达监测立杆
	套
	2.00

	
	水雨一体站线缆辅材
	项
	2.00

	
	站点联调及数据上报
	项
	2.00

	
	站点通讯费（1年）
	项
	2.00

	1.3
	新增北斗卫星通道（雷达式水位站）
	站
	1.00

	
	北斗三号卫星终端
	套
	1.00

	
	雷达式水位计
	套
	1.00

	
	太阳能光板 100w
	块
	1.00

	
	蓄电池 12V100Ah
	套
	1.00

	
	充电控制器
	套
	1.00

	
	信号避雷器
	套
	1.00

	
	电源防雷器
	套
	1.00

	
	雷达水位计支架及防雨罩
	套
	1.00

	
	一体化安装机箱及支架

（雷达+北斗）
	套
	1.00

	
	水雨一体站线缆辅材
	套
	1.00

	
	站点联调及数据上报
	项
	1.00

	
	卫星通信费（1年）
	项
	1.00

	
	站点通讯费（1年）
	项
	1.00

	1.4
	新增北斗卫星通道（雨量）
	站
	4.00

	
	北斗三号卫星终端
	套
	4.00

	
	雨量计
	套
	4.00

	
	太阳能光板 100w
	块
	4.00

	
	蓄电池 12V100Ah
	套
	4.00

	
	充电控制器
	套
	4.00

	
	信号避雷器
	套
	4.00

	
	一体化安装机箱及支架

（雷达+北斗）
	套
	4.00

	
	水雨一体站线缆辅材
	套
	4.00

	
	站点联调及数据上报
	项
	4.00

	
	卫星通信费（1年）
	项
	4.00

	
	站点通讯费（1年）
	项
	4.00

	2
	数据对接省级、县级平台
	项
	1.00

	四
	云溪区
	
	

	1
	山洪灾害监测能力提升
	项
	

	1.1
	新增北斗卫星通道（雨量、水位）
	站
	1.00

	
	北斗三号卫星终端
	套
	1.00

	
	雨量计
	套
	1.00

	
	太阳能光板 100w
	块
	1.00

	
	蓄电池 12V100Ah
	套
	1.00

	
	充电控制器
	套
	1.00

	
	信号避雷器
	套
	1.00

	
	一体化安装机箱及支架

（雷达+北斗）
	套
	1.00

	
	水雨一体站线缆辅材
	套
	1.00

	
	站点联调及数据上报
	项
	1.00

	
	卫星通信费（1年）
	项
	1.00

	
	站点通讯费（1年）
	项
	1.00

	2
	数据对接省级、县级平台
	项
	1.00

	五
	湘阴县
	
	

	1
	山洪灾害监测能力提升
	项
	

	1.1
	自动水位站整体改造
	站
	1.00

	
	气泡式水位计
	台
	1.00

	
	水位站遥测终端机(RTU)
	套
	1.00

	
	太阳能光板 100w
	块
	1.00

	
	蓄电池 12V100Ah
	个
	1.00

	
	充电控制器
	套
	1.00

	
	信号避雷器
	套
	1.00

	
	气泡一体化机箱
	套
	1.00

	
	监测立杆
	套
	1.00

	
	太阳能板支架
	套
	1.00

	
	水位站线缆辅材
	项
	1.00

	
	水位站点联调及数据上报
	项
	1.00

	
	站点通讯费（1年）
	项
	1.00

	2
	数据对接省级、县级平台
	项
	1.00

	六
	汨罗市
	
	

	1
	山洪灾害监测能力提升
	项
	

	1.1
	新增北斗卫星通道（雨量、水位）
	站
	2.00

	
	北斗三号卫星终端
	套
	2.00

	
	雨量计
	套
	2.00

	
	太阳能光板 100w
	块
	2.00

	
	蓄电池 12V100Ah
	套
	2.00

	
	充电控制器
	套
	2.00

	
	信号避雷器
	套
	2.00

	
	一体化安装机箱及支架

（雨量水位+北斗）
	套
	2.00

	
	雨量站线缆辅材
	套
	2.00

	
	雨量站点联调及数据上报
	项
	2.00

	
	卫星通信费（1年）
	项
	2.00

	
	站点通讯费（1年）
	项
	2.00

	2
	数据对接省级、县级平台
	项
	1.00


第三节 商务要求

一、项目实施要求及说明

1、★投标人商务要求：

1.1 截止递交响应文件时近3年内，具有至少1项山洪灾害监测预警、水雨情自动监测、水文测报类设备供货及安装或运维业绩，需提供合同关键页和中标通知书（以中标通知书时间为准）。
1.2 本项目投标人需承诺所投产品或系统可与现有的省、县两级山洪灾害监测预警信息系统相关软硬件及平台无缝对接和融合。提供省、县对接的印证资料并作出承诺，如不满足要求属于未实质性响应谈判文件要求，投标无效。
2、产品运输、保险及保管

1.1中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

3、施工、安装调试
2.1中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守规章制度。

2.2项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。

2.3项目安装施工及验收所需的所有材料均由中标方免费提供。

2.4在实施过程中，中标人未设置明显施工标志、警示标志、禁止标志、提示标志等和未采取有效安全措施的，由此造成第三人人身或者财产损失的，由中标人负责。
4、验收要求

（1）由采购人组织相关专家及技术人员对采购货物进行验收，相关验收费用包含在本次投标报价中，不另行计取。验收合格后出具验收合格报告，质量保修期从验收合格之日计算。

（2）投标人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。投标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。须经过采购人确认符合技术规格及要求所列条款，合格后才能投入使用。

（3）中标人在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件以及生产厂家供货确认函等。

（4）由中标人和采购人共同对设备的数量、质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

（5）设备安装完毕后，中标人应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，同时中标人应向采购人提供自检记录。

（6）中标人根据招标要求进行设备安装、调试、测试后，由采购人或政府相关部门进行使用性能方面的验收，以确保设备能符合招标文件及合同约定的要求。验收过程所产生的一切费用由中标人承担。

（7）采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度、性能进行检验。其检验结果将做为验收标准的组成部分之一。

（8）若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

（9）技术资料要求（中标人应向采购人提供以下目录的电子版及纸质版技术资料各壹套。各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托我国相关具有检验资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。）

中标人应向采购人提供不少于以下列明的中文（或英文）技术资料，在设备交货时随机提供；并提供货物原装品牌的证明文件或资料，其费用应包括在报价内。若提供的技术资料为外文原版，应提供其中文翻译件，中文技术资料文件作为技术资料主件。出厂明细表（装箱单）、零部件目录；出厂检验报告、合格证书及生产厂家供货确认函；安装手册（含所需的软件安装序列号）；操作手册（中文）；维修手册；维修密码相关文件、设备相应的软件和光盘；产品技术说明书；

产品技术标准（含验收标准）和测试方法；设备安装、调试、维修线路原理图等安装调试资料； 备品备件易耗件单价清单及合同中要求的其它文件资料。

5、售后服务

1、投标人应保证所交付货物是原厂生产的、全新的、未使用过的正品（包括零部件），并完全符合国家质量标准，保证其性能符合或优于招标文件技术参数要求，并负责货物在正确安装、正常使用和保养的条件下，在使用期限内具有优良性能。

2、★质量保证期：从中标人供货经采购人验收合格之日起开始计算，质量保证期一年，质保期内因产品本身的质量问题发生破损的，应由中标人负责更换，费用全部由中标人承担。如因此造成采购人实际损失的，采购人将按有关规定追究其相关的经济赔偿和法律责任。质保期内发生货物自身质量问题，中标人负责三包（包修、包换、包退），所产生的费用由供应商负担。

投标人必须保证完善售后服务：

①质保期内提供全天 24 小时的电话支持响应；

②质保期内，对于采购人货物的故障，中标人应保证在接到报修电话后，2-4 小时作出响应，并按采购人要求到现场解决问题，且必须准备备用件确保采购方正常办公；

③质保期后供应商能提供有偿终身维护，保证设备零配件的供应，维修时只收取零配件费用，免收其他费用。

二、其他要求

1、交货时间与地点：

1.1交货时间：合同签订后90天内交货。

1.2交货地点：采购人指定地点。

2、所有安装、摆放要求，中标人须与采购人协商确定。

3、支付方式：合同中约定，以双方签订合同为准。
对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，做出承诺及说明。

第四章 合同草案条款（参考）
第一节 合同协议书
采购合同编号：
采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
（2）政府采购计划编号：                           

（3）项目内容：                             
（4）是否分包：               。
（5）项目负责人：               。
（6）联系电话：               。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应一次性支付全部合同款项）                    
(预付款：    （应明确预付款的支付比例和支付条件）               
(分期付款：     （应按照季度分期支付合同款项）                   
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
（2）地点：                             
（3）方式：                             
（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。
（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。
4.合同验收
（1）验收主体：                             。
（2）验收方式：                             。
（3）验收标准：                             。
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）成交通知书
（4）响应文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的明细、分包合同等。    
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                    
委托代理人：                            委托代理人：                    
电      话：                            电      话：                    
传      真：                            传      真：                    
                                    开 户 银 行：                   
      账      号：                    
采购代理机构：（公章）

 联   系   人：                               

电        话：                    
第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标（成交）结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件（谈判文件）、投标文件（响应文件）而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的时间和地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（谈判文件第三章采购需求另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合谈判文件第三章“采购需求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
14.乙方应提供的服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在投标文件（响应文件）中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效
24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第五章 响应文件组成
目录
供应商的响应文件应包含以下部分：
一、报价表及报价文件(格式)
二、谈判响应声明(格式)
三、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)
四、授权委托书(格式)
五、供应商资格审查材料
六、采购需求响应
七、合同条款偏离表
八、采购需求偏离表
九、享受政府采购政策的证明资料
十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
十一、供应商认为需提供的其他资料（如有）
十二、最后报价
政府采购
响 应 文 件
采购项目名称:                       
采   购   人：                      
政府采购计划编号:                   
委托代理编号:                       
采购代理机构：                      
供应商                         
年  月  日
索引表 符合性审查索引表
符合性审查索引表
	序号
	谈判文件条款号
	审查内容及标准
	响应文件及证明材料
	响应文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


一、报价表及报价文件(格式)
附件1-1 报价表
报价表
政府采购计划编号：                                 项目名称：                        

	报价
	其他内容

	小写金额：               （人民币元）
大写金额：              （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日
附件1-2分项报价说明
分项报价说明
注：1.供应商应按谈判文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。
附件1-3分项报价明细表
分项报价明细表（货物、服务类适用）
政府采购计划编号：                                 项目名称：                        
	标的名称
	规格型号

（或服务要求）
	品牌/产地

（服务类删除该列）
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	报价（元）：
	
	


注：1.本表应对应“报价表”填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。
2.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：       年        月        日
二、谈判响应声明(格式)
致 (采购人、采购代理机构)：
根据贵方为（项目名称）的谈判邀请（政府采购计划编号：            ，委托代理编号：    ），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表供应商 （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本  份；响应文件电子文档：一份，参加采购项目第    包谈判，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：       ；邮编：         ；电话：        ；电子邮箱：              。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年      月      日
三、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)
供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。
供应商名称(盖单位公章)：
日期：               年      月     日
四、授权委托书(格式)
本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、政府采购计划编号、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                    。
代理人无转委托权。
本授权书于    年    月     日签字生效，特此声明。
	委托代理人身份证（正面）复印件
	委托代理人身份证（反面）复印件

	法定代表人身份证（正面）复印件
	法定代表人身份证（反面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：
委托代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日 

五、供应商资格审查材料
附件5-1 资格更新证明材料
供应商的资格更新证明材料
注：根据谈判文件第二章第10.1款规定，被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本响应文件提供更新或者补充的资格证明材料。
湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为: 大型口中型口小型□微型□。
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场,遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号),如违反承诺,同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。
公司(单位)名称(盖章)：
机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地 址、经济行业、经济性质
法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:
授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号:
参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
致                           (采购代理机构)：
我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：
受到刑事处罚，受到较大数额罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
特此声明！
投标人名称（单位章）：                            
法定代表人或其委托代理人（签字）：                       
日期：    年   月   日
六、采购需求响应
编制说明：供应商应按谈判文件第三章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年       月       日
附件6-1 响应一览表
响应一览表
	序号
	名称
	规格
	品牌
	单位
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年     月      日
七、合同条款偏离表
政府采购计划编号:                        项目名称：                     
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据谈判文件第四章“合同草案条款”填写本表；
2.供应商如果对谈判文件第四章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第四章的所有条款要求，其响应无效。
4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日
八、采购需求偏离表
政府采购计划编号:                           项目名称：                    
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据谈判文件第三章“采购需求”填写本表；
2.供应商如果对谈判文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第三章的所有条款要求，其响应无效。
4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
5.本表偏离表与本章第六节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日      期：      年     月     日
九、享受政府采购政策优惠的证明资料
供应商符合第二章第38条、第39条、第40条、第41条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。
附件9-1中小企业声明函
中小企业声明函(货物)
(不符合政策要求的无需提供)
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司(联合体)参加    (单位名称)的   (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下
1、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为    (企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。
2、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为    (企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。
…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称(盖章) ：
日期:
注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，供应商应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，其响应无效。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。
附件9-2残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不符合政策要求的无需提供)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件9-3监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不符合政策要求的无需提供)
注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
附件9-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)
注：1.供应商提供的产品属于优先采购的，应按第二章第43条规定提供证明材料和本章本节附页1“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。
2.节能产品、环境标志产品(强制采购或者优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。
附页1优先采购产品清单
优先采购产品清单
政府采购计划编号:                           项目名称：                    
	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


注：1.本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或者环境标志产品）的政府采购政策价格扣除。

2.栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3.栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号。
4.货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只需填写一种。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字或者印章）：
日期：年月日
十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
注：提供第三章规定的证明材料复印件。
十一、供应商认为需提供的其他资料（如有）
注：供应商认为需提供的其他资料包括：
1.谈判文件第三章采购需求要求的其他资料；
2.谈判文件要求的其他相关资料。
十二、第（   ）轮报价
说明：第（   ）轮报价/最后报价相关内容和表格不得装订在响应文件中，供应商需单独准备，谈判现场进行报价。最后报价不提供分项报价，将响应文件中的第一轮报价减去最后报价所得数值（优惠值）按比例优惠到第一轮报价的相应分项报价中，形成最后报价的分项价。
附件12-1 报价表
报价表（第（   ）轮报价/最后报价）
政府采购计划编号：                                 项目名称：                        

	报价
	其他内容

	小写金额：               （人民币元）
大写金额：              （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年    月     日
附件12-2分项报价说明
分项报价说明
注：供应商应按谈判文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。
附件12-3分项报价明细表
分项报价明细表（货物、服务类适用）
政府采购计划编号：                                 项目名称：                        

	标的名称
	规格型号（或服务要求）
	品牌/产地（服务类删除该列）
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	报价（元）：
	
	


注：1.本表应对应“报价表”填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。
2.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年      月      日

