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1、检测完成时间
桥梁技术状况评定外业检测须在合同签订后30天内完成（具体时间以采购人通知为准），成果报告须在外业完成后10个工作日内按采购人和上级文件要求递交。
2、检测内容
将桥梁分成翼墙、护坡、墩台身、墩台基础、墩台帽（梁）、支座、上部承重构件、上部一般构件、防护工程、河床变化、桥面铺装、伸缩缝、护栏、防（排）水、桥头跳车、行车安全性等十六个部件进行调查。按照《公路桥涵养护规范》和《公路桥梁技术状况评定标准》对桥梁的层次评价模型、桥梁的状态及技术等级等进行技术评定。同时对病害的特征及发展程度进行调查，发现桥梁病害特征显著或存在安全隐患时，补充基本的专项检查建议和理由。
3、检测成果
（1）典型缺损和病害的照片和说明。缺损状况的描述应采用专业标准术语，说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等。以桥梁为单位进行病害汇总；
（2）三张总体照片。
（3）检测桥梁清单；
（4）定期检查报告。该报告应包括下列内容：除包括以上项内容外，还应说明整个检测过程的实施方案、检测程序、评定过程和评定结果，并提出：
①桥梁养护建议及措施；
②要求进行特殊检查桥梁报告，说明检验的项目及理由；
③需限制桥梁交通的建议报告；
（5）人员配备要求
	序号
	拟任职务
	职称要求
	上岗资格
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	中级及以上职称
	试验检测工程师资格证书
（桥梁专业或桥隧专业）
	1名
	

	2
	技术负责人
	中级及以上职称
	试验检测工程师资格证书
（桥梁专业或桥隧专业）
	1名
	

	3
	技术员
	初级及以上职称
	试验检测员资格证书
（桥梁专业或桥隧专业）
	3名
	


备注：提供以上人员资质证明资料；供应商应根据项目实际情况，予以增加技术人员；
（6）仪器设备要求
设备一览表
	序号
	仪器设备名称
	型号/数量
	单位

	1
	裂缝测试综合仪
	1
	台

	2
	回弹仪
	1
	台

	3
	碳化尺
	1
	台

	4
	钢筋保护层厚度测试仪
	1
	台

	5
	钢卷尺
	2
	把

	6
	测距仪
	2
	台


供应商应根据项目实际情况，予以增加相应设备；
4、验收要求
(1) 本项目采用一般程序验收。
(2) 供应商负责提交的检测报告必须满足国家标准和相关行业规范标准的要求。
(3)	项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
(4)验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为供应商原因造成的，由供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。
(5)项目验收不合格，由供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由供应商承担。
[bookmark: _Toc211917819][bookmark: _Toc228255653][bookmark: _Toc227463270][bookmark: _Toc8067][bookmark: _Toc11902][bookmark: _Toc256000023]5、项目其他要求及说明
（1）本项目采用固定总价方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及培训、人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。
（2）项目验收即供应商提供检测报告、经业主组织验收，检测报告作为申请付款的凭证之一。
（3）供应商需承诺所提供的检测报告未经采购人允许，不得泄露给第三方或另作他用，泄密造成不良后果的，依法追究法律责任，提供承诺书复印件并加盖供应商公章。
  （4）本次桥隧技术状况检测评定共计126座，其中小桥78座、中桥47座、隧道1座。
6、付款方式：在上级补助资金到位的前提下，第一年支付合同价款的80%，第二年付清。



