采购需求
第一节 采购清单一览表
	包号
	包名称
	分项项目名称

（条目号/品目名称）
	是否接受进口设备
	数量
	服务要求
	备注

	
	
	
	
	
	时间
	地点
	

	1
	岳阳市城市治安电子防控系统（一、二期）升级改造与运行维护项目(2026年12月-2029年12月)
	C16070200-硬件运维服务
	否
	1
	升级改造部分：120日内完成安装调试及本项目新购软、硬件初步验收，从新购软、硬件终验验收合格之日起整体质保不得低于五年；运维服务、第三方租赁部分：从新购软硬件终验验收合格之日起不得低于三年。
	岳阳
	


注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。

第二节 商务和技术要求

一、项目名称：岳阳市城市治安电子防控系统（一、二期）升级改造与运行维护项目(2026年12月-2029年12月)
二、服务期限：升级改造部分：120日内完成安装调试及本项目新购软、硬件初步验收，从新购软、硬件终验验收合格之日起整体质保不得低于五年；运维服务、第三方租赁部分：从新购软硬件终验验收合格之日起不得低于三年。
三、项目概况：岳阳市中心城区城市治安电子防控系统一期于 2009 年建设、二期于 2011 年建设，并于 2019 年通过岳阳市中心城区城市治安电子防控系统（一、二期）升级改造采购项目进行升级改造和运行维护。 

为了保障岳阳市中心城区城市治安电子防控系统一期和二期项目的业务连续性和系统运行稳定性，同时为贯彻落实公安部《关于印发〈强制性国家标准《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》建设工作指引〉〈强制性国家标准《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》实施技术指南〉的通知》（公科信传发〔2023〕297 号）、省公安厅《2023 年度全省公安科信部门信息化建设与运维管理工作测评方法》等相关文件要求，急需有序进行运行维护服务和推进敏感点位摄像机 GB35114 改造及市州公安视频图像信息应用平台 GB35114 改造工作。现启动岳阳市中心城区城市治安电子防控系统（一、二期）升级改造与运行维护项目，主要实现如下建设目标： 

1、通过升级替换原治安卡口摄像机（其中高清枪机 950 台，球机 150 台，共 1100 台）为符合 GB35114 标准 A 级前端设备要求的安全智能高像素摄像机，提升边缘计算能力，增加结构化处理功能，提升视频前端联网和视频数据传输安全保障，充分发挥前端摄像头智能化应用效益。 

2、通过升级改造岳阳市公安视频图像信息应用平台和增加视频调阅安全客户端，提升视频智能安全服务和视频应用安全服务，实现本级视频边端与视频云的安全互联、设备认证、视频鉴定、视频转码、视频加解密等功能，实现与上级视频安全密钥服务系统对接，确保岳阳市中心城区城市治安电子防控系统（一、二期）达到 GB35114 标准 C 级安全管理和联网共享管理能力。 

3、本项目确定系统为等级保护三级的测评，按照等级保护等级标准要求，应该开展密码应用建设工作和安全性评估工作。本次项目对现有整改信息系统进行符合商用密码应用安全性评估改造设计。通过对现有信息系统中增加、部署独立的、可替换的商用密码产品，采用少动网络、应用升级的方式，从而完成信息系统密码应用改造，满足本项目业务系统对密码的适应性建设需求。本次项目所涉及的软硬件设备及相关服务，均须无条件满足并符合商用密码应用评估的各项要求。 

4、从应用管理、数据管理、资产管理、资源管理、安全管理、配置管理、环境管理、应急响应等方面对主机、网络、数据库、存储、数据等信息系统重要设施和资源进行运维管理，最终确保信息系统的安全、稳定的运行，为正常社会治理及警务运作提供坚实的支持。 

5、租赁电力、网络，保障项目正常运营。

四、政策要求：

依托省重点民生实事“雪亮工程”项目，根据《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》(GB37300-2018)要求在视频专网新建前端智能感知设备，实现“四区三圈”重点场所的智能感知设备全域覆盖，丰富人脸、人体、车辆视图数据的采集，提升全域防控区域联动的效能:依托智能化、信息化手段对前端感知设备的建设进行规划上图，并实时监控建设进度，持续推动前端点位的布设由数量主导型向精确防控型转变。同时，为贯彻落实公安部《关于印发〈强制性国家标准《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》建设工作指引)(强制性国家标准《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》实施技术指南》的通知》(公科信传发(2023)297号)、省公安厅《2023年度全省公安科信部门信息化建设与运维管理工作测评方法》等相关文件要求，敏感点位摄像机需要满足GB35114标准要求。

本次运维项目升级950台枪机为GB35114A级四摄双云台全结构化摄像机(抓拍像素800w，视频像素400w)，以及150台球机为原一二期利旧球机于2009-2012年建设，运行周期己达十年以上，设备老化严重图像质量已不能达到现行标准要求，本次计划将此150台球机中117台升级为GB35114A级四摄双云台全结构化摄像机(抓拍像素800w，视频像素400w)，33台升级为800W像素智能球机。此次共计新增符合GB35114标准A级前端设备要求的1067台四摄双云台全结构化摄像机(抓拍像素800w，视频像素400w)和33台800W像素网络智能球机，同时扩容相应存储容量以满足改造全结构化摄像机30天的存储需求。

五、建设规模与内容：

岳阳市中心城区城市治安电子防控系统（一、二期）升级改造与运行维护项目建设内容包括：前端摄像头升级改造、视频共享平台升级改造、本期整体运行维护、电力租赁、网络租赁：

	序号
	名称
	金额
(元)

	一
	升级改造费用
	7115524.84 

	1
	基础设施费
	7115524.84 

	1.1
	设备购置费
	4723818.00 

	1.2
	配套软硬件购置费
	2143557.04 

	1.3
	信息系统集成费
	248149.80 

	二
	运维服务费用
	1719840.00 

	1
	系统、硬件运行维护费
	1719840.00 

	三
	第三方租赁费用
	4302863.48

	1
	电力租赁费
	1206863.48 

	2
	网络租赁费
	3096000.00 

	
	总费用
	13138228.32 


A-1硬件设备购置费分项表

前端感知设备现状

本次项目包含岳阳市中心城区城市治安电子防控系统(一、二期)升级改造采购项目的监控点位860处，本期项目利旧原监控点位前端立杆、防雷，如需进行点位立杆新建由承建商负责。
岳阳市中心城区城市治安电子防控系统(一、二期)升级改造采购项目包括高清枪机950台，球机200台(其中50台建设于2019年一二期升级改造项目、150台建设于2009-2012年原一、二期项目)，制高点5套，微卡口50台。原老旧设备没有智能化功能，没有达到 GB35114 标准要求，按照预算实际情况和警务工作需求，本期涉及 860 个点位中的 1100 台设备的升级替换。

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	GB35114A级四摄双云台全结构化摄像机
（抓拍像素800w，视频像素400w）
	1.≥800万像素，≥四目双云台（需满足一体化双芯四镜四云台），支持全结构化，支持聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，具备多场景数据融合分析能力；
2.内置≥4个镜头，同步采集≥4路视频流（其中至少2路为全景通道，至少2路为细节通道，支持组成2组视频采集组，每组均由1路全景通道和1路细节通道组成）；
3.2个全景通道靶面尺寸≥1/1.8英寸图像传感器，焦距≤4mm，分辨率≥2560×1440，2个细节通道靶面尺寸≥1/1.2英寸图像传感器，焦距≥50mm，≥5倍光学变倍，分辨率≥3840×2160；
4、支持超感光级超低照度，最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；
5、内置柔光补光，全景通道补光距离≥30米，细节通道补光距离≥100米，识别距离设备不小于100m处的人体轮廓；
6.细节采集镜头均支持电动和手动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能；
7.≥2个控制模块，均支持视频采集组的监控场景调节，支持水平调节角度不低于180°，垂直调节角度不低于30°；
8.不少于2颗GPU，细节通道支持全结构化抓拍，支持人脸、人体、非机动车、机动车抓拍、跟踪，支持人脸与人体、车牌与车辆图片关联显示。其中细节通道支持全结构化、人脸抓拍、人脸比对、车俩抓拍多种智能模式可按需切换，支持全结构化抓拍：人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、背包、戴帽子、上衣类型、下装类型等属性识别，人脸：支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等属性识别 ，非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、上衣类型、下装类型、非机动车类型等属性识别 ，机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别；
9.采用金属外壳，≥2路音频输入、≥1路音频输出，≥2个麦克风、≥1个扬声器，≥10颗混合补光灯，支持报警联动功能；
10.支持单北斗定位功能，在画面上叠加设备所在位置的经纬度信息；
11.设备防护等级不低于IP67；
12.支持GB28181、GA/T1400、GB35114协议，满足GB35114 A级安全加密，符合GB35114标准A级要求；
13.人脸、人体、车辆、非机动车等全结构化抓拍数据能接入并实时上传至市局视频图像智能化平台。
14.包含五年质保。
	台
	1067
	含五年质保

	2
	GB35114A级800W网络智能球机
（视频像素800w）
	1.内置GPU芯片，支持深度学习算法（能有效提升检测准确率）， 支持视频结构化功能；
2.支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计 支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持不少于6种属性不少于8种表情：性别，年龄，眼镜，表情，口罩等；支持多种人脸抠图方案设置：人脸，单寸照；支持人脸识别， 支持区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪；
3.支持≥25倍光学变倍，≥16倍数字变倍 ≥800万像素1/1.8英寸CMOS传感器；
4.支持超星光级超低照度，至少满足：彩色：0.001Lux@F1.6； 黑白：0.0001Lux@F1.6； 0Lux（红外灯开启）；镜头焦距：6mm～135 mm；
5.支持H.265编码，实现超低码流传输
6.支持250 m红外补光，支撑采用倍率与补光灯倍率匹配算法（补光效果更均匀）
7.水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区
8.支持≥300个预置点，≥8条巡航路径；支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像
9.支持≥1路音频输入和≥1路音频输出 内置≥7路，开关量输入（0～5V DC）报警输入≥2路报警输出,录像；预置点；巡航；巡迹；报警开关量输出；音频报警联动功能
10.支持DC36V/2.23A±25%（标配）宽电压输入
11.支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4
12.支持IP67
13.12.支持GB28181、GA/T1400、GB35114协议，满足GB35114 A级安全加密，符合GB35114标准A级要求；
14.包含五年质保。
	台
	33
	含五年质保


A-2配套软硬件购置费分项表

	序号
	名称
	主要参数
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	一、基础硬件建设
	
	
	

	1
	网络视频云存储点（软硬一体）
	满足国产化及安全性要求，内置CPU处理器、操作系统需满足中国安全测评中心的安全可靠测评目录要求。
1.视频云存储设备（≥48盘位），不少于2颗国产化处理器，核数≥8核，1+1冗余电源、冗余风扇；
2.系统盘容量不少于960G SSD；
3.内存≥64GB（支持扩展，≥256GB）；
4.不少于48个SATA接口，支持硬盘热插拔，支持放置2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SAS硬盘；
4.≥2个千兆数据网口，≥4个万兆光口，≥1个千兆管理口;
5..以流直存模式进行录像、图片数据存储，系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取,支持ONVIF、GB/T 28181、GB35114、RTSP等标准协议;
6.支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签,支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理,支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据,支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份;
7.支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法;
8.兼容现有云存储系统，实现云存储管理平台对设备进行录像计划下发、资源纳管、运维监测。
9.包含五年质保。
	台
	4
	1、软硬一体，共1100路摄像机升级改造新增需求存储空间视频存储；
2、全费用单价，不再另计信息系统集成费。

	2
	
	20T企业级加密硬盘：企业级加密硬盘，20TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM；
传输速率≥267MB/s，512MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧；
MTBF≥2,000,000小时；
包含五年质保。
	块
	192
	

	二、视频安全平台建设
	
	

	2.1 升级岳阳市公安视频图像信息安全应用平台
	
	
	

	（1）新建视频安全密码部件
	
	
	

	1
	视频安全服务设备
	满足国产化及安全性要求，内置CPU处理器、操作系统需满足中国安全测评中心的安全可靠测评目录要求。
包含：设备认证模块、客户端认证模块、视频鉴定模块、视频加解密模块、视频目录服务模块、密钥管理应用模块。一、硬件要求：国产CPU核数不小于8；内存不小于32G DDR4 ；系统盘不小于128G；不少于2个1GE 电口或2个10GE光口；不小于550W1+1冗余电源。二、性能要求：1、支持不低于3000路前端设备认证接入；2、支持不低于500个用户并行访问；3、支持不低于128路视频解密
三、功能要求
1、提供基于数字证书的本域安全前端设备的接入认证，域间平台认证、信令认证及安全路由功能；
2、支持通过GB35114、 GB/T28181协议进行上下级平台级联；
3、支持 SIP 协议和安全路由功能，支持 GB35114 要求的设备认证流程和信令认证流程,兼容GB/T28181协议；
4、支持证书管理功能，支持导入、绑定及发布功能；
5、支持满足GB 35114 标准规定的基于数字证书的用户身份认证；
6、支持用户管理功能，支持对用户角色的管理，对管理员的管理，对应用分组的管理；
7、支持日志管理功能，对用户认证、设备认证、密钥管理等安全操作和各种异常安全事件等记录日志，支持获取安全前端设备各种异常安全事件日志的功能；
8、支持通过调用属地密码基础设施中证书目录服务获取GB 35114系统内所需用于认证的证书及证书状态；
9、支持通过调用属地密码基础设施中对称密钥管理服务获取GB 35114系统内所需使用的视频密钥加密密钥（VKEK）；
10、支持通过数字签名保障视频数据的完整性和不可否认性；
11、支持对签名视频进行验签等操作；
12、支持接收、存储、验证、查询验签结果；支持生成、导出视频验签报告；
14、支持对前端采集视频的解密；
15、支持与媒体服务器对接，对 FDWSF 传送的加密视频流进行解密；
16、支持与媒体服务器对接，对历史加密视频录像进行解密；
17、内置国密密码模块，支持 SM1、SM2、SM3、SM4 等国密算法；
18、符合《公安视频证书密钥接口规范》要求。
19、包含五年质保。
	台
	1
	全费用单价，不再另计信息系统集成费。

	（2）升级岳阳市公安视频图像信息应用平台
	
	
	

	1
	安全资源管理服务GB35114升级改造
	设备信息管理
	1.基于原有视频监控共享平台升级满足GB35114C级标准，不影响原有设备国标编码改动及省厅考核要求；
2.支持用户依据模板在基础目录中批量导入GB35114标准的编码设备、编辑及同步编码设备信息。
3.支持在选定区域下手动添加GB35114标准的编码设备，包括单、单编号添加及编号段添加等多种方式。
4.支持针对GB35114标准的编码设备添加标签。
5.支持自动获取GB35114标准的编码设备的视频通道
6.支持用户批量添加所选区域及其上级区域的GB35114标准的编码设备中的监控点
7.支持以列表形式展示GB35114标准的编码设备监控点详情信息。
8.支持查看、编辑GB35114标准的监控点基本信息及类型信息
9.支持对GB35114设备的能力集校准能力集，解决现场设备能力集获取不准确的问题
	套
	1
	

	2
	
	基础目录管理
	1.基础目录以GB 35114标准为基础，进行省、市、区划分，并附以国标的编号，并且不可更改。
2.支持在相应目录下通过导入、导出操作进行GB35114标准的监控点信息更新。
3.支持按照统一编码规则查看GB35114设备信息
	套
	1
	

	3
	
	业务目录管理
	1.业务目录可根据GB35114标准用户需求，自定义进行更改和编辑。
2.支持在业务目录上添加GB35114标准的监控点、卡口等关联业务树区域，支持对添加的设备进行删除、移动位置和排序操作。
	套
	1
	

	4
	
	用户信息管理
	用户身份管理
1.支持GB35114标准的用户身份管理，实现用户基本信息、属性信息、用户ID对应的证书一致性；
2.支持为不同GB35114标准的用户分配不同的菜单权限和应用资源权限，实现GB35114标准的用户授权管理；
3.需兼容原有活体认证用户身份人脸照片导入，保证活体人脸登录应用功能。
	套
	1
	

	5
	
	用户登录管理
	用户登录管理
1.支持与密码支撑部件对接，提供C/S客户端基于SIP协议的双向身份认证模式下的用户身份认证功能。支持GB35114协议，支持用户进行登录认证；
2.支持解码时提供身份证书的功能；
3.支持Ukey的插拔检测的功能；
4.需兼容原有数字证书登记、活体人脸认证登录等登录方式。
	套
	1
	

	6
	安全视频联网服务GB35114升级改造
	视频
联网
	1.基于现有平台完成GB28181标准扩展协议级联，满足满足GB35114C级标准，支持GB35114C级点位级联推送；
支持通过GB/T 28181标准协议实现普通视频资源的级联，包含域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、语音广播、设备控制等。
2.GB28181标准扩展协议联网管理配置GB35114C级点位
（1）支持针对本域或外域的资源进行选择共享操作。
（2）支持对下级域进行检索查询操作。
（3）支持对联网信令服务、联网媒体服务、多线路网域进行配置。
（4）支持对联网上下级域的配置。
（5）支持配置对本级域与下级域进行资源定期同步，并对冗余资源进行清除。
（6）支持展示本级域与下级域的资源状态，以及外域链接状态。
（7）支持展示本级域与下级域的资源状态，以及共享给上级的资源信息。
	套
	1
	

	7
	
	级联点位授权
	GB35114升级改造级联监控点数量
	路
	50000
	

	8
	
	第三方视频安全密码部件联网对接
	1.支持南向以GB28181协议扩展的方式与视频安全密码部件对接，完成视频监控业务中的信令路由转发、安全码流获取与传输
2.支持北向以GB28181协议扩展与视频安全密码部件进行对接，并提供实时流转分发能力；
3.支持为视频安全密码部件提供录像点播安全码流能力
	套
	1
	

	9
	视频安全调阅
服务GB35114升级改造
	安全视频巡逻
	1.升级改造现有视频监控共享平台视频安全调阅服务满足GB35114C级标准，支持GB/T28181设备、SDK设备、GB35114A级设备画面按照1画面、4画面、6画面、8画面、9画面等进行分割。
2.支持35114C级SVAC2.0码流的视频预览、回放的功能等基础视频功能
3.支持提供视频安全前端设备采集的视频数据完整性验证功能。
	套
	1
	

	10
	
	安全视频上墙
	1.支持将需要上墙的符合GB35114标准的监控点位拖动至电视墙窗口并显示上墙点位的预览画面；支持对预览画面进行云台控制；支持关闭本地预览。
2.支持在电视墙上轮巡播放符合GB35114标准的监控点实时视频
3.提供对安全前端设备的视频上墙功能，支持将安全前端设备实时视频流及历史录像视频流调度上墙和显示控制。
	套
	1
	

	11
	
	安全录像回放
	1.支持对GB35114点位进行多录像同步播放、异步播放。
2.支持筛选GB35114点位进行录像类型，包括移动录像、报警录像、计划录像、手动录像。
3.支持对GB35114点位录像进行框选、下载等操作。
4.支持打开GB35114A级设备智能信息，实时分析画面中的人脸等要素。
5.支持单画面及多画面播放控制，支持GB/T28181设备、SDK设备、GB35114A级（h.264/h.265码流）设备录像画面倒放，逐帧倒放、逐帧前进。
6.支持GB/T28181设备、SDK设备、GB35114A级设备多屏播放，支持切换画面为1、4、9、16分屏，支持画面以4:3或16:9展示，支持全屏播放。
7.GB35114设备录像计划配置：支持GB35114 设备录像计划配置；
8.GB35114设备录像存储：支持GB35114设备原始码流录像存储；若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持保留B级设备码流签名信息，C级设备码流签名+加密信息；
9.GB35114设备录像点播及下载：支持GB35114设备码流录像点播，支持GB35114 设备码流录像文件下载。
	套
	1
	

	12
	
	视频安全管理
	1.升级改造现有视频监控共享平台视频安全调阅服务满足GB35114C级标准，支持提供标准SVAC播放库，并向客户端提供安全码流解码播放能力；
2.支持接入具备SVAC2.0解密能力的解码器，并实现SVAC2.0码流解码上墙；
3.支持为视频客户端、解码器、视频级联平台等视频调阅应用提供SVAC码流转分发能力。
	套
	1
	

	13
	
	加密视频下载
	1.支持分别进行密钥不变和密钥变换的历史和实时加密视频下载，支持本域和跨域场景；
2.支持通过安全存储介质（如安全USBKey）导出加密视频，导出时支持更换视频密钥加密密钥，并对导出视频进行播放次数、时间等播放权限的授权，相关播放权限写入到存储介质的安全芯片中；
3.单套只支持50个电脑授权。
	套
	1
	

	14
	
	离线加密播放
	1.支持将通过安全存储介质（如安全USBKey）导出的离线加密视频文件进行预览播放
	套
	1
	

	15
	电子地图服务GB35114升级改造
	1.基于现有视频监控共享平台电子地图服务升级改造，满足电子地图中播放GB35114C级点位的视频，同时要求兼容原有的非GB35114 C级点位的视频播放
	套
	1
	

	16
	视频云存储服务GB35114升级改造
	视频安全云存储服务GB35114升级改造
	1.基于现有雪亮工程云存储系统升级改造，支持GB35114A级或C级设备资源采用视频直存、转存等方式存储视频流， 同时要求兼容普通视频监控设备的视频直存、转存等方式存储视频流。
	套
	1
	

	（3）新建视频应用服务支撑部件
	
	
	

	1
	视频转码服务器
	视频转码服务器
	一、硬件要求
满足国产化及安全性要求，内置CPU处理器、操作系统需满足中国安全测评中心的安全可靠测评目录要求。
1、国产CPU核数不小于8；内存不小于32G DDR4 ；系统盘不小于128G；不少于2个1GE 电口或2个10GE光口；不小于550W1+1冗余电源。
二、性能要求
1、单台设备支持≥72路1080P ；支持SVAC2.0视频转码H.264/H.265格式；
2、支持源分辨率1600W、800W、400W、1080P、720P、4CIF、CIF；
3、支持目标分辨率1600W、800W、400W、1080P、720P、4CIF、CIF；
三、功能要求
1、支持GB 35114A/B/C级视频接入；
2、配合内置国密模块，支持GB 35114C级视频数据的加解密；
3、支持GB35114-C级视频流分发转发；
4、采用国产视频编解码芯片，芯片支持SVAC2.0、 H.265、 H.264等编解码格式；
5、支持通过GB35114标准及GB/T28181标准视频协议与其他视频应用平台/系统实现对接；
6、支持对视频流添加水印，保障视频流转安全；
7、支持GB 35114 C级视频数据转码；
8、符合《公安视频证书密钥接口规范》要求。
9、包含五年质保。
	台
	2
	

	2
	SVAC视频解码器
	SVAC视频解码器
	1.解码支持H.265、H.264、MJPEG、SVAC2.0等主流的编码格式，支持≥12路 1080P分辨率的SVAC2.0码流的实时解码，支持通过增加板卡扩容；
2.支持≥12路3200W/2400W，或≥24路1600W，或≥30路1200W，或≥48路800W，或≥60路600W，或≥96路400W，或≥192路1080p/720p/D1 及以下分辨率的H264, H265, Smart264, Smart265视频实时解码；
3.支持≥3200W分辨率的H.265高清视频解码，单输出口支持1/4/6/8/9/16画面分割显示，支持开窗和漫游，最多支持192个窗口，单屏支持≥3个图层；
4.支持≥28个显示屏的任意大屏拼接，支持≥8个电视墙预览，最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局；
5.支持虚拟LED功能，最多添加字幕≥8个，单墙≥3个；
6.支持≥4路HDMI视频输入，视频输入分辨率支持1024 × 768@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1366 × 768@60 Hz、1440 × 900@60 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1280 × 960@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 720p@50 Hz、1280 × 720p@60 Hz、1920 × 1080p@50 Hz、1920 × 1080p@60 Hz、1920 × 1200@60 Hz，支持自定义输入分辨率，宽高范围800 × 600～1920 × 1200，宽度4对齐，高度2对齐；
7.支持≥24路HDMI视频接口输出，支持≥24路1080P分辨率的MJPEG视频的实时解码；
8.≤3U标准机架式机箱，运营级ATCA机箱系统，插拔式模块化设计，业务模块支持智能风扇自动调温，支持HDMI信号输入输出，视频输出最大的LED带载能力为单口230 W；
9.机箱配置≥1块主控板，≥4块业务版，支撑扩容至≥6块业务板。
10、符合《公安视频证书密钥接口规范》要求。
11、包含五年质保。
	台
	1
	

	2.2、升级视频调阅客户端
	
	
	

	1
	视频调阅安全客户端（USBKEY）
	视频调阅安全客户端（USBKEY）
	按照国密标准和GB 35114标准要求，配备具有安全功能的USBKEY，实现安全视频平台用户基于数字证书的客户端认证、视频信令的安全校验、GB 35114标准摄像机加密视频流的解密播放（按USBKEY数量授权）
	个
	100
	

	2.3 、日志人脸搜图应用服务
	
	
	

	1
	日志人脸搜图应用服务
	日志人脸搜图应用服务
	1.加强对操作者的平台权限、身份信息、操作行为等进行全面的监管,基于岳阳市视频智能化平台，开发日志人脸搜图应用服务；
2.需对原有日志服务组件进行开发，新增日志审计人脸搜图记录接口；
3.新增支持图搜历史记录的底层能力，提供图搜查询接口，迁移图片比对功能，支持图片比对返回相似度；
4.新增支持记录图片历史记录的接口能力，新增历史记录相关表结构，数据与向量数据库同步机制，提供图片历史记录存储功能；
5.图片搜索菜单搜索添加调用历史记录接口，添加历史记录调用接口及操作日志记录；
6.投标时需出具开发演示效果视频，确保需求功能实现，满足使用需求。
	项
	1
	详见日志人脸搜图应用服务费用审核明细

	2.4 、会议终端建设
	
	
	

	1
	会议云台摄像机
	3楼大会议室
	1.4K超高清会议云台摄像机，≥1/1.8 英寸靶面尺寸，≥842 万像素的高品质UHD CMOS 传感器，可实现4K (3840x2160) 超高分辨率的优质图像，并向下兼容1080 P 和720 P 分辨率。
2.采用高品质超高解析度的 4K 长焦镜头，≥20 倍光学变焦，视场角≥60°。
3.支持IP + SDI +USB3.0(YUV, MJPEG, H264) 或 IP + HDMI + USB3.0(MJPEG, H264) 可以同时输出；
4.支持图像自动翻转功能，支持低功耗休眠/唤醒，休眠状态下功耗低于400 mW。
5.镜头参数：≥20 x, f6.25 mm ~ 125 mm, F1.58 ~ F3.95
数字变焦：≥16 x；
6.视频码流：H264,H265：Max 60 Mbps；MJPEG：Max 300 Mbps
7.多种控制方式，可使用 RS-232、RS-485、网络以及 USB，对摄像机进行远程控制
8.包含五年质保。
	台
	1
	

	2
	会议阵列麦克风
	16楼科信通讯设备间
	1.阵列麦克风套装，内置6阵列麦克风，波束成形，360度全向采集，8米半径内可清晰采音；
2.支持POE供电，支持VAD检测，无人发言时，自适应停止采集声音，支持AEC，宽幅回声消除算法，自动匹配各种输出设备，支持AGC，自动控制增益，保障远处发言人的声音清晰度，支持ANC，智能降噪技术，排查环境噪音对会议效果的影响；
3.支持3.5mm、Type-C USB 2.0音频接口，支持连接USB主机；
4.阵列数量：6阵列麦（8m半径内采音距离），采样率：48KHz，采样频率：300 Hz~16 KHz，信噪比：≥ 86 dBV (@1 KHz)  ，音频输入接口：≥1 x 3.5mm LINE IN × 1，RJ45 × 1，音频输出接口：≥1 x 3.5mm MIC OUT x 1; SPK OUT x 1 （音频处理器）； 
5.环形采音、哑音指示灯，触摸式静音按键，输入电压36 VDC~57 VDC
6.包含五年质保。
	台
	1
	

	3
	一体式会议终端
	16楼科信通讯设备间
	1.采用一体化集成架构，嵌入式操作系统，非 PC、非工控机架构，产品设备主要元器件采用国产器件，包含音视频编解码单元、CPU处理单元；
2.呼叫通信协议支持ITU-T H.323 和IETF SIP 通信标准，符合国际标准的产品互通，速率范围支持 64kbps-16Mbps，具备强大的带宽处理能力，支持在 1Mbps-16Mbps 带宽下实现 4kP30fps 活动视频；
3.视频编解码协议支持 H.264 BP、H.264 HP、H.265 视频编解码协议选项，视频分辨率具备最大4K（30fps）等分辨率编解码和输入输出能力；
4.双流支持 H.239 和 BFCP 双流协议，支持终端将 PC 机（静态或动态） 的画面或视频画面和主摄像机画面同时实时传送，最大支持主流 4K30fps 情况下，辅流支持 4K30fps，支持辅流双流发送功能，会议中支持辅流音视频输入即插即发送功能，支持在空闲时音视频输入即插即显示在本地显示器上，无需切换显示器视频源；
5.支持同网段的高清摄像头通过 IP 网络将图像发送给视频会议终端，可作为主流图像源或辅流图像源或直接输出到显示器；
6.内置会议功能，支持召开 6方1080P30会议，支持发起会议，加入会议，会议控制功能；会议终端画面支持画面合成，支持自动布局、1x1、1x2、1+2、2x2、1+4、1+5、2x3。支持内置会议中语音激励，广播会场，语音转写、演示锁定。支持内置会议下成员麦克风、扬声器、摄像机，一键全呼操作；
7.图像传感器不低于SONY CMOS 1/2.8 846万，内置摄像机接入分辨率不低于4K@30 (3840 × 2160)，焦距不低于3.9~46.8 mm，变焦≥12 x，光圈变化范围F 1.6 ~2.8，内置8阵列麦克风，8米拾音全，高保真会议音频，精准还原会议人声；
8.视频输入接口≥1 x HDMI， 视频输出接口≥2 x HDMI ，支持连接控制线进行相机控制(Peloc-D协议), 满足云台控制/聚焦/预置点调用。
9.包含五年质保。
	台
	1
	

	2.5、视综一体化部署
	
	
	

	1
	视综一体化服务器（信创）
	符合国家信创要求，基于业务和数据安全性考量，CPU需具备较高的安全性，通过中国信息安全测评中心与国家保密科技测评中心公布的安全可靠测评结果，并且符合安全可靠等级Ⅱ级要求，且已修复已知软硬件漏洞（如芯片漏洞等）；
1、CPU：单路核心数≥32核，主频≥2.5GHz，双路CPU；
2、内存：≥512GB，单条内存≥32GB，支持DDR5；
3、系统盘：≥2块480GB SSD固态硬盘；
4、缓存盘：≥2块1.6TB NVME SSD；
5、数据盘：≥12块4T SATA 7.2K  HDD； 
6、Raid：配置独立的raid卡，支持Raid 0,1,5,6,50，缓存2GB，带掉电保护；
7、网卡：≥4个万兆网口（含光模块），≥2个千兆电口，≥1个千兆带外管理口；
8、配置冗余电源模块和冗余风扇模块，含配套导轨；
9、提供五年原厂维保及硬盘介质不返还服务。
	台
	3
	全费用单价，不再另计信息系统集成费。

	三、密改建设
	
	

	1
	服务器密码机
	国产CPU、国产操作系统，≥1个管理口，≥1个HA口，≥4个千兆电口，≥4个SFP插槽，≥32G内存，≥4TB企业级硬盘,冗余电源,≥2个扩展槽位,SM2算法密钥最大生成速率：≥5000对/秒 SM2算法最大签名速率：≥8000次/秒 SM2算法最大验签速率：≥4000次/秒 SM3算法最大校验吞吐率：≥1300Mbps SM4算法最大加解密吞吐率：≥2100Mbps；
必须获得由国家密码管理局商用密码检测认证中心颁发的商用密码产品认证证书
包含五年质保。
	台
	1
	解决密评要求中，应用和数据层面，针对关键数据存储完整性、机密性要求。

	2
	签名验签服务器
	国产CPU、国产操作系统，≥1个管理口，≥1个HA口，≥4个千兆电口，≥4个SFP插槽，≥32G内存，≥4TB企业级硬盘,冗余电源,≥2个扩展槽位,SM2算法密钥最大生成速率：≥5000对/秒 SM2算法最大签名速率：≥8000次/秒 SM2算法最大验签速率：≥4000次/秒 SM3算法最大校验吞吐率：≥1300Mbps SM4算法最大加解密吞吐率：≥2100Mbps SM2算法制作数字信封最大速率：≥4000次/秒 SM2算法拆解数字信封最大速率：≥3000次/秒；
必须获得由国家密码管理局商用密码检测认证中心颁发的商用密码产品认证证书
包含五年质保。
	台
	1
	解决密评要求中，应用和数据层面，针对关键用户的PC端身份真实性要求。

	3
	IPSec/SSL VPN综合安全网关
	国产CPU、国产操作系统,≥10个千兆电口,冗余电源,≥2个扩展槽位,国密 IPSEC VPN最大理论吞吐率：≥600Mbps 国密 IPSEC VPN最大理论隧道数：≥4000条 国密 SSL VPN最大理论吞吐率：≥200Mbps 国密 SSL VPN最大建议并发用户数：≥1600；默认含≥200个SSL VPN的客户端并发许可；可扩展PC端可信接入模块、可扩展短信认证模块，可扩展入侵防御模块，可扩展应用过滤模块，可扩展PC端病毒检查模块；
产品必须获得由国家密码管理局商用密码检测认证中心颁发的商用密码产品认证证书
包含五年质保。
	台
	1
	解决密评要求中，网络和通信层面，针对关键数据传输机密性、完整性要求。

	4
	智能密码钥匙
	需具备商用密码产品认证证书，支持国密CSP、SKF，支持SM2\SM4，RSA1024/2048； 支持标准CA功能，配合自建CA和运营CA进行终端身份认证、私钥存储、应用加解密、电子签章、SSLVPN登录等；自主COS，256k芯片内存，可以外接存储；同时支持证书数量≥8个，可擦写次数≥10万次；
必须获得由国家密码管理局商用密码检测认证中心颁发的商用密码产品认证证书
包含五年质保。
	套
	100
	

	5
	数字证书
	作为证书体系的信任锚，数字证书具备唯一性和排他性，用于标识各对象身份信息。基于国密SM2算法的数字证书，用于标识个人或设备在网络应用中的数字身份，防止非法访问、身份仿冒等安全风险。
	张
	利旧
	

	
	
	复用公安行业现有数字证书认证系统，向PC端用户、安全网关颁发国密SM2数字证书。
	张
	利旧
	安全网关设备证书

	6
	机房密改建设
	本次项目将由岳阳移动公司进行托管机房升级，以国密CPU卡技术、密码应用技术、计算机技术为核心，加上可靠的门、通道控制设备，从而实现进出门方便、安全、实时的现代化管理。
岳阳市公安局的岳阳市公安视频图像信息应用平台，部署在由中国移动通信集团湖南有限公司岳阳分公司建设的第三方数据中心机房，岳阳市公安局属于运营商机房的租户，机房本身不属于岳阳市公安局的资产，且机房于2024年05月10日，由湖南浩基信息技术有限公司按等保三级进行测评，符合等保“良”的相关要求，机房物理环境安全由第三方公司统一负责保障。本次项目由岳阳移动公司进行升级改造，机房有专人管理，对进出机房的人员采用生物识别技术（人脸）对重要区域进入人员进行身份鉴别，并建设有健全的安全管理制度和人员管理制度，在一定程度上降低物理和环境层的安全风险。
托管机房升级的物理和环境安全方面应满足以下要求:
（一）身份鉴别
对于机房物理和环境安全，在岳阳市政务云机房规划部署符合 GM/T0036-2014 标准要求的电子门禁系统对进出机房人员进行身份鉴别，用户进出机房时，采用智能IC卡与门禁读卡器实现身份认证，门禁读卡器内置国密IC卡，采用SM4密码算法实现身份鉴别。本期项目使用的密码产品均具备相应安全模块等级的商用密码产品认证证书。
（二）电子门禁记录数据存储完整性
通过电子门禁系统服务器内置的密码卡(获得二级的商用密码产品认证证书)对电子门禁记录采用 HMAC-SM3技术实现完整性保护。
（三）视频监控记录数据存储完整性
机房规划部署有商用密码资质的摄像头(含密码模块)、硬盘录像机(含密码模块)对视频监控数据进行传输机密性和存储完整性保护，在监控终端上部署符合密码相关国家、行业标准要求的密码卡，在读取、调用视频监控数据时调用密码卡使用HMAC SM3密码技术进行完整性验证。采用上述密码技术所选用的密码产品、密码模块均达到GM/T0028-2014《密码模块安全技术要求》二级及以上安全要求。
同时机房有专人管理，对进出机房的人员采用生物识别技术（人脸）对重要区域进入人员进行身份鉴别，并建设有健全的安全管理制度和人员管理制度，在一定程度上降低物理和环境层的安全风险。
	套
	1
	解决密评要求中，物理和环境安全层面针对身份鉴别、电子门禁与视频监控记录数据存储完整性等要求，不要求报价


A-3系统、硬件运行维护费

本项目运维服务等级为三级，服务受理时间为 7×24 小时，服务响应时间≤1 小时，人员到场时间≤2 小时，故障恢复时间≤24 小时，详见下表：
	序号
	服务分类
	服务内容
	服务描述
	服务模式
	服务时间
	单位
	工作量

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	人员配备
	内场配备人员
	公安局内驻场至少配置3名专业人员（至少2人需具有中级工程师以上职称，至少1人需具有计算机技术与软件专业技术资格（软考）中级或高级证书）
	内场驻场
	3年
	人/月
	180

	
	
	外场配备人员
	外场配置至少6名专业人员，其中至少3名专业人员必须持有电工证，分三组作业
	外场
	3年
	人/月
	360

	2
	运维车辆配备
	外场配备工具车辆
	运维车辆配备至少满足运维车3辆（登高车1辆，巡检车1辆，故障维修车辆1辆），巡检服务频次估算为平均每季度25车次，运维保养服务频次估算为平均每季度24车次，故障维护服务估算为平均每季度21车次，合计每年不少于280次。
	频次服务
	3年
	次/年
	1400

	运维服务清单

	1
	例行操作
	巡检
	a.前端设备运行状况。包括：前端监控摄像机、镜头、防雷器、电源（电流、电压）、网络（通、断、延时、丢包情况）等。b.管线情况。包括管线质量、防雷接地情况、屏蔽情况、线路接头质量及漏电安全检查等。c.监控中心设备运行状况。包括中心平台、治安卡口平台、城管集中管理平台、中心机房硬件（包含视频云存储、平台服务器、核心路由交换设备）等子系统。d.系统功能、系统的各项技术指标及操作运行情况。巡检工作应围绕上述四个方面，逐点、逐台、逐项地进行检验，边检边记录，并排除发现的故障。要求每个季度不少于3次。
	项目承建方应自行承担运维服务过程中所需的备品备件、零星运维辅材；

	
	
	预防性检查
	对系统运行状况进行定制化的检查、调整、清洁(包括机房存储、服务器、网络设备、机柜等相关设备去污除尘除垢)、设备检测调试，同时出具详细的系统维护保养报告及系统设备检测表，对需要维修的设备应及时进行修理或更换,保证整个系统的不间断运行。
	

	
	
	常规作业
	根据部、省、市三级视频图像运维工作需要，按要求提供全市范围视频资源质量检测数据，如在线率、完好率、图像标注情况、时钟准确率、录像回放质量等，并及时处理本级视频图像质量问题、安全问题，同时应及时向县市区反馈其问题，并核实处理情况，形成各县市区运维情况报表供市局科信支队参考。
	

	2
	响应支持
	重特大故障和严重问题事件响应
	30分钟以内到达现场
	

	
	
	较严重和普通问题事件响应
	1小时以内到达现场
	

	
	
	远程技术支持与咨询服务响应
	7x24小时热线服务电话实时响应
	

	
	
	运维车辆维护响应
	工作日时间为实时响应，节假日为30分钟内响应，并提供 7*24 小时服务。
	

	3
	优化改善
	预防性改进
	网络调优：网络调优主要指根据网络拓扑结构，结合应用特点以及用户需求对网络相关设备配置参数进行优化调整的过程。操作系统调优：采用性能监视工具对操作系统进行采样监视并进行相关分析，并结合业务应用最佳实践，在必要的时候对系统各相关配置进行优化调整，以使其达到性能调优的目的。补丁升级：驻场现场工程师定期对业主反馈的软件改进需求进行汇总，二线技术支持、三线研发对需求进行评估，按需发布新软件版本。现场严格按照发布、变更管理的相关规章制度对业务软件进行升级，优化软件使用、修复软件BUG，使业主能有更好的使用体验。同时针对操作系统补丁进行升级。
	

	
	
	适应性改进
	数据库系统调优：数据库系统调优主要指系统管理员的调优工作，包括数据库运行参数调整优化、数据库内存分配调整优化等针对数据库软件自身的优化调整措施。中间件调优：包括中间件自身的运行参数调整优化、内存分配调整优化的措施。业务软件调整及优化：根据公安行业视频业务的发展和前期针对软件运维的沉淀，软件原有的架构或参数可能会有新的调整。IT基础架构按需调整：IT基础架构是为业务应用系统服务的，而业务总是动态变化的，注定支撑业务应用系统的IT基础系统是一个随需而变的系统。IT基础系统也在这样一种周期性的变化中完成其自身的新建、调整、更新、升级、换代的生命周期过程。持续的运维措施能够保障这种按需调整能够更加准确、高效，并且成本低廉。
	

	
	
	增强性改进
	如厂商有新版本并认为有需要升级，可根据厂商提供的程序版本组织设备/系统的升级工作
	

	4
	保养
	前端设备保养
	每3个月1次对前端设备表面进行清洁、除垢（主要包括镜头、护罩、设备箱等）和对接线处做除锈、对固定件进行固定检查，对电源电压漏电等进行安全检查、对遮挡“视线”的树枝进行修剪，对摄像机进行最佳位置调整等。
	

	
	
	系统保养
	至少1年1次对系统【包括视频联网平台、治安卡口平台、城管集中管理平台、中心机房硬件（包含视频云存储、平台服务器、核心路由交换设备）等子系统】进行全面的检测保养，时间为每季度的第一个星期，以了解系统的运行状态，解决存在的问题，每次巡检均要求出具巡检报告。
	

	
	
	其它保养
	根据巡检情况，对立杆、设备箱等设施的损坏和自然锈迹进行修复和表面翻新，对杆件基础进行安全加固检查。
	

	5
	运维服务要求
	运维服务要求
	对摄像头的运维服务要求需覆盖设备状态监控、故障处理、日常维护、数据管理、安全保障等多个维度，以确保摄像头系统持续、稳定、高效运行。及时进行设备预检与优化
	

	
	
	设备维修更换
	运维期间需配合用户进行设备维修更换，设备维修期间发生任何意外情况由承建方自行承担维护费用。
对摄像头的设备维修更换要求需兼顾维修质量、更换标准、流程规范，确保维修后设备性能达标、更换设备适配系统。
维修人员需具备对应品牌 / 型号摄像头的维修资质（如厂商认证），熟悉设备硬件结构（镜头、传感器、主板、云台等）及故障机理。
维修需遵循厂商技术规范，使用原厂或经认证的合格配件（禁止使用劣质替代件），确保维修后设备性能参数（如分辨率、帧率、夜视距离、防水等级）符合原设备出厂标准。
维修过程需记录关键步骤（如部件更换型号、测试数据），并留存维修照片（如故障部件、修复后状态），作为质量追溯依据。
	

	
	
	点位迁移
	因市政建设（旧城改造、交通整治建设、雨污分流、自来水、电力、燃气管道维护、道路修建等）、交通事故等原因造成的前端设备、线路的迁移或损坏，由乙方负责解决。迁移点位做好相关变动资料。
	

	
	
	
	因公安实际工作需求，乙方需配合将前端点位进行迁移，平均每季度不超过2个。迁移点位做好相关变动资料。
	

	
	
	维修 / 更换流程规范
	1.进行故障检测与评估。维修前需进行全面检测，明确故障点（如通过专用工具测试主板供电、镜头焦距、传感器成像），出具《故障检测报告》，说明故障原因、维修方案 / 更换建议及预估成本，经用户方确认后实施。
若涉及更换，需提供备选设备型号、参数、价格及供货周期，由用户方选择确认（紧急情况可先更换备用设备，后补确认流程）。
2.测试与验收。维修 / 更换后必须进行功能测试。测试通过后，需由用户方现场验收签字，提供《维修/ 更换验收单》，明确设备状态、保修期限（维修部件保修≥3 个月，更换设备保修≥12 个月，与原厂一致）。
	

	6
	重大安保活动及节假日保障
	重大安保活动保障
	在重大安保活动及节假日期间，摄像头厂家提供的保障需围绕设备稳定性、应急响应效率、技术支持深度及协同配合能力展开，确保监控系统全时段、全区域可靠运行。
1.在重大安保活动及节假日前期提供筹备保障，进行设备预检与优化。
2.重大安保活动及节假日期间提供驻场等实时保障
	

	7
	主要产品的备份备件
	主要产品的备份备件
	针对本项目要求承建方提供主要产品的备份备件，其中前端设备要求不少于1%（GB35114A级四摄双云台全结构化摄像机不少于11台，GB35114A级800W网络智能球机不少于1台），后端配套硬件要求不少于1%（20T企业级加密硬盘不少于2块），详细参考方案“备品备件清单及管理规范”的要求，项目承建方应自行承担运维服务过程中所需的备品备件、零星运维辅材。
	

	8
	地下管线数据采集维护
	地下管线数据采集及维护
	在运维的期限内，针对860个点位重新摸排地下管线，形成资料，独立完成相关部门备案，涉及变动需及时去相关部门变更
	

	
	
	
	
	


项目建设前后端软硬件现状 
岳阳市中心城区城市治安电子防控系统（一、二期）升级改造采购项目建设包含：前端监控设备系统、网络传输系统、视频云存储系统、中心平台集成系统、视频安全防护系统、岳阳市公安视频图像信息应用平台。目前资产情况如下表所示：

项目本期需运维的现有资产情况表
	序号
	货物名称
	品牌
	型号规格
	单位
	数量

	1、前端监控设备

	1
	200 万高清摄像机（本次项目全部升级替换为 GB35114 A级四摄双云台全结构化摄像机（抓拍像素 800w，视频像素 400w））
	浙江大华 
	DH-IPC-HF8268E-FDI 
	台
	950

	2
	200 万高清红外智能球机（本次项目将其中 117 台升级替换为 GB35114 A 级四摄双云台全结构化摄像机（抓拍像素 800w，视频像素 400w，33 台升级替换为 800W 像素 
网络智能球机）
	浙江大华   
	DH-SD-6A9269UE-IH
	台
	200

	3
	200万高清智能微卡口摄像机
	浙江大华
	DH-CP235-RUID
	台
	50

	4
	400W星光级激光一体化云台摄像机(制高点)
	浙江大华
	DH-PTZ81430U-LR8Q-N
	台
	5

	5
	补光灯
	城铭
	CXBG-1-CX-CM-NTGXX
	个
	350

	2、后端网络传输设备

	1
	核心交换机
	H3C
	S10510
	个
	2

	2
	接入交换机
	H3C
	S5560X-30C-EI
	个
	2

	3、视频云存储

	1
	云存储节点
	紫光华智
	X3036P-G3
	套
	15

	2
	云存储硬盘
	紫光华智
	HS-HDD-8T-SATA3-7.2K-LFF-F1
	套
	532

	3
	光纤交换机
	H3C
	S6520X-30QC-EI
	台
	3

	4
	云存储设备光模块
	紫光华智
	UN-SFP-XG-SX-MM850-A1-X
	个
	45

	5
	光纤交换机设备互联模块
	H3C
	SFP-XG-SX-MM850-D
	个
	51

	6
	异构池化融合接入模块
	紫光华智
	unisinsightstor-DN
	个
	21

	4、中心平台

	1
	服务器1
	新华三
	H3CUIS-Cell3010G3
	套
	8

	2
	服务器2
	新华三
	H3CUIS-Cell3010G3
	套
	2

	3
	IPKVM 切换器
	胜为
	KS-1708
	套
	2

	4
	维护终端
	联想
	TSP330
	套
	2

	5、视频安全防护系统建设

	1
	视频安全防护系统(汇聚端)
	网御星云
	Leadsec-6800IPS-VSG
	套
	8

	2
	视频安全防护系统(核心端)
	网御星云
	Leadsec-8800IPS-VSG
	套
	1

	3
	防火墙
	网御星云
	PowerV8000-7810E
	套
	2

	4
	入侵检测系统
	网御星云
	TD3000-TS10000-HD
	套
	1

	5
	终端安全管理与防病毒系统
	网御星云
	ISM-DISC
	套
	1

	6
	日志审计系统
	网御星云
	Leadsec-RS-SW
	套
	1

	6、岳阳市公安视频图像信息应用平台建设

	1
	岳阳市公安视频图像信息应用平台（本次项目对该平台进行升级改造，使平台达到GB35114 标准 C 级安全管理和联网共享管理能力）
	海康
	面向公安行业用户，提供

视频及感知数据的联网共享、视频监控、布控预警、多维搜索等功能与能力。
	套
	1


注：本项目除本项目需要替换的 1100 台老旧设备还需要运维的资产包括以上所有资产（除了已停用资产）。
A-4电力租赁费分项表

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	额定功率（W）
	运营时间（小时）
	每天用电量（度）
	运行时间（天）

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	红外网络高清智能高速球
	台
	50
	60
	24
	72
	1095

	2
	GB35114 A级四摄双云台全结构化摄像机（抓拍像素800w，视频像素400w）
	台
	1067
	40
	24
	1024.32
	1095

	3
	GB35114A级800W网络智能球机（视频像素800w）
	台
	33
	37
	24
	29.304
	1095

	4
	高清智能微卡口摄像机
	台
	50
	40
	24
	48
	1095

	5
	400W星光级激光一体化云台摄像机（制高点）
	台
	5
	65
	24
	7.8
	1095

	6
	补光灯
	台
	350
	30
	12
	126
	1095


A-5网络租赁

	序号
	类别
	参数
	单位
	数量
	服务期
	备注

	1
	视频专网路线租赁费用
	网络带宽达到50M以上，满足公安业务数据码流需求
	处
	860
	三年
	860个点位，要求提供4%的冗余支撑。
文旅公司洞庭渔火季增加建设的7个点位合计7条视频专网路线租赁费用纳入线路租赁冗余部分，不额外计费


注：每个点位网络带宽达到 50M 以上，满足公安业务数据码流需求。
六、运行维护及说明

1、需保证后续运维所提供的设备、平台和通信线路符合公安部、国家通信主管部门的质量标准和技术规范要求，且所替换的设备不低于原项目建设产品参数，并满足业主方应用要求。如果用于更换的产品如未能达到所需的技术标准，由运维方无条件更换，直到产品达到要求。

2、运维团队需根据部、省、市三级视频图像运维工作需要，按甲方要求提供全市范围视频资源质量检测数据，如在线率、完好率、图像标注情况、时钟准确率、录像回放质量等，并及时处理本级视频图像质量问题、安全问题，同时应及时向县市区反馈其问题，并核实处理情况，形成各县市区运维情况报表供市局科信支队参考。

3、需确保支持与公安现有相关警用平台的无缝对接， GB35114平台需完成与省级平台对接。

4、需保障本项目中系统、平台软件运行的稳定性。

5、需保障系统存储满足前端设备需要，具体以公安要求为准。

6、不得随意对前后端设备及配套设施进行更换，如遇特殊情况进行变更，需征得甲方同意。

7、需严格落实安全防护，确保运维安全。运维过程中引起任何安全事故，业主方不负任何责任，一概费用和责任由运维方自行承担。

8、更换的工程设备（前端监控设备、中间传输网络设备等），运维方在服务期内负责免费维护。

9、运维方承担运维过程中所需的备品备件和运维辅助材料，并建立备品备件库以保障项目正常运行。前端设备、线路的迁移或损坏，由运维方负责解决。

10、服务期内，运维方无条件提供有关技术咨询与操作服务。

11、运维服务提供商能够保障该运维服务项目与岳阳市城市治安电子防控系统已建平台和集中云存储平台无缝对接，且保障整套系统安全稳定运行。

12、针对本项目内场、外场运维，承建单位应有固定的办公场所，并成立专门的运维团队和项目管理机构，负责保障服务期内系统高效、安全、稳定运行。具体如下:针对本项目成立专业的运维团队和项目管理机构，负责保障服务期内系统安全、稳定地运行。应明确运维团队组织、人员及工作流程，须建立详细的运维保障体系。

13、在运维服务期，应对整个系统定期进行巡检，要求针对不同的系统、应用制定合理方案进行巡检保养。具体如下：

（1）巡检需求如下：

①前端设备运行状况。包括：前端监控摄像机、镜头、防雷器、电源（电流、电压）、网络（通、断、延时、丢包情况）等。

②管线情况。包括管线质量、防雷接地情况、屏蔽情况、线路接头质量及漏电安全检查等。

③监控中心设备运行状况。包括中心平台、治安卡口平台、城管集中管理平台、中心机房硬件（包含视频云存储、平台服务器、核心路由交换设备）等子系统。

④系统功能、系统的各项技术指标及操作运行情况。巡检工作应围绕上述四个方面，逐点、逐台、逐项地进行检验，边检边记录，并排除发现的故障。要求每个季度不少于 3 次。

（2）保养需求如下：

①前端设备保养：定期对前端设备表面进行清洁、除垢（主要包括镜头、护罩、设备箱等）和对接线处做除锈、对固定件进行固定检查，对电源电压漏电等进行安全检查、对遮挡“视线”的树枝进行修剪，对摄像机进行最佳位置调整等。

②系统保养：每年至少应分四次对系统【包括视频联网平台、治安卡口平台、城管集中管理平台、中心机房硬件（包含视频云存储、平台服务器、核心路由交换设备）等子系统】进行全面的检测保养，时间为每季度的第一个星期，以了解系统的运行状态，解决存在的问题，每次巡检均要求出具巡检报告。

③其它保养:对立杆、设备箱等设施的损坏和自然锈迹进行修复和表面翻新，对杆件基础进行安全加固检查。

（3）整个系统不定期进行预防性维护，对系统运行状况进行定制化的检查、调整、清洁(包括机房存储、服务器、网络设备、机柜等相关设备去污除尘除垢)、设备检测调试，同时出具详细的系统维护保养报告及系统设备检测表给采购人，对需要维修的设备应及时进行修理或更换，保证整个系统的不间断运行。

（4）运维服务需求如下：

①运维服务：对摄像头的运维服务要求需覆盖设备状态监控、故障处理、日常维护、数据管理、安全保障等多个维度，以确保摄像头系统持续、稳定、高效运行。及时进行设备预检与优化。

②设备维修更换：运维期间需配合用户进行设备维修更换，设备维修期间发生任何意外情况由承建方自行承担维护费用。对摄像头的设备维修更换要求需兼顾维修质量、更换标准、流程规范，确保维修后设备性能达标、更换设备适配系统。

维修人员需具备对应品牌 / 型号摄像头的维修资质（如厂商认证），熟悉设备硬件结构（镜头、传感器、主板、云台等）及故障机理。维修需遵循厂商技术规范，使用原厂或经认证的合格配件（禁止使用劣质替代件），确保维修后设备性能参数（如分辨率、帧率、夜视距离、防水等级）符合原设备出厂标准。维修过程需记录关键步骤（如部件更换型号、测试数据），并留存维修照片（如故障部件、修复后状态），作为质量追溯依据。

③点位迁移：因市政建设（旧城改造、交通整治建设、雨污分流、自来水、电力、燃气管道维护、道路修建等）、交通事故等原因造成的前端设备、线路的迁移或损坏，由乙方负责解决。迁移点位做好相关变动资料。因公安实际工作需求，乙方需配合将前端点位进行迁移，平均每季度不超过 2个。迁移点位做好相关变动资料。

④维修/更换流程规范：进行故障检测与评估。维修前需进行全面检测，明确故障点（如通过专用工具测试主板供电、镜头焦距、传感器成像），出具《故障检测报告》，说明故障原因、维修方案 / 更换建议及预估成本，经用户方确认后实施。若涉及更换，需提供备选设备型号、参数、价格及供货周期，由用户方选择确认（紧急情况可先更换备用设备，后补确认流程）。测试与验收。维修/更换后必须进行功能测试。测试通过后，需由用户方现场验收签字，提供《维修/ 更换验收单》，明确设备状态、保修期限（维修部件保修≥3 个月，更换设备保修≥12 个月，与原厂一致）。

⑤重大安保活动及节假日保障：在重大安保活动及节假日期间，摄像头厂家提供的保障需围绕设备稳定性、应急响应效率、技术支持深度及协同配合能力展开，确保监控系统全时段、全区域可靠运行。在重大安保活动及节假日前期提供筹备保障，进行设备预检与优化。重大安保活动及节假日期间提供驻场等实时保障。

⑥主要产品的备份备件：针对本项目要求承建方提供主要产品的备份备件，其中前端设备要求不少于 1%（GB35114A 级四摄双云台全结构化摄像机不少于 11台，GB35114A 级 800W 网络智能球机不少于 1 台），后端配套硬件要求不少于1%（20T 企业级加密硬盘不少于 2 台），详细参考方案 5.4.12.1“备品备件清单及管理规范”的要求，项目承建方应自行承担运维服务过程中所需的备品备件、零星运维辅材。

⑦地下管线数据采集维护：在运维的期限内，针对 860 个点位重新摸排地下管线，形成资料，独立完成相关部门备案，涉及变动需及时去相关部门变更。

14、本项目整体设备的维护工作，采取分工负责的措施；节假日期间，或采购人有重要的会议及有关活动期间，要求提供免费维护保障服务，并有安排专人值班，作好应急准备工作，以确保系统正常运行。

15、项目预算包含运维期内整体工程软硬件升级、维护、保养、维修，故障设备、配件更换，树枝修剪(含与城管、园林绿化协调产生的费用）等产生的所有费用。

16、整体项目服务内，成交供应商应设立 7×24 小时热线服务电话，受理采购人系统故障申告、技术咨询。在收到采购人系统故障申告后，必须按要求及时解决。

七、产品运输、保险及保管

（1）中标人负责产品安装调试中的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

（2）中标人负责产品在安装及培训地点的保管，直至项目验收合格。

（3）中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险。

八、安装调试

（1）中标人负责产品送货上门、安装、调试等相关事宜，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，均由中标人承担。项目实施期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由中标人承担。

（2）中标人送达产品及进行安装调试，采购人明确验收人员，中标人须加强安装调试过程的组织管理，所有安装调试人员须遵守文明安全操作的有关规章制度，持证上岗。

（3）项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、软件教学说明等移交采购人。

（4）货物到达安装现场后，成交供应商应提供详细装货清单。如果货物质量或技术规格与合同不符或货物有明显损坏，招标人有权提出退换货。

（5）成交供应商必须承诺按时提供以上货物并完成安装调试。若安装调试过程对原建筑或原设备产生破坏，该供应商要负责修补复原。

（6）成交供应商必须严格按照有关规范安装，项目实施、运输过程及安装期间出现的各种事故造成的损失及人员伤亡均由成交供应商负责。

（7）成交供应商如有违反操作规程及粗制滥造现象，采购人有权加以制止，直至下令停工，其经济损失全部由成交供应商负责，合同期不得顺延。

九、项目其他要求及说明

1、付款方法：本项目资金由财政全额拨款，财政预计分三次拨款，根据财政拨款进度付款。

第一次付款，项目硬件完成建设并通过终验后，以终验日期为准，财政拨款到账后，甲方向乙方支付合同款项的33%。

第二次付款，项目运维服务期满十八个月，经甲方确认各服务项目已完成，财政拨款到账后，甲方向乙方支付至合同款项的66%。

第三次付款，项目运维服务期满三十六个月，项目需经合法合规的结算审计，合同金额以结算审计金额为准，经甲方确认各服务项目已完成，财政拨款到账后，甲方向乙方支付余款。

项目硬件如在质保期内出现问题需要扣减维修费的，经甲乙双方确认后，在付款时扣减。

每次付款前付款前，乙方需开具合法合规的发票，并提供符合甲方财务制度的资料。若未提供，甲方有权停止付款。                
2、本项目采用费用包干方式采购，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行的测试验收、培训、质保期内的维护维修等有关人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均有中标人提供，采购人不在支付任何费用；

3、投标人应具有独立承担及完成本采购项目的能力，不得将本采购项目进行转包或分包。

4、中标人应配备专业技术人员，以上人员均需与投标文件提供人员一致且向采购人单位备案，不得随意更换。
其他：★供应商需保证所供应货物均为投标文件中的相应产品、性能指标均达到投标文件中的相应性能指标，且通过验收标准，通过验收标准后，由采购人组织专家验收，验收所需费用由供应商承担。由验收小组鉴定是否符合招标项目的验收标准和实际需要，是否可以投入正常使用，验收结果报相关监督部门备案。
对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。
