采购需求
[bookmark: _Hlk7184255][bookmark: _Toc27822][bookmark: _Toc3145]第一节 采购清单一览表
	序号
	产品名称
	简要技术要求
	数量
	单位
	节能产品
	进口产品

	一、报告厅声光电设备
	
	

	1、LED显示系统
	
	
	
	
	

	1.1主屏系统
	
	
	
	
	

	1
	户内全彩LED屏
	详见第二节技术要求
	31.8
	平方米
	
	

	2
	视频处理器
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	1.2LED左竖屏
	
	
	
	
	

	1
	户内全彩LED屏
	详见第二节技术要求
	4.7
	平方米
	
	

	2
	视频处理器
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	1.3LED右竖屏
	
	
	
	
	

	1
	户内全彩LED屏
	详见第二节技术要求
	4.7
	平方米
	
	

	2
	视频处理器
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	1.4 控制设备以及配套设备
	
	
	
	
	

	4
	无缝高清矩阵切换器
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	5
	HDMI超高清无缝输入卡
	详见第二节技术要求
	2
	块
	
	

	6
	HDMI超高清无缝输出卡
	详见第二节技术要求
	2
	块
	
	

	7
	LED配电柜
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	2、舞台灯光系统
	
	
	
	
	

	2.1一顶光
	
	
	
	
	

	1
	固定染色灯
	详见第二节技术要求
	11
	台
	
	

	2
	影视灯
	详见第二节技术要求
	10
	台
	
	

	2.2二顶光
	
	
	
	
	

	1
	固定染色灯
	详见第二节技术要求
	11
	台
	
	

	2
	影视灯
	详见第二节技术要求
	6
	台
	
	

	3
	摇头灯
	详见第二节技术要求
	4
	台
	
	

	2.3三顶光
	
	
	
	
	

	1
	固定染色灯
	详见第二节技术要求
	11
	台
	
	

	2
	摇头灯
	详见第二节技术要求
	10
	台
	
	

	2.4面光
	
	
	
	
	

	1
	影视灯
	详见第二节技术要求
	12
	台
	
	

	2.5外围设备及控制系统
	
	
	
	
	

	1
	控台
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	2
	信号放大器
	详见第二节技术要求
	2
	台
	
	

	3
	直通箱
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	4
	大灯勾
	详见第二节技术要求
	35
	个
	
	

	5
	多功能灯勾
	详见第二节技术要求
	58
	个
	
	

	6
	安全绳
	详见第二节技术要求
	77
	条
	
	

	2.6舞台机械幕布
	
	
	
	
	

	1
	环链电动葫芦
	详见第二节技术要求
	12
	台
	
	

	2
	三角桁架
	详见第二节技术要求
	46
	米
	
	

	3
	连接件
	详见第二节技术要求
	12
	个
	
	

	4
	吊环
	详见第二节技术要求
	12
	个
	
	

	5
	收线器
	详见第二节技术要求
	8
	个
	
	

	6
	控制柜
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	7
	幕布
	详见第二节技术要求
	194
	平方米
	
	

	8
	幕布
	详见第二节技术要求
	65
	平方米
	
	

	9
	幕布
	详见第二节技术要求
	175
	平方米
	
	

	10
	幕布
	详见第二节技术要求
	58
	平方米
	
	

	2.7声光影系统
	
	
	
	
	

	1
	声光影主机
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	2
	影像处理器
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	3
	灯光处理器
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	3、专业扩声系统
	
	
	
	
	

	3.1、信号放大及扬声器系统
	
	
	
	
	

	1
	线阵音箱
	详见第二节技术要求
	10
	只
	
	

	2
	专业功放
	详见第二节技术要求
	5
	台
	
	

	3
	专业功放
	详见第二节技术要求
	5
	台
	
	

	4
	支架
	详见第二节技术要求
	2
	套
	
	

	5
	支架
	详见第二节技术要求
	2
	套
	
	

	6
	专业音箱
	详见第二节技术要求
	6
	只
	
	

	7
	专业功放
	详见第二节技术要求
	3
	台
	
	

	8
	音箱支架
	详见第二节技术要求
	6
	只
	
	

	9
	专业音箱
	详见第二节技术要求
	2
	只
	
	

	10
	专业功放
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	11
	专业音箱
	详见第二节技术要求
	2
	只
	
	

	12
	专业功放
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	13
	专业音箱
	详见第二节技术要求
	2
	只
	
	

	14
	专业功放
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	15
	专业音箱
	详见第二节技术要求
	4
	只
	
	

	16
	音响支架
	详见第二节技术要求
	4
	只
	
	

	17
	专业功放
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	3.2、音源及传声部分
	
	
	
	
	

	1
	无线话筒
	详见第二节技术要求
	4
	套
	
	

	2
	充电底座
	详见第二节技术要求
	4
	台
	
	

	3
	智能充电管理软件
	详见第二节技术要求
	1
	套
	
	

	4
	合唱话筒
	详见第二节技术要求
	4
	支
	
	

	5
	话筒支架
	详见第二节技术要求
	4
	个
	
	

	6
	无线话筒
	详见第二节技术要求
	2
	套
	
	

	7
	天线分配器
	详见第二节技术要求
	2
	套
	
	

	8
	天线耦合器
	详见第二节技术要求
	1
	套
	
	

	9
	天线放大器
	详见第二节技术要求
	1
	套
	
	

	10
	话筒天线
	详见第二节技术要求
	2
	套
	
	

	11
	AI智慧混音器
	详见第二节技术要求
	2
	台
	
	

	12
	AI反馈抑制器
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	13
	音频隔离器
	详见第二节技术要求
	2
	个
	
	

	14
	AI音频处理器
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	15
	合唱话筒
	详见第二节技术要求
	4
	支
	
	

	16
	话筒支架
	详见第二节技术要求
	4
	个
	
	

	17
	AI智慧混音器
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	18
	头戴麦
	详见第二节技术要求
	12
	只
	
	

	3.3信号处理及周边
	
	
	
	
	

	1
	数字调音台
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	2
	AI音频处理器
	详见第二节技术要求
	2
	台
	
	

	3
	会议音频综合管理平台软件
	详见第二节技术要求
	1
	套
	
	

	4
	有源音箱
	详见第二节技术要求
	1
	套
	
	

	4、会议系统
	
	
	
	
	

	1
	全数字会议系统主机
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	2
	全数字会议系统综合控制软件
	详见第二节技术要求
	1
	套
	
	

	3
	AI会议话筒处理器
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	4
	主会议话筒
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	5
	会议话筒
	详见第二节技术要求
	12
	台
	
	

	6
	发射器
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	7
	充电箱
	详见第二节技术要求
	2
	台
	
	

	5、摄录系统
	
	
	
	
	

	1
	AI智慧录播主机
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	2
	摄像机
	详见第二节技术要求
	3
	台
	
	

	6、集中控制系统
	
	
	
	
	

	1
	网络中控主机
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	2
	串口分配器
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	3
	控制器
	详见第二节技术要求
	2
	台
	
	

	4
	变压器
	详见第二节技术要求
	4
	只
	
	

	5
	电源管理器
	详见第二节技术要求
	5
	台
	
	

	6
	电源管理器
	详见第二节技术要求
	4
	台
	
	

	7、多功能报告厅辅材及设备安装
	
	
	
	
	

	7.1LED显示系统安装工程
	
	
	
	
	

	1
	主屏钢结构及包边
	详见第二节技术要求
	36.8
	项
	
	

	2
	副屏1钢结构及包边
	详见第二节技术要求
	9.7
	项
	
	

	3
	副屏2钢结构及包边
	详见第二节技术要求
	9.7
	项
	
	

	4
	音频连接线
	详见第二节技术要求
	20
	根
	
	

	5
	音频连接线
	详见第二节技术要求
	26
	根
	
	

	6
	音频连接线
	详见第二节技术要求
	9
	根
	
	

	7
	音频连接线
	详见第二节技术要求
	29
	根
	
	

	8
	音频连接线
	详见第二节技术要求
	5
	根
	
	

	9
	音频连接线
	详见第二节技术要求
	2
	根
	
	

	二、报告厅综合布线
	
	

	一、控制设备以及配套设备
	
	
	
	
	

	1
	图形工作站
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	2
	图形工作站
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	3
	2K显控终端
	详见第二节技术要求
	2
	台
	
	

	4
	交换机
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	5
	无线路由器
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	6
	户内单红LED屏
	详见第二节技术要求
	4.44
	平方米
	
	

	7
	控制卡
	详见第二节技术要求
	1
	张
	
	

	8
	转接板
	详见第二节技术要求
	1
	套
	
	

	9
	移动控制终端
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	二、摄录系统
	
	
	
	
	

	1
	吊装支架
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	2
	4K直播摄像机
	详见第二节技术要求
	1
	套
	
	

	3
	移动直播工作站
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	4
	直播三脚架
	详见第二节技术要求
	1
	套
	
	

	5
	电源适配器
	详见第二节技术要求
	1
	个
	
	

	6
	机柜
	详见第二节技术要求
	3
	套
	
	

	7
	操作台
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	8
	电源线
	详见第二节技术要求
	1200
	米
	
	

	9
	六类4对非屏蔽双绞线
	详见第二节技术要求
	4270
	米
	
	

	10
	六类水晶头
	详见第二节技术要求
	2
	盒
	
	

	11
	PVC线管
	详见第二节技术要求
	60
	米
	
	

	12
	镀锌槽式桥架
	详见第二节技术要求
	50
	米
	
	

	13
	会标屏框架
	详见第二节技术要求
	5.4
	平方米
	
	

	14
	多媒体插座
	详见第二节技术要求
	2
	只
	
	

	15
	话筒插座
	详见第二节技术要求
	4
	台
	
	

	16
	音箱插座
	详见第二节技术要求
	4
	台
	
	

	17
	音频线
	详见第二节技术要求
	1000
	米
	
	

	18
	天线馈线
	详见第二节技术要求
	200
	米
	
	

	19
	视频线
	详见第二节技术要求
	6
	条
	
	

	20
	视频线
	详见第二节技术要求
	2
	条
	
	

	21
	视频线
	详见第二节技术要求
	2
	条
	
	

	22
	视频线
	详见第二节技术要求
	1
	条
	
	

	23
	视频线
	详见第二节技术要求
	3
	条
	
	

	24
	视频线
	详见第二节技术要求
	1
	条
	
	

	25
	音箱线
	详见第二节技术要求
	1200
	米
	
	

	26
	音箱线
	详见第二节技术要求
	1000
	米
	
	

	27
	视频线
	详见第二节技术要求
	6
	条
	
	

	28
	成品音频线
	详见第二节技术要求
	2
	根
	
	

	29
	六类4对非屏蔽双绞线
	详见第二节技术要求
	300
	米
	
	

	30
	机柜
	详见第二节技术要求
	1
	个
	
	

	31
	单口/双口面板
	详见第二节技术要求
	6
	个
	
	

	32
	六类水晶头
	详见第二节技术要求
	1
	盒
	
	

	33
	钢丝绳
	详见第二节技术要求
	30
	米
	
	

	34
	钢丝绳锁扣
	详见第二节技术要求
	50
	个
	
	

	35
	电源线
	详见第二节技术要求
	300
	米
	
	

	36
	电源线
	详见第二节技术要求
	100
	米
	
	

	37
	六类4对非屏蔽双绞线
	详见第二节技术要求
	1220
	米
	
	

	38
	六类水晶头
	详见第二节技术要求
	1
	盒
	
	

	39
	金属线管
	详见第二节技术要求
	100
	米
	
	

	40
	金属线管
	详见第二节技术要求
	120
	米
	
	

	41
	镀锌槽式桥架
	详见第二节技术要求
	100
	米
	
	

	42
	线阵音箱钢结构
	详见第二节技术要求
	2
	套
	
	

	43
	空气开关
	详见第二节技术要求
	8
	个
	
	

	44
	安装辅助材料
	详见第二节技术要求
	1
	项
	
	

	45
	技术服务费
	详见第二节技术要求
	1
	项
	
	

	46
	葫芦基础支架
	详见第二节技术要求
	1
	项
	
	

	47
	电源线
	详见第二节技术要求
	700
	米
	
	

	48
	安装辅助材料
	详见第二节技术要求
	1
	项
	
	

	49
	葫芦电机，桁架设备安装
	详见第二节技术要求
	12
	套
	
	

	50
	固定幕布吊杆
	详见第二节技术要求
	3
	套
	
	

	51
	电源线
	详见第二节技术要求
	800
	米
	
	

	52
	信号线
	详见第二节技术要求
	800
	米
	
	

	53
	安装辅助材料
	详见第二节技术要求
	1
	项
	
	

	54
	灯光技术服务费
	详见第二节技术要求
	1
	项
	
	

	三、音乐器材
	
	

	1
	舞台会议条桌
	详见第二节技术要求
	5
	套
	
	

	2
	机房桌椅
	详见第二节技术要求
	1
	套
	
	

	3
	合唱站台
	详见第二节技术要求
	10
	套
	
	

	4
	三角钢琴
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	5
	立式钢琴
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	6
	键盘
	详见第二节技术要求
	1
	个
	
	

	7
	电吉他
	详见第二节技术要求
	1
	把
	
	

	8
	效果器
	详见第二节技术要求
	1
	个
	
	

	9
	贝斯
	详见第二节技术要求
	1
	把
	
	

	10
	话筒
	详见第二节技术要求
	1
	支
	
	

	11
	长连接线
	详见第二节技术要求
	5
	根
	
	

	12
	短连接线
	详见第二节技术要求
	1
	根
	
	

	13
	琴架
	详见第二节技术要求
	3
	个
	
	

	14
	音箱
	详见第二节技术要求
	1
	个
	
	

	15
	话筒支架
	详见第二节技术要求
	1
	个
	
	

	16
	高方凳
	详见第二节技术要求
	300
	条
	
	

	17
	窗帘
	详见第二节技术要求
	1
	项
	
	

	四、智慧黑板
	
	

	1
	智慧黑板
	详见第二节技术要求
	1
	套
	
	

	2
	视频展台
	详见第二节技术要求
	1
	套
	
	

	2
	AI智慧屏
	详见第二节技术要求
	1
	套
	
	

	3
	移动支架
	详见第二节技术要求
	1
	套
	
	

	五、高考系统
	
	

	1
	高考摄像头
	详见第二节技术要求
	2
	个
	
	

	2
	电源
	详见第二节技术要求
	2
	台
	
	

	3
	支架
	详见第二节技术要求
	2
	台
	
	

	4
	拾音器
	详见第二节技术要求
	2
	台
	
	

	六．广播系统
	
	

	1
	IP网络寻呼话筒
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	2
	IP网络有源音箱
	详见第二节技术要求
	1
	只
	
	


注：
1.本项目为交钥匙工程、所报价格应包含所有设备采购、安装、调试、平台对接、货物上架、装修以及运输、验收等人工、管理、保险、税金、利润等所有费用。
2.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
3.货物的主要技术参数或规格：详见具体技术参数。
4.投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按标的名称顺序及本章第二节技术要求所有子项条目逐项填写，且每个标的中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。
5.本表分项报价内容的详细组成明细或报价说明等资料（包括所投产品的品牌、产地、厂商等内容），可以附后作为本表附件部分。
6.同品牌、同型号产品技术参数在第二节技术要求中多处出现的不重复评审。
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第二节 技术要求
一、技术参数及要求
	一、报告厅声光电设备

	序号
	产品名称
	产品规格
	数量
	单位

	1、LED显示系统
	
	

	1.1主屏系统
	
	

	1
	户内全彩LED屏
	1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯；
2.LED显示屏采用≤2.0mm点间距；
3.LED显示屏模组尺寸320mm*160mm；
4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力；
5.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级；
6.LED显示屏亮度可达到450cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节；
7.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；
8.LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；
9.LED显示屏观看水平≥160°/垂直视角≥140°；
10.LED显示屏刷新频率≥3840Hz；
11.LED显示屏峰值功耗为≤450W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤150W/㎡；
12.LED显示屏符合GB 4943.1-2022音视频、信息技术和通信技术设备安全标准对设备进行接地电阻测试试验输入地线-接地远端测试限值≤100mΩ（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
13.LED显示屏符合GB 4943.1-2022音视频、信息技术和通信技术设备安全标准对设备进行接触电流测试试验，受试设备（EUT）的连接方式与交流电网电源的单独连接与交流电网电源的多路余连接与交流电网电源的多路同时连接试验电压（v）测得的电流值（mA）允许的大接触电流值（mA）测试的保护导体电流值（mA）允许的大保护导体电流（mA），接触电流值不得超过3.5mA。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
14.LED显示屏符合泄露电流需通过GB 4943.1-2022第5.1章标准试验，接地部分最大接触电流不应超过3.5mA，未接地部分最大接触电流不应超过0.25mA。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
	31.8
	平方米

	2
	视频处理器
	1.具有≥1个LCD显示屏，可显示设备当前状态和菜单，分辨率≥320×240。
2.整机支持带载≥1040万像素自定义输出，宽度≥61440像素，高度≥61440像素；单网口支持带载≥65万像素，宽度≥3840像素，高度≥3840像素。
3.支持输入分辨率≥3840×2160@60Hz；具备输入信号EDID管理功能，自定义宽度≥7680像素，高度≥7680像素。
4.具备视频源任意切换功能，亮度和色温调节功能。
5.具备≥8画面显示，≥1路OSD字幕画面，具备画面位置、大小自由调节功能。
6.具备检测输入信号、输出网口、接收卡通讯状态，支持在软件端进行查看。
7.支持安卓、鸿蒙系统移动终端控制APP，实现信号切换功能。
8.具备画面回显功能，通过上位机软件预览输入输出画面。
9.具有≥16路千兆网口输出，支持网口备份模式；具有≥4个HDMI 1.3输入接口，≥1个HDMI2.0输入接口，≥1个DP1.2输入接口，≥1路音频输入接口，≥1路音频输出接口，≥1路RS-232接口。
	1
	台

	1.2LED左竖屏
	
	

	1
	户内全彩LED屏
	1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯；
2.LED显示屏采用≤2.0mm点间距；
3.LED显示屏模组尺寸320mm*160mm；
4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力；
5.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级；
6.LED显示屏亮度可达到450cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节；
7.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；
8.LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；
9.LED显示屏观看水平≥160°/垂直视角≥140°；
10.LED显示屏刷新频率≥3840Hz；
11.LED显示屏峰值功耗为≤450W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤150W/㎡；
12.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三档调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；
13.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期不少于100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况；
	4.7
	平方米

	2
	视频处理器
	1.具有≥1个LCD显示屏，可显示设备当前状态和菜单，分辨率≥160×128。
2.整机支持带载≥260万像素自定义输出，宽度≥7680像素，高度≥7680像素；单网口支持带载≥65万像素，宽度≥1920像素，高度≥1920像素。
3.支持输入分辨率≥1920×1080@60Hz；具备输入信号EDID管理功能，自定义宽度≥2048像素，高度≥2048像素。
4.具备视频源任意切换功能，亮度和色温调节功能。
5.具备≥1路OSD字幕画面，具备画面位置、大小自由调节功能。
6.具备检测输入信号、输出网口、接收卡通讯状态，支持在软件端进行查看。
7.支持安卓、鸿蒙系统移动终端控制APP，实现信号切换功能。
8.具备画面回显功能，通过上位机软件预览输入输出画面。
9.具有≥4路千兆网口输出，支持网口备份模式；具有≥3个HDMI 1.3输入接口，≥1个DVI输入接口。
	1
	台

	1.3LED右竖屏
	
	

	1
	户内全彩LED屏
	1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯；
2.LED显示屏采用≤2.0mm点间距；
3.LED显示屏模组尺寸320mm*160mm；
4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力；
5.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级；
6.LED显示屏亮度可达到450cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节；
7.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；
8.LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；
9.LED显示屏观看水平≥160°/垂直视角≥140°；
10.LED显示屏刷新频率≥3840Hz；
11.LED显示屏峰值功耗为≤450W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤150W/㎡；
12.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三档调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；
13.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期不少于100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况；
	4.7
	平方米

	2
	视频处理器
	1.具有≥1个LCD显示屏，可显示设备当前状态和菜单，分辨率≥160×128。
2.整机支持带载≥260万像素自定义输出，宽度≥7680像素，高度≥7680像素；单网口支持带载≥65万像素，宽度≥1920像素，高度≥1920像素。
3.支持输入分辨率≥1920×1080@60Hz；具备输入信号EDID管理功能，自定义宽度≥2048像素，高度≥2048像素。
4.具备视频源任意切换功能，亮度和色温调节功能。
5.具备≥1路OSD字幕画面，具备画面位置、大小自由调节功能。
6.具备检测输入信号、输出网口、接收卡通讯状态，支持在软件端进行查看。
7.支持安卓、鸿蒙系统移动终端控制APP，实现信号切换功能。
8.具备画面回显功能，通过上位机软件预览输入输出画面。
9.具有≥4路千兆网口输出，支持网口备份模式；具有≥3个HDMI 1.3输入接口，≥1个DVI输入接口。
	1
	台

	1.4 控制设备以及配套设备
	
	

	4
	无缝高清矩阵切换器
	1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥16×16路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。
2.采用板卡模块化设计，支持接入≥4块输入卡、≥4块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。
3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。
4.输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。（提供功能截图进行佐证）
5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。
6.采用多线程通信技术，支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232接口,≥1路RS-485接口,≥1路TCP/IP端口，支持扩展延长触控屏控制。
7.HDBaseT输入输出信号支持双向RS-232和双向IR信号传输，可对RS-232和IR信号选择随视频信号切换，或分离切换模式。
8.机箱前面板内置≥7英寸全彩触摸屏，可通过前面板触控屏进行通道切换、场景调用、切换、保存操作，具备自定义设置场景名称功能，可查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，具备通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，具备中英文双语切换功能。
9.采用无极缩放算法与视频编解码处理技术，支持画面色度、亮度、对比度、色温、伽马值等调节，支持HDR画质增强功能。
	1
	台

	5
	HDMI超高清无缝输入卡
	1．具有≥4路HDMI-A母接口输入和≥4路3.5mm音频座，支持音视频信号一起切换，同时支持音频单独传输，模拟音频与HDMI内嵌音频支持选择输入。
2．画面切换效果支持无缝切换，切换过程无闪烁、无黑屏。
3．模块插板式矩阵，支持热插拔，即插即用。
4．支持断电现场切换记忆保护功能，ESD静电保护功能。
5．支持分辨率≥3840×2160P@60Hz
6．支持EDID管理功能，可选默认EDID或者现场可学习。
	2
	块

	6
	HDMI超高清无缝输出卡
	1．具有≥4路HDMI-A母接口输出和≥4路3.5mm音频座，支持音视频信号一起切换，同时支持音频单独传输，模拟音频与HDMI内嵌音频支持选择输出。
2．画面切换效果支持无缝切换，切换过程无闪烁、无黑屏。
3．模块插板式矩阵，支持热插拔，即插即用。
4．支持断电现场切换记忆保护功能，ESD静电保护功能。
5．支持分辨率≥3840×2160P@60Hz
6．支持EDID管理功能，可选默认EDID或者现场可学习。
	2
	块

	7
	LED配电柜
	1.额定功率：≥40kW，输出路数：≥12路；
2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%；
3.输出电压：单相220VAC；
4.具备过压、欠压、过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施；
5.具备电子按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式；
6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制；
7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能；
8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度、过压、欠压、过流、缺相监测，实时高温低温、高湿自动断电；
9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC蜂鸣器告警、软件弹屏告警方式；
10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电；
11.内置避雷器，具有避雷防雷功能；
12.内置10A-16A备用三孔万能插座；
13.PLC软件具备多国语言切换界面，可运行于银河麒麟、统信国产操作系统；
14.PLC软件具备自动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档；
15.具备配电系统中对线路起隔离、过载、短路及过压、欠压保护及自动恢复功能，同时可实现远程控制自动分闸，及自动重合闸功能，发生故障时也可切换手动维修合闸；
	1
	台

	2、舞台灯光系统
	
	

	2.1一顶光
	
	

	1
	固定染色灯
	1.采用≥54×3W LED光源，光源平均寿命≥50000H。
2.具备光束角度≥15°，光斑角度≥30°。
3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。
4.具备RGBW(红绿蓝白)线性混色系统，内置宏功能，支持3200K-7200K色温线性调节。
5.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。
6.采用数码管显示，配置≥4个机械按键。
7.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。
8.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、声控模式、手动控制模式。
9.具备≥2种通道模式，由精简模式≥4CH，标准模式≥8CH组成。
10.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。
	11
	台

	2
	影视灯
	1.采用≥630*0.5W LED光源，光源平均寿命≥50000H。
2.具备光斑角度≥100°。
3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。
4.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。
5.采用≥1.8英寸蓝屏LCD显示屏，配置≥4个机械按键。
6.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。
7.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、手动控制模式。
8.具备≥3种通道模式，由精简模式≥2CH，标准模式≥6CH，拓展模式≥7CH组成。
9.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。
10.具备Ra≥95。
11.支持3000K-6500K色温线性调节。
	10
	台

	2.2二顶光
	
	

	1
	固定染色灯
	1.采用≥54×3W LED光源，光源平均寿命≥50000H。
2.具备光束角度≥15°，光斑角度≥30°。
3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。
4.具备RGBW(红绿蓝白)线性混色系统，内置宏功能，支持3200K-7200K色温线性调节。
5.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。
6.采用数码管显示，配置≥4个机械按键。
7.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。
8.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、声控模式、手动控制模式。
9.具备≥2种通道模式，由精简模式≥4CH，标准模式≥8CH组成。
10.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。
	11
	台

	2
	影视灯
	1.采用≥630*0.5W LED光源，光源平均寿命≥50000H。
2.具备光斑角度≥100°。
3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。
4.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。
5.采用≥1.8英寸蓝屏LCD显示屏，配置≥4个机械按键。
6.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。
7.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、手动控制模式。
8.具备≥3种通道模式，由精简模式≥2CH，标准模式≥6CH，拓展模式≥7CH组成。
9.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。
10.具备Ra≥95。
11.支持3000K-6500K色温线性调节。
	6
	台

	3
	摇头灯
	1.采用≥371W灯泡，光源平均寿命≥1500H。
2.配置≥φ155mm口径出光镜头，光束角度≤2°。
3.配置≥1个颜色盘，由≥14个颜色+≥1个白光组成，双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能。
4.配置≥1个固定图案盘，由≥16个固定图案+≥1个白光组成，速度可调，任意定位功能。
5.配置≥1个八彩镜，实现光束多彩效果
6.配置≥2个棱镜，由≥1个八棱镜+≥1个二十四棱镜，可正反旋转，速度可调，棱镜叠加功能。
7.配置≥1个独立的雾化片，实现柔光雾化效果。
8.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。
9.采用≥2.4英寸LCD液晶显示屏，配置≥5个机械按键。
10.支持通过实时监控风扇转速，可以在显示屏上显示风扇的旋转状态和速度。
11.配备≥20个独立可编辑场景，单机编程录制出多变的场景灯光效果。
12.支持弹窗式预警功能，在设备运行出现故障或其他问题时自动弹出一个警告窗口。
13.支持≥6种屏保模式，当显示屏在一段时间内没有活动时，将自动进入屏保模式。
14.支持0-23次/秒双片式频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%线性调光，具备≥4种调光曲线（平方曲线、反曲线、直线和S曲线）。
15.支持RDM协议，单机编程控制模式；具备≥2种通道模式，由精简模式≥12CH，标准模式≥14CH组成。
	4
	台

	2.3三顶光
	
	

	1
	固定染色灯
	1.采用≥54×3W LED光源，光源平均寿命≥50000H。
2.具备光束角度≥15°，光斑角度≥30°。
3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。
4.具备RGBW(红绿蓝白)线性混色系统，内置宏功能，支持3200K-7200K色温线性调节。
5.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。
6.采用数码管显示，配置≥4个机械按键。
7.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。
8.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、声控模式、手动控制模式。
9.具备≥2种通道模式，由精简模式≥4CH，标准模式≥8CH组成。
10.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。
	11
	台

	2
	摇头灯
	1.采用≥371W灯泡，光源平均寿命≥1500H。
2.配置≥φ155mm口径出光镜头，光束角度≤2°。
3.配置≥1个颜色盘，由≥14个颜色+≥1个白光组成，双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能。
4.配置≥1个固定图案盘，由≥16个固定图案+≥1个白光组成，速度可调，任意定位功能。
5.配置≥1个八彩镜，实现光束多彩效果
6.配置≥2个棱镜，由≥1个八棱镜+≥1个二十四棱镜，可正反旋转，速度可调，棱镜叠加功能。
7.配置≥1个独立的雾化片，实现柔光雾化效果。
8.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。
9.采用≥2.4英寸LCD液晶显示屏，配置≥5个机械按键。
10.支持通过实时监控风扇转速，可以在显示屏上显示风扇的旋转状态和速度。
11.配备≥20个独立可编辑场景，单机编程录制出多变的场景灯光效果。
12.支持弹窗式预警功能，在设备运行出现故障或其他问题时自动弹出一个警告窗口。
13.支持≥6种屏保模式，当显示屏在一段时间内没有活动时，将自动进入屏保模式。
14.支持0-23次/秒双片式频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%线性调光，具备≥4种调光曲线（平方曲线、反曲线、直线和S曲线）。
15.支持RDM协议，单机编程控制模式；具备≥2种通道模式，由精简模式≥12CH，标准模式≥14CH组成。
	10
	台

	2.4面光
	
	

	1
	影视灯
	1.采用≥200W 白光LED COB，光源平均寿命≥50000H。
2.具备Ra≥95 ，R9≥85 ，R15≥90。
3.支持线性电动调焦,具备12°-36°光学角度。
4.采用≥φ174mm口径菲涅尔镜片。
5.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪,支持0-100%电子线性调光。
6.支持2700K-7000K色温线性调节。
7.采用≥1.8英寸蓝屏LCD显示屏，配置≥4个机械按键。
8.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。
9.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。
10.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、手动控制模式。
11.具备≥2种通道模式，包含精简模式≥3CH，标准模式≥6CH。
	12
	台

	2.5外围设备及控制系统
	
	

	1
	控台
	1.物理固定输出≥1024个DMX512控制通道，可使用ART-NET拓展到≥4个输出口，共≥2048个DMX512通道。
2.支持≥96台电脑灯的配接数量。
3.支持电脑灯重新配接地址码，支持灯具水平垂直交换，支持灯具通道反相输出。
4.支持灯具通道滑步模式切换，支持≥40主通道+≥40微调通道控制，支持R20灯库。
5.具备≥60个可保存的场景，具备≥10个可同时运行的场景，具备≥600步场景的总步数。
6.具备淡入、淡出、LTP滑步场景时间控制。
7.支持推杆启动场景并进行调光，支持互锁场景，支持点控场景。
8.具备图形生成器，每个场景可存储≥5个图形。
9.具备≥10个可同时运行图形数量。
10.具备全局、重演、灯具主控推杆。
11.支持立即黑场。
12.支持转盘调整通道数值，支持推杆调整通道数值，支持推杆调光。
13.支持FAT32格式U盘读取。
14.支持Art-net协议与RDM协议。
	1
	台

	2
	信号放大器
	1.支持DMX512公母接口输入。
2.支持输入输出光电隔离。                                                                                                                                                                                                                
3.支持≥8路独立放大驱动输出。                                                                                                                                                                                            
4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。                                                                                                                                                                                                        
5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。                                                                                                               
6.具备独立的LED信号指示。
	2
	台

	3
	直通箱
	1.具备过载与短路双重保护高分断空气开关。
2.具备≥12路×4KW功率输出。
3.支持A.B.C三相工作指示灯。
4.支持两脚和三脚万能用插座。
	1
	台

	4
	大灯勾
	1.规格：厚度≥28mm
2.承重：≥50kg
3.卡管：40mm-58mm
4.配套：外六角螺栓M10*30（GB5783，≥4.8级）
5.材质：拉伸铝
	35
	个

	5
	多功能灯勾
	1.规格：厚度≥30mm
2.承重：≥150kg
3.卡管：44mm-52mm
4.配套：外六角螺栓M10*40（GB5783，≥4.8级）
5.材质：拉伸铝
	58
	个

	6
	安全绳
	1.规格：直径≥4.0mm
2.长度：总长≥845mm
3.材质：铁+包胶
4.承重：≥100kg
备注：配≥1个5号扣，铝套
	77
	条

	2.6舞台机械幕布
	
	

	1
	环链电动葫芦
	1.具备≥1000kg载荷重量；
2.具备≥14m链条长度；
3.具备不低于7*21mm破断力8倍链条规格；
4.具有≥55Db噪音等级；
5.支持≥4m/min提升速度；
6.支持≥IP54防护等级；
7.支持≥40%JC接电持续率；
8.支持F级电机绝缘等级；
9.支持≥1380r/min电机转速；
10.具备超载机械保护装置；
11.支持上下行程电子限位；
	12
	台

	2
	三角桁架
	1.规格：≥1米铝合金三角桁架
	46
	米

	3
	连接件
	吊点连接件/配合桁架制作
	12
	个

	4
	吊环
	U型吊环/弓形卸扣3.25吨
	12
	个

	5
	收线器
	电缆8*2.5mm2/收线长度：10米
	8
	个

	6
	控制柜
	1.额定输入电流≥25A；额定输入功率≥12KW；具备≥12路输出路数。
2.支持通过APP进行无线控制，兼容Windows、iOS及Android多平台，可在局域网内通过手机、平板、PC等终端设备实现远程操作。
3.支持工业通信协议，串口通信采用MODBUS RTU协议；以太网通信运用MODBUS TCP/IP、EtherNet/IP协议；自由口协议则可针对特殊设备或场景进行通信配置。
4.支持通过触摸屏实现对吊杆、对开大幕等舞台设备的实时控制，界面采用图形化设计。
5.支持多台电动葫芦编组集中控制，用户可自定义设备组合，一键执行批量升降运行等指令。
6.具备PLC接口，由≥2个以太网口，≥1个RS485口，≥8路数字量输入，≥24路数字量输出组成。
7.具备触摸屏接口，由≥2个以太网口，≥1个RS485口，≥1个USB2.0。（提供实物接口图片进行佐证）
	1
	台

	7
	幕布
	(长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡
	194
	平方米

	8
	幕布
	(长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡
	65
	平方米

	9
	幕布
	(长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡
	175
	平方米

	10
	幕布
	(长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡
	58
	平方米

	2.7声光影系统
	
	

	1
	声光影主机
	1.产品配置等于或优于Intel i3 10代处理器，内存≥8G，存储≥128G。
2.具有在线音乐库功能，用户能够自由选择自己喜欢的音乐并将其下载至设备上；内置智能音乐结构分析技术，实时生成音乐段落、节拍、速度、力度数据信息；
3.内置声卡和音乐播放器功能，无需额外增加音乐播放设备；内置在线音乐曲库，提供在线音乐供用户选择，用户能够自由选择自己喜欢的音乐并将其下载至设备上，通过音频结构分析技术，分析音频的前奏、上扬、下行、副歌、演唱副歌、连续段、尾奏、爆点等段落，根据段落自动调度灯光、视频、机械设备，与现场音乐协调联动。（提供功能截图进行佐证）
4.具有音乐编排功能，能够对不同音乐进行分类，并提供≥三种不同的类型；用户可以创建歌单，并将喜欢的歌曲添加到歌单中。
5.具有联动控制功能，可提前预设输入场景模式，用户可以设置音量增减、播放、暂停、下一首、模式设置功能，并提供OSC协议、485/232协议和BPM输出中控指令。
▲6.产品符合GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》，具有联动控制模式输出功能，可提前预设输出场景模式，通过控制面板触发预设的模式；可根据歌曲BPM值与灯光、视频联动，使灯光、视频与歌曲的律动同步触发；提供OSC协议、485/232协议/BPM输出中控指令；具有中控图形化编程方式，用户可自定义界面图片、文本、数字、按钮、开关、下拉框、分组名称、边框颜色界面模块；支持OSC、UDP、485、232协议，双向通讯，可实时反馈控制状态。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
7.支持创建场景模式，可编辑模式名称，提前预设场景模式对应的歌曲或歌单、音频联动模式选择、视频联动模式选择；预设输入通道音量大小、≥8段EQ均衡调节、延时补偿功能；预设输出通道超低音、立体声、3D环绕、立体声子通道音量大小。
▲8.设备接口：具有≥4路XLR音频输入接口和≥4路XLR音频输出接口；具有≥1路RS485、≥1路RS232；具有≥2路USB2.0；具有≥1路WAN接口、≥12路LAN接口；支持网络传输音频功能，支持≥10进16出音频传输通道。（提供设备接口图佐证）
9.具有移动端控制软件，可让用户进行高程度的定制化，支持UI界面、空间场景、操作功能的定制。
10.具有云端备份以及远程服务，可通过互联网远程访问、控制设备。
11.具有SMPTE时间码功能（LTC）精确同步音频和视频信号；支持沉浸式环绕效果声技术，可以实现≥64通道的沉浸式环绕声效果，并且具有≥100首以上在线沉浸声音乐素材可免费下载。
	1
	台

	2
	影像处理器
	1.采用OSC控制协议与声光影主机无缝对接，能根据音乐结构信息，实时调节视频速度、颜色以及特效节奏。
2.自带高清素材，支持上传和播放自制视频素材。（提供功能截图佐证）
3.具有≥1路USB3.0视频采集，支持画中画功能，最大支持≥4个窗口，可自定义每个窗口的分辨率。
4.具有≥2路USB3.0素材导入接口。
5.具有≥2路HDMI视频输出通道，支持全高清≥1920×1080P@60fps的视频输出标准。
6.支持≥1路RCA音频采集。
7.支持≥2路RJ45，连接至声光影主机。
	1
	台

	3
	灯光处理器
	1.可与声光影主机进行无缝对接，实现“光随声动”的联动效果。
2.支持灯光控台信号录制功能，便于制作灯光特效。
3.支持灯光平行控制切换，用户可主动切换至灯控台控制。
4.具有≥2路DMX512输入，可接入主流灯控台。
5.具有≥2路DMX512输出，共≥1024路灯光控制通道。
6.最大支持≥12台设备接入，最大实现≥12288路灯光控制通道。
	1
	台

	3、专业扩声系统
	
	

	3.1、信号放大及扬声器系统
	
	

	1
	线阵音箱
	1.采用≥两只10寸低音单元和一只3寸高音驱动器组成。
2.专业航空插座、插头。
3.采用等同或优于0°~10°的专业化吊挂系统。
4.类型：二分频线性阵列全频音箱
5.标称阻抗：低音≤8Ω，高音≤8Ω
6.频率范围等同或优于55Hz-20kHz
7.额定功率≥低音700W，高音120W
8.水平覆盖角(-6dB)≥110°、垂直覆盖角(-6dB)≥10°
	10
	只

	2
	专业功放
	1.标准≤1U机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。
2.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
3.采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。
4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。
5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。
6.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。
7.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
8.灵敏度1V/2V可选择切换。
9.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。
10.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。
11.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W。
	5
	台

	3
	专业功放
	1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
2.内置智能削峰限幅器，过流压限控制功率器，让扬声器系统在安全范围内工作。
3.内置保护电路模块，具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。
4.具有≥2个LINE平衡XLR输入通道，≥2个LINE平衡XLR级联输出通道，≥2个四芯SPEAKON音响插座输出通道。
5.具有立体声/并联/桥接三种模式，可选择切换。
6.输出功率：立体声8Ω ≥200W×2；立体声4Ω≥400W×2；桥接16Ω≥400W；桥接8Ω≥750W。
7.信噪比（A计权）:≥105dB；具有输入灵敏度1V和2V切换功能。
	5
	台

	4
	支架
	田字架支架
	2
	套

	5
	支架
	葫芦架支架
	2
	套

	6
	专业音箱
	1.采用≥10寸中低音钕磁喇叭单元和1只≥1.7寸压缩钕磁高音单元。
2.精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。
3.阻抗≤8Ω
4.频响等同或优于45Hz-20kHz
5.额定功率≥300W
6.水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥70°
	6
	只

	7
	专业功放
	1.双通道大功率专业数字功放。
2.功放具有直流、短路、过载、过热保护。
3.具备信号、功率、温度压限功能。
4.灵敏度支持≥1V/2V，可选择切换。
5.输出功率*（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥2*500W；立体声4Ω：≥2*800W；立体声2Ω：≥2*1300W；桥接16Ω：≥1000W；桥接8Ω：≥1600W；桥接4Ω：≥2600W。
6.电压增益 (@1KHz) ≥36dB；输入阻抗 ≤10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡；THD+N(@1/8功率下） ≤0.01％；信噪比 (A计权) ≥102dB；
	3
	台

	8
	音箱支架
	音箱支架
	6
	只

	9
	专业音箱
	1.音箱类型为超低频音箱，阻抗≤4Ω，额定功率≥1200W，低频≥2×18"铁氧体超低音单元。
2.依据GB/T 9397-2013《直接辐射式电动扬声器通用规范》或GB/T 12060.5-2011《声系统设备第5部分相关要求:产品频率响应（测试电压：2V，测试距离：1m）：等同或宽于40Hz-400Hz。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
3.依据GB/T 9397-2013《直接辐射式电动扬声器通用规范》相关标准：产品指定频带内的声压级（测试电压：69.3V，频率范围40Hz-400Hz，测试距离1m）：≥127dB±2dB。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
	2
	只

	10
	专业功放
	1. 标准≤1U机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。
2.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
3.采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。
4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。
5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。
6.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。
7.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
8.灵敏度1V/2V可选择切换。
9.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。
10.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。
11.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W；
	1
	台

	11
	专业音箱
	1.采用≥一只12寸同轴扬声器单元（含一只12寸低音单元及一只75mm高音单元）
2.多用途箱体结构设计，可横竖放置，作全频箱或舞台监听音箱；
3.箱体采用优质桦木板CNC加工；耐磨环保水性漆喷涂。
4.水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥90°
5.阻抗≤8Ω
6.频响等同或优于50Hz-20kHz
7.额定功率≥400W
	2
	只

	12
	专业功放
	1.双通道大功率专业数字功放。
2.功放具有直流、短路、过载、过热保护。
3.具备信号、功率、温度压限功能。
4.灵敏度支持≥1V/2V，可选择切换。
5.输出功率*（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥2*700W；立体声4Ω：≥2*1200W；立体声2Ω：≥2*1800W；桥接16Ω：≥1400W；桥接8Ω：≥2400W；桥接4Ω：≥3600W.
6.电压增益 (@1KHz)≥37.5dB；输入阻抗≤10KΩ非平衡、20KΩ平衡；THD+N(@1/8功率下）≤0.01％；信噪比 (A计权)≥102dB；
	1
	台

	13
	专业音箱
	1.采用≥10寸中低音钕磁喇叭单元和1只≥1.7寸压缩钕磁高音单元。
2.精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。
3.阻抗≤8Ω
4.频响等同或优于45Hz-20kHz
5.额定功率≥300W
6.水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥70°
	2
	只

	14
	专业功放
	1.双通道大功率专业数字功放。
2.功放具有直流、短路、过载、过热保护。
3.具备信号、功率、温度压限功能。
4.灵敏度支持≥1V/2V，可选择切换。
5.输出功率*（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥2*500W；立体声4Ω：≥2*800W；立体声2Ω：≥2*1300W；桥接16Ω：≥1000W；桥接8Ω：≥1600W；桥接4Ω：≥2600W。
6.电压增益 (@1KHz)≥36dB；输入阻抗≤10KΩ非平衡、20KΩ平衡；THD+N(@1/8功率下）≤0.01％；信噪比(A计权)≥102dB；
	1
	台

	15
	专业音箱
	1.阻抗≤8Ω，额定功率≥300W，高频≥1.4"×1压缩单元，低频≥10"×1低音单元；覆盖角度：等同或宽于80°(H)×60°(V)。
2.频率响应：等同或宽于50Hz-20kHz。
3.指定频带内的声压级：≥120dB±2dB。
	4
	只

	16
	音响支架
	音箱支架
	4
	只

	17
	专业功放
	1.采用高效功率放大电路，输出可桥接8欧。
2.电源采用开关电源供电，具有过压保护功能。
3.功放具有压限，过温保护，过流保护，输出直流保护，输出短路保护功能。
4.支持XLR平衡式输入，SPEAKON音响插座输出。
5.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
6.常规带载8Ω，最低带载4Ω。
7.输出功率：立体声8Ω：≥350W×4；立体声4Ω：≥580W×4；桥接8Ω：≥1100W×2
	1
	台

	3.2、音源及传声部分
	
	

	1
	无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式；传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或宽于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz两个频段使用。
▲3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥1个工作状态指示灯、≥1×Type-C充电接口。（提供设备接口图佐证）
4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。
5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.发射机能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。（提供功能截图佐证）
10.发射机供电方式支持Type-C直充、充电底座充电及5号电池（兼容镍氢/碱性/锂电池）供电。
	4
	套

	2
	充电底座
	1.具有≥2个Type-C多功能充电孔位（兼容手持话筒和腰包机）、≥2×级联接口、≥1×RJ45接口、≥4×AA电池充电接口（带状态指示）；≥1个显示屏。（提供设备实物图佐证）
2.具有显示屏和电源指示灯，实时显示当前充电状态，包括充电进度、功率分配及设备识别状态。
3.支持通过智能充电管理软件远程监控充电状态、显示设备状态、设备名称、IP地址设备信息；支持查看级联充电底座的设备信息；支持编辑设备名称、网络配置信息。
4.支持推送设备异常、离线、充满状态消息；支持新消息未读标识提示和声音提醒功能（可开关）；支持打开弹窗查看消息列表，可标记单条或批量消息为已读；支持一键清空消息列表。5.支持通过智能充电管理软件实现区域筛选、状态筛选充电底座，查看充电底座使用情况和设备定位功能。
6.支持级联扩展功能，无需额外接线即可实现级联（≥4台设备），系统自动识别级联拓扑。
7.充电底座与话筒/腰包发射机搭配使用，实现即插即用，充满自动切换至维护模式，无需频繁更换电池。
8.支持网络和串口两种升级方式，支持通过智能充电管理软件进行固件升级，网络支持单个或批量固件升级，串口支持单个固件升级。
	4
	台

	3
	智能充电管理软件
	1. 软件可同时管理充电底座、手持麦克风、腰包机，支持多台设备同时管控及操作；支持中英文界面切换。
2.支持管理员和普通用户两种角色，根据不同角色管理操作权限；支持输入账号和密码登录；支持勾选记住密码功能。
3.具有数据总览界面，可显示设备总数、设备状态、异常设备数量；具有充电底座设备使用情况显示，可显示充电底座状态；支持通过区域筛选、状态筛选充电底座查看充电底座使用情况和设备定位功能。（提供软件界面截图佐证）
4. 支持推送设备异常、离线、充满状态消息；支持新消息未读标识提示和声音提醒功能（可开关）；支持打开弹窗查看消息列表，可标记单条或批量消息为已读；支持一键清空消息列表。
5.支持扫描设备、手动添加设备；支持显示设备状态（在线、离线、异常）、设备名称、IP地址设备信息；支持查看级联充电底座的设备信息；支持编辑设备名称、网络配置信息；支持设备定位；支持设备筛选功能。（提供软件界面截图佐证）
6.支持网络和串口两种升级方式，支持充电底座、手持麦克风、腰包机设备进行固件升级，网络支持单个或批量固件升级，串口仅支持单个固件升级。
7.支持跨平台使用，支持Windows操作系统、国产操作系统、苹果MacOS操作系统使用。
	1
	套

	4
	合唱话筒
	1.采用柱极式电容麦克风设计，具有良好的束状特性。
2.接口：平衡式XLR接口；方向特性：束状
3.支持单只麦克风或多只麦克风同时使用。
4.幻象供电：≥+48V
	4
	支

	5
	话筒支架
	1.高度调节等同或优于1030-1710mm
2.横杠长度≥750mm
3.重量≥2.85kg
4.外箱尺寸≥325*290*1000MM
	4
	个

	6
	无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式；传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围等同或宽于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz两个频段使用。
▲3.接收机前面板具有≥4个显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯、≥1×Type-C充电接口。（提供设备接口图佐证）
4.具有多档位混响调节功能，多种混响效果，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（提供功能截图佐证）
5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。
7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
8.发射机能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。（提供功能截图佐证）
9.发射机供电方式支持Type-C直充、充电底座充电及5号电池（兼容镍氢/碱性/锂电池）供电。
	2
	套

	7
	天线分配器
	1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。
2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。
3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。
4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。
	2
	套

	8
	天线耦合器
	1.宽带设计，在应用频率范围内提供高隔离度，防止信号相互干扰。
2.在系统中，通过此耦合器方便转接和安装。
3.可使用多组耦合器进行拓展覆盖区域。
4.耦合器在线路中有隔离杂讯的功能，防止自激。
	1
	套

	9
	天线放大器
	1.频率范围≥470-950MHZ
2.端子：BNC
3.噪声：≤2dB
4.增益：≥20dB
	1
	套

	10
	话筒天线
	1.射频频率范围等同或优于470～950MHz
2.驻波比：≤2.0
3.输入阻抗：≤50Ω
4.指向性：≥180度指向
5.放大器增益：五档可调：无源(0dB)、有源(+3dB/+6dB/+10dB/+16dB)
	2
	套

	11
	AI智慧混音器
	1.具有≥2个状态指示灯、≥1个船型开关、≥1个散热风扇、≥1个LAN网口、≥16路模拟平衡输入（每路都具有48V幻象电源）、≥4路模拟平衡输出。（提供设备接口图佐证）
▲2.产品符合GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》，具有智能混音功能，提供增益共享型自动混音算法和门限型自动混音模式，可接≥16路话筒输入，≥4路音频输出；具有智能闪避功能，能够自动调节背景音乐或其他音频内容的音量，当有重要的音频信号（如语音或特定音效）进入时，背景音量会降低或“闪避”，从而突出主要信号；具有自动增益功能，可以自动调整音频信号的强度，避免音量过大或过小。通过调节音频信号的增益（音量）以保持输出音量的一致性；具有数字矩阵功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
3.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
4.支持设备统一集控，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
5.支持多客户端数据同步，APP软件、PC软件多个客户端同时连接设备时多端数据同步。
▲6.产品符合GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》，混音器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
	2
	台

	12
	AI反馈抑制器
	1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音）。（提供功能截图佐证）
2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路。提供≥高/中/低三档输入电平调节。
3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。
4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。
5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、IPS显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。（提供设备接口图佐证）
6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。
8.设备具有统一集中控制功能。
9.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。
▲10.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能界面截图佐证）
	1
	台

	13
	音频隔离器
	1.一款双通道音频隔离器。
2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。
3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。
4.即插即用，支持热插拨。
5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。
6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。
7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出
	2
	个

	14
	AI音频处理器
	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥16路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥16路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供功能截图佐证）
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。
5.音频处理器配备跨平台管理软件，可兼容运行于 Windows、国产操作系统、macOS 和 Ubuntu 桌面版操作系统。（提供功能截图佐证）
6.产品具有PC客户端、手机移动端、平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
9.设备具有统一集中控制功能。
▲10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证）
11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。
12.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。
	1
	台

	15
	合唱话筒
	1.采用柱极式电容麦克风设计，具有良好的束状特性。
2.接口：平衡式XLR接口；方向特性：束状
3.支持单只麦克风或多只麦克风同时使用。
4.幻象供电：≥+48V
	4
	支

	16
	话筒支架
	1.高度调节等同或优于1030-1710mm
2.横杠长度≥750mm
3.外箱尺寸≥325*290*1000MM
	4
	个

	17
	AI智慧混音器
	1.具有≥2个状态指示灯、≥1个船型开关、≥1个散热风扇、≥1个LAN网口、≥16路模拟平衡输入（每路都具有48V幻象电源）、≥4路模拟平衡输出。
2.具有智能混音功能，提供增益共享型自动混音算法和门限型自动混音模式，可接≥16路话筒输入，≥4路音频输出；具有智能闪避功能，能够自动调节背景音乐或其他音频内容的音量，当有重要的音频信号（如语音或特定音效）进入时，背景音量会降低或“闪避”，从而突出主要信号；具有自动增益功能，可以自动调整音频信号的强度，避免音量过大或过小。通过调节音频信号的增益（音量）以保持输出音量的一致性；具有数字矩阵功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。
3.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
4.支持设备统一集控，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
5.支持多客户端数据同步，APP软件、PC软件多个客户端同时连接设备时多端数据同步。
6.混音器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。
	1
	台

	18
	头戴麦
	1.耳机长度≥1米，支持搭配腰包机使用，用于设备的拾音。
2.声压级≥115dB。
3.信噪比＞60dB。
	12
	只

	3.3信号处理及周边
	
	

	1
	数字调音台
	1.具有≥10.1英寸1280x800电容触摸屏、数字编码器以及按键构成的操作面板。
2.具有≥17个电动推子，电动推子可操控：≥1个LR主声道推子、≥16个通道推子。
3.支持中英文界面切换，且无需重启。
4.内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停功能；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV音频格式。
5.内置≥16个通道独立的反馈抑制器，内置≥16路自动混音（增益共享型）。（提供功能界面截图佐证）
6.具有≥2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道。
7.支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步；支持≥8个终端同时控制。
8.可通过网络或者USB升级ARM固件、DSP固件。
9.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。（提供功能界面截图佐证）
10.每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、延时器。（提供功能界面截图佐证）
11.模拟输入≥32CH ( MIC/Line)；输出通道支持L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)，10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）。
12.支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；支持32个PEQ模式存储。
13.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声。
14.支持通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据，通道名称可自定义。
15.接线方式：平衡式输入、输出卡侬。
16.支持≥8个推子编组、≥8个用户自定义按键、≥4个快速静音组按键。
17.具有面板锁定按键，防止误操作。
	1
	台

	2
	AI音频处理器
	1. 处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥16路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥16路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。
5.音频处理器具有跨平台软件，可兼容运行于windows操作系统、国产操作系统、macOS系统和Ubuntu桌面版操作系统
6. 产品具有PC客户端、手机移动端、平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
9.设备具有统一集中控制功能。
10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。
11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。
12.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。
	2
	台

	3
	会议音频综合管理平台软件
	▲1.平台集成全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用，并具备自动检测音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、充电底座、数字调音台设备硬件版本、软件版本功能；检测到有新版本时提供更新提示，可对硬件进行升级。（提供功能界面截图佐证）
2.支持通过平台扫描并管理设备（包括音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、充电底座、数字调音台）的功能，支持手动添加（包括全数字会议系统主机）设备，在平台查看设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；可针对不同硬件类型选择适用软件版本，并直接下载或打开。（提供功能界面截图佐证）
3.平台具有应用列表，通过平台可下载全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块，下载后在主界面实时显示，可选择打开应用、卸载应用，应用上移、下移功能。（提供功能界面截图佐证）
4.平台具有应用中心功能，支持通过关键字查找不同系统应用（支持≥11款软件）；可针对不同客户需求选择软件版本。
5.平台具有软件配置信息备份和还原功能，通过平台可以一键备份全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块配置信息上传云端或者保存本地；可通过平台一键还原备份的数据。
6.登入平台后，进入各子模块（包括反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块）无需反复输入密码，可以直接进入界面操作、控制设备。
▲7.平台具有AI助手，联网后支持通过智能问答与快捷指令协助用户操作，能够基于语义理解识别用户意图，并完成平台内子软件的打开、关闭、下载、跳转等指令执行；内置产品知识库，可通过AI助手查询产品功能、修改IP地址指引、音频处理功能说明、设备应用解答等信息；支持上下文理解与多轮对话，内置可扩展的常用操作指令模板，并支持生成系统运行报告；平台可对接大模型，为用户提供实时智能问答，用户在交互界面输入问题后，AI助手生成的结果将显示在专用回答框内。（提供功能界面截图佐证）
8.支持跨系统使用，平台软件可运行于windows操作系统国产操作系统macOS系统Ubuntu桌面版操作系统；其中支持跨平台的子模块包括：智能混音器软件模块、全数字会议系统综合控制软件模块、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块。
9.平台支持与全数字会议系统软件模块实现数据联动功能，支持在平台显示数字会议系统会议、数字会议系统会议服务等信息。
10.具有全数字会议系统软件模块，具有签到、表决、话筒管理、会议管理、模拟排位、摄像跟踪、译员机多语言功能。
11.具有反馈抑制器软件模块，支持反馈抑制AFC、场景切换及导入导出、在线固件升级、多设备管理、用户管理、信号选择、模拟输入、模拟输出、陷波器、噪声门、限幅器的音频参数配置功能。
12.具有智能混音器软件模块，软件支持多设备管理、4场景切换、在线批量升级，分组设置、数据备份、自定义通道名称、自动混音、矩阵、分频器、均衡器、闪避器的音频参数配置调节。
13.具有数字调音台管理软件模块，支持设备管理、场景管理、通道分类导航、显示通道列表、增益调节、音量调节、静音选择、相位切换、幻象供电、信号延时、通道监听、声像/平衡、通道联调、效果器类型、均衡器、噪声门、压缩器、限幅器、反馈抑制器、通道复制、设备信息、本机地址、面板锁、语言切换、恢复出厂设置、自检信号发生器、监听类型、自动混音、静音编组、USB录音、USB播放、固件升级、自定义按键。
14.具有智能充电管理软件模块,支持管理充电底座、手持麦克风、腰包机等设备，支持区域管理、多设备同时管控、充电状态查看、网络和串口固件升级、设备日志记录、云端日志上传、中英文切换。
▲支持部署于国产操作系统，与国产操作系统完成兼容性测试，能够达到通用兼容性要求及性能、可靠性要求，满足用户的关键性应用需求。（需提供软件适配认证复印件加盖投标人公章）
	1
	套

	4
	有源音箱
	1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。
2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。（提供设备接口图佐证）
3.支持≥100V广播输入接口。（提供设备接口图佐证）
4.具有输出过载、过压、短路保护。
5.信噪比≥70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。
	1
	套

	4、会议系统
	
	

	1
	全数字会议系统主机
	★1.产品符合GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》相关要求，支持管理有线会议单元和无线会议单元。系统可对会议单元进行控制，具有会议议程的签到、表决、服务的功能及发言控制功能，接入的会议单元可参与会议议程。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。
3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。
4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。
5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。
6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。
7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。
8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议单元和采集器可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。
▲9.产品符合GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》相关要求，具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、控制会议系统角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
10.支持在WEB管理端切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选红色、蓝色、绿色、紫色主题，不同主题提供不同 UI 界面背景颜色。
11.产品符合GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》相关要求，产品具有超大数据处理能力，系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为1至16之间；无线会议单元发言人数范围可设置为1至8之间。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
12.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。
13.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。
14.客户端、WEB端软件可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。
15.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。
▲16.产品符合GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》相关要求，会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可手动添加全数字会议系统主机、音频处理器、混音器、反馈抑制器、功放类产品并查看在线情况；同款产品多台在线设备可手动添加，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
	1
	台

	2
	全数字会议系统综合控制软件
	1.支持查询历史会议，并支持复制拷贝历史会议信息到新建会议。
2.支持查看参会名单和会议人员座位图。支持会议室模拟排位功能，支持自动和手动排位，对参会人进行座位的安排和调整实时保存并下发给终端。
3.支持电子铭牌广播，管理员可以在会议前将电子铭牌广播到设备上。
4.支持创建（及编辑、删除、查看）会议投影，会前可直接预览投影效果。
5.支持投票参数设置，支持实名匿名、投票倒计时、投票通过率；支持投票结果实时投屏展示，支持三种投屏方式（文字、柱状图、饼状图）。
6.会议中支持集中控制管理终端，控制有线话筒发言最大数量、无线话筒发言最大数量、话筒模式、全局音量控制、译员机话筒模式、发言总控制、广播信息，以及对无线话筒关机控制，可对所有话筒设置各个通道的音量大小。
7.支持会议服务呼叫，会中及时接收会议服务信息并进行处理；可选茶水、笔、纸等；呼叫服务后显示等待状态，后勤服务人员处理完成则状态完成。
8.会议结束后支持会议议程查看，可查看会议过程中签到数据、投票详细数据。
9.会议结束后可查看会中服务记录，统计会议服务数据。
10.会议后可导出统计，可选择导出签到信息、投票信息、会议总表、日志记录、会议服务。
11.支持数字会主机配置管理，可设置主机网络、注册信息，并控制话筒升降等操作。
▲12.产品支持会议室可视化布局配置管理；会议室可拖拽添加不同终端、可自动扫描终端、可批量添加不同终端，并可关联话筒单元。（提供功能界面截图佐证）
13.支持对主机所有接口进行音频调节，可对接口进行总音量、EQ、延时调节，方便会场音效自由调整。
14.支持语音转写角色分离，可配置4种角色分离模式，实现一套系统多种模式输出。
15.支持数据备份和恢复，系统数据可保存到本地，可通过恢复功能还原系统数据。
	1
	套

	3
	AI会议话筒处理器
	1.产品符合GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》相关要求，产品具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
2.可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。
3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。
▲4.产品符合GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》相关要求，处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制、EQ调节 音频处理功能。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲5.产品符合GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》相关要求，支持与全数字会议系统主机软件集成，使用全数字会议系统综合控制软件统一配置全数字会议系统主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控软件模块，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
	1
	台

	4
	主会议话筒
	1.话筒采用≥48kHz采样率。
2.采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间≤5秒。
3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。
4.支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态。
5.可通过UI设置SSID。
6.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。
7.具有发言计时和定时发言功能。
8.具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。
9.支持签到功能，通过PC软件设置并发起。
10.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。
11.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。
12.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。
13.采用全彩触屏，咪杆长度≤240mm。
14.具备≥3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。
15.内置锂电池，电池容量支持≥14小时持续发言。
	1
	台

	5
	会议话筒
	1.▲产品符合GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》相关要求，采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
2.代表机具有申请发言功能，通过主席机批准申请人发言。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。
3.产品符合GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》相关要求，具备TYPE-C口，可进行升级程序和充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800 mAh，可持续≥14小时发言。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
4.具备≥5段EQ调节功能。
5.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。
6.具有≥四种投票表决模式，包括表决、选举、评级与自定义，可任选“先签到后表决”或“直接表决”两种流程；计票规则支持“第一次有效”或“最后一次有效”，并配倒计时提醒。投票结束后，可选择文字、柱状图或饼图呈现结果和通过率。（提供功能截图佐证）
7.具备支持会议服务功能，话筒单元可向会议主机发送茶水、纸笔、人工服务需求；支持（圆盘）时钟界面显示功能，可显示时间；支持通过全数字会议系统综合控制软件配置显示或隐藏。（提供功能截图佐证）
8.具备≥3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。
9.咪杆尺寸≤240mm
	12
	台

	6
	发射器
	1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps
2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。
3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID
4.支持WPA3安全协议。
5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。
	1
	台

	7
	充电箱
	1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。
2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。
3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。
	2
	台

	5、摄录系统
	
	

	1
	AI智慧录播主机
	1.内置LCD屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。设备具备≥4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。
2.具备≥6路HDMI信号输入接口，全HDMI接口视频≥4K分辨率画面采集，具备≥1路Type-C接口采集画面，≥1080P分辨率采集画面。具备≥4路HDMI信号输出接口，其中≥2路4K分辨率以及音频同时输出；其他≥2路HDMI输出口具备自定义通道画面输出。具备≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子采集音频；≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子输出音频。
3.产品符合GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》相关要求，具备≥3路RS-232凤凰端子接口和≥1路RS-485凤凰端子接口，其中≥1路RS232和≥1路RS485带12V电压供电，可对接各种串口协议设备并对该设备进行供电；具备≥5路USB接口，用于接U盘拷贝文件或者键盘鼠标操作内嵌导播台；具备≥1路802.3ab 1000Base-T千兆RJ45网络接口，≥1路光纤接口，支持IPv4地址和IPv6地址。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
4.设备可实现≥8路4K网络摄像头同时接入解码，具备≥6路资源画面合成输出≥4K分辨率PGM画面。
5.具备嵌入式导播控制台，可实时预览≥9路画面：≥1路PGM画面预览和≥8路资源通道预览，≥9路视频流同时录制，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV格式。具备独立录制功能，各路录制可自由绑定音频通道，可独立录制控制。
6.产品符合GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》相关要求，产品具备对供电异常导致损坏的视频文件进行文件修复功能。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
7.具备软件中控，在录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备进行一键控制；支持录播安卓APP对接和控制；支持对接私有云平台服务器。对接成功后，云平台可对设备进行统一的管控，方便对多台录播设备进行管理。
8.音视频互动模式下，可实现HDMI输出主会场和分会场的画面，当主会场开启辅流共享时，主会场和分会场的HDMI接口都输出主会场的电脑课件内容；主会场不开启辅流共享时，主会场的HDMI接口输出主会场的电脑课件内容，分会场的HDMI接口输出分会场的电脑课件内容。
9.产品符合GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》相关要求，具备加密录制功能：可实现对录制文件加密录制，≥2种加密方式；加密视频需使用解密播放器进行播放，需使用U盾或密码对加密视频进行授权播放。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
10.产品符合GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》相关要求，具备用户模式和高级模式设置。用户设置：一键设置超高清、高清、标清、流畅四个等级，可自定义分辨率、码率、帧率。码率支持256kbps、512kbps、1Mbps、2Mbps、4Mbps、8Mbps、12Mbps、20Mbps，支持动态编码以及静态编码选择；支持自定义分辨率，不同分辨率比例设置。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
11.音频编码支持多种格式，支持AAC、PCM、G.711A、G.711U、ADPCM格式，音频采样率支持48K、44.1K、8K。支持音频管理功能，支持音频混音管理，对≥5路音频输入混音设置以及每路通道音量大小单独控制。
产品主机支持AI实时记录课堂互动，分析师生行为占比，分析每节课的教学模式，包括讲授型、练习型、对话型、混合型，并绘制出S-T图与RT-CH图。
	1
	台

	2
	摄像机
	1.摄像机采用≥1/1.8英寸、≥842万像素的UHD CMOS传感器，可输出分辨率≥4K@60的画面，并具备≥30倍光学变倍镜头。
2.镜头焦距≥30x, f = 7.1mm～210mm，F1.61～F5.19。
3.具备RS232和RS485串口，支持预置位数量≥255个，预置位精度：≤0.1°。
4.水平视场角：≥59.2°~ 2.5°；支持水平转动范围：≥-170°～+170°，垂直转动范围：≥-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：≥1.7° ~ 100°/s，俯仰：≥1.7°~69.9°/s。
5.具备重力传感器，支持图像自动翻转功能。
6.支持AAC、G711音频编码。
7.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口、≥1路网络接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口，HDMI或3G-SDI与USB、LAN可同时输出≥3路高清数字信号。
	3
	台

	6、集中控制系统
	
	

	1
	网络中控主机
	1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。
2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。
3.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。
4.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。
5.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。
6.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。
7.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。
8.支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。
9.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。
10.产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。
	1
	台

	2
	串口分配器
	1.采用标准机柜式安装设计，结合高端中控使用，可节省控制端口的成本。具有≥1路网络通讯口、≥1路RS-232串口输入、≥8路RS-232串口及≥8路RS-485输出。
2.输入数据可指定切换至≥8路的任何一路输出，输出数据的波特率和校验方式可设定。  
3.通过面板指示灯，可以清楚观察每个端口的操作。
4.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有≥1路网络接口，支持网络转≥8路RS-232串口及≥8路RS-485输出。
	1
	台

	3
	控制器
	1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。
2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。
3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。
4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。
5.具有键盘锁（LOCK）功能。
6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。
	2
	台

	4
	变压器
	1．具备≥2路输入、≥2路输出，工业标准接线端子。
2．隔离静噪抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声”
	4
	只

	5
	电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有≥1路USB接口。
	5
	台

	6
	电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥3500W，所有通道负载总功率达≥6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 
4.输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座。
5.具有≥1路USB接口。
	4
	台

	8、多功能报告厅辅材及设备安装
	
	

	8.1LED显示系统安装工程
	
	

	1
	主屏钢结构及包边
	含屏体承重结构、外观包边的材料、定制设计、制作安装及全套配套服务，所有结构与施工工艺符合国家安全规范，可根据现场实际工况及装修风格，定制结构造型与包边颜色。
1. 用材要求：采用国标镀锌钢型材、加固连接件及配套辅材制作承重结构；选用不锈钢板、铝塑板及专用辅材做屏体包边，所有材料全新合规、符合行业标准。
2. 施工要求：依据现场条件定制制作、焊接加固、防锈安装，结构承重稳固、不变形不晃动，满足长期安全使用；按现场装修风格定制包边样式及颜色，可按需调整，完工后平整贴合、美观牢固。
	36.8
	项

	2
	副屏1钢结构及包边
	含屏体承重结构、外观包边的材料、定制设计、制作安装及全套配套服务，所有结构与施工工艺符合国家安全规范，可根据现场实际工况及装修风格，定制结构造型与包边颜色。
1. 用材要求：采用国标镀锌钢型材、加固连接件及配套辅材制作承重结构；选用不锈钢板、铝塑板及专用辅材做屏体包边，所有材料全新合规、符合行业标准。
2. 施工要求：依据现场条件定制制作、焊接加固、防锈安装，结构承重稳固、不变形不晃动，满足长期安全使用；按现场装修风格定制包边样式及颜色，可按需调整，完工后平整贴合、美观牢固。
	9.7
	项

	3
	副屏2钢结构及包边
	含屏体承重结构、外观包边的材料、定制设计、制作安装及全套配套服务，所有结构与施工工艺符合国家安全规范，可根据现场实际工况及装修风格，定制结构造型与包边颜色。
1. 用材要求：采用国标镀锌钢型材、加固连接件及配套辅材制作承重结构；选用不锈钢板、铝塑板及专用辅材做屏体包边，所有材料全新合规、符合行业标准。
2. 施工要求：依据现场条件定制制作、焊接加固、防锈安装，结构承重稳固、不变形不晃动，满足长期安全使用；按现场装修风格定制包边样式及颜色，可按需调整，完工后平整贴合、美观牢固。
	9.7
	项

	4
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	20
	根

	5
	音频连接线
	5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	26
	根

	6
	音频连接线
	5米音频连接线：卡农头（母）-空
	9
	根

	7
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡农头（公）-空
	29
	根

	8
	音频连接线
	5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
	5
	根

	9
	音频连接线
	5米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头
	2
	根

	二、报告厅综合布线需求清单

	一、控制设备以及配套设备
	
	

	1
	图形工作站
	1.处理器采用桌面级高端架构，核心规格≥10核16线程，基础主频≥2.5GHz，睿频≥4.8GHz，三级缓存≥20MB，满足多视频解码、多屏播控长期稳定运行。
2.主板采用商用高端芯片组，配备全速PCIe 4.0 X16插槽，支持DDR4双通道内存及NVMe高速固态，具备硬件监控、开机自启、断电保护功能。
3.独立显卡采用高端图形处理架构，显存≥12GB GDDR6，位宽≥192bit；配备标准HDMI2.0输出接口，支持≥3路4K@60Hz独立信号输出，支持自定义分辨率、EDID屏幕锁定适配功能。
4.内存配置≥32GB DDR4 3200MHz高速双通道内存，满足多素材加载、多程序常驻运行需求。
5.固态硬盘配置≥1TB M.2 NVMe高速固态硬盘，
	1
	台

	2
	图形工作站
	1.处理器采用主流多核心工作站架构，6核12线程，基础主频≥3.0GHz，睿频≥4.2GHz，三级缓存≥12MB，
2.主板采用工作站芯片组，配备单路 PCIe 4.0 X16 插槽，支持独立显卡安装扩展，兼容 DDR4 双通道内存与 NVMe 
3.独立显卡采用专业影音图形处理架构，显存≥6GB GDDR6，位宽≥128bit；搭载标准 HDMI2.0 输出接口，支持单路 4K@60Hz 高清信号输出
4.内存配置≥16GB DDR4 3200MHz 双通道高速内存
5.固态硬盘配置≥512GB M.2 NVMe 高速固态硬盘
	1
	台

	3
	2K显控终端
	1.屏幕尺寸：23.8英寸，16:9标准宽屏，IPS广视角硬屏，微窄边框设计，适合控制室工位部署与多屏并排摆放。
2.物理分辨率：2560×1440（2K 高清），刷新率≥100Hz，灰阶响应时间≤4ms，静态典型对比度≥1300:1，动态对比度≥20000000:1，长时间播放 4K 影片画面无拖影、明暗层次清晰。
3.亮度色彩：典型亮度 300cd/㎡，sRGB 色域覆盖≥99%，出厂色彩校准 ΔE＜2，支持 HDR10解码，适配图形工作站输出影视素材监看；178°/178° 全可视角度，控制室多角度观看无色偏、发白现象。
4.色彩规格：8bit色深，1670万色彩，搭载DCB活彩技术、Eco多场景亮度模式，可针对视频播放、图文编辑切换显示方案。
	2
	台

	4
	交换机
	千兆以太网交换机（二层/二层+管理型）24个10/100/1000Base-T以太网电口+4个1000Base-X SFP光口1个Console口，交换容量336Gbps，包转发率92Mpps，MAC地址表最大支持8K/16K MAC地址深度
	1
	台

	5
	无线路由器
	1个10/100/1000Mbps自适应千兆WAN口，3个10/100/1000Mbps自适应千兆LAN口，外置全向天线：2根2.4G天线+2根5G天线，支持100M/200M/500M/1000M光纤宽带
	1
	台

	6
	户内单红LED屏
	1.LED封装形式：SMD2121，发光点颜色组合：1R。
2.物理点间距：≤4.75mm；分辨率：44321点/㎡。
3.单元板分辨率：64*32，单元板尺寸（mm）：304*152，白平衡亮度：200CD/㎡。
4.水平视角：≥120°；垂直视角：≥120°。
5.平均无故障时间：≥10000H
6.控制方式：异步控制；驱动器件：恒流；刷新频率：360Hz；换帧频率：≥60Hz；
	4.44
	平方米

	7
	控制卡
	1.支持控制单色带载≥4800*512，向下兼容；双色带载≥4096*512，向下兼容；
2.支持适配各种规格的单色/双基色LED显示屏；
3.支持分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本；
	1
	张

	8
	转接板
	1.配套转接板；50PIN背插连接，结构紧凑；
2.最大高度：≥128行（≥4组T8接口）；
	1
	套

	9
	移动控制终端
	11英寸全贴合护眼高刷屏，支持手写；
八核处理器，内存≥8GB，存储≥128GB；
	1
	台

	二、摄录系统
	
	
	

	1
	吊装支架
	适配录播4K高清云台摄像机 ，一体化隐藏走线、万向角度调节，承重稳定无抖动
	1
	台

	2
	4K直播摄像机
	1、成像规格：设备有效像素≥800万，支持4K（3840×2160）高清分辨率输出，搭载宽动态CMOS图像传感器，具备良好逆光抑制能力，明暗画面层次清晰，满足室内外高清拍摄及直播采集需求。
2、镜头与变焦性能：镜头成像等效焦距覆盖3.3–9.7mm视野范围，支持≥3倍无损光学变焦/等效3倍高清数码变焦、≥4倍数字变焦，具备自动对焦功能，远近画面切换清晰流畅，无明显虚化、拖影。
3、云台调节性能：支持水平、垂直大范围多角度云台调节，视角调节范围广，云台运行平稳无抖动；设备可存储不少于5组自定义画面预置位，支持一键调用预设拍摄角度，适配固定机位录制及移动多角度拍摄场景。
4、音频采集：内置高保真阵列式麦克风，支持≥5米远距离清晰拾音，有效抑制环境噪音，人声采集清晰通透。
5、接口与兼容性：配备USB‑C高速接口，支持UVC免驱协议，电脑、设备即插即用，无需额外安装驱动，兼容各类直播、录播、视频会议软件采集推流。
6、设备适应性要求：设备支持固定机位部署及移动手持拍摄两种场景，可独立使用，无需绑定专用录播主机系统。
	1
	套

	3
	移动直播工作站
	1.处理器
基础主频≥1.7GHz、最高睿频≥4.8GHz。
2.内存
基础内存容量≥16GB高频双通道内存，
3.存储设备
标配固态硬盘容量≥512GB NVMe TLC高速固态，可选容量≥1TB固态；机身预留≥1处额外M.2硬盘拓展位。
4.图形处理显卡
三、屏幕显示
尺寸比例：≥16 英寸16:10窄边框雾面防眩光显示屏；
分辨率≥2560×1600（2.5K）；
屏幕刷新率≥120Hz，动态画面无拖影；
色彩与护眼：色域覆盖≥100% sRGB，专业级色准；通过低蓝光、无频闪双重护眼认证；屏幕峰值亮度≥300nit，强光环境可视清晰。
四、机身、散热与输入外设
机身：三面金属材质，整机重量≤1.9kg，机身厚度≤18mm，外勤携带轻便。
散热：双风扇多热管散热架构，高负载运行温控稳定、不降频，办公模式低噪音运行。
输入：全尺寸背光巧克力键盘，配备独立数字小键盘；大尺寸多点触控板，支持多手势快捷操作。
五、接口、网络与供电
接口：配备 HDMI 高清视频输出口、全功能 Type-C 接口、≥2组USB-A高速接口、3.5mm二合一音频口、SD读卡器、RJ45千兆有线网口，无需拓展坞即可直连显示器、打印机、存储外设。
网络：无线网卡规格≥WiFi 6，蓝牙版本≥5.3，无线传输低延迟、连接稳定。
六、音视频与安全配置
音频：双立体声扬声器，支持全景声音效；内置双阵列降噪麦克风。
	1
	台

	4
	直播三脚架
	加粗升降90cm笔记本支架工作台+鼠标托盘
	1
	套

	5
	电源适配器
	1.功率：30W
2.POE供电距离：100m
3.网口类型：千兆
符合IEEE 802.3af PoE供电标准
	1
	个

	6
	机柜
	1.42U。
2.前门采用钢制嵌边式玻璃门。
3.后门和两侧采用钢质快速拆卸门板。
4.预留顶部和底部进线孔，满足上下进线需求。
	3
	套

	7
	操作台
	定制机柜旁放置调音台
材质：冷轧钢
钢材厚度：1mm
	1
	台

	8
	电源线
	国标电源线：RVV3*2.5
	1200
	米

	9
	六类4对非屏蔽双绞线
	国标六类工程网线，8芯无氧铜
	4270
	米

	10
	六类水晶头
	CAT6/RJ45
	2
	盒

	11
	PVC线管
	PVC25
	60
	米

	12
	镀锌槽式桥架
	XQJ-C 200*100
	50
	米

	13
	会标屏框架
	含屏体承重结构、外观包边的材料、定制设计、制作安装及全套配套服务，所有结构与施工工艺符合国家安全规范，可根据现场实际工况及装修风格，定制结构造型与包边颜色。
1.用材要求：采用国标镀锌钢型材、加固连接件及配套辅材制作承重结构；选用不锈钢板、铝塑板及专用辅材做屏体包边，所有材料全新合规、符合行业标准。
2.施工要求：依据现场条件定制制作、焊接加固、防锈安装，结构承重稳固、不变形不晃动，满足长期安全使用；按现场装修风格定制包边样式及颜色，可按需调整，完工后平整贴合、美观牢固。
	5.4
	平方米

	14
	多媒体插座
	电源，HDMI，音频，网口，卡侬，欧姆（按用户要求定制）
	2
	只

	15
	话筒插座
	卡侬*2
	4
	台

	16
	音箱插座
	欧姆头*2
	4
	台

	17
	音频线
	RVPE2*0.5
	1000
	米

	18
	天线馈线
	SYV50-5
	200
	米

	19
	视频线
	HDMI线材质: 纯铜长度:2米
	6
	条

	20
	视频线
	HDMI线材质: 纯铜长度:5米
	2
	条

	21
	视频线
	HDMI线材质: 纯铜长度:15米
	2
	条

	22
	视频线
	HDMI光纤线：40米
	1
	条

	23
	视频线
	HDMI光纤线：60米
	3
	条

	24
	视频线
	HDMI光纤线：80米
	1
	条

	25
	音箱线
	音箱线:EVJV2*2.5
	1200
	米

	26
	音箱线
	音箱线:EVJV4*2.5
	1000
	米

	27
	视频线
	HDMI线材质: 纯铜长度:10米
	6
	条

	28
	成品音频线
	20米音频线
	2
	根

	29
	六类4对非屏蔽双绞线
	国标六类工程网线，8芯无氧铜
	300
	米

	30
	机柜
	1.42U。
2.前门采用钢制嵌边式玻璃门。
3.后门和两侧采用钢质快速拆卸门板。
4.预留顶部和底部进线孔，满足上下进线需求。
	1
	个

	31
	单口/双口面板
	白色，含防尘盖
	6
	个

	32
	六类水晶头
	CAT6/RJ45
	1
	盒

	33
	钢丝绳
	钢丝绳，Φ8mm*1米（7*19）
参考重量：100米/Kg=25.6
最小破断拉力：33.35KN
最大承重：3403Kg
	30
	米

	34
	钢丝绳锁扣
	304不锈钢741夹头、卡头
	50
	个

	35
	电源线
	国标电源线：RVV3*1.5
	300
	米

	36
	电源线
	国标电源线：RVV3*4
	100
	米

	37
	六类4对非屏蔽双绞线
	国标六类工程网线，8芯无氧铜
	1220
	米

	38
	六类水晶头
	CAT6/RJ45
	1
	盒

	39
	金属线管
	JDG25
	100
	米

	40
	金属线管
	JDG32
	120
	米

	41
	镀锌槽式桥架
	XQJ-C 100*100
	100
	米

	42
	线阵音箱钢结构
	包含线阵音箱吊挂承重主体钢结构、加固支撑结构、现场制作安装、防腐防锈处理、所有结构、材料选用、施工工艺完全符合国家及行业安全规范标准，确保结构安全、安装适配、外观整体统一美观。
	2
	套

	43
	空气开关
	国标2P32A漏电保护断路器
	8
	个

	44
	安装辅助材料
	线管、桥架连接件、固定支架、紧固五金、接地配件、走线固定件、绝缘配件、扎带、套管、垫片、螺丝、膨胀螺栓、音响插头、音频接头、音视频转接头、底盒、弯头、接头、螺丝、扎带、电胶布、插头、标签标识等五金材料
	1
	项

	45
	技术服务费
	包含报告厅扩声系统、数字会议系统、录播系统、中控系统、管线敷设、布线端接、安装施工、接地防护、标识归档、设备调试，售后质保等全套配套服务。所有结构施工、线路确保整体适配统一、安全合规。
	1
	项

	46
	葫芦基础支架
	电动葫芦吊挂专用基础承重支架，依据现场建筑原有结构尺寸、荷载条件定制生产，配套完成现场制作、就位安装、整体防腐防锈全套工序；支架结构选型、主材规格、施工工艺全部符合现行国家与行业安全技术标准，确保结构承载稳定、设备安装匹配、整体视觉协调美观。供货及施工范围涵盖适配现场原有主体承重所需的全部主梁、承重次梁、加固构件。
	1
	项

	47
	电源线
	国标电源线：RVV4*2.5
	700
	米

	48
	安装辅助材料
	线管、桥架连接件、固定支架、紧固五金、接地配件、走线固定件、绝缘配件、扎带、套管、垫片、螺丝、膨胀螺栓、固定挂件、过渡接头、防尘封堵、设备整理固定等相关辅料
	1
	项

	49
	葫芦电机，桁架设备安装
	包含报葫芦电机，桁架设备、管线敷设、布线端接、安装施工、接地防护、标识归档、售后质保等全套配套服务。所有施工、线路确保整体适配统一、安全合规。
	12
	套

	50
	固定幕布吊杆
	包含报固定幕布吊杆，防锈底漆、黑色面漆；现场焊接制作桁架设备所有施工、确保整体适配统一、安全合规。
	3
	套

	51
	电源线
	国标电源线：RVV3*2.5
	800
	米

	52
	信号线
	灯具信号线：RVVP2*0.5
	800
	米

	53
	安装辅助材料
	线管、桥架连接件、固定支架、紧固五金、接地配件、走线固定件、绝缘配件、扎带、套管、垫片、螺丝、膨胀螺栓、固定挂件、过渡接头、设备整理固定等相关辅料
	1
	项

	54
	灯光技术服务费
	包含报告厅灯光设备、管线敷设、布线端接、安装施工、接地防护、标识归档、售后质保等全套配套服务。所有施工、线路确保整体适配统一、安全合规。
	1
	项

	三、音乐器材

	1
	舞台会议条桌
	小型长条实木可拼接主席台领导发言会议桌椅
尺寸：1400*600*760（偏差≤3mm）
	5
	套

	2
	机房桌椅
	尺寸：1400*500*750（偏差≤3mm）
	1
	套

	3
	合唱站台
	1、黑色喷塑铁制框架和铁结构，三层台阶设计，多层板包地毯，外观和品质满足专业和大型表演需要；
2、带优质静音超大脚轮使合唱台能够根据使用需求灵活移动、布置和储存放置；
3、独特的变形从弧形转换成直形，马蹄形，灵活方便通过层板调整形成弧形、直线、翼形等不同的合唱台造形组合方式；
4、每层台阶宽≦45㎝,台阶高度≦30㎝；每组合唱台有连接装置保证安全连接并固定到位；背部也同时配备与合唱台一体的安全护栏，并可实现收折方便存放和移动；
	10
	套

	4
	三角钢琴
	1.具有机械钢琴必备的三个踏板，包括延音踏板、弱音踏板、柔音踏板；钢琴款型:三角钢琴，基本结构均符合GB/T 10159-2002中3.3的有关要求；
2.钢琴键数:88键，音质：全音域均匀、连贯、无杂音，音量：全音域均匀，能表现不同的强弱音，层次清楚；
产品规格：长≥150cm，宽≥151cm，高≥102cm；
3.材质: 音板采用鱼鳞松音板，符合GB/T 10159－2002的相关要求，钢琴共鸣系统发音规律，音板、肋木、弦马、音板框结合牢固，无开裂、不脱胶；
4.油漆：光面乌黑色,PE树脂环保涂料，钢琴烤漆工艺，琴整体结构牢固，表面平整，色泽均匀协调，缝隙均匀，各活动件开闭方便，稳妥可靠，表面涂饰符合GB/T 10159-2002 中的规定，平面度符合GB/T 10159-2002 中的规定；
5.机芯：实木总档机芯，符合QB/T 2279－2004的规定；
6.马克：符合标准机械钢琴马克要求；
7.钢板：结构牢固，没有使用和外观上的缺陷，涂层没有起泡、脱皮，铸造强度HT150-200,符合GB/T 10159－2002中4.4的规定，踏瓣、铰链、压弦条、弦枕、弦枕钮、锁的表面光洁，没有锈蚀和变色；外观色泽一致，不起泡、脱皮和露底，电镀件防锈能力符合QB/T3451－1982的规定，耐腐蚀等级不小于６级；
8.琴弦：达到GB/T 10159－2002的相关要求；
9.琴槌：红木纯羊毛榔头，达到GB/T 10159－2002的相关要求；
10.键盘：实木键盘，砝码加铅技术，内置高级液压缓降器，白键前端长度为48.0mm，每音组白键宽度符合QB/T 3912-1999表１中A的规定，黑键上端面宽度符合QB/T 3912-1999表１中A的规定，黑键底宽度为≥11.0mm，黑键长度为≥94mm，黑键前端距白键面的高度为≥11.5mm，琴键间隙符合QB/T 3912-1999表１的规定，琴键面排列平整，各键倒棱、倒角，中盘底面距地面高度不低于570mm，白键面距地面高度不低于640mm。
配：双人琴凳1张
	1
	台

	5
	立式钢琴
	1.标准126机械钢琴，具有机械钢琴必备的三个踏板，包括延音踏板、弱音踏板、柔音踏板；
钢琴款型:立式钢琴，基本结构均符合GB/T 10159-2015中3.3的有关要求；
2.钢琴键数:88键，音质：全音域均匀、连贯、无杂音，音量：全音域均匀，能表现不同的强弱音，层次清楚；
3.产品规格：长151cm，宽61cm，高126cm；
4.音板: 采用纯实木音板，符合GB/T 10159－2015的相关要求；
5.肋木：在原木上切出直纹并进行成型加工后,将称为 肋木的粗而结实的木材与音板的横纹交叉装配,由操 作熟练的工匠精心组装而成。 
6.油漆：光面乌黑色,树脂环保涂料，钢琴烤漆工艺，琴整体结构牢固，表面平整，色泽均匀协调，缝隙均匀，各活动件开闭方便，稳妥可靠
7.机芯：采用原装机芯，制作工艺达到 0.05 毫米的精密度，符合GB/T 2279－2004的规定；
8.马克：1456马克，符合标准机械钢琴马克要求；
9.琴弦：琴弦达到GB/T 10159-2015《钢琴》相关要求；
10.弦码：采用色木多层板制作。
11.琴槌：达到GB/T 10159-2015《钢琴》的相关要求；
12.键盘：采用多层实木键盘，键盘表面硬度2H以上，砝码加铅技术，内置高级液压缓降器，白键前端长度为48.0mm，黑键底宽度为11.0mm，黑键长度为94mm，黑键前端距白键面的高度为11.5mm，琴键面排列平整，各键倒棱、倒角，中盘底面距地面高度不低于570mm，白键面距地面高度不低于640mm。
13.缓降器：采用原装高级液压纯铜缓降器，防止压手，反复使用可达50万次。
14.弦轴板：采用18层优质榉木；
15.击弦机：所有运动部件均由实木制作而成，不含塑料、ABS材质或碳纤维材质；
16..中盘：纯实木中盘，铝合金加固，结构牢固，避免潮湿或干燥的天气造成影响而变形；
17、五金件：合页及脚轮等五金件为纯铜材质，统一色泽，坚韧。
配：双人琴凳1张
	1
	台

	6
	键盘
	1.键盘：61键、力度感应，无触后
2.复音：128最大复音
3.音色：1400+预置音色、35套鼓组，支持官方EXP音色扩展
4.核心功能：乐句打击垫、琶音器、8轨音序器、声码器、人声效果
5.接口：麦克风输入、外接音频、USB（声卡+ MIDI）、MIDI进出、踏板接口
6.供电：电源适配器/AA充电电池
	1
	个

	7
	电吉他
	1.琴体：杨木（双缺角 ST 造型）
2.琴颈/指板：碳化（烤）枫木、锁接式连接
3.弦长/品数：648mm、22 品、指板弧度 9.5"
4.琴枕：牛骨；品记：白珍珠 ABS圆点
5.拾音器：HSS（单单双，琴桥双、琴颈/中间单）、5档切换
6.电路：1音量、2音色旋钮
7.琴桥：六点式复古单摇（同步颤音）
8.弦钮：封闭式（18:1）
	1
	把

	8
	效果器
	1.核心建模：55个音箱前级模拟、26 个原厂IR箱体，支持第三方IR加载
2.效果系统：9大模块、151种效果类型，可自定义效果链
3.实用功能：内置52秒循环录音、40种鼓机+10种节拍器、调音器、TAP TEMPO
4.预设存储：200个用户预设，支持 MOOER STUDIO 软件编辑/导入模型
5.接口：6.35mm 单声道输入、双6.35mm立体声输出、3.5mm AUX /耳机、EXP 表情踏板、USB（声卡 + MIDI）
6.供电 / 尺寸：9V DC 600mA（内负外正）、尺寸 297×145.5×45.5mm
	1
	个

	9
	贝斯
	1.琴体：椴木（Basswood），P型双缺角，经典复古外观
2.琴颈/连接：加拿大硬枫木，螺栓锁接，C形手感
3.指板：玫瑰木，21 品，圆点品记，弦长34 英寸（864mm），琴枕41mm
4.拾音器：单块 P 型分裂单线圈、被动电路
5.控制：1音量、1音色旋钮（经典P贝斯配置）
6.琴桥/弦钮：复古钢制琴桥、黄铜弦码；复古开放式弦钮
	1
	把

	10
	话筒
	1.类型：动圈（动圈式）、手持人声专用
2.指向性：心形，抑制背景噪、防啸叫
3.频响：50Hz–15kHz（人声优化，中频突出、低频滚降）
4.灵敏度：-54.5 dBV/Pa（1.85mV/Pa，1kHz 开路）
5.阻抗：额定150Ω（实际 300Ω）
6.最大声压级：160dB SPL（1kHz）
7.开关：带通断开关（On/Off）（SM58S区别于SM58）
8.接口：公头XLR（3针）
9.结构：金属机身、钢制网头、内置防喷 / 防风、气动防震架
	1
	支

	11
	长连接线
	1.线芯规格：20AWG，铜包镁铝合金/无氧铜
2.屏蔽：单层螺旋屏蔽，覆盖率 90%，抗干扰降噪
3.绝缘/护套：PE 内绝缘 +PVC 外护套，外径6.5mm，柔软耐磨
4.插头：6.35mm (1/4") TS 单声道，金属外壳、镀镍触点，直头×2
5.阻抗/适用：低阻抗乐器线，适配电吉他、贝斯、效果器、音箱
	5
	根

	12
	短连接线
	1.长度：3米
2.插头：双直头 6.35mm TS 大二芯
3.线材：PVC 耐磨外护套，柔韧抗拉扯
4.屏蔽：高密度编织屏蔽，降噪防干扰
5.线芯：高导电合金铜芯，传输稳定
6.适用：电吉他、贝斯、效果器、音箱通用
7.特点：抗氧化镀镍插头，做工耐用
	1
	根

	13
	琴架
	可折叠，可选颜色黑/白/黄/粉/蓝
	3
	个

	14
	音箱
	1.功率/喇叭：20W RMS，双4英寸全频喇叭，适合家用/街头弹唱。
2.通道/效果：双独立通道（吉他6.35mm、话筒 XLR）；吉他带合唱/延迟/混响，话筒带独立混响。
3.供电/续航：内置11.1V锂电池，续航约6小时，支持15V DC适配器供电，户外便携。
4.接口/功能：带蓝牙、3.5mm AUX、USB‑C OTG内录、3.5mm耳机，支持直播/伴奏/录音。
5.便携紧凑、适合弹唱直播。
	1
	个

	15
	话筒支架
	落地支架，金属材质，高度可调，三脚底座稳固防滑，升降顺滑，承重强，适配手持/电容话筒，折叠便携，舞台、排练、直播通用
	1
	个

	16
	高方凳
	整体：363×337×466mm
凳面：约330×300mm（弧形前宽后窄）
凳腿内空：约280×250mm
离地高：466mm（标准餐桌高凳）
主体：食品级PP塑料
脚垫：底部防滑TPR 软胶垫
结构：四角加强筋、中空一体成型、可堆叠
凳面：165° 弧形 + 镂空条纹，透气防滑
静态承重：≥150 kg
单只净重：约1.1–1.2 kg
	300
	条

	17
	窗帘
	类型：全遮光布艺帘（双层：布帘+遮光衬）
褶皱比例：1.8–2.0倍（遮光+垂感+吸音）
安装：满墙落地帘（宽=窗宽+左右各200–300；高=净高-10）
遮光率：≥99.5%（全遮光级），投影无光斑
紫外线阻隔：UPF50+
成分：100% 聚酯纤维（工程涤纶），高密度长丝
结构：双层（面布+全遮光衬），无涂层异味
阻燃等级：GB 20286 B1 级
环保：GB 18401 B类；甲醛≤20mg/kg；无异味、低 VOC
色牢度：耐晒≥7级，耐洗≥4–5级，长期日晒不褪色
断裂强力：经向≥2000N，纬向≥1100N
撕破强力：≥300N
耐磨：≥4级；抗老化≥8年
吸音系数：中高频≥0.30
轨道/罗马杆参数
轨道：静音铝合金大方轨，壁厚≥2.0mm，承重≥10kg/m
规格：1.2mm 壁厚以上、电泳/氧化耐磨，象牙白/银灰
走轮：静音尼龙轮，推拉顺畅无噪音
主色：低反光、耐脏、吸音好
	1
	项

	四、智慧黑板

	1
	智慧黑板
	一、整体设计要求：
1、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕采用86英寸液晶显示器。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 
2、整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。
3、整机输入接口具备至少2路HDMI、至少1路RS232、至少1路音频输出、至少1路触控USB输出；前置输入接口具备至少3路USB接口（包含1路Type-C）。
4、▲产品符合GB 4943.1-2022相关要求，整机嵌入式系统版本不低于Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
5、整机支持Windows系统和Android系统中进行50点或以上触控。
6、产品符合GB 4943.1-2022相关要求，整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
7、长时间无人使用屏幕可自动息屏，有效保护屏幕寿命及节能，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔。
8、产品符合GB 4943.1-2022相关要求，整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控。
9、整机上边框内置非独立式摄像头，视场角≥150度，可拍摄≥5000万像素的照片，摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。
10、整机系统支持书写触控延迟≤25ms，整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。
11、整机全通道⽀持4K显示，包括安卓通道、PC通道、HDMI通道。
12、产品符合GB 4943.1-2022相关要求，整机内置2.2声道扬声器，高音扬声器≥2个，中低音扬声器≥2个，最大功率≥80W。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
13、产品符合GB 4943.1-2022相关要求，整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节，通过AI算法提取视频/音频中的语言进行效果增强，在不增加音量的情况下提升语言清晰度（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
14、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音距离≥12m，内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度等，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板等，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。
15、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。
16、整机系统支持人工智能画质调节模式，在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影等。
17、支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、色彩空间调节等设置。
18、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
19、产品符合GB 4943.1-2022相关要求，整机侧边栏内置智能语音转文字工具，将整机内置麦克风拾取的语音进行文字转译，以悬浮字幕形式将转译文字显示在屏幕上。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
20、产品符合GB 4943.1-2022相关要求，整机内置AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
二、无线互联要求：
1、整机无需外接无线网卡，在Android和Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。
2、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式）。
3、整机无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。
4、产品符合GB 4943.1-2022相关要求，整机支持发出超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
5、产品符合GB 4943.1-2022相关要求，整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
6、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传。
7、整机内置双WiFi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。
8、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。
9、整机支持通过机器序列号定向进行软件OTA升级和云端在线系统固件升级。
ops主机配置：
1、处理器：i5 十二代或以上 CPU
2、内存规格：DDR4内存，8G；硬盘：256G 固态硬盘；
3、PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。
4、电脑模块和整机连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gpbs。
5、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。
	1
	套

	2
	视频展台
	硬件参数要求：
1、安全可靠，防止意外事故的发生，采用壁挂式安装，圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题，有效防止师生碰伤，防盗防破坏。
2、极简设计，采用一体化托板与主体进行连接，展开后托板尺寸≥A4面积，托板及挂墙部分采用金属加强，可承受重量不得低于3kg。
3、保障清晰度，采用不低于800W像素摄像头，过程中支持自动对焦，可拍摄A4画幅，1080P动态视频预览达到30帧/秒。
4、极简设计，采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。
5、便捷使用，自带LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。
6、外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。
7、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。
8、为保证兼容性及稳定性，视频展台需与智慧黑板为同一品牌厂家。
软件参数：
1、教师能对展台画面进行便捷操作，包括画面的放大，缩小，旋转，自适应，冻结画面等，支持拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。
2、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。
3、具有延时拍摄功能，支持5秒或10秒的模式进行延时拍照，留足充足时间以便于调节拍摄内容，
4、教师可自由选择多种情景模式对拍摄内容进行展示，以便于适应不同场景的教学，包含可选择图像、文本或动态等情景模式。
5、为增加显示的清晰度，具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。
6、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。
	1
	套

	2
	AI智慧屏
	一、屏体硬件：
1.整机采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，屏幕采用防眩光钢化玻璃保护厚度≤4mm，硬度≥9H，屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，触摸屏识别为点击操作。
▲2.产品符合GB 4943.1-2022相关要求，红外触控技术支持Windows系统和安卓系统中进行40点或以上触控，触摸分辨率32768*32768，整机系统支持书写触控延迟≤25ms，触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
3.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。
4.为充分满足用户实际使用需求，前置面板需具有以下输入接口：≥2路双通道USB3.0接口、≥1路USB Type-C全功能通道接口，后置≥1路HDMI接口、≥1路USB 接口等接口。
5.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码，整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。
▲6.产品符合GB 4943.1-2022相关要求，交互平板具有物理开机防蓝光功能，蓝光危害为RGO豁免级，通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉舒适度A +级或以上标准；（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
7.产品符合GB 4943.1-2022相关要求，整机内置2.2声道扬声器采用缝隙发声技术，顶置朝前发声前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，内置非独立外扩展的8阵列麦克风拾音距离≥12m，支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
8.整机内置无线网络模块和蓝牙Bluetooth 5.4标准模块，内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个。
9.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节、色温调节，纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。
10.整机上边框内置非独立式摄像头数量≥3个像素值均大于800 万，广角高清摄像头视场角≥142度且水平视场角≥121度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为2592 x 1944分辨率下支持30帧的视频输出，均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。
11.整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制），摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。
12.设备支持至少5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈；
13.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统单独还原整机系统。
二、教学辅助系统：
1.内置安卓教学辅助系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。
2.整机内置专业硬件自检维护工具，支持对整机内部的板卡及部件模块进行故障检测、系统还原功能，支持云端在线系统固件升级。
3.产品符合GB 4943.1-2022相关要求，为满足教学场景使用需求需具备弹窗拦截、冰点还原功能，弹窗拦截支持手动拦截、截图拦截、超级拦截三种方式，冰点还原支持创设系统还原点，可根据教学需求自由选择磁盘分区设立还原点和取消还原点；（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
4.产品符合GB 4943.1-2022相关要求，整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
5.支持同一支笔头、笔尾书写不同的颜色且颜色可自定义，支持将自定义图片、支持将自定义动画设置为开机画面，支持提笔书写在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式 ；
三、内置电脑
1.内置电脑模块采用按压式开关，万兆高速传输接口，传输速率≥10Gbps；
2.CPU采用不低于第12代I5处理器；
3.内存：≥ 8G DDR4； 
4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘；
5.接口：整机非外扩展具备3个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等；
	1
	套

	3
	移动支架
	适配86寸AI智慧屏
	1
	套

	五、高考系统

	1
	高考摄像头
	1.≥400万像素、半球网络摄像机。
2.采用1/3"CMOS传感器、最小照度可达0.005Lux，0Lux with IR。
3.采用2.7～12mm镜头、水平视场角93°～30°。
4.具有开启或关闭环境噪声过滤设置选项。
5.支持对摄像机OSD进行设置，支持登加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符。
6.通道名称支持叠加64个字符或32个汉字。
7.视频编码标准支持H.265/H.264、音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC；
8.支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。
9.支持三码流同时存储和输出、各码流可独立设置且应满足:
主码流:2688X1520、25帧/秒，子码流:640X480、25帧/秒，三码流: 1280X720、1帧/秒。
10.支持选择4:3/16:9/原始尺寸/原始比例/自适应模式预览监控视频画面。
11.支对预览视频进行电子放大。
12.支持在预览视频过程中对视频进行抓图、录像并存储至本地文件。
13.支持在预览视频过程中开启或关闭音频在、支持对预览音量进行调节。
14.断网情况下，信息自动存储到本地存储卡、网络恢复后自动上传。
15.具有≥1个内置麦克风，具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口；
16.具有≥1路DC12V/100mA电源输出接口，可用于外接拾音器供电，支持DC12V/PoE(802.3af)供电。
17.红外照射距离≥30米。
18.外壳防护等级≥IP67。
19.防暴等级试验≥IK10。
▲20.产品符合GB/T 36449-2018相关要求，支持对SD卡进行管理，支持自动检测安装到摄像机的SD卡，可显示SD卡容量、剩余空间、状态、类型、格式化类型、属性及进度;支持对所选SD卡进行格式化;支持容量为256GB的SD卡，支持SD卡热插拔。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
▲21.产品符合GB/T 36449-2018相关要求，支持SIP、RTP、RTCP等网络协议。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
22.H264的视频编码作为必选格式，系统码流要求符合ITU-T VCEG AVC/H.264视频编码标准，系统码流具体要求为复合流方式采用PS/TS流的格式，系统输出码流率应满足GB/T 36449-2018中表1分辨率与对应码流。
★23.高考摄像头需与学校现有高考巡查系统及株洲市、湖南省国家教育考试网上巡查系统实现互联互通；（须出具供应商承诺函）
	2.00
	个

	2
	电源
	输出电源DC12V，输出电流2A。
	2.00
	台

	3
	支架
	定制摄像机专用臂架，材质：金属，带出线孔，壁装底盘、带半球孔位直径与高清网络巡查前端配套。
	2.00
	台

	4
	拾音器
	监听面积：150㎡/7m；指向性：全指向；频率响应：300Hz～8000Hz；信噪比：＞60dB；驻极体最大承受声压：120dB；输出阻抗：50Ω非平衡；混音输入阻抗：7.5KΩ；信号处理电路：低噪声可变增益放大器、环境噪声抑制；供电电源：12VDC。
	2.00
	台

	六．广播系统

	1
	IP网络寻呼话筒
	1.专业控制台设计，高档铝合金面板，坚固耐用。
2.4英寸触摸显示屏，分辨率480*480。
3.可进行全区、分区、终端进行广播喊话。
4.支持U盘和外部音源混音输入，通过网络广播发送到前端设备。
5.支持用户权限管理,显示用户终端列表。
6.支持广播任务中随意增加/删减任务终端。
7.内置3W扬声器，免提通话、接收广播、实况监听。
8.支持自定义添加快捷广播任务，可本地进行重命名。
9.内置数字音频处理器，提升降噪效果、提高受话距离和音频音质。
10.兼容标准SIP协议，可单独接入VoIP电话系统(Asterisk等主流IP-PBX)。
11.支持无服务器情况下的脱机对讲和广播(发起和接收)。
12.带路报警输入，可外接报警按钮。
13.标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，跨网段和跨路由。
电源、功耗 DC12V/1.5A，≤3W
网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、SIP、ICMP、IGMP、HTTP、FTP
网络芯片速率 10/100Mbps
音频采样、位率 8Khz-44.1Khz,16bit,8Kbps-320kbps
内置功放 3W
信噪比、频响 80dB，100Hz-16KHz
显示屏 4英寸
显示语言 中文
接口1个RJ45网络接口、1个电源开关、1路报警输入、2路线路输入、1线路输出、1个USB接口，1路麦克风输入
工作温度、湿度 0-45℃，≤90％（无结露）
	1
	台

	2
	IP网络有源音箱
	1、采用主副音箱架构，主音箱为IP音箱，副音箱为模拟音箱。主副音箱采用壁挂式设计；
2、内置高保真扬声器及≥2x10W(8Ω)立体声D类功率放大器，音质清晰；
3、具有至少1路3.5mm线路输入，1路3.5mm线路输出接口；
▲4、产品符合GB 4943.1-2022标准相关要求，具有音频回路检测功能,设备接收广播过程可检测喇叭状态是否正常，方便维护和检修；（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
5、支持在服务软件上远程调节输出音量，并可在本地用旋钮调节线路输入音量；
6、内置定压备份模块，实现接入100V定压广播线路作为备用。网络检测时间配置范围在100ms-3000ms之间可设，当检测到网络异常时，能自动从“数字网络广播”切换到“定压广播”；
7、支持WEB端、手机客户端或者升级工具远程更新程序，自动完成升级，节省大量维护工作；
8、支持在网页中修改终端密码；
9、可通过服务器或者手机客户端对设备音量远程任意调节，实时生效；
10、内置无线接收模块，配合无线话筒，可实现本地扩声。话筒开启时自动对频，不绑定音箱；
11、标准RJ45网络接口，不受地理位置限制，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由，安装简便；
12、电源、功耗 DC24V/1A，≤23W、待机≤3W；
13、网络通讯协议支持TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP；
14、音频编码支持MP2/MP3/PCM/ADPCM；
▲15、产品符合GB 4943.1-2022标准相关要求，高保真音质，音频采样不低于48kHz,16Bit。（提供通过政府部门相关资质认定的具有法律效力和证明作用的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
★需与学校原有广播系统实现兼容对接；（须出具供应商承诺函）
	1
	只


注：招标文件其他要求与本表要求不一致的，以本表为准。


第三节 商务要求
一、供货及运输、安装、调试、验收、付款及售后服务
1、供货及运输
[bookmark: auto_fouce_1]1.1供货时间：接到采购人进场通知后60天内完成全部设备的供货、安装及调试工作，并通过采购人最终验收；若采购人进场通知延迟发出，工期相应顺延。若因中标单位原因导致验收不合格的，整改及重新验收的时间不计入上述60天期限，且全部整改相关费用由中标单位自行承担。
1.2供货地点：采购人指定安装地点。
1.3中标单位负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸、现场运送等。
2、安装、调试
2.1在货物到达使用单位，现场场地符合安装条件后，采购人将通知中标单位派技术人员对所投设备全面进行安装、调试。中标单位应派技术人员在采购人要求时间内到达采购人指定安装地点，并在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
2.2所有设备的现场安装及调试等工作均由中标单位负责，所有安装流程应严格按照国家及行业相关规定及标准实施，同时需严格遵守甲方制定的现场施工管理规范及要求，所有安装、调试所需的专业设备、仪器及相关工具由中标单位自行负责，有关费用包含在投标报价中。
2.3项目实施过程中，中标单位应做好相关人员的安全防护措施，实施过程中所有人员的安全事故责任均由中标单位自行承担，采购人将派专人负责现场协调工作。
2.4全部设备安装、调试完成后，中标单位须自行组织初步测验，测验时应邀请采购人代表到场见证，测验合格后方可提请采购人组织项目验收工作。
3、验收要求
3.1验收小组由采购人及产品使用方共同组织，并按照国家及行业标准对照本项目招标文件、中标单位投标文件约定的技术要求进行现场正式验收工作。
3.2项目验收严格按招标文件设备清单及要求、采购合同的有关规定执行。国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标单位承担，采购人书面确认的验收合格凭证作为申请付款的凭证之一。
3.3验收过程中产生纠纷的，由双方共同选定或采购人指定的、经质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标单位原因造成的，由中标单位承担检测费用；否则，由采购人承担。
3.4项目验收不合格，由中标单位返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标单位承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可解除合同，由此带来的一切损失由中标单位承担，且中标单位需在合同解除后10个工作日内退还采购人已支付的全部款项，并赔偿采购人重新采购的差价、工期延误损失等全部实际损失。
3.5验收方式：本项目验收方式为采购人自行组织验收，合同履约及验收相关程序按照《株洲市政府采购项目履约验收管理暂行办法》等的要求执行。
4、付款方式
[bookmark: auto_fouce_8]4.1合同签订之后，采购人收到中标单位在采购人所在地或中标单位注册地的银行开具的不可撤销、不可转让、见索即付的与预付款等额的独立保函（前述“所在地”范围为地级市，保函有效期至少至预付款对应批次的货物经采购人初步验收合格之日）后，根据湖南省财政厅发布的《关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》(湘财购[2022〕17号)，本项目预付款比例：非中小企业为30%,中小企业为50%。
[bookmark: auto_fouce_9]4.2根据采购人确认的项目交付批次，相关设备经采购人初步到货验收合格后，支付该批次合格设备总价款30%的进度款，批次划分由采购人根据项目实际情况确定。
4.3本项目全部设备安装调试完成并通过项目最终验收合格，且项目整体完成移交后采购人支付至合同总价款的100%；乙方在与甲方验收结算向甲方缴纳项目结算总额的3%质量保证金，质量保证金在验收合格满一年后且乙方无违约的前提下无息退还。
4.4质量保证金返还需以采购人书面确认无质量争议为前提，若在质量保证金拟返还时存在未决索赔、质量争议或正在进行的质量检测、仲裁、诉讼等事项，采购人有权暂缓返还质量保证金，直至相关争议以书面、仲裁裁决或司法判决终结或双方另行书面达成解决方案。采购人因暂缓返还质量保证金而产生的合理保管或管理费用、必要的检测费用，可由采购人从质量保证金中扣除并抵偿；
4.5每次付款前，中标单位须向采购人提交与当次付款总额等额的合法增值税发票，如中标单位未能提供发票，采购人有权拒绝付款且无需承担责任。
5、培训
5.1投标人必须提供设备使用及日常维护的培训，完成对用户的知识转移，保证用户全面了解和掌握系统操作功能。
5.2投标人派出的培训教员应熟悉本项目所有设备，并有一定的教学经验。投标单位为所培训人员提供中文培训资料和讲义等用品，并提供培训后可自行学习查阅的书面的用户手册。
6、质量保证及售后服务
6.1质量要求：投标人必须保证所提供产品必须是全新原装、完整、未使用过的，且满足本项目需要的技术参数及性能（配置）要求的产品，保证提供的所有软件为正版软件。质量保证期从项目最终验收合格之日起计算，要求原厂质保期不得低于3年（技术要求另有约定的除外），超出厂家正常保修范围的，投标人需向厂家购买。
6.2售后服务要求：投标人应提供详细的售前、售中、售后服务计划及承诺。
6.3技术支持：提供7×24小时的技术咨询服务。
6.4故障响应
（1）提供7×24小时的故障服务受理，接到故障报修后2小时内提供远程技术支持或远程诊断，并在远程支持期间积极跟进；接到故障通知后24小时内技术人员到达到现场，48小时内解决问题（复杂备件更换或需返厂的特殊情况除外，特殊情况应由中标单位书面说明并经采购人书面同意）；一般故障应当场解决，重大故障原则上72小时内解决并提供临时替代方案或应急措施；
（2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供7×8小时的现场支援；
（3）备件服务：遇到重大故障，提供所需更换的任何备件。
6.5质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标单位负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。中标单位须在故障修复后72小时内提交故障分析报告，报告应包含故障原因、修复措施、预防建议及所用备件明细。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标单位应及时优惠提供所需的备品备件，优惠后的价格不得高于该备品备件市场公允价格的80%，且需提供官方成本价证明。
6.6中标单位在正式合同签订前须向采购人提供所投产品制造商出具的售后服务承诺函。质量保证期内，如设备因质量问题导致采购人教学计划延误，供应商应按照合同总价的每日千分之一支付违约金，总额不超过合同总价的10%；若该违约金不足以弥补采购人因教学计划延误造成的实际损失（包括但不限于教学场地闲置费、师资误工费、学生补课费等），供应商仍需就不足部分向采购人承担赔偿责任。
6.7提供售后服务机构详细资料（包括服务机构地址、联系人、售后服务热线、维修技术人员等内容），以证明其具备能响应本项目售后服务的能力。
二、其他重要说明
1、投标人应确保所供货物技术指标符合项目采购技术文件、以及国家或行业标准要求。中标人所供货物必须与投标文件响应内容完全一致，实质性参数（★号条款）不得负偏离。验收时将逐项核对，任何一项不满足即视为验收不合格，采购人有权解除合同并追究违约责任。
2、投标人应说明所投产品相关的生产体系、认证情况、产品质量、产品检验报告等证明材料以证明产品的来源及质量合格。
3、中小企业声明：本项目为集成项目，投标产品符合中小企业优先采购政策要求的，投标人应按本章第二节技术要求中各集成产品总体要求所列产品内容如实声明所有制造商的企业规模，否则，不享受小微企业价格扣除。
★4、投标人应确保其投标产品技术参数的真实性。采购人在正式合同签订前，有权对中标产品的技术参数进行核查和进行样品抽查，中标单位应无条件配合并按采购人要求提供相关证明材料和样品。如中标单位拒不配合或无法提供佐证材料证明其参数真实性的，按照虚假应标处理，采购人将依法取消其中标资格，并上报财政部门。合同的标的、数量、质量、价款、履行期限等实质性内容，在中标后不得通过双方协商擅自变更。
5、本项目采用费用包干建设方式，投标人的投标报价应包括完成本项目所需的设备费、材料费、运输费、安装费、调试费、检测费、验收费、管理费、税金以及参与政府采购活动等所需的全部费用。除中标单位报价外，采购人不再额外支付任何其他费用。
★6、安全承诺：本项目履行过程中中标单位在采购人单位发生任何安全事故由中标单位承担全部责任，与采购人无关（投标人提供承诺函，格式自拟）。
7、对于上述项目要求，包括投标人承诺提供的其他相关服务等内容，投标人应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。
三、系统兼容与对接服务要求及说明
本项目为改扩建项目，涉及信息化系统的扩容、升级及新建。
1.现场踏勘与答疑
为方便潜在投标人真实了解采购需求，采购人将于招标文件提供期限截止后统一组织现场踏勘和答疑活动（具体时间地点详见前附列表）。现场踏勘遵循自愿参加原则，潜在投标人可根据自身需要自主决定是否参加。不参加现场踏勘不影响投标资格，投标人是否参加现场踏勘不作为资格审查条件、实质性响应条款或评审因素。
2.系统兼容与对接需求
本项目以下系统需实现兼容对接：
★（1）高考巡查系统需与学校现有巡查系统及株洲市、湖南省国家教育考试网上巡查系统实现互联互通；
★（2）广播系统（含高考听力系统）需与学校原有广播系统实现兼容对接；
3.对接工作的合同履行
中标供应商应在合同签订后、项目验收前完成上述第2条所列对接工作。采购人应当协调现有系统的原供应商提供必要的技术接口、文档及技术支持，确保中标供应商能够公平地完成对接任务。
4、高考系统互联对接及视频分发系统第三方对接技术文档
编制依据：《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》适用对象：上级巡查平台、下级考点巡查系统、第三方视频监控平台、教育考试监管平台合规属性：系统软硬件整体满足国产化信创适配要求
一、系统概述
竞业达互联对接及视频分发系统，由SIP服务器、视频分发服务器两大核心服务组成，全设备满足国产化需求。
系统严格遵循《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》，由SIP服务器负责SIP信令消息解析、注册认证、会话协商；视频分发服务器承担视音频信号汇聚、转发与分发。通过SIP信令完成设备间会话建立、控制命令交互；支持上下级SIP服务器接入认证、SIP路由信任关系及路由列表管理；本级视频分发服务器可将本级及下级所有巡查视频图像，统一转发至上级巡查中心，实现多级联网视频调度。
二、系统总体架构与组网层级
2.1 架构模式
系统基于标准SIP架构构建高清网上巡查体系，采用信令与媒体分离设计：
信令链路：由SIP服务器承载注册、鉴权、会话、控制指令交互
媒体链路：由视频分发服务器统一做视频汇聚、级联转发、多点分发
2.2 联网层级规范
1、基础架构：校级—县级—市级—省级—国家级5级逐级 SIP 注册联网
2、扩展架构：在5级基础上，支持校级直连市级、校级直连省级跨级注册路由
3、系统可灵活组建3～5级可扩展巡查联网体系，适配第三方不同层级对接场景
三、对接 IP 地址与端口配置
3.1 服务器对接 IP
SIP 服务器对接 IP：192.168.0.200视频分发服务器对接 IP：192.168.0.201
3.2 通信端口定义
3.2.1 SIP 信令端口
主端口：UDP 5060（注册、信令交互、会话建立、控制命令）备用端口：TCP 5060（可靠传输场景备用）
3.2.2 视频媒体端口
视频媒体流端口范围：UDP 15000–20000RTSP 备用服务端口：TCP 554
3.2.3 网络互通要求
第三方平台需与 SIP 服务器、视频分发服务器三层网络互通；
防火墙安全策略需全量放行：TCP 5060、TCP 554、UDP 5060、UDP 15000–20000；
避免严格 NAT、端口封堵，保证 SIP 信令注册心跳、视频媒体流双向通行。
四、核心服务器功能说明
4.1 SIP 服务器
完全兼容2017版国家教育考试网上巡查视频标准；
提供第三方节点、下级平台SIP注册接入、身份认证、准入鉴权；
支持SIP路由配置、上下级信任关系维护、路由白名单列表管理；
负责节点会话创建、挂断、心跳保活、巡查控制命令透传；
统一管控全网节点在线状态、注册状态、路由可达性。
4.2 视频分发服务器
汇聚本级考场、考点所有巡查视频码流；
接收下级各层级视频流，统一汇聚后向上级 / 第三方平台级联转发；
配合SIP会话建立媒体通道，支持视频点播、轮巡、多客户端同时分发；
码流封装、编码格式完全符合2017版规范，转发过程不转码、无损传输。
五、技术接口规范
5.1 SIP 基础接口规范
协议标准：遵循《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》SIP协议栈
传输方式：默认UDP 5060，网络不稳定场景可切换 TCP 5060
注册方式：第三方平台配置SIP服务器 IP:5060，采用标准SIP REGISTER 报文注册
认证方式：支持账号密码鉴权、IP 白名单双向认证
信令报文：支持 INVITE、BYE、ACK、MESSAGE、OPTIONS 心跳保活标准报文交互
5.2 视频媒体接口规范
媒体协议：遵循2017版规范 RTP/RTCP 封装码流
编码格式：支持H.264、H.265 主流高清视频编码
传输端口：媒体流固定使用UDP 15000–20000 区间动态分配
拉流方式：第三方通过SIP会话发起点播，由视频分发服务器主动推送媒体流
级联接口：支持上下级视频分发服务器级联对接，自动同步视频目录及码流转发
5.3 业务控制接口
云台控制：通过 SIP MESSAGE 信令透传 PTZ 上下左右、变焦、预置位调用指令
画面调度：支持单画面、多画面轮巡、画面切换、码流切换控制
状态上报：设备在线离线、视频异常、录像状态通过 SIP 信令主动上报第三方
目录同步：支持国标层级目录、考点考场目录主动同步至第三方平台
六、第三方标准对接业务流程
6.1 节点注册接入流程
第三方平台配置SIP服务器IP及端口 5060，发起标准SIP注册请求；
本系统SIP服务器对第三方节点进行接入合法性认证；
认证通过后自动纳入SIP信任路由列表，建立上下级路由信任关系；
注册成功后纳入3–5级巡查组网，可正常进行信令交互与视频调取。
6.2 SIP 信令与控制对接流程
双方严格按照《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》进行SIP信令编解码；
支持会话建立、会话挂断、心跳保活、状态上报；
云台控制、画面切换、录像调度、轮巡策略等控制指令，均通过SIP信令通道透传交互。
6.3 视频级联分发对接流程
下级前端视频逐级汇聚至本级视频分发服务器；
视频分发服务器汇总本级+下级全部巡查图像资源；
上级第三方平台通过SIP发起视频点播请求；
本系统视频分发服务器按需转发视音频流，支持实时预览、视频回放、多画面轮巡。
七、对接技术规范及约束条件
协议标准：必须严格遵循《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》；
国产化要求：第三方对接软硬件、操作系统、中间件需适配国产化信创生态；
准入约束：所有第三方SIP节点必须通过接入认证，加入信任路由列表后方可通信；
组网约束：支持逐级注册与跨级注册，兼容3～5级任意层级联网对接；
媒体约束：视频流统一由视频分发服务器级联转发，禁止第三方越级直拉前端原始码流；
网络约束：严格开放约定IP及端口，保证信令、媒体流双向无拦截通行。
八、第三方对接能力清单
第三方SIP节点注册、接入认证、路由信任关系同步；
标准SIP信令对接、会话管理、巡查控制命令双向交互；
各级考场巡查视频汇聚、级联转发、向上级平台视频分发调度；
适配3～5级弹性组网，支持跨级路由注册对接；
全网设备在线、注册、会话状态实时同步；
信令、码流全兼容2017版巡查标准，适配国产化平台集成对接。
5、广播系统（含高考听力系统）第三方对接接口文档
文档说明
本文档为第三方系统对接接口规范，定义了接口调用协议、安全验证方式、调用示例及通用规范，供对接方开发与调试使用。
一、API 调用说明
1.1 协议说明
通信协议：HTTP/1.1
请求方法：POST
Content-Type：application/x-www-form-urlencoded
参数格式：请求参数以 jsondata[xxx] 格式传递，即通过 jsondata 字段传递 JSON 结构的参数（需按表单格式编码）
响应格式：统一返回 JSON 格式数据
调试工具建议：PostMan
1.1.1 标准请求报文示例
http
POST /php/getsetzonedata.php HTTP/1.1Host: 192.168.0.104Cache-Control: no-cacheContent-Type: application/x-www-form-urlencoded
jsondata%5BpageIndex%5D=0&jsondata%5BpageCount%5D=30
1.1.2 HTML/JavaScript Ajax 调用示例
javascript
运行
function loaderZoneData(pIndex, pCount) {
    // 构造业务参数
    var jsonData = {
        "pageIndex" : pIndex,   // 页码索引，从0开始
        "pageCount" : pCount    // 每页数据条数
    };
    // 发起Ajax请求
    $.ajax({
        type: "POST",
        url: "http://192.168.1.13/php/getsetzonedata.php", // 实际使用时替换为真实接口地址
        dataType: "json",
        data: { "jsondata" : JSON.stringify(jsonData) },   // 注意：需将jsonData序列化为字符串
        success: function(resData) {
            // 处理成功响应数据
            console.log("请求成功", resData);
        },
        error: function(xhr, status, error) {
            // 处理请求异常
            console.error("请求失败", error);
        }
    });}
1.1.3 响应数据示例
json
{
    "res": "1",
    "rows": [
        {"id":"1","name":"Group1","member":"1,"},
        {"id":"2","name":"Group2","member":"2,"},
        {"id":"3","name":"Group3","member":"3,4,5,"}
    ],
    "total": "3"}
res: 响应状态码，1 表示成功，0 表示失败
rows: 业务数据列表
total: 数据总条数
1.2 HTTP 安全验证（TOKEN 机制）
为保障接口调用安全，系统支持开启 HTTP 安全验证（TOKEN 检测），可在系统【综合设置】中配置开启。
1.2.1 配置说明
开启后需在配置界面完成以下设置：
TOKEN 认证开关：启用 / 关闭 TOKEN 验证
TOKEN 超时时间：设置 TOKEN 的有效时长（如 6 小时）
HTTP 白名单 / 黑名单：配置允许 / 禁止访问的 IP 地址
1.2.2 开启 TOKEN 验证后的调用要求
当开启 TOKEN 验证后，所有接口请求需额外携带合法的 TOKEN 信息，具体认证规则与对接方式请参考系统附件文档。
二、通用调用规范
接口地址：实际对接时请以对接方提供的正式 IP 地址与接口路径为准。
编码要求：所有请求参数需使用 UTF-8 编码，特殊字符需进行 URL 编码。
错误处理：请求失败时需根据 HTTP 状态码与响应内容排查问题，常见状态码说明：
200 OK：请求成功
401 Unauthorized：TOKEN 无效或未携带认证信息
403 Forbidden：IP 地址未在白名单内或无访问权限
404 Not Found：接口地址错误
500 Internal Server Error：服务端内部异常
频率限制：为避免对系统造成压力，单接口调用频率建议不超过 1 次 / 秒，高频调用需提前沟通。
三、调试说明
优先使用 PostMan工具调试接口，可直接使用本文档的请求报文模板进行修改。
调试时需注意：
确认 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded
确认 jsondata 参数已正确编码，无特殊字符转义错误
开启TOKEN验证后，需在请求中携带有效的认证信息
[bookmark: _GoBack]
