采购内容与要求
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[bookmark: _Toc256000015]（一）养护范围
衡阳市地方航道养护里程共计518公里。具体包括：耒水航道148公里；洣水航道75公里；舂陵水航道65公里；蒸水航道139公里；永乐江航道13公里；淝江航道10公里；11座水库航道68公里。
（二）养护内容
根据衡阳市交通运输局发布的《衡阳市2026年度地方航道养护计划》（详见附件，如后续有新规定按新规定执行）开展常规性航道养护活动，包括航道航标巡查、航道养护观测、航标养护、航道整治建筑物检查、航道扫床、航道信息报送等。
1.航道航标巡查：对全线航道、航标、滩险、整治建筑物开展常态化巡查，及时发现移位、损坏、丢失、遮挡、失常、碍航物等情况，及时处置并记录。
2.航道养护观测：航道水深及航道宽度观测，建立观测台账，确保航道维护尺度达标。
3.航标养护：布设航标303座，其中PE700浮标不少于255座，竹竿标不少于48座，航标养护工作量110595座/天。航标养护内容包括航标布设；航标、标链、标锚（标石）养护；建立养护台账及资料整理等。
4.航道整治建筑物检查：负责九州滩至遥田水电站27座航道整治建筑物每年4次定期检查（结合一次检测）、隐患上报、简易维护。
5.航道扫床：每年枯水期对重点滩险航道开展全面扫床，清除水下碍航物，保障通航水深。
6.航道信息报送：按甲方要求及时报送巡查记录、观测数据、养护台账、隐患整改、应急信息等。
7.应急抢通：参与甲方组织的因自然灾害或事故灾难等突发事件造成航道损坏、阻塞等应急抢通工作，确保航道快速恢复通行。
8.投标人须具备专业技术力量人员、必要设备、船只等。
（三）综合服务
1. 宣贯执行航道相关法律法规与技术标准。
2. 制定企业航道养护规章制度、操作规程。
3. 落实安全生产制度，完成安全生产目标，杜绝安全责任事故。
4. 整理、归档养护作业记录、巡查日志、维修档案、观测资料等。
5. 完成航道管理部门交办的其他与航道相关的工作。
6.落实航道养护生态环保及应急保障工作要求，严格执行水域生态保护、扬尘噪声管控、废弃物合规处置等环保作业规范，建立健全航道突发险情、自然灾害、作业事故等应急处置机制。
（四）考核要求
按《航道养护技术核查指南》（详见附件）相关要求进行考核，具体合同中约定。

注：投标人应在响应文件中进行响应，并对第一节服务要求作出承诺，承诺函格式自拟。

第二节 商务要求
 
一、 主要商务要求
	履行合同的时间、地点及方式
	履行合同的时间：3年，具体起止时间合同签订时约定。
地点：采购人指定地点
方式：直接履行

	服务期限
	3年

	响应时间
	供应商需要在4小时内将辖区航道任何1处需布设的航标布设完毕。在1小时内赶到辖区内航道任何1处现场进行应急处置。

	合同价款支付方式和条件
	按合同约定和考核情况，按季度拨付。乙方需开具符合甲方财务要求的正规有效发票。

	解决争议的方式
	仲裁  þ诉讼、


 

二、其他要求
本项目为固定总价合同，投标人报价须包含但不限于人工费、车船使用费、油料、耗材、维修、保险、管理、税费等所有可能发生的费用，实行总价包干。乙方每季度向甲方提交上季度《服务验收申请报告》（含巡查记录、航标养护台账、问题整改证明、影响资料等）。投标人需对于第二节商务要求求作出承诺，承诺函格式自拟。
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