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第一节 采购清单一览表
	
 包号
	
包名称
	
标的名称
	
简要技术要求
	
数量
	
标的预算
（元）
	
最高限价
（元）
	
节能产品
	
进口产品

	 包一
	添置班班通设备、课桌椅和学生床品
	钢木课桌椅
	详见第三章
《采购需求》
	900套
	990000.00
	990000.00
	
	

	
	
	学生上下床
	
	305套
	
	
	
	

	
	
	 更换床板
	
	800张
	
	
	
	

	
	
	86英寸一体机
	
	30套
	
	
	
	

	
	
	讲台
	
	30台
	
	
	
	

	
	
	 组合推拉书写板
	
	30块
	
	
	
	

	
	
	视频展台
	
	30台
	
	
	
	



注：1、“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。
2、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
3、供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。
第二节 技术及商务要求
一、采购货物主要技术参数要求
1、钢木课桌椅（900套）
1.1、桌椅规格：
桌：长600mm*宽400mm*高750mm椅：坐垫长400mm*宽355mm，靠背长405mm*宽180mm。
1.2、升降课桌技术要求：
（1）桌面尺寸：采用E1级环保密度板，经PP工程塑料一次性注塑封边，无接头，抗压、耐磨、耐冲击，规格：长600mm*宽400mm*厚18mm，桌面带有笔槽长220mm*宽16mm，桌面与书箱之间用自攻螺丝固定。（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离）
（2）课桌管材：要求采用20*50（毫米）椭圆管，壁厚≥0.9毫米（去漆层净厚度）；两腿落地采用20*50（毫米）椭圆管，壁厚≥0.9毫米（去漆层净厚度）。
（3）桌升降片材质尺寸：升降片采用0.8mm 厚冷轧钢板，斗板0.6mm厚冷轧钢板，单层桌斗板均设臵折边加强筋，总高370mm，上宽340mm，上层斗高170mm，下层高200mm，下宽 235mm，升降片必须具有两列调节升降孔，两列孔间距90mm，具有凹凸状，升降片不得拼接，无任何焊点，一次冲压成型。（外观尺寸偏差范围允许±2mm,材料厚度不允许负偏离）
1.3、升降椅技术要求：	
（1）椅面尺寸：采用E1级环保密度板，经PP工程塑料一次性注塑封边，无接头，抗压、耐磨、耐冲击，坐板：长400mm*宽355mm*厚18mm，靠背：长405mm*宽180*厚18mm，（外观尺寸偏差范围允许±2mm,材料厚度不允许负偏离）。
（2）椅管材：采用20*50（毫米）椭圆管，壁厚≥0.9毫米（去漆层净厚度），两腿落地采用20*50（毫米）椭圆管，壁厚≥0.9毫米（去漆层净厚度），靠背弯采用20mm方管，壁厚0.9mm。
（3）椅升降片：采用0.9mm 厚冷轧板，总高180mm，上宽215 mm，下宽185mm，升降片必须具有两列调节升降孔，两列孔间距100mm，不得修补与拼接，无任何焊点，一次冲压成型，升降片开口处需折边处理。（外观尺寸偏差范
围允许±2mm,材料厚度不允许负偏离）
1.4、工艺要求：
（1）采用灰色烤漆，型材表面经除油，去锈，磷化静电喷粉高温固化而成，热固性粉末喷塑。
（2）所有材质（含塑粉、板材等）均需达到环保要求。
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2、学生上下床（305套），更换床板800张
2.1、铁床规格：长2000mm*900mm*1750mm（长*宽*高）。
2.2、立柱：床立柱采用40mm*40mm*1.2mm的方管。
2.3、横梁：前后横梁采用25mm*50mm*1.2mm的方管，侧面横梁25mm*50mm*1.0mm方管。
2.4、护栏：护栏采用20mm*20mm*1.2方管，护栏竖管不少于3根，规格为19mm*1.0圆管。
2.5、楼梯：楼梯支架采用20mm*20mm*1.2mm方管， 踏步采用冷扎钢板冲压成型，踏板表面设有凹凸纹路,起到加固和防滑作用。
2.6、床板横撑：25mm *25mm*1.2mm方管，横撑数量不少于五根。
2.7、脚套：床立柱脚套为内嵌式蓝色脚套，采用高分子量PE材料制作，脚套与床脚应结合紧密、牢靠、不脱落。
2.8、床板：床板采用14mm厚杉木无缝直拼板。防止上层灰尘掉落，（不允许使用指接板，所用木材须进行防虫、除脂、干燥处理，木材含水率不高于12%）制作加钉4根杉木横条, 铺板应双面刨光打磨。
2.9、生产工艺：各钢件经除油，除锈，磷化，酸洗等工序，经防锈、钝化
处理，高频焊接，焊接表面波纹均匀，无脱焊、虚焊、焊穿等现象，所以焊缝全部是满焊；表面采用奶白色环氧聚酯粉末锤纹涂料静电喷塑，楼梯踏板防滑成型制作。
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3、86英寸一体机（30套）
3.1、整机设计参数要求：
（1）整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起，产品须符合现行 国家、教育行业标准：GB 4943.1-2022。
（2）整机屏幕采用≥86 英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图 像分辨率≥3840*2160，具备防眩光效果。
（3）采用红外触控方式，整机系统中进行40点或以上触控。
（4）整机内置扬声器，位于设备下边框出音，总功率≥70W，语言清晰度0. 75≤(STI-PA)≤1。（需提供第三方检测机构出具的带有CMA资质标识的完整检测  报告扫描件并加盖投标人公章）
（5）整机需具备智能书写护眼模式，可做到屏幕书写过程中逐步降低整机 背光亮度至50%，降低色温≤6500K。（需提供第三方检测机构出具的带有CMA资 质标识的完整检测报告扫描件并加盖投标人公章）
（6）整机屏体需支持无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤  蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光 415～455nm能量综合） /（整体蓝光 400～500nm能量综合）≤50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
（7）整机需具备不少于两处磁吸区域，可吸附具备磁吸功能的书写笔。
（8）整机支持前置物理接口≥5个，所有接口均采用非转接方式，包含≥1 路HDMI接口、 ≥2路双通道USB3.0 接口、 ≥1路Type-C接口、 ≥1路USB-Type-B 接口。（需提供第三方检测机构出具的带有CMA资质标识的完整检测报告扫描件 并加盖投标人公章）
3.2、硬件功能模块参数要求：
（1）整机具备前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能一键启用小 工具或快捷功能（主页，截屏，倒计时，屏幕下移，日历，白板，计算器，聚光 灯，投票器，自动亮度，触摸锁，音量，录课）。（需提供第三方检测机构出具 的带有CMA资质标识的完整检测报告扫描件并加盖投标人公章）
（2）内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹 配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。
（3）整机具备≥8 阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距 离≥12m。
（4）设备支持自定义功能设置，可通过自定义设置常用功能一键启用任一 全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜）。
（5）整机支持蓝牙功能，可外接蓝牙设备。
（6）整机具备摄像头，摄像头需具备下倾设计，下倾角度≥10 °, 拍摄画 面全面，拍摄照片像素数≥4800 万，需支持输出 8000×6000pix的照片，对角视 场角≥135 °, 水平视场角≥120 °, 垂直视场角≥80 °。（需提供第三方检测机 构出具的带有CMA资质标识的完整检测报告扫描件并加盖投标人公章）
（7）整机需具备远程巡课、识别人像功能。
3.3、系统参数要求：
（1）整机自带≥八核处理器，内存≥4GB，存储空间≥32GB。
（2）整机操作系统下，白板支持对书写的笔迹和形状的颜色进行更换。
（3）需具备供电保护模块，支持在内置电脑未锁定的情况下，不给内置电 脑供电。
（4）需支持自检功能，可检测整机内存，存储使用情况；可检测内置电脑， 触控系统、光感系统，屏体温度相关硬件状态，可判断硬件是否正常工作。
3.4、内置电脑模块参数要求：
（1）CPU处理器：≥8 核12线程，主频≥2GHz，内存≥8G，硬盘≥256G SSD 。
（2）采用按压式卡扣，可快速拆卸电脑模块。
（3）具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1 路HDMI，USB接口：≥3 路USB。
（4）内置无线网卡，支持 802.11a/b/g/n/ac/ax协议。
3.5、课堂管家软件
（1）系统瘦身：需支持对系统磁盘进行深度清理，能够根据选择一键快速 清理系统回收站文件、临时文件、 日志文件，释放自由空间保障设备性能；
（2）需支持将系统磁盘中的个人文件一键迁移至非系统盘的指定位置，保 护个人文件安全。
（3）需支持病毒查杀功能，需提供U盘查杀功能，能够对U盘中的恶意病毒 
软件进行有效防护隔离。
（4）需支持对各种广告弹窗、新闻弹窗进行一键拦截，维护课堂秩序，净化课堂环境。
（5）需支持手动拦截、截图拦截、超级拦截3种方式，可以及时快捷地将 发现的广告弹窗添加至拦截列表进行管控。
（6）需支持冰点还原功能，支持设置冰点穿透白名单，在白名单内应用将 默认不受冰点还原的影响，重启设备之后相应安装、卸载和更新内容操作仍然保 留。
（7）需支持收集并展示单个终端的硬件信息，包括系统版本、CPU、内存、 硬盘，同时支持实时监控CPU使用率、CPU温度、内存使用率、硬盘使用率等信息； 软件管理模块可提供软件名称、软件类型、内存占用大小及安装时间。
（8）需支持检测设备软硬件状态：包括但不限于一键检测、摄像头检测、 网络检测、声音检测、系统资源、系统设置、软件检测、工具软件。
3.6、课堂教学系统
（1）需支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运 行应用系统；支持教师通过二维码扫描、账密输入、人脸识别登录方式进入教学 应用系统。
（2）需提供学科应用入口：教学桌面需最少预置语文、数学、英语3个学科的学科应用入口，需支持教师直接下载并按照学科筛选学科应用。
（3）电子白板教学：需提供书写工具，需支持实现教学过程中选择内容、书写、擦除操作。需支持≥10个白板主题模板，包括：五线谱、篮球场、点阵 格、足球场等。
（4）提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具，需支持在一体机 屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；常见应用工具≥2 层功能调取如选择、擦除 等；
（5）在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥10种快捷入口，如主页、 文件、课本、白板、展台、讲评、智能笔等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度；
（6）需支持≥7种智能手势操作功能，便捷教师应用操作，提升人机交互  效率，如调用系统菜单、召唤全局工具栏、窗口最小化、多窗口管理、亮/息屏、 降半屏等手势操作功能；
（7）需支持录课功能，需支持≥2 种调取方式，如前置物理按键一键调取 
或罗盘工具调取；支持对微课内容（PPT、电子课本、网页、文档）进行关键帧 提取；
（8）备授课同步：
1）备课资源：支持从云端、校本资源库、个人网盘获取资源。
2）添加本地资源：支持教师备课过程中从本地添加教学资源，资源格式支  持文本（.txt/.docx/.doc/.pdf）、表格（.xlsx/.xls）、演示胶片（.pptx/.ppt）、 图片（ .jpg/.png/.dmp/.gif）、视频（ .mp4/.avi/.rmvb/.wmv）及音频（.mp3/.wma/.wav）。
3）备课本管理：需支持教师在网盘存储与管理个人新建课件、课堂活动内 容；需支持按照章节目录存储备课资源。
（9）需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、 翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与 课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源；
（10）教学工具
1）中英文识别：需支持手写中文直接转写为印刷体，且识别为印刷体后支 持
朗读、评测、生成卡片等功能；
2）中文划词：需支持对手写中文或英文进行圈画，推荐相关卡片资料，中 文卡片包括拼音、笔顺、部首和结构，英文卡片包括发音、翻译和例句等；
3）英文划词：需支持对手写英文进行圈画，推荐相关卡片资料，英文卡片 包括发音、翻译、例句；
3.7、集控平台
（1）管理平台需采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备 即可实现对教学信息化设备运行数据的监测。
（2） Windows、 Linux、 Android、I0S等多种操作系统通过网页浏览器登 陆操作，需提供2种身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录方式。
（3）支持设备使用数据监控：实时查看当前管控设备数、开机设备数、设 备异常数；查看设备和软件使用情况。
（4）实时监测已连接的交互智能设备状态，需支持显示至少10台设备使用 的缩略预览以及单设备全屏查看；需支持远程监测交互智能设备开关机状态、CPU状态、硬盘使用状况、内存使用状况等设备数据。
（5）需支持对广域网内的交互智能终端进行远程实时控制：监测设备当前 运行界面，开关机、切换通道、更改图像、打铃及解锁屏等功能，并需支持自定 义日循环执行，预约定时执行；选定的交互智能设备远程推送动态文字动公告； 远程下发文件。
（6）需提供教学专用弹窗屏蔽工具：支持对软件应用弹窗进行屏蔽拦截； 支持自定义应用广告弹窗过滤屏蔽，可屏蔽拦截指定应用的广告弹窗。
（7）需支持多层级权限管理，支持按建筑、按班级将设备管理权限分配给 多个管理员，由多个管理员共同管理：需支持校级管理员添加普通管理员并修改 普通管理员的页面权限和设备范围权限。
4、讲台（30台）
（1）外形尺寸:总体尺寸≥800*600*940mm；
（2）通体采用裸板≥0.7mm冷轧钢板，讲台桌面采用平面设计，可以放置不同型号笔记本电脑，桌面四周半包围结构;讲台前面设置隐藏式抽拉储物盒，可放置笔记本电脑、键盘鼠标、板擦、粉笔等教学用具；
（3）讲台扶手采用实木制成，表面喷防滑漆，桌面采用木纹色三聚氰胺板
（4）整体冲压成型；
（5）全部的加工件需采用模具成型，整个讲台采用上下分体，拼装组成。
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（讲台参考设计图）
5、组合推拉书写板（30块）
5.1、整体结构：组合黑板由固定黑板与活动黑板、上下滑轨、立柱等部件组成，活动黑板可沿滑轨左右移动，活动黑板后面放置显示设备，可选择中置或侧置。
5.2、结构特点：
（1）黑板结构为全新设计的超薄开放式导轨，活动黑板打开或关闭时，可自行减速后缓慢移动至预定位置，消除黑板的撞击声；黑板上下边框采用银白色超窄铝合金边框，左右立边采用无边框设计，有效增大书写面积黑板，并可增强教师书写的流畅性及连贯性，增加学生的感观舒适度；
（2）活动黑板上下采用四组滑轮导向部件，引导活动黑板在导轨内滑行，运行安静无噪音；
（3）下滑轨采用向下安装的结构设计，防止粉尘和其它杂物堵塞滑轨；
（4）黑板下方采用通长的开放式粉笔槽，方便放置粉笔板擦等；
5.3、外型尺寸：长4200mm*高1268mm，也可根据配套多媒体显示屏尺寸适当调整或根据教室情况定制。
5.4、黑板材质：
（1）书写面板采用墨绿色烤漆面板，覆有透明保护膜，整块无拼接，厚度≥0.3mm，面板耐酸、碱性溶剂符合GB 9274-1988《色漆和清漆 耐液体介质的测定》标准要求；面板表面漆膜硬度≥7H，光泽度在12以下，灯光下没有明显眩光；用粉笔书写时手感流畅，笔迹均匀，线条明显，好写易擦；漆膜硬度、表面粗糙度、耐磨性、书写板外观质量、结构等指标符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》以及GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》的标准要求；
（2）夹层采用聚苯乙烯板，软硬适中，厚度为≥14mm，平整不变形，整张无拼接；
（3）背板采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm，与面板、夹层用自动生产线高压一次成型，粘合牢固耐冲击，防水防锈，板面平整不开胶。
（4）滑轮推拉测试≥10万次，黑板结构寿命、黑板本体的甲醛释放量、总挥发性有机合化物（TVOC)等指标符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准 要求。
5.5、外框滑轨及黑板边框：黑板边框及滑轨、立柱采用高精级磨砂银白铝合金型材，灯光下无明显眩光；型材断面有ABS包角材料全包覆，边缘无毛刺；上滑轨两端及中间内置有阻尼缓冲器，防止拉动黑板时撞击产生噪音；滑轨采用上U型单槽单空腔设计，增强滑轨强度，并使滑轮保持合理的滑动阻尼，防止擦写黑板时晃动；上滑轨外型尺寸为≥44*21mm；下滑轨采用一体式设计，外型尺寸为≥46.5*52mm，粉笔槽有效宽度≥34mm，方便放置粉笔板擦等；上下边框可视面为≥12.4mm，立边采用二次折弯工艺，无边框设计，有效增加黑板书写面积；活动黑板下方安装铝拉手，方便使用。
5.6、安装要求：隐形安装，无外露安装件，连接部位无工具不可拆卸，安全可靠。
6、视频展台（30台）
（1）整机采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式。
（2）整机采用高清摄像头设计，不小于1600万像素，分辨率≥4600*3400。
（3）变焦：12倍数字变焦。
（4）拍摄幅面：A4及以上。
（5）输出格式：图片JPG，视频MP4
（6）光源补偿：LED多级光源补偿。
（7）整机内置麦克风。
（8）使用过程中可进行缩放、手背擦除等操作。支持多图同屏对比。
（9）展台托板采用磁吸结构，闭合状态下吸附在上盖，托板承重≥3kg物体时无倾斜。
（10）具备两个实体按键，1个拍照按键和一个补光灯按键。
二、供货范围
1、供货范围包括采购内容的全部服务，包含但不仅限于设备供货、安装、验收、售后服务、培训等。
2、产品运输、保险及保管
2.1、成交供应商负责产品到采购人指定地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
2.2、成交供应商负责产品在采购人指定地点的保管、安装，直至项目验收合格。
2.3、成交供应商负责其派出人员的人身意外保险。
3、质量保证
3.1、成交供应商提供的产品应具有出厂检验证书、生产许可证、出厂合格证或国家鉴定合格证及复印件。
3.2、查验合格证和随带技术文件，实行生产许可证和安全认证制度的产品，有许可证编号和安全认证标志。
三、附件及零配件、备品备件的要求
1、提供随机标准附件、专用工具。
2、供应商若中标，应提供系统正常运行所需的备品备件、易损件/消耗性材
料。
3、需强调说明的事项：成交供应商提供产品的附件及零配件（包括专用工
具）、备品备件应具有出厂合格证或国家鉴定合格证。
四、验收标准和方法
1、本项目施工完成并达到使用标准后，成交供应商向采购人提出验收申请，由采购人组织有关部门的工作人员，按响应文件中的技术参数要求、国家相应设备质量验收规范要求进行验收。项目验收如有国家、省、市、县有强制性规定的，按国家、省、市、县规定执行，验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一；验收时成交供应商需向采购人提交所投产品相关证书及材料，若未提供或者经现场检测达不到要求视为成交供应商违约，采购人上报上级主管部门，将之列入不良名单，同时要求成交供应商赔偿由此次造成的直接经济损失并追究相关法律责任（成交供应商需对本项出具书面承诺函并加盖公章）。
2、验收方法
2.1、货物验收须按国家相关标准和规范及合同要求进行。
2.2、货物及其材料的各项技术性能必须达到合同和相关技术文件规定的要求，必须符合国家和行业的有关规定和标准。
2.3、验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
2.4、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。
2.5、成交供应商原因导致项目验收不合格的，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。经采购人催告后，供应商在合理期限内仍未整改合格，采购人可单方解除合同，由此带来的损失由成交供应商承担。
五、安装及技术服务要求
1、产品运输、保管及保险
1.1、成交供应商负责保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同规定的交货地点，应承担由于其包装或防护措施不妥而起货物锈蚀、损坏和丢
失的任何责任或费用。
1.2、成交供应商负责货物在施工地点的保管，直至项目验收合格。
1.3、成交供应商应对提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或遗失
进行保险投保，负责对其派出的安装、服务人员在施工期间的人身意外保险。
1.4、货物包装采用符合中国免疫标准的材料，适于长途运输，做到防潮、
防雨、防锈、防震，包装箱上应用中文标出装运标记。
1.5、每个包装箱的外部应附有一套详细的装箱单正本。每个包装箱的内部应附有装箱单、质量证明书，有关的技术文件，说明书，产品合格证等。
2、安装
2.1、主要货物到达采购人现场后，按照在采购人确定的时间在采购人所在地现场免费进行开箱查验。
2.2、成交供应商应派有经验的技术人员到现场安装，其费用由成交供应商负担，费用计入投标总价。
2.3、在开始安装以前，成交供应商必须向采购人提供完整的图纸及技术资
料。
2.4、安装施工期间成交供应商人员的食宿由成交供应商负责，采购人尽可能为成交供应商提供方便。
2.5、如果因成交供应商的原因发生的人身伤害等责任事故，一切责任由成交供应商负责。
2.6、在货物安装过程中如发生货物质量问题，成交供应商应派人员免费提供现场更换或维修服务，由此发生的费用由成交供应商承担。
六、售后服务的要求
1、本项目整体质量保证期不少于3年（包含硬件设备免费质保不少于3
年、软件系统不少于3年免费升级）；
（1）成交供应商承诺的质保期长于采购文件规定时，以成交供应商的响应文件为准；质保期内，成交供应商应当免费提供维修服务，由此产生的费用均不再另行收取；质量保证期结束后，供应商应按照本项目特点提供长期良好的售后服务，对所供货物的维修服务，成交供应商应只收取相关设备配件的成本费和人工费；并在响应文件中提供售后服务承诺书等相关资料。
（2）项目整体质保期从整体项目终验合格交付使用之日起计算。响应文件
中须提供针对本项目质量保证的承诺书，承诺书内容应包含质保期。
2、维护措施
2.1、定期维护计划
2.2、对采购人不定期维护要求的响应措施
2.3、故障响应时间
在接到用户报修通知后电话不能解决的，按合同要求时间到达用户现场进行维修，并应在收到用户信息后8小时内排除之并交付使用。若8小时不能排除故障，货物的质保期自然顺延。
七、其它需要说明的事项
1、本项目为“交钥匙工程”，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列
明项目产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期
免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中因供应商自身报价疏忽产生的漏项，均由供应商免费提供，采购不再支该项何费用（采购人需求缺失、描述不清产生的新增工作另行计价）。项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的直接经济损失等费用由成交供应商承担。
2、质保期内出现任何问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责免费更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件。
3、付款方式
1.1付款方式：全部货物到达指定地点并安装完成且经采购人验收合格后，供应商提供全额正规增值税发票后7个工作日内一次性支付100%合同货款。
1.2、付款需凭正式税务发票，发票须由成交供应商开具；采用银行转账方式支付。
4、履行合同的时间、地点及方式
4.1、项目完成时间：签订合同之日起20天内完成全部供货，安装完成并经验收合格。
4.2、履行合同及交货地点：货到采购人指定安装位置。
4.3、履行合同方式：货到采购人指定安装位置，并负责货物安装、调试、验收完毕。
5、成交供应商负责采购人原有班班通（一体机，讲台，黑板）、旧床、课桌椅等设备拆除工作，并搬运至校内指定地点，采购人不另外支付费用。
6、项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、图
纸、使用说明书等，移交采购人。
7、供应商在谈判前应充分了解施工现场，施工过程中材料安排、施工安排、施工给周边带来的影响及沟通与协调等事项全部由施工单位自行负责解决，并不得影响施工质量及进度。
8、成交供应商在成交公示后3个工作日内，采购方要求中标人提交所投标货物的检测报告、资质证明文件原件，以便采购人验收查验。投标人所投产品技术参数须符合采购需求技术要求中相应国家标准，如有不符合采购需求或不能完全响应技术参数（采购需求）的情况，导致后续不能诚信履约的，视为虚假应标
，采购人将依法汇报本级政府采购监督部门（须提供承诺书，承诺书格式自拟）。
9、成交供应商在采购合同签订前需提供符合技术参数（采购需求）要求的交互智能平板，视频展台，推拉绿板，讲台等物品，经安装调试后，采购人组织相应单位人员，依据技术参数，相应检测报告进行核准，所供货物与招投标文件确认无误后签署合同，否则采购人有权取消其中标资格并依法上报本级政府采购监督部门（须提供承诺书，承诺书格式自拟）。
10、本采购需求中未尽事宜，在签订合同时供需双方直接协商确定，并必须满足需方提出的技术要求。
11、本章所有要求均为实质性要求不允许偏离，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明，如有负偏离的，其响应文件按无效处理。
注：在谈判过程中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容（包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款）由谈判小组采用书面形
[bookmark: _GoBack]式，并由谈判小组全体成员签字确认，成为谈判文件的组成部分。
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