采购需求
前注：
1. 本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。 
2. 下列采购需求条款均为实质性要求和条件，投标人必须完全响应，未按要求响应，视为实质性偏离，其投标无效。

1 [bookmark: _Toc23176]项目概况
张家界市生态环境保护委员会办公室下达《关于2026年生活垃圾焚烧产生飞灰资源化利用量目标任务的通知》，明确要求我市2026年生活垃圾焚烧螯合后的飞灰填埋处置量控制在2900吨以下，确保全年完成飞灰（原灰）资源化利用量2000吨以上的目标任务。截至目前，我市垃圾焚烧综合处理项目螯合后的飞灰填埋处置量已临近2900吨管控上限，填埋空间已基本饱和。为圆满完成2026年度飞灰资源化利用硬性目标，后续产生的飞灰(原灰)需全部实施资源化利用处置，亟需启动2026年飞灰(原灰)资源化利用政府购买服务相关工作。
2 [bookmark: _Toc31491][bookmark: _Toc23714]采购项目预（概）算
总 预 算∶ 2400000元（1200元/吨）
包1预算∶ 2400000元 （1200元/吨）  
3 [bookmark: _Toc4938][bookmark: _Toc8794]采购标的汇总表
	包号
	序号
	标的名称
	品目分类编码
	计量单位
	数量
	是否进口

	1
	1 
	2026年张家界市生活垃圾焚烧飞灰(原灰)资源化利用处置服务采购项目
	 C07020499-其他危险废弃物治理服务
	吨
	2000
	否


4 [bookmark: _Toc27503]项目需遵循的有关标准和规范（包括但不限于）
1、 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)
2、 《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB30485-2013)
3、 《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T30760-2024）
4、 《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》 (HJ662-2013)
5、 《水泥窑协同处置生活垃圾焚烧飞灰水洗除盐工艺技术要求》(T/CAEPI70-2023)
6、 《水泥窑协同处置飞灰成套装备技术要求》 (JC/T2591-2021)
7、 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)
8、 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)
9、 《国家危险废物名录》(2025年版)
10、 《危险化学品安全管理条例》(2013修订)
11、 《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范(试行)》 (HJ1134-2020)
12、 《工业氯化钾》 (GB/T7118-2008)
13、 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)
14、 《危险废物收集贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)
15、 《危险废物转移管理办法》(2021年版)
16、 《中华人民共和国生态环境法典》
若在本技术服务签订时及在本技术服务履行过程中，相关法律、法规、规范、标准和技术要求颁发施行、废止、修正、修订或更新的，应以届时最新的法律、法规、规范、标准和技术要求为准。
5 [bookmark: _Toc5867][bookmark: _Toc1684]技术商务要求
（1）技术要求
1、总则
1.1张家界市生态环境保护委员会办公室下达《关于2026年生活垃圾焚烧产生飞灰资源化利用量目标任务的通知》，明确要求我市2026年生活垃圾焚烧螯合后的飞灰填埋处置量控制在2900吨以下，确保全年完成飞灰（原灰）资源化利用量2000吨以上的目标任务。截至目前，我市垃圾焚烧综合处理项目螯合后的飞灰填埋处置量已临近2900吨管控上限，填埋空间已基本饱和。为圆满完成2026年度飞灰（原灰）资源化利用硬性目标，后续产生的飞灰(原灰)需全部实施资源化利用处置，亟需启动2026年飞灰(原灰)资源化利用政府购买服务相关工作，初步测算处置量约2000吨，本项目全年连续生产，除特定的检修维护和不可预见故障排除期间外，不具备停工期，供应商需在服务期限内连续性地提供服务。
1.2本技术要求是供应商必须满足的最低限度技术要求，供应商保证提供满足本技术服务及其所列标准和规范要求的高质量产品和相应服务，符合中国国家的有关安全、环保领域的强制性法规、规范和标准的要求。
1.3若供应商对本技术服务中的条款有异议的，应以书面形式向甲方提出，在征得采购方同意后，方可对有关条款进行修改，并按照修改后的条款执行。若供应商未以书面形式对本技术服务的条款提出异议的，则视为供应商提供的产品和服务完全符合本技术服务的要求。
2、飞灰处置服务范围
2.1本次采购项目为垃圾焚烧飞灰资源化利用，运输成本由中标供应商自行承担，采购人根据运输距离最高补贴240元/吨。
2.2处置方式：飞灰水洗工艺及水泥窑协同处置。
2.3服务期限：资源化处置合同签订日至2027年1月31日
2.4服务期限预计处置飞灰量：2026年度产生的飞灰（原灰），最终按实际处置量据实结算。
2.5垃圾焚烧飞灰为吨袋打包(或罐车运输),供应商需负责到场卸货工作，供应商应合理安排生产，确保接受的飞灰原灰有足够的存放场地，及时完成资源化处理，不造成任何环境污染事件。
3、飞灰接收处置要求
3.1本项目属于危险废物处置项目，危险废物转移应当遵循危险废物就近处置原则，降低长距离运输环境风险。供应商须具备对应类别危险废物经营许可证，全过程严格执行危险废物转移联单制度，满足国家及地方生态环境保护相关规范要求。如项目确需跨省转移危险废物，中标省外处置单位须在合同签订前办理完成跨省转移审批相关手续，并承担因自身资质、材料不符合要求造成审批不能通过、项目无法履约的全部法律及经济责任。
3.2供应商应具备承担本项目飞灰资源化处置能力和资质，包括但不限于营业执照、环评及批复等。
3.3供应商需采用符合国家及地方环保标准的成熟技术对飞灰进行处置。处置工艺为水泥窑协同处置。供应商在进行飞灰处置时，应确保处置过程及处置后的产物符合国家及地方相关标准和规范要求，如重金属浸出浓度符合国家标准限值，实现飞灰的无害化、资源化利用处置。
3.4供应商应严格按照《危险废物转移管理办法》及张家界市当地生态环境局的有关规定，严格落实危险废物转移电子联单过程管理及相关手续办理，及时报送当地生态环境局登记备案，由于供应商未及时办理转移电子联单造成的相关后果自行承担。
[image: ]3.5供应商自行承担飞灰处置过程中可能出现的突发环境事件所产生的责任，如泄漏、火灾等。
3.6招标方向供应商提出转运计划需求后，供应商应积极筹备接收准备工作，在3个工作日内完成接收。不可抗力因素(指受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水、停限电以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的事件)影响的情况下，转运时间相应顺延。
3.7供应商应具备足够的飞灰贮存条件，保证设备检修、设备故障期间飞灰正常接收暂存。
（2）商务要求
一、服务地点：本项目服务地点为采购人指定地点。
二、服务条件：根据国家现行标准及规范、当地相关管理部门的要求、本项目招标文件、中标人投标文件及合同的规定完成工作。
三、履约验收方式：(1)验收标准：国家现行标准及规范；当地相关管理部门的要求；项目招标文件、中标人投标文件及合同的规定。(2)验收程序：①中标供应商按招标文件及合 同要求完成工作并达到验收标准后向采购人申请验收；②采购人成立验收小组进行验收(若有需要，采购人可以邀请专家或第三方机构参与验收);③整理并归档验收材料。(3)在验收时所发生的一切费用由中标人承担。(4)若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。
四 、服务期限：资源化处置合同签订日至2027年1月31日
五 、付款方式：合同签订后预付合同金额的30%，剩余70%费用待飞灰（原灰）全部处置完毕后予以支付（飞灰（原灰）资源化处置服务费价格=服务费单价×实际飞灰（原灰）处置量）。
六、服务方案及应急预案：供应商需根据采购需求提供针对本项目的服务方案及应急预案。
七 、其它要求及说明
1. 本项目的价格为服务费单价×实际飞灰处置量，供应商应根据项目要求和现场情况，详细考虑项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，供应商如有遗漏，均由成交人自负，采购人不再支付任何费用。
2. 供应商在投标前，可自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
3. 在服务期间内，中标（成交）供应商应对工作人员进行安全防护措施教育，并采取相应安全措施，应加强安全管理检查，发现问题和隐患及时处理和整改，避免服务过程中发生人身伤亡或其他事故。
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