采购需求
一、招标信息：
湖南汽车工程职业大学教室投影设备改造升级项目采购招标。
二、预算及上限值：
预算：561613.2元。
三、完成时间：
合同签订，盖章生效后的壹个月内。
四、付款：
按合同要求正常交付使用，验收合格后，全额付款。
五、货物清单及规格参数：
（1） 货物清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	86寸纳米黑板
	30
	台
	包含安装支架、安装费用，另外配置HDMI视频分频器（2进4出）

	2
	网络电视（辅助显示）
	24
	台
	包含安装支架、安装费用，每台电视机标配1根20米HDMI高清高清视频数据线。



（2） 规格参数
1、86寸纳米黑板
1.整机采用≥12核国产化嵌入式芯片，CPU≥8核，整机嵌入式系统版本≥Android 12，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，DDR最大速率≥2666MT/S，存储空间≥32GB，整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。
2.智慧黑板采用平面结构设计，采用三段式结构方式，整体尺寸不低于4200*1200整机两侧副屏可支持普通粉笔、液体粉笔、成膜笔等多种类型笔书写，副屏
光泽度符合GB 28231-2011标准。
3.高清LED液晶屏，显示尺寸≥86英寸，观看视角≥130;物理分辨率不低于：3840×2160，屏幕采用防眩光钢化玻璃保护厚度≤4mm，玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺。
4.支持Windows系统和Android系统，触控延迟≤25ms，支持笔迹支持≥50点触控及书写划线离笔的距离小于20mm。
5.内置双WiFi6无线网卡模块和蓝牙Bluetooth 5.4标准模块，整机无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计，整机PC通道及安卓通道各具备一颗WiFi6无线芯片，PC和安卓通道均可通过大屏发送WiFi6热点以及连接WiFi6的路由器。
6.整机≥2路HDMI、≥2路USB 等接口。整机内置非独立摄像头，可拍摄≥5000万像素数的照片。
7.通过中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉舒适度A +级或以上标准。
内置OPS配置：①内置模块采用按压式开关最新40pin万兆高速传输接口，传输速率≥10Gbps；②CPU不小于8核12线程，主频≥2.0GHz,最大睿频≥4.4GHz；③内存：≥ 8G DDR4；硬盘：≥256G SSD固态硬盘；④整机非外扩展具备3个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等；
8. 随机预装交互式教学软件和设备控制软件。
9. 支持账号/密码、手机扫码登录、扫码登录。用户首次登录时绑定微信用户ID与账号的对应关系，之后即可通过微信扫一扫安全登录。
10. 系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，满足Windows、国产系统、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。
11. 支持通过设备辅助管理软件，在单台设备可自动识别授权设备，关联单位ID后，自动发现并关联同网段下其他同类设备，同时具备批量远程安装卸载应用软件的功能。
12. 支持远程批量设置设备的冰冻状态，支持实时监测设备冰点存在的风险；支持清理系统盘备份、缓存、日志等垃圾文件；支持大文件迁移，如将系统盘视频、图片、音乐及文档等文件迁移至其他盘符。
13. 支持系统智能分析设备违规使用情况，并提供对应的处理策略。包含：支持分析设备在非教学时间段使用，提供设置无人使用自动关闭功能；支持分析设备使用的非教学软件情况，提供一键拦截功能；支持分析设备访问的网址信息，标识违规网址，提供一键禁止访问功能。（提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
14. 支持一键开启全校设备的不良弹窗AI拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口，当有窗口弹出时，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口。（提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
15. 支持同时查看≥9个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕支持远程批量设置设备的冰冻状态，支持实时监测设备冰点存在的风险。
16. 所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，其中摄像头画面可直接使用班班通自带摄像头。单台设备巡视时，可远程发送文本消息、语音消息，也可记录备注；支持记录所有管理员的巡视记录。
17. 支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁；支持远程实时控制设备，可监测设备当前运行界面，并远程操作设备界面。
18. 配套集中控制软件授权点位，为方便集中管理，配置的设备控制管理软件需与学校现有平台实现对接，供应商需提供集中控制软件无缝对接承诺函（格式自拟）并加盖供应商公章。
2、 网络电视（辅助显示）
1. 屏幕尺寸：75寸。
2. 亮度：400-600尼特。
3. 屏幕分辨率：超高清4K，屏幕带护眼功能，有“无闪屏护眼认证” 低蓝光护眼认证。
4. 屏幕比例：16：9。
5. 外置接口：HDMI2.0接口数2个，USB2.0接口数2个，HDMI2.1接口数。
6. 能效等级：一级能效

