采购需求
[bookmark: _Toc31588]第一节 采购清单一览表
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	桥式搅拌摩擦固相增材设备
	1
	台
	

	2
	搅拌摩擦焊设备
	1
	台
	


注：1.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
2.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。
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第二节 技术要求
一、设备介绍及技术参数
	序号
	名称
	技术要求（参数要求）

	1
	桥式搅拌摩擦固相增材设备
	1. 适用棒料的尺寸：≥10*10mm或者≥φ10mm
2.单次增材厚度:0.5～2mm;
3.6xxx系铝合金增材效率不低5kg/h；
4.轴定位精度：≤0.05mm/全程；
5.轴重复定位精度：≤0.03mm/全程；
6.数控系统：搅拌摩擦固相增材专用数控系统；
7.数据采集：搅拌摩擦固相增材专用数据采集功能，采集的数据可以通过CSV方式导出，系统容量不低于20G；
8.数据可视化：操作界面可实时显示数据变化曲线；
9.主轴最大转速：≥2000rpm；
10.主轴额定功率：≥12.6kw；
11.主轴额定扭矩：≥120N；
12.设备需配备视频监视系统可远程观察增材状态，视频监控系统具备可扩展功能和接口，方便对屏幕进行扩展。
13.视频监视系统采集频率≥50Hz；
14.工作台尺寸（长×宽）：≥1200mm×600mm；
15.各进给轴行程（X/Y/Z/P）：≥600mm/800mm/400mm/350mm；
16.P轴最大推力：≥2.5T；
17.设备主轴:采用电主轴，冷却方式为水冷，结构紧凑。
18.系统具备软件限位、电气限位、硬限位等安全防护功能;同时设备手轮及MCP面板均设置有急停按钮，设备配备有过载保护功能。
19.设备X/Y轴配备防护罩，对导轨丝杠进行防护；
20.设备配备全防护钣金，整体美观，防护性好。

	2
	搅拌摩擦焊设备
	1、 焊接能力：1-12mm厚铝合金；
2、床身：高精度铸造床身；
3、定位精度（X/Y）：≤0.03mm/m
4、重复定位精度（X/Y）：≤0.02mm/m；
5、工作台尺寸(长x宽)：≥1200mm×600mm；
6、主轴：采用搅拌摩擦焊专用主轴，带有焊接倾角；
7、主轴最大转速：≥4000rpm；
8、主轴顶锻力：≥3T;
9、焊接力控：配置搅拌摩擦焊工艺专用压力检测及控制系统，精度1N,实现焊接过程自适应；
10、各进给轴行程：（X/Y/Z/C/B）：≥1100mm/600mm/500mm/±360°/0～5°（手动）;
11、各轴快移速度（X/Y/Z）：≥15000/15000/5000(mm/min);
12、数控系统：搅拌摩擦焊接专用数控系统，可实现二维曲线的焊接 ；
13、冷却系统：采用压缩空气强制冷却，实现搅拌头及工件的冷却；
14、自动润滑系统：负责导轨及丝杠的自动润滑；
15、安全防护系统：系统具备软件限位、电气限位、硬限位等安全防护功能；
16、断刀检测系统：检查搅拌头的刀尖情况，达到设定阈值或断刀时，系统会报警并中止焊接。
17、工件计数系统：系统可记录产品已加工数量，并计算得到刀具焊接长度。当加工数量达到设定阈值，可提示搅拌工具达到限定寿命，提醒更换搅拌工具。
18、设备预留控制接口 I/O口数量≥8/16，用于工装和功能部件的输入和输出；
19、设备外形尺寸(长×宽×高)：≥3300mmx2640mmx3120mm；
20. 提供搅拌头10个（2mm，3mm，4mm，6mm，10mm各2支），夹具压板20个、配套螺栓、螺母各40个、增材棒料20根，设备所需工具箱2套。
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1、 主要商务要求
1、项目地点：湖南汽车工程职业大学
2、付款：（1）合同签订后，所有设备送至指定地点，经查验型号、数量等设备全部到位，设备完整组装，经采购人预验收通过后，支付合同金额40%的货款；
（2）按合同要求正常交付使用，验收合格，支付至合同金额的95%；
（3）项目正常运行壹年。期满后由双方进行核实和结算，对核实和结算无异议后，于核实和结算完成之日起的十五日内支付。
3、完成时间：合同签订，盖章生效后的四个月内。
二、其它要求及说明
1、本项目的履约验收为采购人自行组织验收，具体验收方法按照《株洲市政府采购项目履约验收管理暂行办法》株财发【2020】9 号的相关规定执行。
2、售后服务
整体设备质保一年，厂家质保高于一年的按厂家质保时间执行。若技术参数中对售后服务有明确要求，以技术参数的明确要求为准。

3、其他说明
1、本项目为交钥匙工程采用固定总价合同方式，供应商的投标报价应包括完成本项目所需的设备费、材料费、运输费、安装费、调试费、检测费、验收费、管理费、税金以及参与政府采购活动等所需的全部费用。除中标人报价外，采购人不再额外支付任何其他费用
★2、供应商应确保其投标产品技术参数的真实性。采购人在正式合同签订前，有权对成交产品的技术参数进行核查，成交供应商应无条件配合并按采购人要求提供相关证明材料。如成交供应商拒不配合或无法提供佐证材料证明其参数真实性的，按照虚假应标处理，采购人将依法取消其成交资格，并上报财政部门。
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