采购需求明细
第一节 采购清单一览表
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	单位
	数量
	标的预算/最高限价

	包1
	实木课桌椅
	详见第二节 技术要求
	套
	410
	562850元

	
	实木上下床
	详见第二节 技术要求
	套
	300
	


注：

1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。
2.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

4.本项目合同定价方式：固定总价；包含产品采购、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、质保、售后、人工、税费等一切费用，采购人不另行支付其他任何费用。
第二节 技术要求

学生实木课桌椅和寝室实木上下床（参考示意图）
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	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	实木课桌椅
	一、木质课桌椅尺寸要求：
1、木质课桌外观尺寸：600×440×800mm；（允许偏差范围：±2㎜）

2、木质课椅外观尺寸：360×380×430mm；（允许偏差范围：±2㎜）

3、高度要求:桌高:800mm，椅高:430mm，桌斗上入口进空高130mm，下层300mm;（允许偏差范围：±2㎜）

二、木质课桌材质要求：

1、课桌面板：采用橡胶木指接板制作，厚度不小于18mm，质地坚硬，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，确保坚固可靠，带笔槽；桌面尺寸≥600×440×18mm:

2、桌斗底板、前挡板、侧板:采用≥9mm厚多层板实木制作，单面刨光，外露边角采用倒角抛光处理，色差一致可拼合。

2.1多层板：符合LY/T1985-2011、GB/T9846-2015的标准： 
①外观质量：针节、活节、半活节、死节、夹皮、木材异常结构、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、变色、腐朽、树胶道、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片、补条、板边缺损、面板拼接、修补符合要求；

②理化性能：含水率9-14%，胶合强度：试件强度值≥0.7Mpa、有效试件总数≥18片、合格试件数≥18片、合格试件数与有效试件总数之比≥98%，浸渍剥离：每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm（符合指标值规定的试件数等于或大于有效试件总数的90%），静曲强度：顺纹≥22Mpa、横纹≥20Mpa，弹性模量：顺纹≥5000Mpa、横纹≥4000Mpa；

③五氯苯酚含量未检出；

④品质属性-挥发性有机化合物释放浓度（≥7d)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物未检出；

⑤防霉性能：黑曲霉、黄曲霉、树脂子囊菌防霉质量分级0级；

⑥抗冲击性能：落球高度≥1000mm，压痕直径≤7mm，板面破损无破损。

3、桌架：采用优质硬质柯木实木，桌脚柯木实木尺寸不小于44×34 mm；桌架连接木不小于30×35mm。同一批次产品只能采用同质性的柯木实木；无大结疤，无朽木，色差无明显反差，感观舒适配套。

三、木质课椅材质要求：

1、椅子脚架采用优质硬质柯木实木，椅脚木不小于44×34 mm；椅架连接木不小于30×35mm。同一批次产品只能采用同质性的柯木实木；无大结疤，无朽木，色差无明显反差，感观舒适配套；

2、椅子座板采用橡胶木指接板制作，厚度不少于18mm，质地坚硬，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，确保坚固可靠；椅面尺寸≥36×38×18mm

3、课椅座面板尺寸和倾角设计符合人体工程学要求。

四、整体选材、工艺及制作要求：所有板材经高温杀菌、脱脂、软化纤维处理，实木材料无裂缝、腐朽材、树脂囊、孔洞、夹皮和树脂道；木材含水率为9-14%，外观色泽统一，色差基本一致；所有接合口须打胶粘合，通头榫须加逆向木塞加固，所有拼板接口需使用环保粘合剂（无酫淀粉胶）强力拼合；油漆为清水漆（无色），两道底漆，一道面漆，硬度统一，厚度均匀。
	套
	410

	2
	实木上下床
	整体参数：2000×900×1850mm，（允许偏差范围：±2㎜）

主要材质：使用杉木床板，床架子（床架、爬梯、护栏）均为橡胶木制作、无裂缝、无变形，木纹色泽均匀，并采用传统与现代榫卯工艺，外表美观，留有收缩间隙，防开裂、防变形。

1.实木床：符合GB/T3324-2024、GB/T35607-2024、GB/T 1741-2020、GB/T 39934-2021的标准：

①产品外形尺寸偏差，宽、深、高符合要求；

②形状和位置公差，底脚平稳性≤1mm；

③木材含水率：9-14%；

④外观要求：木材（贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊 、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷）、漆膜符合要求；

⑤木制件表面理化性能：漆膜：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力≥1级，耐热冷温差符合要求，耐磨性≥2级，抗冲击≥2级，耐黄变：达到灰度卡≥4级；

⑥基本结构安全符合要求；

⑦产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物未检出，铅Pb、镉Cd、 铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As未检出，钡Ba≤10mg/kg，可接触实木部件中的五氯苯酚未检出；

⑧耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉、灰绿曲霉耐霉菌性等级0级；

⑨抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率≥99.9%；

⑩挥发性有机化合物：甲苯未检出。

2.规格：床立柱：60×80mm，床侧横梁：30×97mm，床前横梁：30×120mm，床侧护栏竖料：22×47、横料：30×47mm，所有材料四面刨光，四周边角做弧形磨边，倒角处理，护栏净高度保持300mm，采用传统榫卯结构和螺丝五金组装。（允许偏差范围：±2㎜）

3.爬梯宽：480mm；立柱：90×30mm；楼梯踏步85×30mm。（允许偏差范围：±2㎜）

4.床板：采用厚度≥14mm的环保床板(杉木），下方加装不少于3根横拉条，所用木材需进行防虫、除脂、干燥处理，不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观材料。

4.1床板：符合GB/T 3324-2024、GB18584-2024、GB/T31762-2015、GB/T38467-2020

的标准：

①苯酚释放量未检出；

②外观要求：木材（贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷）符合要求。

③有害物质限量：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物未检出。

④理化性能：宽度干缩率≤3.0%、体积干缩率＜10.0%、体积湿胀率＜8.0%

（二）整体选材、工艺及制作要求：

（1）所有板材需经高温杀菌、脱脂、软化纤维处理，实木材料无裂缝、腐朽材、树脂囊、孔洞、夹皮和树脂道；木材含水率为9-14% ，外观色泽统一，色差基本一致；所有接合口须打胶粘合，所有拼板接口需沿径向 450 使用环保粘合剂（无酫淀粉胶）强力拼合；木材经打磨在抛光最后加网砂打磨，安装时榫卯上需涂胶水使得更牢固；

（2）其中床横梁与床立柱采用优质螺栓及螺帽紧密连接，牢固性强、使用寿命长；

螺栓、螺帽：符合GB/T 2423.18-2021+GB/T 6461-2002：交变盐雾试验168h(试验方法3:1个循环周期7d),10级/10级(无锈蚀,无鼓泡)；

GB/T 10125-2021+GB/T 6461-2002：乙酸盐雾480h，保护评级（Rᴘ)10级；外观评级（RA ）10级；

GB/T 10125-2021+GB/T 6461-2002：中性盐雾480h，保护评级（Rᴘ)10级；外观评级（RA ）10级；

GB/T 10125-2021+GB/T 6461-2002：铜加速乙酸盐雾48h，保护评级（Rᴘ)10级；外观评级（RA ）10级；

（三）油漆及表面处理:采用优质环保亚光pu漆喷涂，五底三面，全部满刮透明腻子，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀。整体经过防潮、防腐防虫、脱脂等化学处理，结构稳定，设计合理，美观大方，经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角。木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，手感光滑。
	套
	300


★

★★备  注：上述技术参数中的“规格尺寸、材质、制作工艺”为实质性要求。
第三节   商务要求
一、项目基本情况

1、项目名称：湘阴一中增加学位提质扩容项目(学生实木课桌椅和寝室实木上下床采购项目)
2、采购项目预算：562850元

3、项目概况：为完成湘阴一中增加学位提质扩容项目建设工作，改善校园学习及住宿环境，拟对学生实木课桌椅和寝室实木上下床进行采购。
二、项目实施要求

1、交货时间：签订合同后10日历天内完成交货并安装调试到位。（当前学校已正式开学，在校生已全部入校就读，现有教学桌椅、寝室床位配置紧张必须极速完成供货安装，补齐办学硬件缺口、保障在校学生基本就读住宿条件）

2、交货地点：采购人指定地点。

3、交货方式：免费运送至采购人指定地点并安装调试验收合格至交付使用。  

4、质量要求：

4.1所有产品须为原厂全新未使用正品，须满足现行国家、行业质量、安全、环保标准，达到合格及以上标准；产品结构稳固、耐用环保，不存在安全隐患，满足采购人实际使用需求。

4.2产品进场时，供应商应同步提交产品合格证、生产厂家出厂自检报告；采购人有权委托具备CMA资质的第三方检测机构开展随机抽样检验。抽检不合格的，供应商须无条件退场更换全部不合格产品，由此产生检测费、运输、拆装等全部损失由供应商自行承担。

5、产品运输、安装调试及其它要求：

5.1供应商全权负责产品运输、装卸、校内定点搬运、安装调试，承担全过程费用、损耗及安全责任。
5.2产品需送至采购方指定教学楼、寝室点位，搬运过程中保护校园设施，及时清理运输、搬运安装、产生的垃圾。
5.3到货后配合现场清点验收，出现破损、短缺、质量问题，供应商须无条件免费更换补齐。
5.4供应商安排专业项目实施团队上门安装，项目实施人员文明作业、遵守校园管理规定。严格按照安装规范施工，所有配件安装到位、紧固牢靠，桌椅摆放平整对齐，上下床水平稳固、安全防护功能完好，无松动、歪斜、异响问题。
5.5供应商负责其派出的项目实施人员的人身意外保险，加强项目实施人员的组织管理，项目实施过程中出现的由于成交供应商操作不当，管理疏忽，造成的任何质量、安全事故，和对第三方造成的损害，均由成交供应商负责并承担一切费用。

5.7项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、操作手册、产品质量保障保修书、设备维护的专用工具，维修手册等，按采购人要求归档好移交采购人。

6、验收要求：

6.1项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由供应商承担。无强制性规定的由采购人组织验收活动，验收报告作为申请付款的凭证之一。

6.2验收的标准和依据包括本采购项目的竞争性谈判文件、供应商的响应文件、政府采购合同、预算评审书、现行国家标准及行业要求等。

6.3验收过程中对产品质量存在争议，由双方共同委托具备CMA 资质的第三方检验检测机构开展检测鉴定；若协商不成，则由采购人直接委托具备CMA 资质的第三方检验检测机构开展检测鉴定。检测结果作为判定依据。若检测不合格，检测费、样品损耗、拆装运输全部由供应商承担；检测合格，检测费用由采购人承担。

6.4项目验收不合格，由供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由供应商承担。连续二次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由供应商承担。

7、保修要求：

7.1质保期：实木课桌椅≥3年、实木上下床≥5年，五金配件、结构、漆面质保同步整体质保，质保期自项目整体验收合格之日起计算。

7.2质保期内，非人为因素造成的开裂、变形、掉漆、结构松动、配件损坏等问题，供应商免费维修、更换配件或换新，免收所有费用。

7.3质保期内供应商定期上门巡检、紧固保养，排查使用隐患；质保期满后对产品终身提供成本维修及配件供应服务。
8、售后服务要求：

8.1开通7×24小时售后热线，接到报修后2小时内响应，非偏远区域12小时、偏远区域24小时内到场处置。
8.2常规故障当日修复，无法现场修复的问题3个工作日内免费更换新品，保障校园正常使用。
8.3长期保障原厂备品配件供应，质保期内免费提供常规易损配件，期满成本价供应。
8.4质保期内每半年开展一次上门巡检回访、保养调试服务，开学高峰期启动应急售后机制，优先处置故障问题。
9结算付款方式及条件：

9.1本项目合同定价方式为：固定总价；包含产品采购、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、质保、售后、人工、税费等一切费用，采购人不另行支付其他任何费用。
9.2付款人：湘阴县第一中学

9.3付款方式：本项目资金来源为省级财政专项资金，资金已落实；全部货物供货、安装完毕，完成履约验收合格，且供应商提交完整合法票据后，采购人在规定时限内完成内部审核并及时向财政部门申请办理资金拨付，支付至合同总金额的 97%；剩余合同总金额 3% 作为质量担保款项，验收合格之日起一年后，经采购人核查无质量缺陷，采购人及时向财政申请资金，不计利息予以返还。
10、其他说明：

10.1其他未尽事宜由采购人和成交人双方在采购合同中详细约定。

★10.2对于上述技术条款（即用文字说明或“★”号标注的重大条款）、商务要求全部条款，均为实质性要求，供应商应在响应文件中提供采购需求中要求提供的相关证明材料，若没有要求提供相关证明材料的，则按采购需求响应、响应一览表如实进行响应，并加盖单位公章。负偏离一项，则投标无效。。

10.3供应商须对上述提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整性负责，如存在弄虚作假行为，依据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例，报相关部门进行处理。并承担由此引起的法律责任及因此所造成的一切损失。
附页1               样品提交要求一览表

	一、样品提交总体要求
	1.递交样品的截止时间：2026年09月18日14时30分（北京时间），逾期送达不予接收。
2.递交样品地点：湘阴县江东中路交警大队院内样品摆放区(见指示牌)

3.递交样品联系人：吴女士   

4.递交样品联系电话：15073002537 

5.样品递交要求：

①样品标识：提交的样品不得含有供应商的名称、标志、其他暗示供应商的文字或图案；

6.样品接收：递交样品的截止时间前，供应商应在样品接收登记处，填写《样品接收登记表》，经代理机构将样品品种、数量清点，接收样品后，由投标人授权代表签字确认。
7.样品编号：供应商完成样品登记后，进行样品编号随机抽取，抽到的数字即为投标人的样品编号。样品编号完成后，供应商不得在样品存放区逗留或返回，评审期间严禁供应商接触样品。
8.样品的封存及退回：开标结束后，成交供应商的样品将由代理机构当场封样，并在采购人、中选人、监管部门的监督下进行，样品作为履约验收的参考，共同填写《中选人样品封样存档表》，然后移交采购人。未成交的供应商提供的样品，应在开标结束后，由投标人授权代表填写《样品退回登记表》后自行领回。

	三、样品制作标准和要求
	1、样品品种、数量：实木课桌1张、实木课椅1张、实木上下床1张。

	
	2、样品尺寸要求

	
	课桌尺寸

①整体尺寸：600×440×800mm；（允许偏差范围：±2㎜）
②桌高800mm、桌斗上入口空高130mm、下层高300mm；（允许偏差范围：±2㎜）
③课桌桌面尺寸：≥600×440×180mm；

④课桌桌面厚度≥18mm；

⑤桌斗底板、前挡板、侧板的厚度均≥9mm；

⑥桌脚尺寸：≥44×34 mm；

⑦桌架连接木尺寸：≥30×35mm。
	课椅尺寸

①整体尺寸：360×380×430mm；（允许偏差范围：±2㎜）
②椅高430mm（允许偏差范围：±2㎜）
③椅座板厚度≥18mm，

④椅面尺寸≥36×38×18mm；

⑤椅脚尺寸：≥44×34mm；

⑥椅架连接木尺寸：≥30×35mm。


	床尺寸

①整体尺寸：2000×900×1850mm；（允许偏差范围：±2㎜）
②床板厚度≥14mm；

③床立柱尺寸：60×80mm；（允许偏差范围：±2㎜）
④床侧横梁尺寸：30×97mm；（允许偏差范围：±2㎜）
⑤床前横梁尺寸：30×120mm；（允许偏差范围：±2㎜）
⑥床侧护栏竖料尺寸：22×47mm、横料尺寸：30×47mm；（允许偏差范围：±2㎜）
⑦护栏净高度保持300mm；（允许偏差范围：±2㎜）
⑧爬梯宽：480mm；（允许偏差范围：±2㎜）
⑨立柱尺寸：90×30mm；（允许偏差范围：±2㎜）
⑩楼梯踏步尺寸85×30mm（允许偏差范围：±2㎜）

	
	3、样品材质要求

	
	课桌材质：

①课桌面板：采用橡胶木指接板；
②桌斗底板、前挡板、侧板:均采用多层板实木；

③桌架、桌脚、桌架连接木：均采用优质硬质柯木实木；
	课椅材质：

①椅子脚架、椅架连接木；均采用优质硬质柯木实木；

②椅子座板：采用橡胶木指接板；
	上下床材质：

①床板：采用杉木；

②床架子（床架、爬梯、护栏）：采用橡胶木；

	
	4、样品外观要求：按技术参数要求。

	
	5、样品工艺要求：按技术参数要求。

	二、样品评审方法
	1、评审主体：竞争性谈判小组评审，竞争性谈判小组评审评审意见不一致时，执行少数服从多数原则确定评审结论。
2、评审流程：先实物核验、再综合判定、结果存档留存。

3、实物核验：依次对样品完整性→样品尺寸→样品材质→样品外观→工艺逐项进行核查，上一环节不合格的，直接判定评审不合格，不进入下一环节评审。
4、综合判定规则：实行合格制，全项达标为合格；任意样品完整性、尺寸、材料外观、工艺、不满足，即为不合格，直接判定响应无效，不进入谈判环节。
5、结果留存：竞争性谈判小组评审，出具书面评审意见，全员签字确认，明确不合格项及依据，归档留存。

	三、样品评审标准

	评审因素
	评审检查内容
	评审标准
	评审结论

	样品完整性
	样品品种、数量是否完整
	提供的样品品种、数量齐全
	合格

	
	
	未提供全部样品或缺少样品品种
	不合格

	尺寸核查
	提供课桌、课椅、床的尺寸是否全部完全符合样品制作尺寸要求。
	提供的课桌、课椅、床的尺寸全部完全符合样品尺寸要求,或未超出允许偏离范围
	合格

	
	
	提供的课桌、课椅、床，任意一项尺寸超出样品尺寸要求的，或超出允许偏差范围
	不合格

	样品材质
	提供课桌、课椅、床的材质是否全部完全符合样品材质要求
	提供的课桌、课椅、床的样品材质全部完全符合样品材质要求
	合格

	
	
	提供的课桌、课椅、床，样品材质任意一项材质不符合样品材质要求
	不合格


	样品外观


	1.木材表面是否开裂、腐朽、虫眼、死节、贯通裂纹；

木材表面是否平整，手摸是否具有毛刺；

木材表面色差是否严重。
	提供的课桌、课椅、床，样品外观全部符合样品外观要求
	合格

	
	
	提供的课桌、课椅、床，样品外观存在下列3项任一缺陷：

1.木材表面开裂、腐朽、虫眼、死节、贯通裂纹等任一缺陷；

2.木材表面不平整，手摸具有毛刺等任一缺陷；
3.木材表面色差严重缺陷。
	不合格


	样品工艺
	1.基材：是否存在裂缝、腐朽、孔洞、夹皮。
2.拼接与组装结构：接口是否存在离缝、松动、脱胶现象；是否存在拼接缝隙明显、结构松动。
3.漆面：漆膜厚薄是否均匀，软硬是否一致，是否存在颗粒、气泡、渣点、色差明显。
4.安全：拐角是否做圆弧处理、是否存在尖锐棱角；边角是否有毛刺、磕碰缺口。

	提供的课桌、课椅、床制作工艺全部符合样品工艺要求
	合格



	
	
	提供的课桌、课椅、床制作工艺存在下列4项任一缺陷：
1.基材存在裂缝、腐朽、孔洞、夹皮等任意一缺陷；

2.拼接接口存在离缝、松动、脱胶现象，存在拼接缝隙明显、结构松动等任意一缺陷；

3.漆面漆膜厚薄不均，软硬不一，存在颗粒、气泡、渣点、色差明显等任意一缺陷；
4.拐角未做圆弧处理、存在尖锐棱角、边角有毛刺、磕碰缺口任意一缺陷。
	不合格

	二、随样品提交检测报告要求
	不要求提供


