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第一章 谈判邀请
               (被邀请供应商名称)：
 岳阳县教育体育局（采购人名称）的 岳阳县杨林街镇中心学校、柏祥镇柏祥小学等8所学校食堂设备采购项目 (项目名称)进行竞争性谈判采购，邀请你单位参加谈判采购活动。
一、项目概况
1.采购项目名称：岳阳县杨林街镇中心学校、柏祥镇柏祥小学等8所学校食堂设备采购项目 
2.政府采购计划编号：  (2026)430621000008-1  
3.委托代理编号：   AYGC-ZFCG20260630   
4.采购项目预算：1654900.00元
(支持预付款，预付比例：           

5.本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 
6.合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
7.合同履行期限：合同签订后20日内供货安装调试完成 
8.本项目分阶段要求供应商提供以下保证:

(谈判保证金：采购项目预算的    %；

(履约保证金：中标金额的    %；

(预付款保证金：预付款的    %；

(质量保证金：合同金额的    %。

二、采购需求
	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	1654900.00
	岳阳县杨林街镇中心学校、柏祥镇柏祥小学等8所学校食堂设备采购项目
	采购单星水池柜带背4台、包边木案工作台3台、单通工作台4台、米面架24台、四层平板货架25台、双温四门冰柜16台、绞切肉机9台、全自动切菜机7台、薯仔脱皮机5台、电磁单头大锅灶17台等相关食堂设备。
	1
	1654900.00
	(
	(


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与谈判。
三、采购项目需落实的政府采购政策
1.优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2.支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
(专门面向：(中小企业  (小微企业 (监狱企业 (福利性单位。
(强制分包：大型企业应将采购份额的         %分包给中小企业。
3.本项目的特定资格要求：

（1）提交“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单截图、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）或“湖南政府采购网”（www.ccgp-hunan.gov.cn)网站政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图、国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）严重失信违法名单查询截图（须提供带日期的上述记录查询截图且查询日期在发布公告之后）；
       （2）提供湖南省政府采购供应商资格承诺函原件，格式详见（湘财购【2022】17号文）。
注：（1）资格审查合格供应商超过10家，谈判小组从合格供应商名单中随机抽取10家供应商参与谈判；资格审查合格供应商未超过10家，则全部合格供应商参与谈判。

（2）本文件所指公章是供应商在公安机关依法备案且带防伪码的公章，否则视为无效文件。
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7.联合体响应。本次采购 不接受 (接受或不接受)联合体响应。接受联合体响应的，联合体应当具备下列条件：  /  。
五、获取谈判文件的时间、地点及方式
时间： 2026 年 7 月 21 日至 2026 年  7  月  27 日，工作日上午 8：00-12:00 ，下午15:00-18:00 （北京时间）
地点： 福州市安永工程监理有限公司（岳阳县荣家湾镇贺坪东路南侧桃李佳苑第一栋104室）
方式： 现场获取 
六、提交响应文件的截止时间、谈判时间及地点

提交响应文件的截止时间：2026年 8  月 3 日 09  时  30 分（北京时间）
提交响应文件的地点：福州市安永工程监理有限公司（岳阳县荣家湾镇贺坪东路南侧桃李佳苑第一栋104室）
响应文件开启时间：2026年 8  月 3 日 09  时  30 分（北京时间）
响应文件开启地点：福州市安永工程监理有限公司（岳阳县荣家湾镇贺坪东路南侧桃李佳苑第一栋104室）
七、询问及质疑
1.供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2.供应商认为谈判文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
八、谈判说明
1.本公告选项：(表示选择，(表示未选择。
2.供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
九、采购项目联系人姓名和电话
1.联系人姓名： 隋香港      
2.电话： 0730-7623859   
十、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1.采购人信息
（1）名  称：岳阳县教育体育局 
（2）地  址：岳阳县东方路70号 
（3）联系人： 刘露 
（4）邮  编：414100 
（5）电  话：13348600748 
（6）电子邮箱： /  
2.采购代理机构信息
（1）名  称：福州市安永工程监理有限公司 
（2）地  址：岳阳县荣家湾镇贺坪东路南侧桃李佳苑第一栋104室 
（3）联系人：隋香港  

（4）邮  编：414100  
（5）电  话：0730-7623859  
（6）电子邮箱：1063694057@qq.com 
附件：确认通知
                                 确认通知
         （采购人、采购代理机构）：
我单位已于     年  月  日收到你单位    年  月  日发出的     （项目名称）谈判邀请，确认    （参加/不参加）谈判采购。
特此确认。
单位名称（盖单位公章）：            
法定代表人（或授权代表人）（签字或印章）：        
 年    月   日

注：你单位收到本采购邀请后，请于2026年 7 月  31 日17：00时前，以书面形式确认是否参加谈判采购。
第二章 谈判须知
第一节 谈判须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	岳阳县杨林街镇中心学校、柏祥镇柏祥小学等8所学校食堂设备采购项目 

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	联系人：刘露 

联系电话：13348600748

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	采购人名称：岳阳县教育体育局
地址：岳阳县东方路70号
电话：13348600748
联系人：刘露 

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	名称：福州市安永工程监理有限公司

地址：岳阳县荣家湾镇贺坪东路南侧桃李佳苑第一栋104室

联系人：隋香港

联系电话：0730-7623859

	第3.1款
	供应商资格条件
	按第一章“供应商的资格要求”规定

	第3.2款
	是否接受联合体形式
	(接受 (不接受

	第5.1款
	现场勘察
	(不组织

(组织，时间：       地点：        联系人：       

	二、谈判文件

	第6.3款
	谈判文件的实质性变动内容
	无

	三、响应文件的编写

	第11.3款
	采购项目预算和最高限价
	采购预算: 1654900.00元

最高限价：1654900.00元

	第11.6款
	报价的其他要求
	1、供应商参与评审的响应报价出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；

（2）.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2、谈判小组启动异常报价响应审查后，应当要求相关供应商在评审现场30分钟内对响应价格作出解释并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组将其作为响应无效处理。

	第12.1款
	保证金
	(不要求提供
(要求提供：
1、保证金数额：       元(人民币)
2、缴纳方式：银行转账、银行电汇或银行汇票，从各响应单位基本账户缴入到如下账户（响应保证金托管专户），并在转账票据用途栏或备注栏中注明所投项目名称，同时告知银行应录入项目名称。查询已经到账，视为已缴纳。

	第13.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第14.1款
	分包
	(允许分包。

分包内容：      分包金额      和资质要求     等。

(不允许分包

	第15.2款
	响应文件副本份数
	纸质文件：一正二副；响应文件封面上明确写明“正本”或“副本”，正本和副本内容如不一致，以正本为准。

纸质文件装订要求：采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

电子文件：投标人应准备所投项目的电子投标文件（U盘）一份，内容与纸质版投标文件正本完全一致，格式为已签字盖章的响应文件正本的扫描件(PDF格式)。

电子文件密封要求：电子投标文件（U盘）与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。

	四、响应文件的递交

	第16.2款
	封套上应载明的信息
	（项目名称）响应文件
政府采购计划编号：

采购代理编号：
供应商名称：
在年月日时分（谈判响应文件递交截止时间）之前不得启封

	第18.1款
	响应文件的递交时间和地点
	时间：2026年 8 月 3 日  09 时 30 分（北京时间）
地点：福州市安永工程监理有限公司（岳阳县荣家湾镇贺坪东路南侧桃李佳苑第一栋104室）

	五、响应文件的评审与谈判

	第22.4款
	谈判文件规定的实质性要求和条件
	采购需求、技术、服务、合同条款。
谈判文件的实质性变动内容为谈判文件的组成部分，实质性变动内容与谈判文件不一致时，以实质性变动内容为准。

	第28.3款
	最后报价的算术修正
	详见第二节 谈判须知正文

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第34.1款
	财政部门指定的媒体
	中国湖南政府采购网（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）

	第35.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	联系部门：福州市安永工程监理有限公司
联系电话：0730-7623859
地址：岳阳县荣家湾镇贺坪东路南侧桃李佳苑第一栋104室

	第36.1款
	履约担保
	(要求 履约担保的金额为：        ；
(不要求

	七、政府采购政策

	第40.1款
	节能产品、环境标志产品的价格折扣比例
	1、采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期) 内非标记★符号的节能产品的，应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为5 %。

2、采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的：应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为 5 %。

注：①供应商应在响应文件中提供上述期数《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》，显著标注出清单中所投产品，并将该部分产品单独列表且计算该部分产品占总响应报价的比重，否则本项不予价格扣除。②上述两类产品中取其中一类进行价格扣除。

	第41.2（1）项
	小型、微型企业的价格折扣比例
	□ 专门面向中小企业采购
☑ 非专门面向中小企业采购 
给予小型和微型企业的价格给予10%-20%（工程项目为6%-10%）的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 10 ％。注：供应商应按要求填写《中小企业声明函》且符合《建筑业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)相关规定，否则不予价格扣除。

	第41.2（2）项
	小型、微型企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的价格折扣比例
	本项目不接受联合体。

	第44.1款
	采购进口产品
	( 本项目拒绝进口产品
( 本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	八、其他规定

	第46.1（1）项
	合同预付款的支付比例和支付条件
	供货安装调试完成且经采购人验收合格并出具审计结论后付至审计金额的97%，预留3%作为尾款，货物整体一年内无质量问题付清。

	第46.1（2）项
	质量保证金
	无需提供

	第46.2款
	其他规定
	1、根据湘财购﹝2021﹞16号《湖南省财政厅湖南省工业和信息化厅关于运用政府采购促进中小企业发展有关事项的通知》，推行“承诺+信用”管理，简化中小企业参与政府采购证明材料，符合法定资格条件的供应商可将资格承诺声明作为资格证明材料，无需再提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。

2、供应商可在中国湖南政府采购网登记资格、业绩以及商品等相关证明材料，并在响应文件中代替纸质证明材料使用，符合政府采购的资格条件即可参加政府采购活动。

3、经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中选资格。

4、本项目招标代理服务费：22800元，由采购人转账支付。


第二节 谈判须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1本竞争性谈判文件仅适用于本章第一节“谈判须知前附表”（以下简称【谈判须知前附表】）中所叙述的采购项目。
1.2【谈判须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，供应商应当符合本章第38.1款规定，否则，其响应无效。
2.定义
2.1采购项目联系人姓名和电话见【谈判须知前附表】。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。

2.4供应商是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。

3.供应商的资格要求

3.1供应商应当符合【谈判须知前附表】规定的供应商资格条件。
3.2【谈判须知前附表】规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
4.参与谈判的费用
4.1无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。
5.现场勘察
5.1供应商应按【谈判须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
5.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
5.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、谈判文件
6.谈判文件的组成
6.1谈判文件由下列文件组成：
第一章 采购邀请

第二章 谈判须知
第三章 合同草案条款
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
6.2采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的谈判文件进行的澄清或者修改，构成谈判文件的组成部分。
6.3谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见【谈判须知前附表】。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。
6.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
7.谈判文件的澄清或者修改
7.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。
7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
三、响应文件
8.一般要求
8.1供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。
8.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
8.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
8.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
8.5供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。
9.响应文件的组成
9.1响应文件包括下列内容：
（1）报价表及报价文件(格式)
（2）谈判响应声明(格式)
（3）保证金
（4）授权委托书(格式)
（5）供应商资格审查材料
（6）采购需求响应
（7）合同条款偏离表
（8）采购需求偏离表
（9）享受政府采购政策的证明资料
（10）响应标的符合谈判文件规定的证明文件
（11）供应商认为需提供的其他资料（如有）
（12）最后报价
9.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
9.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
10.供应商的资格更新证明材料
10.1被邀请的供应商在提交首次响应文件前，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随响应文件提供更新或者补充的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
11.报价要求
11.1供应商应当根据谈判文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价；谈判文件第三章提供第二节“工程量清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。
11.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：
（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其他附加服务的费用。
（2）所有根据合同或其他原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。
（3）谈判文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。
（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。
11.3供应商的最后报价不得超过采购项目最高限价，否则，其响应无效。采购项目最高限价见【谈判须知前附表】。
11.4采用固定价格定价方式的采购项目，供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
11.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.6报价的其他要求见【谈判须知前附表】。
12.谈判保证金
12.1谈判文件要求供应商提交谈判保证金的，供应商应按【谈判须知前附表】规定，在提交首次响应文件的截止时间前提交谈判保证金。谈判保证金有效期应当与响应文件有效期一致。供应商可用保函、电子增信替代谈判保证金。
12.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳谈判保证金，其交纳的谈判保证金，对联合体各方均具有约束力。
12.3采购人、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
12.4谈判保证金的退还按以下规定办理：
（1）成交供应商的谈判保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还。
（2）未成交供应商的谈判保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
（3）终止竞争性谈判采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。
12.5有下列情形之一的，谈判保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）谈判文件规定的其他情形。
13.响应文件有效期
13.1响应文件有效期见【谈判须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的，其响应无效。
14.分包
14.1【谈判须知前附表】规定供应商分包的，供应商分包承诺不符合竞争性谈判文件中有关分包规定的，其响应无效。
14.2供应商应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同。
14.3享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
14.4分包供应商不得再次分包。
15.响应文件的签署及规定
15.1响应文件应按谈判文件要求在签章处盖供应商单位公章和在签字处由供应商代表签字。供应商代表可为供应商法定代表人(非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，谈判文件统称单位负责人)；供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的，应提供授权委托书。
15.2响应文件正本一份，副本份数见【谈判须知前附表】；响应文件电子文档（U盘或光盘形式）：一份。纸质响应文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件的副本可为正本的复印件。
15.3响应文件任何加行、涂改、增删等改动，改动之处应由供应商代表签字。否则，将导致响应文件无效。
15.4在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不褪色材料书写，并经供应商代表签字，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致响应文件无效。
15.5为便于采购文件保存，响应文件电子文档建议为PDF格式，内容与纸质响应文件正本一致。
四、响应文件的递交
16.响应文件的密封和标记
16.1响应文件应密封包装，以保证其响应文件信息在提交首次响应文件截止时间前不被透露。
16.2响应文件封套上应写明的内容见【谈判须知前附表】。
16.3响应文件如果未按本章第16.1款规定密封，采购人、采购代理机构将拒绝接收。
17.响应文件的补充、修改或者撤回
17.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商代表签字。
17.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
18.响应文件的递交与接收
18.1供应商应在【谈判须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者谈判小组拒收逾期送达的响应文件。
18.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。
（1）项目名称、政府采购计划编号；
（2）供应商名称；
（3）响应文件送达时间、地址；
（4）响应文件密封情况；
（5）采购人、采购代理机构名称；
（6）采购人、采购代理机构接收人签字。
18.3采购人、采购代理机构在按本章第24.3款规定公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料、价格和其他信息。
五、响应文件的评审与谈判
19.供应商资格审查
19.1除本章第14.1款规定的情形外，采购人、采购代理机构不再对供应商进行资格审查。
19.2如果供应商不再具备本章第3.1款规定的供应商资格条件时，响应文件无效。
20.谈判小组
20.1谈判小组由采购人代表和评审专家组成。
20.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血
亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

20.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
21.谈判程序
21.1谈判程序：谈判（响应文件审查、澄清）、最后报价、提出成交供应商。其中，谈判按本章第23条进行。
21.2谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。
21.3在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。
22.响应文件审查
22.1谈判小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查。
22.2响应文件有下列情况之一，响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
（1）应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合谈判文件要求的；
（2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；
（3）不满足谈判文件规定的实质性要求和条件的；
（4）法律、法规和谈判文件规定的其他响应无效情形。
22.3响应文件按无效处理的，谈判小组应拒绝其参与谈判，但属于谈判文件规定的实质性变动内容的除外。
22.4谈判文件规定的实质性要求和条件见【谈判须知前附表】。
23.澄清
23.1谈判小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其供应商代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
24.谈判的规定
24.1在谈判过程中，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其代表参加谈判。
24.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，谈判小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加谈判的供应商。
24.3每轮谈判中，参加谈判的供应商代表应认真、准确、完整地记录谈判小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对谈判小组书面通知提出的要求和条件作出明确响应，并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
25.退出谈判
25.1供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购人、采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商代表签字。采购人、采购代理机构按本章第12.4款规定退还退出谈判的供应商的保证金。
25.2供应商参与谈判，但未提交最后报价又未按前款规定退出谈判的，保证金不予退还。
26.最后报价
26.1谈判结束后，谈判小组按本章第22.2款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。响应文件不符合谈判文件规定的实质性要求和条件的，谈判小组不得要求供应商提交最后报价，也不得接受供应商提交的最后报价。符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家的，谈判小组应当要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
26.2下列情形，谈判小组确认符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家，可以不与供应商谈判，直接要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。
（1）谈判文件未明确可能实质性变动的；
（2）谈判文件明确可能实质性变动，但谈判小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，认为谈判文件不需发生实质性变动、不需要谈判的。
26.3谈判小组应召集所有提交最后报价的供应商，逐一公布供应商的最后报价，由采购人、采购代理机构负责记录，并由供应商代表签字确认后随采购文件一并存档。
27.异常报价
27．1谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。
28.提出成交供应商
28.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。
28.2供应商最后报价涉及算术修正、需落实政府采购政策的，按上款规定由低到高的顺序排序。最后报价排序相同的并列。
28.3最后报价有算术错误的，除【谈判须知前附表】另有规定外，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。
（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。
28.4最后报价的评审
（1）如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。
（2）需落实政府采购政策（优先采购、价格评审优惠）的，按本章本节第40、41条等相关规定进行价格扣除。
29.确定成交供应商
29.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
29.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。
29.3成交候选人并列的，由采购人自行确定成交供应商。
30.谈判的特殊情形
30.1对于经公开谈判的货物、服务采购项目，谈判过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有 2 家的，采购人在本次谈判采购活动开始前，报经主管预算单位同意，公开谈判限额标准以上的经本级财政部门批准，可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。
30.2符合上款情形的，本章本节相关条款规定的供应商最低数量可以为两家。
31.谈判终止
31.1出现下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
32.重新评审
32.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。
32.2采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
33.保密及串通行为
33.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
33.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
33.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同
34.成交信息的公布与成交通知书
34.1采购人、采购代理机构应当自采购人确定成交供应商之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在【谈判须知前附表】指定媒体上公告成交结果，竞争性谈判文件随成交结果同时公告，成交结果公告期限为1个工作日。
34.2成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
34.3成交通知书是合同文件的组成部分。
35.询问及质疑
35.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
35.2供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
35.3供应商提出质疑的，质疑函应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【谈判须知前附表】。
35.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。
35.5供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。

36.履约担保
36.1谈判文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【谈判须知前附表】的规定提交，供应商可用保函、电子增信替代履约保证金。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
36.2成交供应商没有按照本章第36.1款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其谈判保证金不予退还。
37.签订合同
37.1谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
37.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
37.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
七、政府采购政策
38.预留采购份额
38.1执行中小企业预留采购份额政策的规定：
（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。
（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包承诺中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。
（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
39.强制采购
39.1纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单（品目清单中标注(符号产品），实施政府强制采购的，供应商提供的产品不符合强制采购规定，其响应无效。
40.优先采购
40.1对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品(未标注(符号产品)、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时对该部分产品按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣；
41.价格评审优惠
41.1在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；
41.2价格折扣比例

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，按照【谈判须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包承诺约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，按照【谈判须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
41.3符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
41.4监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
41.5与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 
41.6本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。
42.政府采购政策其他规定
42.1中型企业、小型企业和微型企业类型按照《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定认定。
42.2监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户视同小型、微型企业，享受预留采购份额、价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。
42.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
42.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
42.5供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）。
42.6“价格评审优惠”可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项“优先采购”累加计算。
43.供应商应提供的政府采购政策证明资料
43.1符合本章第38条、第39条、第40条、第41条规定的，供应商应在响应文件中提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；工程、服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
44. 采购进口产品
44.1进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【谈判须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加谈判。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足谈判文件要求的国内产品参与谈判竞争。
45.融资、担保
45.1供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
八、其他规定
46.其他规定
46.1合同价款支付
（1）竞争性谈判文件规定支付合同预付款的，采购人应按【谈判须知前附表】规定的支付比例和支付条件向符合要求的成交供应商及时支付相应款项，并在政府采购合同中进行明确。
（2）竞争性谈判文件规定需提交质量保证金的，采购人可以按【谈判须知前附表】规定要求成交供应商提交质量保证金，并在政府采购合同中进行明确。
（3）供应商可以保函、电子增信替代预付款担保、质量保证金。
46.2谈判文件的其他规定见【谈判须知前附表】。
第三章 采购需求
第一节 采购清单一览表

	包号
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	节能

产品
	进口产品

	01
	包1
	岳阳县杨林街镇中心学校、柏祥镇柏祥小学等8所学校食堂设备采购项目
	采购单星水池柜带背4台、包边木案工作台3台、单通工作台4台、米面架24台、四层平板货架25台、双温四门冰柜16台、绞切肉机9台、全自动切菜机7台、薯仔脱皮机5台、电磁单头大锅灶17台等相关食堂设备。
	1批
	(
	(


注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。
2.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

                              第二节 技术参数
采购清单一览表

	序号
	产品

名称
	规格型号
	数量
	单位
	主要技术参数和技术指标
	参考图
	单价上限价（元）

	1
	挂墙洗手星
	500*300*500
	4
	台
	规格：500*300*500mm(±5mm）；

1、面板采用不锈钢磨砂板制作，厚度≧1.2mm；

2、槽体采用不锈钢磨砂板制作，厚度≧1.2mm；

3、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板)，板厚≧1.0mm；

4、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。
	[image: image2.png]



	693.33 

	2
	单星水池柜带背
	1000*700*800+150
	4
	台
	规格：1000*700*800+150mm(±5mm）；

1、面板采用不锈钢磨砂板制作，厚度≧1.2mm；

2、槽体采用不锈钢磨砂板制作，厚度≧1.2mm；

3、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≧1.2mm，配全钢调节子弹脚；

4、横撑脚管采用不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度≥1.0mm；

5、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。
	[image: image3.png]



	1083.33 

	3
	单星水池柜带背
	1200*700*800+150
	2
	台
	规格：1200*700*800+150mm(±5mm）；

1、面板采用不锈钢磨砂板制作，厚度≧1.2mm；

2、槽体采用不锈钢磨砂板制作，厚度≧1.2mm；

3、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≧1.2mm，配全钢调节子弹脚；

4、横撑脚管采用不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度≥1.0mm；

5、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。
	[image: image4.png]



	1278.67 

	4
	单星工作台
	1500*700*800+150
	2
	台
	规格：1500*700*800+150mm(±5mm）；

1、面板采用不锈钢磨砂板制作，厚度≧1.2mm；

2、槽体采用不锈钢磨砂板制作，厚度≧1.2mm；

3、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≧1.2mm，配全钢调节子弹脚；

4、横撑脚管采用不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度≥1.0mm；

5、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板)，板厚≧1.0mm；

6、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。
	[image: image5.png]



	1616.67 

	5
	包边木案工作台
	1800*800*800
	3
	台
	规格：1800*800*800mm(±5mm）；

1、台面板为优质松木，厚≧80mm；

2、面板内穿Ф12mm螺杆≧3条；

3、40*40mm角钢做骨架；

4、四脚Ф50不锈钢圆管,厚度≧1.2mm；横道Ф32不锈钢管焊接，厚度≧1.2mm；；

5、配优质不锈钢调节脚。
	[image: image6.png]



	2266.67 

	6
	单通工作台
	1800*800*800
	4
	台
	规格：1800*800*800mm(±5mm）；

1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≧1.2mm；

2、台面下垫防水木板加固，厚度≧16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；

3、台面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≧1.0mm，数量≥3条；

4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；

5、层板采用≧1.0mm厚不锈钢板制作，下撑U型加强筋≥3条；

6、单面移动式活动门；

7、配Φ51mm可调节不锈钢重力脚；

8、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。
	[image: image7.png]



	2689.33 

	7
	双通工作台
	1800*800*800
	2
	台
	规格：1800*800*800mm(±5mm）；

1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≧1.2mm；

2、台面下垫防水木板加固，厚度≧16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；

3、台面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≧1.0mm，数量≥3条；

4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；

5、层板采用≧1.0mm厚不锈钢板制作，下撑U型加强筋≥3条；

6、双面移动式活动门；

7、配Φ51mm可调节不锈钢重力脚；

8、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。
	[image: image8.png]



	2689.33 

	8
	双层工作台
	1800*800*800
	10
	台
	规格：1800*800*800mm(±5mm）；

1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≧1.2mm；

2、台面下垫防水木板加固，厚度≧16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；

3、台面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≧1.0mm，数量≥3条；

4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；

5、层板采用≧1.0mm厚不锈钢板制作；

6、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≧1.2mm，配全钢调节子弹脚；

7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。
	[image: image9.png]



	1233.67 

	9
	双层工作台
	700*700*800
	1
	台
	规格：700*700*800mm(±5mm）；

1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≧1.2mm；

2、台面下垫防水木板加固，厚度≧16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；

3、台面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≧1.0mm，数量≥3条；

4、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；

5、层板采用≧1.0mm厚不锈钢板制作；

6、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≧1.2mm，配全钢调节子弹脚；

7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。
	[image: image10.png]



	747.33 

	10
	水压式洗米机
	φ500
	2
	台
	规格：φ500mm(±5mm）；

1、面板采用不锈钢磨砂板制作，厚度≧1.2mm；

2、槽体采用不锈钢磨砂板制作，厚度≧1.2mm；

3、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作，配全钢调节子弹脚；

4、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。
	[image: image11.png]



	2708.33 

	11
	米面架
	1200*500*200
	24
	台
	规格：1200*500*200mm(±5mm）；

1、外框架、支架采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm；

2、采用不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度≥1.2mm；

3、支架脚数量≥6个，配38方形可调不锈钢子弹脚；

4、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。
	[image: image12.png]



	640.00 

	12
	四层平板货架
	1200*500*1550
	25
	台
	规格：1200*500*1550mm(±5mm）；

1、层架采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；

2、支架采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.5mm；

3、每层层板为平板式结构，面板下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≧1.0mm，数量≥3条，下每层层架承重≥100kg；

4、配38方形可调不锈钢子弹脚。
	[image: image13.png]



	890.00 

	13
	四层栅格货架
	1200*500*1550
	19
	台
	规格：1200*500*1550mm(±5mm）；

1、支架采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm；

2、主框架采用不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度≥1.2mm；

3、间隔条采用不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度≥1.0mm；

4、配38方形可调不锈钢子弹脚；

5、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。
	[image: image14.png]



	1035.00 

	14
	四门储物柜
	1200*500*1800
	4
	台
	规格：1200*500*1800mm(±5mm）；

1、采用不锈钢磨砂板板制作，厚度≧1.2mm；

2、每层板面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≧1.0mm，数量≥3条；

3、单面移动式活动门；

4、配Φ51mm可调节不锈钢重力脚；

5、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。
	[image: image15.png]



	2500.00 

	15
	平板推车
	500*900*780
	6
	台
	规格：500*900*780mm(±5mm）；

1、面板采用不锈钢磨砂板制作；面板≧1.2mm；

2、支架采用国标40角铁，厚≧4㎜；

3、拉手采用 U型弯管手把；

4、下焊万向轮2个，定向轮2个。
	[image: image16.png]



	760.00 

	16
	平台冷柜
	1800*700*800
	2
	台
	规格：1800*700*800mm(±5mm）；

1、电压：220V SPN,50Hz；

2、功率：≥710W；

3、规格：温度: -5 ~ +15℃,温度预设+2℃；

4、雪种：R134a；；

5、容量：≥420L；

6、配隔尘网；

7、制冷稳定，效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长。
	[image: image17.png]



	3820.00 

	17
	双温四门冰柜/生食柜
	1200*705*1955
	16
	台
	规格：1200*705*1955mm(±5mm）；

1、采用按键式电子温控器，整机机身采用优质油墨抗指纹板材，国内品牌压缩机，中梁加热，两个定向轮、两个万向轮；

2、≥0.5mm的箱体板材，≥50mm发泡层，钢回弹门，中梁加热，负载，内部采用喷塑金属承重层架；

3、制冷等级VC5-不低于H2级别，VF5不低于L1级别，总能耗≤4.5(kWh/24h)，符合GB 26920.2-2015且达到1级能效；

4、内胆所使用不锈钢板材符合标准GB/T 10125-2021 的要求且保护等级≥9 级；

5、产品符合GB4806.1-2016、GB4806.9-2023标准。
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	5569.67 

	18
	绞切肉机
	530*370*730
	9
	台
	规格：530*370*730mm(±5mm）；

1、额定电压：220V；

2、额定频率：50Hz；

3、额定功率：≥1.5KW ；

4、转速(rpm)：≥ 473；

5、刀片间距(mm) ：≥ф62；

6、工作效率(kg/h)：切肉（肉片：≥300/肉丝：≥150）；绞肉:≥300；

7、结构紧凑，外型美观，操作简便，效率高，耗电少，清洁保养容易，安全卫生等特点。
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	4048.67 

	19
	全自动切菜机
	1020*540*1040
	7
	台
	规格：1020*540*1040mm(±5mm）；

1、电压：220V~；功率：≤3kW；频率：50Hz；

2、适用范围：将根茎类（如：马铃薯、蕃薯、芋头、瓜类、洋葱、茄子等）切成丁、片、丝、条状;  叶菜类（如：芹菜、大白菜、菠菜、葱等）的长条状之物切成片、丝、段；传送带宽：120mm，切割尺寸：1-60mm；加工能力：800-1000公斤/小时；开关类型：防水型。

3、产品整机外壳采用优质不锈钢板制作，符合标准GB/T 10125-2021 的要求；

4、产品采用智能触控面板，联动设备工作运转，食品机械控制面板符合GB/T4208-2017标准，防尘能力≥IP6X，防水能力≥IPX9；

5、产品符合GB4806.1-2016、GB4806.9-2023标准。

6、设备可以实时监控变频器、电流、电压和温度的变化情况。▲依据包括但不限于GB/T 17625.2-2007、GB/T 17626.2-2018等标准，对“电压变化、电压波动和闪烁、静电放电抗扰度试验”检测合格。（提供国家认可的机构出具的带有“CMA”标识的有效合格检测报告复印件）。

7、设备仅需输入切割长度，内置算法就能自动调整变频器频率。查看当次或累计总运转时间实时监控各开关状态或故障。可查看报警统计和故障分析。▲依据包括但不限于GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2023等标准，对“电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验”检测合格。（提供国家认可的机构出具的带有“CMA”标识的有效合格检测报告复印件）。
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	12883.33 

	20
	薯仔脱皮机
	620*610*970
	5
	台
	规格：620*610*970mm(±5mm）；

1、机器重量：≥75KG；

2、电源：220V　单相；

3、功率：≥1.5KW；

4、容器高度：≥350MM；

5、电机：纯铜电机；

6、功能介绍：脱皮、清洗一套工序完成，配可360°旋转喷洗管，桶底配有残渣口。
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	4633.33 

	21
	双动双速和面机
	480*870*880
	3
	台
	规格：480*870*880mm(±5mm）；

1、功率：≥3.2kW/220V；

2、生产产量：≥50kg/次；

3、搅拌转速：≥65/102/296(r/min)；

4、生产产量：≥50kg/次；

5、机内凡接触食物的零部件，均采用SUS304不锈钢（或经特殊表面处理的其它材料）制造；

6、低速部分（料筒运转）采用链条传动，克服三角带易打滑、易磨损及需要经常调整更换的缺点，具有快慢速运行时间设定、慢速快速自动切换、定时停机以及温度显示等设置。
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	6300.00 

	22
	全自动压面机
	490*320*850
	2
	台
	规格：490*320*850mm(±5mm）；

1、额定功率: ≧2kW；

2、额定电压: 220V；

3、面棍长度: ≧30CM； 

4、产品重量：≧66kg； 

5、生产速度：≧0.2M/S；

6、电机转速：≧1400r/min；

7、制出的面条、面筋韧性强度大，耐煮，耐断，且支持多尺寸面条制作。
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	6764.33 

	23
	单门醒发箱
	单门
	4
	台
	规格：单门；

1、额定电压 : ~220V ；

2、额定功率 : ≧2kW；

3、不锈钢机身，单开门，机构合理，方便易用；

4、全自动微电脑触摸式数控系统，能精准控制箱内温、湿度；

5、内置式风机循环装置，使箱内温度均匀一致；

6、宽敞玻璃视窗和内置照明系统，发酵过程一目了然。
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	4233.33 

	24
	二层四盘烤箱
	1220*800*1650
	1
	台
	规格：1220*800*1650mm(±5mm）；

1、额定电压 : ~380V；

2、额定功率 :≥19.5kW；

3、频率：50Hz；

4、二层四盘； 

5、炉膛加深加宽，适合各种不同尺寸的SUS304烤盘，炉内面火安装有热反射板，使火力更加均匀；保温效果好，节能资源，优质不锈钢板材，使用寿命长，采用先进的远红外电热管，风底、面火温度控制，并具有自动控温、定时自动报警、超温安全保护等功能。
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	电磁单头大锅灶

（φ900MM）
	1200*1200*800+400
	14
	台
	规格：1200*1200*800+400mm(±5mm）；

1、采用304不锈钢板材，台面厚度≧1.2mm， 其他侧板≧1.0mm；

2、功率≥25kW，电压：380V；

3、台面炮台采用拉伸成型技术，做到真正防水设计，安全有保障；

4、机芯采用封闭式独立散热风道设计，可有效防油烟，防蟑螂；

5、采用最新的铲片式散热技术,IGBT模块温度比其它常规的机芯要低20度,机芯寿命更长；

6、采用霍尔传感器技术，电流检测更稳定,控温更精准； 

7、十档磁控开关精准火力控制，采用合金一体铸造成型，美观、坚固、防滑、档位清晰手感好；

8、显示屏尺寸≧ 160*85mm,实时显示加热功率，火力大小，线盘温度、 IGBT模块温度，加热温度；

9、采用紫铜搭桥技术,耐电流冲击性更强,保护电流高低对机芯的冲击。

▲10、产品整机依据GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分: 试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验》标准要求；进行恒定湿热试验，试验后外观正常无生锈无变形且通电后能正常运行。（提供国家认可的机构出具的带有“CMA”标识的有效合格检测报告复印件）
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	电磁单头大锅灶

（φ1000MM）
	1300*1300*800+400
	3
	台
	规格：1300*1300*800+400mm(±5mm）；

1、采用304不锈钢板材，台面厚度≧1.2mm， 其他侧板≧1.0mm；

2、功率≥25kW，电压：380V；

3、台面炮台采用拉伸成型技术，做到真正防水设计，安全有保障；

4、机芯采用封闭式独立散热风道设计，可有效防油烟，防蟑螂；

5、采用最新的铲片式散热技术,IGBT模块温度比其它常规的机芯要低20度,机芯寿命更长；

6、采用霍尔传感器技术，电流检测更稳定,控温更精准； 

7、十档磁控开关精准火力控制，采用合金一体铸造成型，美观、坚固、防滑、档位清晰手感好；

8、显示屏尺寸≧ 160*85mm,实时显示加热功率，火力大小，线盘温度、 IGBT模块温度，加热温度；

9、采用紫铜搭桥技术,耐电流冲击性更强,保护电流高低对机芯的冲击。
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	电磁单头单尾小炒灶
	1100*1100*800+400
	1
	台
	规格：1100*1100*800+400mm(±5mm）；

1、采用304不锈钢板材，台面厚度≧1.2mm， 其他侧板≧1.0mm；

2、功率≥25kW，电压：380V；

3、台面炮台采用拉伸成型技术，做到真正防水设计，安全有保障；

4、机芯采用封闭式独立散热风道设计，可有效防油烟，防蟑螂；

5、采用最新的铲片式散热技术,IGBT模块温度比其它常规的机芯要低20度,机芯寿命更长；

6、采用霍尔传感器技术，电流检测更稳定,控温更精准； 

7、十档磁控开关精准火力控制，采用合金一体铸造成型，美观、坚固、防滑、档位清晰手感好；

8、显示屏尺寸≧ 160*85mm,实时显示加热功率，火力大小，线盘温度、 IGBT模块温度，加热温度；

9、采用紫铜搭桥技术,耐电流冲击性更强,保护电流高低对机芯的冲击。
▲10、产品整机依据GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分: 试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验》标准要求；进行恒定湿热试验，试验后外观正常无生锈无变形且通电后能正常运行。（提供国家认可的机构出具的带有“CMA”标识的有效合格检测报告复印件）
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	电磁单头高背矮汤炉
	700*850*500+700
	2
	台
	规格：700*850*500+700mm(±5mm）；

1、采用304不锈钢板材，台面厚度≧1.2mm， 其他侧板≧1.0mm；

2、功率≧15kW/380V；

3、耐600度高温和抗强力冲击高强度微晶面板；

4、台面炮台采用拉伸成型技术，做到真正防水设计，安全有保障；

5、采用高性能驱动芯片，保护功能更完善，具有过流、过载、短路保护功能；

6、主板采用贴片技术，生产工艺更精，结构设计更美观，集成度更高；

7、机芯采用封闭式独立散热风道设计，可有效防油烟，防蟑螂；

8、采用霍尔传感器技术，电流检测更稳定，控温更精准；

9、采用超静音大功率、直流散热风扇,散热更快，噪音更小，可支持长时间高强度工作；

10、采用十档磁控开关，精细化火力分布,经久耐用；

11、显示屏尺寸≧ 160*85mm,实时显示加热功率，火力大小，线盘温度、 IGBT模块温度。

▲12、产品整机依据GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分: 试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验》标准要求；进行恒定湿热试验，试验后外观正常无生锈无变形且通电后能正常运行。（提供国家认可的机构出具的带有“CMA”标识的有效合格检测报告复印件）
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	炉拼台柜
	500*1200*800+400
	12
	台
	规格：500*1200*800+400mm(±5mm）；

1、台面采用不锈钢磨砂板制作，厚度≧1.2mm；

2、台面下垫防水木板加固，厚度≧16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴；

3、台面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≧1.0mm，数量≥3条；

4、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≧1.2mm，配全钢调节子弹脚；

5、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。
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	单头煮面/汤炉
	700*700*800+400
	6
	台
	规格：700*700*800+400mm(±5mm）；

1、台面、水胆采用不锈钢磨砂板制作，厚度≧1.2mm；

2、副板、装饰采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；

3、设进水口、排水口，及不锈钢电热发热管；

4、电器：采用恒温式控制，防水开关及指示灯；

5、温度控制器，漏电保护器，交流接触器等；

6、配两个可拆卸内胆，可实现一灶多用；

7、配可调不锈钢子弹脚；

8、功率：≧9KW/380V/50HZ。
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	电蒸饭柜
	48盘
	3
	台
	规格：48盘；

1、电压：380V；

2、功率：48kw；

3、整机机身采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；

4、柜体、柜门整体发泡，采用聚氨酯发泡，厚度≥50mm,保温效果好；

5、热交换器要求不锈钢；开炉后8分钟内可供蒸煮；

6、前去水槽连隔渣槽盖；气密式隔热门；

7、符合GB 4806.11-2016,GB 4806.9-2016,GB 4806.1-2016标准；

8、所有焯接点无虚假焊，饱满有光泽。所有快口均去毛刺，精细打磨；

9、蒸饭时间≤50分钟 

10、配四个承重滑轮，2个万向轮、2个定向轮

11、产品整机含水位传感探头、智能电脑款多功能控制面板、不锈钢电发热管,符合GB/T 2423.4-2008。
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	电蒸饭柜
	24盘
	8
	台
	规格：24盘；

1、电压：380V；

2、功率：24kw；

3、整机机身采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；

4、柜体、柜门整体发泡，采用聚氨酯发泡，厚度≥50mm,保温效果好；

5、热交换器要求不锈钢；开炉后8分钟内可供蒸煮；

6、前去水槽连隔渣槽盖；气密式隔热门；

7、符合GB 4806.11-2016,GB 4806.9-2016,GB 4806.1-2016标准；

8、所有焯接点无虚假焊，饱满有光泽。所有快口均去毛刺，精细打磨；

9、蒸饭时间≤50分钟 

10、配四个承重滑轮，2个万向轮、2个定向轮

11、产品整机含水位传感探头、智能电脑款多功能控制面板、不锈钢电发热管,符合GB/T 2423.4-2008。
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	热风循环消毒柜

（双门大物炊具消毒）
	1380*820*2000
	8
	台
	规格：1380*820*2000mm(±5mm）；

1、采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；

2、聚氨酯整体发泡；

3、方管层架，承载力强，最大可放60*60CM口径汤桶，层板可随意调高低；

4、功率：≥4.2kw；电压：220v；
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	热风循环消毒柜

（双门）
	1310*630*1950
	4
	台
	规格：1310*630*1950mm(±5mm）；

1、壳体采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm；

2、内壁采用不锈钢磨砂板制作，内壁所用不锈钢材质符合GB/T 10125-2021 的要求且保护等级达到≥9级；

3、不锈钢篮子8个；

4、功率：≥4.2kw；电压：220v；

5、消毒温度:100℃-150℃。符合GB 17988-2008 食具消毒柜安全和卫生要求；杀灭率达到99.99（%）及以上。
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	刀具砧板毛巾消毒柜
	1200*600*1800
	5
	台
	规格：1200*600*1800mm(±5mm）；

1、立式可透玻璃门；  

2、柜体外壳采用不锈钢磨砂板制作，厚度≧1.2mm；  

3、内胆采用不锈钢磨砂板制作，厚度≧1.2mm；

4、智能触摸屏控制，拥有定时、定温、故障提示、双重超温保护。                                                                                                                                                                                        5、可同时消毒12个≤600*100mm的砧板、22把菜刀、2根磨刀棒及毛巾多条。                                                                                                                                                                        6、产品整机不锈钢篮子、硅胶密封条、玻璃符合GB 4806.5-2016 《食品安全国家标准 玻璃制品》、GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.11-2016《食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品》。
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	智能留样柜
	单门
	3
	台
	规格：单门；

1、内制铜管，进口压缩机、箱体整体发泡；

2、温度范围:-10~0℃ 0~10℃；

3、控温类型：电子数字控温；

4、柜轮类型：脚轮；

5、配置双锁。
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	步进式电开水器连座
	9KW
	1
	台
	规格：9KW；

1、电源：380V/50Hz；

2、功率：≥9KW；

3、出水流量：≥3.0L/min；

4、制热能力：≥60L/h；

5、制热方式：步进式；

6、允许进水水压：0.05-0.4 Mpa；

7、防水等级：≥IPX3；

8、接口尺寸：进G1/2″；

9、接水高度：220mm；

10、显示方式：IMD 数码显示屏

11、控制方式：步进式数码显示+按键触控

12、产品执行标准：GB 4706.1-2005、GB 4706.36-2014。
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	四格保温售卖台柜
	1500*700*800
	23
	台
	规格：1500*700*800mm(±5mm）；

1、面板采用不锈钢磨砂板制作，厚度≧1.2mm；

2、性能稳定，寿命更长久，一体成型防水无缝面板，更坚固，更美观，易清洁；

3、人性化三防结构模块设计，有效防水，运行稳定更安全；

4、自动恒温装置及控制水阀；功率：≧3kw；

5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 

6、所有棱边、尖角需翻边压实,去毛刺，抛光打磨，无焊痕。
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	五格保温售卖台柜
	1800*700*800
	5
	台
	规格：1800*700*800mm(±5mm）；

1、面板采用不锈钢磨砂板制作，厚度≧1.2mm；

2、性能稳定，寿命更长久，一体成型防水无缝面板，更坚固，更美观，易清洁；

3、人性化三防结构模块设计，有效防水，运行稳定更安全；

4、自动恒温装置及控制水阀；功率：≧3kw；

5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 

6、所有棱边、尖角需翻边压实,去毛刺，抛光打磨，无焊痕。
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	暖饭车
	定制尺寸
	17
	台
	规格：定制尺寸；

1、整体采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度≧1.2mm；

2、立柱采用SUS304不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≧1.2mm；

3、配四个载重万向轮，其中两个带刹车掣；

4、三层保护，增强锁温。保温桶采用三层材质保护，增强了保冷保温的性能，保温达12小时左右。
	[image: image41.png]



	3333.33 

	41
	三层送餐车
	850*450*900
	9
	台
	规格：850*450*900mm(±5mm）；

1、面板采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；

2、支架采用不锈钢30mm*30mm方管制作，厚度≥1.5mm；

3、配四个载重万向轮，其中两个带刹车掣。
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	六门更衣柜
	1200*500*1800
	15
	台
	规格：1200*500*1800mm(±5mm）；

1、铝合金把手，手感舒适、耐脏耐磨、不划手、坚固耐用；

2、连动锁芯，精选锁具、铜制锁芯、坚固耐用；

3、柜内设计不锈钢挂杆、防滑防锈。
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	挂墙高压洗地龙头
	15米
	18
	台
	规格：≥15米；

1、冲洗枪头采用黑色防滑硅胶包裹黄铜枪头机身，管长≥15米内部优质防爆钢丝液压管；

2、进水主体为黄铜三通角阀；

3、360°活动快速接头，可自由旋转，管子不打结；

4、配弹簧自动回位功能，方便收纳。
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	份数盆带盖
	1/1*15
	101
	套
	规格：1/1*15；

采用SUS304不锈钢板制作，一体成型。
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	双温龙头
	双温
	72
	台
	规格：双温；

1、锌合金手柄，不易松动；                                                     2、阀芯坚固耐磨，更有效防止污垢堵塞，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换；                                         

3、不锈钢鹅颈形水管，360度全方位取水。
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	灭蝇灯连支架
	40W
	90
	台
	规格：40W；

1、额定电压：220V；

2、适用范围：室内；

3、适用面积：≥30-40㎡；

4、电击式；

5、配专用不锈钢支架。
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	杀菌灯连支架
	40W
	72
	台
	规格：40W；

1、额定电压：220V；

2、适用范围：室内；

3、适用面积：≥30-40㎡；

4、紫外线杀菌；

5、配专用不锈钢支架。
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	风幕机
	1200mm
	8
	台
	规格：1200mm（±5mm）；

1、电压：220V；

2、功率：≥300W；

3、带遥控、双档。
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	风幕机
	1500mm
	10
	台
	规格：1500mm（±5mm）；

1、电压：220V；

2、功率：≥300W；

3、带遥控、双档。
	[image: image50.png]



	1053.33 

	50
	空调（挂机）
	1.5P
	8
	台
	规格：1.5P；

1、电压：220V；

2、制冷功率：≥820W；

3、制热功率：≥1250W；

4、电辅热功率：≥1000W；

5、循环风量：≥640m³/h；

6、制冷量：≥3510W；

7、制热量：≥5010W；

8、上下左右自动摆风。
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	2675.00 

	51
	空调（柜机）
	5P
	2
	台
	规格：5P；

1、电压：380V；

2、制冷功率：≥4700W；

3、制热功率：≥4200W；

4、电辅热功率：≥3500W；

5、循环风量：≥2110m³/h；

6、制冷量：≥12210W；

7、制热量：≥13810W；

8、上下左右自动摆风；

9、宽温运行：-32℃低温制热，55℃高温制冷。
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	8280.67 

	52
	八人条凳式餐桌
	2000*1400*760
	108
	台
	规格：2000*1400*760mm(±5mm）；

1、材料及要求：架子脚，横管，立管、餐桌所有支架采用50mm*50mm*1.0mm厚不锈钢方管；

2、桌面规格：长2000mm*宽600mm桌面底衬用2.5cm的优质高密度板；

3、凳面风格：长800mm*宽200mm，凳面底衬用2.5cm的高密度板；

4、地脚：采用优质ABS塑料脚套；

5、工艺要求：①外观：表面无裂纹、破损、明显修补痕迹，明显色差凳缺陷；边缘平整圆滑，无分层；外表和内表以及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺；②平整度：螺丝安装应紧固，桌椅着地应平稳不得有倾斜摇摆现象。
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	973.33 

	53
	空气源热泵主机
	10P
	1
	台
	规格：10P；

1、电源:380V/3N~50Hz,温度调节范围:28~55℃；

2、具有精准除霜、快速除霜、高能效的产品特性高温磷化多重防腐工艺设计有效抵抗暴嗮、暴雨雪天气；

3、蒸发器：蒸发器的翅片选用表面有亲水镀膜的翅片，采用内螺纹管，保证制冷剂与空气之间最充分的热交换，确保空气侧高效换热；

4、机组具有高低压保护，水流保护 ,防冻保护，压缩机过流保护，漏电保护，缺相保护，排气温度保护等多重保护功能，保证系统安全运行；

5、智能控制：机组控制器可对热水机组集中控制，人性化控制界面，操作简单、安全；可实现故障自我诊断，自动保护并报警，便于迅速查询和排除故障。
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	36050.00 

	54
	不锈钢保温水箱
	8T
	1
	台
	规格：8T；

采用优质不锈钢制作，  ≥0.5㎜聚氨酯发泡层， ≥50mm不锈钢内胆。
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	9925.00 

	55
	热泵循环泵
	550W
	1
	台
	规格：≥550W

额定扬程：≥16m；

额定流量：≥5m³/h。
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	2243.67 

	56
	热水增压泵
	550W
	2
	台
	规格：≥550W

额定扬程：≥30m；

额定流量：≥10m³/h。
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	2812.00 

	57
	水泵防雨架、电柜
	配套
	1
	台
	规格：配套；

热泵专用配电柜、防雨防锈防雷击。
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	2340.00 

	58
	水箱基础
	配套
	1
	项
	规格：配套；

水泥基础、设备固定。
	
	2200.00 

	59
	智能自动控制系统
	配套
	1
	项
	规格：配套；

包含回水控制系统，液位控制系统，闸阀、Y型过滤器、止回阀回水电磁阀、液位控制系统、冷水电磁阀等。
	
	2295.00 

	60
	低噪音环保风柜
	20”
	1
	台
	规格：20”；

1、处理风量：≥16000㎡/h；

2、通用的底座结构，实现了风机角度的互换、叶轮采用强前弯多翼式设计，具有静压高，流量大等特点；

3、方形机壳设计，可实现角度互换国标80mm*5mm槽钢脚垫层；减震设计；风口导向散热，强力低噪音全压高，振动小，噪音低，外型美观，易保养、易维修；

4、风机外壳设有排油咀，方便客户排出机壳积油、设有放油孔，方便油污流出，机壳上设计清理门，方便清理和维护；

5、传动方式为电机皮带传动，C式皮带传动方式，可通过改变带轮的传动比来调整风机的性能参数，配套专用整体轴承座，不受油烟影响，使用寿命长质量和使用寿命更有保障；   

6、产品符合GB/T 1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》标准；

7、产品符合 GB/T1236-2017《工业通风机用标准化风道性能实验》, GB/T2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》, JB/T8689-2014《通风机振动检测及其限值》, JB/T8690-2014《通风机噪声限值》, JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》标准，JB/T10281-2014《消防排烟通风机》要求；

8、符合CCCF-CPRZ-19:2019的产品认证实施规则。
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	8276.33 

	61
	低噪音环保风柜
	22”
	6
	台
	规格：22”；

1、处理风量：≥20000㎡/h；

2、通用的底座结构，实现了风机角度的互换、叶轮采用强前弯多翼式设计，具有静压高，流量大等特点；

3、方形机壳设计，可实现角度互换国标80mm*5mm槽钢脚垫层；减震设计；风口导向散热，强力低噪音全压高，振动小，噪音低，外型美观，易保养、易维修；

4、风机外壳设有排油咀，方便客户排出机壳积油、设有放油孔，方便油污流出，机壳上设计清理门，方便清理和维护；

5、传动方式为电机皮带传动，C式皮带传动方式，可通过改变带轮的传动比来调整风机的性能参数，配套专用整体轴承座，不受油烟影响，使用寿命长质量和使用寿命更有保障；   

6、产品符合GB/T 1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》标准；

7、产品符合 GB/T1236-2017《工业通风机用标准化风道性能实验》, GB/T2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》, JB/T8689-2014《通风机振动检测及其限值》, JB/T8690-2014《通风机噪声限值》, JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》标准，JB/T10281-2014《消防排烟通风机》要求；

8、符合CCCF-CPRZ-19:2019的产品认证实施规则。
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	9086.00 

	62
	风柜电机
	4KW/380V
	1
	台
	规格：4KW/380V；

1、采用优质电器元件；

2、电机线圈进口，使其动能更强劲且噪音更低，振动更小；

3、转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成。重量更轻，使其转动负荷更小，两大优势决定其高性能, 内配隔音层网状，达到消音效果；

4、全铜机芯，具有防爆、防潮性能。
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	627.33 

	63
	风柜电机
	7.5KW/380V
	6
	台
	规格：7.5KW/380V；

1、采用优质电器元件；

2、电机线圈进口，使其动能更强劲且噪音更低，振动更小；

3、转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成。重量更轻，使其转动负荷更小，两大优势决定其高性能, 内配隔音层网状，达到消音效果；

4、全铜机芯，具有防爆、防潮性能。
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	971.67 

	64
	不锈钢法兰
	与管道配套
	1
	项
	规格：与管道配套；

采用不锈钢磨砂板制作，厚≧1.2㎜。
	
	需根据现场实际情况定价

	65
	管道、弯头、变径连接焊
	与管道配套
	1
	项
	规格：与管道配套；

采用全焊接形式取代螺丝连接。
	
	需根据现场实际情况定价

	66
	低噪音环保抽风风柜减振装置
	与风机配套
	1
	套
	规格：与风机配套；

采用金属弹簧减震器现场配套制作。
	
	需根据现场实际情况定价

	67
	风机机座
	与风机配套
	1
	套
	规格：与风机配套；

采用国标80×43槽钢制作，厚≧5㎜。
	
	560.00 

	68
	风机支架
	与风机配套
	1
	项
	规格：与风机配套；

采用国标80×43槽钢制作，厚≧5㎜。
	
	560.00 

	69
	管道密封胶、防腐措施
	与管道配套
	1
	项
	规格：与管道配套；

管道各连接、焊接点内侧需均匀涂抹。
	
	需根据现场实际情况定价

	70
	不锈钢补风式油烟罩
	L*1300*500
	28.3
	米
	规格：L*1300*500mm(±5mm）；

1、采用不锈钢磨砂板制作，厚≧1.2㎜；

2、所有焊接点采用焊点清洗机及镜面液清洗；

3、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。
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	1258.33 

	71
	不锈钢补风式油烟罩
	L*1100*500
	16
	米
	规格：L*1100*500mm(±5mm）；

1、采用不锈钢磨砂板制作，厚≧1.2㎜；

2、所有焊接点采用焊点清洗机及镜面液清洗；

3、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。
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	1258.33 

	72
	不锈钢隔油烟网
	配套烟罩
	84
	块
	规格：配套烟罩；

1、采用不锈钢磨砂板制作，厚≧1.0㎜；

2、所有焊接点采用焊点清洗机及镜面液清洗；

3、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。
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	121.00 

	73
	靠墙背板
	与系统配套
	50
	平方米
	规格与系统配套；

1、采用不锈钢磨砂板制作，厚≧1.2㎜；

2、所有焊接点采用焊点清洗机及镜面液清洗；

3、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。
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	281.00 

	74
	不锈钢集烟管
	与系统配套
	68
	平方米
	规格：与系统配套；

1、采用不锈钢磨砂板制作，厚≧1.2㎜；

2、采用折对角线加强筋；

3、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。
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	281.00 

	75
	排烟风管
	与系统配套
	224
	平方米
	规格：与系统配套；

1、采用不锈钢磨砂板制作，厚≧1.2㎜；

2、采用折对角线加强筋；

3、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。
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	281.00 

	76
	不锈钢弯头、变径
	与系统配套
	112
	平方米
	规格：与系统配套；

1、采用不锈钢磨砂板制作，厚≧1.2㎜；

2、采用折对角线加强筋；

3、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。
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	281.00 

	77
	离心风机
	φ300
	4
	台
	规格：φ300mm；

1、处理风量：≥2000㎡/h；

2、风柜骨架50X50X5.0mm的角铁制作；风柜壳体为3mm镀锌板制作；每个风柜配有相应类型的优质猪笼式扇芯一套，配优质低噪声电机。
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	637.33 

	78
	防火阀
	与管道配套
	6
	台
	规格：与系统配套；

消防部件，安装在排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到340度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。
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	611.67 

	79
	止回阀
	与管道配套
	6
	台
	规格：与系统配套；

管道部件，安装在排烟系统的管道上，防止油烟倒流。
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	需根据现场实际情况定价

	80
	启动保护器
	与风机配套
	7
	台
	规格：与风机配套；

1、产品箱体外壳使用电箱专用板材制作，焊接处使用满焊工艺,抗拉强度≥700N/平方毫米，烤漆绝缘； 

2.配置防水按钮，电源通断、运行提示灯；

3.箱体使用防水、静音设计，带有密封胶圈；

4.适用功率：3～7.5KW/380V。
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	988.33 

	81
	不锈钢接油盘
	与风机、净化器配套
	7
	个
	规格：与风机、净化器配套；

优质磨砂不锈钢材质1.2厚，美观耐用，所有棱边、尖角需翻边压实,去毛刺。
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	132.67 

	82
	帆布软接
	与风机配套
	7
	项
	规格：与风机配套；

采用工业帆布制作。
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	需根据现场实际情况定价

	83
	不锈钢法兰
	与管道配套
	6
	项
	规格：与管道配套；

采用不锈钢磨砂板制作，厚≧1.2㎜。
	
	需根据现场实际情况定价

	84
	管道、弯头、变径连接焊
	与管道配套
	6
	项
	规格：与管道配套；

采用全焊接形式取代螺丝连接。
	
	需根据现场实际情况定价

	85
	管道吊架
	与管道配套
	7
	项
	规格：与管道配套；

采用国标40角铁制作，厚≧4㎜。
	
	需根据现场实际情况定价

	86
	低噪音环保抽风风柜减振装置
	与风机配套
	6
	套
	规格：与风机配套；

采用金属弹簧减震器现场配套制作。
	
	需根据现场实际情况定价

	87
	风机机座
	与风机配套
	6
	套
	规格：与风机配套；

采用国标80×43槽钢制作，厚≧5㎜。
	
	560.00 

	88
	风机支架
	与风机配套
	6
	项
	规格：与风机配套；

采用国标80×43槽钢制作，厚≧5㎜。
	
	560.00 

	89
	管道密封胶、防腐措施
	与管道配套
	6
	项
	规格：与管道配套；

管道各连接、焊接点内侧需均匀涂抹。
	
	需根据现场实际情况定价

	90
	出风口防雨装置
	与管道配套
	6
	项
	规格：与管道配套；

采用不锈钢磨砂板制作，厚≧1.2mm。
	
	需根据现场实际情况定价

	91
	运输装卸
	
	1
	项
	运输及二次搬运
	
	9166.67 

	92
	安装调试及附件
	
	1
	项
	安装及各类辅材附件
	
	20666.67 


第三节 商务要求
一、项目名称：岳阳县杨林街镇中心学校、柏祥镇柏祥小学等8所学校食堂设备采购项目 
二、项目概况：对杨林街镇中心学校、杨林街镇杨林小学、柏祥镇柏祥小学、步仙镇中心小学、步仙镇中心学校、新墙镇中心学校、荣家湾镇城关中心学校、张谷英镇饶村小学8所学校食堂设备进行更新。采购单星水池柜带背4台、包边木案工作台3台、单通工作台4台、米面架24台、四层平板货架25台、双温四门冰柜16台、绞切肉机9台、全自动切菜机7台、薯仔脱皮机5台、电磁单头大锅灶17台等相关食堂设备。
三、安装调试要求

1. 成交供应商需负责所有采购设备的运输、就位、安装、调试工作，确保设备安装符合国家及行业相关标准规范，满足学校食堂实际使用需求。安装前需对安装场地进行实地勘察，根据场地条件制定详细安装方案，并经采购人确认后方可实施。

2. 安装过程中应严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。对于需要固定安装的设备（如大锅灶、消毒柜、油烟网罩等），必须牢固固定，防止倾倒或移位。涉及水电管线连接的，需由具备相应资质的专业人员操作，确保连接正确、安全、无渗漏。

3. 设备安装完成后，成交供应商需进行全面调试，包括设备功能测试、性能参数校准等，确保设备各项指标达到技术要求。调试合格后，需向采购人提供详细的调试报告，包括调试内容、调试数据、调试结果等。

4. 成交供应商需对学校食堂相关操作人员进行设备使用、日常维护及简单故障排除等方面的培训，确保操作人员能够熟练、安全地使用设备。培训内容应包括设备操作规程、注意事项、日常清洁保养方法等，并提供书面培训资料。

5. 安装调试完成后，成交供应商需与采购人共同进行验收。验收标准以采购清单中的技术参数、国家相关产品标准及合同约定为准。验收合格后，双方签署验收单。若验收不合格，成交供应商需在采购人要求的期限内进行整改，直至验收合格。

四、质量要求
1、成交供应商提供的货物必须是全新的、未使用过的正品（包括零部件），并完全符合国家质量标准，附正品说明，合格证，所有产品符合相关行业管理规定。

2、所有产品及配件必须符合国家现行行业质量验收规范和标准规范，达不到采购人要求的产品将无条件退回并重新组织供货直到采购人验收合格为止。

3、成交供应商应考虑采购清单参数及技术要求，在产品供货时应严格按照采购人提供的清单等资料进行生产，必须达成采购人要求的使用效果。

五、运输交付要求

1、运输方式：由成交供应商根据货物特性及运输距离选择安全、高效的运输方式，确保货物在运输过程中不受损坏，如对大型设备宜采用厢式货车运输，小件物品需进行分类包装并妥善固定。运输费用由成交供应商承担，包含货物从生产厂家或供应商指定地点运至指定安装位置的所有费用，包括但不限于运输途中的保险费、装卸费等。

2、交付时间：自合同签订之日起20个日内完成设备的运输、安装、调试及交付使用，具体交付时间可根据项目实际情况在合同中明确约定。成交供应商应制定详细的项目实施计划，并严格按照计划推进项目进度，确保按时交付。如因成交供应商原因导致交付延迟，应承担相应的违约责任。

六、售后服务要求
1、质保期：所有设备及配件的质保期自验收合格之日起计算，其中不锈钢厨具（如单头大锅灶、双门消毒柜、保温台等）质保期不少于1年，钢板风机、净化器等电器设备质保期不少于2年，餐具（不锈钢盘子等）质保期不少于6个月。质保期内，如设备出现质量问题或故障，成交供应商应在接到采购人通知后2小时内响应，24小时内到达现场进行维修或更换，维修更换的零部件及服务费用由供应商承担。

2、维修服务：质保期外，成交供应商仍需为采购人提供设备维修服务，维修时仅收取成本费用（包括零部件材料费及合理的人工服务费），并提供详细的费用清单。成交供应商应建立完善的售后服务体系，确保能及时响应采购人的维修需求。

3、技术支持：成交供应商应为采购人提供长期的技术支持服务，包括设备使用过程中的技术咨询、操作指导等。可通过电话、邮件、现场等方式提供支持，确保采购人在设备使用过程中遇到的问题能得到及时解决。

4、备品备件：成交供应商应保证在设备使用寿命期内，能够为采购人提供充足的备品备件供应，且备品备件价格合理。如设备停止生产，应提前通知采购人，并提供相应的替代解决方案或足够的备品备件。

七、付款方式

1、供货安装调试完成且经采购人验收合格并出具审计结论后付至审计金额的97%，预留3%作为尾款，货物整体一年内无质量问题付清。
八、服务期限

1、合同签订后20日内供货安装调试完成。

九、整体验收                                                   

1、货物到达现场后，成交供应商应将所提供货物的装箱清单、备件清单、正规发票、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、维修技术资料手册、维护手册、软件备份、故障代码表、零部件、维修密码等交付给采购人；成交供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按采购人需求约定供货，成交供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由成交供应商承担相关的违约责任。

2、成交供应商应配合采购单位组织的相关部门专业技术人员的现场查验，并做好记录，所有货物的检测按照采购需求的标准执行，合格率要达到98%以上，并经双方签字确认。

3、成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

4、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等。验收合格条件如下（包括但不限于）：
（1）成交供应商所提供的产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）成交供应商所提供的产品技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）成交供应商应在招标文件规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

5、采购人需要原厂对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的及技术支持的，成交供应商应协调予以配合。

注：

1、供应商报价是供应商为完成本项目所需的一切费用，包括所投货物价款及安装费、备件备品费、运输费、货物装卸费、人工费、保险费、技术指导费、税费、管理费、质保期内的维护费、通过相关质检部门检测费用及其他各项应有费用，采购人不再单独支付其他任何费用。

2、其他未尽事宜由采购人和成交供应商双方在采购合同中详细约定。

3、对于上述项目要求供应商必须在投标文件中对以上条款进行回应，作出承诺及说明。

                             第四章 合同草案条款
第一节 合同协议书
采购合同编号：
采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
（2）政府采购计划编号：                           

（3）项目内容：                             
（4）是否分包：               。
（5）项目负责人：               。
（6）联系电话：               。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应一次性支付全部合同款项）                    
(预付款：    （应明确预付款的支付比例和支付条件）               
(分期付款：     （应按照季度分期支付合同款项）                   
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
（2）地点：                             
（3）方式：                             
（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。
（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。
4.合同验收
（1）验收主体：                             。
（2）验收方式：                             。
（3）验收标准：                             。
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）成交通知书
（4）响应文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的明细、分包合同等。    
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                    
委托代理人：                            委托代理人：                    
电      话：                            电      话：                    
传      真：                            传      真：                    
                                    开 户 银 行：                   
      账      号：                    
第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的时间和地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
14.乙方应提供的服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效
24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第五章 响应文件组成
目录
供应商的响应文件应包含以下部分：
一、报价表及报价文件(格式)
二、谈判响应声明(格式)
三、保证金
四、授权委托书(格式)
五、供应商资格审查材料
六、采购需求响应
七、合同条款偏离表
八、采购需求偏离表
九、享受政府采购政策的证明资料
十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
十一、供应商认为需提供的其他资料（如有）
十二、最后报价
政府采购
响 应 文 件
采购项目名称:                       
采   购   人：                      
政府采购计划编号:                   
委托代理编号:                       
采购代理机构：                      
供应商                         
年  月  日
索引表 符合性审查索引表
符合性审查索引表
	序号
	谈判文件条款号
	审查内容及标准
	响应文件及证明材料
	响应文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


一、报价表及报价文件(格式)
附件1-1 报价表
报价表
政府采购计划编号：                                 项目名称：                        
包号：                                             包名称：                        
	报价
	其他内容

	小写金额：               （人民币元）
大写金额：              （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


注：本表须按包填写，一个“包号”一份。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日
附件1-2分项报价说明
分项报价说明
注：1.供应商应按谈判文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。
2.附件1-3“已标价工程量清单”按第三章第二节要求进行编制。
附件1-3分项报价明细表
分项报价明细表（货物、服务类适用）
政府采购计划编号：                                 项目名称：                        
包号：                                             包名称：                        
	产品名称
	规格型号

（或服务要求）
	品牌/产地

（服务类删除该列）
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	报价（元）：
	
	


注：1.本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。
2.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：       年        月        日
二、谈判响应声明(格式)
致 (采购人、采购代理机构)：
根据贵方为（项目名称）的谈判邀请（政府采购计划编号：            ，委托代理编号：    ），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表供应商 （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本  份；响应文件电子文档：一份，参加采购项目第    包谈判，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非谈判方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非谈判方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：       ；邮编：         ；电话：        ；电子邮箱：              。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年      月      日
三、保证金
注：1.提供付款凭证复印件，或金融机构、担保机构出具的无条件且不可撤销的保函原件或电子增信证明复印件。

2.鼓励中小企业在金融机构通过电子增信取得信用星级，供应商的信用星级在有效期内可替代谈判保证金并可重复使用。其中：预算金额不高于公开谈判限额标准的采购项目，供应商应取得1星信用；预算金额高于公开谈判限额标准的1000万元以下采购项目，供应商应取得2星信用；预算金额1000万元（含）以上的采购项目，供应商应取得3星信用。
四、授权委托书(格式)
本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、政府采购计划编号、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                    。
代理人无转委托权。
本授权书于    年    月     日签字生效，特此声明。
	委托代理人身份证（正面）复印件
	委托代理人身份证（反面）复印件

	法定代表人身份证（正面）复印件
	法定代表人身份证（反面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：
委托代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日 

五、供应商资格审查材料
附件5-1 资格更新证明材料
供应商的资格更新证明材料
注：根据谈判文件第二章第10.1款规定，被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本响应文件提供更新或者补充的资格证明材料。
六、采购需求的响应
编制说明：供应商应按谈判文件第三章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年       月       日
附件6-1 响应一览表
响应一览表
	包号 
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	节能产品
	进口产品
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供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年     月      日
七、合同条款偏离表
政府采购计划编号：                                 项目名称：                        
包号：                                             包名称：                        
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据谈判文件第四章“合同草案条款”填写本表；
2.供应商如果对谈判文件第四章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第四章的所有条款要求，其响应无效。
4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日
八、采购需求偏离表
政府采购计划编号：                                 项目名称：                        
包号：                                             包名称：                        
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据谈判文件第三章“采购需求”填写本表；
2.供应商如果对谈判文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第三章的所有条款要求，其响应无效。
4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
5.本表偏离表与本章第六节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日      期：      年     月     日
九、享受政府采购政策优惠的证明资料
供应商符合第二章第38条、第39条、第40条、第41条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。
附件9-1中小企业声明函(货物)
中小企业声明函(货物)
(不符合政策要求的无需提供)
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司(联合体)参加    (单位名称)的   (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下
1、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为    (企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。
2、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为    (企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。
…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称(盖章) ：
日期:
注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，供应商应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，其响应无效。
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。

附件9-2残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不符合政策要求的无需提供)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件9-3监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不符合政策要求的无需提供)
注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
附件9-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)
注：1.供应商提供的产品属于优先采购的，应按第二章第43条规定提供证明材料和本章本节附页1“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。
2.节能产品、环境标志产品(强制采购或者优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。
附页1优先采购产品清单
优先采购产品清单
政府采购计划编号:                           项目名称：                    
包号：                                      包名称：                   
	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


注：1.本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或者环境标志产品）的政府采购政策价格扣除。

2.栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3.栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号。4.货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只需填写一种。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字或者印章）：
日期：年月日
十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
注：提供第三章规定的证明材料复印件。
十一、供应商认为需提供的其他资料
注：供应商认为需提供的其他资料包括：
1.谈判文件第三章采购需求要求的其他资料；
2.谈判文件要求的其他相关资料。
十二、最后报价
附件12-1 报价表
报价表（最后报价）
政府采购计划编号：                                 项目名称：                        
包号：                                             包名称：                        
	报价
	其他内容

	小写金额：              （人民币元）
大写金额：               （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


注：本表须按包填写，一个“包号”一份。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年    月     日
说明：最后报价相关内容和表格不得装订在响应文件中，供应商需单独准备，谈判现场进行最后报价。

