[bookmark: _Toc29704][bookmark: _Toc31588]第三章 采购需求
第一节 采购清单一览表
一、项目名称：2025年全民健身器材采购项目
二、采购预算：1149641.55元，最高上限价：1149641.55元
三、采购内容及数量：
	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	篮球架
	10
	副

	2
	乒乓球桌
	10
	张

	3
	二位太空漫步机
	59
	台

	4
	上肢牵引器
	59
	台

	5
	三位扭腰器
	59
	台

	6
	骑马机
	59
	台

	7
	仰卧压腿组合器
	59
	台

	8
	坐立式背部按摩揉推器
	59
	台

	9
	告示牌
	59
	台

	10
	移动式篮球架
	3
	副

	11
	LED 灯
	18
	盏

	12
	灯柱
	18
	根

	13
	灯具安装辅材
	3
	批

	14
	移动排球柱(含网)
	3
	副

	15
	拼装运动地板
	2019
	平方


1、“包”为最小投标单位。
2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

第二节 技术要求

	序号
	产品
名称
	数量
	单位
	参数

	1
	篮球架
	10
	副
	1、主架、连接杆（板）均采用优质高强度钢材制作，并采用合理的连接结构，确保使用安全及良好的耐久性；
2、主架采用≥φ165×4.0mm定制的优质圆钢管一体弯管成形。伸臂为≥1845mm。主要承载横梁：≥φ60×2.0mm；
3、产品必须符合 GB 19272-2024 《室外健身器材的安全 通用要求》的相关规定，提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构出具的、依据GB 19272-2024标准的有效产品认证证书（若该认证机构出具的证书上载明需证书与确认函一并使用方为有效的，还须同时提供确认函原件扫描件）的原件扫描件并加盖投标人公章；
4、篮架支点与篮板结合处设优质钢板加固。篮板与拉杆连接处所用≥8个螺母均作预埋处理；篮板与篮架用特制半圆头方颈螺栓固定，强度不低于8.8级，增强稳定性；
5、篮圈：采用优质≥Ф20圆钢，圈下焊有≥Ф10×1.5 mm圆管，十二段均匀分布留适当间隙，内穿钢丝，配尼龙篮网。篮圈采用抗压篮圈，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板采用优质钢板，优质弹簧特制圆头螺栓。篮圈在去除压力后可自动返回原位；
6、需含税费、运费、安装售后。

	2
	乒乓球桌
	10
	张
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1、主要承载立柱尺寸: ≥φ60×3.0mm；主要承载横梁尺寸：≥φ32×1.5mm；
2、球台长度≥2741mm，球台宽度≥1525mm，球台高度≥761mm。球台台面采用SMC材料，台面翻边高度≥50mm；台板背面采用井字型结构的加强筋来增强台面的强度和耐撞击性，网格均小于220×210mm。台面与彩虹支腿连接处的斜支撑采用≥50×25mm×2.0mm的优质矩形管，中间支撑采用≥25×25mm×2.0mm的优质方管；台板能承受足够的静载荷，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等，；
3、产品必须符合 GB 19272-2024 《室外健身器材的安全 通用要求》的相关规定，提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构出具的、依据GB 19272-2024标准的有效产品认证证书（若该认证机构出具的证书上载明需证书与确认函一并使用方为有效的，还须同时提供确认函原件扫描件）的原件扫描件并加盖投标人公章；
4、需含税费、运费、安装售后。

	3
	二位太空漫步机
	59
	台
	1、主要承载立柱尺寸：≥φ114×3.0mm热镀锌管；
2、主要承载横梁尺寸：平椭≥40×40×3.0mm；
3、摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度为≥55°，摆杆选用≥φ60×3.0mm管材；
4、摆杆与主立柱内侧的最小距离处为70mm；
5、踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度为≥30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边全部以不小于2mm的R圆弧过渡；
6、脚踏部采用热镀锌板，增加防腐和耐磨性能。脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面: ≥48500mm2，摩擦系数为≥0.53；
7、摆动部件下缘距底面高度为≥100mm；
8、相邻运动的两踏板的间距为≥160mm；
9、转轴直径≥30mm，并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚≥6mm，轴承选用6206承载能力的深沟球轴承；
10、踏板前后两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施；
11、摆腿部件防撞击试验，10组试验加速度平均值不超过50g。摆腿破坏试验，将立柱和摆腿水平放置，在摆腿加载10kg进行破坏测试，将摆腿抬高至500mm自由释放，构件无断裂，开裂、明显的永久变形、和运动失效等现象；
12.运动位采用高低位布置，满足更多使用人群；
13、安装方式：采用直埋式；埋地深度≥500mm；
14、地基尺寸：≥500×500×600mm；
15、产品必须符合 GB 19272-2024 《室外健身器材的安全 通用要求》的相关规定，提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构出具的、依据GB 19272-2024标准的有效产品认证证书（若该认证机构出具的证书上载明需证书与确认函一并使用方为有效的，还须同时提供确认函原件扫描件）的原件扫描件并加盖投标人公章；
16、需含税费、运费、安装售后。

	4
	上肢牵引器
	59
	台
	1、主要承载立柱尺寸：≥φ114×3.0mm热镀锌管；
2、主要承载横梁尺寸：≥φ60×3.0mm；
3、器材活动连接处采用轴承连接，轴承直径≥φ30mm；
4、采用塑胶把套，以增强使用时的舒适度感，手柄端部直径≥φ52mm；上肢牵引器活动把手（不含柔性部件）质量不超过500g；
5、器材承受主要载荷的牵索、连接钩环、连接接头的抗拉力≥14500N；
6、活动杆件底部距离地面的距离为≥1890mm；
7、安装方式：采用直埋式；埋地深度≥600mm；
8、地基尺寸：≥500×500×700mm；
9、产品必须符合 GB 19272-2024 《室外健身器材的安全 通用要求》的相关规定，提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构出具的、依据GB 19272-2024标准的有效产品认证证书（若该认证机构出具的证书上载明需证书与确认函一并使用方为有效的，还须同时提供确认函原件扫描件）的原件扫描件并加盖投标人公章；
10、需含税费、运费、安装售后。

	5
	三位扭腰器
	59
	台
	1、主要承载立柱尺寸：≥φ114×3.0mm、φ76mm×3.0mm热镀锌管；
2、扶手管尺寸：≥φ32×3.0mm
3、转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承；深沟球轴承选用6206承载能力的深沟球轴承；推力球轴承选用30206承载能力的推力球轴承；
4、扭腰盘采用热镀锌板材质，壁厚≥4mm；
5、扭腰盘上表面边缘以R不小于3mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边以R不小于2mm的半圆弧予以过渡；
6、扭腰盘上标记初始位置，设置有限位，运动时单侧最大偏转角度不大于180°，双向摆动达到运动效果，防止因整圈运动的惯性造成伤害；
8、安装方式：采用直埋式；埋地深度≥500mm；
9、地基尺寸：≥1370×1200×600mm；
10、产品必须符合 GB 19272-2024 《室外健身器材的安全 通用要求》的相关规定，提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构出具的、依据GB 19272-2024标准的有效产品认证证书（若该认证机构出具的证书上载明需证书与确认函一并使用方为有效的，还须同时提供确认函原件扫描件）的原件扫描件并加盖投标人公章；
11、需含税费、运费、安装售后。

	6
	骑马机
	59
	台
	1、主要承载立柱尺寸：≥φ114×3.0mm热镀锌管；
2、主要承载横梁尺寸：≥φ60×3.0mm；
3、握把采用≥φ32×3.0mm优质花纹管；
4、所有管材壁厚为≥3.0mm，耳片、连接片厚度不低于5mm；一体冲压拉伸成形的坐板，板材壁厚≥4.0mm；
5、采用内限位结构；
6、脚踏板采用热镀锌板成型制作，增加耐腐蚀和耐磨性；
7、活动部件下底部与地面间距≥570mm；
8、脚或腿的卡夹活动部件底面与地面的间距≥160mm；
9、安装方式：采用直埋式；埋地深度≥500mm；
10、地基尺寸：≥500×500×600mm。；
11、产品必须符合 GB 19272-2024 《室外健身器材的安全 通用要求》的相关规定，提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构出具的、依据GB 19272-2024标准的有效产品认证证书（若该认证机构出具的证书上载明需证书与确认函一并使用方为有效的，还须同时提供确认函原件扫描件）的原件扫描件并加盖投标人公章；
12、需含税费、运费、安装售后；

	7
	仰卧压腿组合器
	59
	台
	1、主要承载立柱尺寸: ≥φ48×3.0mm热镀锌管；
2、面板采用≥2.0mm厚的钢板冲压成型；
3、安装方式：采用直埋式、埋地深度：≥500mm；
4、地基尺寸：≥ 750×400×500mm。
5、产品必须符合 GB 19272-2024 《室外健身器材的安全 通用要求》的相关规定，提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构出具的、依据GB 19272-2024标准的有效产品认证证书（若该认证机构出具的证书上载明需证书与确认函一并使用方为有效的，还须同时提供确认函原件扫描件）的原件扫描件并加盖投标人公章；
6、需含税费、运费、安装售后。

	8
	坐立式背部按摩揉推器
	59
	台
	1、主要承载立柱尺寸：≥φ114×3.0mm热镀锌管；
2、主要承载横梁尺寸：≥φ60×3.0mmmm；
3、按摩轮与刚性固定部件最小距离64mm；
4、按摩轮采用PVC材质，转轴直径为φ≥25mm；
5、转盘为厚度≥4.0mm钢板冲压成型，两转盘间的开口距离≥403mm；
6、扭腰盘转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承；深沟球轴承选用6206承载能力的深沟球轴承；推力球轴承选用30206承载能力的推力球轴承；
7、扭腰盘采用热镀锌板材质，壁厚≥4mm；
8、扭腰盘上表面边缘以R不小于3mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边以R不小于2mm的半圆弧予以过渡；
9、扭腰盘上标记初始位置，设置有限位，运动时单侧最大偏转角度不大于180°，双向摆动达到运动效果，防止因整圈运动的惯性造成伤害；
10、安装方式：采用直埋式；地埋深度≥500mm；
11、地基尺寸：≥500×500×600mm；
12、产品必须符合 GB 19272-2024 《室外健身器材的安全 通用要求》的相关规定，提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构出具的、依据GB 19272-2024标准的有效产品认证证书（若该认证机构出具的证书上载明需证书与确认函一并使用方为有效的，还须同时提供确认函原件扫描件）的原件扫描件并加盖投标人公章；
13、需含税费、运费、安装售后。

	9
	告示牌
	59
	台
	1、主要承载立柱尺寸：≥φ114×3.0mm热镀锌管；
2、主要承载横梁尺寸：≥30×2.0mm；
3、告示牌版面采用不锈钢材质，板材规格为≥800×600×0.8mm，图样及字样蚀刻处理；
4、产品必须符合 GB 19272-2024 《室外健身器材的安全 通用要求》的相关规定，提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构出具的、依据GB 19272-2024标准的有效产品认证证书（若该认证机构出具的证书上载明需证书与确认函一并使用方为有效的，还须同时提供确认函原件扫描件）的原件扫描件并加盖投标人公章；
5、需含税费、运费、安装售后。

	10
	移动式篮球架
	3
	副
	1、外形尺寸不小于（长×宽×高）：≥4413×1800×3950mm；
2、箱体内部有完整的框架结构，有效的加强了箱体的稳定性；
3、主要承载立柱：≥150×150×4.0mm方管制成；
4、主要承载横梁尺寸：钢管≥150mm×100mm×3.0mm；
5、伸臂长度为≥1800mm，由≥150mm×100mm×4.0mm钢管拼焊而成；
6、篮板上、下支点均采用直径≥42×2.5mm圆管弯制而成；
7、电动抛丸除锈，粉末整体静电喷塑，颜色亮丽，不易褪色；
8、篮圈：优质圆钢制成达国际标准，圆钢为直径≥20mm。篮圈下沿应有≥12个均匀分布的系篮网的附加系统，这个系统没有尖锐的角或容得任何手指进入的空间或间隙；
9、篮球架的高度：篮圈到地面的高度为3.05米；
10、产品必须符合 GB 19272-2024 《室外健身器材的安全 通用要求》的相关规定，提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构出具的、依据GB 19272-2024标准的有效产品认证证书（若该认证机构出具的证书上载明需证书与确认函一并使用方为有效的，还须同时提供确认函原件扫描件）的原件扫描件并加盖投标人公章；
11、需含税费、运费、安装售后。

	11
	LED 灯
	18
	盏
	1、产品须为体育场地照明专业LED灯具，额定功率200W，额定输入电压AC 220V，频率50Hz；
2、LED灯具实测功率200W±1％,功率因数≥0.98,整灯效能≥140lm/W，总光通量≥28000lm，一般显色指数Ra≥80，色温5500K±200K；
3、灯具进行自然试验时长应不低于 12 个月，试验后紧固件无生锈，无松动，无脱落,电源线无剥离，电源与灯具连接正常，无移位，无脱落，接线处完整，灯具通电可正常点亮；
4、制造商具有灯具采用铝质散热器，散热片非焊接，有良好的导热性能，通过GB/T22588-2008 标准检测，散热器在常温 25℃±5℃与高温 90℃±5℃的环境下导热系数≥200且比热容≥0.9。供应商提供书面承诺函扫描件加盖供应商公章，格式自拟。成交供应商签订合同前 7 个工作日内，提供带 CMA 资质机构出具、加盖制造商公章的完整检测报告扫描件（报告必须同时具有该产品尺寸规格和图片，原件备查），逾期或报告不合格取消成交资格。
5、制造商具有LED灯珠模块通过恒定湿热试验试验后样品无损坏，绝缘电阻及电气强度试验无击穿或闪烁现象,且按GB/T9468-2008的规定测得的光通量相对于初始光通量的变化不应超过1%。供应商提供书面承诺函扫描件加盖供应商公章，格式自拟。成交供应商签订合同前 7 个工作日内，提供带 CMA 资质机构出具、加盖制造商公章的完整检测报告扫描件（报告必须同时具有该产品尺寸规格和图片，原件备查），逾期或报告不合格取消成交资格。
6、制造商具有LED灯珠模块通过符合GB/T 33721-2017要求不低于240小时的验证试验，试验后灯具内LED焊点温度变化≤4℃，电源输入功率变化≤2%，色品漂移≤0.004。供应商提供书面承诺函扫描件加盖供应商公章，格式自拟。成交供应商签订合同前 7 个工作日内，提供带 CMA 资质机构出具、加盖制造商公章的完整检测报告扫描件（报告必须同时具有该产品尺寸规格和图片，原件备查），逾期或报告不合格取消成交资格。
7、制造商具有灯具及所有附件须考虑防潮、防腐蚀保护措施，灯具散热器耐腐蚀评级符合GB/T6461-2002要求不小于10级。供应商提供书面承诺函扫描件加盖供应商公章，格式自拟。成交供应商签订合同前 7 个工作日内，提供带 CMA 资质机构出具、加盖制造商公章的完整检测报告扫描件（报告必须同时具有该产品尺寸规格和图片，原件备查），逾期或报告不合格取消成交资格。
8、需含税费、运费、安装售后。

	12
	灯柱
	18
	根
	1、灯柱规格为高度不小于6米钢管，钢管直径≧Φ100mm，壁厚≧5mm；
2、钢管采用热镀锌喷塑工艺，可有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀亮丽持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求；
3、灯柱金属件在着色前采用喷丸除锈。漆膜结合力强、附着力强，涂层厚度60-70μm，产品涂料配方不含有毒有害元素。长期使用无起皮，脱落等缺陷；
4、各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、包渣裂纹等缺陷；在配色上应与篮球架或运动地板选择一致；
5、灯柱采用直埋式，深度≧600mm，灯杆基础≧600*600mm，灯柱顶端离地面高度6米，灯杆设置在连线、端线1.5米之外；
6、需含税费、运费、安装售后；

	13
	灯具安装辅材
	3
	批
	1、电缆线、 PVC 套管，采用 ZRBV ≥3 芯 2.5 平方阻燃铜芯电线，≥ 20mm×2.0mm（外径×壁厚） PVC 绝缘阻燃线管；
2、所有电线均需用 PVC 管穿套后地埋，地埋深度不低于10cm，通过灯柱内与顶端的灯具连接， PVC 管的连接处必须密封，严禁 PVC 套管及电线裸露在外；
3、压接线缆牢固，确保线头不松开；需缠绕接头的，应缠绕紧密，使用防水+绝缘胶带包扎或者使用符合国家标准的接线端子，确保接头质量合格；
4、灯具安装完毕，需要检查灯具是否固定牢靠，检查制作完成的电缆接头，是否绝缘密封良好，不漏电；
5、需含税费、运费、安装售后。

	14
	移动排球柱(含网)
	3
	副
	1、按GB/T 19851.13-2007《中小学体育器材和场地 第13部分：排球网柱、羽毛球网柱、网球网柱》标准生产的要求实施；
2、需含税费、运费、安装售后。

	15
	拼装运动地板
	2019
	平方
	1、各项运动指标完全满足篮球、足球、排球、羽毛球等各项运动技术要求。
2、采用热塑弹性体生产，无毒、无味，绿色环保。地板表面无塑化不良、具有良好的柔韧性和硬度，拼接后牢固不开裂。
3、地板规格：长度≥500mm、≤600mm。宽度≥200mm，≤300mm。厚度≥17mm。为减少地板使用过程中位移、起鼓、开裂现象，地板采用错位拼接铺装。
4、检测技术要求：
①产品依据 GB/T14833-2020《合成材料运动场地面层》面层性能要求，须达到 球反弹率≥90%、冲击吸收 20-50（%），垂直变形≤3mm、摩擦系数 0.4-0.7（μ）、拉伸强度≥0.7Mpa、拉断伸长率≥90%、撕裂强度≥5kN/m。面层耐 久性能测试，老化≥336 小时，拉伸强度≥0.7Mpa、拉断伸长率≥90%、冲 击吸收 20-50（%），垂直变形≤3mm。供应商提供书面承诺函扫描件加盖供应商公章，格式自拟。成交供应商签订合同前 7 个工作日内，提供带 CMA 资质机构出具、加盖制造商公章的完整检测报告扫描件（报告必须同时具有该产品尺寸规格和图片，原件备查），逾期或报告不合格取消成交资格。
②产品依据 GB/T3681.2-2021 标准自然暴露试验，在检测机构测试场自然暴露 测试 12 个月后:外观无明显变色、无粉化、无开裂、无起泡；灰卡等级≥4 级。供应商提供书面承诺函扫描件加盖供应商公章，格式自拟。成交供应商签订合同前 7 个工作日内，提供带 CMA 资质机构出具、加盖制造商公章的完整检测报告扫描件（报告必须同时具有该产品尺寸规格和图片，原件备查），逾期或报告不合格取消成交资格。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]③产品通过高温试验：在不小于 80℃下经过 72 小时测试后无熔化、无龟裂、目视 无明显色差，测试结论合格。低温试验：-40℃下 72 小时试验后无龟裂、 目视无明显色差，测试结论合格。供应商提供书面承诺函扫描件加盖供应商公章，格式自拟。成交供应商签订合同前 7 个工作日内，提供带 CMA 资质机构出具、加盖制造商公章的完整检测报告扫描件（报告必须同时具有该产品尺寸规格和图片，原件备查），逾期或报告不合格取消成交资格。
④产品通过国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证的证明 材料。供应商提供书面承诺函扫描件加盖供应商公章，格式自拟。成交供应商签订合同前 7 个工作日内，提供加盖制造商公章的完整证书扫描件（若该认证机构出具的证书上载明需证书与确认函一并使用方为有效的，还须同时提供确认函。原件备查），逾期或证书不合格取消成交资格。
5、需含税费、运费、安装售后。

	16
	长途运输费
	1
	项
	货物长途运输至岳阳市内进行统一卸货

	17
	安装费
	1
	项
	1.费用包含：包含货车长途运输至岳阳后的卸车费，短途转运至各乡镇，各村等安装点的费用以及卸车等费用，包含安装的人工，水泥沙石等；包含乒乓球台上楼等费用；包含篮球架安装的配重等


第三节 商务要求

一、采购项目交付或者实施的时间和地点
（一）交货时间：自合同签订之日起20日内交货并安装调试完成
（二）交货地点：由采购人指定交货地点 
二、质量保证
   1、成交供应商应保证货物是已定型上市销售的全新、原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的产品，完全符合合同规定质量、规格和性能的要求，产品应有质量检测合格证。
   2、成交供应商必须严格遵守《产品质量法》，在投标书中对产品质量保证体系做出说明，并完整地履行质保期内的免费现场维修服务承诺。
   3、投标时须提供针对本项目的详细售后服务方案（须注明质保期）。
[bookmark: _Toc31382]三、产品安装、调试及项目实施
1、包装：原厂原包装送货，货到采购人指定地点，经采购人指定人员验证后方可开箱。
2、安装：本项目的安装由成交供应商负责，成交供应商应对产品和系统安装提供全面的技术服务与支持，为顺利安装运行提供完全技术保证。
3、调试：调试由成交供应商负责，成交供应商为运行调试提供技术和产品的必要条件。并应向买方有关人员讲解产品和系统结构与计划调试方法，包括系统的性能、技术特点、调试技巧等有关技术原理、方法，解决调试过程中出现的技术问题。
[bookmark: _Toc20207]四、售后服务要求
1、在质保期内成交供应商对产品质量实行三包，因设备配置、设备或零部件制造质量问题而引起的故障，成交供应商应立即免费维修或更换，保证设备及时恢复正常，由此引起的一切费用由卖方承担。
2、在保修期内提供免费保修服务。保修期后应提供长期优质服务。在使用寿命期内，成交供应商应保证对设备的零件、易损件的供应。
3、成交供应商在质保期内提供免费上门维修和技术支持的服务，并进行终身维护。
4、成交供应商提供7天×24小时服务电话，在接到用户报修通知后电话不能解决的，必须8小时到达用户现场进行维修，并应在收到用户信息后24小时内排除之并交付使用。若24小时不能排除故障，必须提供备品备件，确保第二天可以正常使用，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用应由买方承担。
[bookmark: _Toc29656]5、项目产品的免费质保期要求≥1年（起算日期为验收通过日）。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。产品质量保证期结束后，投标人应按照本项目特点提供长期良好的售后服务，并在标书中提供售后服务承诺书等相关资料。
五、技术培训
成交供应商应按采购人指定负责培训2名操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度,,并制定一套完整的培训方案
[bookmark: _Toc575]六、验收标准
1、项目验收国家或行业有规定的，按国家或行业规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
2、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用。
3、项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的， 采购人可终止合同， 另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。
4、 自项目建设完成后，中标人应向采购人发起验收申请。
七、报价要求
1、本项目投标报价包含产品的运输、保险、装卸、保管、安装调试、试运行通过验收、检验、 培训、质保期免费保修维护等所有费用， 如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏， 均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。所有设备应当按采购人要求供货并安装到位，经试运行验收合格后交付采购人正常使用。 （针对本事项投标人须在投标文件中提供承诺， 且如若中标则严格按投标人承诺执行。）
2、所有报价的产品，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求。国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准规定，要求安装的产品必须提供相关安装实施方案。
3、招标人不统一组织现场踏勘，投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负；招标人在踏勘现场有关工程场地和相关环境等情况的介绍，供投标人参考，投标人对自身的判断和决策负责； 中标后中标人不得以不了解现场情况为由向招标人提出任何索赔或不合理要求。
 八、其它说明：
1、由供货方提供货物安装、调试所需要的耗材；
2、投标人参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争，不得有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假制造商产品彩页、虚假业绩、虚假证书等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为。
3、本项目核心产品为“拼装运动地板”，采用最低评标价法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照谈判文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效；
4、结算方法
4.1 付款人：岳阳市教育体育局
4.2 付款方式：所有货物验收合格，并完成安装调试由财政部门完成结算审计后，支付至审定金额的100% 。

[bookmark: _GoBack]对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。
