采购需求
（1） [bookmark: _Toc12175]项目概况
本项目为张家界市公安局1＃、2＃综合办公楼市内卫生间、浴室改造办公用房门更换等改造，改造部位及内容：综合办公楼市内房间门及卫生间维修改造。具体详见施工图纸（如有）及《工程量清单》。
（2） [bookmark: _Toc30410]项目预（概）算
预（概）算∶900807.15元
最高限价∶900807.15元
（3） [bookmark: _Toc13220]采购清单
[bookmark: _Toc2601]详见《工程量清单》。
（4） [bookmark: _Toc422][bookmark: _Toc20815][bookmark: _Toc15695]技术商务要求
技术要求：
[bookmark: _Toc24820]详见附件施工图纸及《工程量清单》。
 一、办公室门更换技术要求
（一）防盗门
1、执行标准：必须符合中华人民共和国国家标准《防盗安全门通用技术条件》（GB 17565-2007）中关于防盗安全门的全部技术要求。
2、防盗等级：应达到乙级及以上防盗安全级别。
3、材质要求：
3.1门扇整体厚度≥67mm，其中门框钢板厚度≥1.5mm、门扇外面板厚度≥1.0mm、内面板厚度≥0.8mm；
3.2内部填充材料为防火岩棉；
3.3表面经脱脂、磷化、静电喷涂等防腐处理，涂层厚度不低于60μm，具有良好的防锈、耐磨、耐刮性能。
3.4锁具要求：配置符合防盗标准的专用防盗锁具，锁点不少于8个，防撬性能强。
3.5五金配件：配件需质量可靠，与门体整体性能匹配。
3.6外观要求：颜色及表面处理工艺需与采购人现场商定，保持整体协调美观。门框、门扇构件表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤。
（二）防火门
1、执行标准：必须符合《防火门国家标准》（GB 12955-2008）的相关要求。
2、防火等级：根据安装位置分别设置甲级或乙级或丙级防火门。
甲级防火门：耐火极限≥1.5h
乙级防火门：耐火极限≥1.0h
丙级防火门：耐火极限≥0.5h
3、材质要求：
3.1门框采用冷轧钢板，钢板厚度≥1.2mm；
3.2门扇内填充对人体无毒无害的防火隔热材料；
3.3防火锁、防火合页等五金配件应经国家认可授权检测机构检验合格-。
3.4认证要求：必须提供该批次产品的国家级检验报告、消防产品认证证书（CCCF）。
3.5乙级防火门14个，丙级防火门20个，甲级防火门7个。
（三）室内木门
1、材质要求：
1.1门扇整体厚度≥45mm；
1.2基材采用实木多层板框架+环保实心填充（桥洞力学板或实木方填充），门扇实心、无空心、无碎料填充；
1.3表面采用环保烤漆或免漆饰面。
1.4环保要求：甲醛释放量应符合国家强制性标准（GB 18580）要求。
1.5应采用一线品牌，例如TATA、城市名匠、梦天等。
（四）安装要求
1、尺寸适配：新门尺寸需与原有门洞精准匹配，误差控制在±2mm以内，确保安装后无缝隙、不晃动。门洞测量需在拆除旧门后进行二次复核，以实际尺寸为准定制新门。
2、安装要求：安装位置墙体稳固，能承受门体重量；安装区域地面平整，无杂物。
3、旧门拆除：供应商负责旧门及附属设施的拆除、清运，拆除过程中应做好现场保护，不得损坏周边墙体及地面。
二、公共厕所改造技术参数
（一）执行标准
《城市公共厕所设计标准》（CJJ 14-2016）中二类及以上标准；
《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）；
《环境卫生图形符号标准》（CJJ/T 125-2021）；
国家及地方现行建筑工程质量验收规范、卫生标准及相关行业标准。
（二）改造要求
1、拆除工程：
1.1拆除原有卫生间内全部洁具、隔断、地面砖、墙面砖、吊顶等；
1.2拆除原有给排水管道、电气线路（保留必要的主管线）；
1.3拆除垃圾及时清运，不得在现场堆积。
2、防水工程：
2.1地面及墙面防水层应完整、连续，防水高度不低于1.8m；
2.2防水施工完毕后应进行闭水试验，确保无渗漏。
3、地面工程：
3.1采用全瓷防滑地砖；
3.1.1材质：全瓷；
3.1.2防滑性能符合GB/T4100-2015附录M、GB/T37798-2019附录B标准；
3.1.3放射性符合GB6566-2010标准；
3.1.4耐污染性符合GB/T3810.14-2016标准；
3.1.5吸水率符合GB/T3810.3-2016标准；
3.1.6耐磨性符合GB/T3810.6-2016/GB/T3810.7-2016标准；
3.1.7表面质量符合GB/T3810.2-2016优等品标准；
3.1.8表面平整度符合GB/T3810.2-2016优等品标准；
3.1.9厚度：≥9mm；
3.1.10光泽度：≤50。
3.2地面应有合理坡度，确保排水顺畅，无积水和倒坡现象。
3.3应采用一线品牌，例如金意陶、诺贝尔、马可等。
3.4尺寸≥300X600mm。
4、墙面工程：
4.1采用全瓷全抛釉面砖，表面平滑光洁、色泽均匀；
4.1.1材质：全瓷；
4.1.2放射性符合GB6566-2010标准；
4.1.3耐污染性符合GB/T3810.14-2016标准；
4.1.4吸水率符合GB/T3810.3-2016标准；
4.1.5耐磨性符合GB/T3810.6-2016/GB/T3810.7-2016标准；
4.1.6表面质量符合GB/T3810.2-2016优等品标准；
4.1.7表面平整度符合GB/T3810.2-2016优等品标准；
4.1.8厚度：≥7.8mm；
4.1.9光泽度：≥85。
4.2墙面砖铺贴应平整、牢固、无空鼓。
4.3应采用一线品牌，例如金意陶、诺贝尔、马可等。
4.4尺寸≥300X600mm。
5、天棚工程：
5.1采用防潮铝扣板吊顶，铝扣板厚度≥0.8mm；
5.2轻钢龙骨宽度≥75mm，厚度≥0.6mm；
5.3吊顶应平整、牢固，具备检修口。
6、给排水系统：
6.1给水管材应采用PP-R管材；
6.2排水管材应采用UPVC管材；
6.3管道安装应规范、牢固，无渗漏。
7、卫生洁具：
7.1蹲便器：
7.1.1白色陶瓷，尺寸符合规范要求，表面平滑光洁，符合GB/T6952-2015《卫生陶瓷》标准；
7.1.2吸水率≤0.2%；
7.1.3抗裂性：经(110±5)℃蒸汽试验后无裂纹；
7.1.4冲洗功能：包括洗净功能、排放功能、防溅污性和污水置换功能，节水型≤6L，冲水泵每次出水量为0.3L-0.4L；
7.1.5排污口外径≤107mm；
7.1.6水封深度：≥50mm；
7.1.7存水弯最小通径：水道应能通过直径为41mm的固体球；
7.1.8耐荷重性：经耐荷重性测试后，应无变形、无任何可见结构破损。
7.2小便器：采用壁挂式白色陶瓷小便器，配感应式冲水阀；
7.2.1吸水率：吸水率≤0.2%；
7.2.2水封深度：所有带整体存水弯卫生陶瓷的水封深度≥50mm1。
7.2.3最大用水量：节水型单次冲洗用水量≤3L（CQC3223-2009认证标准）。
7.2.4放射性内照指数：≤0.914。
7.2.5耐荷重性：耐荷重试验测试后无变形或任何可见破损。
7.2.6冲洗功能：每次冲洗后累积残留墨线的总长度≤25mm，且每一段残留墨线长度≤13mm；
7.2.7外观质量：釉面、外观缺陷最大允许范围、最大允许变形、尺寸允许偏差等应符合GB6952的规定，无明显色差，经抗裂试验应无釉裂、无坯裂。
7.3洗手盆：采用白色陶瓷台下盆或台上盆，配感应式节水型龙头；
7.3.1材质：优质陶瓷，表面光滑细腻，不易藏污纳垢，便于清洁；
7.3.2防渗漏性能：底部设有防水层，以防止水分渗透；
7.3.3抗污：能有效抗污耐擦；
7.3.4质量标准需经国家级建材放射性监督检验测试中心或国家级建筑卫生陶瓷质量监督检测中心检测达到GB优等品标准；
7.3.5自动感应龙头、感应冲水器等需经国家级质量监督检测中心检测结果为合格产品。
7.4所有洁具应为节水型产品，具备产品合格证明。
7.5应采用一线品牌，例如箭牌、法恩莎、威士尼等。
8、隔断系统：
8.1采用抗倍特板；
8.2隔断应牢固、稳定，具备良好的私密性；
8.3五金配件应采用不锈钢材质，防锈耐用。
9、通风系统：
9.1安装大功率排气扇，确保通风效果良好，功率大小应满足通风良好的需要（如不满足需要应无条件更换）；
9.2排气管道应规范设置，通至室外。
10照明系统：
10.1采用防潮型LED灯具；
10.1.1防潮等级：IP44及以上；
10.1.2光品质参数：
显色指数：≥90；
照度：≥300lux；
色温：4000K左右；
10.1.3散热性能：工作温度≤60℃2；
10.1.4能效：符合一级能效认证。
10.2开关应设置在卫生间外部。
11、标识系统：
11.1卫生间入口设置规范标识牌；
11.2无障碍卫生间设置专用标识。
[bookmark: _Toc1517][bookmark: _Toc465]
商务要求：

1.工程承包范围	
本项目施工图纸（如有）及《工程量清单》所包含的全部内容。（施工图纸及《工程量清单》详见附件）
2.项目清单及说明
按湖南省住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知(湘建科函〔2025〕150 号)、《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2019〕61号）、《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》（湘建价〔2022〕146号）、湘建价建(2025)18号关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知等文件执行，材料价格参照2026年第2期《张家界建设工程造价信息》。
3.工期及质量要求
3.1工期：60天（日历日）；
3.2质量标准：
3.2.1工程质量应符合国家现行施工质量验收规范合格标准。
3.2.2所有材料、构配件、设备等均应符合国家标准和设计要求，并提供产品合格证明、检验报告等相关文件。
3.2.3门类产品需提供产品合格证、检测报告、消防产品认证证书（如适用）等。
3.2.4洁具及管材需提供产品合格证、质量检测报告等。
3.3保修要求：质保期自竣工验收合格之日起计算（国家规定长于以下规定时间的按较长的时间规定执行）。
门类产品质保期不少于3年；
防水工程质保期不少于5年；
卫生洁具质保期不少于3年；
其他工程按建设部80号令要求保修。
3.4其他要求：
（1） 门和卫浴设施设备在投标时需提供品牌原厂授权书，原件备查。不得提供贴牌产品，如有虚假应标，取消中标资格并纳入政府采购黑名单。
（2） 门和卫浴设施设备在投标时需提供产品第三方检测报告，原件备查。
4、售后服务
质保期内出现质量问题，应在接到通知后1小时内响应，2日内维修完毕；
5、验收
5.1材料验收：所有进场材料须经采购人确认后方可使用。
5.1.1防盗门验收要求：供应商交货时，应提供以下基础资料，用于核对与合同的一致性：
（1）产品合格证：每樘门应有出厂合格证。
（2）检测报告：符合国标GB 17565的检测报告。
（3）产品保修单：注明保修期限及范围。
5.1.2防火门验收要求：防火门属于消防产品，必须提供有效的市场准入证明。
（1）根据规定，至少需提供以下任一有效文件：
强制性产品认证（CCC）证书 + 型式检验报告（确保型号与证书一致）。
产品自愿性认证证书 + 型式试验报告。
产品型式检验报告（需确保现场产品的尺寸、材质与报告完全一致）。
消防产品技术鉴定证书（针对新型产品）。
（2）出厂合格证：注明耐火等级（甲/乙/丙级）。
（3）产品标识（铭牌）：门体上的永久性标签，含CCC标志、型号、耐火等级等。
（4）“AB签”：防火门产品上通常贴有红色“A签”（最终产品）和绿色“B签”（部件），这是消防产品身份信息标志，需核验是否齐全。
（5） 锁具要求：防火门安装的锁具，必须提供符合 《防火门》GB 12955 耐火性能要求的防火锁型式检验报告，普通门锁不合格。
（6） 验收依据：所有资料必须与采购合同及招投标文件中约定的品牌、型号、技术参数完全一致。
上述资料需归档，作为付款依据。如果防火门供应商无法提供CCC证书或型式检验报告，这批门不能验收。
5.1.3卫浴设施设备验收要求：交货时核验以下资料。
（1）水效标识：每台本体上必须贴有水效标识，无标识不得验收。
（2）出厂合格证：注明产品型号、水效等级。
交货时逐台核对水效标识，并扫描二维码核验备案信息是否与实物一致。
5.2隐蔽工程验收：防水、管道等隐蔽工程须经采购人验收合格后方可进行下一道工序。
5.3竣工验收：项目完工后，由采购人或行业主管部门（如需要）组织验收，验收标准按国家现行验收规范执行。
5.4验收依据：以采购需求文件、合同约定、施工图纸及国家相关标准规范为依据。
6、对施工项目部的要求
项目实施过程中按湘建建[2020]208号文规定的《湖南省建筑工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》的规定配备施工项目部关键岗位人员。
7、安全文明施工要求
7.1成交供应商应制定安全施工方案，确保施工过程中人员和财产安全。
7.2施工区域应设置围挡和警示标识，非施工人员不得进入。
7.3公安机关属于特殊工作场所，施工人员应遵守采购人单位的保密规定和门禁管理制度。
7.4施工过程中应做好降尘、降噪措施，减少对办公环境的影响。
7.5每日施工完毕后应清理现场，恢复办公区域整洁。
8、项目特别说明
（1）结算综合单价=首轮清单报价综合单价×【（最后报价总价-不可竞争费）÷（首轮报价总价-不可竞争费）】。不可竞争费为暂列金、专业工程暂估价、不可预见费等（如有）。
（2）变更价格方法确定：不得突破合同金额；实行固定总价合同，单价不予调整。
（3）付款方式：合同签订后支付合同总价的30%作为预付款；工程完工并通过竣工验收后支付至合同总价的97%；剩余3%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性无息付清。
（4）采购需求中技术参数要求与工程量清单不一致的，以较高的标准为准。
（5）采购人不统一组织踏勘，供应商在投标前，须自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
9.其它需要说明的事项
其它商务要求详见本采购文件第四章中的专用合同条款内容，未尽事宜在谈判过程中或签订施工合同时约定。
[bookmark: _GoBack]
