采购需求
第一节  采购清单一览表  

	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	无人机
	2
	台

	2
	大功率高压水泵
	5
	台

	3
	背负式水泵
	5
	台

	4
	高压细水雾灭火机
	5
	台

	5
	油锯
	10
	台

	6
	背负式风力灭火机
	10
	台

	7
	森林消防水带
	10000
	米

	8
	高倍望远镜
	20
	个


 技术要求

	序号
	设备名称
	数量
	技术参数
	备注

	1
	无人机
	2台
	一、整机飞行要求

1. 整机可折叠设计，便于林区随车携带，空机重量≤1100g；

2. 标准模式续航时长≥48分钟，无风最大单程飞行距离≥38km；

3. 最大水平飞行速度≥23m/s，最大抗风能力≥10m/s，适应山地、林间大风环境；

4. 工作环境温度-10℃~40℃，最大起飞海拔≥5000m，满足高海拔林区巡查；

5. 搭载大容量智能锂电池，支持快充，电池循环使用寿命≥280次。

二、遥控与图传系统

1. 高清数字图传传输技术，开阔地有效遥控距离≥25km；

2. 配套带屏遥控器，屏幕为高亮显示屏，强光下清晰可视，图传低延迟；

3. 支持GPS、北斗多卫星联合定位，可拓展高精度RTK定位模块，火情点位精准记录；

4. 支持4G信号拓展，超视距远距离稳定传输画面。

三、云台摄像系统

1. 三轴机械增稳云台，多角度可调，无拍摄死角；

2. 搭载多镜头组合，包含广角镜头、中长焦镜头、远摄镜头，兼顾大范围巡护与火点细节查看；

3. 广角传感器有效像素不低于4800万，支持6K高清视频录制，低光照环境可正常成像，满足昼夜火情勘察；

4. 支持RAW、HLG、D-Log等专业存储格式，视频照片可作为火情取证资料留存。

四、安全避障功能

1. 机身六向全方位感知避障系统，融合视觉、激光传感，林间树木、山体可自动识别避让；

2. 具备失联自动返航、低电量智能返航功能，返航途中自动规避障碍物；

3. 多重飞行保护机制，支持一键悬停、一键返航，降低山林炸机风险。

五、森林防火业务功能

1. 支持自定义航点航线规划，可沿山脊、林地边界自动巡航巡检；

2. 支持实时标记火点坐标，同步保存现场图像、视频；

3. 可拓展挂载空中喊话、夜间探照设备，用于火场人员指挥、夜间搜救；

4. 机身自带内置存储，支持外置高速存储卡扩容。
	

	2
	大功率高压水泵
	5台
	1、发动机型式：单缸二冲程强制水冷和自然风冷混合冷却式发动机，发动机排量≥190cc

2、发动机最大转速≥9000 r/min；

3、最大吸深≥7m；

★4、最大射程≥40米；

5、汽油机综合油耗≤5L/h；

6、油路中充满燃油的情况下，启动时间≤8s；

▲7、最大扬程≥350米；

★8、最大流量≥470L/min；

▲9、最大压力≥3.5MPa；

▲10、工况1：额定压力0.5Mpa时额定流量≥430L/min；工况2：额定压力1.0Mpa时额定流量≥300L/min；工况3：额定压力1.5Mpa时额定流量≥220L/min；工况4：额定压力2.0Mpa时额定流量≥130L/min；工况5：额定压力2.5Mpa时额定流量≥70L/min。

11、最大压力工况时机体应无渗漏。

12、可背负、可手提。

13、水泵之间可串联、并联可达更远距离输水灭火；

14、水泵应配有超速保护装置；

15、启动方式：防水拉绳启动和一键式电启动方式；

16、主机净质量≤16kg；

17、三级离心式水泵，防腐处理的铝合金材质；

18、背架材质：采用不锈钢焊接，无锈斑，经过防锈处理。

19、配置附件：配有水泵专用的多功能行军附件套装和机油。附件包含但不限于：油箱1个，吸油管1个，引水泵1把，水带扳手2把、水带修补环2个、二冲程机油1瓶、进水管1套，底阀1个，止水钳1个，单向阀1个，开关三通1个，转换接头1个，直流喷枪1个，雾流喷枪1个，过滤底阀框1个、维修工具1套、启动电池及充电器1套。

▲20、投标文件中所附的检验报告中附有测试的最大流量和最大压力时的测试照片，可清楚的体现测试数据。

标注有“★”和“▲”参数需提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告扫描件予以佐证；无法佐证或检验报告未体现的视为负偏离。
	

	3
	背负式水泵
	5台
	水泵结构：叶轮离心泵，抗腐蚀铝合金泵体或其他同等材质，叶轮材质：采用铜叶轮或铝合金叶轮，泵体材质：铝合金铸造并做阳极氧化处理；具有减震支撑结构，防反转保护结构。
动力形式：单缸两冲程汽油发动机，排量≥85cc，功率≥10HP； 

3、水泵适用于低气压，高海拔，低温区域使用；
4、发动机空滤应采用防水过滤材料，能保证淋雨情况下，30分钟内滤芯零吸水；应现场无需任何工具进行空滤更换，提高现场灭火效率。

5.启动方式：防水拉绳启动和一键式电启动方式；

6.启动电源：应具备可反复充电的可拆卸式锂电池，电池质量≤500g；
7、冷启动性能：在油路充满燃油的情况下，冷启动时间≤5s，手启动或电启动。

▲8、最大射程：≥35m； 
★9、工况，在0.5MPa时，流量≥300L/min；在1.0MPa时，流量≥240L/min；在1.5MPa时，流量≥180L/min；最大工作压力≥2.8MPa

▲10、最大流量≥330L/min；

▲11、吸水深度≥7m；
▲12、整机质量≤12.0kg；
10、空气过滤器：轻型防水式空气过滤器，采用易固定旋钮，更换时无需任何工具。
11、连续运转性能：泵在额定工况下连续 24h 的运转试验后，应能在 30s 内正常启动，且出口压力、流量符合标定工况参数，运转时油门位置应稳定，无工况漂移。

12、保护系统：具有过热、无水保护，发动机高温、超速、过热会自动熄火保护。
13、背架形式：应采用不锈钢框架，底部四方型，水泵可卧、可立、可侧置摆放。减震结构：应配备全方位保护框架，具有减震支撑结构，可以使水泵在各个方向都可存放。
14、冷却方式具有低压平衡管强制水冷却和风冷却；
15、燃油箱容积≥12L；防浪设计，应具有透气阀设计，防止水泵运转吸油不畅熄火，油管脱离油桶后，透气阀自动关闭；机油壶一体设计；防丢防松油桶盖设计。

16、密封性能：泵进行2.31MPa，5min密封试验，实验过程中泵体及部件没有渗漏、冒汗等缺陷；水压试验：泵进行4.20MPa，1min静水压强度试验，试验过程中泵壳没有影响性能的变形和裂纹等缺陷。
17、配有水泵专用的多功能行军附件背包和机油。全套明细包含但不限于：主机一台、水泵背包一个、油箱一个、油箱背包一个、手动泵油管一个、手动引水泵一个、吸水管及卡箍一套、进水过滤底阀一套、电启动配套装置一套、直流喷头一个、雾射喷枪一个、单向阀一个、带水门开关的三通一套、维修工具包一套、月牙专用扳手两把、止水钳一把、水带修补环2个、附件背包一个、专用机油一瓶、过滤框一个（所有附件与市场上的任何森林消防水泵通用）。

18、标注有“★”和“▲”参数需提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告扫描件予以佐证；无法佐证或检验报告未体现的视为负偏离。
	

	4
	高压细水雾灭火机
	5台
	1、起动性能：≤5s；

▲2、最大压力：≥17.0MPa；

▲3、最大流量：≥11.0L/min；

★4、直流射程：≥15.0m，雾化射程：≥14m；

5、喷杆展开长度≥1.5m,喷射部件应具有耐压性能，在1.5倍最高工作压力下保持1min，不应出现破裂、渗漏等现象。

6、水雾喷头采用转换实现直流喷射和雾化喷射；

7、发动机最大功率：≥1.8HP；

8、水袋容积：≥23L,单个水带连续工作时间≥5min；

9、油箱容积：≥0.5L；

▲10、整机净重：≤11kg；

11、基本参数：符合国家机械操作安全标准，具有细水雾、高效灭火性能，主要由汽油机、高压泵、调压阀、减速器、可伸缩枪杆、高压细水雾喷头、控制机构、水袋（数量3个）、支架、背带、机箱等部件组成；

12、标注有“★”和“▲”参数需提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告扫描件予以佐证；无法佐证或检验报告未体现的视为负偏离。
	

	5
	油锯
	10台
	1、发动机符合国‖排放标准；

2、气缸排量：≥50cm³

3、重量：≤5.0Kg

4、动力重量比：≤2.0Kg/Kw

5、导板长度：18”

6、链条类型：325”

7、燃油消耗率：≤600g/kw.h

▲8、锯切效率：≥65cm²/s

9、锯切燃油消耗率：≤70g/m²

10、功率：≥2.2Kw；
11、手感振动:≤5.0m/s²
★12、发动机性能要求（提供环保网站截图）：
（1）、发动机最大扭矩/转速（ N•m/r/min ） ≥3.8/7000；
（2）、发动机净功率≥2.5kw/8500 r/min。
13、标注有“★”和“▲”参数需提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告扫描件予以佐证；无法佐证或检验报告未体现的视为负偏离。
	

	6
	背负式风力灭火机
	10台
	1、发动机：混合四冲程发动机，发动机设计有进气阀门和排气阀门，

2、符合国‖排放标准；

3、气缸排量 ≥80cm³

4、净质量≤10kg

5、出风口风量≥0.55m³/s；

6、出口风速≥115m/s；

▲7、距离风机中心2.5m处风速≥38m/s

8、常温起动≤5s

9、一次加油连续工作时间≥120min

10、有效灭火距离≥3m；

11、手感振动≤2.0m/s²（弹簧减震系统）

12、全封闭的供油管；油箱容积≤2.0L；

13、带有机器故障电子监测系统功能；

★14、发动机性能要求（提供环保网站截图）：
（1）、发动机最大扭矩/转速（ N•m/r/min ） ≥4.75/5500

（2）、发动机净功率≤3.2kw/7200 r/min。
15、标注有“★”和“▲”参数需提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告扫描件予以佐证；无法佐证或检验报告未体现的视为负偏离。
	

	7
	森林消防水带
	10000米
	1、口径 40mm，内径 38±2mm，水带长度≥30m；

2、标准工作压力≥3.0Mpa；
▲3、水带爆破压力≥14.5MPa；

▲4、水带轴向延伸率≤3.0%，直径膨胀率≤3.0%；
▲5、扯断伸长率≥500%，扯断强度≥70MPa；单位长度质量≤200g/m

6、附着强度≥90N/25mm；
7、水带内衬材质采用聚氨酯，外层材质采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形斜纹。要求厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化；
8、森林接口，接口要求连接牢靠，密封性好，不漏水；
9、标注有“★”和“▲”参数需提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告扫描件予以佐证；无法佐证或检验报告未体现的视为负偏离。
	

	8
	高倍望远镜
	20个
	1、倍数:10X-22X

2、物镜口径≥50mm

3、出瞳直径：5.0mm~2.3mm 

4、出瞳距离：22mm~16.5mm

5、视场：3.5°~1.4°

6、千米视野：126m~76m/1000m(米)

7、最近对焦≥3m

8、三脚架接口:支持

9、调焦方式:中央调焦

10、屈光度调节:±4dpt

11、棱镜系统:Porro

12、棱镜材质:BAK4

13、镜片镀膜:完全多层镀膜

14、工作温度:-30/+50℃

15、外形尺寸≤185×190×63mm
	


注：上表中要求提供检测报告的，应附检测机构资格证书和“资质认定证书附表”，未提供或认定证书附表中未包含所投产品的视为无效报告。

第三节  商务要求
一、验收要求、标准和方法 

1.供应商须严格按采购人提供的货物清单供货，同时保证货物的质量，货物有效期在规定的保质期内。货物质量要求符合最新国家及行业标准、规范。

2.供应商提供的货物应是全新未使用过的，并完全符合国家相关标准、行业标准，有产品合格证、国家认可的检测机构出具的相关检测报告。

3.本项目所投产品质保期自验收合格之日起计算。中标供应商质保期优于招标文件规定的，按中标供应商的质保承诺提供质保服务。投标人需在投标文件中提供质量保证承诺书。

4.验收工作由采购人严格按照国家及行业相关标准进行验收，如需委托专家验收，验收费用由中标单位承担。验收报告作为申请付款的凭证之一。项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。

5.验收地点：采购人指定地点。 

6.因中标人所提供的产品出现质量问题而引起纠纷，则由具有资质的相关质检机构进行检测，由此而发生的费用由中标人负责。 

二、项目实施要求 

1.产品运输、保管及保险： 

1.1 中标人负责产品到使用单位的全部运输，包括装卸及现场搬运等。 

1.2 中标人负责设备在现场的保管，直至验收合格。 

1.3 中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。 

2.包装：按照国家相关规定包装送货，货到采购人指定地点，经采购人指定人员验证后方可开箱。 

3.本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目技术要求、验收要求和现场情况等，详细列明项目所需的材料、辅材，以及运输、验收等人工、管理等全过程所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。
三、质量保证 

1.质量要求：合格。

2.质量标准：符合国家现行标准。

3.供应商提供的货物必须符合国家及有关部门的技术标准和规范，满足采购人要求。

4.所有货物质量等于或优于本技术要求时才能为采购人所接受。

5.所投产品必须是正品，不得提供副厂产品或者贴牌产品，不得提供假冒伪劣产品，否则拒绝收货，所有责任和损失由投标人承担。

6.所供产品的技术参数应当符合投标时所提供的样图、说明书及招标、投标文件的要求。

7.质量保证期：自验收合格之日起3年。

四、服务要求
1.供应商须为采购人配备项目负责人，负责与采购人对接该项目所有工作。（在投标文件中提供联系人、联系电话）
2.供应商在服务期间发生一切安全事故的责任均由供应商承担，采购人不承担任何责任。

3.在服务期限内，不得以业务繁忙、节假日人手不足等为借口拒绝采购人的供货需求或在履约过程中发生故意拖延交付、降低服务质量等行为。
4.供应商须提供质量“三包”服务，如出现质量问题由供应商包换或包退，引发的一切费用全部由供应商承担。

五、其他要求及说明 

1．交货时间及地点 

1.1 ★交货时间：合同签订之日起15日历天内交货、安装调试，并交付使用。

1.2 交货地点：采购单位指定地点。 

2.项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括设备资料、技术文档、使用说明书等，移交采购人。 
六、付款方式和条件

★（1）中标人供货完成并经采购人验收合格后，采购人在十五个工作日内向国库管理部门提交支付申请，采购人完成申请手续后即视为履行付款义务，最终付款时间以国库管理部门审核拨付为准，国库支付流程及时间不视为采购人责任（具体以合同签订为准）。

（2）乙方向甲方提供正式、有效、合法的发票及甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

（3）甲方凭乙方开具的送货清单、发票，按采购人财务规定的程序办理付款。

（4）甲方对货物质量或数量存疑时，可暂停支付程序直至争议解决。乙方逾期提供发票或验收材料的，付款期限相应顺延。

（5）因财政支付审批流程、国库管理部门审核要求等非甲方原因导致付款迟延的，不视为甲方违约。

七、项目实施的其他要求

投标人在投标前，须踏勘现场的，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。 

八、其他

★1、对于以上商务要求，供应商应在投标响应文件中进行回应，作出承诺，未作出承诺的为无效投标。

2、投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，取消其中标资格，并送财政监管部门依法追究其法律责任。

3、如投标人提供虚假材料谋取中标，在评标环节发现的，按无效投标处理。如中标后发现的，取消其中标资格，并送财政监管部门依法追究其法律责任。
4、中标供应商在领取中标通知书后，签订采购合同前，应提供其投标响应文件中满足参数要求的检测报告原件，交由采购人核验。若无法出示原件或与投标响应文件不符的，视同为提供虚假材料谋取中标，将取消其中标资格，并报财政监管部门依法追究其法律责任。
