 采购内容与要求
第一节   服务要求
一、项目概况

1、为保障工程质量，加强工程质量监管，我站拟对2026-2027年度衡阳市房屋建筑和市政基础设施工程质量监督检测服务项目进行公开招标。

2、本项目为衡阳市建设工程质量安全监督站在监督过程中委托中标的检测单位，对所监督的房屋建筑和市政基础设施工程，涉及建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙、市政工程材料、道路工程、桥梁及地下工程、消防等工程检测。

3、主要内容：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙、市政工程材料、道路工程、桥梁及地下工程、消防等工程检测。

二、服务内容及招标控制单价：

	序 号
	标的（产品）品目
	计量

单位
	检测指标
	招标控制单价
（元）
	备注

	1
	基桩静载荷试验
	吨
	
	65
	

	2
	基桩低应变检测
	根
	
	130
	

	3
	基桩埋管法超声波检测
	剖面
	
	250
	

	4
	基桩钻芯法
	米
	
	225
	

	5
	基桩孔内摄像
	米
	
	50
	

	6
	回弹法检测砼抗压强度
	测区
	
	25
	

	7
	超声回弹法检测砼抗压强度
	测区
	
	40
	

	8
	钻芯法检测砼抗压强度
	个
	
	250
	

	9
	钢筋保护层厚度
	个或块
	
	90
	

	10
	钢筋间距
	个或块
	
	90
	

	11
	楼板厚度
	块
	
	90
	

	12
	楼层净高
	块
	
	100
	

	13
	净开间
	个
	
	
	

	14
	净进深
	个
	
	
	

	15
	构件尺寸
	个
	
	100
	

	16
	构件裂缝
	构件
	
	80
	

	17
	饰面砖粘结强度
	组
	
	180
	

	18
	混凝土后锚固件
	组
	抗拔力
	500
	

	19
	室内环境检测
	组
	苯、氨、TVOC、氡、甲醛、甲苯、二甲苯
	1155
	

	20
	土壤氡浓度
	平方米
	
	5
	

	21
	结构载荷试验
	点·次
	承载力、变形
	7000
	

	22
	砌体强度
	每个构件
	
	275
	

	23
	砌体砂浆
	每个构件
	
	200
	

	24
	砼试块
	组
	立方体抗压强度
	22.5
	

	25
	砂浆试块
	组
	立方体抗压强度
	20
	

	26
	砌墙砖
	组
	外观质量、尺寸偏差、抗压强度
	90
	

	27
	岩石抗压强度
	组
	
	45
	

	28
	混凝土配合比
	组
	
	200
	

	29
	钢筋原材
	组
	钢材抗拉、冷弯、弯曲、钢筋重量偏差
	55
	

	30
	钢筋连接接头
	组
	
	30
	

	31
	安全网
	张
	耐冲击性、耐贯穿性、阻燃性能
	1200
	

	32
	安全帽
	顶
	冲击吸收性能、耐穿刺性能
	950
	

	33
	安全绳、安全带
	条
	整体静态负荷、整体动态负荷、整体滑落测试
	1750
	

	34
	脚手架钢管
	组
	
	450
	

	35
	扣件或底座力学 性能
	组
	
	1000
	

	36
	水泥
	组
	强度、安定性、标准稠度、凝结时间、氯离子含量
	255
	

	37
	细骨料
	组
	颗粒级配、泥块含量、石粉含量、堆积密度
	110
	

	38
	粗骨料
	组
	颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标、堆积密度
	147.5
	

	39
	粉煤灰
	组
	烧失量、强度活性系数、比表面积、密度、氯离子含量
	385
	

	40
	矿粉
	组
	烧失量、强度活性系数、比表面积、密度、氯离子含量
	385
	

	41
	砼外加剂（减水剂）
	组
	减水率、混凝土抗压强度比（3组样品）、固体含量、PH值
	440
	

	42
	砼外加剂（膨胀剂）
	组
	细度、凝结时间、限制膨胀率、抗压强度（2组样品）
	750
	

	43
	高强度螺栓扭矩系数、连接副滑移系数
	组
	高强度螺栓扭矩系数、连接副滑移系数
	750
	

	44
	焊缝探伤检测
	米
	
	70
	

	45
	防火涂层厚度
	测区
	
	100
	

	46
	防腐涂层厚度
	测区
	
	90
	

	47
	型钢
	件
	型钢拉力、型钢冷弯
	80
	

	48
	高强螺栓硬度
	根
	
	100
	

	49
	碳纤维
	
	复合材抗拉强度、弹性模量、极限延伸率
	187.5
	

	50
	电线电缆
	芯
	导体结构、导线尺寸、绝缘厚度、外径测量、标志、表面、电压试验、绝缘电阻
	185.5
	

	51
	防水卷材
	组
	拉力、不透水性、低温柔度、断裂延伸率、外观
	142.5
	

	52
	防水涂料
	组
	拉伸强度、延伸性、低温柔性、不透水性、耐热 性、成型、养护费、试样处理
	322.5
	

	53
	保温材料燃烧性能分级
	组
	
	2000
	

	54
	膨胀聚苯板
	组
	导热系数、表观密度、压缩强度
	665
	

	55
	耐碱网布
	组
	耐碱断裂强力：经、纬向、耐碱断裂强力保留率
	800
	

	56
	建筑保温砂浆
	组
	干密度、抗压强度、导热系数
	770
	

	57
	外墙节能构造钻芯检测
	组
	
	400
	

	58
	锚栓
	组
	现场抗拉承载力
	350
	

	59
	建筑幕墙
	樘
	风压变形性、雨水渗漏性、空气渗透性、层间变形性能
	12500
	

	60
	结构胶
	项
	
	1650
	

	61
	中空玻璃
	项
	
	675
	

	62
	锚杆（土钉）试验
	根
	抗拔力、变形、长度、注浆饱满度
	1019
	

	63
	铝、塑型材
	组
	壁厚，氧化膜厚度、物理力学性能
	750
	

	64
	门窗三性
	组
	气密性能、水密性能、抗风压性能
	1116.67
	

	65
	门窗保温性能
	组
	
	1225
	

	66
	建筑外窗现场气密性
	组
	
	1500
	

	67
	消防检测
	m2
	湘发改价服【2014】1160号，其标准为100万及以下的，按1.%收取，但最低收费金额3000元；100万元以上至500（含500）万元部分按0.8%收取；500万元以上至1000（含1000）万元部分按0.6%收取，1000万元以上至2000（含2000）万元部分按0.5%收取，2000万元以上部分，按0.3%收取，但最高收费额不得突破300000元。
	参考湘发改价服【2014】1160号，结合市场行情按文件的50%计算。
	

	68
	压浆试块
	组
	
	20
	

	69
	土工试验
	组
	含水量、击实试验、液塑限、承载比试验（CBR）、回弹模量
	1135
	

	70
	路基压实度（灌砂法）
	点
	
	38.5
	

	71
	水稳层厚度
	点
	
	200
	

	72
	水稳层配合比
	组
	
	1250
	

	73
	路面厚度
	点
	
	200
	

	74
	弯沉
	点
	
	10
	

	75
	波纹管
	项
	外观质量尺寸、 环刚度
	160
	

	76
	建筑给排水用塑料管材
	项
	（外径≤400㎜）外观、规格尺寸、落锤冲击试验、样品加工处理、液压试验、环刚度
	680
	

	
	
	
	（外径450-800㎜）外观、规格尺寸、落锤冲击试验、样品加工处理、液压试验、环刚度
	698
	

	
	
	
	（外径900-1500㎜）外观、规格尺寸、落锤冲击试验、样品加工处理、液压试验、环刚度
	758
	

	
	
	
	（外径1600-2400㎜）外观、规格尺寸、落锤冲击试验、样品加工处理、液压试验、环刚度
	818
	

	77
	钢筋混凝土排水管
	件
	外观质量、尺寸偏差、外压
	86.5
	

	78
	沥青
	
	针入度、延度、软化点、密度与相对密度
	235
	

	79
	管道内窥检测
	米
	潜望镜
	10
	

	80
	沥青混合料
	组
	沥青混合料沥青含量试验、沥青混合料矿料级配检验试验、浸水马歇尔试验（5个）
	940
	

	81
	锚具静载试验
	孔
	
	400
	

	82
	锚具硬度
	个
	
	20
	

	83
	预应力钢绞线拉伸、弹模试验
	组
	
	400
	

	84
	桥面结构厚度及缺陷检测、路面厚度（雷达法）
	车道.千米（不足1km按1km计）
	
	1000
	

	备注：

本项目报价方式为只需报一个单价整体折扣率（综合折扣率），精确到百分数小数点后2位（如：折扣率报价95.00%），折扣率上限值为100%，折扣率报价不得高于折扣率上限值，否则为无效投标。（折扣率释义：例如核定的单价为100元，投标人如以95元的价格投标，则折扣率为95.00％。）

2.投标单位的投标报价单价不得超过招标控制单价，总价不得超过采购项目预算及最高限价，否则为无效投标。
3.本项目采用单价承包方式，结算以实际发生为准，即采购人实际支付的金额＝采购标的单价×折扣率×实际采购数量。


服务要求:

1 、服务时间: 一 年。在合同有效期内，如中标单位提供的服务不符合服务要求和合同约定，采购人有权解除合同并不承担任何赔偿责任。
2 、报价要求：
2.1本项目单项预算定价包括但不限于工程材料、设备费用、采购运输费用、安装调试费用、施工防护、交通疏导、保险费、管理费、利润、规费、税金等全部费用。房屋建筑和市政基础设施工程质量监督检测相关项目经检查不合格，按要求整改后，复检费用应由使用单位承担。
3、中标单位必须按照国家现行相关法律、法规及技术标准，科学、客观、公正地开展监督检测服务，并承担相应法律责任和义务。
4、按国家现行检测规范和标准进行建设工程质量检测，出具具备法律效力的检测报告。

5、如中标单位不按照检测规范和标准进行建设工程质量检测或者出具虚假检测报告，产生的一切损失由中标单位承担，采购人有权单方面解除合同。

6、依据中华人民共和国住房和城乡建设部令第57号及建设工程质量检测机构资质标准的要求以及本项目服务内容需要确认配备相关技术人员不少于20人，中标人针对本项目派出的相关技术人员的人身安全负全部责任，需按照国家相关规定购买保险，并需在采购人建设工程质量检测监管信息系统上传相关信息，符合监管要求和服务要求。

7、除不可抗力因素外，中标单位自投标截止之日起至完成合同工作内容之日止拟派本项目的人员不得随意更换，如有更换必须提交书面申请和相关证明资料并经采购人同意后方可变更，更换人员的技术能力及资格等级不得低于更换前且应符合招标文件要求。

8、根据本项目服务内容及《湖南省房屋市政工程质量检测管理实施细则》第三十条的规定，中标人必须满足《湖南省房屋市政工程质量检测管理实施细则》第三十条的规定在承担检测业务所在市州具有经资质核定的检测场所且接受检测业务所在地县级以上住房和城乡建设主管部门监督管理。

9、根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第57号及建设工程质量检测机构资质标准的要求以及本项目服务内容需要配备相应的仪器设备，满足本项目采购需求并需在采购人建设工程质量检测监管信息系统上传相关信息，符合监管要求和服务要求。

10、服务响应时间：

10.1、投标人中标后从检测工作场所（技术人员和仪器设备须符合上述要求的检测工作场所）出发，1小时内能响应采购人需求，安排项目负责人或项目技术负责人及技术人员携带可移动仪器设备，到达采购人指定现场接受监督人员任务安排与数据采集检测活动。

10.2、投标人中标后从检测工作场所（技术人员和仪器设备须符合上述要求的检测工作场所）出发，2小时内能响应采购人需求，安排项目负责人或项目技术负责人及技术人员到达采购人指定现场，接受监督人员任务安排与接样并带回检测工作场所，并开展不可移动仪器设备检测活动。

10.3、投标人中标后从检测工作场所（技术人员和仪器设备须符合上述要求的检测工作场所）出发，4小时内能响应采购人需求，安排项目负责人或项目技术负责人及技术人员到达采购人指定现场，接受监督人员任务（包括但不限于接样，采集数据等活动）安排，开展本项目服务内容任一检测活动。

11、投标人中标后必须接入采购人建设工程质量检测监管信息系统，确保检测数据满足监管要求实时上传（力值曲线、破型图片）。

12、投标人须承诺中标后自签订合同之日起15日历日内人员与设备等按采购需求内容及时配备到位，符合监管要求，否则采购人有权解除合同，中标人须承担相应的法律责任。

第二节   商务要求
一、主要商务要求

履行合同的时间：双方签订合同后一年。


履行合同的地点：采购人指定地点。

	履行合同方式：双方签订合同时约定。
	

	服务期限
	一年.

	响应时间
	7*24小时实时响应。

	合同价款支付方式和条件
	（1）合同签订后，按实际发生业务量结算，依据财政拨款进度及时支付，具体结算金额以财政评审为准。
（2）付款单位：衡阳市建设工程质量安全监督站

	解决争议的方式
	□仲裁  ☑诉讼


二、售后服务要求
双方签订合同时约定。
三、其他要求
  双方签订合同时约定。
四、踏勘
 本项目不组织现场踏勘，如投标人在投标前需踏勘现场，请各投标人自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

