采购需求

一、项目名称、预算金额：
1.项目名称：汨罗市弼时全民健身中心器材采购项目

2.项目预算金额：1108496.85元
二、采购清单一览表

	序号
	设备名称
	数量
	计划单价
	总价
	是否
核心产品

	1
	全民健身中心器材采购
	1
	1108496.85元
	1108496.85元
	是


三、技术要求

1.技术规格、参数及要求

器材及设备部分：
	序号
	材料/设备名称
	主要技术参数要求
	 数量 
	单位
	 单价 
	 合计 

	一
	室外主席台
	
	
	
	
	

	A
	室外LED全彩大屏
	室外P5全彩LED屏，尺寸：5.84*3.12m
	
	
	
	

	1
	室外P5全彩LED屏
	物理点间距：5mm
发光点颜色：1R1G1B
驱动方式:1/20扫描，恒流驱动
单元板分辨率：80点*32点
单元板尺寸：320mm*160mm
图像传输速度：≥62帧/秒
屏幕刷新速率：>1200HZ 
控制系统采用：数据采集卡+数据接受卡
连续工作时间：>24小时
平整度：任意相邻像素间≤1mm；模块拼接间隙<1mm；
防护等级: ≥IP65
图像切换：异步播放
	18.22 
	m2
	
	

	2
	LED专用视频处理器
	1.最大1920X1080@60Hz输入分辨率
2.最大带载130万像素，2路千兆网口输出
3.最宽3840像素点或最高2000像素点
4.支持5路信号输入:2xHDMI1.4，1xDVI，1xVGA，1xCVBS，1路U盘输入
5.支持网口备份
6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出
7.支持HDMI、U-DISK音频解析输出
8.支持对视频信号任意切换，裁剪，缩放，支持画面偏移
9.支持画面调整：对比度、饱和度、色度、亮度补偿，锐度调整
10.支持有限转完全功能，支持发送/回读校正系数，高级修缝
11.支持精确颜色管理，可调节显示屏色域，需对应型号接收卡支持
12.支持低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示
13.支持16个场景保存和调用
	 1.00 
	台
	
	

	3
	显示屏钢构+包边
	角钢/方钢/槽钢/拉丝不锈钢
钢架构框架：采用户外防水箱体，防护等级IP65，抗风12级，包边装饰（整屏边框装饰材料采用大于3mm镀锌钢板、金属烤漆，基座装饰材质采用大于3mm冲孔镀锌钢板、金属烤漆）。
	 18.22 
	m2
	
	

	4
	AI云配电箱
	配电箱额定功率：≥20KW
▲1.温度，湿度，烟雾等异常时，可以给PC发信息通知；（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
▲2.软件实时监控温度，湿度，烟雾，电流，电压，电能，通道开关显示情况等等；（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
3. 支持分布式阶级上电/断电功能；
4.支持高温断电，高湿断电，烟雾断电；
5.支持电脑，IPAD控制；
6.自动安检功能，自动识别操作人员的电工证、人证合一箱门自动开启，通过云端大数据平台、近场通信、物联网边缘计算等众多技术自动识别现场操作人员的电工证，对现场电箱操作人员的运维资格进行全方位管控；
▲7.通过云端大数据平台的风险审核和防范机制，实现一个证件在限定时间内只能在同一个项目和地点操作配电柜的权限，堵住转借证件的异常事件的安全漏洞。如果某个证件发生多次违规操作，云端平台将自动录入黑名单禁止操作，并将相关证件信息上传至政府监管平台；（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
8.通过云端大数据运算平台可按照配电柜的安装位置、操作人员的证件信息、操作记录等众多条件来查询和追溯单台或多台电箱的运维情况。并能输出多种数据图表为异常情况下界定事件责任，提高管理水平提供辅助决策；
9.运行参数监测，自动生成运行趋势图；
10.告警事件记录与分析；
▲11.电脑不开机情况下，能够独立存储网络、遥控、RS485、按钮控制配电柜合分闸操作离线记录，设备上线后自动上传电脑；（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
12.电脑不开机情况下，能够独立存储所有告警记录，设备上线后自动上传电脑；
13.电脑不开机情况下，能够支持每天4次，100天自动巡检离线记录，设备上线后自动上传电脑；
14.PC端管理软件支持SQL数据库，防数据篡改，支持10万+记录；
15.支持接入多于1个以上温湿度传感器；
16.支持接入多于1个以上组态屏，方便多屏分布式管理；
17.独立空调控制回路，支持温度或定时两种控制模式；
▲18.管理软件能够在麒麟、统信国产操作系统下运行。（提供原厂适配证明文件）
	 1.00 
	台
	
	

	5
	LED管理电脑
	酷睿i7版/32G内存/1T硬盘/4G高端独显/24英寸护眼屏显示器
	 1.00 
	套
	
	

	6
	LED屏控制软件
	LED通用播放软件。与控制系统配套，支持多种文字、图片、视频格式播放，数据库显示，表格输入，后台播放，定时播放，多窗口多任务同时播放等；具有远程网络管理功能及丰富的管理模式。
	 1.00 
	套
	
	

	5
	LED专用光纤收发器
	1光1电，LC端口，单模20km
	 1.00 
	对
	
	

	8
	六类非屏蔽双绞线
	1)满足YD/T 1019-2023《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》、参照YD/T838.1-2016数字通信用对绞/星绞对称电缆第1部分：总则，GB/T2951.11-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第11部分：通用试验方法一厚度和外形尺寸测量一机械性能试验
2)导体：99.99%无氧铜 
3)导体直径：23AWG，十字骨架结构
4)特性阻抗：100±15Ω 
5)导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 无击穿
6)工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
7)单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
8)20℃时线对内两导体间直流电阻不平衡性：≤2.0%
9)单根阻燃性能符合GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》
	 240.00 
	米
	
	

	9
	LED主干电缆
	YJV5*10电缆
	 80.00 
	米
	
	

	10
	分支电源线
	RVV3*2.5电源线，LED配电箱至LED屏内供电模块
	 120.00 
	米
	
	

	11
	小计
	
	
	
	
	

	B
	室外旗杆
	3旗杆配置，音乐同步
	
	
	
	

	1
	不锈钢旗杆
	中间12.8米不锈钢锥型旗杆
旗杆无接点、无台阶、锥度上升、挺拔壮观杆外无绳索、杆体鲜明顺畅。不锈钢旗杆表面为拉丝处理。
旗杆上口直径80mm，下口直径200mm。旗杆采用304不锈钢材料制作厚度3.0mm，抛光后实际厚度2.75mm左右。
	 1.00 
	套
	
	

	2
	不锈钢旗杆
	两侧12米不锈钢锥型旗杆
旗杆无接点、无台阶、锥度上升、挺拔壮观杆外无绳索、杆体鲜明顺畅。不锈钢旗杆表面为拉丝处理。
旗杆上口直径80mm，下口直径200mm。旗杆采用304不锈钢材料制作厚度3.0mm，抛光后实际厚度2.75mm左右。
	 2.00 
	套
	
	

	3
	升旗控制器
	内置式电动升旗装置
	 3.00 
	套
	
	

	4
	同步联动的控制盘
	根据远程控制主机给的指令，控制升旗电机的运行,任意播放不同国家的国歌，根据不同国歌播放的时间长短发给升旗控制器指令，使升旗速度与国歌同步。
	 1.00 
	套
	
	

	5
	电源线
	电源线，YJV3*4
	 140.00 
	米
	
	

	6
	广播线
	RVVP2*2.5，至室外体育场广播设备
	 140.00 
	米
	
	

	7
	小计
	
	
	
	
	

	C
	室外活动席席台
	总体尺寸：7.32*4.88m（6片*4片搭配）
	
	
	
	

	1
	室外活动台
	单个尺寸：1.22*1.22m，可调节高度60-80CM
材质:国标铝合金6061-T6
舞台板:采用18mm厚红色六角菱形防滑板
舞台配件:舞台板，舞台立柱，舞台插片，调节底座
插销式安装，无需任何安装工具，搭建和拆卸更加方便快捷
	 35.72 
	m2
	
	

	2
	活动台阶
	三层可移动折叠舞台阶梯
尺寸：长128CM*宽30CM，层高20CM
镀锌钢铁防腐耐锈30*50方管+防滑加强多层板
	 6.00 
	座
	
	

	3
	小计
	
	
	
	
	

	二
	室内主席台
	
	
	
	
	

	A
	室内LED全彩大屏
	室内P3全彩LED屏，尺寸：5.84*4.08m
	
	
	
	

	1
	P3全彩LED大屏幕
	1）物理点间距：3mm
2）发光点颜色：1R1G1B
3）基      色：纯红，纯绿，纯蓝(芯片)
4）物 理 密度：160000点/m2
5）驱 动 芯片：内建16位灰阶控制的脉波宽度调变功能的高品质LED显示屏专用芯片
6）模组分辨率：128点×64点
7）模 组 尺寸：320mm×160mm(±5mm)
8）显示分辨率：1976 * 1300
9）刷新率：3840HZ
	 23.83 
	m2
	
	

	2
	LED专用视频处理器-8路
	‌1.最大1920X1200@60Hz输入分辨率
2.最大带载390万像素，6路千兆网口输出
3.最宽8192像素点或最高4096像素点
4.支持4路信号输入:1xHDMI1.4，2xDVI，1xSDI
5.支持单机或双机冗余备份
6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出
7.支持3画面显示，位置、大小可自由调节
8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放
9.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示
	 1.00 
	台
	
	

	3
	显示屏钢构+包边
	钢架构框架：包边装饰角钢/方钢/槽钢/拉丝不锈钢。
	 23.83 
	㎡
	
	

	4
	智能配电箱
	配电箱额定功率：≥15KW
1.温度，湿度，烟雾等异常时，可以给PC发信息通知；
2.软件实时监控温度，湿度，烟雾，电流，电压，电能，通道开关显示情况等等；
▲3. 支持分布式阶级上电/断电功能；（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
4.支持高温断电，高湿断电，烟雾断电；
5.支持电脑，IPAD控制。
	 1.00 
	台
	
	

	5
	管理电脑
	与室外LED大屏共用
	 1.00 
	套
	
	

	6
	赛事管理软件
	1.系统运行：系统兼容Windows操作系统，运行性能稳定流畅。
2.多类球类赛事全覆盖：深度适配多项主流球类赛事全流程计时计分管控，核心涵盖篮球（含3V3三人篮球）、羽毛球（单组赛）、乒乓球（单组赛）等热门体育运动项目，一站式满足场馆多元化、多品类赛事运营管理需求。
3.大屏智能赛事信息可视化展示：联动现场LED大屏，可实时高清、清晰展示全套赛事核心信息，包含显示比分、参赛赛队名称、队徽、参赛队员信息；同步支持犯规判罚、赛事暂停、队员换人等现场执裁操作动态指示；精准实现比赛总时长、专项暂停计时、进攻倒计时等核心计时功能，全程贴合专业赛事执裁规范流程，信息展示直观醒目、一目了然。
4.大屏画面自适应适配：搭载智能分辨率自适应调节功能，可根据场馆现场LED大屏实际分辨率，灵活精准调试画面显示尺寸与比例，实现画面全屏无畸变、完整贴合适配展示，从根源杜绝黑边、拉伸、压缩等不良显示问题，全方位保障现场观赛优质视觉效果。
	 1.00 
	套
	
	

	7
	六类非屏蔽双绞线
	1)满足YD/T 1019-2023《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》、参照YD/T838.1-2016数字通信用对绞/星绞对称电缆第1部分：总则，GB/T2951.11-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第11部分：通用试验方法一厚度和外形尺寸测量一机械性能试验
2)导体：99.99%无氧铜 
3)导体直径：23AWG，十字骨架结构
4)特性阻抗：100±15Ω 
5)导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 无击穿
6)工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
7)单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
8)20℃时线对内两导体间直流电阻不平衡性：≤2.0%
9)单根阻燃性能符合GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》
	 650.00 
	米
	
	

	8
	LED主干电缆
	YJV5*10电缆
	 90.00 
	米
	
	

	9
	分支电源线
	RVV3*2.5电源线，LED配电箱至LED屏内供电模块
	 280.00 
	米
	
	

	10
	小计
	
	
	
	
	

	B
	活动式音响扩声系统
	与室外可共用
	
	
	
	

	1
	手持无线话筒
	接收板参数
电源电压:DC12V1000mA
频率范围:640~690MHz
动态范围:>90dB综合失真:<0.3%
延迟:<3ms
音频信噪比:>85dB,频率响应:30~15KHz接收灵敏度:<-105dBm接收距离:>60米
系统参数
频率范围:640~690MHz
发射功率:<10mW
动态范围:>90dB
综合失真:<0.5%
频率响应:30~15KHz
接收灵敏度:<-105dBm
--采用pi/4DQPSK数字调制技术，具有优越的RF性能和音频性能
--传输延时小，传送距离长
--全集成的芯片方案，产品性能稳定
--2x100个可调频点
--加强的无线接收效果
--漂亮的LCD显示效果
--带有自动搜索干净频道功能
	 1.00 
	套
	
	

	2
	效果器
	灵敏度：
--麦克风6mv/4kQAUX280mv/30k2
--低音：士6dB(100HZ)
--中音土3dB(1KHz)
频率响应
--麦克风：40Hz-15KHz+1/6dB
--高音士：10dB(10KHz)
--音乐：20Hz-20KHz+8/-3dB
--效果：双重回音
音调：
--低音：士10dB(100KHz)
--中音：士6dB(1KHz)
--高音：士10dB(10KHz)
输出电平：2.8v/KQ
电压：AC18Vx2800mA
	 1.00 
	台
	
	

	3
	调音台
	1.麦克风输入:8路单声道1组立体声(10个双用卡依接口)
2.线路输入:8路单声道，1组立体声。
3.幻象电源:分路通道设有独立48V幻象电源开关控制。
4.主输入通道:带一路返回单声道输入和一组录音立体声输入。
5.输出通道:两组主通道立体声输出，3路AUX辅助输出、两编组输出，1组立体声录音输出、1路耳机监听输出。
6.电平指示:主通道一组立体声电平指示灯或编组电平指示灯。
7.效果器:99位DSP效果器
8.播放器:大屏显示，蓝牙播放，U盘播放，U盘录音。
9.频率响应:20Hz-20kHz，土3dB
10.失真度:<0.003% (A-weighted)
11.麦克风均衡输入噪音:-119dB(A-weighted)
12.共模抑制比:60dB
13.单通道输入增益:MIC:0to48dB，LINE:-33to+15dB
14.主混音串音:-87dBu (A-weighted)
15.通道串音:-85dBu(A-weighted)
16.最大输出水平:+20dBu
17.MIC输入高通滤波:75Hz，18dB/oct
18.单通道均衡:高频:土15dB@12KHz;中频:土12dB@2.5KHz;低频:土15dB@80Hz
19.电源:内置开关电源适配器110-220V，30W
	 1.00 
	台
	
	

	4
	专业音箱
	功率900W/重量34KG/低音双18吋/号角高音
灵敏度:98dB/m/w
频率响应:45Hz-20KHz
材质:加厚木质箱体
阻抗:80
覆盖角度:80x50°C
尺寸:520x400x1280MM
	 2.00 
	只
	
	

	5
	专业功放
	阻抗:80失真率:<0.5%,频率响应:20HZ-20KHZ，阻尼系数:>500@80,信躁比:99DB
1.经典变压器功放，功率足，声音饱满，甜美，细腻。
2.高品质环牛变压器供电，提供澎湃动力。
3.原装功放对管，大容量滤波电容，功率源源不断。
4.高效直排式风道设计，确保长时间稳定工作。
5.结构合理优化，信噪比高，极度安静适合高标准场所。
6.全功能保护:开机即启动保护，过载保护，过热保护，直流保护短路保护，输入峰值压限，输出智能削峰保护。 
7.立体声输出功率（8Ω）：1000W×2
	 1.00 
	台
	
	

	6
	电源时序器
	额定输出电压：交流220v 50Hz
功能：带电脑中控功能
额定总输出功率：12000w
单路额定输出功率：6000w
单路额定输出电流：30A
每路动作延时时间：ls
可控制电源：8路+2路辅助通道
状态显示：电压
供电电源：AC 220V 50/60Hz 30A
	 1.00 
	台
	
	

	7
	移动电源线盘
	3芯4平方50米国标线
材料:ABS工程塑料
漏电保护、过热保护、过载保护、电源指示灯、支持4000W、插座10A*3+16A*1
	 1.00 
	套
	
	

	8
	小计
	
	
	
	
	

	C
	伸缩观众座椅
	280个席位，按4组配置，每组70个席位，5层每层14个位置
	
	
	
	

	1
	伸缩看台机架
	1.伸缩看台除承载本身重量和座椅重量外：每平方米之承载力为≥350kg；护栏中间每米承受力为≥100kg。
2.伸缩看台的机架主梁、横梁及支撑件：采用优质钢管、钢板及其他钢制配件焊接组合成型，出厂前已焊接安装好。为保证机架整体牢固度及使用安全性，不接受现场活装式平台机架。
3.纠偏机构：特有的上部、下部导轨纠偏机构，通过上部导轨和下部导轨的配合，确保伸缩看台在伸缩时不产生行走跑偏，达到人站在看台高处时不出现摇摆现象。第一级、第二级伸出后偏差≤10mm。
4.机架平衡调节机构：可调节尼龙支撑机构，保证每个支撑机构都能够支撑机架，增加机架的稳定性，使伸缩更顺畅。
5.脚轮: 直径100mm，轮面宽为40mm，内层为钢制双滚珠轴承，外覆高韧性耐磨聚氨脂材料，伸缩看台伸缩时，不伤害地板，并不会留下滚动痕迹。
6.台阶地板：采用18mm的优质多层板，表面刷防火涂料面覆盖耐磨防滑地板胶，背面刷防火涂料。
7.看台前沿包边：采用特制的铝合金型材，前沿上镶嵌防滑耐磨的橡塑胶条，增加摩擦，防止观众在前沿处滑倒；所有转角位置均配有塑料转接装饰盖，以防刮伤。
8.伸缩看台侧档板：侧挡板采用封闭式金属板，防止观众走进伸缩看台底部而发生意外。
9.护栏：伸缩看台两侧装有可折叠免拆卸式全金属结构护栏，使用方便，最大限度减少人力操作；护栏板采用冷轧钢板冲压成型，边部采用直径30mm的钢制方管进行包边，表面经喷涂处理。
10.纵向通道台阶：纵向通道台阶为下沉式台阶，该结构对看台机架牢固度起到加强作用，不占用横向通道，方便人员走动。
	 280.00 
	位
	
	

	2
	伸缩看台前置座椅
	中空吹塑座椅
	 280.00 
	位
	
	

	3
	电源线
	RVV3*2.5电源线
	 240.00 
	米
	
	

	4
	小计
	
	
	
	
	

	D
	主席台桌椅
	
	
	
	
	

	1
	发言台
	金丝橡木色，材质：多层实木、密度板
	 1.00 
	座
	
	

	2
	主席台桌子
	1800W×400D×750H
饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 
基材：采用不低于E1级刨花板
	 4.00 
	张
	
	

	3
	主席台椅子
	600W×600D×920H
1、面料：采用网布，经防污处理，清洁方便，经久耐磨；
2、辅料：采用高密度成型海绵，海绵的回弹力≥42%，拉伸强度≥119KPa，耐久不变形，十年（含十年）以上使用不变形；
3、脚架：采用电镀弓形脚，镀层锈蚀和脱色、掉色现象，承载力不低于140KG。
	 10.00 
	张
	
	

	4
	室内活动台
	总体尺寸：6.0*4.0m（6片*4片搭配）
单个尺寸：1.0*1.0m，高度40CM
材质:国标铝合金6061-T6
舞台板:采用18mm厚模板+红色地毯
舞台配件:舞台板，舞台立柱，舞台插片，调节底座
插销式安装，无需任何安装工具，搭建和拆卸更加方便快捷
	 24.00 
	m2
	
	

	5
	活动台阶
	三层可移动折叠舞台阶梯
尺寸：长128CM*宽30CM，层高20CM
镀锌钢铁防腐耐锈30*50方管+防滑加强多层板
	 2.00 
	座
	
	

	6
	小计
	
	
	
	
	

	三
	监控室
	
	
	
	
	

	1
	双联操作台
	台面900*1200mm*750mm高，加厚冷轧钢板
工作台面板采用25mm实木颗粒板,E0级环保标准,表面为高压耐磨耐火板,可安全负荷250kg重物
	 1.00 
	座
	
	

	2
	椅子
	1、面料：采用网布，经防污处理，清洁方便，经久耐磨；
2、辅料：采用高密度成型海绵，海绵的回弹力≥42%，拉伸强度≥119KPa，耐久不变形，十年（含十年）以上使用不变形；
3、脚架：采用电镀弓形脚，镀层锈蚀和脱色、掉色现象，承载力不低于140KG。
	 1.00 
	张
	
	

	3
	800万臻全彩2.0筒型网络摄像机
	1. 800万像素，不小于1/1.2"CMOS传感器
2. 最低照度：彩色：0.0005 Lux
3. 分辨率设置为3840x2160@25fps下，码率设置为4Mbps，清晰度不小于2000TVL
4. 内置不少于1颗CPU、GPU、NPU一体化芯片
▲5. 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
▲6. 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
7. 支持柔光灯补光，照射距离最远不小于30 m
8. 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型
9. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，样机夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。（
▲10. 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
11. 采用DC12V或POE供电
12. 防尘防水等级不低于IP67
	 1.00 
	台
	
	

	4
	枪机壁装支架
	1. 安转方式：壁装
2. 外观：白色
3. 材料：铝合金
	 1.00 
	台
	
	

	5
	制冷空调
	1.5P壁挂分体式，1级能效变频空调
	 1.00 
	台
	
	

	6
	小计
	
	
	
	
	

	四
	篮球场
	
	
	
	
	

	A
	篮球器材
	
	
	
	
	

	1
	移动篮球架
	表面处理工艺：电镀,热镀锌,烤漆
支架材质：钢
篮球架类型：移动单臂篮球架
整体尺寸：手动液压移动升降折叠加粗加厚箱子2.0*1.1米，高度0.67米，厚度3.0MM；横梁采用24cM宽度的钢板拼接而成，厚度3.0MM，钢板拼接而成；力臂采用6CM*12CM的方管拼接，厚度3.0MM；后拉采用6CM*6CM的方管拼接，厚度3.0MM；支点采用1.2寸的圆管，厚度3MM；篮板采用1.8*1.05米的篮圈，好胶条；三弹簧的好篮圈；加防冲撞垫；伸臂2.25米。
结构尺寸：篮板高1050mm、宽1800mm，篮板内小框高450mm、宽590mm，边框线宽50mm，面底沿至内边框线底线上沿间距150mm，篮圈上沿距地间距3050mm，篮板正平面距立柱距离2050mm。
表面质量：涂饰层表面：光滑平整、色泽均匀，无起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷；焊接件的外露焊缝表面及相关表面：光滑、规整，无漏焊、虚焊、烧穿及明显的焊瘤、咬边、凸起、凹陷、气孔、溅渣等缺陷。
	 1.00 
	副
	
	

	2
	电子记分牌
	含：1、显示器1台。 2、控制主控器1台  3、移动支架一对。
功能：显示队名、比分、暂停次数、犯规次数、球权、节数、比赛时间、24秒、14秒显示、场地交换、声光报警提示
通信方式：默认无线通信，可选有线
供电方式：插电使用
输入电压：AC~220V±5%
整机功率：200W
	 1.00 
	套
	
	

	3
	小计
	
	
	
	
	

	B
	水平升旗
	
	
	
	
	

	1
	水平升旗杆
	1.旗杆长度：8米；2.材质：304# ；3.最多可挂4面3号旗
含：水平旗杆电机、减速器，机架；水平旗杆不锈钢钢丝绳2毫米；水平旗杆挂旗织杆（3号的），抱箍、链条；水平旗杆控制器及遥控器
	 1.00 
	套
	
	

	2
	电源线
	RVV3*2.5电源线
	 120.00 
	米
	
	

	3
	控制线
	RVVP2*1.0
	 240.00 
	米
	
	

	4
	小计
	
	
	
	
	

	五
	卫生室
	
	
	
	
	

	1
	药品柜
	PP药品柜（四门+上视窗+下百叶），厚度：6mm，上下双锁，瓷白
长900*宽450*高1800mm，配置三块可调层板
柜体采用一体成型、无缝焊接技术、极大的加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。
	 1.00 
	个
	
	

	2
	资料柜
	铁皮文件柜，850*390*1800mm，材质：冷轧钢板烤漆，厚度：1.4mm；层数：5层，四门+上玻璃+下实
	 1.00 
	个
	
	

	3
	医用阴凉柜
	260升、风冷、单门、上机
制冷方式:风冷
冷藏温度:2-8C
阴凉温度:8-20C
模式:冷藏/阴凉双模式
尺寸:600*580*1600mm
	 1.00 
	个
	
	

	4
	担架
	可折叠担架；200*48*19CM；不锈钢、铝合金、铁管喷塑；牛津面料；保险带两条；折叠款式，两折；承重：135KG；轻巧、可靠、结实，适用于各种环境下救护转送病人特别适用于救护部门与救护车配套使用
	 2.00 
	副
	
	

	5
	坐诊桌
	尺寸：1400x600x750mm
EO级抗菌板材；带锁抽屉；加厚钢材弧形支撑脚，医疗标准承载强度；圆弧桌面设计，避免医患磕碰受伤，40mm厚
	 1.00 
	个
	
	

	6
	椅子
	1、面料：采用网布，经防污处理，清洁方便，经久耐磨；
2、辅料：采用高密度成型海绵，海绵的回弹力≥42%，拉伸强度≥119KPa，耐久不变形，十年（含十年）以上使用不变形；
3、脚架：采用电镀弓形脚，镀层锈蚀和脱色、掉色现象，承载力不低于140KG。
	 1.00 
	张
	
	

	7
	诊察床
	尺寸：2000*620*头720mm*尾660mm
材质:定型海绵，医用皮革，钢架
医用级皮革，高频消杀不开裂
静态承重800kg
	 1.00 
	个
	
	

	8
	急救箱
	14寸国标44种应急套装
	 2.00 
	个
	
	

	9
	方盘
	治疗盘两大两小【304不锈钢】（防碘伏）
	 4.00 
	个
	
	

	10
	血压计
	臂筒式，全自动臂筒，加大臂粗（40cm)
测量血压 大屏显示 10组记忆 智能加压 背光显示 语音播报 自动关机 心律测量 高血压报警
	 2.00 
	个
	
	

	11
	医用镊子与剪刀
	药房拆零工具；不锈钢消毒盒x1；不锈钢消毒缸x1；不锈钢剪刀x1；记录表x1；研磨碗x1；西药勺x3；拆零药袋x6；捆检查手套x100；不锈钢镊子x1
	 4.00 
	个
	
	

	12
	紫外线消毒灯
	100W定时遥控带臭氧
	 1.00 
	个
	
	

	13
	医用垃圾桶
	40L特厚医疗脚踏桶，尺寸：390*370*490mm
	 2.00 
	个
	
	

	14
	休息椅（4人）
	连排椅加固加厚四人位（加天蓝色垫）
	 1.00 
	套
	
	

	15
	体重身高计
	智能超声波，测身高/体重/BMI/体脂；多项人体数据分析；身高范围30-200cm；体重范围3-200kg；全自动测量；自动语音播报；RS232串口传输数据；折叠带脚轮 方便移动
	 1.00 
	台
	
	

	16
	除颤仪
	aed便携式，自动体外心脏除颤器医用除颤仪
	 1.00 
	台
	
	

	17
	制冷空调
	1.5P壁挂分体式，1级能效变频空调
	 1.00 
	台
	
	

	18
	小计
	
	
	
	
	

	六
	休息室
	
	
	
	
	

	1
	沙发
	3人位，总长1.9m，抗菌生态猫抓皮，实木框架，蛇形弹簧，高回弹海绵坐包，水泥灰
	 3.00 
	套
	
	

	2
	茶几
	白色岩板1.6*0.8*0.45
	 1.00 
	个
	
	

	3
	电饮水机
	一开一常温，推杯式（三级四层超滤），额定功率：800瓦
尺寸：32x36x105cm
	 1.00 
	个
	
	

	4
	制冷空调
	3P柜式空调，1级能效变频空调
	 1.00 
	台
	
	

	5
	小计
	
	
	
	
	

	七
	健身房
	
	
	
	
	

	1
	跑步机
	13电动坡度；25档电动爬坡；67CM超宽跑台；双层护膝悬浮跑台；蜂窝柔性减震；擎天支撑底座；免加油科技跑带；蓝牙音箱听歌；娱乐闯关/攸视竞技；1-16KM/H燃脂配速；300斤超强承重；液压缓降折叠
	 6.00 
	台
	
	

	2
	动感单车
	13KG后置大飞轮；5600GS双向强磁；8向自由调节
双重避震气囊坐垫；TFT液晶飞梭旋钮；车用级VEGA皮带
32挡智能调阻；公路车竞技手把；铝合金脚踏；300斤承重
	 2.00 
	台
	
	

	3
	坐姿推胸器
	尺寸:1460*1460*1848mm；净重:267kg
颜色:管材坐垫支持定制
	 1.00 
	台
	
	

	4
	休息椅（4人）
	连排椅加固加厚四人位（加天蓝色垫）
	 2.00 
	套
	
	

	5
	带轮器械架
	3寸万向轮，长2*宽0.6*高2米-840KG/层，4层
	 2.00 
	个
	
	

	6
	哑铃与哑铃架
	105KG套组（2.5KG*2；10KG*2；5KG*2；12.5KG*2；7.5KG*2；15KG*2；双层6付架）
	 5.00 
	副
	
	

	7
	制冷空调
	1.5P壁挂分体式，1级能效变频空调
	 1.00 
	台
	
	

	8
	小计
	
	
	
	
	

	八
	功能厅
	
	
	
	
	

	1
	乒乓球台
	规格尺寸:台长2740mm、台宽1525mm、台高760mm
桌脚尺寸:40mm金属外脚，脚轮:有脚轮
台面颜色:蓝色，平面度:5mm，台面材质:三聚氰胺密度板
	 4.00 
	副
	
	

	2
	可移动记分牌
	显示队名、比分计时器、24秒计时
球权、暂停/犯规次数、插电+电池供电、蓝牙+433通讯
	 3.00 
	副
	
	

	3
	休息椅（4人）
	连排椅加固加厚四人位（加天蓝色垫）
	 2.00 
	套
	
	

	4
	小计
	
	
	
	
	

	九
	瑜伽室
	
	
	
	
	

	1
	普拉提核心床
	多功能可折叠，铝合金矮腿；标配:国产弹簧+pu皮高配:韩国弹簧+超纤皮顶配:德国弹簧+超纤皮；长2300宽:615/815高330mm
	 1.00 
	个
	
	

	2
	瑜伽垫
	185*80*1.5cm
	 10.00 
	个
	
	

	3
	瑜伽绳
	8字弹力带阻力绳
	 10.00 
	个
	
	

	4
	瑜伽砖
	防滑高密度
	 10.00 
	个
	
	

	5
	大瑜伽球
	65cm加厚
	 6.00 
	个
	
	

	6
	小瑜伽球
	25cm加厚
	 10.00 
	个
	
	

	7
	泡沫轴
	45cm实心狼牙
	 10.00 
	个
	
	

	8
	壶铃
	6/8/10kg各6个
	 18.00 
	个
	
	

	9
	休息椅（4人）
	连排椅加固加厚四人位（加天蓝色垫）
	 2.00 
	套
	
	

	10
	制冷空调
	3P柜式空调，1级能效变频空调
	 1.00 
	台
	
	

	11
	小计
	
	
	
	
	

	十
	器材室
	
	
	
	
	

	1
	比赛用篮球
	高端超纤，七号篮球(标准球)
	 10.00 
	个
	
	

	2
	比赛用排球
	5号标准
	 10.00 
	个
	
	

	3
	比赛用足球
	5号标准
	 10.00 
	个
	
	

	4
	羽毛球、柱
	标准款羽毛球柱+羽毛球网；可以移动，安装拆卸携带简单
	 1.00 
	套
	
	

	5
	排球网、柱
	标准款排球球柱+排球球网；可以移动，安装拆卸携带简单
	 1.00 
	套
	
	

	6
	救生衣
	小孩/成人各15件
	 30.00 
	件
	
	

	7
	救生圈
	2.5kg加厚实心
	 10.00 
	个
	
	

	8
	带轮器械架
	3寸万向轮，长2*宽0.6*高2米-840KG/层，4层
	 4.00 
	个
	
	

	9
	体操垫(全尺寸垫子)
	1.2米*2米*10cm可折叠/帆布
	 10.00 
	个
	
	

	10
	体操垫(半尺寸垫子)
	1.2米*60cm*10cm可折叠/帆布
	 10.00 
	个
	
	

	11
	标志桶
	足球训练器锥形标志桶
	 20.00 
	个
	
	

	12
	标志碟盘
	篮球训练辅助器材篮球数字标志碟盘（10个数字1套）
	 5.00 
	套
	
	

	13
	长绳
	长跳绳、集体八字摇专用绳子、10米
	 5.00 
	条
	
	

	14
	敏捷梯
	多功能蝴蝶敏捷梯、可折叠、跳格梯跳格子跨栏架、体能训练器材软绳梯，16格
	 5.00 
	套
	
	

	15
	绕杆，含底座
	足球篮球绕杆标志杆，1.1公斤橡胶底+1.5M红白杆（1套）
	 20.00 
	套
	
	

	16
	训练跨栏架(大）
	专业跨栏架组合式、可调节、可拆卸；标准款跨栏高度76.2—106.7cm
8赛道、每道10个栏架
	 80.00 
	套
	
	

	17
	训练跨栏架(中）
	中小学生体育比赛训练专用升降调节折叠跨栏架；标准款跨栏高度550-750mm
8赛道、每道10个栏架
	 80.00 
	套
	
	

	18
	训练跨栏架(小）
	小栏架田径跨栏架，足球篮球体能训练辅助器，30cm高
	 40.00 
	套
	
	

	19
	敏捷圈
	足球篮球训练器材，跳圈圈，直径60cm
	 40.00 
	个
	
	

	20
	跳高垫
	折叠加厚跳高海绵，厚度30CM，尺寸2M*3M，海绵35密
	 4.00 
	个
	
	

	21
	跳高架可升架
	材质:铝合金；范围30cm-230cm；底座ABS材质；可移动、刻度标准，清晰可见、易操作；
	 2.00 
	套
	
	

	22
	跳高杆
	4米玻璃纤维跳高杆
	 2.00 
	根
	
	

	23
	弹簧助力跳板
	防滑型4簧跳板，60cm*120cm
	 4.00 
	套
	
	

	24
	弹力带
	健身弹力带阻力带，30-50lbs（5条）、50-120lbs（5条）、125-170lbs(5条）
	 15.00 
	条
	
	

	25
	记分牌
	4位数红蓝(PVC卡片）
	 4.00 
	套
	
	

	26
	发令枪
	发令喇叭汽笛，手持高音130分贝大音量，可用300次
	 10.00 
	瓶
	
	

	27
	跆拳道气垫
	可空翻垫、空翻、特技、防护等，尺寸：4*8米（高20cm)
	 1.00 
	套
	
	

	28
	绑脚沙袋
	跑步绑腿沙包，1斤*2+4斤*2（5套）、3斤*2+5斤*2（5套）
	 10.00 
	套
	
	

	29
	制冷空调
	1.5P壁挂分体式，1级能效变频空调
	 1.00 
	台
	
	

	30
	小计
	
	
	
	
	

	十一
	数字广播系统
	
	
	
	
	

	1
	控制主机
	1.高档7U铝合金黑色拉丝面板，面板边框倒角处理喷上哑光细砂，开关按键及合金键盘抽拉槽周边一道高光尽显极致细节，高端大气，美观大方
2.工业级机柜式机箱设计，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；防震抗干扰，加能静音，耐高低温，适应各种环境；；
3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务；
4.丰富的节目源，多套节目同时播放，并对每套节目可进行独立控制，支持多种音乐播放格式，光驱、数字调音台、USB热插播、硬盘；
5.可对终端进行单点、分组区域控制、音量控制，终端设备状态一目了然；
6.可实现任意分区广播、全体广播、定时定点广播；广播监听功能，远程分控讲话；报警联动，报警强插功能等；
7.强大的兼容性，兼容WINDOWS/LUNIX系统；
8.全屏幕快捷操作触摸屏显示，可编程分区；可以按照天、星期、月等不同方式对节目进行编程控制，操作灵活易懂；
9.强大自动/手动即时操作功能，系统自动开关机；
10.广播监听功能，远程分控讲话；报警联动，报警强插功能等；
11.全数字信号传输及处理；可实现任意分区广播、全体广播、定时定点广播；
12.兼容TCP/IP、RTP、RTSP、UDP等多种流媒体网络协议，实施跨网关设备控制以及状态实时监控；
13.支持7*24小时不间断运行；
14.处理器：优于或等同于CoreI3；
15.显示屏：工业电阻式≥15.6寸高分辨率触摸液晶显示屏，分辨率≥1366*768；
16.内存：≥DDR4  4G，可扩展；
17.硬盘：板载≥128GSSD固态硬盘
18.操作系统:支持Windows/Vista/WinXP/Win2000/Linux/UINX；
▲19.显示接口:≥1个VGA接口，≥1个HDMI；音频接口：≥2个3.5接口，≥1个6.35接口，≥4个莲花接头；USB:3.0 USB≥2个，2.0 USB≥4个；（提供面板接口截图证明）
20.网口：≥1个，支持10/100/1000Mbps；
21.串口：≥1个COM，可以扩展至6个COM；
	 1.00 
	台
	
	

	2
	数字化IP网络广播客户端管理软件
	1.系统支持BS架构，支持广域网和局域网，兼容多种复杂网络环境；支持https双向验证，须安装秘钥才能使用；
2.软件支持Linux、Windows、server、麒麟等多个系统平台；
3.支持MYSQL数据库、国产数据库等；
4.支持UDP、RTP、RTMP、TCP、FTP、RTSP、HTTP、SIP、HTTPS、组播、单播等多种网络协议；
5.支持与第三方平台对接联动，提供平台SDK调用接口和文档，支持OIDC单点登录，可作为子系统运行，实现与大系统、大平台的系统整合；
6.支持主备服务器切换，可设置主服务器以及备份服务器，当主服务器故障时，备份服务器可自动接替主服务器进行工作；
7.支持多种网络结构，支持通过IP/WIFI/4G/5G网络下发音频、视频、文本文件，可集成IP、4G、5G等编解码与控制于一体，同一平台可同时控制以上网络终端，可单一控制，也可混编控制；
8.系统拥有超大容量，最大支持100000路以上终端同时接入，最大支持100000路以上终端全区、分区、单点控制和播放；
9.平台具有录音、存储、回传和播放功能；
10.支持获得各通道播放状态，并展示播发进程；
11.支持系统数据备份及数据恢复，支持设备系统数据导出为XLS，支持XLS备份文件数据导入；
12.平台注册支持USB加密狗硬件注册方式，注册时可设定使用时间期限，可自由更换服务器；也支持序列号注册方式，注册时通过注册码获取序列号，注册过程中可选择授权终端数量及使用时间期限，具备更高的安全性能；注册成功后可查看注册码、注册状态及过期时间；
13.支持多用户管理功能，支持自定义创建账号用户名及登录密码，账号数量不限，支持对多个账号进行权限分配，可灵活配置管理员/普通用户/VIP用户角色；
▲14.系统支持通过web端/APP对所有接入设备远程设置音量，设置默认音量和临时音量，具有音量记忆功能，自动恢复默认音量；（提供软件界面截图作为佐证）
15.支持查询系统日志，可实时查看本机登录记录，包含设备登录类型，时间，用户名，状态，IP地址记录等；也可实时查看本机实时任务操作记录，对讲记录，消防报警记录等；
16.系统支持设备列表管理，支持查看设备总数、在线数、离线数及在线率，也可通过列表结构形式查看设备所在单位、设备ID、设备IP，设备运行状态以及设备详细信息等；
▲17.具备GIS地图管理功能，采用2D地图；支持在GIS地图设备检索，快速定位设备，通过GIS地图展示广播设备基本信息、播放信息、地理信息、运行状态等；同时支持GIS地图圈选播放，自定义GIS地图设备图标样式，进行设备多元化管理等功能；（提供软件界面截图作为佐证）
18.支持上传设备安装区域平面图，并且将设备安装位置在平面图内关联设备；
19.支持创建实时任务，支持选择不同网络设备，实现全区、分区、分组、单点广播或喊话；支持多路并发功能，可实现同一时间，向不同设备或单位播放不同的广播内容；具备一键启动、一键停止、一键暂停功能按钮，可批量设置任务；
	 1.00 
	 套 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20.支持实时任务创建后自动生成任务列表，可查看实时任务对应的设备名称、音源名称、音量、播放次数、播放模式、优先级；
21.具备修改任务功能按键，可修改实时任务的播放设备、音源、音量、播放次数、播放模式及优先级，具备保存和撤销按键，点击按键后可保存或撤销实时任务的修改；支持设置音量功能，支持在播放状态下，通过线条拖拽式调整实时任务音量，支持0-32级音量调节；
22.具备删除任务功能按键，可删除实时任务，支持单独或批量删除；
23.支持选择预案功能，可快速导入系统预案任务，实现快捷发布功能；支持自定义自动触发预案和手动一键启动预案；
24.支持设置实时任务优先级，具备1-32级优先级，数字越小，优先级越高；支持设置实时任务播放次数，播放次数默认1次，最高不限；
25.支持播放模式设置，播放模式可选：单曲播放、单曲循环、列表播放、列表循环、随机播放；
26.支持音源选择，音源选择列表具备默认列表、音频文件和文本文件选择列表，支持检索功能，可快速检索所需的资源文件；支持文本转语音、音频、视频文件发布；
27.支持终端设备预开功能设置（即在任务播放前提前几秒打开终端设备）；
28.实时任务播放过程中，支持在任务界面以线条样式展示实时任务播放进度、当前播放的音源名称、音源时长，支持线条拖动调整音源播放进度，具备上一曲、下一曲切换按键；
▲29.具备广播提示音设置功能，预设多种广播提示音，可开启/关闭该功能；支持自定义广播提示音；（提供软件界面截图作为佐证）
30.支持服务器采播功能，可采播服务器声卡内容；可选择服务器声卡的音源类型，具备线路、话筒、立体声选项，采播时可显示当前状态，分别为空闲中、采播中；
31.支持选择已制定的服务器采播预案任务，预案任务可预先设置任务音量、优先级、音源、设备，支持快捷操作；
32.支持通过客户端分控软件采播客户端声卡内容，并发送到对应网络设备或单位；支持选择不同网络设备或单位，实现全区、分区、分组、单点广播或喊话；直接实时拖动调节采播任务音量大小，支持0-32级音量调节；
33.支持考试模式切换，支持系统配置指定终端在指定时间段内启用考试模式，支持一键开启、一键结束所有设备的考试模式；启动考试模式情况下，广播备份的切换方式在300ms内由网络切换到100v定压备份；支持系统保持切换至备份音频；
34.双击定时方案，可进入定时任务设置界面，单一方案可设置多个定时任务；
▲35.具备节假日模式，支持单独或批量开启、关闭节假日模式，开启节假日模式后可自动跳过选定的节假日；（提供软件界面截图作为佐证）
36.具备快速复制功能按钮，可快速复制选择的定时任务；支持多设备、多任务同时批量设置；
37.支持设置离线任务，离线任务自动和手动一键下发至终端设备的TF/SD卡；支持将定时任务文件，定时更新到各IP终端机本地自带的TF/SD卡中，确保IP终端本地的定时任务及时更新；
38.支持在平台、服务器或网络故障时，终端自动执行离线定时任务；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	39.支持通过平台查看IP终端设备TF/SD卡中的离线任务，可远程格式化TF/SD卡，一键清空设备所有离线任务；
▲40.支持创建系统预案，预案任务数量不限，在预案任务中可自定义添加执行预案终端，可设置预案任务名称，预案任务播放模式，预案任务音源，预案任务优先级等，支持同界面查看预案任务列表，具备预案任务删除按键，点击按键后可删除预案任务；（提供软件界面截图作为佐证）
▲41.支持批量选取MP3、WAV格式音频文件上传到服务器，支持对服务器音频文件批量管理、批量删除；支持下载、试听、删除服务器音频文件（提供软件界面截图作为佐证）
42.支持在线编辑文本文件并上传到服务器，文本文件内容≥1000个字，可设置文本文件的名称；
43.支持设置文本文件的语言种类（普通话男、普通话女）、语速（慢、较慢、正常、较快、快），支持一键上传、一键重置；
▲44.支持TTS文字转语音功能，并能与系统内置的敏感词库进行对比，非法字符则不广播；（提供软件界面截图作为佐证）
45.支持文本/媒体文件分类分用户管理，可配置公有/私有文件夹，私有文件单独使用；
46.支持系统设备的增加、删除及更改；支持通过系统平台查看未知设备列表；
47.支持一键添加系统设备，可设置设备名称、设备类型、设备优先级（1-32）、服务器IP、设备经度、维度、RDS逻辑、设备默认音量等；服务器IP支持手动或自动设置；
48.支持启用拖拽功能，可快速将设备在不同单位之间拖拽、分类；
▲49.支持对网络终端设备进行远程管理、维护，支持远远程重启功能，支持远程选取升级文件对设备程序OAT远程升级；（提供软件界面截图作为佐证）
	
	
	
	

	3
	显示器、键盘、鼠标
	21寸显示器、标准键盘及鼠标
	 1.00 
	套
	
	

	4
	寻呼话筒
	1、采用国产芯片，Linux系统，性能稳定，运行快捷；
2、采用DSP软件音频解码方案，高保真；
▲3、≥7英寸真彩色屏，触控操作，人性化人机操作界面，简单快捷；（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
4、具有与各终端、数字网络远程呼叫站实现双向对讲功能；
▲5、寻呼话筒主界面具备≥七个快捷功能按键和音量调节按键，可实现广播、对讲、点播、监听、停止、设置和全区广播功能，可调整音量加和音量减少。（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
6、内置高保真≥3W/8Ω全频监听喇叭，实现网络监听；
7、具有一键启动全区广播功能，支持多个快捷分区广播一键启动功能；
8、具有通过触摸屏实现对各终端全区、分区、分组、定点进行广播和操作；
▲9、具有采播本机U盘MP3、线路、话筒等音源向指定终端广播功能；（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
▲10、具有本机点播平台媒体库音源向指定终端广播功能；（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
11、支持平台对本机远程升级功能；
12、支持平台对本机优先级别和权限设置功能；
13、具有实时时钟显示并支持自动校准时间功能；
14、具有设置、修改本机IP地址功能；
15、具有主备服务器IP地址设置和切换功能；
16、具有待机界面支持按键调节监听音量功能；
17、具有数字密码保护功能，输入密码才能进入菜单操作；
18、具有USB插口，支持MP3播放；
19、支持脱离服务器实现向终端全区、分区、分组、定点进行广播和操作；
20、具有3.5接口音频输入和输出接口（向终端点播平台媒体库时不支持本地输出）；
21、配置高指向拾音麦克风，保证通话清晰无干扰，麦杆可以随意拆卸；
22、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Internet、组播、单播等任意网络结构；
▲23、内置网络隔离防雷处理电路；（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
	 2.00 
	台
	
	

	5
	IP网络音箱
	卫生室、休息室、健身房、瑜伽室（各1套），功能厅（2套）
1.一体化网络音箱，中灰色木质箱体与环保布网；
2.采用国产化集成芯片及Linux系统，具有优良的稳定性、安全性、可移植性、灵活性，非单片机方案可比拟；
3.CPU采用ARM Cortex A7@900MHz，集成多媒体加速引擎-NEON和硬件Java加速;
▲4.音频编解码：支持软件编解码，支持G.711、G.726、ADPCM，支持音频3A(AEC/ANR/AGC)；（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
5.标配≥1个10/100M RJ45网络通讯接口，支持局域网与广域网布署；
6.内置≥1路网络硬件音频解码模块，实现实时/定时播放音乐;
▲7.采样率后台可以调整，局域网内可自由选择使用最高采样率提升最佳音质（支持WAV 8K/16K/44.1K，ACC 16K/44.1K/48K可选）；（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
8.后台硬件资源监测，可显示CPU、内存占用比率，持续运行时间显示；
9.本设备可支持局域网及广域网单机及批量远程升级，便于有效快速为客户服务；
10.内置高保真≥4.5寸低音与≥1.5寸高音单元；
11.内置D类≥2*20W功放电路，音质细腻，功率强劲；
12.≥1路音频功率输出，外接1只20W定阻8欧音箱（已含外接副箱）；
13.≥1路本地3.5MM音频信号输入接口，与IP网络解码混合输出；
▲14.整机待机功耗小于10W，满足国家环保节能认证标准要求；（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
	 6.00 
	套
	
	

	6
	防水60W网络音柱
	室内体育馆6只，室外8只壁挂外墙（2只一组）
1.白色喷漆全铝合金外壳及铝网，永不生锈，外型精炼紧凑；
2.音柱固定板采用私模ABS一体化胶板，永不产生霉变，提供使用寿命；
3.采用国产化集成芯片及Linux系统，具有优良的稳定性、安全性、可移植性、灵活性，非单片机方案可比拟；
4.CPU采用ARM Cortex A7@900MHz;
5.音频编解码：支持软件编解码，支持G.711、G.726、ADPCM，支持音频3A(AEC/ANR/AGC)；
6.标配≥1个10/100M RJ45网络通讯接口，支持局域网与广域网布署；
7.内置≥1路网络硬件音频解码模块，实现实时/定时播放音乐;
8.采样率后台可以调整，局域网内可自由选择使用最高采样率提升最佳音质（支持WAV 8K/16K/44.1K，ACC 16K/44.1K/48K可选）；
9.后台硬件资源监测，可显示CPU、内存占用比率，持续运行时间显示；
10.本设备可支持局域网及广域网单机及批量远程升级，便于有效快速为客户服务；
11.内置≥4只高保真4.5寸25芯大功率防水全频单元；
12.内置D类≥60W数字功放电路，音质细腻，功率强劲；
13.≥1组短路信号输入，通过软件设置可触发本机报警；
14.≥1组短路信号触发输出，用于驱动其它联动设备；
15.整机待机功耗小于10W，满足国家环保节能认证标准要求；
16.支持DHCP，兼容路由器、交换机、Internet、组播、单播等任意网络结构；
17.支持15KVESD保护，内置网络隔离防雷处理电路；
18.设备电源采用开关电源设计并支持4KV防雷处理，AC100~240V电压都能正常工作；
19.输出频率：80Hz～18KHz；谐波失真：≤1%；信噪比：≥80dB；
	 14.00 
	只
	
	

	7
	8口接入层交换机
	8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电
交换容量336Gbps，包转发率18Mpps
	 5.00 
	台
	
	

	8
	六类非屏蔽双绞线
	1)满足YD/T 1019-2023《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》、参照YD/T838.1-2016数字通信用对绞/星绞对称电缆第1部分：总则，GB/T2951.11-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第11部分：通用试验方法一厚度和外形尺寸测量一机械性能试验
2)导体：99.99%无氧铜 
3)导体直径：23AWG，十字骨架结构
4)特性阻抗：100±15Ω 
5)导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 无击穿
6)工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
7)单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
8)20℃时线对内两导体间直流电阻不平衡性：≤2.0%
9)单根阻燃性能符合GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》
	 1,500.00 
	米
	
	

	9
	电源线
	YJV3*1.5
	 1,500.00 
	米
	
	

	10
	PVC管
	PVC25管
	 1,200.00 
	米
	
	


装饰装修部分工程量清单详见附件。
四、商务要求
（一）、主要商务要求
	甲方名称、地址 
	名称：汨罗市弼时镇任弼时红军学校 

地址：汨罗市弼时镇弼时村

	项目现场
	采购人指定地点

	履行合同的时间、地点及方式
	交货时间：签订合同后，中标供应商应在30天内完成所有装饰装修工程及器材的生产、运输、安装和调试等工作。

交货地点：采购人指定地点

交货方式：中标供应商在器材安装前应派人到实地进行场地勘察和指导，设计安装调试方案，确保有关器材安装规范、使用安全、维护便捷等。器材安装前，中标供应商应提供货物的出厂检验报告和质量合格证书。中标供应商须自行在指定地点完成器材的运输、卸载、安装和调试等工作，须负责产品在采购人指定地点的保管，直至项目验收合格。经采购人委托的接收点相关人员及采购人共同书面确认验收合格后方可交付使用。

	保修期
	1年，自本项目整体验收合格之日起计算。

	响应时间
	24小时

	合同价款支付方式和条件
	支付方式：按进度支付         



	乙方提供的其他服务
	详见招标文件

	解决争议的方式
	☑采购人所在地人民法院诉讼解决。

□仲裁

	合同未尽事项
	按相关法律法规及合同双方协商拟定。


（二）、其他商务要求

（一）供货服务

1、中标供应商在收到中标通知书后、签订合同前，应提供招标文件中要求的包括但不限于认证证书和检测报告原件供采购人查验。未提供或提供虚假材料的视为虚假投标，采购人有权拒绝签订合同并报送相关部门处理。

2、签订合同后，中标供应商应在30天内完成所有装饰装修工程及器材的生产、运输、安装和调试等工作。中标供应商所提供器材的维保期应从本项目整体安装调试完成并经验收合格之日起算。

3、中标供应商在器材安装前应派人到实地进行场地勘察和指导，设计制定安装调试方案，确保有关器材安装规范、使用安全、维护便捷等。

4、器材发货安装前，中标供应商应提供货物的出厂检验报告和质量合格证书供采购人查验。

5、中标供应商须负责指派有资质的专业人员进行器材安装，并建立相应的可查询的安装记录。。

6、中标供应商须确保需安装的设施器材在安装完成后应具有稳定性，应确保在使用时不会出现有任何危害人身安全的倾斜、翻倒或明显的永久变形等情况发生。

7、中标供应商须自行在采购人指定地点完成所有器材的运输、卸载、安装和调试等工作，须负责产品在采购人指定地点的保管，直至项目验收合格。所有器材须经采购人委托的接收点相关人员及采购人共同书面确认验收合格后方可交付使用。

（二）售后服务

1、中标供应商应当提供售后服务方案，内容包括但不仅限于：

（1）定期巡检维护计划；

（2）对使用人或采购人报修要求提供便捷的报修途径；

（3）对使用人或采购人不定期维修要求提供合理的响应时限及措施。

2、由于本项目属于公共空间的服务设施，涉及人民群众的日常使用，为确保公众利益，需要中标供应商必须提供技术服务和售后服务，这些服务包括但不限于所购器材的运输至指定地点、规定时间内完成安装调试、指导正确使用以及在1年维保期内提供承诺时限内的退换修等服务。

3、参与投标的供应商应提供所投品牌器材制造商出具的售后服务承诺函。

4、中标供应商应为器材接收点相关人员进行有关器材安装、调试、维护、操作、保养等培训，使相关人员能熟练独立操作（费用包含在总价中，采购人不再另行支付费用）。

5、中标供应商应建立相对应的售后服务流程，在器材上明确服务电话或相关便捷渠道，及时响应和完成维修服务。1年维保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标供应商应及时优惠提供所需的备品备件。

6、中标供应商应确保使用周期内损坏器材（人为破坏或自然灾害等不可抗力损坏除外）的免费及时维修和更换。

五、其他
1、★为实质性要求，不满足则投标无效；

    2、如一旦中标必须严格按采购文件各项要求执行，本项目采用费用包干方式，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何超出费用，如不能履行视为放弃中标，并承担相应责任。
注：对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，做出承诺及说明。
