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第一章 投标邀请

岳阳市教育事务中心的岳阳中学新建教学楼项目（新建工程部分）--设备采购项目进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。
一、采购项目基本信息

1、采购项目名称：岳阳中学新建教学楼项目（新建工程部分）--设备采购项目
2、政府采购计划编号：(2026)430600000009-1,(2026)430600000009-2
3、委托代理编号：HNTC2026ZB0604 
4、采购项目预算：3501361.71元
[image: image2.wmf]支持预付款，预付比例：% 
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业
6、评标方法： [image: image3.wmf]最低价法 [image: image4.wmf]综合评分法 
7、合同定价方式： [image: image5.wmf]固定总价 [image: image6.wmf]固定单价 [image: image7.wmf]成本补偿 [image: image8.wmf]绩效激励 

8、合同履行期限：合同签定后30天内完成供货、安装、调试并达到合格要求及提供免费培训服务。
9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
[image: image9.wmf]投标保证金：采购项目预算的  %；
[image: image10.wmf]履约保证金：中标金额的  %；
[image: image11.wmf]预付款保证金：预付款的  %；
[image: image12.wmf]质量保证金：合同金额的   %；

二、采购人的采购需求

	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	1814991.95
	家具
	具体技术要求详见招标文件
	1
	1814991.95
	[image: image13.wmf]
	[image: image14.wmf]

	包2
	1686369.76
	报告厅、体育馆等

设备
	具体技术要求详见招标文件
	1
	1686369.76
	[image: image15.wmf]
	[image: image16.wmf]


1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、投标人的资格要求：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

[image: image17.wmf]专门面向： [image: image18.wmf]中小企业 [image: image19.wmf]小微企业 [image: image20.wmf]监狱企业 [image: image21.wmf]福利性单位 

[image: image22.wmf]强制分包：大型企业应将采购份额的     %分包给中小企业。

3、投标人特定资格条件：

包1:无；包2:无。
注：电子投标文件的解密截止时间为2026年07月27日 10时00分（北京时间）（系统设置为开标后30分钟内），投标人使用CA登录会员端，在“开标签到解密”中进行投标人文件解密操作。投标人在单位自行在线解密，安排专人在网上进行开标签到，并按要求完成电子投标文件的远程解密，逾期未解密的，视为放弃投标资格。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。联合体成员须签订联合体协议书，同时需满足以下资格条件： 

五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式

有意参加投标者，于2026年07月07日至2026年07月13日， 08:30-17:30， 在http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin 获取招标文件 
[image: image23.wmf]本项目实行电子交易，有意参加投标者，在http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin获取电子版招标文件。 
[image: image24.wmf]本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的投标人提供。 
六、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2026年07月27日 09:30（北京时间） 
2、提交投标文件地点：不见面开标，提交电子投标文件“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”（http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin）。本项目实行网上开评标、全流程电子化，具体操作方式详见岳阳市公共资源交易网服务指南全流程电子化招投标操作手册 
3、开标时间：2026年07月27日 09:30
4、开标地点：岳阳市公共资源交易中心（岳阳经开区民兴路与狮子山南路交叉口丘山大厦） 
七、公告期限

1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
八、询问及质疑

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。
3、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 
九、投标说明

1、本公告选项：[image: image25.wmf]表示选择，[image: image26.wmf]表示未选择。 
2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十、采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名:孙先生

2、电话：0730-8805603

十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名 称：岳阳市教育事务中心 
（2）地 址：岳阳市岳阳大道东1607号
（3）联系人:孙先生
（4）邮 编：414000 
（5）电 话：0730-8805603

（6）电子邮箱：/ 
2、采购代理机构信息

（1）名 称：湖南同创工程项目管理有限公司 
（2）地 址：湖南省岳阳市岳阳楼区五里牌第一世家1103室 
（3）联系人：刘庆九
（4）邮 编：414000 
（5）电 话：0730-8201199 
（6）电子邮箱：3187439275@qq.com 
3、电子交易平台服务机构信息

（1）名 称：岳阳市公共资源交易中心电子交易平台 

（2）联系人：岳阳市公共资源交易中心信息技术部 

（3）电 话：0730-2966692 

（4）电子邮箱：2685776317@qq.com 

第二章 投标须知
第一节 投标须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	岳阳中学新建教学楼项目（新建工程部分）--设备采购项目

	第1.2款
	专门面向中小

企业采购
	(是

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	采 购 人：岳阳市教育事务中心

地址：岳阳市岳阳大道东1607号

联 系 人：孙先生

电    话：0730-8805603


	第2.3款
	采购代理机构
名称、地址、电话、联系人
	代理机构：湖南同创工程项目管理有限公司                      
地    址：岳阳市岳阳楼区花板桥路第一世家1103室

联 系 人：刘庆九                          
电    话：0730-8201199

	第2.5款
	采购进口产品
	(拒绝

	第3.1款
	投标人资格条件
	详见第一章【投标邀请】

	第3.2款
	接受联合体形式
投标
	(不接受联合体。

	第5.1款
	招标文件提供

期限
	详见第一章【投标邀请】

	第5.2款
	组织现场考察或者召开答疑会
	/

	二、招标文件

	第7.4款
	非实质性偏离的
范围和幅度
	招标文件第五章【采购需求】中条款偏离项数之和≥10项将导致无效投标。

注：招标文件中，技术部分和商务部分凡编排有单独的中文序数或阿拉伯数字或英文字母序列号等字符的条款算一项商务或技术要求项数，但相同内容的条款不重复计算项数。项目如有分包的话，按分包计算。

	第9.1款
	招标公告指定

媒体
	中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）
岳阳市公共资源交易中心（http://ggzy.yueyang.gov.cn/）

	三、投标文件

	第13.2款
	采购预算
最高限价
	包1：采购预算金额：1814991.95元；采购最高限价：1814991.95元；★其中暂估价344159元，按固定价进行报价，不得调整，否则视为无效投标。     

包2：采购预算金额：1686369.76元；采购最高限价：1686369.76元。                                                                                                                                                                                                                       

	第13.8款
	投标报价的其他
要求
	严格执行《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）关于强化政府采购异常低价审查的规定：

（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后（对于交易系统线上电子标项目，应在交易系统线上启动审查），属于上述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在合理的时间（应结合实际情况设定，一般不少于30分钟）内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料（对于电子标项目，提供数据电文说明及必要的电子证明材料），包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供说明、证明材料，或者提供的说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（4）评审委员会应将异常低价投标（响应）审查的启动原因、有关互联网浏览及查询历史、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（5）评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

	第14.1款
	投标人应提供资格审查资料
	基本资格证明资料:
1、法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)，提供原件扫描件。
2、法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件并附法定代表人身份证明原件扫描件（格式见投标文件的组成），自然人提交身份证原件扫描件；
3、提供湖南省政府采购投标人资格承诺函原件扫描件。
4、通过“信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）。
查询对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动；
特定资格证明材料:  包:1：无；包:2：无。

	第16.1款
	投标有效期
	90日（日历日），如投标有效期不足的，在评标时将视为无效投标。

	第17.1款
	投标保证金
	(不需要提供

	第17.2.款
	电子投标文件
制作要求
	电子投标文件必须使用岳阳市公共资源交易网发布的“电子投标文件制作工具”编制生成。

	第17.3款
	投标文件份数
	电子文件：投标人应准备所投项目的电子投标文件一份，纸质文件：中标单位在领取中标通知书之前，需提供一正两副的纸质投标文件用于备案。当提供的纸质文件资料与岳阳市公共资源交易网记录的电子文件资料不一致时，以电子文件资料为准。

	第17.4款
	中标单位纸质投标文件密封和包装要求
	中标单位应将投标文件正、副本分开密封。密封袋上均需按封套上应载明的信息进行填写，密封条封口上应加盖投标人公章骑缝章和法定代表人或授权代表盖章或签字。

	第17.5款
	中标单位纸质文件封套上应载明的信息
	岳阳中学新建教学楼项目（新建工程部分）--设备采购项目      投标文件
政府采购编号：                  
委托代理编号：                  
包或品目名：                     
投标人名称：                  

	第18.1款
	分包
	(不允许分包

	四、投标

	第20.2款
	投标截止时间
（开标时间）
	详见第一章【投标邀请】

	第20.3款
	投标文件的递交
	1、投标人在投标截止时间前未按要求递交电子投标文件的，视为自动放弃本项目的投标，做无效投标处理。
2、投标人需自备电脑和网络，安排专人在网上进行开标签到，并按要求完成电子投标文件的远程解密。
3、项目采取电子招投标方式进行，要求投标人制作和上传电子投标文件，并准时参加网上开标和远程解密电子标书（详见岳阳市公共资源交易中心网服务指南“全流程电子化招投标操作手册”）。

4、中标单位在领取中标通知书之前，需提供一正两副的纸质投标文件用于备案。当提供的纸质文件资料与岳阳市公共资源交易网记录的电子文件资料不一致时，以电子文件资料为准。

	五、开标、资格审查和评标

	第23.1款
	解密电子投标文件时限及方式
	投标人使用加密投标文件的CA数字证书在投标截止时间起30分钟内完成投标文件的解密，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。（如因交易平台出现系统故障，导致解密无法完成的，由采购代理机构酌情延长解密时间）

	第23.3款
	需要宣布的其他内容
	/

	六、中标信息公布

	第27.2款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	(得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价均相同的，按技术得分由高到低顺序排列；得分和投标报价和技术得分均相同的由采购人随机抽取确定。

	第28.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	联系部门：湖南同创工程项目管理有限公司
联系电话：0730-8201199
通讯地址：岳阳市岳阳楼区花板桥路第一世家1103室

	七、合同签订

	第30.1款
	履约担保
	(不要求提供

	九、其他规定

	第34.1款
	招标代理服务费
	(采购人按合同金额向招标代理机构缴纳招标代理服务费（代理服务费：30000.00元）。

	第35.1款
	其他规定
	1、对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。   

1.1信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（http:\\www.ccgp.gov.cn）。   

1.2信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。   

1.3信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。   

1.4信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。   

1.5信用信息的使用规则：查询后交由评标委员会评定。   

2、投标人被确定为第一中标候选人后，需提供纸制投标文件三份至采购代理机构（纸制投标文件内容与电子投标文件一致，如出现不一致时以电子投标文件为准）。    

3、对于电子标项目，投标人应特别注意：

（1）因电子交易系统设置的原因，投标人务必按照采购文件第一章投标邀请中“资格要求”条款的要求，将相关资格证明资料（如项目有要求，应包括特定资格条件证明资料）置于投标（响应）文件的“资格证明文件审查”部分中，不应将其置于投标（响应）文件的其他部分中，避免被视为无效投标。
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岳阳市公共资源交易事前信用承诺书
（投标人、供应商、竞买人、受让人等交易主体适用范本）
为推进社会信用体系建设，营造诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法、公平竞争的交易形象，本人作为（单位名称）的法定代表人代表本单位作出以下诚信承诺：

（一）本单位填报或提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料和信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、篡改、虚假成份。

（二）严格依照国家、湖南省和岳阳市关于公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）严格遵守岳阳市公共资源交易市场主体信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易市场主体信息库中信息。

（四）参与公共资源交易活动系本单位自愿行为。保证无组织或参与围标、串标、出卖（借）、转让资质证书或接受他人挂靠投标、以他人名义参与竞争或以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）、恶意报价、恶意投诉等违法违规行为。

（五）守合同、重信用，加强单位诚信建设。保证无恶意提高造价、违约毁约等行为。自觉维护公共资源交易良好秩序，自觉接受行政监督部门、纪检监察机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（六）本单位自愿接受公共资源交易监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，依法承担法律责任。

（七）本人郑重作出上述承诺。本人和单位员工均已熟悉诚信承诺内容并认真践行承诺。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

                                                               年    月    日   
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岳阳市政府采购合同融资合作银行及联系人名单

	银行名称
	联系人
	职  务
	联系电话

	交通银行岳阳分行
	黄  颖
	公司、普惠部总经理
	18873011060

	交通银行岳阳分行府东支行
	蒋莉华
	支行行长
	13973004180

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	徐顶龙
	总行副行长
	18173002929

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	彭靖夫
	总行营业部副主任
	18273053888

	农业银行岳阳分行
	黄立军
	普惠部负责人
	18973061212

	农业银行岳阳分行
	周  芊
	普惠部经办人
	13975036393

	湖南银行岳阳分行
	何昌林
	分行副行长
	15707306666

	湖南银行岳阳分行财源支行
	张  璐
	客户经理
	13707308320

	巴陵农村商业银行
	柳  斌
	总行党委-副行长
	13789029698

	巴陵农商行德胜路分理处
	付素洁
	支行副行长
	13907309327

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	邹鸿志
	分行营业部副行长
	18711236688

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	刘紫薇
	分行普惠部客户经理
	19967060009

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	李润泽
	分行营业部客户经理
	13337309009

	兴业银行岳阳分行营业部
	谭  丽
	总经理
	18773081188

	兴业银行岳阳分行营业部
	李江天
	客户经理
	19573070611

	中信银行岳阳分行
	李箐笛
	公司部客户经理
	13117516881

	工商银行岳阳分行
	杨文韬
	普惠部负责人
	13789018303

	工商银行岳阳分行
	陈  盈
	普惠部经办人
	17872007507


岳阳市政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	岳阳市融资担保有限责任公司
	陈会亮
	0730-8717032/18907300076

	岳阳市融资担保有限责任公司
	黎子龙
	0730-8717032/17773021899

	湖南省农业信用担保有限公司

岳阳市分公司
	张  武
	0730-5220262/18973170258
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政府采购招标文件“中标贷”推广介绍
为进一步优化营商环境，帮助企业解决融资难、融资贵的问题，所有在岳阳市成交的政府采购类项目，中标企业都可以通过中标贷平台在线向银行提出贷款申请。
中标贷是银行、担保公司等金融机构以工程建设、政府采购合同为载体，以财政支付为保障，以企业参与公共资源交易形成的信用为融资依据，向中标企业发放的信用贷款。
一、中标贷的特点
在线申请，快捷方便：中标企业用CA证书即可登录中标贷平台，进行在线申请。银行贷前、贷中调查需要的企业相关资料，都可以在线提交。
信用贷款，无需抵押：凭中标通知书，中标合同即可申请，无需抵押。
平台渠道，利率优惠：相比其他渠道的同类贷款，银行针对中标贷给出的利率优惠力度更大。
专用产品，放款快速：银行提供专用产品匹配中标贷，中标企业提交中标合同、约定还款账号等关键资料后，符合条件的，不超过15天即可放款。
二、中标贷的操作
登录入口：
岳阳市公共资源交易中心官网-中标贷平台，
或https://hnyy.biddingloan.com
登录工具：企业CA（湖南CA办理电话：0730-8181828）
贷款申请：详见“中标贷操作手册 ”。
岳阳市公共资源交易中心官网-办事服务-政府采购-【中标贷手册V1.2.4】，或下载
http://ggzy.yueyang.gov.cn/uploadfiles/202009/20200917151230447.pdf
三、业务咨询电话
0730-2966626，张女士16673063296，陈工
第二节 投标须知
一、总则

1. 适用范围
1.1本招标文件仅适用于本章第一节“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。
1.2【投标须知前附表】规定采购项目专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标无效。
2. 定义
2.1采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
2.5进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。
2.6电子招标投标：是指电子招标投标参与各方（采购人、采购代理机构、供应商、评审专家）按照相关法律法规的规定，应用网络信息技术，使用CA数字证书（含电子签章、签名）在电子招标投标交易平台(以下简称交易平台)，进行的招标投标活动。
3. 投标人的资格要求
3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。
3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
4. 投标费用 
4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5．组织现场考察或者召开答疑会
5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。
5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。
5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。
5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、招标文件

6. 招标文件的构成
6.1 招标文件共七章，各章内容如下：
第一章 投标邀请
第二章 投标须知
第三章 资格审查
第四章 评标方法及标准
第五章 采购需求
第六章 政府采购合同
第七章 投标文件的组成
6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。
7．偏离与实质性响应
7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。
7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。
7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。
8. 询问
8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。
9. 招标文件的澄清或者修改
9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。
9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以数据电文形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。
9.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。
9.4 通过交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告。
三、投标文件

10. 投标语言
10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。
11. 计量单位
11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
12. 投标文件的组成
12.1投标文件由如下内容组成：
第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
三、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
四、投标函
五、分项报价

六、采购需求（服务）响应
七、合同条款偏离表
八、采购需求（服务）偏离表
九、享受政府采购政策优惠的证明资料
十、货物说明一览表

十一、投标服务符合招标文件规定的证明文件
十二、投标人认为需提供的其他资料
十三、评分索引

12.2投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制资格证明文件，不得将其编制到商务和技术文件中。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。
12.3投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制商务和技术及综合评分表相关资料。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。
12.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。
13. 投标报价
13.1投标人应以招标文件规定的服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。
13.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。
13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。
13.4投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。
13.5采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。
13.6投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。
13.7投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如有）等相关内容。
13.8投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。 
14. 投标人的资格证明文件
14.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明。
（2）投标人资格声明(格式)
（3）符合特定资格条件证明材料或者情况说明。具体要求见【投标须知前附表】。
14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
14.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位电子章，并按招标文件规定签署。
15. 投标服务符合招标文件规定的证明文件
15.1投标人应当提交其拟供的合同项下服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。
15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：
（1）服务方案的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；
（2）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。
16. 投标有效期
16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。
16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。
17. 投标保证金（如有）
17.1招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按【投标须知前附表】规定，提交投标保证金。
17.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
17.3投标保证金的退还按政府采购相关规定办理。
17.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上交国库：
（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；
（2）中标人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。
18.分包（注：本项目不允许分包。）
18.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。
18.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。
18.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。
19. 电子投标投标文件的制作和签署
19.1投标人确认投标后，应从交易平台上下载“电子投标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。
19.2投标人应按照电子招标文件要求制作电子投标文件，并进行电子签名和盖章后提交至交易平台。
19.3电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内通影响中标结果时，责任由投标人自行承担。
四、投标

20. 电子投标文件的加密和提交
20.1投标人应按照招标文件和交易平台的要求编制数据电文形式的投标文件并通过数字证书进行加密后提交至交易平台。未按要求加密的投标文件，交易平台将无法接受,采购代理机构不予受理。
20.2投标人应在招标文件【投标须知前附表】规定的开标时间前规定将电子投标文件上传到交易平台的对应项目。逾期不予受理。
20.3如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新修改文件或与系统运维机构联系，查明原因，确保上传无误，因自身原因导致不能上传的，由投标人自行承担责任。
20.4投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。
20.5投标人将最终投标文件上传至交易平台后，系统将显示“上传成功”，否则请重新上传。
21.电子投标文件的修改和撤回
21.1投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。
21.2采购人、采购代理机构发布了修改、澄清文件的，投标人应按照修改、澄清后的招标文件重新编制投标文件并上传至交易平台。
22. 串通投标行为
22.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
22.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互签章；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
五、开标，资格审查和评标

23. 开标
23.1开标时，出现下列情形之一的，采购代理机构不予受理： 
（1）经检查数字证书无效的电子投标文件； 
（2）电子投标文件未按照招标文件的要求进行加密的； 
（3）电子投标文件未按招标文件要求上传至交易平台的；
（4）投标人未按照【投标须知前附表】规定的方式及时间解密电子投标文件的；
（5）其它违反法律、法规的情形。
23.2采购人或者采购代理机构应按招标文件规定的时间、地点在交易平台上组织公开开标，并邀请投标人参加。
23.3开标程序。采购代理机构在投标截止时间后，按下列程序进行开标： 
（1）公布投标人名称并检查投标文件的数字证书有效性和加密状况；  
（2）投标人在规定的时间内解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
（3）唱标。宣读投标人名称、投标价格和【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容；
（4）投标人代表通过电子开标软件在开标记录上进行确认。在规定的时间内未进行确认的，视同认可开标结果。
23.4开标时，投标人不足3家的，不得开标。
23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或者采购代理机构相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
23.6采购人或者采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有关规定及时处理。
24. 资格审查
24.1开标结束后，采购人、采购代理机构或委托评标评委会依法按照第三章“资格审查”规定组织资格审查。
24.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构或委托评标评委会应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。
25. 评标委员会 
25.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
25.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；
（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
25.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
26. 评标
26.1评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。
六、中标信息公布

27.中标通知书与中标信息公布
27.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
27.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
27.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。
28. 投标人询问及质疑
28.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
28.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
28.3投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【申请人须知前附表】。  
28.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。
28.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。
七、合同签订

29. 签订合同
29.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
29.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。
29.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
29.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
29.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。
30. 履约担保
30.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
30.2中标人没有按照本章第30.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
31. 政府采购合同履行中数量的变更
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、政府采购政策

32.政府采购政策
32.1价格评审优惠：
（1）投标人为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物，投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
（2）小型、微型企业参加联合体投标并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，该联合体投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；
（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
32.2政府采购政策交叉与叠加
（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）
（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
32.5小型、微型企业的投标人提供部分小型、微型企业制造的产品，以及部分投标产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。投标人应按本章第33.6款规定提供相关证明资料（包括提供相关报价）。
32.3投标人符合本章第32.1款、第32.2款、第32.3款规定的，应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)规定，投标人提供《小型、微型企业声明函》（格式）。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
32.4投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
九、其他规定

33.招标不足三家处理
33.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
33.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。
34. 招标代理服务费
34.1招标代理服务费由采购人支付的，投标人应按【投标须知前附表】规定向采购代理机构交纳招标代理服务费，并在投标文件中提供中标服务费承诺书。
35. 需要补充的其他内容
35.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

第三章 资格审查

1．资格审查主体

1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构负责资格审查。
2．资格审查

2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
2.2在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；
（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；
（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求进行电子签名、盖章的；
（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。
（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.3信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。
（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
（2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。
（注：本项目由投标单位提供信用信息查询资料放入投标文件的“资格证明文件”中。）
（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。
3．资格审查结果

3.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。
3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。
第四章 评标方法及标准（综合评分法）
第一节 评标方法及标准前附表（适用于所有包）

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.3款
	评标方法
	综合评分法

	第3.4款
	非单一产品采购项目的核心产品
	包1：实木课桌椅；

包2：媒体矩阵音频处理器。

	第4.2款
	投标文件报价出现前后不一致的修正
	按本章正文规定修正

	第5.2项
	相同品牌产品评审得分相同的规定
	(得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价均相同的，按技术得分由高到低顺序排列；得分和投标报价和技术得分均相同的由采购人随机抽取确定。

	第5.3（1）项

	扶持小、
微企业
	本项目所属行业：包1：工业；包2：工业。
（注：从以下选项中选择填写

（一）农、林、牧、渔业

（二）工业

（三）建筑业

（四）批发业

（五）零售业

（六）交通运输业

（七）仓储业

（八）邮政业

（九）住宿业

（十）餐饮业

（十一）信息传输业

（十二）软件和信息技术服务业

（十三）房地产开发经营

（十四）物业管理

（十五）租赁和商务服务业

（十六）其他未列明行业）

注：中小企业划分标准按国家规定执行：
依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等规定进行中小企业划分。
投标人应提交符合《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库﹝2020﹞46号）规定的《中小企业声明函》。

	
	价格评审优惠
	扶持小、
微企业
	给予小型、微型企业、福利企业和监狱企业产品的价格给予10-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％，不重复享受政策；

注：（1）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

	
	
	
	（1）本项目中第1包，所属行业工业，本项目专门面向中小企业采购，无相关政策优惠。
（2）本项目中第2包，所属行业工业，本项目专门面向中小企业采购，无相关政策优惠。

	
	
	监狱企业、残疾人福利性单位
	投标人如为监狱企业、残疾人福利性单位的，投标文件必须按招标文件要求提供“享受政府采购政策优惠的证明材料”，否则评审时不予以考虑。
监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分/%。

	第5.3（2）项
	优先采购
	节能产品或环境标志产品
	投标人提供的配套货物（产品）为《节能产品政府采购品目清单》非“★”产品、《环境标志产品政府采购品目清单》产品的，投标人必需提供节能或环境标志产品认证证书复印件，未按以上要求提供认证证书复印件或不是清单内的产品，评审时不予优先采购：
采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术部分4%、价格部分4%。

注：节能、节水产品或环境标志产品加分(此仅限于节能、节水产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑)： 

所投节能、节水产品或环境标志产品的价格/项目总价格×价格权值×100×本项目加分比例=应加分数

注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目价格加分，并合计到价格最终得分。

	第6.1款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	(得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价均相同的，按技术得分由高到低顺序排列；得分和投标报价和技术得分均相同的由采购人随机抽取确定。


资格审查表

	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	采购项目预算
	投标报价是否超过招标文件中规定的最高限价

	2
	资格证明文件
	法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书),提供原件扫描件。

	3
	
	

	4
	
	法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件并附法定代表人身份证明原件扫描件（格式见投标文件的组成），自然人提交身份证原件扫描件；

	5
	
	提供湖南省政府采购投标人资格承诺函原件扫描件。

	6
	信用记录
	通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）查询对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。

	7
	联合体
	本项目不接受联合体投标。

	8
	其他
	资格证明文件须加盖投标人公章。

	
	
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

	
	
	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

	结论
	


符合性审查表
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	投标文件
	投标文件中商务技术文件是否按照招标文件规定要求签署、盖章

	2
	对招标文件的响应
	投标文件是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应（招标文件中带“★”的商务技术条款要求或国家强制性标准），或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度。

	3
	投标有效期
	投标有效期是否不足90天

	4
	其他
	投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件的

	5
	
	是否存在法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的

	结论
	


第二节 评标方法及标准
1．评标方法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2本采购项目评标方法见本章第一节“评标规范前附表”（以下简称【评标方法及标准前附表】）。
2．评标程序

2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。
3．投标文件的符合性审查

3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。
3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。
3.3单一服务（产品）采购项目：提供相同品牌服务（产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。
3.4非单一服务（产品）采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。
4．投标文件的澄清

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以数据电文形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表电子签名或者加盖单位电子章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用数据电文形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表电子签名，并按评标委员会的通知要求递交至交易平台。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.5有效的澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场规定的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。
5．投标文件的比较与评价

5.1评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。
5.2单一产品采购项目：
综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.3非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。
5.3政府采购政策：
（1）价格评审优惠：按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予一定的价格折扣。
（2）优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予价格折扣或者加分。
6．推荐中标候选人

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
7．编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员电子签名的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
8．评标报告复核

8.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。
8.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
8.3评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
9．停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
10.废标

10.1 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过采购人项目采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
11．重新组建评标委员会进行评标

11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：
（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

第三节 投标文件的符合性审查

1.符合性审查

1.1评标委员会应对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。
（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。
2.投标无效

2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：
（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求进行签署、盖章的；
（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；
（3）投标有效期不足的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
第四节 投标文件的比较与评价

1.综合评分法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附页1“评标方法及标准表”。
1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
2.投标报价的算术修正及政府采购政策调整

2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。
2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.3（1）项的相关规定进行价格调整。
2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。
3.投标报价评价

3.1投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整） × 报价权重分
4.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分

4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附页1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。
4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第5.3（2）项以及本节附页1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。
5.评标总得分

5.1评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。
评标总得分＝A投标报价得分＋A技术项得分＋A商务项得分＋A优先采购加分
5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
5.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。
6.中标候选人的推荐方法

6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
6.2得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标候选人。
附页1 评标方法及标准表

	评审因素及权值（包一）

	评审因素
	权值范围

	价格部分
	40％

	商务部分
	20％

	技术部分
	40％


	报价部分
100分
	100
	经评委会一致认定满足招标文件要求（有效投标报价）且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×权值×100
注：1、因落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》评标委员会对异常低价将启动审查程序，具体流程按通知的要求进行。

	商务部分

100分
	类似业绩
	10
	1、投标人提供自2023年6月1日至今的类似业绩，每提供1个计5分，最高累计10分。

注：以提供中标（成交）通知书和业绩合同扫描件并加盖公章为依据，时间以合同时间为准。合同包括但不限于合同首页、主要内容页、签章页、签订日期页。

	
	企业实力
	50
	1、投标人或家具生产制造商获得有效期内的售后服务认证证书（五星级计8分，四星级计5分，三星级计3分），认证范围包括：教学(学校)家具；木质家具；实木家具等相关类别的范围。

注：以提供国家认可的第三方认证机构出具的有效的证书复印件并加盖供应商公章为依据，否则不计分。

2、投标人或家具生产制造商获得有效期内低VOCs家具产品认证证书、家具产品有害物质限量认证证书，且认证单元至少包含：软体家具、木家具，以上每提供一个证书计6分，最高累计12分。

3、投标人或家具生产制造商获得有效期内产品防腐蚀认证证书，认证单元包括：桌台类、椅类，以上提供齐全得8分，缺项或未提供不得分。

4、投标人或家具生产制造商获得有效期内家具阻燃产品认证证书，认证单元包括：桌台类、公共椅凳类，以上提供齐全得8分，缺项或未提供不得分。

5、投标人或家具生产制造商获得有效期内的中国绿色产品认证证书，认证单元包括：实木家具、椅类，以上提供齐全得8分，缺项或未提供不得分。

6、投标人或家具生产制造商获得有效期内的人类工效学产品认证证书，认证单元包括：桌台类、椅凳类，以上提供齐全得6分，缺项或未提供不得分。
注：以上2-6项，投标文件中以提供有效认证证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖公章，否则不予认可。

	
	售后服务方案
	40
	1、投标人针对本项目提供售后服务方案包括但不限于：（1）质量保修范围及质保承诺；（2）维保方案；（3）产品各类故障问题解决方案及产品更换方案；（4）现场服务响应时间及产品故障处理时限；（5）售后服务团队及技术支持人员安排；（6）售后服务承诺；（7）沟通咨询机制；（8）备品备件明细。

评审依据:上述八项内容分析完整，与项目需求吻合，思路清晰，层次细化，有具体详细的阐述且符合项目采购需求的得40分，每缺少一项内容扣5分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣2分，扣完为止。

售后服务方案内容存在缺陷或不足指以下任意一种情形:方案内容不切合行业实际；不符合国家法规及政策；存在方案生搬硬套;与实际情况不符，存在偏差；方案内容过于简略；存在与项目无关的文字内容;内容逻辑漏洞、原理错误或常识错误；不利于本项目目标的实现；现有技术条件下不可能出现的等情形。

	技术部分

100分

	技术参数响应
	5
	完全满足招标文件〔第五章 第一节 技术要求（包一）〕一般技术参数条款的计5分，一般技术参数条款每负偏离一项扣0.5分,带“▲”技术参数需提供相应证明材料（未提供资料或资料不符合技术参数要求的按负偏离处理），超过10项（含10）负偏离作无效投标处理。（一般技术参数条款为非“★”参数）未响应或不满足采购需求要求或要求提供相关证明材料未提供或提供的证明材料不清楚的均视同负偏离。

	
	技术指标响应
	18
	招标文件中主要产品技术参数要求部分，能提供符合国家相应技术参数标准的检测报告的，全部满足得18分。每负偏离一项扣2分，扣完截止，否则不得分。
主要产品包含：实木多层板、橡木实木、PVC封边条、麻绒布、海绵、水性漆、三合一连接件、礼堂椅、窗帘布。（指标要求详见附件1“主要原材料技术参数”）

注：投标人须提供满足要求的检测报告或满足相关技术要求的相关承诺函（格式自拟），同时需满足以下条件：

1、能提供或承诺供货时提供检测机构出具的具有国家认可的第三方出具的检测（验）报告，检验(检测)报告委托单位必须为家具制造商；

2、能提供或承诺供货时提供检测（检验）报告在全国认证认可信息公共服务平台官网(http://cx.cnca.cn/)或者国家认证认可监督委员会官网(www.cnca.gov.cn/)的查询网址截图及链接，同时必须提供检测报告官网查询截图。

3、如不同时符合以上2项要求则对应检测报告作为无效证明材料不得分。

	
	生产能力
	20
	1、根据拟投家具制造商提供的相关生产设备：①木工柔性生产线设备类；②水性漆光波干燥设备类；③自动化软垫填充设备类；④自动化喷（涂）漆设备类；⑤智能木工钻铣加工中心设备类进行评审，全部满足计10分，每缺1项设备扣2分，扣完为止。

2、根据拟投家具制造商提供的相关检测设备：①漆膜冲击测试仪；②家具综合力学试验设备类；③盐水喷雾试验设备；④甲醛测试VOC分析仪；⑤紫外线老化试验设备类进行评审，全部满足得10分，每缺1项设备扣2分，扣完为止。

注：①制造商需提供每项设备实景照片不少于三张，设备购买发票或购买合同扫描件，否则不得分。

②设备名称不同功能相同的，需出具制造商购买发票及合同、设备主要技术资料、参数性能及设备制造商以证明其所购设备与上列要求的设备具有同等功能水平等关键证明资料扫描件，否则不得分。

	
	项目实施方案
	47
	投标人针对本项目提供实施方案包括但不限于：

（1）家具类：①家具类生产；②供货；③安装；④调试实施方案。
评审依据:上述四项内容分析完整，与项目需求吻合，思路清晰，层次细化，有具体详细的阐述且符合项目采购需求的得30分，每缺少一项内容扣7.5分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣3分，扣完为止。
（2）校园文化类：根据采购清单提供设计和施工方案；

评审依据:上述一项内容分析完整，与项目需求吻合，思路清晰，层次细化，有具体详细的阐述且符合项目采购需求的得5分，每缺少一项内容扣5分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣2分，扣完为止。

（3）窗帘类：①供货；②安装；③调试实施方案。
评审依据:上述三项内容分析完整，与项目需求吻合，思路清晰，层次细化，有具体详细的阐述且符合项目采购需求的得6分，每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。

（4）以上三类产品：①产品安全；②质量保证措施；③应急预案。

评审依据:上述三项内容分析完整，与项目需求吻合，思路清晰，层次细化，有具体详细的阐述且符合项目采购需求的得6分，每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。

	
	样品
	10
	样品名称：

1、实木课桌椅，数量:1套，规格：600*400*780，颜色自行确定；

2、礼堂椅主材小样，数量:1套，规格：立柱：590*400*80、海绵：150*150*50、桌面板：240*270*15，颜色自行确定。

评审要点：

1、样品的整体制作满足规格要求，正负偏离不超过3%，工艺精湛、表面处理整洁美观、部件连接工艺结构稳定、使用灵活方便；全部满足得3分，有一处不满足或不足的扣1分，扣完为止。

2、实木课桌椅木工要求：板件或部件在接触人体或储物部位无毛擦、刃口和棱角，板件外表光滑，倒棱、圆角、圆线均匀一致，贴面严密、平整，无明显透胶，零部件结合严密、牢固；贴面、封边、包边无脱胶、鼓泡或开裂现象，漆膜色泽相似，无褪色；全部满足得4分，有一处不满足或不足的扣1分，扣完为止。

3、礼堂椅主材小样；小样无异味、无霉变隐患，面料、海绵、涂层材质稳定，具备抗菌防霉、耐紫外老化、阻燃基材质感，无劣质基材刺鼻气味、易老化变色特征；全部满足得3分，有一处不满足或不足的扣1分，扣完为止。
注：

1、样品“实木课桌椅”桌面左上角用5cm*5cm的纸张注明投标人信息，其他地方不得体现投标人信息。

2、“礼堂椅主材小样”单独用盒子密封，在盒子左上角用5cm*5cm的纸张注明投标人信息，其他地方不得体现投标人信息。
2、请各投标人在2026年07月27日9：00（投标截止时间之前）把密封完好的样品交至岳阳市公共资源交易中心四楼“岳阳中学新建教学楼项目包一递交处”联系电话：0730-8201199 ，投标人在2026年07月27日9：00前未按要求递交样品的，视为自动放弃本项“样品”评分项。


附件1：主要原材料技术参数

1、实木多层板：

符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》等标准的检测报告；检测内容须包含：含水率5%-14%；密度≥0.80g/cm3；胶合强度≥1.2MPa；静曲强度顺纹≥42MPa，横纹≥40MPa；弹性模量顺纹≥6500MPa，横纹≥5500MPa；握螺钉力板面≥1800N，握螺钉力板边≥1600N；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m3；氨释放量（干燥器法）≤0.02mg/L；重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg。

2、橡木实木：

符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T 1927.5-2021 《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》、GB/T 1927.4-2021 《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》标准的检测报告；气干密度、绝干密度均≥0.6g/cm3,木材含水率≤9%，可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）≤0.1mg/kg，防霉菌等级0级或1级。

3、PVC封边条：

符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》等标准的检测报告；检测内容须包含：通过外观：塑料封边条（表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；边缘应光滑平直，无缺损；表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式。且压纹应清晰、均匀；色泽应均匀，无明显色差；背胶处理应均匀）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；通过规格尺寸及其偏差（形状公差、厚度（H）及其偏差、宽度（B）及其偏差）、耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；耐开裂性（耐龟裂性）≥2级；甲醛释放量≤0.05mg/L；氯乙烯单体≤0.2mg/kg；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）≤3.0mg/kg、镉（Cd）≤2.0mg/kg、铬（Cr）≤2.0mg/kg、汞（Hg）≤3.0mg/kg、砷（As）≤2.0mg/kg、钡（Ba）≤9.0mg/kg、锑（Sb）≤2mg/kg、硒（Se）≤3.0mg/kg；邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP) 的总量≤0.02%；通过多溴联苯（PBB）及多溴联苯醚（PBDE）检验检测项目且单项评价均为合格；多环芳烃：苯并[α]芘 ≤0.2mg/kg、18种多环芳烃（PAH）总量≤2mg/kg。

4、麻绒布：

耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液符合要求，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥95%，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，防霉等级0级或1级。

5、海绵：

符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准的检测报告；检测内容须包含：长度、宽度偏差及厚度偏差±2.5mm；通过外观（包含但不限于色泽、气孔、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；回弹率≥49%；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa，干热老化后拉伸强度变化率±10%；湿热老化后拉伸强度≥120kPa，湿热老化后拉伸强度变化率±15%；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h。

6、水性漆：

符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》等标准的检测报告；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。

7、三合一连接件：

符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》等标准的检测报告；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；主要尺寸与角度：锁紧角度，三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度应在150°~190°范围内；理化性能：金属镀层抗盐雾，18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)检验检测结果为无锈点；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。

8、礼堂椅：

符合QB/T 2602-2013《影剧院公共座椅》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 16422.3-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》、GB/T 24346-2009《纺织品防霉性能的评价》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准的检测报告；检测内容须包含：通过外观性能（塑料件外观、木材、金属件、软包及缝纫件）、结构、耐腐蚀、抗冲击、力学性能要求（不少于8项）、产品寿命等检验检测项目，检验检测结果均为符合要求，单项评价为合格；纺织面料与人接触部分的布料应具有较好的透湿性，透湿量≥2500g/(m2·d)；座面密度：≥40kg/m3；其他部位密度：≥30kg/m3；回弹性：≥35%；压缩永久变形≤10%；耐磨1000转，不应低于2级；冲击高度50mm，不应低于3级；涂层交叉切割法，不应低于3级；附着力不应低于3级；纺织面料应至少达到3级；甲醛释放量（公共座椅）≤0.120mg/m2h；甲醛释放量≤0.04mg/m³；苯≤0.03mg/m³；甲苯≤0.08mg/m³；二甲苯≤0.10mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.25mg/m³；可迁移有害元素部分：铅(Pb)≤90mg/kg；镉≤50mg/kg；铬(Cr)≤25mg/kg；汞(Hg)≤25mg/kg；锑(Sb)≤60mg/kg；钡(Ba)≤1000mg/kg；硒(Se)≤500mg/kg；砷(As)≤25mg/kg；多环芳烃≤0.5mg/kg；纺织品和皮革中五氯苯酚≤0.5mg/kg；荧光紫外线老化性（测试时间≥200h）：变色等级-色差值ΔE*：0.15，变色等级：0级；外观评级-外观无可视变化，无明显变色、无粉化、无气泡、无开裂、无剥落现象；抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)的抑菌率均＞99%，具有较好的抗菌效果；防霉性能：黑曲霉、黄曲霉的防霉等级均达到0级或1级；燃烧性能：阻燃性能等级-阻燃1级(家具/组件)-组件/其他家具，热释放速率峰值≤150kW，5min内放出的总能量≤30MJ，最大烟密度≤75%，无有焰燃烧引燃或阴燃引燃现象。

9、窗帘布：

符合GB/T 19817-2005、GB 18401-2010等国家现行标准的检测报告，从产品标识标注、纤维成分标注、洗涤标识标注、产品执行标准、安全类别、产品等级六大项全部检验合格；涵盖断裂强力、纱线滑移、水洗尺寸变化率、耐干/湿/汗渍/摩擦/耐光色牢度、pH值、异味、甲醛、可分解致癌芳香胺染料共计十五项关键指标；其中24种禁用可分解芳香胺染料全部未检出，甲醛含量合规无超标，无异味、pH值符合安全限值，环保安全性达标。

	评审因素及权值（包二）

	评审因素
	权值范围

	价格部分
	40％

	商务部分
	20％

	技术部分
	40％


	报价部分
100分
	100
	经评委会一致认定满足招标文件要求（有效投标报价）且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×权值×100
注：1、因落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》评标委员会对异常低价将启动审查程序，具体流程按通知的要求进行。

	商务部分

100分
	类似业绩
	30
	1、投标人提供自2023年6月1日至今的类似业绩，每提供1个计15分，最高累计30分。

注：以提供中标（成交）通知书或业绩合同扫描件并加盖公章为依据，时间以合同时间为准。合同包括但不限于合同首页、主要内容页、签章页、签订日期页。

	
	售后服务方案
	70
	1、投标人针对本项目提供售后服务方案包括但不限于：（1）质量保修范围及质保承诺；（2）维保方案；（3）产品各类故障问题解决方案及产品更换方案；（4）现场服务响应时间及产品故障处理时限；（5）售后服务团队及技术支持人员安排；（6）售后服务承诺；（7）沟通咨询机制；（8）备品备件明细。

评审依据:上述八项内容分析完整，与项目需求吻合，思路清晰，层次细化，有具体详细的阐述且符合项目采购需求的得70分，每缺少一项内容扣8.75分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣4分，扣完为止。

售后服务方案内容存在缺陷或不足指以下任意一种情形:方案内容不切合行业实际；不符合国家法规及政策；存在方案生搬硬套;与实际情况不符，存在偏差；方案内容过于简略；存在与项目无关的文字内容;内容逻辑漏洞、原理错误或常识错误；不利于本项目目标的实现；现有技术条件下不可能出现的等情形。

	技术部分

100分

	技术参数响应
	40
	完全满足招标文件〔第五章 第一节 技术要求（包二）〕一般技术参数条款的计40分，一般技术参数条款每负偏离一项扣4分,带“▲”技术参数需提供相应证明材料（未提供资料或资料不符合技术参数要求的按负偏离处理），超过10项（含10）负偏离作无效投标处理。（一般技术参数条款为非“★”参数）未响应或不满足采购需求要求或要求提供相关证明材料未提供或提供的证明材料不清楚的均视同负偏离。

	
	产品质量保障措施
	60
	1、投标人针对本项目提供实施方案包括但不限于：（1）实施计划及进度保障措施；（2）安装调试组程序及方案；（3）实施各阶段人员配置；（4）产品安全和质量保证措施；（5）应急预案。

评审依据:上述五项内容分析完整，与项目需求吻合，思路清晰，层次细化，有具体详细的阐述且符合项目采购需求的得60分，每缺少一项内容扣12分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣5分，扣完为止。


政府采购异常低价审查说明

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

　　1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

　　2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

　　3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

　　4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

　　采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

　　相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

　　（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

　　评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

　　采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

　　异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

　　（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

第五章  采购需求
采购清单及技术参数

包一：家具
	设备采购部分

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	材质说明

	一、教学家具

	1
	教师讲台
	1300*700*

1050
	34
	套
	1、整体设计符合人机工程学；木扶手设计，扶靠舒适，为标配
2、整体采用分体式结构，规格为长1300mm、宽700mm、高1050mm；
3、多媒体讲台台面采用E1级优质耐磨台面，防水、防划、防火、柜体采用1.0mm优质冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计，确保学生安全，耐冲击性强，防盗性能优越。
4、颜色选用木纹色与哑光灰白色，表面经脱脂磷化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成，耐腐蚀性强，有效保护学生视力，美观耐用。
5、所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。
6、全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。

	2
	实木讲台椅
	标准
	34
	把
	整体采用橡木实木，木材应经干燥处理；木制件外观：无贯通裂纹、无虫蛀现象、外表无腐朽材、外表和存放物品部位用材无树脂囊，外表节子宽度不超过材宽的1/3，木工要求板件或部件在接触人体或储物部位无毛擦、刃口和棱角，板件外表光滑，倒棱、圆角、圆线均匀一致，贴面严密、平整，无明显透胶，零部件结合严密、牢固；贴面、封边、包边无脱胶、鼓泡或开裂现象，漆膜色泽相似，无褪色，高品质环保净味油漆，四次开放式喷涂

	3
	实木课桌椅
	600*400*780
	2360
	套
	整体采用优质橡木实木，木材应经干燥处理；木制件外观：无贯通裂纹、无虫蛀现象、外表无腐朽材、外表和存放物品部位用材无树脂囊，外表节子宽度不超过材宽的1/3，木工要求板件或部件在接触人体或储物部位无毛擦、刃口和棱角，板件外表光滑，倒棱、圆角、圆线均匀一致，贴面严密、平整，无明显透胶，零部件结合严密、牢固；贴面、封边、包边无脱胶、鼓泡或开裂现象，漆膜色泽相似，无褪色，高品质环保净味油漆，四次开放式喷涂

	4
	图书角
	800*300*800
	42
	个
	基材：采用不低于E0级实木多层板，防霉菌等级0级或1级，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。
封边：采用优质ABS激光封边条，依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》;GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；厚度≥1.8mm，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面有统一的花式，且压纹清晰，均匀。耐开裂性1级，耐老化性无开裂。 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶。 五金配件：采用优质品牌五金配件，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。

	5
	定制书包柜（56格)
	根据教室尺寸定制
	30
	组
	基材：采用不低于E0级实木多层板，防霉菌等级0级或1级，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。
封边：采用优质ABS激光封边条，依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》;GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；厚度≥1.8mm，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面有统一的花式，且压纹清晰，均匀。耐开裂性1级，耐老化性无开裂。 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶。 五金配件：采用优质品牌五金配件，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。

	6
	定制化妆台
	3000*400*

760以现场尺寸为准
	6
	延米
	1.定制化妆台规格:3000*400*760以现场尺寸为准
【主要材料及厚度说明】
1、台面为25mE0级实木多层板，表面贴三聚氰胺浸渍纸、PVC封边见光面
≥2.0mm厚。
2、钢架采用方管壁厚≥2.0mm,表面处理采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂，涂层均匀，表面光滑无颗粒，涂层膜厚度均
匀，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。
三、【五金配件】
1、导轨：优质三节导轨。
2、配件：优质抽屉，LED照明，高清水印镜片及五金配件。
三、【工艺/其它】
1、桌脚配防滑脚垫，脚架加固横杆。
四、【工艺/其它】
1、导轨：符合以下：QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》

	7
	化妆凳
	1600*350*

450mm
	4
	张
	1.化妆凳规格:1600*350*450mm

	8
	演讲台
	600W*480D*1100H
	3
	张
	1.基材：采用优质E0级高密度纤维板，长度和宽度偏差±2mm，密度≥0.78g/cm3，吸水厚度膨胀率≤5%，甲醛释放量≤0.04mg/m3，含水率≤7%，总挥发性有机化合物TVOC≤25㎍/m3，防霉菌性能不低于1级，符合GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》等标准。
2.饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤8%，甲醛释放量≤0.2mg/L，总挥发性有机化合物TVOC≤25㎍/m3，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB/T 13010-2006《刨切单板》标准。
3.封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤11%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 
4.油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤50g/L，漆膜硬度3H,符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》标准。
5.水性胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.15g/kg，甲苯+二甲苯≤5g/kg，总挥发性有机物含量≤5g/L，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。
6.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。

	9
	礼堂茶水柜
	1200W*400D*800H
	1
	张
	1.基材：采用优质E0级高密度纤维板，长度和宽度偏差±2mm，密度≥0.78g/cm3，吸水厚度膨胀率≤5%，甲醛释放量≤0.04mg/m3，含水率≤7%，总挥发性有机化合物TVOC≤25㎍/m3，防霉菌性能不低于1级，符合GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》等标准。
2.饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤8%，甲醛释放量≤0.2mg/L，总挥发性有机化合物TVOC≤25㎍/m3，GB/T1931-2009《木材含水率测定方法》，GB/T13010-2006《刨切单板》标准。
3.封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤11%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。
4.油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤50g/L，漆膜硬度3H,符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》标准。
5.水性胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.15g/kg，甲苯+二甲苯≤5g/kg，总挥发性有机物含量≤5g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。
6.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。

	10
	礼堂椅、报告厅椅
	550W*760D*1010H
	960
	张
	1.面料：选用优质麻绒布，耐酸汗渍变色、沾色不低于3-4级,无异味，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，防霉性能不低于1级，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T24346-2009《纺织品防霉性能的评价》标准。座、背外壳：高密度曲木板材经高温压一次成型。2.海绵：采用优质阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥46kg/m3，回弹率≥47%，75%压缩永久变形≤5%，湿热老化后拉伸强度≥100KPa，干热老化后拉伸强度≥100KPa，甲醛释放量≤0.03mg/m2h，燃烧性能达B1级，抗疲劳力强，坐感舒适，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型氨酯泡沫塑料》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等标准。 3.扶手架及站脚：采用3.0mm优质钢板焊制，表面经酸洗、磷化、防腐、防锈、静电喷塑等化学处理，外贴布面装饰板，加粗横管确保受压之下不产生变形，安心放心。 4.扶手盖：原木扶手外涂环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤50g/L，可溶性重金属含量可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤2mg/kg、可溶性铬(Cr)≤3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤2mg/kg，多环芳烃总和含量≤10mg/kg，漆膜硬度3H,符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》标准。 5.功能特征：整体设计按照人体工程学设计，椅背海绵两侧有连续的突起状背托、腰托造型（有效缓解长时间保持坐姿而产生的疲劳感）。 附折叠收藏式写字板。

	11
	礼堂、报告厅窗帘
	
	335
	m2
	面料：选用优质麻绒布，耐酸汗渍变色、沾色不低于3-4级,无异味，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，防霉性能不低于1级，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》标准。

	12
	电动窗帘电机
	
	12
	台
	电机参数:
1.电源电压:220v
2.力矩:1.2Nm/2.0Nm
3.载重量:30kg-50kg
4.最大宽幅:12m
5.速度:14cm/s
6.功率:60w/75w
7.电流:0.28A/0.3A
8.绝缘等级:E
9.防护等级:IP41

	13
	综合楼教室南边窗户,至善楼教师办公室，班主任办公室南边窗户窗帘
	
	659.7
	m2
	面料：选用优质麻绒布，耐酸汗渍变色、沾色不低于3-4级,无异味，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，防霉性能不低于1级，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》标准。含电动窗帘轨道等配件（窗帘轨道材质、规格:铝合金轨道;）
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	1
	心理测试管理工作平台
	

	技术描述
（一）系统架构
系统采用B/S架构，采用浏览器+应用服务器+数据库的多架构运行模式，能够兼容在不同的操作系统上运行（支持window 操作系统；支持 x86_64、AMD64 架构主机的centos 、ubuntu等主流发行版Linux操作系统；支持 x86_64、AMD64 架构主机的麒麟 、 统信等国产操作系统），能够支持庞大用户量和数据量。客户端无需安装，以IE 等浏览器为操作界面，并兼容SOGOU、360、 Firefox浏览器等。
（二）数据库
1.可以适合大容量数据的应用，并具备开发的灵活性、可扩展性、可以用存储过程、函数等方面强大功能。数据库具有很好的伸缩性，可跨越多种平台使用，对Web技术的支持，使用户能够将数据库中的数据发布到Web页面上；
2.系统采用统一的基础数据库管理模式，各种基础数据如组织机构信息、用户信息等被采集到基础数据中心，保持数据实时同步，可为现有及后续的各应用系统提供的数据基础。
（三）网络环境
支持运行于局域网和互联网。安全性高，稳定性强，既支持在本地电脑、局域网和互联网上同时进行团体测评，也可进行个体测评筛查。
二、功能特点
（一）用户信息管理
1、用户管理
（1）用于人口学资料收集，至少包含用户名、注册日期、ID、用户组、年龄范围、所属等信息，并支持追加详细信息内容。
（2）充分满足心理工作和学术科研多样化条件筛选需要，为个性化心理工作和学术科研提供丰富的人口学指标字段数据样本。
2、用户审核
管理员可以对注册用户进行审核、统一管理，支持批量审核、批量删除功能；
3、用户导入
系统支持下载Excel导入模版，一次性批量导入全部用户资料，即时生成登录帐号、密码、机构等信息，导入后即可登录系统。
4、所属管理
（1）建设统一的组织机构数据库（智慧心理服务站），实现组织机构的集中管理、分级授权及统一认证，管理员可以对部门架构进行管理，支持新增、删除组织架构。
（2）配备导入部门架构的Excel模板，管理员可一键下载，按照操作提示快速上传。
（二）量表信息管理
1.系统内至少包含心理健康、情绪、学习、智力、人格、社交、生活、职业兴趣测评等不少于100种专业心理量表供用户选择，可以满足不同人员的需求。
2.满足千人同时在线测评，支持个人心理测评和团体心理测评，并能智能检测用户是否符合测试条件，进一步提升测试的准确性。
3.必配量表中至少涵盖世界十大经典量表如：症状自评量表(SCL-90)、贝克焦虑量表(BAI)、明尼苏达多相个性测验(MMPI)以及明尼苏达多相个性测验简易版(MMPI)、焦虑自评量表(SAS)等；选配量表中配备行业内具有针对性的特色量表，如卡特尔16种人格因素问卷(16PF)、UCLA孤独量表、交往焦虑量表(IAS)、威廉斯创造力倾向测验（WCS）、贝克绝望量表(BHS)、自杀态度问卷（SAQ）、艾森克人格问卷成人式(EPQA)等。
4.有管理后台权限的用户可以根据量表名或者量表分类查看量表，并根据需要开启、关闭、批量开启、批量关闭相应的量表。
5.软件配置了特殊量表，系统可以随机生成划消数字实验量表，可自主设置需要划消的数字以及数字的个数。
6.灵活的量表管理功能：管理员用户可以添加、修改、删除量表分类名称，并自主的分配量表；支持对量表的简介、指导语进行修改，支持设置前台量表的展示顺序。
7.页面可展示量表名称、简介、指导语、所属分类等信息，方便有管理后台权限的用户查看。
（三）测试方案管理
1.管理员可以根据需要配置不同的心理测试方案，例如日常心理测试、新生心理普查等。可设置方案名称、开始时间、结束时间、测试人员范围等，测评方案支持开放和关闭状态功能切换，满足心理老师针对不同用户心理测试，制定不同心理测试方案的需要。
2.开启新测试方案，支持通过系统内邮件通知相关人员。
（四）测试数据管理
1.用户可以对测试结果进行批量已读、未读标记，并支持数据按照预警等级、年龄、用户名等信息排序，也可以根据用户名、年龄范围、性别、ID、量表名、预警等级和所属信息进行查看、导出、删除测试结果，批量导出和整体导出支持Excel和Word两种不同格式；系统自动统计分析，生成图文并茂的心理测评报告。
2.系统支持对数据的智能处理，可筛查出测试结果预警数值较高者，方便管理员关注跟进。
3.管理员可以选择按照个人测试、团体测试、方案测试等，查看、下载测试数据结果，支持查看团体数据预警人数所占比例、最大值、最小值等信息，并可以查看数据导出记录；
4.系统自动对测试结果进行至少包含一级预警、二级预警、三级预警、其他预警（不认真作答、说谎、诈病等）、正常、无需预警的六种不同颜色的标注。
5.支持管理员对查看过的测试数据进行标记。
6.支持用户一键下载系统自带的测试数据Excel模板，支持按照页面操作提示快速导入测试数据。
7.如有应进行方案测试的人员未测试情况发生，系统具备方案未测试人员监测功能，方便测试后进行查看。▲（需对软件功能性进行检测，具有此功能的检测报告,检测结论为通过，加以佐证）
（五）危机评估干预
1、危机分级说明
（1系统智能将心理危机进行一级预警、二级预警、三级预警、其他预警、正常、无需预警等不少于六种级别，并用不同颜色显示，▲（需提供软件截图加以佐证），方便根据预警级别开展有针对性的心理辅导，帮助做好危机干预工作。
（2）系统内对预警等级划分有详细的说明解释，方便用户自行查看，让用户更好理解与掌握预警级别。
2、危机监测设置
（1）支持手机短信接收预警信息功能，用户可以设置接收用户的手机号码、警戒通知的等级、账户名、密码等；
（2）用户可以设置对一二三级预警用户以邮箱方式发送通知，并支持对多个预警用户同时发送。
3、危机评估管理
（1）系统支持预警测试结果的详细信息显示，为心理健康工作者提供全方位的数据支持。
（2）用户至少可以根据用户名、年龄范围、ID、量表名、预警等级、读取状态、所属信息查看测试结果，可单独或者批量导出报告，以供使用单位进一步研究分析。
4、危机数据统计：用户可以按照不同纬度的指标检索测试数据，并自动生成统计图表，从而进行定期监控，便于应对突发事件。
5、危机上报管理
（1）系统提供危机心理状况统计表模板，管理员可以按照预警级别和人员所属快速上报文件。
（2）系统内可以用邮箱形式对测试结果进行相关管理人员的对接发送，以方便测试者相关人员及时查看到测试用户的测试记录。
（六）心理咨询管理
1、预约症状设置：自定义设置支持预设症状种类，以适应用户实际使用需要。
2、咨询师管理：页面展示咨询师的姓名、年龄、邮箱、预约状态等详细信息，可展示单位心理咨询师风采，帮助用户找到适合自己的咨询师。
3、值班信息表：表格式排班设置，方便快捷，支持按周排班，并支持延续上周设置，排班时也可以查看咨询师年龄、等级、手机号码、咨询时间段等详细信息。
4、咨询预约管理：用户可以根据咨询师信息，选择适合自己的咨询师进行线上预约，简单操作，节省了咨询双方的时间。管理人员可以查看所有预约人员的详细信息、咨询结果等，并可以在后台撤销预约。
5、心理档案管理
（1）系统自动为用户生成心理档案信息，管理员可以查看档案详情，如：个人基本信息、量表测试记录、咨询预约记录、心理咨询记录等。
（2）系统配备详尽的档案系统，管理员可根据人员所属，也可批量导出用户档案。
6、咨询回访管理
（1）系统自动为预约咨询后的用户，生成咨询回访信息，管理员可自主设置回访日期、回访类型，系统根据回访时间，可进行智能提醒。
（2）支持多次回访，形成回访记录，完善咨询回访制度。
7、咨询留言管理
管理员可以根据留言内容、时间等查询留言信息。可以查看到未回复、已回复、已关注留言等信息，并可以回复、删除、关注留言等。
（七）科研数据管理
1、用户可以按照问卷的名称查看问卷详情信息，并可以对问卷进行新增、审核、删除、批量删除等操作；添加的问卷可以自行设置单选、多选、问答多种题型。管理员可将问卷，添加到心理档案中，即用户档案中，显示问卷结果信息。
2、用户可以对问卷结果进行详细查看、删除、统计。
3、支持对SPSS数据导出，结合自身需求，进行线下专业分析。
（八）网站信息管理
管理员有对展示界面的图片、文章、活动、下载资料等上传、修改、删除管理的功能。方便使用单位对心理健康知识、政策的宣传教育。支持各用户群体通过资源共享功能获取专业的知识资料。
（九）系统安全设置
超级管理员权限管理，数据库独立保存，角色权限限制访问等多种安全手段保证测评安全性。
1、数据备份管理
（1）系统具备数据备份管理，设置了备份功能和数据还原功能，防止软件数据丢失。
（2）备份的数据可下载到本地服务器，实现异地灾备功能，确保系统数据安全。
2、用户权限管理：
（1）支持多角色体系自定义配置，可针对咨询师、普通用户、平台管理员等不同身份类型，配置差异化专属信息属性；系统基于角色权限矩阵实现数据域隔离管控，按角色维度精细化划分用户数据可视边界，严格遵循权限收敛规则，各身份主体仅可访问权责范围内的用户数据，实现分级分权、数据隔离安全管控。
（2）不同角色可以设置不同的网站权限，根据权限的不同，对网站内数据查看的范围也不同，满足心理健康教育工作个性化以及心理咨询保密原则的需求。
3、站内邮箱：邮箱和测试方案关联，对发布的测评方案，通过发送邮箱的方式，进行信息提醒。
4、回收站：显示后台已删除的所有数据信息，管理员可对误操作的数据，进行数据还原和批量删除等操作。
5、用户操作记录：记录并显示出用户进入后台后，所查看的系统界面和操作的功能按键，可通过筛选条件搜索，进行便捷式操作。
所投产品须具有软件著作权登记证书及中国软件测评中心出具的检测报告

所投产品须具有软件评测中心出具的测试证书及软件产品登记检测报告。

▲投标人或授权厂家需提供信息安全管理体系认证证书,认证内容包括：心理测试软、硬件研发及运维所涉及的信息安全管理活动。
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	2
	音乐放松椅
	
	头等舱真皮座椅1台
a.产品尺寸：长100CM×宽98CM×高100CM(椅背收起)长170CM×宽100CM×高80CM（椅背展开）
b.最大承载量：最大载量为100KG，
c.电源：220V（50Hz）
d.独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-160度，腿部90度-180度任意调节。
e.播音系统：
普通版：内置品牌专业级别蓝牙音乐播放器，一个低音喇叭两个高音喇叭，支持音频线输入播放音乐；
蓝牙版：支持无线蓝牙连接播放音乐，支持U盘播放音乐，支持音频线输入播放音乐。
f．震动按摩系统。头部、颈部、背腰部、臀部定位震动按摩，可单选按摩部位；9种按摩模式，震动强弱调节，定时功能。
2、数字播放系统：15寸液晶播放器1个：无线遥控器，支持音乐、心理图片、心理文章、心理电影等多种格式文件。3、心理资料包1套。包含心理视听资料含心理音乐：放松类、激扬类、冥想类、脑波共振类、抒发类、振奋类、中医五行类、自我催眠类等类别，心理图片：放松图、错觉图，心理视频：催眠用摇摆钟视频、放松训练教学视频、经典眩晕视频；太空遐想视频；心理电影。
▲产品具有带有国家认可的第三方甲醛检测符合国家标准的报告。
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	3
	制度挂图
	
	心理咨询师的规章制度

一、整体尺寸：≥60cm*≥90cm；

二、边框颜色：欧白花纹；

三、边框宽度：不少于30mm；

四、边框材质：实木；

五、前档板：有机玻璃；

六、无痕挂钩
	4
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	4
	宣泄人套装
	
	宣泄人1个  ，仿真人形状，不少于170cm高度，防爆裂加厚皮质，击打时柔软舒适，减震结构合理，缓震区域大，多击打面，柔性回弹，超稳底座，底座注水或注水。
2、宣泄面具2个 ，多表情面具
3、护手套1副：环保材料制作，能保护发泄者手避免受伤。 
4、释压球1个：橡胶材质,充气使用,回弹性好,可坐和摔打
5、宣泄挂图：2幅，宣泄挂图是由一组踢、打、拳击等不同宣泄动作的场景图片组成，尺寸为不小于45*45cm。写真纸材料，厚度为不小于120g/平方，背面有透明膜背胶，撕下即可粘贴。
6、惨叫鸡1个
7、呐喊壶1个
8、减压乐2个
▲所投宣泄人需提供甲醛检测符合国家标准的报告。
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	5
	多维身心调适宣泄减压设备
	
	一、软件参数：

1.通过正向引导，用单车骑行运动的方式，辅助呐喊宣泄的方式，释放不满情绪、泄出怨气，有针对性地进行情绪疏导与鼓励。

2.进入系统无需登录默认游客模式，能灵活、自由、快速地展开运动宣泄体验。                                                                                                                     
3.系统包含运动减压、呐喊宣泄、休闲放松、心理评估、档案管理五大功能。
4.运动减压功能包含类似如骑行探险、太空漫步、跑跑乐、城市漫游、暴走萝莉、奔跑吧小猴、跑步前冲、高空骑行、海岛骑行、突破极限 十个骑行宣泄放松游戏，游戏过程中需实时检测运动里程与心率。
5.呐喊宣泄功能包含类似如消除负面情绪、砸金蛋、快乐骑行、心灵之旅、呼唤大海、飞声丛林、冰川世纪几款放松游戏，采用低噪声双麦克风传感器从而适不同身高。

6、心理评估包含包含抑郁自评量表、焦虑自评量表、匹兹堡睡眠质量指数、心理健康临床症状自评量表。
7、休闲放松包含大气磅礴、青春活力等减压音乐。
8.系统依据实时记录的宣泄流程及消耗结果，自动生成周报表、月报表、年报表等档案。
二、设备参数：
1.采用品牌单车，可靠耐用，通过无线通讯与软件系统对接，单车车把设置有四色按键，通过按键无需离开单车即可完全控制系统。
2.10英寸Android系统电容触摸平板，系统运行流畅、操作方便。         单车参数：1.自发电功能，2.32档飞梭电磁控阻力调节，3.按键操作方向转弯，骑行决定人物速度心率采集实时显示，4.实心飞轮配置，脚踏锁定，脚踏安全系数更高，增加运动惯性，5.升降坐垫，舒适稳定，高度可调老少适用，6.丰富多彩的游戏中渗透着积极心理学的理念，心率、热量消耗实时显示，使得运动者在游戏的乐趣中不但更好地宣泄放松，而且提高自身的心肺功能等
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	6
	沙盘架和沙盘箱
	
	（一）设备参数

沙具架：沙具陈列架两个，材质为松木原木。尺寸：宽≥120cm×高≥160 cm×深≥35cm，6层11阶设计，木本色，清漆涂层。

（二）沙箱：标准个体沙箱一个，标准团体沙箱一个。材质为松木原木。

个体沙箱规格：按照国际标准

尺寸：57*72*7cm；

颜色：外侧原木本色，内侧为天蓝色。

团体沙箱规格：按照国际标准

尺寸： 85*120*10cm； 

颜色：外侧原木本色，内侧为天蓝色。

（三）沙箱腿：整体为整条方木原木制作结构，材质为松木原木制作。高度70－100cm正好适合于手放置沙具的位置，实用。

（四）沙具：不少于1600个，沙具为树脂、陶瓷、聚氨脂材料制造。至少包含人物类、交通工具类、动物类、植物类、食品类、家居类、家禽类、宗教类等18大类别。

（五）海沙： ≥45公斤，天然黄色细沙、细腻、高温消毒,手握可以带来极柔软感。

（六）箱庭活动记录本、操作手册各一本；箱庭活动记录本、分别为个体箱庭制作过程记录表（6份）、团体箱庭制作（2份 共8张）过程记录表。

二、箱庭管理软件    软件安装简便，易操作，可以在本地电脑轻松运行。

至少涵盖沙具管理、个体箱庭、团体箱庭、技术文库、用户管理五大模块。可对个人箱庭、团体箱庭操作过程分别记录。▲（需提供软解截图加以佐证）

用户管理

用户账号管理：管理员可以对注册用户的用户名、性别、年龄等信息进行编辑、统一管理，不同的角色具有软件使用的不同权限，严格遵循权限收敛规则。支持按照用户名、注册时间筛选数据，查询用户信息。

账号信息修改：为了用户信息管理，管理员用户具有管理所有用户账号信息的权限，可对账号的密码及其他信息进行修改。

管理员可以对用户进行添加，也可对来访者进行转介。
▲为确保产品安全性，所投产品的“沙具架”、“沙盘”、“沙盘架”及“沙具架用板”均须具有第三方检测部门出具的检测报告，甲醛释放量需符合国家标准要求。

▲箱庭管理软件需具有软件著作权登记证书。

▲箱庭管理软件须具有软件产品证书。

▲箱庭管理软件须具有软件测评中心出具的测试证书。

▲箱庭管理软件须具有软件测评中心出具的软件产品登记检测报告。

▲所投产品须具有有害物质检测报告，测试样品中的铅（Pb)、镉（Cd)、汞（Hg)、六价铬（cr(VI)等有害物质
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	7
	制度挂图
	
	心理咨询师的规章制度
一、整体尺寸：≥60cm*≥90cm；

二、边框颜色：欧白花纹；

三、边框宽度：不少于30mm；

四、边框材质：实木；

五、前档板：有机玻璃；

六、无痕挂钩
	1
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	8
	团体辅导桌椅
	
	产品介绍
1、多彩扇形桌面，一组为八个组成。颜色随机可以为蓝色、绿色、橘色,这四种；
2、扇面厚度不少于2.35cm，斜长≥60cm，外弧直径≥85cm，内弧直径≥39cm，可自由拼装，任意组合各种形状，可以组成圆形、方形、S形等多种活泼的组合方式；
3、每张扇型桌，配套方凳一个。方凳面为彩色凳面，高≥40cm*长≥30cm*宽≥22cm。
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	9
	静音钟
	
	≥12英寸
	1
	面
	

	10
	录音笔
	
	内存≥32G
	1
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	心理辅导工具
	
	⑴适合于学生阅读的心理学、教育学资料；                                                  ⑵适合于心理教师阅读的比较专业的心理学、教育学资料；                                                      ⑶适合于一般教师阅读的通俗的心理学、教育学资料。
	100
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	团体辅导活动箱
	
	一、产品包配置

（一）外观尺寸

1、配备团体活动器材箱2个。

2、内置拉杆，箱底部有2个内置轮，便于携带。

3、颜色明亮，分为红色和蓝色两种箱体颜色。

4、尺寸为：长≥50cm *宽≥32cm*高≥15cm。

（二）专业活动包

1、不少于45项团体活动内容，类似如：连环炮、相识接龙、组员心声、寻找我的那一半、戴高帽、找领袖、我说你画、做一个受欢迎的人、相亲相爱一家人、变形虫、传球夺秒、畅想拼图（卡片奇缘）、啄木鸟、解密大行动、同舟共济、互诉衷肠、五彩心情、比比谁高、个性名片、化妆舞会、建高塔、生活是个大馅饼、生命线、时间分割、风雨中相遇、个性发现表、价值拍卖、了解自己的才能、人际关系中的我、铁达尼号、信任考验、人生透视、手指的力量、水晶球传递、信任证言、信任之旅、把心留住、人生图绘、礼物大派送、我爱我家、描述他人、命运纸牌、倾听练习、真情告白  撒网捕鱼等。

2、与活动内容相匹配的800余件专用器材，类似如：彩带、荧光棒、带塑封练习板、名号卡、大头针、风雨雷电等象征物卡片、命运纸牌、彩色多形状卡片、彩色小球、扑克牌、吸管（颜色多样）、回形针、剪刀、固体胶、胶带（颜色多样）、双面胶、橡皮筋、心形卡片、面具、眼罩、阳光币、写字板、充气话筒、彩笔、口哨等。

（三）多功能活动包

1、小型充气筒1个、腰挎式扩音机1套、秒表2块、PC翻页笔1个、U盘一个，拍卖响锤1个、水晶球2个、海绵垫1个、跳袋6个等。

2、团体活动手册：详细活动指南一本、活动参考资料六份（成员自我评估表、团体辅导过程记录分析表、团体成员自我评价表、团体过程单元记录表、团体活动反馈表、 团体领导者个人评估）。

二、团体心理辅导系统

软件安装简便，易操作，可以在本地电脑轻松运行，至少涵盖用户管理、多媒体记录、数据录入三大模块。本系统囊括了团体辅导设计、记录、点评、反馈，整体过程高效管理，同时保障隐私安全、满足不同角的需求。其功能设计需覆盖 “全流程周期管理”“多角色协同”“数据安全与分析” 三大核心目标。帮助用户打造信息化团体辅导档案库，帮助咨询师减轻工作负担，提高效率。

（一）用户管理

1、用户账号管理：管理员可以对注册用户的用户名、性别、用户身份等信息进行编辑、统一管理，并且可对账号的密码及其他信息进行修改，防止出现用户遗忘密码无法登录的问题发生。不同的角色具有软件使用的不同权限，极大的保证了用户信息安全。支持按照用户名筛选数据，查询用户信息。

2、成员信息管理：管理员可以自如添加、删除成员用户个人信息等，支持与数据录入模块进行关联，简化心理咨询师数据录入工作。

（二）多媒体记录

1、图片记录：系统支持记录上传时间、录入人员、图片名称等信息，帮助咨询师记录活动的精彩瞬间。

2、视频记录：系统支持记录上传时间、录入人员、影片名称等信息，帮助心理咨询师深入研究团体辅导的细节，提升团体辅导水平。 

（三）数据录入

数据录入模块里面至少包含了团体辅导添加、多媒体文件添加、团体活动反馈添加、团体过程单元添加、团体成员自评添加、成员评估添加、团体辅导过程添加、团体领导者评估添加八类团辅管理，过程完整，内容详尽，帮助心理咨询师对团体辅导过程的环节把控。

1、团体辅导添加：可添加团体名、领导者、团体辅导时间、参加人数、活动地址、团体说明等活动信息的基本内容，心理咨询师对团体辅导进行更为细致深入地分析。

2、多媒体文件添加：支持图片、视频两种格式文件上传保存，并支持快速与所属的辅导团体进行关联，丰富团体辅导记录形式，高保真还原辅导细节，便于心理咨询师进行案例研究。

3、团体活动反馈添加：至少含有20多道反馈问题，包括目的、过程、感受等方面的内容，帮助心理咨询师全方位了解团体活动的反馈情况。

4、团体过程单元添加：包括进行概况、成员参与情况、重要事件及处理、领导者自我评论、督导意见等方面，全面监控团体辅导过程中关键环节。

5、团体成员自评添加：包含团体成员参与团体辅导中的情感、行为、感悟等自评问题，帮助成员对团体辅导活动感悟更加深刻。

6、成员团体评估添加：成员通过讨论、总结等形式对本次团体辅导进行评估，帮助成员们自我成长，自我接纳。

7、团体辅导过程添加：可详细记录团体辅导过程、团体氛围等，支持全方位、多角度对团体辅导活动进行衡量。

团体领导者评估添加：引导团体领导者进行反思、总结活动的优缺点，帮助心理咨询师快速成长。

（四）团辅方案

团辅方案模块可以对心理团体活动进行活动指导，根据需要的活动名称、目标、时间、场地、人数等进行对应团体活动指导内容查询，活动内容详情至少包含活动名称、目标、时间、场地、人数、道具、实施流程、注意事项等内容，也可以对方案内容进行自定义添加、修改、删除等操作，并能将方案内容导出为 Word文档。方便组织者策划和管理活动方案。

（五）数据安全

存储加密：用户信息、过程记录、评估数据等全量加密存储；

操作日志：记录所有用户的关键操作（如 “查看成员评估数据”“修改团体信息”），可追溯责任。
▲所投产品，团体辅导管理软件须具有软件著作权登记证书。

▲所投产品，团体辅导管理软件须具有软件产品证书

▲所投团体活动箱须具有国家认可的第三方检测机构的甲醛检测及有害物质检测报告（检测项目：甲醛、铅（Pb)、镉（Cd)、铬（Cr）、汞（Hg)、砷（As)等有害物质），检测结果为未检出。
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	表E.4.1 其他项目清单与计价汇总表（暂估价）

	工程名称：教学家具  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	暂估（暂定）
金额（元）
	结算（确定）
金额（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	
	详见本标准表E.4.2

	2
	专业工程暂估价
	314159.00
	
	
	详见本标准表E.4.3

	3
	计日工
	
	
	
	详见本标准表E.4.4

	4
	总承包服务费
	
	
	
	详见本标准表E.4.5

	5
	合同中约定的其他项目
	
	
	
	

	6
	其他项目的增值税
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	—


	表E.4.3 专业工程暂估价明细表（暂估价）

	工程名称：教学家具  标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	专业工程名称
	暂估金额（元）
	确认金额（元）
	调整金额±
(元)
	备注

	
	
	含税价格
	含税价格
	
	

	
	
	C1
	C2
	D=C2-C1
	

	1
	教室文化建设
	83470.00
	
	
	

	2
	教师办公室文化建设
	20331.00
	
	
	

	3
	班主任办公室文化建设
	17677.00
	
	
	

	4
	年级组会议室文化建设
	5892.00
	
	
	

	5
	门厅文化建设
	13257.00
	
	
	

	6
	走廊，读书角文化建设
	44190.00
	
	
	

	7
	楼梯间文化建设
	37316.00
	
	
	

	8
	定制钛金不锈钢铜字
	29460.00
	
	
	

	9
	报告厅文化建设
	20066.00
	
	
	

	10
	礼堂文化建设
	42500.00
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	—

	合    计
	
	
	
	—

	注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。


	表E.4.1 其他项目清单与计价汇总表（暂估价）

	工程名称：心理健康中心  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	暂估（暂定）
金额（元）
	结算（确定）
金额（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	
	详见本标准表E.4.2

	2
	专业工程暂估价
	30000.00
	
	
	详见本标准表E.4.3

	3
	计日工
	
	
	
	详见本标准表E.4.4

	4
	总承包服务费
	
	
	
	详见本标准表E.4.5

	5
	合同中约定的其他项目
	
	
	
	

	6
	其他项目的增值税
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	—


	表E.4.3 专业工程暂估价明细表（暂估价）

	工程名称：心理健康中心  标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	专业工程名称
	暂估金额（元）
	确认金额（元）
	调整金额±
(元)
	备注

	
	
	含税价格
	含税价格
	
	

	
	
	C1
	C2
	D=C2-C1
	

	1
	暂估工程
	
	
	
	

	2
	设计费
	30000.00
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	—

	合    计
	
	
	
	—

	注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。


包二：报告厅、体育馆等设备

	表E.1.1 工程项目清单汇总表

	工程名称：岳阳中学新建教学楼项目（新建部分）-设备采购  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程项目
	2190923.86

	1.2
	    装饰、装修工程
	121098.28

	1.2.1
	    教学家具
	

	1.2.2
	    心理健康中心
	

	1.2.3
	    时光影像系统
	121098.28

	1.3
	    安装工程
	2069825.58

	1.3.1
	    报告厅设备
	186654.39

	1.3.2
	    体育馆设备
	615456.34

	1.3.3
	    大礼堂设备
	653318.18

	1.3.4
	    其他教学设备
	614396.67

	
	
	

	2
	措施项目
	4315.58

	2.1
	    其中：脚手架
	4315.58

	3
	 增值税
	

	
	合  计
	2331984.32

	注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。


	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：时光影像系统  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	011507003001 
	时光影像系统 
	1.详见附件1“岳阳中学校友信息服务平台软件开发需求 ”
	套
	1
	
	

	
	

	本页小计
	

	合    计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。


	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：报告厅设备  标段：
	第1页 共20页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	A1
	 
	报告厅 
	 
	
	
	
	

	A1.1
	 
	会议系统 
	 
	
	
	
	

	1
	030505007001 
	演讲和会议话筒（大振膜电容话筒） 
	1.内置大振膜电容式心形指向性拾音头，超远的拾音距离，高拾音灵敏度，出色的音质。;
2.适合新闻发布会、会议演讲、专业录音、电视广播、车载阅兵等高要求的场合应用。;
3.全金属外壳，更有效防止静电对话筒的冲击损伤，加强型屏蔽技术，彻底杜绝手机等;
4.高频设备的无线电波干扰。配合专用防风罩使用，能够突出演讲者饱满清晰的声音，;
5.同时有效降低背景噪音。;
6.数控雕刻高档工艺铝合金底，稳重大方。;
7.上下伸缩、360度左右调节支架，满足演讲者站立或者就座演讲。;8.用户可选择2到6支话筒同时使用。                             规格参数;
9.指向特性： 心形单指向性;
10.频率响应 ：20 Hz-20,000 Hz;
11.高通滤波： 80 Hz, 18 dB/octave;
12.开通灵敏度： -40 dB (10.0 mV) 以 1V 于 1 Pa;
13.输出阻抗： 250 欧姆;
14.最大承受声压： 125 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D. ;
15.动态范围 (典型)： 102 dB, 1 kHz 于最高声压;
16.讯噪比： 62dB, 1 kHz 于 1Pa;
17.开关： 平直，高通滤波；GS系列静音/开启;
18.电源供应：48V 幻像供电, 耗电 4 mA 典型;
19.输出连接器：内置式 3针卡侬公头; 
	只
	8
	
	

	2
	031301004001 
	演讲和会议话筒支架 
	【桌面话筒支架】
金属材质多功能桌面式麦克风支架(底座),含手提箱 4只并列 
	个
	1
	
	

	3
	031301004002 
	演讲和会议话筒支架 
	 
	个
	6
	
	

	4
	030505002001 
	智能混音器 
	10话筒输入，48V幻象电源对话筒供电 
	台
	1
	
	

	5
	030505003001 
	双通道接收机 
	1-GND/LIFT接口，
2-音量调节：内置DSP电子音量调节；。
3-发射器带宽：134MHZ（A、B、C、D四频段通用）每通道频点独立分组（10组）；
4-接收方式：CPU智能天线分集，天线自带供电输出；
5-机箱规格：EIA标准1U；接收频道：双频道
6-频率稳定性：±0.005％载波频段：UHF522MHz~936 MHz
7-采样率：96kHz 24-Bit
8-调制方式：FM，振荡方式：PLL频率合成技术
9-灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入5dBuV时，S/N>60dB
10-最大偏移度：±45KHz，综合S/N比：>100dB，综合T.H.D：<0.5％@1KHz
11-频率响应：45Hz-18KHz ±1dB
12-工作有效距离：80米(空阔地方)
13-供电：DC 12V / 12A
14-输出插座：XLR平衡式及φ6.3mm不平衡式插座
	台
	1
	
	

	6
	030505007002 
	演出级真分集电容式无线手持话筒 
	载波频段： 521.25MHz-936.85MHz
谐波幅射： 低于主波45dBm以上
频带宽度： 单频段 134MHz （视地区而定）
调制方式： FM
音头： 电容式（非动圈式），心形指向性
不失真拾音距离：15cm—35cm
RF输出功率： 10mW / 50mW
电池： AA x2
电流耗电： 130mA(典型)
电池寿命： 约10小时

	只
	2
	
	

	7
	030505003002 
	天线分配系统 
	1.【UHF天线分配系统主机】;
2.1、基本功能和参数要求：;
3.频率范围：UHF 400-1000MHz；;
4.RF输出增益：1dB±1dB；;
5.输出三阶交调截取点：＋14dBm；;
6.噪声指数：＜2dB；;
7.系统阻抗：50Ω；;
8.接头：BNC；;9.天线输入接头供电：8V/80mA DC；;
10.2、主机接口：天线输入接口≥2个+信号输出端口≥8个（2组），支持级联+独立输出直流电源≥4个，可供给无线接收机使用；;
11.【UHF有源指向性天线-内置增益】;
12.1、基本功能和参数要求;
13.频率范围：UHF 470-1000MHz；;
14.天线增益：7.5dBi；;
15.驻波比：＜2：1；;
16.指向角度（3dB波速宽）：120°×90°（H×V）；;
17.系统阻抗：50Ω；;
18.接头：BNC；;
19.2、信号增益：内置信号增益强波器，输出增益10dB和13dB可调节；;
	台
	1
	
	

	8
	030505003003 
	全自动反馈抑制器 
	1.本机使用了功能强大的DSP系统，它可以自动过滤导致信号回输的啸叫音，并在发生回输之前消除，是原始信号不受影响。正常使用情况下本机无需调试，自动适应声学环境（自动适应过程约需10秒），整个系统会额外获得6~12dB的增益。如使用环境恶劣（系统调试过程中出现多次啸叫后）出现抑制异常，请将音量适当减少，然后按下本机快速矫正按键，此时会随机产生几秒中-6dB的噪音，音质随之恢复正常。本机内置高音衰减调节电位器，可配合各种话筒使用最大限度预防不产生啸叫。;
2.技术参数;
3.额定电压：220V~10%   50HZ;
4.幻像供电：48V;
5.消耗功率：15W;
6.取样频率：32KHz;
7.频率响应：125Hz~15KHz(语音模式)   20Hz~15KHz(音乐模式);
8.失真度：<0.1%@1KHz;
9.信噪比：>90dB;10.信号延迟：7ms(音乐模式)    11ms(语音模式);
11.输入阻抗：20K;
12.输出阻抗（平衡）：200Ω; 
	台
	1
	
	

	9
	030412004001 
	49芯*2+144编网话筒线 
	1.RVPE2*49芯((144精炼铜编网)     OD6.5{48根/0.09mm精炼铜+1条天素铜 绞合）X1.6mmX2C(PVC45P 红 白）+26条棉纱+绞合+14mm金色铝箔+（144/0.09mm裸铜）编网}*单支线; 
	m
	400
	
	

	10
	030413014001 
	铜制话筒地插 
	1.双路滑盖 
	套
	4
	
	

	11
	030505003004 
	话筒平衡接头 
	 
	个
	16
	
	

	12
	030412001001 
	配管PVC20 
	1.材质:PVC;
2.规格:DN20; 
	m
	300
	
	

	13
	030412004002 
	话筒线 
	 
	m
	400
	
	

	14
	030502003001 
	60米光纤HDMI高清线 
	2.0版本4K/60HZ光纤HDMI线；  精炼铜线芯 OD:5.0mm 时尚金属外壳正标高清信号接头,兼容高清设备，无损信号，无辐射，无延时，无衰减，抗干扰强 功耗：250mW 拉伸力200N 支持高清信号 2.0版本 支持高清信号速率达18GBPS
支持：HDR润色：支持HDCP2.2 支持：4：4：4 色彩空间   
	条
	1
	
	

	15
	030412001002 
	配管PVC40 
	1.HDMI线用 
	m
	40
	
	

	16
	030502013001 
	HDMI线收纳盒 
	300*300 ，不锈钢面板，可承重300Kg 
	个
	1
	
	

	A1.2
	 
	扩声系统 
	 
	
	
	
	

	17
	030505011001 
	主扩声音箱 
	1.【专业音箱】;2.1、基本功能和参数要求：;
3.喇叭单元：两分频结构，≥1×10"反射式低音+1×34芯高音喇叭单元；;
4.结构：杂木夹板箱体，黑色涂料；冲孔网罩；;
5.标称阻抗：8Ω；;
6.覆盖角度：90°×60°；;
7.2、频率响应：相当于或优于65Hz-20KHz；;
8.3、灵敏度：≥106dB（1m/1w）；;
9.4、额定功率：≥200W；;
10.5、最大声压级：≥120dB；;
▲产品制造商获得产品CQC认证证书。

▲产品制造商获得国家高新技术企业证书。

▲产品制造商获得专精特新中小企业企业证书。

▲产品制造商获得创新型中小企业证书。

▲产品制造商获得中国节能环保产品证书，。

▲产品制造商获得ISO9001质量管理体系认证复印件。

▲产品制造商获得ISO14001环境管理体系认证复印件。

▲产品制造商获得ISO45001职业健康安全管理体系认证复印件。

▲产品制造商获得音视频智能系统集成工程资质壹级证书复印件。

▲产品制造商获得专业音响工程设计施工承包壹级证书复印件。

▲产品制造商获得专业舞台灯光音响工程设计与施工壹级证书复印件。 

▲售后能力：具有符合GB/T27922-2011标准的售后服务认证
	只
	2
	
	

	18
	030505011002 
	辅助补声和返听音箱（电动音箱） 
	1.【电动升降专业音箱】;
2.1、基本功能和参数要求：;
3.喇叭单元：≥1×8"低音+1×1"高音喇叭同轴单元；;
4.结构：ABS高密度箱体，HD涂层体，白色高硬度喷漆；1.5mm六角形拉钢网，贴防水防尘声学海绵；;
5.标称阻抗：8Ω；;
6.覆盖角度：90°×90°；;
7.总谐波失真：≤1%（250Hz-6KHz）;8.2、频率响应：相当于或优于125Hz-20KHz；;
9.3、灵敏度：≥91dB（1m/1w）；;
10.4、额定功率：≥120W；;
11.5、最大声压级：≥112dB；;
12.6、角度调节：支持0°-- 45°5挡定位定位，支持电源开关手动控制；;
	只
	4
	
	

	19
	030505011003 
	数字功放 
	1.【数字功放】;
2.1、基本功能和参数要求：;
3.工作模式：立体声；;
4.工作方式：D类纯数字功放+开关电源；;
5.频率响应：相当于或优于20Hz-20KHz±1dB；;
6.阻尼系数：＞300@1KHz；;
7.信噪比：＞90dB（A计权）；;
8.失真度：＜0.05%；;
9.输入阻抗：20K/10K（平衡/非平衡）；;
10.输入灵敏度：0.77V（额定功率8Ω）；;11.2、额定功率：≥2×250W/8Ω（立体声），≥2×450W/4Ω（立体声）；;
12.3、保护功能：输出端短路保护、过流保护、输入过载保护、风扇自动调速；; 
	台
	3
	
	

	20
	030505011004 
	电动音箱控制器 
	1.提供多种控制方式:手动按键、中控控制或电脑软件同时控制管理功能。;
2.【8路电动音箱控制器】;
3.主要功能：;
4.提供8路电动音箱RJ45控制接口，有效距离120米，方便安装。;
5.提供12V/1.5A大电流控制输出，RJ45输出插座连接电动音箱控制电动音箱升降。;
6.支持RS-232国际通用协议控制，可配合市面上所有智能中央控制系统或电脑软件控制。;
7.提供RS485级联接口，最多可级联16台电源管理器。;
8.提供前置电源指示灯和前置继电器开关指示灯。;9.提供通道互锁功能、通道延时开启关闭时间设置功能（0-999秒）。;
10.技术参数：;
11.音箱控制接口：8 * RJ45/2A;
12.通信接口：1×RS232串口;
13.级联接口：1×RS485接口;
14.电源：AC 220V;
15.总容量：12.5A;
	台
	1
	
	

	21
	030505002002 
	8路模拟调音台 
	功能特点
低噪音，高精度麦克风前置放大器，音质完美 
喷漆工艺精细，表面处理光泽润滑，色彩搭配新颖潮流 

音响效应器由数码芯片组成，16种ECHO效果，逼真声场，并采用高亮度蓝色数码管显示
超重低音信号输出，兼容演讲，会议，的士高舞厅等场合
高效节能的开关电源设计，并且彻底消除工频干扰
两组CD信号 
	台
	1
	
	

	22
	030505006001 
	16路时序电源器 
	全新“纯真”16路电源时序器 ， 有效统一管理和控制用电设备。
采用”Dual circuit shunt design”双分流设计。经过1年反复试验我们发现，ECU控制及数字化处理虽然起到很方便以及节约成本作用，但是我们更遵循于“能量守恒定律”。提高其稳定性，于我们而言这才是做电源产品的精工之道。
采用标准2.5u高度设计，配备大功率接线端子，让你固定安装更灵活实用。定制ABL继电器，加厚PCB，整机设计生产完全按照 Q/440100 MJB 001-2020 音视频电源执行标准。它能满足你的不仅仅是便利，它还支持RS232通信端口，16路输出全支持控制。 
性能：适用范围:娱乐工程系列、演出工程系列、会议工程系列(可带6~7台1000W~2500W功放)。可选配USB线连接电脑控制功能。
最大输入电流 ：80A 
单路最大输出电流： 30A 
工作电压 ：220V/50-60Hz 
每一路功率 可达2000W 
输入与输出电压：220V输入=220V输出) AC输入电压=AC输出电压(下订单前请说明，可选配电压:110V输入=110V输出，
输出电源插座 ：万用插座，符合欧美标准。1按钮控制1路，单路为1组，16个受控万用插， 
(面板前面2路可做直通，下单时请说明)
插座材质 每个插座材质磷铜，均通过检验才安装 
每一路开关间隔时间： 1秒，每2通道带开关指示灯1个,后端配置一个保险开关按钮(BYPASS)旁路功能 
继电器 
电路板线路 ：采用60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理 变压器 A&C原厂正品 
电压显示表 ：数字显示电压表 
机箱高度 ：2.5U (符合机柜按照标准) 
开关 ：80A 空气开关 
受控功能 ：有，(每通道可以单独受控)，16个受控万用插 
联机方式 :有(可支持8台设备同时联机使用)联机端口:卡隆端口 
27.启动时间0.03ms - 100ms;
28.释放时间：启动时间的4,8,16和32倍;
29.接口            输入3芯XLR母插座/6.3插咀，输出3芯XLR公插座/6.3插咀;
30.USB接口        电源插口3芯IEC插座。电源：90 - 240V 50/60Hz.; 
	台
	1
	
	

	23
	030501005001 
	防震机柜 
	 
	台
	1
	
	

	24
	030412004003 
	音箱线 
	1.OD7.5{(132根OFC精炼铜+4条神经线)X2CX2.5红白}+填充纱+铝箔}*单支线 ,双层护套、抗拉(国标2*1.0平方） 
	m
	200
	
	

	25
	031301004003 
	音箱挂架 
	 
	个
	1
	
	

	26
	030412001003 
	配管PVC20 
	1.材质:PVC;
2.规格:DN20; 
	m
	300
	
	

	A1.3
	 
	会议灯光系统 
	 
	
	
	
	

	27
	030413002001 
	LED静音面光灯 
	电压：AC 90V-240V
频率：50Hz-60Hz
光源：200W LED灯珠
色温：3200-6500
总功率：250W
光源寿命：50000-100000 小时
频闪：1-10次/每秒
模总功率：140W
透镜角度：60°
防水等级：IP65

控式模式：DMX512、主从控制、自走  
通道: 2CH通道                                     
	套
	10
	
	

	28
	030413002002 
	嵌入式LED静音会议灯 250W  
	1.LED三基色会议灯
工作电压：100-240V AC50/60Hz
寿命：50000小时
额定功率：250W 
色温：3200K/5600K (±200K)  可选
显色指数：Ra≥90
调光：0-100%线性调光平滑无闪烁
通道：4CH  
通信协议：USITTDMX-512
显示方式：4种LED数码显示地址码 显色性好，色温可调，完全能满足摄像、摄影的严格要求。
控台控制。
安装方式：外挂含挡光叶/嵌入式
	套
	10
	
	

	29
	030412004004 
	供电电源线 
	6平方单股 
	m
	200
	
	

	30
	030412001004 
	配管PVC32 
	 
	m
	200
	
	

	31
	030502002001 
	面光灯架 
	 
	m
	8
	
	

	A1.4
	 
	单红会标屏 
	 LED模组和控制卡已框架采购，本次招标不含此设备。
	
	
	
	

	32
	030505006002 
	电源 
	200-4.5-C 
	块
	13
	
	

	33
	031301004004 
	钢结构架及包边定制及安装运输 
	 
	m2
	5.6
	
	

	34
	030412004005 
	电源线 
	RVV2.5*2 
	m
	100
	
	

	35
	030502003002 
	网线 
	超五类
 
	m
	60
	
	

	36
	030411001001 
	配管PVC20
1.材质:PVC;
2.规格:DN20; 
	1.材质:PVC;
2.规格:DN20; 
	m
	300
	
	

	A1.5
	 
	1.86彩色电子屏 
	LED模组和接收卡已框架采购，本次招标不含此设备。
	
	
	
	

	37
	030505006003 
	电源 
	GP-200-4.5-S
 
	块
	43
	
	

	38
	031301004005 
	钢架包边 
	 
	m2
	19
	
	

	39
	031301004006 
	不锈钢装饰及木板打底 
	 
	m2
	6
	
	

	40
	030412004006 
	排线、电源灯线 
	排线、电源灯线 
	m
	13
	
	

	41
	030505015001 
	二合一视频处理器 
	1.单机具有4个网口，整机最大带载260万像素，宽度可达到4096点，高度可达到1200点。
2)支持多种数字信号接口，包括2路HDMI1.3、1路DVI-D和1路USB。
3)支持无电脑直接操作，3步点屏。
4)支持USB播放，完美支持多种视频、图片格式。
5)EDID配置管理：支持EDID的读取、修改、自定义。6)支持画面静止，画面黑屏功能。
7)支持输出测试画面。
8)去黑边/剪裁功能：解决前端信号产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪（依旧保持满屏状态）。
9)支持按键锁定，防止误操作。
10)可实时、快捷地对整体输出画面显示亮度、对比度进行调整。 
	台
	1
	
	

	42
	030402010001 
	配电柜 
	 
	台
	1
	
	

	43
	030412004007 
	供电电源线 
	4平方单股 
	m
	400
	
	

	44
	030502003003 
	六类网线 
	 
	m
	350
	
	

	45
	030412001005 
	配管PVC32 
	 
	m
	100
	
	

	46
	030501003001 
	电脑 
	配双显卡
 
	台
	1
	
	

	本页小计
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	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：体育馆设备  标段：
	第1页 共36页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	A1
	 
	体育馆 
	 
	
	
	
	

	A1.1
	 
	会议系统 
	 
	
	
	
	

	1
	030505007001 
	演讲和会议话筒（大振膜电容话筒） 
	1.内置大振膜电容式心形指向性拾音头，超远的拾音距离，高拾音灵敏度，出色的音质。;
2.适合新闻发布会、会议演讲、专业录音、电视广播、车载阅兵等高要求的场合应用。;
3.全金属外壳，更有效防止静电对话筒的冲击损伤，加强型屏蔽技术，彻底杜绝手机等;
4.高频设备的无线电波干扰。配合专用防风罩使用，能够突出演讲者饱满清晰的声音，;
5.同时有效降低背景噪音。;
6.数控雕刻高档工艺铝合金底，稳重大方。;
7.上下伸缩、360度左右调节支架，满足演讲者站立或者就座演讲。;8.用户可选择2到6支话筒同时使用。                             规格参数;
9.指向特性： 心形单指向性;
10.频率响应 ：20 Hz-20,000 Hz;
11.高通滤波： 80 Hz, 18 dB/octave;
12.开通灵敏度： -40 dB (10.0 mV) 以 1V 于 1 Pa;
13.输出阻抗： 250 欧姆;
14.最大承受声压： 125 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D. ;
15.动态范围 (典型)： 102 dB, 1 kHz 于最高声压;
16.讯噪比： 62dB, 1 kHz 于 1Pa;
17.开关： 平直，高通滤波；GS系列静音/开启;
18.电源供应：48V 幻像供电, 耗电 4 mA 典型;
19.输出连接器：内置式 3针卡侬公头; 
	只
	4
	
	

	2
	031301004001 
	演讲和会议话筒支架 
	【桌面话筒支架】
金属材质多功能桌面式麦克风支架(底座),含手提箱 4只并列 
	个
	1
	
	

	3
	030505002001 
	智能混音器 
	10话筒输入，48V幻象电源对话筒供电 
	台
	1
	
	

	4
	030505007002 
	真分集无线话筒 
	【UHF双通道无线话筒接收主机】
1、基本功能和参数要求：
载波频段：UHF603MHz-699MHz；
频率稳定性：±0.005%，PLL锁相回路频率控制；
频率响应：相当于或优于45Hz～18KHz （±3dB）；
振荡方式：PLL锁相回路频率控制；
调制方式：FM；
频带宽度：30MHz；
接收通道：≥2个；
信道数目：每个接收通道≥300个；
预设频率通道：每个接收通道≥32个；
信道间隔：50KHz；
灵敏度：＞60dB（在偏移度等于25KHz,输入6dBμV时）；
最大偏移度：±45KHz；
综合S/N比：＞105dB；
综合T.H.D：＜0.7%@1KHz；
有效工作距离：≥90米（可视距离）；
2、接收方式：采用双天线、双接收电路，纯自动选讯的真分集接收；
3、功能设置：支持手动调频、自动搜索空闲信道（内置频谱仪）、红外自动对频、数字导频、通道名称自定义、通道自动锁键防误操作等功能；
4、显示操作：采用双色状态显示屏，全中文菜单操作界面，可显示名字、音量、通道、频率、电池电量、锁键状态、静音状态和AF/RF信号强度；配合飞梭菜单按键，所有功能集中一键操作；
5、叠机功能：先进的高频接收电路，可同时支持麦克风≥40个通道叠机使用；
【无线腰包发射器】
1、基本功能和参数要求：
载波频段：UHF603MHz-730MHz；
振荡方式：PLL相位锁定频率合成；
频带宽度：120MHz；
最大偏移度：±45KHz；
谐波辐射：＜-65dBm；
RF功率输出：3mW；
电流消耗：160mA（典型）；
输入插座：4-pin迷你XLR插口；
2、显示状态：具有OLED显示屏，显示当前名字、频点、静音状态、锁键状态、电池电量、工作模式等；
3、工作模式：具有Instrument和Lavalier工作模式选择开关；
4、电源功能键：开/关机、静音/取消静音、锁定/解锁；
5、待机时长：有效工作时间约4.5小时；
	只
	2
	
	

	5
	030505003001 
	双通道接收机 
	1-GND/LIFT接口，
2-音量调节：内置DSP电子音量调节；。
3-发射器带宽：134MHZ（A、B、C、D四频段通用）每通道频点独立分组（10组）；
4-接收方式：CPU智能天线分集，天线自带供电输出；
5-机箱规格：EIA标准1U；接收频道：双频道
6-频率稳定性：±0.005％载波频段：UHF522MHz~936 MHz
7-采样率：96kHz 24-Bit
8-调制方式：FM，振荡方式：PLL频率合成技术
9-灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入5dBuV时，S/N>60dB
10-最大偏移度：±45KHz，综合S/N比：>100dB，综合T.H.D：<0.5％@1KHz
11-频率响应：45Hz-18KHz ±1dB
12-工作有效距离：80米(空阔地方)
13-供电：DC 12V / 12A
14-输出插座：XLR平衡式及φ6.3mm不平衡式插座
	台
	2
	
	

	6
	030505007003 
	演出级真分集电容式无线手持话筒 
	载波频段： 521.25MHz-936.85MHz
谐波幅射： 低于主波45dBm以上
频带宽度： 单频段 134MHz （视地区而定）
调制方式： FM
音头： 电容式（非动圈式），心形指向性

不失真拾音距离：15cm—35cm
RF输出功率： 10mW / 50mW
电池： AA x2
电流耗电： 130mA(典型)
电池寿命： 约10小时重量： 约235g(不含电池) 
	只
	4
	
	

	7
	030505003002 
	天线分配系统 
	1.【UHF天线分配系统主机】;
2.1、基本功能和参数要求：;
3.频率范围：UHF 400-1000MHz；;
4.RF输出增益：1dB±1dB；;
5.输出三阶交调截取点：＋14dBm；;
6.噪声指数：＜2dB；;
7.系统阻抗：50Ω；;
8.接头：BNC；;9.天线输入接头供电：8V/80mA DC；;
10.2、主机接口：天线输入接口≥2个+信号输出端口≥8个（2组），支持级联+独立输出直流电源≥4个，可供给无线接收机使用；;
11.【UHF有源指向性天线-内置增益】;
12.1、基本功能和参数要求;
13.频率范围：UHF 470-1000MHz；;
14.天线增益：7.5dBi；;
15.驻波比：＜2：1；;
16.指向角度（3dB波速宽）：120°×90°（H×V）；;
17.系统阻抗：50Ω；;
18.接头：BNC；;
19.2、信号增益：内置信号增益强波器，输出增益10dB和13dB可调节；;
	台
	1
	
	

	8
	030505004001 
	信号强波器 
	【UHF天线信号增益放大器】
主要功能：
1.适用于UHF470-960MHZ的天线信号放大，与定向天线搭配使用可以弥补长距离的电缆对信号造成的损耗。
2.有效增加信号接收距离及传输的稳定性。
3.采用低噪声及低互调失真设计。
4.输出增益可调（-9～＋16dB），可清晰显示出所设置的数值，方便使用过程中避免过高的增益造成接收机的内调失真。
技术参数：
频段：UHF 470--960MHz
增益：-9dB --＋16dB
噪声指数：< 1.5dB
输出三阶高调截取点：+38dBm
阻抗：50Ω
电源供电：12V/80mA DC
接头：BNC 
	台
	2
	
	

	9
	030505003003 
	天线信号分配器 
	1.【UHF天线分配系统主机】;
2.1、基本功能和参数要求：;
3.频率范围：UHF 400-1000MHz；;
4.RF输出增益：1dB±1dB；;
5.输出三阶交调截取点：＋14dBm；;
6.噪声指数：＜2dB；;
7.系统阻抗：50Ω；;
8.接头：BNC；;9.天线输入接头供电：8V/80mA DC；;
10.2、主机接口：天线输入接口≥2个+信号输出端口≥8个（2组），支持级联+独立输出直流电源≥4个，可供给无线接收机使用；;
11.【UHF有源指向性天线-内置增益】;
12.1、基本功能和参数要求;
13.频率范围：UHF 470-1000MHz；;
14.天线增益：7.5dBi；;
15.驻波比：＜2：1；;
16.指向角度（3dB波速宽）：120°×90°（H×V）；;
17.系统阻抗：50Ω；;
18.接头：BNC；;
19.2、信号增益：内置信号增益强波器，输出增益10dB和13dB可调节；;
	台
	1
	
	

	10
	030412004001 
	49芯*2+144编网话筒线 
	1.RVPE2*49芯((144精炼铜编网)     OD6.5{48根/0.09mm精炼铜+1条天素铜 绞合）X1.6mmX2C(PVC45P 红 白）+26条棉纱+绞合+14mm金色铝箔+（144/0.09mm裸铜）编网}*单支线; 
	m
	500
	
	

	11
	030413014001 
	铜制话筒地插 
	1.双路滑盖 
	套
	4
	
	

	12
	030504006001 
	天线连接线材 
	【射频同轴线】
50欧RG58线缆，适用主机与发射板之间信号连接。可提供规格10米/20米/30米/40米等规格。 
	m
	80
	
	

	13
	030505003004 
	话筒平衡接头 
	 
	个
	16
	
	

	14
	030502003001 
	60米光纤HDMI高清线 
	2.0版本4K/60HZ光纤HDMI线；  精炼铜线芯 OD:5.0mm 时尚金属外壳正标高清信号接头,兼容高清设备，无损信号，无辐射，无延时，无衰减，抗干扰强 功耗：250mW 拉伸力200N 支持高清信号 2.0版本 支持高清信号速率达18GBPS
支持：HDR润色：支持HDCP2.2 支持：4：4：4 色彩空间   
	条
	1
	
	

	15
	030502003002 
	40米光纤HDMI高清线 
	2.0版本4K/60HZ光纤HDMI线；  精炼铜线芯 OD:5.0mm 时尚金属外壳正标高清信号接头,兼容高清设备，无损信号，无辐射，无延时，无衰减，抗干扰强 功耗：250mW 拉伸力200N 支持高清信号 2.0版本 支持高清信号速率达18GBPS
支持：HDR润色：支持HDCP2.2 支持：4：4：4 色彩空间   
	条
	1
	
	

	16
	030506010001 
	变焦云台高清摄像机 
	1.采用高品质1/2.8CMOS图像传感器，最高分辨率支持4K@30fps，4K输出帧率最高可达30帧/秒 3.光圈系数：F1.8 ～ F3.3±5%，12倍光学变焦，水平：8°（窄角）～ 80°（广角）       4.视频输出接口：支持HDMI、SDI、USB3.0、LAN         
5.视频输出格式：4KP30、4KP25、1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、720P60、720P50   6.LAN接口支持H.265/H.264视频压缩；USB3.0接口支持MJPG、H264、YUY2、NV12；A-IN接口支持AAC、MP3、G.711A音频压缩编码。 
7.音频输入接口，支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码。                      
8.网络协议支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。                   9.控制接口支持RS422（兼容RS485）输出、RS232输入\输出；RS232支持级联，方便工程安装使用。                          
10.控制协议支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。                     11.内置高速处理器以及采用独家先进的图像处理和分析算法，用户可根据使用环境，选择实时跟踪与区域跟踪。               
12.预置位支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。        
13.提供ISO9001、ISO14001证书、
	台
	1
	
	

	17
	030506010002 
	摄像机支架 
	1.定制
2.坚固、稳定、可以升降 
	个
	1
	
	

	18
	030412001001 
	配管PVC32 
	1.材质:PVC;
2.规格:DN20; 
	m
	300
	
	

	19
	030412001002 
	配管PVC40 
	1.HDMI线用 
	m
	80
	
	

	20
	030505009001 
	扩声、会议系统调试及试运行 
	 
	系统
	1
	
	

	A1.2
	 
	扩声系统 
	 
	
	
	
	

	21
	030505011001 
	双10线阵音箱 
	【专业线性阵列音箱】
1、基本功能和参数要求：
喇叭单元：两分频线性阵列音箱，≥2×10"低音+2×φ44芯高音；
结构：专业级多层桦木材质箱体，榫卯结构拼接，喷涂耐磨哑光黑色涂料，面网贴有高透声率声学海绵；
安装方式：组合式吊装、地面堆叠安装；
覆盖角度：120°×8°；
标称阻抗：16Ω；
2、频率响应：相当于或优于60Hz-20KHz（±3dB）；
3、灵敏度：≥102dB（1m/1w）；
4、额定功率：≥500W；
5、最大声压级：≥128dB；
	台
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	22
	030505011002 
	单18超低频线阵音箱 
	【专业超低频线性阵列音箱】
1、基本功能和参数要求：
喇叭单元：超低频音箱，≥1×18"LF低音；
结构：专业级多层桦木材质箱体，榫卯结构拼接，喷涂耐磨哑光黑色涂料，面网贴有高透声率声学海绵；
安装方式：组合式吊装、地面堆叠安装；
标称阻抗：8Ω；
2、频率响应：相当于或优于35Hz-400Hz（±3dB）；
3、灵敏度：≥98dB（1m/1w）；
4、额定功率：≥700W；
5、最大声压级：≥126dB；
▲产品制造商获得产品CQC认证证书。

▲产品制造商获得国家高新技术企业证书。

▲产品制造商获得专精特新中小企业企业证书。

▲产品制造商获得创新型中小企业证书。

▲产品制造商获得中国节能环保产品证书。

▲产品制造商获得ISO9001质量管理体系认证复印件。

▲产品制造商获得ISO14001环境管理体系认证复印件。

▲产品制造商获得ISO45001职业健康安全管理体系认证复印件。

▲产品制造商获得音视频智能系统集成工程资质壹级证书复印件。

▲产品制造商获得专业音响工程设计施工承包壹级证书复印件。

▲产品制造商获得专业舞台灯光音响工程设计与施工壹级证书复印件。 

▲售后能力：具有符合GB/T27922-2011标准的售后服务认证
	台
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	23
	030505011003 
	线阵列音箱功放（4通道数字功放） 
	【数字功放】
1、基本功能和参数要求：
工作模式：立体声模式、单声道模式；
工作方式：D类纯数字功放+开关电源；
频率响应：相当于或优于20Hz-20KHz（0/1dB）；
互调失真：≤0.35%（额定功率8Ω）；
总谐波失真+噪声（THD+N）:＜0.09%（额定功率8Ω/1KHz）；
阻尼系数：＞1000（10-400Hz/8Ω）；
输入灵敏度：32dB/1.44V/26dB（额定功率8Ω）可选；
输入阻抗：20K/10K（平衡/非平衡）；
信噪比：＞100dB（A计权8Ω）；
数码压限控制系数：1.44V-8V；
2、额定功率：≥4×1600W/8Ω（立体声），≥4×2500W/4Ω（立体声）；
3、保护功能：直流保护、内部故障保护、输入过载保护、射频干扰滤波器、输出短路保护、不匹配负载及高频保护、过温保护、电源输入过电流保护、开关机保护、风扇自动调速等完善的保护功能；
	台
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	24
	030505011004 
	超低频线阵音箱功放（2通道数字功放） 
	【数字功放】
1、基本功能和参数要求：
工作模式：立体声模式、单声道模式；
工作方式：D类纯数字功放+开关电源；
频率响应：相当于或优于20Hz-20KHz（0/1dB）；
互调失真：≤0.35%（额定功率8Ω）；
总谐波失真+噪声（THD+N）:＜0.09%（额定功率8Ω/1KHz）；
阻尼系数：＞1000（10-400Hz/8Ω）；
输入灵敏度：32dB/1.44V/26dB（额定功率8Ω）可选；
输入阻抗：20K/10K（平衡/非平衡）；
信噪比：＞100dB（A计权8Ω）；
数码压限控制系数：1.44V-8V；
2、额定功率：≥2×1600W/8Ω（立体声），≥2×2500W/4Ω（立体声）；
3、保护功能：直流保护、内部故障保护、输入过载保护、射频干扰滤波器、输出短路保护、不匹配负载及高频保护、过温保护、电源输入过电流保护、开关机保护、风扇自动调速等完善的保护功能； 
	台
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	030505011005 
	双18寸超低音箱 
	【双18"超低音箱】
1、基本功能和参数要求：
喇叭单元：超低频音箱，≥2×18"低音单元；
结构：18mm MDF箱体，黑色防水漆；铁网，内贴透气棉；
标称阻抗：4Ω；
2、频率响应：相当于或优于25Hz-1.2KHz（±3dB）；
3、灵敏度：≥100dB（1m/1w）；
4、额定功率：≥800W；
5、最大声压级：≥140dB；
	台
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	030505011006 
	超低音箱功放 
	【数字功放】
1、基本功能和参数要求：
工作模式：立体声模式、单声道模式；
工作方式：D类纯数字功放+开关电源；
频率响应：相当于或优于20Hz-20KHz（0/1dB）；
互调失真：≤0.35%（额定功率8Ω）；
总谐波失真+噪声（THD+N）:＜0.09%（额定功率8Ω/1KHz）；
阻尼系数：＞1000（10-400Hz/8Ω）；
输入灵敏度：32dB/1.44V/26dB（额定功率8Ω）可选；
输入阻抗：20K/10K（平衡/非平衡）；
信噪比：＞100dB（A计权8Ω）；
数码压限控制系数：1.44V-8V；
2、额定功率：≥2×1600W/8Ω（立体声），≥2×2500W/4Ω（立体声）；
3、保护功能：直流保护、内部故障保护、输入过载保护、射频干扰滤波器、输出短路保护、不匹配负载及高频保护、过温保护、电源输入过电流保护、开关机保护、风扇自动调速等完善的保护功能；
	台
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	030505011007 
	返听音箱 
	【12"专业音箱】
1、基本功能和参数要求：
喇叭单元：两分频结构，≥1×12"反射式低频单元+1×44芯高频单元；
结构：轻木夹板箱体，黑色涂料；冲孔网罩；
标称阻抗：8Ω；
覆盖角度：90°×60°；
2、频率响应：相当于或优于60Hz-20KHz（±3dB）；
3、灵敏度：≥104dB（1m/1w）；
4、额定功率：≥400W；
5、最大声压级：≥133dB；
	台
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	030505011008 
	台唇音箱 
	【12"专业音箱】
1、基本功能和参数要求：
喇叭单元：两分频结构，≥1×12"反射式低频单元+1×44芯高频单元；
结构：轻木夹板箱体，黑色涂料；冲孔网罩；
标称阻抗：8Ω；
覆盖角度：90°×60°；
2、频率响应：相当于或优于60Hz-20KHz（±3dB）；
3、灵敏度：≥104dB（1m/1w）；
4、额定功率：≥400W；
5、最大声压级：≥133dB；
	台
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	030505011009 
	辅助返听台唇功放  
	【数字功放】
额定功率 ：8Ω:2*850W；4Ω：2*850W；  8Ω桥接：  1500W；
RMS输出电压(THD =1%,1KHz) ；82.5V；输入灵敏度（额定输
出功率 ，  1KHz）  ：可选择0.775V、  1V；THD+N(10%额定输出
功率 ，典型值) ：0.04% ；  串扰抑制（低于额定功率 ，20Hz ~
1KHz,8Ω)  ≧80dB；频率响应（10% 额定输出功率 ，8Ω ,
20Hz~20 kHz）：  +1dB,- 1dB；输入阻抗 ：20kΩ（平衡) ，
10kΩ（非平衡)；阻尼系数（8Ω ,  20Hz~200Hz）  ：典型
值;350；信噪比(A记权 ，20Hz~20kHz)：  ≥95dB；主动式PFC
控制 ，支持90VAC~260VAC宽电压适应范围；  保护功能 ：电源
欠压保护、功放输出直流保护 、过热保护、温度功率控制 、过载
功率控制；交流保护 ：当交流电源电压超出操作范围时 ，关闭电
源供应；   削波限制器：  防止严重削波的波形到达扬声器 ，  同时仍
然保持全峰值电源输出功率 ；   甚高频保护 ：防止听不见的强烈非
最大输出电平 14dBu（3.88Vrms）平衡卡侬输出
DCA 2个
供电：AC 100-240V 50/60Hz，功耗55W
	台
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	030505002002 
	16路数字调音台 
	【16路数字调音台】
主要功能
核心硬件配置
1.处理器：双核1.2GHz CPU + Linux系统，搭配400MHz浮点DSP芯片
2.存储：支持100组场景预设存储（USB导入/导出）、32组PEQ模式存储
3.扩展接口：USB（支持NTFS格式）、以太网、RS-232协议、TCP/IP协议，可选配WiFi热点
显示与操控
1.显示屏：7英寸电容触摸屏，分辨率1024×600，中英文界面实时切换（无需重启）
2.物理控制：
·9个100mm电动推子（支持推子编组）
·3个自定义按键、1个系统静音键
·平衡式卡侬输入/输出接口?
3.远程控制：支持iPad全功能触控（实时数据同步）、8终端网络控制?
输入/输出通道
1.模拟输入：
·12路麦克风输入（MIC 1-8带独立反馈抑制）
·4路线路输入（Line）
·USB音频输入
2.模拟输出：
·主输出（L/R）、4路编组输出（BUS）、耳机输出（L/R）
·最大输入/输出电平：14dBu（平衡卡侬接口）
3.数字功能：
·USB支持播放APE/FLAC/MP3/WAV无损音频
·2轨录音功能
DSP处理功能
1.输入通道处理：
·4段参数均衡、噪声门、高低通滤波器、压缩器、反相、反馈抑制器?
2.?输出通道处理：
·8段参数均衡、高低通滤波器、压缩器、反相
·推子前/后（PRE/POST）模式切换
3.附加功能：
·内置信号发生器（正弦波/粉噪/白噪）
·1种内置效果器
·通道参数快速复制功能
技术参数
输出底噪 -90dBu 无记权（AES17-20Khz）
失真度 0.008% @0dB 20～20Khz
最大性噪比 105dB无记权
动态范围 105dB
频率响应 20Hz－20KHz ±1.5dB @0dBu
最大输入电平 14dBu ( 3.88Vrms ) 平衡卡侬输入
最大输出电平 14dBu（3.88Vrms）平衡卡侬输出
DCA 2个
供电：AC 100-240V 50/60Hz，功耗55W
	台
	1
	
	

	31
	030505011010 
	媒体矩阵音频处理器 
	【媒体矩阵音频处理器】
1、基本功能和参数要求：输入通道≥12路，输出通道≥12路。处理芯片：内置优于或相当于ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD处理器，处理能力：≥400 MIPS，1.6 GFLOPS；≥40bit DSP浮点运算引擎；
采样率/量化位数：≥48K/24bit；
通道数：模拟输入输出通道≥12*12；支持LINK和分组功能；
数字音频：内置1进1出USB声卡；
GPIO：≥8路且可独立配置输入输出；
场景预设：≥16组；
路由矩阵：≥16*13；
摄像跟踪功能：具有摄像跟踪模块，采用语音跟踪方式，RS-232和RS-485控制接口；
控制软件：支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；
幻象电源: +48V/10mA max；
频率响应：20~20kHz±0.15dB；
最大电平: +18dBu；
THD+N：＜-94dB@17dBu；
输入动态范围：110dB；
输出动态范围：112dB；
通道隔离度@1KHz：108dB；
输入阻抗(平衡接法): 5.4KΩ；
输出阻抗(平衡接法): 600Ω；
系统延时: <3ms；
2、输入通道处理模块：输入增益≥16个档位，步进3dB（模拟）、幻象供电（模拟）、相位、哑音、信号发生器、增益共享自动混音(AMC)/门限自动混音（Gate Mixer）、回声消除（AEC）、噪声抑制（ANS）；
3、输入通道自由选配软件架构功能：5个处理通道模块可选扩展器、压缩器、自动增益（AGC）、参量均衡（5/8/12段且提供≥5种滤波器类型）、反馈抑制器AFC（8/12/16个点）、闪避器（Ducker）、噪声门、噪声增益补偿（ANC）、图示均衡（10/15/31段）、延时器；支持通道模块参数的复制粘贴；
4、输出通道处理模块：相位、哑音；
5、输出通道自由选配软件架构功能：4个处理通道模块可选高低通滤波器、参量均衡（5/8/12段且提供≥5种滤波器类型）、延时器、限幅器、图示均衡（10/15/31段）；支持通道模块参数的复制粘贴；
6、终端用户管理界面：支持终端用户定制操作界面，最大支持≥30台设备同一界面管理；具有中央控制功能支持UDP、RS-232、RS-485；支持苹果iOS/谷歌Android/微软Windows系统平台；
▲产品制造商获得ISO14001环境管理体系认证复印件。
▲产品制造商获得产品CQC认证证书。

▲产品制造商获得国家高新技术企业证书。

▲产品制造商获得专精特新中小企业企业证书。

▲产品制造商获得创新型中小企业证书。

▲产品制造商获得中国节能环保产品证书。

▲产品制造商获得ISO9001质量管理体系认证复印件。

▲产品制造商获得ISO14001环境管理体系认证复印件。

▲产品制造商获得ISO45001职业健康安全管理体系认证复印件。

▲产品制造商获得音视频智能系统集成工程资质壹级证书复印件。

▲产品制造商获得专业音响工程设计施工承包壹级证书复印件。

▲产品制造商获得专业舞台灯光音响工程设计与施工壹级证书复印件。 

▲售后能力：具有符合GB/T27922-2011标准的售后服务认证
	台
	2
	
	

	32
	030505006001 
	16路时序电源器 
	1.全新“纯真”16路电源时序器 ，X16 有效统一管理和控制用电设备，采用”Dual circuit shunt design”双分流设计。采用标准2.5u高度设计，配备大功率接线端子，让你固定安装更灵活实用。定制ABL继电器，加厚PCB，整机设计生产完全按照 Q/440100 MJB 001-2020 音视频电源执行标准。它能满足你的不仅仅是便利，它还支持RS232通信端口，16路输出全支持控制。 
性能：适用范围:娱乐工程系列、演出工程系列、会议工程系列(可带6~7台1000W~2500W功放)。可选配USB线连接电脑控制功能。
最大输入电流 ：80A 
单路最大输出电流： 30A 
工作电压 ：220V/50-60Hz 
每一路功率 可达2000W 
输入与输出电压：220V输入=220V输出) AC输入电压=AC输出电压(下订单前请说明，可选配电压:110V输入=110V输出，
输出电源插座 ：万用插座，符合欧美标准。1按钮控制1路，单路为1组，16个受控万用插， 
(面板前面2路可做直通，)插座材质每个插座材质磷铜，均通过检验才安装每一路开关间隔时间： 秒，每2通道带开关指示灯1个,后端配置一个保险开关按钮(BYPASS)旁路功能继电器，
电路板线路：采用60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理变压器A&C原厂正品
电压显示表：数字显示电压表 
机箱高度：2.5U(符合机柜按照标准) 
开关：80A空气开关
受控功能：有，(每通道可以单独受控)，16个受控万用插 
联机方式:有(可支持8台设备同时联机使用)联机端口:卡隆端口 
27.启动时间0.03ms - 100ms;
28.释放时间：启动时间的4,8,16和32倍;
29.接口输入3芯XLR母插座/6.3插咀，输出3芯XLR公插座/6.3插咀;
30.USB接口电源插口3芯IEC插座。电源：90 - 240V50/60Hz.;
	台
	2
	
	

	33
	030412004002 
	音箱线 
	1.OD7.5{(132根OFC精炼铜+4条神经线)X2CX2.5红白}+填充纱+铝箔}*单支线 ,双层护套、抗拉(国标2*1.0平方） 
	m
	1000
	
	

	34
	030501005001 
	钢制机柜 
	1.定制1.8米36U加厚 
	台
	2
	
	

	35
	031301004002 
	线阵吊挂套件 
	田字架及连接挂件，搭配GEC-SLA20S GEC-SLAsub32BS   配4只U形扣 
	套
	2
	
	

	36
	031301004003 
	电动葫芦 
	 
	套
	2
	
	

	37
	030412001003 
	配管PVC50 
	线阵穿音箱线 
	m
	100
	
	

	38
	030412001004 
	配管PVC20 
	辅助、台唇、返听、超低音箱线 
	m
	200
	
	

	A1.3
	 
	会议灯光系统 
	 
	
	
	
	

	39
	030413002001 
	四眼面光灯 
	1.电压：AC100-240V 50HZ/60HZ      
功率：250W             
光源：4*50w COB高亮灯珠      
发光颜色：3200k两颗/6500k两颗
色温:3200-6500k     
发光角度：15°/25°/35°可选。       
控制模式：DMX/主从/自走
通道：8CH    外壳：铸铝
	套
	16
	
	

	40
	030413002002 
	嵌入式LED静音会议灯 250W  
	1.LED三基色会议灯
工作电压：100-240V AC50/60Hz
寿命：50000小时
额定功率：250W 
色温：3200K/5600K (±200K)  可选
显色指数：Ra≥90
调光：0-100%线性调光平滑无闪烁
通道：4CH  
通信协议：USITTDMX-512
灯珠数量：432颗
显示方式：4种LED数码显示地址码 显色性好，色温可调，完全能满足摄像、摄影的严格要求。
控台控制。
安装方式：外挂含挡光叶/嵌入式
嵌入式开孔尺寸：530长*325宽*105高MM适用于演播厅、电视台、会议室等高档场所。
灯珠数量和排列可根据要求定做。
	套
	16
	
	

	41
	030413002003 
	380W摇头光束灯 
	1.电源:AC110-240V,50/60Hz
光源：380W 凤凰灯泡
调光:0-100%线性调光
频闪: 双片式频闪(0.5-9次/秒)
雾化:0-100%线性雾化
调焦:电子调焦
光学镜头:彩色镀膜透镜
棱镜盘：8菱镜，8+16+24蜂窝菱镜，双菱镜可叠加
颜色：1个固定颜色盘，13个颜色+白光，彩虹效果速度可调，半步颜色效果
固图：1个固定图案盘，13个图案+白光+3个玻璃图案，可双向变速旋转
水平扫描:540度(160bit精度扫描)电子纠错.
垂直扫描:250度(160bit精度扫描)电子纠错.
通道模式:18个国际标准DMX512通道,主从模式.
显示：彩色触摸显示屏
整流器:电子整流器使产品重量更轻，亮度更强，灯泡更稳定，更环保，节能.. 
	套
	8
	
	

	42
	030413002004 
	LED染色200W 
	1.输入电压：AC90-240V，50/60HZ
功率：200W     LED光源：10W
光源数量：18颗10W四合一LEDs/可以定做12W5合一/15W6合一/可定做防水外观
光源寿命:3-10万小时 
调光：0-100% 
频闪：1-20次/秒
透镜角度：30°、45°（可选）
显示板:数码
控制方式：标准DMX512信号，
3芯接口，主从控制、自走模式
DMX通道：8 CH 
适用专业舞台/影像工作室/剧院/染色效果的应用 
	套
	48
	
	

	43
	030413002005 
	四眼侧光灯 
	电压：AC100-240V 50HZ/60HZ      
功率：250W             
光源：4*50w COB高亮灯珠   
发光颜色：3200k两颗/6500k两颗
色温:3200-6500k     8
发光角度：15°/25°/35°可选。       
控制模式：DMX/主从/自走
通道：8CH    
外壳：铸铝
	套
	8
	
	

	44
	030505011011 
	信号放大器 
	1.输入1路输出4/8/12路独立放大驱动输出。
一进八出。
信号放大整形功能，延长信号传输距离。
增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。
供电电源：AC90V-240V 50HZ/60HZ
额定功率：≥50W 
	台
	2
	
	

	45
	030505006002 
	12路电源直通箱 
	(1) 供电：三相五线制 AC380V±10％，频率 50Hz±5％.
(2) 额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载.
(3) 过载与短路双重保护高分断空气开关.
(4) A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能备用插座方便使用功能特点：
1.使用前请先接好所需要的 供电设备.本产品可直接接入舞台4KW常规灯具12只 或4KW电脑摇头灯 12只；12路单独控制；
2．再接入AC380V三相电，注意火线（A.B.C） 与零线（N）不可接反；接地线(PE)要良好接地；此时面板指示灯亮起.空气开关打到ON状态；这时接入的灯具应亮起
	台
	1
	
	

	46
	030404013001 
	1024灯控台 
	2.DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。
l 最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库。
l 内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。
l 60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步。
l 带背光的LCD显示屏，中英文显示
l 关机数据保持。
l U盘备份和升级。
l 专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。（选配）
	台
	1
	
	

	47
	030412004003 
	供电电源线 
	4平方实心铜线单股 
	m
	600
	
	

	48
	030412004004 
	控制线 
	 
	m
	600
	
	

	49
	030502002001 
	双排灯光吊杆及扣件 
	含安装 
	m
	80
	
	

	50
	030502002002 
	灯钩 
	 
	个
	100
	
	

	A1.4
	 
	单红会标屏 
	 LED模组和控制卡已框架采购，本次招标不含此设备。
	
	
	
	

	51
	030505006003 
	电源 
	200-4.5-C 
	块
	43
	
	

	52
	030412004005 
	电源线 
	6mm2单股 
	m
	100
	
	

	53
	030402011001 
	配电箱 
	 
	台
	1
	
	

	54
	031301004004 
	钢结构架 
	10米高空作业 
	m2
	20
	
	

	55
	031301004005 
	包边 
	10米高空作业 
	m
	42
	
	

	56
	030412004006 
	电源线 
	RVV2.5*2 
	m
	100
	
	

	A1.5
	 
	2.5彩色电子屏 
	 LED模组和接收卡已框架采购，本次招标不含此设备。
	
	
	
	

	57
	031301004006 
	钢结构架及包边定制及安装运输 
	箱体嵌入，钢结构固定，工厂定制，烤漆、现场螺栓拼装，非现场焊接，提高精度和平整度，固定安装要求：底部、左右（或背面）、顶上三面固定，顶部为葡萄架钢构，不能焊接，只能用扣件，侧面、顶部、前下部包边。2.钢材表面处理：全部钢构件手工处理除锈St2.0级后，以防锈漆涂底，然后涂以氟碳漆，钢构的施工与验收应严格遵守《钢结构工程施工质量验收规范》GBJ50205-2001.之规定。 
	m2
	62
	
	

	58
	030505006004 
	电源 
	2.1.额定输入电压范围及功率：200-240VAC；200W；
2.输入电流：最大3A；
3.过流保护：48-76A故障消除后自动保护；
4.最小负载：10% of full load;
5.短路保护：可长期短路,消除短路后自动恢复工作;
6.空载功耗: ≤5W；
7.EMC:符合EN55022，GB/T17626; GB/T14714; IEC61000-6-1;
8.工作温度﹣40°～+70℃；
9.容性负载：至少5000uF 
	块
	179
	
	

	59
	030505015001 
	二合一视频处理器 
	2.1）纯硬件FPGA架构：无CPU、无内核、无中毒与崩溃风险，系统运行稳定；支持365×24小时的连续运行。
2）单机具有16个网口输出，单网口带载65万像素；整机最大带载1040万像素，宽度最宽可达40960点，高度最高可达40960点。
3）多画面显示，整机最多16个画面同时显示，画面可跨输出网口显示，支持任意叠加，大小任意设置。
4）配备4K@60Hz模块，支持DP1.2输入和HDMI2.0输入，2路4K可同时上屏；分辨率最大支持4096×2160@60Hz或7680×1200@60Hz。
5）在设备带载范围内，网口可任意布局。
6）无需安装软件，采用Web端控制，不受操作系统及操作平台限制。
7）设备前面板内嵌液晶为4.3英寸多点触控电容液晶屏，支持设置设备网络IP和中控串口的参数、查看设备固件版本、调用场景、查看设备硬件状态等功能。
8）可将不同预设参数保存为场景，支持多屏场景及单屏场景一键调用，从容切换。
9）支持最多8组屏幕管理，每组屏幕输出分辨率可分别设定，轻松完成异形屏及复杂场景显示控制。
10）支持在图层上叠加文字，字幕可静态显示，也可动态滚动显示，用户可对字幕的背景颜色、滚动样式等进行设置。
11）支持预编辑管理，图层编辑时不影响当前设备输出。
12）无需外加监视板卡，Web端支持输入实时预监。 
13）支持输入源轮巡，多路输入源定时切换。
14）支持场景轮巡，满足无人监管的应用场景。
15）支持输入源台标，在各个输入信号嵌入字符，对输入信号进行标识，画面显示输入信号的同时显示嵌入字符。
16）支持无缝切换，在进行图层的信号切换或者预案调用时，整个过程无黑屏、无闪烁、无卡顿。
17）支持硬件监控，包括硬件各模块温度及电压、固件版本、运行状态、风扇转速等进行实时监测。
18）支持远程升级，可通过远程方式进行程序升级，系统维护简单。 
	台
	1
	
	

	60
	030402010001 
	配电柜 
	 
	台
	1
	
	

	61
	030409001001 
	电力电缆 
	1.名称:电缆;
2.规格:4*25+1*16; 
	m
	40
	
	

	62
	030502003003 
	六类网线 
	1.全部使用A级无氧江铜OD6.2{（24AWG精炼铜+十字架）}*1F                 （橙色）过六类福禄克测试网线   
	m
	900
	
	

	63
	030501003001 
	电脑 
	配双显卡
 
	台
	1
	
	

	64
	030505019001 
	视频系统调试及试运行 
	 
	系统
	1
	
	

	A1.6
	 
	幕布与灯光吊挂设施 
	 
	
	
	
	

	65
	030505016003 
	底幕 
	 
	m2
	540
	
	

	66
	030505016004 
	底幕挂杆 
	1.吊挂+吊挂扣件  
2.高空作业增加费 
	m
	20
	
	

	本页小计
	

	合    计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。


	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：大礼堂设备  标段：
	第1页 共38页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	A1
	 
	大礼堂 
	 
	
	
	
	

	A1.1
	 
	会议系统 
	 
	
	
	
	

	1
	030505007001 
	演讲和会议话筒（大振膜电容话筒） 
	1.内置大振膜电容式心形指向性拾音头，超远的拾音距离，高拾音灵敏度，出色的音质。;
2.适合新闻发布会、会议演讲、专业录音、电视广播、车载阅兵等高要求的场合应用。;
3.全金属外壳，更有效防止静电对话筒的冲击损伤，加强型屏蔽技术，彻底杜绝手机等;
4.高频设备的无线电波干扰。配合专用防风罩使用，能够突出演讲者饱满清晰的声音，;
5.同时有效降低背景噪音。;
6.数控雕刻高档工艺铝合金底，稳重大方。;
7.上下伸缩、360度左右调节支架，满足演讲者站立或者就座演讲。;8.用户可选择2到6支话筒同时使用。                         规格参数;
9.指向特性： 心形单指向性;
10.频率响应 ：20 Hz-20,000 Hz;
11.高通滤波： 80 Hz, 18 dB/octave;
12.开通灵敏度： -40 dB (10.0 mV) 以 1V 于 1 Pa;
13.输出阻抗： 250 欧姆;
14.最大承受声压： 125 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D. ;
15.动态范围 (典型)： 102 dB, 1 kHz 于最高声压;
16.讯噪比： 62dB, 1 kHz 于 1Pa;
17.开关： 平直，高通滤波；GS系列静音/开启;
18.电源供应：48V 幻像供电, 耗电 4 mA 典型;
19.输出连接器：内置式 3针卡侬公头; 
	只
	4
	
	

	2
	031301004001 
	演讲和会议话筒支架 
	【桌面话筒支架】
金属材质多功能桌面式麦克风支架(底座),含手提箱 4只并列 
	个
	1
	
	

	3
	030505002001 
	智能混音器 
	10话筒输入，48V幻象电源对话筒供电 
	台
	1
	
	

	4
	030505007002 
	真分集无线话筒 
	【UHF双通道无线话筒接收主机】
1、基本功能和参数要求：
载波频段：UHF603MHz-699MHz；
频率稳定性：±0.005%，PLL锁相回路频率控制；
频率响应：相当于或优于45Hz～18KHz （±3dB）；
振荡方式：PLL锁相回路频率控制；
调制方式：FM；
频带宽度：30MHz；
接收通道：≥2个；
信道数目：每个接收通道≥300个；
预设频率通道：每个接收通道≥32个；
信道间隔：50KHz；
灵敏度：＞60dB（在偏移度等于25KHz,输入6dBμV时）；
最大偏移度：±45KHz；
综合S/N比：＞105dB；
综合T.H.D：＜0.7%@1KHz；
有效工作距离：≥90米（可视距离）；
2、接收方式：采用双天线、双接收电路，纯自动选讯的真分集接收；
3、功能设置：支持手动调频、自动搜索空闲信道（内置频谱仪）、红外自动对频、数字导频、通道名称自定义、通道自动锁键防误操作等功能；
4、显示操作：采用双色状态显示屏，全中文菜单操作界面，可显示名字、音量、通道、频率、电池电量、锁键状态、静音状态和AF/RF信号强度；配合飞梭菜单按键，所有功能集中一键操作；
5、叠机功能：先进的高频接收电路，可同时支持麦克风≥40个通道叠机使用；
【无线腰包发射器】
1、基本功能和参数要求：
载波频段：UHF603MHz-730MHz；
振荡方式：PLL相位锁定频率合成；
频带宽度：120MHz；
最大偏移度：±45KHz；
谐波辐射：＜-65dBm；
RF功率输出：3mW；
电流消耗：160mA（典型）；
输入插座：4-pin迷你XLR插口；
2、显示状态：具有OLED显示屏，显示当前名字、频点、静音状态、锁键状态、电池电量、工作模式等；
3、工作模式：具有Instrument和Lavalier工作模式选择开关；
4、电源功能键：开/关机、静音/取消静音、锁定/解锁；
5、待机时长：有效工作时间约4.5小时；
	只
	2
	
	

	5
	030505003001 
	双通道接收机 
	1-GND/LIFT接口，
2-音量调节：内置DSP电子音量调节；。
3-发射器带宽：134MHZ（A、B、C、D四频段通用）每通道频点独立分组（10组）；
4-接收方式：CPU智能天线分集，天线自带供电输出；
5-机箱规格：EIA标准1U；接收频道：双频道
6-频率稳定性：±0.005％载波频段：UHF522MHz~936 MHz
7-采样率：96kHz 24-Bit
8-调制方式：FM，振荡方式：PLL频率合成技术
9-灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入5dBuV时，S/N>60dB
10-最大偏移度：±45KHz，综合S/N比：>100dB，综合T.H.D：<0.5％@1KHz
11-频率响应：45Hz-18KHz ±1dB
12-工作有效距离：80米(空阔地方)
13-供电：DC 12V / 12A
14-输出插座：XLR平衡式及φ6.3mm不平衡式插座

	台
	2
	
	

	6
	030505007003 
	演出级真分集电容式无线手持话筒 
	载波频段： 521.25MHz-936.85MHz
谐波幅射： 低于主波45dBm以上
频带宽度： 单频段 134MHz （视地区而定）
调制方式： FM
音头： 电容式（非动圈式），心形指向性

不失真拾音距离：15cm—35cm
RF输出功率： 10mW / 50mW
电池： AA x2
电流耗电： 130mA(典型)
电池寿命： 约10小时
	只
	4
	
	

	7
	030505003002 
	天线分配系统 
	1.【UHF天线分配系统主机】;
2.1、基本功能和参数要求：;
3.频率范围：UHF 400-1000MHz；;
4.RF输出增益：1dB±1dB；;
5.输出三阶交调截取点：＋14dBm；;
6.噪声指数：＜2dB；;
7.系统阻抗：50Ω；;
8.接头：BNC；;9.天线输入接头供电：8V/80mA DC；;
10.2、主机接口：天线输入接口≥2个+信号输出端口≥8个（2组），支持级联+独立输出直流电源≥4个，可供给无线接收机使用；;
11.【UHF有源指向性天线-内置增益】;
12.1、基本功能和参数要求;
13.频率范围：UHF 470-1000MHz；;
14.天线增益：7.5dBi；;
15.驻波比：＜2：1；;
16.指向角度（3dB波速宽）：120°×90°（H×V）；;
17.系统阻抗：50Ω；;
18.接头：BNC；;
19.2、信号增益：内置信号增益强波器，输出增益10dB和13dB可调节；;
	台
	1
	
	

	8
	030505004001 
	信号强波器 
	【UHF天线信号增益放大器】
主要功能：
1.适用于UHF470-960MHZ的天线信号放大，与定向天线搭配使用可以弥补长距离的电缆对信号造成的损耗。
2.有效增加信号接收距离及传输的稳定性。
3.采用低噪声及低互调失真设计。
4.输出增益可调（-9～＋16dB），可清晰显示出所设置的数值，方便使用过程中避免过高的增益造成接收机的内调失真。
技术参数：
频段：UHF 470--960MHz
增益：-9dB --＋16dB
噪声指数：< 1.5dB
输出三阶高调截取点：+38dBm
阻抗：50Ω
电源供电：12V/80mA DC
接头：BNC 
	台
	2
	
	

	9
	030505003003 
	天线信号分配器 
	1.【UHF天线分配系统主机】;
2.1、基本功能和参数要求：;
3.频率范围：UHF 400-1000MHz；;
4.RF输出增益：1dB±1dB；;
5.输出三阶交调截取点：＋14dBm；;
6.噪声指数：＜2dB；;
7.系统阻抗：50Ω；;
8.接头：BNC；;9.天线输入接头供电：8V/80mA DC；;
10.2、主机接口：天线输入接口≥2个+信号输出端口≥8个（2组），支持级联+独立输出直流电源≥4个，可供给无线接收机使用；;
11.【UHF有源指向性天线-内置增益】;
12.1、基本功能和参数要求;
13.频率范围：UHF 470-1000MHz；;
14.天线增益：7.5dBi；;
15.驻波比：＜2：1；;
16.指向角度（3dB波速宽）：120°×90°（H×V）；;
17.系统阻抗：50Ω；;
18.接头：BNC；;
19.2、信号增益：内置信号增益强波器，输出增益10dB和13dB可调节；;
	台
	1
	
	

	10
	030412004001 
	49芯*2+144编网话筒线 
	1.RVPE2*49芯((144精炼铜编网)     OD6.5{48根/0.09mm精炼铜+1条天素铜 绞合）X1.6mmX2C(PVC45P 红 白）+26条棉纱+绞合+14mm金色铝箔+（144/0.09mm裸铜）编网}*单支线; 
	m
	500
	
	

	11
	030413014001 
	铜制话筒地插 
	1.双路滑盖 
	套
	4
	
	

	12
	030504006001 
	天线连接线材 
	【射频同轴线】
50欧RG58线缆，适用主机与发射板之间信号连接。可提供规格10米/20米/30米/40米等规格。 
	m
	80
	
	

	13
	030505003004 
	话筒平衡接头 
	 
	个
	16
	
	

	14
	030502003001 
	60米光纤HDMI高清线 
	2.0版本4K/60HZ光纤HDMI线；  精炼铜线芯 OD:5.0mm 时尚金属外壳正标高清信号接头,兼容高清设备，无损信号，无辐射，无延时，无衰减，抗干扰强 功耗：250mW 拉伸力200N 支持高清信号 2.0版本 支持高清信号速率达18GBPS
支持：HDR润色：支持HDCP2.2 支持：4：4：4 色彩空间   
	条
	1
	
	

	15
	030502003002 
	40米光纤HDMI高清线 
	2.0版本4K/60HZ光纤HDMI线；  精炼铜线芯 OD:5.0mm 时尚金属外壳正标高清信号接头,兼容高清设备，无损信号，无辐射，无延时，无衰减，抗干扰强 功耗：250mW 拉伸力200N 支持高清信号 2.0版本 支持高清信号速率达18GBPS
支持：HDR润色：支持HDCP2.2 支持：4：4：4 色彩空间   
	条
	1
	
	

	16
	030506010001 
	变焦云台高清摄像机 
	1.采用高品质1/2.8CMOS图像传感器，最高分辨率支持4K@30fps，4K输出帧率最高可达30帧/秒 3.光圈系数：F1.8 ～ F3.3±5%，12倍光学变焦，水平：8°（窄角）～ 80°（广角）       4.视频输出接口：支持HDMI、SDI、USB3.0、LAN         
5.视频输出格式：4KP30、4KP25、1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、720P60、720P50   6.LAN接口支持H.265/H.264视频压缩；USB3.0接口支持MJPG、H264、YUY2、NV12；A-IN接口支持AAC、MP3、G.711A音频压缩编码。 
7.音频输入接口，支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码。                      
8.网络协议支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。

9.控制接口支持RS422（兼容RS485）输出、RS232输入\输出；RS232支持级联，方便工程安装使用。                          
10.控制协议支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。

11.内置高速处理器以及采用独家先进的图像处理和分析算法，用户可根据使用环境，选择实时跟踪与区域跟踪。               
12.预置位支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。        
13.提供ISO9001、ISO14001证书、
	台
	1
	
	

	17
	030506010002 
	摄像机支架 
	1.定制
2.坚固、稳定、可以升降 
	个
	1
	
	

	18
	030412001001 
	配管PVC32 
	1.材质:PVC;
2.规格:DN20; 
	m
	300
	
	

	19
	030412001002 
	配管PVC40 
	1.HDMI线用 
	m
	80
	
	

	20
	030505015001 
	4K高清无缝矩阵 
	（1）支持4K*2K/60Hz，HDMI2.0版本，HDCP1.4标准；
(2)HDMI传输不失真的状态下收发距离均可达30米 （1920*1080@60Hz）
(3) 支持输出分辨率转换和拼接功能
(4)切换通道处理速度快，可通过设备铝合金拉丝前面板LCD蓝色屏(65*15mm)实时显示切换状态。长时间不操作矩阵，LCD可自动屏保。 
(5)图像传输无延时、支持无缝切换、无黑屏
（6）支持预案管理、自动轮巡（选配）、输入输出端口重定位功能（选配）
(7)控制方式多样：前面板白色双排按键、遥控器、上位机（RS232），手机（选 配）
(8)防止误操作，前面板按键自带锁定功能；长时间不操作矩阵，前面板液晶屏可自动屏保，环保省电； 
(9)输出支持音频解嵌（输入HDMI必须含内嵌音频）；每1路输出端口都带1路音频解嵌输出（无需单独配置HDMI音频分离器，音频可直接输出给调音台或功放），音频3.5立体声耳机母头接口。
(10)设备自带温度检测和时钟动态同步功能，结合时钟可实现精确到S(秒)的脱机定时切换功能。[仅配置为带网络控制模块的主机]；
(11)支持多达32组预案轮询的开启与调用及定时切换;
(12)宽电压输入：支持AC10V?AC245V/50Hz动态电压的输入，有效的降低浪涌对设备的影响;
	台
	1
	
	

	21
	030505009001 
	扩声、会议系统调试及试运行 
	 
	系统
	1
	
	

	A1.2
	 
	扩声系统 
	 
	
	
	
	

	22
	030505011001 
	双10线阵音箱 
	【专业线性阵列音箱】
1、基本功能和参数要求：
喇叭单元：两分频线性阵列音箱，≥2×10"低音+2×φ44芯高音；
结构：专业级多层桦木材质箱体，榫卯结构拼接，喷涂耐磨哑光黑色涂料，面网贴有高透声率声学海绵；
安装方式：组合式吊装、地面堆叠安装；
覆盖角度：120°×8°；
标称阻抗：16Ω；
2、频率响应：相当于或优于60Hz-20KHz（±3dB）；
3、灵敏度：≥102dB（1m/1w）；
4、额定功率：≥500W；
5、最大声压级：≥128dB；
	台
	8
	
	

	23
	030505011002 
	单18超低频线阵音箱 
	【专业超低频线性阵列音箱】
1、基本功能和参数要求：
喇叭单元：超低频音箱，≥1×18"LF低音；
结构：专业级多层桦木材质箱体，榫卯结构拼接，喷涂耐磨哑光黑色涂料，面网贴有高透声率声学海绵；
安装方式：组合式吊装、地面堆叠安装；
标称阻抗：8Ω；
2、频率响应：相当于或优于35Hz-400Hz（±3dB）；
3、灵敏度：≥98dB（1m/1w）；
4、额定功率：≥700W；
5、最大声压级：≥126dB；
	台
	2
	
	

	24
	030505011003 
	线阵列音箱功放（4通道数字功放） 
	【数字功放】
1、基本功能和参数要求：
工作模式：立体声模式、单声道模式；
工作方式：D类纯数字功放+开关电源；
频率响应：相当于或优于20Hz-20KHz（0/1dB）；
互调失真：≤0.35%（额定功率8Ω）；
总谐波失真+噪声（THD+N）:＜0.09%（额定功率8Ω/1KHz）；
阻尼系数：＞1000（10-400Hz/8Ω）；
输入灵敏度：32dB/1.44V/26dB（额定功率8Ω）可选；
输入阻抗：20K/10K（平衡/非平衡）；
信噪比：＞100dB（A计权8Ω）；
数码压限控制系数：1.44V-8V；
2、额定功率：≥4×1600W/8Ω（立体声），≥4×2500W/4Ω（立体声）；
3、保护功能：直流保护、内部故障保护、输入过载保护、射频干扰滤波器、输出短路保护、不匹配负载及高频保护、过温保护、电源输入过电流保护、开关机保护、风扇自动调速等完善的保护功能；
	台
	2
	
	

	25
	030505011004 
	超低频线阵音箱功放（2通道数字功放） 
	【数字功放】
1、基本功能和参数要求：
工作模式：立体声模式、单声道模式；
工作方式：D类纯数字功放+开关电源；
频率响应：相当于或优于20Hz-20KHz（0/1dB）；
互调失真：≤0.35%（额定功率8Ω）；
总谐波失真+噪声（THD+N）:＜0.09%（额定功率8Ω/1KHz）；
阻尼系数：＞1000（10-400Hz/8Ω）；
输入灵敏度：32dB/1.44V/26dB（额定功率8Ω）可选；
输入阻抗：20K/10K（平衡/非平衡）；
信噪比：＞100dB（A计权8Ω）；
数码压限控制系数：1.44V-8V；
2、额定功率：≥2×1600W/8Ω（立体声），≥2×2500W/4Ω（立体声）；
3、保护功能：直流保护、内部故障保护、输入过载保护、射频干扰滤波器、输出短路保护、不匹配负载及高频保护、过温保护、电源输入过电流保护、开关机保护、风扇自动调速等完善的保护功能； 
	台
	1
	
	

	26
	030505011005 
	双18寸超低音箱 
	【双18"超低音箱】
1、基本功能和参数要求：
喇叭单元：超低频音箱，≥2×18"低音单元；
结构：18mm MDF箱体，黑色防水漆；铁网，内贴透气棉；
标称阻抗：4Ω；
2、频率响应：相当于或优于25Hz-1.2KHz（±3dB）；
3、灵敏度：≥100dB（1m/1w）；
4、额定功率：≥800W；
5、最大声压级：≥140dB；
	台
	2
	
	

	27
	030505011006 
	超低音箱功放 
	【数字功放】
1、基本功能和参数要求：
工作模式：立体声模式、单声道模式；
工作方式：D类纯数字功放+开关电源；
频率响应：相当于或优于20Hz-20KHz（0/1dB）；
互调失真：≤0.35%（额定功率8Ω）；
总谐波失真+噪声（THD+N）:＜0.09%（额定功率8Ω/1KHz）；
阻尼系数：＞1000（10-400Hz/8Ω）；
输入灵敏度：32dB/1.44V/26dB（额定功率8Ω）可选；
输入阻抗：20K/10K（平衡/非平衡）；
信噪比：＞100dB（A计权8Ω）；
数码压限控制系数：1.44V-8V；
2、额定功率：≥2×1600W/8Ω（立体声），≥2×2500W/4Ω（立体声）；
3、保护功能：直流保护、内部故障保护、输入过载保护、射频干扰滤波器、输出短路保护、不匹配负载及高频保护、过温保护、电源输入过电流保护、开关机保护、风扇自动调速等完善的保护功能； 
	台
	1
	
	

	28
	030505011007 
	返听音箱 
	【12"专业音箱】
1、基本功能和参数要求：
喇叭单元：两分频结构，≥1×12"反射式低频单元+1×44芯高频单元；
结构：轻木夹板箱体，黑色涂料；冲孔网罩；
标称阻抗：8Ω；
覆盖角度：90°×60°；
2、频率响应：相当于或优于60Hz-20KHz（±3dB）；
3、灵敏度：≥104dB（1m/1w）；
4、额定功率：≥400W；
5、最大声压级：≥133dB；
	台
	4
	
	

	29
	030505011008 
	台唇音箱 
	【12"专业音箱】
1、基本功能和参数要求：
喇叭单元：两分频结构，≥1×12"反射式低频单元+1×44芯高频单元；
结构：轻木夹板箱体，黑色涂料；冲孔网罩；
标称阻抗：8Ω；
覆盖角度：90°×60°；
2、频率响应：相当于或优于60Hz-20KHz（±3dB）；
3、灵敏度：≥104dB（1m/1w）；
4、额定功率：≥400W；
5、最大声压级：≥133dB；
	台
	2
	
	

	30
	030505011009 
	辅助返听台唇功放  
	【数字功放】
额定功率 ：8Ω:2*850W；4Ω：2*850W；  8Ω桥接：  1500W；
RMS输出电压(THD =1%,1KHz) ；82.5V；输入灵敏度（额定输
出功率 ，  1KHz）  ：可选择0.775V、  1V；THD+N(10%额定输出
功率 ，典型值) ：0.04% ；  串扰抑制（低于额定功率 ，20Hz ~
1KHz,8Ω)  ≧80dB；频率响应（10% 额定输出功率 ，8Ω ,
20Hz~20 kHz）：  +1dB,- 1dB；输入阻抗 ：20kΩ（平衡) ，
10kΩ（非平衡)；阻尼系数（8Ω ,  20Hz~200Hz）  ：典型
值;350；信噪比(A记权 ，20Hz~20kHz)：  ≥95dB；主动式PFC
控制 ，支持90VAC~260VAC宽电压适应范围；  保护功能 ：电源
欠压保护、功放输出直流保护 、过热保护、温度功率控制 、过载
功率控制；交流保护 ：当交流电源电压超出操作范围时 ，关闭电
源供应；   削波限制器：  防止严重削波的波形到达扬声器 ，  同时仍
然保持全峰值电源输出功率 ；   甚高频保护 ：防止听不见的强烈非
音乐高频信号到达扬声器 ；
最大输出电平 14dBu（3.88Vrms）平衡卡侬输出
DCA 2个
供电：AC 100-240V 50/60Hz，功耗55W
	台
	3
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	030505002002 
	16路数字调音台 
	【16路数字调音台】
主要功能
核心硬件配置
1.处理器：双核1.2GHz CPU + Linux系统，搭配400MHz浮点DSP芯片
2.存储：支持100组场景预设存储（USB导入/导出）、32组PEQ模式存储
3.扩展接口：USB（支持NTFS格式）、以太网、RS-232协议、TCP/IP协议，可选配WiFi热点
显示与操控
1.显示屏：7英寸电容触摸屏，分辨率1024×600，中英文界面实时切换（无需重启）
2.物理控制：
·9个100mm电动推子（支持推子编组）
·3个自定义按键、1个系统静音键
·平衡式卡侬输入/输出接口?
3.远程控制：支持iPad全功能触控（实时数据同步）、8终端网络控制?
输入/输出通道
1.模拟输入：
·12路麦克风输入（MIC 1-8带独立反馈抑制）
·4路线路输入（Line）
·USB音频输入
2.模拟输出：
·主输出（L/R）、4路编组输出（BUS）、耳机输出（L/R）
·最大输入/输出电平：14dBu（平衡卡侬接口）
3.数字功能：
·USB支持播放APE/FLAC/MP3/WAV无损音频
·2轨录音功能
DSP处理功能
1.输入通道处理：
·4段参数均衡、噪声门、高低通滤波器、压缩器、反相、反馈抑制器?
2.输出通道处理：
·8段参数均衡、高低通滤波器、压缩器、反相
·推子前/后（PRE/POST）模式切换
3.附加功能：
·内置信号发生器（正弦波/粉噪/白噪）
·1种内置效果器
·通道参数快速复制功能
技术参数
输出底噪 -90dBu 无记权（AES17-20Khz）
失真度 0.008% @0dB 20～20Khz
最大性噪比 105dB无记权
动态范围 105dB
频率响应 20Hz－20KHz ±1.5dB @0dBu
最大输入电平 14dBu ( 3.88Vrms ) 平衡卡侬输入
最大输出电平 14dBu（3.88Vrms）平衡卡侬输出
DCA 2个
供电：AC 100-240V 50/60Hz，功耗55W
	台
	1
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	030505011010 
	媒体矩阵音频处理器 
	【媒体矩阵音频处理器】
1、基本功能和参数要求：输入通道≥12路，输出通道≥12路。处理芯片：内置优于或相当于ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD处理器，处理能力：≥400 MIPS，1.6 GFLOPS；≥40bit DSP浮点运算引擎；
采样率/量化位数：≥48K/24bit；
通道数：模拟输入输出通道≥12*12；支持LINK和分组功能；
数字音频：内置1进1出USB声卡；
GPIO：≥8路且可独立配置输入输出；
场景预设：≥16组；
路由矩阵：≥16*13；
摄像跟踪功能：具有摄像跟踪模块，采用语音跟踪方式，RS-232和RS-485控制接口；
控制软件：支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；
幻象电源: +48V/10mA max；
频率响应：20~20kHz±0.15dB；
最大电平: +18dBu；
THD+N：＜-94dB@17dBu；
输入动态范围：110dB；
输出动态范围：112dB；
通道隔离度@1KHz：108dB；
输入阻抗(平衡接法): 5.4KΩ；
输出阻抗(平衡接法): 600Ω；
系统延时: <3ms；
2、输入通道处理模块：输入增益≥16个档位，步进3dB（模拟）、幻象供电（模拟）、相位、哑音、信号发生器、增益共享自动混音(AMC)/门限自动混音（Gate Mixer）、回声消除（AEC）、噪声抑制（ANS）；
★3、输入通道自由选配软件架构功能：5个处理通道模块可选扩展器、压缩器、自动增益（AGC）、参量均衡（5/8/12段且提供≥5种滤波器类型）、反馈抑制器AFC（8/12/16个点）、闪避器（Ducker）、噪声门、噪声增益补偿（ANC）、图示均衡（10/15/31段）、延时器；支持通道模块参数的复制粘贴；
4、输出通道处理模块：相位、哑音；
★5、输出通道自由选配软件架构功能：4个处理通道模块可选高低通滤波器、参量均衡（5/8/12段且提供≥5种滤波器类型）、延时器、限幅器、图示均衡（10/15/31段）；支持通道模块参数的复制粘贴；
★6、终端用户管理界面：支持终端用户定制操作界面，最大支持≥30台设备同一界面管理；具有中央控制功能支持UDP、RS-232、RS-485；支持苹果iOS/谷歌Android/微软Windows系统平台；
带“★”参数须由产品制造商提供满足该参数功能要求的国家认可第三方检测报告复印件，且该报告书封面具有二维码进行真伪验证，加盖投标人公章；
▲产品制造商获得产品CQC认证证书。

▲产品制造商获得国家高新技术企业证书。

▲产品制造商获得专精特新中小企业企业证书。

▲产品制造商获得创新型中小企业证书。

▲产品制造商获得中国节能环保产品证书。

▲产品制造商获得ISO9001质量管理体系认证复印件。

▲产品制造商获得ISO14001环境管理体系认证复印件。

▲产品制造商获得ISO45001职业健康安全管理体系认证复印件。

▲产品制造商获得音视频智能系统集成工程资质壹级证书复印件。

▲产品制造商获得专业音响工程设计施工承包壹级证书复印件。

▲产品制造商获得专业舞台灯光音响工程设计与施工壹级证书复印件。 

▲售后能力：具有符合GB/T27922-2011标准的售后服务认证
▲施工壹级证书复印件。 
	台
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	030505006001 
	16路时序电源器 
	1.全新“纯真”16路电源时序器 ，有效统一管理和控制用电设备。
电源时序器，采用”Dual circuit shunt design”双分流设计。 采用标准2.5u高度设计，配备大功率接线端子，让你固定安装更灵活实用。定制ABL继电器，加厚PCB，整机设计生产完全按照 Q/440100 MJB 001-2020 音视频电源执行标准。它能满足你的不仅仅是便利，它还支持RS232通信端口，16路输出全支持控制。 
性能：适用范围:娱乐工程系列、演出工程系列、会议工程系列(可带6~7台1000W~2500W功放)。可选配USB线连接电脑控制功能。
最大输入电流 ：80A 
单路最大输出电流： 30A 
工作电压 ：220V/50-60Hz 
每一路功率 可达2000W 
输入与输出电压：220V输入=220V输出) AC输入电压=AC输出电压(下订单前请说明，可选配电压:110V输入=110V输出，
输出电源插座 ：万用插座，符合欧美标准。1按钮控制1路，单路为1组，16个受控万用插， 
(面板前面2路可做直通，下单时请说明)
插座材质 每个插座材质磷铜，均通过检验才安装 
每一路开关间隔时间： 1秒，每2通道带开关指示灯1个,后端配置一个保险开关按钮(BYPASS)旁路功能 
继电器 
电路板线路 ：采用60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理 变压器 A&C原厂正品 
电压显示表 ：数字显示电压表 
机箱高度 ：2.5U (符合机柜按照标准) 
开关 ：80A 空气开关 
受控功能 ：有，(每通道可以单独受控)，16个受控万用插 
联机方式 :有(可支持8台设备同时联机使用)联机端口:卡隆端口 
27.启动时间0.03ms - 100ms;
28.释放时间：启动时间的4,8,16和32倍;
29.接口            输入3芯XLR母插座/6.3插咀，输出3芯XLR公插座/6.3插咀;
30.USB接口        电源插口3芯IEC插座。电源：90 - 240V 50/60Hz.; 
	台
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	030412004002 
	音箱线 
	1.OD7.5{(132根OFC精炼铜+4条神经线)X2CX2.5红白}+填充纱+铝箔}*单支线 ,双层护套、抗拉(国标2*1.0平方） 
	m
	1000
	
	

	35
	030501005001 
	钢制机柜 
	1.定制1.8米36U加厚 
	台
	2
	
	

	36
	031301004002 
	线阵吊挂套件 
	田字架及连接挂件，搭配GEC-SLA20S GEC-SLAsub32BS   配4只U形扣 
	套
	2
	
	

	37
	031301004003 
	电动葫芦 
	 
	套
	2
	
	

	38
	030412001003 
	配管PVC50 
	线阵穿音箱线 
	m
	100
	
	

	39
	030412001004 
	配管PVC20 
	辅助、台唇、返听、超低音箱线 
	m
	200
	
	

	A1.3
	 
	会议灯光系统 
	 
	
	
	
	

	40
	030413002001 
	四眼面光灯 
	1.电压：AC100-240V 50HZ/60HZ      
功率：250W             
光源：4*50w COB高亮灯珠      
发光颜色：3200k两颗/6500k两颗
色温:3200-6500k     
发光角度：15°/25°/35°可选。       
控制模式：DMX/主从/自走
通道：8CH    外壳：铸铝
	套
	16
	
	

	41
	030413002002 
	LED静音会议灯 250W  
	1.LED三基色会议灯
工作电压：100-240V AC50/60Hz
寿命：50000小时
额定功率：250W 
色温：3200K/5600K (±200K)  可选
显色指数：Ra≥90
调光：0-100%线性调光平滑无闪烁
通道：4CH  
通信协议：USITTDMX-512
灯珠数量：432颗
显示方式：4种LED数码显示地址码 显色性好，色温可调，完全能满足摄像、摄影的严格要求。
控台控制。
安装方式：外挂含挡光叶/嵌入式
嵌入式开孔尺寸：530长*325宽*105高MM适用于演播厅、电视台、会议室等高档场所。
灯珠数量和排列可根据要求定做。 
	套
	16
	
	

	42
	030413002003 
	380W摇头光束灯 
	1.电源:AC110-240V,50/60Hz
光源：380W 凤凰灯泡
调光:0-100%线性调光
频闪: 双片式频闪(0.5-9次/秒)
雾化:0-100%线性雾化
调焦:电子调焦
光学镜头:彩色镀膜透镜
棱镜盘：8菱镜，8+16+24蜂窝菱镜，双菱镜可叠加
颜色：1个固定颜色盘，13个颜色+白光，彩虹效果速度可调，半步颜色效果
固图：1个固定图案盘，13个图案+白光+3个玻璃图案，可双向变速旋转
水平扫描:540度(160bit精度扫描)电子纠错.
垂直扫描:250度(160bit精度扫描)电子纠错.
通道模式:18个国际标准DMX512通道,主从模式.
显示：彩色触摸显示屏
整流器:电子整流器使产品重量更轻，亮度更强，灯泡更稳定，更环保，节能.. 
	套
	8
	
	

	43
	030413002004 
	LED染色200W 
	1.输入电压：AC90-240V，50/60HZ
功率：200W     LED光源：10W
光源数量：18颗10W四合一LEDs/可以定做12W5合一/15W6合一/可定做防水外观
光源寿命:3-10万小时 
调光：0-100% 
频闪：1-20次/秒
透镜角度：30°、45°（可选）
显示板:数码
控制方式：标准DMX512信号，
3芯接口，主从控制、自走模式
DMX通道：8 CH 
适用专业舞台/影像工作室/剧院/染色效果的应用 
	套
	48
	
	

	44
	030413002005 
	四眼侧光灯 
	电压：AC100-240V 50HZ/60HZ      
功率：250W             
光源：4*50w COB高亮灯珠   
发光颜色：3200k两颗/6500k两颗
色温:3200-6500k     8
发光角度：15°/25°/35°可选。       
控制模式：DMX/主从/自走
通道：8CH    
外壳：铸铝
	套
	8
	
	

	45
	030505011011 
	信号放大器 
	1.输入1路输出4/8/12路独立放大驱动输出。
一进八出。
信号放大整形功能，延长信号传输距离。
增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。
供电电源：AC90V-240V 50HZ/60HZ
额定功率：≥50W 
	台
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	030505006002 
	12路电源直通箱 
	(1) 供电：三相五线制 AC380V±10％，频率 50Hz±5％.
(2) 额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载.
(3) 过载与短路双重保护高分断空气开关.
(4) A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能备用插座方便使用
功能特点：
1.使用前请先接好所需要的 供电设备.本产品可直接接入舞台4KW常规灯具12只 或4KW电脑摇头灯 12只；12路单独控制；
2．再接入AC380V三相电，注意火线（A.B.C） 与零线（N）不可接反；接地线(PE)要良好接地；此时面板指示灯亮起.空气开关打到ON状态；这时接入的灯具应亮起
 
	台
	1
	
	

	47
	030404013001 
	1024灯控台 
	2.DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。
l 最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库。
l 内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。
l 60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步。
l 带背光的LCD显示屏，中英文显示
l 关机数据保持。
l U盘备份和升级。
l 专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。（选配）

	台
	1
	
	

	48
	030412004003 
	供电电源线 
	4平方单股 
	m
	600
	
	

	49
	030412004004 
	控制线 
	 
	m
	600
	
	

	50
	030502002001 
	双排灯光吊杆及扣件 
	含安装 
	m
	80
	
	

	51
	030502002002 
	灯钩 
	 
	个
	100
	
	

	A1.4
	 
	单红会标屏 
	 LED模组和控制卡卡已进入框采
	
	
	
	

	52
	030505006003 
	电源 
	200-4.5-C 
	块
	43
	
	

	53
	030412004005 
	电源线 
	6mm2单股 
	m
	100
	
	

	54
	030402011001 
	配电箱 
	 
	台
	1
	
	

	55
	031301004004 
	钢结构架 
	10米高空作业 
	m2
	20
	
	

	56
	031301004005 
	包边 
	10米高空作业 
	m
	42
	
	

	57
	030412004006 
	电源线 
	RVV2.5*2 
	m
	100
	
	

	A1.5
	 
	2.5彩色电子屏 
	 LED模组和接收卡已进入框采
	
	
	
	

	58
	031301004006 
	钢结构架及包边定制及安装运输 
	箱体嵌入，钢结构固定，工厂定制，烤漆、现场螺栓拼装，非现场焊接，提高精度和平整度，固定安装要求：底部、左右（或背面）、顶上三面固定，顶部为葡萄架钢构，不能焊接，只能用扣件，侧面、顶部、前下部包边。2.钢材表面处理：全部钢构件手工处理除锈St2.0级后，以防锈漆涂底，然后涂以氟碳漆，钢构的施工与验收应严格遵守《钢结构工程施工质量验收规范》GBJ50205-2001.之规定。 
	m2
	62
	
	

	59
	030505006004 
	电源 
	2.1.额定输入电压范围及功率：200-240VAC；200W；
2.输入电流：最大3A；
3.过流保护：48-76A故障消除后自动保护；
4.最小负载：10% of full load;
5.短路保护：可长期短路,消除短路后自动恢复工作;
6.空载功耗: ≤5W；
7.EMC:符合EN55022，GB/T17626; GB/T14714; IEC61000-6-1;
8.工作温度﹣40°～+70℃；
9.容性负载：至少5000uF 
	块
	179
	
	

	60
	030505015002 
	二合一视频处理器 
	2.1）纯硬件FPGA架构：无CPU、无内核、无中毒与崩溃风险，系统运行稳定；支持365×24小时的连续运行。
2）单机具有16个网口输出，单网口带载65万像素；整机最大带载1040万像素，宽度最宽可达40960点，高度最高可达40960点。
3）多画面显示，整机最多16个画面同时显示，画面可跨输出网口显示，支持任意叠加，大小任意设置。
4）配备4K@60Hz模块，支持DP1.2输入和HDMI2.0输入，2路4K可同时上屏；分辨率最大支持4096×2160@60Hz或7680×1200@60Hz。
5）在设备带载范围内，网口可任意布局。
6）无需安装软件，采用Web端控制，不受操作系统及操作平台限制。
7）设备前面板内嵌液晶为4.3英寸多点触控电容液晶屏，支持设置设备网络IP和中控串口的参数、查看设备固件版本、调用场景、查看设备硬件状态等功能。
8）可将不同预设参数保存为场景，支持多屏场景及单屏场景一键调用，从容切换。
9）支持最多8组屏幕管理，每组屏幕输出分辨率可分别设定，轻松完成异形屏及复杂场景显示控制。
10）支持在图层上叠加文字，字幕可静态显示，也可动态滚动显示，用户可对字幕的背景颜色、滚动样式等进行设置。
11）支持预编辑管理，图层编辑时不影响当前设备输出。
12）无需外加监视板卡，Web端支持输入实时预监。 
13）支持输入源轮巡，多路输入源定时切换。
14）支持场景轮巡，满足无人监管的应用场景。
15）支持输入源台标，在各个输入信号嵌入字符，对输入信号进行标识，画面显示输入信号的同时显示嵌入字符。
16）支持无缝切换，在进行图层的信号切换或者预案调用时，整个过程无黑屏、无闪烁、无卡顿。
17）支持硬件监控，包括硬件各模块温度及电压、固件版本、运行状态、风扇转速等进行实时监测。
18）支持远程升级，可通过远程方式进行程序升级，系统维护简单。 
	台
	1
	
	

	61
	030402010001 
	配电柜 
	 
	台
	1
	
	

	62
	030409001001 
	电力电缆 
	1.名称:电缆;
2.规格:4*25+1*16; 
	m
	40
	
	

	63
	030502003003 
	六类网线 
	1.全部使用A级无氧江铜OD6.2{（24AWG精炼铜+十字架）}*1F                 （橙色）过六类福禄克测试网线   
	m
	900
	
	

	64
	030501003001 
	电脑 
	配双显卡
	台
	1
	
	

	65
	030505019001 
	视频系统调试及试运行 
	 
	系统
	1
	
	

	A1.6
	 
	幕布与灯光吊挂设施 
	 
	
	
	
	

	66
	030505016003 
	底幕 
	 
	m2
	680
	
	

	67
	030505016004 
	底幕挂杆 
	1.吊挂+吊挂扣件  
2.高空作业增加费 
	m
	20
	
	

	A1.7
	 
	主席台侧装显示屏 
	 
	
	
	
	

	68
	030505016005 
	带钢化玻璃保护98寸商显 
	1.4K液晶屏；屏尺寸： 98寸；分辨率 3840(RGB)×2160   [FHD] 
2.屏幕宽高比： 16:9；

3.亮度 350 cd/m2 (Typ.)；对比度 5000:1 (Typ.) (TM)  可视角度 178°；响应时间 4ms
4.色彩 16.7M(8bit)；刷新频率 60HZ
5.屏幕保护 4mm莫式7级钢化玻璃 
	台
	2
	
	

	69
	030505016006 
	挂架 
	 
	套
	2
	
	

	本页小计
	

	合    计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。


	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：其他教学设备  标段：
	第1页 共11页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	A1
	 
	其他教学设备 
	 
	
	
	
	

	1
	030505016001 
	智慧黑板含模块及软件 
	1.产品正面显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板，中间为触控主屏，两侧为书写副板。整个黑板平面满足白板笔、无尘粉笔、水性无尘粉笔与普通粉笔书写的功能，可实现整块黑板在同一平面书写。
2.整机钢化玻璃和液晶显示层无间隙，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广、视差更小。强光条件下仍然保持清晰显示。
3.整体尺寸：宽≥4200mm ，高≥1190mm。
4.显示尺寸：≥86英寸，采用电容多点触摸感应技术，显示分辨率：3840(H)×2160(V)；显示比例：16:9。
5.内置扬声器，前朝向发声避免干扰，总功率≥80W。
6.屏幕表面采用≤3.0mm全钢化防眩光，玻璃表面需采用蚀刻工艺，增加挂粉效果，书写更顺滑，玻璃硬度≥9H，雾度≤8%。
7.机器显示色域≥95%；透光率＞95%；色彩覆盖率≥130%（提供CMA认证的第三方检验机构或者质量技术监督部门出具的权威检测报告复印件加盖投标人公章）
8.在Windows与Android系统均可支持≥20点触摸。
9.整机在任意通道下，可通过手势在整机下方任意位置迅速调出中控便捷菜单，菜单调取及操作各功能触摸速度小于1s，响应无延迟，具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、音量加减、亮度调整、一键白板、全通道屏幕批注、截图；并且可以轻敲隐藏，不用时不占用显示面积。
10.安卓系统配置：安卓系统≥13.0，内存≥2G，存储空间≥32G。（提供CMA认证的第三方检验机构或者质量技术监督部门出具的权威检测报告复印件加盖投标人公章）
11.具备通屏笔槽设计，便于放置粉笔、书写笔等小件物品；前置≥8个物理按键，至少具备电源、主页、信号源、护眼、触控、录屏、音量加减等按键功能，其中电源键具备三键合一功能：整机开关机、电脑开关机以及一键节能；同时前置常用外接接口：USB接口≥2路、Type-C接口≥1路、HDMI接口≥1路、Touch USB接口≥1路，采用隐藏式内嵌结构，须具备防撞挡板保护，使用时通过按压打开挡板，不使用时合上挡板，阻挡灰尘、水汽。               
12.侧置接口至少包含1路RJ45、1路VGA IN、1路VGA AUDIO IN、1路TF卡座等接口。
13.整机内置高清摄像头，非外接摄像头不占用设备接口，外部无可见连接线，可拍摄≥1300万像素数的照片，对角角度≥135°，摄像头具备工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。
14.设备可设置开机默认通道，在任意通道关机时可实现设置的默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机信号源功能。
15.触摸次数≥80,000,000 次点击。
16.高温高湿：高温工作状态，（85℃±3℃）工作≥8H，低温（-20℃±3℃），湿度≥85%PH，各工作≥8H，高温结束后，常温2H后进行低温测试。高低温工作结束后立即进行检查外观。常温恢复2H后再次进行外观、功能检查，需无异常。
1.标准的80针可拔插式OPS电脑，采用模块化电脑方案，方便后期进行升级，CPU：≥Intel Core i7 八代处理器；内存：≥8GB ，硬盘：≥256GB固态硬盘；
2.模块具有多个独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上≥6个USB接口（其中不少于3路USB 3.0），具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，≥1路DP。
一：软件采用备授课一体化框架设计，操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，可根据教学场景自由切换备课模式和授课模式，满足教室、办公室等不同教学环境需求，并提供移动端实现数据同步、移动授课等功能。
1.备课模式
①软件须支持使用方全体教师自行进行个人账号注册登录使用，可通过数字账号、扫描二维码、手机验证码、硬件密钥方式（如绑定U盘）等多种方式登录教师个人账号以及通过验证码修改登录密码操作。
②软件为所有教师提供安全可靠的云存储空间，保证可随时存储、使用资源，无需携带U盘等硬件设备，每个账号的云端存储空间不少于50G，无需任何操作即可获取。
③软件提供事项编辑处理功能，可创建/编辑/处理/查看事项，支持添加事项名称、时间、描述及附件等信息，逾期事项有红色感叹号标识，能够提醒教师及时处理事务，更好地组织和管理教学工作，提高工作效率，确保教学任务的顺利完成。
④软件提供全部事项列表，分别显示待处理和已处理事项，方便复盘工作。
⑤软件提供课表功能，可查看个人课表及授课班级课表，方便掌握教学安排及了解班级课程计划。
⑥软件提供通知功能，在接收到学校通知或其余用户分享文件时具有红点提示，可选择接收或拒绝。
⑦软件具备课程库功能，支持将备课内容同步到通用教材的章节目录之中或自建备课课程目录，并可导入课件、视频等多种格式资源，备课思路一目了然。
⑧软件具备资源中心模块，提供便捷、高效的资源管理方案，提供个人资源以及校本资源模块，并提供国家公共资源平台的链接跳转。
⑨个人资源支持不少于三种分享方式：支持校本分享，可直接分享到校本资源库的指定目录；支持定向精准分享，可精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件；支持一对多分享，可生成分享链接和二维码，接收方可点击链接或扫描二维码，通过网页方式浏览课件并获取课件，其中课件链接可设置访问有效期以及加密。
⑩可选择新建备课课件，或者直接将PPT导入到软件中进行备课，节约备课时间。
⑪备课模块采用类PPT界面，更大程度符合老师的日常使用习惯，节约学习时间。
⑫课件背景：提供不少于35个背景模板供老师选择；支持自定义更换各种纯色背景，提供不少于18种颜色选择，支持使用吸管工具吸取电脑上任意位置的颜色作为背景；支持使用图片作为课件背景，设置后支持进行主题应用，一键替换所有页面，保证课件页面的风格统一。
⑬学科工具：提供丰富的学科工具，数量不少于15种，并至少包含以下学科工具：
a),语文学科：具备汉字、拼音、古诗词、注音等学科工具；
b),数学学科：具备形状、几何、公式、函数、统计图表、数学画板等学科工具；
c),英文学科：具备四线三格、英汉词典等学科工具；
d),物理学科：具备物理线图学科工具；
e),化学学科：具备化学方程式、元素周期表等学科工具；
f),地理学科：具备星球工具。
⑭仿真实验：提供初高中的物理、化学和生物的仿真实验。
⑮课堂活动：具备≥9种类型的课堂趣味活动，包括但不限于分类、配对、趣味选择、争分夺秒、看题填词、翻翻卡、比大小、连词成句、判断对错等，每种课堂活动类型均提供≥12种游戏模板。
二：授课部分
1.为方便老师使用，备课页面具有授课开始按键，可快速切换备授课模式；
2.在授课模式下，支持导入PPT、图片、音频、视频等进行演示。
3.支持将授课课件及板书内容一起导出为图片。
4.画笔工具：具备多种笔触类型，至少支持软笔、铅笔、钢笔、图案笔、纹理笔、荧光笔、智能笔、文字笔、手势笔等不少于9种笔触，部分笔尖的粗细、颜色可实时进行调整。其中智能笔能将手绘的直线、圆弧、圆形、三角形、矩形、不规则多边形，自动识别为标准图形；文字笔能将手写的中文、英文、数字自动识别为印刷体；使用手势笔能够自动识别手势为前翻页、后翻页、放大镜、聚光灯等功能，并能够快速实现擦除，为节约学习成本，点击手势笔时，软件自动出现各种手势对应的功能。
5.选择工具：根据教学需要老师可以选择单一对象，或者框选多个对象进行移动、放大、缩小、旋转，也可以对选中的对象进行置顶、克隆、删除等操作。
6.擦除功能：为了满足不同擦除需要和便捷性，提供按点擦除和一键清屏功能，除了擦除画笔的笔迹，也可以支持手势擦除，同时板刷支持调整大小。
7.投屏：在授课过程中，教师可随时打开手机，通过扫描授课模式下的投屏码进行投屏，平时不使用时，投屏码隐藏在页面底端，不遮挡显示内容。
8.通用工具：至少提供形状、放大镜、聚光灯、遮幕、板中板、计时器、截图、微课录制、计算器等通用工具。
9.学科工具：可在授课过程中调取学科工具，至少提供汉字、拼音、古诗词、函数、几何、英汉字典、画板、星球、尺规等学科工具。
三：移动授课助手
1.移动授课助手需支持android、IOS系统手机使用；
2.支持手机号码登录、微信登陆两种登陆方式；为方便用户使用，移动授课助手与大屏白板软件使用统一身份认证；
3.云课件：在手机上登录账号后，支持以列表的方式查看该账号里所有的云课件，并支持打开其中某份课件在线预览，预览时支持显示缩略图目录，支持通过缩略图目录跳页。可对课件进行分享、重命名、移动和删除操作；支持课件批量移动、删除。无需拷贝课件，大屏端云课件内容与手机保持一致。
4.课件分享：支持在手机端分享老师备课课件，可一键分享至微信、朋友圈、QQ，或使用链接进行分享；同时其他老师分享给自己的课件，也可以在云课件中进行接收和保存；通过扫码等方式获取课件后，在课件列表下拉刷新即可显示待接收课件，选择所需课件点击接收，即可将该课件接收至个人的云课件列表。
5.移动授课：可在手机端选择任意课件开始授课，支持预览课件缩略图，可在缩略图任意选择播放页面，或使用按键实现上下翻页；同时可通过手机对播放页面进行远程批注、擦除等操作，操作过程同步显示在大屏上，方便老师走动教学使用，移动授课时支持不少于6种颜色、3种笔迹批注选择。
6.手机投屏：可将手机屏幕内容实时投影到电脑端。
7.资料夹：移动授课助手自带资料夹，可将实时拍摄照片、手机上存储的图片、音视频资源等内容存储在资料夹中，只需要登录同一账号即可下载之前保存的文件内容，即使手机丢失也不影响资料的使用。
8.回收站：老师误删除的课件及其他资源，可在回收站中找到并恢复，找回期限不少于30天。
四：演示助手软件
1.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可实现书写、擦除功能，支持书写颜色自定义、全屏擦除等功能。
2.利用书写工具进行批注，批注后的内容能跟随文档同步移动和缩放，支持将文档内的批注保存到文档中，并存储在本地。
3.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。▲（提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）
4.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持将课件内容直接生成二维码分享。
5.无需打开其他任何软件，播放 PPT 时即可调用放大镜，并且支持在板中板上调用放大镜。▲（提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） 
	台
	14
	
	

	2
	030505016002 
	视频展示台 
	一、硬件要求：
1.壁挂箱体采用铝合金外壳，美观耐用，四周无锐角无利边设计，关注师生安全。
2.文稿展示区域采用三折叠式开合托板，展开后托板≥A4面积，高效利用挂墙面积。
3.展台像素：≥800万像素自动对焦镜头，最高分辨率：3264*2448。
4.采用USB高速接口，单根USB线实现数据传输和供电，环保无辐射，箱内USB连线采用隐藏式设计，且USB口下出，有效防止积尘；箱内展台要求模块化前拆设计，不用拆卸挂箱即可更换展台，方便布线和返修。
5.带1个5V 2A电源接口，在超五米远距离传输时可选择辅助供电，确保高清数据和供电传输的稳定性。
6.整机自带LED补光灯，可触摸式三级灯光调节。
7.展台按键均采用电容式触摸控制，无缝防尘，使用寿命长。
二、软件要求：
1.界面与各功能图标内嵌中文，清晰易用，老师不用查阅帮助就能使用，减少误操作。
2.软件基础功能：可预设画笔批注的粗细及颜色，支持对展台画面进行移动、缩放。
3.故障检测：软件支持故障自检功能，帮助用户检测“无画面”的原因，可判断硬件连接、解码器、显卡驱动、摄像头通道占用等问题，并给出引导性的修复和解决方案，同时也有显示微信和技术电话提供协助。
4.二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。
5.图像特技：延时拍照、聚光灯、负片、镜像、黑白、自动曝光、视频冻结、同屏对比、旋转、屏幕录制。
6.整机三年内出现问题可免费换新。 
	台
	14
	
	

	3
	030505016003 
	平面磁性黑板 
	1、面板：采用高品质原装烤漆板面， 颜色：墨绿色（白色、黄板色、淡兰色可选），厚度为≥0.3mm，表面漆膜硬度：≥6H，经耗磨仪一万次摩擦后表面粗糙度仍可达到1.8 um。光泽度＜12%，没有明显眩光；表面附有保护膜，用普通粉笔书写，笔迹均匀，字迹清晰，易写易擦，不反光、不变形，整板无拼接。             
2、夹层： 用挤塑聚苯乙烯板，由全自动生产线在注入发泡剂挤塑成型制得、软硬适中，厚度为≥26mm，平整、环保、防水、防潮，有弹性，不变形，整张无接缝                             
3、背面：采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm，由专用双组份AB胶粘合经由全自动生产线高压一次性定型，胶合牢固，耐腐蚀、耐冲击，防水、防锈，经久耐用，保持书写板面平整，不会脱壳，每隔80mm设有20mm凹凸加强筋，有效对黑板增加强度，各项指标均达到环保要求。 
	块
	34
	
	

	4
	031005015001 
	RO反渗透直饮水机 
	1.触摸屏电磁阀放水，带儿童防烫锁更安心:
2.290℃热水 30 升/小时，15 升 304不锈钢热胆(2000W)，无水不加热，真正防干烧，专用排气管;
3.15 升不锈钢水箱，不锈钢液位浮球，多重控制安全更有保障;
4.带租赁功能，显示 365 天倒计时(时间可以调 1-999 天)可以按年收费，365 倒计时归零后停止放水和加热(可卖断);
5.热水温度显示，可以调温，热水温度可以设置 55-99 度;，原水/纯水 TDS 水质检测，
6.自动休眠功能，任意健唤醒;
	套
	11
	
	

	5
	031003018001 
	滤芯配件 
	1、PP面滤芯、颗粒活性炭，压缩活性炭，RO膜，小T33
2、每学期2套，饮水机自带一套，供2年使用 
	套
	77
	
	

	6
	030505011001 
	壁挂式AI智能扩声  教学音频处理器 
	壁挂式设备，主机电源开关隐藏设计，未有任何裸露的连接线和接口，音频处理部分和功率放大器集成到一个机箱内。
2、整机采用无风扇设计，运行时无任何噪音；（须提供内部结构照片予以证明）
3、前面板具有音量指示灯和≥3.5寸LCD液晶触摸显示屏，支持触摸操作，支持密码保护，液晶面板支持自动息屏功能，长时间无操作，即关闭屏幕显示，点击屏幕，则重新唤醒屏幕显示，内置控制软件，具有可编程功能，实现用户定制化需求（▲需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。
4、具有至少2路48V幻象供电麦克风输入，采用凤凰端子，集成UHF数字调制无线麦克风接收功能，具备≥1路接口同品牌无线麦克风音频输入，具备≥1路网络麦克风音频输入。（▲所有技术指标均需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
5、无线麦克风和网络麦克风输入接口需采用J45网口，同时支持一线通技术可同时进行音频信号传输、控制信号书传输和供电；
6、音频输入输出接口要求：支持≥4路音频输入，其中至少2路采用3.5mm接口；支持≥4路凤凰端子插座输出。
7、具有1路USB声卡可直接对接电脑，电脑使用腾讯会议等会议软件时可直接选择该路声卡输入输出（▲需提供会议软件声卡选择截图予以证明）；
8.具有≥1路USB控制面板接口，可外接控制面板实现一键上下课、音量控制、麦克风静音等功能；
9.机身侧方具备≥1路Type-C接口。
10.具有≥2路RS-232接口，具有≥1路RS-485串行接口，具有≥2路的弱电IO接口，可帮助无中控教室进行设备控制；
11、具有物联控制功能，可实现教室灯光、窗帘、显示设备等统一控制（▲须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。
12.系统须具备自检功能，在上课前对教室内扩声系统进行检测，能够精准的检测出话筒、音箱是否正常，能及时发现故障设备，保障正常教学活动，系统完成自检后平台能够实时显示故障问题。（▲须提供功能截图予以证明）
13、内置自适应音频处理算法，在不同场地均能实现自动校准，不需要复杂的声场设计，通过软件进行音频的调试，具体音频相关技术指标要求：反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥15dB；自动增益控制（AGC）：增益控制幅度：-12dB - +12dB。自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升≥18dB ；回声消除（AEC）：回音消除尾音长度：≥512ms，回声消除幅度：≥ 60dB，收敛速度：≥60dB/S ；信噪比：≥95dB，信号处理延时≤8ms ；本地扩声声场不均匀度≤5dB；所有音频处理部分的频率响应： 20Hz-20kHz（±3dB）；（▲所有技术指标均需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。
14、功率放大器的最大输出功率：≥2*150W。
15、通过一只吊装麦克风实现本地扩音和远程互动，本地扩音和远程互动能同时进行，并且相互不影响效果；本地扩音要求扩出来的声音清晰响亮、无啸叫，混响时间小于1秒；远程互动要求声音清晰、无噪声和回声，双端同时讲话无卡音、丢字、声音变小和失真现象；（▲所有技术指标均需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
16、主机内置调试软件，支持4级抗混响功能，支持无线麦优先功能，支持麦克风信道调换；
17、具有≥1路J45专用广播输入接口，可扩展10/100M网络音频模块,模块采用ARM+DSP 构架，能接收网络音频数据流，转成模拟信号到音箱播放；网络音频模块为选配件。
18.具有对接配套的音频管理平台，具备定时管理功能，可定时重启，具备本地升级和远程升级，具备对接教务课表系统，实现定时开关音频系统功能，可按课表自动执行系统开启和关闭。（▲所有技术指标均需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）

▲生产厂家五星级售后服务证书

▲生产厂家在项目实施期间提供2名及以上具有工信部颁发的教育技术工程师证书的技术人员，现场指导。
	台
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	7
	030505005001 
	吊麦 
	超心型永久极化电容式吊装麦克风，专门为需要宽频响，高声压及快速的瞬态响应应用而设计，其频响为20Hz到20kHz。其超心型拾音方式使麦克风能隔离来自其它信号的干扰，其优质的声学特性也使其成为录音、教学等场所使用的首选。                       参数：1、频率范围：20-20KHz 。
2、指向性：超心型。
3、供电电压：48V幻象电源供电。
4、抗手机、电磁、高频干扰。
5、可吸顶安装，也可以吊装支架安装 

▲ 6.“麦克风”产品通过高低温及电快速瞬变脉冲群抗扰度标准检测，需提供国家认可的第三方检测机构出具的该项指标测试合格的检测报告
	个
	46
	
	

	8
	030505005002 
	吊麦吊架 
	
	个
	46
	
	

	9
	030505011002 
	高保真音箱  
	1、频率响应：100Hz-20KHz（±3dB）。
2、额定阻抗：8Ω。
3、灵 敏 度：86dB。
4、匹配功率：80W。
	对
	46
	
	

	10
	030412004002 
	112编网 话筒线 
	1.RVPE2*41芯((112精炼铜编网) OD6.2{(40根OFC精炼铜+神经线1条)X1.6X2C+棉纱+铝箔+(128根OFC无氧铜)编网}*单支线 
	m
	1400
	
	

	11
	030505005003 
	吊麦扩声系统配件 
	线槽，接插头、膨胀管、膨胀螺丝、电源线、插座等 
	间
	46
	
	

	12
	030413001001 
	护眼台灯 
	Rα≥95，2800k-5000K多档色温调控，多档调光，无极调光，RG0无蓝光危害；要求提供：3c强制认证报告，质监局抽检的第三方检测报告、省级护眼台灯技术研究开发中心实验室报告。 
	盏
	148
	
	

	13
	030506006001 
	人脸智能门禁一体机 
	1.高性能工业级处理器
2.嵌入式Linux操作系统
3.200万双目摄像头，可见光镜头+近红外镜头
4.MIPI 7寸高清显示屏 分辨率：1024*600
5.刷卡模块：工作频率13.56MHZ，识别距离：0－3.5CM
6.人脸参数:
识别速度<300ms
识别高度:1.2-2米
识别距离:0.5-2米，视镜头可变
识别角度:垂直：90度，水平：45度
人脸库容量:20000
记录容量:5万条识别记录
7.网络：有线网络：支持RJ45有线网络接入，WEB端访问。
	台
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	14
	030412004001 
	音箱线 
	1.99.99%纯无氧铜，双层护套，抗拉 
	m
	1400
	
	

	15
	030506008001 
	双门磁力锁 
	产品款式：磁力锁；
外壳材料：铝合金；
表面工艺：阳极氧化；
适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门;AB门；
信号输出：COM/NO/NC；
门状态检测：1路，继电器；
安全类型：断电开门；
最大拉力：220kg±10%；
电源：不标配；
供电方式：（320mA×12V/160mA×24V）×2；
产品尺寸：500mm×49mm×25mm（长×宽×高）；
工作温度：-20℃~+60℃；
工作环境：室内；
安装方式：明装 
	台
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	16
	030505016004 
	高智能数字塔钟 
	尺寸：2380高，2380宽，共2面;表盘材质：镀锌钢管骨架，氟碳铝板盘面
其它功能：

（一）走时功能：
嵌入式计算机控制、全自动二针运行，子母钟系统采用闭环控制，保持子母钟的同步运行和北京时间的一致。
（二）外部时源校准功能：
实时接收北斗/GPS/5G等授时信号校准母钟时间，保持与北京时间同步，达到无积累误差。提供中国计量科学研究院北斗测试报告证明文件。
（三）照明功能：
根据设置自动开启和关闭照明，采用LED发光二极管，使用寿命长，亮度高、性能稳定，可连续不间断照明13万小时；照明效果柔和美观，照明区间任意可调。
（四）智能报时功能
①实现报时功放系统的闭环控制，定时开关控制，及各报时时间点的准确报时，并可任意设置报时乐曲，设置内容包括：整点、半点或不报；音量大小；以及音乐、语音、打点三种方式的组合。
②驱动扬声器发声。采用高保真模拟功放，专业报时音频录制。
③实现广告报时功能，报时乐曲任意更换。据客户需求，可定制相应的广告语，声音优美，是树立单位形象的良好方式，也可对应节假日播放祝福语。
④电动式扬声器，平坦的响应，很低的声染色，良好的脉冲响应，声压强，音质效果好。
（五）自动记忆追时功能：
停电时母钟自动记忆关键数据（可保持10年）；来电后，子钟自动追时到标准时间，无须专人调试。
（六）设备智能故障诊断功能：
系统智能在线监测主控设备、时源、子钟反馈检测等模块工作状态，当出现问题时准确判断并定位故障点。
（七）设备降噪、节能驱动功能：
自主研制恒流斩波加细分驱动模块、或配置混合驱动模式，防震降噪、高效节能。
（八）设备具有安全保障功能：
全套系统的工作电压低于30V，不会造成触电危险。
（九）子钟实时检测，各面子钟同步功能：
母钟实时检测并纠正子钟因不确定因素产生的钟针指示偏差，确保子钟与母钟实时同步、指示时间准确。
（十）设备防雷功能：
加装有防雷保护装置，具有防雷功能。抗雷小于2Ω.
（十一）抗电磁干扰功能：
时钟系统设计抗电磁干扰性能符合国家标准。
（十二）省电功能：
系统设计应用节能技术，最大限度减少能耗指标，省电、安全。
（十三）机芯免维护功能：
机芯全封闭，免维护设计，无须换油。防腐、防湿、防震，噪音小，耐磨性好，整机设计使用寿命长达50年。
（1）环境温度: -50℃~+60℃                         
（2）工作环境温度: -30℃~+60℃                     
（3）相对湿度 : 30%~95%                        
（4）计时精度   ±0.001秒/天                     
（5）供电电源 :  AC220V±10%    50HZ
（6）功耗: ≤120W                  
（1）环境温度:  -50℃~+65℃                       
（2）自身计时精度 ±0.04秒/天
（3）力矩:  大于86牛顿·米                           
（4）功耗: ≤25W   
（5）智能机芯工作时能与GPS北斗时间、中心母钟时间或标准互联网时间实时同步。智能机芯具有自动定时扫描钟针位置的功能，机芯内置控制器定时扫描钟针实际机械位置，并根据位置偏差予以自动纠正，更进一步保证了时钟外观显示时间的准确性。塔钟机芯采用防掉针结构，防止跌落砸人，提供证明文件。
照明：采用LED发光二极管
使用寿命：10万小时以上
寿命：整机使用寿命20年
驱动方式：恒流斩波加细分
线路板：具有绝缘性能好，抗老化、使用寿命长的优点，属国家免检企业。
时钟功耗≤350W

（十四）互联网无线远程管理功能：

建有国家级互联网时间平台，通过4G或5G无线物联网卡或无线wifi校园网和有线网络连接，实现远程对塔钟的各项技术功能及参数的调整、监控、管理及维护。具有钟联网后台远程调整及维护，“云端”在线故障诊断，在线监控，远程溯源。提供电信设备进网许可证证明文件。提供钟联网系统证明文件。 提供软件著作权证书证明文件。
	套
	1
	
	

	本页小计
	

	合    计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。


注：1、采购清单中产品为强制节能产品的，请提供有效证书及证明材料，否则为无效投标。

2、投标单位所递交的投标报价均应包含本项目所有货物的购置、运输、安装、调试、验收等过程中的一切费用，包括人工费、机械费、材料（主材、辅材等）费、管理费、利润、税费、保险费等一切费用。采购人不再另行支付其它费用，全部由投标人负责。

3、所有产品均需达到对应的旧、新国标标准。
附件1        岳阳中学校友信息服务平台软件开发需求 

1 采购范围

定制软件开发服务

云资源租赁服务

安全产品（云安全中心、堡垒机）

2项目管理

2.1 项目组织机构和人员

领导小组：校长、信息中心主任、校友会负责人

实施小组：项目经理1人，开发人员3人，测试1人

运维：学校信息中心1人兼职

2.2 项目实施进度（总工期16周）

	阶段
	周期

	需求确认
	2周

	原型设计
	2周

	系统开发
	8周

	数据工程
	并行

	测试验收
	2周

	部署上线
	1周

	试运行
	1周


2.3 培训需求和计划

为确保项目建成后能够顺利投入使用、发挥预期效益，本项目针对不同用户群体制定以下培训与推广计划：

2.3.1 管理人员培训（线下）

	项目
	内容

	培训对象
	学校负责校友工作的管理人员，共计约2-3人

	培训时间
	系统上线前1周内，集中安排1天（约6小时）

	培训周期
	1天（一次性集中培训）

	培训地点
	学校计算机教室或会议室

	培训内容
	1. 系统整体功能介绍与操作流程演示；

	
	2. 后台管理各模块操作讲解（校友管理、班级管理、影像空间管理、活动审核等）；

	
	3. 数据导入、导出及批量操作技巧；

	
	4. 常见问题处理及异常情况应对；

	
	5. 系统安全管理规范（账号权限分配、日志查看等）；

	
	6. 实操练习与答疑。

	培训资料
	提供电子版《管理员操作手册》，内容包含系统功能介绍、操作步骤图解、常见问题解答等，方便随时查阅。


2.3.2 校友用户推广（线上）

针对广大校友用户，不安排线下集中培训，采用线上推广方式，具体措施如下：

	序号
	推广措施
	具体内容

	1
	上线推文
	在学校官方微信公众号发布平台上线推文，介绍平台功能及价值，引导校友关注并使用。

	2
	平台服务手册
	制作图文并茂的《校友服务平台使用手册》，包含注册登录、班级加入、校友卡申领、活动报名、留言互动等常见操作说明。

	3
	公众号菜单配置
	将平台链接及服务手册链接配置在公众号底部菜单栏，方便校友快速访问。

	4
	咨询渠道
	在学校公众号推文及服务手册中预留负责老师联系电话及微信，校友在使用过程中遇到问题可随时咨询。


2.3.3 持续支持

系统上线后1个月内，承建方安排技术人员提供线上答疑支持，及时响应学校管理员及校友反馈的问题。

根据学校需要，可随时安排远程操作指导或补充培训。

2.4 项目质量保障

监理服务：本项目由建设单位自行负责项目管理，不再单独聘请第三方监理机构。

项目测评：系统上线前，由建设单位组织内部测试或委托第三方检测机构对软件功能、性能进行测试，确保系统满足合同及需求规格说明书要求。

项目验收：系统试运行结束后，由建设单位组织专家或相关人员进行竣工验收，形成验收报告。

3效益与风险分析

3.1 经济效益和社会效益

经济效益：减少校友联络人工成本，提高活动组织效率。

社会效益：增强校友归属感，提升学校声誉。

3.2 项目风险与风险对策

技术风险：选择成熟技术，分阶段交付。

数据风险：加强备份和加密。

推广风险：学校配合宣传，给予首批注册校友奖励。

4投资概算

4.1 清单

	序号
	概算构成

	一
	主体实施费用

	1.1
	软件开发服务费

	1.2
	云资源租赁服务费

	1.3
	安全产品及服务

	二
	配套费用

	2.1
	第三方软件测评费


4.2 项目分项投资费用明细

云资源租赁明细（年）

	资源
	规格
	数量

	前端云服务器
	4核8G
	1

	后端云服务器
	4核16G
	1

	云数据库
	8核16G
	1

	对象存储
	500GB
	1


安全产品及服务

	项目

	云安全中心（专业版）

	堡垒机（含服务器）


附录

附录1：网络拓扑图（见附图1）
附录2：密码应用技术架构图（见附图2）
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图1 网络拓扑图
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图2 密码应用技术架构图
附件

附件1：软件开发功能点法估算表

附件2：软件开发功能点明细表

附件1：软件开发功能点法估算表
	岳阳市岳阳中学校友信息服务平台建设及运营服务项目（功能点法）估算表

	序号
	指标
	数值
	说明
	备注

	①
	未调整软件规模总和
（US）（单位：功能点）
	228.70
	
	详见功能点明细表

	②
	规模变更调整因子取值
	1.16
	根据预算阶段取值
	

	③
	调整后规模（单位：功能点）
	265.29
	
	

	④
	软件开发基准生产率
（单位：人时/功能点）
	3.92
	下限（P25）
	《中国软件行业基准数据》（P25）

	⑤
	
	6.96
	中值（P50）
	《中国软件行业基准数据》（P50）

	⑥
	
	12.44
	上限（P75）
	《中国软件行业基准数据》（P75）

	⑦
	调整因子
	软件类别
	1.2
	
	属于：应用集成、公共支撑平台

	⑧
	
	质量特性
	1
	
	

	⑨
	人月折算系数（单位：时/月）
	176
	
	

	⑩
	调整后工作量（单位：人月）
	7.09
	下限（P25）
	

	⑪
	
	12.59
	中值（P50）
	

	⑫
	
	22.50
	上限（P75）
	

	⑬
	人月费用单价（单位：元/人月）
	15000
	
	

	⑭
	合计（单位：元）
（不包含直接非人力成本）
	106357.9745
	下限（P25）
	

	⑮
	
	188839.67
	中值（建议值）
	

	⑯
	
	337523.7764
	上限（P75）
	


附件2：软件开发功能点明细表

	岳阳市岳阳中学校友信息服务平台建设及运营服务项目功能点明细表

	规模估算方法
	估算功能点
	

	未调整软件规模总和（US）
	228.70
	单位：FP

	序号
	系统名称
	一级模块名称
	二级模块名称
	功能描述
	类别
	UFP
	重用程度
	修改类型
	US

	1
	时光影像馆平台
	进入页面
	页面内容展示
	自定义进入页面背景及描述照片（选取10张大事记照片）、自定义背景音乐。
	EI
	4
	高
	新增
	1.33 

	2
	
	首页
	页面内容展示
	自定义六大版块，自定义顶部循环幻灯片（选取自大事记照片），自定义重要公告文章信息内容。
	EI
	4
	高
	新增
	1.33 

	3
	
	我的班级版块
	身份识别
	通过校友加入的微信识别身份，成功加入班级会显示在页面最上端置顶
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	4
	
	
	班级筛选及入口
	提供入学年-班级的二层筛选架构，方便校友找到自己的班级。
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	5
	
	班级空间
	身份识别
	仅有成功加入班级的成员可以查看和使用班级空间
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	6
	
	
	审核机制
	未加入成员填写信息申请加入后可请管理员或已加入班级成员帮助自己通过审核
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	7
	
	
	通讯录
	查看班级内成员的信息，可以一键复制号码拨打电话
	EO
	5
	高
	新增
	1.67 

	8
	
	
	班级故事
	班级成员可以编写班级故事，上传对应照片
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	9
	
	
	班级相册
	班级成员可以新建相册，上传照片或视频；可以对自己上传的视频照片进行管理
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	10
	
	
	班级留言
	成员可以留言的留言板
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	11
	
	
	动态
	班级成员的加入，相册更新，班级故事的更新，留言等等都会出现动态提示
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	12
	
	凝聚力排行版块
	凝聚力计算
	通过各班的照片，故事，加入率等等统计班级凝聚力，并取前十进行排名
	EQ
	4
	中
	新增
	2.67 

	13
	
	历年大事记版块
	年份筛选
	选取10张大事记照片作为首页轮回播放
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	14
	
	
	排序
	更改年份的顺序和倒序
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	15
	
	影像空间版块
	创建相册
	可以创建、编辑相册
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	16
	
	
	上传照片
	可以上传、管理照片
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	17
	
	留言板
	留言
	供校友留言，后台管理员可以查看
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	18
	时光影像馆平台
	登录页面
	账号密码登录
	需用户输入特定账号密码进行登录
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	19
	
	首页模块管理
	自定义首页模块
	修改模块名称，路径，图标
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	20
	
	大事记管理
	大事记管理
	新增、编辑、删除大事记内容，编写描述，上传相关照片和封面
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	21
	
	影像空间管理
	创建相册
	可以创建、编辑相册以及关闭非管理员使用权限
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	22
	
	
	上传照片
	可以上传、管理照片以及关闭非管理员使用权限
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	23
	
	学校管理
	名称搜索
	支持关键字模糊搜索
	EQ
	4
	中
	新增
	2.67 

	24
	
	
	翻页
	可设定每页最大展示条数，可以前后翻页，输入数字跳转页面
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	25
	
	
	学校编辑
	新建、删除，编辑名称、创建年份，直接登录跳转至后台
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	26
	
	班级管理
	收集情况统计
	自动统计当前班级数量，录入校友人数，注册人数，填写手机号人数，校友找回率
	EQ
	4
	高
	新增
	1.33 

	27
	
	
	翻页
	可设定每页最大展示条数，可以前后翻页，输入数字跳转页面
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	28
	
	
	班级搜索功能
	支持名称的关键字模糊搜索，支持输入或选择入学年，毕业年及学校进行筛选
	EQ
	4
	中
	新增
	2.67 

	29
	
	
	导入功能
	支持导入班级名单，导入校友花名册，导入班级联络员名单
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	30
	
	
	导出功能
	支持导出带信息的班级名单
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	31
	
	
	创建班级
	选择学校学年，输入名称创建班级
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	32
	
	
	班级信息收集二维码
	学校后台各班级可生成收集信息的班级链接
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	33
	
	
	表单设置
	设置信息收集表单的引导语及收集字段，可以一键进行默认设置
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	34
	
	
	班级基本信息
	编辑班级基本信息，包括名称，入学年，毕业年，班级类型
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	35
	
	
	班级大合影
	可以上传或删除班级合影照片
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	36
	
	
	班级故事
	可以创建，编辑，删除所有的班级故事，拥有最高管理权限
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	37
	
	
	班级相册
	可以创建相册，上传，删除照片视频，拥有最高管理权限
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	38
	
	
	班级通讯录
	搜索，添加，删除，编辑班级通讯录成员，支持批量删除和excel导入
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	39
	
	
	班级留言
	管理班级留言
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	40
	
	信息发布
	自定义分类
	新建，删除，编辑信息分类项，没个分类可以生成专门的页面链接
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	41
	
	
	内容编辑
	发布，编辑图文信息
	EI
	4
	高
	新增
	1.33 

	42
	
	校友名单
	快速搜索
	根据姓名和班级名称进行快速检索
	EQ
	4
	中
	新增
	2.67 

	43
	
	
	高级搜索
	支持多种逻辑条件，筛选符合条件的高级搜索名单
	EQ
	4
	高
	新增
	1.33 

	44
	
	
	校友管理
	添加，删除校友，编辑校友基本信息
	EI
	4
	高
	新增
	1.33 

	45
	
	
	导出功能
	支持导出所有名单和导出高级搜索筛选的名单
	EO
	5
	高
	新增
	1.67 

	46
	
	
	翻页
	可设定每页最大展示条数，可以前后翻页，输入数字跳转页面
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	47
	
	留言管理
	留言板
	查看平台留言板校友所留的信息
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	48
	
	基本设置
	自定义内容
	上传LOGO和背景音乐
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	49
	
	账号创建
	添加账号
	增加子账号，子账号拥有所有权限但无法创建二级子账号
	EI
	4
	高
	新增
	1.33 

	50
	校友卡与服务大厅小程序功能
	首页
	
	首页：手动轮播照片
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	51
	
	
	后台管理
	返校指南
	EI
	4
	高
	新增
	1.33 

	52
	
	
	
	回馈母校
	EI
	4
	高
	新增
	1.33 

	53
	
	
	
	找校友
	EQ
	4
	高
	新增
	1.33 

	54
	
	
	
	新闻中心-新闻列表/新闻详情
	EI
	4
	高
	新增
	1.33 

	55
	
	
	
	校友活动-列表/详情
	EQ
	4
	高
	新增
	1.33 

	56
	
	组织
	前端
	展示和管理校友联络处、校友组织或各类兴趣小组的信息
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	57
	
	
	
	校友可在此查找或加入自己感兴趣的校友组织
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	58
	
	
	
	参与组织发起的活动以及各组织最新资讯
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	59
	
	
	后台管理
	校友联络处列表
	EQ
	4
	高
	新增
	1.33 

	60
	
	
	
	加入校友联络处
	EI
	4
	高
	新增
	1.33 

	61
	
	
	
	校友联络处详情：简介、成员列表、相册列表+图片预览、组织资讯列表+详情、校友活动列表+详情、校友联络处新增+删除
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	62
	
	服务
	前端
	提供了一系列面向校友的实用服务，包括返校指南、校友活动、校友企业、找校友、找组织、校友卡申领、校友微刊、学校文创
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	63
	
	
	后台管理
	返校指南：列表+详情+更新+新增+删除
	EI
	4
	高
	新增
	1.33 

	64
	
	
	
	学校文创：列表+详情+更新+新增+删除
	EI
	4
	高
	新增
	1.33 

	65
	
	
	
	校友微刊：列表+详情+更新+新增+删除
	EI
	4
	高
	新增
	1.33 

	66
	
	
	
	校友企业：列表+详情+更新+新增+删除
	EI
	4
	高
	新增
	1.33 

	67
	
	活动
	前端
	是发布、展示及报名参与各类校友活动的核心区域。校友可以在此查看活动的详细信息（时间、地点、内容等），直接在线报名参与。
	EO
	5
	高
	新增
	1.67 

	68
	
	
	后台管理
	活动列表
	EQ
	4
	中
	新增
	2.67 

	69
	
	
	
	发起活动：活动编辑
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	70
	
	
	
	我发起的活动管理：查看数据、设定管理者、导出数据、活动删除+新增
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	71
	
	
	
	活动详情
	EQ
	4
	中
	新增
	2.67 

	72
	
	我的
	前端
	校友的个性化空间，用于管理个人信息、账户设置、参与活动的记录等。校友可以在此查看自己的个人信息是否完善，以及接收和处理来自平台或其他校友的消息。
	EO
	5
	高
	新增
	1.67 

	73
	
	
	后台管理
	身份码
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	74
	
	
	
	我的消息-列表/详情/新增/删除
	EQ
	4
	高
	新增
	1.33 

	75
	
	
	
	我的组织-已加入列表
	EQ
	4
	高
	新增
	1.33 

	76
	
	
	
	我的活动-参与活动列表
	EQ
	4
	高
	新增
	1.33 

	77
	
	
	
	我的活动-创建活动列表
	EQ
	4
	高
	新增
	1.33 

	78
	
	
	
	个人资料-详情/编辑
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	79
	
	校友卡申领
	前端
	为学校设计个性化定制校友卡，校友卡是校友身份的象征，凭卡可出入校园，参加校友活动等，帮助校友重温校园时光，加强校友与母校的联系。
	EO
	5
	高
	新增
	1.67 

	80
	
	
	后台管理
	查看数据、导出数据、编辑数据、删除+新增
	EO
	5
	中
	新增
	3.34 

	81
	捐赠筹款平台
	系统设计开发
	-
	给予系统配置开发功能模块
	EO
	5
	高
	新增
	1.67 

	82
	
	系统配置
	倡议书链接
	生成的链接可以进行分享
	EO
	5
	高
	新增
	1.67 

	83
	
	
	引导性捐赠金额设置
	可自定义设置金额
	EO
	5
	高
	新增
	1.67 

	84
	
	
	个人捐赠页面
	支持配置个人捐赠页面
	EO
	5
	高
	新增
	1.67 

	85
	
	
	一起捐页面
	支持配置一起捐页面
	EO
	5
	高
	新增
	1.67 

	86
	
	电子证书
	-
	为每位捐赠校友智能生成电子证书（证书编码具有唯一性）
	EO
	5
	高
	新增
	1.67 

	87
	校友工作运营
	校友平台数据清洗
	-
	资料整理与数字化：校友名录、毕业照、历史老照片收集、修复、上线
	EO
	5
	高
	新增
	1.67 

	88
	
	校友平台运营
	-
	校友入驻推广：2名专员2个月联络，核对信息并指导平台注册
校友联络员体系维护：2大联络员群，1名专员16个月日常运营答疑(2024.12.1-2025.3.31)
	EO
	5
	高
	新增
	1.67 

	89
	
	岳阳中学（原岳阳二师）校友返校日活动筹备工作会
（第一届校友联络员大会）
	-
	含联络通知班级联络员、现场宣传物料设计、现场直播摄影师、摄像师加剪辑、活动现场执行人员
	EO
	5
	高
	新增
	1.67 

	90
	
	2026年校友返校日活动
	
	含前期工作筹备拍摄任课老师邀约视频，共拍摄32位老师，现场宣传物料设计、现场直播摄影师、摄像师加剪辑、活动现场执行人员
	EO
	5
	高
	新增
	1.67 

	91
	
	值年校友返校
	
	含现场宣传物料设计、现场直播摄影师、摄像师加剪辑、活动现场执行人员
	EO
	5
	高
	新增
	1.67 

	
	合计
	
	427
	/
	/
	228.70


第二节    采购要求
包一：家具

1、产品运输、保险及保管
1.1供应商负责产品到安装地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
1.2供应商负责产品在安装地点的保管，直至项目验收合格。
1.3供应商负责其派出的安装人员的人身意外保险。
2、安装调试
2.1供应商专业人员负责在采购人指定的时间、地点内，将产品安装成功并调试完备交采购人验收。
3、质量保证
3.1除本章第三项做有质保要求外的其它产品的质保期按生产厂家质量保修标准执行，终身维护。
3.2保修期的起始日期为最终用户验收合格之日起计；在保修期内，中标人对采购人提供免费咨询；因人为损坏或未按使用说明书违规操作所造成的损坏不在保修范围内。
3.3在产品售出后，随时对采购人提出的产品相关问题进行及时解答或回复。
4、售后服务
4.1所有设备和产品质保期不少于三年，厂家高于三年的以厂家质保期为准，软件产品须提供不少于五年的免费维护升级服务，所有设备和产品质保期外提供终身成本价维修服务[第一节 采购清单及技术参数]内规定了质保期的以[第一节 采购清单及技术参数]规定的为准。
4.2提供7*24小时技术咨询及上门服务，对于用户提出的技术问题或故障通知，专业技术人员应在2小时内响应，24小时内到达现场。对于用户提出的紧急问题，专业技术人员在接到用户通知后立即予以响应并解决。

4.3供应商应指派专业技术人员在项目安装调试完成后，按采购人指定的时间、地点对采购人指定的相关管理、维护、操作人员等进行免费培训，培训内容包括产品基本原理、安装、调试、操作使用和维护保养等，并提供相关技术资料，达到用户相关人员熟练掌握操作技能、排除一般故障等的程度。供应商派出的培训人员的食宿及交通等费用自理。
4.4投标单位所递交的投标报价均应包含本项目所有货物的购置、运输、安装、调试、验收等过程中的一切费用，包括人工费、机械费、材料（主材、辅材等）费、管理费、利润、税费、保险费等一切费用。采购人不再另行支付其它费用，全部由投标人负责。

5、其他要求

★5.1供货要求：合同签定后30天内完成供货、安装、调试并达到合格要求及提供免费培训服务。

5.2付款方式：验收合格后付款至总货款的70%；市教育事务中心初审后付至总货款的80%；市教育体育局审计科审计后付清审定金额余款。（支付时投标人须先出具正式税务发票）。

5.3采购人将中标人投标时提供的样品与到场货物进行符合性检查，若到场货物工艺与样品不符，采购人可要求退货且按规定扣除合同款。验收中对要求样品涉及的产品和原材料视情况进行破坏性抽样检验，检验中被破坏的货物价款由中标人承担，或由采购人委托具有资质的检测机构出具检测报告。若因中标人所供货物的原因导致验收不合格，整改费用由中标人自行负责，并进行相应处罚。

包二：报告厅、体育馆等设备

1、产品运输、保险及保管
1.1供应商负责产品到安装地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
1.2供应商负责产品在安装地点的保管，直至项目验收合格。
1.3供应商负责其派出的安装人员的人身意外保险。
2、安装调试
2.1供应商专业人员负责在采购人指定的时间、地点内，将产品安装成功并调试完备交采购人验收。
3、质量保证
3.1除本章第三项做有质保要求外的其它产品的质保期按生产厂家质量保修标准执行，终身维护。
3.2保修期的起始日期为最终用户验收合格之日起计；在保修期内，中标人对采购人提供免费咨询；因人为损坏或未按使用说明书违规操作所造成的损坏不在保修范围内。
3.3在产品售出后，随时对采购人提出的产品相关问题进行及时解答或回复。
4、售后服务
4.1所有设备和产品质保期不少于三年，厂家高于三年的以厂家质保期为准，软件产品须提供不少于五年的免费维护升级服务，所有设备和产品质保期外提供终身成本价维修服务[第一节 采购清单及技术参数]内规定了质保期的以[第一节 采购清单及技术参数]规定的为准。
4.2提供7*24小时技术咨询及上门服务，对于用户提出的技术问题或故障通知，专业技术人员应在2小时内响应，24小时内到达现场。对于用户提出的紧急问题，专业技术人员在接到用户通知后立即予以响应并解决。

4.3供应商应指派专业技术人员在项目安装调试完成后，按采购人指定的时间、地点对采购人指定的相关管理、维护、操作人员等进行免费培训，培训内容包括产品基本原理、安装、调试、操作使用和维护保养等，并提供相关技术资料，达到用户相关人员熟练掌握操作技能、排除一般故障等的程度。供应商派出的培训人员的食宿及交通等费用自理。
4.4投标单位所递交的投标报价均应包含本项目所有货物的购置、运输、安装、调试、验收等过程中的一切费用，包括人工费、机械费、材料（主材、辅材等）费、管理费、利润、税费、保险费等一切费用。采购人不再另行支付其它费用，全部由投标人负责。

5、其他要求

★5.1供货要求：合同签定后30天内完成供货、安装、调试并达到合格要求及提供免费培训服务。

5.2付款方式：验收合格后付款至总货款的70%；市教育事务中心初审后付至总货款的80%；市教育体育局审计科审计后付清审定金额余款。（支付时投标人须先出具正式税务发票）。
第六章 政府采购合同

第一节 政府采购合同协议书

采购合同编号：
采购人（全称）：（甲方）
供应商（全称）：（乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：
（2）采购计划编号：
（3）项目内容：
（4）项目负责人： 。
2.合同金额
（1）合同金额小写：
大写：
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式： 。
3.履行合同的时间、地点及方式
起始日期：年月日，完成日期：年月日。总日历天数：天。
地点：
方式：
4.付款：
1、。  
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       □ 向甲方所在地人民法院提起诉讼
6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）政府采购合同专用条款
（4）政府采购合同通用条款

（5）投标文件
（6）中标通知书

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
7.合同生效
本合同自生效。
8.合同份数
本合同一式      份，采购人执      份，供应商执      份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                             法定代表人：
委托代理人：                             委托代理人：
电      话：                             电      话：
传      真：                             传      真：
                                     开 户 银 行：
                 帐       号：
第二节 政府采购合同通用条款

1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
14.乙方应提供的服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

④乙方应向甲方支付合同价款5%的违约金。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以解除合同，并要求乙方应向甲方支付合同价款5%的违约金。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

（6）如因政策调整，合同终止，且无需承担违约金。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：
（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效
24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。
第三节 政府采购合同专用条款
	本章第二节
第1.1款
	甲方名称、

地址 
	名称：岳阳市教育事务中心
地址：岳阳市岳阳大道东1607号

	本章第二节
第1.2（6）项
	项目现场
	采购人指定地点

	本章第二节
第5.1款
	履行合同的时间、地点及

方式
	履行时间：合同签定后30天内完成供货、安装、调试并达到合格要求及提供免费培训服务。
项目现场：采购人指定现场。
履行方式：采购人指定方式。

	本章第二节
第13.5款
	合同价款支付

方式和条件
	支付方式：采购人支付。

付款方式：验收合格后付款至总货款的70%；市教育事务中心初审后付至总货款的80%；市教育体育局审计科审计后付清审定金额余款。（支付时投标人须先出具正式税务发票）。

	本章第二节
第14.2（6）项
	乙方提供的其他服务
	第五章“采购需求”

	本章第二节
第20.2款
	解决争议的方式
	☑ 向甲方所在地人民法院提起诉讼
( 仲裁

	本章第二节
第23.1款
	合同未尽事项
	合同未尽事宜双方另行协商。


第七章 投标文件的组成
第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
三、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
四、投标函
五、分项报价

六、采购需求（服务）响应
七、合同条款偏离表
八、采购需求（服务）偏离表
九、享受政府采购政策优惠的证明资料
十、货物说明一览表

十一、投标服务符合招标文件规定的证明文件
十二、投标人认为需提供的其他资料
十三、评分索引

注：1、投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制资格证明文件，不得将其编制到商务和技术文件中。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。
2、投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制商务和技术及综合评分表相关资料。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。
政府采购
投 标 文 件
资格证明文件
采购项目名称:
采   购   人：
政府采购编号:
采购代理编号:
采购代理机构：
投标人：              
年  月  日
一、开标一览表
采购代理编号：__    ________               项目名称：____            ______
包号：__    ________                               包名称：__    ________
	投标总报价
	项目负责人/联系电话

	小写金额：__    _______（人民币元）
大写金额：__    _______（人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	

	备注：


备注：1、本“开标一览表”所填报价应与交易平台上所填电子“开标一览表”报价一致，否则，以交易平台上所填电子“开标一览表”报价为准。
2、本表须按包填写，一个“包号”一份。
3、投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。
4、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如有）等相关内容。
投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：
日期：       年       月       日
二、法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称：              
统一社会信用代码：              
注册地址：              
姓名：       性别：       年龄：       职务：       系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件，并加盖公章。
	身份证（正面）
	身份证（反面）


注：投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。
投标人名称（盖单位电子章）：
日期：       年       月       日
授权委托书
本人              （姓名、职务）系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权              （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购编号：       ，采购代理编号：       ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：             。
代理人无转委托权。
本授权书于       年       月       日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）
	身份证（反面）


注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。
投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）（电子签字或电子印章）：
委托代理人（电子签字或电子印章）：
日期：       年       月       日
三、投标人提供的资格证明文件
	序号
	审查项目
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书扫描件；

（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书扫描件；

（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照扫描件；

（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明扫描件。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	是否提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	是否提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》。

	6
	信用记录查询
	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证。

	7
	项目免收投标保证金承诺书
	是否提供项目免收投标保证金承诺书。

	8
	投标报价超预算（上限值）
	对照项目预算（上限值），审查投标报价是否超过项目预算（上限值）。

	9
	特定资格条件
	根据招标文件要求提供。

	10
	法律、行政法规规定的其他条件
	根据招标文件要求提供。

	结论
	


附件3-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，

自然人的身份证明
注：按第二章第14.1【投标须知前附表】要求提供。
（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书；
（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书；
（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照；
（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明。
附件3-2

投标人资格承诺函

致         (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为             ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，身份证号码：           ，具有独立承担民事责任的能力，符合政府采购供应商的基本资格要求。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位依法缴纳税收和社会保障资金。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年的经营活动中无重大违法记录，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。
投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：          
2、我单位直接控股的其他单位如下：          
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：          
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕 46 号) ，本公司所投产品制造商企业规模为：□大型、□中型、□小型、□微型。
注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。
投标人名称（单位电子签章）： 

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：       
               年           月            日 

附件3-3湖南省政府采购投标人资格承诺函。(格式)
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。
公司（单位）名称（盖章） 
年    月    日
机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质：
法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号： 
授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：
附件3-4符合特定资格条件证明材料或者情况说明
符合特定资格条件证明材料或者情况说明
注：按第二章第14.1【投标须知前附表】要求提供。
政府采购
投 标 文 件
第二部分 商务技术文件
采购项目名称:
采   购   人：
政府采购编号:
采购代理编号:
采购代理机构：
投标人：                            
年  月  日
四、投标函
致：       （采购人、采购代理机构）：
根据贵方为              （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：       ，采购代理编号：       ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交包含下述内容的电子投标文件一份至交易平台，参加采购项目包投标，并在此声明，所递交的投标文件内容合法、完整、真实。
第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
三、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
四、投标函
五、分项报价

六、采购需求响应
七、合同条款偏离表
八、采购需求偏离表
九、享受政府采购政策优惠的证明资料
十、货物说明一览表

十一、投标服务符合招标文件规定的证明文件
十二、投标人认为需提供的其他资料
十三、评分索引

在此，签字代表宣布同意如下：
1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：       ；邮编：       ；电话：       ；电子邮箱：       。
投标人名称（盖单位电子章）：                       
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：
 日期：       年       月       日

五、分项报价
附件6-1 分项报价说明
分项报价说明
备注：投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。
附件6-2 分项报价明细表
分项报价明细表

采购代理编号：__    ________                    项目名称：____            ______
包号：__    ________                            包名称：__    ________  
	序号
	采购品目
	货物名称
	品牌
	参数（型号、规格及参数说明）
	制造厂商名称
	大中小微企业类型
	单价
	折扣率/费率（如有）
	数量
	小计
	综合折扣率/费率（如有）
	政策功能

编码
	交付要求（交货期、质保期、服务内容等）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（元）
	大写：

	
	小写：


说明：品牌和制造厂商指产品的品牌。中小微企业类型是指制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”。政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号。 

六、采购需求响应

编制说明：投标人应按招标文件第五章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的服务方案、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。
投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：
日期：       年       月       日
附件6-1 响应-览表
响应-览表
	包号 
	包名称
	分项项目名称
（条目号/品目名称）
	服务内容
	数量
	服务期限及地点
	备注

	
	
	
	
	
	时间
	地点
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


七、合同条款偏离表
采购代理编号: ____            ______   项目名称：____            ______
包           号：__    ________           包名称：___          _______
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）投标人应根据招标文件第六章“政府采购合同”填写本表；
（2）投标人如果对招标文件第六章“政府采购合同”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第六章的所有条款要求，其投标无效。
（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：
日       期：       年       月       日

八、采购需求偏离表
采购代理编号:                    项目名称：____            ______
包           号：__    ________                      包名称：___          _______
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）投标人应根据招标文件第五章“采购需求”填写本表；
（2）投标人如果对招标文件第五章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有条款要求，其投标无效。
（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
（5）本表偏离表与本章第七节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。
投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：
日      期：       年       月       日
九、享受政府采购政策优惠的证明资料
附件9-1中型、小型、微型企业声明函
中小企业声明函（货物)
【不属于中小企业的无需填写】
本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔 2020 ) 46号）的规定，本公司(联合体）参加 (单位名称）的 (项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
(标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为_(企业名称)，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);
(标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为 (企业名称)，从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);
………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章):
                        日期:
附页 1价格评审优惠（配套货物）清单
价格评审优惠（配套货物）清单
采购代理编号：__    ________           项目名称：____            ______
包       号：__    ________                        包名称：___          _______
	以下为投标人提供的享受价格评审优惠的货物，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	货物制造商类型
	商标名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/
	/


说明：1、本清单用于计算政府采购价格评审优惠应享受的政府采购政策价格扣除。提供附件10-1、附件10-2的，且提供的货物为小型、微型企业制造的，包括视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物。货物制造商类型填写小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
2、栏目4“价格”为综合单价，包含该货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、安装调试费、管理费和利润等。
3、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。
投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签字或电子印章）：
日期：       年       月       日

附件9-2 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖单位电子章）：
       日  期：
附件9-3 监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)
备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件。
附件 9-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)
说明：投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应提供证明材料和本章本节附页 2 “优
先采购产品清单”， 并加盖投标人单位章。
附页 2 优先采购产品清单
优先采购产品清单

采购代理编号：__    ________           项目名称：____            ______
包       号：__    ________                        包名称：___          _______
	以下为投标人提供的政府采购优先采购产品， 投标人对本表的真实性负责。如
有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	


说明： 1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品）的政府采购

政策加分或者价格扣除。

2、栏目 4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、栏目 6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只须填写一种）。

4、投标人在投标截止时间前修改“ 开标一览表”中的投标报价的，应按规定修改本表相应内容。否则， 评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。
投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：
日      期：       年       月       日
货物说明一览表

采购代理编号：__    ________           项目名称：____            ______
包       号：__    ________                        包名称：___          _______
货物说明
	序号
	货物名称
（品目分类）
	制造商名称
	型号规格
	主要技术参数和技术指标
	政策功能类型及编号
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：
日      期：       年       月       日
说明：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。
十一、投标服务符合招标文件规定的证明文件
备注：提供第五章规定的证明材料。

十二、投标人认为需提供的其他资料
备注：投标人认为需提供的其他资料包括：
（1）招标文件第五章采购需求要求的其他资料；
（2）招标文件第四章评标方法及标准要求的其他相关资料。
十三、评分索引表

请各投标人根据本项目的“评标方法及标准”自拟评分索引表
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