[bookmark: _Toc11817]第三章 采购需求
[bookmark: _Toc30946][bookmark: _Toc31588]第一节 采购清单一览表
	包号
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算
	最高限价
	节能产品
	进口产品

	1
	B02020000-公路工程施工
	公路工程施工
	详见工程量清单
	1
	720720.53
	720720.53
	/
	/


注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。
2.项目的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按竞争性谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

[bookmark: _Toc702][bookmark: _Toc14654]第二节 技术要求

[bookmark: _Toc11134][bookmark: _Toc107998022]本项目位于临湘市，主要为路面预防性养护水泥路面清缝、灌缝，其中包含X555三风线，里程长度10.311公里，X003赵桐线，里程长度2.802公里，X060七里冲村-聂市镇，里程长度14.072公里，Y133中和村-中和村，里程长度5.935公里，Y110李家畈-下湾，里程长度4.186公里，Y149羊李线，里程长度12.015公里，X001忠桃线，里程长度5.788公里，C033桥引线，里程长度3.141公里，C059草高线，里程长度2.88公里。本项目合计里程长度为61.13公里，项目均为四级公路，路面宽度3.5m-6m，其他技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）执行。具体详见工程量清单及施工图设计。

注：1.技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。
    2.工程量清单(工程类项目适用)：工程建设施工项目，采购人、采购代理机构应在本节中提供“工程量清单”。









[bookmark: _Toc1278]第三节 商务要求
1、工期要求：60日历日。
2、验收方式：按《湖南省农村公路工程竣（交）工验收办法》（湘交农路规[2024]7号）文件执行。
3、财务要求：开具发票。
4、付款方式：在上级补助资金到位的前提下，第一年按工程进度支付已完成工程量价款的80%，第二年按财政结算审定额付清。
5、质量要求：符合国家相关质量验收规范标准,达到合格要求。
6、保修要求：按国家相关规定保修。
7、建筑材料运输、保管及保险
7.1成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
7.2成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。
7.3成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。
8、工程变更
8.1 当发生工程变更、工程量增减时，由采购人、监理单位进行初审，有关部门审定后报政府采购部门备案。
9、其他说明：
（1）本项目供应商工程量清单报价为三轮报价：第一轮报价在响应文件中提供报价一览表及工程量清单分项报价;第二轮、第三轮在开标现场填报总价，签字、盖章后生效。
[bookmark: _GoBack]（2）采购人有权对施工图设计进行优化，工程量的增减丝毫不影响成交人的权利和义务。按实际发生工程量办理结算,最终以财政结算审定额为准。
