采购内容与要求
第一节 技术要求
[bookmark: EB90aa937564e642cd807793a91dd25f34]一、项目概况
1、项目建设目标和任务
机动车（重点为大型车辆）驾驶人考试管理是道路交通安全管控工作的核心环节，是从源头筑牢道路交通安全防线的关键举措。为严格规范驾驶人考试准入标准，全面合规落实《机动车驾驶人考试系统通用技术条件》（GA/T1028.1-2022）及公安部《公安交通管理信息系统外挂软件安全管理规定》等国家及行业最新技术规范，本项目依托现代信息化、智能化技术，搭建标准化、规范化的科目三考试信息管理体系。项目将实现驾驶人科目三考试全流程数据化记录、联网化管控、全过程可追溯，全面适配公安部对考试系统软硬件配置、运行标准、安全规范的各项要求，保障系统与社会化服务监管平台高效、稳定对接。通过对系统功能架构、接口调用逻辑、安全防护体系、数据交换机制、运行环境及软硬件配套设施的全方位标准化设计，打造一套稳定可靠、安全合规、全程可溯、运维便捷的智能化科目三考试信息系统。
2、建设内容和规模
本项目在现有小型车科目三考试系统的基础上，新增大型车科目三智能化考试配套体系，补齐大型车驾驶人智能化考试服务能力。核心建设内容涵盖考试控制中心管理配套设备、大型车专用智能化车载考试设备、考试路段电子地图绘制、考试线路及项目标识标牌布设等软硬件及配套工程。大型车专用智能化车载考试设备新增大A1车型2套、A2车型2套、B1车型2套、B2车型2套。全面完善大小型车辆全覆盖的科目三智能化考试系统，满足各类机动车驾驶人科目三标准化考试及监管工作需求。
[bookmark: _Toc206666780]二、建设原则
1. 系统的稳定性和可靠性
由于设备使用环境复杂，面临夏季高温、冬季寒冷气候，雨、雪、雾、风等复杂的自然条件以及灰尘、泥沙等使用环境。所以如何提高设备的稳定性和可靠性是最基本的原则。
2.系统先进性和成熟性
由于该系统涉及的技术面广、实现难度大，所以采用各类成熟的技术和科研成果，以便节约研发成本、缩短研发周期，尽快向市场推出性能稳定、功能实用的计算机考试产品。
3.系统的实用性和经济性
以满足机动车驾驶人考试的顺利、正常进行，为一切系统实现功能的出发点，充分发挥系统的整体功能，最大程度的减少考试员的劳动强度，节约警力。同时对系统进行合理配置，避免不必要的浪费，为用户节约投资。
4.系统的开放性和标准性
计算机考试系统涉及与驾管工作其他各项业务的互连，所以系统具有良好的开放性，通过制定统一接口规范的策略，使得系统具有良好的开放性和标准性。系统中的各技术子系统之间具有良好的互联能力和互操作能力。在软件设计规范方面，严格遵守最新的国际标准、国家标准和行业标准。可以与其它相关系统联网和通讯；支持标准的应用开发平台，系统软硬件平台的良好扩容、扩展能力，可方便地与外部设备/系统连接。
5．系统的可扩展性和易维护性
[bookmark: _Toc206666791]系统设计具有良好的升级、扩展能力，具有一定的考试冗余容量，和很好的扩展余地，为保持系统的规模和功能扩展留下空间。

[bookmark: _Toc206666792]三、采购设备清单及技术参数
	序号
	设备名称
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	1、科目三考试监控中心升级（大车补充)

	1
	考试管理软件
	大车科目三管理软件，功能包括监督、管理电子化考试过程，考生管理，考试数据查询、统计、分析等；按公安部172号令有关规定的考试程序，响应GA/T1027-2017和GA/T1028-2022的新标准要求。
	套
	1
	

	2
	参数设置软件
	大车科目三参数设置软件，按公安部172号令有关规定的考试程序，响应GA/T1027-2017和GA/T1028-2022的新标准要求。
	套
	1
	

	3
	采集评判软件
	大车科目三采集评判软件，按公安部172号令有关规定的考试程序，响应GA/T1027-2017和GA/T1028-2022的新标准要求。
	套
	1
	

	4
	考试流程软件
	大车考试流程软件排队、叫号、拍照、人脸识别、成绩查询、考试流程管理软件等按公安部172号令有关规定的考试程序，响应响应GA/T1027-2017和GA/T1028-2022的新标准要求。
	套
	1
	

	5
	网关
	1.配置千兆二层电口(可切换为WAN口）≥24个，千兆WAN电口≥4个，万兆光口(可切换为LAN口)≥8个，模块插槽≥4个；
2.交换容量≥230Gbps，转发性能≥120Mpps；
3.设备CPU芯片、交换芯片、内存、PHY芯片、FLASH芯片、时钟芯片、CPLD芯片等关键器件均为国产；
4.设备支持2E1/CE1、POS、4G、5G业务卡。
5.▲为提高整机可靠性，支持双BOOT/IOS备份功能，升级BOOT和IOS的过程中异常下电，设备重启后查看版本信息，BOOT和IOS的版本还是升级之前的版本；（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的有效检测报告扫描件，并加盖投标人公章。）
6.支持L3路由国际标准协议：RIP/RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IPv4,IPv6
7.支持PIM、IGMPv3、DHCP等协议；
8.▲支持IPv4路由表容量≥90W条；IPv6路由表容量≥90W条；（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的有效检测报告扫描件，并加盖投标人公章。）
9.▲设备支持RLDP环路检测，能发现二层设备之间的二层环路，并且进行二层端口转发阻塞；（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的有效检测报告扫描件，并加盖投标人公章。）
10.设备应全面支持IPv6+技术，支持SRv6 Policy、EVPN、信道化子接口切片技术、IFIT等； 
11.支持国密局商密算法SM1、SM2、SM3、SM4；
配置要求：
1.配置完整主机、冗余电源；
2.1个端口全制式4G无线广域网接口HSIC模块，支持移动/联通/电信的4G/3G/2G，磁吸式七模全频段全向4G延长天线，馈线3米。
	套
	1
	

	6
	端口设备
	1、可用千兆电接口数量24个，千兆光接口数量4个，支持独立的console管理串口。交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps。
2、▲提供工信部入网许可证及CQC认证证书。支持基于源MAC地址的、目的MAC的 ACL，支持基于源MAC地址、目的MAC的流分类。（提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章）
3、支持通过平台进行整网VLAN配置，支持基于拓扑可视化选择划分VLAN的设备端口，支持自动识别网络设备端口对端的物联设备业务类型。
4、▲支持一键生成交付报告：报告包含设备清单、上联设备信息、网络拓扑等； 支持报告查看和导出功能。支持通过平台进行拓扑可视化配置业务优先；支持在拓扑图上直接选择任意两个设备配置为业务优先保障，系统自动完成相关配置的下发。（提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章）
5、▲支持通过平台进行区域分组管理，支持设备名称同步、设备名称下发、固件升级、一键免密远程跳转到设备web端、定位到拓扑图显示等操作。支持通过平台进行拓扑图链路提供运行信息，信息包括：1）支持链路的实时速率、带宽利用率信息；2）支持链路过去24小时/7天带宽利用率运行趋势。（提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章）
6、▲支持通过平台对交换机与摄像头、NVR、DVR、门禁设备、访客机设备、入侵报警设备、解码设备、安检设备等物联设备进行资产统一管理，资产信息的导入和导出；查看每个设备的使用时间、负责人。
7、支持通过平台进行拓扑可视化配置业务优先；支持在拓扑图上直接选择任意两个设备配置为业务优先保障，系统自动完成相关配置的下发。（提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章）
8、▲支持通过平台只允许已授权设备接入使用；支持设置禁用名单，当禁用名单的终端设备接入时应产生告警；支持禁用名单防护，启用之后当有禁用名单设备接入时，会自动关闭对应端口。（提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章）
	套
	1
	

	2、科目三大车智能化评判车载设备

	1
	科目三（室外）车载主机
	高精度三卫星定位定向系统（北斗/GPS/GLONASS），实现车辆全姿态轮廓跟踪检测，能够实现与考试相关的考车状态信息采集、处理及传输；能够显示考生信息、选项项目、在考项目、下一个考试项目、扣分原因及当期成绩等。
	套
	8
	

	2
	工控机套件
	(1)显示屏不低于10.4寸车规级电容触摸屏；
(2)CPU主频不低于2GHz；
(3)内存≥4GB；存储不低于64GB固态硬盘；
(4)分辨率不低于1024 x 768；亮度(cd/㎡)：500及以上；
(5)对比度400：1；前面板防护等级不低于IP66。
	套
	8
	

	3
	车载音视频单元
	含车内三套吸顶摄像机，车顶一套枪式摄像机及支架，车内拾音设备，音视频采集编解码设备等。
	套
	8
	

	4
	4G路由器
	1、支持多种VPN，包括IPSec客户端和服务端、L2TP/PPT 客户端和服务端、OpenVPN、GRE/GRE Tap、VxLAN、N2N、EoIP、MPLS、Wireguard等VPN；
2、支持移动网络智能诊断功能，诊断记录网络异常状态历史、便于事后分析异常原因；
3、支持JT/T 808协议2013和2019版本；
4、支持中国移动探针应用，支持TR069管理协议；
5、支持定时任务，执行定时开启/关闭LAN、移动网络、以及自定义等功能；
6、支持LAN设备检测，LAN设备异常后重置接口或重启设备；
7、支持多链路负载均衡与备份；
8、支持安装应用程序，扩展设备功能。
	套
	8
	

	5
	车载安装配件
	车载供电管理及线材与辅件 国标/传感器组 档位、灯光、制动、油门、雨刮器和方向盘等采集模块。
	套
	8
	

	6
	车载安装耗材
	车载安装信号线、电源线、网线，各类接插件等。
	套
	8
	

	7
	车载传感器组件
	采集车载信号、可实现数模转换，速度、安全带、熄火等、副刹等等 符合公安部172号令要求，绕车一周检测装置配备按键式开关，每台考车配备4个按键开关。
	套
	8
	

	8
	车载天线安装件
	定制：根据具体车型配发。
	套
	8
	

	9
	车顶显示屏
	定制：ф5 单红色、DC9-36V、刷新频率160HZ、功率<15W、可视距离 1-50m。
	台
	8
	

	10
	电源模块
	定制模块车载电源稳压、整流管理。
	套
	8
	

	11
	车载考试评判软件
	科目三车载评判软件，符合公安部172号令要求，符合考场验收相关文件要求。
	套
	8
	

	12
	车外摄像机支架
	根据具体车型配发。
	套
	8
	

	13
	车载身份认证
	车载FACE通（含软件）。
	套
	8
	

	3、科目三道路测绘及项目标牌

	1
	实际道路项目测绘
	实际道路项目测绘和评判电子地图制作,打点测绘、评判传感器制作等。
	套
	2
	

	2
	考试项目标牌
	定制根据实际道路项目制作所有考试项目标牌，1条考试线路、考试项目15套、起点终点2套、辅助标牌考试专用10套等。
	套
	2
	





第二节 商务要求
一、主要商务要求
	履行合同的时间、地点及方式
	供货期及交货时间：合同签订生效之日起30日历天内完成供货、安装，并通过采购人的功能测试、验收，且能投入运行使用。
交货地点：采购人指定地点。
交货方式：采购人指定方式。

	质量保证期
	验收合格之日起1年。

	响应时间
	7*24小时。

	合同价款支付方式和条件
	全部设备到货进场验收合格后；安装调试完成，项目验收合格后支付合同总金额的90%，剩余10%作为质保金，在免费运维期满两年后且无质量问题无息付清。


二、 项目实施要求与说明
1．产品运输、保险及保管
1.1中标人负责产品到实施地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
1.2中标人负责产品在实施地点的保管，直至项目验收合格。
1.3中标人负责其派出的项目实施人员的人身意外保险。
1.4质量符合国家或行业相关标准，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，货物要求有包装材料保护运至现场。凡由于包装不良导致货物损坏、锈蚀等的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
2.交货与安装调试
2.1交付时间：所有设备材料到货后需经采购方验收合格后方可安装。并于合同签订后30个工作日内交付使用（具体时间以签订合同为准）。
交货地点：采购人指定地点。
2.2中标人须负责所有设备的安装调试，在项目实施过程中须加强项目实施的组织管理，所有人员应具备项目性质相关资质和业主要求的条件上岗。
2.3项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等移交采购人。
3.测试验收
3.1项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担。
3.2验收过程中产生纠纷的，由市场监管部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。
3.3项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。
4.质量保证
4.1中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。
4.2 从项目验收合格之日起中标人免费提供一年免费质保服务，包含硬件、软件及相关服务，采购产品清单及产品技术参数、功能要求中另有规定的，按其规定。从验收合格之日起开始计算。质保期内所有设备维护维修等要求免费上门服务。超出生产厂家正常维修范围的，中标人需向生产厂家协商采购；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。生产厂家质保期优于招标文件规定的，按生产厂家的质保承诺提供质保服务。
5.售后服务
5.1 从项目验收合格之日起中标人免费提供二年免费运维服务，组织每季度对设备进行全面维护，以保证设备工作在最佳状态，减少设备的故障率。各设备有详细的维护记录，记录内容包括检查时间、检查情况、清洁保养时间和每次维护时间、维护内容、维护结果等。
5.2 在维保期内，2小时内电话响应、8小时到场，24小时内修好，48小时内未修好提供替代品，负责安装到位。免费维保期内中标人须对整个设备提供升级更新及其他的支持服务，并提供7*24小时技术支持，包括各种模块设备故障及对各种突发事件采取应急措施等，中标人在维护服务过程中必须认真严格执行国家相关行业规范，加强安全管理工作，所需相关人员、各类车辆、各类工具和各类耗材仪表等均自行解决，如遇意外人身事故、设备事故、交通违章等状况，均自行承担相应的责任。
5.3中标人应对本项目涉及的采购人机密、知识产权及其它应保密的事项予以保密，所有数据未经采购人的书面批准，中标人不得以任何形式或任何方式将有关信息披露或透露给任何第三方。中标人故意或工作疏忽而造成的采购人机密泄漏或知识产权受到侵害，中标人须赔偿采购人因此造成的直接经济损失，并承担相应的法律责任。
6.培训
6.1中标人应按招标文件要求负责进行必要的人员培训，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。
7.其他要求
7.1本项目投标报价应包含但不限于以下内容：设备费、安装调试费质、质保期内维护费、技术支持与培训费、人员费（含工资、加班费、福利费等）、办公设备费、通讯费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及为达到采购文件要求所包含的所有风险、责任等各项费用。如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，采购人不再支付任何费用。
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