[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc20644][bookmark: _Toc72751776] 采购需求

1、 [bookmark: _Toc27062]项目名称：临湘市S501线路口公路跨铁桥(双向)维修加固工程 
二、建设内容：临湘市S301线K5+000-K6+528段中修工程,本项目总里1.528km，位于临湘市坦渡镇，起点桩号K5+000，终点桩号K6+528，设计车速为60km/h，双向2车道，路基宽度10m，K5+000-K6+190段路面宽度为9m，K6+190-K6+52 8段（城镇段）路面宽度为10m，二级公路，沥青混凝土路面。路面主要存在横向裂缝、纵向裂缝、路面沉陷及网状裂纹等病害，拟进行中修路面改造，具体详见工程量清单（另册）。
三、工期及质量要求：
1、工期要求：30日历天。
2、质量要求：符合现行国家、省、地方有关工程质量验收规范和工程质量达到合格标准。
四、项目实施要求
1、施工技术要求：严格按照施工图纸、设计说明、工程量清单等内容和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工，并接受采购人及政府相关职能部门的监督管理。
2、工程保修：按国务院2000年279号令规定进行保修内容及期限，由供应商承担其责任与义务。
3、安全生产要求：按国家有关安全生产的法律法规，制定相应的安全管理制度；严格执行有关建筑生产规程及其他安全生产规定、制定。
4、人员要求：关键岗位人员必须持有相应的岗位资格证书，岗位资格证书注明了单位名称的，应与供应商名称一致。施工项目部关键岗位人员不得同时在其他建筑工程项目中任职。
五、验收要求
由采购单位组织有关人员，按采购文件技术要求、国家及行业相关标准进行验收。
六、其他说明
1． 实施时间及地点
1.1实施时间：签订合同日起
1.2实施地点：采购人指定地点。
2.付款方式
2.1付款人：临湘市公路建设和养护中心。
2.2付款方式：合同中双方约定为准。
3.争议的解决
本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意当地人民法院起诉。
4、供应商在投标前，如须踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
5、其他未尽事宜由采购人和成交人双方在采购合同中详细约定。










