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关键信息
一、资格性审查
	序号
	审查情况

	1
	法人提交企业法人营业执照副本（或者法人登记证书）以及组织机构代码证副本扫描件；

	2
	依法缴纳税收和社会保险费的证明材料，各上传下列材料之一：
①缴纳税收证明资料：近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证扫描件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据扫描件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明扫描件。
②缴纳社会保险证明资料：近三个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证扫描件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据扫描件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明扫描件。

	3
	法人提交法定代表人身份证明扫描件或者法定代表人授权委托书扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明扫描件，自然人提交身份证扫描件。

	4
	上传年度经会计师事务所审计的财务报告扫描件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明扫描件。

	5
	[bookmark: S_2_4]其他说明。（非法人组织参与投标需提供的相关证明材料）。

	6
	信用记录查询情况

	7
	保证金缴纳情况

	8
	具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟））

	9
	[bookmark: S_2_5]特定资格条件

	说明：
1.投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款。
2.资格证明文件扫描件须加盖投标人公章。
3.投标人有下列情形之一的，视为无效投标（★）：
（1）有一项资格证明文件未提交的；
（2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的；
（3）资格证明文件过了有效期的；	
（4）资格证明文件扫描件未加盖投标人公章的。
4.被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。
5.近三个月是指：2026年4月至2026年6月
6.上传年度经会计师事务所审计的财务报告扫描件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明。
具体年度为：2025年
7. 特定资格条件：详见第一章投标邀请第三节第3条投标人特定资格条件。
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
9.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。



















二、符合性审查
	序号
	审查情况

	1
	评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。

	(1)
	依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

	(2)
	投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

	2
	投标文件属下列情况之一的，投标无效：

	(1)
	投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的

	(2)
	投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

	(3)
	报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

	(4)
	投标有效期不足的；

	(5)
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

	(6)
	法律法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

	(7)
	投标标的范围小于采购标的范围的

	3
	不符合★条款

	4
	投标文件电子文档有病毒

	5
	投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密

	6
	法律法规规定的其他情形











目录
第一章  投标邀请
第二章  投标须知
投标须知前附表
附页2-1岳阳市公共资源交易事前信用承诺书
附页2-2政府采购支持融资、担保机构
正文
第三章  评标方法及标准
评标方法及标准前附表
正文
第四章  技术规格、参数及要求
第五章  政府采购合同
第一节  政府采购合同协议书
第二节  政府采购合同通用条款
第三节  政府采购合同专用条款
第六章  投标文件组成
第一册  商务技术文件	
第二册  资格证明文件
[bookmark: _Toc21001314][bookmark: _Toc21000471][bookmark: _Toc53472201][bookmark: _Toc20642243][bookmark: _Toc20988241][bookmark: _Toc20816073][bookmark: _Toc34720698][bookmark: _Toc35421027]
第一章  投标邀请
湖南泽邦项目咨询管理有限公司受岳阳市云溪区第一中学的委托，对岳阳市云溪区第一中学设备采购项目（政府采购编号：CGXM2026430603000008）进行公开招标采购，欢迎符合资格条件并对此有兴趣的投标人前来投标。
一、采购项目（标段）名称、编号及预算金额
1.采购项目名称：岳阳市云溪区第一中学设备采购项目
2.政府采购编号：CGXM2026430603000008
3.委托代理编号：HNZB-HW-202607
4.采购项目（标段）预算：4415600.00元
支持预付款，预付比例：%
5.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业
6.评标方法：综合评分法 最低评标价法
7.合同定价方式：固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励
8.合同履行期限：合同签订后90日内安装调试完毕。
9.本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
投标保证金：采购项目预算的/%；
履约保证金：中标金额的/%；
预付款保证金：预付款的/%；
质量保证金：合同金额的/%。
2、 采购人的采购需求：
	包号
	包名称
	标的名称
	数量
	简要技术要求
	标的预算
（元人民币）
	节能产品
	进口产品

	1
	包1
	信息化系统集成
	1批
	详见招标文件
	2890835.00
	
	

	2
	包2
	理化生实验室配置
	1批
	
	889151.00
	
	

	3
	包3
	监控系统
	1批
	
	635614.00
	
	

	注：本项目共分为三个包，采取兼投不兼中原则，即：投标人可同时投多个包，但只允许中标一个包（同时获得多个包第一名时。则取综合得分最高的为中标包）（★）



1.采购项目需要落实的政府采购政策：
□强制采购：政府采购实行强制采购的节能产品。
☑优先采购：政府采购鼓励采购节能环保产品、政府采购支持两型产品。
☑价格评审优惠：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
  2.采购进口产品：本项目拒绝进口产品投标。
三、投标人的资格要求：
1.投标人基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定。
2.包1、落实政府采购政策需满足的资格要求：
专门面向：中小企业  小微企业 监狱企业 福利性单位。
强制分包：大型企业应将采购份额的/%分包给中小企业。
包2、包3落实政府采购政策需满足的资格要求：
专门面向：中小企业  小微企业 监狱企业 福利性单位。
强制分包：大型企业应将采购份额的/%分包给中小企业。
3.投标人特定资格条件：无。
4.联合体投标。本次招标不接受联合体投标。
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
6.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。
7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“湖南政府采购网”（www.ccgp-hunan.gov.cn）网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动；提供投标截止日前一个月内以上网站查询记录的网上截图。 
四、获取招标文件的时间、期限、地点、方式及招标文件售价
1.凡符合投标资格要求并有意参加投标者必须办理数字CA，登录《岳阳市公共资源交易网》（http://ggzy.yueyang.gov.cn/）下载招标文件。投标人在网上注册应对所提供的证件和证明材料的真实性承担法律责任。
2.本次招标只支持网上支付标书费报名并从系统中下载招标文件。联系电话：0730-2966692 岳阳市公共资源交易中心
3.招标文件售价：人民币0元/本，只支持网银支付。
[bookmark: _GoBack]4.报名及招标文件提供下载期限：2026年7月22日9:00至2026年7月28日17:00，各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。
5.电子招标文件获取方式：投标截止时间前，供应商进入“岳阳市公共资源交易网” （http://ggzy.yueyang.gov.cn/）登录“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”（http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin）进行格式化电子招标文件的下载
五、投标文件的制作
 1.投标人在“岳阳市公共资源交易网” （http://ggzy.yueyang.gov.cn/）服务指南中及时下载安装最新版本“新点投标文件制作软件（岳阳版）”。参与投标的投标人需使用电子标书编制软件制作YYGCZF格式投标文件。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。制作电子投标文件时，投标人须编制投标文件的内容目录和详细页码，其制作软件的下载安装和电子投标文件的制作说明（含电子签章的操作流程）可详见“岳阳市公共资源交易网” （http://ggzy.yueyang.gov.cn/）的服务指南《全流程电子化招投标操作手册》。
六、投标文件的递交
1.投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）2026年8月10日9时30分（北京时间），投标人应在投标截止时间前通过岳阳市公共资源交易平台递交数据电文形式的电子投标文件并完成在线签到。其递交的电子投标文件具备法律效力，逾期递交的电子投标文件，电子交易平台将予以拒收。
七、投标文件的解密
1.电子投标文件的解密截止时间为2026年8月10日10时00分（北京时间）（系统设置为开标后30分钟内），投标人可在单位在线解密，如在开标现场解密的请自备解密电脑和网络。逾期未解密的，视为放弃投标资格。
八、投标人澄清、补正和说明
1.评标过程中，如评委专家要求投标人进行必要的澄清、说明和补正的，投标人应在线保持关注，及时登录岳阳市公共资源交易中心电子交易平台（http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin）进行网上回复，并上传提交相关资料，逾期未回复的，视为放弃澄清、说明和补正的权利。
2.招标人在岳阳市公共资源交易平台上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。
九、招标文件公告期限：
1.本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2.在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
十、疑问及质疑：
1.投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2.投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。
3.潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》（湘财购〔2019〕20号）规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
十一、投标说明
1.本公告选项：☑表示选择，□表示未选择。
2.投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十二、投标保证金
根据岳财函〔2020〕46号文规定，本项目不要求缴纳投标保证金。
十三、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法
采购人：岳阳市云溪区第一中学
地  址：岳阳市云溪区
联系人：刘启明
电话：15173068668
采购代理机构：湖南泽邦项目咨询管理有限公司
地  址：岳阳市岳阳楼区五里牌路与洞庭大道辅路交叉口西100米
联系人：刘文辉                      
电  话：18528290569

第二章  投标须知
投标须知前附表
注：本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	岳阳市云溪区第一中学设备采购项目

	第2.1款
	采购人
	名称：岳阳市云溪区第一中学
地址：岳阳市云溪区
联系人：刘启明
电话：15173068668

	第2.2款
	采购代理机构
	名称：湖南泽邦项目咨询管理有限公司
地  址：岳阳市岳阳楼区五里牌路与洞庭大道辅路交叉口西100米
联系人：刘文辉                      
电  话：18528290569

	第2.6款
	采购进口产品
	☑本采购项目拒绝进口产品参加投标
□本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	第3.1款
	投标人资格条件
	1.基本资格条件：投标人应提供资格审查资料：投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定。
2.被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。
3.特定资格条件：无。
4.联合体投标：本次招标不接受联合体投标。
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
6.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

	第6.1款
	组织现场考察或者召开答疑会
	☑不组织
□组织，时间：地点：联系人：或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

	第6.2款
	投标人要求澄清招标文件的时间
	/

	二、招标文件

	第8.2款
	非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围
	非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥10项将导致投标无效。

	第7.4款
	招标文件公告期限
	2026年7月22日起至2026年7月28日17:00时

	第9.2款
	信息公告媒体
	岳阳市政府采购（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/portal_city.jsp?areaCode=yys）、岳阳市公共资源交易网（http://ggzy.yueyang.gov.cn/）

	第21.1款
	提交投标文件截止期时间
	2026年8月10日（星期一）9时30分（北京时间）

	三、投标文件

	第14.1款
	投标报价的规定
	1.投标报价不得超过最高限价。
2.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件规定，本项目投标报价出现下列情形之一的，评标委员会将其启动异常低价审查：
A.投标报价＜全部合格供应商报价平均值×50%
B.投标报价＜合格供应商次低报价×50%
C.投标报价＜最高限价×45%（无限价则以预算为限价）
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
评标委员会有权要求供应商在规定时间内对报价合理性提供书面说明及相关证明材料，未提供说明或说明不合理或无法证明履约能力的，评标委员会应当否决其投标。
3、根据“财政部令第87号”第六十条的规定“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”

	第14.5款
	采购预算、最高限价（如果设）
	采购预算：4415600.00元
最高限价：4415600.00元，其中：包1、信息化系统集成 2890835.00元；包2、理化生实验室配置 889151.00元；包3、监控系统 635614.00元。

	第16.4款
	样品提供的规定
	☑不要求提供
□要求提供，提交的时间：地点。
1.样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准详见第三章及第四章。
2.中标人提供的样品保管、封存规定：
____________________________________________

	第17.1款
	投标有效期
	90日（日历日）

	第18.1款
	投标保证金
	☑不要求提供
□要求提供，数额为：元（人民币）。

	第21.1款
	电子投标文件
制作要求
	电子投标文件必须使用岳阳市公共资源交易网发布的“电子投标文件制作工具”编制生成。

	第20款
	投标文件份数
	确定中标人后，中标人需提交3份纸质投标文件，并确保电子和纸质投标文件内容完全一致。

	四、投标

	22
	投标文件的递交
	实行网上投标，投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”（http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin）完成文件递交。

	第24.1款
	分包
	□允许分包。分包内容：分包金额和资质要求等。
☑不允许分包

	五、开标、资格审查和评标

	第26.1款
	需要宣布的其他内容
	/

	第26.2款
	解密时长
	30分钟

	六、中标信息公布

	第31.2款
	确定中标人的方式
	☑得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
□随机抽取的方式。

	七、合同签订

	第34.1款
	履约担保
	☑不要求提供
□要求提供，履约担保的金额为：_________。

	八、其他规定

	第38.1款
	招标代理服务费
	（1）本项目招标代理费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号文规定，由采购人向招标代理机构支付。
（2）招标代理服务费的支付方式及支付时间：发出中标通知前以现金或银行转账支付。

	第39.1款
	其他规定
	对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
1.信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）。
2.信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。
3.信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。
4.信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。
5.信用信息的使用规则：留存备查。
6.各投标单位不得在同一台电脑上报送投标文件，发现IP地址相同将接受财政相关处罚。
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岳阳市公共资源交易事前信用承诺书
（投标人、供应商、竞买人、受让人等交易主体适用范本）
为推进社会信用体系建设，营造诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法、公平竞争的交易形象，本人作为（单位名称）的法定代表人代表本单位作出以下诚信承诺：
（一）本单位填报或提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料和信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、篡改、虚假成分。
（二）严格依照国家、湖南省和岳阳市关于公共资源交易的法律法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。
（三）严格遵守岳阳市公共资源交易市场主体信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易市场主体信息库中信息。
（四）参与公共资源交易活动系本单位自愿行为。保证无组织或参与围标、串标、出卖（借）、转让资质证书或接受他人挂靠投标、以他人名义参与竞争或以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）、恶意报价、恶意投诉等违法违规行为。
（五）守合同、重信用，加强单位诚信建设。保证无恶意提高造价、违约毁约等行为。自觉维护公共资源交易良好秩序，自觉接受行政监督部门、纪检监察机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。
（六）本单位自愿接受公共资源交易监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，依法承担法律责任。
（七）本人郑重作出上述承诺。本人和单位员工均已熟悉诚信承诺内容并认真践行承诺。

法定代表人签名：
单位名称（盖章）：

年月日
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湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘 波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行长沙分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行长沙分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行长沙分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行长沙分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行长沙分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行长沙分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行长沙分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141


岳阳市政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行岳阳分行
	黄颖
	普惠金融部负责人
	18873011060

	光大银行岳阳分行
	黄睿
	
	13907303977

	建设银行岳阳市分行
	艾慧平
	建湘北路支行副行长
	13907309202;3069560

	农业银行岳阳市分行
	黄立军
	公司业务部
	18973061212 

	华融湘江银行岳阳分行
	谢平
	财源支行副行长
	13007306404

	工商银行岳阳分行
	张奎
	
	13786098001

	浦发银行岳阳分行
	王勇拓
	
	18673070127

	邮储银行岳阳市分行
	孙向红
	
	13707307130


湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭球
邓霞英
	0731-89761702/13875980906
0731-89761706/13574125851


正文
一、总则
1.适用范围
1.1本招标文件仅适用于本章“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.2采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.3投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
2.4货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189号）。
2.5服务是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189号）。
2.6进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库〔2007〕119号）。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。
3.投标人的资格要求
3.1投标人应当符合【投标须知前附表】中规定的投标人基本资格条件和特定资格条件。
3.2本章第3.1款规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，以及合同款项支付具体规定。
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
3.3投标人不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。
4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5.保密
5.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
6.组织现场考察或者召开答疑会
6.1采购人或者采购代理机构组织现场考察或者召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。
6.2采购人或者采购代理机构召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人或者采购代理机构在会议期间澄清。答疑会后，对投标人所提问题的澄清，采购代理机构将按本章第10.1款或第10.2款相应规定办理。
6.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。
6.4采购人或者采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、招标文件
7.招标文件的构成
7.1招标文件共六章，各章内容如下：
第一章  投标邀请
第二章  投标须知
第三章  评标方法及标准
第四章  技术规格、参数及要求
第五章  政府采购合同
第六章  投标文件的组成
7.2本章第10.1款对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。
7.3采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公告等通知，采购代理机构将通过【投标须知前附表】指定媒体公开发布，【投标须知前附表】指定媒体信息发布内容存在差异的，以岳阳市政府采购网发布的公告为准。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注指定媒体的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。
7.4招标公告的公告期限为5个工作日。公告期限自岳阳市政府采购网最先发布公告之日起算。
7.5投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。
8.偏离与实质性响应
8.1除法律法规和规章规定外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为投标无效。
8.2投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，在超出允许偏离的最多项数（条款数之和）或范围时，在评标时将其视为投标无效。非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围见【投标须知前附表】。
9.招标文件的获取
9.1招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。
9.2凡符合资格要求并有意参加投标的投标人，登录投标须知前附表指定的信息公告媒体免费下载招标文件，指定的媒体名称见投标须知前附表，代理机构不再收取任何招标文件费用。
9.3各投标人自行在投标须知前附表指定的网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。
9.4招标文件的电子版本，以在政府采购网站公告的为准。
10.招标文件的澄清或者修改
10.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改应在招标文件指定的媒体上发布澄清或者修改公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
10.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。
三、投标文件
11.投标语言
11.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。
12.计量单位
12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
13.投标文件的组成
13.1投标文件由商务技术文件、资格证明文件两册组成。各册的内容如下：
第一册  商务技术文件
商务部分
一、投标函
二、开标一览表
三、分项价格表
四、商务响应/偏离表
五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表
六、投标人认为需提供的其他资料
技术部分	
七、货物说明一览表
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13.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写在本节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由投标人自行承担。
13.3根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。
13.4资格审查时仅查阅资格证明文件册，资格证明相关文件由于投标人疏忽未装入资格证明文件册的视同未提交。专家评标时，商务技术相关文件由于投标人疏忽未装入商务技术册的视同未提交。
13.5有关扫描件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以废标处理，涉及打分项的则该项评分予以0分处理。
14.投标报价
14.1投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，按【投标须知前附表】的规定进行报价。
14.2投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容。否则，在评标时不予核减。
14.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价。否则，在评标时将其视为无效投标。
14.4投标人在提交投标文件的截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件中相应内容。此修改应符合本章第22.1款的相关规定。
14.5采购人可以在采购预算额度内合理设定最高限价。投标人的投标报价不得超过采购项目最高限价。采购项目采购预算、最高限价（如果设）见【投标须知前附表】。
14.6投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为投标无效。
15.投标人的资格证明文件
15.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。
15.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。
16.投标货物符合招标文件规定的证明文件
16.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。
16.2投标人在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。
16.3上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：
（1）货物主要性能和参数的详细说明；
（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。
16.4采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。
投标须知前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。
（1）未在投标须知前附表规定的提交时间、地点提交的；
（2）投标人提供的样品与投标文件提供样品的规格、型号不一致的。　　　
17.投标有效期
17.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标有效期为90日，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。
17.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。
18.投标保证金
18.1【投标须知前附表】要求投标人提交投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标保证金有效期应与投标有效期一致。
18.2投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标人名称一致，不得以分支机构等他人名义缴纳。联合体投标的，其投标保证金由牵头方缴纳。
18.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
18.4投标保证金的退还按以下规定办理：
（1）中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还。
（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。
（3）终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购代理机构在终止招标公告发布后5个工作日内退还。
（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。
18.5有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上缴国库：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）提供虚假材料谋取中标的；
（3）确定为中标人后，中标人放弃中标的；
（4）中标通知书发出后，中标人不签订合同或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；
（5）投标人有25.1和25.2规定的串通投标行为的
（6）法律法规或招标文件规定的其他情形。
上款第（3）、（4）项对因严重自然灾害和其他不可抗力事件产生的情形除外。
19.投标文件的签署
19.1电子投标文件：投标人应按照电子招标文件要求制作投标文件，并进行电子签名和盖章。
19.2投标人确认投标后，应从交易平台上下载“政府采购电子招标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。
19.3投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。
19.4电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。
四、投标
20.投标人应准备所投项目的电子投标文件一份，此投标文件须根据招标人提供的后缀名为YYZY格式的电子招标文件进行制作，电子投标文件制作工具可登录“岳阳市公共资源交易网”（http://ggzy.yueyang.gov.cn/）服务指南中及时下载安装最新版本“新点投标文件制作软件（岳阳版）”。在安装此软件之前，须先安装office2010及以上版本。）
21.投标文件的编制
[bookmark: _Hlt193622730][bookmark: _Hlt226715444][bookmark: _Hlk499715941]21.1电子投标文件的编制
21.1．1投标人应当使用岳阳市公共资源交易中心电子交易平台认可的“新点投标文件制作软件（岳阳版）”制作投标文件（含澄清、说明文件）并进行固化、加密；
21.1．2“电子标书软件加密锁”具有唯一性，仅限于本单位在电子化招标投标活动中使用，不得转让和出借；
21.1.3投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容，请投标人注意压缩文件；
21.1.4电子投标文件盖章及签字
投标文件的指定盖章处应采用电子平台认可的CA数字证书（含电子印章）
21.1.5投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写在本节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由投标人自行承担。
21.1.6投标书编写完成后，必须用本系统自带的电子密钥进行加密，如果误选了非本项目的规则文件导致不能在开标时解密投标文件，该投标文件将被电子开标系统拒绝，将导致投标文件无效。
21.1.7岳阳市公共资源交易中心不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件的，相应责任由投标人自行承担。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如果上传有困难，请及时咨询。
21.1.8如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了招投标活动，采购人可采取措施如延期、延长上传的投标书和解密时间等，以保障招投标活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。
22.投标文件的递交
22.1电子标实行网上投标，投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥在“岳阳市公共资源交易网”（http://ggzy.yueyang.gov.cn/）中登录“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。如果多次上传均告失败，请拨打咨询电话（0730-2966692信息技术科）。
22.1.1按本通用条款第10条规定，招标文件发生实质性修改后，投标人须撤回原电子投标文件，根据最新招标文件重新制作投标文件并再次上传。
22.1.2投标截止时间到达以后不再接收投标文件。
23.投标文件的修改和撤回	
23.1投标方在提交电子投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。
23.2投标截止时间以后不得修改投标文件。
23.3投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
24.分包
24.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。
24.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。
24.3不符合招标文件中有关分包、转包规定的，其投标将被拒绝。
25.串通投标行为
25.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
25.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
五、开标，资格审查和评标
26.开标
26.1采购代理机构在规定时间组织网上开标。投标人在岳阳市公共资源交易电子服务平台中登录“岳阳政府采购不见面开标大厅”，参与项目网上开标会。
26.2投标截止时间到达以后，投标人在规定时限内对电子投标文件进行解密并在网上进行开标、唱标，同步在网上公布开标结果。
26.3开标注意事项：因投标人原因未按时限解密或无法解密的投标文件视为无效投标文件，相应责任由投标人自行承担。
27.资格审查
27.1开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。
27.2在资格审查时，采购人及采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。
（1）信用信息查询的查询内容：本章第3.3款第（4）项规定；
（2）信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）；
（3）信用信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间；
（4）信用信息的使用原则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。
（5）信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。
27.3投标文件属下列情况之一的，投标无效：
（1）不符合本章第3条投标人的资格要求的；
（2）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；
（3）未按招标文件要求提交资格证明文件或投标文件中资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
（4）应缴未缴投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的。
（5）不符合法律法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
27.4对未通过资格审查的投标人，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。
27.5合格投标人不足3家的，不得进入评标环节。
27.6已进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。
28.评标委员会
28.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
28.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
28.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
29.评标
29.1评标委员会按照第三章评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律法规及规章对投标文件进行评审。
30.电子招投标的应急措施
在电子化政府采购交易过程中，如遇不可抗力及停电、系统故障等情况短时内无法恢复正常的，采购人应暂停开、评标等交易活动，并如实记录相关情况。待故障和问题解除后，恢复交易活动。
六、中标信息公布
31.中标通知书与中标信息公布
31.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查报告和评标报告送采购人。
31.2采购人应当自收到资格审查报告和评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
31.3采购代理机构应当自采购人确定中标投标人之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标文件指定的媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。
31.4采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
32.投标人询问及质疑
32.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
32.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
32.3本章第32.2款所称投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
32.4投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑投标人签收回执。
32.5质疑书应当包括下列内容：
（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；
（2）质疑事项；
（3）事实依据及相关证明材料；
（4）相关请求及主张。
32.6质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章。质疑书由授权代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。
32.7采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。
32.8投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。
32.9投标人提出质疑的，应提供质疑函原件，并应以直接送达（专人送达）或邮寄送达。接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。采购人或采购代理机构不接受电子送达（传真、电子邮件、微信等）。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。
32.10以联合体形式参加政府采购活动的，联合体组成后提出的质疑事项应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
32.11质疑函按中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“下载专区”的“政府采购供应质疑函范本”和“质疑函制作说明”制作。
七、合同签订
33.签订合同
33.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
33.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。
33.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
33.4中标合同将在招标文件指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
33.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。
34.履约担保
34.1中标人在收到采购代理机构的《中标通知书》后10日内，需向采购人提交履约担保的，应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
34.2中标人没有按照本章第34.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
35.政府采购合同履行中数量的变更
35.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
八、其他规定
36.政府采购政策
36.1强制采购：对列入财政部、国家发展改革委发布《节能产品政府采购品目清单》且属于应当强制采购的节能产品，按其规定实行强制采购。
36.2优先采购：对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》》的非强制采购节能产品，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的环境标志产品，《湖南省两型产品政府采购目录》的两型产品，实行优先采购，评审时按相应评标方法给予价格折扣或者加分。
36.3价格评审优惠：支持中小企业，对小型和微型企业产品给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
36.4优先采购产品同时属于“非强制采购节能产品”“环境标志产品”及“两型产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据）；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”“环境标志产品”及“两型产品”中的一项重复计算；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
36.5同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。
36.6符合本章第36.1款、第36.2款、第36.3款规定的，应提供相关证明资料。
（1）非强制采购节能产品：提供《节能产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。
（2）环境标志产品：提供《环境标志产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。
（3）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》所在页（截图）。
（4）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》（财库〔2011〕181号）规定提供《中小企业声明》（格式）。制造商符合小型、微型企业规定的，须与投标人同时出具《中小企业声明》。
（5）监狱企业：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（复印件）。
（6）残疾人福利性单位：按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
36.7投标人有融资、担保需求的，具体办理流程可向【投标须知前附表】附页2-2所列金融机构和担保机构询问。
37.招标不足三家处理
37.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
37.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。
38.招标代理委托内容及服务费
38.1招标代理委托内容：
38.2本项目招标代理服务费由采购人向代理机构支付，投标人投标报价中无须包含此费用。
39.需要补充的其他内容
39.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

第三章  评标方法及标准（综合评分法）
评标方法及标准前附表
本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.2款
	评标因素和标准
	见附页3-1

	第4.2款
	投标文件报价出现前后不一致的修正
	按本章正文规定修正

	第5.8款
	提供相同品牌产品，评审得分相同时，确定中标人推荐资格规定
	单一产品采购项目中，多家代理商参加同一品牌产品投标的，在统计投标人数量时，作为一个投标人计算；
相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加投标的，按一家有效投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的投标人获得中标人推荐资格。

	第5.9款
	非单一产品采购项目的核心产品
	☑核心产品为：（提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品）
□两家及以上投标人提供相同产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价%的，为核心产品。（提示：也可另行规定）

	第5.2款
	技术、价格得分或总得分调整
	1.节能产品：
技术加分＝技术分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）。
2.环境标志产品：
技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）。
3.两型产品：
商务加分＝商务分值×加分比例×（两型产品报价÷总报价）；
技术加分＝技术分值×加分比例×（两型产品报价÷总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（两型产品报价÷总报价）。

	
	价格评审优惠
	扶持中小、小微企业
□专门面向中小企业采购（应同时在招标公告中注明）。
☑非专门面向中小企业采购：
1.给予小型和微型企业产品的价格给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10％。
2.给予联合体2%—3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。
3.给予中型企业产品的价格给予3%—5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为5％。
4.监狱企业视同为小型、微型企业，本项目中给予监狱企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，本项目中给予残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（执行此政策时，其货物类供应商和产品制造商应同时满足中小微企业的条件）

	
	优先采购
	纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，在评审时按相应评标方法给予价格折扣或者加分；
1.政府采购优先采购非标记★符号的节能产品
（1）采用最低评标价法时，应给予5%—10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为/％；
（2）采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%—8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4%。
2.政府采购优先采购环境标志产品
（1）采用最低评标价法时，应给予5%—10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为/％；
（2）采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%—8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4%。
3.政府采购优先采购“两型”产品
采购产品为《湖南省两型产品政府采购目录》（最新一批）内的：
（1）采用最低评标价法时，应给予5%—10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为/％；
（2）采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%—8%的加分，本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4%；
上述三类产品中取其中一类进行加分。



  附页3-1   评标因素及标准（包1  信息化系统集成） 
取值范围
1.2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值为：

	序号
	项目
	权值的取值

	1
	价格
	0.3

	2
	技术
	0.5

	3
	商务
	0.2

	4
	其他
	/

	∑(1+2+3+4)=1
	1




	评审因素
	权值
	评分标准

	价格（100分）
	100分
	以经评委会一致认定满足招标文件要求且经评审后的最低投标报价为评标基准价，其价格满分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×价格权值×100。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
根据“财政部令第87号”第六十条的规定“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”
注：因落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

	技术部分（100分）
	产品安全性
	16分
	1、为了满足上级监管单位要求阻断自定义恶意情报（域名/IP等）的需求，投标人提供出口防火墙产品支持自定义情报功能，允许用户导入收集到的恶意情报信息，自定义情报在未取得威胁情报特征库更新授权的状态下依然可以生效；当自定义情报中个别对象的风险消失时，可一键将自定义的威胁对象设置为例外，设置例外后不再对该例外对象拦截阻断。满足技术要求的计8分，未提供的不计分。
（提供具备第三方权威检测机构测试报告复印件并加盖公章。）
2、为防范和消除安全风险，所投统一身份认证平台、全光网络管理平台制造商，具备风险管理GB/T24353-2022标准证书的计8分，未提供的不计分。
（提供在有效期内的证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图复印件并加盖投标人公章）

	
	产品可靠性
	7分
	为确保学校师生行为数据安全，要求所投智慧黑板制造商依据国家标准GB/T 37988-2019 建立并通过数据安全能力成熟度模型等级认证的得7分，未提供的不计分。
（提供有效期内的证书复印件与全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图复印件并加盖投标人公章）

	
	产品稳定性
	7分
	为保障设备画面的稳定性，降低光敏性风险，投标人所投智慧黑板产品型号依据《CQC/PV12002-2024 显示设备闪烁性能认证技术规范》通过并获得显示设备闪烁性能无频闪认证的计7分，未提供的不计分。
（提供有效期内的证书复印件与全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图复印件并加盖投标人公章）

	
	实施方案
	70分
	根据投标人针对本项目采购需求提供的实施方案进行综合评定，方案内容包含但不限于：1、用户需求理解与建设目标；2、各子系统功能描述；3、组织计划与进度控制；4、安装调试；5、产品规划与质量控制；6、安全管理与应急方案；7、培训方案。
评审依据：上述7项方案内容完整详细、布局合理、切实可行、满足本项目需求的计70分，每缺少一项内容扣10分；方案无缺漏项但有欠缺或不符合要求的每处扣2分，扣完为止。未提供方案的不计分。

	商务部分（100分）
	业绩
	20分
	根据投标人提供近三年（投标截止时间前36个月）以来类似项目业绩进行评分，每提供一个计10分，最多计20分。
（提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不计分）  

	
	投标人实力
	10分
	[bookmark: OLE_LINK3]投标人具备ITSS信息技术服务标准符合性证书－运行维护证书，二级及以上等级计10分；二级以下计5分，未提供的不计分。
（提供在有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分。）

	
	人员配备
	25分
	1、 项目（经理）负责人（10分）
项目（经理）负责人具备国家统考（软考）的系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师证书的，计10分；未提供的不计分。
2、团队能力（不含项目（经理）负责人）（15分）
项目团队相应技术支撑成员具备信息类中级及以上资质证书的，每提供一个计3分，本项最多计15分，未提供的不计分。
（提供上述人员人社部或工信部颁发的相关证书扫描件，且证书在有效期内；提供投标人为上述人员缴纳的近半年任意连续三个月的社保证明扫描件；团队成员一人多证不重复计分。）

	
	售后服务
	45分
	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案进行综合评定，方案内容包含但不限于：1、售后服务流程；2、售后服务体系及人员；3、定期巡检计划；4、设备维修保养方案；5、备品备件保障措施；6、质量保证期内、外的服务标准和体系；7、故障处理时限响应及时并明确时限；8、软件更新服务（承诺）；9、质疑及投诉管理措施。
评审依据：上述9项方案内容完整详细、布局合理、切实可行、满足本项目需求的计45分，每缺少一项内容扣5分；方案无缺漏项但有欠缺或不符合要求的每处扣1.5分，扣完为止。未提供方案的不计分。

	备注：（缺漏项：是指有漏缺、少项。有欠缺、不符合要求：是指存在有非专门针对本项目或不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、布局不合理、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不可能实现的情形等任意一种情形。）



  








评标因素及标准（包2  理化生实验室配置）
取值范围
1.2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值为：
	序号
	项目
	权值的取值

	1
	价格
	[bookmark: S_2_7]0.3

	2
	技术
	0.5

	3
	商务
	[bookmark: S_2_9]0.2

	4
	其他
	[bookmark: S_2_10]/

	∑(1+2+3+4)=1
	1




	评审因素
	权值
	评分标准

	价格（100分）
	100分
	以经评委会一致认定满足招标文件要求且经评审后的最低投标报价为评标基准价，其价格满分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×价格权值×100。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
根据“财政部令第87号”第六十条的规定“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”
注：因落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

	技术部分（100分）
	技术参数响应情况
	15分
	1、投标文件没有货物说明一览表或技术偏离表的，不计分；
2、投标人提供所投产品的技术规格、参数证明文件完全满足或优于招标技术要求的计15分。带“★”技术参数不允许偏离，带“▲”的重要技术参数偏离一项扣3分，其他一般技术参数不符合、配置不详、技术参数不清、漏缺项、有负偏离的扣1.5分，扣完为止。

	
	产品性能
	15
	投标人所投产品主材，1、台面材料可耐受98%浓硫酸、65%硝酸长时间浸泡无腐蚀；2、柜体板材甲醛释放量≤0.005mg/m³；3、材料水平燃烧性能达到HB等级。
每提供一份对应完整的第三方权威检测机构出具的检测报告计5分，本小项最多计15分，未提供的不计分。
备注：①报告需对应本次投标产品成品；②同一份报告同时覆盖多项升级指标计1次分，不重复累加。

	
	实施方案
	70分
	根据投标人针对本项目提供的实施方案进行综合评定，方案内容包含但不限于：1、组织方案；2、实施团队人员配备；3、进度安排计划；4、安装调试的措施；5、材料运输保管措施；6、质量保证措施；7、应急保障措施；8、文明施工；9、设备调试；10、培训方案。
评审依据：上述10项方案内容完整详细、布局合理、切实可行、满足本项目需求的计70分，每缺少一项内容扣7分；方案无缺漏项但有欠缺或不符合要求的每处扣1分，扣完为止。未提供方案的不计分。

	商务部分（100分）
	业绩
	40分
	根据投标人提供近三年（投标截止时间前36个月）以来交付的类似业绩进行评分，每提供一个业绩计20分，最多计40分。
（提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不计分） 

	
	售后服务
	60分
	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案进行综合评定，方案内容包含但不限于：1、售后服务流程；2、售后服务体系及人员；3、维保巡检方案；4、备品备件保障措施；5、质量保证期内、外的服务标准和体系；6、故障处理时限响应及时并明确时限。
评审依据：上述6项方案内容完整详细、布局合理、切实可行、满足本项目需求的计60分，每缺少一项内容扣10分；方案无缺漏项但有欠缺或不符合要求的每处扣2分，扣完为止。未提供方案的不计分。

	备注：（缺漏项：是指有漏缺、少项。有欠缺、不符合要求：是指存在有非专门针对本项目或不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、布局不合理、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不可能实现的情形等任意一种情形。）















评标因素及标准（包3  监控系统）
取值范围
1.2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值为：
	序号
	项目
	权值的取值

	1
	价格
	0.3

	2
	技术
	0.5

	3
	商务
	0.2

	4
	其他
	/

	∑(1+2+3+4)=1
	1



	评 审 项 目
	分值
	评     分     标     准

	价格（100分）
	100
	以经评委会一致认定满足招标文件要求且经评审后的最低投标报价为评标基准价，其价格满分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×价格权值×100。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
根据“财政部令第87号”第六十条的规定“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”
注：因落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

	技术部分
（100分）
	技术参数偏离
	10分
	1、投标文件没有货物说明一览表或技术偏离表的，不计分；
2、投标人提供所投产品的技术规格、参数证明文件完全满足或优于招标技术要求的计10分。带“★”技术参数不允许偏离，带“▲”的重要技术参数偏离一项扣2分，其他一般技术参数不符合、配置不详、技术参数不清、漏缺项、有负偏离的扣1分，扣完为止。

	
	产品质量保障

	30
	1、所投产品制造商提供所投产品“硬盘录像机”符合以下技术参数标准的证明材料：
1）支持本地预览权限的配置：设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。
2）支持密码复杂度等级显示：设备密码不允许明文显示和拷贝操作，并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭。
3）支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等
以上3项，每提供一项计5分，最多计15分。
（需提供第三方权威检测机构出具的检测报告，并加投标人及所投产品制造商公章，否则不计分）
2、保障产品使用功能的全面性，投标人提供所投产品考场屏蔽仪符合以下技术参数标准的证明材料：
①符合GB16796-2022安全防范报警设备安全要求和试验方法GA/T 1169-2014警用电子封控设备技术规范GB 17625.2-2007电磁兼容限值对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制（参照）；
②产品外壳以及内部主要零部件不含铅、镍、汞镉、六价铬等有害物质，对人体无损害。
以上2项，每提供一项计7.5分，最多计15分。
（提供公安部出具的检测报告，并加盖公章，否则不计分）

	
	实施方案
	60分
	根据投标人针对本项目提供的实施方案进行评审，方案内容包含但不限于：1、设备功能描述与质量控制；2、供货时间、安装流程与进度控制；3、系统调试；4、检验验收方案；5、文明施工；6、安全管理与应急方案。
评审依据：上述6项方案内容完整详细、布局合理、切实可行、满足本项目需求的计60分，每缺少一项内容扣12分；方案无缺漏项但有欠缺或不符合要求的每处扣2分，扣完为止。未提供方案的不计分。

	商务部分
（100分）
	类似业绩
	30分
	根据投标人提供近三年（投标截止时间前36个月）以来交付的类似业绩进行评分，每提供一个计10分，最多计30分。
（以提供合同关键页复印件或加盖供应商公章为依据，未提供不计分。说明：合同关键页应至少包含合同首页、甲乙双方名称、签字盖章页、详细标的物、合同金额、签订日期。）

	
	售后服务
	70分
	根据投标人针对本项目提供售后服务方案进行综合评定，方案内容包含但不限于：1、售后服务流程；2、培训方案；3、质量保证期内、外的服务标准；4、定期巡检计划；5、设备维修保养方案；6、备品备件措施；7、故障问题解决预案与故障处理时限响应及时并明确时限；
评审依据：上述7项方案内容完整详细、布局合理、切实可行、满足本项目需求的计70分，每缺少一项内容扣10分；方案无缺漏项但有欠缺或不符合要求的每处扣2分，扣完为止。未提供方案的不计分。

	备注：（缺漏项：是指有漏缺、少项。有欠缺、不符合要求：是指存在有非专门针对本项目或不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、布局不合理、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不可能实现的情形等任意一种情形。）

























正文
1.评标方法
1.1评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章正文部分总则第3条“投标人的资格要求”。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。
1.3采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
2.评标程序
2.1评标程序分为投标文件商务、技术等符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、确定中标候选人名单。
3.投标文件符合性审查
3.1评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。
（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。
（2）投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
[bookmark: _Hlk492810005]3.2投标文件属下列情况之一的，投标无效：
（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）投标有效期不足的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）法律法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
4.澄清有关问题
4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2投标文件报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字（或者加盖单位公章）确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.4投标人的澄清、说明或者补正可采用电子形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提交的澄清、说明或者补正。
4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
5.比较与评价
5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。
5.2投标报价的修正或调整：
（1）如果有算术错误，投标报价将按本章第4.2款进行算术修正及修正次序规则修正。
（2）需落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）的，按【评标方法及标准前附表】相关规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
5.3投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价调整／投标报价调整）×报价权重分
5.4技术、商务等评分项响应评价
（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。
5.5评标总得分
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
5.6评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。
5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.9非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在【评标方法及标准前附表】中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
6.确定中标候选人名单
6.1评标委员会根据评标结果确定推荐的中标候选人名单，并按投标人综合得分由高到低顺序排列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件第二章第31.2款规定的方式确定中标人。
7.编写评标报告
7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
8.评标报告复核
8.1汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
8.1评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后至中标公告发布前，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
8.2投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。
9.停止评标
9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
10.重新组建评标委员会进行评标
10.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：
（1）评标委员会组成不符合本办法规定的；
（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十二条第一至五项情形的；
（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
（4）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。
10.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。
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第四章  技术规格、参数与要求
一、采购清单：
包1  信息化系统集成
	序号
	费用名称
	取费依据

	1
	校园网全光网改造升级
	表 A1

	2
	云桌面系统建设
	表 A2

	3
	博雅楼校园网机房建设
	表 A3

	4
	智慧黑板建设
	表 A4

	5
	室外预埋管网建设
	表 A5

	6
	综合布线系统
	表 A6

	7
	系统集成费
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A1 校园网全光网改造升级明细表
	序号
	项目名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	










1
	









全光核心交换机
	1.业务插槽数≥6 个，交换主控插槽数≥2 个，主控引擎与业务板卡完全物理分离，采用全分布式转发处理架构。本次包含 10G万兆多模光模块≥10 个。
2.交换容量≥460Tbps，包转发率≥78000Mpps。
3.全光配置：光接口≥8 个，光接口支持使用光波分技术 CWDM或者光时分复用技术 PON。光接口在光波分 CWDM 技术模式
下，每个接口最大支持 16 个设备接入，光接口在光时分复用技术PON 模式下，每个接口最大支持 128 个设备接入。
4 、支持扩展千兆电口， 千兆光口， 万兆光口、万兆电口、 40G 端口、 100G 端口业务板卡。
5.支持 RIPng 、OSPFv3 、 BGP4+ 、 IS-ISv6 协议，支持 IPv6 策略路由，支持 DHCPv6 功能、 IPv6 portal 功能、 IPv6 管理功能。
6.支持对 CPU 、内存等信息的周期性采集。
7.支持 VXLAN 二三层分布式网关， 支持 EVPN，支持 VXLAN 双活。
8.本次配置：主控双引擎、双电源，万兆光接口≥52 个。
9.支持虚拟化技术，支持一虚多技术、多虚一技术， 支持实现4框虚拟化技术。
	










1
	










套
	
	
	

	2
	出口防火墙
	1.固化千兆电口数量≥8 个，固化千兆光口数量≥2 个，固化万兆光口数量≥4 个， 配置≥1TB 企业级硬盘， 配置冗余电源， 2 个扩展槽。本次要求配置入侵防御、防病毒、应用识别、威胁情报特征库升级授权≥3 年。
2.支持一站式故障排查向导，按照客户端访问目标资源的路径，自动化执行排查动作， 定位因防火墙自身故障、网络配置、功能模块、策略模板、流量是否到达等配置面与转发面造成的网络故障问题。
3.支持策略模拟功能， 可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响  ，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现， 方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响
响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略。
4 、支持路由模式、透明模式、旁路模式。
5.支持扩展防病毒功能， 病毒库特征超过 100 万， 支持 HTTP、 FTP 、 POP3 、SMTP 协议病毒过滤， 支持 2 层以上的文件压缩。
6.最大整机吞吐≥15Gbps， IPS 吞吐量≥5Gbps，最大并发连接≥100 万，最大新建连接≥12 万。
7 、 PS 规则数量≥15000 条，可针对具体的规则条目设置启用和禁用，要求系统自带 IPS 入侵检测预定义模板，用户可设置新的签名过滤器，来自定义新的 IPS 入侵检测防御模板。
8.能够精确识别网络应用，包括但不限于 HTTP 协议、IP 网络电话、网络游戏软件、网络购物、 P2P 应用软件、互联网金融、即时通讯、远程控制等， 具备完善的应用库， 应用数量≥5000 种。
10.支持自定义安全区域， 支持自定义应用分组， 方便用户基于不同的应用组配置安全策略，支持查看应用和应用组被策略引用的情况；基于安全区域的访问控制策略，同时支持查看安全区域被安全策略的引用情况；提供预定义服务端口、支持配置自定义服务端口， 支持服务组，支持查看被策略引用的情况。
11.支持呈现各个接口流量趋势图， 支持实时、最近 1 天，最近1 周的查看范围；呈现各接口的流量详细信息，支持报表导出；
支持自定义外发系统日志、安全日志等。
	1
	套
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统一身份认证平台
	1.本次平台需采用软件形态，旁路部署模式。本次配置认证用户授权≥300 个。
2.支持根据不同的条件设置用户认证策略、如策略生效范围、认证方式、是否启用 MFA 多次认证等。
3.终端准入流程节点可基于不同的场景灵活自定义， 支持自定义准入方式与准入规则。
4.支持 Portal 、802.1X 、 MAB 等认证协议。
5.支持接入方式校验， 支持校验终端 MAC 、 IP、设备 IP、设备端口、 SSID，支持无感数量与时间限制。支持接入终端数量控制、接入地区与可入网时间控制。支持开启只允许白名单内终端认证入网、支持下发 VLANID 与名称、支持限制终端上下行速率
6 、支持多种认证方式。
7.访客申请可选有效时间、访客可选终端数、支持自定义申请表单内容。
8.支持合规记录日志查询，支持给予终端 MAC、操作系统、终端 IP、终端所在地、合规策略名称、合规内容结果、合规结果来源查询， 支持自定义查询规则。
9 、支持身份源类型：本地开户、 AD 域、 LDAP， 支持办公类 App的 OAuth 认证。
10.支持检查结果查询、认证失败查询、终端入网明细查询、用户上网明细查询、终端审批日志查询、用户自助操作日志查询、 DHCP 地址分配日志查询、终端绑定检查日志查询、ACL 下发日志查询、 ARP 下发日志查询、TACACS+审计日志查询、管理员操作日志。
11.支持入网用户密码策略检测包括：最短密码长度、密码包含数字、字母大小写、特殊字符等，支持禁用预设密码。
12.支持自定义时间周期自动清除无效终端，支持终端状态配置清理规则，终端状态支持识别中、离网、无审批记录， 无用户上网明细、无在线用户， 最后入网时间。
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无线控制器
	1 、802.11 转发性能≥10G。
2.本次配置可管理 AP 数≥96 个，最大可支持管理 1024 个 AP。
3.固化千兆电口数≥8 个，固化千兆光口数≥2 个， 固化 10G 万兆接口数≥2 个。
4.无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员 AC 的统一管理、在成员 AC 间共享 License、统一将 AP 接入虚拟 AC 中。
5.支持 802.11k 、802.11v 协议，实现 BSTM 主动漫游切换请求指令。
6.支持 SSID 双编码功能， 实现 UTF-8 、GBK 双编码配置。
7.支持有线口抓包功能， 实现 AC 设备根据规则抓取端口的报文。
8 、支持应用识别功能， 实现无线应用的流量统计。
9 、AC 设备多账户分权管理功能，实现一台物理 AC 设备或多台物理 AC 设备虚拟成一台 AC 设备后，均能受多账户管理，各账户分别管理不同的无线信息。
10.支持 MAC 认证、 WEB 认证、 802.1X 认证，认证后能实现   IP 、 MAC 元素的绑定信息， 保证只有合法的用户才能进入网络。
11.支持可配置 AP 的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID 和用户 VLAN 的规划， 决定数据是否需要全部经过无线 AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好地适应未来无线网络更高流量传输的要求。
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全光 OLT PON板卡模块
	1.支持≥4 个独立的单芯 LC/UPC 接口， 每个接口为一个物理通道。
2.支持同时并发最大速率 40G。
3.最大支持 128 台接入设备，支持单模光纤，最大传输距离10km。
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件
	
	
	板卡插入
全光核心
交换机的
业务槽位使用
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全光网络管理平台
	1.支持自动感知设备连接故障，设备 CPU、内存、温度超过阈值时主动告警，以及其他相关的设备告警，支持自动感知链路中
断，链路质量低于阈值时主动告警。
2.支持物理机和虚拟机环境部署， 支持网络控制带高阶分析能力合并部署。
3.支持基于业务视角设置应用优先级，进行出口流量队列调度和带宽保障，选路策略支持通过时间段、带宽利用率、链路质量的调度。
4 、支持网络数字化平台集群单节点故障， 其余节点可正常使用，不影响网络数字化平台的使用，支持网络数字化平台所有节点宕机，认证支持逃生，不影响已部署的网络业务。
5、本次平台须采用软件形态，旁路部署模式，本次配置≥50 台交换设备授权， 配置≥200 台无线设备授权，配置全光网络运维授权。
6.支持无线设备健康、体验、用户分析， 支持无线应用流量分析，无线用户旅程、终端漫游粘滞分析修复。
7.支持一个软件产品覆盖有线、无线， LAN/WAN， 网络控制和网络分析特性， 通过授权灵活选择所需特性，支持基于 DHCP 的零配置开局、支持基于种子设备和网段的自组网开局、模板化开局。
8.支持线路质量（延时、抖动、丢包）详细信息的实时呈现，以及历史质量信息（最长 1 天）进行统计和呈现。
9.支持 B/S 架构，提供 WEB 界面， 可以完成网络配置的图形化配置、编辑和查看展示，支持通过网络数字化平台远程登录设
备，WEB CLI 以及模板化 CLI 配置网络设备，广域网支持通过反向SSH 满足 WEB CLI 配置网络设备。
10.支持 DHCPv4 IP 地址可视化，和 DHCPv6 IPv6 地址可视化，支持远程基于网元的控制面和业务面进行抓包，支持设置报文数量和抓包文件大小。
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出口网关
	1.固化千兆电口数量≥8 个，固化千兆光口数量≥2 个，固化万兆光口数量≥4 个， 配置≥1TB 企业级硬盘， 配置冗余电源， 2 个扩展槽。
2.最大整机吞吐≥15Gbps， IPS 吞吐量≥5Gbps，最大并发连接≥100 万，最大新建连接≥12 万。
3.支持关键角色监控， 包括对单 IP 、 IP 网段的网络体验质量监控；支持呈现基础服务运行质量。
4 、求支持基于关键应用体验质量的链路自动化切换。
5.支持对 DNS 服务器的运行状态进行监测，支持呈现各 DNS 服务器的解析时延、请求数、解析失败数、设备探测时延。支持从
系统 DNS 、WAN 口 DHCP 分配的 DNS 导入监测对象，支持自定义 DNS 监测对象。
6 、 URL 数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库、支持三年内免费升级，URL 数据库和应用特征库支持远程 HTTP 自动升级
级。
7.支持设置行为审计策略。可根据对象、内容、区域等参数来自定义策略，支持策略列表的呈现，支持设置审计模板。
8.能够精确识别网络应用，包括但不限于 HTTP 协议、IP 网络电话、网络游戏软件、网络购物、 P2P 应用软件、互联网金融、即时通讯、远程控制等， 具备完善的应用库， 应用数量≥7000 种。
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专享网络建设
	为新建第四教学楼部署运营商 5G 优享行业专网，整体采用通信服务租赁模式。依托运营商现有基站， 通过独立网络切片划分专属虚拟通信通道， 实现 5G 专网与校园公网严格逻辑隔离，独立承载教学信息化业务流量。前端配套 AAU（4G/5G 宏站射频拉远天线单元）完成射频信号收发， 部署 5G 传输单元打通 BBU（4G/5G
基站基带处理单元）与核心网链路， 实现大带宽、低时延业务流量的分流管控与数据转发。 BBU 集成主控板与基带板， 承担基站集中管控、信令调度、时钟同步及基带运算处理。专网通过核心交换机与校园骨干网对接， 精细化配置访问策略， 保障业务数据安全。
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平台服务器
	1 、架式服务器。
2.处理器≥1 颗，每颗 CPU≥8 核心 16 线程，主频≥3.0Ghz。
3.内存： 服务器提供内存插槽≥4 个， 配置内存容量≥32G。
4 、SSD：整机配置 1 块 480G  固态硬盘+2 块  480G M.2 SSD。
5.硬盘： 集成硬盘控制器，整机配置 3.5 寸  8TB 7200 转  企业级
硬盘≥2 块。
6.网口： 千兆网口≥2 个。
7.电源： 电源功率≥350W。
8.设备平均故障间隔时间（MTBF）≥200000 小时。
	

2
	

台
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16 口分光器
	1.采用 1:16 等比例分光技术，单设备最大支持 16 分光。
2.支持 1260nm~1650nm 全波长范围。
	

16
	

个
	
	
	

	

11
	
全光 4 口面板AP
	1.支持 802.11be 标准，采用双射频设计。
2 、 1 个 10G 光分口上联， 4 个 1G 以太网电口下联（包含一个本地电源适配器） 。
3.支持光口统一运维。
	

168
	

台
	
	
	

	12
	8 口交换机
	1.固化 10/100/1000M 以太网电口≥8 个， 1G/2.5G/10G SFP+光接口≥1 个。支持云管理&本地管理  
	50
	台
	
	
	

	13
	24 口交换机
	24 个 10/100/1000M 自适应电口， 4 个 1G SFP 光口， 固化交流电源和风扇。  支持云管理&本地管理  
	3
	台
	
	
	









A2 云桌面系统建设明细表

	序号
	项目名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	
1
	云桌面服务器
	11 、 1U 机架式服务器。
2.处理器≥1 颗，每颗 CPU≥8 核心 16 线程，主频≥3.0Ghz。
3.内存： 服务器提供内存插槽≥4 个， 配置内存容量≥32G。
4 、SSD：整机配置 1 块 480G  固态硬盘+2 块  480G M.2 SSD。
5.硬盘： 集成硬盘控制器，整机配置 3.5 寸  8TB 7200 转  企业级硬盘≥2 块。
6.网口： 千兆网口≥2 个。
7.电源： 电源功率≥350W。
8.设备平均故障间隔时间（MTBF）≥200000 小时
	
2
	
台
	
	
	





















	











2
	










云桌面计算平台
	1.管理平台采用 B/S（Broswer/Server）架构，支持中文图形化操作界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置和操作。
2.支持按需创建多个存储池，支持按需指定每个存储池所需使用的冗余策略。同时还可以根据具体需求选择每个存储池对应的容量盘， 容量盘可以选择服务器集群中任意几个节点中的一块或多块未被使用的磁盘。
3.为提供强大的横向扩展能力，需支持在集群中添加、移除服务器主机节点。
4.支持将服务器主机节点添加为计算集群，为上层业务平台提供统一的计算、存储、网络资源调度，形成基础计算平台支撑。
5.支持数据均衡负载策略，当存储池扩容或者节点/容量盘出现故障时可以触发数据重分布， 数据均衡的过程不会导致业务中断，也无需人工干预。
6.要求采用超融合基础架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块。所有功能模块需要通过一个厂家的一套软件实现超融合部署， 不可以使用多套软件或产品叠加实现。
7 、存储池可以设置的冗余策略至少包括： 单副本、 2 副本、 3 副本、纠删码等冗余策略，纠删码可以按照 2 数据 1 校验的方案部署并实际使
用，磁盘空间的利用率≥66%。
8.支持多级缓存技术， 可以智能化地预先将热点数据从机械盘缓存到SSD 和内存中，从而让这些热点数据的 IO 更加高效。
9.采用分布式存储架构， 可以将服务器集群中多个节点的本地磁盘融合为统一存储资源空间， 具备在线横向扩展能力，任一节点故障， 都不会影响数据的正常访问。
10 、为保证硬盘故障后， 数据可以快速重构，在分布式存储的方案下， 1T 数据重构时间≤15 分钟。
12.为避免用户数据外泄，分布式存储采用块虚拟化技术，将用户的文件切分成多个小数据块，以裸数据的形式分别保存在不同服务器的不同硬盘上。
13.支持创建虚拟交换机， 可创建虚拟机交换机≥64 个。
14 、支持查询、下载系统管理员的操作日志，日志包括：管理员账号、 IP 地址、操作时间、操作内容等。
	











2
	











套
	
	
	




	







3
	





云桌面教
学管理系
统
	1.提供多种教学模式以匹配不同的教学需求，支持老师通过教学管理软件对学生一键切换教学镜像；切换镜像时， 云终端硬件无需重新启动。
2 、为防止学生终端脱离教学管理， 支持防止通过任务管理器、 cmd 系统命令强杀教学管理软件， 支持学生终端在上课期间关闭锁屏、离线广播等脱离管控。
3.为简化教学、方便上课前的学生点名， 教学管理软件远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应。
4.支持老师对单一、部分或全体学生进行黑屏操作， 黑屏状态下，学生的机器被锁定。
5.为保证正常教学使用，教师机可以实现屏幕广播，学生可以调整老师广播屏幕大小，老师可以选择是否广播声音给学生。
6.为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止任意学生上网，禁网的同时仍需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用。
7 、教学管理软件默认提供作业布置、批改、管理和成绩统计功能组件，提供学生作业的归档和下载，支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业， 布置内容可支持 word 等文件格式，支持老师对作业上交截止时间进行设置。
8.为避免 U-Key 丢失和兼容性以及安全性问题， 授权方式必须为文件授权方式，而非 U-Key 授权的方式。
9.为防止学生自行使用学生终端， 影响教学效率，支持学生终端离线后自动锁屏功能。
10.支持通过教学管理软件一键开启所有云终端， 终端启动后进入对应的课程镜像桌面。
11.软件兼容适配符合安全可靠测评要求的操作系统。
	







1
	







套
	
	
	

	


4
	

云桌面终端
	1.配置 CPU 性能不低于 Intel 第十三代 i5 八核十二线程处理器， 内存容量≥8GB，本地存储≥256 GB SSD。
2 、 USB 接口数量≥8 个， 千兆网口≥1 个，VGA 接口≥1 个， HDMI 接口≥1 个，音频输入输出接口≥2 个。
3.配置 M.2 SSD 槽位≥2 个， 2.5 英寸硬盘位≥1 个。
4.终端均需采用 x86 架构。
	


82
	


台
	
	
	

	5
	显示器
	≥21.45 英寸最佳分辨率 ≥ 1920x1080  屏幕比例  16:9  支持 1080p
	82
	台
	
	
	

	6
	键鼠
	配套
	81
	套
	
	
	

	7
	操作系统
	Windows11  教育版  正版授权操作系统
	83
	套
	
	
	

	8
	办公软件
	office2024  正版授权
	83
	套
	
	
	

	
9
	考试专用耳机
	插头类型  USB； 耳机输出音源  PC 电脑；
	
41
	
套
	
	
	

	










10
	









云桌面虚拟化系统
	1.为了管理的便捷性， 支持管理员通过服务器集群的 web 管理平台唤醒远程不同网段的终端，中间无需使用跳板机转发。
2.为了方便管理和使用， 管理平台包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块。
3.为了方便后期的扩展性，要求一台终端可支持 VDI 、 IDV 、TCI 三类桌面的使用
4.为了方便后期的扩展性，要求同一虚拟教室的学生机可以按需工作在IDV 、TCI 、VDI 任意一种模式下。
5.为满足基本教学的使用需求，要求镜像模板可以使用多种类型的操作系统，至少包括：win7  、win 10 、win 11 、win server 2012 、 Redhat、
Ubuntu 、 UOS 、 Kylin 、 NOI 、 Deepin 等操作系统的使用。
6.为降低单个镜像大小获取更好的下发部署体验，平台支持对镜像进行瘦身操作来减少镜像占用空间，瘦身操作包含标准瘦身和深度瘦身。
7 、为保证重要镜像的安全性，支持教学镜像对学生隐藏或可见。
8、使用 B/S（Broswer/Server）软件架构，中文图形化管理页面。
9.支持镜像模板自动快照，每次镜像发布时可以自动为镜像模板打快照。
10.支持镜像模板链接分享功能，管理员可将编辑镜像模板的链接分享给任课老师，在浏览器中直接输入链接地址即可对镜像模板进行编辑，支持分享链接的失效期、分享验证码设置。
	










82
	










套
	
	
	




199
	






11
	





48 口交换机
	1.固化 10/100/1000M 以太网端口≥48 个， 1G/10G SFP+光接口≥4个。
2.交换容量≥670Gbps， 包转发率≥200Mpps。
3 、 IPv4/IPv6 静态路由、支持 RIP 、 RIPng 、OSPF 、OSPFv3 协议。
4.支持 CPU 保护功能，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
5.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离。
6.支持快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。
7.支持 SNMP 、CLI(Telnet/Console) 、 RMON 、SSH 、Syslog、 NTP/SNTP 、 FTP 、TFTP 、Web
	






2
	






台
	
	
	

	12
	万兆单模光模块
	万兆 LC 接口模块（1310nm）， 10km，适用于 SFP+接口
	2
	个
	
	
	
















A3 博雅楼校园网机房建设明细表

	序号
	项目名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	
1
	门、窗及
隔断柜体拆除
	
原有双扇推拉窗拆除、原有单门拆除，门洞窗洞修补、建筑垃圾外运
	
1
	
项
	
	
	

	2
	新建隔断墙体
	600*200*200  轻质隔断砖砌筑
	8
	m³
	
	
	

	3
	墙面腻子找平
	20KG
	5
	包
	
	
	

	4
	墙面漆
	墙面漆 2 桶 5L、底漆 1 桶 5L
	3
	桶
	
	
	

	
5
	新建断桥
铝单扇平开窗
	
700×1200mm 5+12A+5  中空玻璃  平开窗主型材：≥1.4mm  平开
	
1
	
扇
	
	
	

	



6
	



防盗门
	尺寸： 2050  ×  1170 mm（标准子母门）
开启：外开
锁具：原厂机械锁（C  级锁芯， 11  点锁点，带天地钩，防技术开启≥ 270  分钟）
等级：甲级（四级防盗）
门厚：70 mm ；T  型钢构， 全水发泡填充
外观：极简边框，氟碳漆（启点灰） ，隐藏铰链  材质：冷轧镀锌钢板+  全水发泡填充
	



1
	



扇
	
	
	

	7
	铝合金吊顶
	600*600*0.8mm 微孔防尘+铝合金龙骨
	55
	㎡
	
	
	

	8
	照明灯具
	600*600*30 38W
	12
	套
	
	
	

	9
	强电桥架
	100*100*1.0  喷塑镀锌桥架
	40
	米
	
	
	

	10
	弯头
	100*100*1.0  喷塑镀锌
	1
	套
	
	
	

	11
	弱电桥架
	200*100*1.2  喷塑镀锌桥架
	40
	米
	
	
	

	12
	弯头
	200*100*1.2  喷塑镀锌
	1
	套
	
	
	

	13
	弱电桥架
	100*100*1.0  喷塑镀锌桥架
	40
	米
	
	
	

	14
	电源线
	BV1.5  照明线
	200
	米
	
	
	

	15
	电源线
	YJV-3*6  设备机柜至配电柜
	50
	米
	
	
	

	16
	接地线
	BV6.0
	50
	米
	
	
	

	17
	电源线
	6*BV35 UPS 电池箱至 UPS 主机
	30
	米
	
	
	

	18
	电源线
	YJV-4*25+1*16  机房主电源线
	60
	米
	
	
	

	19
	电源线
	YJV-5*6 精密空调配电线
	10
	米
	
	
	

	20
	照明开关
	双控  86*86 86 底盒
	3
	套
	
	
	

	21
	弱电插座
	六类非屏蔽模块+单口六类网络面板+86 底盒
	5
	套
	
	
	

	22
	强电插座
	象牙白  斜五孔 10A+86 双联底盒
	7
	套
	
	
	

	23
	六类非屏
蔽网络线
	1.名称：六类非屏蔽双绞线  UTP_CAT6;2.传输速率：1000Mbps;
	1900
	米
	
	
	

	

24
	
服务器机柜
	采用优质冷轧钢板，    机柜承重部分立柱材料厚度采用不低于 2.2mm的优质冷轧钢板，    前后门及侧门板厚度不低于 1.9mm  ，宽 600mm*深 1200mm*高 2000mm  ，含 1 个铝合金外壳 PDU  单路 16A 输入/10A国标 8 口  16A 国标 2 口输出
	

1
	

米
	
	
	

	

25
	
成套配电柜
	采用优质冷轧钢板，机柜承重部分立柱材料厚度采用不低于 2.2mm 的优质冷轧钢板， 前后门及侧门板厚度不低于 1.9mm，宽 600mm*深
1200mm*高2000mm  含总输入开关、 UPS 输入输出开关、空调输入分路、机柜 PDU 分路、照明分路
	

1
	

套
	
	
	

	26
	UPS 主机
	20KVA 380VAC/50Hz
	1
	台
	
	
	

	27
	蓄电池  12V100AH
	12V100AH
	20
	节
	
	
	

	28
	电池柜  20节柜
	20 节定制柜， 含电池开关，电池组内部连接线
	1
	台
	
	
	

	29
	精密空调12.5KW
	12.5KW 精密空调，含室外机；
	1
	套
	
	
	

	






30
	





人脸门禁一体机
	1 、7 英寸； 2、采用 200 万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2
米，支持照片视频防假，支持远程视频预览； 3、支持静态或动态二维码识别  注： 需选配增加二维码识别模块； 4 、采用星光级图像传感器，
无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响； 5、设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持 5 人同时认证；    设备支持多重认证  （不同人员的人脸、卡片、指纹）  功能、超级密码（卡）  开门、中心远程开门、  多重认证+平台远程认证  (N+1)  开门功能、  多重认证+超级密码开门； 6、设备支持口罩检测模式， 可配置提醒戴口罩
或强制戴口罩模式，  同时可关联门禁控制；  7、支持 NTP 校时、手动校时、   自动校时功能、在线升级功能  支持和云眸、客户端、室内机、管理机进行可视对讲功能， 支持副门口机和围墙机模式； 8、支持配置一键呼叫室内机或管理机。
	






1
	






台
	
	
	

	31
	门禁锁
	单开门电磁锁 280 公斤电控磁吸
	1
	把
	
	
	

	32
	出门开关
	1 、86 型底盒明暗装 ABS 面板    输出：常开； 2、类型：适合埋入式电器盒使用尺寸： 86*86mm；
	1
	个
	
	
	

	33
	门禁电源
	可调 12～15V，开锁延时 0-15 秒，交流输入 AC220V-50H。
	1
	个
	
	
	

	34
	防雷接地铜带
	30*3mm 等电位接地铜带+50mm绝缘底座
	30
	米
	
	
	

	35
	防静电地板
	600*600*35 防静电陶瓷面地板  架空 150mm  含安装支架、脚垫
	55
	㎡
	
	
	

	36
	踢脚线
	铝合金卡扣式踢脚线  8 公分  17mm 收边
	50
	米
	
	
	

	37
	设备承重架
	50*50*5mm 热镀锌角铁现场焊接  4800*115*1000mm  机柜承重架
	1
	套
	
	
	

	38
	设备承重架
	50*50*5mm 热镀锌角铁现场焊接  955*470*115mm  电池箱承重架
	1
	套
	
	
	

	39
	设备承重架
	50*50*5mm 热镀锌角铁现场焊接  600*500*115mm  精密空调承重架
	1
	套
	
	
	

	40
	显示屏铝
合金支架
	定制
	9
	套
	
	
	

	41
	显示屏安装
	定制
	9
	台
	
	
	

	42
	显示屏高清线
	HDMI-15 米  支持 4K 画面传输
	9
	条
	
	
	

	43
	屏体包边
	9mm 板打底、黑钛金不锈钢三面包边  不锈钢与板材间填充结构胶
	10
	㎡
	
	
	

	
44
	简约现代
员工位卡座
	E1 级环保板材  柜体含机械密码锁   2 把办公椅
	
1
	
套
	
	
	

	45
	办公文件柜
	 带锁四门两抽
	2
	套
	
	
	

	

46
	机房柜式七氟丙烷灭火装置
	单柜式七氟丙烷灭火装置无管网  GQQ90/2.5  含钢瓶、柜体、容器阀、喷嘴、  灭火剂输送管、压力信号器，   电磁阀，  压力表等总成；瓶组贮存压力为： 2.5MPa， 最大工作压力为： 4.2MPa， 充装密度为：
950Kg/m³ 、喷射时间≤10s，启动电流： 1.1A。
	

1
	

套
	
	
	

	
47
	
药剂
	七氟丙烷（HFC-227ea/FM200），兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂； 它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象， 不会对财物和精密设施造成损坏。
	
84
	
公斤
	
	
	

	
48
	单区气体
灭火控制器
	控制盘主电源在电压为 220×（1±0.15）V， 50Hz 条件下可靠工作，可连续 24h 工作，  含直流备用电池组，具备延迟启动功能，延迟时间
0S-30S 可调，壁挂式， 1 个灭火分区， 1 路烟感， 1 路温感，含电池
	
1
	
个
	
	
	

	49
	感烟探测器
	1.二总线无极性、灵敏度自动调节、内置单片机、电子编码、单指示灯、现场可清洗，含底座
	2
	个
	
	
	

	50
	感温探测器
	二总线无极性、内置单片机、电子编码、单指示灯，含底座
	2
	个
	
	
	

	51
	气体释放门灯
	DC24V < 500mA 总线制， 四线，现场气体释放指示
	2
	个
	
	
	

	52
	紧急启停按钮
	总线二线制，启动及停动按钮用玻璃罩进行保护， 当发生火警时，击碎玻璃罩后再按下相应的按钮，使用后应及时更换玻璃片。
	2
	个
	
	
	

	53
	声光报警器
	额定电压 DC（18～26）V  额定电流≤100mA、报警音量＞90dB、发光次数＞30 次/分， 内置单片机、电子编码， 用于现场光报警
	2
	个
	
	
	

	54
	气体泄压口
	300mmX300mm
	1
	套
	
	
	

	55
	信号线
	消防信号阻燃电线、 ZC-RVS2X1.5
	50
	米
	
	
	

	56
	电源线
	消防阻燃电源线 ZC-BV2.5
	200
	米
	
	
	

	57
	穿线线管
	消防穿线管材 KBG25
	30
	米
	
	
	

	58
	安装辅材
	φ25 杯锁套件、φ20 金属套管、黑色250mm 长扎带、黑色尼龙绑带， C25 水泥 6 包，沙子 1.5m³
	1
	批
	
	
	















A4 智慧黑板建设明细表

	序号
	项目名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	















1
	















智慧黑板
	一、整体功能参数：
1.智慧黑板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，且笔槽具有漏灰孔设计。
2.为满足学校的教学需要，智慧黑板采用平面结构设计，整体长度≥ 4200mm，使用三段式一体化设计， 显示部分边框采用金属包边防护，背部整板采用高强度镀锌钢板金属材质。
3.整机内置扬声器，采用针孔阵列发声设计，具备 2.2 声道，具有≥ 6个发声单元，额定总功率≥60w，覆盖声场环境。
4.智慧黑板显示尺寸≥86 英寸，分辨率： ≥3840*2160  ，在双系统下均支持 40 点触控及 40 点书写划线。
5.为确保使用安全可靠， 智慧黑板显示屏屏体采用温室屏技术，配备特殊面板散热涂层，有效降低屏幕工作温度。
6.为方便后期维护，智慧黑板具备前置物理电脑还原物理按键，针孔式设计防止误操作，并具有中文标识便于识别。
7.智慧黑板内置一体化超高清 5K 摄像头，单颗摄像头有效像素≥
1900W，可输出最大分辨率 5104*3864 的图片与视频， 支持搭配 AI 软件实现自动点名点数功能， 支持远程巡课功能。
8.智慧黑板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；
支持纸质纹理； 支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。
二、教学系统参数：
1 、支持远程在线系统升级，升级过程中， 如遇电源中断，待恢复后，可实现断点续传，有效规避升级失败。
2.无 PC 状态下， 白板根据使用场景灵活调整，支持仅允许用细笔书写模式或允许用细笔或手指书写模式，细笔可用于书写，手指可用于拖动漫游， 实现手笔分离的教学效果。
3.无 PC 状态下， 白板支持漫游功能，可无限延伸白板空间，满足更大空间的板书需求。在漫游功能下， 支持对当前页面进行自由缩放，双击漫游可一键恢复画布至原始位置和大小。
4.智慧黑板采用≥12 核国产化驱动芯片， 嵌入式系统版本≥  Android 14
三、内置插拔式模块化电脑：
1 、CPU 采用 Intel 第 12 代或以上平台处理器酷睿 I5 处理器；
2.内存： ≥16G DDR4；
3.硬盘： ≥512G SSD 固态硬盘；
4.接口： 整机非外扩展具备 ≥5 个 USB 接口；具有独立非外扩展的视频5、采用 80pin Intel 通用标准接口， 即插即用，易于维护；
6.输出接口：≥1 路 HDMI  ；
7 、预装操作系统（Windows 10/11）
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台
	
	
	

	



2
	

内置插拔式模块化电脑
	1 、CPU 采用 Intel 第 12 代或以上平台处理器酷睿 I5 处理器；
2.内存： ≥16G DDR4；
3.硬盘： ≥512G SSD 固态硬盘；
4.接口： 整机非外扩展具备 5 个 USB 接口；具有独立非外扩展的视频5、采用 80pin Intel 通用标准接口， 即插即用，易于维护；
6.输出接口：≥1 路 HDMI  ；
7 、预装操作系统（Windows 10/11）
	



2
	



台
	
	
	

	

3
	

视频展台
	1.为保证系统的稳定性， 设备需要和智慧黑板同一品牌。
2.整机  ≥1600 万像素，分辨率≥4600*3400
3.变焦： ≥12 倍数字变焦。
4.光源补偿： LED 光源补偿。
5.输出格式：图片 JPG，视频 MP4
6.拍摄幅面： A4 及以上。
7.展台托板采用磁吸结构，闭合状态下吸附在上盖， 托板承重≥3kg物体时无倾斜。
8 、使用过程中可进行缩放、手背擦除等操作。支持多图同屏对比。
9 、整机内置麦克风。
10 、具备两个实体按键， 1 个拍照按键和一个补光灯按键。
11.整机采用 USB 方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式。
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台
	
	
	

	

4
	智能消息
推送服
务
	将智能消息推送与系统教学沟通场景深度结合，实现教学通知、作业布置、学情反馈、家校互动等信息的精准、快速推送，无需下载额外应
用，提升教学沟通效率，简化师生、家校沟通流程，让信息传递更便捷、更高效。
	

3
	

年
	
	
	

	







5
	





集中控制
管理平
台接入授
权
	1.后台控制端采用  B/S  架构设计，可在  Windows 、 Linux 、Android、 IOS  等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作。
2.安全管理：首次登录，切换环境登录时验证身份手机验证码， 保障系统安全性。
3.远程巡课：无需部署本地巡课服务器，可按地点或班级进行巡课，并支持关键字检索所需巡视设备。巡视画面可根据 2*3 、2*5 等缩略图模式展示或通过列表模式展示，支持同时查看不少于 80 台设备画面，支持添加巡课水印，防止画面恶意传播。巡课水印支持自定义内容、位
置、颜色，水印效果可预览。
4.设备概览：可查看设备管理数据， 包括管理设备总数、在线设备数
量、异常设备数量、系统保护开启数量等。能够以图文形式展示设备使用数据统计，展示内容包含设备活跃数据、开机时长、软件使用情况统计、网站访问排行等， 统计时间周期支持自定义。
5 支持下发软件安装包到终端进行静默安装，对非静默安装的软件安装包可进行审核后实现远程静默安装。
6.支持查看摄像头直播画面，支持≥ 10 路视频流显示并可进行轮巡。可同时查看设备摄像头画面和桌面画面，巡课时可进行截屏备注、教学评价、喊话等功能。
7.支持对单个或多个设备进行远程开机、重启、打铃、屏幕锁、触控锁等指令下发，可设置定时下发计划。
8.可查看校园内设备的状态，包括在线、离线状态，教室名称、设备类型、屏体温度、 CPU 及内存使用率、 IP 地址、系统保护开启状态、声音模式、显示模式等，其中屏体温度过高时能进行告警提示。
9.多层级管理： 可设置不同权限的管理员， 分配地点管理校园设备；账号与云端账号统一 ，根据手机号自动获取信息。
10.支持单个或多个设备远程设置倒计时、桌面壁纸、音量调节、信号源切换、显示模式、声音模式。
11.可进行设备报修，平台内可查看报修记录，记录内容包括故障现象及描述、故障图片、报修时间。
12.支持对单个或多个设备远程下发通知；远程文件下发，将多个文件推送至所选设备，可根据文件重要程度选择是否关闭系统保护后再下发文件，文件格式包括文本、图片、  pdf 、word 、excel 、 ppt 、flash 等。
13.支持锁屏管控， 批量设置开机锁屏、修改锁屏密码、锁屏壁纸等操作。开机锁屏支持自定义锁屏时间段。设备联网状态下可通过扫码进行解锁。
14.支持网址过滤， 可添加网址黑、白名单， 查看违规网址访问记录。
15.无需部署本地服务器， 可下发网址、音/视频转播， 可自定义播放时间、循环播放。
16.可显示软硬件异常状态、修复情况，具备快捷键、触摸框、无线网卡驱动、显卡驱动、屏幕温度等状态信息告警。
17.弹窗拦截：可对弹窗进行上报、拦截，具备弹窗拦截列表，可对列表内多个设备进行一键关闭拦截，可统计弹窗软件、拦截次数等数据。支持弹窗白名单管理。
18.无需部署本地服务器、无需绑定 IP 地址即可开启云端直播。直播形式支持视频直播或音频直播，可提前预约直播日期、时间。预约直播即将开始时提供弹出倒计时提醒，直播结束自动关闭直播。
19.系统安全保护： 支持冰点系统保护，批量进行冻结、解冻，可冻结单个或多个盘符，支持统计开启冰点保护设备总数。支持系统冰点穿透，设置系统穿透时间，非系统穿透时间段启动系统保护。
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点
	
	
	

	6
	安装辅材
	膨胀螺丝及其它五金配件
	1
	批
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A5 综合管网建设明细表

	序号
	项目名称
	技术参数
	单价（元）
	数量
	单位
	小计（元）
	备注

	1
	室外管网
	PE100
	520
	米
	
	
	

	2
	室外管网
	PE32
	240
	米
	
	
	

	3
	检修井盖、井圈
	球墨铸铁  600*600
	15
	套
	
	
	

	4
	检修井砌筑
	0.8M 长*0.8M 宽*0.7M 深  含标准红砖、水泥砂浆  井壁四周砂浆抹平  井底铺填 5 公分细沙
	12
	座
	
	
	

	5
	检修井砌筑
	0.8M 长*0.8M 宽*0.6M 深  含标准红砖、水泥砂浆  井壁四周砂浆抹平  井底铺填 5 公分细砂
	3
	座
	
	
	

	
6
	室外管道
绿化地开挖
	
0.5M 宽*0.6M 深
	
260
	
米
	
	
	

	
7
	室外管道
沥青路面开挖
	
0.5M 宽*0.5M 深  沥青路面切割、破拆  路面下混凝土垫层破拆
	
120
	
米
	
	
	

	8
	国标沥青冷补料
	1 吨含 40 袋（25KG/包）冷补料， 25KG 打底油  管道预埋时混凝土预埋至距原沥青路面 5 公分处  预留 5 公分回填沥青冷补料  蛙跳机夯实
	3
	㎡
	
	
	

	
9
	C25 混凝
土回填包
管
	
预埋管道混凝土包管 10 公分
	
38
	
m³
	
	
	


[bookmark: bookmark8]

 A6 综合布线系统明细表

	序号
	项目名称
	技术参数
	单价（元）
	数量
	单位
	小计（元）
	备注

	一
	校园网全光网改造升级综合布线
	
	
	
	
	

	1
	网络机柜
	12U 600*440*635
	3
	套
	
	
	

	2
	PDU 电源
	6 位 10A
	3
	套
	
	
	

	3
	光纤配线架
	96 芯 ODF 架，4 个 24 芯 LC 接口熔接盘，4 条 124 芯束装尾纤  1.2mm冷轧板材
	1
	套
	
	
	

	4
	光纤配线架
	12 芯 LC 口光纤配线架
	7
	套
	
	
	

	5
	弱电插座
	六类非屏蔽模块+单口六类网络面板+86 底盒
	560
	套
	
	
	

	6
	入户多媒体箱
	400*300*100  冷轧钢板箱体  塑料多孔散热面板  双设备安装架  电源排插，除第四教学楼采用预埋安装方式外，其他楼栋采用明装方式
	43
	套
	
	
	

	7
	六类非屏
蔽网络线
	1.名称：六类非屏蔽双绞线  UTP_CAT6;2.传输速率：1000Mbps;
	11200
	米
	
	
	

	
8
	六类非屏
蔽网络跳线
	
六类非屏蔽  3米
	
560
	
条
	
	
	

	9
	主干光纤
	12 芯单模
	800
	米
	
	
	

	10
	入户光纤
	国标电信级  2 芯 2 钢丝 GJXH-2
	9000
	米
	
	
	

	11
	光纤跳线
	LC-LC  单模  1米
	168
	条
	
	
	

	12
	光纤跳线
	LC-LC  单模  3米
	40
	条
	
	
	

	13
	电源线
	RVV3*1.5
	1700
	米
	
	
	

	14
	电源线
	BV2.5  三色
	300
	米
	
	
	

	15
	电源线
	BV4.0  三色
	300
	米
	
	
	

	16
	电源线
	RVV2*2.5  手动打铃电缆
	600
	米
	
	
	

	
17
	自动响铃
定时器时控开关
	可手动、自动切换，具备校时功能， 单次打铃时间 1 到 99 秒可调，双打铃间隔时间 1 到 99 分钟可调，开关容量 20A，额定 AC220V
	
1
	
台
	
	
	

	18
	光纤熔接
	专业热熔接机对接光纤
	504
	点
	
	
	

	19
	PVC 线槽
	24*14mm  阻燃型线槽
	1000
	米
	
	
	

	20
	弧形地槽
	70x20  阻燃型
	100
	米
	
	
	

	21
	弱电桥架
	100*100*1.0
	400
	米
	
	
	

	22
	弱电桥架
	200*100*1.2
	50
	米
	
	
	

	23
	弱电桥架
	100*100/200*100
	380
	米
	
	
	

	24
	三通
	100*100/200*100
	4
	套
	
	
	

	25
	弯头
	100*100/200*100 L=150～200mm  热镀锌钢制
	13
	套
	
	
	

	26
	壁拖支架
	400*100*1.5
	300
	套
	
	
	

	27
	壁拖支架
	400*100 老旧桥架壁装支架更换
	260
	套
	
	
	

	28
	互联网专线
	1000M 专线
	3
	年
	
	
	

	29
	安装辅材
	填充胶粒、电工绝缘胶布、扎带、自攻螺丝、膨胀螺丝、防水标、防火泥、六类水晶头等
	1
	批
	
	
	

	二
	云桌面
	
	
	
	
	
	

	1
	网络机柜
	国产
	1
	套
	
	
	

	2
	理线器
	1U 铝合金理线架
	2
	套
	
	
	

	3
	PDU 电源
	8 位 10A
	1
	套
	
	
	

	4
	KVM 切换器
	KVM 切换器二进二出双屏扩展异显 HDMI+DP 切换器  4K/2K240Hz 高清USB3.0 传输两台电脑共享鼠键显示器
	1
	台
	
	
	

	5
	稳压器
	稳压范围 180V～255V，高精度 220V±1%，瞬间稳压≤0.1 秒，运行噪声60db，温度高于 65 度 2000 转/分钟的风扇启动散热
	1
	台
	
	
	

	




6
	



计算机教室学生课桌、    椅
	采用优质环保橡木实木面，桌面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，桌面平整度好， 变形小，握钉力强， 甲醛释放量小，符合 E0、
E1 级及国家标准，同色 mmPVC 封边； 2.钢架采用25*25mm 方管，管壁厚度 1.0mm，表面采用环保涂料静电喷塑且经高温加工成型， 平整光滑。无气味、无毒害、无脱落等现象； 经酸洗、脱脂、磷化等九工位前处理，确保涂膜不易脱落，且防腐性强。质保三年
	




40
	




套
	
	
	

	

7
	
计算机教
室教师讲
台
	采用 0.8 mm-1.2mm 优质精装冷轧钢板，经数控激光切割设备加工而成，表面酸洗、磷化、防腐、防锈、钝化处理后静电喷塑（颜色用户可选定），塑面经久耐用。（不含视频展台）
	

1
	

套
	
	
	

	8
	墙体门洞开凿
	1 米 12 号槽钢做横梁  ，墙体门洞开凿 2000*700  ，墙面及开凿边缘修复  ，垃圾清运
	1
	个
	
	
	

	9
	强电桥架
	100*100*1.0  喷塑镀锌桥架
	50
	米
	
	
	

	10
	三通
	100*100*1.0  喷塑镀锌
	5
	套
	
	
	

	11
	弯头
	100*100*1.0  喷塑镀锌
	3
	套
	
	
	

	12
	弱电桥架
	150*100*1.2  喷塑镀锌桥架
	44
	米
	
	
	

	13
	三通
	150*100*1.2  喷塑镀锌
	5
	套
	
	
	

	14
	弯头
	150*100*1.2  喷塑镀锌
	1
	套
	
	
	

	15
	强电插座
	象牙白  斜五孔 10A+86 双联底盒
	168
	套
	
	
	

	16
	弱电插座
	六类非屏蔽模块+单口六类网络面板+86 底盒
	84
	套
	
	
	

	17
	电源线
	RVV3*1.5  课桌分支插座线
	100
	米
	
	
	

	18
	电源线
	RVV3*2.5  主电源线
	100
	米
	
	
	

	19
	接地线
	BV6.0  接地线
	100
	米
	
	
	

	20
	电源线
	YJV-3*10 教室配电箱至机柜稳压器
	20
	米
	
	
	

	21
	六类非屏
蔽网络线
	1.名称：六类非屏蔽双绞线  UTP_CAT6;2.传输速率：1000Mbps;
	1600
	米
	
	
	

	
22
	六类非屏
蔽网络跳线
	
六类非屏蔽  3米
	
84
	
条
	
	
	

	23
	高清线
	HDMI-1.5米
	84
	条
	
	
	

	24
	USB 延长线
	USB-1.5米
	1
	条
	
	
	

	25
	踢脚线
	铝合金卡扣式踢脚线  8 公分  17mm 收边
	60
	米
	
	
	

	26
	安装辅材
	φ25 杯锁套件、φ20 金属套管、黑色250mm 长扎带、黑色尼龙绑带
	1
	批
	
	
	

	三
	设备搬迁、升级及网络迁移
	
	
	
	
	

	
1
	原有计算
机教室设备搬迁
	49 套云桌面终端拆除、49 套桌椅及设备搬迁、 1 设备机柜拆除重新组装
	
50
	
套
	
	
	

	2
	

启智楼 101 教室线路安装(临时计算机教室)
	100*100*1.0  喷塑镀锌桥架
	9
	米
	
	
	

	3
	
	70x20  阻燃型  贴地弧形线槽
	44
	米
	
	
	

	4
	
	30X8  阻燃型  贴地弧形线槽
	44
	米
	
	
	

	5
	
	RVV3*1.5
	100
	米
	
	
	

	6
	
	YJV-3*6 主干电源线、设备机柜至配电柜
	20
	米
	
	
	

	7
	
	59×22  阻燃型
	10
	米
	
	
	

	8
	
	1.名称：六类非屏蔽双绞线  UTP_CAT6;2.传输速率：1000Mbps;
	700
	米
	
	
	

	9
	
	六类非屏蔽模块+单口六类网络面板+86 底盒
	49
	套
	
	
	

	10
	
	象牙白  斜五孔 10A+86 双联底盒
	98
	套
	
	
	

	11
	原有监控
室设备拆除搬迁
	显示屏拆除、搬迁至博雅楼新监控室
	9
	台
	
	
	

	12
	
	显示屏框架拆除
	9
	套
	
	
	

	13
	
	控制台拆除、搬迁至博雅楼新监控室
	1
	套
	
	
	

	14
	

原有机房
设备拆除
搬迁
	启智楼广播室广播机柜拆除搬迁至博雅楼新建校园网机房（含恢复原有网络所需材料）
	1
	项
	
	
	

	15
	
	原有校园网机房校园网机柜搬迁至博雅楼新建校园网机房
	1
	项
	
	
	

	16
	
	原有校园网机房 UPS 电源、电池箱拆除，搬迁至第四教学楼机房
	1
	项
	
	
	

	17
	
	原有校园网机房校园网专线割接至博雅楼新建校园网机房（含割接所需材料）
	1
	项
	
	
	

	
18
	原有办公
室空调移位
	博雅楼 207/208 办公室空调机拆除后根据新机房布局重新挂墙安装，延长铜管
	
1
	
项
	
	
	









包2  理化生实验室配置

	序号
	实验室科目名称
	单位
	数量

	1
	48座上通风化学实验室
	间
	2

	2
	48座生物实验室
	间
	2

	3
	48座物理电学实验室
	间
	2

	4
	化学准备室
	间
	1

	5
	生物准备室
	间
	1

	6
	物理准备室
	间
	1















	化学上通风实验室配置方案（48座）

	序号
	货物名称
	货物参数
	货物单位
	货物数量

	1
	教师演示讲台
	1、规格：≥2400mm*700mm*850mm，由多个独立的柜体组合而成，柜体预留了教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置；中间柜体和两侧柜子均为双开门，优化物品摆放空间，结构的力学性能要符合标准GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中操作台力学性能的相关要求。
2、台面材料：采用≥25mm厚金属树脂高能理化板。
3、各柜体部件采用1.0±0.2mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理；表面经环氧树脂粉静电喷涂高温固化处理，具备较强的耐腐蚀能力，并做耐腐蚀检测，涂层硬度不小于H级，≥400mm高度的冲击强度下，无剥落、裂纹、皱纹出现
4、拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观；
5、铰链：采用名牌优质缓冲耐腐蚀铰链，开合十万次不变形。
6、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
7、固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低；
	套
	1

	2
	教师讲台水槽
	1、塑料水槽规格：≥550*450*290mm，采用全新聚丙烯（PP）材料经模具高压注塑成型，表面外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙痦；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛、污渍等要求；
2、水槽底部平整以下水口为最低点有一定坡度以防排水不净。水槽的下水组件兼具防溢水和防臭功能，水槽蓄水高度不低于240mm，当水位超过该高度后从溢水口流入下水道排走而不会漫出水槽；下水组件内置水封装置，有效阻隔下水道内臭气进入室内。
3、塑料水槽的耐腐蚀性能按GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》的标准测试99%乙醇，36%盐酸，98%硫酸，65%硝酸四种试剂结果均要达到或优于无明显变化等级。
	套
	1

	3
	三联水嘴
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	13

	4
	学生实验桌
	规格：1200*600*780±5mm
1、桌子结构：新型Z字型结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方，易碰撞处全部采用倒圆角。桌子主要有台面、桌腿（要求采用高强度铝合金材质）、横梁、加强横梁、书包斗和电源盒等部件组成，各部件组装牢固耐用，结构的力学性能要符合标准GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中操作台力学性能的相关要求。
2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板
3、书包斗组件采用整体PP工程塑料一次性注塑成型，规格1060*300*150mm（±5mm），书包斗组件分三个仓室，左右两仓为书包斗内部空间容量不小于13升，并在前方中间设置半圆形挂凳卡方便悬挂实验凳；中间仓室为实验电源仓，前方设翻盖式电源盒，后方预留可拆卸检修口方便电源检修；为不影响整体结构及书包斗承重三仓室必须一体注塑成型，不得拼装组合。
4、金属件表面应无裂缝、无脱层和变形，表面喷涂环氧树脂粉末高温固化处理，应无漏喷、锈蚀和脱落现象；桌子金属部件的表面外观和理化性能需符合QB/T 4071-2021《课桌椅》标准中相关规定
	张
	24

	5
	学生桌水槽柜
	水槽台整体规格：长495*宽595*高830±5mm，分柜体和水槽两部分组成，各部件采用模具一次注塑成型，塑料件的外观符合GB/T 32487—2016《塑料家具通用技术条件》标准中要求的应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙痦；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛、污渍等要求。
1、柜体部分采用全新ABS塑料原料，经注塑模一次注塑成型；柜体有上下座、侧板和柜门部件组成，各部件采用卯榫结构连接，螺丝加固确保柜体结构稳固不扭曲变形；上下座和其他部件采用不同颜色套色拼装使整个水槽台有层次感；柜体前后均留有带锁的检修门，方便日后维修；柜体四角做圆角处理，无安全隐患。
2、水槽部分：水槽采用全新耐腐蚀PP材料一次注塑成型前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽两侧预留安装洗眼器和皂液器安装孔，方便各科室不同需求。槽体内径不小于420*220*160mm，以下水口为低点四周均有坡度防止积水；下水口为大口径直排孔配有不锈钢滤网和PP材质水塞。
3、水槽部分安置在柜体上面，需在柜体内侧使用螺丝加固连接，防止在使用过程中脱离；所有加固螺丝均处在柜体内侧暗处，安装完成后外表无可见螺丝。
4、水槽耐腐蚀性能按GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》的标准测试99%乙醇，36%盐酸，98%硫酸，65%硝酸四种试剂结果均要达到或优于无明显变化等级。
5、水槽台的甲醛放量应符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的标准。
	套
	12

	6
	学生安全电源
	1、ABS翻转式电源盒，放置在书包盒中间，实验和安装都非常方便。
2:学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。电压2V每档，由教师集中控制。
3:学生直流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。由教师集中控制
4:配置1组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示。系统具有漏电保护功能。
具有过载保护装置。
	套
	24

	7
	教师总控台电源装置
	1、教师直流
0到24V输出，电流2A，过载自动保护，闪灯提示，手动复位，具有粗调，细调功能
细调分辨率为0.03V，设定好电压10秒后，存储此次设定值，下次开机，就是这次设定电压。数字电压表指示。
2、教师交流：2到30V输出，电流3A，过载自动保护，闪灯提示，手动复位，分辨率为2V。数字电压表指示。
3、教师大电流：9V大电流输出。8秒断开，MCU芯片定时控制，时间准确。
4、教师高压“直流高压”选择，发光管常亮，是240V档，发光管闪烁是300档，熄灭则无高压输出。
5、控制学生低压根据学生需求，按相应的档位叠加。对应的指示灯指示，教师监视。
6、学生高压当要给学生桌提供220V，按“A组、B组、C组、D组220V”的按键，且对应的发光管指示。数字电压表指示，漏电保护功能。配置2组220V国标5孔插座。
7、风机的变频调控装置独立于教师主控电源。
8、电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。
	套
	1

	8
	洗眼器
	洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	台
	1

	9
	万向风罩
	1、关节：采用高密度PP聚丙烯材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗，颜色有白色和红色可选。
2、关节密封圈：采用不易老化的高密度橡胶。
3、关节连接杆：304不锈钢连接杆。
4、关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。
5、气流调节阀：方便的手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。
6、集气罩：PP白色/红色/透明， 罩口直径不小于375mm。
7、标配固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底，预留接口不小于110mm。
8、主体管道：PVC通风管，底座直通管直径不小于110mm，关节连接管不小于90mm。
	套
	26

	10
	实验通风机
	全金属耐高温，箱式离心风机，低噪音，高风压，防腐，输入电压380V；功率5.5KW；静压945Pa；噪声67dB；风量20000m³/h（包含楼面受力分散架、平台倒置、基脚固定）
	套
	1

	11
	废气处理装置
	304不锈钢材质；≥2000mm*1100mm*1300mm；内置过滤吸附材料（包含楼面受力分散架、平台倒置、基脚固定）
	套
	1

	12
	风机开关及控制系统
	三相四线空开
	套
	1

	13
	通风管道
	规格：室内、外分别为PPφ400，φ200；φ110；室内主、副管
	套
	1

	14
	通风配件
	包含PP材质弯头、PP材质变径、PP材质三通、PP材质直接
	套
	1

	15
	安装耗材及附件
	风管支架、风管顶架、吊架配件、现场焊接、结构胶、自攻螺丝、膨胀螺丝、丝杆等全部辅材
	套
	1

	16
	全室布电系统
	学生桌、教师桌强电、弱电布线；风机电缆、高低压四路电缆线穿φ25，RVV2*1.5\2*2.5；YJV3*6+1*2.5²电缆
	室
	1

	17
	全室供排水系统
	供水管球阀采用ф25mm，排水管ф75mm,连接实验室的三联水嘴采用高压软管，下水软管和连接设备以及室外污水排放系统
	室
	1

	18
	污水处理池
	2米长*1.5米宽*1米深，排污管道地埋、防水处理、内置分段式过滤隔层材料，净化废水，包含酸碱中和、氧化还原等全部材料
	项
	1

	19
	地面开槽与恢复
	墙面强电、学生桌排水、学生桌强弱电地面开槽、开槽后地面贴瓷砖（4.02m*1m+1.84m*0.4m+19m*0.15m=7.6㎡包含地面瓷砖、贴、水泥全部）
	间
	1

	20
	原讲台拆除
	4.02m*1m*0.2m+1.84m*0.4m*0.2m=0.9512m³（拆除、清运、地面粉刷、找平）
	项 
	1

	21
	600*600吊顶
	8.72*6.878m
	平
	60

	22
	窗帘盒
	包含板材、安装全部辅材
	盏
	17.5

	23
	平板灯
	600*600平板灯
	平
	16

	24
	旧设备拆除与还原
	2台空调设备移位、监控设备、广播设备、一体机设备、护眼灯等
	平
	1

	25
	安装费
	
	套
	1















	化学准备室

	序号
	货物名称
	货物参数
	货物数量
	货物单位

	1
	准备台
	1、规格：2400*1200*780mm（含水槽台长3000mm）±10mm，桌子主要有台面、桌腿、横梁、加强横梁、书包斗等部件组成，各桌腿间通过横梁连接成一个整体，为防止有倾翻风险，不能采用多张独立小尺寸桌架拼靠的形式凑成大桌。
2、台面材料：采用≥12.7mm厚实芯理化板。
3、书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格≥425mm*270mm*165mm
	1
	张

	2
	试剂架
	规格2300*235*750mm，试剂架安装方便、简单；外形美观大气，主要框架有铝合金组成，有不生锈，抗酸碱，耐腐蚀的特点，承重力好；晃动小等优点。
立柱：试剂架立柱采用一体挤压成型规格≥42mm*90mm，厚度1.25mm（±0.2mm），两边都设计有一个凹槽，方便连接挂板；侧面镶嵌pvc装饰彩条和桌面同色。立柱上预留插座安装孔位，可选装电源插座、RJ45网络接口和USB接口。
护栏：采用优质铝材一体挤压成型，规格≥15mm*40mm，厚度1.2mm（±0.2mm）；外侧面镶嵌PVC装饰彩条和桌面同色；材料表面经过防腐氧化和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。
试剂架玻璃挂板：中央台挂板规格335mm。采用高性能钢铁冲压成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性
试剂架立柱底座：采用2.0厚镀锌冷轧钢冲压成U字型，底部和侧面均有预留螺丝孔位用于固定桌面和立柱。
试剂架立柱堵头：采用一体注塑成型，原料采用全新料，有耐酸、耐碱等特性。
玻璃：8mm厚的钢化玻璃，四周磨砂安全角。
	1
	套

	3
	水槽柜
	水槽台整体规格：长495*宽595*高830±5mm，分柜体和水槽两部分组成，各部件采用模具一次注塑成型，塑料件的外观符合GB/T 32487—2016《塑料家具通用技术条件》标准中要求的应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙痦；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛、污渍等要求。
1、柜体部分采用全新ABS塑料原料，经注塑模一次注塑成型；柜体有上下座、侧板和柜门部件组成，各部件采用卯榫结构连接，螺丝加固确保柜体结构稳固不扭曲变形；上下座和其他部件采用不同颜色套色拼装使整个水槽台有层次感；柜体前后均留有带锁的检修门，方便日后维修；柜体四角做圆角处理，无安全隐患。
2、水槽部分：水槽采用全新耐腐蚀PP材料一次注塑成型前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽两侧预留安装洗眼器和皂液器安装孔，方便各科室不同需求。槽体内径不小于420*220*160mm，以下水口为低点四周均有坡度防止积水；下水口为大口径直排孔配有不锈钢滤网和PP材质水塞。
3、水槽部分安置在柜体上面，需在柜体内侧使用螺丝加固连接，防止在使用过程中脱离；所有加固螺丝均处在柜体内侧暗处，安装完成后外表无可见螺丝。
4、水槽耐腐蚀性能按GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》的标准测试99%乙醇，36%盐酸，98%硫酸，65%硝酸四种试剂结果均要达到或优于无明显变化等级。
5、水槽台的甲醛放量应符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的标准。
	1
	套

	4
	三联水嘴
	水槽部分，采用PP材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴和洗眼器孔，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。
	1
	套

	5
	通风操作柜
	规格：≥W1200*D650*H2350mm
主体框架左右旁板、前钢板、下柜体均采用（裸板）≥1.2mm厚钢板，全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。
顶板≥7mm厚实芯抗倍特板，具有良好的防腐蚀、化学抗性。内衬板、导流板、后背板采用≥4mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板为三段式结构，导流板固定件使用PP优质材质制作一体成型。
移动视窗门框及拉手为铝合金型材，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。
框内嵌入4mm钢化玻璃，门开启高度≥740mm,自由升降，移门上下滑动装置采用同步轴轮皮带式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。
台面采用（国产）实芯理化板（≥12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。
连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。排气出口采用PP集气罩模具一体成型，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。
配件：水路配有进口一次性成型壁式PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。壁式单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内左侧默认无蓝色边框（水为选配项，默认为壁式水，可根据需求改为桌面式水）。电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。插座配有≥四个10A 220V五孔多功能插座。
	1
	个

	6
	仪器柜
	1、规格：长1000±5mm，宽500±5mm，高不小于2000mm；中间一块隔板将柜子分上柜和下柜两部分，上下柜为一个整体，不能采用两小柜堆叠形式；柜子底部需带调平脚垫。
2、侧板、层板、柜门框部件等采用环保型全新PP改性塑料注塑成型，塑料件的外观和塑料件耐老化符合GB/T 32487—2016《塑料家具通用技术条件》标准中要求；外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙痦；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛、污渍等要求；经500小时耐老化测试，冲击强度的保持率不低于60%，外观颜色变色大于等于3级。
3、各部件榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于910×480×910mm，并设有五档的高度的搁板调节位置，方便放置不同高度物品。
4、活动搁板：搁板采用工程塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露，避免腐蚀生锈，美观耐用。
5、柜门：主要有门框、玻璃、拉手、门轴和锁具组成；上下柜门门框采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化高温烤漆玻璃；连杆式柜门锁固定在钢化玻璃上，锁杆采用高强度塑料或其他耐腐蚀材料制作。门轴采用伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，坚固耐用，柜门开关寿命不小于5万次。柜门、搁板及柜子的稳定性能均需符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中储物柜力学性能的相关要求。
6、柜子内部储物空间无裸露金属材料，若采用金属螺丝的需用塑料盖子将其隐藏，确保柜子的耐腐蚀性。柜子材料的耐腐蚀性能按GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》的标准测试99%乙醇，36%盐酸，98%硫酸，65%硝酸四种试剂结果均要达到或优于无明显变化等级。
7、柜子顶部预留直径110mm的通风系统接口，与主通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。
8、柜子所用材料均采用环保型塑料，邻苯二甲酸酯、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、16种多环芳烃(PAH)总量等有害物质限量要求符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》中相关要求。
	41
	个

	7
	大仪器柜
	1、规格：长1250±5mm，宽560±5mm，高不小于2000mm；中间一块隔板将柜子分上柜和下柜两部分，上下柜为一个整体，不能采用两小柜堆叠形式；柜子底部需带调平脚垫。
2、侧板、层板、柜门框部件等采用环保型全新PP改性塑料注塑成型，塑料件的外观符合GB/T 32487—2016《塑料家具通用技术条件》标准中要求的应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙痦；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛、污渍等要求。
3、各部件榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌20*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于1165×550×910mm，并设有五档的高度的搁板调节位置，方便放置不同高度物品。
4、活动搁板：搁板采用工程塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条≥30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露，避免腐蚀生锈，美观耐用。
5、柜门：主要有门框、玻璃、拉手、门轴和锁具组成；上下柜门门框采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化高温烤漆玻璃；连杆式柜门锁固定在钢化玻璃上，锁杆采用高强度塑料或其他耐腐蚀材料制作。门轴采用伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，坚固耐用，柜门开关寿命不小于5万次。柜门、搁板及柜子的稳定性能均需符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中储物柜力学性能的相关要求。
6、柜子内部储物空间无裸露金属材料，若采用金属螺丝的需用塑料盖子将其隐藏，确保柜子的耐腐蚀性。
7、柜子顶部预留直径110mm的通风系统接口，与主通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。
	4
	个

	8
	药品柜
	1、规格：长1000±5mm，宽500±5mm，高不小于2000mm；中间一块隔板将柜子分上柜和下柜两部分，上下柜为一个整体，不能采用两小柜堆叠形式；柜子底部需带调平脚垫。
2、侧板、层板、柜门框部件等采用环保型全新PP改性塑料注塑成型，塑料件的外观和塑料件耐老化符合GB/T 32487—2016《塑料家具通用技术条件》标准中要求；外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙痦；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛、污渍等要求。
3、各部件榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于910×480×910mm，并设有五档的高度的搁板调节位置，方便放置不同高度物品。
4、活动搁板：搁板采用工程塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露，避免腐蚀生锈，美观耐用。
5、柜门：主要有门框、玻璃、拉手、门轴和锁具组成；上下柜门门框采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化高温烤漆玻璃；连杆式柜门锁固定在钢化玻璃上，锁杆采用高强度塑料或其他耐腐蚀材料制作。门轴采用伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，坚固耐用，柜门开关寿命不小于5万次。柜门、搁板及柜子的稳定性能均需符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中储物柜力学性能的相关要求。
6、柜子内部储物空间无裸露金属材料，若采用金属螺丝的需用塑料盖子将其隐藏，确保柜子的耐腐蚀性。柜子材料的耐腐蚀性能按GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》的标准测试99%乙醇，36%盐酸，98%硫酸，65%硝酸四种试剂结果均要达到或优于无明显变化等级。
7、柜子顶部预留直径110mm的通风系统接口，与主通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。
8、药品阶梯：规格≥长880mm×高130mm×深250mm，采用耐腐蚀PP材料模具整体一次成型（非焊接或拼接组合），共两层每层高度不小于65mm深度不小于120mm。
	14
	套

	9
	通风风机
	功率≥1.1KW;转速≥2900r/min;；风量≥7685m³/h
	2
	套

	10
	通风管道
	规格：室外、室内分别为PPφ200；PPφ110；直接、弯头、固定支架等全部辅材
	1
	套

	11
	全室布电系统
	准备室、毒品室风机电缆线路铺设
	1
	套

	12
	供排水系统
	供水管球阀采用ф25mm，排水管ф75mm；连接实验室的三联水嘴采用高压软管，下水软管和连接设备以及室外污水排放系统
	1
	平

	13
	隔墙
	7.018米宽*3.46米高（包含人工、材料）
	24.28
	平

	14
	墙面粉刷
	（7.018米宽*3.46米高）*2面墙，包工包料粉刷三遍
	51.2
	项 

	15
	原讲台拆除
	4.02m*1m*0.2m+1.84m*0.4m*0.2m=0.9512m³（拆除、清运、地面粉刷、找平）
	1
	张

	16
	地面瓷砖
	4.02m*1m+1.84m*0.4m=4.756㎡（包含地面瓷砖、贴、水泥全部）
	4.756
	平

	17
	双人双锁防盗门
	2050mm*860mm，双锁，锌合金材质，甲级防火等级
	1
	张

	18
	摄像头
	400万全彩半球摄像头（包含支架、电源）
	1
	个

	19
	网线
	超五类非屏蔽网线
	50
	米

	20
	开风机洞与修复
	两个风机开洞400mm
	2
	个

	21
	安装费
	
	1
	套





	生物实验室配置方案（48座）

	序号
	货物名称
	货物参数
	货物单位
	货物数量

	1
	教师演示讲台
	1、规格：≥2400mm*700mm*850mm，由多个独立的柜体组合而成，柜体预留了教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置；中间柜体和两侧柜子均为双开门，优化物品摆放空间，结构的力学性能要符合标准GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中操作台力学性能的相关要求。
2、台面材料：采用≥25mm厚金属树脂高能理化板
3、各柜体部件采用1.0±0.2mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理；表面经环氧树脂粉静电喷涂高温固化处理，具备较强的耐腐蚀能力，并做耐腐蚀检测，涂层硬度不小于H级，≥400mm高度的冲击强度下，无剥落、裂纹、皱纹出现；
4、拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观；
5、铰链：采用名牌优质缓冲耐腐蚀铰链，开合十万次不变形。
6、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
7、固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低；
8、桌子的甲醛释放量符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的标准检测。
	套
	1

	2
	教师讲台水槽
	1、塑料水槽规格：550*450*290mm，采用全新聚丙烯（PP）材料经模具高压注塑成型，表面外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙痦；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛、污渍等要求。
2、水槽底部平整以下水口为最低点有一定坡度以防排水不净。水槽的下水组件兼具防溢水和防臭功能，水槽蓄水高度不低于240mm，当水位超过该高度后从溢水口流入下水道排走而不会漫出水槽；下水组件内置水封装置，有效阻隔下水道内臭气进入室内。
3、塑料水槽的耐腐蚀性能按GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》的标准测试99%乙醇，36%盐酸，98%硫酸，65%硝酸四种试剂结果均要达到或优于无明显变化等级。
	套
	1

	3
	三联水嘴
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	13

	4
	学生实验桌
	规格：≥1200*600*780±5mm
1、桌子结构：新型Z字型结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方，易碰撞处全部采用倒圆角。桌子主要有台面、桌腿（要求采用高强度铝合金材质）、横梁、加强横梁、书包斗和电源盒等部件组成，各部件组装牢固耐用，结构的力学性能要符合标准GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中操作台力学性能的相关要求。
2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板
3、书包斗组件采用整体PP工程塑料一次性注塑成型，规格1060*300*150mm（±5mm），书包斗组件分三个仓室，左右两仓为书包斗内部空间容量不小于13升，并在前方中间设置半圆形挂凳卡方便悬挂实验凳；中间仓室为实验电源仓，前方设翻盖式电源盒，后方预留可拆卸检修口方便电源检修；为不影响整体结构及书包斗承重三仓室必须一体注塑成型，不得拼装组合。
4、金属件表面应无裂缝、无脱层和变形，表面喷涂环氧树脂粉末高温固化处理，应无漏喷、锈蚀和脱落现象；桌子金属部件的表面外观和理化性能需符合QB/T 4071-2021《课桌椅》标准中相关规定。
5、为保证学生身心健康，实验桌各部件均采用绿色环保材料，甲醛、苯、甲苯等有害物质释放量应符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的标准。
	张
	24

	5
	学生桌水槽柜
	水槽台整体规格：长495*宽595*高830±5mm，分柜体和水槽两部分组成，各部件采用模具一次注塑成型，塑料件的外观符合GB/T 32487—2016《塑料家具通用技术条件》标准中要求的应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙痦；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛、污渍等要求。
1、柜体部分采用全新ABS塑料原料，经注塑模一次注塑成型；柜体有上下座、侧板和柜门部件组成，各部件采用卯榫结构连接，螺丝加固确保柜体结构稳固不扭曲变形；上下座和其他部件采用不同颜色套色拼装使整个水槽台有层次感；柜体前后均留有带锁的检修门，方便日后维修；柜体四角做圆角处理，无安全隐患。
2、水槽部分：水槽采用全新耐腐蚀PP材料一次注塑成型前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽两侧预留安装洗眼器和皂液器安装孔，方便各科室不同需求。槽体内径不小于420*220*160mm，以下水口为低点四周均有坡度防止积水；下水口为大口径直排孔配有不锈钢滤网和PP材质水塞。
3、水槽部分安置在柜体上面，需在柜体内侧使用螺丝加固连接，防止在使用过程中脱离；所有加固螺丝均处在柜体内侧暗处，安装完成后外表无可见螺丝。
4、水槽耐腐蚀性能按GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》的标准测试99%乙醇，36%盐酸，98%硫酸，65%硝酸四种试剂结果均要达到或优于无明显变化等级。
5、水槽台的甲醛放量应符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的标准。
	个
	12

	6
	学生安全电源
	安装在两个书包斗中间电源盒内，设有两个220v新国标额定电流不小于6A的3+2多功能插座；并配有保险丝、电源开关和指示灯；符合国家安全认证标准。
	套
	24

	7
	教师总控台电源装置
	1、教师直流
0到24V输出，电流2A，过载自动保护，闪灯提示，手动复位，具有粗调，细调功能
细调分辨率为0.03V，设定好电压10秒后，存储此次设定值，下次开机，就是这次设定电压。数字电压表指示。
2、教师交流：2到30V输出，电流3A，过载自动保护，闪灯提示，手动复位，分辨率为2V。数字电压表指示。
3、教师大电流：9V大电流输出。8秒断开，MCU芯片定时控制，时间准确。
4、教师高压“直流高压”选择，发光管常亮，是240V档，发光管闪烁是300档，熄灭则无高压输出。
5、控制学生低压根据学生需求，按相应的档位叠加。对应的指示灯指示，教师监视。
6、学生高压当要给学生桌提供220V，按“A组、B组、C组、D组220V”的按键，且对应的发光管指示。数字电压表指示，漏电保护功能。配置2组220V国标5孔插座。
7、电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。
	套
	1

	8
	台灯
	1、规格：灯管长600±5mm，灯高：200±5mm，照明角度180度旋转可调，旋转轴采用不锈钢阻尼转轴器隐藏安装。
2、灯具外壳采用ABS工程塑料，除螺丝外可接触部件不得有金属部件以防触电，有独立开关控制。
3、灯芯组件采用LED灯珠铝基板灯条，台灯整体功率不大于7w，光通量不小于350lm，色温4500k-6000k正白色，灯光通过光学平板散光片投射令光线均匀柔和不刺眼。
4、灯具无蓝光危害，蓝光危害等级RG0。
	盏
	24

	9
	洗眼器
	洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	台
	1

	10
	全室布电系统
	学生桌、教师桌强电、弱电布线；高低压四路电缆线穿φ25，RVV2*1.5\2*2.5
	套
	1

	11
	全室供排水系统
	供水管球阀采用ф25mm，排水管ф75mm,连接实验室的三联水嘴采用高压软管，下水软管和连接设备以及室外污水排放系统
	室
	1

	12
	地面开槽与恢复
	学生桌地面打洞供给水系统铺设、电路铺设，防水修复等全部材料
	间
	1

	13
	地面瓷砖
	4.02m*1m+1.84m*0.4m=4.756㎡（包含地面瓷砖、贴、水泥全部）
	平
	4.8

	14
	原讲台拆除
	4.02m*1m*0.2m+1.84m*0.4m*0.2m=0.9512m³（拆除、清运、地面粉刷、找平）
	项 
	1

	15
	设备安装
	
	套
	1



	生物准备室

	序号
	货物名称
	货物参数
	货物单位
	货物数量

	1
	准备台
	1、规格：2400*1200*780mm（含水槽台长3000mm）±10mm，桌子主要有台面、桌腿、横梁、加强横梁、书包斗等部件组成，各桌腿间通过横梁连接成一个整体，为防止有倾翻风险，不能采用多张独立小尺寸桌架拼靠的形式凑成大桌。
2、台面材料：采用≥12.7mm厚实芯理化板。
3、书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格≥425mm*270mm*165mm
	张
	1

	2
	试剂架
	规格≥2300*235*750mm，试剂架安装方便、简单；外形美观大气，主要框架有铝合金组成，有不生锈，抗酸碱，耐腐蚀的特点，承重力好；晃动小等优点。
立柱：试剂架立柱采用一体挤压成型规格≥42mm*90mm，厚度1.25mm（±0.2mm），两边都设计有一个凹槽，方便连接挂板；侧面镶嵌pvc装饰彩条和桌面同色。立柱上预留插座安装孔位，可选装电源插座、RJ45网络接口和USB接口。
护栏：采用优质铝材一体挤压成型，规格≥15mm*40mm，厚度1.2mm（±0.2mm）；外侧面镶嵌PVC装饰彩条和桌面同色；材料表面经过防腐氧化和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。
试剂架玻璃挂板：中央台挂板规格≥335mm。采用高性能钢铁冲压成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性
试剂架立柱底座：采用≥2.0厚镀锌冷轧钢冲压成U字型，底部和侧面均有预留螺丝孔位用于固定桌面和立柱。
试剂架立柱堵头：采用一体注塑成型，原料采用全新料，有耐酸、耐碱等特性。
玻璃：≥8mm厚的钢化玻璃，四周磨砂安全角。
	套
	1

	3
	水槽台
	1、塑料水槽规格：≥550mm*450mm*290mm，采用全新聚丙烯（PP）材料经模具高压注塑成型，表面外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙痦；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛、污渍等要求。
2、水槽底部平整以下水口为最低点有一定坡度以防排水不净。水槽的下水组件兼具防溢水和防臭功能，水槽蓄水高度不低于240mm，当水位超过该高度后从溢水口流入下水道排走而不会漫出水槽；下水组件内置水封装置，有效阻隔下水道内臭气进入室内。
3、塑料水槽的耐腐蚀性能按GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》的标准测试99%乙醇，36%盐酸，98%硫酸，65%硝酸四种试剂结果均要达到或优于无明显变化等级。
	套
	1

	4
	三联水嘴
	水槽部分，采用PP材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴和洗眼器孔，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。
	套
	1

	5
	仪器柜
	1、规格：长1000±5mm，宽500±5mm，高不小于2000mm；中间一块隔板将柜子分上柜和下柜两部分，上下柜为一个整体，不能采用两小柜堆叠形式；柜子底部需带调平脚垫。
2、侧板、层板、柜门框部件等采用环保型全新PP改性塑料注塑成型，塑料件的外观和塑料件耐老化符合GB/T 32487—2016《塑料家具通用技术条件》标准中要求；外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙痦；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛、污渍等要求；经500小时耐老化测试，冲击强度的保持率不低于60%，外观颜色变色大于等于3级。
3、各部件榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于910×480×910mm，并设有五档的高度的搁板调节位置，方便放置不同高度物品。
4、活动搁板：搁板采用工程塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露，避免腐蚀生锈，美观耐用。
5、柜门：主要有门框、玻璃、拉手、门轴和锁具组成；上下柜门门框采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化高温烤漆玻璃；连杆式柜门锁固定在钢化玻璃上，锁杆采用高强度塑料或其他耐腐蚀材料制作。门轴采用伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，坚固耐用，柜门开关寿命不小于5万次。柜门、搁板及柜子的稳定性能均需符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中储物柜力学性能的相关要求。
6、柜子内部储物空间无裸露金属材料，若采用金属螺丝的需用塑料盖子将其隐藏，确保柜子的耐腐蚀性。柜子材料的耐腐蚀性能按GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》的标准测试99%乙醇，36%盐酸，98%硫酸，65%硝酸四种试剂结果均要达到或优于无明显变化等级。
7、柜子顶部预留直径110mm的通风系统接口，与主通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。
8、柜子所用材料均采用环保型塑料，邻苯二甲酸酯、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、16种多环芳烃(PAH)总量等有害物质限量要求符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》中相关要求。
	个
	29

	6
	标本柜
	尺寸：≥1000*500*2000mm，上部分均采用铝合金框架，前柱规格为27×37mm，经静电喷塑后厚度≥1.2mm，后柱规格为38×38mm，经静电喷塑后厚度≥1.2mm，内槽式≥5mm厚玻璃，连接件为ABS注塑成型。下部分厚度≥16mm材质采用优质三聚氰胺双贴面板，材质应达到E1标准。
	个
	5

	7
	全室供排水系统
	供水管球阀采用ф25mm，排水管采用ф75mm；连接实验室的三联水嘴采用高压软管，下水软管和连接设备。
	室
	1

	8
	原讲台拆除
	4.02m*1m*0.2m+1.84m*0.4m*0.2m=0.9512m³（拆除、清运、地面粉刷、找平）
	项 
	1

	9
	地面瓷砖
	4.02m*1m+1.84m*0.4m=4.756㎡（包含地面瓷砖、贴、水泥全部）
	平
	4.756

	10
	设备安装
	
	套
	1



	电学物理实验室配置方案（48座）

	序号
	货物名称
	货物参数
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台
	1、规格：≥2400mm*700mm*850mm，由多个独立的柜体组合而成，柜体预留了教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置；中间柜体和两侧柜子均为双开门，优化物品摆放空间，结构的力学性能要符合标准GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中操作台力学性能的相关要求。
2、台面材料：采用≥25mm厚金属树脂高能理化板
3、各柜体部件采用1.0±0.2mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理；表面经环氧树脂粉静电喷涂高温固化处理，具备较强的耐腐蚀能力，并做耐腐蚀检测，涂层硬度不小于H级，≥400mm高度的冲击强度下，无剥落、裂纹、皱纹出现；
4、拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观；
5、铰链：采用名牌优质缓冲耐腐蚀铰链，开合十万次不变形。
6、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
7、固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低；
8、桌子的甲醛释放量符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的标准检测。
	套
	1

	2
	教师总控台电源装置
	1、教师直流
0到24V输出，电流2A，过载自动保护，闪灯提示，手动复位，具有粗调，细调功能
细调分辨率为0.03V，设定好电压10秒后，存储此次设定值，下次开机，就是这次设定电压。数字电压表指示。
2、教师交流：2到30V输出，电流3A，过载自动保护，闪灯提示，手动复位，分辨率为2V。数字电压表指示。
3、教师大电流：9V大电流输出。8秒断开，MCU芯片定时控制，时间准确。
4、教师高压“直流高压”选择，发光管常亮，是240V档，发光管闪烁是300档，熄灭则无高压输出。
5、控制学生低压根据学生需求，按相应的档位叠加。对应的指示灯指示，教师监视。
6、学生高压当要给学生桌提供220V，按“A组、B组、C组、D组220V”的按键，且对应的发光管指示。数字电压表指示，漏电保护功能。配置2组220V国标5孔插座。
7、风机的变频调控装置独立于教师主控电源。
8、电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。
	套
	1

	3
	学生实验桌
	规格：1200*600*780±5mm
1、桌子结构：新型Z字型结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方，易碰撞处全部采用倒圆角。桌子主要有台面、桌腿（要求采用高强度铝合金材质）、横梁、加强横梁、书包斗和电源盒等部件组成，各部件组装牢固耐用，结构的力学性能要符合标准GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中操作台力学性能的相关要求。
2、台面： 采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板
3、书包斗组件采用整体PP工程塑料一次性注塑成型，规格1060*300*150mm（±5mm），书包斗组件分三个仓室，左右两仓为书包斗内部空间容量不小于13升，并在前方中间设置半圆形挂凳卡方便悬挂实验凳；中间仓室为实验电源仓，前方设翻盖式电源盒，后方预留可拆卸检修口方便电源检修；为不影响整体结构及书包斗承重三仓室必须一体注塑成型，不得拼装组合。
4、金属件表面应无裂缝、无脱层和变形，表面喷涂环氧树脂粉末高温固化处理，应无漏喷、锈蚀和脱落现象；桌子金属部件的表面外观和理化性能需符合QB/T 4071-2021《课桌椅》标准中相关规定。
5、为保证学生身心健康，实验桌各部件均采用绿色环保材料，甲醛、苯、甲苯等有害物质释放量应符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的标准
	张
	24

	4
	多功能柱
	1、规格：长355*宽210*高760±5mm，采用全新ABS塑料一次注塑成型，以齿合槽配以螺丝连接.功能桶的外观符合GB/T 32487—2016《塑料家具通用技术条件》标准中要求的应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙痦；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛、污渍等要求。
2、功能柱正面设有ABS注塑成型的的检修门，并配有专用锁具,方便安装和日后维修。
3、表面可迁移元素需符合GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分 特定元素的迁移》标准中相关规定。
	个
	24

	5
	学生安全电源
	学生桌设置1台多功能学生实验台，功能要求为：1、学生电源应采用独立变压器的电源,独立电源开关。
2、交流分档调节，电压指示，自动过载保护功能
3、学生低压直流电源电压为1.25V-24V/2.5A，连续调节,电流电压指示。
4、一组多功能测试表。
5、国标220V输出插座，独立漏电保护开关。由教师
电源的性能应符合《JY/T0374-2004教学实验室设备电源系统》中的相关要求
	套
	24

	6
	全室布电系统
	学生桌、教师桌强电、弱电布线；高低压四路电缆线穿φ25，RVV2*1.5\2*2.5
	套
	1

	7
	地面开槽与恢复
	墙面强电、学生桌排水、学生桌强弱电地面开槽、开槽后地面贴瓷砖（4.02m*1m+1.84m*0.4m+19m*0.15m=7.6㎡包含地面瓷砖、贴、水泥全部））
	间
	1

	8
	原讲台拆除
	4.02m*1m*0.2m+1.84m*0.4m*0.2m=0.9512m³（拆除、清运、地面粉刷、找平）
	项 
	1

	9
	安装费
	
	套
	1










	物理准备室

	序号
	货物名称
	货物参数
	货物单位
	货物数量

	1
	准备台
	1、规格：2400*1200*780mm（含水槽台长3000mm）±10mm，桌子主要有台面、桌腿、横梁、加强横梁、书包斗等部件组成，各桌腿间通过横梁连接成一个整体，为防止有倾翻风险，不能采用多张独立小尺寸桌架拼靠的形式凑成大桌。
2、台面材料：采用≥12.7mm厚实芯理化板。
3、书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格≥425mm*270mm*165mm
	张
	1

	2
	仪器柜
	1、规格≥1000*500*2000mm；
2、侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌≥15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用；
3、上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。
4、下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm钢化烤漆玻璃。
5、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。
6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条≥30*15mm钢管，单块层板静置100公斤重物不变形；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。
7、门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。
8、柜子固定所需螺丝均采用304不锈钢，并加盖塑料盖帽隐藏安装，柜子内部无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。
9、柜子顶部和底部都预留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。
10、产品需符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。
	个
	63

	3
	大仪器柜
	1、规格：长1250±5mm，宽560±5mm，高不小于2000mm；中间一块隔板将柜子分上柜和下柜两部分，上下柜为一个整体，不能采用两小柜堆叠形式；柜子底部需带调平脚垫。
2、侧板、层板、柜门框部件等采用环保型全新PP改性塑料注塑成型，塑料件的外观符合GB/T 32487—2016《塑料家具通用技术条件》标准中要求的应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙痦；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛、污渍等要求。
3、各部件榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌20*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于1165×550×910mm，并设有五档的高度的搁板调节位置，方便放置不同高度物品。
4、活动搁板：搁板采用工程塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条≥30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露，避免腐蚀生锈，美观耐用。
5、柜门：主要有门框、玻璃、拉手、门轴和锁具组成；上下柜门门框采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化高温烤漆玻璃；连杆式柜门锁固定在钢化玻璃上，锁杆采用高强度塑料或其他耐腐蚀材料制作。门轴采用伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，坚固耐用，柜门开关寿命不小于5万次。柜门、搁板及柜子的稳定性能均需符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中储物柜力学性能的相关要求。
6、柜子内部储物空间无裸露金属材料，若采用金属螺丝的需用塑料盖子将其隐藏，确保柜子的耐腐蚀性。
7、柜子顶部预留直径110mm的通风系统接口，与主通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。
	个
	12

	4
	原讲台拆除
	4.02m*1m*0.2m+1.84m*0.4m*0.2m=0.9512m³（拆除、清运、地面粉刷、找平）
	项 
	1

	5
	地面瓷砖
	4.02m*1m+1.84m*0.4m=4.756㎡（包含地面瓷砖、贴、水泥全部）
	平
	4.756

	6
	安装费
	
	项
	1










包3  监控系统
	新楼监控系统

	序号
	项目名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	硬盘录像机
	主要技术参数：                                                                                                                                                                                             1、1U机架式2盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能电源
2、存储接口：≥2个SATA接口，可满配12TB硬盘
3、视频接口：≥1×HDMI，1×VGA
4、网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
5、报警接口：≥4路报警输入，1路报警输出
6、USB接口：≥2×USB2.0
7、输入带宽：≥160Mbps
8、输出带宽：≥160Mbps
9、接入能力：≥16路H.264、H.265格式高清码流接入
10、解码能力：最大支持≥24×1080P
11、显示能力：最大支持≥4K+1080P异源输出                                                                                                                                                                        
	台
	4

	2
	监控硬盘
	主要技术参数：4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，≥5400RPM
空气盘， CMR传统磁记录
传输速率≥180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
支持3年有限质保服务
	块
	8

	3
	枪式摄像头
	主要技术参数：全彩筒型网络摄像机
1、最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
2、智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 
3、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同视频环境
4、≥1个内置麦克风
5、支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
6、符合IP67防尘防水设计，可靠性高
7、传感器类型：≥1/3" Progressive Scan CMOS
8、最低照度：彩色：≥0.005 Lux 
9、宽动态：≥120 dB 
10、防补光过曝：支持 
11、最大图像尺寸：≥2560 × 1440
12、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码
13、子码流：H.265/H.264/MJPEG 
14、网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
15、恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
16、启动及工作温湿度：≥-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
17、供电方式：DC12V或POE
	个
	20

	4
	半球摄像头
	主要技术参数：定焦智能半球型网络摄像机                                                                                                                                                                                              1、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同场景
2、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m
3、支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
4、支持≥1个内置麦克风
5、支持≥1路音频输入，≥1路音频输出，支持≥1路报警输入，≥1路报警输出
6、支持≥1路DC12 V，100 mA电源输出
7、符合IP67，IK10，可靠性高
8、传感器类型：≥1/3" Progressive Scan CMOS
9、最大图像尺寸：≥2560 × 1440
10、最低照度：彩色：≥0.005 Lux 
11、调节角度：水平：≥0°~355°，垂直：≥0°~75°，旋转：≥0°~355°° 
12、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 ，支持超级智能编码
13、供电方式：DC：12V或POE
	个
	66

	5
	支架
	铝合金材质
	个
	86

	6
	24口POE交换机
	主要技术参数：                                                                                                                                                                                                          1、提供≥24个千兆PoE电口，≥2个千兆光口
2、交换容量：≥52 Gbps
3、包转发率：≥38.69 Mpps
4、支持≥IEEE 802.3at/af
5、端口最大供电功率：≥30 W
6、整机最大供电功率：≥225W
7、支持6KV防浪涌（PoE口）
8、支持PoE输出功率管理
9、工作温度：0 °C ~ 45 °C
	台
	5

	7
	16口POE交换机
	主要技术参数：                                                                                                                                                                                                  1、提供≥16个千兆PoE电口，2个千兆光口
2、交换容量：≥36 Gbps
3、包转发率：≥26.78 Mpps
4、支持≥IEEE 802.3at/af
5、端口最大供电功率：≥30 W
6、整机最大供电功率：≥125W
7、支持≥6 KV防浪涌（PoE口）
8、支持PoE输出功率管理
9、无风扇设计
	台
	1

	8
	超五类网线
	超五类非屏蔽双绞线
	米
	3500

	9
	监视器
	屏幕≥23.5寸，支持VGA\HDMI输入
	台
	4

	10
	超五类水晶头
	超五类
	盒
	2

	11
	30线槽
	θ30
	根
	150

	12
	排插
	六孔位插孔
	个
	8

	13
	6U网络机柜
	≥600mm*450mm*350mm
	个
	4

	14
	室外4芯光纤
	室外4芯光纤，单模光纤工作波长≥1300nm
	米
	350

	15
	尾纤
	SC-LC
	根
	12

	16
	熔纤盘
	4口光纤终端盒
	个
	2

	17
	千兆单模光模块
	1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模
	个
	8

	18
	光纤熔接
	
	项
	1

	19
	机柜主电源线
	RVV2*2.5²国标无氧铜
	米
	350

	20
	施工辅材
	电工胶、膨胀胶塞、波纹软管、螺丝等
	批
	1

	21
	打孔
	教室监控墙面打孔穿线
	项
	1

	22
	安装费
	
	项
	1

	新楼广播系统

	1
	室内IP网络音箱
	主要技术参数要求：                                                                                                                                                                                                1、内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
2、支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。
3、设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥1路接主音箱，≥1路外接到副音箱。
4、设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。
	套
	24

	2
	噪音隔离器
	主要技术参数要求：
1、具备≥2路输入、≥2路输出，工业标准接线端子。
2、隔离静噪抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声”
	只
	24

	3
	走廊IP音箱
	主要技术参数要求：1、额定功率（100V）：≥3W,≥6W,≥10W
2、额定功率（70V）：≥1.5W,≥3W,≥5W
3、灵敏度：≥91dB±3dB
4、频率响应：130Hz-18KHz
5、喇叭单元：≥6.5"×1
6、防护等级：等同或优于IP5X
	个
	12

	4
	走廊IP网络功放
	主要技术参数要求：                                                                                                                                                                                          1、设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2、内置≥1路网络硬件音频解码模块。
3、支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。
4、支持高低音调节电位器控制。
5、具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。
6、具有≥1路音频输出接口。
7、具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
8、集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。
9、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
10、具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
11自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。
12、内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字
	台
	1

	5
	室外IP网络音柱
	主要技术参数要求：                                                                                                                                                                                                   1、一体化结构设计，内置≥1路网络数字音频解码模块，内置数字功率放大器模块，额定功率≥60W。
2、当现场设备不接地线情况，当终端空闲时，会自动播放提示音；当正常接地后，设备才不再继续提示。
3、支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码功能；支持≥100级自定义音频优先级默音控制功能。
4、支持现场电压过高，自动断电保护；当电压恢复正常，可以自动上电重新上线。
	个
	4

	6
	IP网络音箱备份功放
	主要技术参数要求：1、采用D类数字功放技术，功率放大电路设计
2、额定输出功率：≥1500W
3、具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。
4、具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。
5、内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。
6、功放电路，零交越失真。
7、内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。
8、具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。
9、具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。
	台
	3

	7
	室外4芯光纤
	室外4芯光纤，单模光纤工作波长1300nm
	米
	300

	8
	尾纤
	SC-LC
	根
	12

	9
	熔纤盘
	4口光纤终端盒
	个
	6

	10
	千兆单模光模块
	1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模
	个
	6

	11
	光纤熔接
	
	项
	1

	12
	六类网线
	六类非屏蔽双绞线
	米
	1000

	13
	六类水晶头
	六类非屏蔽水晶头
	盒
	1

	14
	8口千兆交换机
	≥8个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口，背板带宽：≥16Gbps
	台
	4

	15
	16口千兆交换机
	≥16个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口，背板带宽：≥32Gbps
	台
	1

	16
	走廊IP喇叭广播线
	专业音箱线EVJV2*1.5护套线
	米
	300

	17
	主副音箱连接线
	专业音箱线EVJV2*1.0护套线
	米
	150

	18
	IP网络音箱模拟备份线
	专业音箱线EVJV2*1.5护套线
	米
	500

	19
	IP网络音箱电源线
	RVV2*1.5²国标无氧铜²国标无氧铜
	米
	400

	20
	IP网络音箱电源主线
	RVV2*6²国标无氧铜
	米
	80

	21
	音频连接线
	二分二音频线
	根
	8

	22
	多孔排插
	6孔位排插
	个
	8

	23
	9U加深网络机柜
	≥600mm*500mm*600mm
	个
	1

	24
	32U网络机柜
	≥1600mm*600mm*600mm
	个
	1

	25
	明装5孔插座
	86型插座；额定电压250V；功率承载2500W
	个
	24

	26
	五孔插头
	
	个
	12

	27
	机柜电源主线
	RVV3*6²国标无氧铜
	米
	80

	28
	穿孔
	教室广播墙面打孔穿线
	项
	1

	29
	安装费
	
	项
	1

	明智楼IP网络音箱\启智楼广播、监控光纤

	1
	IP网络音箱
	主要技术参数要求：                                                                                                                                                                                                1、内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
2、支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。
3、设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥1路接主音箱，≥1路外接到副音箱。
4、设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。
	套
	26

	2
	噪音隔离器
	主要技术参数要求：
1、具备≥2路输入、≥2路输出，工业标准接线端子。
2、隔离静噪抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声”
	只
	24

	3
	IP网络音箱备份主线
	专业音箱线EVJV2*2.5护套线
	米
	200

	4
	IP网络音箱教室备份线
	专业音箱线EVJV2*1.5护套线
	米
	480

	5
	IP网络音箱网线
	六类非屏蔽双绞线
	米
	1000

	6
	IP网络音箱电源线
	RVV2*1.5²国标无氧铜
	米
	300

	7
	六类水晶头
	六类非屏蔽水晶头
	盒
	1

	8
	明装5孔插座
	86型插座；额定电压250V；功率承载2500W
	个
	24

	9
	室外4芯光纤
	室外4芯光纤，单模光纤工作波长≥1300nm
	米
	400

	10
	尾纤
	SC-LC
	根
	16

	11
	熔纤盘
	4口光纤终端盒
	个
	4

	12
	千兆单模光模块
	1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模
	个
	8

	13
	光纤熔接
	
	项
	1

	14
	线槽
	θ30
	米
	100

	15
	安装费
	
	项
	1

	屏蔽仪设备

	1
	考场屏蔽仪
	主要技术参数：1、可屏蔽无线信号频段 CDMA频段发射频率870-880MHz 
GSM 频段发射频率925-965MHz 
DCS/PHS频段发射频率  1800-1920MHz 
TD-SCDMA频段发射频率  2005-2035MHz 
WCDMA/CDMA2000频段发射频率  2110-2175MHz 
2.4GWIFI频段发射频率  2400-2500MHz 
5.8GWiFi频段发射频率5750-5850MHZ
5.2GWiFi频段发射频率 5150-5350MHZ
4G1频段发射频率  2300-2390MHz 
4G2频段发射频率  2515-2675MHz 
5G1频段发射频率 3300-3600MHz
5G2频段发射频率 4800-4900MHz
5G3 频段发射功率750-803MHZ；
2、可增加配备不少于3个显示屏，可显示开机自检内容，监测信号发射是否正常，可显示设备实时工作电压，电流，功率，温度等内容。
3、最大屏蔽距离为1-30米（视现场信号强弱）；
4、支持12路发射模组 每路发射功率不小于5W；
5、设备持续工作时间不低于72小时，信号发射不衰减，设备工作各项指标正常；                                                                                                                                             6、符合电磁环境控制限值(GB8702-2014)标准                                                                                                                                                                                   7、符合GB/T 4214.1-2017标准检验，小于10分贝；
8、符合信息技术设备的无线电骚扰限值和测 量方法（GB/T9254.1-2021）的限制要求：频率范围：30~230MHz 准峰值限值dB(μV/ m)不高于 40
频率范围：230~1000MHz准峰值限值 dB(μV/m)不高于47
频率范围1~3GHz平均值/dB(μV/m)不高于 56峰值/dB(μV/m)不高于76
频率范围3~6GHz平均值/dB(μV/m)不高于 60峰值/dB(μV/m)不高于80；
9、温度70±2℃、持续时间2h，样机处于工作状态。试验后应能正常工作。
10、符合GBZ/T 189.5—2007工作场所物理因素测量第5部分：微波辐射标准和GBZ 2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素的规定微波辐射限值规定 一日8h暴露的平均功率密度为不超过50μW/cm²;日剂量 不超过400μW·h/cm²
11.预留联网控制端口，可升级远程多级管理设备，通过软件全选或者单独选择控制设备开关，可实现多个时间段内设备自动开关，后台可实时显示设备工作电压，电流，功率，温度。
	台
	47

	2
	主电源线
	RVV3*6²国标无氧铜
	米
	650

	3
	分支电源线
	RVV2*1.5²国标无氧铜
	米
	1450

	4
	电源箱
	213mm*235mm*75mm，塑料材质
	个
	17

	5
	明装5孔插座
	86型插座；额定电压250V；功率承载2500W
	个
	64

	6
	线槽
	θ30
	米
	800

	7
	枪钉
	ST18
	盒
	15

	8
	打孔
	
	项
	1

	9
	安装费
	
	项
	1

	旧设备拆除与还原安装

	1
	屏蔽仪拆除与移位安装调试
	17套屏蔽仪
	项
	17

	2
	监控室显示器、监控设备、中心机房机柜、交换机设备拆卸、打包、搬运与后期还原
	硬盘录像机、显示器、操作台、台式电脑、交换机、解码器、椅子等设备
	工
	30

	3
	静电地板拆卸、搬运与后期安装
	7.7m*6.13m=47.2㎡
	工
	15

	4
	原中心机房UPS电源设备、明智楼广播机房设备拆卸、搬运与后期安装
	UPS主机、UPS电池柜2个、高考专用机柜以及内部全部网络设备
	工
	12

	5
	电子屏设备拆卸、搬运与后期安装
	9块55寸拼接屏
	工
	5

	6
	保密室文件柜、电视机、屏蔽仪拆卸与后期安装
	文件柜、电视机、屏蔽仪、摄像头等全部设备
	工
	8

	7
	精密空调、柜机空调设备收氟、拆卸与搬运后期安装
	精密空调一台、分体式柜机一台、1.5P挂式空调两台
	套
	4

	8
	打包箱
	
	个
	40

	新楼中心机房

	1
	考场电波钟
	≥14英寸，钢化玻璃、外置5V1A电池，ABS环保材质
	个
	50

	2
	六类网线
	六类非屏蔽双绞线
	米
	400

	3
	电子屏电源线
	RVV2*2.5²国标无氧铜
	米
	40

	4
	硬盘录像机、显示器电源线
	RVV2*1.5²国标无氧铜
	米
	30

	5
	UPS主机
	20KVA，三进三出
	台
	1

	6
	UPS电池
	铅酸蓄12V100AH
	块
	32

	7
	UPS电池柜
	冷轧钢板
	套
	1

	8
	UPS输入主电缆
	YJV4*10²+1*6²国标无氧铜
	米
	5

	9
	UPS输出电缆
	YJV2*16²+1*6²国标无氧铜
	米
	5

	10
	HDMI高清线
	15米，支持4K60Hz分辨率
	根
	9

	11
	铝合金防静电地板
	600mm*600mm，面板厚度 0.8–1.2 mm ；整体厚度 30–55 mm；集中荷载 ≥ 3000 N；防火等级A级不燃
	平
	95

	12
	地面桥架
	100mm*100mm*1.2mm;镀锌材质（含材料、安装全部）
	米
	20

	13
	镀锌桥架
	200mm*150mm*1.2mm；镀锌材质（含材料、安装全部）
	米
	60

	14
	墙面开槽
	监控屏墙面开槽预埋桥架
	米
	4

	15
	成品石膏吊顶
	600mm*600mm石膏吸音板
	平
	95

	16
	平板灯电源线
	RVV2*1.5²国标无氧铜
	米
	60

	17
	配电箱
	≥600mm*800mm*200mm
	套
	1

	18
	配电箱主电缆
	YJV4*25²+1*16²国标无氧铜
	米
	80

	19
	断路器
	4P250A
	套
	2

	20
	接线端子
	DT10\DT16\DT25
	项
	1

	21
	安装费
	
	项
	1

	保密室、值班室

	1
	双人双锁防盗门
	2050mm*1050mm
	张
	1

	2
	监控网线
	超五类非屏蔽双绞线，传输带宽为100MHz，支持1000BASE-T千兆以太网（1Gbps），最大传输距离为100米
	米
	120

	3
	保密室设备电源专线
	RVV2*2.5²国标无氧铜
	米
	45

	4
	30线槽
	θ30
	米
	50

	5
	60线槽
	θ60
	米
	30

	6
	围栏与底板
	不锈钢围栏
	套
	3

	7
	播音室大1.5P空调
	1.5P一级能效；电辅加热功率≥10000W；制热功率≥1370W；制冷功率≥810W；制热量≥5000W
	台
	1

	8
	监控室柜机3P空调、中心机房精密3P空调电缆
	三相四线YC3*6²+1*4²国标无氧铜
	米
	40

	9
	播音室、休息室、值班室2P空调电缆
	RVV2*4²国标无氧铜
	米
	80

	10
	空调洞
	θ75mm孔径
	个
	5

	11
	空气开关
	3P空开、2P空开
	套
	4

	12
	安装费
	
	项
	1

	网络广播设备

	1
	控制主机
	1.采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载Windows Server 2016及以上操作系统。
2.支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。
3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。 
4.采用的处理器配置≥4核 ≥4线程 ≥3.2GHz主频。内存：≥8G。硬盘：≥128G mSATA。
5.设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口。
6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。
7.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。
8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。
	台
	1

	2
	数字化IP网络广播客户端管理软件
	1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量运行状态。
2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。
3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。
4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。
5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。
6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报。
7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。
8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。
9.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。
10.支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。
11.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。
12.支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。
13.支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间模式。
14.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。
15.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。
16.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。
17.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。
18.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。
19.后台功能管理模块自定义；首页快捷入口配置，入口数量提供2*3、3*3、2*4、3*4的排列布局显示。
20.支持4x100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级），满足各种优先级任务自动调度。
	套
	1

	3
	台式电脑
	≥I7十二代\≥16G\≥1TB\≥256G\≥2G独显\≥23.5寸显示器
	套
	1

	4
	校时控制器
	1.设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差≤0.1秒。
2.自带3.9寸TFT显示屏显示当前时间、信号和卫星信息。
3.支持与公共广播系统对接作为校时系统。
4.兼容BDS（北斗卫星）、 GPS卫星校时。
	台
	1

	5
	无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。
4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。
5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	套
	2

	6
	话筒天线
	1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率
2.天线极化方式：线极化 
3.天线驻波比：≤2.0      
4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB)
5.指向性：≥90度指向
	套
	2

	7
	IP音频采集器
	1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。
2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。
3.采播任务支持≥3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。
4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。
	台
	4

	8
	电源管理器
	主要技术参数：                                                                                                                                                                                               1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质；
2.≥16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA；
3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；
4.16路电源插座依次间隔1秒打开；
5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。
	台
	1

	9
	16路消防采集器
	1.机柜式设计，拉丝铝合金面板。
2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。
3.支持≥16路消防短路信号输入接口。
4.面板支持一键取消任务。
5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。
6.标配网络接口，全速率连接可达≥100M。
7.短路接口：标准压线接线端子。
	台
	1

	10
	IP网络广播系统分控软件
	主要技术参数：                                                                                                                                                                                                1.分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑，用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。
2.支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。
3.可实现终端状态查看、音频播放、监听中心、广播室广播及对讲、会话状态监控等功能。
4.支持实时查看广播终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。
6.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能。
7.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级、高级的采集音质类型。
8.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。
9.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。
10.支持进行发起监听功能，在监听中心选择监听终端，可监听某任务播放的内容。
11.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲
	套
	1

	11
	寻呼话筒
	主要技术参数：                                                                                                                                                                                               1.桌面式设计，带有≥7英寸显示屏。
2.自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持操作呼叫或对讲任意终端。
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。
4.具有≥1路3.5耳机接口，具有≥1路3.5话筒输入接口，具有≥1路短路输出接口，具有≥1路短路输入接口，具有≥1路音频线路输入接口，具有≥1路音频线路输出接口。
5.支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。
	台
	6

	12
	IP解码终端
	主要技术参数：                                                                                                                                                                                              1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2.具有≥1路线路输入接口和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。
3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。
4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。
5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。
	台
	2

	13
	前置放大器
	主要技术参数：                                                                                                                                                                                                    1、具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入；第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择。4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。
2、具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。
	台
	2

	14
	宿舍、食堂IP网络音柱
	主要技术参数要求：                                                                                                  1、一体化结构设计，内置≥1路网络数字音频解码模块，内置数字功率放大器模块，额定功率≥60W。
2、当现场设备不接地线情况，当终端空闲时，会自动播放提示音；当正常接地后，设备才不再继续提示。
3、支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码功能；支持≥100级自定义音频优先级默音控制功能。
4、支持现场电压过高，自动断电保护；当电压恢复正常，可以自动上电重新上线。
	个
	4

	15
	专业CD机
	主要技术参数：高保真 HIFI 发烧级，支持CD/USB播放，支持CD、CD-R及CD-RW碟片格式。带USB输入1个；遥控输入1个。USB支持WAV、MP3、AAC、WMA等音频格式。总功率 功耗32瓦（无功率输出）。
信噪比110dB 。同轴输出1个；光纤输出1个；模拟音频输出1对；遥控输出1个；耳机输出1个
	台
	1

	16
	8口千兆交换机
	≥8个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口，背板带宽​：≥16Gbps
	台
	1

	17
	16口千兆交换机
	≥16个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口，背板带宽​：≥32Gbps
	台
	1

	18
	地面开槽
	地面开槽与恢复
	米
	523

	19
	线管
	θ20
	米
	350

	20
	电源线
	RVV2*1.5²国标无氧铜
	米
	350

	21
	室外4芯光纤
	室外4芯光纤，单模光纤工作波长≥1300nm
	米
	400

	22
	尾纤
	SC-LC
	根
	16

	23
	熔纤盘
	4口光纤终端盒
	个
	4

	24
	千兆光纤收发器
	千兆SFP单模光纤收发器，1个千兆SFP口，1个RJ-45接口，10/100/1000M自适应端口
	对
	5

	25
	光纤熔接
	
	项
	1

	26
	不锈钢室外防水箱
	304不锈钢材质；≥300mm*400mm*180mm
	个
	3

	27
	网络防雷器
	最大放电电流5Ka;数据传输速率：10/100/1000Mbps;RJ45接口
	个
	4

	28
	六类网线
	六类非屏蔽双绞线、
	米
	200

	29
	音频连接线
	双莲花音频线，镀金插头；无氧铜导体，即插即用
	根
	8

	30
	多孔排插
	6孔位排插
	个
	2

	31
	27U网络机柜
	≥1400mm*600mm*600mm
	张
	1

	32
	播音操作台
	≥1200mm*900mm*750mm
	张
	1

	33
	安装与调试
	
	项
	1
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二、项目实施要求及说明
1.产品运输、保险及保管
1.1中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。
1.2中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。
1.3中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。
1.4 中标人应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。
2.安装调试及技术服务要求
2.1供货要求
2.1.1投标人提供的设备应根据国家现行相关标准、规范和本采购文件、采购人要求进行设计和制造，所有主要部件必须至少达到国内先进水平，结构合理、可靠性高、能耗低、运行噪声低、无污染，操作保养和维护简便，且出厂时间不超过1年。
2.1.2中标人必须按采购人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货。
2.1.3中标人必须按采购方的要求和认可，承担设备的安装和调试及试运行直至验收合格交付使用。
2.2安装调试与试运行
2.2.1主要货物到达采购人现场后，按照采购人确定的时间在采购人所在地现场免费进行开箱查验。
2.2.2未经采购人书面同意供应商不得将设备委托他方进行安装。
2.2.3供应商须对安装、调试、记录、试运行等负责，直至取得质量管理部门和质检部门的验收证书，检试验收费用包括在总价中。
2.2.4在开始安装以前，中标人必须向采购人提供完整的图纸及技术资料，且按采购人提供的资料和要求，提供需要预留、预埋的部件及尺寸，并提供与工程施工总进度相适应的安装作业计划和要求，且须经采购方的同意和认可。
2.2.5中标人应在采购人代表的监督下，现场对产品进行安装和调试，以确保产品的正常使用。
2.2.6设备试运行应在有关政府部门及采购人有关人员的监督下进行。
2.2.7安装施工期间中标方人员的食宿由中标人负责，采购人尽可能为中标人提供方便。
2.2.8在安装期间要注意成品保护，安装期间因投标人或场地的原因造成对采购人建筑物、构筑物、环保、绿化等破坏由中标人负责修复和赔偿。
2.2.9如果因中标人的原因发生的人身伤害等责任事故，一切责任由中标人负责。
2.2.10在货物安装过程中如发生货物质量问题，中标人应派人员免费提供现场更换或维修服务，由此发生的费用由中标人承担。
2.2.11由中标人提供货物安装、调试所需要的工具、仪器、材料以及劳务人员。所有不需要特殊装修并且暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理。
2.2.12供应商应派具有相应资格的工程师到现场负责安装和调试，以检测设备的设计、制造、运行效果等，直至调试合格设备正常运行，安装人员须持有有效上岗证，相关费用由中标人负担，费用计入投标总价，可不单独列支。
2.3培训
2.3.1中标人负责货物的设计、制造、检验、调试使用和维护、设备操作，免费培训采购人的技术人员、维修人员及操作人员，采购人受训人员的培训费用由中标人承担，包含在投标报价中。投标人应在投标文件中提供详细的培训计划（包括培训内容、培训时间等）。
2.3.2中标人应安排具有同类产品维修经验5年及以上的人员负责培训。
2.3.3对操作人员的培训内容至少应包括操作和维护措施及故障应急措施。
2.3.4采购人若委派维修人员参加安装，中标人应安排工程师给予指导和演示。必要时，应对如何进行零件的拆装，如何排除故障等进行指导和演示。
3.验收标准和方法
3.1验收标准：货物验收须按国家相关标准和规范及合同要求进行。中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。采购人代表有权参与有关的验收试验，中标人应向采购人验收代表提交试验数据的报告、主要零部件、原材料、原始资料和检查记录等资料，供采购人验收时审查。相关验收费用包含在本次投标报价中，不另行计取。验收合格后出具验收合格报告，质量保修期从验收合格之日起计算。
3.2验收方法
3.2.1采购人在中标人货物到达采购人指定场地后有权组织相关部门人员抽检到场产品，看是否符合招标文件或投标文件的约定和承诺，安装调试完成以后，经相关质量技术部门验收合格。
3.2.2货物验收须按国家相关标准和规范及合同要求进行。
3.2.3货物及其材料的各项技术性能必须达到合同和相关技术文件规定的要求，必须符合国家和行业的有关规定和标准。
3.2.4验收过程中产生纠纷的，由质量技术部门认定的检测机构检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。
3.2.5项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标人承担。
4.售后服务的要求及质保
4.1货物及系统质保期要求
4.1.1保修期内，同一商品、同一质量问题连续2次维修仍无法正常使用，中标方必须无条件地免费予以更换同品牌、同型号新机器。所有设备仪器所用软件应予以终身免费升级。提供终身维修服务。
4.1.2保修期内，进行质量跟踪服务，定期进行保养、维护及上访查询情况。保修期后确保设备各元器件的及时优质优价供应和更换。
4.2设备维护措施（投标人须针对本项目实际情况在投标文件中提供设备维护措施）
4.2.1定期维护计划
4.2.2对采购人不定期维护要求的响应措施
4.2.3对用户修改设计要求的响应措施
4.3故障响应时间
提供7*24小时的故障服务受理，响应时间提供技术工程师驻场服务，若出现设备或系统故障，接到通知后即响应，应保证12小时内到达用户现场进行维修，一般故障2小时内修复，重大故障24小时内修复；若约定的时间内不能排除故障，则货物的质保期自然顺延。
5.质保期要求
5.1质保期整体最低2年（超过2年的以产品最终质保期说明为准），实际合同质保期以中标承诺的质保期为准（但不得低于两年），从验收合格之日起开始计算。质保期内所有设备维护要求免费上门服务；质保期内所有软件维护、升级和设备维护等要求免费上门服务。超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。质保期后，只收取不高于市场价的备品备件费用。
6.其他要求及说明：
6.1 交货时间、地点及方式
6.1.1交货时间：合同签订后90日内安装调试完毕。
6.1.2交货地点：采购人指定地点。
6.1.3交货方式：中标人免费运送至招标人指定地点并安装验收合格至交付使用。
6.2 付款方式：所有设备送达采购人指定地点安装调试完毕，中标人提出申请，采购人组织相关人员验收，结算金额以现场验收实际货物清单结算。验收合格后支付实际现场验收货物清单总额的97%，余款3%在质保期满后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）无息付清。（以合同签订为准）
三、其他未尽事宜由采购人和成交人双方在采购合同中详细约定。
注：对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。
第五章  政府采购合同
第一节  政府采购合同协议书
政府采购编号：	
采购人（全称）：（甲方）
投标人（全称）：（乙方）
	
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目管理信息	
（1）采购组织形式：
（2）采购方式：
（3）项目名称：
2.合同标的及金额
	序号
	标的名称
	型号规格
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同金额小写：
大写：


3.履行合同的期限、地点及方式：
4.付款：
5.履约验收方式：
6.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□提请仲裁□向人民法院提起诉讼
7.组成合同的文件
合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标通知书
（4）政府采购合同格式条款
（5）投标文件
（6）招标文件
（7）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：年月日
合同订立地点：

甲方：（公章）                                           乙方：（公章）
法定代表人：                                             法定代表人：
委托代理人：                                             委托代理人：
电话：                                                   电话：
传真：                                                   传真：
开户银行：
账号：

第二节  政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向投标人购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）投标人（以下简称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附页、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其他的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
2.合同的适用范围
2.1本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1合同标的及金额应与中标结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
5.履行合同的期限、地点和方式
5.1乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第四章“技术规格、参数及要求”另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
13.5合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
14.伴随服务
14.1乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。
（5）【政府采购合同专用条款】与招标文件第四章“技术规格、参数和要求”规定的其他伴随服务
14.3乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因投标人就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按照《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
18.3根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。
19.不可抗力
19.1不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：
（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3如仲裁或诉讼事项不影响合同其他部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。
21.法律适用
21.1本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23.合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效 : 24.1  本合同在合同双方签字盖章后生效。
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	详见第四章“技术规格、参数和要求”

	第三章
第5.1款
	履行合同的期限、地点及方式
	详见第四章“技术规格、参数和要求”

	第三章
第9.2（1）项
	质量保证期
	详见第四章“技术规格、参数和要求”

	第三章
第9.2（3）项
	响应时间
	详见第四章“技术规格、参数和要求”

	第三章
第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	详见第四章“技术规格、参数和要求”

	第三章
第14.2（6）项
	伴随服务
	详见第四章“技术规格、参数和要求”

	第三章
第20.2款
	解决争议的方式
	☑诉讼
□仲裁

	第三章
第23.1款
	合同未尽事项
	合同中约定



第六章  投标文件的组成

第一册商务技术文件
商务部分
一、投标函	
二、开标一览表
三、分项价格表
四、商务响应/偏离表
五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表
六、投标人认为需提供的其他资料
技术部分
七、货物说明一览表
八、技术响应/偏离表
九、投标货物符合招标文件规定的证明文件
十、投标人认为需提供的其他资料
第二册资格证明文件
十一、法定代表人身份证明
十二、授权委托书
十三、投标人具备投标资格的证明文件
十四、投标保证金

注：招标文件中投标文件格式与岳阳市公共资源交易平台系统内投标文件格式不一致时，重复部分两者都须提供，未重复的内容也均需提供。



岳阳政府采购
公开招标电子投标文件
第一册商务技术文件


采购项目名称：
采购人：
政府采购编号：
采购代理机构：



投标人
年月日

一、投标函
致：（采购代理机构）：
根据贵方为（项目名称）的投标邀请（政府采购编号），（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。
第一册商务技术文件
商务部分
一、投标函
二、开标一览表
三、分项价格表
四、商务响应/偏离表
五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表
六、投标人认为需提供的其他资料
技术部分
七、货物/服务说明一览表
八、技术响应/偏离表
九、投标货物符合招标文件规定的证明文件
十、投标人认为需提供的其他资料
第二册资格证明文件
十一、法定代表人身份证明
十二、授权委托书
十三、投标人具备投标资格的证明文件
十四、投标保证金
在此，签字代表宣布同意如下：
1.投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3.投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
5.同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：地址：邮编：电话：传真：

投标人名称（盖单位章）：
日期：年月日
二、开标一览表

项目编号：金额单位：人民币元
	序号
	标段号
	货物名称
	投标价格
	建设周期

	
	
	
	单价（元）
	总价（元）
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标总价（已包含价格折扣）：
小写：
大写：

	投标保证金：
金额：
交纳形式：□支票□汇票□本票□金融机构、担保机构出具的保函□其他

	备注：


备注：（1）应按照第二章第14.1款的要求报价。
（2）投标人的价格折扣应当直接在投标总价中给出。



投标人名称（盖单位章）：
日期：年月日

三、分项价格表

1.分项报价表说明
备注：（1）本表应对应“开标一览表”。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。
（2）不得填写“免费”或“赠予”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。
（3）投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由投标人自己承担。

2.分项报价表
项目编号：金额单位：人民币元
	序号
	分项名称
	单位
	规格型号
	品牌场地
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	合计报价
	
	



投标人名称（盖单位章）：
日期：年月日

四、商务和技术响应/偏离表
项目编号：
	序号
	招标文件章节和条款号
	投标文件章节和条款号
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（盖单位章）：
日期：年月_日

五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

备注：投标人符合第二章第36条要求的，应提供下列资料，填写相关数据。

附页6-1
中小企业声明函
【不属于中小企业的无需填写】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：
日期：















附页6-2
残疾人福利性单位声明函
【不属于残疾人福利性单位的无需填写】


本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日期：___年___月___日




	












附页6-3
监狱企业证明资料

备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（扫描件）。


附页6-4
提供价格评审优惠货物清单
	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	序号
	货物名称
	数量
	单价（元）
	总额（元）
	货物制造商名称
	货物制造商类型
填写小型、微型、福利、监狱）
	商标名称

	小型、微型

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	福利

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	监狱

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、本表用于计算中小企业应享受的政策功能价格扣除。
2.栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3.未提供《中小企业声明函》及未按上述要求填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。



投标人名称（盖单位章）：
日期：年月日

附页6-5
节能产品、环境标志产品、两型产品的证明材料

说明：1、投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第36.2款或者第36.3款规定提供产品列入《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》或《湖南省两型产品政府采购目录》所在页或证书扫描件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖投标人单位章。在本章《附6-6提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单》中提供相应数据。
2.未按上述要求提供的，评审时不予考虑。

附页6-6
提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单
	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	数量
	单价（元）
	总额（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/

	两型产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/



说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品、两型产品的政策功能加分或价格扣除。
2.栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号（货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只填写一种）。
3.栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
4.未按上述要求提供、填写的，评审时本表所有优惠不予考虑。


投标人名称（盖单位章）：
日期：年月日


六、投标人认为需要提供的其他资料










































七、货物/服务说明一览表
项目编号：
	序号
	标段号
	货物名称
	制造商名称
	型号规格
	主要技术参数和技术指标
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。


投标人名称（盖单位章）：
日期：年月日	















八、技术响应/偏离表
项目编号：
	序号
	招标文件章节和条款号
	投标文件章节和条款号
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（盖单位章）：
日期：年月_日

九、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第四章规定的证明材料扫描件。










十、投标人认为需提供的其他




















岳阳政府采购
公开招标电子投标文件
第二册资格证明文件


采购项目名称：
采购人：
政府采购编号：
采购代理机构：




投标人
年月日


十一、法定代表人身份证明


姓名：性别：身份证号：职务：系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

	法定代表人身份证复印件





 
投标人名称（盖单位章）：
日期：年月日


十二、法定代表人授权委托书
（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）

本人（姓名、职务）系（投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（政府采购编号）投标文件、签订合同和询问、质疑、投诉等有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：
代理人无转委托权。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。

	委托代理人身份证复印件


附：法定代表人身份证明


投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
日期：年月日


[bookmark: _Toc294206743][bookmark: _Toc294186060]十三、投标人具备投标资格的证明文件

填写须知

1.投标人应提供的证明材料
附页9-1投标人资格声明（含参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）
附页9-2投标人基本资格条件的证明材料（法人，或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明，财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明）
附页9-3投标人特定资格条件的证明材料
附页9-4联合体协议书（格式）
附页9-5其他说明
附页9-6具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料

附页9-1
投标人资格声明

致（采购人或采购代理机构）：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
1.我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，全称为，注册地点为，统一社会信用代码或注册号为，法定代表人为，具有独立承担民事责任的能力。
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。
4.我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5.我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、受到法律法规规定的较大数额罚款等行政处罚。
6.我单位不存在下列情形之一：
（1）与采购人、采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；
（2）与参加采购项目的其他投标人不存在直接控股、管理关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人；
（3）已为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。






投标人名称（盖单位章）：
日期：年月日






附页9-2
投标人基本资格条件的证明材料

投标人应按招标文件要求提供：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件，自然人的身份证明扫描件。
2.上年度财务状况报告（中介机构出具的审计报告）扫描件或提供银行资信证明扫描件。
3.依法缴纳税收和社会保险费的证明资料：
（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：
①《税务登记证》扫描件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，可不再提供）；
②提交投标文件截止时间近3个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证扫描件）；
③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间近3个月内任意一个月的缴纳证明（收据扫描件）；
④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明扫描件。
（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：
①《社会保险登记证》扫描件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，可不再提供）；
②提交投标文件截止时间近3个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证扫描件）；
③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间近3个月内任意一个月的缴纳证明（收据扫描件）；
④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明扫描件。
4.具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力证明材料扫描件（根据项目具体履约需求明确）
5.法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的扫描件。


附页9-3
投标人特定资格条件的证明材料

备注：提供投标人特定资格条件证明资料的扫描件。


附页9-4
联合体协议书（格式）

致（采购代理机构）：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加（项目名称）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名）
二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标或成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标或成交义务和中标或成交后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。
牵头人名称（盖单位章）：

成员名称（盖单位章）：

年月日
备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

附页9-5
其他说明

附页9-6
具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料











































十四、投标保证金

备注：提供：付款凭证扫描件。
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