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政府采购公开招标文件
张家界市市政环卫基础设施提标改造项目
采购人：
张家界市城市管理局
采购计划编号：
张财评[2026]434号
采购代理机构：
张家界市政府采购中心
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[bookmark: _Toc7040]公开承诺书

1.坚持服务至上。端正服务宗旨，杜绝“门难进、脸难看、事难办”，通过优质的服务赢得社会认可。
2.力求规范高效。严格执行《中华人民共和国政府采购法》，所有项目依法组织；实行“分段负责制”“限时办结制”“绩效评价制”以及标准化作业，努力提高办事效率和公信力。
3.做到公开透明。信息透明，采购项目及时在政府采购网公布；运作透明，评审过程全程接受监督，绝不搞暗箱操作。
4.确保廉洁和谐。加强职业道德建设，增强拒腐防变能力，严禁“吃拿卡要”。充分尊重采购当事人，积极听取各方意见，继续保持“有效投诉为零”的良好记录，致力于营造更加和谐的政府采购环境。  
欢迎大家监督！


张家界市公共资源交易中心
                              （张家界市政府采购中心）





[bookmark: _Toc16934]启动异常低价投标审查告知书
（文件展示、具体实施以投标人须知为准）

1.根据财库〔2026〕2号文件，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价 < 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价 < 采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体由评审委员会根据实际情况自主确定。
其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
3.评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供查询便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
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张家界市政府采购中心                                                           地址：张家界市永定区子午路220号1

电话：0744-8833297                                                             网址：http：//ggzy.zjj.gov.cn/
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[bookmark: _Toc9496][bookmark: _Toc40166574]第一章 招标公告
受张家界市城市管理局委托，张家界市公共资源交易中心（张家界市政府采购中心）对张家界市市政环卫基础设施提标改造项目进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

[bookmark: _Toc30721]一、采购项目基本信息
1.采购项目名称：张家界市市政环卫基础设施提标改造项目
2.政府采购计划编号：张财评〔2026〕00434号
3.委托代理编号：ZJJJC2026-57
4.采购项目预算： 2812 万元;
支持预付款，预付比例： 30 %; 
5.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业
[bookmark: _GoBack]6.评标方法： 综合评分法 
7.合同定价方式：  固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励 
8.合同履行期限：自合同签订之日起 60 天内，完成全部设备的到货、安装调试、最终验收，交付采购标的并投入使用。
9.本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
投标保证金：采购项目预算的  /  %；
履约保证金：中标、成交金额降价幅度不超过采购预算 10 % 的，履约保证金为中标、成交金额的10%；
预付款保证金：预付款的  /  %；
质量保证金：合同金额的  3  %；

[bookmark: _Toc19126]二、采购人的采购需求
	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	28120000.00
	张家界市市政环卫基础设施提标改造项目
	详见第三章采购需求
	1
	28120000.00
	
	


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。

[bookmark: _Toc29752]三、采购项目需落实的政府采购政策：
1.优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2.支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

[bookmark: _Toc18180]四、投标人的资格要求：
1.投标人的基本资格条件：投标人须为中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或自然人，满足《政府采购法》第二十二条第一款规定；本项目接受分公司、分支机构投标，分支机构投标须提供总公司营业执照及本项目专项授权书，总公司承担全部履约责任；同一总公司多家分支机构不得同时投标，不接受联合体，关联供应商不得同时投标，无政府采购失信记录。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
专门面向： 中小企业 小微企业 监狱企业 福利性单位 
强制分包：大型企业应将采购份额的    %分包给中小企业。
3.供应商特定资格条件：
包1：无。
注：① 投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款；投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款。供应商如是“三证合一或五证合一”，请自行说明。②依据湖南省财政厅《关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见招标文件）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7.联合体投标。本次招标不接受联合体投标。 

[bookmark: _Toc1050]五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式
[bookmark: _Toc22201059][bookmark: _Toc40166569]有意参加投标者，请于2026年10月 30 日起至2026年11月 05 日止，每日08时00分到17时00分（北京时间），在张家界市公共资源交易服务平台（http://ggzy.zjj.gov.cn/），“全省工程、政采电子交易平台→交易主体入口→CA登录”进行网上下载/获取招标文件，逾期将不能获取文件。修改、澄清后的招标文件请投标人按以上方式登录网站自行下载，恕不另行通知，如有遗漏投标人自行承担全部责任。本项目采用电子招标投标方式，投标人应当在“张家界市公共资源交易服务平台→全省工程、政采电子交易平台”进行注册登记和CA认证。
本项目实行电子交易，有意参加投标者，通过http://ggzy.zjj.gov.cn获取电子版招标文件。
本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的供应商提供。

[bookmark: _Toc539]六、投标截止时间、开标时间及地点
1.提交投标文件的截止时间：2026年11月 19 日 10:00（北京时间）
2.提交投标文件地点：本项目属于电子标项目，具体操作为投标人在张家界市公共资源交易服务平台（http://ggzy.zjj.gov.cn/），“全省工程、政采电子交易平台→交易主体入口→CA登录”上传投标文件。
3.开标时间： 2026年11月 19 日 10:00 
4.开标地点：张家界市公共资源交易中心，本项目属于电子标项目，实行线上开标，所有投标人应当准时在线参加开标，并在规定的时间内进行文件解密。

[bookmark: _Toc10048]七、公告期限
1.本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）、张家界市公共资源交易网（http://ggzy.zjj.gov.cn/）发布。公告期限从本招标公告发布之日起 5 个工作日。
2.在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

[bookmark: _Toc23947]八、询问及质疑
1.投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在 3 个工作日内作出答复。
2.投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。
3.潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起 7 个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 

[bookmark: _Toc32744]九、投标说明
1.本公告选项：表示选择；表示未选择。 
2.投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

[bookmark: _Toc26051]十、采购项目联系人姓名和电话
1.联系人姓名： 秦 江
2.电话：0744-8382320 

[bookmark: _Toc14156]十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1.采购人信息
（1）名 称：张家界市城市管理局
（2）地 址：湖南省张家界市永定区子午路459号
（3）联系人：秦 江
（4）邮 编：427000
（5）电 话：0744 - 8382320
（6）电子邮箱：/
[bookmark: _第二章_磋商须知][bookmark: _Toc19995][bookmark: _Toc26622][bookmark: _Toc256000002][bookmark: _Toc27615][bookmark: _Toc6573][bookmark: _Toc14576][bookmark: _Toc26894]2.采购代理机构信息
（1）名 称：张家界市公共资源交易中心（张家界市政府采购中心）
（2）地 址：张家界市永定区子午路220号 
（3）联系人：吴志祥
（4）邮 编：427000 
（5）电 话：0744 - 8833297
（6）电子邮箱：zjjszfcgzx@163.com
3.电子交易平台服务机构信息
（1）名 称：张家界市公共资源交易网 
（2）联系人：新点公司技术人员 
（3）电 话：0744 - 8833296



[bookmark: _Toc15251][bookmark: _Toc24571][bookmark: _Toc26067]第二章 投标须知
[bookmark: _Toc32142][bookmark: _Toc13959]第一节 投标须知前附表
	[bookmark: _Toc16281][bookmark: _Toc32293][bookmark: _第三章_采购需求][bookmark: _Toc40166586]条款号
	条款名称
	编列内容规定

	1.1
	采购项目
	张家界市市政环卫基础设施提标改造项目 

	3.1
	采购人名称、地址、
电话、联系人
	名  称：张家界市城市管理局                                  
地  址：湖南省张家界市永定区子午路459号
联系人：秦江                        
电  话：0744-8382320

	3.2
	采购代理机构名称、地址、电话、项目联系人
	采购代理机构：张家界市公共资源交易中心（张家界市政府采购中心）                     
地  址：湖南省张家界市永定区子午路220号    
联系人：吴志祥
电  话：0744-8833297

	3.3.4
	是否为专门面向中小企业采购
	是  	否

	3.4
	是否允许联合体
投标
	[bookmark: EBeb5d4ca0542b42d9960ffc6351724688]接受   不接受

	7.1
	现场考察
	不组织，投标人自行考察
统一组织
时间： 	年  月  日  时  分
地点： 		
现场考察联系人及联系电话： 	
备注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察，视同放弃现场考察，由此引起的一切责任由投标人自行承担。

	8.1
	采购进口产品
	接受  拒绝

	10.1
	询问截止时间
	2026年11月16日17时00分

	11.1
	包别划分
	不分包  	分为 / 个包
投标人对多个包进行投标的中标包数规定：   /  ; 

	13.1
	采购项目的其他资格条件
	1.投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定。即： 
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
注：银行、保险、石油石化、电力、电信等行业依法设立并取得营业执照的分支机构参与投标的，在取得总公司有效书面授权后，可以使用总公司的资质证书参与投标。总公司应当对该分支机构投标行为、中标后的合同履约义务承担连带责任。授权文件须明确授权项目范围、授权期限，未满足要求的视为授权无效。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
4.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
注：① 投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款；投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款。供应商如是“三证合一或五证合一”，请自行说明。②依据湖南省财政厅《关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见招标文件）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。

	13.1
	其他资格条件
	无

	15.1
	投标保证金
	不要求提供
要求提供
1.投标保证金金额：   /  整；
2.投标保证金到账截止时间：同投标文件递交截止时间；
3.投标保证金缴纳方式：
银行转账 保险 支票	汇票 本票 保函 电子保函
4.各投标人在保证金实行电子化管理操作过程中遇到相关问题可拨打市公共资源交易中心咨询，电话号码：0744-8833286。

	15.3
	其他不予退还投标保证金的情形
	       /        

	16.1
	投标有效期
	  90  日（日历日）

	17.1
	投标文件要求
	加密电子投标文件

	18.1
	投标截止时间
	2026年 11 月 19 日上午10:00（北京时间）

	
	投标地点
	详见招标公告

	
	投标文件解密时间
	投标截止时间后 30 分钟内（以电子交易系统解密倒计时为准）

	20.1
	开标时间
	详见招标公告

	
	开标地点 
	详见招标公告

	21.2
	需要宣布的其他内容
	无

	24.2
	评标方法
	最低评标价法
综合评分法

	28.1
	评标委员会推荐中标候选人的数量
	 1-3 人

	28.2
	确定中标人
	采购人委托评标委员会确定
采购人确定

	30.3
	随中标公告同时公告的中标人的投标文件内容
	（1）无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函；
（2）投标业绩承诺函（如有）；
（3）中小企业声明函（如有）；
（4）残疾人福利性单位声明函（如有）；
（5）招标文件中规定进行公示的其他内容（如有）。

	31.1
	中标通知书
发出的形式
	书面	数据电文

	32
	告知招标结果的形式
	投标人自行登录电子服务系统查看
评标现场告知

	35.1
	履约担保金
	不要求提供
要求提供
（1）金额：中标金额降价幅度不超过采购预算10%的，履约保证金为中标金额的10%。
（2）支付方式：
银行转账 支票  汇票  本票  保函 
供应商提交的支票、汇票、本票、银行保函，在项目交付使用前不可撤销、不可转让、见索即付，履约担保责任至对应项目交付使用之日终止，保函由采购人负责核验。
（3）收取单位：张家界市城市管理局  	
（4）缴纳时间：供应商自领取中标通知书后7个工作日内提交履约保证金，最长不超过14个工作日。
（5）若供应商未在规定时间内提交履约保证金，视为放弃中标成交资格。采购人应当取消其中标资格，供应商的投标保证金不予退还，并将其列入张家界市“严重失信企业名单”实行联合惩戒，3年内不接受其参与市域内政府采购项目的投标。	
（6）退还时间：履约担保责任至对应项目交付使用之日终止。

	37.1
	节能产品、环境标志产品的政府采购政策
	依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人必须提供节能或环境标志产品认证证书复印件，未按以上要求提供认证证书复印件或不是清单内的产品，评审时不予优先采购。
采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。
本项目具体加分比例分别为：技术部分4%、价格部分4%。
注：所投产品同时为节能、环境标志的，由供应商选择其一享受评审优惠；只有同时符合国家促进中小企业发展政策的，可以重复享受评审优惠。同一项目中只有部分产品属于评审优惠政策范围的，评审时只对该部分产品实行优惠。

	37.3
	投标报价扣除
	(1) 中小企业价格扣除：小型和微型企业：10%。
(2) 监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。
(3) 残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。
(4) 符合条件的联合体价格扣除：   %。

	
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	（一）农、林、牧、渔业
	（九）住宿业

	（二）工业
	（十）餐饮业

	（三）建筑业
	（十一）信息传输业

	（四）批发业
	（十二）软件和信息技术服务业

	（五）零售业
	（十三）房地产开发经营

	（六）交通运输业
	（十四）物业管理

	（七）仓储业
	（十五）租赁和商务服务业

	（八）邮政业
	（十六）其他未列明行业


温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上（https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

	39.3
	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通信地址
	递交方式： 书面递交 
联系部门：张家界市城市管理局    
联系电话：0744-8382320
通信地址：湖南省张家界市永定区子午路459号

	42其他内容

	42.1
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	政府采购信用担保
	有担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	42.2
	关于联合体投标的相关约定（如有）
	(1) 联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可；
(2) 联合体投标的须提供联合体协议（见投标文件格式），相关证明材料由投标人根据联合体协议分工情况及招标文件要求提供；
(3) 联合体各成员单位均须提供营业执照（或事业单位法人登记证书）、税务登记证。注：已办理“三证合一”或“五证合一”登记的，在投标文件中提供营业执照（或事业单位法人登记证书）扫描件即可；
(4) 关于联合体缴纳投标保证金（如有）：为简化评标现场投标保证金查询、后期投标保证金退还及合同备案清算手续，投标保证金建议由联合体牵头人足额缴纳至本项目投标保证金账号。

	42.3
	重要提示
	(1) 中标人应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒；
(2) 合同签订后，中标人在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记入不良行为记录，实施信用惩戒；
(3) 中标人中标后被监管部门查实存在违法行为且不满足中标条件的，由采购人取消中标资格，并做好项目后续工作；
(4) 中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议的情况下，拒绝协助执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。

	42.4
	解释权
	(1) 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
(2) 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；
(3) 如有不明确或不一致的情况，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序进行解释；
(4) 除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序进行解释；
(5) 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	42.5
	其他补充说明
	（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第3项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 60 分钟，具体由评审委员会根据实际情况自主确定合理时间。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供查询便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
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1. 适用范围
1.1 本招标文件仅适用于本章第一节“投标人须知前附表”（以下简称【投标人须知前附表】）中所叙述的采购项目。
2. 定义
2.1货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.2 时限（年份、月份等）计算：系指从开标之日向前追溯 X 年/月（“X” 为“1” 及以后整数）起算。
2.3业绩：业绩系指符合本招标文件规定的与最终用户签订的合同及招标文件要求的相关证明。投标人与其关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。
除非本招标文件中另有规定，否则业绩均为已服务完毕的业绩，业绩时间均以合同签订之日为追溯节点。
3. 采购人、采购代理机构及投标人
3.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见【投标人须知前附表】。
3.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见【投标人须知前附表】。
3.3 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：
3.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，具有生产或供应能力的本国供应商。
3.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。
3.3.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
3.3.4 若【投标人须知前附表】中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。
3.4 若【投标人须知前附表】中允许联合体投标，对联合体规定如下：
3.4.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
3.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
3.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
3.4.4 联合体各方应签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议作为投标文件的一部分提交。
3.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合体协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议投标总金额的比例。
3.4.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
3.4.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
3.4.8 对联合体投标的其他资格要求见投标人资格。
3.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。
3.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。
4. 资金来源
4.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。
4.2项目预算金额和分项（或分包）最高限价见招标公告。
5. 投标费用 
不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。
6. 适用法律
本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
7. 现场考察
7.1 供应商应按【投标人须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境进行考察；
7.2 考察现场的费用由供应商自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责；
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿或延长合同期限的要求。
8. 采购进口产品
8.1除【投标人须知前附表】另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。
8.2 本章第8.1款规定允许购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。
9. 招标文件的构成
9.1 招标文件共八章，各章内容如下：
第一章 招标公告
第二章 投标人须知
第三章 采购需求
第四章 评标方法及标准
第五章 政府采购合同
第六章 投标文件的组成
第八章 政府采购供应商质疑函范本
9.2招标文件中若有不一致的情况，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。
9.3现场考察及相关事项见本章第7款。
9.4投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。
10. 招标文件的澄清与修改
10.1投标人如对招标文件内容有疑问，必须在【投标人须知前附表】规定的询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。
10.2采购人可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在湖南省政府采购网及张家界市公共资源交易网以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
10.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
10.4对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人，将被视为完全认同本招标文件（含澄清或修改的内容）。
11. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
11.1 项目有分包的，投标人可对招标文件中的某一个或几个分包进行投标，除非在【投标人须知前附表】中另有规定。
11.2 投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标。如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为无效投标。
11.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投服务及伴随的货物和工程均应符合国家强制性标准。
11.4 投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文资料为准。
11.5除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
12. 投标文件构成
12.1 投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目第六章“投标文件的组成”的相关内容。
12.2上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。
13. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件
13.1投标人的资格证明文件
13.1.1除【投标人须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件：
（1）投标人资格声明
（2）湖南省政府采购供应商资格承诺函
（3）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交有效营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交有效个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的有效身份证明复印件。
（4）存在关联关系的供应商不参与政府采购项目竞争的承诺书。
（5）无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函。
（6）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件。
13.1.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
13.1.3 投标人的资格证明文件均应为有效文件，加盖投标人单位公章，并按招标文件规定签署。
13.2投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件
13.2.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。
13.2.2 上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等，包括但不限于：
（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；
（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；
（3）招标文件第三章“采购需求”要求的其他文件。
13.3投标人提供的软件及硬件产品要求在中华人民共和国境内拥有合法的使用权和版权，采购人应拥有合法的使用权。
13.4投标人按照招标文件的要求编制的投标文件，应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.5偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。
13.6除法律法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。
14. 投标报价
14.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
14.2 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为投标无效。
14.3 投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价。未标明的视同包含在投标报价中。
14.4 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。
14.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，其投标将被认定为投标无效。
14.6 采购人不接受具有附加条件的报价。
15. 投标保证金
15.1投标人应提交【投标人须知前附表】中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标人未按本招标文件规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。
15.2 投标保证金必须是从供应商单位的基本账户以银行转账、电汇、银行汇票或网银转账的方式一次性足额转入保证金的托管账户管理。采购人不接受以现金方式提交的保证金，以现金方式提交的保证金无效。联合体投标的，其保证金由牵头人递交。
15.3 投标保证金子账户的获取：
15.3.1 投标人登录张家界市公共资源交易网，进入本项目公告，在网页右上方点击“获取保证金子账户”按钮，获取本项目（标段）的《投标诚信保证金子账号信息单》（可下载或打印），该信息单注明的账户为投标人缴纳本项目（标段）保证金的唯一账号，请注意保密。
15.3.2 供应商在提交保证金时，应按照随机获取的《投标诚信保证金子账号信息单》中账号信息准确填写银行账单。投标人可通过本项目公告页面右上方“保证金缴纳查询”或张家界市公共资源交易网查询专区“投标保证金”栏目，查询本单位保证金到账和退还情况。
15.4 投标人请注意：
（1） 前次采购失败的，采购代理机构将退还投标人的投标保证金。
（2） 采购代理机构投标保证金缴纳账号采用动态虚拟账号（分包项目每一个包别对应一个账号），项目采购失败后，投标保证金缴纳账号将会发生变化。请投标人参与后续采购时，注意勿将投标保证金错交至其他项目虚拟账号或前次公告账号。
（3） 凡转账到其他项目虚拟账号或本项目前次公告账号的，投标保证金无效。
15.5 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：
（1） 投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；
（2） 投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（3） 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标不与采购人签订合同的；
（4） 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（5） 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
（6） 【投标人须知前附表】中规定的其他不予退还投标保证金的情形。
16. 投标有效期
16.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见【投标人须知前附表】。
16.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
16.3因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
17. 投标文件的制作
17.1本项目要求提供加密电子投标文件，投标文件的制作应满足以下规定：
（1）投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作软件”制作生成。“投标文件制作软件”可以在电子系统中下载。
（2）在第六章“投标文件格式”中要求投标人加盖电子签章处，投标人均应加盖投标人电子签章。联合体投标的，除联合体协议及联合体各成员单位提供的本单位证明材料外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子签章。
（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。
17.2因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。（该投标文件是指解密后的投标文件）
18. 投标截止
18.1投标人应在【投标人须知前附表】中规定的投标截止时间前，在网上提交加密电子投标文件。
18.2投标人在招标文件规定的投标截止时间前上传了网上加密电子投标文件，但未在规定时间内进行解密的，投标无效。
18.3采购人和采购代理机构有权按本招标文件的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
19投标文件的修改和撤回
19.1投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。
19.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。
19.3投标人在投标人须知前附表规定的解密时间（以电子交易系统解密倒计时为准）内完成电子投标文件的解密工作。
20. 开标
20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织公开开标。
20.2开标时，各投标人应在规定时间前（以电子交易系统解密倒计时为准）对本单位的投标文件进行现场或远程解密。
20.3开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。
20.4采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。
20.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
21. 资格审查
21.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。
21.2采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。
21.2.1不良信用记录是指：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人；（2）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；（3）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。
以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
21.2.2信用信息查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）。
21.2.3信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。
投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
21.3按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定，依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。
22. 投标文件符合性审查与澄清
22.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性方面对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
22.2投标文件的澄清
22.2.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响履约的情况做必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可携带本人有效身份证明原件参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统、未到开标现场等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。
22.2.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
22.2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
22.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第22.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
23投标无效
23.1根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离来，从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性质根据招标文件要求和投标文件内容。
无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，若投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件，评标委员会视同其未提供相关材料。
23.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
24比较与评价
24.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件做进一步的比较与评价。
24.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章。
（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
25废标
出现下列情形之一，将导致项目废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
26保密要求
26.1评标将在严格保密的情况下进行。
26.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。
27中标候选人的确定原则及标准
27.1评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：
（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，采取评标委员会抽签方式确定中标候选人的顺序。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则采取评标委员会抽签方式确定中标候选人的顺序。
28. 确定中标候选人和中标人
28.1 评标委员会将根据评标标准，按【投标人须知前附表】中规定数量推荐中标候选人。
28.2 按【投标人须知前附表】中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。
28.3 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。
29. 编写评标报告
评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。
30. 中标信息公布
30.1 除【投标人须知前附表】规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后2个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标人须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
30.2 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在中国湖南政府采购网、张家界市公共资源交易网上发布中标公告。
30.3 中标公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及【投标人须知前附表】中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。
31. 中标通知书
31.1 采购代理机构发布中标公告的同时以【投标人须知前附表】规定的形式向中标人发出中标通知书。
31.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
31.3 中标通知书是合同的组成部分。
32. 告知招标结果
在公告中标结果的同时，采购代理机构以【投标人须知前附表】规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。
33.1人员回避
投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
34.1签订合同
34.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
34.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
34.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
34.6中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
34.7当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可依法与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。
35履约担保
35.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标人须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人以名义提交。
35.2中标人没有按照本章第35.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
36政府采购合同履行中数量的变更
36.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
37政府采购政策
37.1优先采购：
纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按【投标人须知前附表】有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分； 
37.2强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注符号产品）。投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。
37.3投标报价扣除：
（1）投标人为小型、微型企业，且服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，投标价格按招标文件【投标人须知前附表】给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，投标价格按招标文件【投标人须知前附表】给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
（4）本项目所称中小企业按照工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部制定的《中小企业划型标准规定》文件中的划分标准确定，详见【投标人须知前附表】
37.4政府采购政策交叉与叠加
（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据）；
（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
37.5小型、微型企业的投标人提供部分小型、微型企业制造的产品，以及部分投标产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。投标人应按本章第37.6款规定提供相关证明资料（包括提供相关报价）。
37.6投标人符合本章第37.1款、第37.2款、第37.3款规定的，应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）中小企业：按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，投标人提供《中小企业声明函》（格式）。
（3）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
38. 询问
38.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
39. 质疑
39.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》规定，在下列时间内以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑：
（1）关于招标文件的质疑，应从获取招标文件之日起七个工作日内提出；
（2）关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；
（3）关于成交结果的质疑，应在成交结果信息发布后七个工作日内提出。
39.2 投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》格式和要求在法定质疑期内以书面形式质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
39.3 采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通信地址见《投标人须知前附表》。  
39.4 采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》规定进行质疑答复。
40. 投诉
40.1供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。
41. 采购代理服务费
集中采购机构不得收取采购代理服务费。
42. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容，见《投标人须知前附表》。





[bookmark: _Toc18996]第三章 采购需求
前 注：
[bookmark: _Toc32740][bookmark: _Toc5734]除法律法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。
项目概况
当前我市市政环卫设施设备普遍存在老化失修、功能适配性不足等问题，生活垃圾收集、转运环节易出现渗滤液滴漏、垃圾遗洒现象，存在环境污染隐患，为从源头筑牢环境风险防线，特实施本项目。项目主要内容包括：燃油勾臂车、燃油压缩式垃圾车、燃油大流量排水抢险车、新能源清洗车等17个品类设备购买和张家界市永定区 16 处垃圾站原垃圾设备拆除、新做地面硬化、排水沟及水电等工程改造。

（1） [bookmark: _Toc2979][bookmark: _Toc23714]采购项目预（概）算
总 预 算∶2812万 元
包1预算∶2812万 元
（2） [bookmark: _Toc4938][bookmark: _Toc26947]采购标的汇总表
	包号
	序号
	标的名称
	品目分类编码
	计量单位
	数量
	是否进口

	1
	1
	张家界市市政环卫基础设施提标改造项目
	A02030629-街道清洗清扫车
	项
	1
	否


（3） [bookmark: _Toc9545]项目需遵循的有关标准和规范（包括但不限于）
一、机动车通用基础标准
《机动车运行安全技术条件》（GB 7258）
《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB 1589）
《机动车产品强制性认证实施规则》（CNCA-C11-01：2014）
机动车公告管理、机动车登记相关法规；燃油车辆满足国六排放标准相关标准；新能源汽车符合GB/T新能源车辆系列国家标准。
二、环卫类车辆标准（钩臂车、压缩垃圾车、清洗车、抑尘车、新能源清扫车）
《垃圾车》（QC/T 52）
《车厢可卸式垃圾车》（QC/T 913）
《压缩式垃圾车》（QC/T 1058）
《清洗车》（QC/T 1054）
《抑尘车》（QC/T 1055）
《扫路车》（QC/T 1056）
《纯电动环卫车》相关系列行业标准
三、专项特种车辆标准
《高空作业机械》（GB/T 19155）、《高空作业车》（QC/T 714）
《排水抢险车》（CJ/T 517）
《沥青路面热再生修补车》/沥青路面养护车相关行业标准货车通用标准：《载货汽车》QC/T 453
四、配套土建工程标准（地面硬化、拆除、排水沟、水电工程）
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46


[bookmark: _Toc637][bookmark: _Toc5867]技术商务要求
张家界市市政环卫基础设施提标改造项目设备参数清单
	序号
	设备名称
	技术规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	燃油车厢可卸式垃圾车（18t)
	1、整车技术参数
1.1、燃料种类：柴油
1.2、发动机功率(kw)：≥160kw
★1.3、整车外形尺寸（长×宽×高）(mm)：≤7300×2500×2980
1.4、总质量(kg)：≥18000
★1.5、额定载质量(kg)：≥10000
★1.6、整备质量(kg)：≥7500
1.7、轴距(mm)：≥4500
★1.8、前悬/后悬(mm)：≤1270/1600
★1.9、接近角/离去角（°）：≤18/18
（以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准，并提供截图）
2、上装性能参数
2.1、钩臂钩起能力（T）：≥14
2.2、钩心高度（mm）：1570（±5mm内）
2.3、箱体导轨外宽（mm）：1060（±5mm内）
2.4、钩箱时间（s）：≤60
2.5、卸箱时间（s）：≤60
3.车辆性能
3.1拉臂钩材质：拉臂钩底架需采用高强度钢材直接轧制而成，一次成型，底架能和卡车底盘大梁充分成为一体。
3.2液压系统元件：需采用高品质液压配件，以保证操作安全性和方便性、稳定性，与现有垃圾站设备相匹配，如不匹配的由供应商整改到位。
3.3箱体锁紧装置：需机械式箱体锁、操作简单，稳定性好。
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	新能源车厢可卸式垃圾车（18T）
	1整车技术参数
1.1整车外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥7350×2520×2960
1.2总质量（kg）：≥18000
1.3 整备质量（kg）：≤9300
1.4额定载质量（kg）：≥8500
★1.5接近/离去角（°）：≥16/16
★1.6前悬/后悬（mm）：≥1450/1300
（以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准，并提供截图）
1.7电池电量（KWh）：≥230
★1.8驱动电机峰值功率(kW)：≥185
1.9拉臂上装起重能力（T）：≥14
1.10钩心高度（mm）：1570（±10mm）
1.11最大卸料角度（°）：≥45
（以上2.2条数据以制造商提供的技术规格书内容为准）
2、车辆性能
2.1整车车架需采用阴极电泳防腐工艺，其中电泳涂层耐盐雾性大于720小时，在正常使用工况下，车架6-8年不发生穿孔、锈烂等结构性腐蚀，更加耐用可靠；
2.2底盘采用永磁同步电机，具有制动能量回馈功能；
2.3车辆需配有坡道辅助系统，当车辆传感器识别到车辆在坡道停驻时，驾驶人员松开制动踏板瞬间，在车辆启动的时候电控通过延迟刹车制动力和精准计算电机动力让车辆平稳且迅速的起步，避免车辆发生“溜坡”现象；
2.4车辆需配有牵引力控制系统，避免车辆在光滑路面制动时车轮打滑甚至失控，维持车辆行驶稳定性；
2.5为提升整车舒适性，底盘驾驶室内配备电动冷暖空调，气囊司机椅。
2.6为了避免车辆在钩箱过程中出现的翘头现象，要求车辆尾部配备支撑装置，有效保证钩箱过程中的车辆和人员的安全。
2.7要求投标产品拉臂安全，油缸配备平衡阀和液压锁，保证作业的可靠和安全。
2.8拉臂钩体应采用高强度铸钢材质整体制造，抓钩配有机械重力安全锁装置，确保装卸箱的安全。
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	燃油压缩式垃圾车（18t)
	1、整车技术参数
1.1、燃料种类：柴油
1.2、发动机功率(kw)：≥160Kw
★1.3、整车外形尺寸（长×宽×高）(mm)：≤9030×2490×3190
1.4、总质量(kg)：≥18000
1.5、额定载质量(kg)：≥6770
★1.6、整备质量(kg)：≥9500
1.7、轴距(mm)：≥4500
★1.8、前悬/后悬(mm)：≤1270/2800 
1.9、接近角/离去角（°）：≥18/11
（以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准，并提供截图）
2、上装性能参数
2.1、垃圾箱容积（m³）：≥12
2.2、填装器容积（m³）：≥1
2.3、污水箱容积（L）：≥400
2.4、车辆后部配备翻桶装置
3.车辆性能
3.1垃圾箱需采用高强度优质钢板，罐体内部进行防锈防腐处理。
3.2车辆用于生活垃圾收集、运输作业的专用车辆，其专用装置的作业均以汽车发动机为动力，通过液压机构手动或电控来实现，垃圾密闭运输、不产生二次污染。
3.3垃圾箱内部需装有折面型推铲，推铲既起到卸出垃圾的功能，又起到封闭垃圾箱前端的作用，填装器无保护罩，方便维修。
3.4填装器设在车辆后部，填装器与垃圾箱之间采用液压自动锁紧装置，结合部采用整体密封技术，确保垃圾车箱体密封性能。
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	燃油压缩式垃圾车（8t)
	1、整车技术参数
1.1、燃料种类：柴油
1.2、发动机功率(kw)：≥100kw
★1.3、整车外形尺寸（长×宽×高）(mm)：≤6940×2150×2550 
★1.4、总质量(kg)：≥9000
★1.5、额定载质量(kg)：≥3400
1.6、整备质量(kg)：≥5200
1.7、轴距(mm)：≤3360
1.8、前悬/后悬(mm)：≤1200/2120
★1.9、接近角/离去角（ °）：≤20/13
（以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准，并提供截图）
2、上装性能参数
2.1、垃圾箱容积（m³）：≥6
2.2、填装器容积（m³）：≥0.5
2.3、车辆后部配备翻桶装置
3.车辆性能
3.1垃圾箱需采用高强度优质钢板，罐体内部进行防锈防腐处理。
3.2车辆用于生活垃圾收集、运输作业的专用车辆，其专用装置的作业均以汽车发动机为动力，通过液压机构手动或电控来实现，垃圾密闭运输、不产生二次污染。
3.3垃圾箱内部需装有折面型推铲，推铲既起到卸出垃圾的功能，又起到封闭垃圾箱前端的作用，填装器无保护罩，方便维修。
3.4填装器设在车辆后部，填装器与垃圾箱之间采用液压自动锁紧装置，结合部采用整体密封技术，确保垃圾车箱体密封性能。
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	燃油大流量排水抢险（18t)
	1、 基本参数
1.1★整车长度（mm）：≤9670
1.2整车宽度（mm）：≤2550
1.3整车高度（mm）：≤3860
1.4总质量（kg）：≥13400
1.5整备质量（kg）：≤17900
1.6接近角（度）：≥16.0
1.7离去角（度）：≥8.0
1.8前悬（mm）：≥1260
1.9★后悬（mm）：≥3240
1.10最高车速（km/h）：≥89
1.11轴距（mm）：≤5000
（以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准，并提供截图）
1.12升降照明灯光通量（LM）：≥21000
1.13升降照明灯功率（W）：≥2×150
1.14升降照明灯升降高度（m）：≥1
1.15单泵标配水带长度（m）：≥40（2根20m）
1.16单泵标配电缆长度（m）：≥20
1.17发电机组额定输出功率（kW）：≥280
1.18整车排水量（m³/h）：≥5200（4个1000方泵+2个600方泵）
1.19整车水带长度（m）：≥240
1.20最大起重量（t）：≥7
1.21最小吸水深度（mm）：≥300
1.22水带口径（mm）：≥DN300/DN200
1.23水泵排水量（m³/h）：≥1000/600
1.24水泵重量（kg）：≥58/25
1.25水泵额定扬程（m）：≥10/8
1.26水泵驱动型式：电驱
1.27臂架回转角度（°）：≥360
1.28随车伸缩臂架最大展开长度（m）：≥14
2、性能说明
2.1需适用于城市道路、下沉式立交桥、江河湖泊、水库等应急排水抢险及消防远程供排水
2.2需具有随车起重机，在抢险现场作为应急辅助起重吊装用，可以吊取水泵、水带，清理倒掉的树枝、石块等障碍物，臂架一次性需可吊取多个大潜水泵放入水中，具有可跨越障碍物将水泵及水带吊入排涝位置，减轻人工的劳动强度，安全、便捷。
2.3车厢需设有休息控制室，折叠书桌，冷暖空调，供抢险人员值守。
2.4车厢体前部需装配有爬梯，可供人员通往车厢顶部，便于设备检修。
2.5需具有水泵升降机构，液压驱动，可无线和有线遥控操作，最低取泵高度不高于600mm，收取水泵方便快捷。
2.6车辆需内置发电系统、照明灯操作面板。车厢内部需进行防火隔音降噪处理，安装交流电源接口，电瓶转换控制开关。
2.7车顶需安装有升降照明灯，系统工作电压：24V，可水平360°旋转、垂直180°旋转，功率不低于2×150W、光通量不小于20000LM，具有无线摇控和有线两种控制方式，不使用时可收回；
2.8车厢两侧需安装有不少于四个LED照明灯，车厢尾部安装有不少于两个LED照明灯，排水作业及行驶时能清楚照亮车辆周边情况。
2.9车厢两侧需安装有四个黄色闪爆灯，排水作业时起安全警示作用。
2.10每台水泵需配有单独的控制系统，采用变频器，需具有无极调速、可视化操作界面，可实时监测运行参数，具有但不限于漏电、电流过载、缺相、过压、欠压、过频、欠频、电机过热等保护；
2.11潜水泵需可无极调速，根据实际作业工况，排水量大小可调。
2.12需具有大功率发电机组，除了为水泵提供动力源外，还可以提供应急供电、照明等。
2.13需采用铝合金材质水带接口，不锈钢卡箍快速连接，操作轻便、耐用不生锈，配备专用扳手快速拧紧。
2.14主控制系统的面板需包含但不限于发电机组启动/停止、用电断路器、市电发电指示、机组急停、故障蜂鸣器、照明灯及空调控制开关等功能。
2.15车辆后部需装有摄像头，驾驶室内装有倒车影像，保证倒车安全。
2.16需配有无线遥控，用于控制水泵升降装置、随车起重机臂架动作，方便用户远距离控制(提供实物照片证明)。
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	新能源洗扫车（18t)
	1、整车技术参数
1.1、燃料种类：纯电动
1.2、电机峰值功率(kw)：≥160kw
★1.3、整车外形尺寸（长×宽×高）(mm)：≤8270×2510×3270
1.4、总质量(kg)：≥18000
★1.5、额定载质量(Kg)：≥6500
1.6、整备质量(Kg)：≥10160
1.7、轴距(mm)：≥4200
1.8、前悬/后悬(mm)：≤2100/2500
1.9、接近角/离去角（°）：≥14/10
（以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准，并提供截图）
2、上装性能参数
2.1、电池电量（KWh）：≥160
2.2、等速法续航里程（km）：≥280
2.3、电池类型：磷酸铁锂或三元锂
2.4、洗扫宽度（m）：≥3
2.5、垃圾箱容积（m³）：≥5
2.6、清水箱容积（m³）：≥8
3.车辆性能
3.1垃圾箱需采用不锈钢材质，内有高压清洗装置，卸料时可帮助缷出垃圾，并能清洗垃圾箱内壁。
3.2车辆需采用“中置两立扫＋中置超宽吸嘴+内置高压水喷杆＋左、右高压侧喷杆”。
3.3车辆需具有路面清扫、路面洗扫、路缘和路缘石立面洗刷、垃圾箱自洁、手持喷枪等多种功能。
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	新能源清洗车（高压洒水车18t）
	1、基本参数
1.1底盘：二类汽车底盘
1.2燃料类型：纯电动
★1.3外形尺寸（长×宽×高）（mm）：8850(±50)×2550(±50)×2850(±50)
▲1.4总质量（kg）：≥18000
▲1.5额定载质量（kg）：≥9400
▲1.6整备质量（kg）：≤8400
1.7轴距（mm）：≥4500
1.8前悬/后悬（mm）：≥1240/2055
★1.9接近角/离去角（°）：≥12/13
（以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准，并提供截图）
1.10驱动电机峰值功率（kw）：≥180
1.11电池电量（KWh）：≥200
1.12续航里程（km）：≥300
1.13罐体总容积（m³）：≥9.0
1.14罐体有效容积（m³）：≥9.0
1.15前冲洗宽度（m）：≥24
1.16洒水炮射程（m）：≥38
1.17高压水泵额定压力（Mpa）：≥10
（以上1.10、1.11、1.13数据以制造商提供的技术规格书内容为准）
2、性能说明：
2.1车辆需适用于城市道路、广场、机场、码头、桥梁等路面清洁作业，也可用于路面洒水降尘、保湿、园林绿化浇灌以及应急消防和非饮用水的运输等。
2.2罐体需选用优质碳钢，采用自动化罐体焊接生产线，经卷板抱罐焊接而成，罐体焊接质量可靠，使用寿命长。
2.3罐体内部需设置防波板，减小液体波动对罐体冲击；罐体上需开有透气孔，使罐内气压与外界平衡；罐内设有溢流管，既能保证水加满时自动溢流，给操作人员提示，又能使罐内与大气相通，避免罐内因出水而形成负压。
2.4罐体需设置低水位报警系统，具有自动报警功能提醒操作人员，防止水泵因为缺水而损坏，同时具有缺水保护功能，在水位低时，打开溢流阀，将水回流回罐体，既不关闭水泵，也防止水泵空转。
2.5需配有高压手持喷枪，用于清洗较脏的油污地面。
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	新能源清洗车（低压洒水车18t)
	1、 基本参数
1.1整车长度（mm）：≤10550
1.2★整车宽度（mm）：≤2500
1.3整车高度（mm）：≤3240
1.4总质量（kg）：≥18000
1.5整备质量（kg）：≤14900
1.6★额定载质量（kg）：≤10920
1.7接近角（度）：≥11.0
1.8离去角（度）：≥11.0
1.9★前悬（mm）：≥1360
1.10后悬（mm）：≥1820
1.11最高车速（km/h）：≥70
1.12轴距（mm）：≤4500
（以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准，并提供截图）
1.13后洒水宽度（m）：≥14
1.14对冲冲洗宽度（m）：≥24
1.15水炮射程（m）：≥50
1.16水罐总容积（m³）：≥13
1.17水罐总容量（m³）：≥10
1.18水罐有效容积（m³）：≥10
1.19鸭嘴冲洗宽度（m）：≥10
1.20电池电量（ kW·h）：≥166
1.22电池种类：磷酸铁锂蓄电池
2、性能说明
2.1水罐内部需采用喷砂预处理工艺，并喷涂防锈防腐漆。
2.2需配有电池系统通过严格的振动、冲击、挤压、湿热循环、海水浸泡、外部火烧、过温保护等试验。
2.3需配备缺水报警装置，水罐水位低于设计位置时，系统发出缺水报警提示，并自动停止水泵运转，防止水泵无水干烧。
2.4需具有鸭嘴冲洗装置，由气动切断阀控制，适用于冲洗路面及路沿，可在一定范围内任意调节鸭嘴型喷头的冲洗方位。
2.5需具有对冲冲洗装置，用于地面的冲洗作业，既可以对路面进行洒水作业，也可以通过对冲喷头将路中间的垃圾冲刷到路边，利用清扫车辆将垃圾清理，对冲圆锥喷嘴的角度可任意调节。
2.6需具有后洒水装置，采用气动切断阀控制后洒水嘴的开启与关闭。
2.7后工作台需配有远射程水炮(需提供实物照片证明)，水炮可0 ～ 360°旋转、炮体可上下俯仰操作，可调节水流的喷射形状（柱状或锥状）。
2.8水路系统各个低位需设置有放水球阀。
2.9需配有前喷水架，采用分段式设计。左右喷杆可以收回、展开，具有挡水罩。采用底盘自带气源通过伸缩气缸控制各个动作，无污染。左右喷杆具有防撞避障功能，减少作业过程中碰撞损坏的风险，保证作业过程的顺畅。
2.10需配有高压手持喷枪，用于清洗较脏的油污地面。
2.11需配备低温环境下防冻吹气装置。高压水路系统各个低位设置有放水球阀，并在车辆的右后部位安装有吹气排水的快速接头。客户只需要打开相应的管路控制阀，接通气源，连接快速接头即可实现相应管路的吹气排水功能。
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	新能源抑尘车（18t）
	1、整车技术参数
1.底盘电机峰值功率（kw）≥160
2.底盘动力电池容量（kWh）≥230
3.整车外形尺寸（长×宽×高）（mm） ≥10000×2500×3800
4.总质量（kg）≥18000
5.整备质量（kg）≤11000
6.★额定载质量（kg）≥7000
7.★接近角/离去角（°）≥10/10
8.★前悬/后悬(mm)≤1480/2760
9.轴距（mm）≥4500
（以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准，并提供截图）
10.公告罐体总容量（m³）≥8.7
11.低压冲洗宽度(m)≥24
12.后洒水宽度(m)≥14
13.后洒水泡射程(m)≥38
14.雾炮最大水平射程(m)≥80
2、车辆性能
2.1车辆必须具备有国家工业和信息化部发布的汽车公告，车辆公告名称为多功能抑尘车；
2.2电机控制器采用集成化设计，大幅降低高压系统重量、体积，并实现了整车高压系统线束连接精简，线束布置美观，提高高压系统线束连接安全性。
2.3车辆需配备低压冲洗装置，具备冲洗路面、绿化浇灌、喷雾降尘等功能。
2.4采用CAN总线控制技术，常用作业模式实现一键操作，并且需拥有故障智能诊断功能。
2.5喷雾风机具备无线遥控功能和自动复位功能，自动化程度高、操作便捷。
2.6罐体板材采用国际标准电泳工艺或重防腐工艺，能够在罐体表面形成致密的防腐膜，经久耐用。
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	新能源清洗车（低压洒水车8t）
	1、基本参数
1.1底盘：二类汽车底盘
1.2燃料类型：纯电动
★1.3外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥6600×2200×2350
▲1.4总质量（kg）：≤8500
1.5额定载质量（kg）：≥3000
▲1.6整备质量（kg）：≥4000
1.7轴距（mm）：≥3300
▲1.8前悬/后悬（mm）：≥1110/1600
★1.9接近角/离去角（°）：≥12/10
（以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准，并提供截图）
1.10驱动电机峰值功率（kw）：≥120
1.11电池电量（KWh）：≥89
1.12续航里程（km）：≥200
1.13罐体总容积（m³）：≥3.2
1.14罐体有效容积（m³）：≥3
1.15前冲洗宽度（m）：≥14
1.16洒水炮射程（m）：≥28
（以上1.10、1.11、1.13数据以制造商提供的技术规格书内容为准）
2、性能说明：
2.1车辆需适用于城市道路、广场、机场、码头、桥梁等路面清洁作业，也可用于路面洒水降尘、保湿、园林绿化浇灌以及应急消防和非饮用水的运输等，该车辆公告名称可以为清洗车、洒水车、绿化喷洒车。
2.2罐体需选用优质碳钢，采用自动化罐体焊接生产线，经卷板抱罐焊接而成，罐体焊接质量可靠，使用寿命长。
2.3罐体内部需设置防波板，减小液体波动对罐体冲击；罐体上需开有透气孔，使罐内气压与外界平衡；罐内需设有溢流管，既能保证水加满时自动溢流，给操作人员提示，又能使罐内与大气相通，避免罐内因出水而形成负压。
2.4罐体需设置低水位报警系统，具有自动报警功能提醒操作人员，防止水泵因为缺水而损坏。
2.5需配有高压手持喷枪，用于清洗较脏的油污地面。
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	6立方储料式沥青路面养护车（18t）
	1、基本参数
1.1底盘：二类汽车底盘
1.2燃料类型：柴油
★1.3外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥8230×2470×3230
▲1.4总质量（kg）：≥18000
1.5额定载质量（kg）：≥5500
1.6整备质量（kg）：≥11000
1.7轴距（mm）：≥4500
▲1.8前悬/后悬（mm）：≥1260/1690
★1.9接近角/离去角（°）：≥15/10
（以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准，并提供截图。）
1.10保温料仓容积（m³）：≥6
1.11保温效果（降温）（℃/h）：≤2
1.12沥青罐容积（L）：≥200
1.13柴油清洗箱容积（L）：≥50
1.14废料回收箱容积（m³）：≥1.2（2×0.6）
▲1.15发动机功率（kw）:≥160
（以上1.15数据以制造商提供的技术规格书内容为准）
2、性能说明：
2.1需采用柴油燃烧器及电加热两种方式实现沥青混合料的加热及保温，需具备路面切割、破碎、乳化沥青喷洒、出料、压实、废料存储等多种功能，操作方便，可广泛应用于高速公路、国省干线、市政道路沥青路面坑槽病害快速修补及日常养护。
2.2 需采用V型大料仓设计，延长作业时间；料仓门液压需开启，操作方便快捷；需采用陶瓷纤维隔热层，保温效果好
2.3需采用柴油燃烧器和电热棒加热，加热速度快，节能环保。
2.4电加热乳化沥青喷洒系统，需采用自动伸缩喷洒管，并具备柴油及气压清洗功能。
2.5需变螺距螺旋出料，并配有破拱装置，有效增加出料速度，可使出料无死角。
2.6车辆必须具备冷料加热功能，可将冷态散装沥青混合料块从0℃加热到145-160℃并保温。
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	高空作业车
（45米）
	1、基本参数
1.1底盘：二类汽车底盘
1.2燃料类型：柴油
★1.3外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≤9050×2550×3580
▲1.4总质量（kg）：≤14100
1.5整备质量（kg）：≥13860
1.6轴距（mm）：≥3900
▲1.7前悬/后悬（mm）：≥1200/2400
★1.8接近角/离去角（°）：≥17/10
（以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准，并提供截图。）
▲1.9发动机功率（kw）:≥140
1.10最大作业高度（m）：≥40
1.11最大作业幅度（m）：≥18
（以上1.9数据以制造商提供的技术规格书内容为准）
2、性能说明：
2.1整车需能实现极限位置减速，工作平台能实现自动调平，有平台超载限制功能。能根据不同载荷和支腿分级实现不同的幅度限制。
2.2下车处、工作平台处以及遥控器处需设置紧急停止装置，用于紧急停止，保障作业安全。
2.3需配备应急电动泵，当底盘发动机或液压主泵发生故障时，可将工作人员安全送回到地面。
2.4需具备分级支腿作业功能，可根据水平支腿状态自动控制幅度限制，用于狭窄道路的有限空间内高空作业。
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	燃油多用途货车（物料粉碎车）
	1、 基本参数
1.1整车长度（mm）：≤5980
1.2整车宽度（mm）：≤2150
1.3★整车高度（mm）：≤2900
1.4总质量（kg）：≥4400
1.5整备质量（kg）：≤4100
1.6额定载质量（kg）：≥400
1.7★接近角（度）：≤16.0
1.8离去角（度）：≤16.0
1.9前悬（mm）：≤1150
1.10后悬（mm）：≤1870
1.11最高车速（km/h）：≥110
1.12轴距（mm）：≤3300
（以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准，并提供截图。）
1.13刀具最大旋转速度（r/min）：≥1950
1.14卸料方式：后推铲卸料
1.15垃圾箱容积（m³）：≥8
1.16最大处理能力（kg/h）：≥2200
1.17最大进料直径（mm）：≥220
1.18最大进料速度（m/min）：≥32
1.19粉碎装置举升角度（°）：≥63
2、性能说明
2.1车辆需具有树枝树干等园林垃圾粉碎、收集、运输、卸料功能为一体，能满足日常园林垃圾就地及时粉碎减容、收集运输的需求，有效解决大量园林垃圾收运困难的问题，需提供车辆粉碎作业、收集存放、卸料的实物照片证明。
2.2车辆后部需设有粉碎仓,安装有专用粉碎装置，粉碎仓外观需采用一体化成型设计，配置玻璃钢罩盖，方便操作维护。粉碎装置安装在托架上,四周密封，有效防止粉碎的木屑四处飞溅，保证作业安全性，降低作业噪声。
2.3粉碎刀片需采用高韧性模具钢或更优材质，表面硬度高、内部韧性好、刀刃锋利，寿命长久，可实现树枝树干等园林垃圾的高效粉碎和收集。
2.4车辆需设置有垃圾箱，用于木屑的收集、存放，降低园林垃圾转运成本。
2.5需配有推铲结构，用于粉碎后的园林垃圾卸料作业。卸料时垃圾箱不用举升，大幅提高卸料作业安全性，卸料更干净，卸料速度快。
2.6车辆后部进料口右侧需设有控制面板，用于车辆各作业功能操作及作业参数显示。操作设备进行粉碎作业时，可实现粉碎装置一键启动、停止作业功能。
2.7为确保作业人员安全，在车辆粉碎装置进料口的左侧及右侧操作面板上需分别设置急停开关,用于紧急情况下停止作业，保障作业人员的人身安全。
2.8粉碎仓前端面上需安装传感器传感器，用于检测垃圾箱内部粉碎后的物料储存情况及物料满箱报警。
2.9车辆需配置压力传感器、转速传感器，实时监控刀辊的工作转速，马达及油缸的工作压力等作业参数，及时调整作业过程中作业控制策略和参数，提高产品的智能化水平。
2.10需配备语音报警系统，在车辆驻车作业和行车运输时发出多种语音报警提示信息。
2.11为方便在夜间或亮度不够的环境下作业，监视垃圾箱内部料位情况，垃圾箱内部需配有照明灯；为便于维护，粉碎仓内部配备工作灯。
2.12车辆的电控系统在粉碎仓举升/下降、推铲推出/收回等工况下需设计各动作协同互联互锁可靠的安全控制程序，确保正常作业或误操作时保障设备及人身安全。
2.13为确保操作人员和设备安全，在垃圾箱和粉碎装置安装托架之间需设有粉碎装置举升安全撑杆。车辆调试、检测及维修等作业时，保障人员与设备安全。
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	8m3智能一体整体移动式压缩式转运站
	1.景观装配式一体化垃圾站外防护站房：
（1）外防护站房结构形式：模块化装配式；
（2）外防护站房多功能集成：能将垃圾压缩功能、臭气处理功能、喷淋处理功能、控制功能、智慧环卫管理平台（远程控制系统、安全监控系统）等一体式集成；
（3）外防护站房外形尺寸：长≤10m，宽≤5m；高≤6.5m；
（4）外防护站房结构：立柱及框架采用高强度矩形钢管和方钢管焊接而成，立柱用型钢壁厚规格（国标）≥4mm，框架用型钢壁厚规格（国标）≥3mm；
（5）外防护站房外部防护结构：外部防护结构采用热镀锌板焊接加工而成，热镀锌板的板厚规格（国标）≥1.5mm；
（6）外防护站房玻璃幕墙：玻璃幕墙采用黑色彩釉钢化玻璃或夹胶玻璃，玻璃总厚度规格（国标）≥10mm；
（7）外防护站房卷帘门：采用深灰色铝型材卷帘门搭配安全遇阻停电机，卷帘门尺寸≥宽3600mm×高4900mm；
（8）外防护站房雨棚：外防护站房配置遮雨棚，雨棚顶部安装高强度耐力板，耐力板厚度规格（国标）≥8mm；
（9）外防护站房顶部结构：顶部采用40方钢管焊接框架，附加双层防水隔热铝合金条纹装饰瓦，方钢管型材壁厚规格（国标）≥3mm；
2.移动式垃圾压缩箱：
（1）日处理能力（t）：≥10；
★（2）垃圾箱容量（m³）：≥8；
（3）垃圾密实度（t/m³）：≥0.7；
（4）设备作业噪音（dB）：≤70；
（5）上料形式：翻斗式；
（6）垃圾箱料斗容积（m³）：≥1.5；
（7）垃圾箱受料仓容积（m³）：≥3；
（8）压缩单次循环时间（s）：≤60；
★（9）勾心高度（mm）：1570±5；
（10）导轨宽度（mm）：1060～1065；
（11）压缩箱组成：垃圾压缩箱由上料装置、进料仓、压缩机构、压缩储料仓、卸料门、卸料门锁紧与开启机构、箱体轨道、液压系统及电气接口等部分组成；其中进料仓、压缩机构、压缩储料仓为联体结构。
（12）配套液压系统：
1）电机功率（kW）：≥5.5；
★2）电机电压（V）：AC380V±10%、50HZ；
3）理论工作压力（Mpa）：≥19；
3.喷淋降尘消杀系统：
（1）总功率(kw):≥1.5；
（2）运行噪声(dB):≤70；
（3）流量(L/min):≥8；
（4）喷淋主机:不锈钢喷淋箱+不锈钢喷淋钢管+自动加药系统+水位控制+缺水报警；
（5）与垃圾站配套使用。
4.负压光氧除臭系统：
（1）总功率（kW）：≥3；
（2）负压风量（m³/h）：≥3000；
（3）气处理主机：钣金喷塑箱体，抗腐蚀、耐磨；
（4）与垃圾站配套使用。
5.控制系统：
（1）工作电压：（三相五线制）AC380V；
（2）控制电压：DC24V；
（3）装机功率（kW）：≤30；
（4）智能控制系统：PLC自动控制；
（5）操作方式：按钮操作、触摸屏操作或遥控器操作；
（6）控制范围：液压系统、负压光氧除臭系统、喷淋降尘消杀系统、照明灯、广告灯、卷帘门、门禁、声光报警等其它配套装置；
（7）语音安全提示：设备动作时有安全语音提示；
6.智慧环卫管理平台
6.1、远程控制系统：
（1）工作电压：DC24V；
（2）软、硬件组成：智能网关、带485功能的设备；
（3）设备智能控制系统包含：实时数据查看、远程操作、报警信息自动发送至绑定手机；
（4）远程控制：远程操作具有远程操作受控设备的功能；
（5）数据统计：支持数据及统计图查阅，数据Excel表导出；
6.2、安全监控系统：
（1）摄像机数量：≥1套；
（2）存储容量：≥256G；
（3）监控像素：≥400万像素；
7.冲洗设备
（1）功能性用途：用于垃圾站房内部地面冲洗，用于垃圾箱的定期冲洗及维护，用于垃圾箱储水箱的冲洗。
8.基础工程及附属设施
（1）基础预埋:基础预埋钢板及地脚螺栓；（包含站房龙骨基础预埋、站房内部给排水预埋）
（2）垃圾站地面：地面采用高强度抗压抗渗超耐磨环氧地坪漆；
（3）基础混凝土厚度：≥300mm；
（4）警示标识:包含站房内部警示标识及周边警示标识及警示线；
（5）站内设施:拖把池，自来水，照明灯，日常用电插座等。
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	12m3整体移动式垃圾压缩设备
	★1.垃圾箱容量(m³):≥12；
2.垃圾密实度(t/m³):≥0.7；
3.设备作业噪音(dB):≤70；
4.上料形式:翻斗式；
5.垃圾箱料斗容积(m³):≥2；
6.垃圾箱受料仓容积(m³):≥3；
7.压缩单次循环时间(s):≤60；
8.垃圾箱电机功率（kw）：≥5.5；
★9.勾心高度(mm):1570±5；
10.导轨宽度(mm):1060~1070；
11.压缩箱组成:垃圾压缩箱由上料装置、进料仓、压缩机构、压缩储料仓、卸料门、卸料门锁紧与开启机构、箱体轨道、液压系统及电气控制系统等部分组成;其中进料仓、压缩机构、压缩储料仓为联体结构；
12.配套液压电控系统:
1)电机功率(kW):≥5.5;
★2)电机电压(V):AC380V±10%、
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	垃圾分类收集屋
	1） 规格
尺寸：长4米，宽2米，高2.5米
材料：铝合金框架，硅酸盐水泥地板，双面铝复合防火墙板
门：双面铝复合防火门板，面积>1.8平米
玻璃幕墙：总面积>10.12平米
斜顶设计，上部安装百叶窗自然通风
自带感应灯，提供夜间照明
模块设计，可现场拼装或拆除，单次施工时间3-6小时
2）功能
注册用户可以扫描门锁二维码，或者通过刷卡方式打开门锁，进入垃圾分类收集屋；
提供60个回收袋，注册用户可以扫描袋子上的二维码或刷卡方式，解锁领取回收袋；
提供垃圾分类收集屋内部的实时监控和 30 日内监控记录；
提供1块LED屏幕，滚动显示点位信息、回收价格、收运计划等
3）供电
发电功率600W，12V80A太阳能专用胶体蓄电池，专用电池保温箱，供电电压：12V-15V
安装：垃圾分类收集屋组装过程中，在其顶部进行光伏模块的安装。
供电保障：满足自助投放空间内所有设备正常运行的供电。
维护：在线监控光伏模块状态，出现故障48小时内响应。
4）网络
网络流量：采用物联网定向流量等方式，可支持垃圾分类收集屋所有智能设备在线工作；
保证服务期限10年内的所有网络流量充足；
维护响应：如有故障，可在48小时内响应，恢复网络正常使用；
安装与维护：网络设备应采用一体化封装，可快速安装或拆除，以便有故障快速更换。
	套
	15
	

	17
	垃圾分类收集亭
	收纳容量：能够收纳4个国标240L户外分类垃圾桶。
配件：4个国标240L分类垃圾桶。
配套功能：配套标准化垃圾分类宣传版面；标配基础太阳能光控照明，夜间自动点亮、日间自动关闭。
	套
	30
	





张家界市市政环卫基础设施提标改造项目配套土建清单

张家界市永定区 16 处垃圾站原垃圾设备拆除、新做地面硬化、排水沟及水电等工程改造，采购范围以工程量清单为准，暂列金额、专业工程暂估价为不可竞争费用，投标人须按《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》(湘建科函〔2025〕150号)、2025《湖南省建设工程消耗量标准》(湘建科函〔2025〕151号)等文件规定，进行清单报价。图纸、工程量清单详见附件。
（2）商务要求
	序号
	商务条款
	内    容

	1
	供货安装调试期限
	自合同签订之日起 60 天内，完成全部设备的到货、安装调试、最终验收，交付采购标的并投入使用。

	2
	交货安装
（服务）地点
	业主指定地点

	3
	报价要求
	1、投标人的报价应包含为完成本投标文件提出的货物及工程部分等全部相关工作所有可能发生的费用（含车辆及设备货款、运费、保险（仅包含交强险）、车船购置税、上牌费、税金等费用），必须包括项目人员费用、运输保险、运输、物耗、管理费用、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等一切实施本项目所需费用，即响应总报价。对在合同实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。

	
	
	2、对本文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入响应总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在响应总报价中。

	4
	付款方式
	1、合同签订生效且乙方提供等额合规增值税发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%预付款。
2、该项目实行分批交付、分期支付。设备送达甲方指定地点，完成开箱清点，设备软硬件型号、规格、数量均符合合同约定并初验合格，乙方提供等额合规增值税发票后15个工作日内，甲方向乙方支付已交付的设备进度款（扣除对应比例的预付款）。
3、项目完成最终验收后（到货验收、安装调试验收、土建部分施工完成），乙方提交《项目最终验收报告》及等额合规增值税发票后15个工作日内，甲方向乙方累计支付至合同总金额97%。
4、质保期届满，车辆设备无质量问题，经甲方核查确认后15个工作日内，甲方向乙方无息支付合同总金额3%的余款。

	5
	验收要求
	验收依据：国家及行业现行标准规范、招标文件、中标人的投标文件、合同约定、车辆工信部公告、3C认证、环保排放相关文件。
验收流程：
1.到货验收：核对设备数量、外观、功能，查验合格证、说明书、检测报告等资料；中标人须提交以下全套资料，原件或加盖公章复印件：每台车辆：机动车整车出厂合格证、车辆一致性证书、环保信息公开清单、工信部公告截图、3C认证资料；车辆底盘原厂质保手册、整车使用说明书、维修保养手册、随车工具、备品备件清单；
2.安装调试验收：测试设备功能，开展空载 / 负载运行测试；
3.最终验收：设备试运行1个月无故障且试运行期间货物或施工不存在未整改质量问题后，由业主组织专家小组出具验收报告。

	6
	合同条款
	中标人违约承担违约责任。所有中标内容均需按照招标文件指标要求进行检查核对后方可进行报验，不满足招标文件“★”指标和投标承诺的，采购人有权不对其进行验收；同时中标人对不满足要求的内容承担违约责任。

	7
	履约保证金
	要求提供
（1）金额：中标金额降价幅度不超过采购预算10% 的，履约保证金为中标金额的10%；
（2）支付方式：
银行转账 保险 支票	汇票 本票 保函 电子保函
供应商提交的支票、汇票、本票、保函在项目交付使用前不可撤销、不可转让、见索即付，履约担保责任至对应项目交付使用之日终止。使用保函提交的履约保证金，采购人自收到保函之日起5个工作日内完成核验。
（3）收取单位：张家界市城市管理局
（4）缴纳时间：供应商自领取中标通知书后7个工作日内提交履约保证金，最长不超过14个工作日。
（5）若供应商未在规定时间内提交履约保证金，视为放弃中标成交资格。采购人应当取消其中标资格，供应商的投标保证金不予退还，并将其列入张家界市“严重失信企业名单”实行联合惩戒，3年内不接受其参与市域内政府采购项目的投标。	
（6）退还时间：履约担保责任至对应项目交付使用之日终止。

	8
	质量要求
	1、本项目所有供货车辆及设备、附件、备品备件均为全新原厂正品，未使用过、无修复、无翻新、无库存积压车，符合国家现行相关标准、工信部机动车公告、3C强制性认证，满足上牌要求。所有车辆底盘、上装生产制造符合国家机动车生产管理相关规定，能够正常办理注册登记上牌手续。燃油车辆须满足现行国六排放标准；新能源车辆须满足对应新能源汽车相关公告要求。
2、产品质量满足国家、行业现行有效的规范标准，同时满足本项目采购需求、投标文件承诺内容。车辆出厂必须附带完整出厂合格证、车辆一致性证书、环保信息清单、产品使用说明书、维修保养手册、随车工具清单等全套资料；压缩设备必须附带完整出产品合格证、使用维护说明书、电气原理图、液压原理图。
3、中标人对整车（底盘+上装）质量负总责。
4、质保期：整车质保不少于 1 年；底盘质保按照底盘主机厂原厂质保执行；新能源清洁车三电系统（电池、电机、电控）整体损耗应符合国家标准，质保不少于 8 年；压缩设备整机质保不少于 1 年，液压核心部件质保不少于 2 年。保期自项目整体竣工验收合格之日起计算。质保期内，因产品本身质量缺陷产生的维修、更换零部件、上门服务等所有费用全部由中标人承担。
5、质保期内，出现质量问题，中标人须在约定响应时间内派员到场维修、更换。同一设备同一故障多次维修仍无法正常使用的，采购人有权要求更换全新整车（整机）或核心部件。
6、所有设备、车辆、配套土建工程完工后，须按国家规范及本项目要求开展验收，质量不合格的，中标人须无条件整改、返工直至验收合格，由此产生的工期延误、全部费用由中标人自行承担。
7、质量违约责任：供货车辆及设备存在以旧充新、翻新、证件造假、质量不达标等情形，采购人有权拒收、解除合同，中标人须承担合同总价20%违约金，并赔偿采购人全部损失。

	9
	廉政要求
	投标人自觉遵守廉政要求，承诺在项目招标及实施阶段，遵守法律法规及采购人相关规定，自觉接受监督。如有违法、违规行为，应承担相应的法律责任，采购人有权不予签订合同或解除合同。

	10
	免费保修期内售后服务要求
	质保期自项目最终验收合格之日起计算，期限不少于1年。质保期内，中标人应对货物本身的质量问题提供免费维修、更换零部件及易损件服务，但人为损坏、不可抗力造成的损坏除外。质保期内货物出现质量问题，中标人须在接到采购人通知后6小时内响应，12小时内到场维修；无法维修的，应在7个自然日内更换同型号合格货物。若中标人未按前述期限响应、到场维修或完成更换，采购人有权自行或委托第三方进行维修、更换，由此产生的全部费用由乙方承担，采购人有权从质保金或履约保证金中直接扣除，不足部分由中标人补足。中标人提供至少1 名专业的售后服务人员，专门负责为本项目提供技术支持和服务；中标方必须提供完整的售后服务方案。中标方视自身能力在投标文件中可提供更优、更合理的售后服务承诺。

	11
	培训服务
	中标人须在到货验收阶段委托供货厂家免费为采购人操作人员、管理人员开展全车型实操培训，内容包含车辆操作、安全作业、日常保养、简易故障排查，提供培训课件，培训所有费用包含在投标总价内。

	12
	质保期满后备件供应
	质保期满后，中标人承诺在车辆及设备使用年限内持续提供原厂备品备件，配件价格不高于同期市场公开原厂供货价格。

	13
	安全责任及保险
	中标人承担车辆运输、现场安装、配套土建施工全过程安全管理责任，自行购买货物运输保险、施工现场相关保险。项目实施期间发生人身伤害、财产损毁等安全事故，全部赔偿及法律责任由中标人承担。

	14
	知识产权
	1、投标人为采购人提供的软硬件产品均为正版产品，采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。
2、若因中标人提供产品侵犯第三方知识产权，引发索赔、诉讼，全部赔偿、法律责任由中标人承担。

	15
	其他要求
	1、本次车辆设备采购项目，供货主体（车辆制造/设备供应商）本身不需要建筑资质，但项目含配套土建施工（旧设备拆除、地面硬化、排水沟、水电等），中标人无建筑资质的，土建部分必须分包给具备相应资质施工单位。
2、土建施工质量须符合现行土建工程施工质量验收规范，中标人对土建分包工程质量承担连带责任。

	16
	争议解决方式
	本合同履行过程发生争议，双方协商解决；协商不成，向合同签订所在地（即甲方所在地）人民法院起诉。
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第四章 评标方法及标准
1.1依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查。资格审查表如下：
资格审查表
	序号
	评审指标
	评审标准
	格式及材料要求

	1 
	法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
	合法有效
	提供有效的投标人营业执照（或事业单位法人登记证书）和税务登记证的扫描件，应完整地体现出营业执照（或事业单位法人登记证书）和税务登记证的全部内容。已办理“三证合一”或“五证合一”登记的， 投标文件中提供营业执照（或事业单位法人登记证书）扫描件即可。

	2 
	不良信用记录查询
	投标人不得存在投标人资格中的不良信用
记录情形
	详见投标人须知第 21.2 条要求

	3 
	授权书
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件的组成格式三

	4 
	投标人资格声明
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件格式附件3-1

	5 
	湖南省政府采购供应商资格承诺函
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件格式附件3-4

	6 
	存在关联关系的供应商不参与政府采购项目竞争的承诺书
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件格式附件3-6

	7 
	无重大违法记录声明函、无不良信用
记录声明函
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件格式附件3-7

	8 
	特定资格条件（如有）
	符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件
	详见第六章投标文件格式附件3-3

	9 
	联合体协议书（如有）
	符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件
	详见第六章投标文件格式附件3-9

	10 
	投标保证金（如有）
	符合招标文件投标人须知正文第15条要求
	查询投标保证金缴纳情况

	11 
	投标报价
	符合招标文件投标人须知正文第14条要求
	详见第六章投标文件开标一览表

	12 
	履约担保金承诺书
	符合招标文件的要求
	详见第六章投标文件格式附件3-8

	13 
	投标文件的资格证明文件按照招标文件要求签署、盖章
	符合招标文件的要求
	详见投标人须知第17条要求


资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。


2.1评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：
符合性审查表

	序号
	评审指标
	评审标准
	格式及材料要求

	1 
	开标一览表
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件的组成格式一

	2 
	投标函
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件的组成格式四

	3 
	投标响应情况
	符合招标文件采购需求中的要求
	详见第六章投标文件

	4 
	投标文件按照招标文件要求签署、盖章
	符合招标文件的要求
	详见投标人须知第17条要求

	5 
	其他要求
	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件中列明的其他要求
	


符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。


[bookmark: _Toc29522][bookmark: _Toc19973]第三节 投标文件的比较与评价（详细审查）
3.1评标委员按照下表对投标文件进行详细审查和评分。
[bookmark: _Toc27859][bookmark: _Toc23919]3.2本项目综合评分满分为 100 分，其中：价格部分分值占总分值的权重为（A1）40%，技术部分分值占总分值的权重为（A2）30%，商务部分分值占总分值的权重为（A3）30%具体评分细则如下：
	类 别
	计分因素
	分 值
	评  分  标  准

	报价部分（F1）
	报价
	100分
	满足投标文件要求且最终评审价格最低的投标人的报价为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（投标基准价/最终投标评审价）×0.4价格权值×100
投标人符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》等规定的，用扣除后的价格参与评审；
价格评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

	
	优先采购加分
	
	以中国政府采购网发布的最新一期节能及环境标志产品政府采购品目清单为准，节能产品或环境标志产品加分（此仅限于节能产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予考虑）：
价格加分 =（节能产品投标总价 ÷ 投标人总投标报价）× 价格总分 × 4%
注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到价格最终得分。

	技术部分（F2）

	技术响应
	60分
	[bookmark: OLE_LINK1]技术指标评分及条款说明完全满足招标文件技术指标的计60分。
1.标“★”为必须响应的参数，如有负偏离或未响应的，投标无效；
2.标“▲”条款为重要指标，每出现一项负偏离扣3分/项；扣完为止；
3.未标明符号的条款为一般参数指标，每出现一项偏离扣1分/项，若偏离项达到20条（含20条）及以上的视为未实质响应，其投标无效。
投标人应严格响应招标文件要求，齐全提交产品相关证明佐证材料，未提交或资料不全的视为偏离；投标文件出现缺项、漏项，统一按负偏离评审。
注：投标人必须如实填报技术参数偏离表，并提供佐证材料。对于提供虚假证明材料的投标人及厂家，不作为中标候选人，且列入不诚信黑名单。

	
	项目整体实施方案
	10分
	评审内容：针对本项目全部车型及设备的方案需至少包含：①项目总体及工期计划（含组织架构、职责分工、进度安排）；②车辆及设备交付、运输及现场保管方案（含运输防护，装卸，到货保管）；③车辆及设备安装调试及验收测试方案（含调试流程，作业测试流程）；④现场沟通协调和信息报送方案（含与采购人沟通机制，问题反馈与解决流程）；⑤现场管理及安全方案（含现场管理、操作安全、人员车辆及设备安全）。
一档（10分）：方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况，可行性强完全满足招标文件中的采购需求。
二档（7分）：方案包含上述5个子项无内容缺项，比较符合项目实际情况，具有一定的可行性，但个别子项或个别内容描述较为简略。
三档（4分）：方案不完整有缺项，可行性一般，方案内容与项目采购需求不一致或没有关联性，内容空洞，语义表达不清，前后矛盾，存在歧义，内容不充实。
四档（0分）：未提供项目总体实施方案或方案完全与本项目无关。

	
	车辆出厂质量控制与检测方案
	10分
	评审内容：针对本项目全部车辆，编制整车出厂检验管理制度、底盘进厂检测、上装装配检验、空载及负载试验、出厂检验记录等质量控制与检测方案。
一档（10分）：方案完整详实，包含底盘进厂检测、上装装配过程检验；全部车辆明确空载功能测试要求，排水抢险车、高空作业车、沥青路面维护车等特种车辆制定完整负载试验方案；每台车出具独立可追溯的出厂检验记录，措施针对性强。
二档（7分）：方案完整，覆盖底盘、上装检验及空载测试；特种车辆负载试验内容有描述，但细节不够完善；具备出厂检验记录相关要求。
三档（4分）：方案基本具备，包含部分出厂检验环节，特种车辆负载试验内容缺失，检验记录要求描述简单。
四档（0分）：未提供车辆出厂质量控制与检测方案。

	
	操作人员培训专项方案
	10分
	评审内容：针对本项目全部车型及设备的编制培训方案，包含培训对象、培训形式、培训内容、培训资料、复训服务等相关内容。
一档（10分）：方案完整，覆盖全部车型及设备，区分理论教学与现场实操；培训内容包含安全操作规范、日常保养检查、简易故障识别与应急处置；明确培训课件，承诺提供免费复训服务，可落地性强。
二档（7分）：方案完整覆盖全部车型及设备，包含理论及实操培训，涵盖安全操作、日常保养内容；未承诺复训或培训课件描述简略。
三档（4分）：方案基本完整，部分车型或设备的培训内容缺失，缺少故障应急处置相关内容。
四档（0分）：未提供操作人员培训专项方案。

	
	试运行、验收保障方案
	10分
	评审内容：针对到货开箱验收、1个月试运行巡检、故障处置、最终验收资料配合等编制保障方案。
一档（10分）：方案完整，明确到货开箱验收核查清单；制定1个月试运行巡检方案并明确巡检频次；试运行故障快速处置预案完善；清晰说明配合完成最终验收全套资料准备工作，针对性强。
二档（7分）：方案完整，具备到货验收、试运行巡检、故障处置相关内容，但巡检频次、故障处置措施描述较为简略。
三档（4分）：方案基本具备，仅覆盖部分验收环节，缺少试运行巡检或故障处置相关内容。
四档（0分）：未提供试运行、验收保障方案。

	
	优先采购加分
	
	以中国政府采购网发布的最新一期节能及环境标志产品政府采购品目清单为准，节能产品或环境标志产品加分（此仅限于节能产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予考虑）： 
技术加分 =（节能产品投标总价 ÷ 投标人总投标报价）×技术总分 × 4%
注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。

	商务部分（F3）

	类似业绩
	60分
	1、投标人自2023年10月至投标截止日止（以合同甲方签订的时间为准）具有包含有环卫车辆和垃圾压缩设备供货的类似项目业绩，每提供一个类似项目业绩计8分，此项最多计40分。
2、投标人自2023年10月至投标截止日止（以合同甲方签订的时间为准）具有包含有景观装配式一体化垃圾站设备供货的类似项目业绩，每提供一个类似项目业绩计5分，此项最多计20分。
注：投标文件中上述两项类似项目业绩须同时提供业绩有效合同关键页（关键页须包含采购项目名称、采购双方名称、交易数量、交易金额）、车辆或设备交付完成验收单、发票任意一笔扫描件，收款银行流水复印件并加盖投标人公章，缺少一项均不计分。

	
	
	12分
	评审内容：投标人或所投产品（指车辆或压缩设备）生产厂家提供人员配置；
配置至少专职项目负责人1名、售后服务专职技术人员2名,（合计3名）并提供人员简历，得9分；售后服务专职技术人员在2名基础上多配置1名可加3分，最多加3分。(专职项目负责人与售后服务专职技术人员不得重复)
注：上述人员需都具有机械与动力工程或电气工程类或环境工程类中级工程师或以上职称，上述人员需都提供人员职称证书复印件和开标截止日前6个月缴纳社保证明材料并加盖投标人公章。（1、服务团队人员职称证书所属专业相同，因行政地域差异职称名称文字表述与招标文件存在文字差异的，投标人可随投标文件出具当地省级及以上行政相关部门下发的人员职称评价标准予以佐证。2、新开办的投标人无法提供上述所要求的缴纳社保证明的作出说明即可；成立时间不足6个月的投标人，须按上述要求提供自成立以来至开标截止前的缴纳社保证明）未按要求提供不计分。

	
	售后服务
	12分
	投标人或其所投产品制造商在张家界市永定区行政区域内具备以下任一项维修保障条件并承诺合同签订后服务期内售后响应时间至接到报修后6小时响应、12小时到场维修的，得12分：
1、自有维修点：提供有效的《机动车维修经营备案表》（备案主体与投标人／制造商一致）。
2、合作维修机构：与张家界市永定区行政区域内具备《机动车维修经营备案》的维修机构签订长期维修保障协议。
3、中标后设立／建立维修点：投标人或其所投产品制造商在张家界市永定区行政区域内无自有维修点及合作维修机构，但能出具书面承诺函（承诺函需明确"中标后10日内完成张家界市永定区行政区域内维修点设立或者是与具有备案资质的合作维修机构签约，并同步完成《机动车维修经营备案》或协议备案")。

	
	
	10分
	售后保修期：本项目整车质保为一年，在此基础上，承诺延长质保期的，每增加一年得5分，延长两年及以上均按10分计取（上限为10分）。提供书面承诺加盖投标人公章。

	
	企业体系认证
	6分
	评审内容：投标人或所投产品（指车辆或压缩设备）生产厂家企业管理体系认证证书
具备有效的ISO9001质量管理体系认证证书，得2分；
具备有效的ISO14001环境管理体系认证证书，得2分；
具备有效的ISO50001能源管理体系认证证书 ，得2分。

	评委评分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

	A1、A2……An 分别为各项评分因素所占的权值（A1+A2+……An=1）

	以综合得分排名高低顺序

	1． 计算过程中，算术平均值保留 2 位小数（百分比亦取 2 位小数），第三位小数四舍五入；
2． 投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。


重要说明：
1、评分依据评标标准，对照投标文件进行。评标标准涉及要求提供复印件的，投标文件中须附相关证书和证明文件的复印件并加盖投标人单位公章，否则相应计分项不予计分。
2、投标人参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。采购人和市政府采购中心将在开评标当天、中标候选人公示期间及合同签订前，对中标候选人提供的投标所有材料进行核查，经查实，中标候选人提供虚假材料谋取中标、中标的将取消其中标候选人资格，并上报政府采购行政监督部门处以项目最高限价金额5‰—10‰的罚款，列入不良行为记录名单，在1-3年内禁止参加政府采购活动。其他投标人发现中标候选人提供虚假材料谋取中标，可按相关规定提出质疑。
3、不专门面向中小企业采购的理由：本项目采购内容包含多种环卫专用车辆、特种作业车辆及配套土建工程，产品技术标准高、安全可靠性要求严，涉及机动车公告、3C认证、整车底盘、特种设备质量管控等多重强制准入要求。若本项目设置为专门面向中小企业采购，市场上符合全部技术、资质、整车公告、3C强制认证条件的中小企业供应商数量偏少，难以形成充分竞争，存在供应不足、履约风险、质量及售后保障不到位的风险，无法保障采购目标实现。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第六条规定，本项目不专门面向中小企业预留份额。本项目评审时，对符合条件的中小企业，正常执行价格扣除优惠政策。


第5章 [bookmark: _Toc4540][bookmark: _Toc17212][bookmark: _Toc8928][bookmark: _Toc11034][bookmark: _Toc12739]政府采购合同参考范本
[bookmark: _Toc22909]第一部分 合同书
	政府采购合同

	（货物类）

	

	
	项目名称：
	
	张家界市市政环卫基础设施提标改造项目
	

	
	采购合同编号：
	
	
	

	
	甲方（采购人）：
	
	张家界市城市管理局
	

	
	乙方（供应商）：
	
	
	

	
	签订地点：
	
	
	

	
	签订日期：
	
	
	




[bookmark: _Toc21387][bookmark: _Toc14448][bookmark: _Toc27945]政府采购合同协议书
采购人（全称）： 张家界市城市管理局  （甲方）
供应商（全称）：                       （乙方）
 张家界市城市管理局 （以下简称：甲方）通过 张家界市政府采购中心 组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评定，（中标人名称）   （以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

[bookmark: auto_fouce_2]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先使用顺序如下：
1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2中标通知书；
1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5其他相关采购文件。
1.2货物
	序号
	货物名称
	规格型号
	单位
	数量
	生产厂商

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


1.3价款
本合同总价为：￥           元（大写：人民币            	元）。
1.3.1本合同价款包含为完成本项目的货物及工程部分等全部相关工作所有可能发生的费用（含车辆及设备货款、运费、保险（仅包含交强险）、车船购置税、上牌费、税金等费用），包括项目人员费用、运输保险、运输、物耗、管理费用、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等一切实施本项目所需费用，对在合同实施过程中可能发生的其他费用，甲方概不负责。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	……
	
	

	合   计
	


1.4付款方式和发票开具方式
1.4.1付款方式：
1、合同签订生效且乙方提供等额合规增值税发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%预付款。
2、该项目实行分批交付、分期支付。设备送达甲方指定地点，完成开箱清点，设备软硬件型号、规格、数量均符合合同约定并初验合格，乙方提供等额合规增值税发票后15个工作日内，甲方向乙方支付已交付的设备进度款（扣除对应比例的预付款）。
3、项目完成最终验收后（到货验收、安装调试验收、土建部分施工完成），乙方提交《项目最终验收报告》及等额合规增值税发票后15个工作日内，甲方向乙方累计支付至合同总金额97%。
4、质保期届满且车辆设备无质量问题，经甲方核查确认后15个工作日内，甲方无息向乙方无息支付合同总金额3%的余款。质保期自项目最终验收合格之日起计算，期限为（投标文件中承诺年限） 年。质保期内，乙方应对货物本身的质量问题提供免费维修、更换零部件及易损件服务，但人为损坏、不可抗力造成的损坏除外。质保期内货物出现质量问题，乙方须自接到甲方通知之时起24小时内响应、48小时内到场维修；无法维修的，应在7个自然日内更换同型号合格货物。若乙方未按前述期限响应、到场维修或完成更换，甲方有权自行或委托第三方进行维修、更换，由此产生的全部费用由乙方承担，甲方有权从质保金或履约保证金中直接扣除，不足部分由乙方补足。乙方应提供（投标文件中承诺人员数量）名专业售后服务人员，专门负责为本项目提供技术支持和服务；乙方方必须提供完整的售后服务方案。
1.4.2发票开具方式： 增值税普通发票。乙方提供的发票须合法合规，符合甲方财务及税务管理要求；若发票存在虚开、信息错误、税率不符等不合规情形，甲方有权在收到发票后10个工作日内审核并通知乙方更换，乙方须在收到甲方通知后3个工作日内更换合格发票，逾期未更换的，甲方有权顺延付款且不承担违约责任，乙方承担甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于税务罚款、滞纳金）
1.5货物交付期限、地点和方式
1.5.1交付期限：自合同签订之日起60天内安装调试完成；
1.5.2交付地点：张家界市，采购人指定；
1.5.3交付方式：供货安装调试完成并通过终验后交付使用。
1.6违约责任
1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。迟延交付超过30日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同总价20%的违约金；
[bookmark: auto_fouce_16]1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%计算，最高限额为本合同总价的5%；但因乙方提交的付款资料不符合要求、财政审批流程、国库集中支付或财政资金拨付迟延等非甲方原因导致付款迟延的，不视为甲方违约，甲方不承担违约责任，乙方不得据此主张违约金或解除合同；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同。
[bookmark: auto_fouce_17]1.6.3除不可抗力外，乙方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者乙方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其 他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
[bookmark: auto_fouce_18]1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。乙方按照前述约定要求甲方支付违约金或解除合同的，应当先以书面形式向甲方提出，并给予甲方不少于30日的合理宽限期；甲方在宽限期内纠正的，乙方不得主张违约金或解除合同；
1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同或延迟付款的情形，均不视为甲方违约，且乙方不得据此主张违约金、解除合同或要求赔偿。
1.7合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解调、解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1.7.2种方式解决：
[bookmark: auto_fouce_21]1.7.1将争议提交张家界仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则进行终局裁决；
1.7.2向合同签订所在地（即甲方所在地）人民法院起诉。
送达条款：双方确认本合同首页所列的地址为各自的有效送达地址，任何书面通知、函件等均应通过快递或电子邮件发送至该地址；一方变更送达地址的，应提前3个工作日书面通知对方，未通知的，原地址的送达视为有效送达。
1.8合同生效



	甲方（单位盖章）：
	
	乙方（单位盖章）：
	

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
	
	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
	

	时      间：
	年   月   日
	时      间：
	年   月   日


本合同自双方当事人盖章时生效。



[bookmark: _Toc23276][bookmark: _Toc5602][bookmark: _Toc23397]第二部分 政府采购合同通用条款（货物类）
2.1定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1“合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2“合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后， 采购人应支付给成交供应商的价格。
2.1.3“货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
2.1.4“甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。
2.2技术规范
货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
2.3知识产权
2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。
2.4包装和装运
2.4.1除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通 用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。
2.5履约检查和问题反馈
2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.6结算方式和付款条件详见合同专用条款。
2.7技术资料和保密义务
2.7.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.7.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.7.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.8质量保证
2.8.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.8.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.9货物的风险负担
货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10延迟交货
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后， 认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
2.11合同变更
2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；
2.11.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.12合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.13不可抗力
2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.13.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.13.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约 定时间内以书面形式变更合同；
2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时 间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.14税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。
2.15乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.16合同中止、终止
2.16.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.17检验和验收
2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.17.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18计量单位
除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
2.19合同使用的文字和适用的法律
2.19.1合同使用汉语书就、变更和解释；
2.19.2合同适用中华人民共和国法律。
2.20履约保证金
2.20.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；
2.20.2履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起 15 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；
2.20.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2.21合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。


[bookmark: _Toc9435][bookmark: _Toc8922][bookmark: _Toc19401]第三部分 政府采购合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	条款名称
	约定内容

	2. 3
	知识产权
	1、乙方为甲方提供的软硬件产品均为正版产品，甲方购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。
2、若因乙方提供产品侵犯第三方知识产权，引发索赔、诉讼，全部赔偿、法律责任由乙方承担。
基于本项目实施所产生的全部衍生数据、运行数据、优化改进成果及相关知识产权均归甲方所有，乙方不得擅自使用、复制或向第三方披露。

	2.6
	结算方式和付款条件
	1、合同签订生效且乙方提供等额合规增值税发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%预付款。
2、该项目实行分批交付、分期支付。设备送达甲方指定地点，完成开箱清点，设备软硬件型号、规格、数量均符合合同约定并初验合格，乙方提供等额合规增值税发票后15个工作日内，甲方向乙方支付已交付的设备进度款（扣除对应比例的预付款）。
3、项目完成最终验收后（到货验收、安装调试验收、土建部分施工完成），乙方提交《项目最终验收报告》及等额合规增值税发票后15个工作日内，甲方向乙方累计支付至合同总金额97%。
4、质保期届满，车辆设备无质量问题，经甲方核查确认后15个工作日内，甲方向乙方无息支付合同总金额3%的余款。

	2.7
	技术资料和保密义务
	乙方（含项目组所有成员）必须对项目技术文件以及由甲方提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。乙方必须与甲方签订保密协议并严格遵守，乙方应承诺未经甲方书面许可，不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。
乙方在数据采集过程中所接触到的有关的信息均为保密内容。乙方须建立规范的保密制度，采取一切必要的技术手段和措施，确保保密内容安全。由于乙方及其工作人员泄露、冒用、误用或违法使用数据而造成的相关责任和损失，均由乙方承担。

	2.9
	货物的风险负担
	货物运送至甲方指定地点并经甲方初验合格前，货物毁损、灭失的风险由乙方承担；初验合格后风险由甲方承担，但货物本身质量问题导致的损坏除外。安装调试及验收期间，因乙方操作导致的货物损坏，由乙方承担全部责任。

	2. 13
	不可抗力
	受不可抗力影响一方应于不可抗力发生后24小时内书面通知对方，并于7日内提供有权部门出具的证明文件；因不可抗力导致履行迟延的，履行期限相应顺延，双方互不承担违约责任；不可抗力持续超过30日导致合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，双方互不承担违约责任，已履行部分按实结算。

	2.17.3
	检验和验收标准、程序
	验收依据：国家及行业现行标准规范、招标文件、中标人的投标文件、合同约定、车辆工信部公告、3C认证、环保排放相关文件。
验收流程：
1.到货验收：核对设备数量、外观、功能，查验合格证、说明书、检测报告等资料；乙方须提交以下全套资料，原件或加盖公章复印件：每台车辆：机动车整车出厂合格证、车辆一致性证书、环保信息公开清单、工信部公告截图、3C认证资料；车辆底盘原厂质保手册、整车使用说明书、维修保养手册、随车工具、备品备件清单；
2.安装调试验收：测试设备功能，开展空载 / 负载运行测试；
3.最终验收：设备试运行1个月无故障且试运行期间货物或施工不存在未整改质量问题后，由业主组织专家小组出具验收报告。
试运行期间货物或施工出现质量问题的，试运行期限自问题整改完成之日起重新计算。
乙方交付的货物或提交的工作成果不符合合同约定标准的，甲方有权要求乙方整改，乙方整改后仍不符合要求的，甲方有权拒收或解除合同；乙方最多可就同一问题进行2次整改，超出2次的甲方有权要求乙方承担相应违约责任，且因此产生的全部费用由乙方自行承担。
甲方收到乙方提交的验收申请及全套验收资料后，应在15个工作日内组织验收，逾期未组织验收且未书面提出异议的，视为验收合格。

	2.20.1
	履约担保金
	要求提供
（1）金额：中标金额降价幅度不超过采购预算10%的，履约保证金为中标金额的10%。
（2）支付方式：
银行转账 支票  汇票  本票  保函 
供应商提交的支票、汇票、本票、银行保函，在项目交付使用前不可撤销、不可转让、见索即付，履约担保责任至对应项目交付使用之日终止，保函由采购人负责核验。
（3）收取单位：张家界市城市管理局  	
（4）缴纳时间：供应商自领取中标通知书后7个工作日内提交履约保证金，最长不超过14个工作日。
（5）若供应商未在规定时间内提交履约保证金，视为放弃中标成交资格。采购人应当取消其中标资格，供应商的投标保证金不予退还，并将其列入张家界市“严重失信企业名单”实行联合惩戒，3年内不接受其参与市域内政府采购项目的投标。	
（6）退还时间：履约担保责任至对应项目交付使用之日终止。

	2.21
	合同份数
	本合同一式六份，甲方三份，乙方执两份，张家界市政府釆购中心执一份

	
	其他要求
	1、本次车辆设备采购项目，供货主体（车辆制造/设备供应商）本身不需要建筑资质，但项目含配套土建施工（旧设备拆除、地面硬化、排水沟、水电等），中标人无建筑资质的，土建部分必须分包给具备相应资质的施工单位。乙方将土建部分分包的，应提前10个工作日将分包单位的资质文件及分包合同草案提交甲方审核，经甲方书面同意后方可实施分包；分包单位不得再次分包。未经甲方书面同意擅自分包、分包单位资质不符合要求或分包单位再次分包的，甲方有权拒付对应进度款、要求乙方限期整改，并有权单方解除合同；乙方须向甲方支付合同总金额10%的违约金。由此造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。
2、土建施工质量须符合现行土建工程施工质量验收规范，中标人对土建分包工程质量承担连带责任。
3、本项目所有供货车辆及设备、附件、备品备件均为全新原厂正品，未使用过、无修复、无翻新、无库存积压车，符合国家现行相关标准、工信部机动车公告、3C强制性认证，满足上牌要求。所有车辆底盘、上装生产制造符合国家机动车生产管理相关规定，能够正常办理注册登记上牌手续。燃油车辆须满足现行国六排放标准；新能源车辆须满足对应新能源汽车相关公告要求。
4、产品质量满足国家、行业现行有效的规范标准，同时满足本项目采购需求、投标文件承诺内容。车辆出厂必须附带完整出厂合格证、车辆一致性证书、环保信息清单、产品使用说明书、维修保养手册、随车工具清单等全套资料；压缩设备必须附带完整出产品合格证、使用维护说明书、电气原理图、液压原理图。
5、乙方对整车（底盘+上装）质量负总责。
6、质保期：整车质保（投标文件中承诺年限）年；底盘质保按照底盘主机厂原厂质保执行；新能源清洁车三电系统（电池、电机、电控）整体损耗应符合国家标准，质保（投标文件中承诺年限）年；压缩设备整机质保（投标文件中承诺年限） 年，液压核心部件质保（投标文件中承诺年限）年。保期自项目整体竣工验收合格之日起计算。质保期内，因产品本身质量缺陷产生的维修、更换零部件、上门服务等所有费用全部由中标人承担。
7、质保期内，出现质量问题，乙方须在约定响应时间内派员到场维修、更换。同一设备同一故障多次维修仍无法正常使用的，采购人有权要求更换全新整车（整机）或核心部件。
8、所有设备、车辆、配套土建工程完工后，须按国家规范及本项目要求开展验收，质量不合格的，乙方须无条件整改、返工直至验收合格，由此产生的工期延误、全部费用由乙方自行承担。
9、质量违约责任：供货车辆存在以旧充新、翻新、证件造假、质量不达标等情形，甲方有权拒收、解除合同，乙方须承担合同总价20%违约金，并赔偿采购人全部损失。



（1） [bookmark: _Toc25792][bookmark: _Toc23427]履约验收方案
（1）履约验收主体
采购人∶张家界市城市管理局
采购代理机构∶                        
本项目的其他供应商∶                  
第三方专业机构∶                      
专家：                                
服务对象：                            
其他∶                                
（2）履约验收时间
到货验收
（3）履约验收方式
现场验收
（4）履约验收程序
到货验收、安装调试验收、最终验收
（5） 履约验收内容
1.到货验收：核对设备数量、外观、功能，查验合格证、说明书、检测报告等资料；中标人须提交以下全套资料，原件或加盖公章复印件：每台车辆：机动车整车出厂合格证、车辆一致性证书、环保信息公开清单、工信部公告截图、3C认证资料；车辆底盘原厂质保手册、整车使用说明书、维修保养手册、随车工具、备品备件清单；
2.安装调试验收：测试设备功能，开展空载 / 负载运行测试；
3.最终验收：设备试运行1个月无故障且试运行期间货物或施工不存在未整改质量问题后，由业主组织专家小组出具验收报告。
试运行期间货物或施工出现质量问题的，试运行期限自问题整改完成之日起重新计算。
乙方交付的货物或提交的工作成果不符合合同约定标准的，甲方有权要求乙方整改，乙方整改后仍不符合要求的，甲方有权拒收或解除合同；乙方最多可就同一问题进行2次整改，超出2次的甲方有权要求乙方承担相应违约责任，且因此产生的全部费用由乙方自行承担。
甲方收到乙方提交的验收申请及全套验收资料后，应在15个工作日内组织验收，逾期未组织验收且未书面提出异议的，视为验收合格。
（6）履约验收标准
国家及行业现行标准规范、招标文件、中标人的投标文件、合同约定、车辆工信部公告、3C认证、环保排放相关文件。
（7）履约验收其他事项
（2） [bookmark: _Toc5380][bookmark: _Toc14758]风险管控措施
建立合同履行监管制度，明确由合同执行科室跟踪合同履行情况，遇合同履行困难或合同纠纷由合同归口管理部门协调解决；确保合同当事人遵循诚信原则严格履行合同，发现履行隐患时及时反馈，并采取保护性措施；确保在发生合同违约或合同纠纷时，能够迅速反应，在规定时效内依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。防止因履约监控缺失损害单位权益。
（1）国家政策变化应对措施： 按国家新的政策执行。
（2）实施环境变化应对措施：根据实施环境变化情况，上报政府采购管理部门，待审核批准后重新招标采购。
（3）重大技术变化应对措施：根据重大技术变化情况，上报政府采购管理部门，待审核批准后重新招标采购。 
（4）预算项目调整应对措施：预算项目调整后上报政府采购管理部门，待审核批准后重新招标采购。
（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施： 及时真实回应相关质疑投诉，同时听从政府采购管理部门安排。 
（6）采购失败应对措施：及时上报政府采购管理部门，按相关规定重新采购。
（7）不按规定签订或者履行合同应对措施：双方在签订及执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为湖南省张家界市永定区。
（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：按国家相关的法规政策执行。


第6章 [bookmark: _Toc260]投标文件的组成
第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、法定代表人或负责人授权委托书
三、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
四、投标函
五、分项报价明细表
六、采购需求响应
七、商务、合同条款偏离表
八、采购需求偏离表
九、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表
十、履约保函
十一、投标人认为需提供的其他资料





政府采购
[bookmark: _Toc18547][bookmark: _Toc14816]投 标 文 件
第一部分 资格证明文件

采购项目名称：
采  购  人：
政府采购编号：
委托代理编号：
采购代理机构：
投标人：
                                   年  月  日

[bookmark: _Toc28831]一、开标一览表
[bookmark: _Toc8983762]
	采购代理编号：
	
	项目名称：
	

	包        号：
	
	包名称：
	



	投标报价
	其他内容

	小写金额：                   （人民币元）

大写金额：                   （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


备注：（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。
（2）投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。
（3）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。
	投标人电子签章：
	

	
	
	日   期：
	年   月   日





[bookmark: _Toc8819]

 二、法定代表人（单位负责人）身份证明


投标人名称：                 
注册号：                 
注册地址：                         
成立时间：        年      月     日 
经营期限：                  
经营范围：主营：         ；兼营：         
姓名：       性别：   年龄：     
职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。 
特此证明。 
  
	法定代表人身份证复印件 


  
  

注：投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位章）：
日期：年月日



[bookmark: _Toc10431][bookmark: _Toc20384583][bookmark: _Toc13542]授权委托书


本人         （姓名、职务）系                   （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权               （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                （项目名称）（政府采购编号：       ，采购代理编号：              ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                        。
代理人无转委托权。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。

	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件




注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。


投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：
委托代理人（签字或印章）：
日期：   年   月    日





[bookmark: _Toc27485][bookmark: _Toc294206743][bookmark: _Toc294186060]三、投标人提供的资格证明文件

须  知
1、投标人应按第二章第13.1要求提供下列证明材料
附件3-1投标人资格声明（格式）
附件3-2 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
附件3-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
附件3-4 湖南省政府采购供应商资格承诺函
附件3-5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
附件3-6 存在关联关系的供应商不参与政府采购项目竞争的承诺书
附件3-7无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函
附件3-8自愿缴纳履约担保金的承诺书（格式）

2、投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
附件3-9 联合体协议书（格式）（联合体形式投标的提供）

[bookmark: _Toc7453]









附件3-1投标人资格声明（格式）
投标人资格声明（格式）
致（采购人或者采购代理机构）：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为  ，全称为  ，统一社会信用代码为   ，法定代表人为   ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在200万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。
六、我单位未因违法经营被政府采购监管部门禁止参加政府采购活动（禁止期限已经届满的除外）。
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：
2、我单位直接控股的其他法人单位如下：
3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
十、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。


投标人名称（盖单位公章）：
法定代表人或委托代理人：（签字或印章）
日期： 年 月 日


[bookmark: _Toc11091]附件3-2 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

注：按第二章第13.1（1）项要求提供。
（1）投标人为营利法人的，应提交营业执照的复印件；
（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书复印件；
（3）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；
（4）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；
（5）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件；
（6）分支机构须提供法人单位授权投标人参与投标的授权委托书及法人单位愿为其承担履约责任的承诺书。




[bookmark: _Toc31611]附件3-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：按第二章第13.1.1项要求提供。


[bookmark: _Toc25875][bookmark: _Toc5873]附件3-4 湖南省政府采购供应商资格承诺函 
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库    （非电子卖场采购活动项目不需勾选）。
公司（单位）名称（盖章） 
      年   月   日 
 
	机构代码
	
	注册登记机构
	

	注册日期
	
	有效期
	

	注册资本
	
	注册地址
	

	经济行业
	
	经济性质
	



法定代表人（负责人）姓名（签字）：
身份证号：
手机号：
授权代表人姓名（签字）：
身份证号：
手机号：
[bookmark: _Toc162171322]
附件3-5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
参加政府采购活动前三年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明

致              （采购代理机构）：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：
（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在 200 万元以下的行政处罚除外；法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。【依据财库〔2022〕3号“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见”】
（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。


特此声明！



供应商名称（单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：
日期：     年     月     日


附件3-6 存在关联关系的供应商不参与政府采购项目竞争的承诺书
存在关联关系的供应商不参与政府采购项目竞争的承诺书

根据《政府采购法实施条例》第十八条的规定，本公司郑重承诺：
1、本公司与参与该项目的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
2、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不参加该采购项目的其他采购活动。
本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，依法承担相应的法律责任。
	投标人电子签章：
	

	
	
	日期：
	年   月   日





附件3-7无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函
无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函
（联合体参加投标的，联合体各方均须提供）
1.本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。
2.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：
（1）被人民法院列入失信被执行人；
（2）单位、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；
（3）被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；
（4）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；
（5）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.                               。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
	投标人电子签章：
	

	
	
	日   期：
	年   月   日


附件3-8自愿缴纳履约担保金的承诺书（格式）
承诺书（格式）
致                       （采购人、采购代理机构）：
     我单位已熟知采购文件里投标人须知章节，并愿意响应此采购文件，如我方在本项目评审过程中启动异常低价审查并成交，我方自愿缴纳中标合同金额10%的履约担保金。并按照采购文件规定的期限、方式执行。如未做到，我方愿意承担一切法律后果。
      在此承诺。

                                               供应商名称   （签章）
                                                  年   月   日



附件3-9 联合体协议书（格式）
联合体协议书（格式）
（不允许联合体投标或未组成联合体投标，不需此件）
致                   （采购人、采购代理机构）：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称）（采购代理编号：                ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）
二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                      。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：               。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。
牵头人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：                          
成员1名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：                                                   
…
日   期：        年        月        日  
注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）授权委托书。
2、投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价。影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑。









政府采购
投 标 文 件
[bookmark: _Toc11033][bookmark: _Toc1081]
[bookmark: _Toc10345]第二部分 商务技术文件

采购项目名称：
采  购  人：
政府采购编号：
委托代理编号:
采购代理机构:



投 标 人
                 年  月  日


[bookmark: _Toc19122] 四、投标函
致：（采购人及代理机构）：
根据贵方为（项目名称）的投标邀请（政府采购编号： ，采购代理编号：），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表投标人 （投标人名称）提交下述投标文件第一部分资格证明文件；第二部分商务和技术文件。并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。
第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、法定代表人或负责人授权委托书
三、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
四、投标函
五、分项报价明细表
六、采购需求响应
七、商务、合同条款偏离表
八、采购需求偏离表
九、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表
十、投标人认为需提供的其他资料
在此，签字代表宣布同意如下：
1.投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3.投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起90个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
5.同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：；电话：，邮箱：。


投标人名称（盖单位章）：                       
法定代表人或负责人或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：年 月 日

[bookmark: _Toc29817] 五、分项报价明细表 （投标人可自行编制）
                               
分项报价说明
备注：投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。

附件5-1 分项报价明细表
分项报价明细表
政府采购计划编号：                                  项目名称：                    
包号：                                              包名称：                  
	标的名称
	规格型号
（或项目特征描述）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（元）：
	
	


注：1.本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。
2.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。
3.如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。
4.投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

投标人名称（盖单位章）：
法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：  年   月   日
[image: 横黑字]公开招标
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张家界市政府采购中心                                                  地址：张家界市永定区子午路220号
电话：0744-8833297                                                  网址：http：//ggzy.zjj.gov.cn/


[bookmark: _Toc3650][bookmark: _Toc8983779] 六、采购需求响应

备注：投标人应按招标文件第三章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。





投标人名称（盖单位章）：
法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：  年   月  日


附件6-1 主要人员简历表
主要人员简历表

	姓名
	
	性别
	

	职务
	
	职称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称（单位盖章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：
日期：  年   月   日





附件6-2货物说明一览表
货物说明一览表

	货物名称
	
	品牌型号
	
	数量
	

	所投产品的技术参数及性能说明：


	投标人名称（单位盖章）：
	

	法定代表人（单位负责人）
	

	或其授权的代理人（签字或盖章）：
	

	
	
	日   期：
	年   月   日





[bookmark: _Toc20950]七、商务、合同条款偏离表
采购代理编号：                       项目名称：
包号：                      包名称：
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标人保证：除本商务、合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）投标人应根据招标文件第二章投标须知及第五章政府采购合同填写本表；
（2）投标人如果对招标文件第二章投标须知及第五章政府采购合同条款的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有条款要求，其投标无效。
（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“商务、合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。


投标人名称（盖单位章）：
法定代表人或负责人或其授权的代理人（签字或印章）：
日       期：     年   月   日

[bookmark: _Toc31093]八、采购需求偏离表
采购代理编号：                       项目名称：
包号：                      包名称：
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）投标人应根据招标文件第三章中采购需求填写本表；
（2）投标人如果对招标文件第三章中采购需求的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第三章的所有条款要求，其投标无效。
（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。


投标人名称（盖单位章）：
法定代表人或负责人或其授权的代理人（签字或印章）：
日      期：   年    月     日
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张家界市政府采购中心                                                  地址：张家界市永定区子午路220号
电话：0744-8833297                                                  网址：http：//ggzy.zjj.gov.cn/

[bookmark: _Toc32438] 九、享受政府采购政策优惠的证明资料

投标人符合第二章第37.3条要求的，应提供下列证明资料，否则，评审时不予以考虑。


[bookmark: _Toc16647] 附件9-1小型、微型企业声明函
中小企业声明函（货物类）
(不满足以下条件的无需填写)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期： 

注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，投标人应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，其投标无效。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


附件9-2 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
（不属于残疾人福利性单位的无需填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


[bookmark: _Toc28809]
附件9-3 监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
（不属于监狱企业的无需提供）

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（复印件）。
[bookmark: _Toc31302]
附件9-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

注：投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第36.7款规定提供证明材料和本章本节附页1“优先采购产品清单”，并加盖投标人单位章。



[bookmark: _Toc29898]附页1 优先采购产品清单
优先采购产品清单
政府采购计划编号：                                   项目名称：                      
包       号：                                    包名称：                        
	以下为投标人提供的政府采购优先采购产品，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


说明：1.本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品）的政府采购政策加分或者价格扣除。
2.栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3.栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只须填写一种）。
4.投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日
[bookmark: _Toc30866]



十、履约保函（格式）
（受益人名称）：
鉴于你方作为招标人已经于         年     月      日向                 公司（以下称“中标人”）发出  （政府采购）  发出中标通知书，我方愿意无条件、不可撤销地就中标人履行与你方签订的政府采购合同义务，向你方出具见索即付保函：
1．本保函最高担保金额人民币（大写）              元（¥             ）。
2．本保函有效期为签订合同之日（或保函出具之日）起至完成履约之日终止，或者至我方收到你方与中标人共同签署的解除政府采购合同的书面通知书，或者项目中止实施超过3个月的书面通知书止。但本保函有效期最迟不超过      年   月   日。
3．在本保函有效期内，因中标人未能按照合同约定履行义务时，我方在收到你方提出的书面索赔通知以及本保函原件后，在10个工作日内无条件地向你方支付累计总额不超过本保函第1款约定的经济赔偿金。
4．你方的索赔通知应当符合下列要求：
（1）索赔通知应当列明索赔金额，由你方加盖单位公章和法定代表人印章；
（2）提交索赔通知的同时出具一份书面申明，申明索赔款项并未由中标人或其委托代理人直接或间接地支付给你方；
（3）索赔通知书必须在本保函有效期内邮寄或送达以下地址：                           。
5．你方和中标人变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
6．本保函项下的权利不得转让或设定担保。
7．本保函有效期届满，或者我方收到你方与中标人共同签署的解除政府采购合同的书面通知书，或者项目中止实施超过3个月的书面通知书后，无论是否将保函原件退回我方，本保函自行失效。我方在本保函项下的保证责任解除，此后提出的要求我方履行担保责任的主张无效。
8．本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
开立人（担保人）：                                 （盖章）
法定代表人（负责人）：              （签字或盖章）
地址：                                           
邮政编码：                                       
电话：                                           
传真：                                           

 　　　　　　　　　　　　　            　      年   月   日


十一、投标人认为需提供的其他资料

备注：投标人认为需提供的其他资料包括：
（1）招标文件第三章采购需求要求的其他资料；
（2）招标文件第四章评标方法及标准要求的其他相关资料。

[image: 横黑字]			公开招标
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张家界市政府采购中心                                                            地址： 张家界市永定区子午路220号
电话：0744-8833297                                                              网址：http：//ggzy.zjj.gov.cn/
[bookmark: _Toc2731]第七章 政府采购供应商质疑函范本
质疑函范本
[bookmark: _Toc10179]一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                                  
联系电话：                                                  
地址：                         邮编：                                                
[bookmark: _Toc23897]二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                            
质疑项目的编号：               包号：                       
采购人名称：                                                
采购文件获取日期：                                           
[bookmark: _Toc19628]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                                                                            
法律依据：                                     
质疑事项2：
……
[bookmark: _Toc27231]四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               

                                      签章（签字或盖章）：                   
                                       单位名称（公章）：                      
                            日期：  


质疑函制作说明：
2． 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
3． 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
4． 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
5． 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6． 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
[image: 横黑字]			公开招标
7． 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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张家界市政府采购中心                                                            地址： 张家界市永定区子午路220号
电话：0744-8833297                                                               网址：http：//ggzy.zjj.gov.cn/
0744-8833297
zjjszfcgzx@163.com
http：//ggzy.zjj.gov.cn
湖南省张家界市永定区子午路220号
张家界市公共资源交易中心欢迎您！
Welcome to Zhangjiajie Public Resources Trading Center.
Contact us


image3.jpeg




image4.png
ERRDLARABIBPL

Zhanghabe public resources rading conter




image5.png
£ 530 &k KAA




image2.png
KRADTLARBRRBPIN

Zhangjiajie public resources trading center




image1.png
KRADTLARBRRBPIN

Zhangjiajie public resources trading center




