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第一章 谈判邀请
               (被邀请供应商名称)：
怀化市第二中学（采购人名称）的怀化市第二中学2026年校园设施设备采购项目 (项目名称)进行竞争性谈判采购，邀请你单位参加谈判采购活动。
一、采购项目基本情况
1、采购项目名称：怀化市第二中学2026年校园设施设备采购项目 
2、政府采购计划编号：(2026)431202000016-1
3、委托代理编号：XYTC-怀-2026-017
4、采购项目预算：345590.00元
(支持预付款，预付比例：  /  
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业
6、合同定价方式：( 固定总价(固定单价 (成本补偿 (绩效激励
7、合同履行期限：按合同约定
8、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
(谈判保证金：采购项目预算的  / %；
(履约保证金：中标金额的  / %；
(预付款保证金：预付款的  / %；
(质量保证金：合同金额的  / %。
二、采购需求
	包号 
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算
	最高限价
	节能产品
	进口产品

	1
	怀化市第二中学2026年校园设施设备采购项目
	怀化市第二中学2026年校园设施设备采购项目
	详见谈判文件
	详见谈判文件
	345590.00元
	345590.00元
	(
	(


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与谈判。
三、采购项目需落实的政府采购政策
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
(专门面向：(中小企业  (小微企业 (监狱企业 (福利性单位。
(强制分包：大型企业应将采购份额的    /    %分包给中小企业。
本项目的特定资格要求：无
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体响应。本次采购不接受联合体响应。 

五、获取谈判文件的时间、地点及方式
时间：2026年08月19日至2026年08月21日，每天上午8:30至12:00，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：怀化市迎丰东路顺天国际十楼1006室
方式：现场获取

六、提交首次响应文件的截止时间、谈判时间及地点
提交首次响应文件的截止时间：2026年08月24日14时30分（北京时间）
提交首次响应文件的地点：怀化市迎丰东路顺天国际十楼1006室
首次响应文件开启时间：2026年08月24日14时30分（北京时间）
首次响应文件开启地点：怀化市迎丰东路顺天国际十楼1006室
七、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
八、谈判说明

1、谈判邀请选项：(表示选择，(表示未选择。
2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
九、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：舒女士 
2、电话：15274565445
十、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名  称：怀化市第二中学
（2）地  址：湖南省怀化市鹤城区舞水路132号
（3）联系人：舒女士
（4）邮  编：418000
（5）电  话：15274565445 
（6）电子邮箱：/
2、采购代理机构信息
（1）名  称：湖南信元工程项目管理有限公司
（2）地  址：怀化市迎丰东路顺天国际十楼1006室
（3）联系人：丁先生
（4）邮  编：418000
（5）电  话：0745-2290522
（6）电子邮箱：/
第二章 谈判须知
第一节 谈判须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	怀化市第二中学2026年校园设施设备采购项目

	第1.2款
	是否预留采购份额
	否

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	联 系 人：舒女士                   
电    话：15274565445

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	采 购 人：怀化市第二中学
地    址：湖南省怀化市鹤城区舞水路132号
电    话：15274565445
联 系 人：舒女士     

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	采购代理机构：湖南信元工程项目管理有限公司

地    址：怀化市迎丰东路顺天国际十楼1006室
电    话：0745-2290522
联 系 人：丁先生 

	第3.1款
	供应商资格条件
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
(专门面向：(中小企业  (小微企业 (监狱企业 (福利性单位。
(强制分包：大型企业应将采购份额的    /    %分包给中小企业。
3、本项目的特定资格要求：无
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

	第3.2款
	是否接受联合体形式
	☑ 不接受

□ 接受

	第5.1款
	现场勘察
	□ 需要
☑ 不需要

	二、谈判文件

	第6.3款
	谈判文件的实质性变动内容
	否

	三、响应文件的编写

	第11.3款
	采购项目预算
	345590.00元

	第11.6款
	报价的其他要求
	/

	第12.1款
	保证金
	☑ 不要求提供
□ 要求提供：

	第13.1款
	响应文件有效期
	60 日（日历日）

	第14.1款
	分包
	不允许

	第15.2款
	响应文件副本份数
	正本一份，副本二份（须提供一份正本扫描件电子档）

	四、响应文件的递交

	第16.2款
	封套上应载明的信息
	项目名称：怀化市第二中学2026年校园设施设备采购项目
政府采购编号：(2026)431202000016-1
采购代理机构编号：XYTC-怀-2026-017
包或品目名：                  
在2026年08月24日14时30分 (北京时间)之前不得启封

	第18.1款
	响应文件的递交时间和地点
	响应文件的递交时间:2026年08月24日14时30分 (北京时间)
响应文件的递交地点:怀化市迎丰东路顺天国际十楼1006室 

	五、响应文件的评审与谈判

	第22.4款
	谈判文件规定的实质性要求和条件
	第三章采购需求的第二节技术要求。

	第28.3款
	最后报价的算术修正
	按谈判文件规定

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第34.1款
	财政部门指定的媒体
	中国·湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)

	第35.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	采 购 人：怀化市第二中学
地    址：湖南省怀化市鹤城区舞水路132号
电    话：15274565445
联 系 人：舒女士
采购代理机构：湖南信元工程项目管理有限公司

地    址： 怀化市迎丰东路顺天国际十楼1006室
电    话：0745-2290522
联 系 人： 丁先生   

	第36.1款
	履约担保
	☑ 不要求提供
要求提供：合同金额的/(保函或现金）,在签订合同之前。

	七、政府采购政策

	第40.1款
	节能产品、环境标志产品的价格折扣比例
	□ 否
☑ 是，采购产品为《环境标志产品政府采购清单》最新一期内的：
(1)采用最低评标价法时，应给予5%-10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为 / %，按所投产品金额占总投标报价的比重同比折算（如所投产品金额占总投标报价的 / %，则扣除比例为 / %）；
(2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 / %分、价格 / %分，按所投产品金额占总投标报价的比重同比折算（如所投产品金额占总投标报价的 / %，分别给予技术 / %分、价格 /%分的加分）；
(3)采用竞争性谈判时，应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为 5 %，按所投产品金额占总投标报价的比重同比折算（如所投产品金额占总投标报价的 10 %，则扣除比例为 0.5 %）。
(4) 上述期数环保清单中的台式计算机产品性能参数作为附件予以强制执行，即凡与附件所列性能参数不一致的产品，不得参加政府采购活动。
（5）供应商应在投标文件中提供上述期数《环境标志产品政府采购清单》，显著标注出清单中所投产品，并将该部分产品单独列表且计算该部分产品占总投标报价的比重，否则本项不加分。

	第41.2（1）项
	小型、微型企业的价格折扣比例
	☑专门面向中小企业采购。
□非专门面向中小企业采购：

1、给予小型和微型企业产品的价格10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/%。

2、应按要求填写《中小企业声明函》，否则不予价格扣除。

3、小微型企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

3.1符合小、微企业划分标准（小、微企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的小、微企业划型标准）；

3.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。

4、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

	第44.1款
	采购进口产品
	☑ 不接受
□ 接受

	八、其他规定

	第46.1（1）项
	合同预付款的支付比例和支付条件
	按合同约定

	第46.1（2）项
	质量保证金
	/

	第46.2款
	其他规定
	评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：      

①投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价〈全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值x50%;      

②投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价x50%;      

③投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价(采购项目最高限价X45%;      

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。


第二节 谈判须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1本竞争性谈判文件仅适用于本章第一节“谈判须知前附表”（以下简称【谈判须知前附表】）中所叙述的采购项目。
1.2【谈判须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，供应商应当符合本章第38.1款规定，否则，其响应无效。
2.定义
2.1采购项目联系人姓名和电话见【谈判须知前附表】。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。

2.4供应商是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。

3.供应商的资格要求

3.1供应商应当符合【谈判须知前附表】规定的供应商资格条件。
3.2【谈判须知前附表】规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
4.参与谈判的费用
4.1无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。
5.现场勘察
5.1供应商应按【谈判须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
5.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
5.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、谈判文件
6.谈判文件的组成
6.1谈判文件由下列文件组成：
第一章 采购邀请
第二章 谈判须知
第三章 合同草案条款
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
6.2采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的谈判文件进行的澄清或者修改，构成谈判文件的组成部分。
6.3谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见【谈判须知前附表】。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。
6.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
7.谈判文件的澄清或者修改
7.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。
7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
三、响应文件
8.一般要求
8.1供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。
8.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
8.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
8.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
8.5供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。
9.响应文件的组成
9.1响应文件包括下列内容：
（1）报价表及报价文件(格式)
（2）谈判响应声明(格式)
（3）保证金
（4）授权委托书(格式)
（5）供应商资格审查材料
（6）采购需求响应
（7）合同条款偏离表
（8）采购需求偏离表
（9）享受政府采购政策的证明资料
（10）响应标的符合谈判文件规定的证明文件
（11）供应商认为需提供的其他资料（如有）
（12）最后报价
9.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
9.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
10.供应商的资格更新证明材料
10.1被邀请的供应商在提交首次响应文件前，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随响应文件提供更新或者补充的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
11.报价要求
11.1供应商应当根据谈判文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价；谈判文件第三章提供第二节“工程量清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。
11.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：
（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其他附加服务的费用。
（2）所有根据合同或其他原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。
（3）谈判文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。
（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。
11.3供应商的最后报价不得超过采购项目预算，否则，其响应无效。采购项目预算见【谈判须知前附表】。
11.4采用固定价格定价方式的采购项目，供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
11.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.6报价的其他要求见【谈判须知前附表】。
12.谈判保证金
12.1谈判文件要求供应商提交谈判保证金的，供应商应按【谈判须知前附表】规定，在提交首次响应文件的截止时间前提交谈判保证金。谈判保证金有效期应当与响应文件有效期一致。供应商可用保函、电子增信替代谈判保证金。
12.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳谈判保证金，其交纳的谈判保证金，对联合体各方均具有约束力。
12.3采购人、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
12.4谈判保证金的退还按以下规定办理：
（1）成交供应商的谈判保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还。
（2）未成交供应商的谈判保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
（3）终止竞争性谈判采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。
12.5有下列情形之一的，谈判保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）谈判文件规定的其他情形。
13.响应文件有效期
13.1响应文件有效期见【谈判须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的，其响应无效。
14.分包
14.1【谈判须知前附表】规定供应商分包的，供应商分包承诺不符合竞争性谈判文件中有关分包规定的，其响应无效。
14.2供应商应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同。
14.3享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
14.4分包供应商不得再次分包。
15.响应文件的签署及规定
15.1响应文件应按谈判文件要求在签章处盖供应商单位公章和在签字处由供应商代表签字。供应商代表可为供应商法定代表人(非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，谈判文件统称单位负责人)；供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的，应提供授权委托书。
15.2响应文件正本一份，副本份数见【谈判须知前附表】；响应文件电子文档（U盘或光盘形式）：一份。纸质响应文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件的副本可为正本的复印件。
15.3响应文件任何加行、涂改、增删等改动，改动之处应由供应商代表签字。否则，将导致响应文件无效。
15.4在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不褪色材料书写，并经供应商代表签字，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致响应文件无效。
15.5为便于采购文件保存，响应文件电子文档建议为PDF格式，内容与纸质响应文件正本一致。
四、响应文件的递交
16.响应文件的密封和标记
16.1响应文件应密封包装，以保证其响应文件信息在提交首次响应文件截止时间前不被透露。
16.2响应文件封套上应写明的内容见【谈判须知前附表】。
16.3响应文件如果未按本章第16.1款规定密封，采购人、采购代理机构将拒绝接收。
17.响应文件的补充、修改或者撤回
17.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商代表签字。
17.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
18.响应文件的递交与接收
18.1供应商应在【谈判须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者谈判小组拒收逾期送达的响应文件。
18.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。
（1）项目名称、政府采购计划编号；
（2）供应商名称；
（3）响应文件送达时间、地址；
（4）响应文件密封情况；
（5）采购人、采购代理机构名称；
（6）采购人、采购代理机构接收人签字。
18.3采购人、采购代理机构在按本章第24.3款规定公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料、价格和其他信息。
五、响应文件的评审与谈判
19.供应商资格审查
19.1除本章第14.1款规定的情形外，采购人、采购代理机构不再对供应商进行资格审查。
19.2如果供应商不再具备本章第3.1款规定的供应商资格条件时，响应文件无效。
20.谈判小组
20.1谈判小组由采购人代表和评审专家组成。
20.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血
亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

20.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
21.谈判程序
21.1谈判程序：谈判（响应文件审查、澄清）、最后报价、提出成交供应商。其中，谈判按本章第23条进行。
21.2谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。
21.3在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。
22.响应文件审查
22.1谈判小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查。
22.2响应文件有下列情况之一，响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
（1）应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合谈判文件要求的；
（2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；
（3）不满足谈判文件规定的实质性要求和条件的；
（4）法律、法规和谈判文件规定的其他响应无效情形。
22.3响应文件按无效处理的，谈判小组应拒绝其参与谈判，但属于谈判文件规定的实质性变动内容的除外。
22.4谈判文件规定的实质性要求和条件见【谈判须知前附表】。
23.澄清
23.1谈判小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其供应商代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
24.谈判的规定
24.1在谈判过程中，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其代表参加谈判。
24.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，谈判小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加谈判的供应商。
24.3每轮谈判中，参加谈判的供应商代表应认真、准确、完整地记录谈判小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对谈判小组书面通知提出的要求和条件作出明确响应，并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
25.退出谈判
25.1供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购人、采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商代表签字。采购人、采购代理机构按本章第12.4款规定退还退出谈判的供应商的保证金。
25.2供应商参与谈判，但未提交最后报价又未按前款规定退出谈判的，保证金不予退还。
26.最后报价
26.1谈判结束后，谈判小组按本章第22.2款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。响应文件不符合谈判文件规定的实质性要求和条件的，谈判小组不得要求供应商提交最后报价，也不得接受供应商提交的最后报价。符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家的，谈判小组应当要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
26.2下列情形，谈判小组确认符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家，可以不与供应商谈判，直接要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。
（1）谈判文件未明确可能实质性变动的；
（2）谈判文件明确可能实质性变动，但谈判小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，认为谈判文件不需发生实质性变动、不需要谈判的。
26.3谈判小组应召集所有提交最后报价的供应商，逐一公布供应商的最后报价，由采购人、采购代理机构负责记录，并由供应商代表签字确认后随采购文件一并存档。
27.异常报价
27．1谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。
28.提出成交供应商
28.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。
28.2供应商最后报价涉及算术修正、需落实政府采购政策的，按上款规定由低到高的顺序排序。最后报价排序相同的并列。
28.3最后报价有算术错误的，除【谈判须知前附表】另有规定外，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。
（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。
28.4最后报价的评审
（1）如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。
（2）需落实政府采购政策（优先采购、价格评审优惠）的，按本章本节第40、41条等相关规定进行价格扣除。
29.确定成交供应商
29.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
29.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。
29.3成交候选人并列的，由采购人自行确定成交供应商。
30.谈判的特殊情形
30.1对于经公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有 2 家的，采购人在本次谈判采购活动开始前，报经主管预算单位同意，公开招标限额标准以上的经本级财政部门批准，可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。
30.2符合上款情形的，本章本节相关条款规定的供应商最低数量可以为两家。
31.谈判终止
31.1出现下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
32.重新评审
32.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。
32.2采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
33.保密及串通行为
33.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
33.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
33.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同
34.成交信息的公布与成交通知书
34.1采购人、采购代理机构应当自采购人确定成交供应商之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在【谈判须知前附表】指定媒体上公告成交结果，竞争性磋商文件随成交结果同时公告，成交结果公告期限为1个工作日。
34.2成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
34.3成交通知书是合同文件的组成部分。
35.询问及质疑
35.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
35.2供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
35.3供应商提出质疑的，质疑函应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【谈判须知前附表】。
35.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。
35.5供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。
36.履约担保
36.1谈判文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【谈判须知前附表】的规定提交，供应商可用保函、电子增信替代履约保证金。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
36.2成交供应商没有按照本章第36.1款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其谈判保证金不予退还。
37.签订合同
37.1谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
37.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
37.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
七、政府采购政策
38.预留采购份额
38.1执行中小企业预留采购份额政策的规定：
（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。
（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包承诺中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。
（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
39.强制采购
39.1纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单（品目清单中标注(符号产品），实施政府强制采购的，供应商提供的产品不符合强制采购规定，其响应无效。
40.优先采购
40.1对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品(未标注(符号产品)、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时对该部分产品按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣；
41.价格评审优惠
41.1在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；
41.2价格折扣比例

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，按照【谈判须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包承诺约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，按照【谈判须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
41.3符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
41.4监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
41.5与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 
41.6本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。
42.政府采购政策其他规定
42.1中型企业、小型企业和微型企业类型按照《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定认定。
42.2监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户视同小型、微型企业，享受预留采购份额、价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。
42.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
42.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
42.5供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）。
42.6“价格评审优惠”可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项“优先采购”累加计算。
43.供应商应提供的政府采购政策证明资料
43.1符合本章第38条、第39条、第40条、第41条规定的，供应商应在响应文件中提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；工程、服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
44. 采购进口产品
44.1进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【谈判须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加谈判。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足谈判文件要求的国内产品参与谈判竞争。
45.融资、担保
45.1供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
八、其他规定
46.其他规定
46.1合同价款支付
（1）竞争性谈判文件规定支付合同预付款的，采购人应按【谈判须知前附表】规定的支付比例和支付条件向符合要求的成交供应商及时支付相应款项，并在政府采购合同中进行明确。
（2）竞争性谈判文件规定需提交质量保证金的，采购人可以按【谈判须知前附表】规定要求成交供应商提交质量保证金，并在政府采购合同中进行明确。
（3）供应商可以保函、电子增信替代预付款担保、质量保证金。
46.2谈判文件的其他规定见【谈判须知前附表】。
采购需求

第一节 采购清单一览表
	包号 
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	节能产品
	进口产品

	1
	怀化市第二中学2026年校园设施设备采购项目
	怀化市第二中学2026年校园设施设备采购项目
	详见技术要求
	一项
	(
	(


注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。
2.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。
技术商务要求

一、采购货物需满足的商务要求 
1.交货期：合同签订之日起 7 日内完工。 
二、产品运输、保险、保管及施工的安全 
（1）成交供应商负责产品到交货地点的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、 
手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和 
损失由中标人承担。 
（2）成交供应商负责产品在交货及安装地点的保管，直至项目验收合格。 
（3）成交供应商负责其派出的安装服务团队人员的购买人身意外保险（提供承诺函）。 
（4）成交供应商应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。 
（5） 项目在采购运输及安装建设过程中的安全均由成交供应商全权负责。 
三、付款方式 
1、无预付款； 
2、安装完毕后，开具正式发票，符合采购单位财务制度及内控管理制度，经审核确认后支付货款。

四、相关要求

（1）维修服务响应要求：在接到甲方报修通知后12小时内作出响应并到达现场，24小时内解决相应问题，保证设备的正常操作，若无法在24小时内解决相应问题，应提供备用产品或应急方案，以保证采购单位日常工作的正常进行。 乙方未按上述约定履行售后义务的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价0.1%的违约金。

（2）培训：供应商为采购单位技术人员提供免费技术培训，培训人数以双方约定为准。

（3）定期维护计划：对采购人不定期维护要求的响应措施；对用户修改设计要求的响应措施。

（4）其他技术支持：供应商为采购单位免费提供技术改进及设备软件升级服务，后期若软件功能新增服务项目应提供优惠的价格。

（5）安装调试完毕后试运行7个工作日，期间无技术故障后方可组织验收。

五、技术参数

技术参数详见下表
	序号
	设备名称
	规格型号及功能要求
	单位
	数量

	1
	90寸智慧黑板等附属教学设备
	智慧黑板
	一、整体设计要求：
1、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
2、中央主屏幕显示采用不小于90英寸UHD超高清LED液晶屏，屏幕分辨率不低于3840*2160，显示比例16:9，主屏具备防眩光效果。
3、屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶及以上，保证画面显示效果细腻。
4、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。
5、整机采用国产化嵌入式芯片，CPU≥8核，整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。（需提供具备CNAS认可标识的第三方权威检测机构出具的检测（验）报告原件复印件加盖供应商公章佐证。）
6、整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持通过AI算法提取音频中的语言进行效果增强，可在不增加音量的情况下提升语言清晰度。（需提供具备CNAS认可标识的第三方权威检测机构出具的检测（验）报告原件复印件加盖供应商公章佐证。）
7、整机内置非独立外扩展的不低于4阵列麦克风，拾音角度≥170°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥10m。
8.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1600万像素数的照片。视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能 。
9.整机为适配教学场景的便捷使用，设备按键采用简洁化设计，前置接口与按键在设备同一侧。
10.整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声≥10W高音扬声器2个，上朝向≥25W中低音扬声器2个，最大功率≥75W，（需提供具备CNAS认可标识的第三方权威检测机构出具的检测（验）报告原件复印件加盖供应商公章佐证。）
二、无线互联要求：
1、整机无需外接无线网卡，在Android和Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。
2、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式）。
3、整机无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。
4、整机支持发出超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。（提供具备CNAS或CMA认证的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
5、整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。（提供具备CNAS或CMA认证的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
6、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传。
7、整机内置双WiFi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。
8、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。
9、整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。（提供具备CNAS或CMA认证的检测报告扫描件并加盖供应商公章）
10、整机支持通过机器序列号定向进行软件OTA升级和云端在线系统固件升级
三、电视系统设计要求：
1、侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路TypeC；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控输出USB；前置输入接口具备1路TypeC、2路USB3.0。
2、支持整机触控不少于50点。
3、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，支持版本Wi-Fi6。
4、整机内置双WiFi6无线网卡（非外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。（需提供具备CNAS认可标识的第三方权威检测机构出具的检测（验）报告原件复印件加盖供应商公章佐证。）
5、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.2
6、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。
四、教学桌面
1.整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表，并可进入全部课件列表。
2.整机设备教学桌面支持进行壁纸编辑，内置10张以上壁纸，并支持自定义壁纸，彰显学校个性化。
3.整机设备教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、学生行为评价软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示不少于8个应用入口。并提供进入本机所有应用的入口。
4.整机设备教学桌面支持查看设备盘符，支持本地磁盘和外接U盘、移动硬盘，点击即可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面支持显示存储空间状态，当存储空间即将满载时候进行红色标记明显提示。
5.整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测。
五、配套无尘书写笔
1、板书笔可加液重复使用，线幅宽度不低于5mm，满足教学显示需求。
2、板书笔书写字迹留于书写板面5天内，线迹擦除后板面应无痕迹。
3、专用板书液满足GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》的要求，可迁移元素锑、砷、钡、镉、铅、汞、铬和硒必须符合标准（技术）要求。
4、板书笔应满足正常教学书写的连续性和流畅性，应保证划线500m及以上，线迹流畅，无明显变淡、断线现象。
5、为了保证教学板书的连贯性，板书笔书写间隔 3h，100mm 内应出墨正常。
6、黑板修复液具有修复保养、清洁去污板面的效果，同时闭合板面表面孔隙，在板面上形成一层保护膜，降低板面摩擦力。
7、教学过程中笔头不应出现裂、散、断现象，其笔头强度应不小于4.9N。
六、内置电脑配置要求：
1.处理器：不低于 I5，不低于八核十二线程或以上 CPU
2.内存规格：DDR4内存不低于8G；硬盘：不低于256G 固态硬盘；
3.采用模块化电脑，抽拉内置式，需实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。
4.电脑模块和整机连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gpbs。
5.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。
	台
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	90寸智慧黑板等附属教学设备
	集中控制软件
	[image: image1.png]


1.管理平台采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备即可实现对教学信息化设备运行数据的监测
2.Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式，方便用户使用。管理平台提供管理员移动管理平台，免安装并支持Android、I0S等多种移动操作系统，便于远程管理及告警信息通知。
3.管理平台为学校提供专属识别代码，可支持交互智能设备在广域网环境下，输入专属代码接入管理平台即可在通过管理平台可开启或关闭指定交互智能设备的任意磁盘分区数据还原(冰点)保护。
4.管理平台实时监测已连接的交互智能设备状态，支持不少于10台设备的略缩预览以及单设备全屏查看；可远程监测交互智能设备开关机状态、CPU温度、CPU使用率、硬盘空间、硬盘使用状况、内存容量、内存使用率、受控端系统版本、设备ID等设备数据。
5.管理平台可控制连接广域网的交互智能设备整机关机、开机和重启；可批量设定智能设备开关机的执行时间，并支持自定义日循环执行，预约定时执行。
6.管理平台可远程对选定的交互智能设备推送动态文字滚动公告，可对公告文字的颜色、粗体以及播放次数、推送时间进行设置。
7.弹窗AI拦截：支持一键开启全校班班通设备的不良弹窗AI拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口，当有窗口弹出时，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口。
8.冰点穿透：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件、传输大文件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可使用已安装软件、已传输文件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。
9.批量磁盘清理：支持批量清理单个或多个磁盘文件夹，释放设备磁盘空间；支持格式化非系统盘磁盘。
以上3、4、5、6需提供具备CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖公章。需与现有区域管理平台实现对接打通，提供相关佐证依据。
	套
	

	
	
	视频展台
	1.无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。壁挂式安装，防盗防破坏。
2.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。
3.采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。
4.采用不低于800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。
	台
	

	
	
	智能笔
	1、采用笔型设计，具有不低于三个遥控按键(上下翻页和功能键),既可用于触摸书写，也可用于远程操控。
2、采用2.4G无线连接技术，无线接收距离不低于15米。
3、无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。
4、使用电池驱动，并带自动休眠节电设计。
5、单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。
6、支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。
	套
	

	
	
	AI佩戴式无感扩声
	一、麦克风
1、麦克风主体长宽≤30mm，领夹采用硅胶材质，麦克风主体与磁吸领夹一体式设计，磁吸夹无丢失风险。
2、麦克风内置NFC模块，无线麦克风开机后，触碰接收主机对频区域即可完成对频，对频完成后自动锁频，杜绝串频风险。
3、采用2.4GHz自适应跳频技术，支持48KHz/24bit无损音质传输，确保人声清晰饱满，低中高频均衡，还原度高。
4、单台接收主机可实现两支无线麦克风同时使用，实现师生互动。支持≥3套系统在相邻教室同时使用互不干扰。
5、麦克风含≤2个按键，侧面按键支持电源开关与静音功能；正面按键支持语音指令功能：按住正面语音指令按键可通过语音指令对一体机、智慧黑板、电脑等设备中打开或关闭已下载的常用软件、幻灯片放映、PPT上下翻页等功能。
6、单次充满电可连续使用≥6小时。放入充电仓可通过POG PIN进行充电，并可在软件内查看麦克风实时电量、在位状态、音量等信息。
7、麦克风可通过内置红、绿、黄三色LED灯清晰指示对频、使用、静音、充电、低电量、断频等状态。
8、麦克风具有归还提醒功能，麦克风被带离使用区域后，麦克风发出蜂鸣声即刻提醒。
二、AI接收主机
1、麦克风无线接收主机、AI音频处理器、双麦充电仓一体式设计
2、整机采用壁挂式外观设计、背部具有≥4个壁挂孔位。
3、接收主机内置AI降噪与AI反馈抑制算法，无需调试可做到：
①完全消除课堂稳态噪声，降噪深度≥30dB（如风扇、建筑噪音等持续噪音）
②完全消除非稳态噪声，降噪深度≥30dB（敲击、摩擦、跌落等突发噪音）
4、接收主机内置喇叭，支持对开机、对频指引、音量调节、麦克风归还提醒等进行中文语音播报。
5、接收主机具有≥1路3.5mm立体声课件输入、≥1路3.5mm混合输出、≥1路3.5mm独立语音输出、≥1路USB语音控制接口，可同时满足本地扩声、远程录播及PC语音控制需求。
6、接收主机前面板采用触摸式音量“+、-”键，且音量加减时主机内置喇叭具有中文语音播报。接收主机前面板配备红绿双色状态指示灯，清晰显示对频、连接、语音识别、音量调节等状态。
三、音箱
1、内置2.0声道功率放大器，具有数字式短路保护装置确保产品稳定性和安全性。
2、内置高低音音调电路，人声更加清晰通透，方便教学。
3、具有≥2路线路输入接口。
4、每只音箱具有≥1个6.5寸低音喇叭和≥1个3寸高音喇叭。
5、豪华外观，烤漆防护罩铁网；标配壁挂安装配件，安装简单。
	套
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	课桌椅
	课桌椅规格如下：
A：桌面要求
1、桌面规格：460*660*24（±0.5mm),桌面采用食品级塑料环保材质，蓝色塑料一次性注塑成型，桌面靠胸部位置内弧形设计，防止挤压胸腔，方便书写流畅.桌面前沿带笔槽设计，防止笔具滑落。整体外观美观大方，人性化设计，手感、舒适度好。
B：书箱要求
材质采用符合国家标准的改性PP耐冲击材料蓝色一次成型。箱体尺寸，内空大小：≥446*374*159（±1㎜），箱体外部尺寸618*421*163（±1mm），箱体各部位横切面壁厚不低于2.7㎜，影响桌斗强度，容易断裂老化，桌斗内空是镂空状、有笔槽，桌斗结实、抗压受重、结实耐用、不容易变形。
C：桌架五金要求
1、材质及形状；采用椭圆管焊机而成，结构牢固，不容易摇晃、松散的现象。焊接部位得牢固、没有脱焊、虚焊、焊穿等现象。
2、尺寸：链接桌斗箱体采用U杆升降，管子尺寸为椭圆管≥20*40*1.2㎜厚度U杆设计，升降管采用≥20*50*1.2㎜厚度，主杆立柱采用≥30*60*1.2㎜厚度，桌角贴地面管材采用≥30*50*1.2厚度。
3、升降方式采用内套筒插入式链接箱体升降杆和主杆立柱，三档可调节，内套筒紧密的跟靠升降杆和主干立柱相结合，不能松动，升降杆插入套筒≥100㎜，固定螺丝采用主管立柱侧开孔，两孔锁定，用镀锌螺丝固定，这样避免桌子在长时间前后摆动产生松动，控制桌子松动，内套筒结实牢固美观，内套筒同颜色为灰白色
4、表面涂装：金属表面颜色为灰白色桔纹，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷涂、腐蚀锈浊，涂层光滑均匀，色泽一致。涂层光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象。
D：桌脚套要求
1、脚套采用环保级改性PP注塑一次成型，桌脚套颜色为天蓝色，长时间使用不容易褪色老化脆化发白等现象，
椅子
E：座椅要求
1、材质：材质采用符合国家标准的改性PP耐冲击材料天蓝色一次成型。塑料检测不容易耐老化，不容易褪色、脆化、发白，不能添加钙粉增加重量，影响桌斗强度，容易断裂老化，不得采用回收废料。
2、尺寸：椅子横切面塑料壁厚不低于2.7㎜，靠背尺寸406*348*55（±0.5），底座面尺寸406*370*70（±0.5），靠背及座椅有对流勾缝设计，具有透气性能作用，勾缝宽度大于5㎜，不能影响承重受力，符合人体座姿工程学原理，靠背椅及座椅设计有完整的曲线弧度，附加功能，靠背反面均设有加强茎，使靠背椅更牢固。
3、材质及形状；采用椭圆管焊机而成，靠背椅弯管两道折弯符合人体工程学设计，结构牢固，不容易摇晃、松散的现象。焊接部位得牢固、没有脱焊、虚焊、焊穿等现象。
4、尺寸：靠背椅弯管大小为20*40*≥1.2厚，升降杆采用20*50㎜3档升降，主管立柱大小为30*60≥1.2厚度，贴地面管材采用30*50≥1.2厚度。两根横杆连接。
5、升降套管采用内套筒，三档可调节，内套筒紧密的跟靠背椅升降杆和主干立柱相结合，不能松动，靠背椅升降杆插入套筒≥100㎜，固定螺丝采用主管立柱后侧开孔，用不锈钢顶固定位螺丝固定，这样避免座椅在长时间前后摆动产生松动，控制座椅松动，外套筒结实牢固美观，外套同颜色为灰白色
6、座椅金属表面颜色为灰白色桔纹，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷涂、腐蚀锈浊，涂层光滑均匀，色泽一致。
桌脚套要求
7、椅子脚脚套塑料采用环保级改性PP注塑一次成型，桌脚套颜色为天蓝色，长时间使用不容易褪色老化脆化发白等现象。
	套
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	讲台
	功能教学讲台
1. 主体板材与饰面工艺：讲台整体主体采用18mm厚E1级环保多层实木板打造，板材甲醛释放量符合国家严苛环保标准，室内使用无刺激性异味，适配长期教学密闭空间环境。板材表面热压一体成型三聚氰胺耐磨饰面，双重性能加持：表层高密度耐磨层可抵御粉笔、教具、鼠标长期摩擦刮擦不留痕迹；饰面自带防潮防水分子涂层，水渍、粉笔灰一擦即净，日常清洁仅需湿布擦拭，打理便捷不易藏污纳垢，长期使用不起鼓、不开裂、不褪色。
2.台面尺寸与安全细节：讲台台面标准规格为长1200mm × 宽720mm，宽大平整置物区域可同时容纳台式电脑/笔记本、教学教案、多媒体控制器、投影仪、粉笔盒、水杯等全套教学用品，分区摆放空间充足，授课操作无局促感。台面四周全部做圆弧倒圆角精细打磨处理，消除尖锐棱角，规避师生磕碰划伤风险，全方位保障课堂使用安全。
3. 整体高度人体工学设计：讲台配备独立抽拉式桌斗，内部净尺寸宽400mm × 深140mm，内部空间完整适配标准A4教案、试卷、作业本、备课笔记、教学U盘、笔袋、印章等教学物料收纳。抽拉轨道顺滑静音，推拉无卡顿、无异响，取放教学资料随手可得，有效规整桌面零散物品，保持台面整洁有序。
4. 桌斗收纳规格与实用性能：400mm（宽）× 140mm（深），适配A4资料收纳，取放便捷。
5. 底座结构稳定性能：讲台底座固定尺寸长1020mm × 宽440mm，加宽加厚一体化支撑底座搭配内置加固龙骨，形成均衡受力稳固支撑结构，重心下沉不易晃动，具备优秀防倾倒性能，即使用力倚靠、放置重物也不会侧翻。底座横向宽度窄，紧贴讲台主体不向外延展凸出，不会占用教室过道通行空间，保障学生、教师走动顺畅，避免过道拥挤磕碰。
6. 分层多功能储物结构：讲台采用前置开放式分层储物格+封闭式支撑柜体组合式双重储物配置，收纳功能分层分明、各司其职： 
1. 前置开放式分层格：分层隔断设计，可分类放置课本、教具、工具书、音箱等需要随时取用的物品，一目了然，拿取无需开门；
2. 下方封闭式支撑柜体：大容量封闭储物空间，可收纳备用作业本、大型教学器材、清洁工具、闲置书本等不常取用物品，柜门闭合遮挡杂物，教室视觉整洁美观。开放+封闭结合的储物布局，兼顾即时置物与大容量隐藏收纳需求，充分满足课堂全品类教学物资存放需求。
	套
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	4
	饭箱
	饭箱规格要求如下：
一、材质与成型工艺：箱体采用发泡性聚丙烯（EPP） 原料，通过一体化模具整体发泡成型工艺制成。材质内部为细密独立闭孔气泡结构，兼具轻量化、高强度、优异隔热三重优势；一体成型无拼接缝隙，杜绝冷量/热量流失，防水不吸水，长期浸泡、受潮不会出现渗水、变形、发泡层脱落问题。
箱体整体为统一蓝色，色泽均匀耐脏，户外、运输环境下不易显污渍，耐日晒轻微老化褪色。
二、规格尺寸与承载性能 
1. 内外精准尺寸 
- 外部尺寸：长705mm×宽540mm×高440mm（71×54×44cm），箱体外形规整，适配配送货车、食堂储物区整齐堆叠摆放，不浪费储运空间；
- 内部净尺寸：长620mm×宽470mm×高350mm，102L大容量内腔，可批量收纳标准餐盒、生鲜半成品、营养餐食，装载利用率高。 
2. 自重与承重能力 
箱体自重仅3800克，EPP轻量化材质单人可轻松搬运；箱体结构抗压扎实，额定最大载重可达102公斤，满载堆叠、多层码放不易塌陷、开裂，配送途中颠簸、挤压也能完整保护内部餐品食材。 
三、金属配件：304不锈钢加粗提手 
箱体两侧配套加厚304不锈钢加粗折叠提手，配件优势如下： 
1. 材质选用食品级304不锈钢，防锈耐腐蚀，潮湿、油污、低温环境长期使用不生锈、不氧化；
2. 加粗加厚金属板材冲压成型，搭配防滑橡胶握把，提握承重不易变形、硌手，搬运满载箱体受力稳定；
3. 多颗防锈螺丝加固固定，折叠式设计不用时贴合箱体，不占用堆放空间，推拉、转运箱体不会剐蹭磕碰；
4. 配件抗疲劳性强，长期反复提拉上万次不易松动断裂，适配高频次餐饮配送周转使用。
四、隔热保温核心性能 
产品达到A级高标准保温等级，闭孔EPP发泡层形成高效隔热屏障，冷热双保性能出众： 
1. 保热时长2–8小时：装载热盒饭、热营养餐、团餐时，可长效锁住箱内温度，短途、中途配送保障餐食温热适口，避免快速降温影响食用口感；
2. 冷藏保冷时长18–48小时：搭配冰袋、冰板存放生鲜食材、冷饮、半成品食材，长效阻隔外界热气渗透，长时间维持低温保鲜环境，大幅降低食材变质损耗。 
五、适用场景范围 
多功能商用周转箱体，覆盖多类餐饮、供餐行业使用需求： 
1. 校园学生营养餐配送、食堂半成品食材周转存放；
2. 外卖团餐、企业食堂盒饭集中配送运输；
3. 生鲜食材、冷链半成品、果蔬食品低温保鲜存储；
4. 商超、餐饮门店户外出摊、野餐、生鲜短途冷链周转。 
六、综合产品优势补充 
1. 安全环保：EPP材质无异味、不含有害物质，直接接触食品无安全隐患，符合餐饮食品接触器具使用标准；
2. 抗摔耐用：材质韧性极强，跌落、撞击不易破损开裂，区别于普通EPS泡沫箱易碎易粉化缺陷，可重复循环使用数年；
3. 清洁便捷：致密防水表面，油污、汤汁附着后清水抹布直接擦拭即可洁净，不易滋生细菌，满足餐饮卫生管理要求；
4. 堆叠稳定：箱体上下预留对位凹槽，多层堆叠不易打滑倾倒，货车装载、仓库存放规整安全，提升储运效率。
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	音响
	A、扩声部分
	
	
	

	
	
	12寸娱乐音响
	低音：12寸120磁50芯                                  
高音34芯频率响应：35Hz 18kHz 
声压灵敏度（1W/1M）：93dB   
最大连续声压级：120dB                                 
峰直声压直 ：126dB                                    
输入阻抗 ：6Ω                                        
额定功率：300W                                      
峰直功率：500W                                  
	只
	4 

	
	
	专业功放
	8Ω：2×800W
4Ω：2×1600W
2Ω：不适用
8Ω频响：20~20kHz(-0.5dB);总谐波失真：<0.05;信噪比：>104dB;阻尼系数：>600;分离度：>60dB;转换速率：>13v/ μs;输入灵敏度：32dB/1v/1.4v;输入阻抗：20k/10k;电压增益：32dB;供电要求：~220V/50Hz。                    
采用特殊的电路设计，注重产品的长期满功率使用条件下的稳定性。独特的结构设计，精选的电子元器件和完善齐备的保护电路，使得功放在严苛的使用环境下都能可靠的工作。
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	音响
	反馈抑制器
	功能参数:
数字自适应反馈抑制器，内置用高速浮点数字信号处理器和自适应反馈(AFC)抑制和自带回声消除(ACE)及降噪消除(ANC)算法，可以无失真地大限度消除掉
自激啸叫声系统电流噪音，从而提高信噪比和改善音质。对现场扩声的声反馈进行快速有效的动态消除，极大的提升系统传声增益，自适应无需调试，增益提升6-15dB，采用TFT液晶显示。可广泛应用于会议室、剧团、学校扩声及录播系统等。
MDS反馈抑制器可以检测出信号中导致混响的成分，并在反馈出现之前将其除去，同时保持初始信号完好无损。输入通道数量:2通道(2通道平衡线路/话筒输入或者选择2通道6.35非平衡输入)每通道提供独立48V幻像供电开关选择模组，可为每通道提供独立输入增益音量。
技术参数:
1.音频输入参数
1.1:音频输入:2路XLR和2路TRS;
1.2:输入阻抗:20KΩ(平衡式)，10KΩ(非平衡式);
1.3:模拟输入增益:0-24dB;
2.音频输出参数
2.1:音频输出:1路XLR，1路莲花，1路6.35mm接口;
2.2:输出阻抗:47Ω;
1.3:模拟输出增益:0dB;
3.电器参数
3.1:输入电压:AC100V-240V50-60Hz
3.2:功耗:最大10W;
4.系统数据
4.1:频率响应:20Hz-20KHz
4.2:信噪比:≥86dB
4.3:总谐波失真:0.075% 1KHz@15dB中 
4.4:反馈抑制增益:0-12dB;
4.5:降噪增益:0-24dB;
4.6:整机底噪:≤-100dB
4.7:采样率:48KHz
5.数字处理
6.APP兼容：鸿蒙/ios/安卓系统
6.1设备链接网络：wifi/手机热点/移动wifi
6.2手机管控距离：不限
6.3单部手机管控设备数：多台
同一设备可被手机管控数：多部
	台
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	12寸低音炮
	功率:350W
低音单元:12"140磁50芯铁氧体单元
频响范围(-10dB):60Hz-150Hz
灵敏度(1W/1M):95dB
	台
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	专业功放
	8Ω：2×1000W
4Ω：2×2000W
2Ω：不适用
8Ω频响：20~20kHz(-0.5dB);总谐波失真：<0.05;信噪比：>104dB;阻尼系数：>600;分离度：>60dB;转换速率：>13v/ μs;输入灵敏度：32dB/1v/1.4v;输入阻抗：20k/10k;电压增益：32dB;供电要求：~220V/50Hz。              

采用特殊的电路设计，注重产品的长期满功率使用条件下的稳定性。独特的结构设计，精选的电子元器件和完善齐备的保护电路，使得功放在严苛的使用环境下都能可靠的工作。
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	音响
	调音台
	●8路通道多功能调音台；
●通道3段EQ，主控7段EQ；
●1辅助输出，一个返回；
●内置16DSP Echo效果器；
●USB/MP3播放。
●输出电平:19dBM(1KHz,THD=0.5%)
●剩余噪声：-105Db
●信噪比：≤80dB
●等效噪声输入电动势：-115dBm
●耳机输出功率：100mw(1KHz,THD＝0.5800欧)
●低频：80Hz±15dB
●中频：2.5KHz±15dB
●高频：12KHz±15dB
●增益控制：单声道-60dB~-40dB
●频率响应：20H~20KHz(±3dB)
●总谐波失真＋噪声≤0.003%(1KHz，0.775V)
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	B、发言部分
	
	
	

	
	
	真分集无线话筒一拖四
	1、独家研发的晶体锁频和信号增益技术，性能稳定不掉频。
2、450克超重金属质感手持式话筒，采用高灵敏度咪芯，K歌轻松，声音完美。
3、专为家影院场所设计，稳定性强，
4、话筒结构采用稳固设计，选用经特殊处理的高硬度话筒管身，完全达到各种小KTV场所、会议室、演出、家庭影院的使用要求。有效使用距离：真分集500米以内有效接
	套
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	C、中控部分
	
	
	

	
	
	 8路电源控制器 
	电源管理设备之首选，按顺序开启/关闭，时间间隔1秒，多连8路受控设备电源，通过定时器作自动/人工控制，插座总容量连3KVA输出电压：220V。同时机器上装有电压表，可直观电源电压。短路保护过载保护 过流保护 稳压保护 过放保护 过压保护
	台
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	D、其它
	
	
	

	
	
	音箱线
	1.0平 高宝真 音箱线（无氧铜） 300支 100米
	卷
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	机柜
	12+4豪华型 带锁  
	台
	1 

	
	
	公母线
	公母线
	根
	8 

	
	
	卡龙头
	卡龙头
	个
	12 

	
	
	音频线
	一对二音频线1.5米
	根
	1 

	
	
	安装调试费
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第四章 合同草案条款
第一节 合同协议书
采购合同编号：
采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
（2）政府采购计划编号：                           

（3）项目内容：                             
（4）是否分包：               。
（5）项目负责人：               。
（6）联系电话：               。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应一次性支付全部合同款项）                    
(预付款：    （应明确预付款的支付比例和支付条件）               
(分期付款：     （应按照季度分期支付合同款项）                   
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
（2）地点：                             
（3）方式：                             
（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。
（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。
4.合同验收
（1）验收主体：                             。
（2）验收方式：                             。
（3）验收标准：                             。
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）成交通知书
（4）响应文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的明细、分包合同等。    
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                    
委托代理人：                            委托代理人：                    
电      话：                            电      话：                    
传      真：                            传      真：                    
                                    开 户 银 行：                   
      账      号：                    
第二节 政府采购合同
第五章 响应文件组成
目录
供应商的响应文件应包含以下部分：
一、报价表及报价文件(格式)
二、谈判响应声明(格式)
三、保证金
四、授权委托书(格式)
五、供应商资格审查材料
六、采购需求响应
七、合同条款偏离表
八、采购需求偏离表
九、享受政府采购政策的证明资料
十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
十一、供应商认为需提供的其他资料（如有）
十二、最后报价
政府采购
响 应 文 件
采购项目名称:                       
采   购   人：                      
政府采购计划编号:                   
委托代理编号:                       
采购代理机构：                      
供应商                         
年  月  日
索引表 符合性审查索引表
符合性审查索引表
	序号
	谈判文件条款号
	审查内容及标准
	响应文件及证明材料
	响应文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


一、报价表及报价文件(格式)
附件1-1 报价表
报价表
政府采购计划编号：                                 项目名称：                        
包号：                                             包名称：                        
	报价
	其他内容

	小写金额：               （人民币元）
大写金额：              （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


注：本表须按包填写，一个“包号”一份。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日
附件1-2分项报价说明
分项报价说明
注：1.供应商应按谈判文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。
2.附件1-3“已标价工程量清单”按第三章第二节要求进行编制。
附件1-3分项报价明细表
分项报价明细表（货物、服务类适用）
政府采购计划编号：                                 项目名称：                        
包号：                                             包名称：                        
	标的名称
	规格型号（或服务要求）
	品牌/产地（服务类删除该列）
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	报价（元）：
	
	


注：1.本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。
2.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：       年        月        日
附件1-3已标价工程量清单
已标价工程量清单（工程类适用）
二、谈判响应声明(格式)
致 (采购人、采购代理机构)：
根据贵方为（项目名称）的谈判邀请（政府采购计划编号：            ，委托代理编号：    ），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表供应商 （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本  份；响应文件电子文档：一份，参加采购项目第    包谈判，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：       ；邮编：         ；电话：        ；电子邮箱：              。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年      月      日
三、保证金
注：（本项目不需要提供）

四、授权委托书(格式)
本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、政府采购计划编号、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                    。
代理人无转委托权。
本授权书于    年    月     日签字生效，特此声明。
	委托代理人身份证（正面）复印件
	委托代理人身份证（反面）复印件

	法定代表人身份证（正面）复印件
	法定代表人身份证（反面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：
委托代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日 

注：请另打印一份开标验证身份备用。

五、供应商资格审查材料
附件5-1 资格更新证明材料
供应商的资格更新证明材料
注：根据谈判文件第二章第10.1款规定，被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本响应文件提供更新或者补充的资格证明材料。
六、采购需求的响应
编制说明：供应商应按谈判文件第三章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年       月       日
附件6-1 响应一览表
响应一览表
	包号 
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	节能产品
	进口产品

	
	
	
	
	
	(
	

	
	
	
	
	
	
	(

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年     月      日
七、合同条款偏离表
政府采购计划编号:                        项目名称：                     
包号：                                   包名称：                   
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据谈判文件第四章“合同草案条款”填写本表；
2.供应商如果对谈判文件第四章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第四章的所有条款要求，其响应无效。
4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日
八、采购需求偏离表
政府采购计划编号:                           项目名称：                    
包号：                                      包名称：                   
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据谈判文件第三章“采购需求”填写本表；
2.供应商如果对谈判文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第三章的所有条款要求，其响应无效。
4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
5.本表偏离表与本章第六节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日      期：      年     月     日
九、享受政府采购政策优惠的证明资料
供应商符合第二章第38条、第39条、第40条、第41条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。
附件9-1中小企业声明函
中小企业声明函(货物类适用)
(不符合政策要求的无需提供)
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司(联合体)参加    (单位名称)的   (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下
1、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为    (企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。
2、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为    (企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。
…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称(盖章) ：
日期:
注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，供应商应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，其响应无效。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。
中小企业声明函（货物类）
(不满足以下条件的无需填写)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期： 
注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，投标人应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，其投标无效。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件9-2残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不符合政策要求的无需提供)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件9-3监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不符合政策要求的无需提供)
注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
附件9-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)
注：1.供应商提供的产品属于优先采购的，应按第二章第43条规定提供证明材料和本章本节附页1“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。
2.节能产品、环境标志产品(强制采购或者优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。
附页1优先采购产品清单
优先采购产品清单
政府采购计划编号:                           项目名称：                    
包号：                                      包名称：                   
	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


注：1.本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或者环境标志产品）的政府采购政策价格扣除。

2.栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3.栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号。
4.货物同时属于节能产品、环境标志产品，只需填写一种。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字或者印章）：
日期：年月日
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
注：提供第三章规定的证明材料复印件。
十一、供应商认为需提供的其他资料
注：供应商认为需提供的其他资料包括：
1.谈判文件第三章采购需求要求的其他资料；
2.谈判文件要求的其他相关资料。
十二、最后报价
附件12-1 报价表
报价表（最后报价）
政府采购计划编号：                                项目名称：                   
包号：                                            包名称：                     
	报价
	其他内容

	小写金额：              （人民币元）
大写金额：               （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


注：本表须按包填写，一个“包号”一份。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年    月     日
说明：最后报价相关内容和表格不得装订在响应文件中，供应商需单独准备，谈判现场进行最后报价。
附件12-2分项报价说明
分项报价说明（最后报价）
注：1.供应商应按谈判文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。
2.附件12-3“已标价工程量清单”按第三章第三节要求进行编制。
附件12-3分项报价明细表
分项报价明细表（最后报价）（货物、服务类适用）
政府采购计划编号：                                 项目名称：                        
包号：                                             包名称：                        
	标的名称
	规格型号（或服务要求）
	品牌/产地（服务类删除该列）
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	报价（元）：
	
	


注：1.本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。
2.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年      月      日

