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政府采购

竞争性谈判文件

采购项目名称：株洲市教育局办公楼消防系统设施设备更新项目
政府采购编号：(2026)430200000072-1

采购代理编号：CGXM2026430200000096 
采   购   人：株洲市教育局
采购代理机构：湖南万达项目管理有限公司
日        期：二〇二六年十月
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第一章 谈判邀请
               (被邀请供应商名称)：
株洲市教育局的株洲市教育局办公楼消防系统设施设备更新项目进行竞争性谈判采购，邀请你单位参加谈判采购活动。
一、采购项目基本情况
1、采购项目名称：株洲市教育局办公楼消防系统设施设备更新项目
2、政府采购计划编号：(2026)430200000072-1
3、采购代理编号：CGXM2026430200000096

4、采购项目预算：597900元 
 (支持预付款，预付比例： / 
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业  
6、合同定价方式： (固定总价 ■固定单价 (成本补偿 □绩效激励 
7、合同履行期限：30天 
8、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
(投标保证金：采购项目预算的 /%；
(履约保证金：成交金额的 / %；
(预付款保证金：预付款的 / %；
(质量保证金：合同金额的 / %。
二、采购需求
	包号 
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算
	最高限价
	节能产品
	进口产品

	1
	包1
	株洲市教育局办公楼消防系统设施设备更新项目
	详见采购需求
	1批
	597900元
	597900元
	(
	(


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与谈判。
三、采购项目需落实的政府采购政策
1、优先采购：节能产品、环境标志产品、两型产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
(专门面向：(中小企业  (小微企业 (监狱企业 (福利性单位。

(强制分包：大型企业应将采购份额的        %分包给中小企业。

3、本项目的特定资格要求：

包1:本项目为专门面向中小企业采购，所属行业为工业，中小企业规模认定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，供应商须提供《中小企业声明函》。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体响应。本次采购 不接受 联合体响应。
五、获取谈判文件的时间、地点及方式

1、时间：2026年  10 月  19 日至2026年  10 月  21 日，每天上午8:30至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，周末及法定节假日除外）
2、地点：湖南万达项目管理有限公司（地址：株洲市天元区长江中央商务大厦A座五楼501室 

3、方式：持本谈判邀请至上述指定地点领取谈判文件。
六、提交首次响应文件的截止时间、地点、谈判时间及地点

1、提交首次响应文件的截止时间： 2026年 10 月 22  日 9  时 30 分（北京时间）

2、提交首次响应文件的地点：湖南万达项目管理有限公司开标室（地址：株洲市天元区长江中央商务大厦A座五楼520室。

3、首次响应文件开启时间： 2026年 10 月 22  日 9  时 30 分（北京时间）。

4、首次响应文件开启地点：湖南万达项目管理有限公司开标室（地址：株洲市天元区长江中央商务大厦A座五楼520室。 
七、确认

你单位收到本谈判邀请后，请于 2026 年 10 月  21 日 17 时前，以书面形式确认是否参加谈判采购。在本邀请书规定的时间内未表示是否参加谈判或明确表示不参加谈判的，不得再参加谈判采购。

八、询问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、谈判说明

1、谈判邀请选项：■表示选择，(表示未选择。
2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

十、采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名：熊齐玉
2、电话：15073139239
十一、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名 称：株洲市教育局                            

（2）地  址：株洲市天元区珠江南路537号 

（3）联系人：李志鹏
（4）电  话：0731-22663725
（5）邮 编：412000

（6）电子邮箱：无0

2、采购代理机构信息

（1）名  称：湖南万达项目管理有限公司 
（2）地  址：株洲市天元区长江中央商务大厦A座五楼
（3）联系人： 熊齐玉、李萌、张志勇                         

（4）邮  编： 412000 
（5）电  话： 0731-22885118 
（6）电子邮箱： HNWD88888@163.com 
2026年  10 月  16 日
附件：确认通知

                       确认通知
         （采购人、采购代理机构）：
我单位已于  年  月  日收到你单位  年  月  日发出的株洲市教育局办公楼消防系统设施设备更新项目 谈判邀请，确认    （参加/不参加）谈判采购。

特此确认。
单位名称（盖单位公章）：            
法定代表人（或授权代表人）（签字或印章）：        
   年  月  日

第二章 谈判须知
第一节 谈判须知前附表

注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	株洲市教育局办公楼消防系统设施设备更新项目

	第1.2款
	是否预留采购份额
	■是，预留方式：整体项目专门面向中小企业采购。

□否

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	采购项目联系人姓名：熊齐玉

采购项目联系人电话：15073139239

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	采购人名称：株洲市教育局                            地  址：株洲市天元区珠江南路537号 

联系人：李志鹏

电  话：0731-22663752

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	采购代理机构名称：湖南万达项目管理有限公司
地址：株洲市天元区长江中央商务大厦A座501室 

联系人：熊齐玉、李萌、张志勇                      

电话：0731-22885118

	第3.1款
	供应商资格条件
	详见本项目竞争性谈判文件“第一章、谈判邀请——三、供应商的资格要求”。

	第3.2款
	是否接受联合体形式
	本次采购 不接受 联合体

	第5.1款
	现场勘察
	■ 不组织

□ 组织

	二、谈判文件

	第6.3款
	谈判文件的实质性变动内容
	技术和商务条款

	三、响应文件的编写

	第11.3款
	采购项目预算
	¥597900元

	第11.6款
	报价的其他要求
	谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将其作为无效响应处理。

	第12.1款
	保证金
	■不要求提供
□要求提供：

1.1谈判保证金金额：人民币/元整（￥/元）。
递交方式：□转账；□保函；□其他；
1.2转账方式：谈判保证金必须从供应商单位基本账户转（汇）入本采购文件规定的政府采购保证金专户，以现金方式和非供应商单位账户提交的谈判保证金无效。本项目谈判保证金托管账户如下：
账户名：湖南万达项目管理有限公司政府采购保证金专户

开 户 行：湖南银行株洲长江支行 

账  号： 8226 0309 0000 11957

1.3特别说明：

（1）在转账票据摘要处须注明：“（项目名称）谈判保证金”。（如“项目名称”字符过多，转账票据摘要处填写不下的，则“取‘项目名称’前面字符”填入。）
（2）谈判保证金到账截止时间为首次响应文件递交截止时间。

（3）开标现场由采购人或其委托的采购代理机构查验谈判保证金情况，各供应商仅须在响应文件中提供供应商账户开户许可证和银行进账单的复印件或扫描件。

（4）开标现场由采购人或其委托的采购代理机构查验谈判保证金到账情况，谈判保证金是否由供应商基本账户转入保证金托管账户，在评审时由谈判小组验证，不符合要求的谈判保证金无效。各供应商须在响应文件中提供供应商基本账户开户许可证和银行进账单或转账凭证的复印件或扫描件。如供应商基本账户被冻结，须提交申请从供应商单位名称一致的其他账户转入谈判保证金，并提供法院出具的协助冻结存款通知书复印件。请供应商认真阅读关于谈判保证金缴纳的规定，并严格执行，防止谈判保证金缴纳出现失误。

5、供应商不按谈判文件要求提交谈判保证金的，视为无效响应。

注：谈判保证金金额如与谈判文件第一章谈判邀请所规定的保证金计算金额不一致的，以本条金额为准。

	第13.1款
	响应文件有效期
	90日历天

	第14.1款
	分包
	本项目不允许分包

	第15.2款
	响应文件副本份数
	副本二份，同时递交响应文件电子版一份。

	四、响应文件的递交

	第16.2款
	封套上应载明的信息
	项目名称：株洲市教育局办公楼消防系统设施设备更新项目 
政府采购编号： (2026)430200000072-1
委托代理编号： CGXM2026430200000096                                     

在 2026年  10 月 22 日 9  : 30 （即提交首次响应文件的截止时间）前不得启封 

供应商名称：                        

	第18.1款
	响应文件的递交时间和地点
	1、提交首次响应文件的截止时间：2026年  10 月 22 日 9  : 30 （北京时间）

2、提交首次响应文件的地点：湖南万达项目管理有限公司开标室(株洲市天元区长江中央商务大厦A座5楼520室)

	五、响应文件的评审与谈判

	第22.4款
	谈判文件规定的实质性要求和条件
	第三章采购需求

	第28.3款
	最后报价的算术修正
	/

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第34.1款
	财政部门指定的媒体
	中国·湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)

	第35.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	1、采购人：株洲市教育局
地址：株洲市天元区珠江南路537号 

联系人：李志鹏

电  话：0731-22663725
2、采购代理机构：湖南万达项目管理有限公司
地址：湖南省株洲市天元区长江中央商务大厦A座516室
联系人：张勤
联系电话：0731-22291716

	第36.1款
	履约担保
	■不要求提供
□要求提供

	七、政府采购政策

	第39.1款
	强制采购的节能产品
	■ 否

( 是，《节能产品政府采购品目清单》中以“(”标注的政府强制采购产品。

	第40.1款
	节能产品、环境标志产品的价格折扣比例
	对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为  5 ％。

	第41.2（1）项
	小型、微型企业的价格折扣比例
	在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合中小企业扶持政策的，对小微企业报价给予10%—20%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  / ％。

	第41.2（2）项
	小型、微型企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的价格折扣比例
	小型、微型企业参加联合体并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，给予联合体2%-3%的价格扣除。本项目具体扣除比例为   /   ％

	第44.1款
	采购进口产品
	■本采购项目拒绝进口产品参加谈判。

( 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品。

	八、其他规定

	第46.1（1）项
	合同预付款的支付比例和支付条件
	支付比例：    /      
支付条件：    /      

	第46.1（2）项
	质量保证金
	■ 不要求提供
□ 要求提供

	第47.2款
	其他规定
	本项目所属行业为“工业”，其中采购标的“七、拆除和恢复”所属行业为“建筑业”，其他采购标的所属行业均为“工业”。小微企规模认定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。（注：行业划分与谈判文件第一章谈判邀请第一条第5款“本项目对应的中小企业划分标准所属行业”描述不一致的，以此处约定为准。）

供应商填报《中小企业声明函》时,采购标的“七、拆除和恢复”的制造商信息以供应商自身信息进行填报，所属行业按“建筑业”进行填写；其他采购标的所属行业均按“工业”进行填写。供应商填报《关于符合本国产品标准的声明函》时，无需对采购标的“七、拆除和恢复”进行承诺。

3、本项目履约验收方式为：采购人自行组织验收。

4、成交供应商应在合同签订前向采购人提供其响应文件电子版一份。为便于采购文件保存，响应文件电子文档建议为PDF格式，内容应与纸质响应文件正本一致。


第二节 谈判须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1本竞争性谈判文件仅适用于本章第一节“谈判须知前附表”（以下简称【谈判须知前附表】）中所叙述的采购项目。
1.2【谈判须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，供应商应当符合本章第38.1款规定，否则，其响应无效。
2.定义
2.1采购项目联系人姓名和电话见【谈判须知前附表】。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。

2.4供应商是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。

3.供应商的资格要求

3.1供应商应当符合【谈判须知前附表】规定的供应商资格条件。
3.2【谈判须知前附表】规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
4.参与谈判的费用
4.1无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。
5.现场勘察
5.1供应商应按【谈判须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
5.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
5.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、谈判文件
6.谈判文件的组成
6.1谈判文件由下列文件组成：
第一章 采购邀请
第二章 谈判须知
第三章 采购需求
第四章 合同草案条款
第五章 响应文件组成
6.2采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的谈判文件进行的澄清或者修改，构成谈判文件的组成部分。
6.3谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见【谈判须知前附表】。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。
6.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
7.谈判文件的澄清或者修改
7.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。
7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
三、响应文件
8.一般要求
8.1供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。
8.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
8.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
8.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
8.5供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。
9.响应文件的组成
9.1响应文件包括下列内容：
（1）报价表及报价文(格式)
（2）谈判响应声明(格式)
（3）保证金
（4）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书(格式)
（5）供应商资格审查材料
（6）货物说明一览表

（7）供货方案
（8）合同条款偏离表
（9）采购需求偏离表
（10）享受政府采购政策的证明资料

（11）关于符合本国产品标准的声明函

（12）供应商认为需提供的其他资料（如有）

（13）最后报价
9.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
9.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
10.供应商的资格更新证明材料
10.1被邀请的供应商在提交首次响应文件前，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随响应文件提供更新或者补充的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
11.报价要求
11.1供应商应当根据谈判文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价；谈判文件第三章提供第二节“工程量清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。
11.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：
（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其他附加服务的费用。
（2）所有根据合同或其他原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。
（3）谈判文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。
（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。
11.3供应商的最后报价不得超过采购项目预算，否则，其响应无效。采购项目预算见【谈判须知前附表】。
11.4采用固定价格定价方式的采购项目，供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
11.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.6报价的其他要求见【谈判须知前附表】。
12.谈判保证金
12.1谈判文件要求供应商提交谈判保证金的，供应商应按【谈判须知前附表】规定，在提交首次响应文件的截止时间前提交谈判保证金。谈判保证金有效期应当与响应文件有效期一致。
12.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳谈判保证金，其交纳的谈判保证金，对联合体各方均具有约束力。
12.3采购人、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
12.4谈判保证金的退还按以下规定办理：
（1）成交供应商的谈判保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还。
（2）未成交供应商的谈判保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
（3）终止竞争性谈判采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。
12.5有下列情形之一的，谈判保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）谈判文件规定的其他情形。
13.响应文件有效期
13.1响应文件有效期见【谈判须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的，其响应无效。
14.分包
14.1【谈判须知前附表】规定供应商分包的，供应商分包承诺不符合竞争性谈判文件中有关分包规定的，其响应无效。
14.2供应商应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同。
14.3享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
14.4分包供应商不得再次分包。
15.响应文件的签署及规定
15.1响应文件应按谈判文件要求在签章处盖供应商单位公章和在签字处由供应商代表签字。供应商代表可为供应商法定代表人(非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，谈判文件统称单位负责人)，并提供法定代表人（单位负责人）身份证明；供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的，应提供授权委托书。
15.2响应文件正本一份，副本份数见【谈判须知前附表】；响应文件电子文档（U盘或光盘形式）：一份。纸质响应文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件的副本可为正本的复印件。

15.3响应文件任何加行、涂改、增删等改动，改动之处应由供应商代表签字。否则，将导致响应文件无效。
15.4在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不褪色材料书写，并经供应商代表签字，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交
16.响应文件的密封和标记
16.1响应文件应密封包装，以保证其响应文件信息在提交首次响应文件截止时间前不被透露。
16.2响应文件封套上应写明的内容见【谈判须知前附表】。
16.3响应文件如果未按本章第16.1款规定密封，采购人、采购代理机构将拒绝接收。
17.响应文件的补充、修改或者撤回
17.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商代表签字。
17.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
18.响应文件的递交与接收
18.1供应商应在【谈判须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者谈判小组拒收逾期送达的响应文件。
18.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。
（1）项目名称、政府采购计划编号；
（2）供应商名称；
（3）响应文件送达时间、地址；
（4）响应文件密封情况；
（5）采购人、采购代理机构名称；
（6）采购人、采购代理机构接收人签字。

18.3响应文件电子版应以U盘形式单独密封，并在密封袋上标明响应文件电子版字样，加盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字后与响应文件分别递交。

18.4采购人、采购代理机构在按本章第24.3款规定公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料、价格和其他信息。
五、响应文件的评审与谈判
19.供应商资格审查
19.1除本章第10.1款规定的情形外，采购人、采购代理机构不再对供应商进行资格审查。
19.2如果供应商不再具备本章第3.1款规定的供应商资格条件时，响应文件无效。
20.谈判小组
20.1谈判小组由采购人代表和评审专家组成。
20.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血
亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

20.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
21.谈判程序
21.1谈判程序：谈判（响应文件审查、澄清）、最后报价、提出成交供应商。其中，谈判按本章第24条进行。
21.2谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。
21.3在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。
22.响应文件审查
22.1谈判小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查。
22.2响应文件有下列情况之一，响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
（1）应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合谈判文件要求的；
（2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；
（3）不满足谈判文件规定的实质性要求和条件的；
（4）法律、法规和谈判文件规定的其他响应无效情形。
22.3响应文件按无效处理的，谈判小组应拒绝其参与谈判，但属于谈判文件规定的实质性变动内容的除外。
22.4谈判文件规定的实质性要求和条件见【谈判须知前附表】。
23.澄清
23.1谈判小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其供应商代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
24.谈判的规定
24.1在谈判过程中，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其代表参加谈判。
24.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，谈判小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加谈判的供应商。
24.3每轮谈判中，参加谈判的供应商代表应认真、准确、完整地记录谈判小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对谈判小组书面通知提出的要求和条件作出明确响应，并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
25.退出谈判
25.1供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购人、采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商代表签字。采购人、采购代理机构按本章第12.4款规定退还退出谈判的供应商的保证金。
25.2供应商参与谈判，但未提交最后报价又未按前款规定退出谈判的，保证金不予退还。
26.最后报价
26.1谈判结束后，谈判小组按本章第22.2款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。响应文件不符合谈判文件规定的实质性要求和条件的，谈判小组不得要求供应商提交最后报价，也不得接受供应商提交的最后报价。符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家的，谈判小组应当要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
26.2下列情形，谈判小组确认符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家，可以不与供应商谈判，直接要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。
（1）谈判文件未明确可能实质性变动的；
（2）谈判文件明确可能实质性变动，但谈判小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，认为谈判文件不需发生实质性变动、不需要谈判的。
26.3谈判小组应召集所有提交最后报价的供应商，逐一公布供应商的最后报价，由采购人、采购代理机构负责记录，并由供应商代表签字确认后随采购文件一并存档。
27.异常报价
27．1供应商的报价符合下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标审查程序：

（1）算术平均值比较：投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价算术平均值65%的（即：投标报价<全部有效报价算术平均值×65%）；

（2）次低报价比较：投标报价低于通过符合性审查的次低报价65%的（即：投标报价 <评标委员会次低报价评标委员会×评标委员会65%）；

（3）最高限价比较：投标报价低于采购项目最高限价65%的（即：投标报价评标委员会<评标委员会最高限价评标委员会×评标委员会65%）；

（4）专业判断：谈判小组基于专业经验判断，认为供应商报价明显低于市场合理价格，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

谈判小组启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。 

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。
28.提出成交供应商
28.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。
28.2供应商最后报价涉及算术修正、需落实政府采购政策的，按上款规定由低到高的顺序排序。最后报价排序相同的并列。
28.3最后报价有算术错误的，除【谈判须知前附表】另有规定外，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。
（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。
28.4最后报价的评审
（1）如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。
（2）需落实政府采购政策（优先采购、价格评审优惠）的，按本章本节第40、41条等相关规定进行价格扣除。
29.确定成交供应商
29.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
29.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。
29.3成交候选人并列的，由采购人自行确定成交供应商。
30.谈判的特殊情形
30.1对于经公开采购的货物、服务采购项目，采购过程中提交响应文件或者经评审实质性响应采购文件要求的供应商只有 2 家的，采购人在本次谈判采购活动开始前，报经主管预算单位同意，公开采购限额标准以上的经本级财政部门批准，可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。
30.2符合上款情形的，本章本节相关条款规定的供应商最低数量可以为两家。
31.谈判终止
31.1出现下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
32.重新评审
32.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。
32.2采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
33.保密及串通行为
33.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
33.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
33.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同
34.成交信息的公布与成交通知书
34.1采购人、采购代理机构应当自采购人确定成交供应商之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在【谈判须知前附表】指定媒体上公告成交结果，竞争性谈判文件随成交结果同时公告，成交结果公告期限为1个工作日。
34.2成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
34.3成交通知书是合同文件的组成部分。
35.询问及质疑
35.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
35.2供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
35.3供应商提出质疑的，质疑函应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【谈判须知前附表】。
35.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。
35.5供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。
36.履约担保
36.1谈判文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【谈判须知前附表】的规定提交，供应商可用保函、电子增信替代履约保证金。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
36.2成交供应商没有按照本章第36.1款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其谈判保证金不予退还。
37.签订合同
37.1谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
37.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
37.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
七、政府采购政策
38.预留采购份额
38.1执行中小企业预留采购份额政策的规定：
（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。
（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包承诺中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。
（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
39.强制采购
39.1纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单（品目清单成交注(符号产品），实施政府强制采购的，供应商提供的产品不符合强制采购规定，其响应无效。
40.优先采购
40.1对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品(未标注(符号产品)、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时对该部分产品按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣；
41.价格评审优惠
41.1在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；
41.2价格折扣比例

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，按照【谈判须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包承诺约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，按照【谈判须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
41.3符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
41.4监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
41.5与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 
41.6本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。
42.政府采购政策其他规定
42.1中型企业、小型企业和微型企业类型按照《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定认定。
42.2监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户视同小型、微型企业，享受预留采购份额、价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。
42.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
42.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
42.5供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）。
42.6“价格评审优惠”可以与同时属于“节能产品”及“环境标志产品”中的一项“优先采购”累加计算。
43.供应商应提供的政府采购政策证明资料
43.1符合本章第38条、第39条、第40条、第41条规定的，供应商应在响应文件中提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；工程、服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

44.本国产品价格评审优惠

44.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

44.2本国产品标准：本国产品应当符合以下条件：1.在中国境内生产；2.在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例；3.特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例，以及对特定产品的关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。在分产品的中国境内生产的组件成本占比，以及对特定产品的关键组件、关键工序相关要求实施前，符合在中国境内生产的产品在政府采购活动中视同本国产品。
“在中国境内生产”是指产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；为产品运输或者销售进行的包装或者展示；在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；简单的上漆、磨光和分装；其他不属于属性改变的情形。

44.3本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

44.4供应商应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》，出具符合要求的《声明函》，该产品视为本国产品。

44.5对供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠，相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
45. 采购进口产品
45.1进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【谈判须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加谈判。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足谈判文件要求的国内产品参与谈判竞争。
46.融资、担保
46.1供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

八、其他规定
47.其他规定
47.1合同价款支付
（1）竞争性谈判文件规定支付合同预付款的，采购人应按【谈判须知前附表】规定的支付比例和支付条件向符合要求的成交供应商及时支付相应款项，并在政府采购合同中进行明确。
（2）竞争性谈判文件规定需提交质量保证金的，采购人可以按【谈判须知前附表】规定要求成交供应商提交质量保证金，并在政府采购合同中进行明确。
（3）供应商可以保函、电子增信替代预付款担保、质量保证金。
47.2谈判文件的其他规定见【谈判须知前附表】。

附件1

株洲市政府采购合同线上融资流程

（一）、融资申请 

 有融资需求的供应商取得《成交通知书》后，在签订采购合同前，通过“株洲市政府采购网”的“政府采购合同融资”链接进入“中征应收账款融资服务平台”，直接向参与金融机构推送融资需求。

（二）、资料审查 

参与金融机构登录平台查看融资需求及成交（或成交）详情，进行贷前评审，确定融资方案和回款账户，签订《政府采购合同》，确定合同收款账户。

（三）、签订贷款协议

参与金融机构登录平台查看采购合同信息，与供应商签订贷款协议，在线填写融资成交单，推送融资成交信息，系统自动将回款账户锁定为银行监管账户。

（四）、贷款发放

融资银行核实回款账户无误后，根据贷款协议向供应商发放贷款。

（五）、按期还款

合同履行完毕后，采购单位根据合同约定时间和账户在线填写支付申请，向财政部门发送支付指令，财政部门严格按照相关规定将资金支付到采购合同收款账户。

（六 ）、业务终止

贷款偿清后，融资银行解除质押，业务终止。

[image: image2.jpg]



附件3

株洲市政府采购合同线上融资业务办理银行联系表

	序  号
	银行名称
	联系人
	联系电话

	1
	交通银行株洲分行
	蒋  宁
	15873361819

	2
	长沙银行株洲分行
	易思宇
	13762316666

	
	
	曾名志
	13786360080

	3
	农业银行株洲分行开发区支行
	张启慧
	15973336667

	4
	兴业银行株洲分行
	张  维
	13807312821

	5
	勃海银行株洲分行
	颜  震
	15673330011

	6
	浦发银行株洲支行
	蔡  晨
	19907493171、28661018




附件4

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭球

邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851


采购需求

第一节采购清单一览表 
	序号
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	单位
	节能产品
	进口产品
	备注

	一、消控室消防自动报警系统

	1
	消防自动报警主机琴台式
	详见技术要求
	1 
	台
	(
	(
	

	2
	消防图形显示装置（含制作CAD图纸）
	详见技术要求
	1 
	台
	(
	(
	

	3
	CRT图显装置联网卡
	详见技术要求
	2 
	套
	(
	(
	

	4
	消防电话主机
	详见技术要求
	1 
	套
	(
	(
	

	5
	消防广播主机
	详见技术要求
	1 
	套
	(
	(
	

	6
	消防广播功率放大器
	详见技术要求
	1 
	套
	(
	(
	

	7
	总线制操作盘
	详见技术要求
	2 
	套
	(
	(
	

	8
	直接控制盘
	详见技术要求
	2 
	套
	(
	(
	

	9
	管道井垂直布热镀锌线路导管
	详见技术要求
	350.7
	米
	(
	(
	

	10
	管道井垂直布线
	详见技术要求
	1380
	米
	(
	(
	

	11
	管道井垂直布线
	详见技术要求
	289
	米
	(
	(
	

	12
	金属软管
	详见技术要求
	261
	米
	(
	(
	

	13
	接线端子箱
	详见技术要求
	13
	个
	(
	(
	

	14
	模块箱
	详见技术要求
	14
	个
	(
	(
	

	15
	楼板打孔
	详见技术要求
	83
	个
	(
	(
	

	16
	防火封堵
	详见技术要求
	64
	处
	(
	(
	

	17
	自动报警系统调试
	详见技术要求
	8734.3
	系统
	(
	(
	

	二、消防水泵房

	1
	消火栓水泵控制柜
	详见技术要求
	1 
	套
	(
	(
	

	2
	喷淋水泵控制柜
	详见技术要求
	1 
	套
	(
	(
	

	3
	喷淋水泵（维修）
	详见技术要求
	2 
	台
	(
	(
	

	4
	消火栓水泵（维修）
	详见技术要求
	2 
	台
	(
	(
	

	5
	增压稳压系统
	详见技术要求
	1 
	套
	(
	(
	

	6
	增压稳压水泵控制柜
	详见技术要求
	1 
	套
	(
	(
	

	7
	桥架
	详见技术要求
	63
	米
	(
	(
	

	三、楼层火灾自动报警系统

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	详见技术要求
	259
	个
	(
	(
	

	2
	点型光电感烟探测器底座
	详见技术要求
	259
	个
	(
	(
	

	3
	点型光电感温火灾探测器
	详见技术要求
	14
	个
	(
	(
	

	4
	短路隔离器
	详见技术要求
	13
	个
	(
	(
	

	5
	输出/输入模块
	详见技术要求
	65
	个
	(
	(
	

	6
	切断非消防电源
	详见技术要求
	24
	个
	(
	(
	

	7
	输入模块
	详见技术要求
	11
	个
	(
	(
	

	8
	声光报警器
	详见技术要求
	38
	个
	(
	(
	

	9
	消防电话分机
	详见技术要求
	9
	个
	(
	(
	

	10
	手动报警按钮
	详见技术要求
	38
	个
	(
	(
	

	11
	消火栓按钮
	详见技术要求
	34
	个
	(
	(
	

	12
	楼层显示器
	详见技术要求
	8
	个
	(
	(
	

	13
	暗装吸顶消防广播
	详见技术要求
	65
	个
	(
	(
	

	14
	吊顶内布置线管
	详见技术要求
	2882
	米
	(
	(
	

	15
	吊顶内布置线
	详见技术要求
	2987.3
	米
	(
	(
	

	16
	吊顶内布置线
	详见技术要求
	706
	米
	(
	(
	

	17
	金属软管
	详见技术要求
	261
	米
	(
	(
	

	四、自动喷淋灭火系统

	1
	内外热镀锌钢管
	详见技术要求
	1167
	米
	(
	(
	

	2
	内外热镀锌钢管
	详见技术要求
	608
	米
	(
	(
	

	3
	内外热镀锌钢管
	详见技术要求
	228
	米
	(
	(
	

	4
	内外热镀锌钢管
	详见技术要求
	200
	米
	(
	(
	

	5
	内外热镀锌钢管
	详见技术要求
	79
	米
	(
	(
	

	6
	内外热镀锌钢管
	详见技术要求
	159
	米
	(
	(
	

	7
	内外热镀锌钢管
	详见技术要求
	139
	米
	(
	(
	

	8
	内外热镀锌钢管
	详见技术要求
	46
	米
	(
	(
	

	9
	管道支架制安
	详见技术要求
	703
	Kg
	(
	(
	

	10
	管道刷油漆
	详见技术要求
	280
	㎡
	(
	(
	

	11
	信号蝶阀 DN150
	详见技术要求
	6
	个
	(
	(
	

	12
	水流指示器安装
	详见技术要求
	6
	个
	(
	(
	

	13
	末端试水阀安装
	详见技术要求
	7
	个
	(
	(
	

	14
	管道支架
	详见技术要求
	298
	kg
	(
	(
	

	15
	调节阀安装
	详见技术要求
	6
	个
	(
	(
	

	16
	水喷淋喷头安装
	详见技术要求
	937
	个
	(
	(
	

	17
	水灭火控制装置调试
	详见技术要求
	1
	系统
	(
	(
	

	五、室内消火栓系统

	1
	消火栓钢管
	详见技术要求
	32.3
	米
	(
	(
	

	2
	明杆闸阀 DN150
	详见技术要求
	12
	套
	(
	(
	

	4
	消火栓钢管
	详见技术要求
	83
	米
	(
	(
	

	5
	室内消火栓
	详见技术要求
	33
	套
	(
	(
	

	6
	灭火器箱
	详见技术要求
	32
	套
	(
	(
	

	7
	管道支架
	详见技术要求
	300.08
	Kg
	(
	(
	

	8
	水灭火系统装置调试
	详见技术要求
	1
	系统
	(
	(
	

	六、机械排烟系统

	1
	排烟风机
	详见技术要求
	2
	个
	(
	(
	

	2
	排烟风管
	详见技术要求
	60
	米
	(
	(
	

	3
	排烟风机软接口
	详见技术要求
	21
	套
	(
	(
	

	4
	排烟风机槽钢底座
	详见技术要求
	163
	kg
	(
	(
	

	5
	280℃排烟防火阀600×400
	详见技术要求
	2
	个
	(
	(
	

	6
	排烟风管
	详见技术要求
	60
	米
	(
	(
	

	7
	板式排烟口（维修）
	详见技术要求
	10
	个
	(
	(
	

	七、拆除和恢复

	1
	线管开槽 (管道直径25）
	详见技术要求
	372.3
	m
	(
	(
	

	2
	吊顶天棚拆除
	详见技术要求
	173
	m2
	(
	(
	

	3
	吊顶双层石膏板（10mm)安装
	详见技术要求
	173
	m2
	(
	(
	

	4
	吊顶刮两遍仿瓷.
	详见技术要求
	173
	m2
	(
	(
	

	5
	建筑垃圾外运
	详见技术要求
	83
	m3
	(
	(
	


注： 

1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。 

2、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。 

3、供应商应在响应文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。 

第二节 技术、商务要求
一、项目概况
本次改造范围涵盖办公楼消防控制室、水泵房、负一层至五层全部区域，主要工程内容包含：消防报警系统、喷淋灭火系统、室内消火栓系统、机械排烟系统、设备及构件的拆除清运等。

二、技术参数及数量

	序号
	名称
	具体要求说明
	数量
	计量单位
	备注

	一、消控室消防自动报警系统

	1
	消防自动报警主机琴台式
	琴台式，仅含1台琴台，10.4寸真彩液晶显示，报警联动总数为4840,含打印机，根据工程实际控制，可加配总线制操作盘及直接控制盘。

含控制器备电，含火灾报警控制器/消防联动控制器嵌入式软件。2024新国标。
3.具有CAN、光纤, TCP/lP,  Modbus,  RS422通讯接口,接入控制器网络系统；

4.秒级报警:可实现1秒内火灾报警。

5.回路部件带载数量:200点/回路，最大支持6400点

6.输入电压:220VAC，50Hz/60Hz

7.工作环境温度：-10℃~+55℃，相对湿度95%
	1 
	台
	

	2
	消防图形显示装置（含制作CAD图纸）
	触摸屏17寸一体化图形显示装置Linux操作系统含消防控制室图形显示装置嵌入式软件系统内置1个USB接口，1个TCP/IP接口；

单系统，含1个422接口，可连接1个控制器2节7AH/12V蓄电池
3.提供报警辅助处理方案,在紧急情况下提示值班人员完成必要的应急操作；

4.具有完备的数据库管理功能，并具有数据备份功能；

5.壁挂嵌入19寸 LCD屏幕大屏触摸图形化显示,支持组态编程；

6.满足GB16806 产品标准及GB50116设计规范。

7.主电:AC187~242，50Hz

8.工作环境温度:-10℃～+50℃
	1 
	台
	

	3
	CRT图显装置联网卡
	用于控制器间的CAN联网,由控制器母板供电，传输距离:3千米最大联网点数240点监控电流:5V 100mA；

工作最大电流: 5V 200mA。
	2 
	套
	

	4
	消防电话主机
	可以连接最多512路消防电话分机或51200个消防电话插孔；总机前面板上设计有15路的呼叫操作键 ,和现场电话分机形成一对一的按键操作；总机使用固定录音,可存储呼叫通话记录。
	1 
	套
	

	5
	消防广播主机
	满足GB16862006《消防联动控制系统》要求,主要包括主机端设备（音源设备、广播功率放大器、火灾报警控制器<联动型>等）及现场设备（扬声器监视模块、扬声器）等自带备电电池,采用CPU控制充电及主、备电切换。
	1 
	套
	

	6
	消防广播功率放大器
	广播功率放大器采用AC220V供电,具有备用电源输入接口；其余广播设备由消防控制系统供电；广播分配盘为液晶屏显示信息,广播音源为MP3播放器；自带备电电池, 采用CPU控制充电及主、备电切换。
	1 
	套
	

	7
	总线制操作盘
	最多支持128个可编程按键用于直接控制现场联动设备                                                                                                                                         蓝牙远程输入/修改/调试 , 最多支持8路可检线的启动/停止独立直接输出控制按钮,具有手、自动操作方怯,控制消防泵。 
	2 
	套
	

	8
	直接控制盘
	控制盘容量:每块控制盘8路输出；线制:本控制盘每路与被控设备之间采用多线连接，输出:单路最大输出DC24V,1A；正常状态下负载电流固定(监控<5mA,动作时最大<50mA )工作电压:DC24V相对湿度95%,不凝露。  
	2 
	套
	

	9
	管道井垂直布热镀锌线路导管
	1.材料要求：JDG20*1.5 

2.单价含接头、护口、管卡等管件
	350.7
	米
	

	10
	管道井垂直布线
	（NH-RVS）2×2.5mm²；国标，3C认证

2、额定电压 300/500V；
3、导体为无氧铜烟感、温感探测器信号线，手动报警按钮连接线
	1380
	米
	

	11
	管道井垂直布线
	（NH-BVR）4mm²；国标，3C认证

2、额定电压 300/500V；
3、导体为无氧铜烟感、温感探测器信号线，手动报警按钮连接线
	289
	米
	

	12
	金属软管
	1、公称直径：DN20；
2、材质：镀锌钢带；
3、防护等级 IP54；
4、耐压≥1.0MPa；
5、用于消防电气线路穿管保护，抗腐蚀、抗冲击
	261
	米
	

	13
	接线端子箱
	1.名称:模块箱;
2.材质:钢制;
3.安装形式:壁挂明装;
4.规格:满足设计及规范要求;
	13
	个
	

	14
	模块箱
	1.名称:模块箱;
2.材质:钢制;
3.安装形式:壁挂明装;
4.规格:满足设计及规范要求;
	14
	个
	

	15
	楼板打孔
	1.名称:墙体打洞

2.规格:DN200

3.类型:砖墙

4.填充(恢复)方式:满足设计及规范要求，含垃圾清理
	83
	个
	

	16
	防火封堵
	1.安装部位:室内500*500;

2.材质、规格:内外热镀锌钢板1.5

3.防腐：刷油漆漆和调和漆各两遍;
	64
	处
	

	17
	自动报警系统调试
	1.2000点及以下; 
2.线制:总线制;
	8734.3
	系统
	

	二、消防水泵房

	序号
	名称
	具体要求说明
	数量
	计量单位
	备注

	1
	消火栓水泵控制柜
	带自动巡检功能；

2.一用一备，包含熔断器、断路器、接触器、热继电器、星三角启动器组件、ATSE（自动转换开关电器）、3C产品认证。

3.整理电源线路并按规范要求重新布置。
	1 
	套
	

	2
	喷淋水泵控制柜
	带自动巡检功能；

2.一用一备，包含熔断器、断路器、接触器、热继电器、星三角启动器组件、ATSE（自动转换开关电器）、3C产品认证；

3.整理电源线路并按规范要求重新布置。
	1 
	套
	

	3
	喷淋水泵（维修）
	1.功率55KW,压力1.2MPA；材质：铸铁；2.流量30L/S,扬程83m；
2.含管道连接其他配件。
	2 
	台
	

	4
	消火栓水泵（维修）
	1.功率55KW,压力1.2MPA；材质：铸铁；
2.流量30L/S,扬程83m；
3.含管道连接其他配件。
	2 
	台
	

	5
	增压稳压系统
	1.流量：1L/S ，扬程15m，功率 2.2kw，气压罐SQL80；
2.含管道连接其他配件。
	1 
	套
	

	6
	增压稳压水泵控制柜
	1.带巡检功能；

2.一用一备，包含熔断器、断路器、接触器、热继电器、星三角启动器组件、ATSE（自动转换开关电器）、3C产品认证。
3.整理电源线路并按规范要求重新布置。
	1 
	套
	

	7
	桥架
	1.名称:桥架; 
2.型号:槽式; 
3.规格:200*100mm; 
4.材质:1.5mm; 
5.其它:含盖板、连接的三通、弯头等相关配件;; 
6.接地方式:满足设计及规范要求;
	63
	米
	

	三、楼层火灾自动报警系统

	序号
	名称
	具体要求说明
	数量
	计量单位
	备注

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	2.电子编码，四线制，双动作输入、输出，占两个总线编码点；2.无源输出模式两组容量分为DC24V/5ADC24V/1A。
	259
	个
	

	2
	点型光电感烟探测器底座
	1.通用底座底座；

2.采用不锈钢端子以及防水膜,保护接线端子。
	259
	个
	

	3
	点型光电感温火灾探测器
	2.电子编码，四线制，双动作输入、输出，占两个总线编码点；2.无源输出模式两组容量分为DC24V/5ADC24V/1A。
	14
	个
	

	4
	短路隔离器
	名称:短路隔离器

安装方式:模块箱内安装
3.规格:满足设计及规范要求
	13
	个
	

	5
	输出/输入模块
	1.名称:输出/输入模块

2.类型:单输出单输入

3.其他:带地址,内置CPU，有源脉冲输出

4.本体安装及调试"
	65
	个
	

	6
	切断非消防电源
	1.名称:输出/输入模块

2.规格:含24伏继电器。

3.类型:单输出单输入

4.其他:带地址,内置CPU，有源脉冲输出

5.本体安装及调试"
	24
	个
	

	7
	输入模块
	1.名称:输出/输入模块

2.类型:单输出单输入

3.其他:带地址,内置CPU，有源脉冲输出

4.本体安装及调试"
	11
	个
	

	8
	声光报警器
	1.名称:声光报警器 
2.规格:满足设计及规范要求
	38
	个
	

	9
	消防电话分机
	1.名称:消防报警电话分机 
2.规格:满足设计及规范要求
	9
	个
	

	10
	手动报警按钮
	1.L电子编码，四线制，双动作输入、输出，占两个总线编码点；2.无源输出模式两组容量分别为DC24V/5A；

3.有源输出模式两组量之和为DC24V/1A；4.采用不锈钢端子以及防水膜,保护接线端子。
	38
	个
	

	11
	消火栓按钮
	1.L电子编码，四线制，双动作输入、输出，占两个总线编码点；2.无源输出模式两组容量分别为DC24V/5A；

3.有源输出模式两组量之和为DC24V/1A；4.消防切电模块含24V继电器等配件
	34
	个
	

	12
	楼层显示器
	1.L电子编码，四线制，双动作输入、输出，占两个总线编码点；2.无源输出模式两组容量分别为DC24V/5A；

3.有源输出模式两组量之和为DC24V/1A；4.消防切电模块含24V继电器等配件；
	8
	个
	

	13
	暗装吸顶消防广播
	额定输出功率 3W。开孔尺寸：Φ145mm。

有线路监测功能。
吸顶安装。
	65
	个
	

	14
	吊顶内布置线管
	1.材料要求：JDG20*1.5 

2.单价含接头、护口、管卡等管件
	2882
	米
	

	15
	吊顶内布置线
	（NH-RVS）2×1.5mm²；国标，3C认证

2、额定电压 300/500V；
3、导体为无氧铜烟感、温感探测器信号线，手动报警按钮连接线
	2987.3
	米
	

	16
	吊顶内布置线
	（NH-BVR）2.5mm²；国标，3C认证

2、额定电压 300/500V；
3、导体为无氧铜烟感、温感探测器信号线，手动报警按钮连接线
	706
	米
	

	17
	金属软管
	1、公称直径：DN20；
2、材质：镀锌钢带；
3、防护等级 IP54；
4、耐压≥1.0MPa；
5、用于消防电气线路穿管保护，抗腐蚀、抗冲击
	261
	米
	

	四、自动喷淋灭火系统

	序号
	名称
	具体要求说明
	数量
	计量单位
	备注

	1
	内外热镀锌钢管
	1、安装部位:室内安装;

2.规格:DN25;

3.连接形式:螺纹连接;

4.压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、管网冲洗;

5.安装高度:依据现场实际

	1167
	米
	

	2
	内外热镀锌钢管
	1.安装部位:室内安装;

2.规格:DN32;

3.连接形式:螺纹连接;

4.压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、管网冲洗;

5.安装高度:依据现场实际
	608
	米
	

	3
	内外热镀锌钢管
	1.安装部位:室内安装;

2.规格:DN40;

3.连接形式:螺纹连接;

4.压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、管网冲洗;

5.安装高度:依据现场实际
	228
	米
	

	4
	内外热镀锌钢管
	1、安装部位:室内安装;

2.规格:DN50;

3.连接形式:螺纹连接;

4.压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、管网冲洗;

5.安装高度:依据现场实际
	200
	米
	

	5
	内外热镀锌钢管
	1.安装部位:室内安装;

2.规格:DN65;

3.连接形式:沟槽连接(含沟槽管件);

4.压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、管网冲洗;

5.安装高度:依据现场实际
	79
	米
	

	6
	内外热镀锌钢管
	1.安装部位:室内安装;

2.规格:DN80;

3.连接形式:沟槽连接(含沟槽管件);

4.压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、管网冲洗;

5.安装高度:依据现场实际
	159
	米
	

	7
	内外热镀锌钢管
	1.安装部位:室内安装;

2.规格:DN100;

3.连接形式:沟槽连接(含沟槽管件);

4.压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、管网冲洗;

5.安装高度:依据现场实际
	139
	米
	

	8
	内外热镀锌钢管
	1、安装部位:室内安装;

2.规格:DN150;

3.连接形式:沟槽连接(含沟槽管件);

4.压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、管网冲洗;

5.安装高度:依据现场实际
	46
	米
	

	9
	管道支架制安
	1.安装部位:喷淋管;

2.材质要求:型钢热镀锌处理.

3.其他:包含面漆，单件重100kg以下;

	703
	Kg
	

	10
	管道刷油漆
	1.刷油部位:喷淋管道;

2.油漆品种:调和漆;

3.涂刷遍数:2遍;
	280
	㎡
	

	11
	信号蝶阀 DN150
	1.名称: 信号蝶阀;

2.规格压力等级: DN150,1.6MPa;

3.连接形式: 焊接法兰连接;
	6
	个
	

	12
	水流指示器安装
	1.名称: 水流指示器;

2.规格压力等级: DN150,1.6MPa;

3.连接形式: 焊接法兰连接;
	6
	个
	

	13
	末端试水阀安装
	名称:末端试水装置DN25;

管架形式:管道支架(除锈后涂红丹一道,防锈漆两道调和漆二遍);
	7
	个
	

	14
	管道支架
	1.材质:管道支架;

2.角刚制作安装40*40*4

3.管架形式:管道支架(除锈后涂红丹一道,防锈漆两道调和漆二遍);
	298
	kg
	

	15
	调节阀安装
	1.名称: 信号阀;

2.规格压力等级: DN150,1.6MPa;

3.连接形式: 焊接法兰连接;

4.含阀门检查接线;"


	6
	个
	

	16
	水喷淋喷头安装
	1.类型: 玻璃球喷头, 下垂式，喷头的动作温度为68℃

2.连接形式: 螺纹连接.
	937
	个
	

	17
	水灭火控制装置调试
	1.水灭火系统控制装置调试 2000点以下.

	1
	系统
	

	五、室内消火栓系统

	序号
	名称
	具体要求说明
	数量
	计量单位
	备注

	1
	消火栓钢管
	1.材质规格:热浸镀锌加厚钢管 DN150;

2.连接形式:沟槽连接;

3.钢管镀锌设计要求:热镀锌;

4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗;

5.附配件:含管件安装;

6.管道标识设计要求:刷红丹防锈漆两道;
	32.3
	米
	

	2
	明杆闸阀 DN150
	1.名称: 明杆闸阀 ;

2.规格压力等级: DN150,1.6MPa;

3.连接形式: 焊接法兰连接;
	12
	套
	

	4
	消火栓钢管
	1.材质规格:热浸镀锌加厚钢管 DN65;

2.连接形式:沟槽连接;

3.钢管镀锌设计要求:热镀锌;

4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗;

5.附配件:含管件安装;

6.管道标识设计要求:刷红丹防锈漆两道;
	83
	米
	

	5
	室内消火栓
	1.名称：单栓室内消火栓箱

2.安装方式:暗装2毫米厚

3.型号、规格:800*650*200

4.附件、附件材质及数量:箱内包括SN65消火栓一个,13-65-25m麻质衬胶龙带一条,口径19mm水枪一支,铝合金框。

5.其余详见图纸规范及设计；
	33
	套
	

	6
	灭火器箱
	1.形式:灭火器箱（含灭火器）2.规格、型号：2具MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器

3.其余详见图纸规范及设计；
	32
	套
	

	7
	管道支架
	1.材质:型钢

2.管架形式:一般管架

3.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍

4.单件质量:10kg以内
	300.08
	Kg
	

	8
	水灭火系统装置调试
	1.系统形式：室内消火栓系统
	1
	系统
	

	六、机械排烟系统

	序号
	名称
	具体要求说明
	数量
	计量单位
	备注

	1
	排烟风机
	HTF(A)-I-6.5

1450r/min,16200m3/h,620Pa,5.5kW,180kg
包含熔断器、断路器、接触器、热继电器、星三角启动器组件、ATSE、3C产品认证；
板材厚度2mm；防雨盒,达到IP65。
	2
	个
	

	2
	排烟风管
	规格:(长边)3200mm；
2、板材厚度:1.2mm。

3、屋顶排烟风管连接。
	60
	米
	

	3
	排烟风机软接口
	1.防火帆布软接口；
2.防雨盒,达到IP65。
	21
	套
	

	4
	排烟风机槽钢底座
	1.槽钢底座支架制作安装；
2.拆除原有设备
	163
	kg
	

	5
	280℃排烟防火阀600×400
	1.名称:280℃排烟防火阀
2.规格:600×400
3.材质：钢制
	2
	个
	

	6
	排烟风管
	规格:(长边)3200mm；
2、板材厚度:1.2mm。

3、屋顶排烟风管连接。
	60
	米
	

	7
	板式排烟口（维修）
	1、原有板式排烟风口修缮

2、自带280℃防火阀
3、风口材质采用镀锌钢板
	10
	个
	

	七、拆除和恢复

	1
	线管开槽 (管道直径25）
	1.名称:墙、地面开槽; 
2.规格:管径25以内综合考虑; 
3.填充（恢复）方式:水泥砂浆抹平恢复; 
4.结算以签证按实计取; 
5.含其他配套工序及辅材; 
6.其他:详见设计图纸及有关规范;
	372.3
	m
	

	2
	吊顶天棚拆除
	1.吊顶天棚拆除
	173
	m2
	

	3
	吊顶双层石膏板（10mm)安装
	1.18mm阻燃板

2.9.5mm厚石膏板

3.满批腻子三遍

4.乳胶漆三遍

5.具体做法详设计图纸
	173
	m2
	

	4
	吊顶刮两遍仿瓷.
	1.原墙面仿瓷墙漆(均为三遍,一底两面)

2.具体详见设计图纸
	173
	m2
	

	5
	建筑垃圾外运
	1.垃圾运下楼 
2.建筑垃圾外运; 
3.运距:10km;
	83
	m3
	


三、包装、运输、保管及保险

1、所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家或行业相关标准，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，货物要求有包装材料保护运至现场。凡由于包装不良导致货物损坏、锈蚀等的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

2、成交供应商负责根据本项目内容各个不同的安装地点，将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3、各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4、货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收移交完毕。

5、货物在安装调试验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
四、安装、调试

1、成交供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到各类设备正常使用，其费用由成交供应商负担，包含在报价中并负责技术人员在安装过程的保险。

2、成交供应商应提供安装中全部所需的工具。

3、供应商须加强安装的组织管理，根据项目情况配备相应项目团队成员，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。其中项目负责人须具有机电工程专业二级及以上注册建造师及安全生产考核合格证书（B 类），且证书注册单位名称与供应商名称一致；专职安全生产管理人员具有安全生产考核合格证书（C 类），证书须在有效期内；响应文件中需提供项目负责人及专职安全生产管理人员相关证书复印件及供应商为其缴纳的近半年内任意一个月的社保证明材料，并加盖供应商单位公章。否则视为无效响应。在合同履行过程中，成交供应商不得随意更换项目组人员，如需更换项目组人员，须经采购人书面同意且所替换的人员资质及专业水平不得低于原工作人员。
4、项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。

5、严格遵守安装现场安全保卫制度和防火制度。并根据采购人的办公环境灵活安排安装时间。
五、验收

1、成交供应商应派出人员随产品一起抵达采购人现场，根据合同规定的检验程序和检验项目进行验收，并填报和共同签署验收单。

2、供货商将货物配送到指定位置后，应及时通知采购方负责人到现场清点数量，查验货物品牌、规格型号等，验收合格的，由验货人员在《送货单》上签字确认；不合格的，采购人有权拒收，供货商应按要求整改，重新配送符合要求的货品。供货商应将货物的装箱清单、用户手册、保修卡、出厂合格证、随机资料及配件工具等交付给采购方。

3、验收要求

3.1 项目验收国家或行业有规定的，按国家或行业规定执行，验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.2 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.3 项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

4、验收方法

4.1 产品安装、调试结束后，由采购人组织相关部门按照国家及行业标准对照采购文件、响应文件承诺的技术要求进行现场验收。若产品验收不能满足和达不到采购文件提出的和响应文件承诺的技术参数及技术要求，不予认可。给采购人造成的损失，由成交供应商承担一切责任，采购人有权提出退货。   

4.2 供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

4.3 发运货物时随机技术资料要求：

（1）操作手册、使用说明、维修保养手册；

（2）备品备件清单（含规格型号和制造厂家）；

（3）设备出厂检验报告及合格证；

（4）符合国家规定的验收标准、厂方标准及验收手册。

4.4 所有产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

4.5 供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

五、质量保证
1、质保期：投标产品项目质量保证期从验收合格之日起开始计算，整体免费保修期要求不少于壹年。

2、质保期内免费提供所有设备的维修服务，由此产生的费用均不再收取。质量保修期内对由于产品设计、安装工艺、材料、配套件的缺陷、制造、运输和安装调试等原因而造成的系统故障或部件损坏，负责免费排除或维修，并无偿更换由此所发生的备品备件。质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修。质量保证期过后，成交供应商应同样提供电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
六、售后服务

1、全天候技术支持，提供7x24小时的在线技术支持服务，并根据实际需要提供一名专职技术人员在校驻点上门服务；提供设备相关的免费升级和修复服务。同时，对该项目产品提供长期的维护服务，确保设备的稳定运行。
2、故障响应时间：接到故障报告后30分钟内响应，1小时内到现场处理，确保故障得到及时修复。

3、为保障设备的正常运行和使用寿命，供应商有必要提供定期维护计划，同时对采购方不定期维护要求有相应的响应措施。
4、备件支持：供应商应提供必要的备件支持，如遇到重大故障，可提供系统所需更换的任何备件。

5、所有产品均要求安装调试到位。要求有完善的服务体系，有稳定、独立的售后服务队伍。

6、除采购人要求的售后服务条款外，供应商可根据自己的实际情况补充更加优惠的保修及售后服务承诺。

七、建设要求
1.建设工期

1.1 成交供应商应自合同签订之日起三十（30）日内，完成本合同项下全部货物的供货、安装、拆除及恢复工作，并使工程达到本合同约定的验收条件。

1.2 前款约定的工期为固定工期。除合同另有约定或经采购人事先书面同意外，成交供应商不得以任何理由要求顺延工期。

2.施工时间

2.1鉴于本项目施工环境具有特殊性，成交供应商的主要安装作业时间安排在机关工作日下班后及双休日进行。

2.2成交供应商应根据上述作业时间，合理编制施工组织计划并安排作业人员，确保在约定工期内完工。成交供应商不得以施工时间特殊或任何其他理由为由，要求延长工期，亦不得据此迟延履行或减免其工期责任。
3.违约责任

3.1成交供应商未在本合同约定的工期内完成全部工作并使工程达到验收条件的，每延期一日，应向采购人支付违约金人民币5,000元（大写：伍仟元整）。

3.2成交供应商延期超过十（10）日的，采购人有权单方解除本合同。采购人行使前述解除权的，应向成交供应商发出书面解除通知，本合同自该书面通知送达成交供应商之日起解除。

八、其他要求
1、结算及付款：该项目无预付款和进度款，项目验收并结算办理完成后付至结算价的95%；结算总价的5%，在质保期满且无质量问题且售后服务良好，无息付清。

2、供应商应给出所投标产品的主要技术数据，并不得有弄虚作假现象，否则作无效投标处理。

3、成交供应商确保所供货物技术指标符合招标文件、以及国家或行业标准要求，必须严格按《产品质量法》实行三包。

4、本项目采用费用包干方式实施。供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料、配件、辅材，以及运输、安装、验收等人工、管理、保险、税金、利润等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

5、本项目所属行业为“工业”，其中采购标的“七、拆除和恢复”所属行业为“建筑业”，其他采购标的所属行业均为“工业”。小微企规模认定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。（注：行业划分与谈判文件第一章谈判邀请第一条第5款“本项目对应的中小企业划分标准所属行业”描述不一致的，以此处约定为准。）

6、供应商填报《中小企业声明函》时,采购标的“七、拆除和恢复”的制造商信息以供应商自身信息进行填报，所属行业按“建筑业”进行填写；其他采购标的所属行业均按“工业”进行填写。供应商填报《关于符合本国产品标准的声明函》时，无需对采购标的“七、拆除和恢复”进行承诺。

7、本项目采购人不单独或分别组织任何一个供应商进行现场踏勘；供应商可自行对项目现场进行勘察，以便供应商获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，成交供应商签订采购合同和项目实施过程中，不得以不了解现场情况为由，提出任何形式的索赔要求，供应商踏勘现场所发生的一切费用和责任概由供应商自负。

第四章 合同草案条款
第一节 合同协议书

采购合同编号：
采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
（2）政府采购计划编号：                           

（3）项目内容：                             
（4）是否分包：               。
（5）项目负责人：               。
（6）联系电话：               。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应一次性支付全部合同款项）                    
(预付款：    （应明确预付款的支付比例和支付条件）               
(分期付款：     （应按照季度分期支付合同款项）                   
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
（2）地点：                              
（3）方式：                             
（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。
（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。
4.合同验收
（1）验收主体：                             。
（2）验收方式：                             。
（3）验收标准：                             。
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）成交通知书
（4）响应文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的明细、分包合同等。    
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                    
委托代理人：                            委托代理人：                    
电      话：                            电      话：                    
传      真：                            传      真：                    
                                    开 户 银 行：                   
      账      号：                    
第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得成交结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据采购文件、响应文件而确定。

3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与成交结果一致。

4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（采购文件第五章采购需求另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合采购文件第三章“功能要求、技术规格、参数”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在响应文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。
第三节 政府采购合同专用条款

	本章第二节
第1.1款
	甲方名称、地址 
	甲方名称：株洲市教育局；

地    址：株洲市天元区珠江南路537号

	本章第二节
第1.2（6）项
	项目现场
	甲方指定交付地点。

	本章第二节
第5.1款
	履行合同的时间、地点及方式
	详见第三章采购需求。

	本章第二节
第9.2（1）项
	质量保证期
	详见第三章采购需求。

	本章第二节
第9.2（3）项
	响应时间
	详见第三章采购需求。

	本章第二节
第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	详见第三章采购需求。

	本章第二节
第14.2（6）项
	乙方提供的其他服务
	     /         ，或第五三章采购需求。

	本章第二节
第15.2（2）项
	迟延交货的违约责任
	乙方未在本合同约定的工期内完成全部工作并使工程达到验收条件的，每延期一日，应向甲方支付违约金人民币5,000元（大写：伍仟元整）。

乙方延期超过十（10）日的，甲方有权单方解除本合同。甲方行使前述解除权的，应向乙方发出书面解除通知，本合同自该书面通知送达乙方之日起解除。

	本章第二节
第23.1款
	合同未尽事项
	双方协商解决。


第五章 响应文件组成
目录
供应商的响应文件应包含以下部分：
一、报价表及报价文件(格式)
二、谈判响应声明(格式)
三、保证金
四、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书（格式）

五、供应商资格审查材料
六、货物说明一览表

七、供货方案
八、合同条款偏离表
九、采购需求偏离表
十、享受政府采购政策的证明资料

十一、关于符合本国产品标准的声明函
十二、供应商认为需提供的其他资料（如有）
十三、最后报价
政府采购
响 应 文 件
采购项目名称:                       
采   购   人：                      
政府采购计划编号:                   
委托代理编号:                       
采购代理机构：                      
供应商      （单位盖章）     
年  月  日
一、报价表及报价文件(格式)
附件1-1 报价表
报价表

采购代理编号：                          项目名称：                  

包号：                                   包名称：                 
	报价
	其他内容

	即投标报价：

小写金额：              （人民币元）

大写金额：               （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


备注：（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。

注：本表须按包填写，一个“包号”一份。
供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权的代理人（签字或印章）：             

日期：    年     月      日

附件1-2 分项报价明细表

分项报价明细表
采购代理编号：                          项目名称：                  

包号：                                   包名称：                 
	标的名称
	规格型号
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价（元）：
	
	


注：1.本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。

不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权的代理人（签字或印章）：             

日期：    年     月      日

二、谈判响应声明(格式)
致 (采购人、采购代理机构)：
根据贵方为        （项目名称）的谈判邀请（政府采购计划编号：            ，委托代理编号：         ），签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表供应商       （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本  份及响应文件电子版一份；参加采购项目第    包谈判，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非采购方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非采购方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：       ；邮编：         ；电话：        ；电子邮箱：              。
供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权的代理人（签字或印章）：             

日期：    年     月      日

三、保证金（本项目不适用）

1、提供付款凭证复印件或金融机构、担保机构出具的保函原件。
2、根据供应商递交的《保证金退还申请书》上的账户信息，以转账或电汇方式退还至供应商的原缴纳账户。

3、提供银行基本账户开户许可证复印件。

附件：3-1
保证金退还申请书

致                 (采购人或采购代理机构)： 

我系参加                          （项目名称），采购计划编号          ，委托代理编号：               谈判的供应商，现申请按该项目谈判通知书规定，退返保证金人民币         (大写）￥            (小写），保证金请退还到以下原缴纳账户：

户名：                                 

账号：                                 

开户行：                               

开户行地址：          省            市

如果提供的账户信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商(盖单位章)：

联系人：                  

移动电话：               
固定电话：                

日期：      年    月   日

说明：《保证金退还申请书》需单独递交，不得装订在响应文件中；可在办理保证金交割手续时提交，也可在提交响应文件截止时间后补交，未交《保证金退还申请书》的供应商，将影响其保证金的正常退还。
四、供应商代表身份证明(格式)

附件：4-1
法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)

供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人））。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

	身份证正反面复印件


供应商名称(盖单位公章)：

日期：     年      月     日

（注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供，除响应文件中提供外，还需另备一份原件，与响应文件同时递交，否则视为无效响应。供应商为自然人的无需提供。）
附件：4-2
授权委托书(格式)
本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购计划编号、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	委托代理人身份证正反面复印件

	法定代表人（单位负责人）身份证正反面


供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：               

委托代理人（签字）：             

日期：       年      月     日

（注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供，除响应文件中提供外，还需另备一份原件，与响应文件同时递交。否则视为无效响应。供应商为自然人的无需提供。） 

五、供应商资格审查材料
附件5-1 资格更新证明材料
供应商的资格更新证明材料
注：根据谈判文件第二章第10.1款规定，被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本响应文件提供更新或者补充的资格证明材料。
六、货物说明一览表
	序号
	货物名称
	制造商名称
	型号规格
	主要技术参数和技术指标
	备  注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


  

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。 

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权的代理人（签字或印章）：             

日期：    年     月      日

七、供货方案

说明：供应商根据第三章“采购需求”及评分标准自行编制，格式自拟。

八、合同条款偏离表
政府采购计划编号:                        项目名称：                     
包号：                                   包名称：                   
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据谈判文件第四章“合同草案条款”填写本表；
2.供应商如果对谈判文件第四章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第四章的所有条款要求，其响应无效。
4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权的代理人（签字或印章）：             

日期：    年     月      日

九、采购需求偏离表
政府采购计划编号:                           项目名称：                    
包号：                                      包名称：                   
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据谈判文件第三章“采购需求”填写本表；
2.供应商如果对谈判文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第三章的所有条款要求，其响应无效。
4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
5.本表偏离表与本章第六节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。
供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权的代理人（签字或印章）：             

日期：    年     月      日
十、享受政府采购政策优惠的证明资料

供应商符合第二章第38条、第39条、第40条、第41条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。
附件10-1中小企业声明函(货物)
中小企业声明函（货物）

(不符合政策要求的无需提供)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。

附件10-2残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不符合政策要求的无需提供)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件10-3监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不符合政策要求的无需提供)
注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

　　1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

　　2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

　　……

　　本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

　　公司（单位）名称（盖章）：

　　日期：  年　  月　 日

　　__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
十二、供应商认为需提供的其他资料
注：供应商认为需提供的其他资料包括：
1.谈判文件第三章采购需求要求的其他资料；
2.谈判文件要求的其他相关资料。
十三、最后报价

附件13-1 报价表
报价表

（最后报价）

采购代理编号：                          项目名称：                  

包号：                                   包名称：                 
	报价
	其他内容

	即投标报价：

小写金额：              （人民币元）

大写金额：               （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


注：本表须按包填写，一个“包号”一份。
供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权的代理人（签字或印章）：             

日期：    年     月      日

说明：最后报价不得装订在响应文件中，供应商需单独准备，谈判现场进行最后报价。
