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第一章 谈判邀请

湖南汽车工程职业大学的智能制造产线项目建设（政府采购编号：(2026)430200000066-1，委托代理编号：HNZZ-ZFCG2026025）进行竞争性谈判采购，邀请你单位参加谈判采购活动。

一、采购项目基本情况

1、采购项目名称： 智能制造产线项目建设
2、政府采购计划编号：(2026)430200000066-1
3、委托代理编号： HNZZ-ZFCG2026025 
4、采购项目预算：963300.00元 
(支持预付款，预付比例：  /  

5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 

6、合同定价方式：(固定总价  (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
7、合同履行期限：合同签订，盖章生效后的壹个月内。
8、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：

(谈判保证金：采购项目预算的 / %；
(履约保证金：中标金额的 / %；
(预付款保证金：预付款的 /  %；

(质量保证金：合同金额的 / %。

二、采购需求

	包号 
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算
	最高限价
	节能产品
	进口产品

	1
	智能制造产线项目建设
	详见采购需求
	1
	963300.00元
	963300.00元
	(
	(


说明：

1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与谈判。 
三、采购项目需落实的政府采购政策

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

四、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

(专门面向：(中小企业  (小微企业 (监狱企业 (福利性单位。
(强制分包：大型企业应将采购份额的   /  %分包给中小企业。

3、本项目的特定资格要求：

（1）本项目为专门面向中小企业采购，供应商应提供《中小企业声明函》和《湖南省政府采购供应商资格承诺函》，具体格式详见资格审查证明材料清单附件。（本项目所属行业为“工业”，其中投标人企业规模认定按照《中小企业划型标准规定》工信部联企业【2011】300号文执行）。

（2）要求供应商无不良信用记录，信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体响应。本次采购   不接受  联合体响应。接受联合体响应的，联合体应当具备下列条件： /  。

五、获取谈判文件的时间、地点及方式

1、获本采购邀请供应商，请于2026年 10 月 13 日至2026年 10 月 15 日，每日上午09时00分至12时00分，下午 15 时00分至17 时00分（北京时间），在株洲市天元区泰山路东帆国际大厦21楼2105-2106室（详细地址）持本采购邀请、确认函、授权委托书领取谈判文件。
2、谈判文件每套售价0元，售后不退。可选择现金、金融机构转账方式购买谈判文件。
六、提交首次响应文件的截止时间、谈判时间及地点

1、提交首次响应文件的截止时间：2026年 10 月 16 日 09 时 30 分（北京时间）。
2、谈判时间：2026年 10 月 16 日 09 时 30 分（北京时间）。
3、谈判地点：湖南中卓工程项目管理有限公司开标室（地址：株洲市天元区泰山路东帆国际大厦21楼2107室。
七、确认

你单位收到本采购邀请后，请于2026年 10 月 15 日17时前，以书面形式确认是否参加谈判采购。
八、询问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞》(湘财购〔2024〕67号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
九、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息
（1）名 称： 湖南汽车工程职业大学                             
（2）地  址：湖南省株洲市云龙示范区智慧路79号

（3）联系人：陈洁                       
（4）电话：0731-22111048

2、采购代理机构信息
（1）名  称： 湖南中卓工程项目管理有限公司
（2）地  址：株洲市天元区泰山路东帆国际大厦21楼2105-2106室

（3）联系人：匡丹   李麟  曹立芝                    
（4）邮  编： 412000   
（5）电  话： 0731-28781558

（6）电子邮箱：/
附件：确认通知

                       确认通知
致：（采购人、采购代理机构）
我单位已于    年   月  日（北京时间）收到你单位   年  月  日（北京时间）发出的       （项目名称）谈判邀请，确认  （参加/不参加）谈判采购。
特此确认。
单位名称（盖单位公章）：           
法定代表人（或授权代表人）（签字或印章）：       
      年    月     日
第二章 谈判须知

第一节 谈判须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	智能制造产线项目建设

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	联系人姓名：匡丹

电  话：0731-28781558

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	名    称：湖南汽车工程职业大学

联 系 人：陈洁
电    话：0731-22111048

地    址：湖南省株洲市云龙示范区智慧路79号

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	名  称：湖南中卓工程项目管理有限公司

地  址：泰山路东帆国际大厦21楼2105-2106室

联系人：匡丹   李麟  曹立芝                        

邮  编：412000   

电  话：0731-28781558

	第3.1款
	供应商资格条件
	1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、采购项目的特定资格条件：

（1）本项目为专门面向中小企业采购，供应商应提供《中小企业声明函》和《湖南省政府采购供应商资格承诺函》，具体格式详见资格审查证明材料清单附件。（本项目所属行业为“工业”，其中投标人企业规模认定按照《中小企业划型标准规定》工信部联企业【2011】300号文执行）。

（2）要求供应商无不良信用记录，信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与采购活动。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、供应商为联合体形式的。本次谈判采购不接受供应商为联合体形式。接受联合体形式的，联合体应当具备下列条件：/。

	第3.2款
	是否接受联合体形式
	否

	第5.1款
	现场勘察
	1、不组织现场勘察
2、供应商未进行现场勘察的不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式索赔要求。

3、供应商自行勘察现场所发生的一切费用和责任概由供应商自负。

	二、谈判文件

	第6.3款
	谈判文件的实质性变动内容
	商务、技术、合同条款

	三、响应文件的编写

	第11.3款
	采购项目预算
	本项目预算为963300.00元；最高限价为963300.00元。

	第11.6款
	报价的其他要求
	1.报价高于预算价及最高限价的为不响应谈判文件。供应商若认为采购预算价及最高限价低于企业自身成本的或不能接受本谈判文件其他有关条款的，可以放弃投标。

2.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将其作为无效响应处理。

	第12.1款
	保证金
	☑不要求提供

□ 要求提供

转账方式：以非现金形式递交。
1.保证金数额：人民币  /     元

2.缴纳形式：由供应商开户银行基本账户转至代理机构投标保证金专户；

开户名称：湖南中卓工程项目管理有限公司政府采购保证金专户

开 户 行：招商银行株洲分行

银行账号：7339 0039 1410 633

转账注明信息：    （项目名称）  保证金。（如果“项目名称”字符过长，票据摘要填写不下的，“项目名称”中可以提取关键字符填写。）

3.缴纳时间：投标截止时间前缴纳，以投标保证金到账为准。

4.退还时间：未中标单位，由代理机构在中标通知书发出后五个工作日内无息退还；中标单位，在签订合同后，五个工作日内无息退还。

5.发生以下情况投标保证金将不予退还：

（1）开标后供应商在投标有效期内撤回投标文件；

（2）供应商不按磋商文件要求提交投标保证金的，视为不合格供应商。

	第13.1款
	响应文件有效期
	90日历天

	第14.1款
	分包
	不允许

	第15.2款
	响应文件副本份数
	正本一份副本两份，电子版一份（盖章正本扫描件电子版PDF）。均需密封递交。

	四、响应文件的递交

	第18.1款
	响应文件的递交时间和地点
	时间：2026年 10 月 16 日 09 时 30 分（北京时间）
地点：湖南中卓工程项目管理有限公司开标室（株洲市天元区泰山路东帆国际大厦21楼2107）。

	五、响应文件的评审与谈判

	第22.4款
	谈判文件规定的实质性要求和条件
	实质性响应是指响应文件与谈判文件要求的所有条款、要求和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应谈判文件要求的，是为不响应谈判文件要求，视为不合格响应文件。

	第28.3款
	最后报价的算术修正
	谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第34.1款
	财政部门指定的媒体
	湖南省政府采购网(http://www.ccgp-hunan.gov.cn/luban/front/home）

	第36.1款
	履约担保
	☑ 不要求提供。

□ 要求提供，履约担保的金额为：中标金额的10% 。

缴纳形式：成交供应商须在签订合同前以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，项目验收合格之日起30个工作日内退还履约担保，最终以合同签订条款为准。

	七、政府采购政策

	第39.1款
	强制采购
	☑ 否。
□ 是，纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单（品目清单中标注(符号产品），实施政府强制采购的，供应商提供的产品不符合强制采购规定，其响应无效。

	第40.1款
	节能产品、环境标志产品的价格折扣比例
	符合节能产品、环境标志产品优先采购政策的，对于投标报价，应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为 5 %

备注：1.节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

	第41.2（1）项
	小型、微型企业的价格折扣比例
	☑专门面向中小微企业采购。

□非专门面向中小企业采购：

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》规定的小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。具体扣除比例如下：

□货物采购：供应商为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物。本项目给予小微企业 10% 扣除。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

( 工程采购：工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。本项目小微企业给予  /  扣除。

( 服务采购：服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。本项目小微企业给予  /  扣除。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。具体扣除比例如下：

( 货物采购：本项目扣除比例为  /   。

□ 工程采购：本项目扣除比例为  /  。

□ 服务采购：本项目扣除比例为  /   。

（以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。）

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / 。（监狱企业、残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策）

	第44.1款
	采购进口产品
	本采购项目拒绝进口产品。

	八、其他规定

	第46.1（1）项
	合同预付款的支付比例和支付条件
	详见第三章采购需求。

	第46.1（2）项
	质量保证金
	详见第三章采购需求。


第二节 谈判须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1本竞争性谈判文件仅适用于本章第一节“谈判须知前附表”（以下简称【谈判须知前附表】）中所叙述的采购项目。

1.2【谈判须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，供应商应当符合本章第38.1款规定，否则，其响应无效。

2.定义

2.1采购项目联系人姓名和电话见【谈判须知前附表】。

2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。

2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。

2.4供应商是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。

3.供应商的资格要求

3.1供应商应当符合【谈判须知前附表】规定的供应商资格条件。

3.2【谈判须知前附表】规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

4.参与谈判的费用

4.1无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。

5.现场勘察

5.1供应商应按【谈判须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

5.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

5.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、谈判文件

6.谈判文件的组成

6.1谈判文件由下列文件组成：

第一章 采购邀请

第二章 谈判须知

第三章 合同草案条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

6.2采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的谈判文件进行的澄清或者修改，构成谈判文件的组成部分。

6.3谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见【谈判须知前附表】。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。
6.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

7.谈判文件的澄清或者修改

7.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

8.一般要求

8.1供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。

8.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
8.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

8.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

8.5供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。

9.响应文件的组成

9.1响应文件包括下列内容：

（1）报价表及报价文件(格式)

（2）谈判响应声明(格式)

（3）保证金

（4）授权委托书(格式)

（5）供应商资格审查材料

（6）采购需求响应

（7）合同条款偏离表

（8）采购需求偏离表

（9）享受政府采购政策的证明资料

（10）响应标的符合谈判文件规定的证明文件

（11）供应商认为需提供的其他资料（如有）

（12）最后报价

9.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

9.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

10.供应商的资格更新证明材料

10.1被邀请的供应商在提交首次响应文件前，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随响应文件提供更新或者补充的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
11.报价要求

11.1供应商应当根据谈判文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价；谈判文件第三章提供第二节“工程量清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。

11.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：

（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其他附加服务的费用。

（2）所有根据合同或其他原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。

（3）谈判文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。

（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。
11.3供应商的最后报价不得超过采购项目预算，否则，其响应无效。采购项目预算见【谈判须知前附表】。

11.4采用固定价格定价方式的采购项目，供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

11.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.6报价的其他要求见【谈判须知前附表】。

12.谈判保证金

12.1谈判文件要求供应商提交谈判保证金的，供应商应按【谈判须知前附表】规定，在提交首次响应文件的截止时间前提交谈判保证金。谈判保证金有效期应当与响应文件有效期一致。

12.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳谈判保证金，其交纳的谈判保证金，对联合体各方均具有约束力。
12.3采购人、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

12.4谈判保证金的退还按以下规定办理：

（1）成交供应商的谈判保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还。

（2）未成交供应商的谈判保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

（3）终止竞争性谈判采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。

12.5有下列情形之一的，谈判保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）谈判文件规定的其他情形。

13.响应文件有效期

13.1响应文件有效期见【谈判须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的，其响应无效。

14.分包

14.1【谈判须知前附表】规定供应商分包的，供应商分包承诺不符合竞争性谈判文件中有关分包规定的，其响应无效。

14.2供应商应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同。

14.3享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

14.4分包供应商不得再次分包。

15.响应文件的签署及规定

15.1响应文件应按谈判文件要求在签章处盖供应商单位公章和在签字处由供应商代表签字。供应商代表可为供应商法定代表人（非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，谈判文件统称单位负责人）；供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）授权委托书。
15.2响应文件正本一份，副本份数见【谈判须知前附表】。纸质响应文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致时，以纸质正本文件为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件的副本可为正本的复印件。
15.3响应文件任何加行、涂改、增删等改动，改动之处应由供应商代表签字。否则，将导致响应文件无效。
15.4在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价（或者重新提交的响应文件和最后报价），可打印或用不褪色材料书写，并经供应商代表签字，或者加盖供应商单位

公章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

16.响应文件的密封和标记

16.1响应文件应密封包装，以保证其响应文件信息在提交首次响应文件截止时间前不被透露。
16.2响应文件封套上应写明的内容见【谈判须知前附表】。
16.3响应文件如果未按本章第15.1款规定密封，采购人、采购代理机构将拒绝接收。
17.响应文件的补充、修改或者撤回
17.1供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对已上传的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。
17.2供应商提交首次响应文件截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购人、采购代理机构按本章12.1条规定退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
18.响应文件的递交与接收

18.1供应商应在【谈判须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者谈判小组拒收逾期送达的响应文件。
18.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。
（1）项目名称、采购代理编号；
（2）供应商名称；
（3）响应文件送达时间、地址；
（4）响应文件密封情况；
（5）采购人、采购代理机构名称；
（6）采购人、采购代理机构接收人签字。
18.3采购人、采购代理机构在按本章第25.3款规定公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料、价格和其他信息。
五、响应文件的评审与谈判

19.供应商资格审查

19.1除本章第14.1款规定的情形外，采购人、采购代理机构不再对供应商进行资格审查。

19.2如果供应商不再具备本章第3.1款规定的供应商资格条件时，响应文件无效。

20.谈判小组

20.1谈判小组由采购人代表和评审专家组成。

20.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

20.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

21.谈判程序

21.1谈判程序：谈判（响应文件审查、澄清）、最后报价、提出成交供应商。其中，谈判按本章第23条进行。

21.2谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。
21.3在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。
22.响应文件审查

22.1谈判小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查。

22.2响应文件有下列情况之一，响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

（1）应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合谈判文件要求的；
（2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

（3）不满足谈判文件规定的实质性要求和条件的；

（4）法律、法规和谈判文件规定的其他响应无效情形。

22.3响应文件按无效处理的，谈判小组应拒绝其参与谈判，但属于谈判文件规定的实质性变动内容的除外。
22.4谈判文件规定的实质性要求和条件见【谈判须知前附表】。

23.澄清

23.1谈判小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其供应商代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.谈判的规定

24.1在谈判过程中，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其代表参加谈判。

24.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，谈判小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加谈判的供应商。

24.3每轮谈判中，参加谈判的供应商代表应认真、准确、完整地记录谈判小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对谈判小组书面通知提出的要求和条件作出明确响应，并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。

25.退出谈判
25.1供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购人、采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商代表签字。采购人、采购代理机构按本章第12.4款规定退还退出谈判的供应商的保证金。

25.2供应商参与谈判，但未提交最后报价又未按前款规定退出谈判的，保证金不予退还。

26.最后报价

26.1谈判结束后，谈判小组按本章第22.2款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。响应文件不符合谈判文件规定的实质性要求和条件的，谈判小组不得要求供应商提交最后报价，也不得接受供应商提交的最后报价。符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家的，谈判小组应当要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。

（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

26.2下列情形，谈判小组确认符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家，可以不与供应商谈判，直接要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。

（1）谈判文件未明确可能实质性变动的；

（2）谈判文件明确可能实质性变动，但谈判小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，认为谈判文件不需发生实质性变动、不需要谈判的。

26.3重新提交的响应文件或者最后报价应由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位CA公章，在规定时间内上传到系统。

26.4提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况按照系统程序退出谈判。
27.异常报价
27．1谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。

27.2异常低价投标（响应）审查程序

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，供应商须在评审现场对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，供应商提交证明材料的时间不得超过60分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

28.提出成交供应商

28.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

28.2供应商最后报价涉及算术修正、需落实政府采购政策的，按上款规定由低到高的顺序排序。最后报价排序相同的并列。

28.3最后报价有算术错误的，除【谈判须知前附表】另有规定外，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。

28.4最后报价的评审

（1）如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。

（2）需落实政府采购政策（优先采购、价格评审优惠）的，按本章本节第40、41条等相关规定进行价格扣除。

29.确定成交供应商

29.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

29.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

29.3成交候选人并列的，由采购人自行确定成交供应商。
30.谈判的特殊情形

30.1对于经公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有 2 家的，采购人在本次谈判采购活动开始前，报经主管预算单位同意，公开招标限额标准以上的经本级财政部门批准，可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

30.2符合上款情形的，本章本节相关条款规定的供应商最低数量可以为两家。
31.谈判终止

31.1出现下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
32.重新评审

32.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。

32.2采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

33.保密及串通行为

33.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

33.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

33.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

34.成交信息的公布与成交通知书

34.1采购人、采购代理机构应当自采购人确定成交供应商之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在【谈判须知前附表】指定媒体上公告成交结果，竞争性磋商文件随成交结果同时公告，成交结果公告期限为1个工作日。

34.2成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

34.3成交通知书是合同文件的组成部分。

35.询问及质疑

35.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

35.2供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞》(湘财购〔2024〕67号)规文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.3供应商提出质疑的，质疑函应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【谈判须知前附表】。

35.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。

35.5供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。

36.履约担保

36.1谈判文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【谈判须知前附表】的规定提交。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

36.2成交供应商没有按照本章第36.1款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其谈判保证金不予退还。
37.签订合同

37.1谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

37.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

37.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

七、政府采购政策

38.预留采购份额

38.1执行中小企业预留采购份额政策的规定：

（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。

（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包承诺中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。

（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

39.强制采购

39.1纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单（品目清单中标注(符号产品），实施政府强制采购的，供应商提供的产品不符合强制采购规定，其响应无效。

40.优先采购

40.1对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品(未标注(符号产品)、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时对该部分产品按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣；
41.价格评审优惠

41.1在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；

41.2价格折扣比例

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，按照【谈判须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包承诺约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，按照【谈判须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

41.3符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

41.4监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

41.5与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 

41.6本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。
42.政府采购政策其他规定

42.1中型企业、小型企业和微型企业类型按照《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定认定。

42.2监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户视同小型、微型企业，享受预留采购份额、价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。

42.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

42.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

42.5供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）。

42.6“价格评审优惠”可以与同时属于“节能产品”及“环境标志产品”中的一项“优先采购”累加计算。

43.供应商应提供的政府采购政策证明资料

43.1符合本章第38条、第39条、第40条、第41条规定的，供应商应在响应文件中提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

（2）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；工程、服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

44. 采购进口产品

44.1进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【谈判须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加谈判。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足谈判文件要求的国内产品参与谈判竞争。
45.融资、担保

45.1供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
八、其他规定

46.其他规定

46.1合同价款支付

（1）竞争性谈判文件规定支付合同预付款的，采购人应按【谈判须知前附表】规定的支付比例和支付条件向符合要求的成交供应商及时支付相应款项，并在政府采购合同中进行明确。

（2）竞争性谈判文件规定需提交质量保证金的，采购人可以按【谈判须知前附表】规定要求成交供应商提交质量保证金，并在政府采购合同中进行明确。

46.2谈判文件的其他规定见【谈判须知前附表】。

第三章 采购需求

一、招标信息
湖南汽车工程职业大学智能制造产线项目建设建设采购招标。
二、预算及上限值
预算：96.3万元。

三、完成时间
合同签订，盖章生效后的壹个月内。
四、付款
（1）合同签订后，所有设备送至指定地点，经查验型号、数量等设备全部到位，设备完整组装，经采购人预验收通过后，支付合同金额40%的货款；

（2）按合同要求正常交付使用，验收合格，支付至合同金额的95%；
（3）项目正常运行壹年。期满后由双方进行核实和结算，对核实和结算无异议后，于核实和结算完成之日起的十五日内支付。

五、设备清单及规格参数

（一）设备清单
	序号
	名称
	技术要求

（参数要求）
	数量
	单位

	1
	斜床身数控车床
	见附件
	1
	台

	2
	在线检测装置
	见附件
	1
	套

	3
	气液增压平口钳
	见附件
	1
	套

	4
	工业机器人
	见附件
	1
	套

	5
	机器人第七轴导轨
	见附件
	1
	套

	6
	机器人夹具
	见附件
	1
	套

	7
	机器人快换夹具工作台
	见附件
	1
	套

	8
	数字化立体料仓
	见附件
	1
	套

	9
	可视化系统及显示终端
	见附件
	1
	套

	10
	中央电气控制系统
	见附件
	1
	套

	11
	安全防护系统
	见附件
	1
	套

	12
	编程和设计工位计算机
	见附件
	2
	台

	13
	MES管控系统（含部署计算机）
	见附件
	1
	套

	14
	智能产线云数控系统
	见附件
	1
	套

	15
	虚拟示教编程系统
	见附件
	1
	套


（二）规格参数

	序号
	设备名称
	详细技术参数
	数量

	1
	斜床身数控车床
	1.身上最大回转直径：≥Ф420mm

2.板上最大回转直径：≥Ф250mm

3.标准车削直径：≥Ф210mm

4.最大切削直径：（盘类）：≥Ф320mm（轴类）：≥Ф250mm

5.最大切削长度：≥350mm

6.最大承重：盘类件：≥100kg轴类件：≥200kg

7.中心高（距床脚底面）：950mm

8.导轨形式：滚动导轨

9.主轴端部型式及代号：A2-6

10.主轴前端孔锥度：Ф70，1：20

11.主轴孔直径：≥Ф62mm

12.最大通过棒料直径：≥Ф50mm

13.主轴转速范围（A2-6头）：50～3000r/min

14.主轴最大输出扭矩：≥105Nm

15.主轴转速级数：伺服无级

16.主电机输出功率：连续额定值≥7.5kW

17.标准卡盘直径：8″中空液压卡盘inch

18.X轴快移速度：≥24m/min

19.Z轴快移速度：≥24m/min

20.X轴行程：≥210mm

21.Z轴行程：≥400mm

22.尾座套筒直径：≥Ф55mm

23.尾座套筒行程：≥60mm

24.尾座主轴锥孔锥度：莫氏M4

25.总重：≥3300kg

26.长×宽×高：≥2850×1650×1850mm
	1台

	2
	在线检测装置
	1、测针触发方向：±X,±Y,+Z

2、测针任意单向触发重复（2σ）精度≤1μm

3、测针各向触发保护行程：XY±15°,Z+5mm

4、测针各向触发力：XY平面1.0N，Z向6.0N

5、测针任意单向触发重复（2σ）精度≤1μm

6、防护等级：IP68

7、自动开启，关闭。高低功率转换功能

8、含有测头中空保护主轴功能
	1套

	3
	气液增压平口钳
	1、工作原理：气液增压

2、气源压力：0.5～0.7MPa

3、最大夹紧力（可调）：≥5000KgF

4、钳口形式：V型

5、夹持直径范围：Φ55-Φ70mm
	1套

	4
	工业机器人
	（一）机器人本体：

1)动作类型：多关节型；控制轴数≥6轴；

2)最大活动半径：≥1700mm；

3)手部最大负载（第6轴）：≥20KG

4)机器人重量≥265kg；

5)机器人安装尺寸≥370 x 370mm

6)驱动方式：交流伺服驱动；

7)重复定位精度：不低于±0.05mm；

8)轴运动：轴动作范围

J1回转轴≥+170°～-170°

J2立臂轴≥+160°～-80°

J3横臂轴≥+76°～-112°

J4腕轴≥+ 180°～-180°

J5腕摆轴≥+ 138°～-138°

J6腕转轴≥+ 360°～-360°

9)轴运动速度：

J1回转轴≥175°/s

J2立臂轴≥175°/s

J3横臂轴≥180°/s

J4腕轴≥330°/s

J5腕摆轴≥330°/s

J6腕转轴≥450°/s

10)最大扭矩：

J4腕轴≥40Nm

J5腕摆轴≥50Nm

J6腕转轴≥22Nm

11)控制轴数量：6

12)手动操作速度≥5段可调

13)J1，J2，J3减速器采用：RV减速器

14)记忆容量≥256MB；

（二）工业机器人控制器

1）配套基于现场总线的国产控制系统，控制器、驱动器等核心部件国产化；

2）具备内部软PLC功能，是整线方案应用集成的逻辑控制变得更灵活；

3）机器人现场总线；具有高速实时特性，突破带宽与实时性的矛盾，兼顾通讯速率和实时控制的特点，解决不同模块间数据实时交互问题；

▲4）嵌入式机器人控制器：基于ARM+DSP+FPGA硬件结构，可支持到10轴，运算速度达到 500MIPS,具有高速运动控制现场总线、以太网、CAN以及 DeviceNet 任一接口，可实现连续轨迹示教和在线示教，具备远程监控和诊断功能；（需提供以上功能参数的彩页作为证明材料）

（三）工业机器人示教器

1)示教盒显示屏:尺寸≤6.5寸彩色液晶

▲2)示教盒按键数量不少于54个，包含小键盘数字键0－9，X/Y/Z等常用编程指令按键，方便操作。（需提供以上功能参数的彩页作为证明材料）
3)显示分辨率：≥640*480像素；

4)显示颜色：≥32位真彩；

5)手动操作速度≥5段可调
	1套

	5
	机器人第七轴导轨
	1.参考规格：L5000*W1000*H320，单位mm，型钢焊接结构；

2.控制方式：七轴同时联动控制；

3.传动方式：齿轮齿条；

4.驱动方式：伺服电机；

5.导轨精度：7级；

6.结构配备以下组成部分：

（1）伺服动力源：工业机器人自带第七轴电机和高精密行星减速机提供驱动，由工业机器人控制系统联动控制；

（2）齿轮-齿条传动；

（3）直线导轨；

（4）坦克链：将工业机器人动力线、编码器线、信号线等集中保护；

（5）防护罩：工业机器人安装滑板等，维保人员可直接踩踏。

7.导轨总长度：≥5m；

8.最快行走速度：≥0.5m/s；

9.机器人滑板承重：≥500kg；

10.重复定位精度：≤±0.2mm；

11.导轨有效行程约≥：3800mm。
	1套

	6
	机器人夹具
	1.结构形式：
（1）手爪采用机器人工具快换夹持系统，由1套机器人侧快换装置和3套工具侧快换手爪组成，实现三种机器人手爪的快速更换；

（2）机器人侧快换装置具备握紧、松开、有无料检测功能；

（3）每套工具侧快换手爪配置有料无料传感器。

2.光电开关：

（1）传感器类型：扩散反射型（检测手爪有无抓取工件）；

（2)检测距离：200mm；

(3)连接方式：导线引出型；电源电压DC12～30V包括脉动（p-p）10%；控制输出集电极开路输出型（NPN/PNP输出因型号而异）；

(4)响应时间动作、复位时间≤0.5ms；

(5)保护结构IEC标准IP67。

3.RFID系统

（1）无线协议：ISO-15693；

（3）工作频率：≥13.56MHZ
；

（4）输出功率：≥23dBm；

（5）无线速率：≥26.5kbit/s；

（6）读写距离：≥140mm；

（7）通讯接口：RS422（连接到CPU通讯模块）；

（8）通讯速率：19200bit/s57600bit/s115200bit/s；

（9）外形尺寸≥直径75*75*41mm；

（10）重量≥250g；

（11）外壳材料：塑料PA12；

（12）颜色：灰色；

（13）固定类型：螺母固定。
	1套

	7
	机器人快换夹具工作台
	1.快换夹具工作台

（1）快换夹具工作台安装靠近料仓侧并与料仓底板固定；

（2）快换夹具工作台满足3款手爪的放置功能，每个位置配置手爪放置到位检测传感器；

（3）快换夹具工作台配置底板立于料仓底板上，不与地面固定。

2.零点定位夹具

（1）参考规格：100*100*73mm；

（2）材料：优质铬钢57-60hrc；

（3）使用压力：≥6公斤，带吹气清洁功能；

（4）锁紧力：≥10000N。
	1套

	8
	数字化立体料仓
	一：功能描述

带有安全防护外罩及安全门；

立体仓库的操作面板配备急停开关、解锁许可、门锁解除、运行等按钮；

每个仓位设置传感器（检测工件的有无）和状态指示灯（五种颜色分别描述毛坯、车床加工完成、加工中心加工完成、合格、不合格五种状态）；

采用485数据通讯；

二、技术指标

1.结构形式：5层6列共30个仓位；

2.指示灯：五色状态指示灯；

3.传感器：

连接方式：导线引出型；

光源（发光波长）：红色发光二极管（≥680nm）；

电源电压：DC12～24V±10％脉动（p-p）10％以下；

保护电路：电源反向连接保护、输出短路；

保护、防止相互干扰功能；

应答时间：动作•回复：各5ms以下；

耐压：AC1000V，50/60Hz1min；

保护结构：IEC规格IP67；

显示灯：动作显示灯（橙色）稳定显示灯（绿色）；

4.安全门：配安全感应器；

5.参考尺寸：1100mm*350mm*1600mm。
	1套

	9
	可视化系统及显示终端
	1、总控系统端：≥55英寸

2、显示终端：≥40英寸

3、加工过程显示终端：≥40英寸
	1套

	10
	中央电气控制系统
	中央控制器具有PLC功能、8通道多轴运动控制功能及通信功能于一体，采用控制总线实现对伺服单元和I/O单元的实时控制，通过设备总线实现与数控系统、机器人控制器等设备间的实时数据交换，既可独立控制自动化设备、自动线，又可作为主控制器用于由数控机床、机器人组成的自动生产线，还可接入工厂局域网，支持远程设备监控、工艺管理，真正实现生产自动化与信息化的融合。中央控制器在本套智能制造单元除了管理各执行设备外，还充当立体料仓桁架机器人的控制系统，并管理整个立体料仓，发挥多通道多轴运动控制功能。

最多可控制4通道16个伺服轴运动控制，各通道运动程序并行执行。

丰富的PLC指令集，支持梯形图编程。PLC最小扫描周期4ms，I/O单元灵活配置。

采用控制总线和设备总线，构建柔性控制系统。

支持以太网TCP/IP协议，可实现远程设备配置、工艺管理和生产过程监控。

性能特点：

1.中央控制系统包含PLC电气控制及I/O通讯系统，主要负责周边设备及机器人控制，实现智能制造单元的流程和逻辑总控。

2.元件配置要求：
（1）主控PLC，并配有ModbusTC/IP通信模块；

（2）配有≥16口工业交换机；

（3）外部配线接口必须采用航空插头；

（4）包含无线路由器。
	1套

	11
	安全防护系统
	1.表面处理：表面黄色烤漆；

2.配套感应开关；

3.尺寸：高1.2m，总长约10m（配围栏门）

4.应设置安全围栏及带工业标准安全插销的安全门，用来防止出现工业机器人在自动运动过程中由于人员意外闯入而造成的安全事故。自动线外围防护设计人员出入的安全门，配备安全开关，安全门打开时，除CNC外的所有设备处于下电状态。
	1套

	12
	编程和设计工位计算机
	1、处理器：≥i5

2、内存≥8GB

3、硬盘≥1T

4、显卡：独立显卡，显存≥2GB

5、系统：Win7/win1064位专业版

6、显示器≥21.5寸

7、含配套桌椅
	2台

	13
	MES管控系统（含部署计算机）
	一、智能制造控制系统模块

(一)基础信息:

1.MES系统具备一键安装功能，使用可执行的exe文件可进行完整的MES系统安装，加密狗可安装在与主机同一局域网及同一网段的任意电脑上，并通过网络进行识别；

▲2.MES系统在与主机同一局域网及同一网段的任意电脑上可以使用Microsoft Edage或Google chrome浏览器通过输入系统地址的方式打开MES系统主界面，主界面包含标准的工艺设计、排程管理、设备管理、测量与刀补、生产统计及系统设置六个模块；（需提供软件功能截图作为证明材料）
▲3.系统为B/S架构，支持用户账号、密码基础信息设置；可对不同用户进行操作权限的设置，根据不同角色定义系统的操作权限；（需提供软件功能截图作为证明材料）
4.系统使用开源的mysql数据库，利于后续的维护和升级；

5.系统支持至少4种控制系统的设备连接，并能在设置页面中选择加工设备如加工中心、数控车床的控制器类型，设备IP地址的设置； 

(二)系统功能要求

1、工艺设计模块功能及参数要求

1.1 EBOM管理

▲1）将根据NX软件内整体设计的装配结构3D档案，生成设计BOM，在NX软件界面内提交BOM，MES自动接收设计的BOM信息，且自动导入设计档案到服务器;（需提供软件功能演示视频作为证明材料）

支持从外部使用标准格式的xls文件导入BOM，支持MES系统内操作新建的方式进行单个零件的BOM信息建立；

▲2）支持在MES系统文档管理指定位置导入DWG文件，系统自动进行文档的解析，在MES系统内生成对应的BOM信息，DWG文件解析不正确的，系统自动将解析的文档进行更名提示BOM导入失败;（需提供软件功能演示视频作为证明材料）
3）以上BOM信息产生后，可以在MES系统内进行零件名称、数量、材质、图片的上传及信息编辑修改，并能在EBOM管理页面中进行零件BOM的信息删除；

▲4）MES系统EBOM管理模块内进行零件名称、数量、材质、图片的上传及信息编辑修改，并能上传每个零件的设计图片和3D设计档，EBOM中零件上传的图片在PBOM、排程页面中可以显示；（需提供软件功能演示视频作为证明材料）
5）EBOM管理页面面具备场次、图号的筛选功能，能快速进行目标零件信息的查找；

6）BOM系统导入后可以对BOM信息进行发行操作，系统自动生成零件对应的工艺BOM即PBOM；

1.2 PBOM管理

1）MES系统页面能清楚显示零件的图号、图号版次、零件图片、数量、材料及状态；

2）MES系统页面能进行零件设计档案的下载；

3）PBOM管理中能进行零件加工工艺的设计，包含数控车床、加工中心工序的顺序调整、工序的删除以及每道工序的计划时间的填写；

4）PBOM管理页面中能进行零件工艺的下发，下发后的PBOM信息在加工工艺管理页面中进行正确的信息显示；

1.3 加工工艺

1）加工工艺页面能进行零件图号、图号版次、图片、数量、材料以及PBOM的状态的查看；

2）加工工艺页面中能进行零件工艺卡的下载以及上传，系统自动将零件的工艺卡更新为最新版次；

3）加工工艺中进行工艺卡上传及发行后，系统自动在排程管理中生成同等数量的加工订单信息；

2、排程管理模块功能及参数要求

2.1 加工程序管理

1）加工程序管理页面能进行零件图号、图号版次、零件图片、数量、材料的正确显示；

2）加工程序管理页面中能对加工工艺页面中定义的零件每道加工工序进行加工程序的上传及下载，系统自动对多次上传的加工程序进行版次管理，系统自动下载最新一次上传的加工程序；

3）加工程序发行后，系统自动创建于EBOM中零件数量一致的加工订单数量，不需要人工干预进行订单的生成；

2.2 自动及手动排程

1）系统在自动及手动排程页面中可以进行加工订单排程模式的选择，包含自动排程及手动排程，其中自动排程可以分为质量优先、数量优先两种模式；

2）系统能对加工订单进行加工优先级的设置调整；在具备3个以上订单的情况下，MES系统自动及手动排程页面可以针对某个零件的加工顺位进行上移或下移，进行加工顺序的调整；

3）在手动模式下，用户可以在系统页面内进行每道加工工艺任务的下发，系统对加工任务进行下发后，机械手按照下发的加工任务自动进行零件的上下料动作；

4）在自动模式下，用户可选择数量优先，系统自动对加工订单任务进行排序及加工任务的下发；

5）自动模式下，用户可选择质量优先，系统对需要进行在机测量的工序进行加工后返修的提醒，用户可在系统页面进行是否返修进行选择，如用户不进行返修，系统将继续按照排程顺序进行加工任务的下发及执行；

6）在MES系统自动排程页面中，可以在MES系统页面内人工点选进行任意工序的完工，完工的工序在排程页面显示绿色等已完工颜色，并能对完工的工序通过人工点选进行返修，返修的工序显示为灰色等未加工颜色；

3、设备管理模块的功能及参数要求

3.1 设备监控

系统可以显示自动化平台中加工设备、机械手、料库的显示，并自动对设备的状态进行动态反馈及实时显示；

系统页面中能进行自动化的启动、停止及复位的操作；

3.2 机床数据采集

1）机床数据采集页面能进行自动化平台中加工设备的状态、工作模式、轴位置、当前加工程序的显示；

3.3 机器人数据采集

1）能进行机器人每个轴的数据显示、以及机器人状态的显示；

3.4 料仓管理

1）料仓管理页面具备零件状态说明信息，根据不同颜色显示零件的状态，状态包含无料、待加工、加工中、加工异常、加工完成、不合格六种状态，能进行每个仓位的零件选择；

2）料仓具备料架盘点功能，系统将调度机械手进行仓位RFID芯片信息写入；

3）料仓管理具备RFID读取功能，系统调度机械手进行料位RFID信息的读取；

4）系统供应商具备自主开发的RFID读写器及芯片，以及RFID通信协议的自主定义，系统支持开放RFID通信协议，用于教学等的设计及培训的拓展；

3.5 监控功能

1）系统能与监控系统进行对接，在MES系统页面进行监控摄像头场景的实时显示；

2）监控功能页面能显示加工设备的名称、加工零件名称、料位、设备的状态、以及在线测量中各变量的理论值、实际值、上下公差、结果等；

4、测量与刀补模块功能及参数要求

4.1 刀补信息采集

1）系统能实时显示加工设备内的刀具号、刀具长度、半径、长度磨损、半径磨损、刀长补偿、半径补偿；

▲2）系统能进行刀具补偿修正、刀具半径修正的数据输入，并自动对输入的数据进行放错提醒，超出限定值的输入系统自动进行无效处理；（投需提供软件功能截图作为证明材料）
4.2 测量数据采集

系统能对零件在线测量的每个变量进行理论值、上公差、下公差的设置；

4.3刀补返修

1）MES系统刀补信息采集及刀补返修的页面中，能进行刀具补偿修正、刀具半径修正的数据输入，并自动对输入的数据进行放错提醒，超出限定值0.5的输入系统自动进行无效处理。

2）系统根据输入的刀长、半径补偿量自动对设备中的刀长和半径进行计算修正，并能根据返修指令进行加工程序的返修加工；

4.4 质量追溯功能

统自动对加工的零件进行总数量、加工零件合格数量的统计，并能将统计的数据进行xls格式的导出；

5、生产统计功能及参数要求

5.1 看板

1）系统具备至少三种看板，看板内容包含：料仓状态的实时监控，自动化设备状态的实时监控、加工设备刀具信息的监控、以及摄像头的监控页面等；

2）料仓状态看板能显示不同的生产状态颜色，并能根据各种状态零件比例自动计算并生成图形化分析；

6、系统设置功能及参数要求

6.1 网络拓扑图设置

系统能对自动化平台中设备，包含加工中心、车床、机械手、PLC、工控机、设计电脑的网络进行连接设置，系统根据不同设备输入的IP地址，自动进行连接的状态显示，如为接通状态，连接线自动显示绿色合格，如不能进行接通，连接线将显示红色异常状态；

6.2 设备测试

系统具备自动化平台中加工中心、车床的开关门、主轴速度、卡盘状态的测试，并自动在系统页面反馈测试结果；

6.3 机械手测试

系统具备自动化平台中机械手的状态的测试，并能实时反馈机械手第六轴、第七轴的姿态数据；

6.4 料仓测试

系统能对指定的料位进行加工中、加工异常、加工完成、不合格等4中状态的不同颜色的状态灯测试，系统指定料位的状态后，料仓自动对指定位置的LED灯进行相同颜色的显示；

6.5 摄像头配置测试

系统能对摄像头实时监控系统的IP地址，用户名及密码的输入，输入正确后，系统自动进行位置的连接，并实时显示监控的页面，测试页面可进行录像、抓图等的操作，并能指定录像、图片的存放地址的指定，以及抓图格式的选择等；

6.6 手动试切

系统支持手动试切的零件测量结果的获取，能显示测量的变量号、实际值及测量结果信息；

6.7 HOME程序

系统支持对自动化平台中的加工中心、车床的测试程序的上传及下载；

系统页面内上传的程序自动推送到加工机床内存；

6.8参数配置

1）系统支持对MES系统及PLC变量表的导入，并自动显示导入的各变量的名称及地址；

▲2）系统具备功能代码的筛选功能，能进行不同类型的功能代码的筛选显示；（需提供软件功能截图作为证明材料）
▲3）MES系统具备独立的系统设置模块，在系统设置模块中，至少支持五种以上品牌数控系统适配，MES系统服务器中能有对应的控件或API库文件与之对应；（需提供软件功能截图作为证明材料）
6.9 系统日志

1）系统能实时显示自动化平台中加工中心、料库、车床、LED、PLC及生产任务的状态显示，并能自动进行日志信息的刷新；

2）系统支持日志信息的筛选、清楚及刷新，不同的日志类型使用不同的颜色显示，错误信息使用红色字体、正常信息使用黑色字体、告警信息使用橙色字体等；

7 档案管理

系统支持共享磁盘、FTP服务器方式进行文件的上传和下载。

8 控制台功能

系统支持具备启动、停止以及产线设备等平面模型集成的控制台功能，可通过系统上的操作键对产线进行启动；

设备的运行、报警状态能通过控制台页面的指示灯进行实时显示。
	1套

	14
	智能产线云数控系统
	功能：数据采集与SCADA设备监控用于对产线、车间数控设备（包括数控加工中心、数控车床）生产过程数据的采集，以及对设备运行状况进行监控，将采集的数据以及监控报警信息提取到云系统平台，实现车间/诗选中心整个生产过程的实时监控与数据反馈，确保生产透明性、设备安全及产品品质。系统支持包含过程状态值的监控、信息和过程检测值的归档分析，以及用户管理和数据的可视化；PC端使用浏览器进行监控信息的查看。

1)主页面：显示车间/生产中心设备的整体运行状态仪表和机床状态的主要数据；

2)电子看板：支持选择不同的设备数据采集分析看板，包含停机看板、实时稼动看板、全局看板、机床全面状态看板等；

3)设备稼动率：支持对车间/生产中心机床的稼动率曲线分析、稼动率报表以及及时信息查询，展示设备采集的数据曲线图，方便进行趋势分析；

▲4)设备状态：支持对车间/生产中心机床的连续状态数据分析报表，机床状态分析汇总，机床运行程序的状态查询；（需提供软件功能截图作为证明材料）

▲5)设备报警：支持对设备报警类型、报警级别进行维护，支持对设备报警数据的采集、图表分析；（需提供软件功能截图作为证明材料）
6)支持车间/实训中心不同资源组及区域的设备数据实时采集，支持设备实时状态的监控、报警状态的监控与分析、所有设备的全局监控。

▲7)设备数据采集设置：支持对车间/生产中心设备的状态对应的数据采集方式进行维护；支持对实时看板的界面设置配置。（需提供软件功能截图作为证明材料）
	1套

	15
	虚拟示教编程系统
	为满足C+R需求，需配套虚拟示教编程系统：

1.软件总体要求

1.1软件包含配套工业机器人示教编程系统，工业机器人操作编程系统都有对应的工业机器人本体模型以及仿真实训工作站。

1.2软件具备操作对象还原，机器人位置数据显示、IO配置说明以及机器人数字输入输出端口控制等功能，使得机器人仿真操作实训更为简单，更易于上手操作。

2.软件的功能要求

2.1机器人系统操作仿真训练：机器人系统运行模式选择、机器人系统操作界面仿真、机器人操作编程调试训练。

2.2机器人运行模式仿真：再现运行模式、示教模式、外部运行模式、启动按钮、暂停按钮、急停按钮、使能按钮。

2.3机器人系统界面及功能分别有：主页面包含机器人系统参数设置及机器人程序管理功能；程序界面负责机器人程序运行情况、编辑界面是机器人程序编辑专用界面、显示界面负责伺服驱动器运行情况、工具界面显示机器人工具运行、机器人系统操作键盘区组成。

2.4系统设置有以下功能：绝对零点设置、模式切换、工具坐标、用户坐标、变位机坐标、基座轴方向、系统时间、口令设置、系统速度、主程序设置、外部轴配置、语言设置。

2.5程序管理具有新建程序、程序一览功能等。

2.6仿真系统变量管理支持：字节型参数≥100个、整数型参数≥100个、双精度型参数≥100个、实数型参数≥100个、笛卡尔位姿型≥100个。

2.7机器人输入输出信号管理：输出信号≥64个、输入信号≥64个。

2.8在线帮助功能：提供机器人指令和设置零点操作说明。

2.9机器人操作按钮面板：包含机器人控制轴按钮区，程序编辑功能按钮区，程序运行按钮、速度控制按钮，伺服准备按钮等。

2.10机器人操作编程调试训练：在编辑页面下按下[添加]按钮调出机器人程序指令类别分别有运动指令、信号处理指令、流程控制指令、运算指令、平移指令。

2.11运动指令包含：点到点MVOJ、直线MOVL、圆弧MOVC

2.12信号处理指令包含:DOUT、WAIT、DELAY、DIN、PULSE

2.13流程控制指令包含：LAB、JUMP、注释#、END、CALL、RET

2.14算术运算指令包含：INC、DEC、ADD、SUB、MUL、DIV、SET、SETE、GETE。

2.15平移指令包含：SHIFTON、SHIFTOFF、MSHIFT

2.16软件主界面：由实训工作站、仿真管理界面组成，主要功能：课程选择、课程目标&帮助、课程引导动图、连接示教器、操作对象还原、数据显示、IO控制。

2.17自定义模块：用于工作设备的参数化建模，定义工作站仿真元素，包括机器人、工具、零件、机构、传送带、传感器等常用模型的定义，并可实现模型的本地库存放与使用。

2.18工作站仿真模块：用于机器人工作站的搭建和数据管理，显示当前工作站的设备信息、设备间的关系信息、机器人的运动特征信息等。

2.19仿真管理界面：打开工业机器人品牌示教器界面，实现虚拟示教器或真实示教器控制仿真工作站机器人运动。 

2.20以实控虚功能：可使用真实的工业机器人示教器控制仿真工作站中的机器人模型。示教器中装载有多品牌工业机器人虚拟示教系统，可对软件中的机器人模型进行操控，达到以实体示教器控制虚拟工业机器人运动的运动效果。

2.21虚拟示教器编程验证过的程序可以独立输出，应用到真实机器人示教器上使用。
	1套


注：1、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

演示视频以U盘形式密封提交，密封文件上注明单位名称，投标截止时间之前将密封文件递交至开标现场。投标人需保证U盘能够正常读取，格式为MP4格式，不能正常读取或无法演示或演示视频未对应相关采购需求的均视为不响应采购需求，时长控制在30分钟内。
六、其它要求及说明

1、本项目的履约验收为采购人自行组织验收，具体验收方法按照《株洲市政府采购项目履约验收管理暂行办法》株财发【2020】9 号的相关规定执行。

2、售后服务

整体设备质保一年，厂家质保高于一年的按厂家质保时间执行。若技术参数中对售后服务有明确要求，以技术参数的明确要求为准。
3、其他说明

1、本项目为交钥匙工程采用固定总价合同方式，供应商的投标报价应包括完成本项目所需的设备费、材料费、运输费、安装费、调试费、检测费、验收费、管理费、税金以及参与政府采购活动等所需的全部费用。除中标人报价外，采购人不再额外支付任何其他费用

★2、供应商应确保其投标产品技术参数的真实性。采购人在正式合同签订前，有权对成交产品的技术参数进行核查，成交供应商应无条件配合并按采购人要求提供相关证明材料。如成交供应商拒不配合或无法提供佐证材料证明其参数真实性的，按照虚假应标处理，采购人将依法取消其成交资格，并上报财政部门。

注 ：本项目各项采购需求，投标人必须全部满足响应，并不得有弄虚作假现象，否则视为不响应谈判文件按不合格投标人处理。

第四章 合同草案条款

第一节 合同协议书

采购合同编号：
采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：                                          
（2）政府采购计划编号：                           

（3）项目内容：                             
（4）是否分包：               。

（5）项目负责人：               。

（6）联系电话：               。

2.合同金额

（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。

（3）合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应一次性支付全部合同款项）                    

(预付款：    （应明确预付款的支付比例和支付条件）               

(分期付款：     （应按照季度分期支付合同款项）                   
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

（2）地点：                             

（3）方式：                             

（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。

（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。

4.合同验收

（1）验收主体：                             。

（2）验收方式：                             。

（3）验收标准：                             。

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）成交通知书

（4）响应文件

（5）政府采购合同专用条款

（6）政府采购合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

6.合同生效

本合同自                             生效。

7.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的明细、分包合同等。    

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：                    
委托代理人：                            委托代理人：                    
电      话：                            电      话：                    
传      真：                            传      真：                    
                                    开 户 银 行：                   
      账      号：                    
具体以双方签订为准。

第二节合同通用条款

采购合同格式文本省级以上政府部门或行业组织有标准或示范文本的，应按照其文本确定合同格式。没有文本的，按照《中华人民共和国合同法》及采购项目特点自行拟定特定文本确定合同格式。

第三节  合同专用条款

政府采购合同专用条款
	第四章第二节
第1.1款
	甲方名称、地址 
	名称：          
地址：          

	第四章第二节
第1.2（6）项
	项目现场
	采购人指定地点。

	第四章第二节
第5.1款
	履行合同的时间、地点及方式
	交货时间：（具体以采购人通知为准）送至采购人指定地点。
交货地点：采购人指定地点。
交货方式：成交单位将货物运到采购人指定地点、完成供货并通过采购人验收合格。

	第四章第二节
第9.2（1）项
	质量保证期
	详见第三章采购需求

	第四章第二节
第9.2（3）项
	响应时间
	详见第三章采购需求

	第四章第二节
第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	详见第三章采购需求

	第四章第二节
第14.2（5）项
	伴随服务
	详见第三章采购需求

	第四章第二节
第20.2款
	解决争议的方式
	☑ 诉讼。
□ 仲裁。

	第四章第二节
第23.1款
	合同未尽事项
	1）其它合同未尽事项，双方另行协商。


本表的具体要求是对合同通用条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本条款为准。
第五章 响应文件组成

目录

供应商的响应文件应包含以下部分：

一、报价表及报价文件(格式)

二、谈判响应声明(格式)

三、保证金

四、授权委托书(格式)

五、供应商资格审查材料
六、采购需求响应

七、合同条款偏离表

八、采购需求偏离表

九、享受政府采购政策的证明资料

十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件

十一、供应商认为需提供的其他资料（如有）

十二、最后报价

政府采购

响 应 文 件

采购项目名称:                       

采   购   人：                      
政府采购计划编号:                   

委托代理编号:                       

采购代理机构：                      

供应商                         （盖章）
年  月  日

索引表 符合性审查索引表
符合性审查索引表
	序号
	谈判文件条款号
	审查内容及标准
	响应文件及证明材料
	响应文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


一、报价表及报价文件(格式)

附件1-1 报价表

报价表

政府采购计划编号：                                 项目名称：                        
	报价
	其他内容

	小写金额：               （人民币元）

大写金额：              （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


注：本表须按包填写，一个“包号”一份。

供应商名称（盖单位公章）：         

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：           

日期：    年    月     日

附件1-2分项报价说明

分项报价说明

注：1.供应商应按谈判文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。

附件1-3分项报价明细表
分项报价明细表

政府采购计划编号：                                 项目名称：                        
	标的名称
	规格型号（或服务要求）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	报价（元）：
	
	


注：1.本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。

2.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。

供应商名称（盖单位公章）：          

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：             

日期：    年    月    

二、谈判响应声明(格式)

致 (采购人、采购代理机构)：

根据贵方为（项目名称）的谈判邀请（政府采购计划编号：            ，委托代理编号：       ），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表供应商 （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本    份；响应文件电子文档：一份，参加采购项目第  1 包谈判，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。

一、我方已详细审查谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。

四、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。

七、我方的联系方式：

地址：       ；邮编：         ；电话：        ；电子邮箱：              。

供应商名称（盖单位公章）：          

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：                    

日期：    年    月    日

三、保证金

注：如有投标保证金要求须提供保证金回单。

四、授权委托书(格式)

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、政府采购计划编号、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月     日签字生效，特此声明。
	委托代理人身份证（正面）复印件
	委托代理人身份证（反面）复印件

	法定代表人身份证（正面）复印件
	法定代表人身份证（反面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人的提供。

供应商名称(盖单位公章)：             

法定代表人（签字或印章）：            
委托代理人（签字或印章）：            

日期：    年    月     日 

五、供应商资格审查材料

附件5-1 资格更新证明材料

供应商的资格更新证明材料

注：根据谈判文件第二章第10.1款规定，被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本响应文件提供更新或者补充的资格证明材料。

六、采购需求的响应

编制说明：供应商应按谈判文件第三章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。

供应商名称（盖单位公章）：      

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：         

日期：    年    月     日

附件6-1 响应一览表

响应一览表

	包号 
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	节能产品
	进口产品

	
	
	
	
	
	(
	(

	
	
	
	
	
	(
	(

	
	
	
	
	
	(
	(

	
	
	
	
	
	(
	(


说明：主要技术参数和技术指标可另页描述。

供应商名称（盖单位公章）：      

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：         

日期：    年    月     日

七、合同条款偏离表

政府采购计划编号:                        项目名称：                     

	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据谈判文件第四章“合同草案条款”填写本表；

2.供应商如果对谈判文件第四章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第四章的所有条款要求，其响应无效。

4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

供应商名称（盖单位公章）：      

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：         

日期：    年    月     日

八、采购需求偏离表

政府采购计划编号:                           项目名称：                    

	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据谈判文件第三章“采购需求”填写本表；

2.供应商如果对谈判文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第三章的所有条款要求，其响应无效。

4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

5.本表偏离表与本章第六节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。

供应商名称（盖单位公章）：          

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：           

日期：    年    月     日

九、享受政府采购政策优惠的证明资料

供应商符合第二章第38条、第39条、第40条、第41条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。

附件9-1中小企业声明函(货物)

中小企业声明函(货物)

(不符合政策要求的无需提供)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司(联合体)参加    (单位名称)的   (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下

1、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为    (企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。
2、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为    (企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。

…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章) ：

日期:

注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，供应商应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，其响应无效。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。

附件9-2残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(不符合政策要求的无需提供)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

附件9-3监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不符合政策要求的无需提供)

注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附件9-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料

强制采购或者优先采购产品的证明材料

注：1.供应商提供的产品属于优先采购的，应按第二章第43条规定提供证明材料和本章本节附页1“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。

2.节能产品、环境标志产品(强制采购或者优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。

附页1优先采购产品清单

优先采购产品清单
政府采购计划编号:                           项目名称：                    

	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


注：1.本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或者环境标志产品）的政府采购政策价格扣除。

2.栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3.栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号。

4.货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只需填写一种。

供应商名称（盖单位公章）：          

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：           

日期：    年    月     日

十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件

注：提供第三章规定的证明材料复印件。

十一、供应商认为需提供的其他资料

注：供应商认为需提供的其他资料包括：

1.谈判文件第三章采购需求要求的其他资料；

2.谈判文件要求的其他相关资料。

十二、最后报价

附件12-1 报价表

报价表（最后报价）

政府采购计划编号：                                项目名称：                   
	报价
	其他内容

	小写金额：              （人民币元）

大写金额：               （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


注：本表须按包填写，一个“包号”一份。

供应商名称（盖单位公章）：         

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：           

日期：    年    月     日

说明：最后报价表格待评委发起最后报价通知后请供应商按附件12-1、12-2要求进行最后报价。最后报价不得装订在响应文件中，请各投标单位准备一份至二份的最后报价表（最后报价表规定的签字及盖章），在谈判小组规定时间内递交（最后报价提交时间为投标人接到代理机构工作人员的通知起40分钟内递交，超时递交的视为自动放弃二次报价，按无效报价处理）。
分项报价明细表

附件12-2分项报价明细表

政府采购计划编号：                                 项目名称：                        
	标的名称
	规格型号（或服务要求）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	报价（元）：
	
	


注：1.本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。

2.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。

供应商名称（盖单位公章）：          

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：             

日期：    年    月    

说明：最后报价表格待评委发起最后报价通知后请供应商按附件12-1、12-2要求进行最后报价。最后报价不得装订在响应文件中，请各投标单位准备一份至二份的最后报价表（最后报价表规定的签字及盖章），在谈判小组规定时间内递交（最后报价提交时间为投标人接到代理机构工作人员的通知起40分钟内递交，超时递交的视为自动放弃二次报价，按无效报价处理）。


