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第一章 投标邀请
岳阳市公安局的岳阳市城市治安电子防控系统（一、二期）升级改造与运行维护项目(2026年12月-2029年12月)进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。
一、采购项目基本信息

1、采购项目名称：岳阳市城市治安电子防控系统（一、二期）升级改造与运行维护项目(2026年12月-2029年12月)

2、政府采购计划编号：CGXM2026430600000260      

3、委托代理编号：YYJC[2026]0118          

4、采购项目预算：13138228.32元
□支持预付款，预付比例：% 

5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业
6、评标方法： □最低价法 ☑综合评分法 
7、合同定价方式： □固定总价 ☑固定单价 □成本补偿 □绩效激励 
8、合同履行期限：升级改造部分：120日内完成安装调试及本项目新购软、硬件初步验收，从新购软、硬件终验验收合格之日起整体质保不得低于五年；运维服务、第三方租赁部分：从新购软硬件终验验收合格之日起不得低于三年。
9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
□投标保证金：采购项目预算的  %； 
□履约保证金：中标金额的  %； 
□质量保证金：合同金额的  %；
二、采购人的采购需求

	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	13138228.32      
	岳阳市城市治安电子防控系统（一、二期）升级改造与运行维护项目(2026年12月-2029年12月)
	岳阳市城市治安电子防控系统（一、二期）升级改造与运行维护，详见采购文件
	1
	13138228.32      
	□
	□


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、投标人的资格要求：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
□专门面向： □中小企业 □小微企业 □监狱企业 □福利性单位 
□强制分包：大型企业应将采购份额的     %分包给中小企业。
3、供应商特定资格条件：/
说明：1）营业执照、统一社会信用代码和税务登记证三证合一实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款。

2）根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》湘财购〔2022〕17 号，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（见附件）参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。

3）被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”“湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体投标。本次招标 不接受 联合体投标。 
五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式

有意参加投标者，于2026年   月   日至2026年   月   日， 上午9:00至12:00，下午14:30至17:00(北京时间)，双休日及节假日除外， 在http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin 获取招标文件 
☑本项目实行电子交易，有意参加投标者，在http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin获取电子版招标文件。 
□本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的供应商提供。 
六、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2026年   月   日 09:30（北京时间） 
2、提交投标文件地点：“岳阳市 公 共 资 源 交 易 中 心 电 子 交 易 平 台 ” (http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin) 
3、开标时间：2026年   月   日 09:30
4、开标地点：“岳阳市 公 共 资 源 交 易 中 心 电 子 交 易 平 台 ” (http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin) 
七、公告期限

1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
八、询问及质疑

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。
3、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 
九、投标说明

1、本公告选项：☑表示选择，□表示未选择。 
2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十、采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名：谈女士 
2、电话：0730-880121 
十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息
（1）名 称：岳阳市公安局 

（2）地  址：岳阳市岳阳楼区学院路188号

（3）联系人：卢淳
（4）电话：13548909199 
2、采购代理机构信息
（1）名 称：岳阳市市直行政事业单位集中采购中心
（2）地 址：岳阳市岳阳楼区金鹗东路235号 

（3）联系人：谈女士
（4）邮 编：414000
（5）电 话：0730-880121
3、电子交易平台服务机构信息

（1）名 称：岳阳市公共资源交易中心电子交易平台 

（2）联系人：信息技术科 

（3）电 话：0730-2966692 

（4）电子邮箱：/
附件
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型(  中型(  小型(  微型(
(本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（盖章） 

      年   月   日
机构代码：

注册登记机构：

日期：

有效期：

注册资本：

地址：

经济行业：

经济性质：
法定代表人（负责人）姓名（签字）：

身份证号：

手机号：

授权代表人姓名（签字）：

身份证号：

手机号：

第二章 投标须知
第一节 投标须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	岳阳市城市治安电子防控系统（一、二期）升级改造与运行维护项目(2026年12月-2029年12月)

	第1.2款
	专门面向中小企业采购
	□本项目专门面向中小企业采购

	
	非专门面向中小企业采购
	☑本项目非专门面向中小企业采购

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	详见第一章【投标邀请】

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	详见第一章【投标邀请】

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	详见第一章【投标邀请】

	第2.5款
	采购进口产品
	□接受，本项目已经财政部门审核或备案同意购买进口产品
☑拒绝，本项目拒绝进口产品参加投标

	第3.1款
	投标人资格条件
	详见第一章【投标邀请】

	第3.2款
	接受联合体形式投标
	□接受
☑不接受

	第5.1款
	招标文件提供期限
	详见第一章【投标邀请】

	第5.2款
	组织现场考察或者召开答疑会
	☑不组织
□组织

	二、招标文件

	第7.4款
	非实质性偏离的范围和幅度
	招标文件第五章【采购需求】中条款偏离项数之和≥15项将导致无效投标。

	第9.1款
	招标公告指定媒体
	中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）

	三、投标文件

	第13.2款
	采购预算、最高限价
	采购预算：13138228.32元，最高限价：13138228.32元。

	第13.8款
	投标报价的其他要求
	1、投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则在评标时将视为无效投标。                                
2、投标人对每种服务及货物只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则在评标时将视为无效投标。            

3、报价不能超过招标文件中规定的预算金额、最高限价及各部分金额否则在评标时将视为无效投标。              

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，可要求其在合理时间内采用数据电文形式，并根据要求进行电子签章，提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

	第14.1款
	投标人应提供资格审查资料
	1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即： 

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
□专门面向： □中小企业 □小微企业 □监狱企业 □福利性单位 
□强制分包：大型企业应将采购份额的   %分包给中小企业。
3、采购项目的特定资格条件：/
说明：1）营业执照、统一社会信用代码和税务登记证三证合一实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款。

2）根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》湘财购〔2022〕17 号，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（见附件）参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。

3）被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”“湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动；
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体投标。本次招标 不接受 联合体投标。 

	第14.1(3)款
	特定资格条件应提供的资格审查资料
	特定资格证明材料: 无

	第16.1款
	投标有效期
	90日（日历日）

	第17.1款
	投标保证金
	本项目是否收取投标保证金:否

	第18.1款
	分包
	分包要求:本项目不允许分包

	四、投标

	第20.2款
	投标截止时间（开标时间）
	详见第一章【投标邀请】

	五、开标、资格审查和评标

	第23.3款
	解密电子投标文件时限及方式
	投标人使用加密投标文件的CA数字证书在投标截止时间起30分钟内完成投标文件的解密，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。（如因特殊情况按第二章第二节35条处理）

	六、中标信息公布

	第27.2款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	投标人总得分相同的，按投标报价（非评审价格）由低到高顺序排列。总得分且投标报价相同的，按技术分由高到低的顺序排列。所有得分均相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

	七、合同签订

	第30.1款
	履约担保
	□需要。
☑不需要

	九、其他规定

	第34.1款
	招标代理服务费
	/

	第35.1款
	其他规定
	●对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
1、信用信息查询的查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）。
2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。

3、信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。
4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

5、信用信息的使用规则：留存备查。

6、投标文件中需提供投标单位盖电子章和电子签字的，因系统中无法实施电子签章和电子签字的，可签字盖章后扫描上传。

7、各投标单位不得在同一台电脑上报送投标文件，发现IP地址相同将接受财政相关处罚。

8、确定中标人后，中标人需提交2份纸质投标文件，并确保纸质投标文件与电子投标文件内容完全一致。

9、为进一步优化政府采购领域的营商环境，缓解中小微企业融资难、融资慢、融资贵和金融企业不敢贷、不愿贷、不能贷问题。现在政府采购活动中推广中标贷。详见：岳财函〔2020〕124号岳阳市财政局关于优化政府采购领域营商环境推行“中标贷”的通知。10、银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，根据其行业特殊性，取得营业执照的分支机构可以参与投标，但必须取得总公司授权，同一总公司的两个分支机构不得同时参加投标，招标文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。
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岳阳市公共资源交易事前信用承诺书
（投标人、供应商、竞买人、受让人等交易主体适用范本）
为推进社会信用体系建设，营造诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法、公平竞争的交易形象，本人作为（单位名称）的法定代表人代表本单位作出以下诚信承诺：

（一）本单位填报或提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料和信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、篡改、虚假成份。

（二）严格依照国家、湖南省和岳阳市关于公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）严格遵守岳阳市公共资源交易市场主体信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易市场主体信息库中信息。

（四）参与公共资源交易活动系本单位自愿行为。保证无组织或参与围标、串标、出卖（借）、转让资质证书或接受他人挂靠投标、以他人名义参与竞争或以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）、恶意报价、恶意投诉等违法违规行为。

（五）守合同、重信用，加强单位诚信建设。保证无恶意提高造价、违约毁约等行为。自觉维护公共资源交易良好秩序，自觉接受行政监督部门、纪检监察机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（六）本单位自愿接受公共资源交易监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，依法承担法律责任。

（七）本人郑重作出上述承诺。本人和单位员工均已熟悉诚信承诺内容并认真践行承诺。

法定代表人签名：                                                

单位名称（盖章）：

                                                               年    月    日
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岳阳市政府采购合同融资合作银行及联系人名单

	银行名称
	联系人
	职  务
	联系电话

	交通银行岳阳分行
	黄  颖
	公司、普惠部总经理
	18873011060

	交通银行岳阳分行府东支行
	蒋莉华
	支行行长
	13973004180

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	徐顶龙
	总行副行长
	18173002929

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	彭靖夫
	总行营业部副主任
	18273053888

	农业银行岳阳分行
	黄立军
	普惠部负责人
	18973061212

	农业银行岳阳分行
	周  芊
	普惠部经办人
	13975036393

	湖南银行岳阳分行
	何昌林
	分行副行长
	15707306666

	湖南银行岳阳分行财源支行
	张  璐
	客户经理
	13707308320

	巴陵农村商业银行
	柳  斌
	总行党委-副行长
	13789029698

	巴陵农商行德胜路分理处
	付素洁
	支行副行长
	13907309327

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	邹鸿志
	分行营业部副行长
	18711236688

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	刘紫薇
	分行普惠部客户经理
	19967060009

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	李润泽
	分行营业部客户经理
	13337309009

	兴业银行岳阳分行营业部
	谭  丽
	总经理
	18773081188

	兴业银行岳阳分行营业部
	李江天
	客户经理
	19573070611

	中信银行岳阳分行
	李箐笛
	公司部客户经理
	13117516881

	工商银行岳阳分行
	杨文韬
	普惠部负责人
	13789018303

	工商银行岳阳分行
	陈  盈
	普惠部经办人
	17872007507


岳阳市政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	岳阳市融资担保有限责任公司
	陈会亮
	0730-8717032/18907300076

	岳阳市融资担保有限责任公司
	黎子龙
	0730-8717032/17773021899

	湖南省农业信用担保有限公司

岳阳市分公司
	张  武
	0730-5220262/18973170258
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政府采购招标文件“中标贷”推广介绍
为进一步优化营商环境，帮助企业解决融资难、融资贵的问题，所有在岳阳市成交的政府采购类项目，中标企业都可以通过中标贷平台在线向银行提出贷款申请。
中标贷是银行、担保公司等金融机构以工程建设、政府采购合同为载体，以财政支付为保障，以企业参与公共资源交易形成的信用为融资依据，向中标企业发放的信用贷款。
一、中标贷的特点
在线申请，快捷方便：中标企业用CA证书即可登录中标贷平台，进行在线申请。银行贷前、贷中调查需要的企业相关资料，都可以在线提交。
信用贷款，无需抵押：凭中标通知书，中标合同即可申请，无需抵押。
平台渠道，利率优惠：相比其他渠道的同类贷款，银行针对中标贷给出的利率优惠力度更大。
专用产品，放款快速：银行提供专用产品匹配中标贷，中标企业提交中标合同、约定还款账号等关键资料后，符合条件的，不超过15天即可放款。
二、中标贷的操作
登录入口：
岳阳市公共资源交易中心官网-中标贷平台，
或https://hnyy.biddingloan.com
登录工具：企业CA（湖南CA办理电话：0730-8181828）
贷款申请：详见“中标贷操作手册 ”。
岳阳市公共资源交易中心官网-办事服务-政府采购-【中标贷手册V1.2.4】，或下载
http://ggzy.yueyang.gov.cn/uploadfiles/202009/20200917151230447.pdf
三、业务咨询电话
0730-2966626，张女士16673063296，陈工
第二节 投标须知
一、总则
1.适用范围
1.1本招标文件仅适用于本章第一节“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。
1.2【投标须知前附表】规定采购项目专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标无效。
2.定义
2.1采购人系依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人名称、联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。
2.2采购代理机构系接受委托、代理采购项目、依法成立中介代理机构。本项目采购代理机构的名称、地址、联系方法见【投标须知前附表】。
2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
2.5进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。
2.6电子招标投标：是指电子招标投标参与各方（采购人、采购代理机构、供应商、评审专家）按照相关法律法规的规定，应用网络信息技术，使用CA数字证书（含电子签章、签名）在电子招标投标交易平台(以下简称交易平台)，进行的招标投标活动。
3. 投标人的资格要求
3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。
3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
4. 投标费用 
4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5．组织现场考察或者召开答疑会
5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。
5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。
5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。
5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、招标文件
6.招标文件的构成
6.1招标文件共七章，各章内容如下：
第一章 投标邀请
第二章 投标须知
第三章 资格审查
第四章 评标方法及标准
第五章 采购需求
第六章 政府采购合同
第七章 投标文件的组成
6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。
7．偏离与实质性响应
7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。
7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。
7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。
8.询问
8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。
9.招标文件的澄清或者修改
9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。
9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以数据电文形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。
9.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。
9.4通过交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告。
三、投标文件
10.投标语言
10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。
11.计量单位
11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
投标文件的组成

12.1详见招标文件中第七章 投标文件的组成
12.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。
13.投标报价
13.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。
13.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。
13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。
13.4投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。
13.5投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”等相关内容。
13.6投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。
13.7投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为无效投标。（接受备选方案时除外。）
13.8投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。 
14. 投标人的资格证明文件
14.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
（2）投标人资格声明(格式)
（3）符合特定资格条件证明文件复印件或者情况说明原件。具体要求见【投标须知前附表】。
14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
14.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人电子章，并按招标文件规定签章。
15. 投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件
15.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。
15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：
（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；
（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；
（3）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。
16. 投标有效期
16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。
16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。
17. 投标保证金
17.1招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按【投标须知前附表】规定，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。
17.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
17.3投标保证金的退还按政府采购相关规定办理：
17.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：
(一)中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
(二)未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；

(三)在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

（四）在投标（响应）文件中提供虚假材料的；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。
18.分包
18.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。
18.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。
18.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。
19. 电子投标文件的制作和签署
19.1电子投标文件编制、制作需要在岳阳市公共资源交易电子化平台上下载“投标文件制作工具软件下载”软件。
19.2投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制投标文件，否则，由于投标人的编制、格式、上传位置等失误所导致的后果和责任由投标人自行承担。
19.3投标人应注意压缩电子文件，上传的有关扫描件的大小和清晰度、格式等应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件复印件，无法阅读、识别和判断的，所导致后果均由投标人自行承担。
19.5投标人应按招标文件规定使用岳阳市公共资源交易平台认可的CA数字证书（含电子印章）进行签章。
19.6电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，所导致后果由投标人自行承担。
四、投标
20. 电子投标文件的加密和提交
20.1投标人应按照招标文件和交易平台的要求编制数据电文形式的投标文件并通过数字证书进行加密后，在招标文件【投标须知前附表】规定的开标时间前将电子投标文件上传到交易平台的对应项目。未按要求加密或逾期上传提交的投标文件，交易平台将无法接受, 采购代理机构不予受理。
20.2采购代理机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。
20.3如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新提交文件或与系统技术支持联系。由于投标人对电子投标操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传提交投标文件的，所导致后果由投标人自行承担。
21.电子投标文件的修改和撤回
21.1投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。
21.2采购人、采购代理机构发布了修改、澄清文件的，投标人应按照修改、澄清后的招标文件要求重新编制投标文件并上传至交易平台。
22. 串通投标行为
22.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
22.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互签章；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
五、开标，资格审查和评标
23. 开标
23.1投标人可通过网上开标系统参加开标会；
23.2开标程序。采购代理机构在规定的时间内，按下列程序进行开标；
23.2.1投标人在开标时间前提前登录网上开标系统；
23.2.2开标时间，由采购代理机构在线上公布上传文件的投标人信息；
23.2.3投标人根据发出投标文件解密指令提示后在规定时间内使用加密投标文件的CA数字证书进行投标文件解密。投标文件在规定解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。 
23.2.4唱标：以《开标一览表》为准，未提供的按无效投标处理。在线生成的《开标记录表》所有有效投标人可以在线即时查看、下载。  
23.2.5开标结果系统自动默认，投标人代表对开标过程和公布信息有疑义，以及认为代理机构或相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当提出询问或者申请回避。
23.2.6采购人或采购代理机构对投人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有规定及时处理。
23.7开标时，出现下列情形之一的，视为投标人撤销其投标：
（1）投标人未按要求配置开标所需的软硬件设备，导致解密失败的；
（2）投标人电脑故障或无法上网，导致解密失败的； 
（3）解密锁发生故障、失效、错误等，导致解密失败的；
（4）解密时间超过规定时限的；
（5）其他由于投标人自身原因导致解密失效的情形。
23.4如因网上开标系统出现系统故障，导致开标解密无法完成的，由采购代理机构酌情延长解密时间。
24. 资格审查
24.1开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定进行资格审查。
24.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；经资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。
25. 评标委员会
25.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
25.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；
（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
25.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
26. 评标
26.1评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。
六、中标信息公布
27.中标通知书与中标信息公布
27.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
27.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
27.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标公告期限为１个工作日。
27.4在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。
七、询问与质疑
28.询问与质疑
28.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
28.2投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。
28.3投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。  
28.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。
28.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。
八、合同签订
29. 签订合同
29.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
29.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。
29.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
29.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
29.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
30. 履约担保
30.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
30.2中标人没有按照本章第30.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标。
31. 政府采购合同履行中数量的变更
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
九、政府采购政策
32.政府采购政策
32.1优先采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分；
32.2强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单中标注），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。
32.3价格评审优惠：
32.3.1.1在采购货物中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用中小企业商号或者注册商标，投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。
32.3.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受招标文件规定的中小企业扶持政策。
32.3.1.3招标文件允许联合体投标或分包的①以联合体参加政府采购活动的，联合体均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；②对于联合体或者大中型分包意向协议约定小微企业的合同占到合同总金额30%以上。投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受扣除优惠政策。
32.3.1.4价格扣除比列或者价格分加分比列对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
32.3.2监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
32.4政府采购政策交叉与叠加
（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）
（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
32.5投标人符合本章第32.1款、第32.2款、第32.3款规定的，应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）中小企业：按财政部、工信部联合印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)规定，投标人提供《中小企业声明函》（格式附后），允许分包或联合体投标的还需提供分包协议或联合体协议。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
32.7投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
十、其他规定
33.招标不足三家处理
33.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
33.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。
34.代理服务费
34.1代理服务费由中标人支付的，投标人应按【投标须知前附表】规定向采购代理机构交纳代理服务费，并在投标文件中提供代理服务费承诺书。
35.电子招投标的应急措施
35.1电子开标、评标如出现下列情形，导致系统短时间内无法恢复正常运行，影响到招投标活动无法继续开展时，按交易中心应急预案措施执行： 
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； 
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 
（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；
（5）网络故障，无法访问或无法使用系统；
（6）电力中断等其他特殊情况。
35.2出现上述情况之一时，经交易中心相关部门确认：采购人或采购代理机构可选择采取如下措施，投标人不得对此持有异议。
（1）酌情延长投标文件解密时间，以保障招投标活动的继续实施；
（2）项目作延期开标处理，待系统恢复后再进行开标活动；
（3）对已在评标的项目，评标委员会酌情延期进行评审，待系统恢复后再进行评审工作。
36.招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。
                                  第三章 资格审查
1．资格审查主体
1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构。
2．资格审查
2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
2.2在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；
（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；
（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求进行电子签名、盖章的；
（4）未按要求提交投标保证金或未按要求提供免交投标保证金承诺书的；
（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.3信用记录。
2.3.1、采购人或采购代理机构在开标结束后资格审查时，还应对投标人信用记录进行甄别。 
2.3.2、查询网站为“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”、“湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）”。

2.3.3不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”“湖南省政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。
2.3.4联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
2.3.5信用信息查询记录和证据留存具体方式：投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。查询结果与其他采购文件一并保存。
3．资格审查结果
3.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。
3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。
资格性审查

	条款
	评审点名称
	评审标准

	资格性评审
	营业执照
	法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本扫描件加盖公章。

	
	投标人缴纳税收和社会保险的证明材料
	依法缴纳税收和社会保险费的证明材料,各上传下列材料之一:

①缴纳税收证明资料:近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证扫描件加盖公章），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据扫描件加盖公章），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明扫描件加盖公章，或者根据湘财购〔2022〕17号提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》并加盖公章。

②缴纳社会保险证明资料：近三个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证扫描件加盖公章），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据扫描件加盖公章），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明扫描件加盖公章，或者根据湘财购〔2022〕17号提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》并加盖公章。

	
	法定代表人身份证明或法人授权委托书
	法人提交法定代表人身份证明扫描件加盖公章或者法定代表人授权委托书扫描件加盖公章以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明扫描件加盖公章，自然人提交身份证扫描件加盖公章。

	
	财务证明资料
	上传年度经会计师事务所审计的财务报告扫描件加盖公章（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明，或者根据湘财购〔2022〕17号提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》。

	
	书面声明
	采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

	
	其他说明
	其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料)。

	说明：

1、投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款。

2、资格证明文件扫描件加盖公章须加盖投标人公章。

3、近三个月是指：2026年07月至2026年09月。
4、上传年度经会计师事务所审计的财务报告扫描件加盖公章（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明。具体年度为：2025年度。
5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

7、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

8、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。 

注：①根据湘财购〔2022〕17号《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。


第四章 评标方法及标准（综合评分法）
第一节 评标方法及标准前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.3款
	评标方法
	综合评分法

	第4.2款
	投标文件报价出现前后不一致的修正
	 根据中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十九条　投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正： （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准； （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

	第5.2项
	相同品牌产品评审得分相同的规定
	☑得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。（提示：也可另行规定）
□随机抽取方式确定。

	第5.3（1）项
	价格评审优惠
	本项目中小企业划分标准所属行业（十二）软件和信息技术服务业
（一）农、林、牧、渔业
（二）工业
（三）建筑业
（四）批发业
（五）零售业
（六）交通运输业
（七）仓储业
（八）邮政业
（九）住宿业
（十）餐饮业
（十一）信息传输业
（十二）软件和信息技术服务业
（十三）房地产开发经营
（十四）物业管理
（十五）租赁和商务服务业
（十六）其他未列明行业

	
	价格评审优惠
	中小企业优惠政策
	①小微企业价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分10%；

②给予联合体或允许分包4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。（本项目不允许联合体投标）

注：投标文件必须按招标文件提供中小企业声明函等材料。

	
	
	监狱企业、残疾人福利性单位
	投标人如提供监狱企业、残疾人福利性单位或生产的产品，投标文件必须按招标文件要求提供“享受政府采购政策优惠的证明材料”，否则评审时不予以考虑。
监狱企业、残疾人福利性单位或生产的产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分 10 %。

	第5.3（2）项
	优先采购
	①非强制采购节能产品:对于技术和价格分，应分别给予4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 4 %、价格 4 %。投标人须如实填写并提供“节能产品”品目清单提供品目清单中该产品所在页复印件或相应证书；
②环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 4 %、价格 4 %。投标人须如实填写并提供“环境标志产品”政府采购品目清单并提供品目清单中该产品所在页复印件或相应证书；

（本项目为服务采购项目）

	第5.3（3）项
	多处获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、投标人投标产品同时具备政府采购优先采购节能产品、环境标志，投标人可选择其一，也可均填报。对二者均填报的，评标委员会评审时，二者只能选择其一，选择优惠范围最多的优惠政策进行评审。  
2、扶持中小企业发展的优惠政策可以叠加享受。
3、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。

	第6.1款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的：得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术要求得分高低顺序排列。

	第10款
	无效投标的规定
	投标文件中除前章节条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在符合性检查时按照无效投标处理： 
（1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；
（2）不符合法律、法规和招标文件其他规定的实质性内容。

	
	废标的规定
	有下列情形之一时，评标委员会应予废标： 
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； 
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（3）投标人的报价均超过了采购最高限价，采购人不能支付的； 
（4）因重大变故，采购任务取消的。


第二节 评标方法及标准
1．评标方法
本采购项目评标方法见本章第一节“评标规范前附表”（以下简称【评标方法及标准前附表】）。
2．评标程序
2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。
3．投标文件的符合性审查
3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。
3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。
3.3单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。
3.4非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。
4．投标文件的澄清
4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以数据电文形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表电子签名或者加盖单位电子章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用数据电文形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表电子签名，并按评标委员会的通知要求递交至交易平台。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.5有效的澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。
5．投标文件的比较与评价
5.1评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。
5.2单一产品采购项目：
综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.3非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。
5.3政府采购政策：
（1）价格评审优惠：按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予一定的价格折扣。
（2）优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予价格折扣或者加分。
（3）计算方法: 多处获得政府采购政策优惠的计算方法按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定计算。
6．推荐中标候选人
6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
7．复核
7.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。
7.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；
8．编写评标报告
8.1评标委员会根据全体评标成员电子签名的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
8.3评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在本节7.2情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
9．停止评标
9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
10．无效投标和废标
10.1按【评标方法及标准前附表】
11．重新组建评标委员会进行评标
11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：
（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。
第三节 投标文件的符合性审查
1.符合性审查
1.1评标委员会应对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。
（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。
2.投标无效
2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：
（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；
（3）投标有效期不足的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
符合性审查表
项目名称：                                           采购代理编号： 
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	投标文件的签署、盖章
	投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖 章的，其符合性审查不合格。

	2
	对招标文件条款的响应
	投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或 者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度的，其符合性审查不合格。

	3
	投标有效期
	投标有效期不足的，其符合性审查不合格。

	4
	附加条件
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，其符合性审查 不合格。

	5
	其他情形
	存在不符合本章第三节第 1.1 款规定符合性审查标准的，或者法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的，其符 合性审查不合格。

	结论
	


第四节 投标文件的比较与评价
1.综合评分法
1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附页1“评标方法及标准表”。
1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
2.投标报价的算术修正及政府采购政策调整
2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。
2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.3（1）项的相关规定进行价格调整。
2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。
3.投标报价评价
3.1投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整） × 报价权重分

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

4.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分
4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本s节附页1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。
4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第5.3（2）项以及本节附页1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。
5.评标总得分
5.1评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。
评标总得分＝A投标报价得分＋A技术项得分＋A商务项得分＋A优先采购加分
5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
5.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。
6.中标候选人的推荐方法
6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
6.2得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标候选人。
附页1 评标方法及标准表
评标方法及标准
取值范围

本采购项目的权值为：
	序号
	项     目
	分数
	权值的取值

	1
	价格
	100
	10%

	2
	商务
	100
	40%

	3
	技术
	100
	50%

	4
	其他
	/
	/

	∑(1+2+3+4)=1
	
	1


报价评审

	序号
	评审因素
	分值

	1
	经评委会一致认定满足招标文件要求且有效投标报价中最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计100分。其他投标人的价格得分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权值
	100


商务部分

	序号
	评审因素
	分值

	1
	类似业绩
	需提供近三年（投标截止时间前36个月，以合同签订时间为准）完成过类似项目业绩进行评分，每提供一个计15分，最高得45分。

评审依据：须提供合同关键页扫描件并加盖公章，未提供的不得分。
	45分

	2
	企业实力
	投标人需具有以下证书，每一项得6分，本项最高得18分，：
（1）质量管理体系认证证书；（2）环境管理体系认证证书；（3）职业健康安全管理体系认证证书。
评审依据：投标人需提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图和相关证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。
	18分

	3
	项目团队
管理能力
	为了保证项目实施的质量，本项目内外场运维人员资格能力，投标人需配备项目管理的服务技术团队，团队成员具有以下资质证书：

（1）项目负责人（一人）：具有国家统考（软考）的信息系统项目管理师证书的计6分、具有国家统考（软考）的网络工程师证书的计4分，同时具备以上两项证书的计10分，本项最多计10分，没有不得分；

（2）内场配备人员：具有计算机技术与软件专业技术资格（软考）中级及以上人员，每提供一人计4分，本项最多计12分，没有不得分；

（3）外场配备人员：具备电工证，每提供一人计3分，，本项最高计9分，没有不得分；

（4）其他运维人员：具备ITSS认证的IT服务工程师，每提供一人计2分，本项最高得6分，没有不得分。

评审依据：以上须提供证书复印件和投标人为以上人员缴纳的近三个月任一个月社保证明材料，没有提供的不计分。
	37分


技术
	序号
	评审因素
	分值

	1
	产品配置及技术要求
	投标文件中未提供《货物说明一览表》或《技术响应/偏离表》的，此项不计分;所投产品完全满足招标文件技术参数及配置要求、无负偏离的，计30分，一般条款每负偏离一项扣3分，本项分值扣完为止。(如出现响应漏项、缺项的视为负偏离)。
	30分

	2
	产品兼容性、先进性
	1、所投密码设备（如IPSec/SSL VPN综合安全网关、服务器密码机、签名验签服务器等）产品的制造商：
1）具有中国软件评测中心数据安全服务能力评定资格证书（数据安全评估）一级的得2分，二级及以上计5分，本项最高得5分；

2）具有中国软件评测中心数据安全服务能力评定资格证书（数据安全建设）一级的得2分，二级及以上计5分，本项最高得5分；
3）相关节能技术入选工业和信息化部《电子信息节能技术开发与应用方案推荐目录》，提供证明材料的计10分；

评审依据：提供证书或相关证明材料扫描件并加盖公章，否则不计分；
2、投标人所投“网络视频云存储点（软硬一体）”产品的制造商：

具备业务连续性管理体系认证证书或DCMM数据管理能力成熟度等级证书或符合 GB/T37988-2019 标准的数据安全能力成熟度认证证书的每个计5分，本项最高得10分；  
评审依据：提供有效的证书扫描件并加盖公章，否则不计分；
	30分

	3
	实施方案
	根据投标人提供的项目实施方案进行计分
1、人员安排和计划 (包括但不限于项目整体实施计划、关键岗位人员、劳动力、本项目实施重点和难度的分析)；2、设备安装及整体运行保障方案 (包括但不限于针对本项目设备安装和整体运行保障方案、安装所需设备和材料投入计划安排)；3、应急预案 (包括但不限于应急响应时间保障措施、应急响应人员紧急调配方案)；4、项目进度计划的可实施性和各阶段进度保证措施；5、安全作业目标及安全保障措施 (包括但不限于安全作业流程、安全管理制度、安全保障工作要点)。
说明：
1、方案欠完善或针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或招标采购文件要求不一致，相关评审具体实施方案内容与实际实施时存在差异性，计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱，内容不完善等；
2、缺漏项或不合理是指该项内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求；不合理是指非专门针对本项目或者不适用项目的情形，内容不完整或者缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误。
扣分标准：上述内容，1、方案欠完善或针对性欠缺的每项扣1分，上述扣分扣完为止；2、方案缺漏项或不合理的每项扣3分，上述扣分扣完为止；3、未提供的不计分。
	15分

	4
	运维服务方案
	根据投标人提供的项目运维服务方案进行计分

1、运维服务体系;2、运维服务流程;3、运维服务范围;4、运维服

务保障措施;5、运维服务人员配置安排。

说明:1、方案欠完善或针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或招标采购文件要求不一致，相关评审具体实施方案内容与实际实施时存在差异性，计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱，内容不完善等;

2、缺漏项或不合理是指该项内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求;不合理是指非专门针对本项目或者不适用项目的情形，内容不完整或者缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误。

扣分标准:上述内容，1、方案欠完善或针对性欠缺的每项扣3分，上述扣分扣完为止;2方案缺漏项或不合理的每项扣5分，上述扣分扣完为止;3、未提供的不计分。
	25分


第五章 采购需求
第一节 采购清单一览表
	包号
	包名称
	分项项目名称

（条目号/品目名称）
	是否接受进口设备
	数量
	服务要求
	备注

	
	
	
	
	
	时间
	地点
	

	1
	岳阳市城市治安电子防控系统（一、二期）升级改造与运行维护项目(2026年12月-2029年12月)
	C16070200-硬件运维服务
	否
	1
	升级改造部分：120日内完成安装调试及本项目新购软、硬件初步验收，从新购软、硬件终验验收合格之日起整体质保不得低于五年；运维服务、第三方租赁部分：从新购软硬件终验验收合格之日起不得低于三年。
	岳阳
	


注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。

第二节 商务和技术要求

一、项目名称：岳阳市城市治安电子防控系统（一、二期）升级改造与运行维护项目(2026年12月-2029年12月)
二、服务期限：升级改造部分：120日内完成安装调试及本项目新购软、硬件初步验收，从新购软、硬件终验验收合格之日起整体质保不得低于五年；运维服务、第三方租赁部分：从新购软硬件终验验收合格之日起不得低于三年。
三、项目概况：岳阳市中心城区城市治安电子防控系统一期于 2009 年建设、二期于 2011 年建设，并于 2019 年通过岳阳市中心城区城市治安电子防控系统（一、二期）升级改造采购项目进行升级改造和运行维护。 

为了保障岳阳市中心城区城市治安电子防控系统一期和二期项目的业务连续性和系统运行稳定性，同时为贯彻落实公安部《关于印发〈强制性国家标准《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》建设工作指引〉〈强制性国家标准《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》实施技术指南〉的通知》（公科信传发〔2023〕297 号）、省公安厅《2023 年度全省公安科信部门信息化建设与运维管理工作测评方法》等相关文件要求，急需有序进行运行维护服务和推进敏感点位摄像机 GB35114 改造及市州公安视频图像信息应用平台 GB35114 改造工作。现启动岳阳市中心城区城市治安电子防控系统（一、二期）升级改造与运行维护项目，主要实现如下建设目标： 

1、通过升级替换原治安卡口摄像机（其中高清枪机 950 台，球机 150 台，共 1100 台）为符合 GB35114 标准 A 级前端设备要求的安全智能高像素摄像机，提升边缘计算能力，增加结构化处理功能，提升视频前端联网和视频数据传输安全保障，充分发挥前端摄像头智能化应用效益。 

2、通过升级改造岳阳市公安视频图像信息应用平台和增加视频调阅安全客户端，提升视频智能安全服务和视频应用安全服务，实现本级视频边端与视频云的安全互联、设备认证、视频鉴定、视频转码、视频加解密等功能，实现与上级视频安全密钥服务系统对接，确保岳阳市中心城区城市治安电子防控系统（一、二期）达到 GB35114 标准 C 级安全管理和联网共享管理能力。 

3、本项目确定系统为等级保护三级的测评，按照等级保护等级标准要求，应该开展密码应用建设工作和安全性评估工作。本次项目对现有整改信息系统进行符合商用密码应用安全性评估改造设计。通过对现有信息系统中增加、部署独立的、可替换的商用密码产品，采用少动网络、应用升级的方式，从而完成信息系统密码应用改造，满足本项目业务系统对密码的适应性建设需求。本次项目所涉及的软硬件设备及相关服务，均须无条件满足并符合商用密码应用评估的各项要求。 

4、从应用管理、数据管理、资产管理、资源管理、安全管理、配置管理、环境管理、应急响应等方面对主机、网络、数据库、存储、数据等信息系统重要设施和资源进行运维管理，最终确保信息系统的安全、稳定的运行，为正常社会治理及警务运作提供坚实的支持。 

5、租赁电力、网络，保障项目正常运营。

四、政策要求：

依托省重点民生实事“雪亮工程”项目，根据《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》(GB37300-2018)要求在视频专网新建前端智能感知设备，实现“四区三圈”重点场所的智能感知设备全域覆盖，丰富人脸、人体、车辆视图数据的采集，提升全域防控区域联动的效能:依托智能化、信息化手段对前端感知设备的建设进行规划上图，并实时监控建设进度，持续推动前端点位的布设由数量主导型向精确防控型转变。同时，为贯彻落实公安部《关于印发〈强制性国家标准《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》建设工作指引)(强制性国家标准《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》实施技术指南》的通知》(公科信传发(2023)297号)、省公安厅《2023年度全省公安科信部门信息化建设与运维管理工作测评方法》等相关文件要求，敏感点位摄像机需要满足GB35114标准要求。

本次运维项目升级950台枪机为GB35114A级四摄双云台全结构化摄像机(抓拍像素800w，视频像素400w)，以及150台球机为原一二期利旧球机于2009-2012年建设，运行周期己达十年以上，设备老化严重图像质量已不能达到现行标准要求，本次计划将此150台球机中117台升级为GB35114A级四摄双云台全结构化摄像机(抓拍像素800w，视频像素400w)，33台升级为800W像素智能球机。此次共计新增符合GB35114标准A级前端设备要求的1067台四摄双云台全结构化摄像机(抓拍像素800w，视频像素400w)和33台800W像素网络智能球机，同时扩容相应存储容量以满足改造全结构化摄像机30天的存储需求。

五、建设规模与内容：

岳阳市中心城区城市治安电子防控系统（一、二期）升级改造与运行维护项目建设内容包括：前端摄像头升级改造、视频共享平台升级改造、本期整体运行维护、电力租赁、网络租赁：

	序号
	名称
	金额
(元)

	一
	升级改造费用
	7115524.84 

	1
	基础设施费
	7115524.84 

	1.1
	设备购置费
	4723818.00 

	1.2
	配套软硬件购置费
	2143557.04 

	1.3
	信息系统集成费
	248149.80 

	二
	运维服务费用
	1719840.00 

	1
	系统、硬件运行维护费
	1719840.00 

	三
	第三方租赁费用
	4302863.48

	1
	电力租赁费
	1206863.48 

	2
	网络租赁费
	3096000.00 

	
	总费用
	13138228.32 


A-1硬件设备购置费分项表

前端感知设备现状

本次项目包含岳阳市中心城区城市治安电子防控系统(一、二期)升级改造采购项目的监控点位860处，本期项目利旧原监控点位前端立杆、防雷，如需进行点位立杆新建由承建商负责。
岳阳市中心城区城市治安电子防控系统(一、二期)升级改造采购项目包括高清枪机950台，球机200台(其中50台建设于2019年一二期升级改造项目、150台建设于2009-2012年原一、二期项目)，制高点5套，微卡口50台。原老旧设备没有智能化功能，没有达到 GB35114 标准要求，按照预算实际情况和警务工作需求，本期涉及 860 个点位中的 1100 台设备的升级替换。

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	GB35114A级四摄双云台全结构化摄像机
（抓拍像素800w，视频像素400w）
	1.≥800万像素，≥四目双云台（需满足一体化双芯四镜四云台），支持全结构化，支持聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，具备多场景数据融合分析能力；
2.内置≥4个镜头，同步采集≥4路视频流（其中至少2路为全景通道，至少2路为细节通道，支持组成2组视频采集组，每组均由1路全景通道和1路细节通道组成）；
3.2个全景通道靶面尺寸≥1/1.8英寸图像传感器，焦距≤4mm，分辨率≥2560×1440，2个细节通道靶面尺寸≥1/1.2英寸图像传感器，焦距≥50mm，≥5倍光学变倍，分辨率≥3840×2160；
4、支持超感光级超低照度，最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；
5、内置柔光补光，全景通道补光距离≥30米，细节通道补光距离≥100米，识别距离设备不小于100m处的人体轮廓；
6.细节采集镜头均支持电动和手动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能；
7.≥2个控制模块，均支持视频采集组的监控场景调节，支持水平调节角度不低于180°，垂直调节角度不低于30°；
8.不少于2颗GPU，细节通道支持全结构化抓拍，支持人脸、人体、非机动车、机动车抓拍、跟踪，支持人脸与人体、车牌与车辆图片关联显示。其中细节通道支持全结构化、人脸抓拍、人脸比对、车俩抓拍多种智能模式可按需切换，支持全结构化抓拍：人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、背包、戴帽子、上衣类型、下装类型等属性识别，人脸：支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等属性识别 ，非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、上衣类型、下装类型、非机动车类型等属性识别 ，机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别；
9.采用金属外壳，≥2路音频输入、≥1路音频输出，≥2个麦克风、≥1个扬声器，≥10颗混合补光灯，支持报警联动功能；
10.支持单北斗定位功能，在画面上叠加设备所在位置的经纬度信息；
11.设备防护等级不低于IP67；
12.支持GB28181、GA/T1400、GB35114协议，满足GB35114 A级安全加密，符合GB35114标准A级要求；
13.人脸、人体、车辆、非机动车等全结构化抓拍数据能接入并实时上传至市局视频图像智能化平台。
14.包含五年质保。
	台
	1067
	含五年质保

	2
	GB35114A级800W网络智能球机
（视频像素800w）
	1.内置GPU芯片，支持深度学习算法（能有效提升检测准确率）， 支持视频结构化功能；
2.支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计 支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持不少于6种属性不少于8种表情：性别，年龄，眼镜，表情，口罩等；支持多种人脸抠图方案设置：人脸，单寸照；支持人脸识别， 支持区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪；
3.支持≥25倍光学变倍，≥16倍数字变倍 ≥800万像素1/1.8英寸CMOS传感器；
4.支持超星光级超低照度，至少满足：彩色：0.001Lux@F1.6； 黑白：0.0001Lux@F1.6； 0Lux（红外灯开启）；镜头焦距：6mm～135 mm；
5.支持H.265编码，实现超低码流传输
6.支持250 m红外补光，支撑采用倍率与补光灯倍率匹配算法（补光效果更均匀）
7.水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区
8.支持≥300个预置点，≥8条巡航路径；支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像
9.支持≥1路音频输入和≥1路音频输出 内置≥7路，开关量输入（0～5V DC）报警输入≥2路报警输出,录像；预置点；巡航；巡迹；报警开关量输出；音频报警联动功能
10.支持DC36V/2.23A±25%（标配）宽电压输入
11.支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4
12.支持IP67
13.12.支持GB28181、GA/T1400、GB35114协议，满足GB35114 A级安全加密，符合GB35114标准A级要求；
14.包含五年质保。
	台
	33
	含五年质保


A-2配套软硬件购置费分项表

	序号
	名称
	主要参数
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	一、基础硬件建设
	
	
	

	1
	网络视频云存储点（软硬一体）
	满足国产化及安全性要求，内置CPU处理器、操作系统需满足中国安全测评中心的安全可靠测评目录要求。
1.视频云存储设备（≥48盘位），不少于2颗国产化处理器，核数≥8核，1+1冗余电源、冗余风扇；
2.系统盘容量不少于960G SSD；
3.内存≥64GB（支持扩展，≥256GB）；
4.不少于48个SATA接口，支持硬盘热插拔，支持放置2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SAS硬盘；
4.≥2个千兆数据网口，≥4个万兆光口，≥1个千兆管理口;
5..以流直存模式进行录像、图片数据存储，系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取,支持ONVIF、GB/T 28181、GB35114、RTSP等标准协议;
6.支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签,支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理,支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据,支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份;
7.支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法;
8.兼容现有云存储系统，实现云存储管理平台对设备进行录像计划下发、资源纳管、运维监测。
9.包含五年质保。
	台
	4
	1、软硬一体，共1100路摄像机升级改造新增需求存储空间视频存储；
2、全费用单价，不再另计信息系统集成费。

	2
	
	20T企业级加密硬盘：企业级加密硬盘，20TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM；
传输速率≥267MB/s，512MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧；
MTBF≥2,000,000小时；
包含五年质保。
	块
	192
	

	二、视频安全平台建设
	
	

	2.1 升级岳阳市公安视频图像信息安全应用平台
	
	
	

	（1）新建视频安全密码部件
	
	
	

	1
	视频安全服务设备
	满足国产化及安全性要求，内置CPU处理器、操作系统需满足中国安全测评中心的安全可靠测评目录要求。
包含：设备认证模块、客户端认证模块、视频鉴定模块、视频加解密模块、视频目录服务模块、密钥管理应用模块。一、硬件要求：国产CPU核数不小于8；内存不小于32G DDR4 ；系统盘不小于128G；不少于2个1GE 电口或2个10GE光口；不小于550W1+1冗余电源。二、性能要求：1、支持不低于3000路前端设备认证接入；2、支持不低于500个用户并行访问；3、支持不低于128路视频解密
三、功能要求
1、提供基于数字证书的本域安全前端设备的接入认证，域间平台认证、信令认证及安全路由功能；
2、支持通过GB35114、 GB/T28181协议进行上下级平台级联；
3、支持 SIP 协议和安全路由功能，支持 GB35114 要求的设备认证流程和信令认证流程,兼容GB/T28181协议；
4、支持证书管理功能，支持导入、绑定及发布功能；
5、支持满足GB 35114 标准规定的基于数字证书的用户身份认证；
6、支持用户管理功能，支持对用户角色的管理，对管理员的管理，对应用分组的管理；
7、支持日志管理功能，对用户认证、设备认证、密钥管理等安全操作和各种异常安全事件等记录日志，支持获取安全前端设备各种异常安全事件日志的功能；
8、支持通过调用属地密码基础设施中证书目录服务获取GB 35114系统内所需用于认证的证书及证书状态；
9、支持通过调用属地密码基础设施中对称密钥管理服务获取GB 35114系统内所需使用的视频密钥加密密钥（VKEK）；
10、支持通过数字签名保障视频数据的完整性和不可否认性；
11、支持对签名视频进行验签等操作；
12、支持接收、存储、验证、查询验签结果；支持生成、导出视频验签报告；
14、支持对前端采集视频的解密；
15、支持与媒体服务器对接，对 FDWSF 传送的加密视频流进行解密；
16、支持与媒体服务器对接，对历史加密视频录像进行解密；
17、内置国密密码模块，支持 SM1、SM2、SM3、SM4 等国密算法；
18、符合《公安视频证书密钥接口规范》要求。
19、包含五年质保。
	台
	1
	全费用单价，不再另计信息系统集成费。

	（2）升级岳阳市公安视频图像信息应用平台
	
	
	

	1
	安全资源管理服务GB35114升级改造
	设备信息管理
	1.基于原有视频监控共享平台升级满足GB35114C级标准，不影响原有设备国标编码改动及省厅考核要求；
2.支持用户依据模板在基础目录中批量导入GB35114标准的编码设备、编辑及同步编码设备信息。
3.支持在选定区域下手动添加GB35114标准的编码设备，包括单、单编号添加及编号段添加等多种方式。
4.支持针对GB35114标准的编码设备添加标签。
5.支持自动获取GB35114标准的编码设备的视频通道
6.支持用户批量添加所选区域及其上级区域的GB35114标准的编码设备中的监控点
7.支持以列表形式展示GB35114标准的编码设备监控点详情信息。
8.支持查看、编辑GB35114标准的监控点基本信息及类型信息
9.支持对GB35114设备的能力集校准能力集，解决现场设备能力集获取不准确的问题
	套
	1
	

	2
	
	基础目录管理
	1.基础目录以GB 35114标准为基础，进行省、市、区划分，并附以国标的编号，并且不可更改。
2.支持在相应目录下通过导入、导出操作进行GB35114标准的监控点信息更新。
3.支持按照统一编码规则查看GB35114设备信息
	套
	1
	

	3
	
	业务目录管理
	1.业务目录可根据GB35114标准用户需求，自定义进行更改和编辑。
2.支持在业务目录上添加GB35114标准的监控点、卡口等关联业务树区域，支持对添加的设备进行删除、移动位置和排序操作。
	套
	1
	

	4
	
	用户信息管理
	用户身份管理
1.支持GB35114标准的用户身份管理，实现用户基本信息、属性信息、用户ID对应的证书一致性；
2.支持为不同GB35114标准的用户分配不同的菜单权限和应用资源权限，实现GB35114标准的用户授权管理；
3.需兼容原有活体认证用户身份人脸照片导入，保证活体人脸登录应用功能。
	套
	1
	

	5
	
	用户登录管理
	用户登录管理
1.支持与密码支撑部件对接，提供C/S客户端基于SIP协议的双向身份认证模式下的用户身份认证功能。支持GB35114协议，支持用户进行登录认证；
2.支持解码时提供身份证书的功能；
3.支持Ukey的插拔检测的功能；
4.需兼容原有数字证书登记、活体人脸认证登录等登录方式。
	套
	1
	

	6
	安全视频联网服务GB35114升级改造
	视频
联网
	1.基于现有平台完成GB28181标准扩展协议级联，满足满足GB35114C级标准，支持GB35114C级点位级联推送；
支持通过GB/T 28181标准协议实现普通视频资源的级联，包含域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、语音广播、设备控制等。
2.GB28181标准扩展协议联网管理配置GB35114C级点位
（1）支持针对本域或外域的资源进行选择共享操作。
（2）支持对下级域进行检索查询操作。
（3）支持对联网信令服务、联网媒体服务、多线路网域进行配置。
（4）支持对联网上下级域的配置。
（5）支持配置对本级域与下级域进行资源定期同步，并对冗余资源进行清除。
（6）支持展示本级域与下级域的资源状态，以及外域链接状态。
（7）支持展示本级域与下级域的资源状态，以及共享给上级的资源信息。
	套
	1
	

	7
	
	级联点位授权
	GB35114升级改造级联监控点数量
	路
	50000
	

	8
	
	第三方视频安全密码部件联网对接
	1.支持南向以GB28181协议扩展的方式与视频安全密码部件对接，完成视频监控业务中的信令路由转发、安全码流获取与传输
2.支持北向以GB28181协议扩展与视频安全密码部件进行对接，并提供实时流转分发能力；
3.支持为视频安全密码部件提供录像点播安全码流能力
	套
	1
	

	9
	视频安全调阅
服务GB35114升级改造
	安全视频巡逻
	1.升级改造现有视频监控共享平台视频安全调阅服务满足GB35114C级标准，支持GB/T28181设备、SDK设备、GB35114A级设备画面按照1画面、4画面、6画面、8画面、9画面等进行分割。
2.支持35114C级SVAC2.0码流的视频预览、回放的功能等基础视频功能
3.支持提供视频安全前端设备采集的视频数据完整性验证功能。
	套
	1
	

	10
	
	安全视频上墙
	1.支持将需要上墙的符合GB35114标准的监控点位拖动至电视墙窗口并显示上墙点位的预览画面；支持对预览画面进行云台控制；支持关闭本地预览。
2.支持在电视墙上轮巡播放符合GB35114标准的监控点实时视频
3.提供对安全前端设备的视频上墙功能，支持将安全前端设备实时视频流及历史录像视频流调度上墙和显示控制。
	套
	1
	

	11
	
	安全录像回放
	1.支持对GB35114点位进行多录像同步播放、异步播放。
2.支持筛选GB35114点位进行录像类型，包括移动录像、报警录像、计划录像、手动录像。
3.支持对GB35114点位录像进行框选、下载等操作。
4.支持打开GB35114A级设备智能信息，实时分析画面中的人脸等要素。
5.支持单画面及多画面播放控制，支持GB/T28181设备、SDK设备、GB35114A级（h.264/h.265码流）设备录像画面倒放，逐帧倒放、逐帧前进。
6.支持GB/T28181设备、SDK设备、GB35114A级设备多屏播放，支持切换画面为1、4、9、16分屏，支持画面以4:3或16:9展示，支持全屏播放。
7.GB35114设备录像计划配置：支持GB35114 设备录像计划配置；
8.GB35114设备录像存储：支持GB35114设备原始码流录像存储；若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持保留B级设备码流签名信息，C级设备码流签名+加密信息；
9.GB35114设备录像点播及下载：支持GB35114设备码流录像点播，支持GB35114 设备码流录像文件下载。
	套
	1
	

	12
	
	视频安全管理
	1.升级改造现有视频监控共享平台视频安全调阅服务满足GB35114C级标准，支持提供标准SVAC播放库，并向客户端提供安全码流解码播放能力；
2.支持接入具备SVAC2.0解密能力的解码器，并实现SVAC2.0码流解码上墙；
3.支持为视频客户端、解码器、视频级联平台等视频调阅应用提供SVAC码流转分发能力。
	套
	1
	

	13
	
	加密视频下载
	1.支持分别进行密钥不变和密钥变换的历史和实时加密视频下载，支持本域和跨域场景；
2.支持通过安全存储介质（如安全USBKey）导出加密视频，导出时支持更换视频密钥加密密钥，并对导出视频进行播放次数、时间等播放权限的授权，相关播放权限写入到存储介质的安全芯片中；
3.单套只支持50个电脑授权。
	套
	1
	

	14
	
	离线加密播放
	1.支持将通过安全存储介质（如安全USBKey）导出的离线加密视频文件进行预览播放
	套
	1
	

	15
	电子地图服务GB35114升级改造
	1.基于现有视频监控共享平台电子地图服务升级改造，满足电子地图中播放GB35114C级点位的视频，同时要求兼容原有的非GB35114 C级点位的视频播放
	套
	1
	

	16
	视频云存储服务GB35114升级改造
	视频安全云存储服务GB35114升级改造
	1.基于现有雪亮工程云存储系统升级改造，支持GB35114A级或C级设备资源采用视频直存、转存等方式存储视频流， 同时要求兼容普通视频监控设备的视频直存、转存等方式存储视频流。
	套
	1
	

	（3）新建视频应用服务支撑部件
	
	
	

	1
	视频转码服务器
	视频转码服务器
	一、硬件要求
满足国产化及安全性要求，内置CPU处理器、操作系统需满足中国安全测评中心的安全可靠测评目录要求。
1、国产CPU核数不小于8；内存不小于32G DDR4 ；系统盘不小于128G；不少于2个1GE 电口或2个10GE光口；不小于550W1+1冗余电源。
二、性能要求
1、单台设备支持≥72路1080P ；支持SVAC2.0视频转码H.264/H.265格式；
2、支持源分辨率1600W、800W、400W、1080P、720P、4CIF、CIF；
3、支持目标分辨率1600W、800W、400W、1080P、720P、4CIF、CIF；
三、功能要求
1、支持GB 35114A/B/C级视频接入；
2、配合内置国密模块，支持GB 35114C级视频数据的加解密；
3、支持GB35114-C级视频流分发转发；
4、采用国产视频编解码芯片，芯片支持SVAC2.0、 H.265、 H.264等编解码格式；
5、支持通过GB35114标准及GB/T28181标准视频协议与其他视频应用平台/系统实现对接；
6、支持对视频流添加水印，保障视频流转安全；
7、支持GB 35114 C级视频数据转码；
8、符合《公安视频证书密钥接口规范》要求。
9、包含五年质保。
	台
	2
	

	2
	SVAC视频解码器
	SVAC视频解码器
	1.解码支持H.265、H.264、MJPEG、SVAC2.0等主流的编码格式，支持≥12路 1080P分辨率的SVAC2.0码流的实时解码，支持通过增加板卡扩容；
2.支持≥12路3200W/2400W，或≥24路1600W，或≥30路1200W，或≥48路800W，或≥60路600W，或≥96路400W，或≥192路1080p/720p/D1 及以下分辨率的H264, H265, Smart264, Smart265视频实时解码；
3.支持≥3200W分辨率的H.265高清视频解码，单输出口支持1/4/6/8/9/16画面分割显示，支持开窗和漫游，最多支持192个窗口，单屏支持≥3个图层；
4.支持≥28个显示屏的任意大屏拼接，支持≥8个电视墙预览，最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局；
5.支持虚拟LED功能，最多添加字幕≥8个，单墙≥3个；
6.支持≥4路HDMI视频输入，视频输入分辨率支持1024 × 768@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1366 × 768@60 Hz、1440 × 900@60 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1280 × 960@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 720p@50 Hz、1280 × 720p@60 Hz、1920 × 1080p@50 Hz、1920 × 1080p@60 Hz、1920 × 1200@60 Hz，支持自定义输入分辨率，宽高范围800 × 600～1920 × 1200，宽度4对齐，高度2对齐；
7.支持≥24路HDMI视频接口输出，支持≥24路1080P分辨率的MJPEG视频的实时解码；
8.≤3U标准机架式机箱，运营级ATCA机箱系统，插拔式模块化设计，业务模块支持智能风扇自动调温，支持HDMI信号输入输出，视频输出最大的LED带载能力为单口230 W；
9.机箱配置≥1块主控板，≥4块业务版，支撑扩容至≥6块业务板。
10、符合《公安视频证书密钥接口规范》要求。
11、包含五年质保。
	台
	1
	

	2.2、升级视频调阅客户端
	
	
	

	1
	视频调阅安全客户端（USBKEY）
	视频调阅安全客户端（USBKEY）
	按照国密标准和GB 35114标准要求，配备具有安全功能的USBKEY，实现安全视频平台用户基于数字证书的客户端认证、视频信令的安全校验、GB 35114标准摄像机加密视频流的解密播放（按USBKEY数量授权）
	个
	100
	

	2.3 、日志人脸搜图应用服务
	
	
	

	1
	日志人脸搜图应用服务
	日志人脸搜图应用服务
	1.加强对操作者的平台权限、身份信息、操作行为等进行全面的监管,基于岳阳市视频智能化平台，开发日志人脸搜图应用服务；
2.需对原有日志服务组件进行开发，新增日志审计人脸搜图记录接口；
3.新增支持图搜历史记录的底层能力，提供图搜查询接口，迁移图片比对功能，支持图片比对返回相似度；
4.新增支持记录图片历史记录的接口能力，新增历史记录相关表结构，数据与向量数据库同步机制，提供图片历史记录存储功能；
5.图片搜索菜单搜索添加调用历史记录接口，添加历史记录调用接口及操作日志记录；
6.投标时需出具开发演示效果视频，确保需求功能实现，满足使用需求。
	项
	1
	详见日志人脸搜图应用服务费用审核明细

	2.4 、会议终端建设
	
	
	

	1
	会议云台摄像机
	3楼大会议室
	1.4K超高清会议云台摄像机，≥1/1.8 英寸靶面尺寸，≥842 万像素的高品质UHD CMOS 传感器，可实现4K (3840x2160) 超高分辨率的优质图像，并向下兼容1080 P 和720 P 分辨率。
2.采用高品质超高解析度的 4K 长焦镜头，≥20 倍光学变焦，视场角≥60°。
3.支持IP + SDI +USB3.0(YUV, MJPEG, H264) 或 IP + HDMI + USB3.0(MJPEG, H264) 可以同时输出；
4.支持图像自动翻转功能，支持低功耗休眠/唤醒，休眠状态下功耗低于400 mW。
5.镜头参数：≥20 x, f6.25 mm ~ 125 mm, F1.58 ~ F3.95
数字变焦：≥16 x；
6.视频码流：H264,H265：Max 60 Mbps；MJPEG：Max 300 Mbps
7.多种控制方式，可使用 RS-232、RS-485、网络以及 USB，对摄像机进行远程控制
8.包含五年质保。
	台
	1
	

	2
	会议阵列麦克风
	16楼科信通讯设备间
	1.阵列麦克风套装，内置6阵列麦克风，波束成形，360度全向采集，8米半径内可清晰采音；
2.支持POE供电，支持VAD检测，无人发言时，自适应停止采集声音，支持AEC，宽幅回声消除算法，自动匹配各种输出设备，支持AGC，自动控制增益，保障远处发言人的声音清晰度，支持ANC，智能降噪技术，排查环境噪音对会议效果的影响；
3.支持3.5mm、Type-C USB 2.0音频接口，支持连接USB主机；
4.阵列数量：6阵列麦（8m半径内采音距离），采样率：48KHz，采样频率：300 Hz~16 KHz，信噪比：≥ 86 dBV (@1 KHz)  ，音频输入接口：≥1 x 3.5mm LINE IN × 1，RJ45 × 1，音频输出接口：≥1 x 3.5mm MIC OUT x 1; SPK OUT x 1 （音频处理器）； 
5.环形采音、哑音指示灯，触摸式静音按键，输入电压36 VDC~57 VDC
6.包含五年质保。
	台
	1
	

	3
	一体式会议终端
	16楼科信通讯设备间
	1.采用一体化集成架构，嵌入式操作系统，非 PC、非工控机架构，产品设备主要元器件采用国产器件，包含音视频编解码单元、CPU处理单元；
2.呼叫通信协议支持ITU-T H.323 和IETF SIP 通信标准，符合国际标准的产品互通，速率范围支持 64kbps-16Mbps，具备强大的带宽处理能力，支持在 1Mbps-16Mbps 带宽下实现 4kP30fps 活动视频；
3.视频编解码协议支持 H.264 BP、H.264 HP、H.265 视频编解码协议选项，视频分辨率具备最大4K（30fps）等分辨率编解码和输入输出能力；
4.双流支持 H.239 和 BFCP 双流协议，支持终端将 PC 机（静态或动态） 的画面或视频画面和主摄像机画面同时实时传送，最大支持主流 4K30fps 情况下，辅流支持 4K30fps，支持辅流双流发送功能，会议中支持辅流音视频输入即插即发送功能，支持在空闲时音视频输入即插即显示在本地显示器上，无需切换显示器视频源；
5.支持同网段的高清摄像头通过 IP 网络将图像发送给视频会议终端，可作为主流图像源或辅流图像源或直接输出到显示器；
6.内置会议功能，支持召开 6方1080P30会议，支持发起会议，加入会议，会议控制功能；会议终端画面支持画面合成，支持自动布局、1x1、1x2、1+2、2x2、1+4、1+5、2x3。支持内置会议中语音激励，广播会场，语音转写、演示锁定。支持内置会议下成员麦克风、扬声器、摄像机，一键全呼操作；
7.图像传感器不低于SONY CMOS 1/2.8 846万，内置摄像机接入分辨率不低于4K@30 (3840 × 2160)，焦距不低于3.9~46.8 mm，变焦≥12 x，光圈变化范围F 1.6 ~2.8，内置8阵列麦克风，8米拾音全，高保真会议音频，精准还原会议人声；
8.视频输入接口≥1 x HDMI， 视频输出接口≥2 x HDMI ，支持连接控制线进行相机控制(Peloc-D协议), 满足云台控制/聚焦/预置点调用。
9.包含五年质保。
	台
	1
	

	2.5、视综一体化部署
	
	
	

	1
	视综一体化服务器（信创）
	符合国家信创要求，基于业务和数据安全性考量，CPU需具备较高的安全性，通过中国信息安全测评中心与国家保密科技测评中心公布的安全可靠测评结果，并且符合安全可靠等级Ⅱ级要求，且已修复已知软硬件漏洞（如芯片漏洞等）；
1、CPU：单路核心数≥32核，主频≥2.5GHz，双路CPU；
2、内存：≥512GB，单条内存≥32GB，支持DDR5；
3、系统盘：≥2块480GB SSD固态硬盘；
4、缓存盘：≥2块1.6TB NVME SSD；
5、数据盘：≥12块4T SATA 7.2K  HDD； 
6、Raid：配置独立的raid卡，支持Raid 0,1,5,6,50，缓存2GB，带掉电保护；
7、网卡：≥4个万兆网口（含光模块），≥2个千兆电口，≥1个千兆带外管理口；
8、配置冗余电源模块和冗余风扇模块，含配套导轨；
9、提供五年原厂维保及硬盘介质不返还服务。
	台
	3
	全费用单价，不再另计信息系统集成费。

	三、密改建设
	
	

	1
	服务器密码机
	国产CPU、国产操作系统，≥1个管理口，≥1个HA口，≥4个千兆电口，≥4个SFP插槽，≥32G内存，≥4TB企业级硬盘,冗余电源,≥2个扩展槽位,SM2算法密钥最大生成速率：≥5000对/秒 SM2算法最大签名速率：≥8000次/秒 SM2算法最大验签速率：≥4000次/秒 SM3算法最大校验吞吐率：≥1300Mbps SM4算法最大加解密吞吐率：≥2100Mbps；
必须获得由国家密码管理局商用密码检测认证中心颁发的商用密码产品认证证书
包含五年质保。
	台
	1
	解决密评要求中，应用和数据层面，针对关键数据存储完整性、机密性要求。

	2
	签名验签服务器
	国产CPU、国产操作系统，≥1个管理口，≥1个HA口，≥4个千兆电口，≥4个SFP插槽，≥32G内存，≥4TB企业级硬盘,冗余电源,≥2个扩展槽位,SM2算法密钥最大生成速率：≥5000对/秒 SM2算法最大签名速率：≥8000次/秒 SM2算法最大验签速率：≥4000次/秒 SM3算法最大校验吞吐率：≥1300Mbps SM4算法最大加解密吞吐率：≥2100Mbps SM2算法制作数字信封最大速率：≥4000次/秒 SM2算法拆解数字信封最大速率：≥3000次/秒；
必须获得由国家密码管理局商用密码检测认证中心颁发的商用密码产品认证证书
包含五年质保。
	台
	1
	解决密评要求中，应用和数据层面，针对关键用户的PC端身份真实性要求。

	3
	IPSec/SSL VPN综合安全网关
	国产CPU、国产操作系统,≥10个千兆电口,冗余电源,≥2个扩展槽位,国密 IPSEC VPN最大理论吞吐率：≥600Mbps 国密 IPSEC VPN最大理论隧道数：≥4000条 国密 SSL VPN最大理论吞吐率：≥200Mbps 国密 SSL VPN最大建议并发用户数：≥1600；默认含≥200个SSL VPN的客户端并发许可；可扩展PC端可信接入模块、可扩展短信认证模块，可扩展入侵防御模块，可扩展应用过滤模块，可扩展PC端病毒检查模块；
产品必须获得由国家密码管理局商用密码检测认证中心颁发的商用密码产品认证证书
包含五年质保。
	台
	1
	解决密评要求中，网络和通信层面，针对关键数据传输机密性、完整性要求。

	4
	智能密码钥匙
	需具备商用密码产品认证证书，支持国密CSP、SKF，支持SM2\SM4，RSA1024/2048； 支持标准CA功能，配合自建CA和运营CA进行终端身份认证、私钥存储、应用加解密、电子签章、SSLVPN登录等；自主COS，256k芯片内存，可以外接存储；同时支持证书数量≥8个，可擦写次数≥10万次；
必须获得由国家密码管理局商用密码检测认证中心颁发的商用密码产品认证证书
包含五年质保。
	套
	100
	

	5
	数字证书
	作为证书体系的信任锚，数字证书具备唯一性和排他性，用于标识各对象身份信息。基于国密SM2算法的数字证书，用于标识个人或设备在网络应用中的数字身份，防止非法访问、身份仿冒等安全风险。
	张
	利旧
	

	
	
	复用公安行业现有数字证书认证系统，向PC端用户、安全网关颁发国密SM2数字证书。
	张
	利旧
	安全网关设备证书

	6
	机房密改建设
	本次项目将由岳阳移动公司进行托管机房升级，以国密CPU卡技术、密码应用技术、计算机技术为核心，加上可靠的门、通道控制设备，从而实现进出门方便、安全、实时的现代化管理。
岳阳市公安局的岳阳市公安视频图像信息应用平台，部署在由中国移动通信集团湖南有限公司岳阳分公司建设的第三方数据中心机房，岳阳市公安局属于运营商机房的租户，机房本身不属于岳阳市公安局的资产，且机房于2024年05月10日，由湖南浩基信息技术有限公司按等保三级进行测评，符合等保“良”的相关要求，机房物理环境安全由第三方公司统一负责保障。本次项目由岳阳移动公司进行升级改造，机房有专人管理，对进出机房的人员采用生物识别技术（人脸）对重要区域进入人员进行身份鉴别，并建设有健全的安全管理制度和人员管理制度，在一定程度上降低物理和环境层的安全风险。
托管机房升级的物理和环境安全方面应满足以下要求:
（一）身份鉴别
对于机房物理和环境安全，在岳阳市政务云机房规划部署符合 GM/T0036-2014 标准要求的电子门禁系统对进出机房人员进行身份鉴别，用户进出机房时，采用智能IC卡与门禁读卡器实现身份认证，门禁读卡器内置国密IC卡，采用SM4密码算法实现身份鉴别。本期项目使用的密码产品均具备相应安全模块等级的商用密码产品认证证书。
（二）电子门禁记录数据存储完整性
通过电子门禁系统服务器内置的密码卡(获得二级的商用密码产品认证证书)对电子门禁记录采用 HMAC-SM3技术实现完整性保护。
（三）视频监控记录数据存储完整性
机房规划部署有商用密码资质的摄像头(含密码模块)、硬盘录像机(含密码模块)对视频监控数据进行传输机密性和存储完整性保护，在监控终端上部署符合密码相关国家、行业标准要求的密码卡，在读取、调用视频监控数据时调用密码卡使用HMAC SM3密码技术进行完整性验证。采用上述密码技术所选用的密码产品、密码模块均达到GM/T0028-2014《密码模块安全技术要求》二级及以上安全要求。
同时机房有专人管理，对进出机房的人员采用生物识别技术（人脸）对重要区域进入人员进行身份鉴别，并建设有健全的安全管理制度和人员管理制度，在一定程度上降低物理和环境层的安全风险。
	套
	1
	解决密评要求中，物理和环境安全层面针对身份鉴别、电子门禁与视频监控记录数据存储完整性等要求，不要求报价


A-3系统、硬件运行维护费

本项目运维服务等级为三级，服务受理时间为 7×24 小时，服务响应时间≤1 小时，人员到场时间≤2 小时，故障恢复时间≤24 小时，详见下表：
	序号
	服务分类
	服务内容
	服务描述
	服务模式
	服务时间
	单位
	工作量

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	人员配备
	内场配备人员
	公安局内驻场至少配置3名专业人员（至少2人需具有中级工程师以上职称，至少1人需具有计算机技术与软件专业技术资格（软考）中级或高级证书）
	内场驻场
	3年
	人/月
	108

	
	
	外场配备人员
	外场配置至少6名专业人员，其中至少3名专业人员必须持有电工证，分三组作业
	外场
	3年
	人/月
	216

	2
	运维车辆配备
	外场配备工具车辆
	运维车辆配备至少满足运维车3辆（登高车1辆，巡检车1辆，故障维修车辆1辆），巡检服务频次估算为平均每季度25车次，运维保养服务频次估算为平均每季度24车次，故障维护服务估算为平均每季度21车次，合计每年不少于280次。
	频次服务
	3年
	次/年
	840

	运维服务清单

	1
	例行操作
	巡检
	a.前端设备运行状况。包括：前端监控摄像机、镜头、防雷器、电源（电流、电压）、网络（通、断、延时、丢包情况）等。b.管线情况。包括管线质量、防雷接地情况、屏蔽情况、线路接头质量及漏电安全检查等。c.监控中心设备运行状况。包括中心平台、治安卡口平台、城管集中管理平台、中心机房硬件（包含视频云存储、平台服务器、核心路由交换设备）等子系统。d.系统功能、系统的各项技术指标及操作运行情况。巡检工作应围绕上述四个方面，逐点、逐台、逐项地进行检验，边检边记录，并排除发现的故障。要求每个季度不少于3次。
	项目承建方应自行承担运维服务过程中所需的备品备件、零星运维辅材；

	
	
	预防性检查
	对系统运行状况进行定制化的检查、调整、清洁(包括机房存储、服务器、网络设备、机柜等相关设备去污除尘除垢)、设备检测调试，同时出具详细的系统维护保养报告及系统设备检测表，对需要维修的设备应及时进行修理或更换,保证整个系统的不间断运行。
	

	
	
	常规作业
	根据部、省、市三级视频图像运维工作需要，按要求提供全市范围视频资源质量检测数据，如在线率、完好率、图像标注情况、时钟准确率、录像回放质量等，并及时处理本级视频图像质量问题、安全问题，同时应及时向县市区反馈其问题，并核实处理情况，形成各县市区运维情况报表供市局科信支队参考。
	

	2
	响应支持
	重特大故障和严重问题事件响应
	30分钟以内到达现场
	

	
	
	较严重和普通问题事件响应
	1小时以内到达现场
	

	
	
	远程技术支持与咨询服务响应
	7x24小时热线服务电话实时响应
	

	
	
	运维车辆维护响应
	工作日时间为实时响应，节假日为30分钟内响应，并提供 7*24 小时服务。
	

	3
	优化改善
	预防性改进
	网络调优：网络调优主要指根据网络拓扑结构，结合应用特点以及用户需求对网络相关设备配置参数进行优化调整的过程。操作系统调优：采用性能监视工具对操作系统进行采样监视并进行相关分析，并结合业务应用最佳实践，在必要的时候对系统各相关配置进行优化调整，以使其达到性能调优的目的。补丁升级：驻场现场工程师定期对业主反馈的软件改进需求进行汇总，二线技术支持、三线研发对需求进行评估，按需发布新软件版本。现场严格按照发布、变更管理的相关规章制度对业务软件进行升级，优化软件使用、修复软件BUG，使业主能有更好的使用体验。同时针对操作系统补丁进行升级。
	

	
	
	适应性改进
	数据库系统调优：数据库系统调优主要指系统管理员的调优工作，包括数据库运行参数调整优化、数据库内存分配调整优化等针对数据库软件自身的优化调整措施。中间件调优：包括中间件自身的运行参数调整优化、内存分配调整优化的措施。业务软件调整及优化：根据公安行业视频业务的发展和前期针对软件运维的沉淀，软件原有的架构或参数可能会有新的调整。IT基础架构按需调整：IT基础架构是为业务应用系统服务的，而业务总是动态变化的，注定支撑业务应用系统的IT基础系统是一个随需而变的系统。IT基础系统也在这样一种周期性的变化中完成其自身的新建、调整、更新、升级、换代的生命周期过程。持续的运维措施能够保障这种按需调整能够更加准确、高效，并且成本低廉。
	

	
	
	增强性改进
	如厂商有新版本并认为有需要升级，可根据厂商提供的程序版本组织设备/系统的升级工作
	

	4
	保养
	前端设备保养
	每3个月1次对前端设备表面进行清洁、除垢（主要包括镜头、护罩、设备箱等）和对接线处做除锈、对固定件进行固定检查，对电源电压漏电等进行安全检查、对遮挡“视线”的树枝进行修剪，对摄像机进行最佳位置调整等。
	

	
	
	系统保养
	至少1年1次对系统【包括视频联网平台、治安卡口平台、城管集中管理平台、中心机房硬件（包含视频云存储、平台服务器、核心路由交换设备）等子系统】进行全面的检测保养，时间为每季度的第一个星期，以了解系统的运行状态，解决存在的问题，每次巡检均要求出具巡检报告。
	

	
	
	其它保养
	根据巡检情况，对立杆、设备箱等设施的损坏和自然锈迹进行修复和表面翻新，对杆件基础进行安全加固检查。
	

	5
	运维服务要求
	运维服务要求
	对摄像头的运维服务要求需覆盖设备状态监控、故障处理、日常维护、数据管理、安全保障等多个维度，以确保摄像头系统持续、稳定、高效运行。及时进行设备预检与优化
	

	
	
	设备维修更换
	运维期间需配合用户进行设备维修更换，设备维修期间发生任何意外情况由承建方自行承担维护费用。
对摄像头的设备维修更换要求需兼顾维修质量、更换标准、流程规范，确保维修后设备性能达标、更换设备适配系统。
维修人员需具备对应品牌 / 型号摄像头的维修资质（如厂商认证），熟悉设备硬件结构（镜头、传感器、主板、云台等）及故障机理。
维修需遵循厂商技术规范，使用原厂或经认证的合格配件（禁止使用劣质替代件），确保维修后设备性能参数（如分辨率、帧率、夜视距离、防水等级）符合原设备出厂标准。
维修过程需记录关键步骤（如部件更换型号、测试数据），并留存维修照片（如故障部件、修复后状态），作为质量追溯依据。
	

	
	
	点位迁移
	因市政建设（旧城改造、交通整治建设、雨污分流、自来水、电力、燃气管道维护、道路修建等）、交通事故等原因造成的前端设备、线路的迁移或损坏，由乙方负责解决。迁移点位做好相关变动资料。
	

	
	
	
	因公安实际工作需求，乙方需配合将前端点位进行迁移，平均每季度不超过2个。迁移点位做好相关变动资料。
	

	
	
	维修 / 更换流程规范
	1.进行故障检测与评估。维修前需进行全面检测，明确故障点（如通过专用工具测试主板供电、镜头焦距、传感器成像），出具《故障检测报告》，说明故障原因、维修方案 / 更换建议及预估成本，经用户方确认后实施。
若涉及更换，需提供备选设备型号、参数、价格及供货周期，由用户方选择确认（紧急情况可先更换备用设备，后补确认流程）。
2.测试与验收。维修 / 更换后必须进行功能测试。测试通过后，需由用户方现场验收签字，提供《维修/ 更换验收单》，明确设备状态、保修期限（维修部件保修≥3 个月，更换设备保修≥12 个月，与原厂一致）。
	

	6
	重大安保活动及节假日保障
	重大安保活动保障
	在重大安保活动及节假日期间，摄像头厂家提供的保障需围绕设备稳定性、应急响应效率、技术支持深度及协同配合能力展开，确保监控系统全时段、全区域可靠运行。
1.在重大安保活动及节假日前期提供筹备保障，进行设备预检与优化。
2.重大安保活动及节假日期间提供驻场等实时保障
	

	7
	主要产品的备份备件
	主要产品的备份备件
	针对本项目要求承建方提供主要产品的备份备件，其中前端设备要求不少于1%（GB35114A级四摄双云台全结构化摄像机不少于11台，GB35114A级800W网络智能球机不少于1台），后端配套硬件要求不少于1%（20T企业级加密硬盘不少于2块），详细参考方案“备品备件清单及管理规范”的要求，项目承建方应自行承担运维服务过程中所需的备品备件、零星运维辅材。
	

	8
	地下管线数据采集维护
	地下管线数据采集及维护
	在运维的期限内，针对860个点位重新摸排地下管线，形成资料，独立完成相关部门备案，涉及变动需及时去相关部门变更
	

	
	
	
	
	


项目建设前后端软硬件现状 
岳阳市中心城区城市治安电子防控系统（一、二期）升级改造采购项目建设包含：前端监控设备系统、网络传输系统、视频云存储系统、中心平台集成系统、视频安全防护系统、岳阳市公安视频图像信息应用平台。目前资产情况如下表所示：

项目本期需运维的现有资产情况表
	序号
	货物名称
	品牌
	型号规格
	单位
	数量

	1、前端监控设备

	1
	200 万高清摄像机（本次项目全部升级替换为 GB35114 A级四摄双云台全结构化摄像机（抓拍像素 800w，视频像素 400w））
	浙江大华 
	DH-IPC-HF8268E-FDI 
	台
	950

	2
	200 万高清红外智能球机（本次项目将其中 117 台升级替换为 GB35114 A 级四摄双云台全结构化摄像机（抓拍像素 800w，视频像素 400w，33 台升级替换为 800W 像素 
网络智能球机）
	浙江大华   
	DH-SD-6A9269UE-IH
	台
	200

	3
	200万高清智能微卡口摄像机
	浙江大华
	DH-CP235-RUID
	台
	50

	4
	400W星光级激光一体化云台摄像机(制高点)
	浙江大华
	DH-PTZ81430U-LR8Q-N
	台
	5

	5
	补光灯
	城铭
	CXBG-1-CX-CM-NTGXX
	个
	350

	2、后端网络传输设备

	1
	核心交换机
	H3C
	S10510
	个
	2

	2
	接入交换机
	H3C
	S5560X-30C-EI
	个
	2

	3、视频云存储

	1
	云存储节点
	紫光华智
	X3036P-G3
	套
	15

	2
	云存储硬盘
	紫光华智
	HS-HDD-8T-SATA3-7.2K-LFF-F1
	套
	532

	3
	光纤交换机
	H3C
	S6520X-30QC-EI
	台
	3

	4
	云存储设备光模块
	紫光华智
	UN-SFP-XG-SX-MM850-A1-X
	个
	45

	5
	光纤交换机设备互联模块
	H3C
	SFP-XG-SX-MM850-D
	个
	51

	6
	异构池化融合接入模块
	紫光华智
	unisinsightstor-DN
	个
	21

	4、中心平台

	1
	服务器1
	新华三
	H3CUIS-Cell3010G3
	套
	8

	2
	服务器2
	新华三
	H3CUIS-Cell3010G3
	套
	2

	3
	IPKVM 切换器
	胜为
	KS-1708
	套
	2

	4
	维护终端
	联想
	TSP330
	套
	2

	5、视频安全防护系统建设

	1
	视频安全防护系统(汇聚端)
	网御星云
	Leadsec-6800IPS-VSG
	套
	8

	2
	视频安全防护系统(核心端)
	网御星云
	Leadsec-8800IPS-VSG
	套
	1

	3
	防火墙
	网御星云
	PowerV8000-7810E
	套
	2

	4
	入侵检测系统
	网御星云
	TD3000-TS10000-HD
	套
	1

	5
	终端安全管理与防病毒系统
	网御星云
	ISM-DISC
	套
	1

	6
	日志审计系统
	网御星云
	Leadsec-RS-SW
	套
	1

	6、岳阳市公安视频图像信息应用平台建设

	1
	岳阳市公安视频图像信息应用平台（本次项目对该平台进行升级改造，使平台达到GB35114 标准 C 级安全管理和联网共享管理能力）
	海康
	面向公安行业用户，提供

视频及感知数据的联网共享、视频监控、布控预警、多维搜索等功能与能力。
	套
	1


注：本项目除本项目需要替换的 1100 台老旧设备还需要运维的资产包括以上所有资产（除了已停用资产）。
A-4电力租赁费分项表

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	额定功率（W）
	运营时间（小时）
	每天用电量（度）
	运行时间（天）

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	红外网络高清智能高速球
	台
	50
	60
	24
	72
	1095

	2
	GB35114 A级四摄双云台全结构化摄像机（抓拍像素800w，视频像素400w）
	台
	1067
	40
	24
	1024.32
	1095

	3
	GB35114A级800W网络智能球机（视频像素800w）
	台
	33
	37
	24
	29.304
	1095

	4
	高清智能微卡口摄像机
	台
	50
	40
	24
	48
	1095

	5
	400W星光级激光一体化云台摄像机（制高点）
	台
	5
	65
	24
	7.8
	1095

	6
	补光灯
	台
	350
	30
	12
	126
	1095


A-5网络租赁

	序号
	类别
	参数
	单位
	数量
	服务期
	备注

	1
	视频专网路线租赁费用
	网络带宽达到50M以上，满足公安业务数据码流需求
	处
	860
	三年
	860个点位，要求提供4%的冗余支撑。
文旅公司洞庭渔火季增加建设的7个点位合计7条视频专网路线租赁费用纳入线路租赁冗余部分，不额外计费


注：每个点位网络带宽达到 50M 以上，满足公安业务数据码流需求。
六、运行维护及说明

1、需保证后续运维所提供的设备、平台和通信线路符合公安部、国家通信主管部门的质量标准和技术规范要求，且所替换的设备不低于原项目建设产品参数，并满足业主方应用要求。如果用于更换的产品如未能达到所需的技术标准，由运维方无条件更换，直到产品达到要求。

2、运维团队需根据部、省、市三级视频图像运维工作需要，按甲方要求提供全市范围视频资源质量检测数据，如在线率、完好率、图像标注情况、时钟准确率、录像回放质量等，并及时处理本级视频图像质量问题、安全问题，同时应及时向县市区反馈其问题，并核实处理情况，形成各县市区运维情况报表供市局科信支队参考。

3、需确保支持与公安现有相关警用平台的无缝对接， GB35114平台需完成与省级平台对接。

4、需保障本项目中系统、平台软件运行的稳定性。

5、需保障系统存储满足前端设备需要，具体以公安要求为准。

6、不得随意对前后端设备及配套设施进行更换，如遇特殊情况进行变更，需征得甲方同意。

7、需严格落实安全防护，确保运维安全。运维过程中引起任何安全事故，业主方不负任何责任，一概费用和责任由运维方自行承担。

8、更换的工程设备（前端监控设备、中间传输网络设备等），运维方在服务期内负责免费维护。

9、运维方承担运维过程中所需的备品备件和运维辅助材料，并建立备品备件库以保障项目正常运行。前端设备、线路的迁移或损坏，由运维方负责解决。

10、服务期内，运维方无条件提供有关技术咨询与操作服务。

11、运维服务提供商能够保障该运维服务项目与岳阳市城市治安电子防控系统已建平台和集中云存储平台无缝对接，且保障整套系统安全稳定运行。

12、针对本项目内场、外场运维，承建单位应有固定的办公场所，并成立专门的运维团队和项目管理机构，负责保障服务期内系统高效、安全、稳定运行。具体如下:针对本项目成立专业的运维团队和项目管理机构，负责保障服务期内系统安全、稳定地运行。应明确运维团队组织、人员及工作流程，须建立详细的运维保障体系。

13、在运维服务期，应对整个系统定期进行巡检，要求针对不同的系统、应用制定合理方案进行巡检保养。具体如下：

（1）巡检需求如下：

①前端设备运行状况。包括：前端监控摄像机、镜头、防雷器、电源（电流、电压）、网络（通、断、延时、丢包情况）等。

②管线情况。包括管线质量、防雷接地情况、屏蔽情况、线路接头质量及漏电安全检查等。

③监控中心设备运行状况。包括中心平台、治安卡口平台、城管集中管理平台、中心机房硬件（包含视频云存储、平台服务器、核心路由交换设备）等子系统。

④系统功能、系统的各项技术指标及操作运行情况。巡检工作应围绕上述四个方面，逐点、逐台、逐项地进行检验，边检边记录，并排除发现的故障。要求每个季度不少于 3 次。

（2）保养需求如下：

①前端设备保养：定期对前端设备表面进行清洁、除垢（主要包括镜头、护罩、设备箱等）和对接线处做除锈、对固定件进行固定检查，对电源电压漏电等进行安全检查、对遮挡“视线”的树枝进行修剪，对摄像机进行最佳位置调整等。

②系统保养：每年至少应分四次对系统【包括视频联网平台、治安卡口平台、城管集中管理平台、中心机房硬件（包含视频云存储、平台服务器、核心路由交换设备）等子系统】进行全面的检测保养，时间为每季度的第一个星期，以了解系统的运行状态，解决存在的问题，每次巡检均要求出具巡检报告。

③其它保养:对立杆、设备箱等设施的损坏和自然锈迹进行修复和表面翻新，对杆件基础进行安全加固检查。

（3）整个系统不定期进行预防性维护，对系统运行状况进行定制化的检查、调整、清洁(包括机房存储、服务器、网络设备、机柜等相关设备去污除尘除垢)、设备检测调试，同时出具详细的系统维护保养报告及系统设备检测表给采购人，对需要维修的设备应及时进行修理或更换，保证整个系统的不间断运行。

（4）运维服务需求如下：

①运维服务：对摄像头的运维服务要求需覆盖设备状态监控、故障处理、日常维护、数据管理、安全保障等多个维度，以确保摄像头系统持续、稳定、高效运行。及时进行设备预检与优化。

②设备维修更换：运维期间需配合用户进行设备维修更换，设备维修期间发生任何意外情况由承建方自行承担维护费用。对摄像头的设备维修更换要求需兼顾维修质量、更换标准、流程规范，确保维修后设备性能达标、更换设备适配系统。

维修人员需具备对应品牌 / 型号摄像头的维修资质（如厂商认证），熟悉设备硬件结构（镜头、传感器、主板、云台等）及故障机理。维修需遵循厂商技术规范，使用原厂或经认证的合格配件（禁止使用劣质替代件），确保维修后设备性能参数（如分辨率、帧率、夜视距离、防水等级）符合原设备出厂标准。维修过程需记录关键步骤（如部件更换型号、测试数据），并留存维修照片（如故障部件、修复后状态），作为质量追溯依据。

③点位迁移：因市政建设（旧城改造、交通整治建设、雨污分流、自来水、电力、燃气管道维护、道路修建等）、交通事故等原因造成的前端设备、线路的迁移或损坏，由乙方负责解决。迁移点位做好相关变动资料。因公安实际工作需求，乙方需配合将前端点位进行迁移，平均每季度不超过 2个。迁移点位做好相关变动资料。

④维修/更换流程规范：进行故障检测与评估。维修前需进行全面检测，明确故障点（如通过专用工具测试主板供电、镜头焦距、传感器成像），出具《故障检测报告》，说明故障原因、维修方案 / 更换建议及预估成本，经用户方确认后实施。若涉及更换，需提供备选设备型号、参数、价格及供货周期，由用户方选择确认（紧急情况可先更换备用设备，后补确认流程）。测试与验收。维修/更换后必须进行功能测试。测试通过后，需由用户方现场验收签字，提供《维修/ 更换验收单》，明确设备状态、保修期限（维修部件保修≥3 个月，更换设备保修≥12 个月，与原厂一致）。

⑤重大安保活动及节假日保障：在重大安保活动及节假日期间，摄像头厂家提供的保障需围绕设备稳定性、应急响应效率、技术支持深度及协同配合能力展开，确保监控系统全时段、全区域可靠运行。在重大安保活动及节假日前期提供筹备保障，进行设备预检与优化。重大安保活动及节假日期间提供驻场等实时保障。

⑥主要产品的备份备件：针对本项目要求承建方提供主要产品的备份备件，其中前端设备要求不少于 1%（GB35114A 级四摄双云台全结构化摄像机不少于 11台，GB35114A 级 800W 网络智能球机不少于 1 台），后端配套硬件要求不少于1%（20T 企业级加密硬盘不少于 2 台），详细参考方案 5.4.12.1“备品备件清单及管理规范”的要求，项目承建方应自行承担运维服务过程中所需的备品备件、零星运维辅材。

⑦地下管线数据采集维护：在运维的期限内，针对 860 个点位重新摸排地下管线，形成资料，独立完成相关部门备案，涉及变动需及时去相关部门变更。

14、本项目整体设备的维护工作，采取分工负责的措施；节假日期间，或采购人有重要的会议及有关活动期间，要求提供免费维护保障服务，并有安排专人值班，作好应急准备工作，以确保系统正常运行。

15、项目预算包含运维期内整体工程软硬件升级、维护、保养、维修，故障设备、配件更换，树枝修剪(含与城管、园林绿化协调产生的费用）等产生的所有费用。

16、整体项目服务内，成交供应商应设立 7×24 小时热线服务电话，受理采购人系统故障申告、技术咨询。在收到采购人系统故障申告后，必须按要求及时解决。

七、产品运输、保险及保管

（1）中标人负责产品安装调试中的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

（2）中标人负责产品在安装及培训地点的保管，直至项目验收合格。

（3）中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险。

八、安装调试

（1）中标人负责产品送货上门、安装、调试等相关事宜，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，均由中标人承担。项目实施期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由中标人承担。

（2）中标人送达产品及进行安装调试，采购人明确验收人员，中标人须加强安装调试过程的组织管理，所有安装调试人员须遵守文明安全操作的有关规章制度，持证上岗。

（3）项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、软件教学说明等移交采购人。

（4）货物到达安装现场后，成交供应商应提供详细装货清单。如果货物质量或技术规格与合同不符或货物有明显损坏，招标人有权提出退换货。

（5）成交供应商必须承诺按时提供以上货物并完成安装调试。若安装调试过程对原建筑或原设备产生破坏，该供应商要负责修补复原。

（6）成交供应商必须严格按照有关规范安装，项目实施、运输过程及安装期间出现的各种事故造成的损失及人员伤亡均由成交供应商负责。

（7）成交供应商如有违反操作规程及粗制滥造现象，采购人有权加以制止，直至下令停工，其经济损失全部由成交供应商负责，合同期不得顺延。

九、项目其他要求及说明

1、付款方法：本项目资金由财政全额拨款，财政预计分三次拨款，根据财政拨款进度付款。

第一次付款，项目硬件完成建设并通过终验后，以终验日期为准，财政拨款到账后，甲方向乙方支付合同款项的33%。

第二次付款，项目运维服务期满十八个月，经甲方确认各服务项目已完成，财政拨款到账后，甲方向乙方支付至合同款项的66%。

第三次付款，项目运维服务期满三十六个月，项目需经合法合规的结算审计，合同金额以结算审计金额为准，经甲方确认各服务项目已完成，财政拨款到账后，甲方向乙方支付余款。

项目硬件如在质保期内出现问题需要扣减维修费的，经甲乙双方确认后，在付款时扣减。

每次付款前付款前，乙方需开具合法合规的发票，并提供符合甲方财务制度的资料。若未提供，甲方有权停止付款。                
2、本项目采用费用包干方式采购，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行的测试验收、培训、质保期内的维护维修等有关人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均有中标人提供，采购人不在支付任何费用；

3、投标人应具有独立承担及完成本采购项目的能力，不得将本采购项目进行转包或分包。

4、中标人应配备专业技术人员，以上人员均需与投标文件提供人员一致且向采购人单位备案，不得随意更换。
其他：★供应商需保证所供应货物均为投标文件中的相应产品、性能指标均达到投标文件中的相应性能指标，且通过验收标准，通过验收标准后，由采购人组织专家验收，验收所需费用由供应商承担。由验收小组鉴定是否符合招标项目的验收标准和实际需要，是否可以投入正常使用，验收结果报相关监督部门备案。
对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

第六章 政府采购合同
第一节 政府采购合同协议书
采购合同编号：                 
采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：                                          
（2）采购计划编号：                           

（3）项目内容：                             
（4）项目负责人：               。

2.合同金额

（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：            。

3.履行合同的时间、地点及方式 

起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

地点：                             

方式：                             
4.付款：本项目资金由财政全额拨款，财政预计分三次拨款，根据财政拨款进度付款。

第一次付款，项目硬件完成建设并通过终验后，以终验日期为准，财政拨款到账后，甲方向乙方支付合同款项的33%。

第二次付款，项目运维服务期满十八个月，经甲方确认各服务项目已完成，财政拨款到账后，甲方向乙方支付至合同款项的66%。

第三次付款，项目运维服务期满三十六个月，项目需经合法合规的结算审计，合同金额以结算审计金额为准，经甲方确认各服务项目已完成，财政拨款到账后，甲方向乙方支付余款。

项目硬件如在质保期内出现问题需要扣减维修费的，经甲乙双方确认后，在付款时扣减。

每次付款前付款前，乙方需开具合法合规的发票，并提供符合甲方财务制度的资料。若未提供，甲方有权停止付款。
5.5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       ☑ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）投标文件

（5）政府采购合同专用条款

（6）政府采购合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                               生效。

8.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                    开 户 银 行：                   
         帐       号：                 
第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款

	本章第二节
第1.1款
	甲方名称、地址 
	岳阳市公安局

	本章第二节
第1.2（6）项
	项目现场
	 采购人指定地点

	本章第二节
第5.1款
	履行合同的时间、地点及方式
	★服务期限：升级改造部分：120日内完成安装调试及本项目新购软、硬件初步验收，从新购软、硬件终验验收合格之日起整体质保不得低于五年；运维服务、第三方租赁部分：从新购软硬件终验验收合格之日起不得低于三年。
服务地点：采购人指定地点 

服务方式：采购人指定方式  

	本章第二节
第9.2（3）项
	响应时间
	按合同执行

	本章第二节
第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	本项目资金由财政全额拨款，财政预计分三次拨款，根据财政拨款进度付款。

第一次付款，项目硬件完成建设并通过终验后，以终验日期为准，财政拨款到账后，甲方向乙方支付合同款项的33%。

第二次付款，项目运维服务期满十八个月，经甲方确认各服务项目已完成，财政拨款到账后，甲方向乙方支付至合同款项的66%。

第三次付款，项目运维服务期满三十六个月，项目需经合法合规的结算审计，合同金额以结算审计金额为准，经甲方确认各服务项目已完成，财政拨款到账后，甲方向乙方支付余款。

项目硬件如在质保期内出现问题需要扣减维修费的，经甲乙双方确认后，在付款时扣减。

每次付款前付款前，乙方需开具合法合规的发票，并提供符合甲方财务制度的资料。若未提供，甲方有权停止付款。

	本章第二节
第14.2（6）项
	乙方提供的其他服务
	第五章采购需求。

	本章第二节
第20.2款
	解决争议的方式
	☑ 诉讼

□ 仲裁

	本章第二节
第23.1款
	合同未尽事项
	甲乙双方协商确定


第七章 投标文件的组成
目  录

第一册 商务技术文件

商务部分
一、投标函


二、开标一览表
三、分项价格表
四、商务响应/偏离表
五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表
六、投标人认为需提供的其他资料

技术部分

七、所投产品详细说明

八、技术响应/偏离表
九、投标人认为需提供的其他资料
第二册 资格证明文件
十、法定代表人身份证明
十一、授权委托书
十二、投标人具备投标资格的证明文件
岳阳政府采购

公开招标电子投标文件

第一册 商务技术文件
采购项目名称:                       
采   购   人：                       
政府采购编号:                       
采购代理机构：                   
投标人                         
    年  月  日
一、投标函
致：            （采购代理机构）：
根据贵方为             （项目名称）的投标邀请，        （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。
第一册 商务技术文件

商务部分
一、投标函
二、开标一览表
三、分项价格表
四、商务响应/偏离表
五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表
六、投标人认为需提供的其他资料

技术部分

七、所投产品详细说明

八、技术响应/偏离表
九、投标人认为需提供的其他资料
第二册 资格证明文件
十、法定代表人身份证明
十一、授权委托书
十二、投标人具备投标资格的证明文件
在此，签字代表宣布同意如下：
1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。 
6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：地址：    ；邮编：      ；电话：      ；传真：         。
投标人名称（盖单位章）：
日期：               年      月     日

二、开标一览表
                                金额单位：人民币元
	项目名称
	

	投标总报价
	大写：                                     元人民币整
小写：                                      元人民币整

	服务期
	

	备  注
	


备注：本项目采用费用包干形式，投标总价为合同期限内的所有费用，采购人不再另行支付其它任何费用。
投标人名称（单位章）： 
法定代表人（签字或盖章）：
日期：    年   月     日
三、分项价格表
1、分项报价表说明
备注：（1）本表应对应“开标一览表”。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。
（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。
（3）投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由投标人自已承担。
2、分项报价表
政府采购编号：                                          金额单位：人民币，元
	序号
	分项名称
	单位
	数量
	报价
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币小写）
	

	合计金额（人民币大写）
	


（可根据采购需求清单自行调整格式，包含但不限于分项名称、单位、数量、报价）
投标人名称（盖单位章）：
日期： 年  月 日
四、商务响应/偏离表
项目编号:                          
	序号
	招标文件章节和条款号
	投标文件章节和条款号
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：投标人可自行增行，“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。
投标人名称（盖单位章）：
日期：                 年        月      _日
五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表
附页5-1 
【不属于中小企业的无需填写】
小型、微型企业声明函
(不满足以下条件的无需填写)
中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：              
日 期：              
说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附页5-2 
残疾人福利性单位声明函
【不属于残疾人福利性单位的无需填写】
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
                     日  期：___年___月___日

附页5-3
监狱企业证明资料
备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（扫描件）。
附页5-4
节能产品、环境标志产品的证明材料
说明：1、投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按规定提供产品列入《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》所在页或证书扫描件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖投标人单位章。在本章《附6-6 提供节能产品、环境标志产品清单》中提供相应数据。
2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。
附页5-5

提供节能产品、环境标志产品清单             
	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	数量
	单价（元）
	总额（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品的政策功能加分或价格扣除。
2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只填写一种）。
3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
4、未按上述要求提供、填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。
投标人名称（盖单位章）：
日期：        年    月   日

六、投标人认为需要提供的其他资料

七、服务方案

备注：格式自拟。
投标人名称（盖单位章）：
日期：         年     月      日

八、技术响应/偏离表
项目编号:                          
	序号
	招标文件章节和条款号
	投标文件章节和条款号
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：投标人可自行增行，“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。
投标人名称（盖单位章）：
日期：                 年        月      _日
九、投标人认为需提供的其他

备注：提供招标文件规定的证明材料复印件。
岳阳政府采购

公开招标电子投标文件

第二册 资格证明文件
采购项目名称:                       
采   购   人：                       
委托代理编号:                       
采购代理机构：                       
投标人                         
年  月  日
十、法定代表人身份证明
姓名：          性别：      身份证号：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
	法定代表人身份证扫描件


投标人名称（盖单位章）：
日期：        年    月    日  
十一、法定代表人授权委托书
（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）
本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件、签订合同和询问、质疑、投诉等有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	委托代理人身份证扫描件


附：法定代表人身份证明
投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：
日期：         年    月   日
十二、投标人具备投标资格的证明文件
填写须知
1、投标人应提供的证明材料
投标人资格声明（含参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）
投标人基本资格条件的证明材料（法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明，财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明）
其他说明
具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料

投标人资格声明
致（采购人或采购代理机构）：
按照《政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
1、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，全称为               ，注册地点为            ，统一社会信用代码或注册号为             ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。
2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。
4、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、受到法律法规规定的较大数额罚款等行政处罚。
6、我单位不存在下列情形之一： 
（1）与采购人、采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；
（2）与参加采购项目的其他投标人不存在直接控股、管理关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人；
（3）已为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
投标人名称（盖单位章）：
日期：       年  月  日
投标人基本资格条件的证明材料
投标人应按招标文件要求提供：
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件，自然人的身份证明扫描件。
2、2025年度的财务状况报告(中介机构出具的审计报告)扫描件或提供银行资信证明扫描件。
3、依法缴纳税收和社会保险费的证明资料：
（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：
①《税务登记证》扫描件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，可不再提供）；
②提交投标文件截止时间近3个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证扫描件）；
③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间近3个月内任意一个月的缴纳证明（收据扫描件）；
④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明扫描件。
（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：
①《社会保险登记证》扫描件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，可不再提供）；

②提交投标文件截止时间近3个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证扫描件）；

③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间近3个月内任意一个月的缴纳证明（收据扫描件）；

④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明扫描件。

近3个月指：2026年07月至2026年09月。
说明：1）营业执照、统一社会信用代码和税务登记证三证合一实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款。

2）根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》湘财购〔2022〕17 号，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（见附件）参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。

3）被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”“湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动；
4、采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

5、具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力证明材料扫描件（根据项目具体履约需求明确）

6、法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的扫描件。
其他说明
具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料

