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第一章  磋商通知
怀化铁路运输法院融合法庭建设项目进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

一、采购项目基本信息

1、采购项目编号：CGXM2026430000001765
2、项目名称：怀化铁路运输法院融合法庭建设项目

3、政府采购计划编号：(2026)430000001526-1

4、委托代理编号：HHSD-2026-03011

5、合同履行期限：详见第四章采购需求

6、本项目不接受联合体投标。
二、采购需求
	包号 
	包名称
	最高限价

（元）
	标的名称
	简要技术需求或服务要求
	数量
	预算金额

（元）

	包1
	怀化铁路运输法院融合法庭建设项目
	1637400.00
	怀化铁路运输法院融合法庭建设项目
	详见第四章采购需求
	1批
	1686900.00


三、供应商的资格要求

1、供应商的基本资格条件：
（1）供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

注：要求提供的证明材料详见第二章【投标须知前附表】
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
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专门面向中小企业（含监狱及福利性单位）

[image: image2.wmf]强制分包：大型企业应将采购份额的     %分包给中小企业。

3、供应商特定资格条件：无。
四、获取磋商文件的时间、地点及方式

1、时间：2026年09月04日至2026年09月11日，每天上午9:00至12:00，下午14:30至17:00（北京时间，双休日及节假日除外）
2、地点：湖南辉煌时代项目管理有限公司（长沙市天心区湘府中路豪布斯卡（HOPSCA）写字楼A栋10楼1025号，导航时请搜索“HOPSCA”）
3、方式：线下获取

4、售价：0元
五、响应文件提交截止时间、地点

1、截止时间：2026年09月16日10时00分（北京时间）
2、地点：湖南辉煌时代项目管理有限公司（长沙市天心区湘府中路豪布斯卡（HOPSCA）写字楼A栋10楼1025号）

3、逾期送达或者不按文件要求密封或者不按磋商文件的要求提供磋商保证金的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
六、响应文件开启

1、开启时间：2026年09月16日10时00分（北京时间）
2、地点：湖南辉煌时代项目管理有限公司（长沙市天心区湘府中路豪布斯卡（HOPSCA）写字楼A栋10楼1025号）

七、公告期限

1、本公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准。

八、疑问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、供应商对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。

3、潜在供应商认为采购文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到采购文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、磋商说明

1、本公告选项：[image: image3.wmf]表示选择，[image: image4.wmf]表示未选择。

十、其他补充事宜

（一）获取磋商文件需要提供的资料：

1、法定代表人本人获取的需提供以下资料：营业执照（或法人登记证书）复印件、个人身份证、法定代表人身份证明（附法定代表人个人身份证复印件），以上资料均须加盖供应商公章。
2、委托代理人获取的需提供以下资料：营业执照（或法人登记证书）复印件、委托代理人个人身份证、法定代表人身份证明（附法定代表人个人身份证复印件）、法定代表人授权委托书（附委托代理人身份证复印件），以上资料均须加盖供应商公章。

（二）各潜在供应商应当在本项目开标前，登录湖南省政府采购监管服务平台(湖南省政府采购网新网址http://www.ccgp-hunan.gov.cn/)办事服务栏进行供应商注册工作，如未注册导致后续投标或公示出现差错、失误等问题由潜在供应商自行承担一应责任。

十一、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：怀化铁路运输法院
地 址：湖南省怀化市鹤城区武陵路577号
联系人：吴悠然
电 话：0745-2182487

2、采购代理机构信息

名 称：湖南辉煌时代项目管理有限公司

地 址：长沙市天心区湘府中路豪布斯卡（HOPSCA）写字楼A栋10楼1025号

联系人：陈耀家、王辉
电 话：0731-82293870
电子邮箱：hnhhsd123@126.com
3、项目联系方式

项目联系人：王辉、陈耀家
电 话：0731-82293870
附件：确认通知
确认通知

（以保函形式提供磋商保证金的供应商提供）
         （采购人、采购代理机构）：
我单位已于     年  月  日收到你单位    年  月  日发出的     （项目名称，政府采购计划编号，委托代理编号）磋商文件，确认    （参加/不参加）磋商采购。
特此确认。
单位名称（盖单位公章）：            
法定代表人（或授权代表人）（签字或印章）：     

联系电话：     
        年  月  日
说明：1.只有以保函形式提供磋商保证金的供应商才需提供此确认通知；
2.供应商最晚须在本项目提交首次响应文件的截止时间（开标时间）前向采购人或采购代理机构书面确认是否参加本项目磋商采购，并将《确认通知》扫描件发送至电子邮箱hnhhsd123@126.com。
第二章  磋商须知
磋商须知前附表

注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“☑”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	怀化铁路运输法院融合法庭建设项目

	第二章第1.2款
	专门面向中小企业采购
	(本项目专门面向中小企业采购
□本项目（           ）包专门面向中小企业采购
□本项目专门面向小微企业采购
□本项目 (           )包专门面向小微企业采购

	
	非专门面向中小企业采购
	☑

	第二章第2.1款
	采购人
	名 称：怀化铁路运输法院

地 址：湖南省怀化市鹤城区武陵路577号

联系人：吴悠然

电 话：0745-2182487

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名称：湖南辉煌时代项目管理有限公司

地 址：长沙市天心区湘府中路豪布斯卡（HOPSCA）写字楼A栋10楼1025号

联系人：陈耀家、王辉

电 话：0731-82293870

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	☑ 发布公告
□ 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取
□ 采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	
	获取磋商文件时应提供的资料
	营业执照（或法人登记证书）复印件、个人身份证、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)。

	第二章第2.10款
	采购本国产品
	☑适用，本国产品标准适用于货物，具体是指《政府采购品目分类目录》（2022年版）中的货物类产品，但不包括房屋和构筑物（A01000000），文物和陈列品（A03000000），图书和档案（A04000000），特种动植物（A06000000），农林牧渔业产品（A07030000），矿与矿物（A07040000），电力、城市燃气、蒸汽和热水、水（A07050000），食品、饮料和烟草原料（A07060000），无形资产（A08000000）等9类品目及子品目的货物类产品。
本项目适用于本国产品的标的有：详见第四章采购需求

□不适用 

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《政府采购法实施条例》第十七条规定的供应商条件。

（1）供应商法人营业执照复印件或合伙企业营业执照副本或法人登记证书复印件或自然人身份证明复印件；

（2）法定代表人身份证明原件，或法定代表人或合伙执行人授权委托书原件及并附法定代表人身份证明原件，自然人投标可不提交；

（3）《供应商资格声明》（格式详见附件7）；

（4）《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见附件7-1）。

说明：供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款。供应商如是“三证合一”或“五证合一”，请自行说明。
2、特定资格条件：无。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	不接受

	第二章第7.1款
	现场勘察
	否

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	否

	第二章第9条

政府采购政策支持
	第9.1款
	节能产品
	□ 否
□ 是，本项目中强制采购《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中产品类别，具体产品详见第四章“采购需求”。

☑ 政府采购优先采购非标记★符号的节能产品：采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中非标记★符号的产品类别的（供应商必需提供有效的节能产品认证证书；不是清单中的产品类别，此评审时不予以考虑）： 采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术部分 4 %、价格部分 4 %。

	
	
	环境标志产品
	□ 否
☑ 是，采购产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中产品类别的（供应商必需提供有效的环境标志产品认证证书；不是清单中的产品类别，此评审时不予以考虑）： 采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术部分 4 %、价格部分 4  %。

	
	
	扶持小型、微型企业
	(非专门面向中小企业采购：对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小型、微型企业最后报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目价格扣除比例：小型、微型企业为Z小型和微型企业折扣＝ 10 ％

给予联合体或允许分包4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。价格扣除是指接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小型企业分包，且联合体协议或分包协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予价格扣除。

注：响应文件必须按磋商文件要求提供中小企业声明函等材料，享受分包价格扣除的，还需提供分包协议否则评审时不予以考虑。
(专门面向中小企业采购：不再执行价格评审优惠的中小企业扶持政策。

	
	
	
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：（勾选）

(（一）农、林、牧、渔业
(（二）工业
(（三）建筑业
(（四）批发业
(（五）零售业
(（六）交通运输业
(（七）仓储业
(（八）邮政业
(（九）住宿业
(（十）餐饮业
(（十一）信息传输业
(（十二）软件和信息技术服务业
(（十三）房地产开发经营
(（十四）物业管理
(（十五）租赁和商务服务业
(（十六）其他未列明行业

	
	
	残疾人福利性单位
	(非专门面向残疾人福利单位采购：给予残疾人福利性单位10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：10 %。

(专门面向残疾人福利单位采购或专门面向中小企业采购：不再执行价格评审优惠的残疾人福利性单位扶持政策。

	
	
	监狱企业
	(非专门面向监狱企业采购：给予监狱企业10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：10 %。

(专门面向监狱企业采购或专门面向中小企业采购：不再执行价格评审优惠的监狱企业扶持政策。

	
	
	扶持本国产品
	当采购项目或者采购包中仅有一个标的且在本国产品政策适用范围内时，应对供应商所投符合本国产品标准的产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购项目或者采购包有多个标的时，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品（全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品）成本之和的比例达到80%以上（含本数）时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%的，不享受价格评审优惠。

	
	
	技术、商务、价格得分或总得分调整
	符合第二章第9.1款规定，按第二章第42.1款规定及本款分值调整：
节能产品：

技术加分＝技术分值×加分比例（比例见前附表第42.1项,下同）×（节能产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）。
2、环境标志产品：
技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）。

	
	
	多处获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、供应商投标产品同时具备政府采购优先采购节能、环境标志产品的，供应商可选择其一，也可均填报。对二者均填报的，评标委员会评审时，二者只能选择其一，选择优惠范围最多的优惠政策进行评审。  

2、扶持中小企业发展的优惠政策可以叠加享受。

3、残疾人福利性单位或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。 

4、供应商按招标文件要求提供相关的证明文件：供应商为小型、微型企业或残疾人福利性单位或监狱企业的，应如实填写并提供供应商《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明资料》；产品属于“节能产品”或“环境标志产品”的，应如实填写并提供《“节能产品”、“环境标志产品”清单》并提供该产品依据国家确定的认证机构（详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》）出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。否则不予价格扣除。 

	二、磋商文件

	第二章第10.3款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	技术、服务要求（详见第四章）及合同条款

	第二章第11.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	2026年09月16日10时00分(北京时间)

	三、响应文件的编制

	第二章第15.3款
	采购项目预算
	采购预算：1686900.00元；最高限价：1637400.00元。

	第二章第17.1款
	磋商保证金
	□不需要

(需要

本项目需缴纳磋商保证金金额：10000元（人民币）。

缴纳方式：
金融机构转账的，须从供应商账户以支票、汇票、本票等形式缴入到如下账户，并且在2026年09月16日10时00分之前到账，以到账为准。
开户名称：湖南辉煌时代项目管理有限公司

开 户 行：湖南银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行

银行账号：81200309000001672

【开户行行号：313551071206】 
（2）金融机构、担保机构出具的保函形式的，

1）采用金融机构出具的保函形式的，保函必须由供应商基本账户开户行或授信银行出具。并随保函提供基本账户开户许可证或授信协议书复印件并加盖供应商单位章；

2）采用担保机构出具的保函形式的，担保机构必须属于《湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单》内机构(可查询中国湖南省政府采购网相关栏目)。

3）保函格式为见索即付保函，不得设置兑取条件。

4）以保函形式提供的，投标保证金有效期应与响应文件有效期一致。
磋商保证金缴纳相关要求和具体规定详见第五章中“二、磋商保证金”内容。

未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，将视为无效投标。

	第二章第18.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第二章第19.1款
	响应文件份数
	正本一份，副本二份，另需提供一份投标文件电子文档（须为正本扫描件，PDF格式，用U盘拷贝并标明公司名称）随纸质文件一并密封提交。

	四、响应文件的递交

	第二章第20.2款
	封套上应写明的内容
	              (项目名称) 响应文件  

采购项目编号：              
政府采购计划编号：              

委托代理编号：                

包名：                  

在2026年09月16日10时00分之前不得启封

	第二章第22.1款
	响应文件的递交地点
	湖南辉煌时代项目管理有限公司（长沙市天心区湘府中路豪布斯卡（HOPSCA）写字楼A栋10楼1025号）

	五、响应文件的评审与磋商

	第二章第24.1款
	磋商程序
	初步审查、磋商（包括澄清、符合性审查）、最后报价、异常低价响应审查、综合评分、推荐成交供应商。

	第二章第29.1款
	异常低价响应审查
	一、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的（不得超过65%），即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的（不得超过65%），即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的（不得超过65%），即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	第二章第30.1款
	综合评分法
	是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

	第二章第30.4款
	综合评分表
	权值、评审因素等具体内容详见综合评分表

	六、成交结果信息公布与合同签订

	第二章第36.1款
	财政部门指定的媒体
	中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）

	第二章第37.3款
	履约担保
	不要求提供

	七、质疑与投诉
	
	

	第二章第40.2款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	联系部门：湖南辉煌时代项目管理有限公司业务一部
联系电话：0731-82293870
通讯地址：长沙市天心区湘府中路豪布斯卡（HOPSCA）写字楼A栋10楼1025号

	八、其他规定

	第二章第42.1款
	采购代理服务费
	22555元，参考计价格[2002]1980号文件。本项目招标代理服务费由采购人向采购代理机构支付。

	第二章第43.1款
	政府采购优惠政策说明
	详见第二章第9.1款。

	第二章第44条
	信用记录
	1、采购人或采购代理机构在对供应商进行资格审查时，还应对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应拒绝其参与政府采购活动。

2、查询网站为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

3、甄别确认截止时间为：至本项目响应文件提交的截止时间止。
4、信用信息查询的具体方式：采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。
5、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。
6、信用信息的使用规则：查询后交由磋商小组评定。

	
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	政府采购信用担保
	有担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容
	“节能产品”或“环境标志产品”以财政部网站、中国政府采购网、湖南省政府采购网公布且有效的为准。

	
	分包
	分包要求：只允许将本项目中的装修和安装部分进行分包。


附页2-1：
湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘 波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行长沙分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行长沙分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行长沙分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行长沙分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行长沙分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行长沙分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行长沙分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141


长沙市政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	谢俊峰
	湘江中路支行公司业务管理经理
	84919503；13687320956

	光大银行长沙分行
	唐红英
	溁湾支行行长
	89750053；18673166920

	建设银行湖南省分行
	颜国恒
	芙蓉中路支行
	88665238；13574801920

	农业银行湖南省分行
	李 宁
	天心区支行副行长
	85114839；13975813058

	中国银行湖南省分行
	刘 毅
	丽臣路支行行长
	82741897；13808436058

	长沙银行
	钟柯
	金城支行公司业务部总经理
	84413595；13875880163

	邮储银行长沙分行
	严春燕
	岳麓支行副行长
	85579459；13875864330


湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭球
邓霞英
	0731-89761702/13875980906
0731-89761706/13574125851


磋商须知正文
一、说明
1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

1.2磋商须知前附表规定采购项目专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业，其投标无效。
2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3“供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，经磋商小组确定。据此，采购人或采购代理机构己向其发出磋商通知，供应商应持磋商须知前附表规定的资料领取或购买磋商文件。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.10本国产品要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的供应商基本资格条件（详见磋商须知前附表）；
（2） 磋商文件规定的供应商特定资格条件（详见磋商须知前附表）。 

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到贰佰万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款第（1）项规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款第（2）项规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场勘察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 政府采购政策支持

9.1产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品符合非强制采购节能产品、环境标志产品的实行优先采购；供应商符合支持中小企业发展政策扶持范围的，实行小微企业优惠政策；支持符合本国产品标准的产品的相关价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。专门面向中小企业采购的，相关政策按《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）执行。本项目优惠比例见磋商须知前附表。

9.2非专门面向中小企业采购的项目，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

9.3中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

9.4供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
9.5同一项目中只有部分产品属于优惠政策享受范围的，评审时只对该部分产品的进行优惠。

9.6节能产品、环境标志产品，均以国家相关部委发布的最新一期清单为准。小型、微型企业划分标准按国家规定执行。

9.7享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
9.8为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。符合本章第9.1款至第9.6款规定的，应提供相关证明材料。

9.9符合本国产品标准的产品：按《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）提供《中国境内生产的组件成本核算基本规则》、《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例承诺函》（格式），《投标人提交的其他资料》（若有，复印件）。
二、磋商文件
10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商通知

第二章 磋商须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
10.3磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

10.5磋商文件不得要求或者标明供应商名称或者特定货物的品牌，不得含有指向特定供应商的技术、服务等条件。

11.提交首次响应文件的截止时间
11.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

12.磋商文件的澄清或者修改

12.1在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件
13.一般要求

13.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.响应文件的组成

14.1响应文件包括下列内容： 

（1）磋商响应声明

（2）磋商保证金

（3）供应商的资格证明文件

（4）货物说明或者施工组织设计或者服务方案(根据项目属性编制)

（5）技术/商务响应与偏离表

（6）提供政府采购政策产品清单及有关证明材料

（7）首次报价的报价一览表及报价文件

（8）供应商认为需提供的其他资料

14.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组要求以书面形式提交的最后报价（或者重新提交的响应文件)是响应文件的有效组成部分。

14.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价。

15.2最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由变更。以可变更价格提交的最后报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

15.3供应商的最后报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。

16.供应商符合磋商文件规定的证明文件

16.1供应商的资格文件应与首次响应文件一并提交，供应商资格应满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

16.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。
17.磋商保证金

17.1供应商应按磋商须知前附表规定交纳磋商保证金，磋商保证金交纳相关要求和具体规定等详见第五章“（二）磋商保证金”。

17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
17.3 未按磋商文件规定提交磋商保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。
18. 响应文件有效期
18.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

19.响应文件的签署及规定

19.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

19.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求盖章签署。任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字，否则，将不予认可，视同偏离处理。

19.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件)，可打印或用不褪色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交
20.响应文件的密封和标记

20.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

20.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
20.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

21.响应文件的补充、修改或者撤回
21.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

21.3供应商在提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价的，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。

22.响应文件的递交与接收

22.1 供应商应提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
22.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

22.3 磋商文件中凡标明“原件备查”的，原件均可以不随响应文件一并密封提交，在评审过程中再酌情审验。

五、响应文件的评审与磋商
23.供应商资格审查

23.1磋商小组将对供应商提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。

23.2供应商为联合体的，磋商小组将根据本章第6.2款的规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。
24.磋商程序

24.1磋商程序：初步审查、磋商（包括澄清、实质性响应审查）、最后报价、异常低价响应审查、综合评分、推荐成交供应商。

25.初步审查

25.1磋商小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商。

（1）应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合磋商文件要求的；
（2）未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（3）响应文件有效期不符合磋商文件要求的；

（4）不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件中其他无效情形规定的。

26.澄清

26.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

26.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

26.3报价计算错误修正的原则：报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

26.4供应商的报价存在《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定的情形的（具体比例或要求以采购文件约定为准），评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查，要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》中第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
27.实质性响应审查

27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

27.3对磋商文件中能够详细列明标的的技术、服务要求的，磋商小组应对响应文件进行实质性响应审查。供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效（供应商不参加磋商），磋商小组应当告知有关供应商：
（1）不满足磋商文件规定的实质性要求的；

（2）不符合法律、规章、规范性文件规定的。

27.4磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的或磋商小组根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款的，磋商小组将对首次响应文件及重新提交的响应文件作实质性响应审查。

27.5未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交相应文件的供应商。

28.磋商与最后报价

28.1磋商小组应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

28.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

28.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。磋商小组将按27.4条对重新提交的响应文件进行实质性响应审查。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
28.4磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

28.5最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

28.6已提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知磋商小组，该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购人、采购代理机构退还退出磋商的供应商的保证金。

28.7提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件)，且又未按本章第28.6款规定退出磋商的，供应商的保证金不予退还。

29.异常低价响应审查

29.1异常低价响应审查程序及标准见磋商须知前附表。
30.综合评分

30.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

30.2评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

30.3符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第三条第三项的规定和执行统一价格标准的项目，其价格不列为评分因素。有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的，应当经本级人民政府财政部门审核同意。

30.4综合评分表

	综合评分法

	采购项目定标方式
	整体定标 

	评审因素及权值

	评审因素
	权值范围
	备注

	报价
	A1=0.3
	

	技术部分
	A2=0.5
	

	商务部分
	A3=0.2
	

	综合评分表

	评审因素
	计分因素
	分值
	评分标准

	报价(F1)

30分
	报价
	30分
	1、报价调整（扶持中小企业发展优惠政策、残疾人福利性单位优惠政策、监狱企业优惠政策、本国产品的支持政策）：本项目的具体扣除比例详见第二章。

2、按扣除后的报价确定基准价。

满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

注：政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的（不得超过65%），即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的（不得超过65%），即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的（不得超过65%），即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	技术部分(F2)

50分
	技术方案
	15分
	投标人提供完整的技术方案（内容至少包括：①融合法庭现状分析，②融合法庭建设目标，③融合法庭总体框架，④融合法庭布局，⑤融合法庭功能，⑥融合法庭效益分析，⑦无纸化办案智能卷宗管理中间柜系统行业痛点及建设必要性，⑧无纸化办案智能卷宗管理中间柜系统建设内容，⑨视频安全准入系统需求分析，⑩视频安全准入系统方案核心价值等），本评审因素分为10个子项。技术方案包含上述基本点，无缺漏项，且符合项目实际情况，科学合理、相互协调的计满分15分；方案每存在一处缺漏项的扣1.5分，内容不完整或欠合理的每处扣1分，扣完为止。

注：内容不完整是指内容具有明显缺陷，存在逻辑漏洞、前后内容无法连贯；欠合理指内容逻辑混乱、存在科学原理错误以及内容过于简单无实质性内容等情况。

	
	实施方案
	15分
	投标人提供完整的实施方案（内容至少包括：①项目组织架构，②项目进度计划及供货方案，③人员配备及安排，④项目整体实施计划，⑤项目需求管理，⑥项目质量保障措施，⑦项目风险控制，⑧项目文档和产出交付，⑨调试及运行，⑩交付使用等），本评审因素分为10个子项。实施方案包含上述基本点，无缺漏项，且符合项目实际情况，科学合理、相互协调的计满分15分；方案每存在一处缺漏项的扣1.5分，内容不完整或欠合理的每处扣1分，扣完为止。

注：内容不完整是指内容具有明显缺陷，存在逻辑漏洞、前后内容无法连贯；欠合理指内容逻辑混乱、存在科学原理错误以及内容过于简单无实质性内容等情况。

	
	软件成熟度
	12分
	为保证智能中间库系统软件的成熟稳定，供应商所投中间柜产品具有智能中间柜应用系统相关软件著作权登记证书、智能中间柜终端系统相关软件著作权登记证书、人脸识别系统相关软件著作权登记证书、预警系统相关软件著作权登记证书、可视化运维系统相关软件著作权登记证书、纸质文档智能管理云平台相关著作权登记证书，每提供一个计2分，本项最高计12分。

注：须提供相关软件著作权证书复印件，并加盖供应商公章，否则不计分。

	
	产品功能及先进性
	8分
	供应商所投智能庭审主机产品：
1、支持安全保护功能检查，当录音录像过程中出现断电、死机等意外故障，在设备恢复后，故障前的信息不丢失。满足以上功能要求的计2分。

2、支持无硬盘、硬盘故障、前端掉线、非法访问、录像空间满、刻录出错、网络故障、IP冲突、MAC冲突、无音频、并口告警1和并口告警2等多种类型的告警。满足以上功能要求的计2分。
3、支持对视频图像全画面的清晰度、曝光、偏色、遮挡、视频干扰、视频丢失指标进行检测，支持视频诊断功能检查。满足以上功能要求的计2分。
4、内置双DVD刻录光驱，支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务；支持刻录光盘加密功能；支持光驱热插拔。满足以上功能要求的计2分。

注：以上1-4项须提供第三方机构出具的检测报告复印件,并加盖供应商公章，否则不计分。

	商务部分(F3)

20分
	业绩
	4分
	2023年1月1日以来，供应商具有类似信息系统集成项目业绩的，每提供一个计2分，最多计4分。【时间以中标（成交）通知书发出时间或合同签订时间为准，须提供中标（成交）通知书和合同复印件并加盖供应商公章，否则不计分。】

	
	综合实力
	8分
	1、供应商所投智能庭审终端产品生产厂商具有生态环境主管部门颁发的辐射安全生产许可证的计4分。

注：须提供有效期内的证书复印件，并加盖供应商公章，否则不计分。

2、供应商所投高清庭审主机产品生产厂商具有产品检测和校准实验室，其检测中心获得中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书，且符合 ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检验和校准实验室能力认可准则》）要求的证书的计4分。

注：须提供有效期内的证书复印件，并加盖供应商公章，否则不计分。

	
	售后服务方案
	8分
	供应商提供售后服务方案（内容至少包括：①售后服务体系；②专人售后服务；③响应时间；④应急处理措施），本评审因素分为4个子项。售后服务方案包含上述基本点，无缺漏项，且符合项目实际情况，科学合理、相互协调的计满分8分；方案每存在一处缺漏项的扣2分，内容不完整或欠合理的每处扣1分，扣完为止。

注：内容不完整是指内容具有明显缺陷，存在逻辑漏洞、前后内容无法连贯；欠合理指内容逻辑混乱、存在科学原理错误以及内容过于简单无实质性内容等情况。

	评标总得分=F1+F2+……+Fn

	F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分

	A1、A2……An分别为各项评分因素所占的权值（A1+A2+……An=1）

	推荐的成交候选人数
	综合得分前3名。

	推荐成交候选人方式
	以综合得分排名高低顺序，得分最高的为中标人。

	说明：

供应商参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假业绩、虚假证书、虚假荣誉等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报行政监管部门严肃查处。


31.推荐成交供应商

31.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

31.2评分计算方法解释

（1）供应商的评审得分是指所有磋商小组成员对其评分的算术平均值。

（2）计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

32.确定成交供应商

32.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

32.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

33.磋商终止

33.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除财库[2014]214号第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

33.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
34．重新评审

34.1评审结束后，当发现可能出现资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低、政策功能价格计算错误等情形时，采购人或者采购代理机构可以组织原磋商小组进行重新评审。经重新评审确定原评审报告中存在错误的应当纠正错误。

34.2采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

35.保密及串通行为

35.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

35.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

35.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况，并修改其响应文件的；

（2）供应商按照采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与合同签订
36.成交信息的公布

36.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

37.成交通知

37.1成交结果信息公布后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

37.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

37.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保金。联合体成交的，履约担保可由联合体中一方或共同交纳，交纳的履约担保金对联合体各方均具有约束力。未按规定提交的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
38.签订合同

38.1 磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

38.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

38.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，未经采购人同意，不得擅自将成交项目分包后分别向他人转让。

38.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外不与采购人签订合同的；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（3）拒绝履行合同义务的；

（4）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、质疑与投诉

39．询问

39.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复。

40．质疑

40.1供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

（1）关于磋商文件的质疑，应从磋商文件发出之日起七个工作日内提出。

（2）关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

（3）关于成交结果的质疑，应在成交结果信息发布后七个工作日内提出。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

40.2 供应商提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发<政府采购质疑答复和投诉处理操作规程>的通知》（湘财购〔2024〕67号）规定制作、签署、送达。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。

40.3 质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

40.4 质疑书应当由供应商法定代表人或其授权的代理人签字并加盖供应商单位公章，质疑书由授权的代理人签字的应附供应商法定代表人委托授权书。

40.5 采购人或采购代理机构将在质疑受理之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关的供应商。

41．投诉

41.1 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

八、其他规定
42.采购代理服务费

42.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

42.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

43. 优惠政策说明

43.1有关优惠政策说明见磋商须知前附表。
44．磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。 
第三章  政府采购合同格式
一、政府采购合同协议书
采购合同编号：                 
采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：                                          
（2）采购计划编号：                           

（3）项目内容：                             
2.合同金额

（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式： 固定单价合同      。

3.履行合同的时间、地点及方式 

起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

地点：                             

方式：                             
4.付款：

1、                                             。  
5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☑ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）成交通知书

（3）响应文件

（4）政府采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                               生效。

8.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                    开 户 银 行：                   
              帐       号：                 
二、政府采购合同通用条款
政府采购合同通用条款 

 1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。
三、政府采购合同专用条款
政府采购合同专用条款

	本章第二节
第1.1款
	甲方名称、地址 
	名称：怀化铁路运输法院
地址：湖南省怀化市鹤城区武陵路577号

	本章第二节
第1.2（6）项
	项目现场
	采购人指定地点。

	本章第二节
第5.1款
	履行合同的时间、地点及方式
	详见第四章采购需求。

	本章第二节
第9.2（1）项
	质量保证期
	详见第四章采购需求。

	本章第二节
第9.2（3）项
	响应时间
	详见第四章采购需求。

	本章第二节
第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	详见第四章采购需求。

	本章第二节
第14.2（5）项
	乙方提供的其他服务
	详见第四章采购需求。

	本章第二节
第20.2款
	解决争议的方式
	合同执行过程中发生争执，由双方协商解决。协商不成时，通过仲裁方式解决。

	本章第二节
第23.1款
	合同未尽事项
	双方协商确定


第四章  采购需求
第一节  技术要求
一、项目概况

二十大后，党中央提出坚持全面依法治国，建设中国特色社会主义法治体系，发展中国特色社会主义法治理论，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设。

最高人民法院于 2020 年下发了《智能庭审应用技术要求》，对智能庭审系统建设进行了全方位的指导，新建法庭应为支持多种形态共存的高融合度法庭，单个法庭拥有包括本地开庭、互联网开庭、远程开庭等能力，并可将庭审业务与人工智能技术进行融合，为办案工作人员提供智能、高效的庭审工作辅助支撑。

怀化铁路运输法院为解决“案多人少”、大量案情简单且权利义务明确的简易案件占用了法官过多精力、耽误大量工作时间，导致案件积压，降低了法官办案效率等矛盾，拟建设三个融合科技法庭。

二、采购清单

1、融合法庭清单

	序号
	产品名称
	产品参数
	单位
	数量
	是否适用本国产品
	备注

	一、标准民事审判庭融合法庭
	
	
	

	1
	融合法庭能力
	1、书记员工作台：书记员可通过书记员工作台进行笔录记录，辅助法官进行控音控麦、调整庭审画面布局等操作。
2、庭审笔录模板：系统可根据法院或法官的不同需求，导入不同的笔录模板。
3、线上发起电子签名：支持庭审笔录、调解笔录、调解书等等文件在线签名，支持签名位置选择。
4、法官工作台：审判法官可在法官工作台操作按键开庭控制端，可对开庭过程进行管控。
5、庭审排期管理：书记员进行庭审排期，系统自动向当事人自动发送排期信息
6、电子送达：书记员在排期时可选择使用手机短信，向当事人送达排期信息。
7、庭前谈话：系统可根据法院实际需求，在非庭审环节使用该功能，支持庭前形成视频通话。
8、庭审禁屏禁言：书记员可以对当事人进行音视频隔离操作，被隔离人无法看到、听到法官与其他当事人的交流过程。
9、庭审人数控制：法官可以临时增加庭审参与人员，被添加人员可收到庭审码，通过庭审码登录系统参与庭审。
10、电子证据标注：支持法院与当事人之间相互的共享查看证据。

11、支持不同案件类型：平台支持民事、刑事、行政不同案件类型的庭审
12、外籍人士类型：平台新增案件时，支持身份证、港澳台通行证、不同国籍护照的当事人证件录入。
13、移动开庭：当事人可随时随地通过手机APP或小程序接入到视频庭审中。
14、免注册登录：当事人无需注册，通过短信通知内的庭审码即可登录系统参与互联网智慧庭审。
15、证据补充：庭审过程中，当事人可在系统中补充上传证据文件。
	项
	3
	是
	服务端硬件软件由厂家按《湖南法院数字融合法庭建设技术规范》标准建设在高级人民法院或辖区中级人民法院，有庭审主机模式下，服务端费用按均摊到庭。

	2
	高清庭审主机
	1、视频输入：≥8路视频流输入，≥2路HDMI/SDI/DVI/DP本地输入，≥4路网络视频流输入
2、视频输出：≥2路HDMI/SDI/DVI/DP，≥4路网络视频流输出
3、视频分辨率：最大应分辨率≥1920×1080
4、画面合成：≥6路视频源画面合成能力，提供2/4/6/8多种模式选择，合成分辨率≥1080P，支持本地、网络视频流混合录制。
5、视频编码格式：H.264、H.265
6、音频输入：≥4路本地音频输入，≥4路网络音频流输入
7、音频输出：≥2路本地音频输出，≥4路网络音频流输出
8、音频编码格式：至少支持G.711、AAC 
9、音频处理：支持语音激励、按席位混音编组、自动反馈抑制、自动回声消除、自动噪声消除
10、其他协议支持：HTTP、RTSP、H323、SIP
	台
	3
	是
	庭审主机

	3
	数字音频矩阵
	1、处理器：采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配制软件架构；
2、音频输入：平衡式话筒/线路输入，支持8路/12路/16路；
3；网络输入：网络麦克风输入，支持8路/12路/16路；
4、音频输出：平衡式线路输出，采用凤凰插接口，支持8路/12路/16路；
5、网络输出：网络音频输出，采用RJ45网络接口，支持8路/12路/16路；
6、输入增益：输入增益3dB步长，不少于16个档位；
7、音频处理：具备噪声抑制、回声消除、自动增益、反馈抑制等处理模块；
8、DSP采样率/量化位数：48KHz/24bit；
9、PCM采样率/量化位数：16KHz/16bit
10、输入通道：12段PEQ，提供五种滤波器类型选择；
11、具有自适应回声消除(AEC)、噪声抑制(ANS)功能；
12、具有增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）、自动增益(AGC)、闪避器(Ducker)、噪声增益补偿器(ANC)等功能；
13、输入增益3dB步长，16个档位；
14、每个输入通道具有16个点的自适应反馈抑制（AFC）功能；
15、输入动态范围113dB；
16、输出通道：12段PEQ,31段GEQ,分频器、延时器、限幅器；
17、12 x 17 矩阵；16组预设；
18、输出动态范围113dB；
19、频率响应：20～20kHz (±0.3dB)；
20、幻象电源：48V
21、输入增益：0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45/48 dBu；
22、输入阻抗：5.4KΩ，平衡接法；
23、输出阻抗：600Ω，平衡接法；
24、THD+N：-95dB @17dBu；
25、音频延迟：系统延时小于3ms；
26、控制和连接：支持可编程按钮或者可编程面板控制；
27支持以太网连接电脑或者其他网络设备，支持网络中控；
28、具备RS232、RS485控制接口；
29、控制界面：自带中文操作软件，图形化控制界面，可通过网页、手机等设备控制；
30、音频检测：支持多通道音频声音检测；
31录播功能：内置USB声卡，支持USB录播功能；
32、回声消除：具备回音消除功能，可以有效抑制法庭内部产生的回声；
33、语音识别：支持将音频流上传至云庭审平台，云端语音识别后，将音频转换为笔录文字；
34、音频控制：支持控制单路音频流开关、声音大小、单路语音识别开关。
	套
	3
	是
	

	4
	高清全景云台球机
	1、视频分辨率：最大分辨率≥1920×1080
2、光学变焦倍率：≥12倍
3、视频编码格式：H.264、H.265
4、输出接口：HDMI/DVI/SDI/DP、RJ45、RS485
5、云台控制：支持
6、含支架、电源
	台
	3
	是
	用于法庭全景

	5
	高清席位摄像机
	1、视频分辨率：最大分辨率≥1920×1080
2、光学变焦倍率：≥12倍
3、视频编码格式：H.264、H.265
4、输出接口：HDMI/DVI/SDI/DP、RJ45、RS485
5、云台控制：支持
6、含支架、电源
	台
	9
	是
	用于席位特写

	6
	智能庭审终端（无纸化）法官端
	1、屏幕：≥27寸16：9电容触摸屏、≥支持10点触控、≥1920*1080分辨率
2、处理器：≥4核
3、内存：≥8G
4、硬盘：≥128G SSD
5、软件功能：可为法官提供无纸化庭审相关功能，具备查看笔录、查看卷宗、卷宗标记、卷宗同屏、卷宗授权、卷宗回传、音视频材料播放、查看庭审画面等功能，可对接实现类案查询、法条查询功能。
	台
	3
	是
	

	7
	智能庭审终端（无纸化）当事人端
	1、屏幕：≥27寸 16：9电容触摸屏、≥支持10点触控、≥1920*1080分辨率
2、处理器：≥4核
3、内存：≥8G
4、硬盘：≥128G SSD
5、电子签名：支持
6、指纹捺印：支持
5、软件功能：可为当事人提供无纸化庭审相关功能，具备查看笔录、查看卷宗、卷宗标记、卷宗同屏、卷宗授权、卷宗回传、音视频材料播放、查看庭审画面、证据上传、电子签名、指纹捺印等功能。
	台
	6
	是
	用于原、被告席位

	8
	电子签名板及授权
	1、主板：操作系统：Andirod 11；
2、CPU：国产高性能四核CPU；
3、内存：2G；
4、存储：16G；
5、显示屏：屏幕尺寸不小于10.1英寸；
6、显示分辨率不低于1280×800；
7、液晶模式：IPS；
8、显示区域：216.96×135.6mm；
9、对比度：1000:1；
10、亮度：250cd/m²；
11、响应时间不大于25ms；

12、可视角度89/89/89/89 (Typ.)；
13、显示颜色：16.7M(8bit)；
14、手写笔感应技术：采用无源被动式电磁感应，可以实现精准触控和原笔迹书写；
15、手写分辨率：手写分辨率不低于5080LPI；
16、手写精确度：中心区域手写精确度在不超过±0.5mm，边角区域精确度不超过±2mm；
17、手写感应高度：手写感应高度不超过10mm；
18、读取速率：233pps；
19、握笔倾角识别：支持不超过±45°握笔角度，便于书写；
20、指纹采集：指纹采集器采集图像标准符合公安部二代证标准，采集尺寸256*360；
21、材质：采用ABS+铝材质；
22、数据传输方式：支持USB连接至书记员电脑；
23、兼容性：兼容X86电脑，win10、win7等操作系统；
24、支持连接至国产化电脑使用，国产化电脑可使用飞腾、海光、兆芯等CPU，操作系统可使用银河麒麟或者统信UOS系统等；
25、系统管理：支持在线软件升级、设备管理等；
26、待机功耗：不超过0.5W；
27、供电方式：支持锂电池供电或者外接电源独立供电；
28、使用方式：支持庭审客户端电脑免驱使用；
29、指纹质量校验：支持指纹采集质量校验，可屏蔽无效指纹，并提示用户重新捺印；
30、手写签名：支持手写签名；
32、支持签名时手写签名时间；
33、实时性：客户端发起签名到签名板启动签名，响应时间小于1s；
34、本地签名：支持与书记员智慧庭审客户端软件对接，书记员发起文件签名后，庭审参与人可在签名捺印板完成电子签名、捺印；
35、远端签名：支持与看守所远程提讯客户端软件对接，书记员发起文件签名确认后，看守所嫌疑人可在签名捺印板完成电子签名、捺印；
36、签名CA认证：支持与云庭审平台CA数字证书认证服务对接，签名或捺印完成后可支持通过云庭审平台对其进行CA数字证书认证，对签署人的签名行为、签署人身份进行记录、加密，保证签章过程可信、可追溯；
37、可扩展性：支持扩展高拍仪、摄像头等模块。
	套
	3
	是
	

	9
	庭内公示屏及挂架
	1、显示分辨率：≥3840×2160
2、尺寸：≥55英寸
3、含支架、电源
	块
	6
	是
	用于庭内现场展示（即电视机，强制采购节能产品）

	10
	麦克风
	1、咪头：电容麦克风
2、供电：48V幻象供电
3、接口：卡农头
	个
	24
	是
	

	11
	10寸专业全频音箱
	1、单元组成：≥10寸低音单元
2、标准阻抗：8Ω
3、输入功率：≥200W(额定)
4、含支架
	只
	6
	是
	

	12
	专业功放
	1、额定功率：≥2×400W
2、频率响应（1W 8Ω）：20Hz～20KHz±1dB
3、灵敏度（8Ω 1KHz）：≥0.9±0.1Vrms(额定输出功率，1kHz)
4、信噪比( A计权，额定功率8Ω )：≥105dB
	台
	3
	是
	

	13
	交换机
	1、电口：≥16个 10M/100M/1000M RJ45端口
2、光口: ≥2个 SFP接口
3、console口：支持
4、带网管功能
5、≥二层交换
	台
	3
	是
	

	14
	强电控制器
	1、控制路数：≥8路
2、RS485控制：支持
3、软件控制：支持
	台
	3
	是
	

	15
	机柜
	国产定制
	个
	3
	是
	

	16
	线材、辅材
	网线、音频线、音频插座、BNC头、电源插座、各种电源线、HDMI分配器、开关、等附材、五金件、线管/槽等；
	批
	3
	
	

	17
	集成费
	
	项
	3
	
	

	二、融合法庭互联网功能
	
	
	

	1
	一次性建设均摊费用
	光闸和音视频隔离交换等硬件设备一次性均摊费用，按照1个许可为单位收取
	庭
	3
	
	

	2
	互联网庭审服务费
	全院一套，公有云部署。该费用包含了互联网端语音识别、流量、CDN加速、身份验证等费用。庭审视频、笔录存储于内网。
	/通道·年
	3
	
	


2、中小法庭装修清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	综合单价
	合价

	1
	新砌红砖墙体200mm厚
	1.混水砖墙 3/4砖；
	m3
	4.96
	
	

	2
	30*30阻燃木方
	1.30*30阻燃木方；
	m
	640.884
	
	

	3
	天棚灯槽
	1.天棚灯槽 悬挑式灯槽 直形 胶合板面~ 换:9.5mm厚石膏板；
	m
	46.40 
	
	

	4
	金属（线条）
	1.金属装饰条 压条~天棚面安装直线装饰线条；
	m
	34.70 
	
	

	5
	9mm石膏板（阻燃基层板+国际轻钢龙骨（T系）+白色乳胶漆）
	1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm以上 跌级；
2.天棚面层 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上~ 换:9mm阻燃基层板；
3.天棚面层 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上~ 换:9mm石膏板；
4.木材面油漆 基层板刷防火漆一遍~ 换:白色乳胶漆
	m2
	19.60 
	
	

	6
	双层9mm石膏板（国际轻钢龙骨（T系）+白色乳胶漆）
	1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm以上 跌级；
2.天棚面层 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上~ 单价*2；
3.木材面油漆 基层板刷防火漆一遍~ 换:白色乳胶漆；
	m2
	161.78
	
	

	7
	三层9mm石膏板(阻燃基层板+国际轻钢龙骨（T系）+白色乳胶漆）
	1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm以上 跌级；
2.天棚面层 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上~ 换:9mm阻燃基层板；
3.天棚面层 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上~ 单价*3；
4.木材面油漆 基层板刷防火漆一遍~ 换:白色乳胶漆；
	m2
	86.92
	
	

	8
	9mm石膏板侧面（阻燃基层板+白色乳胶漆）
	1.天棚面层 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上~ 换:9mm阻燃基层板~跌级天棚面层的侧面面层；
2.天棚面层 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上~ 换:9mm石膏板~跌级天棚面层的侧面面层；
3.木材面油漆 基层板刷防火漆一遍~ 换:白色乳胶漆；
	m2
	52.826
	
	

	9
	钢架踏步
	1.钢平台、钢梯、钢栏杆制作安装 钢平台 钢格栅板；
2.钢结构件运输 2类 金属构件运输(市内) 运距5km以内~实际运距(km):10；
3.除锈防腐 金属面 氟碳漆一遍 干膜厚度35um；
	t
	18.12
	
	

	10
	瓷砖（800*800）
	1.陶瓷地面砖 楼地面（每块面积在cm2以内） 6400~ 换:瓷砖（800*800）；
2.饰面/颜色：罗马天韵石或相当于同等材质；
	m2
	203.842
	
	

	11
	石材（门槛石）
	1.石材块料面层 楼地面 周长3200mm以内 单色~ 换:大理石板 600mm×600mm×18mm；
2.饰面/颜色：英国棕或相当于同等材质；
3.厚度：18mm
	m2
	1.21
	
	

	12
	实木地板（阻燃木龙骨）
	1.木地板 条形实木地板安装(成品) 铺在木龙骨上；
2.木地板铺设木楞40mm×60mm 间距400mm~ 换:阻燃木龙骨；
	m2
	101.7015
	
	

	13
	金属（踢脚线40mm高）
	1.踢脚线 不锈钢板踢脚线(150mm高)~ 换:不锈钢踢脚板 40mm高×δ1.0mm；
2.饰面/颜色：黑色拉丝（304）或相当于同等材质；
	m
	132.96
	
	

	14
	金属（线条）
	1.金属装饰条 压条~ 换:金属压条 10×2.5厚度：1mm；
2.饰面/颜色：黑色拉丝（304）或相当于同等材质；
	m
	199.14
	
	

	15
	木饰面（吸音板）墙面（阻燃基层板+国际轻钢龙骨（C50））
	1.龙骨基层 轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横1500；
2.夹板、卷材基层 石膏板基层~ 换:9mm阻燃基层板；
3.面层 木制饰面板拼色、拼花~ 换:木饰面（吸音板）厚度：12mm；
4.饰面/颜色：闪电黑或相当于同等材质；
5.厚度：18mm；
	m2
	242.1656
	
	

	16
	硬包（阻燃基层板+国际轻钢龙骨（C50））
	1.龙骨基层 轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横1500；
2.夹板、卷材基层 石膏板基层~ 换:9mm阻燃基层板；
3.面层 木制饰面板拼色、拼花~ 换:木饰面（吸音板）厚度：12mm；
4.饰面/颜色：闪电黑或相当于同等材质；
5.厚度：18mm；
	m2
	209.83
	
	

	17
	国徽制作
	定制
	个
	3.00
	
	

	18
	成品保护、满堂装饰脚手架 层高3.6-5.2m
	1.成品保护
2.包干使用
3.整个施工及施工过道区域
	项
	304.51
	
	


3、中小法庭安装清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	是否适用本国产品
	备注

	1
	筒灯
	1.点光源艺术装饰灯具 射灯吸顶式;
	套
	136.00
	是
	

	2
	LED射灯
	1.点光源艺术装饰灯具 射灯吸顶式;
	套
	47.00
	是
	

	3
	暗藏灯带
	1.组合荧光灯光带 LED塑料软灯带;
	m
	46.40
	是
	

	4
	配管PFC16（压电纤维复合材料）
	1.砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称口径（mm以内） 20;
	m
	353.28
	是
	

	5
	配管PFC20（压电纤维复合材料）
	1.砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称口径（mm以内） 20;
	m
	395.25
	是
	

	6
	配线BV-2.5
	1.管内穿线 照明线路 导线截面（mm2以内） 铜芯 2.5;
	m
	1059.84
	是
	

	7
	配线BV-4
	1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面（mm2
	m
	1185.75
	是
	

	8
	单联单控开关
	1.扳式暗开关(单控) 单联;
	套
	10.00
	是
	

	9
	双联单控开关
	1.扳式暗开关(单控) 双联;
	套
	5.00
	是
	

	10
	三联单控开关
	1.扳式暗开关(单控) 三联;
	套
	2.00
	是
	

	11
	单排五孔插座
	1.单相暗插座15A 5孔;
	套
	49.00
	是
	

	12
	方形空调出分风口400*400
	1.铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤1280;
	个
	5.00
	是
	

	13
	地插
	1.光纤信息插座 双口;
	个
	27.00
	是
	

	14
	空调侧回风
	1.铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤1280;
	个
	28.00
	是
	

	15
	空调检修口
	1.铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤1280;
	个
	4.00
	是
	

	16
	空调下出风
	1.铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤1280;
	个
	33.00
	是
	

	17
	新风出风
	1.铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤1280;
	个
	2.00
	是
	

	18
	配电箱AL5
	1.成套配电箱安装 半周长（m） 1.0;
	台
	1.00
	是
	

	19
	配电箱AL6
	1.成套配电箱安装 半周长（m） 1.0;
	台
	2.00
	是
	

	20
	配管SC20
	1.砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管公称口径（mm以内） 20;
	m
	208.40
	是
	

	21
	配线ZR-RVS-0.45/0.75KV2*1.5 
	1.管内穿线 多芯软导线  二芯以内 导线截面（mm2以内） 1.5;
	m
	208.40
	是
	

	22
	消防喷淋移位、探头移位
	1.喷淋根据装修移位
2.探头根据装修移位
	项
	1.00
	是
	


4、法庭家具清单

	序号
	位置
	名称
	规格（MM）
	颜色
	材质要求
	单位
	数量
	是否适用本国产品

	1
	中法庭
	法官桌
	4500*880*900
	胡桃色
	1、基材：采用优质品牌密度为700kg/m³-800kg/m³区间高密度纤维板，吸水厚度膨胀率不高于8%,甲醛释放量符合气候箱法E1级标准，含水率低于9%，总挥发性有机化合物（TVOC）含量不高于0.2mg/㎡·h，符合GB 18580-2017国家标准；

2、面材：双面贴AAA级胡桃木皮(厚度≥0.6mm)，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》国家标准。

3、油漆：采用优质环保UV底漆及PU面漆，表面纹理清晰无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，挥发性有机化合物（VOC）含量≤650g/L，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%，符合GB18581-2009国家标准。

4、粘胶：优质品牌白乳胶粘剂，游离甲醛含量≤0.1g/kg，符合GB18583-2008标准。

5、五金配件：采用优质五金配件。
	张
	1
	是

	2
	中法庭
	法官椅
	680*600*1700
	胡桃色
	1、面料：采用优质超纤皮，厚度≥1.2mm，皮革摩擦色牢度：干擦≥4级(光面革)，撕裂强度≥35N/mm，扪皮平整，倒角、脚线、钉角均匀；

2、海棉：选用优质定型PU发泡阻燃海绵，弹性好，不易变形，软硬适中，座垫的密度40kg/m³,靠背的密度30kg/m³；

3、采用进口优质橡胶木椅架，甲醛释放量符合国家标准，含水率低于12%；

4、油漆：高级品牌环保UV底漆和PU面漆，采用五底三面亚光透明油漆工艺，经过十二道工序处理，表面纹理清晰无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，外部油漆厚度≥1.2mm，甲醛含量＜0.5mg/L，符合GB18581-2001检验标准。

5、座面、椅背及扶手的 力学性能，座椅安全性，甲醛释放量，苯系物，TVOC，皮革中五氯苯酚及可分解芳香胺染料等检测  符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》及GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》国家及行业标准要求。
	张
	5
	是

	3
	中法庭
	书记员台
	2000*800*760
	胡桃色
	1、基材：采用优质品牌密度为700kg/m³-800kg/m³区间高密度纤维板，吸水厚度膨胀率不高于8%,甲醛释放量符合气候箱法E1级标准，含水率低于9%，总挥发性有机化合物（TVOC）含量不高于0.2mg/㎡·h，符合GB 18580-2017国家标准；
2、面材：双面贴AAA级胡桃木皮(厚度≥0.6mm)，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》国家标准。
3、油漆：采用优质环保UV底漆及PU面漆，表面纹理清晰无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，挥发性有机化合物（VOC）含量≤650g/L，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%，符合GB18581-2009国家标准。
4、粘胶：优质品牌白乳胶粘剂，游离甲醛含量≤0.1g/kg，符合GB18583-2008标准。
5、五金配件：采用优质五金配件。
	张
	1
	是

	4
	中法庭
	书记员椅
	550*530*1160
	胡桃色
	1、面料：采用优质超纤皮，厚度≥1.2mm，皮革摩擦色牢度：干擦≥4级(光面革)，撕裂强度≥35N/mm，扪皮平整，倒角、脚线、钉角均匀；
2、海棉：选用优质定型PU发泡阻燃海绵，弹性好，不易变形，软硬适中，座垫的密度40kg/m³,靠背的密度30kg/m³；

3、采用进口优质橡胶木椅架，甲醛释放量符合国家标准，含水率低于12%；

4、油漆：高级品牌环保UV底漆和PU面漆，采用五底三面亚光透明油漆工艺，经过十二道工序处理，表面纹理清晰无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，外部  油漆厚度≥1.2mm，甲醛含量＜0.5mg/L，符合GB18581-2001检验标准。

5、座面、椅背及扶手的力学性能，座椅安全性，甲醛释放量，苯系物，TVOC，皮革中五氯苯酚及可分解芳香胺染料等检测符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》及GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》国家及行业标准要求。
	张
	2
	是

	5
	中法庭
	公诉台
	1600*700*760
	胡桃色
	1、基材：采用优质品牌密度为700kg/m³-800kg/m³区间高密度纤维板，吸水厚度膨胀率不高于8%,甲醛释放量符合气候箱法E1级标准，含水率低于9%，总挥发性有机化合物（TVOC）含量不高于0.2mg/㎡·h，符合GB 18580-2017国家标准；
2、面材：双面贴AAA级胡桃木皮(厚度≥0.6mm)，符 合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》国家标准。
3、油漆：采用优质环保UV底漆及PU面漆，表 面纹理清晰无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，挥发性有机化合物（VOC）含量≤650g/L，游离二 异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%，符合GB18581-2009国家标准。
4、粘胶：优质品牌白乳胶粘剂，游离甲醛含量≤0.1g/kg，符合GB18583-2008标准。
5、五金配件：采用优质五金配件。
	张
	2
	是

	6
	中法庭
	公诉椅
	550*530*1160
	胡桃色
	1、面料：采用优质超纤皮，厚度≥1.2mm，皮革摩擦色牢度：干擦≥4级(光面革)，撕裂强度≥35N/mm，扪皮平整，倒角、脚线、钉角均匀；

2、海棉：选用优质定型PU发泡阻燃海绵，弹性好，不易变形，软硬适中，座垫的密度40kg/m³,靠背的密度30kg/m³；

3、采用进口优质橡胶木椅架，甲醛释放量符合国家标准，含水率低于12%；

4、油漆：高级品牌环保UV底漆和PU面漆，采用五底三面亚光透明油漆工艺，经过十二道工序处理，表面纹理清晰无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，外部油漆厚度≥1.2mm，甲醛含量＜0.5mg/L ，符合GB18581-2001检验标准。

5、座面、椅背及扶手的力学性能，座椅安全性，甲醛释放量，苯系物，TVOC，皮革中五氯苯酚及可分解芳香胺染料等检测符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》及GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》国家及行业标准要求。
	张
	4
	是

	7
	中法庭
	隔离栏
	11900*230*950
	胡桃色
	1.面材：优质0.6mm木皮贴面。
2.基材：采用符合欧洲E1级标准的优质环保型密度板，实木脚墩。
3.油漆：胡桃色，引用先进UV生产线，采用“五底三面”油漆工艺制作，采用高级品牌面漆，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。
4.五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	组
	1
	是

	8
	中法庭
	警务椅
	常规
	胡桃色
	1、面料：采用优质超纤皮，厚度≥1.2mm，皮革摩擦色牢度：干擦≥4级(光面革)，撕裂强度≥35N/mm，扪皮平整，倒角、脚线、钉角均匀；2、海棉：选用优质定型PU发泡阻燃海绵，弹性好，不易变形，软硬适中，座垫的密度40kg/m³,靠背的密度30kg/m³；

3、采用进口优质橡胶木椅架，甲醛释放量符合国家标准，含水率低于12%；

4、油漆：高级品牌环保UV底漆和PU面漆，采用五底三面亚光透明油漆工艺，经十二道工序处理，表面纹理清晰无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，外部油漆厚度≥1.2mm，甲醛含量＜0.5mg/L，符合GB18581-2001检验标准。

5、座面、椅背及扶手的力学性能，座椅安全性，甲醛释放量，苯系物，TVOC，皮革中五氯苯酚及可分解芳香胺染料等检测符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》及GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》国家及行业标准要求。
	位
	4
	是

	9
	中法庭
	旁听椅
	常规
	可选色
	1、旁听椅：规格为常规尺寸。
2、靠背：采用优质冷发泡聚氨酯（PU）经专用精密发泡模具发泡一次成型，海绵密度为50-60KG/m³，椅背海绵根据人体工程学原理，流线型设计，可缓解长时间保持坐姿而产生的疲劳感。
3、座包：采用优质冷发泡聚氨酯（PU）经专用精密发泡模具发泡一次成型，海绵密度为40-50KG/m³，无毒无味无刺激，久坐不塌陷不变形。
4、座背内板：采用优质夹板经模具压铸成型，配合人体力学设计呈弧形，厚度为10mm，安全可靠，不易折断。
5、座背外壳：采用优质PP(聚丙烯)多元素复合材料经模具压铸成型，厚实耐用，不易断裂变形；座壳配置吸音孔设计，有效降低室内噪音。
6、座包框架：采用加强型连接结构，座包末端装有防震胶垫，在受外力作用与背相碰撞时，座包海绵不会直接受力。

7、扶手面：采用进口橡木精制而成，饰面为多种颜色选择的油漆面。
8、站脚：扶手框架采用优质T1.8mm冷轧板，经模具冲压机械手焊接成型；脚板采用厚度1.5mm的优质冷轧钢板冲压成型；脚管采用80x40xT1.5mm优质方管；饰面采用高温静电喷涂处理，多色可选。
9、侧板：采用高级优质工程面料覆盖扶手箱，包裹不低于3mm中纤板基材面和海绵，钉扣式嵌入，安装方便。
10、布料：表面覆盖物为高级麻绒专用布料，抗污，防褪色，接触面舒适，触感细腻。
11、可根据采购人要求进行特殊3M(防潮、防尘、防污)处理，阻燃等。
12、写字板：采用内藏式写字板机构，铝合金支架，优质中纤板面贴防火板高温热压而成，桌面板周边采用1.5mm厚PVC热熔封边处理，收纳方便，书写流畅。
13、可配置ABS或后置写字板。
14、回复机构：采用双弹簧回位结构，不存在故障，持久耐用，且回位无噪。
	位
	56
	是

	10
	小法庭
	法官桌
	3000*880*900
	胡桃色
	1、基材：采用优质品牌密度为700kg/m³-800kg/m³区间高密度纤维板，吸水厚度膨胀率不高于8%,甲醛释放量符合气候箱法E1级标准，含水率低于9%，总挥发性有机化合物（TVOC）含量不高于0.2mg/㎡·h，符合GB 18580-2017国家标准；

2、面材：双面贴AAA级胡桃木皮(厚度≥0.6mm)，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》国家标准。

3、油漆：采用优质环保UV底漆及PU面漆，表面纹理清晰无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，挥发性有机化合物（VOC）含量≤650g/L，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%，符合GB18581-2009国家标准。

4、粘胶：优质品牌白乳胶粘剂，游离甲醛含量≤0.1g/kg，符合GB18583-2008标准。

5、五金配件：采用优质五金配件
	张
	1
	是

	11
	小法庭
	法官椅
	680*600*1700
	胡桃色
	1、面料：采用优质超纤皮，厚度≥1.2mm，皮革摩擦色牢度：干擦≥4级(光面革)，撕裂强度≥35N/mm，扪皮平整，倒角、脚线、钉角均匀；

2、海棉：选用优质定型PU发泡阻燃海绵，弹性好，不易变形，软硬适中，座垫的密度40kg/m³,靠背的密度30kg/m³；
3、采用进口优质橡胶木椅架，甲醛释放量符合国家标准，含水率低于12%；

4、油漆：高级品牌环保UV底漆和PU面漆，采用五底三面亚光透明油漆工艺，经过十二道工序处理，表面纹理清晰无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，外部油漆厚度≥1.2mm，甲醛含量＜0.5mg/L，符合GB18581-2001检验标准。

5、座面、椅背及扶手的力学性能，座椅安全性，甲醛释放量，苯系物，TVOC，皮革中五氯苯酚及可分解芳香胺染料等检测符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》及GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》国家及行业标准要求。
	张
	3
	是

	12
	小法庭
	书记员台
	1800*800*760
	胡桃色
	1、基材：采用优质品牌密度为700kg/m³-800kg/m³区间高密度纤维板，吸水厚度膨胀率不高于8%,甲醛释放量符合气候箱法E1级标准，含水率低于9%，总挥发性有机化合物（TVOC）含量不高于0.2mg/㎡·h，符合GB 18580-2017国家标准；

2、面材：双面贴AAA级胡桃木皮(厚度≥0.6mm)，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》国家标准。

3、油漆：采用优质环保UV底漆及PU面漆，表面纹理清晰无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，挥发性有机化合物（VOC）含量≤650g/L，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%，符合GB18581-2009国家标准。4、粘胶：优质品牌白乳胶粘剂，游离甲醛含量≤0.1g/kg，符合GB18583-2008标准。

5、五金配件：采用优质五金配件。
	张
	1
	是

	13
	小法庭
	
书记员椅
	550*530*1160
	胡桃色
	1、面料：采用优质超纤皮，厚度≥1.2mm，皮革摩擦色牢度：干擦≥4级(光面革)，撕裂强度≥35N/mm，扪皮平整，倒角、脚线、钉角均匀；

2、海棉：选用优质定型PU发泡阻燃海绵，弹性好，不易变形，软硬适中，座垫的密度40kg/m³,靠背的密度30kg/m³；

3、采用进口优质橡胶木椅架，甲醛释放量符合国家标准，含水率低于12%；

4、油漆：高级品牌环保UV底漆和PU面漆，采用五底三面亚光透明油漆工艺，经过十二道工序处理，表面纹理清晰无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，外部油漆厚度≥1.2mm，甲醛含量＜0.5mg/L，符合GB18581-2001检验标准。

5、座面、椅背及扶手的力学性能，座椅安全性，甲醛释放量，苯系物，TVOC，皮革中五氯苯酚及可分解芳香胺染料等检测  符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》及GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》国家及行业标准要求。
	张
	2 
	是

	14
	小法庭
	公诉台
	1600*700*760
	胡桃色
	1、基材：采用优质品牌密度为700kg/m³-800kg/m³区间高密度纤维板，吸水厚度膨胀率不高于8%,甲醛释放量符合气候箱法E1级标准，含水率低于9%，总挥发性有机化合物（TVOC）含量不高于0.2mg/㎡·h，符合GB 18580-2017国家标准；

2、面材：双面贴AAA级胡桃木皮(厚度≥0.6mm)，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》国家标准。

3、油漆：采用优质环保UV底漆及PU面漆，表面纹理清晰无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，挥发性有机化合物（VOC）含量≤650g/L，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%，符合GB18581-2009国家标准。

4、粘胶：优质品牌白乳胶粘剂，游离甲醛含量≤0.1g/kg，符合GB18583-2008标准。

5、五金配件：采用优质五金配件。
	张
	2 
	是

	15
	小法庭
	公诉椅
	550*530*1160
	胡桃色
	1、面料：采用优质超纤皮，厚度≥1.2mm，皮革摩擦色牢度：干擦≥4

级(光面革)，撕裂强度≥35N/mm，扪皮平整，倒角、脚线、钉角均匀；

2、海棉：选用优质定型PU发泡阻燃海绵，弹性好，不易变形，软硬适中，座垫的密度40kg/m³,靠背的密度30kg/m³；

3、采用进口优质橡胶木椅架，甲醛释放量符合国家标准，含水率低于12%；

4、油漆：高级品牌环保UV底漆和PU面漆，采用五底三面亚光透明油漆工艺，经过十二道工序处理，表面纹理清晰无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，外部油漆厚度≥1.2mm，甲醛含量＜0.5mg/L，符合GB18581-2001检验标准。

5、座面、椅背及扶手的力学性能，座椅安全性，甲醛释放量，苯系物，TVOC，皮革中五氯苯酚及可分解芳香胺染料等检测  符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》及GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》国家及行业标准要求。
	张
	4 
	是

	16
	小法庭
	隔离栏
	6700*230*950
	胡桃色
	1.面材：优质0.6mm木皮贴面。
2.基材：采用符合欧洲E1级标准的优质环保型密度板，实木脚墩。
3.油漆：胡桃色，引用先进UV生产线，采用“五底三面 ”油漆工艺制作，采用高级品牌面漆，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。
4.五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	组
	1
	是

	17
	小法庭
	警务椅
	常规
	胡桃色
	1、面料：采用优质超纤皮，厚度≥1.2mm，皮革摩擦色牢度：干擦≥4级(光面革)，撕裂强度≥35N/mm，扪皮平整，倒角、脚线、钉角均匀；

2、海棉：选用优质定型PU发泡阻燃海绵，弹性好，不易变形，软硬适中，座垫的密度40kg/m³,靠背的密度30kg/m³；

3、采用进口优质橡胶木椅架，甲醛释放量符合国家标准，含水率低于12%；

4、油漆：高级品牌环保UV底漆和PU面漆，采用五底三面亚光透明油漆工艺，经过十二道工序处理，表面纹理清晰无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，外部油漆厚度≥1.2mm，甲醛含量＜0.5mg/L，符合GB18581-2001检验标准。

5、座面、椅背及扶手的力学性能，座椅安全性，甲醛释放量，苯系物，TVOC，皮革中五氯苯酚及可分解芳香胺染料等检测  符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》及GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》国家及行业标准要求。
	位
	2
	是

	18
	小法庭
	旁听椅
	常规
	可选色
	1、旁听椅：规格为常规尺寸。
2、靠背：采用优质冷发泡聚氨酯（PU）经专用精密发泡模具发泡一次成型，海绵密度为50-60KG/m³，椅背海绵根据人体工程学原理，流线型设计，可缓解长时间保持坐姿而产生的疲劳感。
3、座包：采用优质冷发泡聚氨酯（PU）经专用精密发泡模具发泡一次成型，海绵密度为40-50KG/m³，无毒无味无刺激，久坐不塌陷不变形。
4、座背内板：采用优质夹板经模具压铸成型，配合人体力学设计呈弧形，厚度为10mm，安全可靠，不易折断。
5、座背外壳：采用优质PP (聚丙烯)多元素复合材料经模具压铸成型，厚实耐用，不易断裂变形；座壳配置吸音孔设计，有效降低室内噪音。
6、座包框架：采用加强型连接结构，座包末端装有防震胶垫，在受外力作用与背相碰撞时，座包海绵不会直接受力。
7、扶手面：采用进口橡木精制而成，饰面为多种颜色选择的油漆面。
8、站脚：扶手框架采用优质T1.8mm冷轧板，经模具冲压机械手焊接成型；脚板采用厚度1.5mm的优质冷轧钢板冲压成型；脚管采用80x40xT1.5mm优质方管；饰面采用高温静电喷涂处理，多色可选。
9、侧板：采用高级优质工程面料覆盖扶手箱，包裹不低于3mm中纤板基材面和海绵，钉扣式嵌入，安装方便。
10、布料：表面覆盖物为高级麻绒专用布料，抗污，防褪色，接触面舒适，触感细腻。
11、可根据采购人要求进行特殊3M(防潮、防尘、防污)处理，阻燃等。
12、写字板：采用内藏式写字板机构，铝合金支架，优质中纤板面贴防火板高温热压而成，桌面板周边采用1.5mm厚PVC热熔封边处理，收纳方便，书写流畅。
13、可配置ABS或后置写字板。

14、回复机构：采用双弹簧回位结构，不存在故障，持久耐用，且回位无噪。
	位
	24
	是

	19
	小法庭
	法官桌
	3000*880*900
	胡桃色
	1、基材：采用优质品牌密度为700kg/m³-800kg/m³区间高密度纤维板，吸水厚度膨胀率不高于8%,甲醛释放量符合气候箱法E1级标准，含水率低于9%，总挥发性有机化合物（TVOC）含量不高于0.2mg/㎡·h，符合GB 18580-2017国家标准；
2、面材：双面贴AAA级胡桃木皮(厚度≥0.6mm)，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》国家标准。
3、油漆：采用优质环保UV底漆及PU面漆，表面纹理清晰无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，挥发性有机化合物（VOC）含量≤650g/L，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%，符合GB18581-2009国家标准。
4、粘胶：优质品牌白乳胶粘剂，游离甲醛含量≤0.1g/kg，符合GB18583-2008标准。
5、五金配件：采用优质五金配件。
	张
	1
	是

	20
	小法庭
	
法官椅

	680*600*1700
	胡桃色
	1、面料：采用优质超纤皮，厚度≥1.2mm，皮革摩擦色牢度：干擦≥4级(光面革)，撕裂强度≥35N/mm，扪皮平整，倒角、脚线、钉角均匀；

2、海棉：选用优质定型PU发泡阻燃海绵，弹性好，不易变形，软硬适中，座垫的密度40kg/m³,靠背的密度30kg/m³；

3、采用进口优质橡胶木椅架，甲醛释放量符合国家标准，含水率低于12%；

4、油漆：高级品牌环保UV底漆和PU面漆，采用五底三面亚光透明油漆工艺，经过十二道工序处理，表面纹理清晰无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，外部油漆厚度≥1.2mm，甲醛含量＜0.5mg/L，符合GB18581-2001检验标准。

5、座面、椅背及扶手的力学性能，座椅安全性，甲醛释放量，苯系物，TVOC，皮革中五氯苯酚及可分解芳香胺染料等检测符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》及GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》国家及行业标准要求。
	张
	3
	是

	21
	小法庭
	书记员台
	1800*800*760
	胡桃色
	1、基材：采用优质品牌密度为700kg/m³-800kg/m³区间高密度纤维板，吸水厚度膨胀率不高于8%,甲醛释放量符合气候箱法E1级标准，含水率低于9%，总挥发性有机化合物（TVOC）含量不高于0.2mg/㎡·h，符合GB 18580-2017国家标准；2、面材：双面贴AAA级胡桃木皮(厚度≥0.6mm)，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》国家标准。
3、油漆：采用优质环保UV底漆及PU面漆，表 面纹理清晰无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，挥发性有机化合物（VOC）含量≤650g/L，游离二 异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%，符合GB18581-2009国家标准。
4、粘胶：优质品牌白乳胶粘剂，游离甲醛含量≤0.1g/kg，符合GB18583-2008标准。
5、五金配件：采用优质五金配件。
	张
	1
	是

	22
	小法庭
	
书记员椅
	550*530*1160
	胡桃色
	1、面料：采用优质超纤皮，厚度≥1.2mm，皮革摩擦色牢度：干擦≥4级(光面革)，撕裂强度≥35N/mm，扪皮平整，倒角、脚线、钉角均匀；

2、海棉：选用优质定型PU发泡阻燃海绵，弹性好，不易变形，软硬适中，座垫的密度40kg/m³,靠背的密度30kg/m³；

3、采用进口优质橡胶木椅架，甲醛释放量符合国家标准，含水率低于12%；

4、油漆：高级品牌环保UV底漆和PU面漆，采用五底三面亚光透明油漆工艺，经过十二道工序处理，表面纹理清晰无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，外部油漆厚度≥1.2mm，甲醛含量＜0.5mg/L，符合GB18581-2001检验标准。

5、座面、椅背及扶手的力学性能，座椅安全性，甲醛释放量，苯系物，TVOC，皮革中五氯苯酚及可分解芳香胺染料等检测 符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》及GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》国家及行业标准要求。
	张
	2
	是

	23
	小法庭
	公诉台
	1600*700*760
	胡桃色
	1、基材：采用优质品牌密度为700kg/m³-800kg/m³区间高密度纤维板，吸水厚度膨胀率不高于8%,甲醛释放量符合气候箱法E1级标准，含水率低于9%，总挥发性有机化合物（TVOC）含量不高于0.2mg/㎡·h，符合GB 18580-2017国家标准；
2、面材：双面贴AAA级胡桃木皮(厚度≥0.6mm)，符 合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》国家标准。
3、油漆：采用优质环保UV底漆及PU面漆，表面纹理清晰无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，挥发性有机化合物（VOC）含量≤650g/L，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%，符合GB18581-2009国家标准。
4、粘胶：优质品牌白乳胶粘剂，游离甲醛含量≤0.1g/kg，符合GB18583-2008标准。
5、五金配件：采用优质五金配件。
	张
	2
	是

	24
	小法庭
	公诉椅
	550*530*1160
	胡桃色
	1、面料：采用优质超纤皮，厚度≥1.2mm，皮革摩擦色牢度：干擦≥4级(光面革)，撕裂强度≥35N/mm，扪皮平整，倒角、脚线、钉角均匀；

2、海棉：选用优质定型PU发泡阻燃海绵，弹性好，不易变形，软硬适中，座垫的密度40kg/m³,靠背的密度30kg/m³；

3、采用进口优质橡胶木椅架，甲醛释放量符合国家标准，含水率低于12%；

4、油漆：高级品牌环保UV底漆和PU面漆，采用五底三面亚光透明油漆工艺，经过十二道工序处理，表面纹理清晰无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，外部油漆厚度≥1.2mm，甲醛含量＜0.5mg/L，符合GB18581-2001检验标准。

5、座面、椅背及扶手的力学性能，座椅安全性，甲醛释放量，苯系物，TVOC，皮革中五氯苯酚及可分解芳香胺染料等检测符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》及GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》国家及行业标准要求。
	张
	4
	是

	25
	小法庭
	隔离栏
	6700*230*950
	胡桃色
	1.面材：优质0.6mm木皮贴面。
2.基材：采用符合欧洲E1级标准的优质环保型密度板，实木脚墩。
3.油漆：胡桃色，引用先进UV生产线，采用“五底三面”油漆工艺制作，采用高级品牌面漆，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。
4.五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	组
	1
	是

	26
	小法庭
	警务椅
	常规
	胡桃色
	1、面料：采用优质超纤皮，厚度≥1.2mm，皮革摩擦色牢度：干擦≥4级(光面革)，撕裂强度≥35N/mm，扪皮平整，倒角、脚线、钉角均匀；

2、海棉：选用优质定型PU发泡阻燃海绵，弹性好，不易变形，软硬适中，座垫的密度40kg/m³,靠背的密度30kg/m³；

3、采用进口优质橡胶木椅架，甲醛释放量符合国家标准，含水率低于12%；

4、油漆：高级品牌环保UV底漆和PU面漆，采用五底三面亚光透明油漆工艺，经过十二道工序处理，表面纹理清晰无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，外部油漆厚度≥1.2mm，甲醛含量＜0.5mg/L，符合GB18581-2001检验标准。

5、座面、椅背及扶手的力学性能，座椅安全性，甲醛释放量，苯系物，TVOC，皮革中五氯苯酚及可分解芳香胺染料等检测符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》及GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》国家及行业标准要求。
	位
	2
	是

	27
	小法庭
	旁听椅
	常规
	可选色
	1、旁听椅：规格为常规尺寸。
2、靠背：采用优质冷发泡聚氨酯（PU）经专用精密发泡模具发泡一次成型，海绵密度为50-60KG/m³，椅背海绵根据人体工程学原理，流线型设计，可缓解长时间保持坐姿而产生的疲劳感。
3、座包：采用优质冷发泡聚氨酯（PU）经专用精密发泡模具发泡一次成型，海绵密度为40-50KG/m³，无毒无味无刺激，久坐不塌陷不变形。
4、座背内板：采用优质夹板经模具压铸成型，配合人体力学设计呈弧形，厚度为10mm，安全可靠，不易折断。
5、座背外壳：采用优质PP (聚丙烯)多元素复合材料经模具压铸成型，厚实耐用，不易断裂变形；座壳配置吸音孔设计，有效降低室内噪音。
6、座包框架：采用加强型连接结构，座包末端装有防震胶垫，在受外力作用与背相碰撞时，座包海绵不会直接受力。
7、扶手面：采用进口橡木精制而成，饰面为多种颜色选择的油漆面。
8、站脚：扶手框架采用优质T1.8mm冷轧板，经模具冲压机械手焊接成型；脚板采用厚度1.5mm的优质冷轧钢板冲压成型；脚管采用80x40xT1.5mm优质方管；饰面采用高温静电喷涂处理，多色可选。
9、侧板：采用高级优质工程面料覆盖扶手箱，包裹不低于3mm中纤板基材面和海绵，钉扣式嵌入，安装方便。

10、布料：表面覆盖物为高级麻绒专用布料，抗污，防褪色，接触面舒适，触感细腻。
11、可根据采购人要求进行特殊3M(防潮、防尘、防污)处理，阻燃等。
12、写字板：采用内藏式写字板机构，铝合金支架，优质中纤板面贴防火板高温热压而成，桌面板周边采用1.5mm厚PVC热熔封边处理，收纳方便，书写流畅。
13、可配置ABS或后置写字板。
14、回复机构：采用双弹簧回位结构，不存在故障，持久耐用，且回位无噪。
	位
	24
	是


5、无纸化办案智能卷宗管理中间柜系统

	序号
	名称
	参数及功能要求
	数量
	单位
	是否适用本国产品
	备注

	1
	智能中间库主柜
	硬件参数：
主柜体：
1.主柜柜体：钢板采用优质冷轧板，厚度≥1.0mm镀锌钢板；尺寸高≥1920mm，宽度≥600mm，深度≥430mm；颜色：主白色；
2.主控配置:CPU不低于Intel酷睿i5处理器；内存：≥8G内存；硬盘：≥128G固态硬盘；Windows 64位操作系统；
3.显示模块：尺寸：主柜上屏21.5寸；下屏23.5寸，屏幕比例16:9；触摸方式：十点电容触摸；分辨率：≥1920*1080；
4.多功能阅读模块，支持采集二代身份证身份信息,同时支持识别TypeA和TypeB类型IC卡，内置公安部专供“居民身份证验证安全控制模块”，由公安部认证许可，符合《GA450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《GA467-2013 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》和CSP-V05-001:2013《社会公共安全产品认证实施规则居民身份证阅读机具产品》等标准；阅读距离≤3cm；读卡时间：≤1秒；可靠性MTBF不小于5000小时；
5.二维码扫描模块：识读精度：≥5mil，读取距离0-10cm。支持二维码： QR Code，Data Matrix，PDF417及一维码等识读，支持扫描屏幕码和纸质码；
6.人脸识别摄像头：集成摄像头，感光元件：CMOS；动态分辨率：1280×720；静态分辨率：1280×960；最大帧频：30FPS；输出格式：动态AVI/YUY2；静态：BMP/JPEG；对焦方式：自动对焦；曝光控制：自动；白平衡：自动；
7.外置扬声器：设备配备扬声器；
8.外设：轻触启动开关、RJ45网口、USB接口。
	1
	台
	是
	

	2
	智能中间库副柜
	副柜体：
1.柜体：材质：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm镀锌钢板；尺寸高≥1920mm，宽度≥1050mm，深度≥430mm；颜色：主白色；外观：前面板采用3mm钢化玻璃；格口柜门数量：10；含福马轮、电子锁、控制单元，单个轮子承重不低于100kg；数量：每个副柜分2列，每列5个柜门，柜门内置防止触底结构工艺；
2.电控锁、锁控板：多路输出、12V供电；门锁：12V供电，支持状态查询；
3.每个副柜可容纳不低于160个20mm厚小档案盒或80个40mm厚大档案盒；
4.RFID读写模块：频率范围840~960MHz，支持广谱调频(FHSS)或定频，最大射频输出支持33dBm;50欧负载，输出功率精度+/- 1dBm，具备16路SMA天线接口，TTL Uart通讯接口；
5.RFID感应模块：圆极化类别，频率范围860-960MHz，增益8dBi，波瓣宽度 Hor:75° Ver:75°；
6.通讯板：通讯：支持TCP/IP、USB通讯接口，I/O 接口：2路光耦输入、1路继电器输出(驱动能力：直流30V/1A，交流125V/0.75A)。
	2
	台
	是
	

	3
	智能档案盒
	1.小档案盒：PP材料；尺寸：≥310*230*20mm；颜色：黑色；带有RFID无源闪灯感应组件；
	400
	个
	是
	

	4
	智能中间库系统软件
	（一）功能要求：
1.登录：支持账号密码登录、人脸识别登录、IC卡登录、身份码登录，登录方式支持选配；
2.卷宗入库：用户在经身份验证登录成功后，可进行卷宗入库操作；根据输入的案件页数和柜体存储情况，自动分配用户专属柜或普通柜箱体，通过档案盒上的RFID标签绿色灯光指引找到待存放档案盒进行存储操作；
3.卷宗补充：用户在经身份验证登录成功后，可进行卷宗补充操作；自动打开当前承办法官所在专属柜或者公共柜；通过无源RFID标签灯光指引找到档案盒，如拿取错误盒子，会语音预警提示，同时正确的档案盒上的RFID标签灯光进行闪烁；
4.卷宗借阅：本人名下案件，用户可直接至智能中间柜进行借阅操作；开启借阅申请后，需要申请通过后进行借阅，用户可在微信小程序或智能中间柜管理后台提出借阅申请，申请通过之后，可使用小程序中的二维码扫码或终端进行登陆操作；RFID标签灯光指引快速找到所需卷宗；如拿取错误盒子，会语音预警提示，同时正确的档案盒上的RFID标签绿色灯光进行闪烁提示；
5.卷宗归还：用户经身份验证后，选取卷宗归还，自动分配用户专属柜或公共柜箱体,通过无源RFID标签绿色灯光指引找到档案盒，如拿取错误盒子，会语音预警提示，同时正确的档案盒上的RFID标签灯光进行闪烁，归还后短信会向相关人员发送归还通知；
6.用户可通过设置借阅归还时间，让借出人及时归还借阅文档，如超出归还时间，借出人未进行归还，会在PC客户端进行超时未还提醒，保障卷宗借阅安全；
7.卷宗归档：法官本人名下案件，可直接进行案件归档；开启归档申请后，需要申请通过后进行归档，用户可在微信小程序或智能中间柜管理后台提出归档申请，申请通过之后，可通过小程序中的二维码扫码自动打开当前案件所在柜； 
8.管理员模块：管理员登录后可查看柜子使用情况与存放卷宗情况，并可强制开柜；
9.取件抓拍：开柜时进行人脸抓拍，更好的保障了信息的安全性、可靠性；
（二）后台管理平台模块：
1.帮助中心：提供终端操作指引、后台操作指引、使用反馈等信息展示；
2.系统配置：进行案号代字及年份的配置，进行审批流程配置、法官专柜配置、中间柜主柜、副柜、存储仓配置、借阅周期配置等；审批流配置支持自定义借阅审批流程名称、类型，支持自定义配置发起人、审批人、抄送人；审批人支持选择指定成员、承办法官、发起人自选、发起人自己；抄送人可在系统借阅流程完成借阅办理；
3.人员信息：配置法院人员管理：新增法院人员、部门、角色等，进行新增、编辑、删除等操作；
4.统计分析：图表类展示今日卷宗流转情况，档案盒使用情况、中间柜仓储格使用情况、近一年案件处理、近7天案件流转分析、近30天案件流转分析；
5.卷宗流转记录：查看在库案件记录、案件流转记录、超时未还记录、存放超时记录、异常操作记录、操作日志等，支持条件筛选、Excel导出；
6.申请管理：在库中案件可进行借阅、归档等操作申请，输入申请原因，申请周期，发起人、审批人、抄送人等信息，进行申请；
7.审批权限：审批权限人员查看未审批申请、已审批申请；进行申请审批，填写审批意见；
8.案件管理：查看所有未归档案件的案件信息状态，可进行更改案件承办法官等案件信息；
9.消息中心：审批权限人员接收申请审批通知，操作权限人员接收抄送通知，申请人员接收申请成功通知，申请失败通知；任务通知，新建并分配任务给执行人员；接收任务者，可查看任务详情，并完成任务；
（三）微信小程序功能软件模块：
1.小程序首页可查阅在库卷宗情况、卷宗流转情况；进行借阅或归档的申请操作；
2.法官角色登录小程序后可对卷宗进行借阅、组卷、归档的申请，申请成功后会向审批员发送消息通知，申请通过后可凭借借阅码或归档码进行借阅或归档操作；借阅成功后，可点击归还生成归还码，可用于借阅归还；
3.审批员角色可对借阅、组卷、归档申请进行审批，审批通过后会向申请人发送消息通知；
4.支持案件流转记录查询和追溯，清晰掌握纸质卷宗流转每个节点的状态；
	1
	套
	是
	

	5
	数据可视化大屏
	65英寸LED，超高清4K，屏幕比例16：9，带HDMI、VGA输入
	1
	块
	是
	即电视机，强制采购节能产品

	6
	数据可视化主机
	内存：≥8G内存；硬盘：≥256G固态硬盘；WIFI;蓝牙4.2
	1
	台
	是
	

	7
	可视化运维平台
	动态图表展示案件流转情况、中间柜使用情况、中间柜空闲情况、案盒使用及空闲情况、部门借阅情况等；
	1
	套
	是
	

	8
	布线材料、辅材
	各种线材、线管/槽、小交换机、辅材等
	1
	项
	/
	

	9
	视频安全准入系统
	1、支持计算机、移动终端、网络设备、安全设备、办公设备、摄像头、网络录像机、网络电话和会议、视频管理平台、大屏矩阵控制器、物联网设备、存储设备等至少650种不同的资产接入，其中视频类资产品牌包括但不限于：海康、大华、宇视、科达、华为、中星微、汉邦高科、天地伟业、佳能、九安、奇偶科技、云天励飞、佳都科技、松下、讯舟科技、巨峰、凯聪等主流品牌和设备。物联网平台品牌包括但不限于：信锐、拓普瑞、IBM、SAP、思科、浪潮、ABB、中国移动、中国电信、华为、海信、航天云网等主流品牌和设备。
2、对网络中的IP地址、网段资源进行管理，支持扫描IP地址（网段）的使用状态。
3、可根据终端脆弱性程度实现自动准入控制，其中终端脆弱性包括：仿冒终端、私接终端、带宽超限、终端默认/弱口令、开放违规端口、非法外连、异常网络行为、使用异常协议、安全漏洞。
4、支持识别海康、大华、宇视、科达、华为、汉邦高科、恒思安、贝安、奥奇曼、百特嘉、佳勒仕、云视通、华信安达、天视通、视保嘉、中兴、中天凌志、安讯士、英飞拓等120种以上的监控视频类应用流量，同时还支持识别包括：物联网应用、软件更新、网络存储、在线会议、网络代理、远程控制、视频数据库、FTP、HTTP、其他网络服务以及自定义应用特征等十几大类数百种网络应用流量。
5、支持对1400协议的识别与管控功能，可识别注册、注销、保活、订阅、通知、图像资源、文件资源、人脸资源、机动车资源、视频片段等常用接口并可进行阻断。
6、支持对GB28181信令的识别与管控功能，可识别信令中的注册、查询、点播、控制、事件通知和分发、检索、下载等操作并可进行阻断。
7、根据控制流量方向、源IP地址（网段）、目的IP地址（网段）、应用服务、生效时间段、动作（允许or阻断）、非法访问日志开关等为条件来设置网关的安全策略。
8、弱口令检测终端范围至少包括计算机、移动终端、网络设备、安全设备、办公设备、视频设备、物联网设备、存储设备等设备类型。
9、支持与大华、海康、宇视、科达、东方网力、中国电信天翼云等主流视频平台厂家进行平台对接注册。
10、硬件基础规格：1U, C3338R(2核)*1,4G内存,32G SSD,1T企业级硬盘*1；固定接口：6*GE；Bypass接口（电口）：电口1对；管理口：1xRJ45串口； 
性能规格：整机吞吐(Gbps)：2G
应用层吞吐量(Mbps)：400G
串接部署建议最大终端接入数量（并发码流4Mbps）(路)：100
旁路部署建议最大终端接入数量(路)：500
	1
	套
	是
	

	10
	集成费
	设备材料费+辅材
	1
	项
	/
	


备注：以上采购清单中标注“强制采购节能产品”的产品，为《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）内标记★的节能产品，需提供有效的节能产品认证证书复印件，否则视为无效投标。
三、项目实施要求

1、要求产品质量、安装须符合国家质量检测标准及相关操作规程。

2、在供货、安装、调试、试运行期间，发生的所有人员、设备安全责任事故，由成交供应商自行承担，采购人不承担任何责任。
第二节  商务要求
一、主要商务要求

	条款名称
	编列内容规定

	项目现场
	采购人指定地点

	履行合同的时间、地点及方式
	交货时间：合同签订后30个工作日内完成交货

交货地点：按采购人指定地点

交货方式：现场交货，并完成安装调试。

	质量保证期
	整体项目质保期一年（厂家原产品超过此质保期的以原厂产品质保期为准），质保期内免费系统升级。

	响应时间
	提供7*24小时技术咨询服务，提供5*8小时上门维护服务。

	合同价款支付方式和条件
	支付方式：怀化铁路运输法院（通过国库集中支付）

付款条件：1.本项目装修和安装部分根据实际发生的工程量据实结算；

2.合同签订后采购人向中标人支付合同总金额的30%；全部交货且竣工验收合格后，支付至合同总金额的80%；审计结算后支付至审定金额的97%；余款自验收合格之日起满一年后（无质量、售后及其他经济法律纠纷等问题）一次性无息支付。

	解决争议的方式
	合同执行过程中发生争执，由双方协商解决。协商不成时，通过仲裁方式解决。

	合同未尽事项
	另行约定


二、售后服务要求

1、成交供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

2、整体项目质保期一年（厂家原产品超过此质保期的以原厂产品质保期为准），质保期内免费系统升级。

3、质保期从验收合格后开始计算，质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修。 

4、质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件。

5、技术支持：成交供应商负责设备安装、调试及人员培训。

三、验收标准及要求

1、本项目按照湖南省政府采购相关验收规定进行验收。项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

3、项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。
四、其他要求

1、本项目采用费用包干方式。投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料采购，以及产品运输保险报关、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。 

2、成交供应商在中标公示后、合同签订前，须向业主单位提供包括但不限于“高清庭审主机、智能中间库系统软件、视频安全准入系统”的制造厂商针对此项目的一年免费售后服务承诺函原件并加盖原厂公章；并提供“高清庭审主机”样机设备交采购人核验，如发现弄虚作假将视为虚假应标，采购人将按照“供应商提供虚假材料谋取中标”如实向政府采购监管部门报告。

五、踏勘

采购人不统一组织现场踏勘，供应商需要现场踏勘的，可自行联系采购人到现场踏勘。
注：在磋商过程中，磋商文件可能发生实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款，已在磋商须知前附表中注明。

第五章  响应文件组成
供应商的响应文件应包含以下九个部分：

一、磋商响应声明

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

二、保证金

附件3：磋商保证金退还申请书
附件4：投标保函（格式）
三、供应商的资格证明材料

附件5：供应商基本情况表

附件6：供应商应提交的资格证明材料

附件7：供应商资格声明
附件7-1：湖南省政府采购供应商资格承诺函
四、货物说明
附件8：技术指标说明
五、技术/商务响应与偏离表

六、提供政府采购政策产品等证明材料

附件9：中小企业声明函
附件10：残疾人福利性单位声明函

附件11：监狱企业证明资料

附件12：符合本国产品标准的产品

    格式1：《本国产品成本比例承诺函》

格式2：组件成本核算基本规则

格式3：关于符合本国产品标准的声明函

格式4：其他证明材料
七、报价一览表及报价文件

附件13：报价一览表

附件14：分项价格表
八、供应商认为需要提供的其它资料

九、最后报价
一、磋商响应声明
致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购计划编号：             ；委托代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日期：            年            月            日

附件1
法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)
供应商名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日      

附件2
法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)
本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购计划编号、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日

二、磋商保证金
说明：

1、供应商采用银行转账、电汇或保函方式进行缴纳，在提交首次响应文件的截止时间前提交磋商保证金。
2、供应商须提供：付款凭证复印件，或金融机构、担保机构出具的保函复印件（保函原件单独提交）。
一、磋商保证金账户名称及基本情况

1、磋商保证金账户名称：湖南辉煌时代项目管理有限公司
2、磋商保证金账号：81200309000001672
3、开户行：湖南银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行(进账时，须在进账单“款项来源”栏注明委托代理编号及投标单位简称)
二、一般磋商保证金：

（一）银行转账或电汇方式进行缴纳方式的:
1、磋商保证金缴纳账户须为供应商账户（“原进原出”，不得由第三方垫付磋商保证金）；
2、进账时需在进账单的款项来源、备注或摘要处注明项目的委托代理编号(仅注明HHSD-后的部分即可，例如：委托代理编号：HHSD—2018—07001仅标注2018—07001即可)；

3、中标人应将《磋商保证金退还申请书》原件（其中：退还保证金账户须与缴纳保证金账户一致）在递交合同备案时一同递交给合同管理人员。

4、《磋商保证金退还申请书》见附件（详见附件3）

5、磋商保证金的返还。
5.1返还时间：未中标的供应商的磋商保证金，将在中标通知书发出之日后5个工作日内无息返还；中标人的磋商保证金，将在中标人将所签订的合同送湖南辉煌时代项目管理有限公司备案后5个工作日内无息返还。

5.2返还方式：根据供应商递交的《磋商保证金退还申请书》（详见附件3）上的账户信息，以转账或电汇方式退还至供应商的原缴纳账户；

6、缴纳磋商保证金的供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还:

（1）在磋商文件要求提交投标（响应）文件的截止时间后至投标（响应）有效期满前撤回投标（响应）文件的；

（2）与采购人、其他供应商串通投标的；

（3）提供虚假资料谋取中标（成交）的；

（4）在收到中标（成交）结果通知书后，不按规定时间或拒绝签订政府采购合同的：

（5）将中标（成交）项目违规转让给他人，或未在投标（响应）文件中说明，且未经采购人同意，将中标（成交）项目分包给他人的；

（6）中标（成交）人在规定期限内未能根据磋商文件规定缴纳履约保证金的；

（7）拒绝履行合同义务的；

（8）法律法规规定的其他情形。

（二）金融机构、担保机构出具的保函形式的：
1、采用金融机构出具的保函形式的，保函必须由供应商基本账户开户行或授信银行出具。并随保函提供基本账户开户许可证或授信协议书复印件并加盖供应商单位章；
2、采用担保机构出具的保函形式的，担保机构必须属于《湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单》内机构(可查询中国湖南省政府采购网相关栏目)。

3、保函格式为见索即付保函，不得设置兑取条件。
附件3
  磋商保证金退还申请书
我系                              ，现申请退还HHSD-20  -   的

磋商保证金人民币（大写）            （￥      ） ，磋商保证金请退还到以下账户：

户名：                                 

账号：                                 

开户行：                               

开户行地址：          省            市

如果提供的账户信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

                                         单位签章：

联系人：

移动电话：

固定电话：

年    月    日

注：1、供应商应于开标当天单独打印一份磋商保证金退还申请书随投标文件一并提交（无需密封），未提交影响磋商保证金退还的后果自负。

2、申请书中所填账户只能为供应商本公司账户。
附件4
投标保函（格式）
（金融机构、担保机构保函）
（采购人名称）：
鉴于（供应商名称）（以下称“供应商”）于   年   月   日参加（项目名称）政府采购招标（政府采购编号： ，委托代理编号 ：）的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若供应商在投标有效期   日历天（响应文件有效期）内撤销投标文件，或中标后无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金，以及发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）      。 
本保函在投标有效期（响应文件有效期）内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。
担保人名称：（盖单位章）
法定代表人或委托代理人（签字）：
地    址：
邮政编码：
电    话：
日期：    年  月  日
三、供应商的资格证明材料
附件5
供应商基本情况表
盖供应商单位章

	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	提供营业执照复印件，其他资料按相应要求提供。


附件6
供应商应提交的资格证明材料
说明：供应商根据磋商文件第二章磋商须知正文第16条规定的

内容逐一提供。 

附件7
供应商资格声明

致         (采购人、采购代理机构):

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定,我单位郑重声明如下:

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的,注册地点为        ，全称为             ,统一社会信用代码为        ，法定代表人为        ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力,并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内,在经营活动中,未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指:受到贰佰万元以上的罚款。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,期限届满的,可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下(如无,填写“无”):

1、与我单位的法定代表人(单位负责人)为同一人的其他单位如下:          ；
2、我单位直接控股的其他单位如下:           ；
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下:          。
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形:

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单;

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单;

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的,如有虚假,我单位愿意承担相应的法律责任,并承担因此所造成的一切损失。

注:第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好,无本资格声明第十条情形。

供应商名称（盖单位章）:                  
日期:         年     月     日
附件7-1  
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。 
按 照 《 政 府 采 购 促 进 中 小 企 业 发 展 管 理 办 法 》（ 财 库 〔2020〕46 号），本公司企业规模为：大型□   中型□   小型□   微型£
供应商名称（盖单位章）:                  
日期:         年     月     日

机构代码：      ；注册登记机构      ；日期      ；

有效期      ；注册资本      ；地址      ；

经济行业      ；经济性质      
法定代表人姓名（签字）：                  

身份证号：                  
手机号：                  
授权代表人姓名（签字）：                  
身份证号：                  
手机号：                  
四、货物说明
附件8
技术指标说明 

  
包号 
	  
序号 
	货物名称 
	制造商名称 
	型号规格 
	主要技术参数和技术指标 
	政策功能类型及编号 
	备  注 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


  

  
  
供应商名称（盖单位章）：                

法定代表人或其委托代理人(签字)：              _ 
日期：       年      月     日 
  
  
说明：1.按本表填写。货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

2.政策功能类型及编号是指产品属于环境标志产品或节能产品，以及对应的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号。
五、技术/商务响应与偏离表
	序号
	磋商文件条目号
	技术条款/商务条款
	响应文件的技术规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
     2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。
3、技术条款即第四章“第一节 技术要求”中所列内容；商务条款即第四章“第二节 商务要求”中所列内容。供应商必须对磋商文件中所有技术、商务条款完全进行实质性响应，否则，其投标无效。
供应商名称（盖单位章）：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年      月     日

六、提供政府采购政策产品等证明材料
附件9

中小企业声明函

(不满足以下条件的无需填写)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为 万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：    年  月  日
说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。 
3、供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4、未按上述要求提供、完整填写的，评审时不予以考虑。

5、本声明函将随中标、成交结果公开。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件10
残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                  企业名称（盖企业公章）：

       日  期：

附件11
监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料
  
说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第二章磋商须知第2.8款、第9.8款规定提供相关证明材料，并在本章《七、报价一览表及报价文件》中提供相应数据。 
(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购品目清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)； 

(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购品目清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购品目清单》中环境标志产品。 

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。 

附表：本项目所投小型、微型企业产品清单（第   包）
	品目号 
	产品名称 
	价格 
	产品所在页码 
	备注 

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	产品总价 
	  


注：1、小型、微型企业产品必须分别列表；2、投标时应提供此表，未按此要求提供的，评审时不予以考虑。 
  
附表：本项目所投残疾人福利性单位产品清单（第   包）
	品目号 
	产品名称 
	价格 
	产品所在页码 
	备注 

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	产品总价 
	  


注：1、投标时应提供此表，未按此要求提供的，评审时不予以考虑。 
  附表：本项目所投监狱企业产品清单（第  包）

	品目号 
	产品名称 
	价格 
	产品所在页码 
	备注 

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	产品总价 
	  


注：1、投标时应提供此表，未按此要求提供的，评审时不予以考虑。

  
附表：本项目所投节能产品清单（第   包） 
	品目号 
	产品名称 
	价格 
	认证证书页码 
	备注 

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	节能产品总价 
	  


注：以上所列产品还应提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未按此要求提供的，评审时不予以考虑。 

附表：本项目所投环境标志产品清单（第   包） 

	品目号 
	产品名称 
	价格 
	认证证书页码 
	备注 

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	环境标志产品总价 
	  


注：以上所列产品还应提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，未按此要求提供的，评审时不予以考虑。 
附件12
符合本国产品标准的产品
格式1：《本国产品成本比例承诺函》

本国产品成本比例承诺函
	序号
	主要产品/技术名称（规格型号）
	本国产品
	该产品成本在产品总成本中占比（%）

	1
	
	是
	XX

	2
	
	是
	XX

	3
	
	否
	XX

	本国产品在产品总成本中占比合计
	XX%


本公司（单位）承诺上述数据均已经我公司（单位）核实确认，确保真实、有效。
供应商名称（盖章）：__________________
日期： 年 月 日
注：
1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》提供该产品成本在产品总成本中占比。
2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

格式2：组件成本核算基本规则

中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

格式3：关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

格式4：其他证明材料
七、报价一览表及报价文件
附件13

报价一览表
	序号 
	项目名称 
	  
	政府采购计划编号
	  

  

	
	
	
	委托代理编号
	

	1 
	合同包号 
	  

	2 
	货物名称 
	  

	3 
	规格型号 
	  

	4
	品牌和生产厂家 
	品牌：        ，生产厂家          统一社会信用代码：       ) 

	5 
	交货时间
	  

	6 
	数量 
	  

	7
	单价 
	  

	8 
	总报价人民币 
	大写：                   元人民币整 

小写：                   元人民币整 

	9 
	备  注 
	其中：

节能产品总价：             元人民币整
环境标志产品总价：             元人民币整 


  说明：“品牌和生产厂家”栏指产品的品牌和生产厂家，生产厂家还应提供统一社会信用代码。
供应商名称（盖单位章）：                    
法定代表人或其委托代理人（签字）：          
日期：         年    月   日

附件14

分项价格表 
项目名称：
包号：                                                                                                       金额单位：元
	序号 
	货物名称 
	品牌/产地 
	型号规格 
	制造厂商

名称 
	中小微企业
	是否本国产品
	单价 
	数量 
	合计 
	备注 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	
	  
	  
	  
	  

	  
	包合计 
	  
	  
	  
	  
	
	  
	  
	  
	  


报价金额合计：小写：                      大写：                      

说明：1.中小微企业是指制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”。

2.“是否本国产品”栏仅限本项目适用采购本国产品情形时才填写，否则，无需填写。
3.本表应对应“报价一览表”，按包填写。

4.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

5.如果报价一览表内容与本表内容不一致的，以报价一览表内容为准。

供应商名称（盖单位章）： 
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日
供应商认为需要提供的其它资料

1、第二章综合评分表中要求提供的相关证明材料；

2、第四章采购需求中要求提供的相关证明材料。

九、最后报价
说明：

1、最后报价按第二章磋商须知正文第28条规定提供，格式按附件13、附件14，最后报价不装订在响应文件中。

2、二次报价〈最终报价〉前请投标供应商授权代表牢记本单位第一次报价，二次报价〈最终报价〉高于第一次报价及本项目招标预算控制价的投标报价视为无效报价。

3、投标响应文件中的报价为第一次报价（第一次报价不予公布），第二次报价（最终报价）供应商可提前准备好一式两份（含分项价格表），也可以在现场填报（只需填写《报价一览表》）后提交，当场公布，成交及价格评审以最终报价为准。在项目磋商过程中无任何实质性变动的前提下，第二次报价（最终报价）不得高于上一轮报价且不得高于项目预算控制价,否则作无效投标处理（项目磋商过程中有实质性变动的情况除外）。

4、如提供了节能产品、环境标志产品的，需在最后报价文件中分别列明节能产品、环境标志产品总价（填写在报价一览表备注栏内），如未列明相应总价的，则在进行节能产品、环境标志产品加分时，其价格按照最后总报价与首次总报价的下浮率计取后纳入评审。
湖南辉煌时代项目管理有限公司   长沙市天心区湘府中路豪布斯卡（HOPSCA）写字楼A栋10楼1025号
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