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第一章 投标邀请
湖南文理学院的机械工程训练中心进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。
一、采购项目名称、编号
1、采购项目名称：机械工程训练中心
2、政府采购编号：CGXM2026430000001449
3、采购代理编号：CDCZFCG202608183
二、采购人的采购需求（按包）
	序号 

	包名称 

	简要技术要求 

	数量

	采购项目预算 

（元人民币） 

	采购项目最高限 

价（元人民币） 

	代理服务收费

最高限价


	1

	包1机械工程训练中心（一）

	详见采购需求

	1批

	1460809.6

	1460809.6

	13374


	2

	包2机械工程训练中心（二）

	详见采购需求

	1批

	1926210.2

	1926210.2

	16793


							
							

	 


1、采购项目需要落实的政府采购政策：(说明：应根据采购项目特点选择以下内容)：
☑强制采购：政府采购实行强制采购的节能产品。
☑优先采购：政府采购鼓励采购节能环保产品。
☑价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展、政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。
2、采购进口产品：本采购项目不接受（接受或拒绝）进口产品投标。
三、投标人的资格要求：
1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即： 
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、采购项目的特定资格条件：为无;为无;。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。
5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
6、联合体投标。本次招标不接受(接受或不接受)联合体投标。联合体应当具备。
四、获取招标文件的时间、期限、方式
1.获取公开招标文件的时间:从(自动获取时间)起至(自动获取时间)截止。
2.发布公开招标文件的网站:招标文件及修改、澄清文件均在湖南省政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)和湖南省公共资源交易服务平台(https://www.hnsggzy.com/)上发布。
3.招标文件及修改、澄清文件获取方式:投标人应在本项目获取招标文件截止时间前登录湖南省公共资源交易中心服务平台(https://www.hnsggzy.com/)中进入"办事大厅"-"场地预约"再进入"湖南省公共资源交易中心进场交易系统"进行"填写信息"“下载文件”操作,逾期将不能获取文件。修改、澄清后的招标文件请投标人按以上方式登录网站自行下载,恕不另行通知，如有遗漏投标人自行承担全部责任。
注意（1）、“湖南省公共资源交易中心主页的下载中心模块（https://ggzy.hunan.gov.cn）”有投标人的注册以及操作流程说明、制作工具软件等相应操作手册。投标人使用电子投标遇到问题时，请及时向系统技术支持咨询，联系方式： 4009980000，QQ：484765148。
（2)：中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)、湖南省公共资源交易服务平台(https://www.hnsggzy.com/)均需使用数字证书登陆进行操作,尚未办理数字证书的供应商请及时登录网站查询、办理。)
（3）投标人参与本项目的投标事宜,须办理至少以下数字证书:1、办理投标单位数字证书(含电子印章)。2、法人代表数字证书。3、被授权委托人数字证书。具体办理流程详见湖南省公共资源交易平台数字证书专区相关信息。数字证书(含电子印章)有关业务流程或电话咨询:0731-82210016  4006682666。
五、投标截止时间、开标时间、开标地点及电子投标文件解密时限
1、提交电子投标文件的截止时间：自动获取时间（北京时间）
2、开标时间：自动获取时间（北京时间）
3、开标地点：常德市公共资源交易中心不见面直播大厅1
六、公告期限：
1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在不同媒体发布的同一政府采购公告如有不一致的，以在指定的网站发布的为准。
七、疑问及质疑：
1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
八、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名 称：湖南文理学院 
（2）地  址：湖南省常德市洞庭大道3150号 
（3）联系人：孙老师 
（4）电话：0736-7186063
2、采购代理机构信息
（1）名  称：湖南中招项目管理有限公司
（2）地  址：湖南省常德市武陵区武陵大道 368 号浙商广场 B 座 913 室
（3）联系人：张小兰
（4）邮  编：415000
（5）电  话：0736-7721918 
九、其它补充事宜 
1、投标保证金 
本项目是否收取投标保证金:否
（1）投标保证金账户名称：湖南省公共资源交易中心
（2）投标保证金账号：
（3）开户行：交通银行长沙九峰支行
（4）投标保证金咨询部门：湖南省公共资源交易中心财务部。联系电话：0731-89665257
2、招标代理服务费
开户名称:湖南中招项目管理有限公司常德分公司
开 户 行：长沙银行常德分行
银行账号： 8001 2117 4602 017
财务部联系人、电话
财务部联系人：湖南中招项目管理有限公司常德分公司
财务电话：0736-7721918
3、交易平台技术支持联系方式
联系电话：4009980000
第二章 投标须知
第一节 投标须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	机械工程训练中心

	第1.2款
	专门面向中小企业采购
	□本项目专门面向中小企业采购
□本项目（）包专门面向中小企业采购
□本项目专门面向小微企业采购
□本项目 ()包专门面向小微企业采购

	
	非专门面向中小企业采购
	☑

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	详见第一章【投标邀请】

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	详见第一章【投标邀请】

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	详见第一章【投标邀请】

	第2.5款
	采购进口产品
	□接受本项目已经财政部门审核或备案同意购买进口产品
☑拒绝本项目拒绝进口产品参加投标

	第3.1款
	投标人资格条件
	详见第一章【投标邀请】

	第3.2款
	接受联合体形式投标
	□接受
□（）包接受
☑不接受

	第5.1款
	招标文件提供期限
	详见第一章【投标邀请】

	第5.2款
	组织现场考察或者召开答疑会
	☑不组织
□组织
时间：
地点：
联系人：
联系方式：
说明事项：

	二、招标文件

	第7.4款
	非实质性偏离的范围和幅度
	招标文件第五章【采购需求】中条款偏离项数之和≥11项将导致无效投标。

	第9.1款
	招标公告指定媒体
	中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）

	三、投标文件

	第13.2款
	采购预算、最高限价
	包1：采购预算：1460809.6元，最高限价：1460809.6元。
包2：采购预算价1926210.2无，最高限价：1926210.2元

	第13.8款
	投标报价的其他要求
	1、投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则在评标时将视为无效投标。          
2、投标人对每种服务及货物只允许有一个报价， 不接受选择性报价，否则在评标时将视为无效投标。          

3、一律以人民币报价。投标报价不得超过预算（含分包预算）或者最高限价，否则在评标时将视为无效投标。          

4、任何包含价格调整要求和条件的投标报价，在评标时将视为无效投标。

	第14.1款
	投标人应提供资格审查资料
	基本资格证明资料:
1、具有独立承担民事责任的能力：提供三证合一的营业执照复印件或其他组织法人证书复印件或自然人身份证扫描件、法定代表人身份证明及授权委托书;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供上年度经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或投标担保函，或《湖南省政府采购供应商资格承诺函》
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：上传同类项目中标（成交）通知书，或完成能力承诺书，或与本项目相关联的专业人员证书，或与项目实施关联的设备照片及购置证明；  
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明材料: 据财政部文件“关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知”（财库〔2019〕38 号）有关精神,供应商既可提供缴纳证明也可用承诺书替代；     

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录： 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺或者声明加盖公章；     

6、法律、行政法规规定的其他条件：提供书面承诺函加盖公章，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务 ；     

7 、 供 应 商 不 得 为 信 用 中 国 网 站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行     

人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内） ( 提供招标公告之后、开标前的查询截图。最终以开标现场资格审查人员联网查询结果为准)。

	第14.1(3)款
	特定资格条件应提供的资格审查资料
	特定资格证明材料: 
1、包1：无
2、包2：无


	第16.1款
	投标有效期
	90日（日历日）

	第17.1款
	投标保证金
	本项目是否收取投标保证金:否（不收取投标保证金项目需供应商提供免交投标保证金承诺书）
收取保证金：为0元;为0元；
投标人应以支票、汇票、本票从投标人银行账户缴入到如下投标保证金托管专户或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标保证金有效期应与投标有效期一致。
未按照招标文件要求提交投标保证金和免交投标保证金承诺书的，将视为无效投标。

	第18.1款
	分包
	分包要求:不允许中标供应商转包或分包

	四、投标

	第20.2款
	投标截止时间（开标时间）
	详见第一章【投标邀请】

	五、开标、资格审查和评标

	第23.3款
	解密电子投标文件时限及方式
	投标人使用加密投标文件的CA数字证书在投标截止时间起20分钟内完成投标文件的解密，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。（如因特殊情况按第二章第二节35条处理）

	六、中标信息公布

	第27.2款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	1、评审后综合总得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术要求得分高低顺序排列。以上仍相同的由采购人采取随机抽取的方式决定。      
2、本项目共分 2个采购包，采取“兼投不兼中”的方式，每个投标人只能中 1 个包；评审委员会按包号顺序（包 01→包 02）进行评审，按评审得分的高低顺序推荐中标候选人，如果成为包01的中标候选人之后，则该投标人视为放弃成为包02的中标候选人。若某包有效投标人不足 3 家，则该包废标，按规定进行重新招标。

	第28.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	联系部门：湖南中招项目管理有限公司
联系电话：0736-7721918
通讯地址：常德市武陵大道浙商广场 B 座 913


	七、合同签订

	第30.1款
	履约担保
	□需要。中标后需向采购人缴纳合同金额%履约担保金，履约保证金退还方式、时间、条件和不予退还情形详见第五章采购需求。
☑不需要

	九、其他规定

	第34.1款
	招标代理服务费
	中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构缴纳不超过第一章【投标邀请】中规定的“代理服务收费最高限价”招标代理服务费。

	第35.1款
	其他规定
	（1）各潜在投标人应当在本项目开标前，登录湖南省政府采购监管服务平台(湖南省政府采购网新网址http://www.ccgp-hunan.gov.cn/#!/hisx_mbdx)办事服务栏进行供应商注册工作，如未注册导致后续投标或公示出现差错、失误等问题由潜在投标人本身承担一应责任。  
（2）本项目由采购人支付代理服务费。因招标文件为电子标模板﹐固化部分无法修改，故招标文件、招标公告涉及招标代理服务费支付主体的规定均以此处为准。   

（3）本项目为电子标，投标人应按湖南省公共资源交易中心及常德市公共资源交易中心关于电子招投标相关要求进行投标。   

（4）由于投标人对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前完成投标文件上传的，相应责任由投标人自行承担。因投标人自身原因未在规定时间内完成解密或无法解密的投标文件视为撤销其投标文件，相应责任由投标人自行承担。   

（5）开标时，遇有技术问题，请投标人理解并积极配合处理，保证交易活动顺利开展。   

（6）本项目招标文件中相应时间及开标地址以网站公示招标公告为准。   

（7）第二章 投标须知“重大税收违法案件当事人名单”更正为“重大税收违法失信主体”。若招标公告或招标文件中关于本项内容有不一致之处，应以此处为准。     

（8）第一章 投标邀请 “七、疑问及质疑”中《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)更正为“湘财购〔2024〕67号”若招标公告或招标文件中关于本项内容有不一致之处，应以此处为准。   

（9）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：   

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价小于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；   

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价小于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；   

3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价小于采购项目最高限价×65%；   

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。   

属于上述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。   

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

（10）如中标供应商不按规定与采购人签订采购合同的，或因供应商未按规定履约而解除采购合同的，采购人可以在其他中标候选人中依照排序确定新的中标（成交）供应商或对该包重新通过采购程序确定供应商。

（11）中标单位在公⽰期后、领取通知书前必须递交3份纸质版投标⽂件给代理机构。纸质投标⽂件应从系统中导出后电⼦⽂件打印，必须保证与投标时的电⼦标书完全⼀致。


第二节 投标须知
一、总则
1.适用范围
1.1本招标文件仅适用于本章第一节“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。
1.2【投标须知前附表】规定采购项目专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标无效。
2.定义
2.1采购人系依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人名称、联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。
2.2采购代理机构系接受委托、代理采购项目、依法成立中介代理机构。本项目采购代理机构的名称、地址、联系方法见【投标须知前附表】。
2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
2.5进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。
2.6电子招标投标：是指电子招标投标参与各方（采购人、采购代理机构、供应商、评审专家）按照相关法律法规的规定，应用网络信息技术，使用CA数字证书（含电子签章、签名）在电子招标投标交易平台(以下简称交易平台)，进行的招标投标活动。
3. 投标人的资格要求
3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。
3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
4. 投标费用 
4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5．组织现场考察或者召开答疑会
5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。
5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。
5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。
5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、招标文件
6.招标文件的构成
6.1招标文件共七章，各章内容如下：
第一章 投标邀请
第二章 投标须知
第三章 资格审查
第四章 评标方法及标准
第五章 采购需求
第六章 政府采购合同
第七章 投标文件的组成
6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。
7．偏离与实质性响应
7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。
7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。
7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。
8.询问
8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。
9.招标文件的澄清或者修改
9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。
9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以数据电文形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。
9.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。
9.4通过交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告。
三、投标文件
10.投标语言
10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。
11.计量单位
11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
12.投标文件的组成
12.1投标文件由如下内容组成：
一、资格证明文件封面
二、投标人具备投标资格的证明文件（第一部分）
三、投标人具备投标资格的证明文件（第二部分）
附件1 授权委托书
1-1 法定代表人身份证明
附件2 投标人基本情况
附件3 投标人资格声明
附件4 联合体协议
附件5 投标保证金
第二部分  商务文件
四、商务文件封面
五、投标函
六、开标一览表
七、分项报价明细表
八、商务要求响应
九、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料
十、招标文件规定的其他与本项目相关的商务证明文件
十一、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件
十二、商务偏离表
十三、政策优惠证明材料包含：
13-1中小企业声明函
13-2残疾人福利性单位声明函
13-3监狱企业证明材料
13-4附表：本项目所投节能或环境标志产品
13-5附表：本项目所投价格小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单
第三部分  技术部分
十四、技术文件封面
十五、货物说明一览表
十六、技术采购需求响应（一、二） 
十七、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料
十八、技术偏离表
十九、供应商需提供的其他资料
二十、代理服务费承诺书
12.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。
13.投标报价
13.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。
13.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。
13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。
13.4投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。
13.5投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”等相关内容。
13.6投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。
13.7投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为无效投标。（接受备选方案时除外。）
13.8投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。 
14. 投标人的资格证明文件
14.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
（2）投标人资格声明(格式)
（3）符合特定资格条件证明文件复印件或者情况说明原件。具体要求见【投标须知前附表】。
14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
14.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人电子章，并按招标文件规定签章。
15. 投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件
15.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。
15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：
（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；
（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；
（3）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。
16. 投标有效期
16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。
16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。
17. 投标保证金
17.1招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按【投标须知前附表】规定，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。
17.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
17.3.1投标保证金的退还按政府采购相关规定办理：
17.3.2投标保证金退还情况查询，请登录“湖南省公共资源交易中心”门户网站，网址： https://ggzy.hunan.gov.cn/,点击首页左侧“投标保证金退还情况查询”图标进入查询界面。
17.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：
(一)中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
(二)未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；
(三)在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；
（四）在投标（响应）文件中提供虚假材料的；
（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。
18.分包
18.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。
18.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。
18.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。
19. 电子投标文件的制作和签署
19.1电子投标文件编制、制作需要在湖南省公共资源交易政府采购电子化平台上下载“投标文件制作工具软件下载”软件。
19.2投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制投标文件，否则，由于投标人的编制、格式、上传位置等失误所导致的后果和责任由投标人自行承担。
19.3投标人应注意压缩电子文件，上传的有关扫描件的大小和清晰度、格式等应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件复印件，无法阅读、识别和判断的，所导致后果均由投标人自行承担。
19.5投标人应按招标文件规定使用湖南省公共资源交易平台认可的CA数字证书（含电子印章）进行签章。
19.6电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，所导致后果由投标人自行承担。
四、投标
20. 电子投标文件的加密和提交
20.1投标人应按照招标文件和交易平台的要求编制数据电文形式的投标文件并通过数字证书进行加密后，在招标文件【投标须知前附表】规定的开标时间前将电子投标文件上传到交易平台的对应项目。未按要求加密或逾期上传提交的投标文件，交易平台将无法接受, 采购代理机构不予受理。
20.2采购代理机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。
20.3如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新提交文件或与系统技术支持联系。由于投标人对电子投标操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传提交投标文件的，所导致后果由投标人自行承担。
21.电子投标文件的修改和撤回
21.1投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。
21.2采购人、采购代理机构发布了修改、澄清文件的，投标人应按照修改、澄清后的招标文件要求重新编制投标文件并上传至交易平台。
22. 串通投标行为
22.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
22.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互签章；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
五、开标，资格审查和评标
23. 开标
23.1投标人可通过网上开标系统参加开标会；
23.2开标程序。采购代理机构在规定的时间内，按下列程序进行开标；
23.2.1投标人在开标时间前提前登录网上开标系统；
23.2.2开标时间，由采购代理机构在线上公布上传文件的投标人信息；
23.2.3投标人根据发出投标文件解密指令提示后在规定时间内使用加密投标文件的CA数字证书进行投标文件解密。投标文件在规定解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。 
23.2.4唱标：以《开标一览表》为准，未提供的按无效投标处理。在线生成的《开标记录表》所有有效投标人可以在线即时查看、下载。  
23.2.5开标结果系统自动默认，投标人代表对开标过程和公布信息有疑义，以及认为代理机构或相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当提出询问或者申请回避。
23.2.6采购人或采购代理机构对投人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有规定及时处理。
23.7开标时，出现下列情形之一的，视为投标人撤销其投标：
（1）投标人未按要求配置开标所需的软硬件设备，导致解密失败的；
（2）投标人电脑故障或无法上网，导致解密失败的； 
（3）解密锁发生故障、失效、错误等，导致解密失败的；
（4）解密时间超过规定时限的；
（5）其他由于投标人自身原因导致解密失效的情形。
23.4如因网上开标系统出现系统故障，导致开标解密无法完成的，由采购代理机构酌情延长解密时间。
24. 资格审查
24.1开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定进行资格审查。
24.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；经资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。
25. 评标委员会
25.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
25.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；
（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
25.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
26. 评标
26.1评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。
六、中标信息公布
27.中标通知书与中标信息公布
27.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
27.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
27.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标公告期限为１个工作日。
27.4在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。
七、询问与质疑
28.询问与质疑
28.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
28.2投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。
28.3投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。  
28.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。
28.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。
八、合同签订
29. 签订合同
29.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
29.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。
29.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
29.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
29.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
30. 履约担保
30.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
30.2中标人没有按照本章第30.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标。
31. 政府采购合同履行中数量的变更
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
九、政府采购政策
32.政府采购政策
32.1优先采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分；
32.2强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注«符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。
32.3价格评审优惠：
32.3.1.1在采购货物中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用中小企业商号或者注册商标，投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。
32.3.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受招标文件规定的中小企业扶持政策。
32.3.1.3招标文件允许联合体投标或分包的①以联合体参加政府采购活动的，联合体均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；②对于联合体或者大中型分包意向协议约定小微企业的合同占到合同总金额30%以上。投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受扣除优惠政策。
32.3.1.4价格扣除比列或者价格分加分比列对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
32.3.2监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
32.4政府采购政策交叉与叠加
（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）
（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
32.5投标人符合本章第32.1款、第32.2款、第32.3款规定的，应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）中小企业：按财政部、工信部联合印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)规定，投标人提供《中小企业声明函》（格式附后），允许分包或联合体投标的还需提供分包协议或联合体协议。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
32.7投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
十、其他规定
33.招标不足三家处理
33.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
33.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。
34.代理服务费
34.1代理服务费由中标人支付的，投标人应按【投标须知前附表】规定向采购代理机构交纳代理服务费，并在投标文件中提供代理服务费承诺书。
35.电子招投标的应急措施
35.1电子开标、评标如出现下列情形，导致系统短时间内无法恢复正常运行，影响到招投标活动无法继续开展时，按交易中心应急预案措施执行： 
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； 
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 
（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；
（5）网络故障，无法访问或无法使用系统；
（6）电力中断等其他特殊情况。
35.2出现上述情况之一时，经交易中心相关部门确认：采购人或采购代理机构可选择采取如下措施，投标人不得对此持有异议。
（1）酌情延长投标文件解密时间，以保障招投标活动的继续实施；
（2）项目作延期开标处理，待系统恢复后再进行开标活动；
（3）对已在评标的项目，评标委员会酌情延期进行评审，待系统恢复后再进行评审工作。
36.招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。
第三章 资格审查
1．资格审查主体
1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构。
2．资格审查
2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
2.2在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；
（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；
（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求进行电子签名、盖章的；
（4）未按要求提交投标保证金或未按要求提供免交投标保证金承诺书的；
（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.3信用记录。
2.3.1、采购人或采购代理机构在开标结束后资格审查时，还应对投标人信用记录进行甄别。 
2.3.2、查询网站为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)
2.3.3不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。
2.3.4联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
2.3.5信用信息查询记录和证据留存具体方式：投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。查询结果与其他采购文件一并保存。
3．资格审查结果
3.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。
3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。
第四章 评标方法及标准（综合评分法）
第一节 评标方法及标准前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.3款
	评标方法
	综合评分法

	第3.4款
	服务中配套货物非单一产品采购项目的核心产品
	核心产品为：包1：智能装配产线；包2：数控加工中心。
（提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品）

	第4.2款
	投标文件报价出现前后不一致的修正
	投标报价前后不一致的以其《投标文件》第二部分中的《开标一览表》（报价表）为准

	第5.2项
	相同品牌产品评审得分相同的规定
	☑得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。（提示：也可另行规定）
□随机抽取方式确定。

	
	扶持中小企业
	本项目中小企业划分标准所属行业见第五章
（一）农、林、牧、渔业
（二）工业
（三）建筑业
（四）批发业
（五）零售业
（六）交通运输业
（七）仓储业
（八）邮政业
（九）住宿业
（十）餐饮业
（十一）信息传输业
（十二）软件和信息技术服务业
（十三）房地产开发经营
（十四）物业管理
（十五）租赁和商务服务业
（十六）其他未列明行业

	第5.3（1）项
	价格评审优惠
	中小企业优惠政策
	①小微企业价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分10%。
②给予联合体或允许分包4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。价格扣除是指接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小型企业分包，且联合体协议或分包协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予价格扣除。
（注：投标文件必须按招标文件要求特别标注说明所投相应产品所在品目、品牌、型号，中小企业声明函等材料，享受分包价格扣除，还需提供分包协议否则评审时不予以考虑）

	
	
	监狱企业、残疾人福利性单位
	投标人如提供监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品，投标文件必须按招标文件要求提供“享受政府采购政策优惠的证明材料”，否则评审时不予以考虑。
监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分10%。

	第5.3（2）项
	优先采购
	①非强制采购节能产品:对于技术和价格分，应分别给予4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术4%、价格4%。投标人须如实填写并提供“节能产品”清单提供清单中该产品所在页复印件或相应证书；
②环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4%。投标人须如实填写并提供“环境标志产品”清单并提供清单中该产品所在页复印件或相应证书；

	第5.3（3）项
	多处获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、投标人投标产品同时具备政府采购优先采购的节能产品、环境标志，投标人可选择其一，也可均填报。对三者均填报的，评标委员会评审时，三者只能选择其一，选择优惠范围最多的优惠政策进行评审。  
2、扶持中小企业发展的优惠政策可以叠加享受。
3、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业不重复享受政策。

	第6.1款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	1、评审后综合总得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术要求得分高低顺序排列。以上仍相同的由采购人采取随机抽取的方式决定。
2、本项目共分 2个采购包，采取“兼投不兼中”的方式，每个投标人只能中 1 个包；评审委员会按包号顺序（包 01→包 02）进行评审，按评审得分的高低顺序推荐中标候选人，如果成为包01的中标候选人之后，则该投标人视为放弃成为包02的中标候选人。若某包有效投标人不足 3 家，则该包废标，按规定进行重新招标。

	第10款
	无效投标的规定
	投标文件中除前章节条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在符合性检查时按照无效投标处理： 
（1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；
（2）不符合法律、法规和招标文件其他规定的实质性内容。

	
	废标的规定
	有下列情形之一时，评标委员会应予废标： 
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； 
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 
（4）因重大变故，采购任务取消的。 


第二节 评标方法及标准
1．评标方法
本采购项目评标方法见本章第一节“评标规范前附表”（以下简称【评标方法及标准前附表】）。
2．评标程序
2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。
3．投标文件的符合性审查
3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。
3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。
3.3单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。
3.4非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。
4．投标文件的澄清
4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以数据电文形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表电子签名或者加盖单位电子章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用数据电文形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表电子签名，并按评标委员会的通知要求递交至交易平台。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.5有效的澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。
5．投标文件的比较与评价
5.1评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。
5.2单一产品采购项目：
综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.3非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。
5.3政府采购政策：
（1）价格评审优惠：按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予一定的价格折扣。
（2）优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予价格折扣或者加分。
（3）计算方法: 多处获得政府采购政策优惠的计算方法按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定计算。
6．推荐中标候选人
6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
7．复核
7.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。
7.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；
8．编写评标报告
8.1评标委员会根据全体评标成员电子签名的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
8.3评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在本节7.2情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
9．停止评标
9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
10．无效投标和废标
10.1按【评标方法及标准前附表】
11．重新组建评标委员会进行评标
11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：
（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。
第三节 投标文件的符合性审查
1.符合性审查
1.1评标委员会应对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。
（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。
2.投标无效
2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：
（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；
（3）投标有效期不足的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
第四节 投标文件的比较与评价
1.综合评分法
1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附页1“评标方法及标准表”。
1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
2.投标报价的算术修正及政府采购政策调整
2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。
2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.3（1）项的相关规定进行价格调整。
2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。
3.投标报价评价
3.1投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整） × 报价权重分
4.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分
4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本s节附页1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。
4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第5.3（2）项以及本节附页1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。
5.评标总得分
5.1评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。
评标总得分＝A投标报价得分＋A技术项得分＋A商务项得分＋A优先采购加分
5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
5.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。
6.中标候选人的推荐方法
6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
6.2得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标候选人。
附页1 评标方法及标准表
评标方法及标准
	适用范围
	CDCZFCG202608183-1

	评审因素及权值

	技术部分
	0.45

	商务部分
	0.25

	价格部分
	0.3

	综合评分表

	评审因素
	计分因素
	分值
	计分标准

	技术部分(F1)
	对招标文件技术要求响应程度
	80
	1、完全满足招标文件第五章技术参数要求的计80分，技术条款每负偏离一项扣8分，扣完为止；配置不详，技术参数不清，缺漏项的，视同负偏离处理。 2、投标文件没有货物说明一览表或没有技术规格、参数响应/偏离表的视为无效投标。3、招标文件第五章技术参数中要求提供证明材料的需提供相关证明材料，否则视为负偏离。

	
	项目实施方案
	20
	根据投标人为本项目制定的项目实施方案，方案包含但不限于：①项目实施整体规划；②质量保障措施；③货物运输、装卸、验货方案；④实施人员配备；⑤安装调试方案等内容进行评审。 1、前述5项中有缺漏项的，每项扣4分； 2、前述5项中有方案不完整、欠可行、欠合理、针对性不强的，每处扣2分，每项最多扣4分； 本项满分为20分，按上述要求扣完为止。 注：方案不完整、欠可行、欠合理、针对性不强指照搬采购需求、未贴合采购需求、与项目采购需求匹配度不高，可行性、实用性、针对性有待改善，不符合项目实际情况、对项目整体理解一般、与项目实际要求相悖、表述笼统或前后不一致等情况。

	
	节能产品或环境标志产品加分(此仅限于节能产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予加分)： 

所投节能产品或环境标志产品的价格

———————————×技术权值×100×本项目加分比例= 应加分数

项目总价格

注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。



	商务部分(F2)
	类似业绩
	30
	投标人自投标截止时间前36个月内（以合同签订时间为准）具有类似业绩的，每提供一个计10分，本项最多计30分（上传有效合同扫描件并加盖投标人公章，否则不计分）

	
	质保期
	20
	投标人承诺整体质保期（指每包货物要求的质保最低年限）在满足招标文件要求的基础上，整体质保期每增加半年的计5分，不满半年不计分，本项最多计20分。 投标人提供承诺书（格式自拟）并加盖投标人公章，否则不计分。

	
	培训方案
	15
	根据投标人为本项目制定的培训方案，方案包括但不限于：①培训计划；②培训内容；③培训资料；④培训技术力量；⑤培训方式等内容进行评审： 1、前述5项中有缺漏项的，每项扣3分； 2、前述5项中有方案不完整、欠可靠、欠合理、针对性不强的，每处扣1.5分，每项最多扣3分； 本项满分为15分，按上述要求扣完为止。 注：方案不完整、欠可行、欠合理、针对性不强指照搬采购需求、未贴合采购需求、与项目采购需求匹配度不高，可行性、实用性、针对性有待改善，不符合项目实际情况、对项目整体理解一般、与项目实际要求相悖、表述笼统或前后不一致等情况。

	
	备品备件
	10
	根据投标人承诺质保期外维修时提供备品备件的情况进行评审： ①承诺提供原厂生产的备品备件，计5分； ②承诺提供的备品备件质保期1年以上的，计1分；质保期2年以上的，计3分；质保期3年以上的，计5分； 投标人提供承诺书（格式自拟）并加盖投标人公章，否则不计分。

	
	售后服务方案
	25
	根据投标人为本项目制定的售后服务方案，方案包括但不限于：①售后服务保证承诺；②售后服务人员配备；③质保期外售后措施及其他服务；④备品备件储备；⑤售后服务响应及维修时间等内容进行评审：1、前述5项中有缺漏项的，每项扣5分； 2、前述5项中有方案不完整、欠可行、欠合理、针对性不强的，每处扣2.5分，每项最多扣5分；本项满分为25分，按上述要求扣完为止。 注：方案不完整、欠可行、欠合理、针对性不强指照搬采购需求、未贴合采购需求、与项目采购需求匹配度不高，可行性、实用性、针对性有待改善，不符合项目实际情况、对项目整体理解一般、与项目实际要求相悖、表述笼统或前后不一致等情况。

	价格部分(F3)
	投标报价
	100
	1.投标报价调整(扶持中小企业发展优惠政策、监狱企业、残疾人福利性单位优惠政策):

本项目投标人所投产品均为小微企业生产的，且按要求提供“中小企业申明函”的，将按招标文件前附表设置的价格优惠比例对报价进行价格调整，用调整后的价格参与价格评审。本项目的具体扣除比例为10%（招标文件第二章）。

2.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会（磋商小组）基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于第(1)项至第(4)项情形的，评标委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般为30分钟。其中，属于第(3)项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3.满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

	
	节能产品或环境标志产品加分(此仅限于节能产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑)： 

所投节能产品或环境标志产品的价格

———————————×价格权值×100×本项目加分比例= 应加分数

项目总价格

注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。



	适用范围
	CDCZFCG202608183-2

	评审因素及权值

	技术部分
	0.45

	商务部分
	0.25

	价格部分
	0.3

	综合评分表

	评审因素
	计分因素
	分值
	计分标准

	技术部分(F1)
	对招标文件技术要求响应程度
	80
	1、完全满足招标文件第五章技术参数要求的计80分，技术条款每负偏离一项扣8分，扣完为止；配置不详，技术参数不清，缺漏项的，视同负偏离处理。 2、投标文件没有货物说明一览表或没有技术规格、参数响应/偏离表的视为无效投标。3、招标文件第五章技术参数中要求提供证明材料的需提供相关证明材料，否则视为负偏离。

	
	项目实施方案
	20
	根据投标人为本项目制定的项目实施方案，方案包含但不限于：①项目实施整体规划；②质量保障措施；③货物运输、装卸、验货方案；④实施人员配备；⑤安装调试方案等内容进行评审。 1、前述5项中有缺漏项的，每项扣4分； 2、前述5项中有方案不完整、欠可行、欠合理、针对性不强的，每处扣2分，每项最多扣4分； 本项满分为20分，按上述要求扣完为止。 注：方案不完整、欠可行、欠合理、针对性不强指照搬采购需求、未贴合采购需求、与项目采购需求匹配度不高，可行性、实用性、针对性有待改善，不符合项目实际情况、对项目整体理解一般、与项目实际要求相悖、表述笼统或前后不一致等情况。

	
	节能产品或环境标志产品加分(此仅限于节能产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予加分)： 

所投节能产品或环境标志产品的价格

———————————×技术权值×100×本项目加分比例= 应加分数

项目总价格

注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。



	商务部分(F2)
	类似业绩
	30
	投标人自投标截止时间前36个月内（以合同签订时间为准）具有类似业绩的，每提供一个计10分，本项最多计30分（上传有效合同扫描件并加盖投标人公章，否则不计分）

	
	质保期
	20
	投标人承诺整体质保期（指每包货物要求的质保最低年限）在满足招标文件要求的基础上，整体质保期每增加半年的计5分，不满半年不计分，本项最多计20分。 投标人提供承诺书（格式自拟）并加盖投标人公章，否则不计分。

	
	培训方案
	15
	根据投标人为本项目制定的培训方案，方案包括但不限于：①培训计划；②培训内容；③培训资料；④培训技术力量；⑤培训方式等内容进行评审： 1、前述5项中有缺漏项的，每项扣3分； 2、前述5项中有方案不完整、欠可靠、欠合理、针对性不强的，每处扣1.5分，每项最多扣3分； 本项满分为15分，按上述要求扣完为止。 注：方案不完整、欠可行、欠合理、针对性不强指照搬采购需求、未贴合采购需求、与项目采购需求匹配度不高，可行性、实用性、针对性有待改善，不符合项目实际情况、对项目整体理解一般、与项目实际要求相悖、表述笼统或前后不一致等情况。

	
	备品备件
	10
	根据投标人承诺质保期外维修时提供备品备件的情况进行评审： ①承诺提供原厂生产的备品备件，计5分； ②承诺提供的备品备件质保期1年以上的，计1分；质保期2年以上的，计3分；质保期3年以上的，计5分； 投标人提供承诺书（格式自拟）并加盖投标人公章，否则不计分。

	
	售后服务方案
	25
	根据投标人为本项目制定的售后服务方案，方案包括但不限于：①售后服务保证承诺；②售后服务人员配备；③质保期外售后措施及其他服务；④备品备件储备；⑤售后服务响应及维修时间等内容进行评审：1、前述5项中有缺漏项的，每项扣5分； 2、前述5项中有方案不完整、欠可行、欠合理、针对性不强的，每处扣2.5分，每项最多扣5分；本项满分为25分，按上述要求扣完为止。 注：方案不完整、欠可行、欠合理、针对性不强指照搬采购需求、未贴合采购需求、与项目采购需求匹配度不高，可行性、实用性、针对性有待改善，不符合项目实际情况、对项目整体理解一般、与项目实际要求相悖、表述笼统或前后不一致等情况。

	价格部分(F3)
	投标报价
	100
	1.投标报价调整(扶持中小企业发展优惠政策、监狱企业、残疾人福利性单位优惠政策):

本项目投标人所投产品均为小微企业生产的，且按要求提供“中小企业申明函”的，将按招标文件前附表设置的价格优惠比例对报价进行价格调整，用调整后的价格参与价格评审。本项目的具体扣除比例为10%（招标文件第二章）。

2.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会（磋商小组）基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于第(1)项至第(4)项情形的，评标委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般为30分钟。其中，属于第(3)项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3.满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

	
	节能产品或环境标志产品加分(此仅限于节能产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑)： 

所投节能产品或环境标志产品的价格

———————————×价格权值×100×本项目加分比例= 应加分数

项目总价格

注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。




第五章 采购需求
第一节 采购清单一览表
	包号 
	包名称
	采购预算价
	配套货物是否接受进口产品投标
	数量
	服务要求
	备注

	
	
	
	
	
	交货

时间
	地点
	

	1
	包01
	1460809.6元
	否
	详见采购清单
	合同签订后60个⽇历⽇内供货安装调试完毕
	采购人指定地点
	

	2
	包02
	1926210.2元
	否
	详见采购清单
	合同签订后60个⽇历⽇内供货安装调试完毕
	采购人指定地点
	


注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。
2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
3、货物的主要技术参数或规格：详见“第二节 技术要求”中的具体技术参数。
4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

5、招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须作出实质性响应，不满足任何一项标注★号的条款，将导致投标无效。

6、各投标人必须对招标文件第五章《采购需求》中的技术要求，逐条作出全面、真实的反映，除如实填写技术响应与偏离表外，标注“▲”、“★”参数为重要技术参数，必须提供技术支持资料，技术响应与偏离表应答（包括但不限于投标产品的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等，需提供清晰的图片并作显著标记）。若投标文件中技术支持资料参数与技术响应与偏离表应答不符，以技术支持资料为准；若无技术支持资料或技术支持资料模糊不清，导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。
第二节  技术要求

包01：

	包01 （146.08096万元）采购清单及技术参数

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术规格及功能参数
	备注

	1
	数控车床
	2
	台
	1、床身上最大回转直径：320mm

2、滑板上最大回转直径：140mm

3、最大加工直径:140mm

4、最大车削长度:280mm

5、主轴端部型式及代号：A2-5

6、主轴孔直径：≥52mm

7、最大通过棒料直径:36mm

8、主轴转速范围:60-3600R/min

9、主轴额定输出扭矩:≥24Nm

10、主轴转速级数:无极

11、尾座套筒直径/行程:≥Ф65/70
12、尾座套筒孔锥度:莫氏4号MT4
13、主电机输出功率:30分钟额定值≥5.5KW;连续额定值:≥3.7KW

14、选配卡盘:动力卡盘直径 中空6寸液压卡盘inch

15、X轴快移速度:≥25m/min

16、Z轴快移速度:≥25m/min

17、X轴伺服电机扭矩:≥6Nm

18、Z轴伺服电机扭矩:≥6Nm

19、X轴行程:≥160mm

20、Z轴行程:≥300mm

21、导轨形式:线轨 
	采购标的所属行业：

工业

	2
	多功能螺栓组联接综合实验台
	5
	套
	一、实验台结构性能：

1、实验台外形为柜式结构，主框架采用≥1.0mm冷板制作，工作台面采用≧15mm厚钢板防锈发黑处理制作，装有活动轮，配套应变仪带有液晶屏。（投标文件提供实物照片：包括正面、背面、左侧面、右侧面、俯视面共五张全貌清晰实物照片）
2、采用PLC作为测控系统的核心，可手动、计算机控制调零。

二、主要配置及参数：
1、螺栓组被测螺栓≥10根，中段直径Φ≥6.5mm，两端螺纹M10，螺栓材料40Cr。

2、（工程用）电阻应变片电阻值 R≥120Ω； 灵敏度系数 K≥2.20。

3、应变仪：通道≥16路，灵敏度系数K≥2.20；配液晶触摸屏≥4.3英寸；测量范围0~±30000με；零点不平衡±10000με；灵敏度系数设定范围2~2.6；测量方式≥1/4桥；分辨率≥1με；测数≧12点。

4、砝码3块(1kg两块，0.5 kg1块)；

6、外形尺寸≥770×400×1200mm；

三、数智化实践教学管理平台：（saas版）
1、平台基础管理：
1.1身份验证与权限管理：
（1）身份验证功能：管理员通过网站登录窗口进行登录，从而进行身份验证
（2）身份验证功能：老师通过网站登录窗口进行登录，从而进行身份验证
（3）身份验证功能：学生通过网站登录窗口进行登录，从而进行身份验证
（4）管理员可添加老师、学生账号
（5）管理员可对用户进行资源授权管理操作。
1.2基础数据与资源分类维护：
（1）基础数据维护：管理员登录后，可以对学校信息、院系信息、班级信息进行维护，支持院系、班级信息的设置，支持学院名称的新增、修改、删除和导出。
（2）支持资源分类信息的编辑和维护，系统可修改、新增及删除专业分类信息。

（3）平台包括数字场景、立体教材、虚拟仿真、孪生仿真、项目制学习、个人中心等应用模块。

（4）资源下载功能：管理员学生被授权资源权限后，可以针对该资源拥有下载权限。
（5）资源使用功能：管理员学生被授权资源权限后，可以针对该资源拥有使用权限。
（6）资源支持Web网页浏览及本地化启动应用两种形式，有简介、操作指导、使用必读等页面信息对资源及使用进行介绍。
1.3项目制学习管理：
（1）管理员可以创建项目制学习下的课程，填写课程基本信息和描述，并上传封面图片。
（2）管理员可以上架或下架课程
（3）管理员可以为课程进行授权
（4）管理员可以创建新项目
（5）管理员可以为课程添加或移除关联的项目
（6）管理员可以为项目添加或移除关联的模块
（7）系统内置常用的模块模板，包括实验介绍、理论学习、仿真等标准模块。管理员可以根据需要在模块内容中添加自定义章节，如“安全须知”、“设备介绍”等。（提供以上软件在实际操作中的功能截图）
2、虚拟仿真资源管理：
2.1资源管理：包含素材管理、产品管理等功能，支持资源pdf、H5、外链、图片、3D资源、视频资源等不同资源类型的新增、修改、删除等编辑。
2.2支持根据类型、名称、资源编码等信息筛选查询资源，可以配置资源的启动、停用等状态。
2.3可配置课程产品的显示信息，包括基本信息、简介、操作指导、使用必读等内容。基本信息配置包括封面、标题、类型、是否推荐等信息，简介、操作指导、使用必读等编辑，支持图片、视频等导入及编辑，支持文字的排版及格式设置。（提供以上软件在实际操作中的功能截图）
3、数字孪生资源管理：
3.1数字孪生场景包括简介、操作指导、使用必读等页面介绍，介绍内容可以在后台配置。
3.2立体教材、虚拟仿真等资源，系统可在后台设置及分类展示，展示列表中展示资源的名称、作者及浏览次数等信息，还可查看产品的简介。
3.3孪生资源支持设备预约，选择需要的时间要求进行查找后，系统会显示可预约的列表，可选择设备进行预约，预约的信息在预约列表中展现，已经有人预约的时段不支持预约，预约后可以取消预约。
3.4学生拥有数字孪生资源权限后可以进行通过平台调用虚拟场景，调用设备进行数字孪生操作。
3.5孪生实验根据实际的实验台硬件，建立虚拟的数字场景和模型联动。
4、项目制学习管理
4.1项目制学习以卡片式布局展示所有课程，课程信息包括课程名称、课程简介、课程封面图片
4.2课程页面展示所包含的项目列表，项目信息包括项目名称、项目简要介绍、项目示意图或封面图片
4.3点击项目卡片后，系统跳转至该项目详细信息页面，展示项目的完整学习路径和各个模块内容。
4.4在每个项目学习页面顶部，系统根据项目加载对应的模块导航标签，点击标签可以打开详细的模块内容页面
5、硬件设备管理
5.1实验室管理：管理员可以添加代理商的实验室。
5.2设备管理：设备信息、网关信息、监控信息，此功能是由管理员对实验室操作进行配置维护操作。
5.3对孪生设备进行管理：支持设备的增加、修改和删除管理，配置设备的摄像头、位置、MAC地址、设备名称、网关等信息，设置在线、离线状态。
5.4网关管理：添加网关包括网关名称、平台地址、类型、推送设置等信息的编辑管理。

5.5摄像头包括名称、地址、协议、序列号、通道等信息的配置，可设置设备的状态。

5.6系统监控：系统管理员功能，针对系统运行状态，参数配置，数据监控、缓存监控系统日常运行状态监测功能。
5.7设备授权：设备可以对机构授权，授权后的机构可以在设备列表中查看到状态。
5.8定时更新：摄像头和设备信息支持每小时更新一次在线状态。
6、学生端
6.1学生端个人中心包含首页，资源授权,我的收藏,我的预约,我的实验,成绩管理,个人信息、系统信息等功能。（须提供以上软件在实际操作中的功能截图）
6.2支持自动记录实验数据、实验成绩，以及支持生成实验报告。
6.3学生端首页提供数据统计功能，包含个人数据、授权资源数统计、实验预约排行、实验记录统计曲线：个人数据统计包含账号登录次数、收藏量、预约次数、实验次数；授权资源数统计包含数字场景、立体教材、虚拟仿真、孪生仿真；实验预约排行，展示账号的实验预约次数及排行；实验记录统计曲线，统计七天内的实验预约数据和实验数据。（须提供以上软件在实际操作中的功能截图）
6.4我的课程可查阅已收藏的实验项目，可快速进入课程学习。
6.5我的预约中可展示所有预约孪生设备的记录，并支持根据时间要求对记录进行筛选查找
6.6预约记录包括资源名称、设备编号、预约时间等内容，
6.7实验记录中可查阅各用户的操作记录，包括姓名、学习内容、学习次数、学习时间、完成情况等内容，点击详情可查看学习记录的详细情况。学习成绩中可查阅各学习情况，包括各内容、开始及结束时间、时长、成绩等内容，点击详情可查阅每一步骤的操作情况及分数。（须提供以上软件在实际操作中的功能截图）
6.8实验报告包括实验基本信息，实验参数，实验数据，实验曲线等，实验曲线支持基本图形如折线图等显示。（须提供以上软件在实际操作中的功能截图）
7、教师端
7.1教师端个人中心首页可展示常用统计信息，包括班级数量、学生数量、项目制学习中的产品数量、课程数量等。
7.2教师端登录后，可以查看班级与学生管理，班级管理展示教师负责的班级信息，学生管理展示教师管理的所有学生信息。
7.3教师可以查看已授权给所管理班级的课程列表，可查看课程相关的项目列表，已经项目相关的模块列表
7.4教师可以查看所管理班级的学生的成绩列表和实验列表
8、螺栓与螺栓组虚拟仿真软件：

8.1实验场景具备交互功能，可进行缩放、平移、旋转等交互操作；

8.2实验涵盖实验目的、实验要求、实验原理、实验流程、实验报告等功能模块。（须提供以上软件在实际操作中的功能截图）
8.3虚拟软件包含螺栓与螺栓组两个实验模块，其中螺栓又分为静态螺栓实验和动态螺栓实验。

8.4静态螺栓实验：建立了静态螺栓实验的三维模型及实验场景，实验步骤包括打开测量仪电源开关、操作手轮调节挺赶、安装千分表、拧螺母、千分表调零等实验操作，可手动输入千分表数值，实验操作完成后可查看实验结果和实验曲线。动态螺栓实验：建立了动态螺栓实验的三维模型及实验场景，实验步骤包括取下手轮、开启试验台电机开关、拧螺母、安装手轮、转动手轮等实验操作，实验操作完成后可查看实验结果。（须提供以上软件在实际操作中的功能截图）
8.5螺栓组实验：建立了螺栓组实验的三维模型及实验场景，实验步骤包括抬起加载杠杆、拧螺母、预紧数据清零、基准较零、读全通道值、预紧确认、放下加载杠杆、加砝码等实验操作，实验操作完成后可查看实验结果。（须提供以上软件在实际操作中的功能截图）
8.6虚拟仿真软件包含螺栓静态和动态情况下的空心加塞、空心不加塞、实心加塞、实心不加塞螺栓应变与应力曲线总共8套曲线。（须提供以上软件在实际操作中的功能截图）

9、所有软件资源需要集成在统一软件平台之内，不允许采用多个软件拼凑方式。
	采购标的所属行业：

工业

	3
	电脑
	5
	套
	处理器: 最大睿频≥4.5G，核心数≥4核，线程数≥8线程，三级缓存≥12MB；

内存: ≥8G内存，双内存插槽，整机最高支持64GB内存；

硬盘: ≥512固态硬盘；

显卡: 高性能集成显卡；

网卡：板载千兆以太网卡；

扩展槽：≥1个PCI、1个PCIe3 x1、1个PCIe4 x16、 2个M.2；

接口:≥ 8个USB接口（满足前置5个USB及1个Type-C或以上），≥1个HDMI接口，≥1个DP； 

键鼠：同品牌抗菌键鼠；

电源: ≥180W 金牌认证电源，电源能效≥90%；（提供国家认可的检验机构检测证书复印件和检测报告复印件并加盖投标人公章佐证）；
机箱: 标准MATX立式机箱≥15L，双风扇高效散热，静音设计，免工具开箱和维护设计，键盘鼠标线缆锁；

显示器：≥23.8寸同品牌显示器；

还原卡：出厂自带BIOS版还原卡，支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、支持多硬盘、支持加密传输（提供软件截图并加盖投标人公章佐证）；

投标产品应具备高可靠性，所投产品平均无故障时长MTBF≥120万小时（提供国家认可的检验检测机构颁发的证书及检测报告复印件并加盖投标人公章佐证）；

服务要求：整机原厂三年保修、三年免费上门售后服务（提供加盖投标人公章原厂售后服务承诺函）。
	属于政府强制采购节能产品；

2、采购标的所属行业：工业

	4
	电脑桌
	5
	套
	环保免漆板，Pvc同色封边，优质五金配件，出厂作防锈处理；含方形椅一张；
	采购标的所属行业：工业

	5
	智能装配产线
	1
	套
	1.
中央管控软件

1.1
数量：1

1.2
配备一套管控生产过程运行及过程数据采集的管控软件，包括数据采集储存功能，自动生成报表、设备监控、数字质量报告、过程追溯查询功能、齐套管理、工单管理、生产流程管控、系统安全等模块；

1.3
数据采集储存功能

1..1
生产数据信息以及试验过程数据实现自动/手动采集、传输、储存、汇总分析，并能够自动生成报表，生产数据图表格式应经过产线评审通过后上线使用；

1.4
数字质量报告，应具备输出以下内容的功能；

1.4.1
固定格式的产品检验表，内容应包含工艺工程中要求记录的检验项目；

1.4.2
工艺工程要求之外的采集信息，如过程图片异常信息统计等内容；

1.5
生产信息及产品过程记录可追溯查询；

1.5.1
根据产品生产序列号对产品整个生产过程记录信息进行查询，包括生产日期、生产人员信息、生产过程数据等信息；

1.5.2
生产过程不合格品的处理流程及问题处理信息追溯；

1.6
生产管控

1.6.1
具备接收EPR系统下发的生产计划与CAPP工艺系统输出工艺文件的功能，进行人员管理、分厂级计划、设备、生产准备、现场作业、制造质量、条码标印识别等管理； 

1.6.2
通过管控计算机将工艺信息（留有通讯接口，可集成CAPP，将工步内容自动提取）和生产批次信息分发各工位，各工位通过扫码或其它方式触发产品任务，各工位操作人员依据产线工步引导内容进行生产；现场调度员设置权限可以根据计划变动进行实时更新生产任务；

1.7
系统安全模块

1.7.1
各工位需员工账号、密码登陆、设置权限管理，管理员开放产线最高权限；

1.8
工装设备管理模块

1.8.1
实时管控各工位测量工具、工装、设备的鉴定有效期，到期提前送检预警；


产线管控软件服务器配置不能低于：硬盘2T两块及以上（做raid），32G内存以上的配置，服务器配置应满足产线管控系统流畅运行，数据处理负载稳定。

2
倍速链输送

2.1
数量：1套

2.2
倍速链有效传输宽度≥300mm；

2.3
倍速链对应工位处带气动阻挡器，阻挡器带液压缓冲；承重≥20kg

2.4
倍速链内物流传输范围包含打标工位、装配工位、测量工位、总检工位、物料库等工位；

2.5
倍速链包含物料的上料口；

3
打标工位

3.1
工位功能：激光刻字机解决刻字问题，整体目标要求为扫码（或给定刻字命令）即刻字、仅需一次编辑；

3.2
激光刻字机

3.2.1
数量：1

3.2.2
额定工作电压：220V；

3.2.3
激光波长≥1064nm；

3.2.4
额定频率≥50HZ；

3.2.5
标印区域范围≥110mmx110mm；

3.2.6
标印内容：二维码、文字、数字、字母、箭头指示等信息；

3.2.7
标印刻字工作台面≥270mm×240mm×420mm；

3.2.8
刻印材料：铝合金、铸铝、钢件等；

3.2.9
软件设置字符高度等要求与刻印结构保持一致；

3.2.10
软件能编辑标印内容（二维码、文字、数字、字母、箭头指示等信息）；

3.2.11
软件具备自动延号、排序功能；使用扫码枪能够识别扫码信息；

3.2.12
刻印类型包括平面、弧面刻印（≤∅20）；

3.3
扫码枪

3.3.1
数量：1套

3.3.2
有线型，支持 USB 或网络等接口；

3.3.3
扫码能力：一维码和二维码；

3.3.4
扫码介质：纸质、金属；

3.3.5
分辨率：≥838×640；

3.4
工控一体机

3.4.1
数量：1套

3.4.2
屏幕尺寸≥21英寸、屏幕为电容触摸屏；

3.4.3
操作系统：支持主流64位桌面操作系统，系统具备图形可视化操作界面，可兼容本项目配套业务软件运行。
处理器：物理核心≥10核，线程数≥16线程；性能核最大睿频≥4.6GHz；三级高速缓存≥20MB；热设计功耗(TDP)≤65W；Geekbench 6多核测试得分≥11500分。
3.4.4
系统类型：64位操作系统；

3.4.5
分辨率≥1280×1024；

3.4.6
CPU主频≥1.75GHz，核心数量≥4核；

3.4.7
内存容量≥8G；

3.4.8
固态硬盘容量≥512GB；

3.4.9
附带触控笔、键盘、鼠标等输入设备；

3.5
扫码枪

3.5.1
数量：1套

3.5.2
有线型，支持 USB 或网络等接口；

3.5.3
扫码能力：一维码和二维码；

3.5.4
扫码介质：纸质、金属；

3.5.5
分辨率：≥838×640；

4
装配工位

4.1
工位功能：零件装配过程中对易错装零件进行防错，对所有紧固件应有力矩控制：

4.2
装配台

4.2.1
数量：2台

4.2.3
工作台尺寸：（长×宽×高）：≥1500mm×800mm×1800mm；

4.2.4
承重要求：≥200kg；

4.2.5
工作台面高度：800mm；

4.2.6
材质要求：铝型材+钢架结构，桌面铺防静电皮，底部配调整脚杯，可±50mm调整工作台高度，含防静电座椅；

4.2.7
工作台设计应符合人机工程学，便于人员操作，坐姿装配；

4.2.8
配置开放式抽屉（工具、专用工装储存空间），设置在桌面下侧位置，三层；

4.3
柔性夹具

4.3.1
数量：1套

4.3.2
辅助产品装配夹紧使用；

4.3.3
夹具自由度不少于3个方向；

4.3.4
夹持外径范围：ø40～ø130mm可调；

4.3.5
夹持材料铝合金、铸铝，工装夹持过程，不允许损伤产品表面；

4.3.6
夹持力0～100N可调；

4.4
力矩扳手

4.4.1
规格及数量：1～5N.m、2～10N•m、各1把；

4.4.2
扭矩误差：≤5%；分度：≤0.1N•m

4.4.3
具备有线通讯功能，力矩和拧紧次数上传；

4.4.4
具备力矩预设置功能，力矩到达预定值无法继续拧紧；

4.4.5
力矩接头可更换，各类接头配备齐全（开口、套筒各2整套）；

4.5
力矩螺丝刀

4.5.1
规格：0.4～2N.m、1.6～8 N.m各1把；

4.5.2
扭矩误差：≤5%（有效量程内）；分度：≤0.1N•m

4.5.3
拧紧速度0～360rpm范围内可调；

4.5.4
具备有线通讯功能，力矩和拧紧次数上传；

4.5.5
其他要求：正转、反转、手动模式可切换；USB充电；带磁性延长杆；带批头，包括：十字批头，一字批头、内六角批头、梅花角批头、方头批头等各2整套；

4.5.6
具备力矩预设置功能，力矩到达预定值无法继续拧紧；

4.6
工业相机

4.6.1
数量：1套

4.6.2
对关键装配过程进行拍照检查、识别错装、漏装问题；

4.6.3
有自动对焦功能，像素≥500万、分辨率≥2448×2048；

4.6.4
有线型，提供数据上传、需要的硬件接口，要求数据有线传输，支持 USB 或网络等接口；

4.6.5
固定在工作台上方不得妨碍正常操作，配备匹配的光源；

4.7
工控一体机

4.7.1
数量：1套

4.7.2
屏幕尺寸≥21英寸、屏幕为电容触摸屏；

4.7.3
操作系统：支持主流64位桌面操作系统，系统具备图形可视化操作界面，可兼容本项目配套业务软件运行。
处理器：物理核心≥10核，线程数≥16线程；性能核最大睿频≥4.6GHz；三级高速缓存≥20MB；热设计功耗(TDP)≤65W；Geekbench 6多核测试得分≥11500分。

4.7.4
系统类型：64位操作系统；

4.7.5
分辨率≥1280×1024；

4.7.6
CPU主频≥1.75GHz，核心数量≥4核；

4.7.7
内存容量≥8G；

4.7.8
固态硬盘容量≥512GB；

4.7.9
附带触控笔、键盘、鼠标等输入设备；

4.8
扫码枪

4.8.1
数量：1套

4.8.2
有线型，支持 USB 或网络等接口；

4.8.3
扫码能力：一维码和二维码；

4.8.4
扫码介质：纸质、金属；

4.8.5
分辨率：≥838×640；

5
测量工位

5.1
工位功能：测量产品尺寸、重量；过程数据采集产品尺寸、重量；

5.2
装配台

5.2.1
数量：2套

5.2.2
工作台尺寸：（长×宽×高）：≥800mm×800mm×1800mm；

5.2.3
承重要求：≥200kg；

5.2.4
工作台面高度：800mm；

5.2.5
材质要求：铝型材+钢架结构，桌面铺防静电皮，底部配调整脚杯，可±50mm调整工作台高度，含防静电座椅；


工作台设计应符合人机工程学，便于人员操作，坐姿装配；

5.2.6
配置开放式抽屉（工具、专用工装储存空间），设置在桌面下侧位置，三层；

5.3
电子称

5.3.1
数量：1套

5.3.2
精度不低于1g；

5.3.3
测量范围包含0-10Kg；

5.3.4
具备有线通讯功能，重量自动上传；

5.4
游标卡尺

5.4.1
数量：1套

5.4.2
量程：0～150mm、0～300mm各1把；

5.4.3
重复精度：≤±0.02mm

5.4.4
分辨率：≤0.01mm

5.4.5
具备有线通讯功能，测量值自动上传

5.5
    测距

5.5.1
数量：1套

5.5.2
量程：0-50mm；

5.5.3
测量精度：测量精度≤0.02mm；

5.5.4
具备有线通讯功能，测量值自动上传

5.6
陀螺测角

5.6.1
数量：1套；

5.6.2
方位角测量轴向 Z 轴 ±180°，精度＜0.1°/m；角速度范围 150°/s；加速度量程 ±4g、精度 5mg、分辨率 0.001g；位置精度＜2mm/m；

5.7
工控一体机

5.7.1
数量：1套

5.7.2
屏幕尺寸≥21英寸、屏幕为电容触摸屏；

5.7.3
操作系统：支持主流64位桌面操作系统，系统具备图形可视化操作界面，可兼容本项目配套业务软件运行。
处理器：物理核心≥10核，线程数≥16线程；性能核最大睿频≥4.6GHz；三级高速缓存≥20MB；热设计功耗(TDP)≤65W；Geekbench 6多核测试得分≥11500分。

5.7.4
系统类型：64位操作系统；

5.7.5
分辨率≥1280×1024；

5.7.6
CPU主频≥1.75GHz，核心数量≥4核；

5.7.7
内存容量≥8G；

5.7.8
固态硬盘容量≥512GB；

5.7.9
附带触控笔、键盘、鼠标等输入设备；

5.8
扫码枪

5.8.1
数量：1套

5.8.2
有线型，支持 USB 或网络等接口；

5.8.3
扫码能力：一维码和二维码；

5.8.4
扫码介质：纸质、金属；

5.8.5
分辨率：≥838×640；

6
测轴窜工位

6.1
工位功能：用于测量产品轴窜与径向跳动；

6.2
装配台

6.2.1
数量：1套

6.2.2
工作台尺寸：（长×宽×高）：≥800mm×800mm×1800mm；

6.2.3
承重要求：≥200kg；

6.2.4
工作台面高度：800mm；

6.2.5
材质要求：铝型材+钢架结构，桌面铺防静电皮，底部配调整脚杯，可±50mm调整工作台高度，含防静电座椅；

6.2.6
工作台设计应符合人机工程学，便于人员操作，坐姿装配；

6.2.7
配置开放式抽屉（工具、专用工装储存空间），设置在桌面下侧位置，三层；

6.3
夹紧夹具

6.3.1
数量：1套

6.3.2
功能：非标定夹紧夹具解决轴窜、径跳测量问题

6.3.3
卧式夹紧测量，夹持外径尺寸范围为ø40～ø130mm；

6.3.4
夹持材料铝合金、铸铝，工装夹持过程，不允许损伤产品表面；

6.3.1
夹持力0～100N可调；

6.4
数显千分表

6.4.1
数量：1套

6.4.2
测量精度≤0.01mm；

6.4.6
测量范围包含： 0-12mm；

6.4.4
具备有线通讯功能，测量数据自动上传；

6.5
工控一体机

6.5.1
数量：1套

6.5.2
屏幕尺寸≥21英寸、屏幕为电容触摸屏；

6.5.3
操作系统：支持主流64位桌面操作系统，系统具备图形可视化操作界面，可兼容本项目配套业务软件运行。
处理器：物理核心≥10核，线程数≥16线程；性能核最大睿频≥4.6GHz；三级高速缓存≥20MB；热设计功耗(TDP)≤65W；Geekbench 6多核测试得分≥11500分。

6.5.4
系统类型：64位操作系统；

6.5.5
分辨率≥1280×1024；

6.5.6
CPU主频≥1.75GHz，核心数量≥4核；

6.5.7
内存容量≥8G；

6.5.8
固态硬盘容量≥512GB；

6.5.9
附带触控笔、键盘、鼠标等输入设备；

6.7
扫码枪

6.7.1
数量：1套

6.7.2
有线型，支持 USB 或网络等接口；

6.7.3
扫码能力：一维码和二维码；

6.7.5
扫码介质：纸质、金属；

6.7.6
分辨率：≥838×640；

7
总检工位 

7.1
工位功能：检查产品错装、漏装问题，对产品外观进行拍照；

7.1.1
装配台

7.1.2
数量：1套

7.1.3
工作台尺寸：（长×宽×高）：≥1000mm×800mm×1800mm；

7.1.4
承重要求：≥200kg；

7.1.5
工作台面高度：800mm；

7.1.6
材质要求：铝型材+钢架结构，桌面铺防静电皮，底部配调整脚杯，可±50mm调整工作台高度，含防静电座椅；


工作台设计应符合人机工程学，便于人员操作，坐姿装配；

7.1.7
配置开放式抽屉（工具、专用工装储存空间），设置在桌面下侧位置，三层；

7.2
工业相机

7.2.1
数量：1套；

7.2.2
对产品外观进行拍照检查、识别错装、漏装问题；

7.2.3
有自动对焦功能，像素≥500万、分辨率≥2448×2048；

7.2.4
有线型，提供数据上传、需要的硬件接口，要求数据有线传输，支持 USB 或网络等接口；

7.3
协作机器人

7.3.1
最大运动半径≥780mm；

7.3.2
重复定位精度≤±0.03mm；

7.3.3
有效负载≥4kg；

7.3.4
本体重量≤50kg

7.3.5
防护等级IP54；

7.3.6
最大运动速度：

7.3.7
第1关节≥180°/s；

7.3.8
第2关节≥180°/s；

7.3.9
第3关节≥180°/s；

7.3.10
第4关节≥180°/s；

7.3.11
第5关节≥180°/s；

7.3.12
第6关节≥180°/s；

7.3.13
最高速度≥2.55m/s；

7.3.14
最大运动范围：

7.3.15
第1关节≥±160°；

7.3.16
第2关节≥±160°；

7.3.17
第3关节≥±160°；

7.3.18
第4关节≥±160°；

7.3.19
第5关节≥±160°；

7.3.20
第6关节≥±160°；

7.3.21
功率：≤4000W；

7.3.22
安装方式：任意角度安装；

7.3.23
示教端：支持主流64位桌面操作系统，系统具备图形可视化操作界面，可兼容本项目配套业务软件运行等；

7.3.24
工具IO：2Dl,2DO,2Al/RS485,24V等；

7.3.25
电柜：

7.3.26
IP等级：≥IP20；

7.3.27
电柜IO：7*安全DI；

7.3.28
通讯方式：TCP/IP、ModbusTCP（从站）、ModbusRTU（从站）、EtherNetIP（从站）、EtherCAT（从站）；

7.3.29
电源：220V；

7.3.30
尺寸≥127mm×340mm×215mm；

7.3.31
重量≥6kg；

7.4
工控一体机

7.4.1
数量：1套

7.4.2
屏幕尺寸≥21英寸、屏幕为电容触摸屏；

7.4.3
操作系统：支持主流64位桌面操作系统，系统具备图形可视化操作界面，可兼容本项目配套业务软件运行。
处理器：物理核心≥10核，线程数≥16线程；性能核最大睿频≥4.6GHz；三级高速缓存≥20MB；热设计功耗(TDP)≤65W；Geekbench 6多核测试得分≥11500分。

7.4.4
系统类型：64位操作系统；

7.4.5
分辨率≥1280×1024；

7.4.6
CPU主频≥1.75GHz，核心数量≥4核；

7.4.7
内存容量≥8G；

7.4.8
固态硬盘容量≥512GB；

7.4.9
附带触控笔、键盘、鼠标等输入设备；

7.5
扫码枪

7.5.1
数量：1套

7.5.2
有线型，支持 USB 或网络等接口；

7.5.3
扫码能力：一维码和二维码；

7.5.4
扫码介质：纸质、金属；

7.5.5
分辨率：≥838×640；

8
物料存取立体库

8.1
数量：1套

8.2
物料存取立体库台架可存放不少于12台产品；

8.3
固化暂存台架为铝型材+钢架结构，台架高度可调节范围：±50mm；

8.4
外形尺寸（长×宽×高）≥900mm×1700mm×800mm；

8.5
承重要求：≥200kg；

8.6
保证暂存产品先进先出原则。
	1、智能装配产线为包1的核心产品；

2、采购标的所属行业：工业


一、项目建设要求及说明

（⼀）供货要求

1.交货期：合同签订后60个⽇历⽇内供货安装调试完毕。

2.交货地点：使⽤⽅指定地点。

（二）产品运输、保险及保管

1.中标人负责产品到采购人指定安装地点的全部运输，包括装卸、现场搬运及二次搬运等。
2.中标人负责产品在安装地点的保管，直至项目验收合格。产品保管期间发生的毁损、灭失风险由中标人承担。

3.中标人负责其派出的安装、调试等现场工作人员的人身意外保险，并承担相关安全责任。

（三）包装要求
1.要求原厂包装，设备包装应符合国家相关标准，具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装，确保货物安全无损运抵安装地点。

2.货物送达后，外观应完好无损，包装应为全新未启封状态。

3.包装箱内应附带产品说明书、出厂检验证书、合格证、保修卡及随箱配件等。

（四）施工及安装调试要求
1.中标人须加强安装调试的组织管理，所有安装调试人员须遵守采购人单位的有关规章制度，规范作业，确保施工安全。

2.安装调试结果须满足招标文件技术要求及国家相关标准。

3.安装调试过程中涉及的各类辅材、线缆、接插件等，均由中标人提供，费用包含在投标总价中。

4.安装调试完成后，中标人应进行系统联调和试运行，确保系统各项功能正常、性能达标。

5.项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料移交采购人，包括但不限于产品资料、技术文档、施工图纸、设备清单、维护手册等。

（五）质量保证
1.中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂检验证书或国家鉴定合格证。

2.自项目验收合格之日起，项目整体质保期为3年。中标人承诺的质保期长于招标文件规定时，以中标人投标文件的承诺为准。

3.质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责免费更换或维修，由此产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等均由中标人承担。

4.质保期超出厂家正常保修范围的，中标人须向厂家购买相应服务；未在投标报价表中单列其费用的，视为已包含在投标总价中，采购人不再额外支付。

5.中标人须定期安排技术人员对整套系统进行巡查、检修，确保系统设备的长期正常使用。

6.质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有产品维护等要求上门服务，终身技术支持维护。

（六）售后服务
1.提供7×24小时的故障服务受理。一般故障：2小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决；重大故障：1小时内响应，2小时内到达现场，48小时内解决。
2.设备维修期间，如维修时间较长，中标人应根据采购人需求提供替代设备或应急服务方案，确保采购人业务正常运行。

3.安装调试期间发生的一切安全和质量事故及相关费用，均由中标人承担。

4.验收通过后，中标人须提供整套设备及配套平台（如有）的技术支持。如出现软件平台故障，中标人须及时安排人员进行处理，恢复系统、设备的正常使用功能。如遇软件常规升级，应主动通知采购人进行升级。

5.中标人应建立售后服务档案，记录每次服务的时间、内容、处理结果及用户反馈，并定期向采购人提交服务报告。

6.质保期满后，中标人应继续提供技术支持，并以优惠价格提供所需备品备件。

（七）培训要求
1.中标人须按采购人要求，对操作管理及维护人员进行系统培训，使其达到熟练掌握产品性能、能独立操作使用、能及时排除一般故障的程度。

2.培训内容应包括但不限于：设备操作方法、日常维护保养、常见故障诊断与排除、安全注意事项、软件操作等。

3.提供不少于【3】次的现场培训，培训时间由采购人根据实际需求确定。培训结束后如采购人使用人员仍不熟练，中标人应主动延长培训时间，直至相关人员能独立操作为止，培训人员人数不限。

4.中标人应提供完整的培训资料，包括但不限于培训教材、操作手册、维护手册等。

5.培训费用由中标人承担，包含在投标总价中。

（八）验收要求

1.验收标准：货物到货后，供货方须随货提供完整合格证、检测报告等资料。我方按招投标文件、合同及技术参数核对品名、规格、数量、外观质量，查验有无破损、变形等。性能指标须符合约定标准，抽样核查关键技术参数。不合格货物须由供方及时更换、返修，由此产生的费用及延误责任由供货方承担，验收合格后方可办理入库手续。
2.验收组织：由采购⼈负责组织验收，根据技术说明和验收标准进⾏验收，达到所有指标后⽅可验收通过。

3.验收程序：

（1）货物运抵采购⼈指定地点后，由采购⼈对到货产品的数量、型号、外观质量、随机备品备件、技术资料等进⾏检查，确认与合同约定⼀致。

（2）安装调试完成后，中标⼈应提交⾃检报告，并向采购⼈提出验收申请。

（3）中标⼈应在验收前向采购⼈提供汇集成册的全套技术⽂件及资料、质量保证⽂件、保修维护⽂件，以及安装、调试、试运⾏记录等⽂档。

（4）采购⼈组织验收，对设备功能、性能指标进⾏逐项测试，形成验收报告。

（5）验收费⽤由中标⼈承担，验收报告作为申请付款的凭证之⼀。

4.验收标准细化要求：投标⼈应在投标⽂件中明确所投产品的品牌、型号及详细参数，并提供以下材料，作为验收依据：

①产品说明书（包含产品详细技术指标）；②操作⼿册；③设备维修保养⼿册；④出⼚检验报告；⑤产品合格证、质量保证书、保修保证书；⑥外购件说明书；⑦维修⼯具；⑧装箱清单（设备主要配置及配件、专⽤⼯具清单等）；⑨产品彩⻚、说明书或检测报告等。

5.验收不合格处理：若项⽬验收不合格，由中标⼈负责整改或更换为合格产品，再⾏验收，由此给采购⼈造成的损失及相关费⽤由中标⼈承担；连续两次项⽬验收仍不合格的，采购⼈有权终⽌合同，另⾏按规定选择其他供应商采购，由此带来的⼀切损失由中标⼈承担。

6.争议处理：因中标⼈所提供的产品出现质量问题⽽引起纠纷，由具有资质的相关质检机构进⾏检测，由此⽽发⽣的费⽤由中标⼈负责。

（九）费用说明
1.本项目采用费用包干方式，投标人的投标报价应包含完成本项目所需的一切费用，包括但不限于设备费、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、培训费、验收费、质保期内维护费及各项税金等。
2.在项目实施过程中出现任何遗漏，均由中标人无偿提供，采购人不再支付任何超出费用。如中标人不能履行，视为放弃中标，并承担相应法律责任。
3.一旦中标，中标人须严格按招标文件及合同约定的各项要求执行，不得以任何理由要求增加费用或变更合同内容。

（十）合同价款⽀付⽅式和条件

⽀ 付 ⽅：湖南文理学院
付款条件：合同项下货物全部到货并完成最终验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款 95%；剩余合同总价款 5% 为合同尾款，甲方于最终验收合格之日起 12 个月期满后，在收到乙方提交的付款申请及相关资料后 10 个工作日内无息付清该尾款。

质保期内，如出现属于乙方责任的质量问题，乙方应当按合同履行免费维修、更换义务，并承担相应违约责任。       

（十一）踏勘说明
 采购人不统一组织现场踏勘。供应商在投标前如需踏勘现场，请自行前往，有关费用自理，踏勘期间发生的意外由供应商自负。
注：对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。
包2：
	包2 （192.62102 万元）采购清单及技术参数

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术规格及功能参数
	备注

	1
	金属3D打印机
	1
	台
	1、激光光学系统
（1）激光功率≥490W，输出功率范围：10%-100%。

（2）光束质量：M2≤1.1（投标文件需提供该项功能参数的界面截图证明）。
2、扫描振镜：

（1）采用高精度扫描振镜，激光光斑能覆盖到整个烧结区域。

（2）聚焦镜：采用静态聚焦镜聚焦。

3、工作舱：

（1）工作舱尺寸≥290mm×290mm×360mm。

（2）重复定位精度：≤4µrad；速度≥6m/s；冷却方式：循环液体。

（3）成型腔更换不同类粉：支持更换多种粉末材料，设人性化全弹出式活塞系统。

（4）料缸的数量≥2个。

（5）自动标定技术：利用标定板获取标定数据，自动通过软件完成标定算法，无需人为进行对比校正，无需手工进行移动操作，精度至少能到0.01mm（该项功能参数需具有国家认可的第三方检测机构出具的有效的检测报告证明，投标文件需提供检测报告复印件）。

4、氧气分析报警：

（1）工作舱配备含氧量分析仪，测试精度为100ppm。加工过程中，工作舱中氧含量上升至非正常水平时，设备具有光声报警提示功能并停止加工，当氧含量重新下降至特定值后，经确认后可继续加工。

（2）工作舱氧含量：采用抽气方式排氧，设备启动后10min内达到1000ppm以下。

5、控制系统：

（1）应急控制：在遇到停电、紧急停机或其他故障时，具备自我保护措施，设备具备自诊断功能、安全防护和故障自动报警及数据记录功能。

（2）智能控制：设备具有独立离线编程机。

6、软件系统：多材料成形控制软件：软件支持成形多种材料成形，同时支持同一部件上多种材料成形控制。
7、设备真空压力≤15kpa，工作半径≥3m。

8、设备自带AI模块，具备异物检测、故障检测，如有异常，会自动提醒，自动校正。

9、设备具备良好的气密性，打印过程中氧含量可控制在100ppm以内。

10、设备中途无需开仓加粉，供粉体积应≥净成形体积1.4倍，供粉体积≥30L，料缸高度≥420mm（投标文件需提供该项功能参数的产品彩页截图证明）。

11、设备可以切换成形尺寸（直径×高度）φ78 ×80mm 的小打印平台，小平台仅需提供更少的粉末便能进行材料打印及工艺验证；小打印平台具备集中预热功能，最高预热温度≥300℃（该项功能参数需具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明，投标文件需提供检测报告复印件）。

12、安全系统：

（1）设备设有急停按钮，设备出现异常情况时，可使设备硬件系统立即自动停止运行。

（2）成型舱设有安全锁，设备正常运行时舱门受保护不能打开。

13、烟尘循环过滤系统：独立外置过滤系统：配备一套外置循环系统和一套新风系统，有效保证加工区域环境的一致。过滤系统可以将生产过程中产生的废弃物清理去处，保证加工区域不被污染。

14、设备能够成型材料包括但不限于以下：不锈钢：316L、304、15-5ph、17-4ph、CX；模具钢：MS1；高温合金：GH4169、GH3536、GH3625；钛合金：TC4、TA0、TA1、TA15；铝合金：AlSi10Mg、AlSi7Mg、AlSi9Cu3、AlSi12A；铜合金：CuSn10；高强钢：24CrNiMo、30CrMnSi；钴铬钼合金；镍基合金；难熔金属（W、Mo、Ta、Nb、Ti及其合金）等；具有提供纯钨、纯钽材料激光选区熔化技术工艺支持的能力，纯钨格栅样件尺寸≥120×120×50mm（该项功能参数需具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明，投标文件需提供检测报告复印件）。

15、粉末供收系统：

（1）铺料方式：不锈钢薄片交错式铺粉。

（2）收粉方式：采用快拆式粉缸。

16、数字化学习平台：可实现程序内部教学模式、实训模式、考核模式的数据与模型更新。可展示3D打印机设备，至少包括：X轴机构、Y轴机构、送丝机构、Z轴机构、整机设备共五大模块的内部零件以及结构零件的模型展示，并且可对机构进行详细结构的模块介绍；可进行3D打印设备的DIY装调的虚拟实操，使用者可进行多种3D打印设备的选取。可进行3D打印机的理论题作答，共有≧300 道3D打印机精选题（投标文件需提供该项功能参数的界面截图证明）。
17、配套辅助设备：

（1）吸尘装置：功率≥1.1kW；收集桶容积≥80L；过滤效率≥99%；滤筒滤材为防静电覆膜滤材。

（2）真空干燥装置：控温范围：RT+10-300℃；控温精度：≤0.1℃；最高真空度：≤133Pa；内胆尺寸≥410×350×340mm。

（3）振动筛装置：筛粉粒度在0.025-25mm，电机功率≥0.15KW，噪音≤50db，振幅0-3mm。

18、设备工作环境：电源：AC 380V，三相五线；功率≤12kW。
19、配套教学资源：

（1）数字化立体教材：

①软件平台支持离线在线访问，可与学校数字化校园网互联互通，提供开放连接校园网网络接口，通过账号或密码可访问该资源，后台资源实时更新，支持手机端扫码访问。

②平台发布资源具有3D效果，支持文档搜索、复制、放大、缩小、打印、文档处理等功能。投标文件需提供该项功能界面截图证明并加盖投标人公章。
③资源集成与设备配套的实验指导书。

（2）设备运维系统：

①服务端分为PC机和手机APP两个版本，管理人员主要使用PC版，服务人员主要使用手机APP；

②设备信息包括产品型号、名称、出厂日期、过保日期、出厂报告、设备装箱单、实训指导书等，并且根据老师需求来添加需要显示的项目。

③手机扫描后就可以快速提交服务需求，能够通过文字、现场照片和视频精准描述设备故障，并且能自动显示设备所在位置。投标文件需提供该项功能界面截图证明并加盖投标人公章。
④客户端发送服务情况后，服务端自动生成服务工单，系统自动发送的服务短信内容包括服务人员姓名、联系方式、工单进度链接；设备信息和客户每次的服务需求都应永久存储，只需要用手机扫描就可以快速查看。

（3）实验报告管理系统：
①系统包含数据采集系统和AI智能云平台。
②数据采集系统进行实验报告的图像采集，实现文档扫描、传送、保存等功能，并自动填入编号、任课老师、学号、姓名等信息。投标文件需提供该项功能界面截图证明并加盖投标人公章。

③AI智能云平台可在线查看上传报告信息内容。
	采购标的所属行业：工业

	2
	数控加工中心
	1
	台
	一、机器参数：

1.X/Y/Z行程：≥820mm*600mm*600mm；

2.工作台尺寸：≥1000mm*600mm；

3.工作台载重：800kg；

4.主轴中心至机柱距离：≥680mm；

5.主轴端面至台面距离：80-680mm；

6.工作台T型槽：≥5mm*18mm*90mm；

7.主轴转速：≥12000r/min；

8.主轴功率：≥11KW；

9.BT40主轴：BBT40直连式连接；

10.机床定位精度：±0.003/300mm；

11.机床重复定位精度：±0.0025mm；

12.圆盘式刀库：24T；

13.外观尺寸（长*宽*高）：≥2600mm*2850*2900mm；

14.机械重量：5200Kg；

15.最快移动速度：X轴：≥36m/min，Y轴：≥36m/min，Z轴：≥36m/min；

16.最高切削速度：X轴：≥12m/min，Y轴：≥12m/min，Z轴：≥12m/min；

17.邻近刀位刀具最大直径：≥85mm；

19.刀具最大长度：≥260mm。

二、机床需配置发那科0I-MF PLUS(5)系统，技术参数要求如下：

1.控制轴：4+1轴；

2.最大主轴数：1；

3.最大插补轴数：4(可以实现四轴联动)；

4.显示屏幕尺寸：≥10.4寸标准彩色LCD显示器；

5.浮点数纳米计算精度（NANOfp）≥：80 位；

6.传输方式：网线传输/CF卡传输/U盘传输(独有)；

7.最小语句扫描周期：≤3ms； 

8.程序存储器容量：≥10MB(可用U盘及CF卡扩充至2G)；

9.原点是否需要复归：无需归原点；

10.电机转速/功率：bis22/3000*2+bis22B/3000+biIT12/12000；

11.程序预读段：≥150段；

12.高精高速模式：SSS功能(高速高精功能)；

13.监控模式：能监控三轴电机瞬间电流值,电机实时温度；

14.CPU控制硬件：工控控制CPU，采用64位芯片；

15.系统与驱动器电机的兼容性：系统与驱动需为同一品牌；

16.系统真圆度的控制精度：0.005MM/300MM；

17.控制方式：位置控制；

18.补偿方式：背隙补偿加螺距补偿。

三、配套教学资源（共一套）：
1、智能化综合管理平台：

（1）管理平台要求不限终端，支持电脑、平板、手机等。后台管理系统有多个页面功能，各页面类型及功能要求如下：

1）“首页”页面：包含设备信息、在线情况与通讯质量、短信服务、分类汇总等。投标文件需提供该项功能界面截图证明并加盖投标人公章。

2）“系统基本设置”页面：包含报警频率设置等。

3）“授权配置”页面：包含名称、授权码、当前状态、接口请求次数、接口模式、数据同步模式等。投标文件需提供该项功能界面截图证明并加盖投标人公章。

4）“API请求记录”页面：包含操作ID、功能、请求地址、请求时间、调度截止时间、采集器号、表地址、通知地址、完成状态等。

5）“订阅配置”页面：包含订阅状态、订阅地址、订阅事件类型、订阅数据类型等。投标文件需提供该项功能界面截图证明并加盖投标人公章。

6）“订阅推送记录”页面：包含推送状态、推送地址、错误信息、推送用时、推送时间、更新时间等。

7）“用户管理”条目：包含个人信息、权限组管理、管理员等。

8）“采集器和表设备”条目：包含采集器管理、表管理、添加采集、添加表等。

9）具有批量任务管理、数据和日志、报表查询等功能。
2、工业自动化电气设计软件：
（1）软件可以对传感器、驱动器和运动等进行设计与分析，编写程序可进行虚拟调试，调试完成可直接与实物同步。

（2）软件具有建模、钣金设计、制图、运动等功能，能够满足对文件的打开、另存为、导入、导出、编辑、保存等操作。

（3）软件选择并定义传感器、气缸、电磁阀、气源等元器件的选型以及布线；包含有碰撞传感器、距离传感器、位置传感器、液压缸、液压阀、气缸、气动阀等。

（4）支持二次开发，运行动作支持VB脚本运行。

（5）样例工程至少有上料模块、按钮模块、传输模块、分拣模块和整体智能分拣系统的虚拟工程以及虚实结合的工程和PLC程序，可进行纯虚拟仿真。投标文件需提供该项功能界面截图证明并加盖投标人公章。
（6）提供VR接口，实现虚拟现实环境中的仿真运行。

3、在线服务平台：

（1）平台支持数据看板，可以查看人数等。

（2）平台可设置日程提示，包含日程名称和内容编写、开始时间、结束时间等。

（3）平台提供专业建设板块、课程设计板块、教学资源板块、师资培训板块、技术交流板块、技能竞赛板块等，可进行即时交流和技术论坛，投标文件需提供该项功能界面截图证明并加盖投标人公章。
	1、包2核心产品为数控加工中心；2、采购标的所属行业：工业

	3
	数控穿孔机
	1
	台
	一、技术配置：

机械部分

1

装夹电极直径（mm）

Φ0.3-Φ3.0

2

W轴/主轴头行程（mm）

≥250

3

Z轴/主轴行程（mm）

≥380

4

主轴最大调节速度（mm/min）

≥1500

5

旋转头转速（rpm）

0-200可调

6

工作台尺寸（mm）

≥700*420
7

X*Y轴行程（mm）

≥600*400

8

导向器与工作台最大距离（mm）

≥300
9

最大工作物荷重（kg）

≥380

10

主机外形尺寸（W*L*H）

≥1400*1200*2100

11

定位精度XY(mm)
X.Y≤0.01/300
12

重复定位精度XY(mm)
X.Y≤0.02/300
13

移动速度XY（mm/min）
≥1000
电器部分

14

数控轴

X、Y、Z三轴

15
穿孔加工轴

Z轴

16
最大加工电流（A）

≥30

17
加工速度（mm/min）

30-60

18
输入最大功率（KW）

≥4.5

19
最小电极消耗比

≤0.8%

20
工作液供给装置
电动泵
21
数显方式

三轴

二、机床主要性能：

1、Z轴最大行程380mm，一次可装夹500mm长电极。

2、Z轴采用细分步进马达（混合伺服），W轴机头行程采用电动升降。

3、旋转头：电机旋转头一体设计，采用钨钢耐磨片及多重防水结构。与夹头采用锥套连接，可保证夹头旋转同心度。

4、自主研发操作系统：一键加工、定深功能、分中功能、定端面功能、专家数据库、极性转换、数字采样、自适应伺服跟踪、穿透功能、柔性加工、高速加工、表面防护、关加工自动回工件面。适用Φ0.1以上电极铜管的细孔加工、厚度250mm以内超厚工件加工，钨钢、铝、AK80等超硬、特殊材料加工。

三、数控系统主要性能：

1、系统采用触摸屏工控电脑，操作系统：支持主流64位桌面操作系统，系统具备图形可视化操作界面，可兼容本项目配套业务软件运行。
2、具备丰富的数据接口，系统可通过U盘、网口、无线直接把数据调入并可进行编辑，产生最合理的加工路线。

3、支持X.Y.Z三轴数控加工，适用于平面及弧面打孔。

4、自带专家工艺库，只需输入工件材质、电极直径、加工要求等条件，加工参数自动调取，也可以对孔加工参数进行手动调整。

5、具备自动分中、自动寻边、自动寻工件表面。

6、精准深度控制，自动检测电极损耗量，也可手动设定电极损耗量。

7、穿透自动检测，也可手动设定深度坐标。

8、XY轴具有闭环功能，可以实现高精度定位。

9、XYZ三轴精密滚珠丝杆，直线导轨。

10、手自一体加工方式，X、Y轴定位后自动锁定，可手动解锁。

11、支持3B、NC、TXT、DXF、ISO等多种文件格式。

12、具有分段加工功能，可以实现不同材料叠层加工。

13、能够自动提取CAD文件中不同半径的圆。

14、高频自动限制功能，可以使穿孔表面无烧痕。

15、具有自动修电极功能。

16、停电记忆功能，加工结束自动停机功能及中途自动暂停控制。

17、智能数据在线采集监测终端

（1）终端可实时采集并显示各通道数据，对数据进行记录存储，并生成图形数据报告，保存本地或上传云端平台。

（2）具备数据采集通道，采用模块化设计，软件支持自动识别各通道配置，可应对不同数量或不同配置的数据采集方案。投标文件需提供该项功能界面截图证明并加盖投标人公章。
（3）配有环境监测模块，可以实时采集设备温湿度，环境噪声/VOC/PM2.5等指标；通过软件协议对接，可以实时显示外部组件的采集数据，也可保存本地或上报云端平台。投标文件需提供该项功能界面截图证明并加盖投标人公章。
（4）具备多种通讯接口，支持WIFI、以太网通信方式进行联网上报数据，可支持4G模块，后期可配合云平台实现远程实验操控等相关演示功能。
	采购标的所属行业：工业

	4
	非金属切割机
	1
	台
	一、基本参数：

1、工作幅面（X/Y/Z mm）：≥700 x 500 x 120；

2、外观尺寸（长/宽/高mm）：≤1100×860×450；

3、工作台：电动升降；

4、运动系统：采用主流成熟产品技术水平，直线导轨；一体化传动轴，优质传感器；

5、分辨率：≥10000 DPI；

6、X/Y定位精度：≤±0.03 mm；

7、X/Y重复定位精度：≤±0.02 mm；

8、X/Y最大定位速度：≥40m/min；

9、加工方式：切割/雕刻/扫描；

10、对焦方式：自动对焦+红光定位系统；

11、最大切割速度：≥40 m/min；

12、最大扫描速度：≥200 cm/s；

13、激光波长：10.6 um；

14、激光束质量：≤1.2 mrad；

15、激光器：封离式二氧化碳激光器60W；

16、光学系统：光学元器件；

17、控制系统：桌面型激光雕刻机专用控制系统。支持断电续雕和工时预览。支持送料、升降、旋转雕刻、左右推板等功能，支持AR/MR系统；

18、接口方式：USB 接口，网口，支持脱机、联机使用；

19、工作电源：220V/50Hz；

20、全集成式设计：采用全集成式设计，将水箱、辅助气体气泵和风机全部集成至整机中，开箱后注水即可，即插即用，最大程度上方便使用；

21、安全保护系统：强制水冷保护系统；水温安全控制系统；温控自动报警系统；工作舱打开自动暂停功能；光路封闭工作模式；

22、安全：加工环境实时监测，急停保护开关，符合激光安全等级；

23、软件及课程支持与拓展：

（1）打印驱动：打印驱动软件支持各类设计软件直接打印输出（自动加工模式，自定义加工模式），自动加工模式：系统根据设计图形自动判定加工类别，无需人工输入加工参数，人机交互，设备信息存储，模拟加工系统，远程访问技术支持，支持单机及网络交互，智能监控运维；

（2）激光切割教学系统：可通过教学系统学习设备的使用、设备的操作方法、设备操作安全，完成预习，上机前的实操测试；系统内可随时插入教学方案及知识点，插入内容，可随时通过后台调整、更新；

（3）激光设备智能安全管控系统：配套设备专智能安全管控系统，可通过PC端和移动端实时监测机器运行状态，控制激光切割机的供电，采集工作状态下的电气参数，解决工作状态下的安全问题，分配激光切割机的使用权限问题，追踪操作激光切割机的历史记录；

（4）激光加工智慧云系统：激光加工智慧云是一套集机构管理、用户管理、设备管理、材料管理和激光加工任务管理于一体的信息化云管理系统；

（5）激光设备教学系统：可通过手机扫描设备机身上的二维码、通过下载教学系统APP、微信小程序多途径获取教学资源，查找设备使用、安装、维护等信息。系统支持APP XR（APP支安卓、iOS等系统的下载与安装），可供使用者随时扫码查看激光设备教学视频、教学课件、材料应用等；

（6）配套课件、教材：

1）配套教材一套

教学要求：每个任务细分为旁征博引、知识储备、概念解析、思维拓展、学习报告五个部分；

将课程内容拆分细化，采用了由浅入深、理论实践相结构的模式，让学生在使用本书时可以通过启发、了解、学习、发散、总结的顺序逐步的掌握知识点，同时还可以在此基础上形成正向反馈，调动主动学习的积极性；

所涉及的内容主要包括激光技工技术的基础；雕刻、切割、打标、焊接技术设备的实践操作；各种后处理工艺；技术实操案例；便于教学使用；

2）配套PPT课件（1套）

与教学内容对应的配套教学PPT，辅助教师完成教材对应内容的教学。该套PPT需详细的描述了各种激光加工技术的特点，并且以图文的形式对难以理解的知识点进行了较为细致的拆解，每种技术类型后面还拓展了其应用的方向，保证了知识的深度、广度；

3）配套设备实操微课视频（1个）

教学视频与教材主体内容配套，根据教材内容进度，辅助教学实践；

需包括 雕刻 、切割 、调试、保养、星型引擎、变速箱、减速器、转向机等项目式教学操作视频；

24、机械创意机构教学仿真软件（以下功能需求需提供真实的该项功能界面截图证明并加盖投标人公章。功能不能完全满足采购需求或没有提供的，按负偏离处理）：

提供不少于50种运动机构仿真，包含但不限于以下内容：摆动导杆、插床机构、齿轮齿条、单圆销槽轮机构、电影放映中的卷胶片机构、定块机构、对心曲柄滑块、颚式破碎机、翻台机构、飞轮、缝纫机、干涉、滑块机构、棘齿条、棘轮机构、棘轮拉式、夹具机构、搅拌机、搅拌机、空间槽轮、轮系、内不完全齿轮、内棘轮机构、内摩擦式棘轮、内啮合槽轮、内啮合棘轮、牛头刨机构、偏置滑块机构、平行机构、汽缸夹紧机构、曲柄滑块机构、曲柄压力机、曲柄摇杆、双动式棘轮、双滑块机构、双曲柄、双向式棘轮、双摇杆、凸轮机构、凸轮式间歇机构、椭圆规、外不完全齿轮、外啮合棘轮机构、蜗杆凸轮间歇机构、摇块机构、正弦机构、转动导杆、齿轮泵等。

25、控制终端：处理器：物理核心≥6核，线程数≥12线程；最大睿频≥4.6GHz；三级高速缓存≥18MB；热设计功耗(TDP)65W；Geekbench 6多核得分≥10200分。内存：≧8G，硬盘：≧512，集显，显示器：≧21.5寸。

26、操作平台（1张）：尺寸：≥1200mm（长）*600mm（宽）*750mm（高）；面材：采用不低于25mm厚E1级环保防火板，桌架采用喷镀焊接钢架；优质pvc封边。
	采购标的所属行业：工业

	5
	空压机
	1
	套
	1、功率：≥7.5KW/10HP；

2、额定压力：≥0.8MPa；

3、排气量：≥1m³/min；

4、机组噪音：62±2dB(A)；

5、电机：永磁同步；

6、冷却方式：风冷；

7、含尘量：≤3um；

8、含油量：≤3Ppm；

9、排气口管径：3/4”

10、排气温度：≤环境温度+10°C；

11、外形尺寸：≥750x650x900mm；

12、含干燥机1台、过滤器3个、储气罐1个。
	采购标的所属行业：工业

	6
	齿轮传动实验台
	5
	套
	一、实验台功能要求：

1、要求通过改变载荷可以测出不同载荷下的齿轮传动效率和功率。

2、实验台应采用封闭功率流式设计，由两个悬挂式封闭圆柱齿轮箱组成，具备不停机加载功能。设备旨在使学生深入了解封闭功率流式齿轮传动系统的基本原理与结构特点，并通过实际操作，掌握齿轮传动效率的工程测定方法。

3、实验台应具备上位机联动能力，依托专用测试软件实现全自动测试与数据分析。平台集成双通讯端口，可通过RS232串行通讯线或USB数据线与计算机无缝连接，构建集数据采集、分析处理、存储与回溯记忆于一体的智能化综合实验系统。要求在计算机上实现相应曲线绘制。

4、实验台应具备双模测试能力：除支持计算机全自动测试与智能数据分析外，还提供手动测试模式。要求在手动模式下，用户借助光电显示模块直接抄录实验数据，脱离计算机进行离线人工分析、手绘特性曲线，并自主完成实验报告的编制。

5、要求应配套实验教学PPT，可视化方式生动呈现实验目的、原理与内容，并提供全流程操作指引。

二、测试软件要求：

1、软件显示界面应具有采集数据显示区、计算结果显示区（效率）、曲线显示区、误差分析结果显示区、剩余标准差 S和相关指数R*R 结果显示区等。实现多维度数据可视化与智能分析。

2、实验数据监控要求：实验界面可以实时监控齿轮传动实验台在加载和调速过程中，齿轮传动的传动效率变化状况等信息。

3、软件需支持虚拟实验操作，允许用户在脱离实验台的情况下模拟采集数据，并进行拟合、分析及打印。

4、实验系统应支持用户的注册与登录管理，用户通过用户名登录后，保存个人实验数据及历史曲线，并支持后续查询。系统自动生成实验报告，方便实验数据的整理与输出。

三、主要技术参数：

1、直流电机转速：0～1100r/min；

2、最大封闭功率：P8≥1500W；

3、封闭圆柱齿轮箱速比：i=1  2个/套；

4、试验齿轮模数：m=2；

5、齿数：Z4=Z3=Z2=Z1=38；

6、最大封闭扭矩：TB=15NM；

7、中心距：A=76mm；

8、电机额定功率：P≥300W；

9、电源：220V交流/50HZ。
四、配套实验教学资源（一套）：

1、数字化立体教材：

（1）软件平台支持离线在线访问，可与学校数字化校园网互联互通，提供开放连接校园网网络接口，通过账号或密码可访问该资源，后台资源实时更新，支持手机端扫码访问。

（2）平台发布资源具有3D效果，支持文档搜索、复制、放大、缩小、打印、文档处理等功能。

（3）资源集成与设备配套的实验指导书。

2、设备运维系统：

（1）服务端分为PC机和手机APP两个版本，管理人员主要使用PC版，服务人员主要使用手机APP；

（2）设备信息包括产品型号、名称、出厂日期、过保日期、出厂报告、设备装箱单、实训指导书等，并且根据老师需求来添加需要显示的项目。

（3）手机扫描后就可以快速提交服务需求，能够通过文字、现场照片和视频精准描述设备故障，并且能自动显示设备所在位置。
（4）客户端发送服务情况后，服务端自动生成服务工单，系统自动发送的服务短信内容包括服务人员姓名、联系方式、工单进度链接；设备信息和客户每次的服务需求都应永久存储，只需要用手机扫描就可以快速查看。

五、控制终端（串口）：不低于以下要求：处理器：物理核心≥4核，线程数≥8线程；最大睿频频率≥4.3GHz；三级高速缓存≥12MB；热设计功耗(TDP)≤65W；Geekbench 6多核测试得分≥6800分/8G/512G/集显/21.5寸显示器。

六、实验桌：

1、尺寸：≧1500mm（长）×700mm（宽）×750mm（高）；

2、台面采用≧25mm厚复合台面，桌腿灰色为冷轧钢板折弯成型，承重≧250KG；板面绿色，要求结实。
	采购标的所属行业：工业

	7
	智能带传动实验台  
	5
	套
	一、需完成的实验内容：

1、观察带传动的弹性滑动和打滑现象；

2、了解带的初拉力、带速等参数的改变对带传动能力的影响，测绘出弹性滑动曲线；

3、掌握转速、扭矩、转速差及带传动效率的测量方法。

二、实验台功能要求：

1、要求两台电机均采用悬挂支承，原动机机座为浮动结构；系统具备无级调速功能，并通过粗调与细调两个电位器，可对主动电机转速进行精确调节。

2、实验需采用机内单片机智能控制电阻丝八级梯度加载模式，支持通过控制面板加载按键实现人机交互手动触发，并由光电显示模块实时反馈、可视化呈现加载次数。

3、实验台应集成手动测试模式，通过光电显示模块，实时呈现主动轮转速、主动轮转矩、被动轮转速与被动轮转矩四组关键参数。要求用户在不同负载工况下手动记录上述数据，并基于此完成弹性滑动曲线与传动效率曲线的计算与绘制。

4、实验台应具备上位机联动能力，依托专用测试软件实现全自动测试与数据分析。要求平台集成双通讯端口，通过对应RS232串行通讯线或USB数据线与计算机无缝连接，构建集数据采集、分析处理、存储与回溯记忆于一体的智能化综合实验系统。

5、要求应配套实验教学PPT，可视化方式生动呈现实验目的、原理与内容，并提供全流程操作指引。

三、测试软件要求：

1、采用图形化智能交互界面。软件全面兼容Windows多版本操作系统，集成智能测试、虚拟实验与故障诊断三大核心模块。

2、软件显示界面采用模块化布局，智能划分采集数据区、效率计算结果显示区、曲线展示区、误差分析结果区、剩余标准差 S和相关指数R*R 结果显示区等。

3、软件需支持最小二乘法、指数拟合及多项式拟合等多种数据拟合方法。选定拟合方式后，系统将自动进行拟合计算，并在曲线显示区呈现效率曲线与滑差率曲线的拟合效果，同时显示衡量拟合精度的剩余标准差S和相关系数R²。用户根据实测数据特点及拟合指标（S和R²）选择最优拟合方式，以获得偏差最小、相关性最高的理想实验数据及光滑平整的实验曲线。
5、实验报告：可以自动生成实验报告。

四、主要技术参数：
1、主动电机调速范围：0～1800r/min；

2、带轮直径：D1=D2=86mm；

3、包角：a1=a2=180°；

4、电机额定功率：P1=P2=50W；

5、电机额定转矩：T=0.24 N・m=2450g.cm；

6、电源：220V交流/50HZ；

五、配套实验教学资源（一套）：

1、数字化立体教材：

（1）软件平台支持离线在线访问，可与学校数字化校园网互联互通，提供开放连接校园网网络接口，通过账号或密码可访问该资源，后台资源实时更新，支持手机端扫码访问。

（2）平台发布资源具有3D效果，支持文档搜索、复制、放大、缩小、打印、文档处理等功能。

（3）资源集成与设备配套的实验指导书。

2、设备运维系统：

（1）服务端分为PC机和手机APP两个版本，管理人员主要使用PC版，服务人员主要使用手机APP；

（2）设备信息包括产品型号、名称、出厂日期、过保日期、出厂报告、设备装箱单、实训指导书等，并且根据老师需求来添加需要显示的项目。

（3）手机扫描后就可以快速提交服务需求，能够通过文字、现场照片和视频精准描述设备故障，并且能自动显示设备所在位置。
（4）客户端发送服务情况后，服务端自动生成服务工单，系统自动发送的服务短信内容包括服务人员姓名、联系方式、工单进度链接；设备信息和客户每次的服务需求都应永久存储，只需要用手机扫描就可以快速查看。
六、控制终端（串口）：不低于以下要求：处理器：物理核心≥4核，线程数≥8线程；最大睿频频率≥4.3GHz；三级高速缓存≥12MB；热设计功耗(TDP)≤65W；Geekbench 6多核测试得分≥6800分/8G/512G/集显/21.5寸显示器。

七、实验桌：

1、尺寸：≧1500mm（长）×700mm（宽）×750mm（高）；

2、台面采用≧25mm厚复合台面，桌腿灰色为冷轧钢板折弯成型，承重≧250KG；板面绿色，要求结实。
	采购标的所属行业：工业


一、项目建设要求及说明

（⼀）供货要求

1.交货期：合同签订后60个⽇历⽇内供货安装调试完毕。

2.交货地点：使⽤⽅指定地点。

（二）产品运输、保险及保管

1.中标人负责产品到采购人指定安装地点的全部运输，包括装卸、现场搬运及二次搬运等。
2.中标人负责产品在安装地点的保管，直至项目验收合格。产品保管期间发生的毁损、灭失风险由中标人承担。

3.中标人负责其派出的安装、调试等现场工作人员的人身意外保险，并承担相关安全责任。

（三）包装要求
1.要求原厂包装，设备包装应符合国家相关标准，具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装，确保货物安全无损运抵安装地点。

2.货物送达后，外观应完好无损，包装应为全新未启封状态。

3.包装箱内应附带产品说明书、出厂检验证书、合格证、保修卡及随箱配件等。

（四）施工及安装调试要求
1.中标人须加强安装调试的组织管理，所有安装调试人员须遵守采购人单位的有关规章制度，规范作业，确保施工安全。

2.安装调试结果须满足招标文件技术要求及国家相关标准。

3.安装调试过程中涉及的各类辅材、线缆、接插件等，均由中标人提供，费用包含在投标总价中。

4.安装调试完成后，中标人应进行系统联调和试运行，确保系统各项功能正常、性能达标。

5.项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料移交采购人，包括但不限于产品资料、技术文档、施工图纸、设备清单、维护手册等。

（五）质量保证
1.中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂检验证书或国家鉴定合格证。

2.自项目验收合格之日起，项目整体质保期为3年。中标人承诺的质保期长于招标文件规定时，以中标人投标文件的承诺为准。

3.质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责免费更换或维修，由此产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等均由中标人承担。

4.质保期超出厂家正常保修范围的，中标人须向厂家购买相应服务；未在投标报价表中单列其费用的，视为已包含在投标总价中，采购人不再额外支付。

5.中标人须定期安排技术人员对整套系统进行巡查、检修，确保系统设备的长期正常使用。

6.质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有产品维护等要求上门服务，终身技术支持维护。

（六）售后服务
1.提供7×24小时的故障服务受理。一般故障：2小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决；重大故障：1小时内响应，2小时内到达现场，48小时内解决。
2.设备维修期间，如维修时间较长，中标人应根据采购人需求提供替代设备或应急服务方案，确保采购人业务正常运行。

3.安装调试期间发生的一切安全和质量事故及相关费用，均由中标人承担。

4.验收通过后，中标人须提供整套设备及配套平台（如有）的技术支持。如出现软件平台故障，中标人须及时安排人员进行处理，恢复系统、设备的正常使用功能。如遇软件常规升级，应主动通知采购人进行升级。

5.中标人应建立售后服务档案，记录每次服务的时间、内容、处理结果及用户反馈，并定期向采购人提交服务报告。

6.质保期满后，中标人应继续提供技术支持，并以优惠价格提供所需备品备件。

（七）培训要求
1.中标人须按采购人要求，对操作管理及维护人员进行系统培训，使其达到熟练掌握产品性能、能独立操作使用、能及时排除一般故障的程度。

2.培训内容应包括但不限于：设备操作方法、日常维护保养、常见故障诊断与排除、安全注意事项、软件操作等。

3.提供不少于【3】次的现场培训，培训时间由采购人根据实际需求确定。培训结束后如采购人使用人员仍不熟练，中标人应主动延长培训时间，直至相关人员能独立操作为止，培训人员人数不限。

4.中标人应提供完整的培训资料，包括但不限于培训教材、操作手册、维护手册等。

5.培训费用由中标人承担，包含在投标总价中。

（八）验收要求

1.验收标准：货物到货后，供货方须随货提供完整合格证、检测报告等资料。我方按招投标文件、合同及技术参数核对品名、规格、数量、外观质量，查验有无破损、变形等。性能指标须符合约定标准，抽样核查关键技术参数。不合格货物须由供方及时更换、返修，由此产生的费用及延误责任由供货方承担，验收合格后方可办理入库手续。
2.验收组织：由采购⼈负责组织验收，根据技术说明和验收标准进⾏验收，达到所有指标后⽅可验收通过。

3.验收程序：

（1）货物运抵采购⼈指定地点后，由采购⼈对到货产品的数量、型号、外观质量、随机备品备件、技术资料等进⾏检查，确认与合同约定⼀致。

（2）安装调试完成后，中标⼈应提交⾃检报告，并向采购⼈提出验收申请。

（3）中标⼈应在验收前向采购⼈提供汇集成册的全套技术⽂件及资料、质量保证⽂件、保修维护⽂件，以及安装、调试、试运⾏记录等⽂档。

（4）采购⼈组织验收，对设备功能、性能指标进⾏逐项测试，形成验收报告。

（5）验收费⽤由中标⼈承担，验收报告作为申请付款的凭证之⼀。

4.验收标准细化要求：投标⼈应在投标⽂件中明确所投产品的品牌、型号及详细参数，并提供以下材料，作为验收依据：

①产品说明书（包含产品详细技术指标）；②操作⼿册；③设备维修保养⼿册；④出⼚检验报告；⑤产品合格证、质量保证书、保修保证书；⑥外购件说明书；⑦维修⼯具；⑧装箱清单（设备主要配置及配件、专⽤⼯具清单等）；⑨产品彩⻚、说明书或检测报告等。

5.验收不合格处理：若项⽬验收不合格，由中标⼈负责整改或更换为合格产品，再⾏验收，由此给采购⼈造成的损失及相关费⽤由中标⼈承担；连续两次项⽬验收仍不合格的，采购⼈有权终⽌合同，另⾏按规定选择其他供应商采购，由此带来的⼀切损失由中标⼈承担。

6.争议处理：因中标⼈所提供的产品出现质量问题⽽引起纠纷，由具有资质的相关质检机构进⾏检测，由此⽽发⽣的费⽤由中标⼈负责。

（九）费用说明
1.本项目采用费用包干方式，投标人的投标报价应包含完成本项目所需的一切费用，包括但不限于设备费、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、培训费、验收费、质保期内维护费及各项税金等。
2.在项目实施过程中出现任何遗漏，均由中标人无偿提供，采购人不再支付任何超出费用。如中标人不能履行，视为放弃中标，并承担相应法律责任。
3.一旦中标，中标人须严格按招标文件及合同约定的各项要求执行，不得以任何理由要求增加费用或变更合同内容。

（十）合同价款⽀付⽅式和条件

⽀ 付 ⽅：湖南文理学院
付款条件：合同项下货物全部到货并完成最终验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款 95%；剩余合同总价款 5% 为合同尾款，甲方于最终验收合格之日起 12 个月期满后，在收到乙方提交的付款申请及相关资料后 10 个工作日内无息付清该尾款。

质保期内，如出现属于乙方责任的质量问题，乙方应当按合同履行免费维修、更换义务，并承担相应违约责任。       

（十一）踏勘说明
 采购人不统一组织现场踏勘。供应商在投标前如需踏勘现场，请自行前往，有关费用自理，踏勘期间发生的意外由供应商自负。
注：对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。
第六章 政府采购合同
第一节 政府采购合同协议书
采购人（甲方）（全称）：湖南文理学院
供应商（乙方）（全称）：XXX有限公司（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

第一条　项目管理信息

（1）采购组织形式： 政府采购 
（2）采购方式： 公开招标 

（3）项目名称：湖南文理学院XXXXXX

第二条　合同标的及金额

	序号
	设备（产品）名称
	规格型号
	产地
品牌
	数量
	单价(元)
	总价(元)
	使用单位

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	合同总价为人民币（含税）： X拾X万X仟X元整(￥: 00.00元)，其不含税价X万X仟X佰X拾元整(￥: 00.00元)，增值税X万X仟X佰X拾元整(￥: 00.00元)


第三条　履行合同的时间、地点及方式：本项目中的所有设备（产品）于202  年x月x日前送货到湖南文理学院指定地点，安装调试完毕并交付使用，乙方每推迟一天交货，按合同总价1‰支付违约金。逾期履行超过15天，甲方可解除合同，并由乙方承担合同总价10%的违约责任。特殊情况乙方向甲方提出书面陈述，经甲方书面同意可适当延长供货期限。

第四条　乙方按合同规定要求提供货物和服务。所有设备（产品）按时到货并安装调试完工后，经甲方验收合格(作为付款程序的验收合格，不等同于认可产品没有任何质量缺陷，也不等同于放弃对乙方的违约责任追究)且办理财务结算手续完毕后（由省财政资金支付的项目，如因本年度省财政拨付给甲方的资金已使用完毕，甲方将于下年度优先支付）一次性支付该项目所有货款的95%，验收合格之日起满一年后，凭用户单位相关部门的证明付清剩余5%尾款，两年内（即经甲方验收合格后不超过三年）乙方不向甲方书面申请支付尾款，视为乙方放弃尾款请求支付权。

办理财务结算手续时乙方承诺交予甲方的设备采购发票严格按照合同开出，符合税务机关各项要求，且“销售货物清单”与税务机关留存底单一致，如有不符，乙方承担相应责任并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

第五条　违约责任

（一）所有设备（产品）须与合同所要求的技术参数相一致，且不得价格欺诈（高于市场最高价即视为价格欺诈）。如乙方有以次充好、假冒伪劣、价格欺诈等及其他欺诈情况，乙方应按《消费者权益保护法》按相应产品价格的三倍向甲方承担违约责任。
（二）如产品质量瑕疵，乙方应在接到甲方通知后三天内免费维修，经两次以上正常维修或调试仍不能正常使用，或经两次催告后乙方不在限定时间内对质量问题予以处理，甲方可以退货，由乙方返还相应产品的已付货款，并由乙方按相应产品总价格的20%承担违约责任。

（三）如乙方违约，甲方为寻求救济，因此支出的合理费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、律师代理费、评估鉴定费、差旅费等等合理费用，由乙方负担。

第六条　解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条　合同效力

本合同经双方签字盖章生效，共七份，甲方六份，乙方一份，均具同等法律效力。以下文件是本合同的组成部分，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）本合同签订后，在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标或成交通知书

（4）政府采购合同格式条款

（5）投标文件

（6）招标文件

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）合同附件

第八条　本协议明确的地址非经书面变更，为法律、非法律文书送达地址及产品送达地址。本协议明确的委托代理人，即合同洽谈、签订、履行的联系人。

合同订立时间：     年    月   日

买    方：（公章）                       卖    方：（公章）

单位名称：湖南文理学院                  单位名称：XXX有限公司

单位地址：常德市洞庭大道3150号         单位地址：XXXXXXX

法定代表人：                            法定代表人： 

委托代理人（联系人）：                   委托代理人（联系人）：

电    话：                              电    话：XXX

开户银行：                              开户银行：XXX

帐    号：                              帐    号：XXX

传    真：                              传    真：XXX

邮政编码：                              邮政编码：XXX

附件1：设备（产品）配置技术参数表  

	序号
	货物名称
	型号规格
	主要技术参数及指标
	备注

	1
	XXX
	XXX
	（以复制投标文件中的内容为准）
	/

	2
	XXX
	XXX
	（以复制投标文件中的内容为准）
	/


附件2：售后服务承诺书
（以复制投标文件中的内容为准）
投标人名称(盖章)：XX有限公司
日期： X年X月X日
营业执照：

法人身份证明：

委托书：

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。
7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款

	本章第二节
第1.1款
	甲方名称、地址 
	名称：                                   
地址：                                   

	本章第二节
第1.2（6）项
	项目现场
	                                      

	本章第二节
第5.1款
	履行合同的时间、地点及方式
	交货时间：            
交货地点：           
交货方式：             

	本章第二节
第9.2（1）项
	质量保证期
	                             

	本章第二节
第9.2（3）项
	响应时间
	                             

	本章第二节
第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	支付方式：                        
支付条件：                        

	本章第二节
第14.2（6）项
	乙方提供的其他服务
	              ，或第五章采购需求。

	本章第二节
第20.2款
	解决争议的方式
	□ 诉讼
□ 仲裁

	本章第二节
第23.1款
	合同未尽事项
	                                      


本节内容详见第五章采购需求第三节

第七章 投标文件的组成
目  录

一、资格证明文件封面
二、投标人具备投标资格的证明文件（第一部分）
三、投标人具备投标资格的证明文件（第二部分）
(一)附件1 授权委托书
(二)附件1-1 法定代表人身份证明
(三)附件2 投标人基本情况
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(二)13-2 残疾人福利性单位声明函(适用于残疾人福利单位)
(三)13-3 监狱企业证明资料(适用于监狱企业)
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(六)13-5 附表：本项目所投价格小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单
十三、技术文件封面
十四、货物说明一览表
十五、技术采购需求响应（一）
十六、技术采购需求响应（二）
十七、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料
十八、技术偏离表
十九、供应商需提供的其他资料
二十、其他材料
政府采购

投 标 文 件

第一部分 资格证明文件

采购项目名称:                       

采   购   人：                       
政府采购编号:                       

采购代理编号:                       

采购代理机构：                      

投标人                         

年  月  日
二、投标人具备投标资格的证明文件（第一部分）
   “第一章投标邀请”第三条“投标人资格要求”、第二章第一节投标须知前附表中要求提供相应证明文件，包括基本资格条件的营业执照、特定资格条件的证明和其他证明等资料。
三、投标人具备投标资格的证明文件（第二部分）
附件1授权委托书
授权委托书
本人          （姓名、职务）系_______________  （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、修改、撤回、提交_______________ （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）资格审查文件和投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 
委托期限：                        。 

代理人无转委托权。 
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。 
  
	委托代理人身份证复印件 


附：法定代表人身份证明 （见附件1-1）
  
  
投标人名称（单位电子签章）：                      
法定代表人（电子签章）：                     
委托代理人（电子签章）：                     
         年      月       日
附件1-1法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投标人名称：                    
注册号：                   
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日 
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。 
特此证明。 
  
	法定代表人身份证复印件 


  
  
  
  
投标人名称（单位电子签章）：                
        年        月        日
附件2投标人基本情况
投标人基本情况 
  1.名称及概况： 
(1) 投标人名称：                          
地址：                          
传真/电话号码：          邮政编码：          
(2) 成立或注册日期：                   ; 
(3) 注册号码：                  
(4) 实收资本：                  
(5) 近期资产负债表（到      年     月     日止） 
①固定资产：                          
②流动资产：                          
③长期负债：                          
④流动负债：                          
⑤净值：                          
(6) 法定代表人姓名：                          

2. 经营范围：                          
3.近年营业额： 
	年度 
	总额 

	  
	  

	  
	  

	  
	  


4.近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)： 
(1)           （用户名称和地址）          （销售项目名称） 
(2)           （用户名称和地址）          （销售项目名称） 
5.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(非制造商填写) 
                                                                            
6,近年类似项目业绩(可另附页)： 
采   购   人：________________________________________ 
合同签订时间：________________________________________ 
数        量：________________________________________ 
合  同 金 额：________________________________________ 
7.开立基本帐户银行的名称和地址：________________________________________ （提供注册地人民银行开户许可证复印件） 
8.其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等 
9.提供营业执照副本及其年检合格(自然人为投标人时，提供自然人身份证明)等证明材料的复印件。 
兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 
  
  
  
  
  
  
投标人名称（单位电子签章）：            
日期：         年      月     日 
附件3投标人资格声明
投标人资格声明
致         (采购人、采购代理机构):

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定,我单位郑重声明如下:
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的,注册地点为        ，全称为             ,统一社会信用代码为        ，法定代表人(单位负责人)为        ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力,并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内,在经营活动中,未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指:达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的;法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的,从其规定。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,期限届满的,可以参加政府采购活动。
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下(如无,填写“无”):
1、与我单位的法定代表人(单位负责人)为同一人的其他单位如下:
2、我单位直接控股的其他单位如下:
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下:
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
十、我单位无以下不良信用记录情形:
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单;
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单;
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的,如有虚假,我单位愿意承担相应的法律责任,并承担因此所造成的一切损失。
注:第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好,无本资格声明第十条情形。
投标人名称(单位电子签章):                  
日期:         年     月     日
政府采购

投 标 文 件

第二部分 商务技术文件

采购项目名称:                       

采   购   人：                       
政府采购编号:                       

采购代理编号:                       

采购代理机构：                     

投标人                         

年  月  日
五、投标函
致：           （采购人、采购代理机构）：

根据贵方为           （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：       ，采购代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称）提交包含下述内容的电子投标文件一份至湖南省公共资源交易中心政府采购电子交易系统，参加          项目第   包投标，并在此声明，所递交的投标文件内容合法、完整、真实。

第一部分 资格证明文件

一、开标一览表

二、投标保证金

三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

四、投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务技术文件

五、投标函

六、分项报价

七、采购需求响应

八、合同条款偏离表

九、采购需求偏离表

十、享受政府采购政策优惠的证明资料

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十二、投标人认为需提供的其他资料

十三、中标服务费承诺书

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起     90   个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。

投标人名称（盖单位电子章）：                       
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签章）：               

日期：               年      月     日
六 开标一览表
政府采购计划号：__    ________
委托代理编号：__    ________                 项目名称：____        
包号：__    ________                         包名称：__    ________
	投标报价
	其他内容

	小写金额：__    _______（人民币元）
大写金额：__    _______（人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


备注：
1、本表须按包填写，一个“包号”一份。
2、投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。
3、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。
5、“其他内容”招标文件规定的
投标人名称（盖单位电子章）：  _____
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签章）：  _____
日期：  _____年  _____月  _____日
七 分项报价明细表
采购代理编号：__    ________                     项目名称：____            ______
包号：__    ________                            包名称：__    ________  
	分项项目名称
	规格型号
（或项目特征描述）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	总价：大写小写（元）：
	


备注：（1）本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。
（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。
（3）如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。
（4）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.5款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。
投标人名称（单位电子签章）：             
日期：       年     月     日 
八 商务要求响应
九 按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料

十 招标文件规定的其他与本项目相关的商务证明文件
十二 商务偏离表
采购代理编号:项目名称：____           
包           号：__    ________                      包名称：___          _______
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


投标人名称（盖单位电子章）：                   
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签章）：         
日期：         年         月         日
备注： 1、偏离为不满足招标文件要求；
2、投标人如果对招标文件第五章“商务要求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有商务条款要求，其投标无效。
（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“商务偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
13-1 中小企业声明函
 (适用于中小企业)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（单位电子签章）：
日 期：
说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
13-2 残疾人福利性单位声明函(适用于残疾人福利单位)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（单位电子签章）：
       日  期：
13-3 监狱企业证明资料(适用于监狱企业)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）
13-4 附表：本项目所投节能或环境标志产品清单
	以下为投标人提供的享受价格评审优惠的货物，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	品目号
	产品名称
	价格(元)
	类型（节能/环境标志）
	备注

	  
	  
	  
	  
  
	

	  
	  
	  
	  
  
	

	产品总价(元) 
	  


注：投标时应提供此表，以上所列产品且应提供认证证书复印件，未按要求提供的，评审时不予以考虑。
附：节能或环境标志产品认证证书复印件
13-5附表：本项目所投价格小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单
	以下为投标人提供的享受价格评审优惠的货物，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	品目号 
	产品名称 
	价格(元)
	类型（小微企业产品、监狱企业、残疾人福利性单位）
	备注

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	产品总价(元)
	  


注：投标时应提供此表，并按招标文件格式条款提供资料，未按要求提供的，评审时不予以考虑。 

政府采购 
投 标 文 件 
第三部分  (技术文件)
           
采购项目名称：____________________ 
政府采购编号：____________________ 
委托代理编号：____________________ 
  
  
  
投标人名称：             
十四  货物说明一览表
政府采购编号:             委托代理编号：                 
	序号 
	包号及品目号 
	货物名称 
	制造商名称 
	型号规格 
	主要技术参数和技术指标 
	备  注 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


  

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。
  
  
投标人名称（单位电子签章）： 
日期：         年     月      日 
十五  技术采购需求响应（一）
编制说明：投标人应按招标文件第五章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和质量保证措施、组织实施方案 等，格式自拟）。
十六  技术采购需求响应（二）
提供招标文件“技术规格、参数及要求”和“综合评分表”规定（包括投标货物的强制性认证、注册等）的证明材料复印件

十七 按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料
十八  技术偏离表
政府采购编号:              委托代理编号：         
	品目号 
	货物名称 
	招标文件条目号 
	招标文件的技术要求 
	投标文件的技术响应 
	偏离 
	说明 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。  

 


备注：1 、偏离为不满足招标文件要求；
2、投标人如果对招标文件第五章“技术要求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有商务条款要求，其投标无效。

（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“商务偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

  
投标人名称（单位电子签章）： 
日期：         年     月     日 
十九 供应商需提供的其他资料
备注：投标人认为需提供的其他资料包括：
（1）招标文件采购需求要求的其他资料；
（2）招标文件评标方法及标准要求的其他相关资料。
