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第一章  投标邀请
湖南鑫卫医药电子商务科技发展有限公司采购代理机构受南华大学的委托，对设计艺术综合实验提质升级二期 （采购编号：   CGXM2026430000003244               、委托代理编号：  （2026）430000002931-1   ）项目进行公开招标采购，采用网上开标模式。欢迎符合资格条件的投标人前来投标。
一、采购项目内容与数量：
分 包：
	包名
	预算金额(元)
	最高限价(元)
	代理费限价

	包1
	1448480
	1448480
	13953


包详情：
	包名
	品目分类
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	 
	设计艺术综合实验提质升级二期 
	详见招标文件
	1批
	1448480
	£
	£


 （一）采购项目需要落实的政府采购政策：
1、强制采购：政府采购实行强制采购的节能、节水产品等。
2、优先采购：政府采购鼓励采购节能、环境标志产品等。
3、价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展等（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。
4、预留采购份额：
□专门面向：□中小企业□小微企业□监狱企业□福利性单位
□强制分包（非专门面向）：大型企业应将采购份额的%以上分包给中小企业，其中预留%份额给小微企业。
（二）采购进口产品：本项目□接受☑拒绝进口产品参加招标采购。
二、投标人的资格要求：
1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
投标人提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》即视为满足上述基本资格条件。
2、采购项目的特定资格条件：无。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
6、投标人为联合体形式的。本次招标采购□接受☑不接受投标人为联合体形式。接受联合体形式的，联合体应当具备下列条件：/。
三、获取招标文件及投标报名：
1、获取公开招标文件的时间(报名时间)：从2026年 09 月30  日起至2026年  10月  13日18:00止；
2、请在衡阳市公共资源交易中心窗口办理CA认证后，在衡阳市公共资源网上交易平台（http://hyggzyjy.hengyang.gov.cn:89/TPBidder/memberLogin）进行报名，报名成功后，在本项目报名截止时间前登录衡阳市公共资源交易网站完整下载招标文件，并进行“报名确认”操作，逾期将视同放弃投标资格。投标人须按上述要求从衡阳市公共资源交易网上完整下载招标文件，否则视同无效投标。网上完整下载/获取招标文件等技术资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人概不负责。如遇衡阳市公共资源交易平台操作问题，可拨打平台统一服务热线：0512-58188076，热线服务时间为工作日上午8:30时到12:00时，下午14:00时到17:00时。
3、投标人参与本项目的投标事宜，须办理至少以下数字证书：
（1）投标单位数字证书(电子印章); 
（2）法定代表人（单位负责人）数字证书（含电子签名或电子印章）; 
（3）授权委托人数字证书（含电子签名或电子印章，若投标代表为法定代表人〔单位负责人〕，无需办理）。
具体办理流程详见衡阳市公共资源交易网市场主体服务区相关信息。数字证书（含电子印章、电子签名）有关业务流程或电话咨询手机CA互认平台(标证通：0734--8846545)、CFCA(0734-8869546)、湖南CA(0734-8846535)。
4、招标文件售价：0元。
四、开标时间与地点：
1、开标时间(提交电子投标文件的截止时间)：2026年 10 月 23 日10:00（北京时间）；
2、开标地点：衡阳市公共资源交易不见面开标大厅（http://hyggzyjy.hengyang.gov.cn:89/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）；
3、投标文件的解密：电子投标文件上传截止时间后，投标人应在开标当天使用具有上网卡和音视频功能的电脑提前登录衡阳市公共资源交易网进入“服务导航”—“不见面开标大厅登录”。采购代理机构将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金提交情况，然后通过不见面开标系统发出投标文件解密的指令。投标人在各自地点按“不见面开标系统”提示在规定时间自行实施远程解密参加网上开标活动（远程解密方法见衡阳市公共资源交易网--信息公开--服务指南--政府采购交易服务：《不见面大厅政府采购投标人操作手册》），投标人在采购代理机构发出解密指令之时起20分钟之内完成投标文件解密，否则视同放弃本次投标。关于“不见面开标系统”解密规定详见招标文件第三章投标须知第26条。
五、询问及质疑
1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、投标人认为招标文件或招标公告使自己的权益受到损害的，可在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)的规定，向采购人、采购代理机构提出书面质疑。联系人罗亚萍，联系电话0734-8222510。
六、投标保证金
本项目需交纳投标保证金0元。
七、联系方式
1、采购人
（1）名    称：南华大学
（2）地    址：衡阳市常胜西路28号
（3）联系人：郭老师
（4）电    话：0734-8281905
（5）电子邮箱：/
2、采购代理机构
（1）名    称：湖南鑫卫医药电子商务科技发展有限公司
（2）地    址：衡阳市蒸湘区解放大道47号星月都会公寓楼A座23楼2310室
（3）联系人：罗亚萍
（4）电    话：0734-8222510
（5）电子邮箱：/
第二章  投标须知前附表
注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“☑”标注。
	名称 
	内容规定 

	一、说明

	联合体投标 
	□接受 ☑不接受

	采购进口产品 
	☑本项目拒绝进口产品。
□本项目已经财政部门审核同意购买进口产品。

	二、招标文件

	实质性条款响应
	除法律、法规和规章规定外，招标文件中标注“★”号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

	一般条款允许偏离的
最高项数 
	一般商务和技术条款偏离项数之和≥   10  项将导致无效投标。 

	条款数（最高项数）的统计方法 
	招标文件中，每包的技术部分和商务部分凡编排有单独的中文序数或阿拉伯数字或英文字母序列号等字符的条款算一项商务或技术要求项数，相同内容的条款不重复计算项数。

	三、投标文件的编制

	投标报价
	1、投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。
2、投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为无效投标。（接受备选方案时除外。）
3、投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则，在评标时将视为无效投标。
4、任何包含价格调整要求和条件的投标报价，在评标时将视为无效投标。

	备选方案 
	□接受☑不接受

	投标人的资格证
明文件
	投标人有下列情形之一的，视为无效投标： 
1、未按《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》规定格式进行承诺的；
2、未按招标文件要求提交其他资格证明文件、联合体协议、分包意向协议或提供虚假资格证明文件的；
3、资格证明文件超过有效期的或未按有关规定年审合格的。

	样品提供的规定 
	□要求提供
样品提交时间：
样品提交地点：
☑不要求提供

	投标保证金
	本项目需交纳投标保证金0元。

	投标有效期
	90日（日历日），如投标有效期不足的，在评标时将视为无效投标。

	投标文件份数
	电子文件：在交易系统中提交电子投标文件一份。

	四、投标文件的提交

	电子投标文件的提交
	网络传输提交：投标人应在提交投标文件截止时间前将电子投标文件网络传输提交至“衡阳市公共资源交易网（https://ggzy.hengyang.gov.cn/）—投标人登录—响应文件上传模块”。逾期提交的投标文件，系统将自动拒收，视为放弃投标。

	五、开标、评标

	投标人电子投标文件解密方式
	投标人使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。

	投标人解密电子投标文件时限
	解密时限：自网上开标系统发出投标文件解密的指令起20分钟内完成，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。

	电子唱标
	以《开标一览表》为准，未提供的，按照无效投标处理。

	无效投标的规定 
	投标文件中除前章节条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在资格性、符合性审查时按照无效投标处理： 
（1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；
（2）不符合法律、法规和招标文件其他规定的实质性内容。

	废标的规定 
	有下列情形之一时，评标委员会应予废标： 
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； 
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（3）投标人的报价超过了采购预算或超过最高限价的； 
（4）因重大变故，采购任务取消的。 

	关于多家代理商参加核心产品同一品牌产品投标的规定
	1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人；招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
2、非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件载明的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
3、本项目核心产品为：     AIGC创作设计平台、虚拟现实软件系统       。

	投标文件修正
	投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正。

	推荐的中标候选人
数量
	按评标委员会推荐顺序确定前3名。

	强制采购
	标记★符号的节能、节水产品
	投标人应按财库〔2019〕9号和财库〔2019〕19号文件要求，此仅限于《节能产品政府采购品目清单》内的，除财政部另有规定外，标记★符号产品为政府强制采购节能、节水产品；投标人提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑：
采用最低评标价法时，应给予5%-10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为：价格部分/％。

	优先
采购
	非标记★符号的节能、节水产品或环境标志产品
	投标人应按财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号和财库〔2019〕18号文件要求，此仅限于《节能产品政府采购品目清单》（非标记★符号的节能、节水产品）或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品；投标人提供的产品应当取得国家确认的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑：
采用最低评标价法时，应给予5%-10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为：价格部分/％。

	政府采购优惠政策
	中小企业
	行业类别如下：
（一）农、林、牧、渔业
（二）工业
（三）建筑业
（四）批发业
（五）零售业
（六）交通运输业
（七）仓储业
（八）邮政业
（九）住宿业
（十）餐饮业
（十一）信息传输业
（十二）软件和信息技术服务业
（十三）房地产开发经营
（十四）物业管理
（十五）租赁和商务服务业
（十六）其他未列明行业

	
	
	中小企业划分标准按国家规定执行：
依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等规定进行中小企业划分。
投标人应提交符合《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库﹝2020﹞46号）规定的《中小企业声明函》。

	
	
	□本项目中第1包，所属行业工业，专门面向中小企业采购，不再执行价格扣除和评审优惠的扶持政策。

	
	
	☑一、本项目中第1包，所属行业工业，非专门面向中小企业采购（投标人如为中小企业，投标文件中必须按招标文件要求的格式提供《中小企业声明函》，否则评审时不予考虑），给予小微企业报价10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目具体扣除比例为：价格部分10％。
注：如整包响应，整包所有品目均为小型、微型企业制造才进行价格扣除。小型、微型企业提供大中型企业制造的货物的，视同为大中型企业。
□二、本项目非专门面向中小企业采购，预留40％以上份额专门面向中小企业采购（其中预留给小微企业的比例不低于60%），投标人在投标文件的中小企业声明函中明确被分包企业名称（制造商名称），并提供分包意向协议。中标人的分包协议须作为中标人与采购人签订的政府采购合同附件报同级财政政府采购监督管理部门和有关部门备案。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。接受大中型企业投标人（制造商）与小微企业组成联合体或者允许大中型企业投标人（制造商）向一家或者多家小微企业（制造商）分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（制造商）的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业投标人（制造商）的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目具体扣除比例为：价格部分％。

	
	残疾人福利性单位、监狱企业
	☑本项目中第1包，所属行业工业，非专门面向残疾人福利性单位、监狱企业采购（投标人如为残疾人福利性单位或监狱企业，投标文件中必须按招标文件要求的格式提供《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料，否则评审时不予考虑）： 
残疾人福利性单位、监狱企业视同为小型、微型企业，给予残疾人福利性单位、监狱企业报价10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目具体扣除比例为：价格部分10%。

	
	多处获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、投标人所投产品同时符合政府采购强制采购（或优先采购）节能、节水产品和优先采购环境标志产品政策的，投标人可选择其一，也可均填报。对均填报的，评标委员会评审时，只能选择其一，选择优惠范围最多的优惠政策进行评审。 
2、扶持中小企业发展的优惠政策可以与强制采购（或优先采购）优惠政策叠加享受。
3、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。

	
	政府采购合同融资
	投标人有政府采购合同融资需求的，可登录湖南政府采购网衡阳分网政府采购合同融资线上平台（http://220.168.30.70:89/page/portal/financeBankInfo_portal_hy.jsp?area_id=28）了解相关业务。

	七、合同签订

	履约担保 
	☑需要。担保金额及方式：中标人履约担保金额为合同总金额的10%。中标人在签订合同前向采购人提交支票、汇票、本票或者银行业金融机构、专业担保公司开立的无条件的、不可撤销的独立保函，或者保险公司开具的无免责条款的保证保险。。
□不需要。

	八、其他规定

	信用记录
	1、采购人或采购代理机构在对投标人进行资格审查时，还应对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
2、信用记录查询网站：“信用中国”网、中国政府采购网。
3、信用甄别时间：开标后至评标开始前。

	采购代理服务费 
	由采购人支付代理服务费

	网上开评标说明
	1、本项目采用网上开标模式，远程开标项目的时间以国家授时中心发布的时间为准。开标当日，投标人无需到达开标现场。开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法定代表人（单位负责人）应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、答疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人（单位负责人），投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
2、本项目报名、下载、上传均通过互联网操作，请投标人充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。
3、参与网上开标的投标人，请在“衡阳市公共资源交易网（https://ggzy.hengyang.gov.cn/）--信息公开--服务指南模块”下载操作手册（不见面开标大厅操作手册-投标人），投标人应仔细阅读。开标、投标文件解密均在“不见面开标大厅”进行。投标人使用不见面开标大厅遇到问题时，可拨打平台统一服务热线：0512-58188076。 
4、投标文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构提前进入不见面开标大厅，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法定代表人（单位负责人）提前进入不见面开标大厅（登录衡阳市公共资源交易网（https://ggzy.hengyang.gov.cn/）找到“服务导航-不见面开标大厅登录”模块），根据操作手册（进入相应项目的开标会议区）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成CA或账号密码登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程质疑的权利，投标人将无法看到解密指令、开标、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。
5、开标环节，采购人或采购代理机构应导出并打印《标书雷同性分析检查表》，同《开标记录表》共同作为开标结果。
6、评标期间，评标委员会可能通过衡阳市公共资源交易网交易系统要求投标人进行澄清答复，投标人应及时关注交易系统动态，在评标结束前不要离线。投标人关注交易系统动态的操作：登录衡阳市公共资源交易网（https://ggzy.hengyang.gov.cn/），点击进入“服务导航-投标人登录”模块，关注“采购业务-评标澄清答复”动态。如评标委员会通过衡阳市公共资源交易网交易系统要求投标人进行澄清答复，投标人应在规定的时间内在线答复并进行电子签章确认，否则，视为投标人放弃澄清答复的权利，投标人承担由此导致的一切后果。

	其他
	1、推荐中标候选人名单  
a、评标结果按投标总报价由低到高顺序排列。  

b、投标总报价相同的，按核心产品投标报价由低到高顺序排列。  

c、所有报价（包含核心产品）均相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

2、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕

2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

 （1）合计响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的， 即合计响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%。 

（2）合计响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价65%的， 即合计响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×65%。  

 （3）合计响应报价低于最高限价65%的， 即合计响应报价<最高限价×65%。 

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价）， 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,  应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。


第三章  投标须知
一、说明 
1.适用范围 
1.1本招标文件适用于投标邀请中所述采购项目。
2.定义 
2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。 
2.2 “采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和经财政部门认定资格的其他采购代理机构。
2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。 
2.4电子招标投标：是指电子招标投标各方参与人（以下简称交易参与人）按照有关法律法规的规定，应用网络信息技术，使用衡阳市公共资源网上交易平台(以下简称交易平台)进行的招标投标活动。
2.5 “货物”系指投标人按招标文件要求，向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。 
2.6 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。 
3.投标人的资格要求 
3.1投标人应当符合投标邀请中规定的下列资格条件要求：
（l）《中华人民共和国政府采购法》（以下简称“《政府采购法》”）第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件； 
（2）采购项目有特殊要求，招标文件规定的投标人特定资格条件。 
3.2投标人不得存在下列情形之一： 
（l）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。 
（2）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
（3）在参加本项目政府采购活动前3年因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动 。 
3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.4 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
4.投标费用 
4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。 
5. 授权委托 
5.1 投标人代表可为投标人的法定代表人（非法人组织、个体工商户等的负责人称为单位负责人）或其授权委托人。投标人代表为投标人法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）身份证明；投标人代表不是投标人法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）授权委托书，并附法定代表人（单位负责人）身份证明。
6.联合体投标 
6.1除投标须知前附表另有规定，本采购项目不接受除政府采购政策规定以外的其他联合体投标。 
6.2投标人以联合体形式投标，除应符合本章第3.2款、第3.3款、第3.4款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例； 
（2）联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的资格条件；
（3）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；
（4）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。 
7.采购进口产品 
7.1除投标须知前附表另有规定外，本采购项目拒绝进口产品参加投标。 
7.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。
8.为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。
二、招标文件 
8.招标文件的构成 
8.1 招标文件共六章，分两部分。各部分的内容如下： 
第一章  投标邀请
第二章  投标须知前附表
第三章  投标须知
一、说明 
二、招标文件 
三、投标文件的编制 
四、投标文件的提交 
五、开标与评标
六、中标信息公告与中标通知书 
七、投标人质疑
八、合同签订  
九、其他规定 
第四章  采购合同协议书
第五章  采购内容与要求 
技术要求
商务要求
第六章  投标文件格式与要求 
9.招标文件的提供 
9.1招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见招标文件投标邀请。 
9.2投标人应及时登录交易平台下载招标文件，并按规定要求在网站完成投标报名。 
9.3招标文件的提供期限截止时，确认报名的投标人少于三家，采购人或采购代理机构可以延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限，并发布更正公告。延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限的，遵守本章第11.1款关于招标文件修改的规定。 
10.偏离
10.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。 
10.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。 
10.3第二章和第五章中的一般商务和技术条款（参数），在超出允许偏离的条款数（见投标须知前附表）时，在评标时将其视为无效投标。
10.4条款数（最高项数）的统计方法见投标须知前附表。 
11.招标文件的澄清与修改 
11.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标须知前附表规定的提交投标文件截止时间至少15日前，在财政部门指定的媒体和衡阳市公共资源交易中心网站发布澄清或者修改的内容。 
11.2 如果澄清或者修改发出的时间距投标截止时间不足15日，将相应顺延投标截止时间。 
12. 推迟投标截止时间和开标时间 
采购代理机构可以视采购具体情况，推迟投标截止时间和开标时间，并将变更时间在财政部门指定的媒体和衡阳市公共资源交易中心网站发布更正公告。 
三、投标文件的编制
13.投标语言 
投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。 
14.计量单位 
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 
15.投标文件组成 
投标文件由资格证明文件、商务文件、技术文件三部分组成。详见第六章投标文件格式与要求。
16.投标报价 
16.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价（如项目根据其特点及需求需填报折扣率（费率），则按《开标一览表》中的要求进行折扣率（费率）报价）。 
16.2 投标人应按《开标一览表》和《分项价格表》的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。 
16.3除投标须知前附表允许提交备选方案外，投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为无效投标。 
16.4投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)。如按折扣率（费率）报价，其投标折扣率也不得超过最高折扣率（费率），否则，在评标时将视为无效投标。采购项目预算、最高限价见投标邀请。
16.5 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标报价，在评标时将其视为无效投标。 
16.6投标人的价格优惠应当直接在开标一览表的投标报价中给出。 
17.备选方案 
17.1 除投标须知前附表另有规定外，本采购项目不接受备选方案投标。 
17.2接受备选方案投标时： 
17.2.1投标人在投标文件中只能提交一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标报价不得高于主选方案。如果投标人在投标文件中提交两个以上备选方案或未注明何为主选方案，在评标时将其视为无效投标。 
17.2.2备选方案应当在《开标一览表》备注中列出。 
18.投标人的资格证明文件 
18.1投标人应提交满足投标邀请规定的资格条件要求的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。
18.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在资格审查时将其视为无效投标。
18.3投标人有下列情形之一的，视为无效投标： 
18.3.1 未按《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》规定格式进行承诺的；
18.3.2 未按招标文件要求提交其他资格证明文件、联合体协议、分包意向协议或提供虚假资格证明文件的；
18.3.3 资格证明文件超过有效期的或未按有关规定年审合格的。
19.投标文件符合招标文件规定的证明文件 
19.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。 
19.2 投标人应按招标文件要求详细填写相关表格。 
19.3 商务、技术偏离表中应对照招标文件所有商务、技术要求如实填写。
19.4 投标须知前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，视为无效投标。
19.4.1未在投标须知前附表规定的提交时间、地点提交的。 
19.4.2投标人提交的样品与招标文件中规定的样品标准要求不一致的。 
20.投标保证金 
本项目投标保证金详见投标须知前附表投标保证金之规定。
21.投标有效期 
投标有效期见投标须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标邀请规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。 
22.投标文件的编制和签署 
22.1电子投标文件：投标人应按照电子招标文件要求制作电子投标文件，并进行电子签名和盖章。
22.1.1投标人确认投标后，应从交易平台上下载“电子招标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。
22.1.2投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。
22.1.3电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。
四、投标文件的提交
23.电子投标文件的提交
23.1电子投标文件的密封和标记
23.1.1电子投标文件通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的投标文件，电子开标软件将无法接受， 采购代理机构不予受理。
23.2电子投标文件的提交
23.2.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前将电子投标文件上传到指定网站的指定栏目，逾期不予受理。
23.2.2如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新修改文件或与系统运维机构联系，查明原因，确保上传无误。因自身原因导致不能上传的，由投标人自行承担责任。
23.3电子投标文件的修改和撤回 
投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的电子投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。在投标截止时间之后，投标人撤回其电子投标文件的，按政府采购相关规定接受处罚。
24.无论中标与否，投标人的投标文件均不予退还。
25.串通投标 
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
五、开标、评标 
26. 开标 
26.1投标人可通过网上开标系统参加开标会；
26.2开标程序。采购代理机构在规定的时间内，按下列程序进行开标；
26.2.1投标人在开标时间前提前登录网上开标系统；
26.2.2开标时间，由系统在线公布投标人名单，并核验投标保证金到账或电子保函情况；
26.2.3投标人根据系统发出投标文件解密指令提示后在规定时间内使用加密投标文件的CA数字证书进行投标文件解密。解密时限为20分钟，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。 
26.2.4唱标：以《开标一览表》为准，未提供的按无效投标处理。在线生成的《开标记录表》所有有效投标人可以在线即时查看、下载。  
26.2.5投标人法定代表人（单位负责人）或授权委托人应在系统规定的时间内在开标记录上进行确认，否则视同认可开标结果。
26.3开标时，出现下列情形之一的，不得进入评标：
26.3.1开标时，出现下列情形之一的，视为投标人撤销其投标：
（1）投标人未按要求配置开标所需的软硬件设备，导致解密失败的；
（2）投标人电脑故障或无法上网，导致解密失败的； 
（3）解密锁发生故障、失效、错误等，导致解密失败的；
（4）解密时间超过规定时限的；
（5）其他由于投标人自身原因导致解密失效的情形。
26.3.2如因网上开标系统出现系统故障，导致开标解密无法完成的，由采购人或采购代理机构向交易平台提出延长解密时间的申请，交易平台酌情延长解密时间。
27.政府采购政策支持
省级以上财政部门关于政府采购强制采购、优先采购以及支持中小企业的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)和中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。
27.1强制采购：
产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注★符号产品），投标人提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。实施政府强制采购的，评审时按投标须知前附表的规定给予价格扣除。
27.2优先采购：
对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品（非标记★符号节能产品）、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按投标须知前附表的规定给予价格扣除。
27.3小微企业评审优惠:

（1）在货物采购项目中，投标人提供的货物均为小型、微型企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。投标人提供的货物、工程或者服务符合上述情况的，按《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）和《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购〔2022〕17号）规定，评审时按投标须知前附表的规定给予价格扣除，用扣除后的价格参加评审。本项所称货物不包括使用大中型企业注册商标的货物。
（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，具体按投标须知前附表的规定给予价格扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。
（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，具体按投标须知前附表的规定给予价格扣除，用扣除后的价格参加评审。
（4）中小企业划分标准按投标须知前附表的规定执行。
27.4政府采购政策交叉与叠加
（1）符合政府采购强制采购和优先采购政策的，产品只能享受节能产品、节水产品、环境标志产品等产品优惠中的一项（投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据）。
（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“节水产品”、“环境标志产品”中的一项政府采购优惠累加计算。
27.5投标文件符合本章第27.1款、第27.2款、第27.3款规定的，投标人应提供相关证明资料。
（1）节能产品、节水产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（扫描件）。
（2）中小企业：按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，提供《中小企业声明函》（格式）。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（扫描件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
27.6 投标人有政府采购合同融资需求的，详见投标须知前附表。

28.评标 
28.1评标委员会 
28.1.1评标由依法组成的评标委员会负责。 
28.2评标方法 
28.2.1最低评标价法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且经评审投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。　
28.2.2采用最低评标价法评标时，除算术修正和落实政府采购政策需要进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。
28.3投标文件的初步评审 
28.3.1初步评审分为资格性审查和符合性审查。 
(1) 资格性审查。根据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明材料、信用记录、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。对未通过资格审查的投标人，将告知投标人原因。 
(2) 符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。 
(3) 评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。 
28.3.2投标文件中除前章节条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在资格性、符合性审查时按照无效投标处理： 
（1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；
（2）不符合法律、法规和招标文件其他规定的。 
28.3.3 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人。废标的情形同时在投标须知前附表集中列示： 
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； 
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（3）投标人的报价均超过了采购预算； 
（4）因重大变故，采购任务取消的。 
28.3.4多家代理商提供同一品牌产品投标的，在统计投标人数量时要求如下：
（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人；招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
（2）非单一产品采购项目时，多家投标人提供的招标文件载明的核心产品品牌相同的，按前（1）规定处理。
28.4澄清有关问题 
28.4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
28.4.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用数据电文形式，并根据要求进行电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
28.4.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人应对修正进行确认，如不确认，评标时将视为无效投标。 
28.4.4 有效的数据电文澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。 
28.5比较与评价 
28.5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。 
28.5.2投标报价评价。评标委员会以开标时确认的投标报价为基础，依次对投标报价进行算术修正、政府采购政策优惠价格扣除计算。投标人需提供清晰的符合政府采购政策优惠价格扣除证明并单独详细列示，否则不予价格扣除计算。
28.5.3涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整投标人的报价。  
28.5.4最终评标价的确定。根据本章第27.5.2款、第27.5.3款所计算出的投标报价作为评审投标报价。
28.5.5评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。
28.5.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供数据电文说明，必要时提交相关证明材料（提交电子扫描件）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
28.5.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
28.6推荐中标候选人名单 
28.6.1评标委员会按经评审投标报价由低到高顺序推荐中标候选人。经评审投标报价相同时，按技术指标优劣顺序推荐中标候选人。
28.6.2本次招标采购推荐的中标候选人数量为前3名。 
六、中标信息公告与中标通知书
29.中标信息公告 
中标人确定后，中标信息将在财政部门指定的媒体和衡阳市公共资源交易网上公告。 
30.中标通知书
30.1中标结果通知 
30.1.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构将以数据电文形式向中标人发出已完成电子签章的《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。
30.1.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
七、询问、质疑与投诉
31.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人将在三个工作日内作出答复。 
32.投标人认为招标文件、采购过程和中标成交结果使自己的权益受到损害时，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
33.前款“应知其权益受到损害之日”是指：
33.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日起； 
33.2对采购程序提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； 
33.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 
34.投标人提出质疑的，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，并提供质疑函和必要的证明材料。采购人或采购代理机构应当向质疑投标人开具签收回执。 
35.质疑函应当包括下列内容： 
35.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
35.2质疑项目的名称、编号；
35.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 
35.4事实依据； 
35.5必要的法律依据； 
35.6提出质疑的日期。
36.质疑书应当由质疑投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖投标人单位公章，由授权的代理人签字的应附其法定代表人（单位负责人）委托授权书。 
37.采购人应当在签收回执之日起七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人或采购代理机构。 
38. 质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向财政部门提出投诉。 
八、合同签订 
39.履约担保 
中标人在收到中标通知书后十日内，需向采购人提交履约担保的，应按照投标须知前附表的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。 
40.签订合同 
采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。 
九、其他规定 
41. 信用记录
41.1为推进政府采购诚信体系建设，投标人在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。
41.2采购人或采购代理机构在对投标人进行资格审查时，还应对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
41.3信用记录查询网站见投标须知前附表。
41.4信用甄别时间见投标须知前附表。
41.5信用信息查询记录和证据留存具体方式：对有不良信用记录的投标人情况截图，作为查询记录和证据。
42.网上开标说明（详见投标须知前附表）
43.采购代理服务费 
采购代理服务费见投标须知前附表。
44.其他
招标文件的其他规定见投标须知前附表。

第四章  采购合同协议书
物资设备采购合同
编号（        ）第     号
项目名称： 设计艺术综合实验提质升级二期   
采 购 人：  南华大学  
供 应 商：                                   
政府采购合同
 采购计划编号：                
                                              合 同 编 号：       
买方（采购人）：南华大学
卖方（供应商）：
经过政府招标公开采购（采购计划编号：       ），卖方               成为买方南华大学的供货方（中标通知书编号：           ）。买、卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》，经过友好协商，在平等自愿的基础上就本项采购有关事项达成如下协议，以资共同遵守。
所供设备名称、规格、数量及价格                      单位：人民币（元）

	序号
	设备名称
	规 格 型 号
	生产厂家
	数量
	单价
	总价
	质保期

	1
	
	
	
	
	
	
	

	总

金

额
	大写：人民币           

	
	小写：¥               元

	备 注
	


注：1、本合同总金额是采购标的全部价款，包含设计、制造、税费、包装、仓储、装卸运输、安装、调试、技术、指导、培训、咨询、服务、检测、保险、商检、海关关税及报关清关手续费和验收合格交付使用之前及保修期与备品备件等卖方完全履行合同所发生的全部费用。

2、“设备”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品、软件和备品备件、工具、手册及技术资料（如设备出厂检验证书、合格证、图纸、使用指南、设备操作和维护手册等）。
二、卖方应提供的技术文件和资料
1、卖方应随设备提供设备包装清单中所列出的随机工具、必备配件和完整配套的产品说明书等技术文件资料，如设备出厂检验证书、合格证、图纸、使用指南、设备操作和维护手册等。
2、如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方应在收到买方通知后15天内将所缺失资料免费送达提供给买方。

三、付款
1、付款方式
1.1国产设备采购付款：货到安装调试验收合格后，凭收货单位验收单和卖方开具的国家增值税专用发票15日内由买方向卖方支付100%的合同款。
1.2原装进口设备采购付款：买方与卖方签订本合同后，卖方在买方建议的进出口代理公司中选择一家，买方委托其办理进出口相关事宜，并签订进口委托代理协议。货到安装验收合格后，凭买方验收单、进出口代理公司提供的由税务局监制的货款免税发票、卖方提供的由税务局监制的技术服务费发票，15日内由买方向卖方支付100%的合同款。货款免税发票和技术服务费发票金额总和需与合同进口设备金额总额一致。
1.3支付程序：买方通过湖南省电子化政府采购管理平台备案电子合同后，付款时凭验收单、卖方开具的国家增值税专用发票（原装进口设备为卖方及进出口代理公司提供的发票等相关票据）交买方单位财务部门，同时经网上验收确认。湖南省国库集中支付局根据买方网上的支付申请与湖南省财政厅政府采购管理处审核后的合同、验收单、发票复印件等核对无误后，通过湖南省国库集中支付局网上支付货款到卖方账户。 
2、付款单位：南华大学
四、履约担保、质量保证、技术标准及验收
1、卖方履约担保金额为合同总金额的10%（大写：              元整，小写￥         元）。卖方在签订合同前向买方提交支票、汇票、本票或者银行业金融机构开立的无条件的、不可撤销的独立保函，或者保险公司开具的无免责条款的保证保险。履约担保的有效期为验收合格后不少于12个月。
2、卖方必须严格按照本合同及附件要求提供符合国家标准的产品（如无相关国家标准则应符合行业标准；既无可适用的国家标准又无行业标准的，适用企业标准。招标文件要求或者投标人承诺的参数高于相关标准的，从高适用）。卖方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
3、卖方保证所提供的设备（包括零部件）是原装、全新、通过合法渠道取得的正规产品，满足合同规定的质量、性能、技术规范等的要求。
4、货物运抵买方指定地点，由买、卖双方组织相关人员共同对到货设备的数量、规格、型号、外观质量、随机备品备件、技术资料等进行初验，初验及在安装过程中发现与合同要求不符的货物，不得安装，已安装的必须更换或重做，其一切损失概由卖方自行负担；卖方拒绝更换的，买方不予验收。设备验收合格且移交买方前其保管责任由卖方承担。
5、合同标的如有任何部分须依法报请政府主管机关检验检测或查验、或需取得国家强制检验检测合格证方可投入使用的，由卖方提出申请并负担有关费用。
6、必要时，买方可按检验检测标准自行检查或委托有资质的相关质检机构的检验检测。如买方发现设备的质量、规格与合同和招标文件要求不符，或者在质量保证期内，证实设备存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后3日内应免费更换有缺陷的设备或部件。如果卖方在收到通知后3日内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施。前述事项引发的风险和费用（含检验检测费用）由卖方承担。在设备质保期内，同一台设备出现三次质量问题，卖方应无条件免费整机更换。
7、设备安装调试完成并试运行合理时间后，由买方组织验收人员与卖方代表共同进行最终验收并签署验收意见。
五、交货
1、交货时间：
1.1国产设备：签订合同后（30）日内交货并安装调试合格。

1.2原装进口设备：/

2、交货要求：
2.1卖方应保证货物及设备包装完整、交货前未拆封，包装箱及每一附件应由卖方注明货物名称、型号、件数、附件名，并负责运输到指定交货地点。包装及运输方式不当，致货物受损的，所有损失概由卖方自行承担。
2.2如在吊运、安装和仓储过程中有特殊要求的货物，卖方应在交货前15天以特快专递方式将详细交货清单包括合同号、货物名称、规格、数量、毛重、体积(立方米)、包装箱件数和尺寸(长×宽×高)、具体交货日期、所需准备和注意事项等邮寄给买方，以便买方做好相应准备工作。

3、交货地点：南华大学指定地点。
六、安装调试
1、卖方应及时、正确地负责设备的安装、调试，确保设备运行正常，性能满足要求。安装调试费用已包含在合同总金额中。各项设施或设备，依法依规或依生产商要求需由专业技术人员安装、调试、履约或检验者，卖方应依照办理。安装过程中，卖方应遵守安装调试技术规范和安全生产规定，卖方在履约场所作业有发生意外事件之虞时，卖方应立即采取防范措施。如发生意外或损害，卖方应立即采取抢救、报告、复原、重建等措施，并承担由此产生的全部责任和费用。
2、卖方安装调试时，应随时清除安装场所内及外围一切废料、垃圾、非必要或不合格的材料、工具及其它设备，以确保该场所安全及环境整洁，所需费用由卖方负责。
七、售后服务
1、质保期  1  年，卖方需在质保期内免费提供上门维修和技术支持服务，超过质保期后，终身免费维修，只收零配件成本费。
2、卖方应对买方的有关使用、维修人员免费进行安装、操作、维护维修技能培训。
3、卖方应保证按照投标文件的承诺提供良好的售后服务，并告知买方其在湖南省境内售后服务的名称、办公地点、联系人、联系方法等。
4、卖方在接到用户报修通知后，应立即做出响应，须在24小时内到达现场，而且必须在2个工作日内负责解决故障。
八、违约责任
1、卖方延期交货，卖方未能在合同规定的期限内提供全部设备的，每延期一天，按延期交付设备总金额的5‰交付违约金，如果卖方违约金达到延期交付设备总金额的20%仍未交货，买方可单方面解除合同。卖方未能于合同约定期限内将全部货物安装调试验收合格，视同延期交货。
2、卖方所提供的设备型号、规格、质量等不符合合同规定标准的或发现有更换原装配置的，买方有权拒收，而卖方应及时予以更换，并承担因此发生的一切费用。
3、卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的有关侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的指控。如果任何第三方对买方提出侵权指控，属于卖方违约，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4、质保期内，由于卖方的原因造成的买方经济损失由卖方负责赔偿，由于买方操作人员使用不当所造成的经济损失由买方负责。
5、卖方如不履行本合同，或未能遵守本合同规定交货，或所交货物经验收不合格而又不能更换的，买方可没收卖方的履约定金，并可单方解除合同。卖方还应赔偿因其违约行为给买方造成的损失。
6、免责条款：因不可抗力（战争，严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件）造成卖方不能如期履约的，卖方应及时将情况书面通知买方，经买方同意后可延期履约。根据不可抗力的影响程度，买方可给予卖方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
九、合同附件包括：招投标文件、中标通知书等。
十、解决纠纷的方式
合同执行过程中发生争执，由双方友好协商解决。协商不成的，双方同意纠纷由买方所在地人民法院管辖。
十一、本合同未尽事宜，按双方协商解决。
十二、本合同经双方签字盖章生效。合同一式八份，卖方二份、买方六份。
买 方：（公章）                     卖  方：（公章）
单位名称：南  华  大  学            单位名称：

单位地址：                          单位地址： 

法定代表人：                        法定代表人： 
委托代理人：                        委托代理人：
电   话：                           电   话：
开户银行：工行衡阳南华大学南院支行 开户银行：
账   号：1905021619200000135        账   号： 
传   真：                           传   真： 
邮政编码：                          邮政编码： 
签订时间：     年    月     日       签订时间：    年    月    日
第五章  采购内容与要求
第一节技术要求
一、采购内容及数量

	包名
	品目分类
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	是否接受进口产品

	包1
	
	设计艺术综合实验提质升级二期 
	详见招标文件
	1批
	1448480
	否


分项价格表

	序号
	品目名称
	单位
	数量
	单价(元)
	最高限价(元)

	1
	城市调研设备
	台/套
	1
	13800
	13800

	2
	城市规划图形算力平台
	台/套
	2
	17500
	35000

	3
	工业电子防潮柜
	台/套
	1
	4000
	4000

	4
	滚轮裁纸刀
	台/套
	1
	750
	750

	5
	植物冠层分析仪
	台/套
	1
	19300
	19300

	6
	插针式茎流计
	台/套
	1
	22700
	22700

	7
	虚拟现实场景设计平台
	台/套
	1
	14000
	14000

	8
	3D扫描建模仪
	台/套
	1
	12100
	12100

	9
	工业设计工作站
	台/套
	1
	16700
	16700

	10
	建筑装饰材料数字化展示平台
	台/套
	1
	15600
	15600

	11
	便携式可穿戴脑电波仪
	台/套
	1
	10400
	10400

	12
	电气噪音计
	台/套
	1
	270
	270

	13
	电气风速仪
	台/套
	1
	270
	270

	14
	数字化陈设设计采编设备
	台/套
	1
	23000
	23000

	15
	航拍无人机
	台/套
	1
	10700
	10700

	16
	Al数据处理器
	台/套
	1
	32700
	32700

	17
	视觉传达展示平台
	台/套
	1
	30300
	30300

	18
	高清航拍测绘无人机
	台/套
	1
	32200
	32200

	19
	数字化影像实验教学平台
	台/套
	2
	25000
	50000

	20
	绿色建筑性能模拟服务器
	台/套
	1
	32100
	32100

	21
	全幅数码影像采集系统
	台/套
	1
	27100
	27100

	22
	美术写生工具包
	台/套
	5
	800
	4000

	23
	数字化影像集采系统
	台/套
	1
	8500
	8500

	24
	AI算力计算终端
	台/套
	1
	57000
	57000

	25
	AIGC创作设计平台
	台/套
	1
	84000
	84000

	26
	虚拟现实引擎
	台/套
	1
	87000
	87000

	27
	两通道硬件融合器
	台/套
	1
	61000
	61000

	28
	虚拟现实软件系统
	台/套
	1
	384000
	384000

	29
	光学感应器
	台/套
	3
	91330
	273990

	30
	虚拟现实硬件系统
	台/套
	1
	86000
	86000

	合计
	1448480


注：1、各标的名称（货物名称）均不得超过上表的标的限价，否者按无效投标处理。
2、《中小企业声明函》、分项价格表、货物说明一览表、以及相关政府采购节能、环境标志产品政策均对应至本章的 “标的名称”（即成品，不涵盖成品中涉及的组件、配件等）。

3、各包核心产品详见“第二章  投标须知前附表”。
二、技术规格及参数要求

	品目
	产品名称
	数量(台/套)
	技术规格及功能要求

	1
	城市调研设备
	1
	全景相机：2台，每台标配：电池 2 块、充电线 1 根、镜头保护套 1 个、标准保护镜 1 个、自拍杆 1 根（长度≥110cm，用于 360° 全景拍摄时可隐入画面）、多电池充电器 1 个、收纳包 1 个；

传感器：采用双全景影像传感器，传感器≥1/1.28英寸；

分辨率：支持8K 360°全景视频拍摄，全景照片有效像素≥7200万；
屏幕尺寸：≥2.5 英寸触摸屏；
防护能力：具备裸机防水能力，防水深度≥15米；
光学性能：配备可拆换全景镜头，光圈F2.0，等效焦距≥6mm，支持智能画面防抖与 360°水平矫正；
续航：内置≥2400mAh 可拆卸电池，连续录制时长≥180 分钟；支持快充，20分钟充电量≥80%
固态硬盘：4个，储存容量≥480G，连续读取速度≥500MB/s，连续写入速度≥450MB/s。

	2
	城市规划图形算力平台
	2
	1、处理器：采用高性能多核架构，中央处理器核心数≥10核，图形处理器核心数≥10核，综合运算与图形处理能力优异；

2、内存：内置≥32GB内存，满足多任务及专业软件运行需求；

3、存储：内置≥2TB高速固态硬盘，数据读写性能稳定高效；

4、有线网络：标配千兆以太网有线网卡，支持高速稳定有线网络传输；

5、无线通信：内置高性能无线网络模块及蓝牙模块，支持新一代WiFi协议与蓝牙连接，满足无线联网及外设稳定互联。

6、视频输出：支持4K及以上高清分辨率视频输出，配备HDMI高清视频接口，支持多显示器扩展显示。

7、外部接口：配备多类型高速接口，可满足外接显示器、存储设备、办公外设等各类扩展连接需求；

8、机身结构：采用超小体积迷你机箱，机身坚固耐用，低功耗节能设计，散热良好，运行噪音低，桌面占用空间小。

	3
	工业电子防潮柜
	1
	规格颜色：容积≥540L，柜体整体黑色防静电处理；

柜体材质：采用≥1.2mm优质冷轧钢板；

控湿范围：10%~20%RH；

隔板：3块(可拆卸调节)，单块承重≥100kg；
尺寸：≥600mm×750mm×1500mm（长×宽×高）。

	4
	滚轮裁纸刀
	1
	裁切尺寸：≥1200mm；

裁切厚度：≥1.5mm；

匹配刀头：大刀头；

裁台面积：≥1360×315mm；

可切割材质:纸张、pvc胶片、照片、铜皮、皮革等。

	5
	植物冠层分析仪
	1
	可测量指标：叶面积指数、叶片平均倾角、天空散射光透过率、不同太阳高度角下的植物冠层直射辐射透过率、不同太阳高度角下冠层的消光系数、叶面积密度的方位分布；

2、镜头角度：≥150°；

3、分辨率：≥768×494；

4、测量范围：天顶角由0°～75°(≥150°鱼眼镜头)可分割成十个区域，方位角360°亦可分割成十个区域；

5、PAR感应范围：感应光谱400nm～700nm；

6、测量范围：0～2000μmol/㎡•S；

7、实时显示GPS卫星定位经纬度，明确当前检测位置，检测结果可直接传至专属云农业数据中心，配备专属云农业数据中心账户；

8、分析软件：植物冠层分析系统；

9、探头尺寸：≥直径6cm×高10cm；

10、传输接口：USB；

11、工作温度：0～55℃；

12、操作设备：处理器≥i5-13420H，内存≥16G，硬盘≥512G SSD， 屏幕≥15.6英寸。

13、显示系统：≥27 英寸IPS 4K，分辨率≥3840×2160，色域≥99% Adobe RGB、≥99% DCI-P3，色准ΔE＜2，底座支持旋转升降。

	6
	插针式茎流计
	1
	1、采用不锈钢双探针，配有相应的钻孔工具，容易插拔，可以反复使用； 

2、采用热消散法，可恒温加热 可以长期连续监测 ；

3、采用高精度 T 型热电偶直接与数据分析仪连接 ；

4、测量指标：瞬时液流密度；

5、测量通道：单通道 ；

6、内存容量：≥16GB ；

7、采样时间间隔：1～999分钟内可调 ；

8、空气温度：测量范围-20～80℃，分辨率0.1℃，误差±0.2℃ ；

9、空气湿度：测量范围0～90%，分辨率0.1%，精度1% ；

10、探针长度：≥33mm；

11、探针数量：≥2；

12、大气压力：范围150～1150mbar，分辨率0.1mbar，误差±1.5% ；

13、显示：≥3.5英寸TFT 真彩液晶显示屏，分辨率≥800×480； 

14、工作温度：10℃～60℃ ；

15、工作湿度：0～90%RH 。

	7
	虚拟现实场景设计平台
	1
	1、处理器：≥英特尔酷睿I7-12700，12核 20线程，主频2.1GHz；

2、内存：≥16GB DDR5 4800MHz，配置4个内存插槽，最大支持扩展128GB；

3、存储：≥1TB PCIe 4.0 NVMe M.2高速固态硬盘；

4、显卡：≥NVIDIA RTX 3050 6GB 独立显卡，满足3D建模、渲染、平面设计及图像处理需求；
5、芯片组：采用专业工作站芯片组；

6、网络：集成千兆有线以太网卡，网络连接稳定；

7、电源：配置≥300W高效电源；

8、接口：前置4×USB 3.2、音频接口、USB-C 3.2接口；后置4×USB 3.2、音频接口、2×DP接口、HDMI高清接口。

	8
	3D扫描建模仪
	1
	1、具备三种工作模式：

①蓝色7线激光：精度≤0.02mm；点距0.02-2mm；扫描速率≥420000点/秒；最高扫描速度60fps；最小扫描体积≤5mm*5mm*5mm；幅面270mmx170mm@300mm；工作距离160mm-400mm；拼接模式：标志点；计量级精度，激光扫描模式下精度可达0.02mm，230万像素3D成像相机。

②蓝色22线激光：精度≤0.02mm；扫描速率≥660000点/秒；支持多距离适配幅面270mm x 170mm@300mm、341mm x 232mm@400mm、397mm x 290mm@500mm；工作距离200mm-550mm；户外扫描100000 lux以下。

③红外双目结构光：精度≤0.075mm；点距0.1-2mm；扫描速度最高30fps；最小扫描体积≤150mm*150mm*150mm；幅面630mmx550mm@1000mm；工作距离170mm-1000mm；拼接模式：标志点/几何/纹理；面部和身体模式配备独特的面部映射算法，可捕捉更多细节，轻松扫描头发，人体扫描仅需2分钟内。

2、标志点补光灯：≥12颗红外LED。

3、输出格式：OBJ/STL/PLY。

4、输入电源：12V 2A。

5、数据接口：TypeC/USB3.0。

6、产品尺寸：≤215mmx50mmx74mm。

7、特色功能：支持无线扫描；黑色/金属物体无需喷粉。

8、配置先进的温度补偿算法，可提高温度稳定性，保障准确测量高性能结构：≥φ20mm大景深镜头；低畸变镜头，小于5%；9片光学镜片；金属镜筒和支架；精细扫描，还原细节。

9、跟踪扫描：采用One-Shot 3D成像技术，天然防抖，不易丢失跟踪。重定位速度快，手持扫描更流畅。

10、全彩扫描：搭载≥12颗环形LED纹理补光灯，黑暗环境下提升彩色贴图的亮度，真实呈现物体色彩。

11、在环境条件差的情况下，双色环形纹理补光灯可帮助实现更逼真的扫描效果。蓝光给线激光扫描补光，白光用于贴图模式的补光。

	9
	工业设计工作站
	1
	1、处理器：≥英特尔酷睿I7-14700，20核28线程，主频2.1GHz，满足高性能运算及多任务处理需求；

2、内存：≥16GB DDR5内存 ，频率≥4400MHz，插槽≥4×DDR5 UDIMM非ECC，内存最大支持128GB扩展；

3、存储：≥512GB PCIe 4.0 NVMe SSD+2TB SATA机械硬盘；

4、显卡：≥NVIDIA RTX 4060 8GB独立显卡，支持光线追踪、AI加速渲染，适配3D建模、三维渲染、平面设计、视频剪辑等；

5、芯片组：采用专业工作站芯片组，保障工作站长期稳定运行；

6、网络：集成千兆以太网卡，支持高速有线数据传输，网络连接稳定；

7、电源：配置≥500W Platinum 内置电源装置（80PLUS Platinum 认证），供电稳定高效，节能降耗；

8、接口：前置4×USB3.2+通用音频；后置4×USB3.2+2×DisplayPort 1.4a HBR2 端口+2个USB 2.0+1个RJ45(1GbE)以太网端口+音频输出端口

9、散热：智能温控风扇及高效风道设计，散热性能优异，支持7×24小时高负载稳定运行;

10、显示屏：≥27英寸4K直面IPS屏 ，分辨率≥3840×2160，对比度 1500:1，刷新率≥120Hz，亮度350nits，99% sRGB 广色域，硬件防蓝光，内置2×5W扬声器。

	10
	建筑装饰材料数字化展示平台
	1
	1、处理器：≥英特尔酷睿 Ultra 7 255HX，20核20线程，主频 2.4GHz；

2、显卡：≥NVIDIA RTX5060独立显卡，支持光线追踪、AI 加速渲染，适配设计、剪辑及多软件运行；

3、内存：≥16GB DDR5高频内存，双通道设计，内存拓展性强，运行稳定流畅；

4、存储：≥1TB高速固态硬盘，读写性能优异；

5、显示屏：≥15.3英寸高色域屏，分辨率≥2560×1600，刷新率≥180Hz，硬件级低蓝光护眼；

6、网络：内置Wi-Fi 6E无线网卡、蓝牙5.3及以上模块；

7、接口：配置USB-A、全功能USB-C、HDMI 2.1、3.5mm 音频接口等，满足外设扩展需求；

8、电池：电池容量≥60Wh；

9、散热：采用多热管双风扇散热系统，整机性能释放强劲，支持性能模式调节。

	11
	便携式可穿戴脑电波仪
	1
	一、技术要求

1、尺寸范围：30～35厘米；

2、无线连接：蓝牙4.2及以上；

3、电池类型：可充电锂电池，充电时间：≤3小时；

4、脑电图通道：≥4个脑电图通道+ 2个放大辅助通道；

5、采样率：≥256 Hz，采样分辨率≥12位；

6、参考电极位置：FPz（CMS/DRL），通道电极位置：TP9、AF7、AF8、TP10（干电极）；

7、主体材料：柔性聚碳酸酯和导电硅胶，EEG电极材料：导电金；

8、加速度计：三轴加速度计，采样率≥50Hz，16 位分辨率，测量范围 ±4G"；

9、PPG：具备光学心率采集功能（含红外与红色光源），采样率≥60Hz；16位分辨率。

二、软件要求

1、具备全面数据分析能力，支持时域分析、频域分析、实时动态可视化，将实时数据转化为动态波形图和频谱图；支持多通道数据（4 通道、6 通道或多通道）高效稳定运行。

（1）蓝牙设备连接能力：具备发现蓝牙便携式脑机接口设备，识别设备型号和序列号的功能并连接特定设备的能力；

（2）具备监听特定IP地址和端口接收并发送多维度数据的功能；

（3）模式配置能力：根据连接设备配置模块，实验数据需求可配置数据传输模式，提供不同数据输出组合；

（4）根据各通道脑电数据的时域、频域和特征识别数据，提供数据录制功能，可以绘制折线图、时频图、频谱图等图表，有绘制PPG多通道数据的功能；具备绘制电极接触良率数据的功能。

（5）具有超过5块以上画布同时显示的功能且同一块画布具备同事绘制6项以上数据的功能。

（6）具备调整画布纵轴数据上下限的功能且具备调整横轴数据范围的功能。

（7）具备自主对特定数据添加滤波器等数据处理功能的功能且具备调整数据回访进度的功能。

（8）具备对数据录制并进行打点标注和进行可视化显示，默认可提供的marker不少于8个。

2、软件授权使用期限：≥1年；授权期满后如需续费，投标人承诺续费年费涨幅不超过本次成交价的10%（且不高于同配置新购年费），该承诺纳入合同条款。

	12
	电气噪音计
	1
	测量范围：30～130dBA、35～130dBC；

准确度：≤±1.5dB；

频率响应：31.5Hz～8.5KHz；

数据存储量：≥4700笔；

测量档位：30～80，50～100，60～110，80～130，30～130；

6、取样率：快速≥8次/秒，慢速≥2次/秒。

	13
	电气风速仪
	1
	1、风速测量范围：0.0～45.0m/s；

2、风速测量精度：±3% ±0.1m/s

3、风量测量范围：0～999900m³/min；

4、显示：高清数显屏；

5、配备可伸缩加长分体式探头，便于管道、风口远距离测量。

	14
	数字化陈设设计采编设备
	1
	1、处理器：≥第三代英特尔酷睿Ultra7-356H，16核16线程，≥18MB高效缓存，内置AI NPU算力，满足专业设计、多任务运算及AI智能处理需求；
2、显卡：≥NVIDIA RTX5060独立显卡，支持光追与AI渲染，适配设计创作；

3、内存：≥32GB LPDDR5大内存，多任务运行流畅稳定；

4、存储：≥1TB PCIe 4.0高速固态硬盘，连续读取≥7000MB/s，连续写入≥5000MB/s；

5、显示屏：≥15.3英寸2.5K OLED触控屏，分辨率≥2560×1600，刷新率≥165Hz，色域覆盖100% DCI-P3广色域，硬件级低蓝光护眼；

6、触控笔：配套原厂灵感妙笔，支持4096级压感，笔触延迟≤2ms，支持倾斜笔触识别、磁吸充电功能；

7、机身材质：全金属铝合金机身，机身厚度≤17mm，重量≤1.7kg，支持360°翻转，支持笔记本、平板、帐篷、站立四模式自由切换；

8、 网络接口：支持Wi-Fi 7（802.11be）无线网卡，蓝牙5.3及以上模块；包含2个USB-C（雷电4/USB4）接口、1个USB-A 3.2 Gen1接口、1个HDMI 2.1接口、1个3.5mm音频接口；

9、电源续航：内置≥80Wh超大容量电池，140W智能快充，日常办公续航≥10小时，视频播放续航≥19.5小时。

10、航拍套装：整机≤249克，≥1/1.3英寸CMOS影像传感器，有效像素≥4800万，支持4K/60fps HDR 录像，高清数字图传系统，最远图传距离≥15公里，单电池续航≥35分钟，套装含飞行器1台、带屏遥控器1个、电池3块、多电池充电管家1个（可同时充3块电池）、单肩包1个、备用桨叶全套。
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	航拍无人机
	1
	1、起飞重量：不超过1千克；折叠后便于携带收纳；

2、飞行速度：最大上升速度≥10米/秒，最大下降速度≥10米/秒；

3、最大海拔高度：≥6000米，最长飞行时间：≥45分钟；

4、最大续航里程：≥30公里，最大抗风速≥12m/s；

5、三轴机械增稳双摄影像云台，搭载广角+ 70mm中长焦双镜头：

①广角主摄：≥1英寸CMOS传感器，≥5000万有效像素，f/1.8光圈，24mm等效焦距，单像素3.2μm；

②中长焦镜头：≥1/1.3英寸CMOS传感器，≥4800万像素，3倍光学变焦，f/2.8光圈；

双摄均支持4K/60fps HDR、4K/120fps 慢动作、10bit专业对数色彩（Log）/HLG 色彩模式，14挡动态范围；支持JPEG/RAW格式、可拍摄自定义自由全景。

6、全向避障：搭载低光视觉传感器+前向激光雷达，暗光环境可识别障碍物，支持主动绕行、紧急刹停；具备无卫星信号区域安全返航能力。

7、图传操控：数字高清图传，最大图传距离≥20km，可实时回传1080P/60fps 10bit高清画面；配套一体式带屏遥控器，无需外接手机，独立高清显示屏操控。

8、配置：飞行器1台、带屏遥控器1个、电池3块、三电池同步充电管家1个、单肩包1个、全套滤镜及备用螺旋桨。
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	Al数据处理器
	1
	1、中央处理器：配置≥16核中央处理器，满足高性能计算需求；

2、图形处理器：搭载≥40核集成图形处理器，具备强劲图形处理与并行运算能力；

3、存储：≥512GB 高速固态硬盘（SSD），支持最高扩展至1TB，确保系统运行流畅并提供充足的数据存储空间；

4、内存：≥48GB，支持后期扩展至64GB，可高效处理大型数据集与复杂应用；

5、接口配置：配备丰富的高速接口，包含雷电接口、USB-A接口、SD卡插槽等，满足多设备扩展需求；

6、散热：采用高效的散热系统，确保设备在长时间高负荷运行时，核心部件温度保持在安全范围内，性能不发生明显降频；

7、网络：支持高速无线网络与有线网络，保障稳定、高速的数据传输能力。
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	视觉传达展示平台
	1
	1、显示：≥75英寸UHD超高清LCD液晶屏，16:9，分辨率≥3840×2160，刷新率 60Hz，256 级灰阶，色彩 1.07B（10bit），可视角度≥178°，动态对比度≥5000:1，亮度≥280cd/m²，响应时间≤8ms；

2、屏幕保护：采用防眩光钢化玻璃，厚度≥3.2mm，硬度≥9H，雾度5%±2，可见光透射比≥88%；提供≥3种图像模式、≥6种色彩空间模式；

3、无线：支持 AP与STA双模式同时工作，2.4GHz/5GHz双频；WiFi6（802.11a/b/g/n/ac/ax），工作距离≥20米；支持2T2R AP，最多40个终端接入；

4、摄像头：正面居中内置≥4800万像素高清摄像头，支持≥4K30fps视频；对角线视场角≥100°，水平≥90°，垂直≥60°，畸变≤11.6%；支持智能取景（按与会人数自动调整），支持5倍变焦；

5、拾音与扬声：内置 8 阵列麦克风，前向 180° 拾音，有效拾音距离≥12 米；内置 4 核 DSP，支持 AI 降噪与混响抑制；2.0 声道，内置 2×10W 扬声器，频响 180Hz~20kHz；

6、扩展与国产化：支持外接麦克风和摄像机；主要元器件（可编程逻辑芯片、音视频硬件编解码单元、摄像机镜头等）采用国产化产品；

7、触控：支持≥20 点书写、≥40 点触摸，单点 / 多点被遮挡时仍可正常书写；具备防光干扰能力，在强光环境下可正常工作；

8、预警：支持温度过载等预警条件设置，达到阈值时触发告警并通知系统管理员；

9、安全：支持 USB 接口禁用；支持 SM2/SM3国密算法；支持Web 登录安全设置（WiFi直联登录、禁止公网登录、网络无限制登录等模式）；

10、白板：非白板模式下可快捷调出书写板，内容可导入白板扩展；支持多页面管理、预览及拖拽排序；支持按擦除速度自动调整橡皮擦大小；

11、无线传屏：内置接收模块，无需附加设备即可接收外部电脑音视频信号实时投屏，支持触摸回传、免驱动即插即用；手机与电脑支持混合传屏，最多9个画面同屏，可对各画面独立反向操作；最多可连接 32台设备；

12、软件：内置应用商城，支持第三方应用安装使用，已适配应用≥30个；支持实时字幕与翻译（悬浮/全屏显示）；支持录制内容快速总结，提炼会议摘要、讨论章节、关键词和待办；

13、系统配置：CPU不低于11代i5，运行内存≥8G，存储≥256G；

14、配置：主机1台、移动支架1个、传屏器1个、智能笔1支

15、手势追踪控制器 2 个：有效距离 10cm~110cm，≥27 个手部关节实时捕捉，视场角≥160°×160°，分辨率≥1024×1024@88fps 或 512×512@120fps，支持非接触式隔空手势交互；

16、网络摄像头 2 个：≥4K 分辨率，≥8.5MP高感光CMOS传感器，对角线视场角90°/78°/65°可调，支持自动对焦、4倍数字变焦与HDR，USB-C接口即插即用。
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	高清航拍测绘无人机
	1
	1、裸机重量（带普通桨叶）：≤1300克，便于单人作业

2、最大起飞重量：≤1500克（常规桨叶）

3、尺寸：折叠后便于携带收纳；

4、最大载重：≥200克

5、最大上升速度：≥10米/秒，最大下降速度：≥8米/秒

6、最大水平飞行速度：≥20米/秒

7、最大起飞海拔高度：≥6000米

8、最长飞行时间：≥45分钟（常规桨叶）

9、最大续航里程：≥35公里（常规桨叶）

10、最大抗风速度：≥12米/秒

11、GNSS：支持GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS

12、全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上均具备双目视觉避障传感器，下方具备三维红外传感器，探测到障碍物时在 App 提醒并自动减速刹车或绕行

13、影像传感器：

广角：4/3 CMOS，有效像素≥2000 万，f/2.8-f/11，等效焦距24 mm；机械快门，最小拍照间隔≤0.5s。

中长焦：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素≥4800 万

长焦：1/1.5 英寸 CMOS，有效像素≥4800 万

稳定系统：三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）

激光测距模块：最远正入射量程1800m

配置：主机一台、带屏遥控器1个、充电管家1个、电池3块、 厂家官方保险/质保服务 1 年（保额≥24500元，保额内不限次免费维修）、配套安全箱1个、厂家RTK定位服务1年。
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	数字化影像实验教学平台
	2
	传感器类型：采用全画幅CMOS影像传感器；

有效像素：≥2420万，实现高感光度高画质；

对焦系统：自动对焦功能，支持人眼、动物、车辆实时识别与眼部对焦，对焦响应迅速、精准，适配多场景拍摄。

4、连拍性能：机械快门连拍≥12张/秒，电子快门高速连拍≥40 张/秒；

5、机身防抖：具备机身光学防抖，与镜头光学防抖联动，实现高等级协同防抖；

6、视频性能：支持4K 60p无裁切拍摄，支持 4:2:2 10bit 色彩采样及专业对数色彩（Log）格式

7、取景：配备可侧翻触控液晶显示屏与高分辨率OLED电子取景器，支持多角度取景操作；

8、存储卡：配备≥512GB UHS-II高速SD存储卡，采用双SD存储卡插槽设计；

9、续航：采用专用可充电锂电池，拍摄续航≥500 张（CIPA 标准），支持 USB-C 充电与外部 PD 供电；

10、镜头：24-105mm F4恒定光圈标准变焦镜头，具备光学防抖与静音对焦；

11、功能：支持Wi-Fi 6、蓝牙5.0无线传输，具备多重曝光、HDR 拍摄、防闪烁拍摄等专业功能；

12、配件：双电池、512G高速内存卡、充电器、双肩包、三脚架、UV镜、反光板、偏振镜、电池收纳盒、高速读卡器、手腕带、补光灯各1个。
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	绿色建筑性能模拟服务器
	1
	1、处理器：≥英特尔酷睿 Ultra 9-285K，24核24线程，缓存≥36MB；

2、显卡：≥NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 独立显卡，16GB GDDR6X显存，支持DLSS 3.5与光线追踪；

3、内存：≥32GB DDR5 5600MHz 双通道内存（16GB×2），最大支持64GB扩容；

4、存储：≥1TB PCIe 4.0×4 NVMe M.2 SSD 固态硬盘，无内置光驱，读写性能强劲；

5、主板芯片组：高性能芯片组，提供稳定高性能平台；

6、显示器：≥27英寸显示器，分辨率≥2K，刷新率≥240Hz，响应时间≤1ms；

7、散热系统：360mm规格CPU一体式水冷散热，配合高效机箱风道，保障持续高性能输出；

8、电源：≥850W，通过80 PLUS金牌及以上能效认证，全模组设计，转换效率高；

9、网络连接：集成2.5G有线网卡，支持WiFi 6E无线连接与蓝牙功能；

10、接口配置：前置含 USB 3.2 Gen1×2、USB 2.0×1、USB-C 3.2 Gen2×1、音频接口；后置含 DP×3、HDMI、USB 3.2 Gen1×4、USB 3.2 Gen2×1、雷电4接口。
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	全幅数码影像采集系统
	1
	1、影像系统：采用全画幅背照式 CMOS 影像传感器，有效像素≥3300 万，搭配高性能数字影像处理器；
2、对焦：采用覆盖≥90%成像范围的焦平面相位检测对焦系统，通过≥750个相位检测对焦点实现出色的实时追踪性能；

3、连拍性能：机械快门连拍≥10张/秒，电子快门连拍≥10张/秒；

4、机身防抖：内置5轴机身光学防抖，可与镜头防抖协同，实现高等级协同防抖效果；

5、视频性能：支持≥4K 60p 视频拍摄，支持 4:2:2 10bit 色彩采样及专业对数色彩（Log）及电影感色彩模式；

6、取景显示：≥360万点OLED Quad-VGA 取景器，≥3.0 英寸可侧翻触控液晶屏，操作便捷；

7、存储接口：双存储卡插槽（支持CFexpress Type A/SD UHS-II）；配备 USB-C 3.2 Gen2、HDMI、3.5mm 麦克风 /耳机接口；

8、续航供电：采用专用可充电锂电池，拍摄续航≥500 张（CIPA 标准），支持 USB-C PD 快充与外部供电；

9、无线：支持Wi-Fi、蓝牙5.0无线传输，具备多重曝光、HDR 拍摄、防闪烁拍摄、延时摄影等专业功能；

10、镜头：24-105mm F4 恒定光圈标准变焦镜头，搭载光学防抖，覆盖 24-105mm 常用焦段，适配所配全画幅机身卡口，含多层镀膜 UV 镜；

11、直播相机：配备1/2英寸CMOS传感器，支持4K高清输出与3倍光学变焦，有效像素≥1200万，屏幕≥5英寸翻转触摸屏，内置智能美颜、机内绿幕抠图及一键推流功能。
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	美术写生工具包
	5
	画板尺寸：≥长140CM×宽70CM；

画板材质：复合板材质，折叠不变形；

折叠方式：对折，正反含磁性；

每套含画板1个，可调节画架1个，四尺对折帆布包1个。
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	数字化影像集采系统
	1
	一、投影系统

显示技术：DLP，显示芯片：0.47"DMD；
镜头：高透光镀膜镜头，亮度：1400 CVIA/1700 ISO；
标准分辨率：≥3840×2160，兼容分辨率：2K/4K；
投射比：1.2:1，支持全自动梯形校正；
内置存储：≥32GB；
操作系统：智能操作系统（基于Android，支持主流流媒体应用）；
输入接口：含HDMI×2（HDMI1支持eARC）、USB×2，输出接口3.5mm AUDIO×1、OPTICAL×1，WiFi双频2.4/5GHz，蓝牙5.1/低功耗。
二、打印系统

操作界面：≥4.3英寸触摸屏；

功能：支持自动双面、有线/无线、无边距打印；

墨水系统：≥6色分体墨仓；

4、文本打印速度：黑色≥16页/分钟，彩色≥12页/分钟；

5、分辨率：≥5700×1440 dpi（或等效高分辨率）；

6、尺寸：便于桌面摆放。
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	AI算力计算终端
	1
	1、处理器：不低于Intel Ultra 9 285K或同级处理器,24核 24线程，3.7GHz主频；

2、主板：工作站级主板平台，支持所配处理器、内存及扩展需求；

3、内存：≥64G DDR5 4400MHz内存，最大支持128GB；

4、硬盘：≥1TB固态硬盘+4T机械硬盘；

5、接口：前置：5个USB 3.2接口（至少1个USB Type-C）、2个音频接口，后置：4个USB 3.2接口、音频接口、2个DP接口 、1个HDMI接口；

6、扩展槽：1个PCIe Gen4.0x16、1个PCIe Gen 4.0x4（16长度）、2个PCIe Gen3.0x1；

7、显卡：独立显卡，不低于RTX 5090D（中国市场合规版）档位，具备AI算力加速能力；

8、网卡: 集成10/100/1000自适应网卡；

9、机箱：塔式标准机箱，机箱体积≥27L；

10、电源：≥750W；

11、显示器：≥23.8英寸，标准键盘、光电鼠标； 

12、安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；

	25
	AIGC创作设计平台
	1
	1、须为国产软件平台，核心板块包含但不限于数字空间、工具合集、教研引擎、共享社区等，所有核心板块须集成于同一操作界面，禁止通过第三方跳转拼凑实现。
2、须支持教师、学生、管理员等多身份角色；支持教师自主配置身份权限，实现基于角色的权限管控，权限覆盖内容浏览、上传、编辑全流程。

3、须采用模块化组件设计；支持配置学院LOGO及学院简介；须具备日间/夜间两种视觉模式切换功能。（提供日间/夜间两种视觉模式切换截图）
4、数字空间须采用卡片化布局，支持自定义配置、内容实时更新；教师管理端支持卡片分组新建、编辑、删除；至少提供4种卡片尺寸。（提供卡片尺寸选择的界面截图）

5、数字空间须支持文档、图片、视频、PDF等多格式文件上传存储管理；须具备分类归档、标签标注、检索、在线预览、下载等功能；支持多维度排序，可对资源做精细化权限管控。

6、工具合集须支持自研及第三方工具标准化接入、分类归档、集中管理；须具备工具分级授权、运行监控与异常告警；支持本地、云端部署模式切换；
7、AI创作功能须支持文生图、图生图、高清放大；文生图支持风格预设、生成参数自定义，最高输出2048×2048分辨率图像；图生图支持参考图风格迁移，可调转换强度并保留原图结构；支持2×、4×无损放大。
8、须具备统一集成的AI创作操作台，在同一界面集成图层管理、参数设置、素材资源面板，面板支持显隐；须支持画布手绘、基础图形绘制、擦除编辑；图层支持层级调整、锁定、显隐、删除；内置不少于50种去背景素材，支持拖拽、位置及透视调整；内置不少于100个专业提示词、不少于10种专业设计风格，支持一键调用。（提供图层管理、参数设置、素材资源同界面截图）
9、AI图像编辑须支持参考图生成、局部重绘修复、像素级语义分割；须配备Web参数面板，支持滑块调节、生成预览，兼容主流浏览器；支持提示词库调用，具备节点化工作流，实现一体化AI设计工作流。
10、须内置LoRA模型训练模块；支持数据集上传、训练参数配置、训练进度监控，微调完成后模型部署，满足模型实训教学要求。（提供LoRA模型训练参数界面截图）

11、教研引擎须支持课程、专题创建，支持专题内容编辑配置；支持一键绑定工具合集中工具；支持教学资源批量上传、教学任务发布。（提供系统界面截图）
12、须配置AI助手模块，支持教师自主创建学院专属知识库，自主更新知识库内容；实现文本智能交互答疑，覆盖教学知识点、资源检索咨询等场景。（提供知识库界面截图）

13、须组建内网服务器，实现网页及桌面客户端双端部署模式；客户端可配置AI三维创作工具，支持导入不少于SketchUp、3Ds MAX、Rhino、Revit、Archicad、Blender、C4D等七种模型格式导入，且支持与设计专业常用的SketchUp、3Ds MAX、Rhino至少3款建模软件实现模型视角、灯光等实时联动。（提供平台客户端界面及模型兼容导入截图）
14、AI三维创作工具须支持依据参考图自动生成设计场景风格；须支持依据图片生成材质及材质通道图；须支持材质无缝化自动调节。（提供功能展示截图）
15、AI三维创作工具须内置不少于2000种模型材质资源，覆盖建筑、景观、室内多学科场景；支持材质编辑、植物笔刷、环境天气编辑等功能。（提供模型材质资源库截图）

16、投标人须按第 3 条、第 4 条、第 8 条、第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 13 条、第 14 条、第 15 条要求提供对应功能界面截图作为响应证明，并统一加盖投标人公章。
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	虚拟现实引擎
	1
	1、底层采用主流图形渲染接口，上层封装采用Python作为接口语言，可扩展到Web开发、人工智能等领域。

2、配套完善开发库，支持基于Python的简单语法进行开发虚拟现实场景与实验应用。

3、基于Python的标准库和第三方库以及开发引擎的灵活架构，可作为子模块嵌入到其他PC应用程序中。

★4、引擎制作的VR内容可发布为独立可执行程序（exe文件），可执行文件运行时不需要安装虚拟现实引擎。

5、能够在虚拟情境中添加各种事件，记录反应时、同步显示和记录行走路径等。

6、用户可通过视觉化界面配置硬件。

7、支持多人在虚拟环境中进行交互。

8、内置三维音效模块，可实现逼真的三维音效模拟。

9、支持导入通用工业三维模型、三维扫描模型文件，兼容主流三维模型格式，可支持DAE、WRL、3DS等通用三维模型文件导入。
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	两通道硬件融合器
	1
	1、主机性能：处理器≧16核芯2.3GHz，支持两通道内存，内存≧64G，硬盘≧1T固态+2×6T机械，显卡容量≧24GB。

2、融合血氧监测模块：可检测含氧血红蛋白、去氧血红蛋白、总血红蛋白浓度变化；原始光强值；X、Y、Z轴三轴加速度；环境海拔；数据支持通过蓝牙连接至IOS和Android系统智能手机，具备手机端数据采集分析软件；主机重量≦30克；采用双波长760/840nm光源，检测深度≧2.5cm；≧2个探测器通道；1/10Hz（可切换）采样频率；软件支持数据波形显示，数据回放，数据统计分析，数据导出（txt、excel、csv）；脑血氧监测模块通过药监局临床试验证实血氧浓度检测的准确性，通过药监局材质生物相容性测试证明佩戴安全性，提供检测报告。
★3、提供情绪图库：图库中每个人至少包含无表情、惊讶、愤怒、高兴、惊恐、鄙视、悲伤、微笑等表情；图库数量≧870张，包含：男性和女性老年人（60-75岁）≧370张、男性和女性青年人（19-35岁）≧500张。（需提供符合该功能要求的图库截图）。
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	虚拟现实软件系统
	1
	一、主动光学运动追踪软件

1、采用主动红外光学追踪技术，可实时获得运动物体的XYZ坐标值。

2、提供VRPN接口，具有追踪区域可视化、追踪过程可视化、干扰剔除、追踪器快门调节等功能。

3、基于C++和Qt的开发框架和成熟的空间计算算法。

4、校准时长：≦10秒。

5、支持多用户同时追踪：可通过每个红外标志物所具有的唯一标号快速区分不同用户。
二、虚拟现实图形化实验设计软件
1、中文可视化操作界面，支持结构化、模式化的心理人因实验搭建，可通过图形化的方式搭建多种复杂的实验流程，至少包括：串联模式、并联模式、相嵌模式、平衡模式；

2、支持自定义Trial核心流程和Block流程，可定义任意数量的Trial和Block；

3、支持外挂指导语、注视点、刺激呈现、反馈、间隔时间等流程节点。（需提供符合该功能要求的软件功能界面截图）

4、支持自定义呈现时长，至少包括：固定时长、变化时长和无限时长等。

5、支持基于实验数据DataTable的Trial驱动，可加载外部Excel或内建数据表，可多表联合驱动。

6、支持分支流程、并行流程。

7、编辑完的实验可以发布为exe独立应用程序。（需提供符合该功能要求的软件功能界面截图）

8、需提供虚拟现实图形化实验系统软件著作权。

三、3D资源库

1、提供心理人因试验可编辑场景：≧100个，实验程序能够采用三维视频头盔进行呈现，可采用光学动作捕捉系统和交互手柄等设备来完成虚拟交互。

2、所有实验程序均需提供源代码和3D模型、内容制作图片、材质、贴图等原始资料。

3、实验内容至少包括：(1)虚拟视觉悬崖（2)空间记忆实验（3)虚拟人体生理解剖模型(4)摩天楼恐高场景(5)仓库迷宫(6)头部解剖模型(7)艺术画廊(8)公开演讲(9)赌博决策(10)听力康复训练(11)汽车中控测评系统（12）足球守门专注训练（13）虚拟超市购物（14）虚拟样板间漫游(15)汽车发动机拆装(16)机房设计与展示(17)医疗手术室展示(18)直升机旋翼拆装（19)物理引擎碰撞(20)博物馆参观(21)地铁站(22)高铁站(23)高档住宅小区(24)大学校园(25)健身房(26)体育场馆(27)教室(28)航站楼(29)理发店(30)电影院(31)厨房(32)欧洲广场(33)登陆月球(34)军用飞机(35)工厂(36)物流仓储(37)地震模拟(38)火灾模拟(39)加油站(40)跨江大桥。(需提供虚拟视觉悬崖、赌博决策、听力康复训练、汽车中控测评系统、足球守门专注训练和虚拟超市购物截图证明）

4、需提供眼动设备实验内容及操作流程VR实验场景，界面支持中文，内容包括进入实验室、佩戴方式、数据采集、结束实验等内容，主试可观看实验内容等。（需提供符合该功能要求的VR实验场景截图证明）

5、提供虚拟现实开发人物数字包：≧200个，包含不同年龄不同职业坐卧立行各种动作。

6、提供三维模型素材库：≧10000个，包含心理学类、语言学类、经济学类、营销类、机械类等三维素材，可随时一键调用，无需通过网络下载或SDK调用。

7、素材库基于次世代3D渲染技术、高端贴图烘焙技术，可以进行二次修改贴图效果。

8、支持STL、Obj、FBX、3ds等多种三维格式模型以及动画文件导入扩展。

虚拟现实心理场景编辑软件

1、支持STL，Obj，Fbx，3ds，BSP等格式的三维模型导入编辑器，并建立本地自主模型库。

2、支持导入MP3，MP4，AVI，jpg，png，RAW等格式音视频及图片资源本地导入，并建立本地多媒体素材库。

3、支持导入全景图片以及全景视频进行编辑使用。

4、可自由添加删除、拖动、变换（放大、缩小、旋转）模型，选中模型即可显示该模型的属性界面，可设置属性至少包括：长、宽、高、旋转角度、关联的硬件等。

5、支持时间逻辑事件编辑方式编辑事件，通过时间逻辑事件按时间顺序或者逻辑方式来完成对象的事件编辑。（需提供符合该功能要求的软件功能界面截图）

8、支持事件触发器功能，可至少支持外设包括：全息电脑、光学位置追踪系统、鼠标、键盘等设备。

9、支持视觉锁定功能：用户在转换视角范围时，视角准心始终锁定在特定对象上，可避免分散注意力。
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	光学感应器
	3
	1、支持光学主动运动捕捉。

2、采用数字矫正面板，校正时间≦15秒。

3、适用于明亮的荧光室内环境。

4、单个光学探测模块追踪距离：≧20m。

5、精度（3m×3m×3m体积）：≦1mm。

6、水平视角：≧82°。

7、图像刷新率：30Hz ∽ 240Hz。

8、分辨率：≧1280×1080。

9、通过网线进行数据传输和供电。
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	虚拟现实硬件系统
	1
	校准器

1、可为大范围追踪系统提供快速校准。

2、根据追踪面积大小，选择26厘米×26厘米、57厘米×57厘米等规格的数字校准板。

3、校准板采用红外二极管进行发光标定，配合校准软件可实现一键式校正。

4、校准时间：≦15秒。

无线手柄

1、可实时提供≧6自由度的追踪数据。

2、手柄的红外发光二极管可支持60Hz、180Hz和240Hz分档调节。

3、追踪范围：≧20m。

4、手柄尺寸：约240mm×65mm×110mm。

5、重量：≦200g

6、分辨率（3m×3m×3m体积）：≦0.25mm。

7、精度（3m×3m×3m体积）：≦1mm。

★8、手柄提供≧7个功能键和≧2轴模拟游戏杆，可对按键功能进行编程。（需提供符合该功能要求的实物图片及功能截图证明）

9、锂电池供电，续航：≧8小时。

10、可通过5伏的充电器对手柄进行充电，采用标准的USB接口。

11、可通过USB数据线对手柄进行配置，配置软件免费。

12、同一系统可支持多手柄操作。

13、支持TrackD、VRPN7、PPTStudioN等交互追踪软件。

14、支持自动RF频道选择，避免信号干扰。

无线眼点追踪器

1、可安装在虚拟现实头盔上或立体眼镜上，用于头部视角方向位置的追踪。

2、可提供≧5个自由度追踪：x、y、z三个轴和Yaw、Roll两个角度。

3、红外发光二极管刷新率：可支持60Hz、180Hz和240Hz分档调节。

4、尺寸：约203mm×14mm×32mm。

5、分辨率（3m×3m×3m体积）：≦0.25mm。

6、精度（3m×3m×3m体积）：≦1mm。

7、追踪范围：≧20m。

8、锂电池供电，续航：≧3小时，可外接USB供电设备，为无线眼点持续供电，延长续航时间。

9、支持TrackD、VRPN7、PPTStudioN等交互追踪软件。

10、可通过5伏的充电器对无线眼点进行充电，采用标准的USB接口。

11、可通过USB数据线对无线眼点进行配置，免费提供配置软件。

12、同一套追踪系统可支持多个无线眼点追踪器，可进行多人追踪。

13、数量：≧2个。

四、人因数据同步器

1、支持Python、MATLAB等实验平台通过8位数据通道对具备标准DB25接口或BNC接口的脑电、生理仪、电刺激等人因研究设备进行打码或控制，从而实现虚拟现实情境下人因数据同步采集。

2、支持通过USB接口发送8位TTL高低电平信号。

3、信号输入端为标准USB接口，信号输出端为1个DB25接口和1个BNC端口。

4、信号传输延迟：≦110微秒。

5、提供基于C++、Python开发语言的的SDK开发包。

★7、提供EEG兼容软件：软件需具备至少包含中文、英文、日文、俄文等多种语言选择，软件采集后的数据支持在向导模式中选择包含数值、光谱、一致性、相关性、脑地形图、指数的类型分析,提供频谱地形图需支持自定义频谱公式对相应结果计算及呈现。（需提供符合该功能要求的软件功能界面截图）。


第二节 商务要求
一、主要商务要求

	履行合同的时间、地点及方式
	★1、交货时间：签订合同后30日内交货并安装调试合格

2、交货地点：松霖建筑与设计艺术学院。

3、交货方式：采购人指定方式

	★质量保证期
	质量保证期：1年。

	响应时间
	投标人在接到用户报修通知后，应立即做出响应，须在24小时内到达现场，而且必须在2个工作日内负责解决故障。

	合同价款支付方式和条件
	1.货到安装调试验收合格后，凭收货单位验收单和中标人开具的国家增值税专用发票15日内由采购人向中标人支付100%的合同款。

2.支付程序：采购方通过湖南省电子化政府采购管理平台备案电子合同后，付款时凭验收单、中标方开具的国家增值税专用发票交采购方单位财务部门，同时经网上验收确认。湖南省国库集中支付局根据买方网上的支付申请与湖南省财政厅政府采购管理处审核后的合同、验收单、发票复印件等核对无误后，通过湖南省国库集中支付局网上支付货款到中标方账户。 

3.付款单位：南华大学


二、采购标的需实现的功能或者目标

1.采购标的需实现的功能

 无                       

2.采购标的需实现的目标

 无   

 三、包装和运输要求
中标供应商应保证货物及设备包装完整、交货前未拆封，包装箱及每一附件应由中标方注明货物名称、型号、件数、附件名，并负责运输到指定交货地点。包装及运输方式不当，致货物受损的，所有损失概由卖方自行承担。

四、履约担保
中标方履约担保金额为合同总金额的10%。中标方在签订合同前向买方提交支票、汇票、本票或者银行业金融机构、专业担保公司开立的无条件的、不可撤销的独立保函，或者保险公司开具的无免责条款的保证保险。

五、安装及调试要求

1、中标人应及时、正确地负责设备的安装、调试，确保设备运行正常，性能满足要求。安装调试费用已包含在合同总金额中。各项设施或设备，依法依规或依生产商要求需由专业技术人员安装、调试、履约或检验者，中标人应依照办理。安装过程中，中标人应遵守安装调试技术规范和安全生产规定，中标人在履约场所作业有发生意外事件之后，中标人应立即采取防范措施。如发生意外或损害，中标人应立即采取抢救、报告、复原、重建等措施，并承担由此产生的全部责任和费用。

2、中标人安装调试时，应随时清除安装场所内及外围一切废料、垃圾、非必要或不合格的材料、工具及其它设备，以确保该场所安全及环境整洁，所需费用由中标人负责。

六、验收标准
1、初验过程中发现与合同要求不符的货物，不得安装，必须更换，其一切损失概由卖方自行负担；卖方拒绝更换的，买方不予验收。设备验收合格且移交买方前其保管责任由卖方承担。

2、卖方在验收前，需向买方提供省级以上质量监管部门开具的检验检测合格。

七、售后服务要求
1、质保期从验收合格之日起计算，质保期1年，需在质保期内免费提供上门维修和技术支持服务，超过质保期后，终身免费维修，只收零配件成本费。

2、中标方应对采购方的有关使用、维修人员免费进行安装、操作、维护维修技能培训。

3、中标方应保证按照投标文件的承诺提供良好的售后服务，并告知采购方其在湖南省境内售后服务的名称、办公地点、联系人、联系方法等。

4、中标方在接到用户报修通知后，应立即做出响应，须在24小时内到达现场，而且必须在2个工作日内负责解决故障。

八、其他要求及说明
1.踏勘

1.1本项目不组织集中踏勘，自行与招标人联系踏勘事宜。
1.2投标人的任何人员为了踏勘现场而需要进入采购人所管辖的场地时,需事先经采购人同意。除由于采购人的原因外，在现场踏勘中的发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。

1.3投标人在现场踏勘中获取的资料和数据作为投标人的编制投标文件时使用，采购人不对投标人使用上述资料和数据所作的分析判断和推论负责。

1.4投标人现场踏勘的一切费用自理。

第六章  投标文件格式与要求
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十四、商务响应与偏离表
十五、中小企业声明函
十六、残疾人福利性单位声明函
十七、监狱企业证明材料
十八、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件
十九、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件
二十、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料
二十一、附表：本项目所投节能、节水或环境标志产品
二十二、附表：本项目所投小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单
二十三、技术文件封面
二十四、货物说明一览表
二十五、技术规格、参数响应或偏离表
二十六、投标货物符合招标文件规定的证明文件
二十七、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料
二十八、投标人需提供的其他资料
一、资格证明文件封面
政府采购 
投 标 文 件 
（资格证明文件） 
  
                     
采购项目名称：________________ 
政府采购编号：________________ 
委托代理编号：________________ 
  
  
  
  
  
投标人_____________________ 
  
年       月       日
二、投标人资格证明文件审查
投标人应按本招标文件“第一章  投标邀请”中第二条“投标人资格要求”提供相应证明文件 
资格审查表
	序号
	审查项目
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证投标人营业执照或事业单位法人证书（如投标人为自然人，应提供自然人的身份证明扫描件）。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	是否提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	是否提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证。

	6
	信用记录查询
	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证。

	7
	项目免收投标保证金承诺书
	是否提供项目免收投标保证金承诺书。

	8
	投标报价超预算（上限值）
	对照项目预算（上限值），审查投标报价是否超过项目预算（上限值）。

	9
	特定资格条件
	根据招标文件要求提供。

	10
	法律、行政法规规定的其他条件
	根据招标文件要求提供。

	结论
	


三、授权委托书
授权委托书
本人                  （姓名、职务）系_______________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权                    （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、修改、撤回、提交_______________（项目名称、政府采购编号、委托代理编号）资格审查文件和投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 

委托期限：                             。

代理人无转委托权。 

本授权书于             年          月           日签字生效，特此声明。 

  

	授权委托人身份证扫描件 


附：法定代表人（单位负责人）身份证明

  

  

投标人名称（单位电子签章）： 

法定代表人（单位负责人）（电子签名或电子印章）：                            联系电话：                       
授权委托人（电子签名或电子印章）：                            联系电话：                       

               年           月           日

四、法定代表人（单位负责人）身份证明
法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：                    
统一社会信用代码：                      
注册地址：                              
成立时间：      年    月   日 
经营期限：                   
经营范围：
姓名：      性别：   年龄：    职务：    系     （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。 
特此证明。 
  
	法定代表人（单位负责人）身份证扫描件 


  
投标人名称（单位电子签章）： 
法定代表人（单位负责人）（电子签名或电子印章）：                      
联系电话：                                     
               年           月            日 

五、投标人基本情况
投标人基本情况
  

1.名称及概况： 

(1) 投标人名称：                          

地址：                          

传真/电话号码：                      邮政编码：                   
(2) 成立或注册日期：                          

(3) 统一社会信用代码：                                   

(4) 实收资本：                                   

(5) 近期资产负债表（到      年     月     日止） 

①固定资产：                          

②流动资产：                          

③长期负债：                          

④流动负债：                          

⑤净值：                              

(6) 法定代表人（单位负责人）姓名：                        

2. 经营范围：                          

3.近年营业额： 

	年度
	总额

	
	

	
	

	
	


4.近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)： 

(1)                         （用户名称和地址）                      （销售项目名称） 

(2)                        （用户名称和地址）                      （销售项目名称） 

5.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(非制造商填写) 

                                                                                  

6，近年类似项目业绩(可另附页)： 

采  购  人：_____________________________________ 

合同签订时间：_________________________________ 

数        量：_____________________________________ 

合  同 金 额：___________________________________ 

7.开立基本帐户银行的名称和地址：________________________________________ （提供注册地人民银行开户许可证扫描件） 。

8.其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等 。

9.提供营业执照副本及其年检合格(自然人为投标人时，提供自然人身份证明)等证明材料的扫描件。 

兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 

  

投标人名称（单位电子签章）： 

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：                      
               年           月            日 

六、投标人资格承诺函
投标人资格承诺函
致                  (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为             ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，身份证号码：           ，具有独立承担民事责任的能力，符合政府采购供应商的基本资格要求。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位依法缴纳税收和社会保障资金。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年的经营活动中无重大违法记录，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。
投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：
2、我单位直接控股的其他单位如下：
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
十一、按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕 46 号) ，本公司所投产品制造商企业规模为：□大型、□中型、□小型、□微型。
注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。
投标人名称（单位电子签章）： 

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：      
               年           月            日

七、湖南省政府采购供应商资格承诺函
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型☐ 中型☐ 小型☐  微型☐
☐本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。
 
公司（单位）名称（电子签章）
 
      年    月    日

机构代码：                     

注册登记机构：                     

日期：                     
有效期：                     
注册资本：                     
地址：                     
经济行业：                     
经济性质：                     
法定代表人（负责人）姓名（电子签名或电子印章）：                     
身份证号：                     
手机号：                     
授权代表人姓名（电子签名或电子印章）：                     
身份证号：                     
手机号：               
八、项目免收投标保证金承诺书
项目免收投标保证金承诺书
致                  (采购人、采购代理机构)：
根据衡阳市财政局《关于进一步降低政府采购投标成本的通知》（衡财购〔2022〕310号）文件精神，本项目免收投标保证金。我公司承诺，如有下列情形之一的，愿意承担相关的法律责任，并接受财政部门的相关处罚。
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未经采购人同意，将成交项目分包方式履行合同的；
（三）在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
（四）在投标文件中提供虚假材料的；

（五）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。
    特此承诺！
投标人名称（单位电子签章）：                 
                               年           月            日 
九、符合性审查表
符合性审查表
项目名称：                             包号及包名称：                     
政府采购编号：                 委托代理编号：              
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	投标文件有效性审查
	投标文件上法定代表人（单位负责人）或授权委托人的签字齐全，按招标文件要求进行电子签章。

	2
	投标文件有效性审查
	每个分包只能有一个方案投标（前附表中允许除外）。

	3
	投标文件有效性审查
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价（前附表中允许除外）。

	4
	投标文件完整性审查
	投标文件内容齐全、无遗漏。

	5
	投标文件对招标文件的响应程度审查
	1、投标文件内容实质性响应（标注“★”号参数）；

2、一般商务和技术条款偏离项数之和是否超过投标须知前附表规定的偏离项数。

	6
	投标文件对招标文件的响应程度审查
	投标有效期：满足招标文件规定

	
	......
	

	结论
	


十、商务文件封面
政府采购 
投 标 文 件 
（商务文件） 
  
                     
采购项目名称：________________ 
政府采购编号：________________ 
委托代理编号：________________ 
  
  
  
  
  
投标人_____________________ 
  
年       月       日
十一、投标函
投 标 函
致：           (采购人、采购代理机构)：  
根据贵方为    （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：     ，委托代理编号：        ），签字代表      （姓名、职务）经正式授权并代表投标人      （投标人名称）提交下述文件并在此声明，所提交的投标文件内容完整、真实。 

1、投标资格证明文件；
2、商务文件：投标函、开标一览表、分项价格表、商务条款响应/偏离表； 

3、技术文件：货物说明一览表、技术规格响应/偏离表、投标货物符合招标文件规定的证明文件。 

在此，签字代表宣布同意如下： 

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。 

3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起   个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。 

5、投标人资格声明 （见附件）。
6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。 

7、废标后，若采购人向财政部门申请公开招标转竞争性谈判等采购方式，在收到贵方的通知后，我方本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等，对于贵方采用竞争性谈判采购仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的有关规定，并无异议。 

8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：               邮编：              

电话：               传真：             

投标人名称（单位电子签章）： 

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：    
日期：     年    月    日 

备注：

1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。 
2、投标人注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目政府采购活动止(后同)。
十二、开标一览表(总价)
开标一览表（固定总价）
	                              项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	委托代理编号
	

	  包名称
	 
	包    号
	第   包  

	货物名称
	
	交货期
	

	品目编码
	

	投标报价
	报价（小写金额）：             （人民币元）

报价（大写金额）：             （人民币元）

	投标保证金：

金额：             元
交纳形式：□支票 □汇票 □本票 □金融机构、担保机构出具的保函 □其他

	项目负责人
	

	备  注
	


说明：
1、“品目编码”栏按《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）规定填写。
2、请按照第三章第 16条的要求报价。
投标人名称（单位电子签章）：
法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：                _
日期：          年        月     日
十三、分项价格表
分项价格表
项目名称：                 包号：
金额单位：人民币元
	序号
	采购品目
	货物名称
	品目编码
	品牌
	参数（型号、规格及参数说明）
	制造厂商名称
	大中小微企业类型
	单价
	折扣率或费率(如有)
	数量
	小计
	综合折
扣率/
费率
（如有）
	政策功能编码
	交付要求（交货期、质保期、服务内容等）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（元）
	大写：
	

	
	小写：
	


说明：品目编码是指货物《政府采购品目分类目录》中的分类代码，必须与招标文件的需求对应，否则报价有可能被拒绝。品牌和制造厂商指产品的品牌。中小企业是指制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”。政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号。 
投标人名称（单位电子签章）： 

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：          
日期：     年    月    日
十四、商务响应与偏离表
商务响应与偏离表
项目名称：                             包号及包名称：                     
政府采购编号：                 委托代理编号：              
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件的应答
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

投标人保证：除本商务条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务条款完全响应，无偏离。 （参考格式）


注：1、投标人如果对招标文件商务条款的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明。
2、如投标人对招标文件商务条款的响应无偏离，应对完全响应，无偏离条款进行保证，无需填写相关条款内容。
3、如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件的所有商务条款，其投标无效。
  

投标人名称（单位电子签章）： 

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：          
日期：     年    月    日
十五、中小企业声明函
中小企业声明函
（不满足以下条件的无需填写和盖章）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元
，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（单位电子签章）：
日期：     年    月    日

十六、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
（不属于残疾人福利性单位的无需填写和盖章）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________单位的__________项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（单位电子签章）：
日期：     年    月    日

十七、监狱企业证明材料
监狱企业证明材料

（不属于监狱企业的无需提供和盖章）

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（扫描件）。
投标人名称（单位电子签章）： 
             年          月           日
十八、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件
招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件
十九、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件
进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件

  
备注：提供（1）协议或授权函扫描件； 
（2）制造商或者国内总代的《营业执照》（副本）扫描件。 
投标人名称（单位电子签章）： 
             年          月           日

二十、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料
按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料﻿ 
 
二十一、附表：本项目所投节能、节水或环境标志产品
附表：本项目所投节能、节水或环境标志产品

	品目号
	产品名称
	价格(元)
	类型（节能/环境标志产品）
	政策功能编码
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	产品总价(元)
	


注：享受节能、节水或环境标志产品政策优惠的，投标时应提供此表，以上所列产品应提供其在《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》中所对应品目名称截图以及认证证书扫描件，未按要求提供的，评审时不予以政策优惠考虑。 

投标人名称（单位电子签章）： 

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：          
日期：     年    月    日
二十二、附表：本项目所投小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单
附表：本项目所投小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单 

	品目号
	产品名称
	价格(元)
	生产厂家类型（中小企业产品、监狱企业、残疾人福利性单位）
	生产厂家名称

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	产品总价(元)
	


 

注：投标时应提供此表，并招标文件格式条款提供承诺书，未按要求提供的，评审时不予以考虑。

投标人名称（单位电子签章）： 

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：          
日期：     年    月    日
二十三、技术文件封面
政府采购 
投 标 文 件 
（技术文件） 
  
                     
采购项目名称：________________ 
政府采购编号：________________ 
委托代理编号：________________ 
  
  
  
  
  
投标人_____________________ 
  
年       月       日
二十四、货物说明一览表
货物说明一览表

项目名称：                            包号及包名称：              
政府采购编号：               委托代理编号：       
	序号
	包号及品目号
	货物名称
	制造商名称
	型号规格
	主要技术参数和技术指标
	备 注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

  

  

投标人名称（单位电子签章）： 

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：          
日期：     年    月    日
二十五、技术规格、参数响应或偏离表
技术规格、参数响应或偏离表

项目名称：                            包号及包名称：                     
政府采购编号：                 委托代理编号：               
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件的应答
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
投标人保证：除本技术条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他技术条款完全响应，无偏离。 （参考格式）


注：1、投标人如果对招标文件技术规格、参数的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明。

2、如投标人对招标文件技术条款的响应无偏离，应对完全响应，无偏离条款进行保证，无需填写相关条款内容。

3、如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件的所有技术条款，其投标无效。
投标人名称（单位电子签章）： 

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：          
日期：     年    月    日
二十六、投标货物符合招标文件规定的证明文件
投标货物符合招标文件规定的证明文件
  
  
备注：提供招标文件“技术规格、参数及要求”（包括投标货物的强制性认证、注册等）的证明材料扫描件。 
二十七、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料
按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料
二十八、投标人需提供的其他资料
投标人需提供的其他资料
�从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。








