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第一章 磋商邀请
               (被邀请供应商名称)：
吉首大学的创新创业成果展厅采购、施工、展陈一体化服务项目进行竞争性磋商采购，邀请你单位参加竞争性磋商采购活动。
一、采购项目名称、编号
1、采购项目名称：吉首大学创新创业成果展厅采购、施工、展陈一体化服务项目
2、政府采购编号：CGXM2026430000003441
3、采购代理编号：BJZB2026-097
4、采购项目预算：1842599.6元；最高限价：1842599.6元

5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业
6、评标方法：□ 最低价法 ☑ 综合评分法

7、合同定价方式：☑ 固定总价 □ 固定单价 □ 成本补偿 □ 绩效激励

8、合同履行期限：具体以合同签订为准

二、采购人的采购需求
	序号
	包名称
	简要技术要求
	数量
	采购项目预算（元）
	采购项目最高限价（元）
	代理服务收费最高限价（元）

	01
	第一包、创新创业成果展厅采购、施工、展陈一体化服务
	详见本文件第三章
	1批
	1842599.6
	1842599.6
	17392元


1、采购项目需要落实的政府采购政策： 

（1）预留采购份额：无。 
（2）强制采购：无。 
（3）优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分。
（4）价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。
2、采购进口产品：本项目  拒绝 进口产品参加磋商采购。
三、供应商的资格要求
1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、采购项目的特定资格条件：无;
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
6、供应商为联合体形式的。本次磋商采购 不接受供应商为联合体形式。接受联合体形式的，联合体应当具备下列条件：   无  。
四、获取磋商文件的时间、地点及方式
1、获本采购邀请供应商，请于2026年9月29日至2026年10月12日，每日09:00时至17:00时（北京时间），在长沙市晚报大道湘城时速风标501室（怡程大酒店西侧）持本采购邀请购买磋商文件。
2、磋商文件每套售价 0  元，售后不退。可选择现金、金融机构转账方式购买磋商文件。
五、提交首次响应文件的截止时间、磋商时间及地点
1、提交首次响应文件的截止时间：2026年10月16日14时30分（北京时间）
2、磋商时间：2026年10月16日14时30分（北京时间）。
3、磋商地点：长沙市晚报大道湘城时速风标501室（怡程大酒店西侧） 。
六、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到磋商文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

3、投标人需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
七、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名 称：吉首大学
（2）地  址：湖南省吉首市人民南路120号
（3）联系人：游老师、彭老师
（4）电话：0743-8517795
2、采购代理机构信息
（1）名  称：湖南博进招标代理有限公司
（2）地  址：长沙市晚报大道湘城时速风标501室（怡程大酒店西侧）
（3）联系人：王明秋、唐捷杰、李小明、彭寨红、刘亚琴、罗艺豪
（4）邮  编：410001
（5）电  话：0731-84284413
（6）电子邮箱：2442700392@qq.com
八、其它补充事宜 
（1）购买磋商文件款、采购代理服务费、缴纳投标保证金账户信息
开户名称: 湖南博进招标代理有限公司
开 户 行：长沙银行高建支行
银行账号：800010983209017
财务部联系人：唐捷杰、刘亚琴
财务电话：0731-84284403
第二章 磋商须知
第一节 磋商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	吉首大学创新创业成果展厅采购、施工、展陈一体化服务项目

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	联系人：王明秋
电话：0731-84284413

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	（1）名 称：吉首大学
（2）地  址：湖南省吉首市人民南路120号
（3）联系人：游老师、彭老师
（4）电话：0743-8517795

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	（1）名  称：湖南博进招标代理有限公司
（2）地  址：长沙市晚报大道湘城时速风标501室（怡程大酒店西侧）
（3）联系人：王明秋、唐捷杰、李小明、彭寨红、刘亚琴、罗艺豪
（4）邮  编：410001
（5）电  话：0731-84284413
（6）电子邮箱：2442700392@qq.com

	第3.1款
	供应商资格条件
	1、 供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；
2、 投标人应按下列规定提供资格证明文件
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
（2）法定代表人授权委托书原件及双方身份证复印件；

（3）投标人资格声明(格式)；

（4）符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。

3、供应商特定资格条件：无
4、供应商有下列情形之一的，视为无效投标（★）：

（1）有一项资格证明文件未提交的；

（2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的；

（3）资格证明文件过了有效期的；

（4）资格证明文件复印件未加盖投标供应商公章的。

	第3.2款
	是否接收联合体形式
	不接受

	第3.3款
	供应商的邀请方式
	网上公告征集

	第5.1款
	现场勘察
	☑不组织
□ 组织，时间： / 地点： /  联系人： /   ，或者在磋商文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在投标人。

	二、磋商文件

	第6.3款
	磋商文件的实质性变动内容
	第三章“采购需求”带★的内容和第四章第二节中“政府采购合同专用条款”

	三、响应文件的编写

	第10.3款
	采购项目预算
	第一包：创新创业成果展厅采购、施工、展陈一体化服务项目
采购预算：1842599.6元，最高限价：1842599.6元。

	第10.6款
	报价的其他要求
	一律用人民币报价；

最终报价以包为单位；

	第11.1款
	保证金
	本项目免收投标保证金。

	第12.1款
	响应文件有效期
	90 日（日历日）

	第13.1款
	分包
	□允许向外分包转包。
■不允许向外分包转包。

	第14.2款
	响应文件副本份数
	正本1分，副本2份，提供以U盘为载体的电子投标文件（签字盖章的扫描版PDF文件）一份

	四、响应文件的递交

	第15.2款
	封套上应载明的信息
	吉首大学创新创业成果展厅采购、施工、展陈一体化服务项目响应文件  

政府采购编号：CGXM2026430000003441
采购代理机构编号：BJZB2026-097
包或品目名：                 

在      年   月   日   时  分之前不得启封

	第17.1款
	响应文件的递交时间和地点
	2026 年10月16日14时30分(北京时间)
长沙市晚报大道湘城时速风标501室（湖南博进招标代理有限公司）

	五、响应文件的评审与谈判

	第21.4款
	磋商文件规定的实质性要求和条件
	本文件中明确规定了无效投标的条款。
本文件中用★标注的内容为实质性响应条件，未用★标注的内容为非实质性响应条件。
响应范围：第三章“采购需求” 和第四章第二节中“政府采购合同专用条款”中的一般商务和技术条款
一般商务和技术条款偏离项数之和≥11项将导致无效投标。
技术条款偏离按投标包分别计算

	第25.4款
	最后报价的算术修正
	1、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

	第26.1款
	异常低价投标澄清
	出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）最后报价低于全部通过符合性审查供应商最后报价平均值65%的，即最后报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）最后报价低于通过符合性审查的次低报价供应商最后报价65%的，即最后报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）最后报价低于采购项目最高限价65%的，即最后报价<采购项目最高限价×65%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

属于上述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在磋商现场合理的时间内对最后（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在磋商现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第34.1款
	财政部门指定的媒体
	中国·湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)

	第36.3款
	履约担保
	不需要提供

	七、政府采购政策

	第38.2（1）项
	优先采购
	非强制采购节能产品:对于技术和价格分，应分别给予4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术4%、价格4%。
环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4%。
投标人须如实填写并提供“节能产品”清单,提供清单中该产品所在页复印件及提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）；

	第38.3（1）项
	小型、微型企业的价格折扣比例
	价格折扣比例:10%

依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”；

	第38.3（2）项
	小型、微型企业参加联合体的价格折扣比例
	不接受联合体投标

	第38.7款
	进口产品
	无

	八、其他规定

	第39.1款
	代理服务费
	由采购人支付代理服务费不超过17392元。


附页1：评审方法

一、通则

1. 本项目评审采用“综合评分法”。

2. 评审因素：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括《第二章 磋商须知》第3.1项规定的供应商资格条件。

二、评审程序
1. 评审程序分为响应文件初审、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人名单。
2. 响应文件的初步评审

2.1 资格性检查：由磋商小组根据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

表1  资格性检查表

	序号
	审查项目
	审查标准

	1. 
	法定代表人身份证明、授权委托书及双方身份证
	法定代表人（或单位负责人）投标：提供法定代表人身份证明原件

委托代理人投标：提供法定代表人身份证明原件及附有双方身份证的授权委托书（原件）

	2. 
	法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
	法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

	3. 
	投标人资格声明
	按第五章“第四点磋商响应声明”格式提供。

	4. 
	《湖南省政府采购供应商资格承诺函》
	符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。

	5. 
	符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
	无

	6. 
	投标人无不良信用记录
	依据《湖南省财政厅关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（湘财购（2017）2号）精神，要求供应商无不良信用记录，信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）提供在以上网站的查询截图复印件加盖公章。
由采购人或代理机构在投标截止时间后在指定渠道查询。

	结论
	


2.2 符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
表2  符合性检查表

	序号
	检查项目
	供应商

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	投标文件中商务技术文件按照磋商文件规定要求签署、盖章的
	
	
	
	
	

	2 
	投标范围（服务种类及数量）满足磋商文件要求
	
	
	
	
	

	3 
	投标文件对磋商文件的实质性要求和条件全部作出响应
	
	
	
	
	

	4 
	一般技术要求偏离项数之和＜11项的
	
	
	
	
	

	5 
	投标有效期满足要求的
	
	
	
	
	

	6 
	投标文件没有采购人不能接受的附加条件的
	
	
	
	
	

	7 
	未含有法律、法规和磋商文件规定的其他投标无效情形的
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	

	注：

1、上述内容由“合格”和“不合格”表示。
2、以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。


3. 澄清有关问题
3.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将以书面形式通知供应商作出必要的澄清、说明，但不得超出响应文件的范围或对响应文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。
表3  澄清、说明、补正事项纪要表
	序号
	供应商
	响应文件中需要澄清的页次
	对响应文件中含义不明确
	对同类问题表述不一致
	明显文字和计算错误的内容

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


3.2 计算错误将按以下方法修正：如果响应文件的大写金额

3.3 和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若供应商拒绝接受上述修正，在评审时将其视为无效投标。

三、磋商

1. 磋商小组根据投标人须知第23-25条磋商的规定进行。
2. 最终报价触及第二章第26.1款规定的异常低价标准的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

四、比较与评价

1. 磋商小组应按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评分，综合比较与评价。

（1） 响应程度、商务、技术、价格评分标准

1、评分细则：
	综合评分法 

	评审因素
	权值范围

	价格部分
	15分

	技术部分
	60分

	商务部分
	25分

	序号
	磋商因素
	分值
	磋商标准

	1
	磋商报价
	磋商报价
	15
	1、最终报价调整(扶持中小企业发展优惠政策、监狱企业、残疾人福利性单位优惠政策):本项目服务承接供应商为小微企业的，且按要求提供“中小企业申明函”的，将按磋商文件前附表设置的价格优惠比例对报价进行价格调整，用调整后的价格参与价格评审。本项目的具体扣除比例详见第二章。

2、满足磋商文件要求且按优惠比例调整后的最低报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：

报价得分=（评标基准价/报价）×15
3、出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）最终报价低于全部通过符合性审查供应商最终报价平均值65%的，即最终报价小于全部通过符合性审查供应商最终报价平均值×65%；

（2）最终报价低于通过符合性审查的次低报价供应商最终报价65%的，即最终报价小于通过符合性审查的次低报价供应商最终报价×65%；

（3）最终报价低于采购项目最高限价65%的，即最终报价小于采购项目最高限价×65%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

属于上述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

	2
	技术部分
	满足招标 文件采购需求程度
	10
	标注“★”的条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离按无效标处理；
一般条款负偏离＞11 项将导致无效投标；
完全满足招标文件（第三章）采购需求的计10分，一般技术条款每偏离一项扣 1 分,扣完为止。

	
	
	整体优化设计方案
	32
	投标人针对本项目提供的第五章采购需求内容、原始平面图提供整体优化设计方案包括但不仅限于以下内容：

1、《序厅空间》优化方案，包含但不限于展览主题解析、空间效果图、设计说明等。
2、《吉首大学创新创业孵化基地沙盘空间》优化方案，包含但不限于空间效果图、设计说明、AR互动技术路径解析等。
3、《新星创想互动展项》优化方案，包含但不限于展项效果图及说明、触摸屏展示内容框架、触摸屏界面设计等。
4、《未来展望定制数字内容》脚本方案，包含但不限于画面描述、画面示意、旁白解说等。
本项所有优化设计完整无缺陷的计32分，有缺漏项的每处扣8分，有缺陷的每处扣4分，扣完为止，未提供设计方案的不计分。
缺陷是指：⑴空间设计不合理、不契合展示手段需要，技术路径可实施性差，⑵触摸界面内容混乱、界面设计不美观，⑶影片脚本画面描述或旁白解说内容条理不清晰，（4）非专门针对本展项或不适用展项内容的情形、内容不完整或套用其他设计方案，（5）内容方案陈旧老套，内容前后矛盾等任意一种情形。

	
	
	项目实施方案
	18
	投标人需针对本项目提供详实的项目实施（安装调试）方案，方案包含但不限于以下内容：

1、总体布展实施组织方案（至少包括项目重点、难点分析及解决措施、主要步骤施工组织方案等）

2、进度保证措施（至少包含布展进度计划、进度保证措施等）；
3、质量保障措施（至少包含质量管理目标、质量管理措施等）；
4、安全管理措施（至少包含安全管理目标、安全管理措施等）；
5、环境管理措施(至少包含环境管理目标、环境管理措施等)；
6、售后服务方案（至少包含售后服务内容及响应时间、售后服务保障措施等；）

实施方案完整无缺陷的计18分；有缺漏项的每处扣3分；有缺陷的每处扣1.5分，扣完为止。
缺陷是指：⑴缺少评分标准中要求的内容；⑵方案内容与项目需求及特点不符；⑶内容前后矛盾、存在歧义、逻辑混乱、错别字、无条理性；⑷时间安排明显不合理；⑸质量保障方案内容存在技术错误或不符合服务要求；⑹人员配置无法满足安装要求；⑺安全措施存在安全隐患

	3
	商务部分
	投标人类似业绩
	15
	投标截止时间前36个月内（以合同签订时间为准），投标人做过类似展览陈列布展项目（非临时性展览）的每个计5分，加满15分为止（上传合同、验收单扫描件）

	
	
	项目负责人经验
	6
	投标人拟派项目负责人承担过类似展览陈列布展项目（非临时性展览）的每个计2分，最高计6分。（提供合同、验收单扫描件，合同中未体现项目经理名字的由合同甲方开具证明予以佐证，投标截止时间前投标人为其缴纳的三个月任意一个月的社保证明或银行工资流水）

	
	
	项目团队
	4
	投标人拟委派实施团队人员中具有行政主管部门（非协会）颁发的相关的中级（含中级）以上职称的，提供1个得2分，最高4分。提供人员证书复印件及投标截止时间前三个月任意一个月的社保证明或银行工资流水。

	推荐的成交候选人数
	3名

	推荐中标人候选方式
	以综合得分排名第一为中标候选人


第二节 磋商须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1本竞争性磋商文件仅适用于本章第一节“磋商须知前附表”（以下简称【磋商须知前附表】）中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1采购项目联系人姓名和电话见【磋商须知前附表】。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。
2.4供应商是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。
3.供应商的资格要求
3.1供应商应当符合【磋商须知前附表】规定的供应商资格条件。
3.2【磋商须知前附表】规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
3.3采购人、采购代理机构通过发布竞争性磋商邀请公告或竞争性磋商邀请函邀请供应商参与磋商。供应商邀请方式见【磋商须知前附表】
4.参与磋商的费用 
4.1无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5.现场勘察
5.1供应商应按【磋商须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
5.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
5.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、磋商文件
6.磋商文件的组成
6.1磋商文件由下列文件组成：
第一章 采购邀请
第二章 磋商须知
第三章 合同草案条款
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
6.2采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的磋商文件进行的澄清或者修改，构成磋商文件的组成部分。
6.3磋商文件中，磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容见【磋商须知前附表】。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。
6.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
7.磋商文件的澄清或者修改
7.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。
7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
三、响应文件
8.一般要求
8.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
8.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
8.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
8.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
8.5供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
9.响应文件的组成
9.1响应文件包括下列内容： 
第一部分 资格证明响应文件
（1）投标保证金
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
（3）投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务和技术响应文件
（1）磋商响应声明(格式)
（2）首次报价表及报价文件(格式)
（3）采购需求的响应
（4）合同条款偏离表
（5）采购需求偏离表
（6）享受政府采购政策优惠的证明资料
（7）供应商认为需提供的其他资料
（8）代理服务费承诺书
9.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
9.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
10.报价要求
10.1供应商应当根据磋商文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价；磋商文件第三章提供第三节“工程量清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。
10.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：
（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其它附加服务的费用。
（2）所有根据合同或其它原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。
（3）磋商文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。
（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。
10.3供应商的最后报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见【磋商须知前附表】。
10.4供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
10.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10.6报价的其他要求见【磋商须知前附表】。
11.保证金
11.1磋商文件要求供应商提交保证金的，供应商应按【磋商须知前附表】规定，在提交响应文件的截止时间前提交保证金。保证金有效期应当与响应文件有效期一致。
11.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。
11.3采购人、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
11.4保证金的退还按以下规定办理：
（1）成交供应商的保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还。
（2）未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
（3）终止竞争性磋商采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。
11.5有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； 
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 
（5）磋商文件规定的其他情形。
12.响应文件有效期
12.1响应文件有效期见【磋商须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
13.分包
13.1供应商拟在成交后将采购项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【磋商须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在响应文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。
13.2中小企业依据政府采购政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包给大型、中型企业，中型企业不得分包给大型企业。
13.3成交供应商应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。
13.4不符合磋商文件中有关分包规定的，其响应无效。
14.响应文件的签署及规定
14.1响应文件应按磋商文件要求在签章处盖供应商单位公章和在签字处由供应商代表签字。供应商代表可为供应商法定代表人(非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，磋商文件统称单位负责人)；供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）授权委托书。
14.2响应文件正本一份，副本份数见【磋商须知前附表】；响应文件电子文档（U盘形式）：一份。纸质响应文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件的副本可为正本的复印件。
14.3响应文件任何加行、涂改、增删等改动，改动之处应由供应商代表签字。否则，将导致响应文件无效。
14.4在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不褪色材料书写，并经供应商代表签字，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致响应文件无效。
14.5为便于采购文件保存，响应文件电子文档建议为PDF格式，内容与纸质响应文件正本一致。
四、响应文件的递交
15.响应文件的密封和标记
15.1响应文件应密封包装，以保证其响应文件信息在提交首次响应文件截止时间前不被透露。
15.2响应文件封套上应写明的内容见【磋商须知前附表】。
15.3响应文件如果未按本章第15.1款规定密封，采购人、采购代理机构将拒绝接收。
16.响应文件的补充、修改或者撤回
16.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商代表签字。
16.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
17.响应文件的递交与接收
17.1供应商应在【磋商须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者磋商小组拒收逾期送达的响应文件。
17.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。
（1）项目名称、采购代理编号；
（2）供应商名称；
（3）响应文件送达时间、地址；
（4）响应文件密封情况；
（5）采购人、采购代理机构名称；
（6）采购人、采购代理机构接收人签字。
17.3采购人、采购代理机构在按本章第25.3款规定公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料、价格和其他信息。
五、响应文件的评审与磋商
18.供应商资格审查
18.1资格审查主体：磋商小组负责资格审查。
18.2除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
（2）投标人资格声明(格式)
（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件。具体要求见【投标须知前附表】。
（4）允许投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
18.3在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：
（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明响应文件不符合磋商文件要求的；
（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明响应文件的；
（3）投标文件的资格证明响应文件未按照磋商文件要求进行电子签名、盖章的；
（4）未按照磋商文件的规定提交投标保证金的。
（5）最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）法律、法规和磋商文件规定的其他投标无效情形的。
18.4信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。
（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
（2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。
（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。
18.5资格审查结果
（1）未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。
（2）资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。
19.磋商小组
19.1磋商小组由采购人代表和评审专家组成。
19.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

19.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
20.磋商程序
20.1磋商程序：实质性响应评审、磋商（包括澄清）、最后报价、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第23条进行。
20.2磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。
20.3在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。
21. 实质性响应评审
21.1磋商小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。
21.2响应文件有下列情况之一，响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。
（1）商务和技术响应文件未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；
（2）不满足磋商文件规定的实质性要求和条件的；
（3）法律、法规和磋商文件规定的其他响应无效情形。
21.3响应文件按无效处理的，磋商小组应拒绝其参与磋商，但属于磋商文件规定的实质性变动内容的除外。
21.4磋商文件规定的实质性要求和条件见【磋商须知前附表】。
22.澄清
22.1磋商小组在对商务和技术响应文件(包括首次提交的商务和技术响应文件、重新提交的商务和技术响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其供应商代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
23.磋商的规定
23.1在磋商过程中，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其代表参加磋商。
23.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，磋商小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加磋商的供应商。
23.3每轮磋商中，参加磋商的供应商代表应认真、准确、完整地记录磋商小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对磋商小组书面通知提出的要求和条件作出明确响应，并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
24.退出磋商
24.1供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购人、采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商代表签字。采购人、采购代理机构按本章第11.4款规定退还退出磋商的供应商的保证金。
24.2供应商参与磋商，但未提交最后报价又未按前款规定退出磋商的，保证金不予退还。
25.最后报价
25.1磋商结束后，磋商小组按本章第21.2款规定对商务和技术响应文件或重新提交的商务和技术响应文件进行审查。商务和技术响应文件不符合磋商文件规定的实质性要求和条件的，磋商小组不得要求供应商提交最后报价，也不得接受供应商提交的最后报价。符合磋商文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家的，磋商小组应当要求符合磋商文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
25.2下列情形，磋商小组确认符合磋商文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家，可以不与供应商磋商，直接要求符合磋商文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。
（1）磋商文件未明确可能实质性变动的；
（2）磋商文件明确可能实质性变动，但磋商小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，认为磋商文件不需发生实质性变动、不需要磋商的。
25.3磋商小组应召集所有提交最后报价的供应商，逐一公布供应商的最后报价，由采购人、采购代理机构负责记录，并由供应商代表签字确认后随采购文件一并存档。

25.4最后报价有算术错误的，除【磋商须知前附表】另有规定外，磋商小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。
（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。
26.不合理报价
26．1供应商的最终报价出现磋商须知前附表明确情形之一的（具体情形详见磋商须知前附表），评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
27. 响应文件评审

27.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

27.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见【磋商须知前附表】。

27.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见【磋商须知前附表】。

27.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

27.5评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

28.提出成交供应商
28.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。
29.确定成交供应商
29.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
29.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且得分由高到低原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
29.3成交候选人并列的，由采购人自行确定成交供应商。
30.磋商的特殊情形
30.1对于经公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应磋商文件要求的供应商只有 2 家的，采购人在本次磋商采购活动开始前，报经主管预算单位同意，公开招标限额标准以上的经本级财政部门批准，可以与该两家供应商进行竞争性磋商采购。
30.2符合上款情形的，本章本节相关条款规定的供应商最低数量可以为两家。
31.磋商终止
31.1出现下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；（符合第28.1及30.1条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。）
（4）因重大变故，采购任务取消的。
32.重新评审
32.1汇总结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。
32.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经磋商小组认定评分畸高、畸低的。
32.3评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
33.保密及串通行为
33.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
33.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
33.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同
34.成交信息的公布
34.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人、采购代理机构应将成交结果信息在【磋商须知前附表】指定的媒体上公布。
35.询问及质疑
35.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
35.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。

35.3投标人需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
36.成交通知
36.1成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
36.2成交通知书是合同文件的组成部分。
36.3磋商文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【磋商须知前附表】的规定提交。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
36.4成交供应商没有按照本章第36.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
37.签订合同
37.1磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
37.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
37.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
37.4成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、政府采购政策
38.政府采购政策
38.1强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注(符号产品），供应商提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应无效。
38.2优先采购：
（1）对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按【磋商须知前附表】规定给予价格折扣； 

（2）对纳入湖南省财政厅等有关部门发布的湖南省两型产品政府采购目录的，实施政府优先采购，评审时按【磋商须知前附表】规定给予价格折扣。
38.3价格评审优惠：
（1）供应商为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物，价格按【磋商须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
（2）小型、微型企业参加联合体并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，该联合体价格按【磋商须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业； 

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 
（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受磋商文件规定的中小企业扶持政策。
38.4政府采购政策交叉与叠加
（1）供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）
（2）供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
38.5供应商提供部分产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。
38.6响应文件符合本章第38.1款、第38.2款、第38.3款规定的，供应商应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》（最新一期）文件首页和产品所在页（截图）。
（3）中小企业：按财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知，投标人提供《中小企业声明函》（格式）。
（4）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（5）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
38.7进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【磋商须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加磋商。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足磋商文件要求的国内产品参与磋商竞争。
38.8供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
八、其他规定
39.代理服务费
39.1采购代理服务费由成交供应商支付的，供应商应按【磋商须知前附表】规定向采购代理机构交纳代理服务费，并在磋商文件中提供代理服务费承诺书。
40.其他规定
40.1磋商文件的其他规定见【磋商须知前附表】。
第三章 采购需求
一、服务概况：

1. 项目名称：吉首大学创新创业成果展采购、 施工、展陈一体化服务项目
2. 建设地点：吉首大学创新创业大楼二层
3. 项目概况：吉首大学创新创业成果展，项目整体面积671平方米，需具备吉首大学创新创业成果展、档案室功能。本馆围绕“创新创业”的主题，深度践行“以人名校，以业报国”的办学校训，突出“山地基因、绿色底色、数字赋能、民族特色”四大特质，是集中双创文化传播、双创成果展示、校企资源对接、创新人才培育于一体的综合性标杆展馆。
4. 服务内容：以服务部分的大纲深化服务、优化设计及布展制作服务制作为主，辅以多媒体设施设备采购及安装及基础装饰装修，详见服务要求描述。

5. 项目工期：合同签订后，10日内完成优化设计方案；优化设计方案过会审定后，30日内完成施工及布展，并开始试运营。

6. 设计依据：原场馆内容文本资料；投标文件；甲方提供的基础资料；设计人采用的主要技术标准应符合现行的相关法律法规、国家强制性规范、相关国家规范（标准）和行业设计规范（标准）等。

二、服务要求：

本项目包含的具体服务内容及要求包括但不限于：

（1） 服务部分：

（1）大纲深化服务：

1　 配合采购单位完成展陈所需大纲深化完善，包括展墙、展示设备内所需的展品、图片、文字的清单整理、优化。 
（2）设计方案优化及制作服务：

1　 空间方案优化：涵盖展厅内所有展项的形式方案的优化，保证最终优化方案美观、精细，且符合采购人要求。
2　 平面展示优化设计及制作服务：涵盖展厅内所有展示立面的图文资料的平面设计，定制制作展厅各类平面展示物料，包含uv墙布、pvc展板、亚克力字、荣誉展示牌等，全方位满足展厅信息展示功能需求。物料选用亚克力、宣绒布等质感佳、耐用性强、展示效果好的材质，兼顾美观性与实用性。
3　 定制展品优化设计及制作服务：根据展厅整体布局、展示主题、展品特性，量身定制各类展示载体，包含定制推演沙盘、造型展台、展柜、展托、展示架的深化设计、制作、安装、调试等，做到尺寸精准、造型契合、功能适配，最大化提升展品展示效果。
4　 定制影片内容设计制作服务：依托专业影视制作技术，通过策划并编制脚本，制作解说词，根据脚本创作后期精剪包装，输出定制影片，同时进行像素优化，配音，色彩校正、二次构图等，打造高清、高质、贴合展厅主题的展示影片，包含前期、中期、后期全流程制作，用于展厅循环播放，强化内容传播力与视觉感染力。
5　 定制界面内容设计制作服务：围绕各展项内容主题，展示资料搜集及整理，内容框架搭建、UI界面及交互设计（包括匠才荟萃、万众创新、新星创想、荣耀武陵等），要求软件的人机交互灵敏、操作逻辑清晰、界面设计整洁美观。
6　 多媒体系统搭建服务：同步开展所有硬件内的互动软件开发、中控控制软件部署调试等，搭建一体化、易操作的多媒体展示系统，实现展厅设备集中管控、内容联动播放。

（2） 货物部分：多媒体设施设备采购及安装

完成展厅多媒体综合布线，配套安装LED显示屏、展项机、互动展项机、中控客户端等多媒体硬件设备，涵盖展厅内所有设施设备的采购、安装、调试及验收，中标人应保证提供的所有货物是全新、未使用过的，所有货物的设计、制造都应按先进的工艺技术进行，无材料设计或制造工艺上的缺陷，并完全符合设计要求和相应的现行国家标准及规范规定的质量、规格和性能的要求。产品质量必须达到国家规定的合格标准。所有安装、调试所需的工具、材料、仪器等由中标人自行准备。

（3） 工程部分：基础装饰装修

涵盖展厅内整体装修、展墙标准化搭建、地面基层处理与面层施工、墙面装饰美化、展厅照明、强弱电工程等全流程施工。施工全程采用轻钢龙骨、阻燃板、无机环保涂料等符合消防及环保规范的优质材料，严格按照展厅主题定位，打造布局合理、风格统一、安全环保的专属展示空间。

（4） 中标单位中标后所有服务方案需由业主方审批通过之后方可执行。

三、招标服务需求清单（包含但不限于以下内容）;

（1） 服务部分

	序号
	服务名称
	规格型号及参数（服务、维修内容）
	数量
	单位

	一
	展示陈列定制服务
	　
	　
	　

	1 
	一级标题板
	1.30*30*3镀锌方管龙骨结构基层
2.金属板折边焊接烤漆饰面
3.定制烤漆字
4.宣绒布三维高清 UV/丝网印刷
5.尺寸：≥1000*2500*100mm
	4.00 
	块

	2 
	标语造型立体装置
	1.定制超厚异型金属立体字，字厚≥50mm，字高≥100mm，304不锈钢材质数控精准开槽折弯，精工焊接，烤漆
	3.00 
	套

	3 
	金属烤漆立体字
	1. 镌字材料品种、颜色:金属材质激光雕刻文字内容，磨边 处理 ;
2. 其他:表面烤漆处理 ;
3. 字体规格:40cm＜字高≤ 45cm;
	4.00 
	个

	4 
	亚克力立体字
	1.PVC 激光雕刻文字制作字体，磨边处理
2.表面烤漆处理
3.字体规格:10cm＜字高≤20cm
	50.00 
	个

	5 
	亚克力立体字
	1.PVC 激光雕刻文字制作字体，磨边处理
2.表面烤漆处理
3.字高≤10cm
	200.00 
	个

	6 
	墙面宣绒布高清UV打印
	1. 专用胶粘贴、周边收口处理
2. 高清 UV 艺术微喷画面
	97.11 
	m2

	7 
	PVC展板-大型
	1. PVC 板激光切割、手工打磨平整
2. 高清 UV 艺术微喷画面,铝合金边框
3. 规格：单块面积大于 1 ㎡
	10.00 
	m2

	8 
	PVC展板-中型
	1. PVC 板激光切割、手工打磨平整
2. 高清 UV 艺术微喷画面,铝合金边框
3. 规格：单块面积大于 0.5 ㎡、 小于或等于 1 ㎡
	15.00 
	块

	9 
	PVC展板-小型
	1. PVC 板激光切割、手工打磨平整
2. 高清 UV 艺术微喷画面,铝合金边框
3. 规格：单块面积小于或等于 0.5 ㎡
	35.00 
	块

	10 
	展示玻璃
	1.定制展示玻璃，尺寸≥1400*2900mm
2.上下1.2mm不锈钢包边饰面，中间12mm钢化玻璃，玻璃面层文字信息丝印uv
	1.00 
	块

	11 
	定制附墙展架柜
	1.定制成品展架柜，金属框架支撑
2.背景聚氯乙烯（PVC）制成的特殊装饰材料，22丝，定制高清UV透光膜，含内12wLED带
	33.13 
	m2

	12 
	荣誉展示牌
	1.不锈钢喷砂工艺，UV印刷面层内容
2.尺寸≥250*350mm
	12.00 
	块

	13 
	展品托架、支架及铭牌
	1.展品托架、支架、铭牌等
	1.00 
	项

	14 
	落地模型造型展台
	1.定制产品原型互动区展台
2.免漆板烤漆展台，内衬30*30*3镀锌方管龙骨架，表面高温静电喷涂
尺寸≥3000*800mm，1台
	1.00 
	台

	15 
	悬挑展台
	1.定制免漆板烤漆展台，内衬30*30*3镀锌方管龙骨架，表面高温静电喷涂
2.尺寸≥600mm宽
	23.84 
	m

	16 
	实物/成果展示平台
	1.定制展示柜，柜体结构：1.5mm矩形方管焊接成型
2.玻璃材质：10mm厚超白玻璃
3.尺寸≥400*400*1200mm
	6.00 
	台

	17 
	定制吉首大学创新创业孵化基地沙盘
	1.定制吉首大学创新创业孵化基地沙盘
2.内容：包括制图、图形雕刻及拼接、地形地貌制作或建筑物制作、绿植水品布置、色彩效果处理、运输安装
3.整体沙盘尺寸≥5200*2300mm
	11.96 
	m2

	18 
	成果展示壁柜
	1.定制实木成果展示壁柜， 
2.尺寸≥650*250*300mm
	1.00 
	个

	19 
	成果展示壁柜
	1.定制实木成果展示壁柜， 
2.尺寸≥650*450*300mm
	1.00 
	个

	20 
	成果展示壁柜
	1.定制实木成果展示壁柜， 
2.尺寸≥350*350*300mm
	2.00 
	个

	21 
	展示灯箱包柱造型
	1.定制圆形灯箱包柱，直径1300，高度2800mm
	1.00 
	个

	22 
	展示造型千层镜灯箱
	1.定制造型发光千层镜灯箱，200mm高
	1.00 
	个

	23 
	展示天花序厅圆形造型装置
	1.定制展示天花大厅圆形造型装置，烤漆板边框，基层为12mm阻燃板基层及造型灯槽，面层为聚氯乙烯（PVC）制成的特殊装饰材料，22丝，定制高清UV透光膜;
6.直径3500mm
	1.00 
	个

	24 
	展示天花峰起武陵椭圆形造型装置
	1.定制展示天花峰起武陵椭圆形造型装置，烤漆板边框，基层为12mm阻燃板基层及造型灯槽，面层为聚氯乙烯（PVC）制成的特殊装饰材料，22丝，定制高清UV透光膜;
2.2500*5200mm
	1.00 
	个

	25 
	展示天花大厅圆形造型装置
	1.定制展示天花大厅圆形造型装置，烤漆板边框，基层为12mm阻燃板基层及造型灯槽，面层为聚氯乙烯（PVC）制成的特殊装饰材料，22丝，定制高清UV透光膜;
2.直径2800mm
	1.00 
	个

	二
	多媒体技术服务
	　
	　
	　

	
	序厅空间
	
	　
	　

	26 
	中控客户端
	1.定制开发基于TCP/IP网络协议，包括局域网、广域网、ADSL、4G等各种现行的TCP/IP网络；可跨平台运行，同时兼容Windows/Android/iOS等操作系统,定制实现与ipad联动,集中一键式受控客户端，进行开关机与播放控制。
	1
	项

	27 
	定制数字展示内容
	完成内容策划、剧本编制、解说词撰写，依据脚本定制数字影片，每套影片时长不低于 120 秒；影片输出适配 LED 屏点对点分辨率 2048×946（LED 屏尺寸 3.81m×1.76m，点距 1.86mm），包含像素优化、色彩校正、二次构图等后期处理。服务覆盖创意设计、素材甄选剪辑，含前期、中期、后期全流程制作。
	6
	套

	
	匠才荟萃定制服务
	
	
	　

	28 
	中控客户端
	1.定制开发基于TCP/IP网络协议，包括局域网、广域网、ADSL、4G等各种现行的TCP/IP网络；可跨平台运行，同时兼容Windows/Android/iOS等操作系统,定制实现与ipad联动,集中一键式受控客户端，进行开关机与播放控制。
	1.00 
	套

	29 
	触摸屏UI艺术设计（定制）
	1.展示内容：围绕“匠才荟萃”主题，系统展示学院专业导师、非遗匠师、行业专家、杰出校友。
2.软件 UI/UX 整体设计：针对系统人机交互逻辑、操作流程、界面视觉效果进行一体化专业设计，优化用户与终端界面的交互体验；涵盖界面图形视觉设计、智能交互逻辑设计、人体工程学测试与体验研究，操作逻辑简洁流畅、界面美观简约，符合人体操作习惯，保障人机交互高效舒适。
	1.00 
	套

	30 
	触摸互动控制软件（定制）
	1.定制多点触摸交互控制程序，高性能引擎，毫秒级触控响应，支持多手势识别，适配大屏、弧形触摸载体；可实现三维漫游、多媒体联动、分层弹窗交互，具备素材加密、日志记录、自动待机保护，支持展馆 7×24 小时持续运行，可定制交互逻辑与 UI 动效。
	1.00 
	套

	
	万众创新定制服务
	
	　
	　

	31 
	中控客户端
	1.定制开发基于TCP/IP网络协议，包括局域网、广域网、ADSL、4G等各种现行的TCP/IP网络；可跨平台运行，同时兼容Windows/Android/iOS等操作系统,定制实现与ipad联动,集中一键式受控客户端，进行开关机与播放控制。
	1.00 
	套

	32 
	触摸屏UI艺术设计（定制）
	1.展示内容：围绕“万众创新”主题，按照吉首大学优势特色专业分类，集中呈现不同学科专业的创新创业研究成果。
2.软件 UI/UX 整体设计：针对系统人机交互逻辑、操作流程、界面视觉效果进行一体化专业设计，优化用户与终端界面的交互体验；涵盖界面图形视觉设计、智能交互逻辑设计、人体工程学测试与体验研究，操作逻辑简洁流畅、界面美观简约，符合人体操作习惯，保障人机交互高效舒适。
	1.00 
	套

	33 
	触摸互动控制软件（定制）
	1.定制多点触摸交互控制程序，高性能引擎，毫秒级触控响应，支持多手势识别，适配大屏、弧形触摸载体；可实现三维漫游、多媒体联动、分层弹窗交互，具备素材加密、日志记录、自动待机保护，支持展馆 7×24 小时持续运行，可定制交互逻辑与 UI 动效。
	1.00 
	套

	
	吉首大学创新创业孵化基地-沙盘多媒体空间
	
	
	

	34 
	中控客户端
	1.定制开发基于TCP/IP网络协议，包括局域网、广域网、ADSL、4G等各种现行的TCP/IP网络；可跨平台运行，同时兼容Windows/Android/iOS等操作系统,定制实现与ipad联动,集中一键式受控客户端，进行开关机与播放控制。
	1
	项

	35 
	AR设备
	1.屏幕：高色域 LCD 触控屏，支持多点电容触摸
2.分辨率：≥2560×1600
3.刷新率：≥60Hz
4.摄像模块：平板前置 AR 识别摄像头，支持实景空间识别追踪
AR 交互软件：依托摄像头完成实物标识识别，识别成功自动播放对应解说视频，可叠加展示地理信息、建筑物信息、功能数据等数字化内容，实现增强现实交互展示。
5.配合物理沙盘，利用AR技术在真实沙盘模型上叠加数字信息，如地理信息、建筑物信息、功能数据等，从而增强用户互动体验。
	1
	项

	36 
	定制数字展示内容
	完成内容策划、剧本编制、解说词撰写，依据脚本定制数字影片，每套影片时长不低于 120 秒；影片输出适配 LED 屏点对点分辨率 2048×946（LED 屏尺寸 3.81m×1.76m，点距 1.86mm），包含像素优化、色彩校正、二次构图等后期处理。服务覆盖创意设计、素材甄选剪辑，含前期、中期、后期全流程制作。
	6
	套

	
	新星创想定制服务
	
	　
	　

	37 
	曲面屏

中控客户端
	1.定制开发基于TCP/IP网络协议，包括局域网、广域网、ADSL、4G等各种现行的TCP/IP网络；可跨平台运行，同时兼Windows/Android/iOS等操作系统,定制实现与ipad联动,集中一键式受控客户端，进行开关机与播放控制。
	1.00 
	套

	38 
	触摸屏UI艺术设计（定制）
	1.围绕“新星创想”主题，集中呈现学校创新创业各类实践活动，彰显青年创新实践风采。
2.软件 UI/UX 整体设计：针对系统人机交互逻辑、操作流程、界面视觉效果进行一体化专业设计，优化用户与终端界面的交互体验；涵盖界面图形视觉设计、智能交互逻辑设计、人体工程学测试与体验研究，操作逻辑简洁流畅、界面美观简约，符合人体操作习惯，保障人机交互高效舒适。
	1.00 
	套

	39 
	触摸互动控制软件（定制）
	1.定制多点触摸交互控制程序，高性能引擎，毫秒级触控响应，支持多手势识别，适配大屏、弧形触摸载体；可实现三维漫游、多媒体联动、分层弹窗交互，具备素材加密、日志记录、自动待机保护，支持展馆 7×24 小时持续运行，可定制交互逻辑与 UI 动效。
	1.00 
	套

	40 
	互动软件（定制）
	1.定制大小屏联动交互程序，低延迟跨屏数据同步，支持终端与大屏信号互通、素材互传、内容联动展示；支持自定义交互逻辑与界面视觉，稳定适配展馆长时间运行。
	1.00 
	套

	41 
	互动展项机

中控客户端
	1.定制开发基于TCP/IP网络协议，包括局域网、广域网、ADSL、4G等各种现行的TCP/IP网络；可跨平台运行，同时兼Windows/Android/iOS等操作系统,定制实现与ipad联动,集中一键式受控客户端，进行开关机与播放控制。
	1.00 
	套

	
	荣耀武陵定制服务
	
	　
	　

	42 
	中控客户端
	1.定制开发基于TCP/IP网络协议，包括局域网、广域网、ADSL、4G等各种现行的TCP/IP网络；可跨平台运行，同时兼Windows/Android/iOS等操作系统,定制实现与ipad联动,集中一键式受控客户端，进行开关机与播放控制。
	1.00 
	套

	43 
	触摸屏UI艺术设计（定制）
	1.展示内容：围绕“荣耀武陵”主题，系统展示学院赛事荣誉、科创成果等。
2.软件 UI/UX 整体设计：针对系统人机交互逻辑、操作流程、界面视觉效果进行一体化专业设计，优化用户与终端界面的交互体验；涵盖界面图形视觉设计、智能交互逻辑设计、人体工程学测试与体验研究，操作逻辑简洁流畅、界面美观简约，符合人体操作习惯，保障人机交互高效舒适。
	1.00 
	套

	44 
	触摸互动控制软件（定制）
	1.定制多点触摸交互控制程序，高性能引擎，毫秒级触控响应，支持多手势识别，适配大屏、弧形触摸载体；可实现三维漫游、多媒体联动、分层弹窗交互，具备素材加密、日志记录、自动待机保护，支持展馆 7×24 小时持续运行，可定制交互逻辑与 UI 动效。
	1.00 
	套

	
	未来展望定制服务
	
	　
	　

	45 
	中控客户端
	定制开发基于TCP/IP网络协议，包括局域网、广域网、ADSL、4G等各种现行的TCP/IP网络；可跨平台运行，同时兼Windows/Android/iOS等操作系统,定制实现与ipad联动,集中一键式受控客户端，进行开关机与播放控制。
	1.00 
	套

	46 
	定制数字展示内容
	完成内容策划、剧本编制、解说词撰写，依据脚本定制数字影片，每套影片时长不低于 120 秒；影片输出物理分辨率满足 3840×2160，包含像素优化、色彩校正、二次构图等后期处理。服务覆盖创意设计、素材甄选剪辑，含前期、中期、后期全流程制作。
	6
	套

	　
	中控系统
	　
	　
	　

	47 
	中央控制系统
	1. 定制展馆智能集中控制系统设备，可对电脑、投影仪、显示终端、电视等各类展项设备进行一体化集中管控，支持展馆设备一键全开、一键全关智能化联动操作，同时具备远程管控能力，可远程实现各展项内容的播放、暂停、停止等操作，实现展馆设备智能化、自动化运维管理。
2. 配套19英寸监控显示器，采用全新节能型IPS Gen2专业显示面板、宽屏LED背光设计，画质清晰、色彩均匀，具备低功耗、高稳定性的特点，可长期适配展馆机房监控、设备状态实时查看、系统操作管控等工作场景。
	1
	台

	48 
	无线AP
	1.1200M 无线接入点（AP），支持 Mesh 自组网，可快速搭建分布式无线网络，实现展厅全域无线信号覆盖，支持多终端并发接入，信号抗干扰能力强，适配展馆平板电脑、交互终端等设备联网使用。
	4
	台

	49 
	主控程序
	1.定制展馆中央汇控主控软件，采用 C++ 底层开发，基于 TCP/IP 网络通信协议，实现全馆所有展项设备联网集中管控。支持远程播放调度、多设备状态实时采集与联动触发；包含定制化 UI 操作界面、后台服务端程序、设备通信逻辑开发，构建整馆展项交互统一管理平台
	1
	套

	50 
	IPAD中控程序
	1.定制移动端展馆集中管控操作端，作为全馆展项一键控制系统。可无线远程统一管控全部展项，支持场景一键启停、播放调度、设备状态实时监测；配套定制化 iPad 交互操作界面，实现展馆运维轻量化移动管理，适配展厅现场便捷操控。
	1
	套

	51 
	灯光控制系统
	1.展馆展项专用灯光智能管控系统，与中央主控平台联动集成，可实现多场景灯光时序编排。支持联动展项多媒体内容同步触发，可预设多套展演灯光方案；具备故障监测、自动保护功能，打造沉浸式光影叙事效果。
	1
	套

	52 
	远程维护平台
	1.构建展厅展项远程运维管控平台，依托网络链路实现异地无接触式系统运维。支持远端在线程序升级、多媒体内容更新、设备状态实时监测、故障诊断与远程调试，无需现场进场作业；可远程查看各展项运行日志，快速定位异常问题，大幅降低现场维保频次，保障展馆系统持续稳定运行。
	1
	套


（2） 货物部分

	序号
	服务名称
	规格型号及参数（服务、维修内容）
	数量
	单位

	
	序厅空间设备
	
	　
	　

	1. 
	序厅多媒体空间打造
	1.像素构成：表贴三合一（1R1G1B）；点距为P1.86mm；像素密度：288906点/㎡；模组重量：≤0.486kg；扫描方式：1/43 扫描；模组分辨率：172点*86点；
	6.7056
	m2

	2. 
	接收卡
	接收卡：控制点数 单卡带载256×384像素；板载12组75接口，24组RGB信号输出；灰度等级 ≤65536级；灰度补偿，每级灰度独立补偿；通信距离超五类网线≤140M，六类网线≤170M；光纤线：单模收发器≤20KM，多模收发器≤550M。（利用中继器无限延长）；列驱动IC 支持74HC595、常规恒流芯片、双锁存芯片、PWM芯片等主流LED驱动芯片；行译码IC支持行译码和无译码模组，支持各种行译码芯片；扫描类型 支持智能描点，支持静态至1/64扫描之间的任意扫描类型
	18
	张

	3. 
	视频处理器
	处理器：最大带载960万像素，宽度≤8000，高度≤3840；输入接口：HDMI2.0*2、DVI*1、VGA*1、CV*1，支持2路4Kx2K@60Hz；前置USB2.0接口，支持视频播放、图片播放、视频和图片混合播放三种模式；标配2.0"液晶屏，支持多语言菜单界面;标配RS232控制接口，可接入中控设备；
	1
	台

	4. 
	图形工作站
	1.机架式主机
2.CPU：8核心16线程，主频2.9GHz，最高睿频可达4.8GHz 
3.内存：DDR4 2400MHZ  16GB 
4.硬盘： 240G SSD服务器企业级
4.电源：额定 600W 机架工控电源，具备过压、过流、短路保护
5.机箱：定制机架式工控机箱，支持标准上架安装，工业防尘散热设计
6.★需提供中国节能产品认证证书；
	1
	台

	5. 
	图形显卡
	1.2560个CUDA核心
2.8GB GDDR6显存（128bit位宽）
3.TDP功耗为130W
	1
	块

	6. 
	音箱
	1.音箱：定阻全频吸顶音箱
2.全频单元设计，频率响应 65Hz～28kHz；灵敏度 90dB@2.83V/1m；功率 40W～110W；标称阻抗 8Ω，适合背景音乐、语音扩声场景。
	2
	只

	7. 
	功率放大器
	1.功率放大器
1.输出功率 120W，支持 4Ω～16Ω 宽阻抗负载适配；信噪比 85dB；总谐波失真≤0.2%；频率响应 40Hz～18kHz，音质清晰稳定，适配定阻扬声器扩声。
	1
	台

	
	匠才荟萃设备
	
	
	　

	8. 
	互动展项机
	1.55寸互动展项机（包含工控集成主机），屏幕比例16:9，分辨率：1920*1080
2.屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。
3.采用红外触控技术，支持Windows 系统中进行40 点或以上触控，支持在 Android 系统中进行40 点或以上触控。
4.整机内置2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向 10W 高音扬声器 2 个，上朝向 20W 中低音扬声器 2 个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于 5.8mm，扬声器在 100%音量下，可做到1 米处声压级≥88db，10 米处声压级≥79dB。
5.整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。
6.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
7.整机支持 5 个自定义前置按键，“设置 ”、“音量- ”，“音量+ ”，“录屏 ”“护眼 ”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、 自动亮度模式）。
8.整机支持发出频率为 18kHz-22kHz 超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码
	1.00 
	台

	9. 
	安装结构
	选用方钢、角铁制作安装支架，根据现场实际情况选型并固定安装，满足设备承重及安全要求。
	1.00 
	套

	
	万众创新设备
	
	　
	　

	10. 
	互动展项机
	1.55寸互动展项机（包含工控集成主机），屏幕比例16:9，分辨率：1920*1080
2.屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。
3.采用红外触控技术，支持Windows 系统中进行40 点或以上触控，支持在 Android 系统中进行40 点或以上触控。
4.整机内置2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向 10W 高音扬声器 2 个，上朝向 20W 中低音扬声器 2 个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于 5.8mm，扬声器在 100%音量下，可做到1 米处声压级≥88db，10 米处声压级≥79dB。
5.整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。
6.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
7.整机支持 5 个自定义前置按键，“设置 ”、“音量- ”，“音量+ ”，“录屏 ”“护眼 ”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、 自动亮度模式）。
8.整机支持发出频率为 18kHz-22kHz 超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码
	1.00 
	台

	11. 
	安装结构
	1.选用方钢、角铁制作安装支架，根据现场实际情况选型并固定安装，满足设备承重及安全要求。
	1.00 
	套

	
	吉首大学创新创业孵化基地-沙盘多媒体空间
	
	
	

	12. 
	吉首大学创新创业孵化基地-沙盘多媒体空间打造
	1.像素构成：表贴三合一（1R1G1B）；点距为P1.86mm；像素密度：288906点/㎡；模组重量：≤0.486kg；扫描方式：1/43 扫描；模组分辨率：172点*86点；
	10.4
	m2

	13. 
	接收卡
	接收卡：控制点数 单卡带载256×384像素；板载12组75接口，24组RGB信号输出；灰度等级 ≤65536级；灰度补偿，每级灰度独立补偿；通信距离超五类网线≤140M，六类网线≤170M；光纤线：单模收发器≤20KM，多模收发器≤550M。（利用中继器无限延长）；列驱动IC 支持74HC595、常规恒流芯片、双锁存芯片、PWM芯片等主流LED驱动芯片；行译码IC支持行译码和无译码模组，支持各种行译码芯片；扫描类型 支持智能描点，支持静态至1/64扫描之间的任意扫描类型
	30
	张

	14. 
	视频处理器
	处理器：最大带载960万像素，宽度≤8000，高度≤3840；输入接口：HDMI2.0*2、DVI*1、VGA*1、CV*1，支持2路4Kx2K@60Hz；前置USB2.0接口，支持视频播放、图片播放、视频和图片混合播放三种模式；标配2.0"液晶屏，支持多语言菜单界面;标配RS232控制接口，可接入中控设备；
	1
	台

	15. 
	图形工作站
	1.机架式主机
2.CPU：8核心16线程，主频2.9GHz，最高睿频可达4.8GHz 
3.内存：DDR4 2400MHZ  16GB 
4.硬盘： 240G SSD服务器企业级
4.电源：额定 600W 机架工控电源，具备过压、过流、短路保护
5.机箱：定制机架式工控机箱，支持标准上架安装，工业防尘散热设计
6.★需提供中国节能产品认证证书；
	1
	台

	16. 
	图形显卡
	1.2560个CUDA核心
2.8GB GDDR6显存（128bit位宽）
3.TDP功耗为130W
	1
	块

	17. 
	音箱
	1.音箱：定阻全频吸顶音箱
2.全频单元设计，频率响应 65Hz～28kHz；灵敏度 90dB@2.83V/1m；功率 40W～110W；标称阻抗 8Ω，适合背景音乐、语音扩声场景。
	2
	只

	18. 
	功率放大器
	1.功率放大器
2.输出功率 120W，支持 4Ω～16Ω 宽阻抗负载适配；信噪比 85dB；总谐波失真≤0.2%；频率响应 40Hz～18kHz，音质清晰稳定，适配定阻扬声器扩声。
	1
	台

	
	新星创想设备
	
	　
	　

	19. 
	曲面屏
	85 英寸曲面电视机，物理分辨率≥3840×2160，静态对比度 5000:1，亮度 500cd/㎡；整机集成工控主机，配置：I7 处理器、17GB 内存、256GB 固态硬盘。
	1.00 
	台

	20. 
	安装结构
	选用方钢、角铁制作安装支架，根据现场实际情况选型并固定安装，满足设备承重及安全要求。
	1.00 
	套

	21. 
	互动展项机
	1.24寸互动展项机，屏幕比例16:9，分辨率：1920*1080，对比度：5000:1，亮度：500cd/㎡；包含工控集成主机
2.采用电容触控技术，支持Windows 系统中进行10 点或以上触控。
	1.00 
	台

	22. 
	安装结构
	1.选用方钢、角铁制作安装支架，根据现场实际情况选型并固定安装，满足设备承重及安全要求。
	1.00 
	套

	
	荣耀武陵设备
	
	　
	　

	23. 
	互动展项机
	1.55寸互动展项机（包含工控集成主机），屏幕比例16:9，分辨率：1920*1080
2.屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。
3.采用红外触控技术，支持Windows 系统中进行40 点或以上触控，支持在 Android 系统中进行40 点或以上触控。
4.整机内置2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向 10W 高音扬声器 2 个，上朝向 20W 中低音扬声器 2 个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于 5.8mm，扬声器在 100%音量下，可做到1 米处声压级≥88db，10 米处声压级≥79dB。
5.整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。
6.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
7.整机支持 5 个自定义前置按键，“设置 ”、“音量- ”，“音量+ ”，“录屏 ”“护眼 ”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、 自动亮度模式）。
8.整机支持发出频率为 18kHz-22kHz 超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码
	1.00 
	台

	24. 
	安装结构
	1.选用方钢、角铁制作安装支架，根据现场实际情况选型并固定安装，满足设备承重及安全要求。
	1.00 
	套

	
	未来展望设备
	
	　
	　

	25. 
	播放机
	1. 98寸超高清显示播放展项一体机，采用16:9黄金显示比例，物理分辨率≥3840×2160（4K超高清），静态对比度5000:1，屏幕亮度≥500cd/㎡，画面细节细腻、色彩还原真实，动态显示效果流畅稳定，适用于大屏高清展示、宣传播放、场景演示等应用场景。
2. 内置一体化工控集成主机，搭载酷睿I7处理器，配备16G运行内存、256G高速固态硬盘，硬件性能强劲、读写速率高效，可流畅支撑4K超高清视频解码、大型素材加载、程序稳定运行，满足设备长时间不间断、高负载高清展示需求，整机一体化集成设计，结构简洁、运维便捷。
	1.00 
	台

	26. 
	安装结构
	1.选用方钢、角铁制作安装支架，根据现场实际情况选型并固定安装，满足设备承重及安全要求。
	1.00 
	套

	　
	中控系统
	　
	　
	　

	27. 
	平板
	1.平板电脑：≥10 英寸高清 LCD 多点触控显示屏，搭载新一代高性能八核处理器，运行内存≥8GB，机身存储容量≥128GB；支持 2.4G/5G 双频 WiFi 无线连接，具备稳定续航能力；可稳定完成展馆现场移动操控、展项预览、系统状态查看、交互演示等工作。
	2
	台

	28. 
	路由器
	1.企业级核心多业务路由器，集成 AC 无线控制器模块，支持统一管控 Mesh 自组网 AP，具备路由转发、访问控制、带宽管理等多业务能力，实现展厅有线、无线网络一体化运维。
	1
	台

	29. 
	网络交换机
	1.24 口千兆 POE 网管型交换机，24 个千兆电口，支持 POE 供电输出；支持 VLAN 划分、端口管理、链路监测等可管理功能，可同时为无线 AP、网络终端提供数据传输与远程供电，保障展厅网络稳定。
	2
	台

	30. 
	时序电源器
	1.16 路电压监测模块，支持多路电压实时显示；集成延时开关保护电路，可设置上电延时时序，抑制上电冲击电流，具备过载防护能力，为展厅各类展项设备提供可靠配电保护。
	2
	台

	31. 
	机柜
	1.标准网络机柜，尺寸规格为 2000mm×600mm×800mm，采用加深定制规格，柜体结构稳固、承重性能优异，可容纳机房交换机、路由器、供电模块等各类网络及配电设备，空间布局合理，便于设备安装、线路规整与后期运维管理。
	1
	台

	32. 
	机房配件
	1.配置专业机房 PDU 电源插座、标准网络配线架、专用理线器及机柜专业隔板，实现机房设备供电规整、网络布线标准化、线路有序收纳、设备分层规范安装，保障机房整体整洁、稳定、易运维。
	84
	台

	
	多媒体配套
	
	　
	　

	33. 
	配管
	1.管材类型：热镀锌钢管
2.规格参数：DN20mm 标准管径，管材强度高、防腐防锈性能优异，适配展厅线路敷设工程
3.敷设方式：采用暗配施工工艺，隐藏式布线，整体美观规整，有效保护内部线路，提升线路运行稳定性与使用寿命。
	50.00 
	m

	34. 
	桥架
	1.名称：钢制电缆桥架
2.规格：200mm×100mm 标准规格
3.材质工艺：采用钢制材质，结构强度高、承载能力强、不易变形，耐腐蚀、抗氧化性能优异；适配展厅强弱电线路规整敷设，布线整洁规范，有效保护线路安全。
	64.00 
	m

	35. 
	双绞线缆
	1.规格：采用 CAT6 六类千兆网络线缆，传输速率高、抗干扰能力强，满足展厅高清数据、多媒体及智能设备稳定传输需求。
2.敷设方式：采用穿管、桥架相结合的标准化敷设工艺，布线规整规范，线路防护性强。
	400.00 
	m

	36. 
	配线
	1.名称：管内穿线
2.型号规格：采用 RVV 2×1.5mm² 铜芯软线缆
3.材质特性：纯铜芯材质，导电性能优异、电阻稳定、柔韧性强，具备良好的绝缘、抗压与耐老化性能，保障供电安全稳定
4.敷设方式：采用暗敷施工工艺，配合管道隐蔽布线，整体规整美观，防护性强，适配展厅设备低压供电及信号配套线路敷设需求
	50.00 
	m


（3） 工程部分

	表E.1.1 工程项目清单汇总表

	工程名称：吉首大学创新创业成果展项目-工程部分  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程项目
	

	1.2
	    装饰、装修工程
	

	1.2.1
	    基层装饰工程
	

	1.3
	    安装工程
	

	1.3.1
	    电气安装工程
	

	
	
	

	2
	措施项目
	

	2.1
	    其中：安全生产措施项目
	

	3
	其他项目
	42000.00

	3.1
	    其中：暂列金额
	42000.00

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	

	3.3
	    其中：计日工
	

	3.4
	    其中：总承包服务费
	

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	

	4
	 增值税
	

	
	合  计
	


	表E.1.2  单位工程清单汇总表

	工程名称：基层装饰工程 标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	计费基础说明
	费率 %
	金额（元）

	1
	分部分项工程费
	分部分项费用合计
	
	

	1.1
	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
	
	
	

	1.1.1
	人工费
	
	
	

	1.1.2
	材料费
	
	
	

	1.1.2.1
	其中：工程设备费
	
	
	

	1.1.3
	机械费
	
	
	

	1.1.4
	管理费
	
	15.15
	

	1.1.5
	利润
	
	13.91
	

	1.2
	分部分项工程项目清单列项的措施项目费
	
	
	

	2
	措施项目费
	
	
	

	2.1
	其中：安全生产措施项目费
	
	3.69
	

	3
	其他项目费
	
	
	38500.00

	3.1
	其中：暂列金额
	
	
	38500.00

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	
	

	3.5
	其中：合同中约定的其他项目
	
	
	

	4
	增值税
	1+2+3-3.2
	9.00
	

	单位工程建安造价
	1+2+3+4
	

	注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。


	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：基层装饰工程  标段：
	第1页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	A1
	
	拆除工程
	
	
	
	
	

	1
	011601001001
	原砖墙拆除
	1.拆除原建筑砖墙门洞。
2.实心砖墙、人机配合拆除
	m3
	43.268
	
	

	2
	011609001001
	栏杆拆除
	1.拆除原不锈钢护栏，1米高
	m
	9.35
	
	

	3
	010103002001
	建筑垃圾外运
	1.含运下楼、装车等所有费用
2.暂按10km计算
	m3
	43.268
	
	

	A2
	
	墙面工程
	
	
	
	
	

	4
	011207003001
	单面轻钢龙骨隔墙
	1、75系列轻钢龙骨
2、9mm阻燃胶合板；
	m2
	211.92
	
	

	5
	011207003002
	双面轻钢龙骨隔墙
	1、75系列轻钢龙骨
2、9mm阻燃胶合板*2；
	m2
	141.16
	
	

	6
	010607010001
	镀锌方钢隔墙
	1、50*100*5镀锌方管隔墙
	t
	0.14
	
	

	7
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	1、5mm碳晶板
	m2
	342.19
	
	

	8
	011205001002
	墙、柱面装饰板
	1、9mm石膏板
	m2
	131.13
	
	

	9
	011404001001
	展示涂料墙面
	1、刮腻子3遍，无机涂料3遍
	m2
	333.06
	
	

	10
	011205001003
	原玻璃幕墙贴膜
	1、原玻璃幕墙贴黑色玻璃膜
	m2
	257.3
	
	

	A3
	
	地面工程
	
	
	
	
	

	11
	011103002001
	展示地胶地面
	1、30mm水泥砂浆找平
1、4mm水泥基自流平
1、3mm高耐磨地胶
	m2
	498.69
	
	

	12
	011102003001
	地砖地面
	1、30mm水泥砂浆找平
2、20mm水泥砂浆结合层；
3、800*800地砖
	m2
	116.13
	
	

	13
	011102003003
	全钢防静电活动地板
	1、600mm×600mm×35mm全钢防静电活动地板，含支撑脚；
2、找平层 细石混凝土30mm；
	m2
	19.82
	
	

	14
	011102003002
	门槛石地面
	1、30mm水泥砂浆找平
2、20mm水泥砂浆结合层；
3、20mm厚金刚砂门槛石
	m2
	2.92
	
	

	15
	011105006001
	不锈钢踢脚线
	1、9mm胶合板
2、50mm高1.2mm厚拉丝不锈钢踢脚线。
	m
	202.47
	
	

	A4
	
	天花工程
	
	
	
	
	

	16
	011302001001
	展示天花
	1、装配式U型轻钢龙骨(不上人型)300*300平面；
2、12mm阻燃板基层+5mm灰色碳晶板；
	m2
	26.85
	
	

	17
	011302001002
	展示天花（平面）
	1、装配式U型轻钢龙骨(不上人型)300*300平面；
2、双层9mm厚石膏板；
3、嵌缝、刮腻子3遍白色无机涂料3遍。
	m2
	172.76
	
	

	18
	011302001003
	展示天花（圆面）
	1、装配式U型轻钢龙骨(不上人型)吊挂式天棚  圆形；
2、双层9mm厚石膏板圆形造型；
3、嵌缝、刮腻子3遍白色无机涂料3遍。
	m2
	52
	
	

	19
	011403001001
	天花原顶面油漆
	1、灰色色无机涂料3遍。
	m2
	454
	
	

	20
	011302004001
	格栅造型吊顶
	1、40*80*0.8mm圆形造型铝方通吊顶
	m2
	38
	
	

	21
	011302001004
	展示天花（平面）
	1、装配式U型轻钢龙骨(不上人型)300*300平面；
2、5mm灰色碳晶板；
	m2
	41.24
	
	

	A5
	
	其它项目
	
	
	
	
	

	22
	011502001001
	方管架
	1、50*50*5mm镀锌方管架，蓝色氟碳漆饰面
	m
	79
	
	

	23
	010805001001
	电子感应门
	1、定制10mm钢化玻璃电动门，1.2mm不锈钢包边，带电动装置（国产）
2、3600*2400mm
3、含制作、安装、五金、门套等全部工作内容
	套
	2
	
	

	24
	010801001001
	门套
	1、12mm厚阻燃板开条@400mm；
2、12mm厚阻燃板；
3、镀锌钢板氟碳漆饰面门套：1.2mm厚镀锌钢板，100μm氟碳漆
	m2
	11.776
	
	

	25
	010801001002
	暗门
	1、木质暗门制作，尺寸900*2100mm
	樘
	3
	
	

	A6
	
	措施项目
	
	
	
	
	

	合    计
	


	表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表

	（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

	工程名称：基层装饰工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	A6
	
	措施项目
	
	
	
	
	

	1
	011601001002
	脚手架
	
	m2
	670.4
	
	

	本页小计
	

	合    计
	


	表E.2.3 材料暂估单价及调整表

	工程名称：基层装饰工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	材料名称
	规格型号
	计量单位
	暂估
	确认
	调整金额
(元)
	备注

	
	
	
	
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	
	

	
	
	
	
	A1
	B1
	C1
	A2
	B2
	C2
	D=C2-C1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-
	-
	
	
	-

	合    计
	
	-
	-
	
	
	

	注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。


	表E.3.1 措施项目清单计价表

	工程名称：基层装饰工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格（元）
	备注

	1
	011601009001
	安全生产
	施工现场安全施工所需的各项措施
	
	

	2
	011601008001
	环境保护
	施工现场为达到环保要求所需的各项措施
	
	

	3
	011601007001
	文明施工
	
	
	

	4
	011601006001
	临时设施
	
	
	

	5
	011601010001
	冬雨季施工增加费
	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
	
	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。


	表E.4.1 其他项目清单计价表

	工程名称：基层装饰工程  标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	暂估（暂定）
金额（元）
	结算（确定）
金额（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	暂列金额
	38500.00
	
	
	详见本标准表E.4.2

	2
	专业工程暂估价
	
	
	
	详见本标准表E.4.3

	3
	计日工
	
	
	
	详见本标准表E.4.4

	4
	总承包服务费
	
	
	
	详见本标准表E.4.5

	5
	合同中约定的其他项目
	
	
	
	

	合    计
	38500.00
	
	
	—


	表E.4.2 暂列金额明细表

	工程名称：基层装饰工程  标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	暂定金额
（元）
	确定金额
（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	不可预见费
	
	
	38500.00
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	-
	-
	38500.00
	
	
	-

	合 计
	-
	-
	38500.00
	
	
	-

	注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，
      并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。


	表E.4.3 专业工程暂估价明细表

	工程名称：基层装饰工程  标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	专业工程名称
	暂估金额（元）
	确认金额（元）
	调整金额±
(元)
	备注

	
	
	含税价格
	含税价格
	
	

	
	
	C1
	C2
	D=C2-C1
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	—

	合    计
	
	
	
	—

	注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。


	表E.4.4  计日工表

	工程名称：基层装饰工程  标段：
	
	第1页 共1页

	编号
	计日工名称
	单位
	暂定
数量
	实际
数量
	综合单价
(元)
	合价(元)
	调整金额±
（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际
	

	
	
	
	
	
	
	A1
	A2
	B=A2-A1

	一
	人工
	
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	
	

	二
	材料
	
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	
	

	三
	机械
	
	
	
	
	
	
	

	机械小计
	
	
	

	总  计
	
	
	

	注：1  本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编
       制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
    2  工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。


	表E.4.5  总承包服务费计价表

	工程名称：基层装饰工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	服务内容
	计算基础
	费率
（%）
	金额
（元）
	确认
计算基础
	结算金额
（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	
	
	
	A1
	B
	C1
	A2
	C2
	D=C2-C1
	

	1
	发包人提供材料
	
	
	
	
	
	
	
	详见本标准表G.1.1

	2
	专业分包工程
	
	
	
	
	
	
	
	详见本标准表E.4.3

	3
	直接发包的专业工程
	
	
	
	
	
	
	
	详见本标准表E.4.6

	本页小计
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	—
	—
	
	—
	
	
	—

	注：1  本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
    2  编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”        ，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；
    3  编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”       ，C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。


	表E.5.1  增值税计价表

	工程名称：基层装饰工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率（%）
	金额（元）

	1
	增值税
	
	
	9
	

	合    计
	


	表E.1.2  单位工程清单汇总表

	工程名称：电气安装工程 标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	计费基础说明
	费率 %
	金额（元）

	1
	分部分项工程费
	分部分项费用合计
	
	

	1.1
	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
	
	
	

	1.1.1
	人工费
	
	
	

	1.1.2
	材料费
	
	
	

	1.1.2.1
	其中：工程设备费
	
	
	

	1.1.3
	机械费
	
	
	

	1.1.4
	管理费
	
	32.16
	

	1.1.5
	利润
	
	20.00
	

	1.2
	分部分项工程项目清单列项的措施项目费
	
	
	

	2
	措施项目费
	
	
	

	2.1
	其中：安全生产措施项目费
	
	5.29
	

	3
	其他项目费
	
	
	3500.00

	3.1
	其中：暂列金额
	
	
	3500.00

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	
	

	3.5
	其中：合同中约定的其他项目
	
	
	

	4
	增值税
	1+2+3-3.2
	9.00
	

	单位工程建安造价
	1+2+3+4
	

	注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。


	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	A1
	
	电气工程
	
	
	
	
	

	1
	030402011001
	配电箱
	AL配电箱800*1000*250,详见设计图
	台
	1
	
	

	2
	030402011002
	配电箱
	1、AL-2~3配电箱600*600*250,详见设计图
	台
	2
	
	

	3
	030413001002
	轨道射灯  
	1. 名称：LED轨道射灯
2. 规格：30W  3000k
3. 尺寸：Φ100mm
	套
	52
	
	

	4
	030413002001
	导轨
	1.名称：铝合金轨道
2.规格：1m
颜色：黑色/白色
	m
	52
	
	

	5
	030412001001
	配管
	1、名称：电线管；
2、规格：JDG20
	m
	240
	
	

	6
	030412004001
	配线
	1、名称：电线；
2、型号：WDZB-BYJ-2.5
	m
	1200
	
	

	7
	030412004002
	配线
	1、名称：电线；
2、型号：WDZB-BYJ-4.0
	m
	800
	
	

	8
	030413014001
	插座
	1.名称: 单相五孔插座
规格：15A 5孔
	套
	14
	
	

	9
	030413014002
	插座
	1.名称：地面插座。
规格：15A 5孔 380V
	套
	1
	
	

	10
	030413013001
	照明开关
	1.名称: 单联单控开关。
2.规格：10A 220V
	套
	3
	
	

	11
	030413013002
	照明开关
	1.名称: 双联单控开关。
2.规格：10A 220V
	套
	1
	
	

	12
	030413001003
	筒灯
	1.名称: 嵌入式筒灯
2.规格：12w 4000k
3.尺寸：Φ75mm
	套
	88
	
	

	13
	030413008001
	LED灯带
	1、名称: 普通LED灯带。
2、规格：11w/m  4000k
	m
	54.2
	
	

	14
	030413001001
	灯条
	1、名称：20mm宽成品铝合金线性LED灯条
2、规格：10W  
	m
	32.9
	
	

	15
	030412006001
	接线盒
	1.名称: 接线盒。
规格：钢制86型
	个
	60
	
	

	本页小计
	

	合    计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。


	表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表

	（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

	工程名称：电气安装工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	本页小计
	

	合    计
	


	表E.2.3 材料暂估单价及调整表

	工程名称：电气安装工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	材料名称
	规格型号
	计量单位
	暂估
	确认
	调整金额
(元)
	备注

	
	
	
	
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	
	

	
	
	
	
	A1
	B1
	C1
	A2
	B2
	C2
	D=C2-C1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-
	-
	
	
	-

	合    计
	
	-
	-
	
	
	

	注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。


	表E.3.1 措施项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格（元）
	备注

	1
	031401009001
	安全生产
	施工现场安全施工所需的各项措施
	
	

	2
	031401011001
	环境保护
	施工现场为达到环保要求所需的各项措施
	
	

	3
	031401010001
	文明施工
	
	
	

	4
	031401012001
	临时设施
	
	
	

	5
	031401021001
	冬雨季施工增加费
	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
	
	

	6
	031401001001
	脚手架搭拆
	
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
	
	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。


	表E.4.1 其他项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程  标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	暂估（暂定）
金额（元）
	结算（确定）
金额（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	暂列金额
	3500.00
	
	
	详见本标准表E.4.2

	2
	专业工程暂估价
	
	
	
	详见本标准表E.4.3

	3
	计日工
	
	
	
	详见本标准表E.4.4

	4
	总承包服务费
	
	
	
	详见本标准表E.4.5

	5
	合同中约定的其他项目
	
	
	
	

	合    计
	3500.00
	
	
	—


	表E.4.2 暂列金额明细表

	工程名称：电气安装工程  标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	暂定金额
（元）
	确定金额
（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	不可预见费
	
	
	3500.00
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	-
	-
	3500.00
	
	
	-

	合 计
	-
	-
	3500.00
	
	
	-

	注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，
      并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。


	表E.4.3 专业工程暂估价明细表

	工程名称：电气安装工程  标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	专业工程名称
	暂估金额（元）
	确认金额（元）
	调整金额±
(元)
	备注

	
	
	含税价格
	含税价格
	
	

	
	
	C1
	C2
	D=C2-C1
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	—

	合    计
	
	
	
	—

	注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。


	表E.4.4  计日工表

	工程名称：电气安装工程  标段：
	
	第1页 共1页

	编号
	计日工名称
	单位
	暂定
数量
	实际
数量
	综合单价
(元)
	合价(元)
	调整金额±
（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际
	

	
	
	
	
	
	
	A1
	A2
	B=A2-A1

	一
	人工
	
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	
	

	二
	材料
	
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	
	

	三
	机械
	
	
	
	
	
	
	

	机械小计
	
	
	

	总  计
	
	
	

	注：1  本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编
       制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
    2  工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。


	表E.4.5  总承包服务费计价表

	工程名称：电气安装工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	服务内容
	计算基础
	费率
（%）
	金额
（元）
	确认
计算基础
	结算金额
（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	
	
	
	A1
	B
	C1
	A2
	C2
	D=C2-C1
	

	1
	发包人提供材料
	
	
	
	
	
	
	
	详见本标准表G.1.1

	2
	专业分包工程
	
	
	
	
	
	
	
	详见本标准表E.4.3

	3
	直接发包的专业工程
	
	
	
	
	
	
	
	详见本标准表E.4.6

	本页小计
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	—
	—
	
	—
	
	
	—

	注：1  本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
    2  编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”        ，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；
    3  编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”       ，C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。


	表E.5.1  增值税计价表

	工程名称：电气安装工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率（%）
	金额（元）

	1
	增值税
	
	
	9
	

	合    计
	


四、内容大纲及原始平面图：

（1） 内容大纲

序厅
第1部分 峰起武陵
1. 大学之道（吉首大学创新创业孵化基地-沙盘多媒体空间）
2. 双创之路
第2部分 峰筑沃土
1. 平台筑基
2. 育创赋能
第3部分 峰聚英才
1. 匠才荟萃（匠才荟萃-触控屏）

2. 万众创新（万众创新-触控屏）

第4部分 峰耀新星
1. 百业纷呈（新星创想-大小屏互动）
2. 创新思维启发区
3. 产品原型互动区
第5部分 峰无止境
1. 荣耀武陵（荣耀武陵-触控屏）
2. 未来展望（未来展望-播放机）
3. 创业路演模拟厅
（2） 原始平面图
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五、采购服务需满足的商务要求;

1. 服务期限：合同签订后，10日内完成优化设计方案；优化设计方案过会审定后，30日内完成施工及布展，并开始试运营。
2. 服务地点：吉首大学创新创业大楼
3. 付款方式

(1) 整个项目按进度付款，具体以签订合同的内容为准。 

(2) 验收合格并通过结算审计，甲方向乙方支付到项目结算审定总造价的 97%款项，合同履行完毕后，无合同纠纷支付尾款。 

(3) 本项目采用按实结算方式，最终结算金额以吉首大学相关部门审计后结论为依据。在施工过程中如有变更，需报采购人同意后方可进行，变更程序需符合吉首大学相关内控制度要求，且变更后项目结算总金额不得超过中标金额。本项目展陈的实物标本由采购人提供，投标人负责安装布展，安装费用已包含在总价之内。
4. 竣工结算资料的约定：应真实准确的绘制本项目的竣工图，本服务项目竣工验收后，投标人应在 15 天内提交完整的竣工资料及结算资料叁套交采购人以供项目竣工决算。工程结算资料应齐备且各方签章完整、实事求是，工程结算资料提供给采购人核查后，由采购人提交给学校审计处审定。
5. 竣工验收及验收标准：布展通过预验收，运行效果良好，乙方可以申请进行竣工验收。 

(1) 《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规。 

(2) 本项目招标文件、投标人投标文件及合同文件。 

(3) 凡与本项目有关的现行中华人民共和国以及省、市或行业相关标准、规范等，均适用于本项目。 

(4) 应符合国家颁布的有关防火、防腐、防水、材料质量、材料准用制度等标准、规范、规程之规定。

(5) 布展和展品展项的设计、制作应符合国标、部标、行业标准或双方技术协议及施工图设计文件。

6. 报价要求：投标总价包含本项目优化设计及施工服务采购项目合同范围内全部工作内容。投标总价为全费用总价，包含但不限于优化设计及施工采购实施服务费（包含方案优化设计、文本打印、差旅；现场定制；布展安装、基础装修、美工安装、网络布线；运输；所有设备、设备配件及材料、人工、清洁等）、管理费、利润、措施费、冬雨季施工增加费、绿色施工安全防护措施费、安全生产费、保险、环境保护税、税金、集成、调试及试运行、验收、质保、质保期内的驻场及维保费用、其他配套服务、知识产权、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任、技术支持及培训费用等各项费用，由投标人综合报价。

注：
1) ★投标人的投标报价中的工程部分暂列金额，投标时不得变更或优惠，否则作无效投标处理。

2) 本项目所需的所有设施设备和材料的技术参数性能均须符合设计要求，充分考虑设备的通用选型，运行稳定、不卡顿，不低于采购人提供的产品技术性能参数要求。

3) 本项目最终装饰装修工程部分按实际完成量据实结算。（当分部分项工程量变更后，调增工程量在原工程量的5%以上(含 5%)时，超过原工程量部分的综合单价应按照省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准、取费标准、计费程序及建设行政主管部门发布的工程造价信息(工程造价信息没有发布的参照市场价)确定。

4) 采购人不提供人员宿舍、材料仓库等临时设施场地，由中标人自行校外解决，相关费用应包含在总报价中。

7. 质保期及售后服务 

1) 中标人负责免费提供展项的使用说明书、安装、操作手册、设计图纸、展厅展示内容文件和整理归档。 

2) 中标人负责提供多媒体展项使用现场培训不得少于 3 次。 

3) 中标人负责提供 7×24 小时的维修服务受理，委派一名及以上维修受理专职人员，提供相应人员信息。在保修期内，如在使用过程中发生质量问题，中标人在接到有关故障信息后，1 小时内作出响应，包括口述指导排除故障等措施。如不能排除故障，卖方人员将在 8 小时内到现场解决问题，保证设备正常运行。24 小时内到达现场予以解决或提供备用产品更换，不影响设备正常工作。
4) 本项目布展及展品展项质保期 1 年。保修期从工程竣工验收合格并交付使用之日开始计算，保修期内出现质量问题，由中标人负责维修并承担维修费用。 工程及装修部分保修内容及期限：按国务院（2000）年 279号令和建设部 80 令规定；保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由招标人安排实施，发生的费用在质保金中双倍扣除。硬件产品（不含易损消耗件）在保修期内更换的产品，须以同类产品，或性能、质量更高档的产品替换，不补差价。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。
5) 保修期过后，如发生损坏，中标人维修人员应在接到通知后 48 小时内到达现场进行维修，经检修确需进行材料或配件更换的，按照不高于其投标文件中所提供的价格向采购人提供相应材料或配件并负责维修。 
8. 项目实施及质量验收要求

1) 中标人应制定详细的项目实施进度计划和服务 人员安排计划，并根据进度及时向采购人汇报。 

2) 中标人负责其派出的实施人员的人身意外保险，须加强施工现场的组织管理，所有施工人员须持证上岗，严格遵守安全文明施工的有关规章制度 以及采购人相关制度。如发生任何施工安全，交 通安全事故一切经济、法律责任由中标人承担。

3) 中标人应根据采购人的要求提供深化的施工设计图纸，施工设计图纸需经采购人确定后才能进入施工环节，并须及时办理进场手续。中标人根据深化后的施工图纸制定的施工预算需经吉首大学相关部门认可后才能实施。 

4) 验收的标准和依据包括本采购项目的招标文件、中标人的投标文件、政府采购合同以及现行国家标准，达到合格要求。验收过程中产生纠纷的,如为中标人原因造成的，由中标人承担验收费用。否则，由采购人承担。

9. 项目管理的要求 

1) 中标人应严格按照深化后的施工设计图纸和已确认的施工技术方案组织施工。 

2) 中标人在开工之前和施工期间做好安全文明标化管理，要求在投标文件中阐述有关施工方案和管理措施，确保场内外道路清洁畅通，确保来往车辆、人员、施工安全。 

10. 项目总体要求 

1) 供应商提供的物料各组成部分必须是完整的、全新的、功能齐全的，并且符合国家质量检测标准的，符合招标文件中的技术及配置要求的货物(包括零部件)。 

2) 供应商必须提供厂商原装、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的物料。 如果因为供应商或生产厂商无法提供的原因而提供其他品牌的物料，供应商应明确说明和列出产品性能和市场情况比较表。 

3) 所有设备、设施均由供应商制作、安装及调试，并需通过采购人验收。 

11. 包装、运输 

1) 由供应商负责按国家相关标准进行货物包装且包装必须为制造商原厂包装，设备的包装 均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。 

2) 供应商负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。货物在安装调试验收合格前的保险由供应商负责，供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 

12. 培训：设备安装调试完成后，中标人应按采购人指定负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。
六、采购服务其他要求：

1. 知识产权要求

1) 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。 

2) 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。投标人在投标时提供的设计方案，无论最终是否中标，采购人有权在项目实施过程中参考使用，不另行支付费用。

3) 中标人应保证采购人不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，中标人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及造成的后果和费用，并赔偿采购人的损失。 

4) 中标人需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由中标人自行承担。 

5) 知识产权的归属：本服务项目的所有成果内容涉及的知识产权均归采购人所有。

2. 保密承诺

投标人对通过本项目获取到的技术资料、相关文本、设计资料负有保密义务；并且技术资料、相关文本、设计资料等仅限用于本项目。除非采购人同意，中标人不得向第三方透露或将其用于本次招标以外的任何用途。应采购人的要求，中标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。 

3. 安全责任

中标人须严格遵守相关法律、法规，并自行负责履约过程中人员的人身安全、财产安全、环境安全等一切安全问题，如在履约过程中发生的一切安全事故及其他事故的责任和损失由中标人自行承担。 

4. 归档要求

中标人应在布展完工后，将最终的设计文件，包括展陈使用的图文影像资料、效果图、施工图、内容设计文件及平面设计源文件等，需整体打包交由采购方存档。 

5. 其他要求：

1) 施工中不得使用明火、热源焊接或切割；若特殊情况下必须使用，应向甲方申请动火审批证并报保卫处备案，附带消防安全处置预案，从事特种设备相关焊接作业人员，必须按规定持特种设备作业人员证上岗，并具备相应的动火作业安全技能，在消防安全处置措施准备充分的情况下方可实施，未经甲方同意违规实施的每列处以不少伍仟元罚款。 

2) 该项目位于学校校区内，材料运输及堆放等，由中标单位负责与学校保卫处协调。
3) 踏勘：本项目不组织统一踏勘，各供应商可自行对施工现场和周围环境进行踏勘。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担，供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 

4) 设计调整：采购人有权对中标人的设计方案部分内容进行调整完善。 

5) 结算方式：本项目供应商编制的投标项目清单价格是项目结算价格的依据。最终项目完工的量按实际完成量确定。 

6. 变更项目价格确定原则： 

1) 已标价项目清单或预算书有相同项目的，参照类似项目的单价认定； 

2) 已标价项目清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定； 

3) 项目清单或预算书中有相同项目及类似项目单价的，由采购人和供应商共同洽商的价格为准。
第四章 合同草案条款
本文件仅供参考，最终以双方实际签订的合同为准。

第一节 合同协议书
采购合同编号：                 
采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
（2）采购计划编号：                           

（3）项目内容：                             
（4）项目负责人：               。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式：            。
3.履行合同的时间、地点及方式
起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
地点：                             
方式：                             
4.付款
1、                                             。  
2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼
6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）成交通知书
（4）响应文件
（5）政府采购合同
（6）谈判文件
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
7.合同生效
本合同自                               生效。
8.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                    开 户 银 行：                   
         帐       号：                 
第二节 政府采购合同条款

	甲方名称、地址 
	名  称：吉首大学
地  址：湖南省长沙市三一大道星沙收费站旁

	项目现场
	详见第三章采购需求中“四、商务要求”

	履行合同的时间、地点及方式
	

	质量保证/保修期
	

	响应时间
	

	合同价款支付方式和条件
	

	乙方提供的其他服务
	

	解决争议的方式
	√诉讼 

□仲裁

	合同未尽事项
	协商解决


第五章 响应文件组成
目录
供应商的响应文件应包含以下部分：
第一部分 资格证明响应文件
一、投标保证金
二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
三、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务和技术响应文件
四、磋商响应声明(格式)
五、首次报价表及报价文件(格式)
六、采购需求的响应
七、合同条款偏离表
八、采购需求偏离表
九、享受政府采购政策优惠的证明资料
十、供应商认为需提供的其他资料
十一、代理服务费承诺书

十二、最终报价(可另行单独提供)
政府采购
资格证明响应文件
采购项目名称:                       
采   购   人：                       
政府采购编号:                       
采购代理编号:                       
采购代理机构：                      
供应商                         
年  月  日
一、保证金
备注：不需要提供
二、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)
供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。
供应商名称(盖单位公章)：
日期：               年      月     日
二、授权委托书(格式)
本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     日
三、投标人提供的资格证明文件
须  知
1、投标人应按第二章第15.1款要求提供下列的证明材料
附件3-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
附件3-2 投标人资格声明(格式)
附件3-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
附件3-4 联合体协议书（格式）（联合体形式投标的提供）
2、投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议书(本节附3-4)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
附件3-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
注：按第二章第14.1（2）项要求提供。
（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；
（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；
（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；
（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
附件3-2 投标人资格声明(格式)
投标人资格声明(格式)
致(采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称为，统一社会信用代码为，法定代表人（单位负责人）为，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：
2、我单位直接控股的其他单位如下：
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。
投标人名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字或印章）
日期：年月日

附件3-3 湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□
公司（单位）名称（盖单位电子章） 
年    月    日

附件3-4 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
无
政府采购
商务和技术响应文件
采购项目名称:                       
采   购   人：                       
政府采购编号:                       
采购代理编号:                       
采购代理机构：                      
供应商                         
年  月  日
商务和技术响应文件审查索引表
	序号
	磋商文件条款号
	审查内容及标准
	响应文件及证明材料
	响应文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


含商务技术响应文件及评分细则
四、磋商响应声明(格式)
致             (采购人、采购代理机构)：
根据贵方为           （项目名称）的磋商邀请（政府采购编号：       ，采购代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本     份；响应文件电子文档：一份，参加采购项目第   包磋商，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库【2015】124号）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性磋商过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     日

五、首次报价表及报价文件(格式)
附件5-1 报价表
报价一览表
采购代理编号：__    ________                       项目名称：____            ______
包号：__    ________                               包名称：__    ________
	投标报价
	其他内容

	小写金额：__    _______（人民币元）
大写金额：__    _______（人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _
日期：          年        月     日
附件5-2 分项报价说明
采购代理编号：__    ________                      项目名称：____          
包号：__    ________                              包名称：__    ________  
	分项项目名称
	分项总价（元）

	1
	服务部分
	

	2
	货物部分
	

	3
	工程部分
	

	4
	项目不可预见费（或暂列金）
	42000元

	投标总价：

大写：　　　　　元

小写：　　　　　元


备注：
（1）服务内容分项报价，由投标人依据项目建设要求编制分项报价，格式可自行调整。
（2）本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。
（3）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。
（4）投标人的总投标报价必须包含不可预见费（或暂列金）42000元，投标时不得优惠，否则作无效投标处理。
（5）如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。
（6）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.5款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。
投标人名称（单位签章）：              
日期：     年  月  日
服务部分报价明细表
	服务项目名称
	服务要求
	服务承接单位
	数量/单位
	金额（元）

	
	
	
	
	单价
	小计

	1
	
	
	
	
	
	

	分项总价：大写小写（元）：


格式供参考，投标人可自行优化。

投标人名称（单位签章）：              
日期：     年  月  日
货物部分报价明细表

	分项项目名称
	规格型号
（或技术参数）
	品牌/产地
	制造商或服务商
	数量/单位
	金额（元）

	
	
	
	
	
	单价
	小计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	分项总价：大写小写（元）：


定制产品可在品牌栏中填写“定制”　　　　　　　　　　　　　　　　　　

投标人名称（单位签章）：              
日期：     年  月  日
工程部分报价明细表

投标人按采购文件提供的工程量清单及说明进行报价。清单报价应按照《湖南省建设工程计价办法》的要求进行，报价中劳动保险、安全文明措施费、税金、规费等不可竞争费不得调整，同时人工工资单价不低于省住建部门发布的同期最低人工工资标准。

投标人名称（单位签章）：              
日期：     年  月  日
六、采购需求的响应
编制说明：供应商应按磋商文件第三章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于服务方案、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：             
日期：         年     月      日
附件6-1 响应-览表
响应-览表
	包号 
	包名称
	分项项目名称
（条目号/品目名称）
	主要采购需求服务要求
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


七、合同条款偏离表
采购代理编号:                                    项目名称：____            ______
包           号：__    ________                     包名称：___          _______
	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据磋商文件第四章“政府采购合同条款”填写本表；
（2）供应商如果对磋商文件第四章“政府采购合同条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第四章的所有条款要求，其响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日       期：          年        月      _日
八、采购需求偏离表
采购代理编号:                                    项目名称：____            ______
包           号：__    ________                      包名称：___          _______
	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据磋商文件第三章“采购需求”填写本表；
（2）供应商如果对磋商文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第三章的所有条款要求，其响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日      期：          年        月      _日
九、享受政府采购政策优惠的证明资料
供应商符合第二章第二节第38条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。
附件9-1中小企业声明函
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：              
日 期：              
说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附页1 价格评审优惠货物清单
价格评审优惠货物清单
采购代理编号：__    ________                       项目名称：____            ______ 
包       号：__    ________                        包名称：___          _______ 
	以下为供应商提供的享受价格评审优惠的货物，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	货物制造商类型
	商标名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/
	/


说明：1、本清单用于计算政府采购价格评审优惠应享受的政府采购政策价格扣除。提供附件9-1、附件9-2、附件9-3的，且提供的货物为小型、微型企业制造的，包括视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物。货物制造商类型填写小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
2、栏目4“价格”为综合单价，包含该货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、安装调试费、管理费和利润等。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日
附件9-2 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件9-3 监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)
备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
附件9-4强制采购或者优先采购产品的证明材料

强制采购或者优先采购产品的证明材料

（不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供）

说明：
1、供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按规定提供证明材料和本章本节附页2“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。

2、节能产品、环境标志产品（强制采购或者优先采购产品）认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。

附页2、优先采购产品清单

采购代理编号：                                  项目名称：                    

包       号：                                    包名称：                      

	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品）的政府采购政策价格扣除。

2、栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只须填写一种）。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               

日期：         年         月         日
十、供应商认为需提供的其他资料
备注：供应商认为需提供的其他资料包括：
（1）磋商文件第三章采购需求要求的其他资料；
（2）磋商文件评分细则要求的其他相关资料。
十一、最终报价(可另行单独提供)

说明：
1、最后报价按第二章磋商须知第25条规定提供，格式按附件5-1、2提供。
2、最后报价需填列报价一览表和分项价格表，同时将附件9-1、2、3、4清单表中分别享受政策功能价格合计数按最后报价进行修正。
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