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第一章  磋商邀请
溆浦县人民法院（采购人名称）的溆浦县人民法院融合法庭建设(项目名称)进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商活动。
一、采购项目基本信息
1、采购项目名称：溆浦县人民法院融合法庭建设

2、政府采购编号：(2026)430000002560-1
3、项目采购编号：CGXM2026430000003091
4、委托代理编号：  2026-CZ-0058 
5、采购项目预算： 85.08万元 
(支持预付款，预付比例： 30% 
6、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 
7、评标方法：(综合评分法 ¨最低评标价法
8、合同定价方式：(固定总价 ¨固定单价¨成本补偿 ¨绩效激励
9、合同履行期限： 详见采购需求 
10、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
¨投标保证金：采购项目预算的  / %；
¨履约保证金：中标金额的  /  %；
¨预付款保证金：预付款的  /  %；
(质量保证金：合同金额的  /  %。
二、采购人的采购需求
	包号
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算
	最高限价
	节能产品
	进口产品

	1
	溆浦县人民法院融合法庭建设
	溆浦县人民法院融合法庭建设
	详见磋商文件
	1
	85.08万元
	85.075万元
	/
	/


三、采购项目需落实的政府采购政策：
☑价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展、政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进 残疾人就业）。
四、投标人的资格要求：
1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
(专门面向：(中小企业(小微企业(监狱企业(福利性单位。
¨强制分包：大型企业应将采购份额的 / %分包给中小企业。
采购项目的特定资格条件：无
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体规划、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体投标。本次招标不接受(接受或不接受)联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当具备下列条件：  / 。

注：根据《<政府采购法实施条例>释义》，银行、保险、石油石化、电力、通信等有关行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以以分支机构名义参与投标，磋商文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。投标人提供的集团公司及集团公司体系下的全资子公司相关资质及证明文件均为有效文件。

五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式
1、有意参加投标者，于2026年10月9日至2026年10月14日，每日9时00分至12时，14时30分至17时（北京时间），在湖南辰洲项目管理有限公司（怀化市鹤城区文化创意产业园区B10栋406室）获取磋商文件。
2、报名领取磋商文件时，请投标经办人携带投标人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明及本人身份证或法定代表人授权委托书(附法定代表人身份证明)以及本人身份证、湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式详见附件）、供应商资格声明函（格式详见附件）。
六、投标截止时间、开标时间及地点
1、提交投标文件的截止时间：2026年 10 月 19日10时00分（北京时间）；
2、投标地点：湖南辰洲项目管理有限公司开标室。
3、开标时间：2026年 10 月 19 日10时00分（北京时间）。
4、开标地点：湖南辰洲项目管理有限公司开标室。

七、公告期限

1、本招标公告在湖南省政府采购网（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
八、询问：
1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
九、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：张先生 
2、电话：15096287164
十、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名  称：溆浦县人民法院
（2）地  址：溆浦县卢峰镇义陵大道55号
（3）联系人：张先生
（4）电  话：15096287164
2、采购代理机构信息
（1）名  称：湖南辰洲项目管理有限公司 
（2）地  址：怀化市鹤城区文化创意产业园区B10栋406室
（3）联系人：谢清玫
（4）电  话：19372176271

附件1 
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障 资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本 资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020]46 号)，本公司企业规模为：大型□   中型□     小型□    微型□
 
公司（单位）名称（盖章）
年  月  日
 
 
机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质
法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号：
授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：
附件2 

供应商资格声明(格式)
致            (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和         (项目名称)邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：
我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：               
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。
 
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）
日期：       年  月  日
第二章 磋商须知
磋商须知前附表
注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	溆浦县人民法院融合法庭建设

	第二章第2.1款
	采购人
	采购人名称：溆浦县人民法院
联系人：张先生
电  话：15096287164
地址：溆浦县卢峰镇义陵大道55号

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	招标代理机构：湖南辰洲项目管理有限公司  

地   址： 怀化市鹤城区文化创意产业园区B10栋406室 

联 系 人：谢清玫 

电    话：19372176271

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	■发布公告

□从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取

□采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	
	领取磋商文件时应提供的资料
	请投标经办人携带投标人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明及本人身份证或法定代表人授权委托书(附法定代表人身份证明)以及本人身份证和湖南省政府采购供应商资格承诺函。

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	1、供应商基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

	
	
	2、供应商特定资格条件：无。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他政府采购采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	■不接受
□接受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	无

	第二章第7.1款
	现场勘察
	■ 采购人不统一组织，请供应商自行勘察，费用自理
□ 采购人组织

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	■ 本采购项目拒绝进口产品参加投标
□ 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	第二章第9.1款
	强制采购节能产品
	■ 否
□ 是，采购《节能产品政府采购清单》(最新一期) 内的产品。

	第二章第9.2款
	政府采购优先采购：

1、非强制采购的节能产品；

2、环境标志产品；

3、两型产品；
	节能产品、环境标志产品按财库〔2019〕9 号文《关 
于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》执行。纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购。 
1、节能产品(强制采购节能产品除外)：给予价格及技术评标总分值 5 %的加分，投标人须如实填写《优先采购产品清单》，并提供认证机构出具的所投产品认证证书复印件，认证机构以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》为准。 
2、环境标志产品：给予价格及技术评标总分值 5 %的加分，投标人须如实填写《优先采购产品清单》，并提供认证机构出具的所投产品认证证书复印件，认证机构以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》为准。 
3、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在投标文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分) 。对两者均填报的，评标委员会评审时，两者只能选择其一，选择优惠范围最多的优惠政策进行评审。所投产品已为强制节能产品的，不再享受环境标志产品政策加分。 
4、《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条规定“在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

	第二章第9.3款
	价格评审优惠：

支持中小企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）；
	非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的：

（1）给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  10％。

（2）给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

	第二章第9.7款
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	政府采购信用担保
	有担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	无

	第二章第11.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	2026年10月19日10 时00分 (北京时间)

递交首次响应文件的同时，投标人需另单独提交以下资料供采购人查验：

法定代表人参加磋商的提供法定代表人身份证明及本人身份证原件或委托代理人参加磋商的提供法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证明）及本人身份证原件；

	三、响应文件的编写

	第二章第15.4款
	采购预算及最高限价
	采购预算：85.08万元
最高限价：85.075万元

	第二章第17.1款
	磋商保证金
	■不要求提供
□ 要求提供，数额为：/元。缴纳方式：
1、从投标人基本帐户以支票、汇票、本票等形式缴入到如下托管帐户，并在进帐单用途栏或备注栏中注明“/”。查询已经到账，视为已缴纳。

账户名称：/
开户银行：/
账    号：/
2、缴纳时间：须在提交首次响应文件的截止时间前转入磋商保证金的托管账户，以到账为准，开标时现场查验。

	第二章第18.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第二章第19.1款
	响应文件副本份数
	一正三副，正本和副本分别密封包装，胶装成册；
电子文件一份, 为所有文件的盖章扫描件，单独密封，装入响应文件正本密封袋中 (U盘装，并标注项目名称、投标单位名称，未提交投标文件电子档的其投标无效)。

	四、响应文件的递交

	第二章第20.2款
	封套上应载明的信息
	                   项目响应文件
政府采购编号：
项目采购编号：
委托代理编号：    
供应商名称：
法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）
在    年  月  日（星期  ）时分之前不得启封

	第二章第22.1款
	响应文件的递交地点
	湖南辰洲项目管理有限公司开标室

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第29.2款
	评审因素和标准
	见附页1。

	第二章
第29.3款
	最后报价调整
	政府采购支持中小企业发展（货物类供应商和产品制造商应同时满足小型、微型企业的条件）：小型或微型企业，最后报价扣除比例为10％；

评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。

	第二章第29.6款
	多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

2、同一项目中小型、微型企业的供应商提供部分小型、微型企业制造的产品，以及部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第35.1款
	指定的媒体
	湖南省政府采购网（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）

	第二章第37.3款
	履约担保
	不要求提供

	七、其他规定

	第二章第39.1款
	采购代理服务费
	参照国家发展计划委员会颁布的计价格【2002】1980号文件收取。

	第二章第40.1款
	其他规定
	1、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动；

2、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

3、信用信息查询的渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)；

4、根据《<政府采购法实施条例>释义》，银行、保险、石油石化、电力、通信等有关行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以以分支机构名义参与投标，磋商文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。投标人提供的集团公司及集团公司体系下的全资子公司相关资质及证明文件均为有效文件。


附页1
评审因素和标准

本采购项目采用综合评分法，满分100分。

	评审因素及权值

	评审因素
	权值范围

	磋商报价
	A1=10

	技术部分
	A2=60

	商务部分
	A3=30

	序号
	评审因素
	分值
	评审标准

	1
	磋商报价

（10分）
	10分
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满10。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10
评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位如不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	2
	技术部分
（60分）
	产品配置技术参数（10分）
	所有技术参数完全满足磋商文件技术指标的，计10分。根据磋商文件对产品参数的描述及按磋商文件要求提供产品证明材料进行综合评审：

1、技术条款，偏离每一项扣1分，扣完为止。

注：偏离包括但不限于：缺项、漏项、技术参数不明确、不满足、配置不详等。

	
	
	建设方案（18 分）
	根据供应商提供的建设方案进行综合评审，需包含：①现状分析、②需求分析、③必要性、可行性分析、④系统总体框架、⑤设备拓扑结构设计、⑥软硬件架构设计。以上内容科学合理、可行性强且具有针对性，能够满足项目要求的计18分；每存在一处缺漏项扣3分；每有一处内容存在缺陷扣1.5分，扣完为止；未提供方案内容不计分。

注：内容存在缺陷是指：非专门针对本项目或者不适用项目的情形；内容与项目需求不一致、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致，内容与实际实施存在差异性，计划安排无条理性、内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实、不完善等。

	
	
	实施方案（16分）
	根据供应商针对本项目提供的实际情况提供实施方案，内容包含但不限于：①实施管理办法；②进度计划及保证措施；③设备安装调试计划；④质量保证措施等。以上内容科学合理、可行性强且具有针对性，能够满足项目要求的计16分；每存在一处缺漏项扣4分；每有一处内容存在缺陷扣2分，扣完为止；未提供方案内容不计分。

注：内容存在缺陷是指：非专门针对本项目或者不适用项目的情形；内容与项目需求不一致、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致，内容与实际实施存在差异性，计划安排无条理性、内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实、不完善等。

	
	
	售后服务方案（16分）
	根据供应商针对本项目提供的售后服务方案，内容括但不限于如下内容：①售后服务内容；②服务响应时间；③售后服务力量及应急处理措施；④保修服务承诺等，售后服务安敢科学合理、可行性强且具有针对性，能够满足项目要求的计16分；每存在一处缺漏项扣4分；每有一处内容存在缺陷扣2分，扣完为止；未提供方案内容不计分。

注：内容存在缺陷是指：非专门针对本项目或者不适用项目的情形；内容与项目需求不一致、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致，内容与实际实施存在差异性，计划安排无条理性、内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实、不完善等。

	3
	商务部分（30分）
	服务响应
	供应商承诺服务响应时间:4小时内响应，7*24小时服务(含节假日)计30分；8小时内响应，7*24小时服务(含节假日)计20分；24小时内响应，7*24小时服务(含节假日)计10分；未提供承诺的不计分。

	4
	合  计
	100

	注：评审标准中所要求提供的证明文件，在成交后合同签订前须将以上证明资料复印件和庭审主机样机设备交采购人核验，如发现弄虚作假将作废标处理，按中标结果排序综合得分从高到低依次替补或重新招标，并报财政部门依法处置。


说明：

评分依据评标标准，对照投标文件进行。评标标准涉及要求提供复印件的，投标文件中须附相关证书和证明文件的复印件并加盖单位公章，否则相应计分项不予计分。

投标人参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假制造商产品彩页、虚假业绩、虚假证书等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报行政监管部门严肃查处。

磋商须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称【磋商须知前附表】)中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见【磋商邀请】。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【磋商邀请】。
2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目采用【磋商邀请】所述方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。供应商应持【磋商邀请】规定的资料购买磋商文件。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》的产品。
2.9“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合【磋商邀请】中规定的资格条件要求。
3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 
联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
除【磋商须知前附表】中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
3.3 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。
（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。
4.参与磋商的费用 
4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1除【磋商须知前附表】中另有规定，本次谈判采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除【磋商须知前附表】中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按【磋商须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1除【磋商须知前附表】另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。
8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 政府采购政策支持
9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见【磋商须知前附表】。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”，湖南省财政厅、湖南省科学技术厅、湖南省长株潭“两型社会”试验区建设管理委员会发布的《湖南省两型产品政府采购目录》的“两型产品”，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见【磋商须知前附表】。

9.3价格评审优惠：（1）供应商为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物，价格按【磋商须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（2）小型、微型企业参加联合体并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，该联合体价格按【磋商须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业； 

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 
9.4产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；小型、微型企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项重复计算。
9.5同一项目中小型、微型企业的供应商提供部分小型、微型企业制造的产品，以及部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。
9.6符合本章第9.1款、第9.2款、第9.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》（最新一期）文件首页和产品所在页（截图）。
（3）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)规定，提供《小型、微型企业声明函》（格式）。
（4）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（5）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
9.7供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可可登陆中国湖南政府采购网查询。
二、磋商文件
10．磋商文件的组成
10.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商邀请
第二章 磋商须知
第三章 政府采购合同格式条款
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在【磋商须知前附表】中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
11.提交首次响应文件的截止时间
11.1供应商提交首次响应文件截止时间见【磋商须知前附表】。
12.磋商文件的澄清或者修改
12.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 
12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
12.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件
13.一般要求
13.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
13.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
14.响应文件的组成
14.1 响应文件包括下列内容： 
（1）磋商响应声明
（2）保证金

（3）联合体协议（格式）

（4）供应商的资格证明文件
（5）服务方案说明
（6）技术/商务响应与偏离表
（7）提供享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表
（8）报价一览表及报价文件
（9）供应商认为需提供的其他资料
14.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
14.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
14.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
15.报价
15.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
15.2供应商应按第五章响应文件组成格式填写。
15.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
15.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见【磋商须知前附表】。
16.供应商符合磋商文件规定的证明文件
16.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。
16.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。
17.磋商保证金
17.1【磋商须知前附表】规定交纳磋商保证金的，应按【磋商须知前附表】规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在【磋商须知前附表】规定的截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第18.1款规定的响应文件有效期一致。
17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
17.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。
17.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
17.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；
（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）磋商文件规定的其他情形。
18.响应文件有效期
18.1响应文件有效期见【磋商须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
19.响应文件的签署及规定
19.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见【磋商须知前附表】。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
19.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
19.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

19.4以联合体形式参加磋商的，除联合体协议书外，响应文件其他内容可统一由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖私章，并加盖单位公章，联合体牵头人办理的，对联合体各方均具有约束力。
四、响应文件的递交
20.响应文件的密封和标记
20.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。
20.2响应文件封套上应写明的内容见【磋商须知前附表】。
20.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
21.响应文件的补充、修改或者撤回
21.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
22.响应文件的递交与接收
22.1供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达【磋商须知前附表】中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
22.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
五、响应文件的磋商与评审
23.磋商程序
23.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第28.1款或者第28.2款情形进行。
24.响应文件审查
24.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。
24.2符合性审查： 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
24.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
25.实质性响应
25.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
25.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
26.无效响应 
26.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；
（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；
（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；
（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（5）响应文件不满足本章第25.1款规定的实质性要求的；
（6）报价超过采购项目预算的；
（7）响应文件有效期不足的；
（8）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。
27.澄清
27.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
28.磋商
28.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
28.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第25.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
28.3重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第19.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。
28.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
28.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第17.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
28.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第28.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。
29.响应文件评审
29.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。
29.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见【磋商须知前附表】。
29.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见本章第9.3款规定。
29.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

29.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

29.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

29.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。
30.提出成交供应商
30.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。
31.确定成交供应商
31.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
31.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
32.磋商终止
32.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第35.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
33．重新评审
33.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。
34.保密及串通行为
34.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
34.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
34.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同
35.成交信息的公布
35.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在【磋商须知前附表】指定的媒体上公布。
36.询问及质疑
36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
36.2供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
36.3本章第36.2款所称投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者招标公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
36.4供应商提出质疑的，应提供质疑函原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。
36.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
36.6质疑函按中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“下载专区”的“政府采购供应质疑函范本”和“质疑函制作说明”制作。
36.7采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关的供应商。
36.8供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。
37.成交通知
37.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
37.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
37.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照【磋商须知前附表】的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
37.4 成交供应商没有按照本章第37.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
38.签订合同
38.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
38.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
38.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
38.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
39.采购代理服务费
39.1采购代理机构应按【磋商须知前附表】规定收取采购代理服务费。
40.其他规定
40.1磋商文件的其他规定见【磋商须知前附表】。

第三章  政府采购合同格式
合同格式条款前附表
	第三章  合同格式条款（前附表）

	序号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	合同当事人
	甲方名称：溆浦县人民法院
地址： 溆浦县卢峰镇义陵大道55号 
乙方名称：/
地址：/

	2
	项目现场
	采购人指定地点

	3
	合同标的及金额
	按照响应文件及双方约定执行

	4
	交货期限
	两周内安装调试完毕并能交付使用

	5
	质量保证期
	项目整体质保期三年（硬件质保三年，软件免费维保升级）

	6
	合同价款支付方式
	支付方式：签订合同后预付合同金额的30%，设备安装调试完毕后支付至合同金额的70%；验收合格后支付至合同金额的97%，正常运行一年后付至合同金额的100%。（具体以签订合同为准）

	7
	伴随服务
	详见采购需求

	8
	解决争议的方式
	■诉讼
□仲裁


政府采购合同格式
一、政府采购合同协议书
               采购合同编号：                 
采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：                          
（2）采购计划编号：                          
（3）项目内容：                             
（工程项目）承包范围：        /         项目经理：      /         。

2.合同金额

（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式： 固定总价合同      。

3.履行合同的时间、地点及方式 

起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

地点：                             

方式：                             
4.付款：

1、                                             。  
2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。
5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）成交通知书

（3）响应文件

（4）政府采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                               生效。

8.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                    开 户 银 行：                   
     帐       号：                 
二、政府采购合同通用条款

按《关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知》(湘建价〔2014〕114号)《建设工程施工合同》第二部分执行。详见湖南住房和建设网(www：hunanjs.gov.cn)。

三、政府采购合同专用条款

按采购建设工程的特殊要求，对第二部分通用合同条款的原则性约定进行细化、完善、补充、修改或另行约定。
第四章 采购需求
一、采购项目名称：溆浦县人民法院融合法庭建设
二、建设清单及参数：

	溆浦县法院融合法庭项目建设清单（民事审判庭第三、五、六法庭）

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量

	一
	融合法庭标准模块
	
	

	1
	融合法庭能力
	1.1具有案件排期、录播管理、开庭公告、电子质证、信息研判、系统运维等功能。配合庭审客户端，实现法庭管理、电子笔录、智能交互等功能。系统支持国产化适配。支持法官和书记员庭后对庭审音视频、运营数据进行集中管理，提供庭审回溯、实时庭审查看、数据中心、庭审排期功能。
1.2庭审回溯系统：庭审回溯系统在庭后可回溯庭审过程，支持音频、视频、笔录三同步回溯。可快速定位笔录位置，回听之前的庭审音视频，辅助修正记录内容，提供功能截图。
1.3实时庭审查看：直播列表中支持展示正在开庭的案件缩略图，可通过案号、案件名称、审判人员姓名等常用关键字进行搜索。
1.4数据中心：统计并可视化展示开庭数据，支持按时间、单位、法庭等常见检索方式进行筛选，可实现与语音转写无缝对接；支持法庭开庭数据下载。
1.5庭审排期：支持同步拉取排期信息并展示，也可支持书记员手动临时新建案件排期。支持查看法庭排期情况。
	套
	3

	2
	高清庭审主机
	1.安全稳定：采用工业级系统架构，基于LINUX系统开发，无病毒侵扰
2.网络摄像机：本地网络摄像机接入12路，网络转发4路
3.视频编解码：最高可支持4K60视频编解码；支持最大4路1080P60编码，同时最大4路1080P@60解码；或者8路1080P@30编码和8路1080P@30解码；
4.音视频协议：音频支持G.711、G.722、G722.1、G722.1C、AAC，支持解码音频码流，视频支持H.264HP、MP、BP，H265MP；
5.显示终端：内置视频分割功能，可实现单分屏、双分屏、三分屏、九分屏、十六分屏等单画面/画中画/画外画合成、字幕叠加
6.控制面板：支持多种控制面板，选配10.1寸有线安卓触摸屏，10.1寸网络PoE桌面触控屏
7.编解码率：最大16路1080P编解码，每路512Kbps~16Mbps
8.音频输入：8路凤凰端子输入（同时支持48V幻像供电MIC输入或line in线性输入）、4路HDMI内嵌音频输入
9.音频输出：4路line out音频输出（或2对L/R凤凰端子立体声输出）、2路100W@8欧姆的数字功放输出（或者2路150W@4欧姆的数字功放输出），2路HDMI内嵌音频输出；支持音量调节，音频支持同步和混音两种方式
10.视频输入：4路HDMI输入接口，16路IP网络摄像机输入；
11.视频输出：2路HDMI输出接口，HDMI OUT1和HDMI OUT2支持最大分辨率4K30输出；
12.音频处理：支持自动回声消除(AEC)、自动增益控制(AGC)、自动噪声消除/抑制(ANC/ANS)、自动反馈消除(AFC)、混音矩阵(AM)、丢包补偿(PLC)
13.视频处理：支持视频分辨率适配、切换、分配、画面分割、字幕叠加、图像参数调节
14.通讯协议：SIP、BFCP双流、RTSP、RTMP、TCP/IP、HTTP、FTP、TCP、UDP、NTP、RTP、RTCP、Telnet、TLS；
15.网络接口：1路WAN口，5路LAN口；或者设置6个网口全通；其中4路网口支持PoE供电。
16.混音功能：同时支持本地音频、HDMI内嵌音频、远端音频RTSP网络接入流进入混音器，可动态选择混音
17.中央控制：一键式中央控制：开关系统、调节输出音量、切换信号源、摄像机控制、录播控制、远程呼叫、环境控制等；
18.环控接口：3路RS-232/485接口、1*RS232/RS485 DEBUG、2路RELAY、2路I/O、2路红外IR
19.推送码流：支持同时推流到不少于8个不同的直播平台
20.直播功能：最大支持10路组播、直播和点播
21.录播功能：支持作为录播分发端和客户端，最大4路本地录制码流（或者录制1路4K画面），录播文件格式为MP4，支持U盘自动拷贝，U盘系统强制升级并恢复初始化配置，支持录制文件内容管理（下载/导出/编辑/删除）
22.内置硬盘：标配2TB的3.5寸监控级硬盘；
23.维护功能：支持Web界面管理，提供快速配置设备端口，支持Web端口修改密码、修改IP地址、恢复出厂设置、软件升级、指示灯、红外学习、日志管理、串口调试、Telnet远程调试、远程运维管理
24.安装方式：1U电信标准机柜安装；
25.输入电压电流：AC100~240V/50~60Hz 
26.设备功耗：1)不外接喇叭输出，不外接POE受电设备时：典型功耗40W；2)外接2只喇叭，外接POE受电设备时：满载功耗340W。
	台
	3

	3
	高清全景云台球机
	1、视频分辨率：最大分辨率≥1920×1080
2、光学变焦倍率：≥20倍
3、视频编码格式：H.264、H.265
4、输出接口：HDMI/DVI/SDI、RJ45、RS485
5、云台控制：支持
6、含支架、电源
	台
	3

	4
	高清摄像机
	1、像素：≥400万像素；
2、传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS ；
3、最低照度：彩色：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON）；0 Lux with IR ；
4、内置电动云台和一体化变焦镜头，方便运维；
5、智能功能：人脸抓拍、Smart智能；
6、支持最大2560 × 1440@30fps高清画面输出；
7、支持smart265高效压缩算法，可较大节省存储空间；
8、支持超低照度，0.001 Lux/F1.2(彩色),0.0001 Lux/F1.2(黑白) ,0 Lux with IR；
9、支持4倍光学变倍，16倍数字变倍；
10、支持1路音频输入和1路音频输出；
11、内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能；
12、支持最大256GB的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储；
13、支持SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP协议互联接入；
14、宽动态：120dB超宽动态 ；
15、焦距：2.8~12 mm，4倍光学变倍 ；
16、视场角：107.4~39.8度（广角~望远） ；
17、补光灯距离：普通：50 m，目标识别距离：4 m；
18、水平范围：355°；
19、垂直范围：0°-90°；
20、水平速度：水平键控速度：0.1°-60°/s,速度可设;水平预置点速度：60°/s；
21、垂直速度：垂直键控速度：0.1°-50°/s,速度可设;垂直预置点速度：50°/s ；
22、主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720）60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
23、视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG ；
24、电源输出：DC12 V对外供电，支持功率≤0.7 W
25.网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 ；
26.音频输入：内置mic，1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10%；
27.音频输出：内置speak，1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω；
28.电源：DC12 V，最大功耗：24 W；PoE（802.3at）。
	台
	12

	5
	智能庭审终端（无纸化）法官端
	软件功能：
1统一入口：入口式首页设计，为从首页快速进入具体场景，提供在首页展示待办事项，并支持从待办事项快速进入具体事项处理页面。
2流程指引：为新手法官和书记员提供友好的流程指引功能，支持根据语音指令自动进行状态变化，在庭前引导法官和书记员完成庭前准备工作，更快捷且不会遗漏各项步骤；庭中流程指引按庭审流程给法官进行提示。
3、语音笔录：
①单双屏布局和一键切换：为方便法官方便查阅笔录和卷宗，系统主界面布局支持笔录+卷宗的单双屏切换布局，支持一键切换，支持笔录和卷宗左右屏分布状态自定义配置调整。
②编辑模式：语音笔录支持采用语音识别进行笔录辅助编辑，语音识别正确率≥95%，支持自动分角色语音转写，精准辅助快速生成庭审笔录。系统支持语音识别结果自动插入笔录正文，也支持仅在识别区展示，需要引用时可一键复制；
③个案训练：语音笔录在具体开庭场景，可对案件相关词汇自动加载为热词，也可以手动添加热词或手动上传资料进行训练，形成个案资源包，有效解决人名、地名等特定词汇识别瓶颈从而有针对性的进一步提升识别率。
④笔录编辑权限转移：为方便法官对不同类型的庭审控场，支持切换笔录编辑人，支持在法官和书记员之间一键切换。
⑤各角色拾音情况：庭中有人员发言时，麦克风图标可以展示发言人的声音能量，便于法官了解系统收音情况。
⑥笔录批注：对于笔录中有疑问的内容，支持法官对笔录进行快捷批注，批注内容可推送给书记员。书记员可在庭审客户端点击批注提醒，快速定位批注位置。
4电子卷宗：与审判系统/电子卷宗数据对接后，法官庭上可进行随庭电子卷宗阅卷。支持显示卷宗目录、卷宗详情；支持卷宗翻页、标记、旋转、放大、缩小、快速查找。
5电子质证：
①卷宗材料检索：系统支持对卷宗检索，搜索结果可准确定位至对应的页面，方便用户快速定位、查阅相关卷宗材料内容。
②证据示证，各方同屏质证：支持法官查看当事人上传的视频、文字与图片类型证据材料（包括庭前从第三方审判同步的卷宗材料、庭中当事人在pc客户端上传证据）；支持法官分享屏幕的方式发起质证流程，各方可采用“圈、点、批、划”的基本动作进行多人同屏质证，操作便捷、直观；
③语音指令，证据随讲随翻：庭审中，语音关键词识别到后电子证据联动随翻，辅助法官进行材料快速定位、解放法官双手；
④证据智能比对：智慧法庭在进行质证时，对类似证据可进行智能比对显示，系统智能分析证据后，可采用不同的颜色、标记对证据的差异进行直观显示，让法官和当事人一目了然。系统支持3份材料同时比对展示。
⑤多份证据智能对比：支持证据材料的智能对比，一键点击即可高亮显示材料中的相同内容，且每部分展示不同颜色标明并用序号区分，提升相似材料的比对效率。（提供功能截图。）
6线上参与人等候室：针对已上线的线上参与人，可将其移入等候室，在等候室中的参与人保持在线状态，但无法与庭中其他参与人进行音视频通信，法官、书记员可随时将等候室中的人员移出。
7语音指令控制：支持通过语音指令控制庭审流程，如“宣读法庭纪律”、“停止播报”、“现在休庭”、“现在闭庭”、“核对笔录签名”等。（提供功能截图。）
8庭审流程联动控制：庭中法官和书记员灵活联动，均可控制庭审开闭庭流程，两者状态同步。
9随庭笔记：支持法官在庭中记录随庭笔记，提供手写标绘和文本输入两种方式，且随庭笔记支持导出，手写页导出为jpg格式，文本页导出为doc格式。
10智能助手：通过智能助手向庭中审判人员和各参与人展示庭中各类信息，包括人员上线情况、补充证据情况、法条感知情况等，支持反馈、提示、感知各类相关信息提醒，为了方便法官操作，在提醒信息中可包含下一步操作建议链接，使得法官一键完成对应操作，智能便捷。（提供功能截图）
硬件参数：
1、屏幕：≥27寸 16：9触屏，≥1920*1080分辨率，刷新频率≥60HZ，
2、处理器：≥8核，≥2GHz
3、内存：≥8G
4、硬盘：≥256G SSD
	台
	3

	6
	智能庭审终端（无纸化）当事人端
	软件功能：
一、模块化功能
1、语音笔录：支持当事人实时查看庭审笔录内容。
2、笔录签名：在法官或书记员发起签名流程后，当事人可核对笔录内容，并对笔录进行电子签名和捺印；
3、电子卷宗：支持当事人查阅法官授权可查阅的电子卷宗内容支持持卷宗翻页、标记等。
4、电子质证：
①证据示证，各方同屏质证：支持当事人对电子证据进行示证，可查看法庭其他人示证的内容，各方可采用“圈、点、批、划”的基本动作进行多人同屏质证，操作便捷、直观；
②语音指令随讲随翻电子证据：卷宗目录与语音转写智能匹配，庭审中，语音关键词识别到后电子证据联动随翻，辅助进行材料快速定位、解放双手；
③当庭补交证据：当事人当庭提交实物证据，可借助高拍仪等采集设备进行现场电子化，进而进行电子质证流程；当事人线上用手机端参与庭审时，可用手机端直接提交电子证据；当事人线上采用PC端参与庭审时，支持“二维码+本地上传”两种方式上传证据，用另外的手机进行扫描上传，或在PC端本地上传。
④证据智能比对：智慧法庭在进行质证时，对类似证据可进行智能比对显示，系统智能分析证据后，可采用不同的颜色、标记对证据的差异进行直观显示，让法官和当事人一目了然。系统支持多达3份材料同时比对展示。（提供功能截图。）
二、工具型功能：
1、实时视频：在线上线下融合开庭模式时，现场当事人可查看庭审实时视频，并可对视频窗口进行全屏、还原切换。
2、材料签名：支持法官或书记员发起的庭前地址送达确认书、无书记员记录确认书（无书记员模式下）等各类材料的电子签名和捺印；
3、智能感知：支持庭中语音感知到发条关键词后，自动弹窗对法条内容进行展示；
4、智能助手：支持以气泡形式展现反馈、提示、感知各类相关信息，信息中可包含下一步操作建议链接，可一键完成对应操作，智能便捷。
硬件配置：
硬件参数：
1、屏幕：≥27寸 16：9触屏，≥1920*1080分辨率，刷新频率≥60HZ，
2、处理器：≥8核，≥2GHz
3、内存：≥8G
4、硬盘：≥256G SSD
	台
	6

	7
	HDMI分配器
	1分4，1进4出
	个
	3

	8
	法官席桌面显示器
	1、分辨率：2K分辨率；
2、显示比例：16:9；
3、显示尺寸≥27寸
4、含支架、电源
	台
	6

	9
	法官席显示器折叠支架
	孔距规格：需适配法官桌面显示器，可压缩折叠
	个
	6

	10
	电子签名板及授权
	内置指纹仪，麦克风以及电子签名客户端于一体；系统配置:国产CPU，四核；频率≥2.0GHz；系统≥Android 11；内存≥2GB；存储≥32GB，支持TF卡扩展;显示屏:10.1寸，分辨率1280x800，电容+电磁一体触控屏，支持多点触控，内置电磁屏加密芯片，实现硬件加密电子签名;无故障点击次数:>100万次;电子签名感应方式:电磁感应，支持无源电磁笔连接方式:USB免驱连接;
	套
	3

	11
	庭内公示屏及挂架
	1、65寸液晶显示屏，4K分辨率；
2、显示参数
屏幕比例:16:9
对比度：50000：1
刷新频率：60Hz
支持格式：2160p、1080p、1080i、720p
支持HDR10解码
3、核心参数
CPU≥1.1GHz，≥四核
运行内存≥2GB
内部存储空间≥32GB
4、音频参数
扬声器数量≥2个
5、端口参数
USB接口≥USB2.0*2
HDMI2.0接口≥2（1路支持ARC）
USB支持视频格式：AVI、MPG、TS、MKV、MP4等
USB支持音频格式：AAC、FLAC、MP3、WAV等
USB支持图片格式:：JPEG/PNG/BMP等。
	套
	6

	12
	麦克风
	1.采用高品质咪心，准确拾音，能有效降低环境噪声和回音干扰的录入；
2.心型指向拾音设计，灵敏度-40dB；
3.换能方式: 电容式
4.频率响应: 40Hz-20KHz
5.指向性: 心型指向
6.输出阻抗（欧姆） : 200Ω
7.灵敏度 : -40dB±2dB
8.供电电压(V): DC9V/幻象48V
9.咪管长度：490mm
10.咪线长度、配置：10米双芯、卡龙母+卡龙公 
11.开关：电子轻触
12.抗手机、电磁、高频干扰
	支
	24

	13
	专业音箱
	1.内部单元配置以1个≥8寸低音和2个≥3寸高音喇叭构成；
2.频率响应：60Hz-18KHz；
3.额定功率：≥100W；
4.峰值功率：≥350W；
5.灵敏度：≥93dB；
6.阻抗：≥8Ω；
	只
	6

	14
	书记员电脑
	麒麟9000C CPU/16GB内存/256GB固态+1TB硬盘/集成显卡/操作系统+流式软件+版式软件+杀毒软件/23.8液晶显示器
	台
	3

	15
	打印机
	国产化网络黑白激光打印机，要求打印速度不低于16PPM,最高分辨率600*600dpi，具备自动双面打印功能。
	台
	3

	16
	交换机
	1、千兆交换机；
2、≥24口。
3、交换容量≥336Gbps；转发性能≥96Mpps；
4、支持静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈；
5、支持STP/RSTP/MSTP；
6、≥二层交换。
	台
	3

	17
	机柜
	24U 19英寸标准机柜，进深800mm，配置固定板3块，六孔电源接线板 1个，静音风扇2只，含防雷PDU1个
	套
	3

	18
	辅材
	包括但不限于音频线、信号线、音频插座、BNC头、电源插座、各种电源线、开关、线管/槽、开孔及恢复等与本项目所需的相关全部辅材及实施费用；
	套
	3

	二
	互联网法庭扩展模块
	
	

	1
	一次性建设均摊费用
	光闸或其他视频隔离交换设备一次性建设均摊费用。
	庭
	3

	2
	互联网庭审服务费
	支持互联网庭审。当事人通过手机和网络将视频接入法庭，完成在线答辩、举证、质证等庭审活动。含互联网链路。按年收费。
	/通道·年
	3


	溆浦县法院融合法庭项目建设清单（第一法庭刑庭）

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量

	一
	融合法庭标准模块
	
	
	

	1
	融合法庭能力
	1.1具有案件排期、录播管理、开庭公告、电子质证、信息研判、系统运维等功能。配合庭审客户端，实现法庭管理、电子笔录、智能交互等功能。系统支持国产化适配。支持法官和书记员庭后对庭审音视频、运营数据进行集中管理，提供庭审回溯、实时庭审查看、数据中心、庭审排期功能。
1.2庭审回溯系统：庭审回溯系统在庭后可回溯庭审过程，支持音频、视频、笔录三同步回溯。可快速定位笔录位置，回听之前的庭审音视频，辅助修正记录内容。
1.3实时庭审查看：直播列表中支持展示正在开庭的案件缩略图，可通过案号、案件名称、审判人员姓名等常用关键字进行搜索。
1.4数据中心：统计并可视化展示开庭数据，支持按时间、单位、法庭等常见检索方式进行筛选，支持法庭开庭数据下载。
1.5庭审排期：支持同步拉取排期信息并展示，也可支持书记员手动临时新建案件排期。支持查看法庭排期情况。
	套
	1

	2
	高清庭审主机
	1.安全稳定：采用工业级系统架构，基于嵌入式系统开发，无病毒侵扰.
2.网络摄像机：本地网络摄像机接入≥16路，网络音视频转发≥8路
3.视频编解码：最大4路1080P60编码，最大4路1080P@60解码，或者8路1080P@30编码和8路1080P@30解码；
4.音视频协议：音频支持G.711、G.722、G722.1、G722.1C、AAC，支持解码音频码流；视频支持H.264HP、MP、BP，H265MP；
5.显示终端：内置视频分割功能，可实现单分屏、双分屏、三分屏、四分屏、五分屏、六分屏、七分屏、八分屏、九分屏、十分屏、十三分屏、十六分屏等单画面/画中画/画外画合成；最多4组独立多画面合成显示，支持输出2K/4K画面；
6.控制面板：支持多种控制面板，选配10.1寸有线安卓触摸屏，10.1寸网络PoE桌面触控屏、10.1寸网络PoE嵌墙触控屏、4寸网络PoE版86盒触屏;
7.编解码率：最大16路1080P编解码，每路512Kbps~16Mbps;
8.音频输入：8路凤凰端子音频输入（同时支持48V幻像供电MIC输入或line in线性输入）+8路凤凰端子音频输入（音频扩展板，支持48V幻像供电MIC输入）；
9.音频输出：4路line out音频输出、4路200W@8欧姆的数字功放输出，8路HDMI内嵌音频输出，10路DSP；支持音量调节，音频支持同步和混音两种方式；8路凤凰端子音频环出（对应音频扩展板音频输入的环出）
10.视频输入：8路4K HDMI输入接口，16路IP网络摄像机输入；
11.视频输出：8路4K HDMI输出接口，8路RTMP推流，支持HDMI输出音频跟随切换；
12.音频处理：支持自动回声消除(AEC)、自动增益控制(AGC)、自动噪声消除/抑制(ANC/ANS)、自动反馈消除(AFC)、混音矩阵(AM)、丢包补偿(PLC)
13.视频处理：支持视频分辨率适配、切换、分配、画面分割、字幕叠加、图像参数调节;
14.通讯协议：SIP、BFCP双流、H.323、H.239、E.164、H.245、NAT、H.225、Q.931、RTSP、RTMP、TCP/IP、HTTP、FTP、TCP、UDP、NTP、RTP、RTCP、Telnet、TLS；
15.网络接口：2路WAN口，6路LAN口；或者设置8个网口全通；其中4路网口支持PoE供电；
16.混音功能：支持本地音频、HDMI内嵌音频、远端音频RTSP网络接入流进入混音器，可动态选择混音；
17.中央控制：一键式中央控制：开关系统、调节输出音量、切换信号源、摄像机控制、录播控制、远程呼叫、环境控制等；
18.环控接口：3路RS-232/485接口、1*RS232/RS485 DEBUG、2路RELAY（带12V对外供电）、2路I/O、2路红外IR
19.录播功能：支持同时录制8路图像；支持合成1个4K多画面录制；录播文件格式为MP4，支持设置U盘自动/手动拷贝，U盘系统强制升级并恢复初始化配置，支持USB光盘刻录，支持录制文件内容管理（下载/导出/编辑/删除）
20.内置硬盘：标配2TB的3.5寸监控级硬盘；
21.节能环保：支持网络休眠和唤醒，一键式开关系统
22.维护功能：支持Web界面管理，提供快速配置设备端口，支持Web端口修改密码、修改IP地址、恢复出厂设置、软件升级、指示灯、红外学习、日志管理、串口调试、Telnet远程调试、远程运维管理
23.安装方式：3U电信标准机柜安装
24.输入电压电流：AC100~240V/50~60Hz
25.设备功耗：典型功耗50W；满载功耗750W
	台
	1

	3
	SDI转HDMI转换器
	SDI转HDMI高清转换器 HD/3G-sdi广播级音视频同步1080P监控摄影机
	台
	4

	4
	高清全景云台球机
	1、传感器类型：1/1.8＂progressive scan CMOS；
2、最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；
3、光学变倍：25倍光学变倍，16倍数字变倍； 
4、焦距：6.5~162.5 mm；
5、视场角：水平视场角：58.5°~3.7°（广角~望远）；
6、垂直视场角： 35°~2.1°（广角~望远）；；
7、对角线视场角： 65.3°~4.2°（广角~望远）； 
8、水平范围：360°；
9、垂直范围：10°~90° （自动翻转）；
10、水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：160°/s；
11、垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：120°/s ；
12、主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（3840 × 2160，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）；60 Hz：30 fps（3840 × 2160，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
14、视频压缩标准：主码流：Smart264/H.265/H.264/Smart265；
15、子码流：MJPEG/H.265/H.264；
16、第三码流：MJPEG/H.265/H.264 ；
17、宽动态：支持真宽动态 ；
18、网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据；
19、SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB）；
20、音频：1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10%；1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω；
21、报警：1路报警输入；1路报警输出；支持设置报警联动预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/报警输出/邮件/上传中心/上传FTP ；
22、电流及功耗：1. DC12 V ± 25% ；最大功耗：18 W。
	台
	1

	5
	高清摄像机
	1、像素：≥400万像素；
2、传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS ；
3、最低照度：彩色：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON）；0 Lux with IR ；
4、内置电动云台和一体化变焦镜头，方便运维；
5、智能功能：人脸抓拍、Smart智能；
6、支持最大2560 × 1440@30fps高清画面输出；
7、支持smart265高效压缩算法，可较大节省存储空间；
8、支持超低照度，0.001 Lux/F1.2(彩色),0.0001 Lux/F1.2(黑白) ,0 Lux with IR；
9、支持4倍光学变倍，16倍数字变倍；
10、支持1路音频输入和1路音频输出；
11、内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能；
12、支持最大256GB的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储；
13、支持SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP协议互联接入；
14、宽动态：120dB超宽动态 ；
15、焦距：2.8~12 mm，4倍光学变倍 ；
16、视场角：107.4~39.8度（广角~望远） ；
17、补光灯距离：普通：50 m，目标识别距离：4 m；
18、水平范围：355°；
19、垂直范围：0°-90°；
20、水平速度：水平键控速度：0.1°-60°/s,速度可设;水平预置点速度：60°/s；
21、垂直速度：垂直键控速度：0.1°-50°/s,速度可设;垂直预置点速度：50°/s ；
22、主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720）60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
23、视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG ；
24、电源输出：DC12 V对外供电，支持功率≤0.7 W
25.网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 ；
26.音频输入：内置mic，1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10%；
27.音频输出：内置speak，1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω；
28.电源：DC12 V，最大功耗：24 W；PoE（802.3at）。
	台
	4

	6
	智能庭审终端（无纸化）法官端
	软件功能：
1统一入口：入口式首页设计，为从首页快速进入具体场景，提供在首页展示待办事项，并支持从待办事项快速进入具体事项处理页面。
2流程指引：为新手法官和书记员提供友好的流程指引功能，支持根据语音指令自动进行状态变化，在庭前引导法官和书记员完成庭前准备工作，更快捷且不会遗漏各项步骤；庭中流程指引按庭审流程给法官进行提示。
3、语音笔录：
①单双屏布局和一键切换：为方便法官方便查阅笔录和卷宗，系统主界面布局支持笔录+卷宗的单双屏切换布局，支持一键切换，支持笔录和卷宗左右屏分布状态自定义配置调整。
②编辑模式：语音笔录支持采用语音识别进行笔录辅助编辑，语音识别正确率≥95%，支持自动分角色语音转写，精准辅助快速生成庭审笔录。系统支持语音识别结果自动插入笔录正文，也支持仅在识别区展示，需要引用时可一键复制；
③个案训练：语音笔录在具体开庭场景，可对案件相关词汇自动加载为热词，也可以手动添加热词或手动上传资料进行训练，形成个案资源包，有效解决人名、地名等特定词汇识别瓶颈从而有针对性的进一步提升识别率。
④笔录编辑权限转移：为方便法官对不同类型的庭审控场，支持切换笔录编辑人，支持在法官和书记员之间一键切换。
⑤各角色拾音情况：庭中有人员发言时，麦克风图标可以展示发言人的声音能量，便于法官了解系统收音情况。
⑥笔录批注：对于笔录中有疑问的内容，支持法官对笔录进行快捷批注，批注内容可推送给书记员。书记员可在庭审客户端点击批注提醒，快速定位批注位置。
4电子卷宗：与审判系统/电子卷宗数据对接后，法官庭上可进行随庭电子卷宗阅卷。支持显示卷宗目录、卷宗详情；支持卷宗翻页、标记、旋转、放大、缩小、快速查找。
5电子质证：
①卷宗材料检索：系统支持对卷宗检索，搜索结果可准确定位至对应的页面，方便用户快速定位、查阅相关卷宗材料内容。
②证据示证，各方同屏质证：支持法官查看当事人上传的视频、文字与图片类型证据材料（包括庭前从第三方审判同步的卷宗材料、庭中当事人在pc客户端上传证据）；支持法官分享屏幕的方式发起质证流程，各方可采用“圈、点、批、划”的基本动作进行多人同屏质证，操作便捷、直观；
③语音指令，证据随讲随翻：庭审中，语音关键词识别到后电子证据联动随翻，辅助法官进行材料快速定位、解放法官双手；
④证据智能比对：智慧法庭在进行质证时，对类似证据可进行智能比对显示，系统智能分析证据后，可采用不同的颜色、标记对证据的差异进行直观显示，让法官和当事人一目了然。系统支持3份材料同时比对展示。
⑤多份证据智能对比：支持证据材料的智能对比，一键点击即可高亮显示材料中的相同内容，且每部分展示不同颜色标明并用序号区分，提升相似材料的比对效率。
6线上参与人等候室：针对已上线的线上参与人，可将其移入等候室，在等候室中的参与人保持在线状态，但无法与庭中其他参与人进行音视频通信，法官、书记员可随时将等候室中的人员移出。
7语音指令控制：支持通过语音指令控制庭审流程，如“宣读法庭纪律”、“停止播报”、“现在休庭”、“现在闭庭”、“核对笔录签名”等。
8庭审流程联动控制：庭中法官和书记员灵活联动，均可控制庭审开闭庭流程，两者状态同步。
9随庭笔记：支持法官在庭中记录随庭笔记，提供手写标绘和文本输入两种方式，且随庭笔记支持导出，手写页导出为jpg格式，文本页导出为doc格式。
10智能助手：通过智能助手向庭中审判人员和各参与人展示庭中各类信息，包括人员上线情况、补充证据情况、法条感知情况等，支持反馈、提示、感知各类相关信息提醒，为了方便法官操作，在提醒信息中可包含下一步操作建议链接，使得法官一键完成对应操作，智能便捷。
硬件参数：
1、屏幕：≥27寸 16：9触屏，≥1920*1080分辨率，刷新频率≥60HZ，
2、处理器：≥8核，≥2GHz
3、内存：≥8G
4、硬盘：≥256G SSD
	台
	1

	7
	HDMI分配器
	1分4，1进4出
	个
	1

	8
	法官席桌面显示器
	1、分辨率：2K分辨率；
2、显示比例：16:9；
3、显示尺寸≥27寸
4、含支架、电源
	台
	2

	9
	法官席显示器折叠支架
	孔距规格：需适配法官桌面显示器，可压缩折叠
	个
	2

	10
	智能庭审终端（无纸化）当事人端
	软件功能：
一、模块化功能
1、语音笔录：支持当事人实时查看庭审笔录内容。
2、笔录签名：在法官或书记员发起签名流程后，当事人可核对笔录内容，并对笔录进行电子签名和捺印；
3、电子卷宗：支持当事人查阅法官授权可查阅的电子卷宗内容支持持卷宗翻页、标记等。
4、电子质证：
①证据示证，各方同屏质证：支持当事人对电子证据进行示证，可查看法庭其他人示证的内容，各方可采用“圈、点、批、划”的基本动作进行多人同屏质证，操作便捷、直观；
②语音指令随讲随翻电子证据：卷宗目录与语音转写智能匹配，庭审中，语音关键词识别到后电子证据联动随翻，辅助进行材料快速定位、解放双手；
③当庭补交证据：当事人当庭提交实物证据，可借助高拍仪等采集设备进行现场电子化，进而进行电子质证流程；当事人线上用手机端参与庭审时，可用手机端直接提交电子证据；当事人线上采用PC端参与庭审时，支持“二维码+本地上传”两种方式上传证据，用另外的手机进行扫描上传，或在PC端本地上传。
④证据智能比对：智慧法庭在进行质证时，对类似证据可进行智能比对显示，系统智能分析证据后，可采用不同的颜色、标记对证据的差异进行直观显示，让法官和当事人一目了然。系统支持多达3份材料同时比对展示。
二、工具型功能：
1、实时视频：在线上线下融合开庭模式时，现场当事人可查看庭审实时视频，并可对视频窗口进行全屏、还原切换。
2、材料签名：支持法官或书记员发起的庭前地址送达确认书、无书记员记录确认书（无书记员模式下）等各类材料的电子签名和捺印；
3、智能感知：支持庭中语音感知到发条关键词后，自动弹窗对法条内容进行展示；
4、智能助手：支持以气泡形式展现反馈、提示、感知各类相关信息，信息中可包含下一步操作建议链接，可一键完成对应操作，智能便捷。
硬件配置：
硬件参数：
1、屏幕：≥27寸 16：9触屏，≥1920*1080分辨率，刷新频率≥60HZ，
2、处理器：≥8核，≥2GHz
3、内存：≥8G
4、硬盘：≥256G SSD
	台
	2

	11
	电子签名板及授权
	内置指纹仪，麦克风以及电子签名客户端于一体；系统配置:国产CPU，四核；频率≥2.0GHz；内存≥2GB；存储≥32GB，支持TF卡扩展;显示屏:10.1寸，分辨率1280x800，电容+电磁一体触控屏，支持多点触控，内置电磁屏加密芯片，实现硬件加密电子签名;无故障点击次数:>100万次;电子签名感应方式:电磁感应，支持无源电磁笔连接方式:USB免驱连接;
	套
	1

	12
	庭内公示屏及挂架
	1、65寸液晶显示屏，4K分辨率；
2、显示参数
屏幕比例:16:9
对比度：50000：1
刷新频率：60Hz
支持格式：2160p、1080p、1080i、720p
支持HDR10解码
3、核心参数
CPU≥1.1GHz，≥四核
运行内存≥2GB
内部存储空间≥32GB
4、音频参数
扬声器数量≥2个
5、端口参数
USB接口≥USB2.0*2
HDMI2.0接口≥2（1路支持ARC）
USB支持视频格式：AVI、MPG、TS、MKV、MP4等
USB支持音频格式：AAC、FLAC、MP3、WAV等
USB支持图片格式:：JPEG/PNG/BMP等。
	套
	2

	13
	麦克风
	1.采用高品质咪心，准确拾音，能有效降低环境噪声和回音干扰的录入；
2.心型指向拾音设计，灵敏度-40dB；
3.换能方式: 电容式
4.频率响应: 40Hz-20KHz
5.指向性: 心型指向
6.输出阻抗（欧姆） : 200Ω
7.灵敏度 : -40dB±2dB
8.供电电压(V): DC9V/幻象48V
9.咪管长度：490mm
10.咪线长度、配置：10米双芯、卡龙母+卡龙公 
11.开关：电子轻触
12.抗手机、电磁、高频干扰
	支
	8

	14
	庭外公告屏
	1、屏幕：≥21寸、≥支持10点触控、≥1920*1080分辨率
2、处理器：≥4核
3、内存：≥4G
4、软件功能：提供庭审配套的信息、音视频展示。
	块
	1

	15
	专业音箱
	1.内部单元配置以1个≥10寸低音和2个≥3寸高音喇叭构成；
2.频率响应：55Hz-18KHz；
3.额定功率：≥150W；
4.峰值功率：≥450W；
5.灵敏度：≥93dB；
6.阻抗：≥8Ω；
	只
	4

	16
	书记员电脑
	麒麟9000C CPU/16GB内存/256GB固态+1TB硬盘/集成显卡/操作系统+流式软件+版式软件+杀毒软件/23.8液晶显示器
	台
	1

	18
	打印机
	国产化网络黑白激光打印机，要求打印速度不低于16PPM,最高分辨率600*600dpi，具备自动双面打印功能。
	台
	1

	19
	交换机
	1、千兆交换机；
2、≥24口。
3、交换容量≥336Gbps；转发性能≥96Mpps；
4、支持静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈；
5、支持STP/RSTP/MSTP；
6、≥二层交换。
	台
	1

	20
	机柜
	24U 19英寸标准机柜，进深800mm，配置固定板3块，六孔电源接线板 1个，静音风扇2只，含防雷PDU1个
	套
	1

	21
	辅材
	包括但不限于音频线、信号线、音频插座、BNC头、电源插座、各种电源线、开关、线管/槽、开孔及恢复等与本项目所需的相关全部辅材及实施费用；
	套
	1

	二
	互联网法庭模块
	
	
	

	1
	一次性建设均摊费用
	光闸或其他视频隔离交换设备一次性建设均摊费用。
	庭
	1

	2
	互联网庭审服务费
	支持互联网庭审。当事人通过手机和网络将视频接入法庭，完成在线答辩、举证、质证等庭审活动。含互联网链路。按年收费。
	/通道·年
	1


整体要求说明
1、付款条件

签订合同后预付合同金额的30%，设备安装调试完毕后支付至合同金额的70%；验收合格后支付至合同金额的97%，正常运行一年后付至合同金额的100%。（具体以签订合同为准）

2、交付地点与方式
交货地点：溆浦县人民法院。

交货方式:中标人负责提供货物及货物的运输、保管、安装调试直至验收合格。

3、供货范围

中标人负责产品运送安装到溆浦县人民法院的全部运输，包括装卸及现场搬运等，直至项目验收合格。 

中标人负责其派出的技术人员的人身意外保险。
4、设备安装调试及要求

（1）货物到达现场后，中标单位应同时指派技术人员到现场进行安装，并负责调试至验收合格。中标单位人员在进行安装、调试期间所发生的费用由中标方承担。 

（2）中标单位应在货物运抵现场当天，向采购方提供安装、调试及试运行的进度计划表。 

（3）中标单位应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因中标单位责任而造成延期，所有因延期而产生的费用由中标单位承担。 

（4）中标单位人员在进行搬运、安装、调试期间应符合采购方的场地要求，中标单位提供的进度计划应符合采购方的工程建设要求。

5、安装施工要求

（1）中标单位在确保工程质量、进度、安全生产的前提下，文明施工，防止环境污染。施工安全保障和施工过程中产生的一切安全、事故等责任全部由中标单位自行负责，与采购人无关。 

（2）中标单位对参与施工的工作人员在进场前，必须进行知识学习及业务、安全培训。 

（3）中标单位负责制定周密、完善的安装实施方案，并指派具备资格的专业人员具体操作实施，中标单位负责安全有序进行。 

（4）货物设备由中标单位进行安装，完毕后，采购人应对货物设备的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

6、验收标准和方法

（1）经验收合格后，采购单位验收小组负责确认验收成果。 

（2）中标单位设备装运时，应随设备提供出厂检验单、装箱单和相关的技术文件。 

（3）设备运抵现场后，采购人将对货物设备数量、质量、规格等进行检验。如发现货物设备和规格或者两者都与磋商文件、磋商响应文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。 

7、售后服务要求及质保期

（1）中标单位提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。 

（2）项目整体质保期三年（硬件质保三年，软件免费维保升级），自项目整体验收合格之后开始计算，质保期内免费维修与更换有缺陷的货物或部件（配件），质保期内所有软件维护、升级和设备维护等要求免费上门服务；质保期满后只收取成本费用，先维修，维修验收合格后付维修款。所有设备每次维护维修后，应及时向采购人提供相关记录。如果中标人收到采购人通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，其费用全部由中标人承担。 

（3）在质保期内，中标单位必须及时免费维修、更换有缺陷的货物或部件。如果中标单位收到采购人通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由中标单位承担。 

（4）服务响应时间 

非软件部分：中标单位应提供全天侯7*24小时服务响应，供应商接到采购方报修电话后，技术人员应在 2 小时内到达现场并迅速提供服务，6小时以内解决问题，若不能及时修复，应提供备用设备。 

软件部分：如发生系统崩溃，中标单位在接到问题报告后半小时之内应提供电话响应或在线支持服务，如有必要，需在2小时内赶赴现场提供维修服务。如发生非系统崩溃类故障发生，供应商在接到问题报告后1小时内应提供电话支持服务，并根据采购方需求在2小时内提供现场服务。 

8、伴随服务 

（1）中标单位应提供设备安装调试时所需的资料, 中标单位有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务, 包括技术咨询等。 

（2）中标单位专业技术人员应对采购方的相关人员进行使用操作、器材维修、保养等技术的现场培训，直至采购方的相关人员能熟练独立工作。中标单位委派的专业技术人员所需费用均由中标单位承担。

9、供应商违约责任
(1)供应商交付的货物质量不符合合同规定的，供应商应向采购人支付合同总价款的 10%的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作供应商不能交付货物而违约，按本条本款下述第“2”项规定由供应商偿付违约赔偿金给采购人。 

(2)供应商不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的 0.1‰每日的违约金； 

(3)其他违约责任按《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定处理。

10、其他说明

（1）投标供应商在阐述投标响应时，应注意磋商文件的技术规格中指出的型号或规格仅起说明作用，并没有任何限制性。投标供应商在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代应实质上满足或优于磋商文件的要求，如发现严重不符合招标要求或者提供虚假资料等情况，将予以废标。 

（2）投标供应商应为投标产品的合法权利人，销售代理商在中标后交付设备给采购方时，应向采购方提供生产厂家出具的产品合法来源，否则采购方不予验收。 

（3）供应商的响应文件不响应磋商文件技术部分规定的重要商务和技术条款（参数），或重要技术条款（参数）未提供技术支持资料(本磋商文件要求提供的技术支持资料以制造厂商向社会公开媒体发布的或国家权威机构认证的要求为准)的，评标委员会不得要求其进行澄清或补充。 

（4）本项目采用费用包干方式建设，投标供应商应根据项目要求，详细列明项目所需的设备、材料、配件、辅材，以及运输、安装、调试、验收等人工、管理等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标单位免费提供，采购人不再支付任何费用。 

（5）采购人不统一组织现场踏勘，潜在投标人可自行前往项目所在地进行必要的现场踏勘，以充分了解影响项目报价等的相关因素，任何因忽视或误解情况而导致出现的问题，由潜在投标人自行承担责任。 

（6）投标报价的其他要求：本项目采用费用包干方式。投标人报价包含项目所需的各项费用，以及在项目实施中应缴纳的一切材料费、运输费、采保费、加工费、安装费、税费、管理费、保险费、人工、财务等所有费用。在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理的，评标委员会应当将其响应文件作为无效投标处理。潜在投标人对所投标的报价是否低价应有明确的了解，并在递交响应文件前做好相应准备，评标委员会认为有必要询问时，投标人须在评标委员会提出的合理时间内提交相关资料，逾时视为弃权。

（7）中标单位进场前须与采购人签订保密协议。
对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。
第五章 响应文件组成
供应商的响应文件应包含以下部分：
一、磋商响应声明
附件1 法定代表人身份证明
附件2 法定代表人授权委托书

二、保证金（本项目不需提供）

三、联合体协议(格式)(不适用)
四、供应商的资格证明资料
附件5 供应商基本情况表
附件6 磋商文件规定的基本资格条件证明资料
附件7 磋商文件规定的特定资格条件证明资料
附件8 其他说明
五、服务方案说明
附件9服务方案说明
附件10主要人员简历表
六、技术/商务响应与偏离表
七、提供享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

附件11-1 小型、微型企业声明函

附件11-2 提供中小企业货物清单表残疾人福利性单位声明函

附件11-3监狱企业证明资料
附件11-4本项目所投节能或环境标志产品清单
八、报价一览表及报价文件

附件12-1：报价一览表

附件12-2：分项报价明细表

九、供应商认为需提供的其它资料

十、最后报价

一、磋商响应声明
致 (采购人或采购代理机构)：
我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购编号：   ；采购代理编号：    ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起     日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本一式    份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方在此声明： 
（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。
（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：
1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
(1)受到刑事处罚；
(2)受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

附件1：法定代表人身份证明；附件2：法定代表人授权书
附件3：工程质量保修书(工程类项目适用)

附件4：不拖欠民工工资承诺书
供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：
日     期：年月日
附件1
法定代表人身份证明
供应商名称：
注册号：
注册地址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：
经营范围：主营：；兼营：
姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
供应商名称（盖单位章）：
                                                                    日期：年月日  

说明：1.复印件是指原件复印件或扫描件或影印件，下同。

2.由法定代表人参加磋商的，请按第二章磋商须知的规定另行准备法定代表人身份证明原件一份，在参加磋商时单独提交。
附件2
法定代表人授权委托书
本人          （姓名、职务）系                 （供应商名称）的法定代表人，现授权

          （姓名、职务）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。
委托期限：                              。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

供应商：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

日期：         年      月       日
说明：由授权委托代理人参加开标会议的，请按第二章磋商须知的规定另行准备授权委托书、法定代表人身份证明原件一份，在参加磋商时单独提交。

二、磋商保证金缴纳证明材料（本项目不需提供）
三、联合体协议(格式)（本项目不适用）

四、供应商的资格证明资料
附件5              

供应商基本情况表
盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	委托代理人
	
	邮政编码
	

	
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	附《营业执照》（副本）复印件


附件6      

磋商文件规定的基本资格条件证明资料
备注：

1、提供法人或其他组织的营业执照（或法人登记证书）副本及组织机构代码证副本复印件； 

 2、法人提交法定代表人身份证明书复印件（格式见附件1）或者法定代表人授权委托书原件（格式见附件2）并附法定代表人身份证明复印件；自然人提交身份证明复印件；（响应文件响应声明中已提供的，此处不重复提供）
3、供应商参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明。
4、提供第二章 磋商须知第3.1款供应商基本资格条件：法律、行政法规规定的其他条件 (如果有的话)证明资料的复印件。

注：根据湖南省财政厅关于积极推行“承诺+信用管理”的供应商资格审查办法，各供应商的相关财务状况、缴纳税收和社保等证明材料，提供书面承诺。
参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明（格式自拟）

附件7

磋商文件规定的特定资格条件证明资料
备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。
附件8

其他证明资料或说明
提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件。

五、方案说明

附件9
说明：项目供应商应根据第四章规定和评标标准要求编写项目实施方案。格式自拟。
附件10：

主要人员简历表

	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按评分标准要求提供。

供应商名称：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              
日期：      年      月     日
六、技术/商务响应与偏离表
	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：

1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。
供应商名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人(签字)：
日          期：  年  月  日
七、提供享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

供应商符合第二章第9条款要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。
附件11-1 
小型、微型企业声明函

(不满足以下条件的无需填写)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （产品名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （产品名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖单位公章）：           
                   日 期：              
               
 
附件11-2 

残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件11-3 
监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)
备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
附件11-4 
本项目所投节能或环境标志产品清单

	以下为投标人提供的享受价格评审优惠的货物，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	品目号
	产品名称
	价格(元)
	类型（节能/环境标志）
	备注

	  
	  
	  
	  

  
	

	  
	  
	  
	  

  
	

	产品总价(元) 
	  


注：投标时应提供此表，以上所列产品且应提供认证证书复印件，未按要求提供的，评审时不予以考虑。

附：节能或环境标志产品认证证书复印件
八、 报价一览表及报价文件

附件12-1：                      



报价一览表
	项目名称
项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	委托代理编号
	

	报价
	大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整

	合同周期
	

	项目负责人
	

	备  注
	


供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：
日期：    年    月     日
附件12-2：
分项报价明细表
采购代理编号：__    ________                     项目名称：____            ______
包号：__    ________                            包名称：__    ________  
	产品名称
	规格型号
（或项目特征描述）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	总价：大写小写（元）：
	


供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：
日期：    年    月     日
九、供应商认为需提供的其它资料及说明
十、最后报价表（现场提供）
	项目名称
项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	委托代理编号
	

	报价
	大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整

	合同周期
	

	项目负责人
	

	备  注
	


供应商（公章）：
法定代表人或其委托代理人签字：
日期 ：   年    月    日

分项报价明细表
采购代理编号：__    ________                     项目名称：____            ______
包号：__    ________                            包名称：__    ________  
	产品名称
	规格型号
（或项目特征描述）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	总价：大写小写（元）：
	


供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：
日期：    年    月     日


