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[bookmark: _Toc15593]第一章  磋商邀请
[bookmark: _Toc5810]溆浦县人民法院的智慧档案建设进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与资格审查活动。
项目概况
智慧档案建设采购项目的潜在供应商应在怀化市鹤城区顺天北路小田安置区八栋二单元104室获取采购文件，并于2026年10月22日09点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、采购项目基本信息
1、采购项目编号：CGXM2026430000003415
2、采购项目名称：智慧档案建设
3、政府采购编号：(2026)430000002841-1
4、合同履行期限：合同签订后30天内交货
5、本项目不接受联合体投标
二、采购需求
	包号 
	包名称
	标的名称
	简要服务要求
	数量
	标的预算
	最高限价
	节能产品
	进口产品

	1
	智慧档案建设
	智慧档案建设
	详见磋商文件
	详见磋商文件
	84.64万元
	84.64万元
	□
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	□



三、供应商的资格要求
[bookmark: _GoBack]1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
□专门面向：□中小企业  □小微企业 □监狱企业□福利性单位。
□强制分包：大型企业应将采购份额的    /     %分包给中小企业。
3、本项目的特定资格要求：无
4、具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期
5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
7、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
8、联合体响应;本次采购不接受联合体响应。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
包名称：智慧档案建设
专门面向中小企业（含监狱及福利性单位）
3、供应商特定资格条件：
包名称：智慧档案建设
特定资格条件：
无
四、获取磋商文件的时间、期限、地点及方式
1、2026年10月13日至 2026年10月19日，每天上午8:30至12:00，下午15:00至17:30（北京时间，法定节假日除外 ）
2、地点：怀化市鹤城区顺天北路小田安置区八栋二单元104室
3、方式：线下获取
4、售价：0元
五、响应文件提交截止时间、地点
1、截止时间：2026年10月22日 09点30分（北京时间）
2、地点：怀化市鹤城区顺天北路小田安置区八栋二单元104室
六、响应文件开启
1、开启时间：2026年10月22日 09点30分（北京时间）
2、地点：怀化市鹤城区顺天北路小田安置区八栋二单元104室
七、公告期限
1、本公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准。
八、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。
3、潜在供应商认为采购文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到采购文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
九、磋商说明
供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十、其他补充事宜
无
十一、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名称：溆浦县人民法院
地址：卢峰镇义陵大道55号
联系人：张利平
联系电话：15096287164

2、采购代理机构信息
名称：中新创达咨询有限公司
地址：怀化市鹤城区顺天北路小田安置区八栋二单元104室
联系人：李君
联系电话：18774776111

3、项目联系方式
项目联系人：李君
电 话：18774776111
















第二章 磋商须知
磋商须知前附表
注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	智慧档案建设 

	第二章第2.1款
	采购人
	名称：溆浦县人民法院
地址：卢峰镇义陵大道55号
联系人：张利平
联系电话：15096287164

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名称：中新创达咨询有限公司
地址：怀化市鹤城区顺天北路小田安置区八栋二单元104室
联系人：李君
联系电话：18774776111

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	☑ 发布公告
□ 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取
□ 采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第二章第3.1款

	供应商资格条件

	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
□专门面向：□中小企业  □小微企业 □监狱企业□福利性单位。
□强制分包：大型企业应将采购份额的    /     %分包给中小企业。
3、本项目的特定资格要求：无
4、具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期
5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
7、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
8、联合体响应;本次采购不接受联合体响应。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
包名称：智慧档案建设
专门面向中小企业（含监狱及福利性单位）
3、供应商特定资格条件：
包名称：智慧档案建设
特定资格条件：
无

	第二章第6.1款
	联合体形式
	☑ 不接受
□ 接受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	/

	第二章第7.1款
	现场勘察
	不组织

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	/

	第二章第9.1款
	政府采购强制采购：
1、强制采购的节能产品；
2、其他。
	☑ 否
□ 是，采购《节能产品政府采购清单》(第    期) 内标记★符号的节能产品。

	第二章第9.2款
	











政府采购优先采购：
1、支持中小企业发展；
2、其他。
	符合中小企业优惠政策的：
1、小型、微型企业价格给予 10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：10％；
2 、以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在于大企业的负责人为同一人的情形。                           
3 、投标文件必须按招标文件要求提供“享受政府采购政策优惠的证明材料”，否则评审时不予以考虑。                                          4、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

	
	
	①非强制采购节能产品：
投标产品为《节能产品政府采购品目清单》非“★” 产品，供应商必需提供节能认证证书复印件及(最新一期)《环境标志产品政府采购品目清单》所在页复印件，未按以上要求提供认证证书复印件或不是清单内的产品，评审时不予优先采购。
采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值 4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术部分 4 %、价格部分 4 %。            
②环境标志产品：
投标产品为《环境标志产品政府采购品目清单》产品的，供应商必需提供环境标志产品认证证书复印件及(最新一期)《环境标志产品政府采购品目清单》所在页复印件，未按以上要求提供认证证书复印件或不是清单内的产品，评审时不予优先采购：：
采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值 4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 4 %、价格 4 %。


	
	
	③本国产品：
落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：20％。供应商需出具《关于符合本国产品标准的声明函》。
对于非专门面向中小企业的项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，提供本国产品的供应商，依照财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关规定，可享受小微企业价格评审优惠的，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业的价格评审优惠。

	
	
	多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法：
1. 符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项(由供应商在投标文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分)。                      
2. 供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品、两型产品等 产品优惠中的一项累加。                      
3.同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行加分。            
4.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

	
	
	本项目所属行业：制造业

	第二章第9.6款
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	政府采购信用担保
	有履约担保或融资担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	无

	第二章10.3款
	最高允许偏离项数
	招标文件第五章【采购需求中采购清单部分】中条款带“▲”号项重要技术参数负偏离≥10项将导致无效投标。

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	2026年10月22日09时30分（北京时间） 

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算
	 项目预算：84.64万元，最高限价：84.64万元

	第二章第18.1款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	☑ 不要求提供

	第二章第19.1款
	磋商保证金
	☑ 不要求提供

	第二章第20.1款
	响应文件有效期
	  90  日（日历日）

	第二章第21.1款
	响应文件份数
	正本1份，副本2份 并提供响应文件盖章扫描件（PDF格式）电子档U盘一份，并确认能正常读取。
采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，提倡双面打印。响应文件的正本与副本请编制目录和页码。

	四、响应文件的递交

	第二章第22.2款
	封套上应载明的信息
	                      响应文件  
政府采购编号：                 
采购代理机构编号：             
包或品目名：               
在    年   月   日   时   分之前不得启封
供应商名称：

	第二章第24.1款
	响应文件的递交地点
	怀化市鹤城区小田安置区八栋二单元104室

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第31.2款
	评审因素和标准
	附表4：磋商因素和标准

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第37.1款
	指定的媒体
	中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）

	第二章第39.3款
	履约担保
	☑  不要求提供
□ 要求提供，履约担保的金额为：/。

	七、其他规定

	第二章第41.1款
	采购代理服务费
	按合同约定收取。

	第二章第42.1款
	其他规定
	1、成交供应商在与采购人签订采购合同后，2个工作日内必须通知代理公司，否则因采购合同无法公示所造成的后果由成交供应商自行承担。
2、参加磋商的法定代表人或委托代理人除携带响应文件外，还应携带本人身份证原件、授权委托书和法人身份证明原件等参加磋商，否则采购人不予受理。




磋商须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》或《长沙市两型产品目录》的产品。
2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。
3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；
（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
3.3 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。
（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
4.参与磋商的费用 
4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明原件。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权书原件并附法定代表人身份证明原件。
6．联合体形式
6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次谈判采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。
8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。
9. 政府采购政策支持
9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”，湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》的“两型产品”以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项重复计算。
9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。
9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。
9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。
二、磋商文件
10．磋商文件的组成
10.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商邀请
第二章 磋商须知
第三章 磋商方法
第四章 政府采购合同格式条款
第五章 采购需求
第六章 响应文件组成
10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
11. 磋商文件的提供期限
11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。
11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。
12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。
13.磋商文件的澄清或者修改
13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 
13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件
14.一般要求
14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
15.响应文件的组成
[bookmark: _Toc30846]15.1 响应文件包括下列内容： 
（1）磋商响应声明
（2）保证金
（3）联合体协议
（4）供应商的资格证明文件
（5）施工组织设计
（6）提供政府采购政策产品清单及有关证明材料
（7）技术/商务响应与偏离表
（8）报价一览表及报价文件
（9）供应商认为需提供的其他资料
（10）最后报价
15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
16.报价
16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。
16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。
17.供应商符合磋商文件规定的证明文件
17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求及招标文件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分（含集团公司或集团公司下属全资子公司）。
17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。
17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。
18．样品提供
18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。
（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；
（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。
19. 磋商保证金
19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。
19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。
19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；
（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）磋商文件规定的其他情形。
20. 响应文件有效期
20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
21.响应文件的签署及规定
21.1响应文件的正本和副本应胶装成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价，需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。
四、响应文件的递交
22.响应文件的密封和标记
22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。
22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收
24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
五、响应文件的磋商与评审
25.磋商程序
25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。
26. 响应文件审查 
26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。
26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
27.实质性响应
27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
28.无效响应 
28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；
（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；
（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；
（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；
（5）报价超过采购项目预算的；
（6）响应文件有效期不足的；
（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。
29.澄清
29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
30.磋商
30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。
30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。
30.7磋商文件在磋商过程中未发生实质性变动的，参加磋商供应商的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效响应。
31.响应文件评审
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。
31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。
31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。
31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。
32.提出成交供应商
    32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

33.确定成交供应商
33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
34.磋商终止
34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审
35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。
36.保密及串通行为
36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同
37.成交信息的公布
37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
38.询问及质疑
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
39.成交通知
39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同
40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起第2日内与采购人签订政府采购合同。
40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
41.1采购代理服务费
41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。
41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。
42. 其他规定
42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。
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一、磋商方法
本项目采取综合评分法，即响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按磋商因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。
磋商因素：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度等，但不包括供应商资格条件。
磋商报价评价。磋商小组以经磋商确定最终采购需求，资格性、符合性检查合格的供应商提交的最后报价为基础，依次对磋商报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。
价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分，其他有效供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
磋商报价高于采购人最高限价为无效响应。
本项所称磋商报价为按第二章第30.2款规定评价后的磋商报价。
涉及政府采购政策优惠的，按前附表规定调整。
评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分。
二.推荐成交候选供应商
1、磋商小组应当根据综合评分情况，按评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐。
三.确定成交供应商
1、采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
2、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人排序确认中标人。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序的供应商为成交供应商。
3、最后报价确定遵守第二章第30条的规定。
四、附评审表格
附表1：资格性检查表
附表2：符合性检查表
附表3：澄清、说明、补正事项
附表4：磋商因素和标准
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附表1：
资格性检查表

	序号
	检查内容
                                 供应商名称
	
	
	
	

	1
	竞争性磋商响应文件是否正确密封、签署、盖章。
	
	
	
	

	2
	法定代表人身份证明原件或法定代表人授权书原件并附法定代表人身份证明。
	
	
	
	

	3
	供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件或《湖南省政府采购供应商资格承诺函》。
	
	
	
	

	4
	满足本次磋商文件的特定资格条件。
	
	
	
	

	5
	磋商文件和法律法规规定的其他情形。
	
	
	
	

	6
	结论（合格/不合格）
	
	
	
	

	采购人、采购代理机构签名：

时间：      年    月    日


注：1、有下述情况之一的，磋商小组会认定其为不合格供应商：
1.1在磋商过程中，磋商小组发现供应商以他人的名义投标的；串通报价的；以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
1.2响应文件没有供应商授权代表签字（或盖章）或者加盖公章的；
1.3没有按照竞争性磋商文件要求提供相关资格证明文件或者所提供的资格证明文件有瑕疵的；供应商不能提供合法的、真实的材料证明其为合格供应商的；
1.4供应商资格条件不符合国家有关规定或者竞争性磋商文件要求的；其他不能满足法律法规资格性规定的。
2、结论填写“合格”或“不合格”，合格的供应商≥3家时进入符合性检查阶段。

附表2：
符合性检查表

	序号
	检查内容
                             供应商名称
	
	
	
	

	1
	响应文件有效期
	
	
	
	

	2
	是否满足磋商文件中★号条款的要求（如有）
	
	
	
	

	3
	是否符合磋商文件要求且没有重大偏差或保留
	
	
	
	

	4
	结论
	
	
	
	

	磋商小组成员签名： 

    年    月    日


注：有下述情况之一的，磋商小组会认定其为不合格供应商：
1、竞争性磋商响应文件的组成未按照竞争性磋商文件提供或关键内容不全的；
2、竞争性磋商响应文件有效期不能满足竞争性磋商文件要求的；
3、竞争性磋商响应文件★号条款不满足竞争性磋商文件要求的，如竞争性磋商文件无★号条款的，则视为合格；
4、竞争性磋商响应文件附有采购人不能接受的条件的；
5、其它未能实质性响应竞争性磋商文件条件和要求的；
6、结论填写“合格”或“不合格”，合格的供应商≥3家时进入磋商报价阶段。

附表3：
澄清、说明、补正事项

	序号
	内容
	供应商

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	竞争性磋商文件中需要澄清的
	
	
	
	
	
	

	2
	对竞争性磋商文件中含义不明确的
	
	
	
	
	
	

	3
	对同类问题表述不一致的
	
	
	
	
	
	

	4
	明显文字和计算错误的
	
	
	
	
	
	

	5
	结论
	
	
	
	
	
	

	磋商小组成员签名：


 年    月    日


注：
1、磋商小组可以书面要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超过响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
   2、报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
3、供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组认定其为不合格供应商。

附表4：
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	评分项
	分值
	评分标准

	价格
部分
（30分）
	投标报价
	30
	一、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
二、价格评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
三、强化政府采购异常低价审查：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	技术
部分
 (65分）
	技术参数响应
性
	15
	所投产品全部满足磋商文件中技术规格、参数要求的计15分，▲为重点参数，每负偏离1项扣1.5分，非▲项参数负偏离1项扣0.5分，扣完为止。技术参数不清或要求提供证明材料未提供的或应答时缺项的视为负偏离。

	
	总体方案
	15
	投标人充分了解项目建设需求，对本项目编制完整的方案。
方案中应包目项目需求分析、设计方案、详细产品功能介绍等方面，完全满足本项目需求的计15分。有缺漏项的，每项扣5分，有不完整或不合理、不满足项目需求的，每处扣2分，扣完为止。未提供总体方案的不计分。

	
	项目实施方案
	15
	针对本项目提供实施方案，评标委员会对投标人的实施方案进行综合评价，方案中包含人员配置方案、实施进度计划及工期进度保证措施、项目实施过程保障措施及管理，合理完整计15分，有缺漏项的，每项扣5分，有一项不完整、不合理的每处扣2分，扣完为止。

	
	售后服务方案
	10
	售后服务方案中应包括但不限于：售后服务内容、售后服务团队配备、质保期承诺、培训方案、应急保障方案等内容。方案完整、合理且充分满足本项目需求的计10分；有缺漏项的，每项扣2分，有不完整或不合理、不满足项目需求的，每处扣1分，扣完为止。未提供方案不计分。

	
	产品功能演示
	10
	由投标人对智能库房管理终端进行以下功能演示：
1、设备支持在库房3D建模图上可通过放大与拖拽的方式查看库房内设备的具体位置，并且具备环境、设备、报警、离线不少于4种管理模式，可选择对应的管理模式快速查看各类设备的运行状态，例如选择“环境”和“设备”模式以后，可快速查看恒湿机、灯光、空开设备的运行状态，点击恒湿机、灯光、空开对应设备，可快速进行设备控制、状态查看，并展示历史设备数据和历史报警记录；支持按照设备维度进行精细化管理，可管理不少于15种设备，并对每一类设备进行批量控制，例如一键打开或关闭库房内的灯光，或一键控制库房内的空开等。 
2、设备支持恒温恒湿恒净管理功能，支持档案馆、楼层、库房、设备四个维度管理，选择每一个维度后，展示该维度的实时数据、历史数据，以及对设备进行批量控制；进入楼层维度后，可对该楼层的多库房进行恒温恒湿恒净可视化管理；选择单个库房后，可呈现该库房内的恒温恒湿恒净的环境状态，支持按日、周、月、年的维度查看设备详细数据。
3、设备支持智能密集架管理功能，支持以列表方式呈现多库房、多密集架团体的报警、锁定等架体状态，可批量选择多个密集架团体进行锁定、停止、合架、通风等操作，通过可视化页面对智能密集架的团体、列、侧、节、层、位等维度进行展示，点击单个密集架团体，可查看设备状态、环境状态、报警状态、历史状态的详细数据；支持档案馆、楼层、库房、密集架团体四个维度的数据统计分析，包括密集架团体数量、架体总列数、密集架档案总容量、可用容量等，选择单个库房展示该库房内的密集架团体详细数据，点击单个密集架团体，可对该密集架团体进行操作控制。 
4、设备支持自定义创建可视化页面，系统内置不少于10个类型图表、不少于3种背景等多个组件；通过选择页面布局，创建可视化配置页面，通过拖拉拽的方式创建可视化图表和背景，每张图表可自定义配置数据来源，例如选择某个库房的设备数据，最终完成可视化页面创建，并在该页面上查看库房内的详细环境数据以及对设备进行控制管理。
5、设备支持对库房内设备的通讯质量进行管理，支持对设备的信号管理；可查看设备的信号质量及24小时通讯状况；支持对组网设备组网拓扑可视化管理，可展示设备的信号强度和质量，在拓扑图上点击任意设备，可查看该设备的信号状况；具备组网设备的日志管理，方便对库房内的各个设备进行运维管理。
注1：根据各投标人产品功能演示的内容进行评分，每演示1项内容满足演示要求得2分，最高得10分。未演示或演示内容不符合招标文件要求的对应项，不予计分；采用PPT、WORD等方式演示、不予计分，演示时间在15分钟以内。
注2：视频演示内容展现的要求：演示内容需要以操作人员实操录像形式展现，即设备操作部分，仅录制设备状态（无真人实机操作过程）或仅能看清人物操作过程（未能展现操作结果或设备状态展现不清晰等）视为“不满足”。

	商务
部分
（5分）
	类似项目业绩
	2
	投标人具有类似项目业绩，提供一个计2分，未提供相关业绩不得分。（提供中标（成交）通知书或合同首页、双方盖章页复印件，并加盖投标人公章，否则不计分。）

	
	团队服务能力
	3
	1、拟任项目负责人具备智能化系统集成项目经理证书的计1分，未提供不计分。
2、团队人员中具有智能化系统工程师证书的计 1分，未提供不计分。
3、团队人员中具有弱电系统工程师证书的计 1分，未提供不计分
注：以上需提供证书复印件且该证书有效期内、本单位的在职证明，同一人有多本证书的，只计其中一个，未提供不计分。

	注：不合理指内容逻辑混乱、存在科学原理错误、不符合相关的国家、行业标准；不完整指内容具有明显缺陷，存在逻辑漏洞、前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，只有单纯的文字描述，不具备实施的可能性以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等情形。









第四章  政府采购合同格式
一、政府采购合同协议书
                                                        
采购合同编号：                              
采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                                      
（2）采购计划编号：                                                       
（3）项目内容：                                                          
2.合同金额
（1）合同金额小写：                                    
大写：                                    
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式：
3.履行合同的时间、地点及方式 
起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日；总日历天数：     天。
地点：                                          
方式：                                         
4.付款：
1、                                             。  
2、预付款根据招标文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁；       □ 向人民法院提起诉讼。
6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在招标或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议；
（2）中标通知书；
（3）投标文件；
（4）政府采购合同格式条款及其附件；
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款（如果有）；
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸；
（8）其他合同文件。
7.合同生效
本合同自                                 生效。
8.合同份数
本合同一式    份，采购人执    份，供应商执    份，监督管理部门执    份，代理机构执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           



甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                        开 户 银 行：                  
             帐       号：                 


二、政府采购合同通用条款
政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
14.伴随服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
（5）【政府采购合同专用条款】与招标文件第五章采购需求规定的其他伴随服务。
14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：
（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效
24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

[bookmark: _Toc29074][bookmark: _Toc15552]第五章 采购需求
一、采购项目名称：智慧档案建设 
二、采购预算： 84.64万元，最高限价为：84.64万元，磋商报价高于最高限价为无效响应。
三、采购清单  
	序号
	系统功能
	设备名称
	规格参数
	数量
	单位

	一、库房环境智能管理系统

	（一）
	恒温恒湿恒净控制系统
	
	

	1
	温湿度监测功能
	温湿度传感器
	1.具备高精温湿度探头，可用于档案库房内温湿度精准采集与分析，温度和湿度的测量范围满足档案库房管理要求，温度测量在-10℃～50℃范围内，湿度测量在0～95%RH（无冷凝）范围内，并可高清显示温度和湿度、剩余电量。
2.通信协议：支持ZigBee3.0通信协议；
3.发射频率：支持2.4GHz
4.发射功率：≤10dBm
5.供电方式：采用电池供电，供电电压≥4.5V
6.待机电流：≤30uA
7.工作温度：-10℃～+55℃
8.安装方式：支持壁挂安装与桌面摆放
9.本地显示功能：支持可视化屏幕显示，屏幕尺寸≥2.8寸，支持显示剩余电量、信号强度、温度、湿度等数值；
10.温度探测精度：≤±0.5℃
11.湿度探测精度：≤±5%RH
12.温湿度传感器可以与平台建立连接，通过平台去统一的数据查询、配置、控制等操作
13.物联控制：为保障库房内温湿度的恒定，使档案库房具备更好的物联联动性，设备可与空调、恒湿一体机等环境治理设备进行联动,实现库房内自动调节温湿度，从而确保库房内环境的恒温与恒湿；
14.数据安全传输：设备连接网关时，需在平台输入SN与KEY，才可以进行与设备和平台的链接，确保只有安全授权设备可入网和连接平台；
15.连接平台后，可在平台中远程查询设备的状态，包括温度、湿度、电池电量等
	8
	个

	2
	智能控制器
	智能控制器
	1.可遥控市面常见的红外接收设备，包括空调、电视等
2.联网方式：ZigBee3.0
3.控制方式：红外遥控，遥控距离≤5米
4.供电方式：100V～240V AC；
5.安装方式：吸顶/壁挂
6.设备按键：提供配网按键可快速入网入平台
7.设备可与平台建立连接，可在平台中对设备进行统一的数据查询、配置、控制等操作
8.物联控制：为保障库房内温湿度的恒定，使档案库房具备更好的物联联动性，设备可与空调环境治理设备进行联动,实现库房内自动调节温度，从而确保库房内环境的恒温；
9.智能控制功能：平台支持远程下发指令创建与删除智能控制器；支持自学习模式，平台可远程下发指令学习或删除本地智能控制器功能，平台可调用自学习的码库下发远程红外控制指令，实现通过智能控制器在平台可远程控制空调的功能
10.数据安全传输：设备连接网关时，需在平台输入SN与KEY，才可以进行与设备和平台的链接，确保只有安全授权设备可入网和连接平台；
	4
	个

	3
	恒湿控制功能
	智能恒湿一体机96L
	1.采用湿膜加湿技术和冷冻式除湿技术，可用于档案库房内恒湿控制。支持恒湿机智能控制、智能数据分析、运行状态分析、故障状态分析、告警状态分析、设备智能管理等功能。
2.湿度检测范围和精度：湿度检测范围10～98%RH，湿度检测精度≤±3%RH；
3.加湿功能：采用湿膜加湿，加湿量≥5Kg/h，加湿精度≤±5%RH
4.除湿功能：采用冷冻式除湿，除湿量≥108L/24h，除湿精度≤±3%RH
5.供电要求：采用220V供电
6.水箱规格：内置水箱容量≥44h，水泵数量≥2个；
7.风机规格：内置风机数量≥1个，风机最大风量≥1420m³/h，风机最大功率≥250W，支持三档风速调节；
8.▲芯片规格：主控芯片，采用国产化CPU芯片；需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件，提供检测机构网站检测报告查询截图。
9.屏幕要求：采用电容触控屏，屏幕大小≥10.1英寸，屏幕分辨率≥1280*800
10.智能控制功能：支持本地屏幕可视化显示环境湿度、环境温度、恒湿机水位、加水车水位、恒湿机运行状态、恒湿机运行模式等状态；支持水箱清洗、三档风速调节功能；
11.智能数据分析功能：支持显示温度和湿度当日和近24小时温湿度趋势分析；支持按日、月、年对温度、湿度进行趋势分析；
12.运行状态分析功能：支持本地显示恒湿机工作状态，包含恒湿机运行状态和运行模式、水位状态、加水车水位状态、除霜状态、风速模式、显示蒸发机温度、风机状态、排水阀状态、压缩机状态、加湿机状态、进水阀状态等
13.故障显示功能：支持实时显示恒湿机各类故障状态，包含显示除湿模式满水故障、加湿模式缺水故障、室内湿度传感器故障、除霜热敏模块开路故障；
14.设备管理功能：支持对恒湿机参数进行本地可视化配置，对故障功能进行可视化配置，支持调节系统亮度、熄屏时间、组网状态等；
	3
	台

	4
	
	智能加水车
	采用内外双腔设计，内部采用304不锈钢设计，经久耐用，可用于给智能恒湿一体机拓展水箱或者加水/排水。
水箱体积：125L
加水速度：33L/min
水箱内部尺寸：540*400*580mm
排水方式：连接恒湿机自动/单独手动
水位检测功能：具备透明化显示剩余水量或者灯光显示剩余水量，发光灯柱亮度均衡
万向轮：静音万向轮
运行模式：支持自动和手动加水
扩容水箱功能：具备扩容恒湿机水箱功能，支持用于恒湿机外扩水箱消毒：支持UV杀菌功能拓展
额定电压及频率：220V/50HZ
整机功率：60W
含加水车智能控制嵌入式软件
	3
	台

	5
	空气质量监测功能
	空气质量传感器
	1.内置温度、湿度、PM1.0、PM2.5等传感器，用于库房内空气质量精准分析。可快速侧入墙壁安装，内置发光屏幕设计，可本地显示空气质量状况，支持靠近亮屏功能，降低能耗提高设备使用寿命。
2.通讯方式：支持ZigBee3.0组网方式；
4.温湿度检测量程：-10℃～50℃、0～100%RH
5.温湿度检测精度：±0.5℃、±5%RH
6.PM1.0/PM2.5/PM10的检测量程：0～999μg/m³
7.PM1.0/PM2.5/PM10的检测精度：检测量程的±10%或10μg/m³取大值
8.光照度的检测范围与精度：0～1000lux±20%
9.供电方式：100V～240V AC；
10.设备具备TFT发光屏幕，支持显示空气质量检测数值，包括温度、湿度、PM2.5、PM1.0、PM10、信号强度等数据
11.芯片规格：主控芯片，采用国产化MCU和通讯芯片；
12.工作工况：支持86盒安装方式，提供配网按键可快速入网，工作温度范围-10℃～+55℃，工作湿度范围0～95%RH
13.平台连接功能：设备支持与平台建立连接，通过平台去统一的数据查询、配置、控制，可在平台上远程查询设备的信息
14.支持智能数据上报功能：设备每5分钟定时上报空气质量给平台，包含温度、湿度、光照强度、PM1.0、PM2.5、PM10；
15.支持智能拓扑功能，设备连接平台后可自动生成所属传感器网络拓扑结构，可视化的显示每个传感器信号强度
16.分析与配置功能：接入平台后，平台支持远程查询设备状态，包括温度、湿度、光照强度、PM1.0、PM2.5、PM10等；需提供系统功能截图并加盖制造商公章
17.智能组网分析功能：平台支持远程查询设备组网状态，包含在线状况、信号强度、在线时长、软件硬件版本等
18.▲数据安全传输：设备连接网关时，需在平台输入SN与KEY，才可以进行与设备和平台的链接，确保只有安全授权设备可入网和连接平台；需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件，提供检测机构网站检测报告查询截图。
19.兼容性：投标人应确保本设备与智能采集终端、档案库房物联网综合管理平台相兼容，做到统一管理。
	4
	个

	6
	消毒恒净控制功能
	消毒净化一体机（壁挂款）
	1.采用风轮机结构设计，配合光氢离子和3层过滤技术可实现高效消毒和净化功能
2.杀菌技术类型：光氢离子，消毒规格≥5W
3.温度检测范围和精度：-10℃～50℃、±0.5℃
4.湿度检测范围和精度：0～100%RH（无冷凝）、±5%
5.PM1.0/PM2.5/PM10的检测量程：0～999μg/m³
6.PM1.0/PM2.5/PM10的检测精度：检测量程的±10%或10μg/m³取大值
7.滤网层数：≥3层，可水洗灰尘过滤网、初效过滤网、HEPA高效过滤网
8.▲空气消毒功能：BCG微生物净化效率≥99.99%、白色葡萄球菌去除率≥99.99%、黑曲霉去除率≥99.99%；需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件，提供检测机构网站检测报告查询截图。
9.采用横流风机设计，风机数量≥1个，风机功率≥75W，颗粒物CADR≥450m³/h
10.支持负离子功能
11.设备具备≥7英寸电容触摸屏，可本地显示设备运行数据
12.平台连接功能：设备支持与平台建立连接，通过平台去统一的数据查询、配置、控制，可在平台上远程查询设备的信息，以及控制设备运行状态
13.具备数据分析功能：可按照日周月年显示历史环境参数折线图，包括历史PM1.0、PM2.5、PM10、温度、湿度信息。也支持按照时间查询具体环境数据；
14.可切换工作模式：设备开启后，可切换工作模式为除尘净化/杀菌消毒+除尘净化
15.远程控制设备功能：平台可远程控制设备的以下功能：开关控制、工作模式调整、定时关闭。
	2
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	7
	档案除尘净化系统
	档案除尘净化整理台
	1.整体结构分柜内消毒除尘区域和除尘净化整体台2个区域，可用于档案整理除尘功能，采用负压原理吸收档案整理产生的灰尘，档案整理后可直接放进消毒杀菌区域进行档案消毒功能。
2.温度检测范围：-10℃～50℃
3.温度检测精：±0.5℃
4.湿度检测范围：0～100%RH
5.湿度检测精度：±5%RH
6.PM2.5检测量程：0～1000μg/m³
7.CO2检测量程：400ppm～5000ppm
8.TVOC检测量程：0～4mg/m³
9.甲醛检测量程：0～1000μg/m³
10.PM2.5检测精度：±10%或10μg/m³取大值
11.CO2检测精度：±（50+5%读数）ppm
12.TVOC检测精度：±20% FS mg/m³
13.甲醛检测精度：±20% FS mg/m³
14.杀菌技术类型：光氢离子/臭氧
15.消毒柜内容量：250L
16.净化柜内风量：220m³/h
17.臭氧消毒规格：100mg/m³*4
18.风机类型：离心风机
19.总功率：250W
20.单个风机风量：1500m³/h
21.净化滤网层数：初效过滤网、HEPA高效过滤网、活性炭过滤网
22.支持负离子功能，负离子规格：8*10^6ions/cm³
23.设备净尺寸：1500mm长*850mm宽1700mm高
24.显示屏幕：10.1寸1280*800电容屏
	1
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	恒温恒湿恒净管理软件
	恒温恒湿恒净管理功能模块
	恒温恒湿恒净接入功能模块，可实现库房内环境质量智能分析，可对接空调、恒湿机、消毒净化一体机实现环境恒温、恒湿、恒净控制。恒温恒湿恒净接入功能模块，可实现库房内环境质量智能分析，可对接空调、恒湿机、消毒净化一体机实现环境恒温、恒湿、恒净控制。
	1
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	（二）
	库房环境显示系统
	
	

	1
	智能库房管理功能
	智能库房管理终端15.6寸
	1.采用高色域高亮度电容触控屏幕设计，采用CNC一体成型外壳。可用于单个智慧库房智慧管理，嵌入式边缘计算终端。
2.屏幕尺寸≥15.6英寸，分辨率≥1920*1080
3.屏幕支持10点触控；
4.WIFI：外置单天线，支持WIFI4和WIFI5协议，支持2.4G和5G频率工作
5.供电接口：工业接线端子 IN12～24V 或AC 220V
6.芯片规格：主控芯片，采用国产化CPU和通讯芯片；
8.具备≥2个USB2.0和1个USB3.0
9.工作工况：工作温度在-10℃～+55℃范围内，工作湿度在0～95%RH（无冷凝）范围内
10.可在设备上查看库房内各类管理状态，包括库房环境状态、设备状态等
11.支持查看各类环境实时数据的图表，包括实时温湿度、空气质量、设备状况、恒湿机控制等信息，获取每间库房的具体环境数据，出现异常时可联动声光告警;支持通过图形、列表方式显示温湿度信息和设备运行状态。
12.采用集中管理、分区控制的理念，对档案库房内的环控设备进行检测与控制
13.支持档案库房可视化页面，将库房“十防”环境数据(温度、湿度、防尘、防火、防水、防光、防盗、防有害气体、防虫、防鼠)信息集中在软件系统集中管控，实时查看库房的十防安全状况
14.支持对库房内的设备进行远程控制，包括控制库房内的恒温、恒湿等设备。
	1
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	二、纸质档案管理系统

	（一）
	RFID档案管理平台
	
	

	1
	RFID档案管理系统
	RFID档案管理平台
	智能纸质档案管理平台，软硬一体化平台，可开箱即用。自带1个千兆电口,5个2.5G电口，2个千兆光口，具有2个扩展槽可扩展网口或光口，512G固态硬盘，最大支持接入30000盒纸质档案，可对纸质档案全生命周期进行管理。
1、导航栏功能：支持模块自定义，包括：驾驶舱、档案管理、档案查询、借阅管理、工单管理、档案盘点、统计分析、基础设置、系统管理。
2、控制台：支持展示档案库房密集架分布数据、档案库房档案数量分布、档案当前借阅情况、借阅量、外借量、每月档案借阅、归档数据趋势统计、近 8 天档案借阅数据趋势；支持分布展示当前借阅情况，包括：借阅量、外借量；可对工单进行中、已完成状态数量进行统计分析。
3、我的消息功能：支持查看消息，包括：任务通知、审批通知、点对点消息、系统公告、提醒信息；可通过消息类型、信息分类、时间段、已读进行多维度筛选。
4、我的审批：支持自动接收审批信息；支持对工单进行审批操作；工单类型包括：保养、修复、保修、报警处理、盘点、销毁、移架、设备巡检；支持按时间段搜索审批。
5、我的工单：支持显示我的工单内容，类型包括保养、修复、保修、报警处理、盘点、销毁、移架、设备巡检等，展示工单编号、派工类型、指派对象、任务状态、审批人、审批状态、审批内容、审批日期、创建人、预计开始时间、预计结束时间、创建时间、备注及操作。
6、档案管理模块：包括归档管理、档案入库、档案出库、档案上架、档案下架、档案告警、档案回收站等。
①归档管理：支持进行新增档案归档录入；可以进行单个档案新增归档，新增档案信息录入包括编号、题名、档号、档案目录、档案分类、归档部门、责任人、全宗号、案卷、受案号、保密级别、封装方式、介质类型、有效期、保管期限、正文页数、概要说明、附件、照片、数字档案信息、添加表单等，支持模版导入、数据导出、批量修改档案目录、档案分类、归档部门、卷宗号、保密级别、介质类型、概要说明等；可以进行批量删除；对归档档案进行档案目录、档案题名、档号、全宗号、卷宗号进行筛选搜索，查看详细、修改、删除和添加多个卷内文件。
②档案出入库：支持档案目录筛选、档案题名/标题、档号、全宗号、卷宗号搜索，显示搜索档案题名、档号、档案目录、档案分类、库状态、上架状态、层名称、创建时间、修改时间等数据，可以对档案进行单独出入库，多选、全选批量入库一键出入库。
③档案上下架：支持档案目录筛选、档案库、档案题名、档号、全宗号、卷宗号搜索，显示档案题名、档号、档案目录、档案分类、库状态、上架状态、层名称、创建时间、修改时间等数据，可以对档案进行单独上下架，多选或全选批量上下架，上下架对应档案库房、密集架区、密集列、密集层。
④档案告警：支持档案目录筛选、档案题名、档号、全宗号、卷宗号、告警状态搜索，显示档案告警状态、创建时间、修改时间等数据，可以对档案进行告警操作，录入告警时间、告警类型、告警级别、备注信息，告警类型：轻微损坏、可修复，虫蛀、需除虫，潮湿、需通风处理，破损、需保护，严重破损、需及时抢救，告警级别：一般、较重、严重；可以查看告警详情，进行告警确认和移除。
⑤档案回收站：支持删除的档案会自动收集到档案回收站，回收站自动显示已删除档案，可通过档案目录筛选、档案题名/标题、档号、全宗号、卷宗号搜索档案，支持单选、多选、全选，对档案进行还原或清除，支持批量还原、批量清除、清除所有档案功能。
7、档案查询：档案查询包括综合查询、非法出库、告警查询、借阅查询、占用查询、档案生命周期查询等。
①综合查询：支持档案目录、档案库、密集架、列名称、层名称、案卷类别案卷或内卷、全宗号、案卷、库状态出库或入库、上架状态上架或下架、档案状态、挂失状态多数据维度筛选，支持题名、档号模糊搜索档案；档案支持查看详细、自动联动密集架开架、关架操作；库房取出档案后系统同步为出库状态或下架架状态。
②非法出库：支持显示档案非法出库信息、显示告警级别、告警时间、告警内容，可通过档案题名/标题、告警级别、告警时间段进行搜索档案。
③告警查询：支持显示告警档案信息，可通过档案题名、告警类型、告警级别、告警时间段进行筛选搜索档案，显示档案告警内容，告警类别包括轻微损坏、可修复，虫蛀、需除虫，潮湿、需通风处理，破损、需保护，严重破损、需及时抢救，告警内容等。
④借阅查询：支持查询档案借阅事件记录档案借阅人、借阅状态、借阅开始时间、借阅到期时间、借阅超期时间、实际归还时间信息；可通过借阅状态已借出、已归还、通过待取，超期类型到期、超期、到期未超期，借阅时间段等数据筛选，可通过题名/标题、借阅者进行搜索，显示借阅档案事件。
⑤占用查询：支持查询使用中的档案信息。
⑥支持档案全生命周期管理，记录档案从新增归档注册、到档案的出入库、上下架、借阅归还、注销等全生命周期，系统支持题名/SN 搜索档案，显示档案基本信息，包括：题目、SN 号、档案分类、封装方式、介质类型、挂失状态、库状态、上架状态等信息。支持全选或单选新增、注册、入库、出库、上架、下架、借阅、归还、注册、保养、维修、利用、移架等事件，显示该档案生命周期内的事件，事件信息包括：日期时间、人物、档案名称、操作事件、事件操作日期。
8、借阅管理支持档案借阅、借阅管理、我的审批、我的借阅、在借档案管理等
①档案借阅：支持借阅者搜索选择，题名、档号 SN、案卷筛选搜索档案，通过单选、多选、全选档案进行单个借阅或批量借阅，支持查看档案详情，借阅申请操作，借阅申请显示借阅最大天数并录入借阅天数，录入选择借阅类型：查阅、外借、复制，录入借阅事由、审批机构、审批人、预计借阅天数、备注等信息，保存借阅申请后系统自动推送给审批人，由审批人审批，完成借阅申请。
②借阅管理支持显示借阅事件，可通过题名、借阅时间段、借阅者进行筛选搜索借阅事件，展示借阅事件包括借阅名称、借阅原因、借阅天数、借阅人、创建人、审批人、审批状态、备注、创建时间、修改时间等维度数据，支持撤回或删除借阅事件，点击借阅事件可显示档案题名/标题，借阅类型、审批状态、借阅状态、对已借出的可进行续借操作。
③我的审批：支持借阅审批事件，通过点击借阅事件可以显示借阅档案题名/标题、审批状态、借阅状态，可以对借阅事件进行通过或驳回审批。
③我的借阅：借阅者能在我的借阅单页查看自己的借阅单信息，对于未审核的借阅单仅创建人可执行撤回操作。
④在借档案管理：支持查看在借档案事件，可对通过审批待取的档案进行取出，对已借阅档案进行归还或催还操作。
9、工单管理功能包括派工管理、巡检派工、我的派工、工单管理、档案操作等功能。
①派工管理：支持通过选择派工类型保养、修复/保修、利用、报警处理、销毁、移架，搜索档案，显示搜索的所有档案，支持查看档案详情；通过单选、多选或全选档案进行派工操作；派工可选择接收部门，指派给指定人员，选择是否需要审批、审批机构、审批人，对预计开始时间、预计结束时间进行录入，可进行备注和批注等。
②巡检派工：支持通过选择档案库房，进行单项派工或批量派工完成巡检派工。
③我的派工：支持默认显示我的派工信息，可通过选择派工单类型，保养、修复/保修、利用、报警处理、盘点、销毁、移架、设备巡检，任务状态，未开始、进行中、已完成、已取消、已关闭，开始时间段进行工单搜索显示派工信息。
④工单管理：支持显示所有工单，可通过工单类型、任务状态、开始时间进行搜索工单；对未审批工单进行取消、对已完成工单进行关闭、对取消/驳回/关闭的工单进行删除操作。
⑤档案操作：支持对档案保养工单、修复工单、利用工单、销毁工单、移架工单、报警工单进行开始和完成操作。
10、档案盘点功能支持盘点计划、盘点任务、盘点记录；支持盘点计划创建，录入计划接收部门及指派人，设置盘点开始时间、结束时间及备注信息完成盘点计划设置；通过档案搜索或时间段筛选显示盘点记录，可导出盘点记录数据。
11、基础设置功能包括库房管理、全宗管理、卷宗管理、档案分类设置、保密级别设置、介质类型设置、密集架管理、档案目录设置等。
①库房管理：支持库房数量新增库房，对库房名称、地址、容量和面积信息进行录入维护。
②全宗管理：支持对全宗号进行新增、修改、删除。
③卷宗管理：支持对卷宗号进行新增、修改、删除。
④档案分类设置：支持档案分类管理设置，自定义档案分类名称如文书、科技、人事、会计、照片、录音、录像、印章、题词、奖牌、奖章、证书等，可以绑定上级分类所属关系，如科研、基建、设备档案分类绑定所属于科技。
⑤保密级别设置：支持根据档案情况进行保密级别设置，自定义保密级别名称，用于档案保密级别划分。
⑥介质类型设置：支持自定义档案介质类型，如纸质档案、实物、光盘、硬盘。
⑦密集架管理：支持密集架情况进行架体管理、列管理、层管理。
⑧档案目录设置：支持档案目录新增修改删除管理，包括目录名称、编号、所属上级目录、排序号、备注等。
12、系统管理功能：包括部门管理、用户管理、角色管理、菜单管理、权限管理、数据备份等。
①部门管理：支持部门信息的新增、删除、修改、查询，支持设置下级部门。
②支持用户信息的新增、删除、修改、查询，用户信息包括：员工工号、卡号、用户名、性别、所属部门、职位、公司名称、联系方式，支持配置是/否启用账户对用户名密码进行管理、授权用户角色。
③角色管理：支持角色信息的新增、删除、修改、查询。
④菜单管理：支持菜单信息的新增、删除、修改、查询，可配置菜单的系统类型、名称、图标、所属上级菜单、绑定路由、路由参数、排序。
⑤权限管理：支持用户权限编辑，包括：导航入口、系统管理、十防监控、档案管理、档案管理目录、密集架、安防监控、环境监控、RFID 管理；权限配置不同系统模块三级菜单细颗粒度权限配置管理。
⑥数据备份：支持档案数据备份，可通过开始时间选择查询
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	远程智能监控平台
	1.接入管理前端手持盘点机、馆员工作站、RFID门禁等设备，实现各设备信息集成，智能监控数据通信。
2.可关联智能密集架等库房设备，实现查找档案进行联动密集架开架、合架等操作。
	1
	套

	3
	
	信息化展示软件
	1.支持展示案卷库存存放总量、在库数量、出库数量，统计异常档案数量正常档案数量，档案分类统计、归档部门统计、档案告警级别分布统计，档案状态统计，实时档案告警状态分布等数据。
2.支持统计当前借阅情况，借阅数量、外借量，统计热门借阅档案名称、查阅、借阅次数，显示8天内查阅和外借档案实时分布、查阅百分比、外借百分比，显示8天档案借阅趋势数据，显示档案时间借阅归还统计数量，显示当月借阅状态分布包括已借出、通过待取、归还数据分布。
	1
	套

	（二）
	RID档案管理配套设备
	
	

	1
	RID档案管理设备
	RFID档案管理一体机
	1、采用CNC一体成型外壳，可用于纸质档案智能管理，采用RFID技术可实现纸质档案通过RFID标签方式进行管理。
2、工作频段：840MHz～960MHz
3、输出功率：0～33dbm（可调节）
4、通讯接口：WiFi、USB
5、工作电压：AC220V
6、整机功率：150W
7、整机尺寸：510*350*452mm
8、显示屏：21.5寸1920*1080高清电容触摸屏
9、外壳材质：铝型材+钢化玻璃
10、工作温度：-10℃～+55℃
11、含RFID馆员工作站嵌入式软件
	1
	台

	2
	RFID档案盘点设备
	RFID档案盘点车
	1、采用CNC一体成型外壳，用于纸质档案智能管理，采用RFID技术可实现纸质档案通过RFID标签方式进行管理，用于推入密集架通道内辅助进行档案盘点等操作
2、工作频段：840MHz～960MHz
3、通讯接口：WiFi、USB
4、具备RFID手持天线
5、工作电压：AC220V
6、显示屏：21.5寸1920*1080高清电容触摸屏
7、外壳材质：铝型材+钢化玻璃+碳钢板
8、配备4个6寸万向轮，可跨越15mm密集架轨道
9、工作温度：-10℃～+55℃
10、支持电池供电
11、含RFID智能盘点车嵌入式软件
	1
	台

	3
	
	RFID档案手持盘点机
	1.屏幕：5.5寸电容式触摸屏；
2.分辨率：1440*720
3.摄像头：500W像素，后置1300W，带闪光灯、自动对焦功能；
4.GPS定位：GPS（AGPS）、北斗、GLONASS，误差范围±5m；
5.扩展：支持256GB Micro T卡；2个Sim卡槽，支持双卡双待、1个TF卡槽 ；
6.蓝牙： BT5.0BLE
7.Wi-Fi ：2.4G/5G双频，符合IEEE802.11a/b/g/n/ac 
8.接口：Type-C
9.工作温度  -20℃～+55℃
10.储存温度  -40℃～+70℃
11.配套RFID手持盘点机嵌入式软件
	1
	台

	4
	RFID档案告警设备
	RFID档案门禁
	1.内置大功率RFID天线，可实现门禁内纸质档案出入管理。可对出库档案进行智能防盗报警，可自动蜂鸣报警并通知对应管理员。
2.工作频段：840MHz～960MHz
3.输出功率：0～33dbm（可调节）
4.通讯接口：RJ45
5.工作电压：AC220V
6.显示屏：10.1寸高清电容触摸屏
7.读取距离：0～3米可调节（1.5米内效果最佳）
8.读取速度：≥200PCS/S
9.外壳材质：铝型材+PMMA
10.工作温度：-10℃～+55℃
11.配套RFID安全通道门嵌入式软件
	2
	台

	5
	RFID标签打印设备
	RFID标签打印机
	1.自带RFID功能，可与rfid档案管理系统直接对接，完成RFID标签数据的绑定，以及档案信息的打印。
2.通讯协议：EPCglobalC1G2\ISO18000-6C
3.工作频率：860MHz～960MHz
4.大容量纸仓设计支持203mm直径纸卷
5.黑色钢架外壳，叠耗材门
6.支持1.99英寸全中文液晶显示屏，带四个按键控制面板
7.打印方式：热转印及热敏
8.字符集：中文GB18030
9.分辨率：203dpi
10.打印速度：203mm/s
11.打印宽度：108mm
12.进纸宽度：120mm
13.纸卷外径：203mm
14.接口:USB接口、以太网10/100BaseT
	1
	台

	6
	
	标签打印机碳带
	单个碳带110宽*300长
	5
	卷

	7
	RFID档案标签
	档案标签
	1、工作频率：920～925MHz
2、符合标准：EPCGlobalC1\G2、ISO18000-6C
3、工作模式：可读写
4、标签为单面不干胶，可打印立案号、归档号等信息
5、防盗标识：采用AFI作为防盗的安全标志方法，且AFI标志位用户可以自由修改
6、防冲突性：能保证工作区间内多个标签的同时可靠识读
7、读取距离：读取距离≥200cm
8、环境温度：-20℃～80℃
9、存储温度：-20℃～80℃
10、极化方向：线极化
	30000
	个

	8
	
	层架标签
	1、工作频率：920～925MHz
2、符合标准：EPCGlobalC1\G2、ISO18000-6C
3、工作模式：可读写
4、防冲突性：能保证工作区间内多个标签的同时可靠识读
5、安装到金属层架板后，读取距离≥10cm
6、尺寸：长85MM，宽度22MM，厚度4.5MM
7、可定制打印层架信息等
8、环境温度：-20℃～80℃
9、存储温度：-20℃～80℃
10、极化方向：线极化
	2000
	个

	三、纸质档案存放系统

	1
	智能密集架设备
	智能密集架
	1、密集架主要由底盘、立柱、搁板、侧面板、门板及传动机构、磁性缓冲装置、防尘、防鼠装置、地轨等部分组成；架体为拆装式组合结构，节与节之间以立柱区分。
2、产品设有安全限位，每列密集架均安装防倒装置，防倒装置为3.0mm钢板折弯。
3、每列接触面均装有磁性缓冲密封装置，顶部装有防尘板，具有良好的防尘、抗震、防鼠、防潮、防光、防盗功能；
4、传动机构采用中轴带动转轮驱动模式，配合精度高，定位可靠；传动轻便灵活，摇力轻，运行平衡，性能达到和超过国家标准，链条采用精密滚子摩托车链条，传动齿轮经法兰处理。
5、▲底盘由底梁、轴承档、夹紧块组成;底盘采用>3.0mm冷轧钢板冲压成形，采用分段组合式，刚性足不变形，底盘与立柱连接采用螺栓连接；需提供第三方检测报告扫描件或复印件，提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）检测报告查询截图。
6、立柱选用≥1.5mm优质冷轧钢板，架体为双柱插入式，支柱结构合理，每根立柱必须插入底盘，并与底盘进行连接以增加稳定性，立柱两面均布冲裁可上、下调节的挂孔。
7、搁板选用≥1.0mm优质冷轧钢板，每块搁板搁板压制圆弧筋，增加其承载力。每块搁板可任意沿立柱的垂直方向调节存放空间高度。每块搁板承重40kg（单面），24小时后，最大挠度≤3mm，搁板无裂纹，永不变形。在双面搁板中间有分隔棒防止资料篡位。
8、挂板选用≥1.0mm优质冷轧钢板,挂板高度≥120mm，每层二块挂板。正面压加强筋，增加挂板的强度。
9、侧护板选用≥1.0mm冷轧钢板，整体外观新颖美观。
10、门板选用≥1.0mm冷轧钢板，门板正面结构造型美观。右门上装有密集架专用锁，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。门面锁能够顺时、逆时针旋转45°，开关方便、定位准确。
11、摇手柄选用可折叠手柄，摇动轻便；带自动重力复位功能，使用过程中摇到任何位置任何方向都能复位到原点位置；带动架体运行时，靠内部设计的凸轮运动工作原理，使用圆柱体滚珠必须安全可靠地带动架体运行，在满负载情况下能保持轻便、灵活、平稳、无失灵现像；采用双轴传动装置；传速比为1：6。
12、钢件部分采用优质冷轧钢板，外观设计新颖，与整体装饰风格保持一致。表面喷塑：工艺质量水平达到GB6807-2001，环保性粉末静电高温喷塑。产品所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。
密集架框体部分材料要求
13、轨道座：3.0mm，轨芯：20×20mm，横纵梁及轮架组合：3.0mm，底盘：3.0mm，立柱：1.5mm，搁板：1.0mm，挂板：1.0mm，门板：1.0mm，门框：1.0mm，侧护板：1.0mm，顶板：0.8mm，防尘板：0.8mm，防倒板：3.0mm。
14、固定列要求，固定列采用≥15吋，分辨率不低于1024*768的彩色触摸液晶屏，具备密码方式的用户权限管理。
15、活动列要求，活动列采用≥8吋，分辨率不低于800*600的彩色触摸液晶屏，具备密码方式的用户权限管理。
16、电机要求，驱动电机为24V低压直流无刷电机。
17、▲安全电源断路模块，瞬间电流分断能力:6KA，额定绝缘电压≥500V,额定冲击电压≥4kV；需提供第三方检测报告扫描件或复印件，提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）检测报告查询截图。
	209
	M³

	2
	
	轨道
	轨道:路轨材质兰3.0mm，优质冷轧钢板,轨芯20x20实心方钢，表面采用镀锋处理工艺
	138
	米

	3
	
	触摸屏(固定列)
	1、触摸屏:15英寸。2、分辨率:多1024*768。3、面板设计:一体化设计，集成圆形指纹仪、双目人脸识别、矩阵麦克风、语音控制、立体声喇叭、USB3.0接口等
	2
	个

	4
	
	触摸屏(移动列)
	1、触摸屏:8英寸，分辨率:800*800
2、移动列控制器:需采用8英寸高清彩色触摸屏，整体应美观大方
	38
	个

	5
	
	驱动电机(移动列)
	1、驱动电,机,应采用24V直流不超过150W无刷直流电机驱动。2、连接电机的电源信号线应使用集成线缆，美观集成成度高。
	38
	个

	6
	密集架管理软件
	智能密集架设备管理功能
	智能密集架管理功能模块，可接入密集架实现密集架智能管理，包含密集架状态实时分析、架内档案分析、密集架智能远程控制等功能。
	2
	套

	7
	档案库房辅助设备
	登高梯
	1、静电喷塑：采用乳化剂和碱性助剂，磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，亚光热固性环氧聚酯粉末，高温固化。
2、工艺结构要求：磷化处理、静电喷塑，要求表面喷涂均匀、光滑、无裂痕、四轮平整，承重量大。
	1
	架

	8
	
	档案推车
	1、静电喷塑：采用乳化剂和碱性助剂，磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，亚光热固性环氧聚酯粉末，高温固化。
2、工艺结构要求：磷化处理、静电喷塑，要求表面喷涂均匀、光滑、无裂痕、四轮平整，承重量大。
3、底部配有四个静音轮，方便其轻松的移动。
	1
	个

	9
	
	文件柜
	规格不小于:900*400*1850mm
采用优质冷轧钢板
	1
	个

	10
	
	防磁柜
	6层，150L ；
1.采用整体抗震结构；
2.柜体采用专业防磁结构设计；
3.采用防撬结构设计；　　
	1
	套

	11
	
	保密柜
	钢制指纹电子保密柜
尺寸约：900*400*1850
双节四层
	1
	个

	12
	
	制度牌
	1.高透明亚克力有机玻璃；
2.双层夹板。
3.制度牌数量：3个
	1
	个

	四、物联网组网设备

	1
	无线组网设备
	智能无线网关
	1、无线网关功能：支持Zigbee Mash组网功能，可连接多种Zigbee设备；
2、无线射频参数：无线通信协议Zigbee3.0，发射功率≥20dBm，网关覆盖距离≥100米，支持设备的数量≥80个，可配置11-26信道。
3、有线接入参数：接口类型RJ45，通讯速率为10/100Mbps自适应；
4、▲芯片规格：主控芯片，采用国产化MCU和通讯芯片；需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件，提供检测机构网站检测报告查询截图。
5、供电要求：支持IEEE802.3af POE供电，工作功率≤5W；
6、ESD性能：接触静电防护≥±6KV，空气静电≥8KV。
7、工作工况：支持吸顶安装方式，具备复位键和组网键，工作温度：-10℃～+60℃，工作湿度：≤95%RH； 
8、网络配置：支持配置DHCP网络模式，支持手动配置IP、掩码、网关和DNS信息；
9、高效组网功能：网关支持快速扫描发现功能，物联平台可二层和三层网络一键扫描发现网关，平台可快速扫描发现网关输入SN和KEY即可快速链接
10、▲支持安全组网功能：网关连接平台时，需要在平台输入SN与KEY，才可以进行平台的连接；网关可连接平台支持网关与平台数据链路通过AES256位密钥加密传输；需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件，提供检测机构网站检测报告查询截图。
11、智能运维功能：网关支持对所链接传感器进行信号智能分析，支持可视化显示信号强度以及自动分析信号强度评定为不少于非常好、良好、较差、很差4个等级；网关支持智能拓扑功能，网关连接平台后可自动生成网关所属传感器网络拓扑结构，可视化的显示每个传感器信号强度。
12、设备管理功能：支持平台对网关进行通讯状态查询，包含在线状况、发射功率、链接设备数量、在线时长、软件硬件版本等；平台支持远程对网关进行无线通讯配置修改，包含无线通信信道和传输功率、重启、删除、重新入网等；
	3
	台

	2
	无线AP
	无线AP
	采用2x2MIMO架构，提供300Mbps无线传输速率，独立外置功放电路和底噪声功放接收电路，提升无线发射性能，降低噪声干扰。
采用吸顶或壁挂安装，POE供电。
	3
	台

	3
	POE交换机
	24口PoE交换机（240W）
	云管PoE交换机；
24个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，2个10/100/1000Mbps自适应上行电口，2个1000Mbps上行光口；
1-2口单口最大PoE输出功率90w，3-24口单口最大PoE输出功率30w，整机最大PoE输出功率240w；
交换容量：256Gbps/2.56Tbps，包转发率：43.5Mpps/51 Mpps；
支持250米远距离供电；支持PoE看门狗功能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成；支持大华云商APP中的云管功能实现云运维；
工作温度：-10 ℃~+55 ℃；
	1
	台

	4
	机柜
	标准机柜
	16U机柜，含1个8位PDU
	1
	台

	五、智慧库房综合管理平台

	1
	智慧库房管理系统
	智慧库房管理应用
	具有档案库房智能应用管理系统、智能组网系统、设备管理系统、智慧大屏四大板块功能。应用管理系统包含了恒温恒湿恒净、安防管理、视频监控、门禁等子系统，可实现档案库房环境无人管理、设备无人管理、智慧库房管理、库房可视化管理等功能。
1.采用B/S架构设计，可跨平台操作，支持集成智能密集架管理系统、RFID档案管理系统模块等。
2.集中管理功能：支持档案库房环境管理、智能密集架管理、RFID智能档案管理、3D可视化、安防等多功能同一平台管理，支持采用模块按键切换，通过点击应用模块进入对应页面，并通过按钮进行切换，实现多系统统一入口，多应用同一系统平台管理的功能。
3.系统管理包括用户管理、角色管理、菜单管理、部门管理、空间管理等。
(1)用户管理：支持用户信息的新增、删除、修改、查询，用户信息包括：登录账号、用户名称、部门以及用户状态，支持配置正常和停用状态，以及分配角色。
(2)角色管理：支持角色信息的新增、删除、修改、查询。
(3)菜单管理：支持菜单信息的新增、删除、修改、查询，可配置菜单的名称、权限标识、状态、路由地址、排序、图表等。
(4)部门管理：支持部门信息的新增、删除、修改、查询，支持设置下级部门，配置部门状态。
(5)空间管理：支持所属空间的管理，对设备所属于的区域进行配置，包括空间信息的新增、删除、修改、查询，支持设置下级空间，
4.智慧大屏具备多种可视化页面用于管理，通过不同维度的页面，展示对应的库房信息，包括了环境页面、安防页面、3D可视化页面、运维页面等多种维度的可视化页面，方便用户快速切换页面查看库房的详细信息：
(1)3D可视化页面：对库房进行静态建模，1:1还原库房平面图，结合数据图表快速对库房进行可视化展现
(2)库房环境页面：聚焦库房内的环境管理，展示库房内各类环境信息，通过各类实时数据的图表，包括实时温湿度、实时空气质量、设备实时状况、恒湿机实时控制等，快速获取每间库房的具体环境数据，实现库房的高效管理。
（3）库房安防页面：支持库房安防可视化管理，可在该页面上通过自动轮巡的方式查看库房内各个摄像头的实时画面，并展示监控设备的实时分析数据，如监控的设备的在线率与离线率的统计分析；另外可通过折线图的方式查看火灾、漏水、入侵的实时分析数据，并且支持切换日、周、月、年维度查看图表。同时可在该页面上快速查看门禁开门的历史数据以及对门禁进行一键快速开门。
（4）▲运维页面：展示该空间内的详细设备运行情况，包括通讯状况实时分析，可查看在线和离线的所有设备数据，以及各类设备运行的趋势折线图，支持查看该空间下的整体状况，鼠标悬停在各类图表上可展示对应的详细数据，辅助用户快速对相关空间的设备进行巡检运维。需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件，提供检测机构网站检测报告查询截图。
（5）支持组态大屏功能：提供面向档案库房管理者、运维人员及上级监管部门使用的功能，以零代码、全场景、多维度的数据可视化能力实现组态大屏配置，支持组态搭配，通过直观的拖拽操作，在系统上进行添加、调整和排列各种组件、图表和控件，满足库房日常监控、异常处置、向上汇报等不同场景需求。系统拥有≥10种不同页面布局，并包含温湿度、空气质量、报警、信号质量、统计、八防、安放监控、恒温恒湿恒净等模块≥40种图表组件，可搭建各种不同功能与样式的大屏。
5.支持物联组网功能，通过系统对传感器、大型设备、网关、控制器等进行统一接入组网管理，快速对物联网设备进行组网分析，提高系统组网的管理效率，确保前端设备与平台链接的网络稳定性与设备健康度。
（1）智能组网分析：支持全局组网状态概览，提供数据看板页面，实时展示当前网关和设备的在线/离线状态和数量、信号质量分析等数据，方便用户在该页面检查设备情况，快速定位离线的设备或网关。支持切换“日、周、月、年”不同维度查看组网数据，并支持下载导出功能，为做统计报表提供数据支撑。
（2）网关信号管理：各类ZigBee设备需通过物联网网关后方可接入至平台，因此需对网关信号进行智能化管理，可管理网关的入网以及入网后的信号管理，支持在系统上对网关进行详细配置，通过手动录入或自动扫描，配置网关名称、IP地址等，在页面上支持网关设备的增删改查。支持切换通道，调整功率及OTA升级等功能，帮助用户更加高效的管理网关，维持网关信号的稳定。
（3）设备信号管理：支持ZigBee子设备、直连设备、采集器类设备、采集器子设备这4大类设备的网络信号管理，用于管理这些设备的入网，及入网后的信号管理，根据需要接入的设备类型，选择对应的页面模块，即可对设备进行增删改查，设备SN、MAC地址、所属网关、所属空间等，并查看对应设备的信号情况。支持OTA升级等多种操作，帮助用户更加高效的管理设备信号，维持设备信号的稳定。
（4）▲系统支持智能拓扑图功能，根据设备与网关的实际网络通信关系，自动生成拓扑结构图，在关键节点上展示接入的设备图标，用于区分设备类型（网关、传感器、控制器等），并可展示每个节点的网络信号质量；需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件，提供检测机构网站检测报告查询截图。

7.系统支持策略管理包括情景策略，定时策略、联动策略。
8.具备智能应用管理系统，包含了多个子系统，如智能监控系统、智能门禁系统、恒温恒湿恒净系统、安防监控系统等，可在各个子系统内，对视频监控、门禁、恒温恒湿恒净、漏水、红外入侵、火灾等内容进行精细化管理：
（1）系统支持监控视频管理、支持对视频进行抓拍，生成抓拍文件；智能门禁管理、支持点击门禁快捷查看门禁详情、门禁历史出入记录。
（2）智能门禁管理系统：支持实时门禁管理功能，支持门禁在线数量、离线数量统计，通过列表可直接查看接入的所有门禁，包括对应门禁的在线和离线状态，在线显示蓝色，离线显示灰色；支持点击门禁快捷查看门禁详情、门禁记录、用户授权、远程开门等，支持批量远程开门的功能。支持查看所有门禁的出入记录，通过列表的方式展示对应门禁进入的详细情况，包括门禁名称、所属房间、解锁方式、开门时间等信息，支持天、周、月的时间维度查看进出记录的信息。支持门禁用户管理功能，分配不同的用户权限管理门禁，如超级管理员可授权远程开门、人脸识别、门禁卡、密码等授权类型，可对用户进行增删改查，方便多角色用户管理不同门禁。
（3）▲恒温恒湿恒净系统：支持库房内的温度、湿度、洁净度的状态进行智能恒定管理，可查看每间库房内的实时温湿度及空气质量状况，并支持查看对应指标的最高、最低、平均三个数值；同时通过图表查阅恒温恒湿恒净状态的历史分析数据，可按照日、周、月、年切换时间维度查看历史数据，图表支持鼠标滚轮放大与缩小，并支持点击查看详情；支持在该页面中对温度、湿度、洁净度快速进行控制操作，包括手动快速执行，例如一键打开/关闭所有空调或者恒湿机等，同时支持对单个设备进行细节调控，可在组件上查看该设备的实际运行情况，并根据需求对单个设备控制其工作模式、风速、温度、湿度等，实现设备的精细化管理。需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件，提供检测机构网站检测报告查询截图。

（4）安防监控系统：具有火灾状态检测、漏水检测、安防入侵检测、声光报警等功能。支持按房间和子空间进行统计，选择对应空间后，展示的数据和状态均为该空间所属，用于快速查看并管理各个空间的安防情况。对库房内的安防整体状态进行管理，结合前端传感器采集的数据，可对库房内的安防状态进行实时和历史数据分析，具备状态实时高亮提醒功能，正常状态为高亮蓝色，异常状态为高亮红色，并提供可视化图表查看对应空间的安防整体状况，可按日、周、月、年四个时间维度查看历史异常报警数据，包括安防报警次数、报警趋势统计、报警分布统计。
9.支持密集架监控管理功能：支持密集架总览，可以显示当前密集架位置区号、列号，显示过道内是否有人、共有密集架总组数、可存档案数量、已存档案数量、使用占比百分比；支持密集架控制，实现密集架锁定、解锁、合架、打开、通风操作，采用形象图标展示密集架排列并各列具有唯一列序号，可以选择密集架进行向左、向右移动及停止等远程操作；支持密集架工作状态同步，可以显示各密集架当前温度和湿度、动画同频展示密集架运动方式
10.支持RFID档案管理功能：可显示档案库存总存放数量、出库数量、在库数量，支持档案查找、档案盘点、档案入库、档案出库功能，可显示档案状态、显示档案位置，点击按钮支持开启档案相应位置的密集架列。
智慧库房物联平台，软硬一体化平台，可开箱即用。自带1个千兆电口,5个2.5G电口，256G固态硬盘，最大支持接入50个传感器，支持Zigbee、RS232、RS485等设备接入。
	1
	台

	2
	
	基础传感器授权
	根据物联平台传感器接入授权
	58
	套

	3
	
	智防告警功能模块
	智能告警功能模块，支持自定义告警策略，可实现平台、短信、电话等智能告警方式，实现档案室7*24无人智能告警
	1
	套

	4
	
	平台可视化管理功能模块
	可视化管理功能模块，支持对平台进行可视化管理，支持自定义创建智慧档案大屏，可按需自定义功能模块可视化呈现
	1
	套

	5
	
	智能电话短信网关(二合一)
	1.通过集成短信模块和固话通信接口，将档案库房内各类设备或环境的告警信息,通过短信或固定电话的方式及时通知档案管理人员，提高库房的故障响应和处理效率，确保档案库房的安全。
2.采用POE供电方式，支持快速上线模式下实现快速入网使用。
3.工作电流≤300MA，通讯接口：RJ45，通讯模组：2G/3G/4G 。
4.支持移动电话、短信、固定电话3种告警方式。
5.固话支持类型：PSTN电话。
6.报警模块支持 2G、3G、4G，支持信息以及电话同时报警，实时记录报警状态。
7.支持与平台建立连接，通过平台去统一的数据查询、配置、控制；支持远程查询设备状态，包括系统运行状态、手机卡状态、信号状态等。
8.支持自定义告警信息内容通过本地固定电话方式语音告警客户
	1
	台

	6
	
	管理平台与其他系统开发对接
	与其他系统对接调试、接口二次开发、现场实际需求变更等，各项软件功能要求的交付。
	1
	项

	六、原库房改造及档案搬迁服务

	1
	老库房设备拆卸、及重新安装、档案整理及上架
	老旧密集架拆卸
	原有48组密集架拆散整理打包，轨道拆除，地面瓷砖拆除及重新铺设
	1
	项

	2
	
	老旧密集架上、下楼搬运，及重新安装老旧设备
	将拆除打包后的老旧设备，密集架等人工从三楼搬运一楼大坪，然后装车运至县政府再人工搬运至三楼档案室指定位置，距离4公里左右，改造、清理、打扫县政府老档案室，及重新组装后再安装档案密集架等
	1
	项

	3
	
	档案整理及上架
	原档案室档案整理，贴RFID标签及上架
	1 
	项

	B
	辅材费用、设备搬运上楼、安装施工及系统调试费用
	一、包含以下系统综合布线线材
1.恒温恒湿恒净控制系统
2.安防监控系统
3.消防监控系统
4.防鼠防虫系统
5.库房环境显示系统
6.纸质档案存放系统
7.物联网系统
8.智慧库房综合管理系统
二、包含以下辅材
辅材包含传感器与环控设备安装所需要的电缆电源线、网络线等线材、管材费用，空调专用电源线、支架，阻燃线缆、密封胶、膨胀螺丝、支架、压线帽、电源插头、卡扣、86盒、对接线、开关卡槽、绕线管、结构胶等，设备工具、脚手架租赁费、管理费以及损耗费用等。
三、新的线路开槽及修补
四、其他费用
1.现场经费（临时设施）
2.室内脚手架
3.装饰除渣费、清洁费
4.采保费
5.成品保护费
6.机具耗损费
7.管理费
	1 
	批




四、产品运输、保管及保险：
1、成交供应商负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
2、成交供应商负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。
3、成交供应商负责其派出的工作人员的人身意外保险，在项目实施过程中出现的安全、人身等意外事故均与采购人无关。
五、安装及验收要求：
1、安装调试：本项目的安装调试由成交供应商负责，成交供应商应对相关产品的安装提供全面的技术服务与支持。
2、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
3、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。
4、项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。
5、在货物安装调试、试运行结束后，卖方应把详细的记录提供给买方，经双方确认后，验收合格，买卖双方正式签字后进入质量保证期。
6、本项目采用国家相关规范及程序验收。
六、质量保证：
成交供应商提供的产品应符合国家质量检测标准，并在交货时提供给采购人。
七、技术服务（含培训）要求：
1、质保期内，成交供应商应提供技术服务。针对整个项目应提供全天候的热线技术支持服务，确保产品的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，当系统出现故障时，成交供应商应在1小时内响应，2小时内提出解决方案，在远程不能解决问题的情况下，4小时之内到达现场对故障进行处理，不得影响采购人的正常工作业务。
2、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否选择继续维保，成交供应商应及时优惠提供所需备品备件。
3、培训：成交供应商应按采购人指定负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。
八、项目其他要求及说明：
1、交货时间与地点：
[bookmark: OLE_LINK2]1.1交货时间：合同签订后30天内交货。
1.2交货地点：采购人指定地点。
2、结算方法：
2.1付款人：溆浦县人民法院。
2.2付款方式：按合同约定。

九、其他未尽事宜由采购人和成交供应商双方协商解决。
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第六章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下部分：
[bookmark: _Toc5692]一、磋商响应声明
[bookmark: _Toc2903]附件1：法定代表人身份证明
[bookmark: _Toc20354]附件2：法定代表人授权委托书
[bookmark: _Toc4162]附件3：工程质量保修书
二、保证金
[bookmark: _Toc21530]三、联合体协议(格式)
[bookmark: _Toc4280]四、供应商的资格证明资料
[bookmark: _Toc1879]附件4：供应商基本情况表
[bookmark: _Toc16899]附件5：磋商文件规定的基本资格条件证明资料
[bookmark: _Toc2713]附件6：磋商文件规定的特定资格条件证明资料
[bookmark: _Toc2679]附件7：其他说明
五、服务方案说明
六、技术/商务响应与偏离表
七、采购需求偏离表
八、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表
附件8-1 中小企业声明函
附件8-2 残疾人福利性单位声明函
附件8-3 监狱企业证明资料
附件8-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料
附件8-5 本国产品证明资料
九、报价一览表及报价文件
[bookmark: _Toc29610]附件9：报价一览表
十、供应商认为需提供的其它资料
十一、最后报价







一、磋商响应声明
致             (采购人或采购代理机构)：
我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购编号：             ；采购代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，同时提供一份电子文档（U盘），并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方同意并认可磋商文件中合同。
七、我方在此声明： 
（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。
（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：
1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
(1)受到刑事处罚；
(2)受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。
   （五）我方承诺在参与竞争性磋商过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方自愿接受条款规定作出的处罚。
附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权书
附件3：工程质量保修书
供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：           年     月    日
[bookmark: _Toc22336]
附件1
法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件



注：供应商代表为法定代表人的提供。

供应商名称(盖单位公章)：
日期：          年      月     日      

[bookmark: _Toc7496]注：现场开标时单独提供一份。
附件2
法定代表人授权委托书(委托代理人参加磋商)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件



供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日

注：现场开标时单独提供一份。

附件3    
工程质量保修书（本项目无需提供）

采购人（发包人）：                                         （甲方）
供应商（承包人）：                                         （乙方）

为保证                                                       （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
1 质量保修范围
质量保修范围包括图纸及清单包含的内容以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：
（1）                                                                            
（2）                                                                            
（3）                                                                            
2 质量保修期
2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：
（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：         年；
（3）电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：            年；
（4）供热、供冷系统工程为：              个采暖期、供冷期；
（5）装饰装修工程为             年；
（6）其他项目             年。
3 质量保修责任
3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。
3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。
3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。
4 质量保修费用
质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。
5 质量保证金
质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。
6 其他
6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：                                             
                                                                                     
6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。


发包人（公章）：                                     承包人（公章）：                    
法定代表人（签字）：                                 法定代表人（签字）：                   
        年     月     日                                    年     月     日



2、 磋商保证金缴纳证明材料

1、 提供付款凭证复印件。
2、根据供应商递交的《投标保证金退还申请书》上的账户信息，以转账或电汇方式退还至供应商的原缴纳账户。

[bookmark: _Toc17547]不要求可不提供
三、联合体协议(本项目不适用)

致                 (采购人或采购代理机构)：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加        （项目名称）项目        （政府采购编号、采购代理编号）的竞争性磋商。现就联合体事宜订立如下协议：
一、联合体基本信息：                                  （各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。
二、         （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与磋商和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四．联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，参加磋商，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式       份，联合体成员和采购人各执一份。
牵头人名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：            

成员二名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：           
[bookmark: _Toc8330]        年     月   日  



四、供应商的资格证明资料
[bookmark: _Toc136]附件4             供应商基本情况表

盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	委托代理人
	
	邮政编码
	

	统一社会信用代码
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	


[bookmark: _Toc20231][bookmark: _Toc11924]












附件5：磋商文件规定的基本资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商基本资格条件证明资料的复印件。
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招标代理：中新创达咨询有限公司             电话：18374595945
公司地址：怀化市鹤城区顺天北路小田安置区八栋二单元104室

附件5-1供应商资格声明
供应商资格声明
致            (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和         (项目名称)邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：               
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）
日期：       年  月  日

附件5-2湖南省政府采购供应商资格承诺函
湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。 
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号），本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□ 
   
公司（单位）名称（盖章） 
年    月    日 
机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质： 
法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号： 
授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：

附件6  磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。



















[bookmark: _Toc17432]
附件7           其他证明资料或说明

提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件


五、服务方案说明


服务方案说明

供应商应根据第五章规定编写服务方案或服务大纲。格式自拟。








[bookmark: _Toc17031][bookmark: _Toc11759]供应商名称（盖单位章）：                
[bookmark: _Toc19226][bookmark: _Toc31159]法定代表人或其委托代理人(签字)：             
日期：       年      月     日


[bookmark: _Toc16707]六、技术/商务响应与偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
     2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。







[bookmark: _Toc19059]供应商名称：                   
[bookmark: _Toc8539]法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
[bookmark: _Toc32239]日          期：       年      月     日






[bookmark: _Toc4933]
七、采购需求偏离表
政府采购计划编号:                               项目名称：                   
包           号：                                   包名称：                    
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


注：1.投标人应根据招标文件第五章“采购需求”填写本表；
2.投标人如果对招标文件第五章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有条款要求，其投标无效。
4.在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
5.本表偏离表与本章第七节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。


投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日      期：          年        月      日




八、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表
附件8-1 中小企业声明函
中小企业声明函（货物类）

(不满足以下条件的无需填写)
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加     （单位名称）的       （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1.     （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.      （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；  
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期： 

[bookmark: _Toc82155492][bookmark: _Toc22201164][bookmark: _Toc14340][bookmark: _Toc62206227]

附件8-2 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：
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附件8-3 监狱企业证明资料
监狱企业证明资料

注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件。































[bookmark: _Toc24815]附件8-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

注：投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第33.6款规定提供证明材料和本章本节附页2“优先采购产品清单”，并加盖投标人单位章。


























附件8-5 本国产品证明资料
关于符合本国产品标准的声明函

注：按《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号文件规定提供证明文件。




























附页 1政府采购价格评审优惠清单报价表
政府采购价格评审优惠清单报价表
(提供本章第十节附件4-1或者附件4-2或者附件4-3证明资料的填写)

采购代理编号：                                     项目名称：              
包号：                                             包名称：              
	本单位对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	价格（元）
	货物制造商名称
	货物制造商类型
	商标名称

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	/
	/
	/


说明：1、本表用于计算政府采购价格评审优惠（小微企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位）应享受的政府采购政策价格扣除。
2、栏目3“价格”为综合单价，包含该货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3、货物制造商类型填写小型、微型，或者监狱企业或者残疾人福利性单位。


投标人名称（盖单位章）：        
法定代表人或其委托代理人（签字或印章）：        
日期：     年    月    日


[bookmark: _Toc32718]附页 2  优先采购产品清单
优先采购产品清单
政府采购计划编号：                                   项目名称：                      
包       号：                                    包名称：                        
	以下为投标人提供的政府采购优先采购产品，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	两型产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


说明：1.本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品或两型产品）的政府采购政策加分或者价格扣除。
2.栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3.栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号、湖南两型产品编号（货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只须填写一种）。

投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日

                                                        24


招标代理：中新创达咨询有限公司             电话：18374595945
公司地址：怀化市鹤城区顺天北路小田安置区八栋二单元104室

九、报价一览表及报价文件
[bookmark: _Toc28009]附件9

报价一览表

	项目名称	项目名称
	智慧档案建设
	政府采购编号
	

	
	
	采购项目编号
	

	品目代码
	

	报价
	大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整

	备  注
	




供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：            
日期：         年    月   日



分项报价明细表
采购代理编号：__    ________                       项目名称：____            ______
包号：__    ________                               包名称：__    ________  
	标的名称
	规格型号
（或项目特征描述）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（元）：
	
	


备注：不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。


投标人名称（盖单位章）：              
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：             
日期：    年    月    日



[bookmark: _Toc280]
十、供应商认为需要提供的其它资料
















[bookmark: _Toc19987]十一、最后报价

报价一览表（最后报价）

	项目名称	项目名称
	智慧档案建设
	政府采购编号
	

	
	
	采购项目编号
	

	品目代码
	

	报价
	大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整

	项目负责人
	

	备  注
	




供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：            
日期：         年    月   日

说明：最后报价相关内容和表格不得装订在响应文件中，供应商需单独准备，磋商现场进行最后报价。










