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第一章 谈判邀请
               (被邀请供应商名称)：
长沙民政职业技术学院的居家适老化改造实训室进行竞争性谈判采购，邀请你单位参加谈判采购活动。
一、采购项目基本情况
1、采购项目名称：居家适老化改造实训室
2、政府采购项目编号：CGXM2026430000001881
3、委托代理编号：NLZX-SZ-202605053
4、采购项目预算：903193.72元
.□支持预付款，预付比例： %
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 
6、合同定价方式：☑固定总价 □固定单价 □成本补偿 □绩效激励
7、合同履行期限： 合同签订后60天内完成硬件项目、210天内完成软件交货、安装、调试，并通过采购人验收。
8、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：

□谈判保证金：采购项目预算的    %；
☑履约保证金：中标金额的  5  %；
□预付款保证金：预付款的    %；
□质量保证金：合同金额的    %。

二、采购需求
	包号 
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算
	最高限价
	节能产品
	进口产品

	1
	居家适老化改造实训室
	居家适老化改造实训室
	详见采购需求
	1批
	903193.72元
	903193.72元
	☑
	□


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与谈判。
三、采购项目需落实的政府采购政策
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
□专门面向：□中小企业  □小微企业 □监狱企业 □福利性单位。
□强制分包：大型企业应将采购份额的         %分包给中小企业。
3、本项目的特定资格要求：无
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体响应。本次采购 不接受 (接受或不接受)联合体响应。接受联合体响应的，联合体应当具备下列条件： / 。
五、获取谈判文件的时间、地点及方式
时间：2026年10月23日至2026年10月27日，每天上午9时至12时，下午2时至5时（北京时间，法定节假日除外）
地点：能力项目咨询有限公司（长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光CEO大厦711室）
方式：持谈判邀请获取谈判文件。

六、提交首次响应文件的截止时间、谈判时间及地点
提交首次响应文件的截止时间：2026年10月28日09时30分（北京时间）
提交首次响应文件的地点：能力项目咨询有限公司（长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光CEO大厦711室）
首次响应文件开启时间：2026年10月28日09时30分（北京时间）
首次响应文件开启地点：能力项目咨询有限公司（长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光CEO大厦711室）
七、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
八、谈判说明

1、谈判邀请选项：☑表示选择，□表示未选择。
2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
九、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：陈老师 
2、电话：0731-82800103
十、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名  称：长沙民政职业技术学院
（2）地  址：长沙市雨花区香樟路421号
（3）联系人：陈老师
（4）电  话：0731-82800103 
2、采购代理机构信息
（1）名  称：能力项目咨询有限公司
（2）地  址：长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光CEO大厦711室
（3）联系人：吴艳、唐明、刘平、杨娟
（4）邮  编：410000
（5）电  话：0731-89699711、19807317711
（6）电子邮箱：NLXMZX@163.COM
十一、其他
各潜在供应商应当在本项目开标前，登录湖南省政府采购监管服务平台(湖南省政府采购网新网址htp:/ww.ccgp-hunan.gov.ca)办事服务栏进行供应商注册工作，如未注册导致后续投标或公示出现差错、失误等问题由潜在供应商自行承担一应责任。

第二章 谈判须知
第一节 谈判须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	居家适老化改造实训室

	第1.2款
	是否预留采购份额
	□本项目专门面向中小企业

☑本项目非专门面向中小企业

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	详见第一章【投标邀请】

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	详见第一章【投标邀请】

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	详见第一章【投标邀请】

	第3.1款
	供应商资格条件
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十七条规定的供应商条件。
（1）供应商营业执照副本复印件或合伙企业营业执照副本或事业单位法人证书复印件或自然人身份证明复印件；

（2）法定代表人或合伙执行人授权委托书及双方身份证复印件,自然人投标可不提交；

（3）《湖南省政府采购供应商资格承诺函》原件，详见附件5-2。
注：供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款。供应商如是“三证合一“或“五证合一”，请自行说明。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

□ 专门面向：□ 中小企业 □ 小微企业 □ 监狱企业 

□ 福利性单位

□ 强制分包：大型企业应将采购份额的  %分包给中小企业。

3、特定资格条件：无
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

	第3.2款
	是否接受联合体形式
	否

	第5.1款
	现场勘察
	☑ 不组织

□ 组织

时间：
地点：

联系人：

联系方式：

	二、谈判文件

	第6.3款
	谈判文件的实质性变动内容
	采购需求及合同条款

	三、响应文件的编写

	第11.3款
	采购项目预算
	预算：903193.72元；最高限价：903193.72元。

	第11.6款
	报价的其他要求
	1、一律用人民币报价。

2、投标报价以分包为单位。

3、异常低价审查：

出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

注：（一）采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价响应文件审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
（二）谈判小组在评审中发现【异常低价审查】规定情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标审查程序。谈判小组启动异常低价投标审查后，属于第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（三）谈判小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

	第12.1款
	保证金
	☑ 不要求提供

( 要求提供，数额为：      元(人民币)银行转账或电汇方式进行缴纳方式的，保证金汇至：
户名：能力项目咨询有限公司
开户行：中国银行长沙市时代阳光大道支行
银行帐号：591174342171
（2）金融机构、担保机构出具的保函形式的：
1）采用金融机构出具的保函形式的，保函必须由供应商基本账户开户行或授信银行出具。并随保函提供基本账户开户许可证或授信协议书复印件并加盖供应商单位章；
2）保函格式为见索即付保函，不得设置兑取条件。
谈判保证金缴纳相关要求和具体规定详见第五章中“三 保证金”内容。
未按照谈判文件要求提交谈判保证金的，将视为无效投标。

	第13.1款
	响应文件有效期
	90 日（日历日），如投标有效期不足的，在评标时将视为无效投标。

	第14.1款
	分包
	不允许向外转包

	第15.2款
	响应文件副本份数
	正本一份，副本二份，另需提供一份响应文件电子文档（U盘形式，须为正本扫描件，PDF格式，内容与纸质响应文件正本一致，标明公司名称）随纸质文件一并密封提交。

	四、响应文件的递交

	第16.2款
	封套上应载明的信息
	（项目名称) 响应文件 
政府采购编号：
委托代理编号：
包或品目名：
在   年 月 日分之前不得启封

	第18.1款
	响应文件的递交时间和地点
	响应文件递交时间：

2026年10月28日09时30分 （北京时间）
地点：能力项目咨询有限公司开标室（长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光CEO大厦A座711室）。

	五、响应文件的评审与谈判

	第22.4款
	谈判文件规定的实质性要求和条件
	响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与谈判文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。否则为无效投标。

	第28.3款
	最后报价的算术修正
	1、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第34.1款
	财政部门指定的媒体
	湖南省政府采购网
(www.ccgp-hunan.gov.cn)

	第35.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	1、联系部门：能力项目咨询有限公司

联系电话：0731-89699711、19807317711
通讯地址：长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光CEO大厦A座711室

2、采购人：长沙民政职业技术学院
联系电话：0731-82800103 
通讯地址：长沙市雨花区香樟路421号

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

	第36.1款
	履约担保
	□ 不要求提供

☑ 要求提供。中标后需向采购人缴纳合同金额5% 履约担保金，履约保证金退还方式、时间、条件和不予退还情形详见第三章采购需求。

	七、政府采购政策

	第40.1款
	节能产品、环境标志产品的价格折扣比例
	采购产品为《节能产品政府采购清单》内非标记★符号的节能产品的，本项目给予的具体扣除比例为5％。
采购产品为《环境标志产品政府采购清单》内的，本项目给予的具体扣除比例为5%。

	第41.2（1）项
	小型、微型企业的价格折扣比例
	非专门面向中小企业采购：对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小型、微型企业最后报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目价格扣除比例：10％。

专门面向中小企业采购：不再执行价格评审优惠的扶持政策。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：（勾选）

(（一）农、林、牧、渔业

☑（二）工业

□（三）建筑业

□（四）批发业

□（五）零售业

□（六）交通运输业

□（七）仓储业

□（八）邮政业

□（九）住宿业

□（十）餐饮业

□（十一）信息传输业

□（十二）软件和信息技术服务业

□（十三）房地产开发经营

□（十四）物业管理

□（十五）租赁和商务服务业

(（十六）其他未列明行业

	
	残疾人福利性单位
	非专门面向残疾人福利单位采购：给予残疾人福利性单位10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为： 10%。

	
	监狱企业
	非专门面向监狱企业采购：给予监狱企业10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：10%。

	第41.2（2）项
	小型、微型企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的价格折扣比例
	小型、微型企业参加联合体投标并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，给予该联合体投标价格给予4%-6%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：
/％

	第44.1款
	采购进口产品
	本项目拒绝进口产品

	八、其他规定

	第46.1（1）项
	合同预付款的支付比例和支付条件
	详见第三章采购需求

	第46.1（2）项
	质量保证金
	详见第三章采购需求

	第46.2款
	代理服务费
	最高限价8941元，双方协商，按照年度代理框架协议折扣率66%进行计算。本项目招标代理服务费由采购人向采购代理机构缴纳。

	第46.3款
	其他规定
	1、对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（1）信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

（2）信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。

（3）信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。

（4）信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

（5）信用信息的使用规则：现场查验并留存备查。

2、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发[2025]34号，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（1）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）请供应商提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，格式详见招标文件。


第二节 谈判须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1本竞争性谈判文件仅适用于本章第一节“谈判须知前附表”（以下简称【谈判须知前附表】）中所叙述的采购项目。
1.2【谈判须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，供应商应当符合本章第38.1款规定，否则，其响应无效。
2.定义
2.1采购项目联系人姓名和电话见【谈判须知前附表】。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。

2.4供应商是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。

3.供应商的资格要求

3.1供应商应当符合【谈判须知前附表】规定的供应商资格条件。
3.2【谈判须知前附表】规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
4.参与谈判的费用
4.1无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。
5.现场勘察
5.1供应商应按【谈判须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
5.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
5.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、谈判文件
6.谈判文件的组成
6.1谈判文件由下列文件组成：
第一章 采购邀请
第二章 谈判须知
第三章 合同草案条款
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
6.2采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的谈判文件进行的澄清或者修改，构成谈判文件的组成部分。
6.3谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见【谈判须知前附表】。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。
6.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
7.谈判文件的澄清或者修改
7.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。
7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
三、响应文件
8.一般要求
8.1供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。
8.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
8.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
8.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
8.5供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。
9.响应文件的组成
9.1响应文件包括下列内容：
（1）报价表及报价文件(格式)
（2）谈判响应声明(格式)
（3）保证金
（4）授权委托书(格式)
（5）供应商资格审查材料
（6）采购需求响应
（7）合同条款偏离表
（8）采购需求偏离表
（9）享受政府采购政策的证明资料
（10）响应标的符合谈判文件规定的证明文件
（11）供应商认为需提供的其他资料（如有）
（12）最后报价
9.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
9.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
10.供应商的资格更新证明材料
10.1被邀请的供应商在提交首次响应文件前，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随响应文件提供更新或者补充的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
11.报价要求
11.1供应商应当根据谈判文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价；谈判文件第三章提供第二节“工程量清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。
11.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：
（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其他附加服务的费用。
（2）所有根据合同或其他原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。
（3）谈判文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。
（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。
11.3供应商的最后报价不得超过采购项目预算，否则，其响应无效。采购项目预算见【谈判须知前附表】。
11.4采用固定价格定价方式的采购项目，供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
11.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.6报价的其他要求见【谈判须知前附表】。
12.谈判保证金
12.1谈判文件要求供应商提交谈判保证金的，供应商应按【谈判须知前附表】规定，在提交首次响应文件的截止时间前提交谈判保证金。谈判保证金有效期应当与响应文件有效期一致。供应商可用保函、电子增信替代谈判保证金。
12.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳谈判保证金，其交纳的谈判保证金，对联合体各方均具有约束力。
12.3采购人、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
12.4谈判保证金的退还按以下规定办理：
（1）成交供应商的谈判保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还。
（2）未成交供应商的谈判保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
（3）终止竞争性谈判采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。
12.5有下列情形之一的，谈判保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）谈判文件规定的其他情形。
13.响应文件有效期
13.1响应文件有效期见【谈判须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的，其响应无效。
14.分包
14.1【谈判须知前附表】规定供应商分包的，供应商分包承诺不符合竞争性谈判文件中有关分包规定的，其响应无效。
14.2供应商应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同。
14.3享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
14.4分包供应商不得再次分包。
15.响应文件的签署及规定
15.1响应文件应按谈判文件要求在签章处盖供应商单位公章和在签字处由供应商代表签字。供应商代表可为供应商法定代表人(非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，谈判文件统称单位负责人)；供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的，应提供授权委托书。
15.2响应文件正本一份，副本份数见【谈判须知前附表】；响应文件电子文档（U盘或光盘形式）：一份。纸质响应文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件的副本可为正本的复印件。
15.3响应文件任何加行、涂改、增删等改动，改动之处应由供应商代表签字。否则，将导致响应文件无效。
15.4在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不褪色材料书写，并经供应商代表签字，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致响应文件无效。
15.5为便于采购文件保存，响应文件电子文档建议为PDF格式，内容与纸质响应文件正本一致。
四、响应文件的递交
16.响应文件的密封和标记
16.1响应文件应密封包装，以保证其响应文件信息在提交首次响应文件截止时间前不被透露。
16.2响应文件封套上应写明的内容见【谈判须知前附表】。
16.3响应文件如果未按本章第16.1款规定密封，采购人、采购代理机构将拒绝接收。
17.响应文件的补充、修改或者撤回
17.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商代表签字。
17.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
18.响应文件的递交与接收
18.1供应商应在【谈判须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者谈判小组拒收逾期送达的响应文件。
18.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。
（1）项目名称、政府采购计划编号；
（2）供应商名称；
（3）响应文件送达时间、地址；
（4）响应文件密封情况；
（5）采购人、采购代理机构名称；
（6）采购人、采购代理机构接收人签字。
18.3采购人、采购代理机构在按本章第24.3款规定公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料、价格和其他信息。
五、响应文件的评审与谈判
19.供应商资格审查
19.1除本章第14.1款规定的情形外，采购人、采购代理机构不再对供应商进行资格审查。
19.2如果供应商不再具备本章第3.1款规定的供应商资格条件时，响应文件无效。
20.谈判小组
20.1谈判小组由采购人代表和评审专家组成。
20.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血
亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

20.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
21.谈判程序
21.1谈判程序：谈判（响应文件审查、澄清）、最后报价、提出成交供应商。其中，谈判按本章第23条进行。
21.2谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。
21.3在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。
22.响应文件审查
22.1谈判小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查。
22.2响应文件有下列情况之一，响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
（1）应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合谈判文件要求的；
（2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；
（3）不满足谈判文件规定的实质性要求和条件的；
（4）法律、法规和谈判文件规定的其他响应无效情形。
22.3响应文件按无效处理的，谈判小组应拒绝其参与谈判，但属于谈判文件规定的实质性变动内容的除外。
22.4谈判文件规定的实质性要求和条件见【谈判须知前附表】。
23.澄清
23.1谈判小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其供应商代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
24.谈判的规定
24.1在谈判过程中，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其代表参加谈判。
24.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，谈判小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加谈判的供应商。
24.3每轮谈判中，参加谈判的供应商代表应认真、准确、完整地记录谈判小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对谈判小组书面通知提出的要求和条件作出明确响应，并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
25.退出谈判
25.1供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购人、采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商代表签字。采购人、采购代理机构按本章第12.4款规定退还退出谈判的供应商的保证金。
25.2供应商参与谈判，但未提交最后报价又未按前款规定退出谈判的，保证金不予退还。
26.最后报价
26.1谈判结束后，谈判小组按本章第22.2款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。响应文件不符合谈判文件规定的实质性要求和条件的，谈判小组不得要求供应商提交最后报价，也不得接受供应商提交的最后报价。符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家的，谈判小组应当要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
26.2下列情形，谈判小组确认符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家，可以不与供应商谈判，直接要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。
（1）谈判文件未明确可能实质性变动的；
（2）谈判文件明确可能实质性变动，但谈判小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，认为谈判文件不需发生实质性变动、不需要谈判的。
26.3谈判小组应召集所有提交最后报价的供应商，逐一公布供应商的最后报价，由采购人、采购代理机构负责记录，并由供应商代表签字确认后随采购文件一并存档。
27.异常报价
27．1谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。
28.提出成交供应商
28.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。
28.2供应商最后报价涉及算术修正、需落实政府采购政策的，按上款规定由低到高的顺序排序。最后报价排序相同的并列。
28.3最后报价有算术错误的，除【谈判须知前附表】另有规定外，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。
（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。
28.4最后报价的评审
（1）如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。
（2）需落实政府采购政策（优先采购、价格评审优惠）的，按本章本节第40、41条等相关规定进行价格扣除。
29.确定成交供应商
29.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
29.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。
29.3成交候选人并列的，由采购人自行确定成交供应商。
30.谈判的特殊情形
30.1对于经公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有 2 家的，采购人在本次谈判采购活动开始前，报经主管预算单位同意，公开招标限额标准以上的经本级财政部门批准，可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。
30.2符合上款情形的，本章本节相关条款规定的供应商最低数量可以为两家。
31.谈判终止
31.1出现下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
32.重新评审
32.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。
32.2采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
33.保密及串通行为
33.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
33.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
33.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同
34.成交信息的公布与成交通知书
34.1采购人、采购代理机构应当自采购人确定成交供应商之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在【谈判须知前附表】指定媒体上公告成交结果，竞争性谈判文件随成交结果同时公告，成交结果公告期限为1个工作日。
34.2成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
34.3成交通知书是合同文件的组成部分。
35.询问及质疑
35.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
35.2供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
35.3供应商提出质疑的，质疑函应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【谈判须知前附表】。
35.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。
35.5供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。
36.履约担保
36.1谈判文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【谈判须知前附表】的规定提交，供应商可用保函、电子增信替代履约保证金。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
36.2成交供应商没有按照本章第36.1款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其谈判保证金不予退还。
37.签订合同
37.1谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
37.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
37.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
七、政府采购政策
38.预留采购份额
38.1执行中小企业预留采购份额政策的规定：
（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。
（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包承诺中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。
（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
39.强制采购
39.1纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单（品目清单中标注(符号产品），实施政府强制采购的，供应商提供的产品不符合强制采购规定，其响应无效。
40.优先采购
40.1对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品(未标注(符号产品)、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时对该部分产品按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣。
41.价格评审优惠
41.1在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；
41.2价格折扣比例

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，按照【谈判须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包承诺约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，按照【谈判须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
41.3符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
41.4监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
41.5与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 
41.6本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。
42.政府采购政策其他规定
42.1中型企业、小型企业和微型企业类型按照《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定认定。
42.2监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户视同小型、微型企业，享受预留采购份额、价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。
42.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
42.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
42.5供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）。
42.6“价格评审优惠”可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项“优先采购”累加计算。
43.供应商应提供的政府采购政策证明资料
43.1符合本章第38条、第39条、第40条、第41条规定的，供应商应在响应文件中提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；工程、服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
44. 采购进口产品
44.1进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【谈判须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加谈判。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足谈判文件要求的国内产品参与谈判竞争。
45.融资、担保
45.1供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
八、其他规定
46.其他规定
46.1合同价款支付
（1）竞争性谈判文件规定支付合同预付款的，采购人应按【谈判须知前附表】规定的支付比例和支付条件向符合要求的成交供应商及时支付相应款项，并在政府采购合同中进行明确。
（2）竞争性谈判文件规定需提交质量保证金的，采购人可以按【谈判须知前附表】规定要求成交供应商提交质量保证金，并在政府采购合同中进行明确。
（3）供应商可以保函、电子增信替代预付款担保、质量保证金。
46.2谈判文件的其他规定见【谈判须知前附表】。
采购需求

第一节 采购清单一览表

	品

目

号
	品目名称
	数量
	单位
	是否强制节能产品
	交货要求

	
	
	
	
	
	时间
	地点

	1
	老年起居凳
	1
	个
	
	合同签订后60天内完成硬件项目、210天内完成软件项目交货、安装、调试并通过采购人验收。
	采购人指定地点

	2
	鞋履收纳橱
	1
	个
	
	
	

	3
	穿鞋器
	1
	个
	
	
	

	4
	拐凳
	1
	个
	
	
	

	5
	电动轮椅机器人
	1
	辆
	
	
	

	6
	上翻扶手
	1
	个
	
	
	

	7
	无障碍入户扶手
	1
	套
	
	
	

	8
	感应夜灯
	2
	个
	
	
	

	9
	紧急拉绳呼叫器
	1
	套
	
	
	

	10
	适老沙发
	1
	张
	
	
	

	11
	适老茶几
	1
	张
	
	
	

	12
	助起沙发
	1
	张
	
	
	

	13
	视听收纳柜
	1
	个
	
	
	

	14
	适老化防褥疮座垫
	2
	张
	
	
	

	15
	可调节靠腰枕
	2
	个
	
	
	

	16
	地面防滑压条
	5
	米
	
	
	

	17
	适老化遥控大字版电视
	1
	台
	是
	
	

	18
	适老餐桌
	1
	张
	
	
	

	19
	适老椅A
	4
	把
	
	
	

	20
	适老书桌
	1
	张
	
	
	

	21
	适老椅B
	1
	把
	
	
	

	22
	防洒漏适老餐盘
	2
	套
	
	
	

	23
	防抖助食餐具套装
	4
	套
	
	
	

	24
	可调节脚垫
	4
	套
	
	
	

	25
	智能升降橱柜
	1
	个
	
	
	

	26
	语音闪光电热水壶
	1
	个
	
	
	

	27
	盲文语音电饭煲
	1
	台
	
	
	

	28
	语音盲文电磁炉
	1
	台
	
	
	

	29
	AI盲文语音电压力锅
	1
	台
	
	
	

	30
	冰箱
	1
	个
	
	
	

	31
	自动烹饪机器人
	1
	个
	
	
	

	32
	适老化防烫手柄
	2
	套
	
	
	

	33
	坐姿操作台下空支架
	1
	套
	
	
	

	34
	橱柜底感应灯
	2
	条
	
	
	

	35
	厨房紧急呼叫按钮
	1
	个
	
	
	

	36
	适老化双人功能床
	1
	张
	
	
	

	37
	适老陪护床头柜
	2
	个
	
	
	

	38
	杀菌储物衣橱
	1
	个
	
	
	

	39
	移位车
	1
	台
	
	
	

	40
	离床感应报警器
	1
	套
	
	
	

	41
	床上餐桌
	1
	张
	
	
	

	42
	柔光感应夜灯
	2
	个
	
	
	

	43
	防走失定位手环
	2
	个
	
	
	

	44
	床边安全扶手
	1
	套
	
	
	

	45
	适老化台盆
	1
	个
	
	
	

	46
	适老智能坐便器
	1
	个
	
	
	

	47
	电动马桶升降器
	1
	个
	
	
	

	48
	折叠淋浴座
	1
	套
	
	
	

	49
	防滑垫（方形）
	1
	个
	
	
	

	50
	恒温混水阀
	1
	个
	
	
	

	51
	拉绳紧急呼叫器
	1
	套
	
	
	

	52
	防水防电安全插座
	4
	个
	
	
	

	53
	防滑坡道垫
	1
	条
	
	
	

	54
	洗烘一体机
	1
	个
	
	
	

	55
	便携式环境评估工具包​
	2
	个
	
	
	

	56
	智家系统
	1
	套
	
	
	

	57
	适老化改造AI智能辅助设计与评测教学平台
	1
	套
	
	
	

	58
	环境改造
	1
	批
	
	
	


注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。
2.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

4.强制节能产品：上表“是否为强制节能产品”栏中标注“是”的为强制节能产品，供应商所投产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应无效。
技术要求

一、项目内容
居家适老化改造实训室拟对S17栋4楼进行改造。402室外间建筑面积约为80㎡，内部空间较为规整，管线布置比较完备，经过合理规划和改造，可以在其中模拟出门厅、厨房、卫生间、起居厅、卧室、餐厅等主要空间，挑选典型生活布置家居，能够比较充分地展示出各类空间的适老化设计需求与要点，满足实训、展示、教学需求。

二、技术要求
	品目号
	品目

名称 
	技术参数、规格及要求
	数量

	1
	老年起居凳
	1.基材：要求为E1 级环保多层板，耐刮，天然实木木皮，漆面采用环保 PU 清漆，无异味、耐黄变、易清洁；
2.坐垫：要求为加厚高回弹海绵、皮质，皮质厚度≥1.2mm，防水防污、透气耐磨，坐垫厚度≥5cm，久坐不塌陷；
3.五金：冷轧钢五金，防锈耐腐蚀，承重力强，开合顺畅无噪音；
4.尺寸：长≥60cm× 宽≥40cm× 高≥65cm，座高适配长者起身高度，边缘圆角打磨防磕碰；
5.工艺：要求整体稳固不晃动，承重≥150kg，表面无尖锐棱角。
	1个

	2
	鞋履收纳橱
	1.基材：要求为E1 级环保免漆板，厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³，符合国标环保要求；
2.结构：多层储物设计，层板可调节，内部预留透气孔，防潮防霉；
3.五金：液压铰链、防滑导轨，开关静音，抽屉抽拉顺畅，承重≥80kg；
4.尺寸：长≥80cm× 宽≥40cm× 高≥100cm，底部留空≥15cm，方便放置常用鞋履；
5.工艺：板面平整无划痕，封边严密不开胶，整体稳固不变形。
	1个

	3
	穿鞋器
	1.材质：铝合金主体、PC工程塑料手柄；
2.功能：夹子头可鞋拔、夹鞋，无需弯腰即可取鞋、穿鞋，适配各类鞋型；
3.尺寸：总长度≥80cm，手柄直径≥3cm；
4.工艺：要求表面阳极氧化处理，耐磨抗刮，边缘光滑无毛刺。
	1个

	4
	拐凳
	1.材质：要求为加厚铝合金框架+天然橡胶防滑脚垫，承重≥100kg；
2.功能：要求具有一键折叠功能，折叠后厚度≤10cm，易收纳，展开即坐，稳固不晃动；
3.尺寸：坐高≥45cm，适配长者临时休息，边缘圆角处理防磕碰。
	1个

	5
	电动轮椅机器人
	1.行走系统：要求配有麦克纳姆轮，支持全向移动，适配台阶、坡道、窄通道等复杂地形，越障高度≥3cm；
2.折叠系统：整车智能电动折叠，3 步自动折叠，折叠后体积≤0.3m³；
3.智能控制：支持一键操控、速度调节、模式切换；
4.安全配置：后置防倾翻轮、驻坡制动系统，坡道停车不溜车，电磁刹车，松手即停；
5.供电系统：可拆卸锂电池，容量≥24V/10Ah，续航里程≥15km，支持快充，充电时间≤4 小时；
6.承重≥120kg，座椅加厚海绵软垫，靠背透气；
7.其他：双倍减震系统，行驶平稳，噪音≤55dB，满足老年人出行使用要求，适老安全性能达标。
	1辆

	6
	上翻扶手
	1.材质：304不锈钢龙骨、304 不锈钢底座，防锈耐腐蚀，承重≥200kg，牢固不松动；
2.内衬龙骨：不锈钢圆管直径≥2.8cm，两头不锈钢垫片满焊加固，焊接处打磨光滑；
3.外层材料：全新 ABS/PP 环保料，厚度≥0.35cm× 宽度≥3.5cm，颜色为纯黄色或纯白色，拒绝回收料，无异味；
4.防滑设计：外表面滑颗粒，摩擦力适中，抓握不打滑；
5.工艺：面管两端人工倒角打磨，无尖锐边角，避免划伤；
6.尺寸：中心距≥60cm×70cm，上翻灵活，不占用空间，适配长者起身支撑。
	1个

	7
	无障碍入户扶手
	1.材质：304 不锈钢主体、ABS 防滑外包层，防锈防滑；
2.性能：长度≥60cm，静态承重≥200kg，安装牢固不晃动；
3.设计：弧形扶手造型，适配人体工学，边缘圆角处理，安装高度适配长者行走支撑；
4.配件：配套膨胀螺丝、固定底座。
	1套

	8
	感应夜灯
	1.电气参数：3.7V 锂电池，容量≥250mAh，USB 充电，续航时间≥30 天（感应模式）；
2.安装方式：3M 软磁条吸附；
3.规格：≥10cm×3cm×1.5cm；
4.功能：人体红外感应、光线感应，天黑自动亮灯，人走延时熄灭，灯光柔和不刺眼，亮度≤5lm。
	2个

	9
	紧急拉绳呼叫器
	1.通讯：不低于4G 全网通，支持移动/联通/电信/广电，信号覆盖稳定，无盲区；
2.供电：TYPE-C DC5V 1.5A，可接电源长期供电，内置备用电池，断电仍可工作；
3.电气参数：静态电流＜80mA，工作温度 - 10℃~+55℃，工作湿度≤95% RH（无凝露）；
4.报警：报警音量70dB-85dB（正前方 1 米处），支持按键触发/拉绳触发 / 语音触发；
5.配件：拉绳长度≥80cm，垂坠顺畅，不易缠绕，可一键呼叫紧急联系人。
	1套

	10
	适老沙发
	1.框架：要求为白蜡木实木框架，承重≥300kg；
2.海绵：座垫和靠背为高密度回弹海绵，回弹率≥35%；
3.面料：要求为优质布艺或皮革，耐磨防刮、透气易清洁，色牢度≥4 级；
4.油漆：要求为环保油漆，甲醛达标，无刺激性气味，耐黄变、耐擦拭；
5.尺寸：长≥193cm× 宽≥78cm× 高≥92cm，坐高≥45cm，靠背倾斜角度适配长者坐姿；
6.工艺：边角圆角打磨，无尖锐棱角，缝线均匀工整。
	1张

	11
	适老茶几
	1.基材：要求为E1 级环保多层板，表面贴白蜡木原木皮，厚度≥18mm，环保无异味；
2.油漆：要求为环保油漆；
3.实木：优质白蜡木实木脚架，稳固支撑，防潮防滑；
4.尺寸：长≥120cm× 宽≥60cm× 高≥50cm，高度适配沙发坐姿使用；
5.设计：桌面平整，边缘圆角倒角处理，防止长者磕碰，底部留空方便轮椅靠近。
	1张

	12
	助起沙发
	1.尺寸：总长≥89cm× 总宽≥71cm× 内宽≥54cm× 总高≥110cm，坐高≥50cm，适配长者起身；
2.功能：坐垫、 靠背无级电动调节，支持助起、坐姿、平躺多模式，助起角度 0~30°，起身省力；
3.扶手：要求为实木扶手，加宽加厚，助起时有效支撑身体，承重≥150kg；
4.机架：高承重合金机架，防锈耐腐蚀、耐磨损，整体稳固不晃动；
5.电机：要求为静音直流电机，运行平稳，噪音≤50dB，使用寿命≥5 万次；
6.海绵：高密度泡绵，带防腐化、防变形保护膜，回弹率≥35%，耐久不变形；
7.软包：耐磨环保皮革，纳米三防（防水、防污、防油），抗划耐脏，质感柔和；
8.安全：过载保护、防夹手设计，使用安全可靠。
	1张

	13
	视听收纳柜
	1.基材：要求为E1 级中纤板，表面贴白蜡木原木皮，厚度≥18mm，封边严密，环保达标；
2.油漆：要求为环保油漆，无异味、耐擦拭，符合室内环保标准；
3.脚架：要求为优质白蜡木实木脚架，高度≥15cm，稳固防滑，方便清洁；
4.尺寸：长≥160cm× 宽≥40cm× 高≥50cm，分层储物，收纳便捷；
5.设计：圆角边缘，无尖锐棱角，台面承重≥80kg。
	1个

	14
	适老化防褥疮坐垫
	1.尺寸：长≥44cm× 宽≥44cm，适配多数座椅、轮椅；
2.材质：优质环保 PVC 材质，医用级标准，抗菌防霉、防水易清洁；
3.功能：气囊分压设计，承重≥120kg；
4.工艺：无缝热压工艺，不漏气、不开裂。
	2张

	15
	可调节靠腰枕
	1.尺寸：长≥40cm× 宽≥30cm× 高≥30cm，贴合人体腰椎曲线；
2.材质：高密度记忆棉，慢回弹，支撑性强，有效护腰；
3.功能：多角度可调（0~90°），满足坐姿、半躺、平躺等不同场景护腰需求；
4.外套可拆卸清洗，透气材质。
	2个

	16
	地面防滑压条
	1.尺寸：宽≥8cm×长100cm，厚度≥0.5cm，适配地面缝隙、高低差过渡；
2 材质：优质环保 PVC 材质，高强度耐磨，防滑纹理设计，摩擦力强；
3.功能：平整衔接地面，防止拐杖、轮椅卡阻，防潮防霉，易清洁；
4.安装：背胶粘贴，免打孔，适配各类地面材质。
	5米

	17
	适老化遥控大字版电视
	1.显示：≥55 英寸 LED 高清屏，分辨率≥3840×2160（约 830 万像素），画面清晰不刺眼；
2.配置：处理器(CPU):≥八核，运行内存:≥4GB，机身内存:≥64GB

，Wi-Fi:2.4G/5G；
3.适老设计：具有大字操作界面，图标清晰；
4.功能：支持 WiFi 联网、手机投屏、蓝牙连接，内置常用视频软件，开机即可看；
5.声音：立体声扬声器，音量≥80dB，人声清晰，适配长者听力。

6.提供脚架

7.供应商所投产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，谈判时需提供所投产品型号相对应的节能认证证书，否则其响应无效。
	1台

	18
	适老餐桌
	1.基材：要求为E1 级环保多层板，表面贴白蜡木原木皮，厚度≥18mm，承重≥200kg；
2.油漆：要求为环保油漆，符合国标环保要求，无异味、耐油污、易清洁；
3.实木：优质白蜡木实木桌腿，加粗加固，稳固不晃动，防潮防滑；
4.尺寸：长≥160cm× 宽≥80cm× 高≥75cm，桌高适配长者坐姿用餐，边缘圆角打磨；
5.设计：桌面平整，无拼接缝隙，方便轮椅靠近就餐。
	1张

	19
	适老椅A
	1.框架：要求为弯曲白蜡实木，一体成型，坚固耐用，承重≥120kg；
2.海绵：座垫为高密度回弹海绵，靠背为高密度回弹海绵，久坐舒适不塌陷；
3.面料：要求为加厚环保皮革，耐磨防污、易擦拭，适配餐厅使用；
4.油漆：要求为环保油漆，无异味、耐刮擦；
5.尺寸：长≥56cm× 宽≥61cm× 高≥86cm，坐高≥45cm，靠背倾斜贴合人体，扶手稳固支撑起身；
6.工艺：边角圆角处理，无尖锐棱角，底部防滑脚垫。
	4把

	20
	适老书桌
	1.基材：要求为18厘E1级环保多层板，表面贴天然木皮，环保无异味，承重≥100kg；
2.适老设计：桌下为全空设计，方便轮椅推入，腿部空间充足；桌面三边加高挡边（高度≥3cm），防止物品掉落；前沿大倒角打磨，避免磕碰；
3.尺寸：长≥160cm× 宽≥50cm× 高≥80cm，桌高适配轮椅坐姿书写、阅读；
4.工艺：板面平整，封边严密，结构稳固，无松动异响。
	1张

	21
	适老椅B
	1.框架：要求为优质白蜡木实木，烘干处理，不开裂不变形，承重≥150kg；
2.海绵：座垫45#高密度回弹海绵，靠背38#高密度回弹海绵，回弹性能好，耐久耐用；
3.面料：要求为加厚环保西皮，防水防污、耐磨抗划，易清洁；
4.油漆：要求为环保油漆，符合室内环保标准，漆面光滑；
5.设计：加宽座椅、加高靠背，扶手支撑有力，适配长者久坐、起身。
	1把

	22
	防洒漏适老餐盘
	1.防倾洒设计：碗/盘底部带食品级硅胶吸盘，吸附力强，防止滑动、倾斜；碗口单侧屋檐式挡边，防止食物遗洒；
2.材质：要求为碗体食品级PP塑料，吸盘食品级硅胶，无毒无异味，可微波加热（-20℃~120℃适用）；
3.配置：每套含防倾洒碗1个、防倾洒盘1个，适配长者自主进食；
4.尺寸：碗直径≥12cm，盘直径≥18cm，深度适中，易舀取食物。
	2套

	23
	防抖助食餐具套装
	1.助食叉勺（3 件套）：
功能：360°角度可调、固定，手柄带硅胶绑带，可适配手掌大小；手柄内置配重槽，适配帕金森手抖人群；不锈钢柄可弯曲，适配关节僵硬用户；
尺寸：长≥24cm，手柄直径≥3.4cm；
材质：304 不锈钢、食品级硅胶，安全无毒。
2.助食防抖筷：
功能：自动弹开、助力夹紧，解决手指无法弯曲、配合困难问题，适配中风、挛缩用户；
尺寸：长≥22cm，宽≥7.6cm；
材质：食品级PP、竹子。
3.防倾洒碗盘：
功能：底部硅胶吸盘、屋檐式碗口，防滑动、防遗洒；
材质：食品级PP、硅胶，可微波加热；
尺寸：碗直径≥13cm、高≥10cm；盘直径≥19cm、高≥8cm。
4.微量护理防呛杯：
功能：双侧防滑防烫握把、硅胶密封盖，防洒、防漏、防呛，控制出水量；
材质：食品级PP、硅胶，可微波加热；
尺寸：直径≥7.6cm，高≥15cm，容量≥350ml。
5.轮椅餐桌板：长≥50cm，宽≥53cm，厚≥3cm，适配轮椅就餐。
	4套

	24
	可调节脚垫
	1.功能：高度1~5cm无级可调，平衡家具高低，防滑减震，保护地面；
2.材质：天然橡胶、加厚金属垫片，耐磨抗压，承重≥100kg /个；
3.设计：圆形/方形通用款，底部防滑纹理，安装便捷，适配各类家具脚。
	4套

	25
	智能升降橱柜
	1.基材：要求为E1级中纤板，表面贴白蜡木原木皮，环保无异味，耐磨耐刮；
2.油漆：要求为环保油漆，符合国标，耐油污、易清洁；
3.配件：要求为优质五金、智能升降系统，含伸缩水龙头、不锈钢洗手盆、电动升降橱柜、模拟燃气炉、抽油烟机、升降吊篮全套功能件；
4.尺寸：吊柜长≥240cm×宽≥37cm×高≥80cm；升降橱柜长≥180cm×宽≥60cm，高度可调66~110cm；
5.功能：电动一键升降，高度适配坐姿/站姿操作，轮椅可靠近使用，运行平稳，噪音≤55dB，承重≥80kg；
6.安全：过载保护、防夹手设计，使用安全。
	1个

	26
	语音闪光电热水壶
	1.尺寸：外包装≥74cm×44.5cm×56cm，壶体容量≥2.0L；
2.电气：额定功率 1500W，220V~50Hz，防干烧、过热自动断电，双重安全保护；
3.温控：双金属片精准温控，水开自动断电，控温误差 ±2℃；
4.材质：内胆食品级304不锈钢，卷边工艺防划伤；外壳防烫隔热材质，防烫安全；
5.适老功能：语音播报、灯光闪烁提示，烧水完成提醒，老人易感知；壶嘴防烫设计，手柄防滑易抓握。
	1个

	27
	盲文语音电饭煲
	1.电气：220V~50Hz，功率≥900W，口径≥22cm；
2.材质：机身不锈钢连体外壳，坚固不变形，内胆食品级 304不锈钢，耐磨不粘；
3.适老功能：按键盲文标识、全程语音播报，操作步骤语音提示，视障、长者无障碍操作。
	1台

	28
	语音盲文电磁炉
	1.标准：执行GB 4706.1‑2024GB 、4706.29‑2023国标，安全达标；
2.电气：额定功率2200W，220V~50Hz，外包装≥79.5cm×34cm×43cm；
3.面板：TWFLP晶透面板，耐高温、耐磨、易清洁，承重≥50kg；
4.适老功能：按键盲文标识、语音播报，功能、温度语音提示，无障碍操作；
5.功能：微电脑控制，多档火力调节，过热保护、防干烧，安全可靠。
	1台

	29
	AI盲文语音电压力锅
	1.标准：执行GB 4706.1‑2024GB 、4706.29‑2023国标，安全认证；
2.适老盲文按键、LCD显示屏，支持语音开关，操作简单，适配视障长者。
	1台

	30
	冰箱
	1.类型：三门式；
2.参数：总容量≥310L，能效等级1 级，综合耗电量≤0.61kW・h/24h，节能省电；
3.尺寸：宽≥62cm× 深≥54cm× 高≥185cm，嵌入式/摆放通用；
4.功能：静音运行（噪音≤38dB），恒温保鲜，风冷无霜，易清洁，适配厨房长期使用。
	1个

	31
	自动烹饪机器人
	1.电气：额定功率≤1800W，烹饪容积≥3.0L，满足家庭用餐需求；
2.智能：WiFi+NFC联网，支持手机APP操控，在线菜谱自动更新，一键烹饪；
3.功能：翻炒、焖煮、蒸炖、煲汤多功能，无油烟、自动搅拌；
4.材质：内胆食品级不粘材质，易清洁，耐磨耐用；
5.安全：过热保护、干烧保护，适老操作，简单便捷。
	1个

	32
	适老化防烫手柄
	1.尺寸：长度≥10cm，适配锅具、厨具把手；
2.材质：食品级硅胶，隔热耐高温（-40℃~230℃），防烫防滑；
3.设计：加粗易抓握，纹理防滑，安装便捷，保护手部不烫伤，适配长者使用。
	2套

	33
	坐姿操作台下空支架
	1.功能：台下全镂空设计，无遮挡，轮椅可完全推入，适配坐姿操作厨房设备；
2.材质：加厚冷轧钢支架，防锈耐腐蚀，静态承重≥80kg；
3.安装：要求固定牢固，不晃动；
4.尺寸：适配标准厨房柜体，高度≥70cm，宽度≥60cm，腿部空间充足。
	1套

	34
	橱柜底感应灯
	1.电气：3.7V 锂电池，容量≥250mAh，USB 充电，感应模式续航≥30 天；
2.安装：3M 软磁条吸附，免打孔，可随意移动，适配橱柜底部、吊柜底部；
3.规格：长≥10cm×宽≥3cm×高≥1.5cm，超薄隐藏式；
4.功能：人体红外感应，人来亮灯、人走延时熄灭，灯光柔和，照亮操作区域，亮度≥10（lm）。
	2条

	35
	厨房紧急呼叫按钮
	1.通讯：不低于4G 全网通，信号稳定，无覆盖盲区；
2.供电：TYPE-C DC5V 1.5A，可外接电源、备用电池，断电续航≥24 小时；
3.参数：静态电流＜80mA，工作温度 - 10℃~+55℃，工作湿度≤95% RH；
4.报警：音量70dB-85dB（1 米处），支持按键/拉绳/语音三重触发，拉绳长度80cm，一键紧急呼救。
	1个

	36
	适老化双人功能床
	1.尺寸：宽≥180cm×长≥200cm，双人标准尺寸，分体双区独立控制；
2.结构：左右双区独立分体，单区宽≥90cm×长 200cm，互不干扰；
3.电机：要求为静音电机，左右各2台辅助背升、腿升，运行噪音≤50dB，升降速度3.8~4.5cm/s；
4.调节角度：背部0-65°（常用0-60°），腿部0-45°（常用0-40°），腰部（选配）0-15°；
5.承重：单区≤180kg，整床≤360kg，稳固耐用；
6.模式：要求具有平躺、背升、腿升、背腿同升、零重力、助起下床、止鼾、观影、按摩等功能；
7.控制：无线遥控、蓝牙/WiFi、 语音控制；
8.床垫：高弹海绵，厚度15-30cm，舒适透气，可适配分体升降。
	1张

	37
	适老陪护床头柜
	1.基材：环保多层板贴天然木皮，厚度≥18mm，结构稳固，承重≥50kg；
2.五金：要求为优质五金，抽屉导轨顺滑，开关静音，防锈耐用；
3.尺寸：长≥44cm× 宽≥40cm× 高≥60cm，高度适配功能床，方便随手置物；
4.设计：圆角边缘，抽屉储物，底部防滑脚垫，环保无异味。
	2个

	38
	杀菌储物衣橱
	1.基材：要求为环保多层板贴木皮，厚度≥18mm，背板≥9mm厚，加固不变形；
2.五金：要求为优质铰链、导轨，承重强，开合顺畅，使用寿命长；
3.功能：内置臭氧杀菌系统，杀菌除螨、防霉去味，保护衣物健康；
4.尺寸：长≥80cm× 宽≥50cm× 高≥200cm，分层分区储物，挂衣区、叠放区齐全；
5.工艺：封边严密，无异味，表面耐磨耐刮，易清洁。
	1个

	39
	移位车
	1.材质：≥2.0mm加厚钢管、冷轧钢板，焊接牢固，受力均衡，最大承重100kg，抗压力强、不变形；
2.尺寸：完全放下长≥90cm×宽≥63cm×高≥90cm；完全升起长≥90cm×宽≥63cm×高≥127cm；
3.功能：液压升降，升降平稳，操作省力，可实现床至轮椅至座椅之间安全移位；
4.设计：脚踏板、扶手、靠背一体化，坐垫舒适，底部万向轮带刹车，移动灵活、停靠稳固。
	1台

	40
	离床感应报警器
	1.传感器：要求为PVDF类型压电薄膜传感器，接触面可精准监测，灵敏度高；
2.监测功能：可实时监测心率、呼吸、打鼾、体动、在床 /离床状态，数据精准；
3.报告功能：睡眠分层分析、脉搏体征、入睡时长、睡眠效率、统计分析、健康建议；
4.报警功能：离床未归、生命体征异常自动报警，支持短信、电话、APP推送，亲友共享、集中看护；
5.附加：音乐助眠、生活防水（可水洗，及时晾干），适配长期使用；
6.参数：网关 5V1A 供电，睡眠检测垫≥75cm×30cm，超薄不硌身。
	1套

	41
	床上餐桌
	1.材质：喷塑加厚钢管支架，工字型结构，稳固承重≥50kg；
2.桌面：长≥60cm× 宽≥40cm× 厚≥1.5cm，环保板材，平整易清洁；
3.功能：高度可调（60~90cm），可折叠、可移动，4个万向轮带刹车，移动停靠便捷；
4.设计：桌面圆角处理，防止磕碰，适配床上吃饭、阅读、办公。
	1张

	42
	柔光感应夜灯
	1.电气：3.7V 锂电池≥250mAh，USB 充电，感应续航≥30 天；
2.安装：3M 软磁条吸附，免打孔，可移动，适配卧室床头、过道；
3.规格：长≥10cm× 宽≥3cm× 高≥1.5cm，超薄隐藏；
4.功能：人体、光线双感应，天黑自动亮，人走延时灭，柔光不刺眼（亮度≤5lm），不影响睡眠。
	2个

	43
	防走失定位手环
	1.定位：要求为GPS+A-GPS+WiFi+LBS 四重精准定位，室内外定位无盲区，定位误差≤5m；
2.续航：容量电池≥560mAh，待机≥5 天，日常使用≥3 天；
3.功能：双向通话、微聊、一键SOS呼救；实时监测心率、血压、血氧、计步、体温；
4.设计：硅胶腕带，透气防过敏，防水等级≥IP67，佩戴舒适，防拆设计。
	2个

	44
	床边安全扶手
	1.调节：扶手高度 78.6~88.6cm 可调，扶手夹角可调，适配不同身高、场景；
2.稳固：大底板设计，接触面积大，安装牢固，承重≥150kg，不晃动；
3.功能：助力长者起床、起身、行走支撑，防滑扶手，安全可靠；
4.安装：要求为免打孔及打孔双用。
	1套

	45
	适老化台盆
	1.材质：多层环保免漆板柜体、亚克力一体盆，防水防潮，耐用易清洁；
2.配置：带固定角度镜柜，配冷热水龙头、进/出水管；
3.尺寸：镜柜≥75cm×13cm×80cm；台盆柜≥72cm×38cm×78cm；台盆≥75cm×48cm；
4.适老：台盆底部留空，方便轮椅靠近；边缘圆角处理，防磕碰；镜柜高度适配坐姿使用。
	1个

	46
	适老智能坐便器
	1.加热：即热式恒温热水，精准控温，水温可调，即开即热；
2.清洗：要求为多档水洗模式，具有高速暖风烘干功能；
3.座圈：要求为多档加热，温控精准；
4.过滤：具有软水过滤器，过滤钙镁离子；
5.防水：防水等级≥IPX4 级，360°防水，干湿分离卫生间均可使用；
6.功能：离座自动冲水、脚感冲水、暖风烘干、除臭、夜灯照明，一键操作；
7.安全：防漏电、防干烧、防烫伤，多重安全保护。
	1个
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	电动马桶升降器
	1.升降参数：坐垫前端离地58\60cm，后端离地79\81cm，提升角度0-33°；
2.电气：宽压充电110~240V，工作电压24V锂电池，安全低压，续航≥30天；
3.功能：电动助力升降，辅助长者、行动不便者起身、坐下，承重≥120kg。
	1个
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	折叠淋浴座
	1.参数：淋浴臂耐压≤1.75Mpa，出水量9L/min，承重≥150kg；
2.尺寸：≥140cm×75cm×26cm，折叠后厚度≤15cm；

3.材质：要求为ABS+EVA软胶、304不锈钢；
4.功能：要求为恒温38℃防烫，温度可调；顶喷、手持花洒、背部按摩出水，360°柔性喷雾；
5.安全：具有安全扶手，防滑座椅，适配卫生间淋浴使用。
	1套

	49
	防滑垫

（方形）
	1.尺寸：≥60cm×90cm，方形，适配卫生间淋浴区、地面；
2.材质：优质环保 PVC，抗菌防霉，防水防滑，纹理凸起，摩擦力强；
3.功能：疏水快干，易清洗，防止洗澡滑倒，耐用不变形。
	1个

	50
	恒温混水阀
	1.参数：安装孔距13~17cm，通用安装尺寸；
2.材质：要求为全铜阀体，防锈耐腐蚀，使用寿命长；
3.功能：38℃恒温防烫，自动调节冷热水比例，水温恒定不忽冷忽热，防止烫伤；
4.适配：适配淋浴、浴缸、洗手盆，水压 0.1~0.6Mpa正常使用。
	1个
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	拉绳紧急呼叫器
	1.通讯：不低于4G 全网通，信号稳定，无盲区；
2.供电：TYPE-C DC5V 1.5A，外接电源、备用电池，断电续航；
3.参数：静态电流＜80mA，工作温度 - 10℃~+55℃，湿度≤95% RH；
4.报警：音量70dB-85dB，支持按键、拉绳、语音触发，拉绳长度≥80cm，防水设计，适配卫生间潮湿环境。
	1套
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	防水防电安全插座
	1.尺寸：≥10cm×10cm×10cm，五孔 10A 250V，通用规格；
2.防护：防水、防漏电、防触电，防护等级≥IP54 ，适配卫生间潮湿环境；
3.配件：塑料接头 M20/PG13.5，过线范围 6~12mm，安装密封，不渗水；
4.安全：符合国标，阻燃材质，防过载，保护用电安全。
	4个
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	防滑坡道垫
	1.尺寸：100cm×30cm×12cm，适配地面、门槛高低差，方便轮椅、拐杖通行；
2.材质：高密度橡胶，耐磨抗压，防滑纹理，承重≥200kg；
3.功能：平缓过渡，防止绊倒、轮椅卡阻，免安装，摆放即用。
	1条
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	洗烘一体机
	1.参数：洗涤容量≥10Kg，烘干容量≥7Kg，脱水转速≥1400转/分；
2.能效：1级能效，节能省电，静音运行（噪音≤55dB）；
3.功能：洗烘一体，即洗即穿，支持羊毛、羽绒、筒自洁、预约等多功能；
4.适老：一键操作，大屏显示，程序简单，老人易上手，不锈钢内筒，呵护衣物。
	1个
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	便携式环境评估工具包
	1.激光测距仪：精准测量房间尺寸、通道宽度、门洞大小，量程≥50m；
2.高精度钢卷尺：测量短距离细节（窗台、插座高度），长度≥5m；
3.数显水平尺：检测地面坡度、墙面垂直度，精度±0.1°；
4.数显角度尺：测量坡道、扶手角度，0~360°测量，精度±0.1°；
5.塞尺：检测地面/门窗缝隙（0.02~1mm），防卡拐杖；
6.照度计：检测室内亮度（卧室≥150lx，卫生间≥300lx）；
7.噪音计：检测环境噪音（卧室夜间≤30dB）；
8.多功能验电器：检测漏电、零火线接反，保障用电安全；
9.甲醛检测仪：仪器可检测室内甲醛，室内环境合格限值参照GB/T18883‑2022 为≤0.08mg/m³。；
10.握力计：0~100kg，评估手部抓握力，适配把手选型；
11.带扶手身高体重秤：采集身高体重，适配床、坐便器高度；
12.配置：全套工具收纳于便携箱包，防水耐磨，易携带。
	2个
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	智家系统
	1.单相隔离器1：1个，可滤除电源干扰，额定电流≤2A；

单相隔离器2：1个，额定电流≤16A；
2.PLC具有转干接点控制器1个，可将不具备HC接入能力的自动化设备接入全屋，实现智能化场景联动体验；

PLC具有转干接点扩展器1个；
3.中控显示控制终端2台：

3.1智能中控屏≥10.4英寸，可提供场景选择、单设备控制、个性化定制操作体验；

3.2智能中控屏要求为墙面Dock类型；

4.墙面智能按键开关面板 

4.1一键智能开关2个，可带1路继电器，支持双色背光灯（一个场景）；

4.2 二键智能开关2个，可带2路继电器，支持双色背光灯（两个场景）；

4.3 三键智能开关1个，可带3路继电器，支持双色背光灯（三个场景）；

4.4 六键智能面板2个，可带3路继电器，支持3个照明回路。可翻页单独控制子系统；

4.5要求具有 ≥4英寸全屋智能中控屏，具有AI语音助手，房间可全能掌控；

5.操控终端1台

5.1智能语音面板要求具有语音功能，二键按键开关，蓝牙网关；

5.2要求具有智能无线开关，可随处放置，随处安装，实现对全屋场景的一碰场景复制，一键便捷快控；

5.3要求具有智能无线开关，可单按键控制场景，旋钮支持灯光亮度调节、全屋音乐音量控制、窗帘开合度调节；

5.4具有蓝牙网关；

6.具有五孔智能插座1个、16A三孔智能插座1个，可支持APP远程控制，支持场景联动，定时倒计时任务；智能转换插座要求为便携款；

7.照明驱动

7.1开关执行器要求为可控制8路开关1个（单色温灯具）；

7.2单色温0-10V调光器要求为可控4路电路灯具开关1个；

7.3双色温0-10V调光器要求为2路双色温调光，三种调光曲线可选；

7.4嵌入式射灯9W 18°1个，双色温 2700K~6500K 7.5cm 白+镍 ≥95；

7.5嵌入式射灯 9W  24°1个，双色温 2700K~6500K 7.5cm  白+镍 ≥95；

7.6嵌入式射灯 9W 36°1个， 双色温 2700K~6500K 7.5cm  白+镍 ≥95

7.7嵌入式射灯12W  18°1个，双色温 2700K~6500K 7.5cm  白+镍 ≥95

7.8嵌入式射灯 12W  24 °1个，双色温 2700K~6500K 7.5cm  白+镍 ≥95；

7.9嵌入式射灯12W 36 °1个，双色温2700K~6500K 7.5cm  白+镍 ≥95；

8.窗帘

8.1开合帘要求为单电机，场景联动，三档调速，可手拉启动，停电手拉，遇阻停止，百分比控制，缓起缓停；

8.2具有L型弯轨3米；

8.3具有U型弯轨1米； 

9.环境感知系统和安防探测

9.1具有吸顶式红外人体移动光照传感器1个，可进行有人/无人状态检测：实时监测范围内的有无人变化，将状态推送；光照度检测；人体探测范围调节；

9.2具有AI辅助康养传感器1个，高精准、全合规、多功能毫米波AI辅助康养传感器，支持有人无人检测，跌倒辅助检测，睡眠检测，起夜检测，离床太久检测； 

9.3具有AI超感传感器1个，支持PLC&Wi-Fi ，毫米波雷达AI传感器，支持单空间内的3D探测，检测范围 ≥5*5㎡ ，可独立配置场景联动区域，安全布防，支持起夜、光照检测；

9.4 AI超感传感器Lite可支持PLC&Wi-Fi模式，支持单空间内的3D探测，检测范围≥3*3㎡ ，支持光照检测；

9.5具有独立式光电感烟火灾探测报警器1个，可检测环境烟雾浓度，报警声压≥85dB；

9.6家用可燃气体探测器1个，可检测环境燃气浓度，报警声压≥70dB；

9.7具有侧装水浸传感器1个，可检测环境内该水位是否存在水告警；

10.具有12V 1A全屋智能电源适配器电源适配器1个，

11.音乐子系统

11.1具有全屋智能超薄吸顶音箱5个，音箱厚度≤80mm；

11.2全屋智能音乐主机要求支持21分区，支持不少于6分区播放不同的音乐内容，可支持高清音乐，全链路数字化传输，支持云音乐，支持播控分区随心选；

11.3 AI音箱规格尺寸:≥192*93*90mm，1个。
12.暖通系统1套

12.1暖通网关要求可可应用于暖通系统，支持中央空调（氟机空调、水机空调）、中央新风（含除湿新风）和采暖系统的管理和控制，支持多种产品私有协议；

12.2.智能执行模块可应用于氟机空调室内机的远程控制及状态检测；

12.3.暖通协议网关：支持空调/新风/地暖同时接入；空调端子极性自适应；支持远程故障分析诊断；支持小程序本地升级；

12.4风管机网关配件可实现对一拖一风管机室内机、协议型新风、非协议型新风机设备的控制；

12.5转继电器配件可实现对开关型空调、开关型新风和开关型地暖设备的智能化控制；

13.吸顶式温湿度传感器1个，要求适用于室内温湿度的检测，能测量空气中环境温湿度，通过通讯方式，可以用手机远程实时查看并联动其它设备改善空气环境。
	1套
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	适老化改造AI智能辅助设计与评测教学平台
	一、核心功能模块要求

1.账号管理

1.1系统设置超级管理员账号，拥有系统最高配置及审核权限,支持创建管理子账号并分配基础管理权限；

1.2支持管理员单个创建或批量导入学生账号（匹配姓名、学号信息），账号创建完成后即可正常登录使用，管理员可对学生账号执行密码重置、启用、禁用操作；
1.3管理员可查看所有学生注册账号列表，支持按姓名、学号检索筛选，可批量执行账号启用/停用操作；
2.实景隐患智能诊断模块（谈判时须提供技术白皮书复印件或官网功能截图）
2.1支持学生上传居家现场照片，系统自动完成环境隐患识别、风险高亮、规范条文匹配及整改建议生成；

2.2可实现图片语义识别、自动标注、危险点高亮；可提供规范伴随引导，可匹配并展示对应国家规范条文；

3.参数化局部重绘与效果生成模块

3.1依据隐患诊断结果，自动生成改造建议；
4.智能教学管理与多维度评测模块（谈判时须提供技术白皮书复印件或官网功能截图）
4.1对学员设计方案自动完成初审、AI启发式点评，支持实训流程与成果全生命周期管理；

4.2基于2.5D画布数据实现硬指标算法初审与合规率计算；支持调用VLM及知识库服务提供多维度软性点评；支持实训成果标准化报告一键导出；

5.知识库管理平台

支持适老化知识矩阵、设计案例、规范条文的增删改查、版本管理与权限控制，为智能诊断与评测提供底层数据支撑；

二、技术要求

1.要求整合国家规范与行业实务经验，转化为机器可读结构化参数；覆盖空间拓扑与合规约束、部品辅具与人因参数、物理环境感官指标核心维度；

2.要求研发并训练针对居家实景照片的视觉识别模型，实现隐患自动定位与规范条文的智能匹配；

3.构建基于大语言模型的逻辑推理层，实现硬指标初审与启发式点评的深度报告自动化产出；

4.性能指标满足：隐患诊断响应时间≤4s，局部重绘单次生成时间 ≤15s，报告生成时间≤2min；

5.系统具备支撑标准规模≥20人同时在线开展异步任务的能力；

6.AI辅助点评维度可覆盖深度不少于10个适老化专业维度；

7.大语言模型（LLM）逻辑推理层：具备解析设计意图、输出结构化JSON空间指令集功能；作为AI启发式辅助点评核心推理引擎，要求本地部署；
8.视觉识别/视觉语言模型（VLM）：实现空间语义感知、环境隐患定位、多模态理解与交互能力；

9.所有核心AI能力必须封装为标准化、可独立调用的服务组件，支持系统集成与二次扩展；

10.系统软件架构：系统采用四层轻量化高并发架构，并基于微服务理念构建，具备高可复用、可扩展、高安全特性。前端采用Vue.js框架，结合ElementUI组件库进行开发；

三、交付要求

1.软件系统：交付《适老化改造AI智能辅助设计与评测教学平台》完整软件系统一套，包含可执行文件、源代码、部署包及相关代码说明文档；

2.数据库：交付《适老化改造要素结构化参数库》完整数据文件及配套技术文档；

3.技术文档：交付《平台详细设计说明书》《用户操作手册》各1份；

4.研发报告：交付项目阶段性研发报告及验收所需全部文档。
	1套
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	环境改造
	1.天花板工程：无边距穿孔吸音石膏板造型吊顶，86㎡；

2.地面工程：商用仿木地板或者耐磨pvc地胶或多层实木地板，86㎡；
3.墙面工程：碳晶护墙板饰面及造型，130㎡；
4.隔墙工程：120轻钢龙骨九厘板（双面九厘板），36㎡；
5.强电工程：灯具、开关面板及强电线路改造，70㎡（按装修面积）；
6.拆除工程：墙体、地面、吊顶拆除、墙面铲除、修补、找平、开门洞、窗口，1项；

7.安装工程：合金玻璃单开门，3樘；

8.安装工程：合金玻璃落地窗，2.4㎡；

9.窗帘工程：高档双层窗帘及木质百叶帘，30㎡；

10.垃圾清运：从四楼往下运送，无电梯，1项；

11.设计：要求符合居家适老化实训室的要求，供应商出具效果图待采购人认可后施工。
	1批


第三节 商务要求
一、主要商务要求

	甲方名称、地址
	名称：长沙民政职业技术学院

地址：长沙市雨花区香樟路421号

	项目现场
	长沙民政职业技术学院

	履行合同的时间、地点及方式
	交货时间：合同签订后60天内完成硬件项目、210天内完成软件项目交货、安装、调试并通过采购人验收。

交货地点：采购指定校内安装位置
交货方式：交钥匙项目，包括货物安装、调试及验收合格。

	质量保证期
	整体项目提供3年质保（质保期从采购人签订验收合格报告之日开始计算，硬件质保不少于3年，软件质保不少于5年）

	响应时间60
	免费质保期内，成交供应商接到采购人维修通知后2小时内到场处理，如果设备故障在检修8小时后仍无法排除，成交供应商应在24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备给采购人使用，直至故障设备修复，成交供应商负责所有因设备质量问题而产生的费用。

	合同价款支付方式和条件
	支付方式：国库支付
支付条件：合同签订时，成交供应商需向采购人缴纳合同金额5%的履约担保金。项目交货、安装、调试并通过采购人验收后，成交供应商在验收合格后5个工作日内向采购人开具增值税普通发票，采购人在10个工作日内支付100%货款到成交供应商指定账户，待项目验收合格1年后，无质量问题、无售后服务等问题，采购人向成交供应商无息退还5%的履约质保金。

	乙方提供的其他服务
	详见第三章采购需求

	解决争议的方式
	☑向采购人所在地人民法院发起诉讼
□仲裁

	合同未尽事项
	按合同约定


二、其他商务要求 

1、售后服务要求

（1）对质保期内因设备本身缺陷造成各种故障，成交供应商须免费提供技术服务与维修。

（2）质量保证期：设备供货方必须有稳定的售后服务体系，要求整体项目提供至少3年质保（质保期从采购人签订验收合格报告之日开始计算，硬件质保要求不少于3年，软件质保要求不少于5年），免费质保期内供货方负责所有因设备质量问题而产生的费用，所有服务免费。免费质保期内，成交供应商接到采购人维修通知后2小时内到场处理，如果设备故障在检修8小时后仍无法排除，成交供应商应在24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备给采购人使用，直至故障设备修复，成交供应商负责所有因设备质量问题而产生的费用。

（3）培训要求

成交供应商需提供系统的免费培训服务，时间不少于3天，培训所用到的教材全部由中标人提供，培训场地和人员由采购人安排。

2、质量及知识产权要求
中标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件）。中标人提供的产品不得侵害第三方的知识产权，否则，中标人就赔偿采购人因此遭受的一切损失（包括但不限于赔偿金、违约金、律师费、调查取证费、差旅费等）。

3、免费质保期

硬件部分：项目验收合格之日起3年；单项货物有注明质保期的以单项货物质保和3年两者时间长的为准。质保期内更换的零部件自更换之日起至少一年质量保证。软件部分：提供不少于5年免费升级和维护。

4、违约责任

（1）成交供应商逾期供货，每逾期一日按逾期货物价款 0.05% 支付违约金，逾期 30 日，采购人有权解除合同。

（2）交付货物规格、质量、配置不符合采购文件要求，采购人有权拒收，成交供应商限期免费更换；逾期整改按照逾期交货计收违约金。

（3）质保期内货物出现质量故障，成交供应商须及时免费维修更换；拒不履行维保义务，采购人可委托第三方维修，全部费用由成交供应商承担，采购人有权从履约保证金内扣除。

四、其它要求：

本项目采用费用包干方式建设，含运输保险保管、设备安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保等人工、管理、材料及税务所有费用。项目直至验收合格，采购人除支付成交金额外，将不再支付任何其它费用。

注：在谈判过程中，谈判文件可能发生实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款，已在谈判须知前附表中注明。
 第四章 合同草案条款
第一节 合同协议书
采购合同编号：
采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
（2）政府采购计划编号：                           

（3）项目内容：                             
（4）是否分包：               。
（5）项目负责人：               。
（6）联系电话：               。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应一次性支付全部合同款项）                    
(预付款：    （应明确预付款的支付比例和支付条件）               
(分期付款：     （应按照季度分期支付合同款项）                   
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
（2）地点：                             
（3）方式：                             
（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。
（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。
4.合同验收
（1）验收主体：                             。
（2）验收方式：                             。
（3）验收标准：                             。
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）成交通知书
（4）响应文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的明细、分包合同等。    
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                    
委托代理人：                            委托代理人：                    
电      话：                            电      话：                    
传      真：                            传      真：                    
                                    开 户 银 行：                   
      账      号：                    
第二节 政府采购合同
采购人（全称）：长沙民政职业技术学院 （甲方）
法定代表人：陈静彬
住址：湖南省长沙市雨花区香樟路421号
联系方式：0731-82804000

供应商（全称）：                （乙方）
法定代表人：

住址：

联系方式：

   为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、规章、双方签订合同协议书。
1、项目管理信息
 （1）采购组织形式：                                
 （2）采购方式：                                    
 （3）项目名称：                                    

2、合同标的及金额
	序号
	分项名称
	规格
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	乙方保证其所售的设备拥有所有权和处分权，乙方保证所供设备不侵犯第三人的知识产权和其他权益。

	5
	总价中包括设备金额、包装、运输费用、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金，甲方不再另行向乙方支付任何费用。

	6
	货物质量：按照国家现行标准履行，无国家标准的，按照行业标准履行；既无国家标准又无行业标准的，按照符合合同目的的特定标准履行。

	合同金额  小写：￥      元
大写：（人民币）            整


3、履行合同的时间、地点及方式：合同签订后60天内完成硬件项目、210天内完成软件项目交货、安装、调试并通过采购人验收。
4、付款：合同签订时，成交供应商需向采购人缴纳合同金额5%的履约担保金。项目交货、安装、调试并通过采购人验收后，成交供应商在验收合格后5个工作日内向采购人开具增值税普通发票，采购人在10个工作日内支付100%货款到成交供应商指定账户，待项目验收合格1年后，无质量问题、无售后服务等问题，采购人向成交供应商无息退还5%的履约质保金。
5、包装和运输
乙方在本合同签订后    日内将货物送到甲方指定地点并负责安装，相关费用已包含在货款之中，甲方无需另行支付费用。由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。 

安装过程中出现的自身及第三人一切安全责任以及财产损失或人身损害，均由乙方自行负责。
6、验收
（1）交付产品的所有技术指标符合技术要求(合同)后采购人组织有关人员验收； 

（2）成交供应商应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若成交供应商的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，采购人为此所受到的损失，应由成交供应商承担； 

（3）采购人按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。 

（4）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。 

（5）项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

7、违约责任
（1）乙方不能按期交货，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总价的  计算，以合同价款  %为限；逾期超过15日的，甲方有权无责解除合同并要求乙方支付合同金额   的违约金。
（2）乙方所交付设备的品种、型号、规格、数量、质量、外观不符合合同规定标准的，乙方应当1日内无条件退(换)所交付的设备，所产生的损失由乙方自行承担；每逾期交付1日，按不符合标准设备金额的1%支付逾期违约金，逾期超过7日的，甲方有权退货并要求乙方支付该不符合标准设备金额50%的违约金。
（3）乙方提供硬件设备   年免费质保，软件   年免费质保，质保期内软件系统免费升级；6年免费质保后的软件服务费比例为市场价格的      ，自验收合格之日起算。

（4） 在质保期内，货物出现质量问题的，乙方应免费（包括材料费、工时费和运输费等)上门修理或更换。需乙方到现场解决的，乙方接到甲方通知起 48 小时内赶到甲方现场进行维修，否则每逾期一小时，应按照该产品千分三/小时支付逾期违约金，修理不好或不能更换的修理不好或不能更换的（在7日内未修理完成或更换）的，甲方可选择要求乙方支付不符合标准设备金额50%的违约金或通过向第三方购买类似产品替代等甲方认为可行的其他方式，产生的相关费用由乙方全部承担。
（5） 保修期内，因甲方故意或者重大过失造成的货物损坏，不在质保范围内的，乙方提供上门维修服务但酌情收取材料及相关修理、更换等费用。
（6）本协议生效后，任何一方违反本协议约定事项的，违约方除按本协议约定承担违约责任外，还应当承担守约方为主张权利所支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、差旅费、鉴定费和其他必要费用。
8、不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后15天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约的责任。
9、解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过勾选的途径解决纠纷；
     提请长沙仲裁委员会仲裁    √  向甲方所在地人民法院提起诉讼
10、组成合同的文件
合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标或成交通知书
（4）政府采购合同格式条款
（5）投标文件
（6）招标文件
（7）标准、规范及有关技术文件
11、对本协议条款的任何变更、修改或增减，须经双方签署书面文件，成为本协议的组成部分，并具有同等法律效力。
12、本协议任何一方未经另一方书面同意，不得转让或转移其在本协议项下的任何权利义务。
13、若乙方有如下任一行为的，甲方均有权解除合同，并要求乙方支付合同价款30%的违约金，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿：
（1）乙方违反了本协议的约定造成严重后果的，属于无法补救，或经催告的合理期限内仍然未予补救的；
（2）乙方出现其他可能导致无法履行合同的情形，乙方又无法提供担保的。
14、本协议一式陆份，经双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖单位公章后生效。甲方肆份、乙方贰份。
合同订立时间：    年    月    日
甲 方：长沙民政职业技术学院（公章）  乙  方：          （公章）
法定代表人：陈静彬                   法定代表人：
委托代理人：                         委托代理人：
电      话：                         电      话：

传      真：                         传      真：无
                                     户      名：
                                     开 户 银 行：
                账      号：
第五章 响应文件组成
目录
供应商的响应文件应包含以下部分：
一、报价表及报价文件(格式)
二、谈判响应声明(格式)
三、保证金
四、授权委托书(格式)
五、供应商资格审查材料
六、采购需求响应
七、合同条款偏离表
八、采购需求偏离表
九、享受政府采购政策的证明资料
十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
十一、供应商认为需提供的其他资料（如有）
十二、最后报价
政府采购
响 应 文 件
采购项目名称:                       
采   购   人：                      
政府采购计划编号:                   
委托代理编号:                       
采购代理机构：                      
供应商                         
年  月  日
索引表 符合性审查索引表
符合性审查索引表
	序号
	谈判文件条款号
	审查内容及标准
	响应文件及证明材料
	响应文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


一、报价表及报价文件(格式)
附件1-1报价表
报价表
政府采购计划编号：                                 项目名称：                        
包号：                                             包名称：                        
	项目名称
项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	采购代理编号
	

	报价
	大写：元人民币整
小写：元人民币整

（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）

	合同周期
	

	项目负责人
	

	备  注
	


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日
附件1-2分项报价说明
分项报价说明
注：1.供应商应按谈判文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。
附件1-3分项报价明细表
分项报价明细表
政府采购计划编号：                                 项目名称：                        
包号：                                             包名称：                        
	标的名称
	规格型号
	品牌/产地（服务类删除该列）
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	报价（元）：
	
	


注：1.本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。
2.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：       年        月        日

二、谈判响应声明(格式)
致 (采购人、采购代理机构)：
根据贵方为（项目名称）的谈判邀请（政府采购计划编号：            ，委托代理编号：    ），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表供应商 （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本  份；响应文件电子文档：一份，参加采购项目第    包谈判，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起   日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：       ；邮编：         ；电话：        ；电子邮箱：              。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年      月      日
三、保证金
一、谈判保证金账户名称及基本情况
1、谈判保证金账户名称：能力项目咨询有限公司
2、谈判保证金账号：591174342171
3、开户行：中国银行长沙市阳光大道支行(进账时，须在进账单“款项来源”栏注明委托代理编号及投标单位简称)
二、一般谈判保证金
（一）银行转账或电汇方式进行缴纳方式的
1、供应商应按招标文件注明的缴纳数额提交投标保证金。
1.1保证金数额不得超过采购项目预算的百分之二，且最高不得超过人民币10万元；
1.2协议供货、服务定点及单一来源等特殊采购项目免收保证金；
1.3投标保证金数额小于1000元的项目免收保证金；
2、谈判保证金必须在提交响应文件的截止时间前到达指定银行账户（保证金以银行到账为准）。
3、谈判保证金必须采用银行转账或电汇方式进行缴纳（供应商不得以现金方式缴纳保证金（含现金缴存银行方式））。
3.1投标保证金缴纳账户须为供应商基本账户（“原进原出”，不得由第三方垫付投标保证金）；
3.2进账时需在进账单的款项来源、备注或摘要处注明项目的委托代理编号及投标单位简称(委托代理编号仅注明NLZX-SZ-后的部分即可，例如：委托代理编号：NLZX-SZ-200602仅标注200602即可)；
4、中标供应商应将《投标保证金退还申请书》原件（其中：退还保证金账户须与缴纳保证金账户一致）在递交合同备案时一同递交给合同管理人员。
4.1《投标保证金退还申请书》见附件
5、谈判保证金的返还。
5.1返还时间：未中标的供应商的谈判保证金，将在中标通知书发出之日后5个工作日内无息返还；中标的供应商的谈判保证金，将在中标人将所签订的合同送能力项目咨询有限公司备案后5个工作日内无息返还。
5.2返还方式：根据供应商递交的《投标保证金退还申请书》（详见附件3-1）上的账户信息，以转账或电汇方式退还至供应商的原缴纳账户；
6、缴纳保证金的供应商有下列情形之一的，谈判将不予退还:
（1）在采购文件要求提交投标（响应）文件的截止时间后至投标（响应）有效期满前撤回投标（响应）文件的；
（2）与采购人、其他供应商串通投标的；
（3）提供虚假资料谋取中标（成交）的；
（4）在收到中标（成交）结果通知书后，不按规定时间或拒绝签订政府采购合同的：
（5）将中标（成交）项目违规转让给他人，或未在投标（响应）文件中说明，且未经采购人同意，将中标（成交）项目分包给他人的；
（6）中标（成交）人在规定期限内未能根据采购文件规定缴纳履约保证金的；
（7）拒绝履行合同义务的；投标人
（8）法律法规规定的其他情形。
（二）金融机构、担保机构出具的保函形式的
1、采用金融机构出具的保函形式的，保函必须由基本账户开户行或授信银行出具。并随保函提供基本账户开户许可证或授信协议书复印件并加盖投标人单位章；
2、保函格式为见索即付保函，不得设置兑取条件。
注：1.提供付款凭证复印件，或金融机构、担保机构出具的无条件且不可撤销的保函原件或电子增信证明复印件。

2.鼓励中小企业在金融机构通过电子增信取得信用星级，供应商的信用星级在有效期内可替代谈判保证金并可重复使用。其中：预算金额不高于公开招标限额标准的采购项目，供应商应取得1星信用；预算金额高于公开招标限额标准的1000万元以下采购项目，供应商应取得2星信用；预算金额1000万元（含）以上的采购项目，供应商应取得3星信用。
附件3-1
  投标保证金退还申请书
致能力项目咨询有限公司：
我系 ，现申请退还NLZX20   的
投标保证金人民币（大写）            （￥      ） ，投标保证金请退还到以下账户：
户名：
账号：
开户行：
开户行地址：省市
如果提供的账户信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。
单位签章：
联系人：
移动电话：
固定电话：
年月日
注：1、供应商应于开标当天单独打印一份保证金退还申请书随投标文件一并提交（无需密封），未提交影响保证金退还的后果自负。
申请书中所填账户只能为供应商本公司账户。
附件3-2

投标保函（格式）
（金融机构、担保机构保函）
（采购人名称）：
鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于   年   月   日参加（项目名称）政府采购招标（政府采购编号： ，委托代理编号 ：）的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期   日历天（响应文件有效期）内撤销投标文件，或中标后无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金，以及发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）      。 
本保函在投标有效期（响应文件有效期）内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。
担保人名称：（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字）：
地    址：
邮政编码：
电    话：
日期：    年  月  日
四、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)
供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。
供应商名称(盖单位公章)：
日期：               年      月     日
授权委托书(格式)
本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：               

授权的代理人（签字或印章）：               

日期：               年      月     日
五、供应商资格审查材料
附件5-1 资格更新证明材料
供应商的资格更新证明材料
注：根据谈判文件第二章第10.1款规定，被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本响应文件提供更新或者补充的资格证明材料。
附件5-2
湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为：(大型 (中型 (小型 (微 型

(本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》( 湘财购〔2019〕27 号 )，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库 ( 非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司 (单位) 名称 (盖章)


年   月    日

机构代码              、注册登记机构             、 日期             、有效期           、注册资本              、地址              、经济行业              、经济性质              
法定代表人 (负责人) 姓名 (签字)、身份证号、手机号： 

授权代表人姓名 (签字)、身份证号、手机号：

六、采购需求的响应
编制说明：供应商应按谈判文件第三章采购需求自行编写采购需求响应文件。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年       月       日
附件6-1 响应一览表
响应一览表
	包号 
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	节能产品
	进口产品

	
	
	
	
	
	(
	

	
	
	
	
	
	
	(

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年     月      日
七、合同条款偏离表
政府采购计划编号:                        项目名称：                     
包号：                                   包名称：                   
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据谈判文件第四章“合同草案条款”填写本表；
2.供应商如果对谈判文件第四章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第四章的所有条款要求，其响应无效。
4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日
八、采购需求偏离表
政府采购计划编号:                           项目名称：                    
包号：                                      包名称：                   
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据谈判文件第三章“采购需求”填写本表；
2.供应商如果对谈判文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第三章的所有条款要求，其响应无效。
4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
5.本表偏离表与本章第六节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日      期：      年     月     日
九、享受政府采购政策优惠的证明资料
供应商符合第二章第38条、第39条、第40条、第41条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。
附件9-1中小企业声明函(货物)
中小企业声明函(货物)
(不符合政策要求的无需提供)
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司(联合体)参加    (单位名称)的   (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下
1、   ( 标的名称)，属于         （采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为    (企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。
2、   ( 标的名称)，属于        （采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为    (企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。
…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称(盖章) ：
日期:
说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。
3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
4、本声明函将随中标、成交结果公开。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
附件9-2残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不符合政策要求的无需提供)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件9-3监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不符合政策要求的无需提供)
注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
附件9-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)
注：1.供应商提供的产品属于优先采购的，应按第二章第43条规定提供证明材料和本章本节附页1“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。
2.节能产品、环境标志产品(强制采购或者优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。
附页9-5优先采购产品清单
优先采购产品清单
政府采购计划编号:                           项目名称：                    
包号：                                      包名称：                   
	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


注：1.本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或者环境标志产品）的政府采购政策价格扣除。

2.栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3.栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号、编号。
4.货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只需填写一种。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字或者印章）：
日期：年月日
附件9-6
本项目所投执行本国产品政府采购政策功能产品清单

本国产品成本比例承诺函
	序号
	主要产品/技术名称（规格型号）
	本国产品
	该产品成本在产品总成本中占比（%）

	1
	
	是
	XX

	2
	
	是
	XX

	3
	
	否
	XX

	本国产品在产品总成本中占比合计
	XX


本公司（单位）承诺上述数据均已经我公司（单位）核实确认，确保真实、有效。
供应商名称（盖章）：__________________
日期： 年 月 日
注：
1、供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》提供该产品成本在产品总成本中占比。

2、供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

附件（1）

中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。 
附件（2）

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 
公司（单位）名称（盖章）： 
日期： 年 月 日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写，多种产品应分别填写名称。 

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
附件（3）其他证明材料：

十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
注：提供第三章规定的证明材料复印件。
十一、供应商认为需提供的其他资料
注：供应商认为需提供的其他资料包括：
1.谈判文件第三章采购需求要求的其他资料；
2.谈判文件要求的其他相关资料。
十二、最后报价
附件12-1 报价表
报价表（最后报价）
	项目名称
项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	采购代理编号
	

	报价
	大写：元人民币整
小写：元人民币整

（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）

	合同周期
	

	项目负责人
	

	备  注
	


注：本表须按包填写，一个“包号”一份。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年    月     日
说明：最后报价相关内容和表格不得装订在响应文件中，供应商需单独准备，谈判现场进行最后报价。
附件12-2分项报价说明
分项报价说明（最后报价）
注：1.供应商应按谈判文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。
附件12-3分项报价明细表
分项报价明细表（最后报价）
政府采购计划编号：                                 项目名称：                        
包号：                                             包名称：                        
	标的名称
	规格型号
	品牌/产地（服务类删除该列）
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	报价（元）：
	
	


注：1.本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。
2.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年      月      日
√









