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投标邀请（公开招标）

平江县公安局的平江县公安局DNA实验室建设项目重新立项进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。

	项目概况

平江县公安局DNA实验室建设项目重新立项采购项目的潜在供应商应在（岳阳市公共资源交易中心电子交易平台（https://yueyang.hnsggzy.com ）获取采购文件，并于2026年8月20 日 09点30分 （北京时间）前提交响应文件。


一、采购项目基本信息

1、采购项目编号：CGXM2026430626000017           

2、采购项目名称：平江县公安局DNA实验室建设项目重新立项

3、政府采购计划编号：(2026)430626000011-1
4、合同履行期限：90天；

5、本项目 是 接受联合体投标。

二、采购需求

	包名称
	预算金额（元）
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术需求或服务要求
	数量

	平江县公安局DNA实验室建设项目重新立项
	5547557.59
	5547557.59
	DNA实验室建设
	详见采购需求
	1


三、投标人的资格要求

1、投标人的基本资格条件：

（1）投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3） 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

包名称：平江县公安局DNA实验室建设项目重新立项
☐ 专门面向中小企业（含监狱及福利性单位）

3、供应商特定资格条件：

包名称：平江县公安局DNA实验室建设项目重新立项
特定资格条件：（1）投标人须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上的企业资质，且安全生产许可证处于有效期；

（2）湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网 ”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；

（3）施工项目部关键岗位人员的任职资格及配备数量应符合《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》的湘建建（2020）208号文件要求，本项目最低配备为项目负责人1人、技术负责人1人、专职安全员1人；

（4）拟任施工项目负责人具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格证书，并具有省住房和城乡建设行政主管部门核发的有效B类安全生产考核合格证书，注册证书与本单位名称必须一致；技术负责人应具有中专及以上学历、建筑工程专业助理工程师及以上职称；

四、获取招标文件的时间、期限、地点及方式

1、时间：2026年7月28日至2026年8月4日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午9:00:00 至12:00:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：岳阳市公共资源交易中心电子交易平台（https://yueyang.hnsggzy.com）

3、方式：线上获取

4、售价：0元

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2026年8月19日 09点30分（北京时间）

2、提交投标文件地点：岳阳市公共资源交易中心电子交易平台（https://yueyang.hnsggzy.com）

3、开标时间：2026年8月19日 09点30分（北京时间）

4、开标地点：岳阳市公共资源交易中心

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

六、公告期限

1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

七、询问及质疑

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。

3、潜在投标人认为采购文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到采购文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

八、投标说明

1、本公告选项：☑ 表示选择，☐ 表示未选择。

2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

九、其他补充事宜

本公告内容与招标文件不一致的，以招标文件为准。

十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：平江县公安局
地址：岳阳市平江县百花台中路18号
联系人：吴先生
联系电话：13575020572

2.采购代理机构信息
名称：中采联合招标有限公司

地址：长沙市芙蓉中路一段88号天健金融广场24楼
联系人：陈玲
联系电话：18570584448

3.项目联系方式
项目联系人：吴先生
电话：13575020572

第二章 投标须知
投标须知前附表
                            注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第一章

1.1款
	采购项目
	平江县公安局DNA实验室建设项目重新立项

	第一章

2.1款
	采购人
	名 称：平江县公安局

地  址：岳阳市平江县百花台中路18号
联系人：吴先生
电话：13575020572

	第一章

2.2款
	采购代理机构
	名  称：中采联合招标有限公司

地  址：长沙市芙蓉中路一段88号天健金融广场24楼   联系人：陈玲

电  话：18570584448

	第一章

2.6款
	采购进口产品
	本采购项目拒绝进口产品投标

	第一章

3.2款
	联合体投标
	本次招标接受联合体投标，联合体投标的应满足以下要求：
①联合体各成员均需满足供应商基本资格条件（详见招标公告），且联合体成员数量不得超过2家，承担主要设备供应及系统集成的一方担任牵头方，负责与采购人的沟通协调、合同签署及项目整体交付；

②联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利与义务，联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效；
③联合体各方法定代表人（负责人）应当出具授权委托书，授权同一人作为代理人，办理投标事宜，授权书由联合体各方法定代表人（负责人）共同签署并加盖各自单位公章；
④以联合体形式投标的，应当以联合体牵头人提交投标保证金，对联合体各成员均具有约束力；

⑤由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

	第一章

6.2款
	组织现场考察
	不组织

	二、招标文件

	第一章

7.2款
	提交投标文件截止时间
	2026年8月19日9时30分（北京时间）

	第一章

8.4款
	非实质性偏离的范围和幅度
	一般商务和技术条款偏离项数之和≥15项将导致无效投标。

	第一章

10.1款
	指定的媒体
	中国·湖南省政府采购网和岳阳市公共资源交易中心网

	三、投标文件

	第一章

14.1款
	投标报价及异常报价
	1、本项目设招标控制价：人民币约554.755759万元，投标人投标报价不得高于招标控制价。

2、投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。

3、投标人对所投品目只允许有一个报价，不接受选择性报价，不接受0报价，否则，在评标时将视为无效投标。

4、评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序:

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价〈全部通过符合性审查供应商投标报价平均值X50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标报价X50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价X45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关供应商对投标价格作出书面解释，提供项目详细的成本计算清单、报价合理性书面说明及相关的证明材料，包括但不限于提供与本次采购规模、性能参数类似的合同业绩，原材料或投标产品的成本并加盖生产厂家单位公章，及安装制造费用等。采购人保留将第(1)(2)(3)项触发比例上调至最高65%的权利。属于第(3)项情形，供应商已在投标文件中提交完整成本说明的，评审现场可不再重复提交。投标人在规定的时间内（不少于30分钟）不能出具合理证明的，视作该投标人以低于成本报价投标，其投标文件应作废标处理。

	第一章15.1(3)项
	特定资格条件应提供的资格审查资料
	详见招标公告

	第一章第16.3款
	备选方案
	☑不接受

□ 接受

	第一章

18.1款
	投标保证金
	/

	第21.1款
	电子投标文件

制作要求
	电子投标文件必须使用岳阳市公共资源交易网发布的“电子投标文件制作工具”编制生成。
注：1、本招标项目采用电子化招标采购，请投标人在“岳阳市公共资源交易网”（http://ggzy.yueyang.gov.cn/），登录“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”（http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin）下载YYZF格式的电子招标文件。

2、请投标人在“岳阳市公共资源交易网” （http://ggzy.yueyang.gov.cn/）服务指南中及时下载安装最新版本“新点投标文件制作软件（湖南公共资源版）”。参与投标的投标人需使用电子标书编制软件制作YYTF格式投标文件。

3、CA数字证书办理

湖南省数字认证服务中心有限公司（民兴路与狮子山南路交叉口）庙坡碧玉湾（南门）43号门面，电话：0730-8181828。

	第20款
	投标文件要求
	中标方在领取中标通知书时向代理机构递交电子投标文件1份、纸质投标文件1正2副，确保电子（包括电子U盘、上传的电子标书）和纸质投标文件（盖章签字）内容完全一致，否则后果自负。

	第一章

17.1款
	投标有效期
	120日（日历日）

	第二章19款
	分包
	本项目不接受分包

	四、投标

	第二章

23款 
	投标文件的递交
	电子投标文件递交：实行网上投标，投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”，（http://222.242.228.197:8128/TPBidder/memberLogin）完成文件递交。

投标人安排专人在网上进行开标签到，并按要求完成电子投标文件的远程解密，必要时答疑。

	五、开标、资格审查和评标

	第25.2款
	需要宣布的其他内容
	无

	第26.2款
	解密时长
	30分钟

	六、中标信息公布

	第31.2款
	确定中标人的方式
	■ 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
( 随机抽取的方式。

	 七、合同签订

	第一章

32.1款
	履约担保
	☑ 不要求提供

□ 要求提供
注：应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

	第二章第2.1.5款（1）
	多家代理商参加同一品牌产品投标的规定
	☑ 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。（提示：也可另行规定）  

□ 随机抽取方式确定。

	第二章第2.1.5款（2）
	非单一产品采购项目
	☑核心产品为：STR 片段分析仪、全自动疑难检材DNA分析工作站。（提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品）

□两家及以上投标人提供相同产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价 / %的，为核心产品。（提示：也可另行规定）

	第二章第2.3.2款
	投标报价调整
	符合小型、微型企业政策要求的，给予具体扣除比例为10%。

B.符合联合体政策要求的，给予联合体扣除比例为4/%。

	第二章

第2.3.4款
	技术、价格得分或总得分调整
	符合第二章第36.6款（1）（2）项规定的，按本款分值调整：

节能产品：

技术加分＝技术分值× 加分比例（比例见前附表第38.1项,下同）×（节能产品报价÷总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）。

2、环境标志产品：

技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）。

	第二章

第2.3.5款
	多处获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在投标文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分) 。

2、供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加。

3、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行加分。

	第二章第2.4.2款
	推荐中标候选人
	前三名

	八、其他规定

	第一章

34.1款

	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	政府采购信用担保
	有担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容
	请在财政部门指定媒体上查阅相关信息并及时填写。

	
	政府采购强制采购节能产品
	☑否

□是，采购《节能产品政府采购清单》(最新期) 内标记★符号的节能产品。

	第二章

36 款
	政府采购优先采购：

1、非强制采购的节能产品；

2、环境标志产品；

3、支持中小企业发展；

4、其他。
	1、采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新      期)内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4 %、价格4 %

2、采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(最新期)内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 4%、价格4 %。

3、是否专门面向中小企业采购：
□专门面向中小企业采购

A、中小企业参加政府采购活动，应当出具《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。不要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
B、供应商按照《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
☑非专门面向中小企业采购：

投标人所投货物由小型、微型企业制造的，给予10%—20%的价格扣除（本项目具体扣除比例为10%），用扣除后的价格参与评审。

B.大中型企业与小微企业组成联合体（或者大中型企业向小微企业分包的），联合协议（或分包意向协议）中约定小微企业的合同金额占到联合体（或分包）总金额30%以上的，且所投货物由小微企业制造的，可给予联合体（或大中型）企业4%—6% 的价格扣除（本项目具体扣除比例为 4%），用扣除后的价格参与评审

C. 监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受上述价格扣除政策，且不重复享受。

	第一章

36.1款
	招标代理服务费
	领取中标通知书前。

	第一章

37.1款
	其他规定
	1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）。

2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止（或至本项目响应文件提交截止时间止）。

3、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

4、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
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岳阳市公共资源交易事前信用承诺书
（投标人、供应商、竞买人、受让人等交易主体适用范本，投标人应当在投标文件“投标人认为需提供的其他资料”中提供本承诺书）
为推进社会信用体系建设，营造诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法、公平竞争的交易形象，本人作为（单位名称）的法定代表人代表本单位作出以下诚信承诺：

（一）本单位填报或提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料和信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、篡改、虚假成份。

（二）严格依照国家、湖南省和岳阳市关于公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）严格遵守岳阳市公共资源交易市场主体信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易市场主体信息库中信息。

（四）参与公共资源交易活动系本单位自愿行为。保证无组织或参与围标、串标、出卖（借）、转让资质证书或接受他人挂靠投标、以他人名义参与竞争或以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）、恶意报价、恶意投诉等违法违规行为。

（五）守合同、重信用，加强单位诚信建设。保证无恶意提高造价、违约毁约等行为。自觉维护公共资源交易良好秩序，自觉接受行政监督部门、纪检监察机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（六）本单位自愿接受公共资源交易监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，依法承担法律责任。

（七）本人郑重作出上述承诺。本人和单位员工均已熟悉诚信承诺内容并认真践行承诺。

法定代表人签名：                                                

单位名称（盖章）：

                                                           年    月    日
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湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘 波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行长沙分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行长沙分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行长沙分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行长沙分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行长沙分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行长沙分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行长沙分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141


岳阳市政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行岳阳分行
	黄颖
	普惠金融部负责人
	18873011060

	光大银行岳阳分行
	黄睿
	
	13907303977

	建设银行岳阳市分行
	艾慧平
	建湘北路支行副行长
	13907309202； 3069560

	农业银行岳阳市分行
	黄立军 
	公司业务部  
	18973061212 

	华融湘江银行岳阳分行
	谢平
	财源支行副行长
	13007306404

	工商银行岳阳分行
	张奎
	
	13786098001

	浦发银行岳阳分行
	王勇拓
	
	18673070127

	邮储银行岳阳市分行
	孙向红
	
	13707307130


湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭球

邓霞英
	0731-89761702/13875980906

0731-89761706/13574125851


政府采购招标文件“中标贷”推广介绍

为进一步优化营商环境，帮助企业解决融资难、融资贵的问题，所有在岳阳市成交的政府采购类项目，中标企业都可以通过中标贷平台在线向银行提出贷款申请。

中标贷是银行、担保公司等金融机构以工程建设、政府采购合同为载体，以财政支付为保障，以企业参与公共资源交易形成的信用为融资依据，向中标企业发放的信用贷款。

一、中标贷的特点

在线申请，快捷方便：中标企业用CA证书即可登录中标贷平台，进行在线申请。银行贷前、贷中调查需要的企业相关资料，都可以在线提交。

信用贷款，无需抵押：凭中标通知书，中标合同即可申请，无需抵押。

平台渠道，利率优惠：相比其他渠道的同类贷款，银行针对中标贷给出的利率优惠力度更大。

专用产品，放款快速：银行提供专用产品匹配中标贷，中标企业提交中标合同、约定还款账号等关键资料后，符合条件的，不超过15天即可放款。

二、中标贷的操作

登录入口：

岳阳市公共资源交易中心官网-中标贷平台，或https://hnyy.biddingloan.com

登录工具：企业CA（湖南CA办理电话：0730-8181828）

贷款申请：详见“中标贷操作手册 ”。

岳阳市公共资源交易中心官网-办事服务-政府采购-【中标贷手册V1.2.4】，或下载http://ggzy.yueyang.gov.cn/uploadfiles/202009/20200917151230447.pdf
三、业务咨询电话

0730-2966626，张女士

16673063296，陈工
投标须知正文

一、总则
1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

2. 定义

2.1采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.2采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.3投标人系指响应招标、参加投标的法人、其他组织或自然人。
2.4货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.5服务是根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务

2.6进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不得限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

3. 投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】中规定的投标人基本资格条件和特定资格条件。
3.2本章第3.1款规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，以及合同款项支付具体规定。
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
3.3投标人不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

4. 投标费用 

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 保密

5.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6．组织现场考察或者召开答疑会

6.1采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

6.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

6.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

6.4采购人或者采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、招标文件

7. 招标文件的构成

7.1 招标文件共七章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 资格审查

第四章 评标方法及标准

第五章 采购需求

第六章 政府采购合同

第七章 投标文件的组成

7.2本章第10.1款对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。
7.3采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公告等通知，采购代理机构将通过【投标须知前附表】指定媒体公开发布，【投标须知前附表】指定媒体信息发布内容存在差异的，以岳阳市政府采购网发布的公告为准。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注指定媒体的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。
7.4招标公告的公告期限为5个工作日。公告期限自岳阳市政府采购网最先发布公告之日起算。
7.5投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。
8．偏离与实质性响应

8.1除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为投标无效。
8.2投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，在超出允许偏离的最多项数（条款数之和）或范围时，在评标时将其视为投标无效。非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围见【投标须知前附表】。

9. 招标文件的获取
9.1招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。

9.2凡符合资格要求并有意参加投标的投标人, 登录投标须知前附表指定的信息公告媒体免费下载招标文件，指定的媒体名称见投标须知前附表，代理机构不再收取任何招标文件费用。
9.3各投标人自行在投标须知前附表指定的网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。

9.4招标文件的电子版本，以在政府采购网站公告的为准。
10. 招标文件的澄清或者修改

10.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改应在招标文件指定的媒体上发布澄清或者修改公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。
三、投标文件

11. 投标语言

11.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

12. 计量单位

12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 投标文件的组成

13.1投标文件由第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术文件组成。投标文件内容详见第七章 投标文件的组成。
　　13.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写在本节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由投标人自行承担。
13.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13.4资格审查时仅查阅资格证明文件册，资格证明相关文件由于投标人疏忽未装入资格证明文件册的视同未提交。 专家评标时，商务技术相关文件由于投标人疏忽未装入商务技术册的视同未提交。

13.5有关原件扫描件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的原件扫描件的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以废标处理，涉及打分项的则该项评分予以0分处理。
14. 投标报价

14.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按【投标须知前附表】及第五章采购需求的有关规定进行报价。

14.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(招标文件设定最高限价的)，否则其投标无效。采购项目采购预算、最高限价(如果设定)见【投标须知前附表】。

14.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价，投标人的价格折扣（价格变更声明）应当直接在开标一览表的投标报价中给出。
14.4投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，且不接受赠送及“零”报价，否则其投标无效。投标人提交两个以上投标报价不同的“开标一览表”，且未按本章第23.1款要求标注“修改”或未书面声明哪个有效的，其投标无效。

14.5投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。
14.6投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标总价的，应同时修改投标文件中“分项报价明细表”“政府采购价格评审优惠清单报价表”“政府采购优先采购清单报价表”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。若投标人未按此要求修改，影响投标报价评审，其风险和责任由投标人自已承担。

14.7异常报价 
评审小组认为投标的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为响应无效处理。
15. 投标人的资格证明文件

15.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。
15.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。
16. 投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件

16.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。
16.2 投标人在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。
16.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：
（1）货物主要性能和参数的详细说明； 
（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

16.4 采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

投标须知前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

（1）未在投标须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）投标人提供的样品与投标文件提供样品的规格、型号不一致的。

17. 投标有效期

17.1 除【投标须知前附表】另有规定外，投标有效期为120日，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。
17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。
18. 投标保证金

18.1 【投标须知前附表】要求投标人提交投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标保证金有效期应与投标有效期一致。
18.2 投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标人名称一致，不得以分支机构等他人名义缴纳。联合体投标的，其投标保证金由牵头方缴纳。
18.3 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
18.4投标保证金的退还按以下规定办理：
（1）中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还。
（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。
（3）终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购代理机构在终止招标公告发布后5个工作日内退还。
（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。
18.5 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上缴国库：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； 
（2）提供虚假材料谋取中标的；
（3）确定为中标人后，中标人放弃中标的； 

（4）中标通知书发出后，中标人不签订合同或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；
（5）投标人有25.1和25.2规定的串通投标行为的

（6）法律法规或招标文件规定的其他情形。

上款第（3）、（4）项对因严重自然灾害和其他不可抗力事件产生的情形除外。
19.分包

19.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

19.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

19.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。

20. 投标文件的签署

20.1电子投标文件：投标人应按照电子招标文件要求制作投标文件，并进行电子签名和盖章。

20.2投标人确认投标后，应从交易平台上下载“政府采购电子招标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。

20.3投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。

20.4电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。
四、投标

　　21. 投标人应准备所投项目的电子投标文件一份，此投标文件须根据招标人提供的后缀名为YYZY格式的电子招标文件进行制作，电子投标文件制作工具可登录“岳阳市公共资源交易网” （http://ggzy.yueyang.gov.cn/）服务指南中及时下载安装最新版本“新点投标文件制作软件（湖南公共资源版）”。在安装此软件之前，须先安装office2010及以上版本。）
22.　投标文件的编制

　　22.1 电子投标文件的编制

22.1．1投标人应当使用岳阳市公共资源交易中心电子交易平台认可的“新点投标文件制作软件（湖南公共资源版）”制作投标文件（ 含澄清、说明文件）并进行固化、加密；

22.1．2“电子标书软件加密锁” 具有唯一性，仅限于本单位在电子化招标投标活动中使用，不得转让和出借；

22.1.3投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容，请投标人注意压缩文件；

22.1.4电子投标文件盖章及签字

投标文件的指定盖章处应采用电子平台认可的CA数字证书（含电子印章）

22.1.5投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写在本节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由投标人自行承担。

22.1.6投标书编写完成后，必须用本系统自带的电子密钥进行加密，如果误选了非本项目的规则文件导致不能在开标时解密投标文件，该投标文件将被电子开标系统拒绝，将导致投标文件无效。
22.1.7岳阳市公共资源交易中心不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件的，相应责任由投标人自行承担。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如果上传有困难，请及时咨询。

22.1.8如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了招投标活动，采购人可采取措施如延期、延长上传的投标书和解密时间等，以保障招投标活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。

23. 投标文件的递交
23.1电子标实行网上投标，投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥在“岳阳市公共资源交易网 ”（ http://ggzy.yueyang.gov.cn/）中登录“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。如果多次上传均告失败，请拨打咨询电话（0730-2966692 信息技术科）。
23.1.1按本通用条款第10条规定，招标文件发生实质性修改后，投标人须撤回原电子投标文件，根据最新招标文件重新制作投标文件并再次上传。

23.1.2投标截止时间到达以后不再接收投标文件。
23.1.3项目采取电子招投标方式进行，要求投标人制作和上传电子投标文件，并准时参加网上开标和远程解密电子标书。
24. 投标文件的修改和撤回

24.1投标方在提交电子投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

24.2投标截止时间以后不得修改投标文件。
24.3投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

　　25. 串通投标行为

25.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

25.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标、资格审查和评标

26. 开标

26.1采购代理机构在规定时间组织网上开标。投标人在岳阳市公共资源交易电子服务平台中登陆“岳阳政府采购不见面开标大厅”，参与项目网上开标会。

26.2投标截止时间到达以后，投标人在规定时限内对电子投标文件进行解密并在网上进行开标、唱标，同步在网上公布开标结果。

26.3开标注意事项：因投标人原因未按时限解密或无法解密的投标文件视为无效投标文件，相应责任由投标人自行承担。
27. 资格审查

27.1开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。
27.2在资格审查时，采购人及采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。
（1）信用信息查询的查询内容：本章第3.3款第（4）项规定；
（2）信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）；
（3）信用信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间；
（4）信用信息的使用原则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。
（5）信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。
27.3投标文件属下列情况之一的，投标无效：
（1）不符合本章第3条投标人的资格要求的；
（2）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；
（3）未按招标文件要求提交资格证明文件或投标文件中资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
（4）应缴未缴投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的。
（5）不符合法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
27.4对未通过资格审查的投标人，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。
27.5合格投标人不足3家的，不得进入评标环节。
27.6已进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。
28. 评标委员会

28.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
28.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
28.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

29. 评标

29.1评标委员会按照第四章评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

30.电子招投标的应急措施

在电子化政府采购交易过程中，如遇不可抗力及停电、系统故障等情况短时内无法恢复正常的，采购人应暂停开、评标等交易活动，并如实记录相关情况。待故障和问题解除后，恢复交易活动。
六、中标信息公布

31.中标通知书与中标信息公布

31.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查情况报告和评标报告送采购人。

31.2采购人应当自收到资格审查情况报告和评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的（得分且投标报价相同的），按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人。

31.3采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在本章第10.1款规定的媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。

32. 投标人询问及质疑
32.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
32.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
32.3本章第32.2款所称投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
32.4投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑投标人签收回执。
32.5质疑书应当包括下列内容：
（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；
（2）质疑事项；
（3）事实依据及相关证明材料；
（4）相关请求及主张。
32.6质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章。质疑书由授权代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。
32.7采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。
32.8投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

32.9投标人提出质疑的，应提供质疑函原件，并应以直接送达（专人送达）或邮寄送达。接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。采购人或采购代理机构不接受电子送达（传真、电子邮件、微信等）。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

32.10以联合体形式参加政府采购活动的，联合体组成后提出的质疑事项应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.11质疑函按中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“下载专区”的“政府采购供应质疑函范本”和“质疑函制作说明”制作。

七、合同签订

33. 签订合同
33.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
33.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。
33.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
33.4中标合同将在招标文件指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
33.5 中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
34. 履约担保
34.1中标人在收到采购代理机构的《中标通知书》后10日内，需向采购人提交履约担保的，应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
34.2 中标人没有按照本章第34.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
35. 政府采购合同履行中数量的变更
35.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
八、其他规定

36. 政府采购政策
36.1强制采购：对列入财政部、国家发展改革委发布《节能产品政府采购品目清单》且属于应当强制采购的节能产品，按其规定实行强制采购。
36.2优先采购：对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》的非强制采购节能产品，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的环境标志产品，实行优先采购，评审时按相应评标方法给予价格折扣或者加分。
36.3价格评审优惠：支持中小企业，对小型和微型企业产品给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
36.4优先采购产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
36.5同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。
36.6符合本章第36.1款、第36.2款、第36.3款规定的，应提供相关证明资料。
（1）非强制采购节能产品：提供《节能产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。
（2）环境标志产品：提供《环境标志产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。
（3）中小企业：按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）提供《中小企业声明》（格式）。制造商符合小型、微型企业规定的，须与投标人同时出具《中小企业声明》。
（4）监狱企业：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（5）残疾人福利性单位：按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
36.7投标人有融资、担保需求的，具体办理流程可向【投标须知前附表】附页2-2所列金融机构和担保机构询问。

37.招标不足三家处理

36.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人或者采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

36.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

38. 招标代理服务费

38.1招标代理服务费由招标人支付的，应按【投标须知前附表】规定向采购代理机构交纳招标代理服务费。

39. 需要补充的其他内容

39.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

第三章 资格审查

1．资格审查主体

1.1资格审查主体：采购人及采购代理机构负责资格审查。

2．资格审查

2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否符合招标文件规定的资格条件。

2.2除第二章第15.1款另有规定外，采购人及采购代理机构按附表1所列审查项目及审查标准，对投标人资格进行审查。

2.3在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；

（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.4信用记录。开标结束后资格审查时，采购人及采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。
（1）信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（https://credit.fgw.hunan.gov.cn/)和湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn)。
（2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”、“湖南信用网”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”、“湖南政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。
（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人及采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人及采购代理机构查询结果为准。采购人及采购代理机构查询之后，本章指定网站信息发生的任何变更均不再作为资格审查依据，投标人自行提供的与本章指定网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

3．资格审查结果

3.1未通过资格审查的投标人，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。

3.2资格审查结束后，采购人及采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。

4．其他

4.1实行资格预审的采购项目，开标结束后可以不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

附表1 投标人资格审查表

投标人资格审查表

项目名称：                                                 采购代理编号：
	序号
	资格性审查内容
	审查标准
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	

	基本资格条件
	1
	营业执照副本或法人登记证书，组织机构代码证副本
	三证合一或五证合一的只提供营业执照副本影印件加盖公章
	
	
	

	
	2
	依法缴纳税收和社会保险费的证明材料
	近三个月依法缴纳的证明，或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明，或者法定征收机关出具的依法免缴的证明影印件，或者书面声明影印件。
	
	
	

	
	3
	法人提交法定代表人身份证明或者法人授权委托书并附法人身份证明，自然人提交身份证
	影印件加盖公章
	
	
	

	
	4
	相关财务状况
	上年度经会计师事务所审计的财务报告影印件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明影印件，或书面声明影印件。
	
	
	

	
	5
	投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“湖南信用网”（https://credit.fgw.hunan.gov.cn/)未列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“湖南政府采购网”（www.ccgp-hunan.gov.cn) 网站未列入政府采购严重违法失信行为记录名单等被禁止投标记录
	投标截止日前一个月内以上网站查询记录的网上截图加盖单位公章
	
	
	

	
	6
	联合体协议（如有）
	联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书
	
	
	

	
	7
	其它未列明的
	满足要求
	
	
	

	特定资格条件
	8
	详见第一章 投标邀请：第四条第3点
	满足要求并影印件加盖公章
	
	
	

	结论
	
	
	


注：1、评审意见，合格的“√”，不合格的“×”，有一项不合格即为不合格供应商。
2、资格性审查内容须按第一章第3.1款“投标资格”的规定，在本表中逐一列明。
3、未通过资格性资格性审查的，不能进入评标阶段。
4、通过资格性审查的投标人不足3家的，评标工作停止。
采购人签名：                                采购代理机构检查人：　　　　　　　　　　　　　　　年   月    日   

附表2                          符合性审查表
	序号
	评审因素
	评审标准
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	

	1
	投标内容
	投标文件载明的供货范围是否符合招标文件规定的招标范围
	
	
	

	2
	投标文件签字盖章
	是否符合招标文件规定
	
	
	

	3
	投标文件
格式
	是否符合招标文件规定；投标文件未按规定的格式填写的、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，为不合格投标人
	
	
	

	4
	投标有效期
	投标有效期是否符合招标文件规定
	
	
	

	5
	交货期
	投标文件载明的交货期是否符合招标文件规定
	
	
	

	6
	投标报价
	    投标报价是否超过采购预算价；投标总价中是否有缺漏招标文件所要求的内容；只有一个报价
	
	
	

	7
	技术条款
	是否符合招标文件带“★”条款
一般条款偏离≤15项
	
	
	

	8
	投标文件中没有附任何招标人不能接受的附加条件，没有出现招标文件或法规明确规定废标情形
	符合招标文件的要求
	
	
	

	9
	评审结论
	合格或不合格
	
	
	

	备注
	


注：1、评审意见，合格的“√”，不合格的“×”。
2、符合性审查内容按采购文件中标记“★”的有关规定进行，不需在表中逐一列明，但要求注明不符合的地方。
3、未通过符合性审查的，其投标无效，不进入下一轮评议。
评委签名：              

                                 年   月    日
评标方法及标准（综合评分法）

评标方法及标准前附表

                         本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“☑”标注。

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.3款
	评标方法
	综合评分法

	第3.4款
	非单一产品采购项目的核心产品
	☑核心产品为：STR 片段分析仪、全自动疑难检材DNA分析工作站。（提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品）

□两家及以上投标人提供相同产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价 / %的，为核心产品。（提示：也可另行规定）

	第4.2款
	投标文件报价出现前后不一致的修正
	按本章正文规定修正

	第5.2项
	相同品牌产品评审得分相同的规定
	☑ 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。（提示：也可另行规定）  

□ 随机抽取方式确定。

	第5.3（1）项
	价格评审优惠
	□专门面向中小企业采购（应同时在招标公告中注明）。

☑非专门面向中小企业采购 本项目采购需求对应的制造商企业所属行业工业。

A.投标人所投货物由小型、微型企业制造的，给予10%—20%的价格扣除（本项目具体扣除比例为10%），用扣除后的价格参与评审。

B.大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，联合协议或分包意向协议中约定小微企业的合同金额占到联合体（或分包）总金额30%以上的，且所投货物由小微企业制造的，可给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除（本项目具体扣除比例为4%），用扣除后的价格参与评审

C.监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受上述价格扣除政策，且不重复享受。

	第5.3（2）项
	优先采购
	节能产品：

对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4 %、价格4%。

环境标志产品：

对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4%。

上述二类产品中取其中一类进行加分

	第6.2款
	中标候选人的确定 
	☑得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。（提示：也可另行规定） 
□随机抽取方式确定。 


评标方法（综合评分法）及标准正文

1．评标方法

1.1评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章正文部分总则第3条“投标人的资格要求”。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。
1.3采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
2．评标程序

2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、确定中标候选人名单。

3．投标文件的符合性审查
3.1评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。
（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。
（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
3.2投标文件属下列情况之一的，投标无效：
（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 
（4）投标有效期不足的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
4．澄清有关问题

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

5．比较与评价

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

5.2投标报价的修正或调整

（1）如果有算术错误，投标报价将按本章第4.2款进行算术修正及修正次序规则修正。

（2）需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按【评标方法及标准前附表】及第二章相关规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（3）评标基准价和投标报价按照上述顺序修正或调整。

5.3投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价调整／投标报价调整） ×报价权重分

5.4技术、商务等评分项响应评价

（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

（2）需落实政府采购政策（优先采购）的，按【评标方法及标准前附表】及第二章相关规定进行技术、价格、商务项得分调整。

5.5评标总得分

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

5.6评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。由此导致投标人不足三家的，应予废标：

（1）评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.9非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在【评标方法及标准前附表】中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第5.8款规定处理。
6．确定中标候选人名单

6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按方案得分高到低顺序排列。得分且方案相近的，由采购人自行确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7．编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8．评标报告复核

8.1汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.1评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

9．停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10．重新组建评标委员会进行评标
10.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人或者采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

10.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

附页1                  评标因素和标准

	序号
	类别
	评审因素
	评分标准
	分值

	1
	投标报价占比30%
	投标总价
	经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格计分计100 分。

其他供应商的价格计分统一按公式计算：报价计分=评标基准价÷投标报价×100。

备 注：根据“财政部令第 87 号”第六十条的规定评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
	100

	合计
	100

	1
	商务评占比30%
	业绩
	投标人近三年内完成过公安、司法、刑侦等类似实验室整体集成项目的每个计10分，或类似实验室设备（含核心产品）供应的每个计5分；本项最多计30分。（注：提供合同或中标通知书影印件、验收证明资料的影印件，以合同签订时间为准）
	30

	2
	
	团队实力
	投标人拟派团队人员中：
①针对核心产品操作人员持有设备原生产厂家核发的有效上岗证或操作培训合格证书的每个计5分，最多计10分。

②DNA资深技术员具有生物工程或生物技术等相关专业大专及以上学历，并具有3年以上公安或司法或刑侦或第三方检测机构等DNA实验室设备技术支持（或项目管理）经验的每个计10分，最多20分。

(注：提供证书影印件，及人员近半年在本单位缴纳社保的证明、以及能体现其工作年限和内容的工作履历证明)
	30

	3
	
	售后服务方案
	 包括但不限于售后服务流程、服务团队、质保时间、故障处理响应时间、定期维护、应急保障措施、备件供应等方案描述完善、可行性强且完全满足采购需求的计20分，描述漏缺项或不完整或不能满足采购需求等的每处扣2分，扣完为止。
	20

	4
	
	安装调试方案
	安装调试方案包括但不限于：①管理机构设置、②安装流程、③安装技术要求、④安装管理、⑤系统调试、功能验证等方案描述完善、可行性强且完全满足采购需求的计20分，描述漏缺项或不完整或不能满足采购需求等的每处扣2分，扣完为止。
	20

	合计
	100

	1
	技术评分占比40%
	技术参数
	完全满足招标文件技术指标要求的计40分；“★”重要参数，偏离视为无效投标；“▲”条款为关键参数，每偏离一项扣4分；其他未标注的为一般参数，每偏离一项扣1分；扣完为止。

注：

（1）配置不详，技术参数不清，缺漏项的，则视同负偏离处理。

（2）投标文件没有“货物说明一览表和技术规格、参数响应/偏离表”的，不计分。

（3）标注“★”“▲”号的参数应提供技术参数的证明文件，包括但不限于技术白皮书或产品彩页 

或检测报告或产品说明书等形式。如无相关证明文件或证明文件不完整，相应项按负偏离计算。
	40

	2
	
	整体实施方案
	包括但不限于装饰装修方案、供货运输方案、设备安装调试方案、操作流程方案、质量保证方案、防污染方案等描述清晰完整、科学合理、适用、合规、高效、流程顺畅、完全能满足采购需求的计40分，描述不清晰或不完整或不合理或不适用或漏缺项的或不能满足采购需求的每处扣4分，扣完为止。
	40

	3
	
	核心设备性能质量
	核心产品在①选型配置完善性；②技术成熟度；③设备运行稳定性、安全可靠性；④功能描述、先进性介绍；⑤开放性与可扩充性介绍等因素描述针对性和可行性强、内容完整合理满足采购需求要求的计10分，描述不清晰或不具体或操作性不强或漏缺项的或不能满足采购需求的每处扣2分，扣完为止。
	10

	4
	
	培训方案
	包括但不限于所提供的培训内容、培训计划、培训方式、培训时长、培训效果等描述完整、具体实用、可操作性强、完全满足需求的计10分；描述不清晰或不具体或操作性不强或漏缺项的或不能满足采购需求的每处扣2分，扣完为止。
	10

	合计
	100


注:以上证明文件需盖单位公章。所提供的证明材料须真实有效，如发现在本次采购活动中有弄虚作假行为，将立即上报当地财政主管部门，经查实后，中标的成交供应商将取消其中标资格，并进行严肃处理。
关于评审委员会启动异常低价投标（响应）审查规定
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（三）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

第五章 采购需求

一、采购项目名称：平江县公安局DNA实验室建设项目重新立项
二、采购清单及技术要求：

	序号
	项目名称
	项目特征描述或型号规格
	单位
	数量

	1
	离心机
	
	台
	10 

	1.1
	微型离心机
	可选转速：10000rpm/min,6500rpm/min
相对离心力：5000g/2400g
转头可选规格：复合转头（6x1.5ml/2ml;10x0.5ml配套管；2x8x0.2ml);8x1.5/2ml(配0.5ml、0.2ml套管）；4x8x0.2ml排管转头；2X玻片转头
噪音：≤48dB
外形尺寸：约155x145x120(mm)
重量：≥890g
	台
	4

	1.2
	台式高速离心机
	1.最高转速：≥16000r/min
2.最大相对离心力：21532×g
3.最大容量：400ml
4.转速精度：±10r/min
5.定时范围:1min-99min
6.电源：AC 220V 50Hz 10A
7.整机噪声：≤55dB
8.整机功率：400W
9.离心腔直径：Φ280
10.最快加减速：25~30s
11.外形尺寸：≥360×470×320（mm）
12.包装尺寸:≥420×530×400（mm）
13.净重：≥28kg
14.主机一台，标配角转子配24x1.5 ml/2 ml，也可选配角转子48x0.5 ml，角转子12x10ml等
	台
	2

	1.3
	冷冻高速离心机
	1.最高转速：≥16000r/min
2.最大相对离心力：21532×g
3.最大容量：600ml(6×100ML)
4.转速精度：±10r/min
5.温控范围:-20℃-+40℃
6.温控精度:±1℃
7.样品量范围：0.5ml-100ml
8.定时范围:1s-99h59min59s
9.电源：AC 220V 50Hz10A
10.整机噪声：≤55dB
11.整机功率:1200W
12.最快加减速:25~30s
13.外形尺寸：≥550×530×360（mm）
14.包装尺寸：≥620×590×420(mm)
15.净重：≥68kg
16.主机1台，角转子24*1.5/2.2ml
	台
	2

	1.4
	96孔板离心机
	额定转速：2500RPM/min
额定电压：AC220V50Hz
离心力：496g
固定方式：水平摆放
容量：适合各种规格PCR板，酶标版
重量：≥4.2kg
体积：≥405x431x160mm(长X宽X高)
	台
	2

	2
	技术测试和分析服务
	1.提供DNA资深技术员2名，包含技术员工资/住宿/餐饮/保险等费用；
2.学历专业：本科及以上学历，生物工程、分子生物学、遗传学、法医物证学等相关专业；
3.工作经验：3年及以上DNA检测/实验实操工作经验，有司法/公安/第三方检测机构/疾控中心或生物实验室资深实操经验者；
	年
	2

	3
	其他试验仪器及装置
	
	项
	78

	3.1
	耗材保管架
	立柱、横梁、层板材质：冷轧钢材质
规格2000*500*2000
立柱50*80*1.5
横梁50*80*1.5
4层层板0.8，每层承重300-400公斤。
	架
	3

	3.2
	操作台4000*750*800
	规格4000*750*800
1.台面要求：采用≥12.7mm厚实芯理化板（双面膜）台面，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求：
1.1化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对硫酸（98%）、盐酸（37%）、、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、硫酸钠饱和液、等139 种化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级；
1.2依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出；
1.3台面物理性能及甲醛性能：其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³；
1.4检测依据QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》，甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥16%；
1.5抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%；
1.6氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常；
1.7燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级；
2.实验台整体技术参数：
2.1 柜体钢制表面耐强酸强碱，采用实验室等级钢制家具钢材表面处理；
2.2 所有钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，没有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等；
2.3 喷涂后的金属表面抗一定的化学物质：
2.3.1 热水试验：热水45℃角冲淋5分钟，漆面没有影响。 
2.3.2 油漆附着力：平行刻画没有掉漆且等级为5B； 油漆硬度性能：表面硬度相当于4H铅笔；  
2.2 实验室等级钢制家具应能承受以下最大重量而不变形或影响使用：
2.2.1 落地式底柜柜体荷重：≥850公斤；
2.2.2 落地式底柜柜体集中荷重：≥90公斤；
2.2.3 门铰链承重：≥90公斤；
2.2.4 抽屉静载承重：≥68kg；
2.2.5 底柜隔板荷重性：≥90公斤/平方；
	组
	2

	3.3
	操作台1
	规格1500*750*800，技术参数同上操作台。
	组
	1

	3.4
	操作台2
	规格2000*750*800，技术参数同上操作台。
	组
	2

	3.5
	操作台3
	规格2500*750*800，技术参数同上操作台。
	组
	2

	3.6
	操作台4
	规格2105*750*800，技术参数同上操作台。
	组
	1

	3.7
	操作台5
	规格4500*750*800，技术参数同上操作台。
	组
	1

	3.8
	操作台6
	规格3000*750*800，技术参数同上操作台。
	组
	1

	3.9
	操作台7
	规格3200*750*800，技术参数同上操作台。
	组
	1

	3.10
	中央提取台
	规格1800*1500*800，技术参数同上操作台。
	组
	1

	3.11
	面光源台
	规格：规格 1500*1000*800台面：LED 阵列灯珠，进口面光板台面，亮度调节。1.1)LED 灯珠型号 2835，额定 0.2w/pcs1.2)LED 灯珠间距，横间距：14mm，纵间距，14mm。整灯 LED 灯珠颗粒数目，528pcsX4 片。柜体：全钢结构，激光切割、数控折弯、自动焊接加工工艺，表面静电防腐喷塑处理，三节导轨。
	组
	1

	3.12
	铝合金万向罩
	规格:高密度 PP+铝合金材质，悬臂式360度旋转，易拆卸、重组及清洗。
节密封圈：不易老化之高密度橡胶。
关节连接杆： 304 不锈钢。
关节松紧旋钮： 高密度 PP 材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。
气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制
进入支气流量。

拱形/杯形集气罩：高密度 PP/PC 材质。
伸缩导管：直径 75mmPP。360°旋转装置，
以固定架为为中心，最大活动半径可达
1600mm。
固定底座：高密度 PVC 材质，非粘结而成，
模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。
	套
	1

	3.13
	通风柜
	1.规格：通风柜整体尺寸（W 宽度×D 深度×H高度）：1500*850*2350mm，其中下柜含台面高度为 850mm，上柜高度 1500mm；左右置式配重；台面采用 16+9mm 环氧树脂台面，抗酸碱、耐腐蚀、易清洁。
2.钢板及喷涂：采用 1.0mm 厚一级优质冷轧钢板下柜，表面环氧树脂喷涂，前处理经脱脂、
环保型纳米陶化处理，烘干后的钢制品送至喷粉室中进行内外静电喷粉，其厚度不小于 80μm，后经高温炉固化，全程须经大型喷涂流水线一体化完成；表面平整光滑，无脱落、鼓泡、凹陷、压痕等
3.内衬板：采用耐腐蚀的高分子材料或类似材料，具有良好的化学抗性，抗化学品溅出，抗
化学烟熏，导流板和内衬板材质一致，引导通风柜气体快速排出柜外，进入排风管道

4.安全视窗：良好的可视范围，安全视窗的移动距离不小于 750mm，操作人员可实时监测实
验情况，6mm 厚钢化玻璃，以确保实验安全；升降轨道、窗框、拉手采用全铝合金材质,环氧树脂喷涂；拉手部位须设计良好的补风及导流效果使操作人员在拉手任何一点拉动升降视
窗，均可保证升降平稳不倾斜、阻力小无噪音

5．化验水斗：采用 PP 制作，耐酸碱一体成型小水杯；
6．化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀；
7．窗口：采用 6mm 厚的钢化玻璃+防爆玻璃膜。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置；
8. 液晶控制系统：通风柜控制器以微控制器为核心，采用模块化设计，其主要特点是功能完备，结构简单，界面清晰，操作容易；
9.通风柜要求必须带漏电保护、保护试验仪器及人员安全。
	台
	1

	3.14
	超宽测序台
	规格2700*900*800
技术参数同上操作台。
	组
	1

	3.15
	受理台
	带灯光科技感现代感强，含桌面插座、键盘槽，规格≤2000*850*750
1）工作台面板：
①.采用木质纤维与热固性酚醛树脂经高温高压聚合而成的抗倍特板制作，整体厚度≤15mm；
②.甲醛释放量应≤0.025mg/m³。
③.防火性能测试应达到等级阻燃1级。
④.抗菌效果实验：塑料表面抗菌性能试验方法，抗菌率达到99.9%。
⑤.控制台台板边缘手枕边应与台板一体化延伸，加工成适合手放置的流线型表面（宽鸭嘴型），表面经过精抛光打磨。手枕与台板边无缝延伸，杜绝结合处缝隙的产生（缝隙不易清洁）。不接受聚氨酯或PVC等需要二次粘贴的封边等加装工艺。
2）主体框架：
采用模块化组合式设计，为合金铝型材与钣金结构的优化组合；结构部件采用专用铝合金型材制与优质冷轧钢板相结合的结构设计制造，确保刚度、强度及方正性，并要求电导通接地。钢板零件表面经过耐磨静电喷涂处理，以保证无对人、设备、走线的伤害。
3）后屏风：
①.深度为≤150mm，屏风前板及屏风顶盖，采用AL6063-T5合金铝型材制作，组合方式，屏风盖（前、后盖）要求一体化成型，除警示屏风安装位外顶部无其他接缝。
②.控制台后屏风顶部应配有导光板，灯光颜色根据客户需求选择，灯光控制可选用按钮、遥控等方式进行控制：                                   
4）控制台布线设计：
控制台底柜内要设有专业布线通道即横向、竖向二个方向的理线系统。
5）工艺结构安全性：
控制台内无对人或电子设备、线缆等容易产生伤害的尖角、利口。整个控制台金属件等电位导通接地，底柜内有保护接地点，接地电阻小于1Ω。
6）控制台电子设备舱设计：
①底柜采用静音自然对流散热的方式;底柜前后门采用厚度≤1.2mm的冷轧镀锌钢板制作，表面耐磨静电喷涂处理；门板配置单面循环散热装置。以使气流顺畅散热，保证舱内的终端设备正常散热。
底柜门外露的上下边为圆弧折弯边，圆弧半径不小于R2mm圆角，无外露的门把手。
②舱门左右方向旋转打开，旋转打开后可承受≤10kg力而不会下坠，关门时应具有双重防降噪措施。
③舱门采用弹性阻尼无声缓冲门绞链，不低于10000次打开、关闭的耐久性寿命。
7）侧板造型：
整体厚度≤40mm，材质为≤1.2mm的冷轧镀锌钢板SGCC冲压弯折成型，镀锌钢板表面双色五金漆烤漆处理，左右侧板可镶嵌单面磨砂亚克力，并与后屏风灯光联动控制，亚克力上可雕刻使用单位徽记（如警徽、军徽、企业LOGO等），以提升指挥大厅整体形象。
8）控制台系统属于桌类，其强度、耐久性和稳定性：符合以下要求：
主桌面垂直静载荷试验：1000N，10次。
桌面垂直冲击试验：140mm，2次。
桌腿跌落试验：200mm，10次。
桌面耐久性试验：150N，15000次。
	套
	1

	3.16
	生物显微镜
	1.UIS2 光学系统，双目观察筒，镜筒倾角为 30°， 
瞳间距 48-75mm。
	台
	1

	3.17
	恒温混匀仪
	1.温度控制范围:室温-5~100℃；
2.振荡转速范围:300-3000 rpm ；
3.定时范围:1~99h59min；
4.最大功率:150W ；
5.震荡幅度与方式:2mm（水平回转）
6.升温速度:≦12min
	台
	2

	3.18
	涡旋振荡器
	1.振荡方式:圆周
2.转速范围:2800RPM
3.电源:110V~240V
4.最大负载:1.0KG
5.速度设置:200~2800rpm
6.驱动:直接驱动
7.马达输入功率:45W
8.马达输出功率:20W
9.操作模式:连续工作／点动
10.尺寸（WxDxH)mm:180*145*120
11.重量:3.6kg
	台
	3

	3.19
	清洗消毒机
	外接水压：0.04～1.00Mpa 自来水
真空复合过滤器：孔隙率：96%，滤速：25-90m³/H，10um以上杂质过滤≥99.9％
洗涤温度：70℃
清洗腔容积：≥70L
腔体水流压力：0.3～0.4Mpa
功率：1200W
主机尺寸（长*宽*高）：438*550*500（mm），重量≥21KG
304不锈钢内胆，不生锈，易清洁。
噪声≤50dB
	台
	1

	3.20
	移液枪
	1.Research plus8 道移液器， 量程 0.5-10ul
	支
	3

	3.21
	移液枪
	1.1.可调量程移液器，不含吸头 6 支/套（0.1-2.5
μl， 0.5-10μl， 2-20μl， 10-100μl，
20-200μl， 100-1000μl）。
	套
	6

	3.22
	恒温干燥箱
	电源电压： 220V.50Hz
控温范围： RT+10~200 ℃
温度波动： ± 1 ℃
消耗功率：  2200W
工作室尺寸：≥500*600*750mm
标配含搁板： 2块内部空间
	台
	1

	3.23
	纯水仪
	进水条件：市政自来水
产水量(L/H)：≥20
纯水电导率（μS/cm@25℃ ）：进水电导率2%
超纯水电阻率（MΩ*cm@25℃ ）：18.25
TOC(ppb)：<5
细菌（CFU/ml）： 1
微颗粒物（＞0.22μm/ml）：1
尺寸（长*宽*高）mm：≥400*330*500
重量（kg）：≥25
典型应用：电泳/凝胶分析/DNA蛋白质/氨基酸分析动物/植物细胞培养
	台
	1

	3.24
	超声波清洗器
	内胆尺寸：≤500*300*200mm
内胆材质：SUS304不锈钢
容量：≥30L
超声波功率：600W/300W可调
超声波频率：40KHz
加热功率：500W
时间控制：1-30分钟
温度控制：常温-80℃
外形尺寸：≥585*327*333mm
包装尺寸：≥635*410*390mm
控制面板：斜面
排 水 阀：标配（6分）
清 洗 篮：不锈钢清洗篮
电    源：AC220-240V,50/60Hz
重    量：N.W.14kg   G.W.16kg
	台
	1

	3.25
	生物物证提取箱
	1 可充电白光手电 1 只 
2 照明放大镜 1 个 
3 脱落细胞粘取器 4 个 
4 生物物证提取棉签 40 支 
5 提取棉签保存盒 20 个 
6 口腔擦拭棒 5 根 
7 唾液采集卡 5 张 
8 血液采集卡 20 张 
9 无菌采血针 20 根 
10 碘伏消毒棉签 40 根 
11 止血棉签 20 根 
12 医用创伤贴 1 包 
13 直头眼科剪子 1 把 
14 弯头眼科剪子 1 把 
15 眼科镊子 1 把 
16 手术刀柄 1 把 
17 手术刀片 10 片 
18 壁纸刀 1 把 
19 牙签 1 盒 
20 1.5ml 离心管 10 个 
21 5ml 注射器 2 个 
22 75%乙醇（100ml） 1 瓶 
23 滤纸 1 盒 
24 物证包装纸 2 张 
25 大号塑料物证袋 10 个 
26 中号塑料物证袋 10 个 
27 小号塑料物证袋 10 个 
28 DNA 专用物证袋 10 个 
29 硫酸纸检材袋 20 个 
30 一次性消毒口罩 1 包 
31 一次性丁晴手套 1 包 
32 一次性消毒帽子 1 包 
33 一次性脚套 2 双 
34 记号笔 1 支 
35 签字笔 1 支 
36 不干胶比例尺本 1 本 
37 不干胶号码本 1 本 
38 现场勘查笔录本 1 本 
39 文件夹 1 本 
40 血痕预实验试剂盒 1 盒 
41 抗人血红蛋白试剂条 10 条42 抗人精试剂条 10 条
43 脱落细胞吸取器 1 套
44 脱落细胞吸头 1 盒
45 铝合金箱 1 个
23 条码打印机
24 打印模式：热敏/热
	个
	1

	3.26
	加热磁力搅拌器
	1.转速（rpm）:0—1600
2.搅拌容积（L）:5～10
3.炉盘温度（℃）:室温-300
4.保护温度（℃）:300
5.控温方式:数字式
6.控温精度（℃）:±0.5
7.外界 PT-100 传感:有
8.有无正反转功能:无
9.有无定时功能:有
10.加热盘直径（mm）:150
11.加热功率（W）:300-420
12.电源（V/Hz）:220/50
13.重量（Kg）:≦2.4
	台
	1

	3.27
	磁力架
	1.12 孔，1.5ml 和 0.5ml 管两用，可用于震荡和磁吸
	个
	1

	3.28
	恒温金属浴
	平均升温速率：1℃/2.4s
温度设置范围：室温-100℃
温控精确度：±0.5℃
温度均匀性：±0.5℃
显示精度：0.1℃
时间设置范围：1S-99h59min，或设置连续运行
加热模块样品容量：48×0.5ml、38×1.5ml、38×2.0ml等并可根据客户要求制造专用模块
外型尺寸：≥277×250×132（mm）
重量：约3.5kg
	台
	1

	3.29
	生物反转摇匀仪
	1.LCD 显示屏可同时显示速度和定时时间
2.速度范围:10 - 70rpm
3.多种离心管夹具可选，适用 1.5-50ml 微量管
4.定时和连续运转两种模式 6.时间设置范围:1-1199min
5.外壳防护等级:IP21
6.可以放置在冷库或者培养箱中使用
7.有多种长轴夹具等附件可供选用
	台
	1

	3.30
	全能智勘集成仪
	系统主机
1、主机可对接：主机与各功能模组采用可拆卸分体式，不同使用需求更改不同功能模组。
2、取证软件：主机配备内置专属取证软件（非第三方软件）APP，同一APP控制和对接所有功能模组，与各模组对接使用时，主机可自动显示该功能模组的应用名称和相应的功能操作。
3、显示屏尺寸：≥6.5寸触控屏。
4、供电方式：各功能模组等应通过卡扣式与主机连接使用，并由主机供电，连续工作时间≥3.5小时。
▲5、主机配备抽屉式数据保护槽，配备3个以上Type-C接口。
6、主机尺寸与重量：外形尺寸：≤长200mm×宽40mm×高105mm、重量：≤0.8kg（提供设备尺寸比例及称重量具显示截图）。
二、超宽光谱智勘模组
1、配前置式激发光源：LED254nm，365nm，850nm，选择波段时自动切换相对应滤镜，模组前端配LCD显示屏显示在用波段数值（提供设备尺寸比例及称重量具显示截图）。
2、光谱镜头：配置有专用紫外镜头。
3、取证软件APP的“超宽光谱智勘模组”功能界面进行如下功能：
3.1、电子比例尺行标注、校准，图像处理功能，图像色彩具有三种色彩模式；
3.2、生成加密二维码功能：具有设备显现的指纹图像生成特定加密二维码组的功能，用户可通过警务通手机或平板进行扫码提取指纹图像（提供设备操作界面截图），并可直接在公安内网进行入库及比对。
4、配备磁吸式遮光罩：可方

便吸附及拆卸。
5、连接主机重量及尺寸：净重≤1850g，外型尺寸≤长200mm×宽160mm×高110mm。
三、脱落细胞搜索显现模组
1、支持采用有线/无线双搜索模式：用于狭小空间或异形客体使用，模组可直联主机与脱离主机无线连接使用，提供设备操作指示截图。
2、采用双倍率光学变倍：0-100倍、100-500倍双倍率。
3、取证软件APP的“脱落细胞搜索显现模组”功能界面具有如下功能：
▲3.1、具有0-100X及100-500X双倍率光学放大功能键，并可AF自动触控放大到相应倍率并自动对焦，显示相关倍率，具有同等放大及缩小的手动调焦功能； 
▲3.2、电子比例尺：具有电子比例尺功能，支持根据检材位置移动电子比例尺进行标注；
4、系统光源配备：445nm、400nm、530nm激发光源、无影白光光源，模组前端具有功能选择键，可选择相应的光源。
5、UV灭活保护：配置卡扣式“UV灭活保护环”，与“脱落细胞搜索显现模组”前端圆弧无缝对接（提供设备操作指示截图）设备使用完后置于消毒环内，进行设备外壳及内壁进行254nm短波UV定时10min光照灭活消杀粘附在模组的脱落细胞，减少交叉污染机率，同时配备“DNA裂解消毒液”对设备进行使用后的擦拭消毒。
6、单模组重量及尺寸：净重≤700g，外型尺寸≤长130 mm×宽90 mm×高95mm。
7、连接主机重量及尺寸：净重≤1455g，外型尺寸≤长200 mm×宽145 mm×高100mm。
四、可视化激光靶向模组
1、系统光源：配备： 280nm、600 nm、633 nm、445nm、532nm激发光源：
2、试剂雾化模块：内置电动纳米雾化器，相关试剂雾化喷洒到客体表面进行无损冷熏。
3、滤光组件模块：使用光源时可自动切换不同的滤光组件。
4、灰尘掠入光模块：“可视化激光靶向模组”具有灰尘指印掠入光拍摄功能，可对加层/减层灰尘指纹进行无损拍摄记录。
5、“可视化生物靶示试剂”试剂对人体摄入安全性：
5.1、急性经口毒性试验检测：根据GB/T210603-2008《化学品 急性经口毒性试验》属低毒；
5.2、急性吸入毒性试验检测：根据GB/T210605-2008《化学品 急性吸入毒性试验》分级属低毒；
5.3、急性经皮毒性试验检测：根据GB/T210606-2022《化学品 急性经皮毒性试验》 GHS类别分类属5类。
6、“DNA靶示试剂”试剂对DNA安全性：
“DNA靶示试剂”成份安全，不破坏DNA结构，无加热自然阴干显现，无混合使用方便。
6.1用“DNA靶示试剂”处理后，可检验出DNA分型，经磁珠法提取经喷显现后模拟指印样本，可得到完整DNA分型图谱，平均峰值大于1000rfu。
7、疑难手印痕快速显现试剂套装
7.1、可视化生物靶示试剂（抗荧光干扰）：可处理红包、首饰盒、鲜艳色塑料等在激发光下会产生强烈荧光的客体，可抑制荧光背景干扰，清晰显现出手印痕迹；
7.2、DNA靶示试剂（GQ陈旧性）用于渗透性客体潜在的陈旧性手印痕及生物擦拭痕呈荧光显现。
8、连接主机重量及尺寸：净重≤1750g，外型尺寸≤长200 mm×宽160 mm×高105mm。
五、足迹搜索模组
技术参数：
1、电源：采用高容量锂电池,电池容量：≥10200mah。
2、反向充电功能：支持QC与PD快充协议，可反向供电（充电宝）。
3、输出功率：≥45W。
4、保护功能：设备温度高于50度以上时亮度下降50%。
5、按键“+”调节亮度增强。
6、按键“-”调节亮度减弱。
7、电量显示：配备≥1.2英寸圆形显示屏，可显示：电量百分比数字及亮度百分比数字。
8、亮度显示为：10%，20%，30%，40%，50%，60%，70%，80%，90%，100%十个等级，可根据不同的地面客体精选适合的亮度，确保提供最大反差的掠入投射光。
9、模组重量及尺寸：主机净重≤450g，外型尺寸≤长145mm×宽80mm×高30mm。
七、激光防护、拍摄记录及包装附件
1、激光防护附件：采用双波段（445/530nm）黄/橙色双镜片一体式设计，使用不同波段无更换眼镜，镜片具有上下折叠功能且两侧具有遮光护罩，眼镜镜片符合国际激光职业安全防护标准，具激光防护等级标识，黄色镜片防护等级为OD5+及以上、橙色镜片防护等级为OD7+及以上。
2、拍摄记录附件：配备双波段（445/530nm）黄/橙色直板式手机激光滤镜，使用时无夹持手机固定安装，可直接固定于警务通手机前端摄像头进行激光滤光拍摄记录使用。
3、携带保护附件：采用手提式轻质硬壳防护包，包内部各模组间隔与箱体内衬一体化整体注模，间隔固定孔与各模组大小及孤度完全密合以固定保护各功能模组。
	套
	1

	3.31
	实验室污水处理设备
	1.设备材质及外观：产品尺寸：主机：≤1150*750*1300mm
①设备材质采用耐酸碱腐蚀材质，外观整洁美观；模压型钢，内外加厚耐腐蚀丙烯聚酯涂层，耐腐蚀、耐老化材质，设备材质无异味。
②设备四周采用安全技术设计方案，各面为圆弧形并加强涂层防刮，圆弧形安全设计方案有效避免了巡检中的磕碰及刮伤；采用耐腐蚀有机观察视窗，视窗采用防腐蚀、防紫外线技术（深棕色），方便运行巡检观察。
2.工作温度：0-60℃
3.处理后用途：废水经处理后排入市政污水管网
4.处理水量：1（吨）（按每天工作8小时计）
5.处理后水质标准：项目规划情况及有关设计规范，GB8978-1996《污水综合排放标准》三级排放标准或者《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015排放市政要求。
6.运行电压及功率：AC220V  2KW
7.控制模式：全自动控制，同时可手动操作
工作原理1.收集池：废水收集和水质均衡的作用。
2.拦截过滤器：采用耐腐蚀复合材质，过滤器采用0.5mm微孔过滤，过滤污水中的毛发及悬浮物。
3.PH调节系统：通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制，同时系统具有根据pH值自动调整加药速度的功能，以确保pH调节效率和效果.
4.臭氧杀毒系统：采用臭氧杀毒系统，设备具有超微纳米曝气，电解发生管（耐高温材质）
5.二氧化氯杀毒系统：本次升级新增二氧化氯消毒系统，二氧化氯消毒采用计量泵投加，当污水感应器感应污水信号后，联动计量泵投加杀毒，精确控制。
6.高效两级过滤系统：CTO式吸附过滤与PP棉拦截过滤，确保悬浮物达到医疗污水排放标准。本次升级材质均为耐腐蚀材质。确保长时间使用不腐蚀变形、掉漆掉色。本次过滤单元采用快接式设计，方便安装与拆卸。
7.紫外杀毒系统：采用广谱高强紫外灯，采用专用耐腐蚀材质特制。快速杀灭污水中的菌类等物质。
处理工艺要求处理工艺：“收集池→格栅→提升装置→PH调节系统→臭氧杀毒系统→二氧化氯杀毒系统→CTO滤芯高效两级过滤系统→紫外杀毒系统→达标排放”。
8.氧化脱色装置：用于废水综合处理系统使用过程中产生的有机溶剂氧化脱色装置。
9.超微纳米曝气装置：用于废水综合处理系统使用过程中处理有机溶剂的超微纳米曝气系统，精密气体纳米级曝气氧化装置。
10.高效过滤净化功能：采用CTO式吸附过滤与PP棉拦截过滤，用于进一步对水中的悬浮物、胶体、COD、BOD、重金属、等杂质及细菌、病毒等污染物隔离，从而保证出水水质达标排放。
11.复合消毒功能：采用臭氧消毒、二氧化氯消毒、紫外杀菌等复合消毒技术，确保微生物及菌类指标达到国家相关要求标准。
12.设备系统具备全能自动启停功能，无需定时开关机，设备正常运行。
13.设备系统具备排泥脱水功能，采用污泥浓缩技术对污泥脱水。
14.设备备采用一体式、模块化设计，结构紧凑占地面积小；相关系统组件全部为快开式活接连接，方便保养和检修。
15.采用国内成熟产品，为无土建的实验室废水综合处理一体化成套设备，设备技术成熟。
16.报警功能：具有自吸故障报警、缺药报警、滤芯报警。
17.自动保护功能：漏水或漏电自动保护功能、高低压自动保护功能、无废水保护功能、各处理单元液位保护功能、电气设备超负荷保护功能、电气线路过载保护。
18.降噪功能：选用低噪音复式静音电机和防腐泵；全程采用密闭式处理，设备运转噪声要求符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)标准要求。
19.pH自动调节功能：通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制，同时系统具有根据pH值自动调整加药速度的功能，以确保pH调节效率和效果。
安全性能要求1.多种全自动应急操作方式，实现多种控制模式，保证系统正常运行。
	套
	1

	3.32
	自动样品冷冻研磨机
	1、货物名称：全自动样品冷冻研磨机
2、主要用途：通过低温研磨生物样品能够有效抑制核酸降解，保留蛋白质活性,并可大批量处理样品。具有组织均质，研磨，细胞破碎，匀浆，材料分散，制备，振动的作用。
3、主要功能和技术指标：
3.1 15秒内最大处理量同时可以处理64个样品，包括可以适用24位和48位的低温冷冻适配器
3.2  可以兼容的样品量：64*(0.2-0.5ML) /24*2ML /12*(5-15)ML /4*15ML /2*25ML  /2*50ML，可以任意定做各种规格研磨管。
3.3  触摸屏显示,人性化交互设计，操作便捷，可以方便直观的操作 ：
3.3.1可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。
3.3.2模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰。
3.4 开盖运行保护：电磁锁定
3.5.最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节。
3.6.最终出料粒度：~5µm。
3.7.研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2 。
3.8.带自动中心定位的紧固装置,工作时安全锁，全程保护。
3.9 均质速度： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999分钟，用户可自行设定；噪音等级： <55db
3.10.在减震技术上采用“双层减震结构”技术，确保在高速研磨工作时，仪器处于一个稳定状态，不会对于外部仪器产生干扰及保证整体环境的安全性
3.11.研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。研磨球直径： 0.1-30mm。
3.12.加速： 在2秒内达到最大速度。   减速： 在2秒内达到最低速度。噪音等级： <55db
3.13. 智能启动：在设定的时间条件到达后，智能启动，无需人工在按启动操作。
3.14.固定研磨管的部分，采用了“简便式试管压紧”技术，降低破管的风险，再配以可靠的压紧技术对于高强度的研磨工作，能保证研磨管的完整度高于99.995%.
3.15制冷功能： 采用“具有冷冻功能的研磨装置”技术，可以实现，0℃到室温可调节。 控温精度：控温精度：±0.5℃。有效的解决研磨过程中升温过快影响样本变性，结块的问题，提高成功率
3.16.采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能的细胞粉碎装置”技术，对于将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎。进而可以对的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化  研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。
3.17.适配器材质：聚四氟乙烯 或 合金钢
3.18. 可随意更换适配器，有十四种适配器可供选配，0.2ml×96 孔板， 2.0ml×24适配器，5.0ml×12适配器，15ml×8适配器， 15ml×8适配器， 25ml×4适配器 ，50ml×2适配器，2.0ml×48适配器，5.0ml×24 适配器， 2.0ml×24冷冻适配器（可达-196度）， 5.0ml×12冷冻适配器（可达-196度），15ml×8冷冻适配器（可达-196度），25ml×2冷冻适配器（可达-196度），50ml×2冷冻适配器（可达-196度），可接受任意规格定制。
3.19. 配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染。
4、基本配置：
4.1 主机一台。
4.2 2ml适配器壹套，2ml制冷适配器壹套。
4.3 离心管开盖工具一个。
4.4 5号进口不锈钢研磨珠一瓶，3mm进口不锈钢研磨珠一瓶。
	台
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	3.33
	电子天平
	数字显示，最大称量 220g 显示分度 0.1mg。
	台
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	3.34
	PCR仪1
	1、采用最新一代半导体芯片，最大升温速度可达9℃/秒，循环次数可达一百万次。
2、10.1”TFT高清真彩全触控液晶屏，屏幕角度可任意调节，适合不同视角使用，曲线图形实时显示程序。
3、样品台规格: 96孔*0.2ml/0.1ml，只需更换样品台，即可升级为双槽或者三槽PCR仪。
4、温度范围：0℃～105℃；温度准确性：±0.1℃，温度均匀性：±0.2℃。 
5、梯度范围：30℃～105℃。
6、二维梯度温差范围：水平方向0.1℃~42℃，垂直方向0.1℃~24℃。
7、采用MARLOW顶级半导体芯片，6个温度循环器专用长寿命半导体芯片模块。
8、主机可储存30,000个PCR标准程序，还可通过U盘无限量下载程序。
9、全新TOP-OPEN™开合盖技术，准确锁定热盖工作位置。
10、时间及温度递增/递减功能，可实现Touchdown PCR 和Long PCR。
11、全球通电源100V-240V，外形尺寸≥375×270×277mm。
	台
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	3.35
	PCR仪2
	1、最新一代半导体芯片技术，最大升温速度可达7.5℃/秒，循环次数可达一百万次。
2、10”TFT高清真彩全触控屏，可任意调节屏幕角度，适合不同视角使用。
3、样品台规格: 3组32孔*0.2ml独立样品台，可以同时运行三个完全不同的程序，真正现实一机三用，可升级为荧光定量PCR仪。
4、温度范围：4℃～99.9℃；温度准确性：±0.1℃，温度均匀性：±0.2℃。 
5、梯度范围：30℃～99℃。每组独立样品台可设置8个梯度温度。
6、采用顶级MARLOW半导体芯片；6个温度循环器专用长寿命半导体芯片模块。
8、主机可储存最多15,000个PCR标准程序, 还可通过U盘无限量下载程序。
9、全新开合盖技术，准确锁定热盖压力，可适用不同的PCR反应管。
10、时间及温度递增/递减功能，可实现Touchdown PCR 和Long PCR。
11、通过U盘，可无限量下载程序。
12、自动暂停及断电保护功能，恢复供电后自动执行未完成循环，保证扩增完整运行。
13、多用户密码登录，无需担心自有程序被他们复制或修改，确保用户隐私安全。
	台
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	3.36
	STR片段遗传分析仪
	▲1.应用需求：公安系统DNA实验室SRT片段分析用一代遗传分析仪，可以通过毛细管电泳原理，分析特定DNA片段信息，准确进行人类身份鉴定。
2.进样方式：全自动进样，2×96孔（普通板或快速板）；
3.操作模式：自动注胶、上样、电泳分析、检测及数据分析，无需人工干预；
4.毛细管通道≥24通道；
5.在片段长度≤600bp内的电泳时间小于50min，每24小时检测通量不低于800个样品；
6.电泳电压：0--20KV；
7.毛细管控温范围：动态温度控制从18℃～65℃；
8.激光光源：长寿命、波长505nm，固态激光器，最大输出功率不低于30mw；
▲9.多色荧光分析能力，支持五色、六色、八色、九色荧光实时检测；
10.数据收集软件：样品编表智能化：染料集、运行模式、优先级、光谱校正标准调整时可按运行组自动更改；支持优先级自动填充和可调；仪器状态监控：实时显示在检、已检、待检测运行组，仪器激光、恒温箱、高压电源、制冷、环境温度等实时监控；支持空间校正，空间校正成像清晰显示，易于观察毛细管阵列安装效果；支持五色、六色、八色、九色光谱校正，校正参数检验标准可调；支持STR数据采集，可应用于STR片段分析，支持法医DNA实验室日常检案及DNA数据库的构建；WIN10或以上平台，中文版本；可实现STR片段采集和测序功能；
11.DNA片段分析软件：支持自定义内标，支持自定义panel。自动判断每个DNA片段的内标种类；丰富的报告打印类型，输出Allele报告，输出CODIS报告；内含实验室信息管理系统（LIMS）接口，方便实验室进一步升级到自动化办公；支持国产DNA检测试剂和国外检测试剂；具备自动和手工分析功能；支持进口及国产DNA测序仪数据格式；
▲12.含有遗传分析仪配套耗材：缓冲液（规格型号：25ml；PH值范围：7.5-8.5；适用于STR片段分析测序仪专用）、电泳凝胶（规格型号：3.5ml或7ml；15分钟内可完成≤600bp/Run的检测；适用于STR片段分析测序仪专用，液体胶）、高纯度甲酰胺（规格型号：25ml；电导率范围：<50us/cm；化学变性剂，用于扩增产特的重悬）、24道毛细管阵列（规格：长度：36厘米；使用次数不低于160次；内径50um；测序仪专用）；
13.装机附件：最新版本主机一台（内置DNA片段分析软件一套），并配用于装机验证测试的缓冲液2瓶、电泳凝胶4瓶、甲酰胺2瓶、毛细管阵列一套，以及使用说明书一份；
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	3.37
	全自动疑难检材DNA分析工作站
	▲1.应用需求:公安系统DNA实验室物证DNA提取设备，可自动从现场各种检材中提取DNA,提取过程包括裂解孵育等全部在设备里自动完成，无需人工干预，提取获得的DNA样本适用于后期STR分析使用。
▲2. 工作站包含三个主要组成部分:自动移动臂(移液及移反应板)、自动离心机(样本载体与液体分离)、自动加热孵育器(样本加热裂解)各部分集成在统一平台上，由主控程序操控协调运行，同时各个部分也有各自独立的程序控制，如果系统控制程序出现问题，各部分仍能够独立运行并且完成当前事件:
3.单臂式设计，可实现液体和反应板的自动化转移:
▲4.自动离心机配合特制离心套板使用可自动化分离样本载体与液体，该离心套板可容纳≥24个样本，上下部分可分离
5. 自动加热孵育器配合离心套板可实现样本自动化加热振荡裂解:
▲6. 核酸提取利用阵列模式的磁棒来吸附、转移和释放磁珠，提取纯化不需液体转移，有效提高了速度和检验成功率。可同时处理≥24个样本，工作体积为0-1ml.
7. 样本处理及DNA提取纯化整个过程无需人工参与，包括转移液体和反应板，样本的加热裂解，核酸提取纯化等，一次程序全部运行完毕时间少于180分钟:
8. 工作站通过识别系统来控制移动臂正确运动，并对摆放的试剂耗材的分析与判断，若摆放的试剂耗材情况与试剂实验需求不符，程序自动暂停并给出提示:
9. 配有专门的全自动混合斑处理方案，将放好检材的离心套板上机运行至得到DNA终溶液全程无手工参与，孵育、裂解、离心、男女成分分离、提取纯化等过程全部在工作站上自动化完成
10. 可适用于法医DNA工作，须有专门的常量案件检材(如血、唾液、精液等)以及疑难案件检材(如陈旧降解检材、微量、极微量检材等)提取程序:
11.具有大体积样本处理骨骼检材功能，能实现单份样本在线吸附体积最大可达20ml:可实现1-24份骨骼检材的自动化DNA提取:
12. 配有专门的一次性封装耗材，无需人工加液，一撕即用，程序结束后自动将废弃耗材收集在专用垃圾桶内。也可以选择开放式反应板配合其他各种磁珠法试剂盒使用。
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	3.38
	常用工具
	10cm 不锈钢眼科无齿直镊、剪刀各 50 把
	套
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	3.39
	手动打孔器
	0.5 mm、1.0 mm；
	个
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	3.40
	超净工作台
	1.外部尺寸:≥1060mm×620mm×1850mm；
2.内部尺寸:≥935mm ×530mm×650mm；
3.过滤器尺寸：≥900mm×450mm×69mm；
4.额定功率：650 W；
5.气流流速：0.30～0.45m/s；
6.紫外灯功率：20W；
7.LED日光灯功率：12W；
8.前窗玻璃最大开口高度：400mm；
9.前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm；
10.噪音≤65dB(A)；
11. 风机型号：泛仕达风机SC220A1-AGT-03，转速:2460 RPM，流量：750 m³/h，功率90W；
12. 产品安全性：菌落数0.5CFU/30min；
13. 照明：≥300lx；
14.毛重：≥185KG；
15.木包装外尺寸：≥1240mm ×900mm×1350mm；
16.洁净等级：ISO5级（ISO Class5），100级Class100（Fed 209E）
	台
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	3.41
	条码打印机
	1.名称:条码打印机
2.类型:打印模式：热敏/热转印模式
分辨率：203DPI
打印速度：152mm/s
打印宽度：104mm
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	3.42
	条码激光扫描器
	1.类型:有线二维条码扫描枪
2.可读条码:一维/二维条码
3.驱动方式:即插免驱
	把
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	3.43
	超低温保存箱
	产品用途
用于科研医疗、存储血浆、疫苗、试剂、病毒、病菌、红细胞、白细胞、骨骼、精液、生物制品等。
适用于科研机构、医院、电子行业、化工行业、军工行业、高校实验室、远洋渔业公司等。
产品参数：
容积≥98L       
箱内温度：-25℃~-40℃（可调节）
款式：立式  
产品外尺寸：≥620*620*1240（mm）
内尺寸：≥400*390*660（mm）
搁物架/内门：1层/2个内门
发泡层：90mm
电源：220V/50Hz 
功率：280W
	台
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	3.44
	医用冰箱
	放置方式:立式
开门方式:侧开门
额定电压：220V
冷冻室容积：≥80L
冷藏室容积：≥130L
尺寸：≥590x640x1780mm
制冷方式：风冷
	台
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	3.45
	医用冰柜
	温控：7种模式，一键调温
制冷方式:风冷
开门方式:顶开式
放置方式:卧式
容量(L):≥200
耗电量(kW·h/24h):0.65
冷冻能力(kg/12h):12.5
噪音dB(A):38
产品尺寸(宽*深*高)mm:≥940*568*865
	台
	2


说明：中标方在签订合同时提供（非制造商）核心设备的厂家授权，证明其售后服务的履约能力。
三、项目清单及说明

具体详见工程量清单（另册）和设计图纸（另册），以采购人提供的为准。

四、商务条款

4.1基本要求

4.1.1 DNA实验室专业设备配套建设要求

4.1.1.1实验室各区间按功能要求配备有相应防火、防震、防腐、防潮、防尘、防静电、恒温、消毒和给排水等设施。

4.1.1.2在特定实验室区间具备防气溶胶污染、免交叉污染的消毒设备、通排风、空调等设施。

4.1.1.3质量要求：装修工程符合国家《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）以及配套的相关工程质量验收规范的合格等级。

4.1.2付款方式：合同中约定。

4.1.3交付日期：合同签订之日起90天内竣工验收完毕。
4.1.4合同定价方式

固定总价包干。投标人投标报价应包含完成本项目所需的设备费、材料费、运输费、装卸费、安装调试费、装修施工费、人工费、管理费、保险费、税费、培训费、售后服务费及不可预见费等一切费用。合同执行期间不因市场价格波动、政策调整等因素调整合同总价。
4.1.5包装运输

①包装须与运输方式相适应，费用由中标人承担；②包装应足以承受运输、转运、装卸、储存等全过程，充分考虑露天存放需要；③每一包装箱须标注中文品名、箱号、毛重、尺寸、净重及"小心轻放""此边向上"等提示信息；⑤中标方负责所有设施设备到施工地点的装卸、搬运、保管等，并负责其派出的施工人员的人身意外保险等，采购人均不承担责任。

4.2 项目实施要求

4.2.1本项目不接受分包。中标人须自行完成全部合同内容，不得将任何工作转包或违法分包给第三方。

4.2.2 人员配置要求
① 安装调试与试运行支持：中标人应派遣具备相关专业技能的技术人员，负责设备的安装调试、日常运维指导及应急响应，确保设备系统正常运行；试运行期间提供现场技术指导。

② 常驻技术服务（服务期≥2年）：设备正常运行后，中标人须派驻不少于2名具备相关专业技能的技术人员常驻实验室，负责设备的日常运行维护、技术指导、试剂应用及异常处理，确保设备在恒温、恒湿、负压环境下稳定运行。驻场人员须签署保密协议，严格遵守采购人保密管理规定。
4.2.3施工组织管理

①成交供应商须加强施工现场组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工规章制度，持证上岗；②施工组织设计须包含：施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与保证措施、资源配备计划与保证措施；③施工期间须接受采购人及监理工程师的监督管理。

4.3设备交付与验收要求

4.3.1交付内容

中标人交货时应将以下文件一并交付：①设备经国家有关部门颁发的产品鉴定证书；②使用许可证；③用户手册、产品合格证、保修手册；④有关图纸、技术资料；⑤配件及随机工具清单。所有文件须为中文版本或附中文翻译。

4.3.2验收流程

①设备全部到达现场并完成安装调试后，中标人提出初验申请，采购人10个工作日内组织初验；②初验合格后进入15天试运行期；③试运行结束后中标人提出终验申请，采购人15个工作日内组织终验；④终验合格后签发终验报告，质保期自此起算。

4.3.3验收标准

①设备验收：符合招标文件技术规格书要求，性能满足采购需求，具备产品合格证；②装修验收：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及配套的各专业工程质量验收规范合格等级；③DNA实验室专项验收：符合《通风空调工程施工及验收规范》（GB50243-2002）、《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）。

4.3.4验收费用

验收相关费用由中标人承担。若采购人认为设备存在质量问题而协商不能解决的，可向采购人所在地质量检验部门提出检验申请。经检验若设备存在质量问题，中标人除负责更换设备外还须承担检验费用；若设备不存在质量问题，则由采购人承担检验费用。

4.4质保期与售后服务
4.4.1质保期限

①质保期不少于3年（自终验合格之日起算）；③装修部分保修按《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部〔2000〕80号令）及相关最新标准执行，保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排维修，维修费在保修预留金中双倍扣除，不足部分，采购人有权进行追偿。
4.4.2售后服务要求
4.4.2.1响应时间

①中标人须提供7×24小时电话/远程服务热线，接到报修后1小时内给予答复；②需现场处理的，工程师须在48小时内到达现场解决问题；③若48小时内无法修复故障设备，中标人须免费提供不低于同档次的替代设备供采购人使用，保障实验室正常运行，直至原设备修复；④质保期内提供免费产品升级服务和相关的信息技术跟进工作，根据采购人需求提供相关试剂盒的分批配送及新产品升级、更换服务；⑤终身免费提供产品系统、软件方面的更新、升级服务。

4.4.2.2质量"三包"

①质保期内中标人须进行质量"三包"： 15天内无条件退货；30天内出现质量问题直接更换；②30天后修理两次仍不能正常使用的，或每次修理时间超过15天的，应予退货；③修理、更换、退货等所有费用由中标人承担。

4.4.2.3预防性维护

质保期内每年提供不少于1次的上门预防性维护保养，内容包括仪器状态检查、光路/管路校正、易耗件更换等，并出具正式的维护校正报告。

4.4.2.4原厂服务承诺

①中标人须在投标文件中承诺中标后提供核心产品（STR 片段分析仪、全自动疑难检材DNA分析工作站）制造商出具的授权书用售后服务承诺书原件。

4.5培训要求

①中标人须免费对采购人人员进行操作、日常保养等培训，直至采购人人员能完全独立操作；②提供现场操作、运行、维护等相关的培训及必需的培训资料；③实验室运行后，在日常工作中如需中标人技术团队支持，中标人应在约定时间内到达并提供专业技术支持。

4.6知识产权与保密要求

4.6.1知识产权

①中标人保证所提供的设备、软件、技术方案不侵犯任何第三方的知识产权；②若因中标人提供的设备、技术引发知识产权纠纷，由中标人承担全部法律责任和经济赔偿责任；③设备无所有权及知识产权争议，在中国境内可合法使用。

4.6.2保密要求

①中标人及其派驻人员须严格遵守采购人保密管理规定，签署保密协议；②未经采购人书面同意，不得将采购人提供的任何资料、数据、信息透露给第三方；③项目涉及的公安DNA数据库建设相关数据，中标人不得私自复制、留存或外传。

4.7违约责任

4.7.1逾期交付：中标人未按合同约定时间完成供货、安装调试或竣工验收的，每逾期一日，须按合同总金额的 0.5‰ 向采购人支付违约金；逾期超过30日的，采购人有权单方解除合同，中标人须退还已收取的全部款项并赔偿采购人因此遭受的全部损失。

4.7.2质量违约

中标人提供的设备或服务不符合合同约定的质量标准，采购人有权要求中标人限期整改、更换或退货。整改后仍不合格的，采购人有权解除合同，中标人须退还已收取的全部款项并按合同总金额的10%支付违约金。

4.7.3人员违约

中标人派驻的人员不符合合同约定资格要求或擅自更换人员的，采购人有权要求中标人在5个工作日内更换，每发生一次，中标人须支付违约金5000元。

4.7.4争议解决

合同履行期间若发生争议，双方协商解决；协商不成的，提交项目所在地仲裁委员会仲裁。

第六章 政府采购合同
第一节 政府采购合同协议书                                                        

采购合同编号：                              
采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：平江县公安局DNA实验室建设项目重新立项                                                      
（2）采购计划编号：                                                       

（3）项目内容：                                                          
2.合同金额
（1）合同金额小写：                                    
大写：                                    
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式：
3.履行合同的时间、地点及方式 
起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日；总日历天数： 天。
地点：采购人指定地点                                          
方式：                                         
4.付款：
1、合同签订时约定。
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
☑ 提请仲裁；       □ 向人民法院提起诉讼。
6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在招标或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议；
（2）中标通知书；
（3）投标文件；
（4）政府采购合同格式条款及其附件；
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款（如果有）；
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸；
（8）其他合同文件。
7.合同生效
本合同自                                 生效。
8.合同份数
本合同一式    份，采购人执    份，供应商执    份，监督管理部门执    份，代理机构执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
甲      方：（公章）                    　　 乙      方：（公章）
法定代表人：                           　　 法定代表人：                   
委托代理人：                           　　 委托代理人：                   
电      话：                           　　 电      话：                   
传      真：                           　　 传      真：                   
                                       　　 开 户 银 行：                  
            　　　　　　　　　　　　　　　　　　帐       号：     

	丙方（盖章）：平江县政府采购服务中心
法定代表人：           
委托代理人：           
联系电话：             
单位地址：           
	招标代理公司：

法定代表人：           
委托代理人：           
联系电话：             
单位地址：           


第二节 政府采购合同通用条款

服务类政府采购合同格式文本省级以上政府部门或行业组织有标准或示范文本的，应按照其文本确定合同格式。没有文本的，按照《中华人民共和国民法典》及采购项目特点自行拟定特定文本确定合同格式。

第三节 政府采购合同专用条款

	本章第二节
	甲方名称、地址
	甲方名称：平江县公安局
地址：岳阳市平江县百花台中路18号 

	本章第二节
	项目现场
	平江县

	本章第二节
	履行合同的时间、地点及方式
	详见第五章采购需求

	本章第二节
	服务质量保证
	详见第五章采购需求。

	本章第二节
	响应时间
	详见第五章采购需求

	本章第二节
	合同价款支付方式和条件
	签订合同时明确。

	本章第二节
	乙方提供的其他服务
	详见第五章采购需求

	本章第二节
	解决争议的方式
	□诉讼
■仲裁

	本章第二节
	合同未尽事项
	双方友好协商


第七章 投标文件的组成

资格证明文件

一、投标人具备投标资格的证明文件
第二部分 商务文件

二、投标函

三、开标一览表

四、分项价格表

五、商务响应与偏离表

六、投标保证金
七、中小企业声明函                                                                              

八、残疾人福利性单位声明函
九、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件

十、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件
第三部分 技术文件
十一、货物说明一览表
十二、技术规格、参数响应/偏离表
十三、投标货物符合招标文件规定的证明文件
十四、实施方案
在此，签字代表宣布同意如下：
1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：　　　　　　　；邮编：　　　　　　　　；
电话：　　　　　　　；电子邮箱：　　　　　　。
投标人名称（盖单位章）：　　　　　　　　
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：　　　　　　　　　　
日期：     年   月    日    
备注：
1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。 
2、供应商注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目政府采购活动止(后同)
政府采购 
投 标 文 件 
(资格证明文件) 
  
                     
采购项目名称：________________    
政府采购编号：________________ 
委托代理编号：________________ 
  
  
  
  
  
投标人________________ 

联系人/身份证：________________  
电话：________________   
  
  
年  月  日 
 
  
索引表1 资格审查索引表

资格审查索引表

	序号
	招标文件条款号
	资格审查标准
	证明材料
	投标文件对应内容的册及页码

	1
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投标人具备投标资格的证明文件
投标人应按本招标文件“第一章  投标邀请”中第四条“投标人资格要求”提供相应证明文件。包括但不限于以下内容,如：
附件1：

授权委托书
本人          （姓名、职务）系                         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购编号：       ，采购代理编号：       ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	法定代表人和委托代理人身份证（正面）影印件
	法定代表人和委托代理人身份证（反面）影印件


注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：                     
委托代理人（签字或印章）：                     
日期：         年    月   日

附件1-1：

法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年    月    日
经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。
	法定代表人身份证（正面、反面）影印件


注：投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（签字或印章）：
日期：年月日
附件2

 

投标人基本情况 
  
1.名称及概况： 
(1) 投标人名称：                          
地址：                          
传真/电话号码：          邮政编码：          
(2) 成立或注册日期：                   ; 
(3) 注册号码：                  
(4) 实收资本：                  
(5) 近期资产负债表（到      年     月     日止） 
①固定资产：                          
②流动资产：                          
③长期负债：                          
④流动负债：                          
⑤净值：                          
(6) 法定代表人姓名：                          
2. 经营范围：                          
3.近年营业额： 
	年度 
	总额 

	  
	  

	  
	  

	  
	  


4.近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)： 
(1)           （用户名称和地址）          （销售项目名称） 
(2)           （用户名称和地址）          （销售项目名称） 
5.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(非制造商填写) 
                                                                            
6,近年类似项目业绩(可另附页)： 
采   购   人：________________________________________ 
合同签订时间：________________________________________ 
数        量：________________________________________ 
合  同 金 额：________________________________________ 
7.开立基本帐户银行的名称和地址：________________________________________ （提供注册地人民银行开户许可证复印件） 
8.其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等 
9.提供营业执照副本及其年检合格(自然人为投标人时，提供自然人身份证明)等证明材料的复印件。 
兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 
  
  
  
  
  
  
投标人名称（单位章）： 
法定代表人或其授权的代理人(签字)：                
日期：         年      月     日 
附件3 

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料，改为书面承诺（参考下列格式）。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。

湖南省政府采购供应商资格承诺函
湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为: 大型口中型口小型□微型□。
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场,遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号),如违反承诺,同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。
公司(单位)名称(盖章)：
机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地 址、经济行业、经济性质
法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:
授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号:
附件4：
参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明
致              (采购代理机构)： 
  
我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项和实施条例第十九条所称重大违法记录，包括： 
1.  因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
2.  在参加本项目政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动。 
特此声明！ 
  
  
投标人名称（单位章）： 
法定代表人（签章）：              
日期：        年    月     日
附件5  

联合体协议 
  
致                   （采购代理机构）： 
经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加_________________________________（项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议： 
一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名） 
二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。 
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标或成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。 
四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标或成交义务和中标或成交后的合同，并向采购人承担连带责任。 
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________ 。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：
________________________________________。 
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 
七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。 
  
牵头人名称（盖单位章）： 
法定代表人或其委托代理人（签字）：________________________________________ 
  
成员名称（盖单位章）： 
法定代表人或其委托代理人（签字）：___________________________________ 
        年        月        日  
备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
附件6：
信用查询

　备注：投标人参加政府采购活动前三年内未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”或“信用中国（湖南）（https://credit.fgw.hunan.gov.cn/）”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的、被“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”或“湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供最近一个月查询结果截图并加盖公章，查询时间以发布公告之日后,否则拒绝参与政府采购活动）。
注：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。（两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。）
附件7：中小企业声明函
中小企业声明函

 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元
，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件8：    符合特定资格条件证明材料影印件或者情况说明

注：按第二章第15.1（3）项要求提供。

政府采购 
投 标 文 件 
(商务文件) 
  
                     
采购项目名称：________________    
政府采购编号：________________ 
委托代理编号：________________ 
  
  
  
  
  
投标人________________ 
  
  
年  月  日
索引表3 评标索引表

评标索引表

	序号
	招标文件条款号
	评审因素
	评标标准
	投标响应及证明材料
	投标文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


二、投标函
致：            (采购代理机构)： 
根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：         ，委托代理编号：         ），签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本     份并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。 
1、商务文件：投标函、开标一览表、分项价格表、商务条款响应/偏离表、投标资格证明文件、投标保证金； 
2、技术文件：货物说明一览表、技术规格响应/偏离表、投标货物符合招标文件规定的证明文件。 
在此，签字代表宣布同意如下： 
1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为：          (人民币大写)。 
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。 
3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起      个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。 
5、根据第一章“投标须知”第3条规定，我方承诺： 
(1) 我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”； 
(2) 我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为； 
(3) 与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。 
6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。 
7、废标后，在收到贵方的通知后，我方本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等，对于贵方采用竞争性谈判采购仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的有关规定，并无异议。 
8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄： 
地址：              邮编：          
电话：              传真：           
投标人名称(盖章)： 
法定代表人或其授权的代理人(签字)：               
日期：               年      月     日
备注：
1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。 
2、供应商注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目政府采购活动止(后同) 
三、开标一览表

采购代理编号：                                         项目名称：                  
包号：                                                 包名称：                                                        
	标题
	内容

	总报价
	                                  （元）

	交货期
	

	备注
	

	
	


备注：据财政部令第87号第六十三条（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：   年   月   日

四、分项报价表（1）
项目名称：
包号：                                                                                           金额单位：人民币元                                            单位：（套/台/组/个）
	序号 
	采购品目
	货物名称 
	品目代码 
	商品编码 
	品牌 
	参数（型号、规格及参数说明） 
	制造厂商
机构代码 
	制造厂商名称
	中小企业 
	单价 
	数量 
	合计(报价) 
	政策功能编码 
	交货期、质保期等
	备注 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  
	  
	
	  

	2  
	
	
	
	  
	  
	  
	  
	
	  
	  
	
	  
	  
	
	  

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  
	
	  

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	包合计
	
	  
	  
	  
	  
	  
	
	  
	  
	  
	  
	  
	
	  


报价金额合计：小写：_______________ 大写：_______________ 
说明：品目代码是指货物《政府采购品目分类目录》中的分类代码，必须与采购文件的需求对应，否则报价有可能被拒绝。商品编码是指标准版商品条码（EAN-13码）。品牌和制造厂商指产品的品牌和生产厂商的组织机构代码。中小企业是指制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”。政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号。 

投标人名称（单位电子签章）： 
日期：             年            月         日 
四、分项报价表（2）
如有财评工程量清单的应另进行分项报价

五、 商务响应与偏离表
   
政府采购编号：                                                 委托代理编号：
	序号 
	招标文件条目号 
	招标文件的商务条款 
	投标文件的商务条款 
	响应与偏离 
	说明 

	
	
	
	
	
	

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  


注：1、 “投标文件的商务条款”栏，投标人应作详细的文字描述说明，不得简单填定“均向应”、“完全响应”，否则，评标时将视为未响应。

      2、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
     
  
  
  
  
投标人名称：                   

法定代表人或其委托代理人(签字)：_________________________________________ 
日          期：       年      月     日
六、投标保证金
  
  
备注：提供：付款凭证复印件或金融机构、担保机构出具的保函原件。 
中小企业声明函

中小企业声明函

 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
八、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
九、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件
说明：1、招标文件第四章评标方法及标准要求的其他相关资料；

2、根据第五章“采购需求”和第四章评标办法中商务/技术文件所要求提供的相应证明材料。如履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力、人员等......。
十、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件 
  
备注：提供（1）协议或授权函复印件； 
（2）制造商或者国内总代的《营业执照》（副本）复印件等。 
附表1：本项目所投中型企业产品清单（第包） 
  
	品目号
	产品名称
	价格(元)
	产品所在页码
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	产品总价(元) 
	


	
	
	
	
	


 
注：1、中型企业产品和小微型企业产品必须分别列表；2、投标时应提供此表，未按此要求提供的，评审时不予以考虑。
附表2：本项目所投小微企业产品清单（第 包） 
  
	品目号
	产品名称
	价格(元)
	产品所在页码
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	产品总价(元) 
	


 
注：1、中型企业产品和小微型企业产品必须分别列表；2、投标时应提供此表，未按此要求提供的，评审时不予以考虑。
附表3：本项目所投残疾人福利性单位产品清单（第包） 
  
	品目号
	产品名称
	价格(元)
	产品所在页码
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	产品总价(元) 
	


	
	
	
	
	


 
注：1、投标时应提供此表，未按此要求提供的，评审时不予以考虑。
附表4：本项目所投节能或环境标志产品
  
	品目号
	产品名称
	价格(元)
	类型 （节能/环境标志） 
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	产品总价(元) 
	


 
注：投标时应提供此表，以上所列产品应提供认证证书复印件，未按此表要求提供的，评审时不予以考虑。
政府采购 
投 标 文 件 
(技术文件) 
      

     
采购项目名称：____________________ 
政府采购编号：____________________ 
委托代理编号：____________________ 
  
  
  
投标人名称：             
年  月  日
索引表3 评标索引表

评标索引表

	序号
	招标文件条款号
	评审因素
	评标标准
	投标响应及证明材料
	投标文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


十一、 货物说明一览表

政府采购编号:                          
	序号 
	包号及品目号 
	货物名称 
	制造商名称/品牌
	型号规格 
	主要技术参数和技术指标 
	备  注 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。
投标人名称：                    

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               

日期：       年      月     日 

十二、技术规格、参数响应/偏离表
  
政府采购编号:              委托代理编号：         
	品目号 
	货物名称 
	招标文件条目号 
	招标文件的技术要求 
	投标文件的技术响应 
	响应/偏离 
	说明 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


备注：1、 “投标文件的商务条款”栏，投标人应作详细的文字描述说明，不得简单填定“均向应”、“完全响应”，否则，评标时将视为未响应。

      2、“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。 
  
投标人名称（单位章）： 
法定代表人或其授权的代理人(签字)：                     
日期：                 年        月      _日
十三、投标货物符合招标文件规定的证明文件
  
  
备注：提供招标文件“技术规格、参数及要求”和“综合评分表”规定或投标人认为需提供其他的证明材料复印件 
十四、实施方案等

备注：根据采购需求及评审因素，编制切实可行的内容，格式、内容自拟。









