华容县光荣院能力提升项目固定资产采购采购需求

第一节 采购清单一览表

	序号
	标的名称
	数量
	金额
	简要技术要求
	交货要求

	
	
	
	
	
	时间
	地点

	1
	华容县光荣院能力提升项目固定资产采购
	1批
	857498.00元
	详见采购需求第二节
	签订合同后即时组织供货，并于20日内安装调试完毕至验收合格。
	岳阳市华容县


注：

1、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

2、供应商应在投标文件“分项报价明细表”中按产品名称顺序逐项填写，且均需按招标文件规定报价，不得超出清单单价及总价上限。如有缺项、漏项，其响应无效。
3、核心产品:挂式空调（1.5匹），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一个有效投标人处理。

4、强制节能产品:本次采购清单内为强制节能产品的，投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。

5、依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定，本项目中小企业划分标准所属行业为“工业”。

	第二节 技术参数要求



	序号
	材料名称
	规格参数
	单位
	工程量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	挂式空调（1.5匹）
	机型：壁挂式变频冷暖空调；能效等级：新一级能效；匹数：1.5匹；整机6年包修
	台
	69
	1700
	117277

	2
	柜式空调（3匹）
	空调类型：立柜式圆柱空调；冷暖类型：冷暖变频；能效等级：新一级能效；匹数：3匹；适用面积：30～40㎡；整机保修：10年免费包修；
	台
	5
	6675
	33377

	3
	吊扇
	规格：56寸； 扇叶：3叶，加厚铁质扇叶电机：纯铜线圈电机；调速档位：3档；噪音：低速运行低噪；认证：CCC国家强制认证。
	台
	103
	89
	9116

	4
	定制实木衣柜（推拉门）
	基础尺寸：外形尺寸：宽150cm×高240cm×深60cm；
开门方式：双推拉滑移门（无需预留开门空间）
柜体主材：实木（松木/橡胶木可选），
柜门：实木平板推拉门；轨道采用加厚铝合金静音推拉轨道
背板：5mm实木背板，防潮加固
内部标准布局顶部：被褥叠放区（高度约40cm）
左侧：长款挂衣区（高度140cm，悬挂大衣、长裙）
右侧：短款挂衣区+多层叠放隔板（上衣、折叠衣物）
标配：2根实木挂衣杆，可调节活动层板
性能参数
配套：实木防滑脚垫，可微调平衡
	个
	61
	1700
	103680

	5
	特殊实木护理床（手动、全失能）
	基础尺寸：外形尺寸长200cm×宽140cm×高50cm；
床体材质：实木（橡胶木/松木可选），
功能配置：手动双摇升降系统，背部可调节角度，腿部可调节角度，支持整体高度调节；
防护配置：全包围式实木护栏，护栏高度≥30cm，防跌落设计，配有静音刹车万向轮；
	张
	21
	1763
	37016

	6
	普通实木护理床（手动、升降、护栏）
	基础尺寸：外形尺寸长200cm×宽140cm×高50cm；
床体材质：实木（松木/橡胶木可选），床架采用加厚钢制焊接，表面防腐防锈处理；
功能配置：手动单摇升降系统，背部可调节角度°，配合抬腿功能，满足日常护理需求；
防护配置：可折叠式铝合金护栏，高度≥20cm，防跌落设计，配有带刹车的静音万向轮，移动灵活；
	张
	38
	1393
	52947

	7
	护理床床垫
	基础尺寸：长200cm×宽140cm×厚10cm；
材质结构：上下双层设计，软硬双面可使用；
液体不易渗透，可擦拭清洁，四折式设计，可随床体角度调节贴合；
环保等级：面料与内芯均达到E0级环保标准，无异味，防霉抗菌。
	张
	59
	244
	14396

	8
	普通实木书桌（不含椅子）
	基础尺寸：长120cm×宽60cm×高75cm，桌面厚度≥2.5cm；
材质工艺：主材为实木（松木/橡胶木可选），桌腿采用加厚实木方料，四角圆润倒角设计，无尖锐边角；
结构性能：桌体采用卯榫结构，稳定性强，桌面均布承重≥100kg，可搭配抽屉、键盘托等配件；
适老化设计：桌面高度75cm符合人体工学，适配老年人书写、阅读使用，桌面边缘做防磕碰圆角处理，可加装防滑挡条防止物品滑落；
环保等级：板材达到E0级环保标准，水性漆涂装，安全无异味，符合GB/T 44437-2024适老家具标准。
	张
	62
	870
	53961

	9
	定制实木鞋柜
	基础尺寸：长60cm×宽35cm×高70cm；
材质工艺：主材为实木（松木/橡胶木可选），板材厚度15mm，柜门采用实木平板门，搭配加厚铝合金静音轨道（推拉门款）；
内部布局：标配3层可调节活动层板，层板间距可根据鞋型调整，底部预留15cm悬空区，可放置常穿拖鞋；
环保等级：板材达到E0级环保标准，清漆环保涂装，防潮防霉处理。
	个
	101
	359
	36209

	10
	窗帘
	基础尺寸：宽170cm×高200cm遮光山水画帘，加厚遮光面料；养老院客房适用，阻燃面料；按房间尺寸定制，含加工安装配件。
	条
	128
	137
	17493

	11
	沐浴折叠椅
	承重：150KG，尺寸：宽345CM×深41CM，安装高度45-48CM；
	个
	99
	121
	11979

	12
	普通木质椅子
	尺寸：33.5cm×30cm×75cm,座高40CM；原木实木框架，适用于养老院房间、餐厅、活动室。
	个
	117
	194
	22721

	13
	呼叫器
	养老院病房床头安装；配备呼叫手柄，一键呼叫护士站；带呼叫指示灯、取消按键；手柄连接线可拉伸，方便卧床老人操作；嵌入式安装；适用于养老机构病房紧急求助呼叫。
	套
	57
	165
	9405

	14
	厕所报警器
	养老院卫生间/浴室专用；嵌入式安装；适合老人摔倒时拉动拉绳紧急求助；带呼叫状态指示灯，与床头分机、主机配套联动。
	个
	99
	92
	9151

	15
	大会议桌周长8米一套（含20把椅子）
	会议桌外形尺寸：长3000mm*宽1000mm*高750mm；周长8m。
防水耐磨、易擦拭清洁；桌面边角圆角防磕碰；内置多功能走线孔，规整收纳线缆；多组加厚承重支撑钢架，整体稳固不易变形；浅原木简约色调，适配养老院大型会议室。
配套会议椅：人体工学弓形会议椅，西皮软包，统一款式配色。适用于养老院大型会议、培训、座谈使用。
	套
	1
	6165
	6165

	16
	会议室大显示屏
	尺寸：86英寸智能会议平板
屏幕参数：4K(3840×2160)分辨率，D-LED背光，
系统配置：8GB内存+64GB存储，支持无线投屏、白板批注、视频会议；可选配OPS电脑扩展Windows系统；
安装方式：支持壁挂/选配落地移动支架；适用于养老院大型会议室培训、会议宣讲。
	块
	1
	44100
	44100

	17
	值班室大监控拼接屏
	尺寸：55英寸商用液晶拼接单元；屏幕比例16:9；全高清分辨率1920×1080；支持信号环出、多屏拼接开窗、画面漫游、轮巡预案；支持7×24小时不间断长期开机运行；金属机箱，散热稳定；适配NVR监控主机，用于值班室视频监控上墙；支持落地机柜/壁挂安装；
	块
	1
	20133
	20133

	18
	走廊双面LED显示屏
	双面LED点阵走廊显示屏；走廊吊顶吊装；正反双面同步显示信息；适用于养老院病区走廊，双向通行人员均可看清呼叫信息。
	块
	6
	3983
	23900

	19
	电脑桌椅（椅子）
	整套配置：电脑桌1200×480×750mm + 配套办公转椅
配套办公椅：网布透气靠背，高密度海绵坐垫；带扶手设计；气压杆高度升降、360°旋转；静音万向轮；防爆气压杆，五星加固底座；久坐舒适，适合值班室日常办公。
	套
	2
	875
	1750

	20
	会议室音响设备一套
	整套包含：6.5寸壁挂音箱×4只、专业会议功放、无线手持麦克风2套、音频连接线材、安装支架全套
整套适配大型会议室培训、会议宣讲使用，搭配86寸会议大屏配套使用。
	套
	1
	2893
	2893

	21
	钢制文件柜
	外形尺寸：长900mm×深400mm×高1800mm；
金属简约拉手，柜体边角圆角处理，无尖锐棱角；整体稳固承重，用于养老院办公室存放档案、资料、办公物资。
	台
	2
	537
	1073

	22
	上下铺床
	外形尺寸：长2000mm×宽900mm×总高1800mm；
床底加装防滑减震橡胶脚垫，减少晃动异响；模块化组装，拆装便捷；适用于养老院值班室、员工宿舍住宿使用。
	张
	3
	363
	1089

	23
	厕所报警器终端
	防水防尘，养老院卫生间、浴室潮湿环境专用；嵌入式安装；按键+下拉拉绳双模式触发，老人摔倒可拉动拉绳紧急求助；
	套
	3
	41
	123

	24
	活动室电取暖片（大型）
	活动室电取暖片（大型）；额定功率：3000W；额定电压：220V/50Hz；发热体：石墨烯黑晶发热片，远红外辐射+对流双制热；适用面积：25–40㎡活动室；适合活动室长时间连续工作。
	套
	2
	443
	887

	25
	洗衣机
	机型：顶开式全自动波轮洗衣机
洗涤容量：10kg（洗涤/脱水10公斤）
能效等级：新一级能效
排水方式：下排水
内桶：不锈钢立方内桶
保修：整机3年保修
	台
	10
	773
	7727

	26
	四门立式大冷柜
	总容积：900L（上冷藏450L，下冷冻450L，双温独立控温）
开门形式：立式四门（上下四开门）；
整机尺寸
外形尺寸：1210mm（宽）×715mm（深）×1970mm（高）
盆底形内胆，不易积水藏污；独立双温区；加厚保温层；商用食堂、后厨食材储存；整机1年质保
	台
	2
	3339
	6679

	27
	大蒸柜
	设备类型：商用立式电热蒸饭柜（蒸饭车）
适用人数：约100人
整机外形尺寸：700mm（宽）×610mm（深）×1463mm（高）；标准蒸盘尺寸：600mm×400mm×45mm；
	台
	3
	1861
	5584

	28
	户外健身器材
	6件套包含：双人太空漫步机、太极揉推器、腰背按摩器、上肢牵引器、下肢训练器、肩关节康复器；适老化设计，适合养老院老人户外康复锻炼。
	套
	3
	4270
	12810

	29
	食品留样柜（大)
	容积：80L（单门立式玻璃门留样柜）；核心特点：恒温保鲜、带防盗锁、噪音低；满足养老院、食堂、学校食品留样存放要求；售后：整机1年质保；外观说明：立式单门白色柜体，正面透明玻璃门，顶部预留标识位置，底部通风散热格栅，食堂标准留样柜款式。
	台
	2
	757
	1514

	30
	厨房带冷柜工作台
	1.8米规格官方型号为KTC-1280GT（宽180cm×深75cm）；外形尺寸：1800mm（宽）×750mm（深）；有效容积：400L；
	套
	2
	1871
	3742

	31
	电视机
	屏幕尺寸：43英寸，（4K超清）；整机1年保修
	台
	45
	1233
	55485

	32
	电热水器
	容量：60L，卧式圆筒储水式；能效等级：一级能效；
质保：整机8年包修
	台
	48
	643
	30864

	33
	消毒柜
	容积120L；外形尺寸：456×365×1135mm；双门立式上下独立分区；二星级消毒；适合养老院食堂、公共区域餐具消毒。
	台
	1
	847
	847

	34
	助行器
	主体材质：高强度航空铝合金，轻便耐腐蚀
外形：长500mm×宽435mm×最高890mm
承重：垂直最大承重100kg，养老院康复使用
特点：无电源，纯机械结构，养老院室内外均可使用
	台
	5
	177
	883

	35
	制氧机
	1. 出氧流量：1～3L/min可调 
2. 氧浓度：93%±3%（1-3L区间稳定达到90%-96%医用标准）
3. 功能：制氧+雾化双用，支持遥控、定时、故障报警
4. 压缩机：压缩机质保3年
5. 过滤：8层深度过滤，UOP进口分子筛
6. 整机尺寸：39×24.5×50.5cm
7. 净重：11.8kg，带万向轮+手提把手
8. 噪音：≤60dB(A)
9. 功率：320VA；电压AC220V/50Hz
	台
	3
	1963
	5890

	36
	轮椅
	车架轻便可折叠，座椅尺寸：座宽440mm，座深400mm，座高450mm；靠背高度460mm，最大承重：100kg；配置双侧驻车刹车、护理手刹、安全安全带
	台
	6
	600
	3600

	37
	雾化机
	1.电源：AC220V/50Hz；最大雾化速率≥0.2mL/min；药液残留≤1.0mL
2.雾粒三档可调：2.8μm、3.9μm、5.7μm，有效颗粒占比约70%
3.工作模式：连续/定时双模式，定时档位10‑40分钟；噪音≤60dB(A)
4.整机尺寸：237×186×121mm；整机净重2.5kg，带手提把手，方便移动转运
5.配置：可调雾化杯、成人/儿童面罩、咬嘴、连接管路；药杯医用PP材质，可拆卸清洗消毒
适用于老人、成人、儿童药物雾化吸入治疗，养老院医务室使用
	台
	3
	1007
	3020

	38
	体重秤
	电子人体体重秤；高精度应变式传感器；最大称量150kg，适合养老院医务室老人体重监测；台面防滑防摔，过载保护。
	台
	3
	32
	96

	39
	按摩椅
	家用全身多功能按摩椅；SL型导轨；仿真人揉捏、推拿、指压、拍打多种按摩手法；多组全身气囊包裹；腰部、小腿热敷理疗；零重力悬浮模式；支持有线遥控器操控；PU耐磨皮革面料；整机免安装；适合养老院活动室老人放松理疗，整机3年质保 。
	张
	8
	3945
	31560

	40
	理疗床
	外形尺寸：1800×600×650mm；实木加厚床架，适老化设计；软垫可擦拭消毒，适合养老院中医理疗、推拿检查使用；无升降功能，固定式床体。
	张
	3
	345
	1035

	41
	医用担架
	高强度铝合金折叠担架；展开尺寸1960×550×900mm；折叠尺寸2070×550×280mm；适用于养老院急救转运病人；具备医疗器械备案资质。
	张
	3
	579
	1738

	42
	药柜
	外形尺寸：宽400×深900×高1800mm；201不锈钢材质适合养老院医务室存放药品、医疗耗材，符合药品储存管理要求。
	个
	4
	713
	2853

	43
	TDP理疗灯
	电磁波理疗灯；用于肩颈、腰腿疼痛热敷辅助理疗，养老院康复室使用。
	台
	3
	216
	649

	44
	华佗电针仪器
	二类医疗器械，具备连续波、疏密波、断续波三种脉冲模式；脉冲频率1‑100Hz可调；带15/30/45分钟定时功能；配套输出导线、电极夹、皮肤电极；主机体积180×150×50mm；用于针灸理疗、神经肌肉刺激，养老院中医科、康复室使用。
	台
	3
	350
	1050

	45
	熏蒸艾灸床
	实木床架，床面PU耐磨软垫；艾灸、中药熏蒸二合一两用；带独立排烟接口，可外接艾烟净化设备；支持遥控定时、温度调节；可拆卸清洗；配套熏蒸组件；适用于养老院康复理疗室中医熏蒸、艾灸理疗。
	台
	1
	2127
	2127

	46
	艾烟净化仪
	无需外接管道，适用于养老院艾灸室，吸附净化艾灸烟雾、焦油及异味，滤芯可更换维护。
	台
	1
	2150
	2150

	47
	推拿治疗床(带孔)
	外形尺寸1850×700mm；全实木加厚床架，加粗实木床腿；床面配置俯卧呼吸透气孔，配套可拆卸趴枕；高回弹高密度海绵软垫，耐磨PU防水软包面料，可擦拭消毒；床体底部带置物层板；边角圆角处理，无尖锐毛刺；整体静态承重≥180kg；固定式床体，无升降；适合养老院中医推拿、正骨、理疗使用。
	台
	3
	1750
	5249

	48
	牵引床
	医用颈腰椎多功能电动牵引床，二类医疗器械；具备持续牵引、间歇牵引多种治疗模式；配有患者紧急急退安全开关；数码显示屏，参数直观显示；床体带移动脚轮；配置骨盆固定绑带、胸部护垫；适用于养老院康复室腰椎、颈椎间盘相关病症辅助牵引治疗，具备医疗器械注册资质。
	床
	1
	13967
	13967

	49
	配餐车（带轮子）
	不锈钢三层配餐手推车；201不锈钢材质，表面拉丝处理，易擦拭清洗防锈；整体圆角处理不伤手；适用于养老院食堂向病房转运餐食、餐具，移动灵活，适合走廊推行。
	台
	3
	330
	990

	50
	4G远程智能预付费电表
	单相4G远程预付费电表；5(80)A；内置4G物联网模块，无需布线；支持手机远程充值、远程抄表、远程合闸/断电；余额不足预警、欠费自动断电；LCD液晶显示电压、电流、剩余金额、用电量；符合GB/T18460国家标准；内置流量卡；导轨壁挂两用；适用于养老院宿舍用电管控。
	
	111
	181
	20091

	51
	热水器漏电保护开关
	额定电压AC220V/50Hz；额定电流16A；额定漏电动作电流≤30mA，漏电动作时间≤0.1s；具备漏电、过载、短路三重防护；阻燃外壳；带试验、复位按键；适配60L储水式电热水器，卫生间潮湿环境使用；3C安全认证。
	
	102
	26
	2669

	52
	4G远程智能预付费电表数据采集器
	配套电表采集终端带网络、电源、通讯状态指示灯；导轨式安装；用于养老院电表系统集中组网管理。
	
	3
	597
	1790

	
	
	合计（元）：
	
	
	
	857498


第三节、商务及其他要求
一、验收标准和方法

1、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收报告做为申请付款的凭证之一。

2、项目验收不合格，由中标供应商更换合格产品，再行验收以及给采购人造成的损失等费用由中标供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。

二、售后服务

1、技术支持：提供7*24小时电话、E-mail技术支持。

2、故障响应：一般性故障需在2小时内解决，重大故障需在12小时内解决，特别重大故障需在24小时内解决。

3、质保期内，中标人对产品质量实行三包，负责维修或更换（含在投标总价中，采购人不再另行支付费用、人为因素或不可抗力造成事故除外）。。

4、备品备件：投标人应在投标文件中提供按出厂标准供应的备品备件清单（包括易损件）。

5、特殊工具：投标人应向采购人提供安装、维修所需的特殊专用工具及清单，其费用应包括在投标价格内。

6、提供详细配置清单、易耗品清单及单价，提供所投产品厂方技术参数、图片。

三、质量保证和质保期（技术参数有规定的以参数内容为准）

1、中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证；

2、中标供应商所提供的设备及相关配套设备装置在送达采购人之时其产品生产日期不得超过6个月，否则采购人有权要求中标供应商换货，若中标供应商不能提供产品生产日期在6个月内的设备，采购人有权取消其中标资格。

3、除采购清单参数单独标注保修年限外，所有产品整体质保期两年；质保期内，非人为损坏故障，中标供应商免费上门维修、更换配件。质保期内免费维修与更换有缺陷的货物或部件，每次维护维修后，应及时向采购人提供相关记录。

5、质保期从最终验收合格之日起计算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。

四、人员培训

1、中标单位负责在现场向采购单位技术人员直接提供保修、维修、使用培训服务。设备人员专项进修的具体培训时间、地点另行协商，至采购单位技术人员能正常操作设备的各种功能、简单的故障排除为止，所需费用由中标单位负责。

五、违约责任

1、验收前如设备出现重大故障，导致更换整机，影响采购人使用，由此引发的责任由中标人承担，采购人保留对中标人追究损失赔偿责任的权力。

2、延期交货：如果中标人未能按合同规定的时间按期交货（不可抗力除外），中标人应向采购人支付违约金，每延期一天，按合同总额0.5%交付违约金，最多不超过延期交付的货物总额的10%。违约金从合同款项中扣除，合同款项不足的，中标人应补足。如果中标人在采购人书面同意的延期时间内仍不能交货，采购人有权解除合同，中标人方退还采购人已经支付的一切费用，并应按上述规定向采购人支付违约金（按合同总额的30%计算）。

六、交付时间、地点及结算和付款方式

1、交货时间与地点

1.1交货时间：签订合同后即时组织供货，并于20日内安装调试完毕至验收合格。
1.2交货地点：岳阳市华容县指定地点。

1.3交货方式：送货上门。运输、安装、调试由中标人负责承担,最终通过采购人验收后交付使用。 

1.4、计量、检测费用（如须）：由中标人负责承担质检、计量费用。

2、结算方法：

2.1付款人：岳阳市华容县。

2.2付款方式：所有设备到达采购人指定地点试安装调试完毕后，采购人组织相关人员验收，验收合格后提供相关发票及凭证，财政资金下达后七个工作日内支付尾款，余款3%在质保期两年满后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等)无息付清

七、项目其他要求及说明

1、本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人提供，采购人不再支付任何费用。

2、供应商在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
3、其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

对于上述项目要求，供应商应在投标文件中进行回应，做出承诺及说明。
资格审查标准一览表
	序号
	审查项目
	审查标准
	供应商名称

	
	
	
	1
	2
	3
	...

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	法人或者其他组织的营业执照等等主体资格证明文件，自然人的身份证明：

供应商为法人的，应提交“营业执照或法人登记证书”复印件；供应商为非法人组织的，应提交“依法登记证书”复印件；供应商为个体工商户的，应提交“个体工商户营业执照”复印件；供应商为自然人，应提交有效的自然人身份证明复印件。
	
	
	
	

	2
	法定代表人或授权委托人身份证明
	法定代表人提供法定代表人身份证明(格式见附件1)；或者授权委托人提供法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明(格式见附件1、2)。
	
	
	
	

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供相关证明材料或《湖南省政府采购供应商资格承诺函》(格式见附件3)。
	
	
	
	

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供相关证明材料或提供《供应商资格声明》(格式见附件4)。
	
	
	
	

	5
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供相关证明材料或《湖南省政府采购供应商资格承诺函》(格式见附件4)。
	
	
	
	

	6
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	自行承诺或提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》(格式见附件3)。
	
	
	
	

	7
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
	自行承诺或提供《供应商资格声明》(格式见附件4)。
	
	
	
	

	8
	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
	自行承诺或提供《供应商资格声明》(格式见附件4)。
	
	
	
	

	9
	列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
	提供在“信用中国网、中国政府采购网”查询记录截图带日期。（日期需在本项目发布公告之后）
备注：信用记录，以采购人或采购代理机构在资格审查时，在“信用中国网、中国政府采购网”对供应商信用记录查询进行甄别结果为准。
	
	
	
	

	10
	特定资格条件：（1） 所投货物纳入医疗器械管理的，须具有相应的医疗器械经营许可证（或备案凭证）、或有效的医疗器械生产许可证（或备案凭证），且证件在有效期内）；

（2）所投货物纳入医疗器械管理的，货物须具有有效的医疗器械注册证（或备案凭证）且证件在有效期内。
	提供相关证明材料。
	
	
	
	

	结论 （合格或不合格）
	
	
	
	

	说明：
供应商的资格证明文件均应为有效文件并加盖供应商单位公章，并按其规定签署。

2、投标人有下列情形之一的，视为无效投标（★）：

（1）以上条款有一项资格证明文件未提交的；

（2）提供以上条款有一项资格证明文件不符合要求或虚假资格证明文件的；

（3）资格证明文件过了有效期的；


（4）资格证明文件未按照要求签署、盖章的。

3、资格审查方法及标准

（1）采购人、采购代理机构按本公告第三条“三、供应商的资格要求”规定的要求，对供应商提交的资格审查证明材料进行资格审查。

（2）采购人确定所有符合相应资格条件的供应商参加谈判，也可以由谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判。
（3）采购人确定所有符合相应资格条件的供应商参加谈判，并发出谈判邀请。

（4）未通过资格审查的供应商，采购人、采购代理机构应当及时告知其未通过的原因。
备注：根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》相关规定；符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》(格式见附件3)参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。


竞争性谈判

资格审查证明材料

采购项目名称：                                              

采购项目编号：                           
采购计划编号：                           
采  购  人：                               
采购代理机构：                           

供 应 商：                            
联系人：              联系电话：                邮箱：          
2026年    月    日

资格审查证明材料清单
采购项目名称：                        
2、政府采购计划编号：                               
	序号
	证明材料名称
	页码
	备注

	1
	
	 
	 

	2
	
	 
	 

	3
	
	 
	 

	4
	
	 
	 

	5
	
	 
	 

	6
	
	 
	 
 

	7
	
	 
	 

	.....
	
	
	


供应商联系人：                  联系电话：                  邮箱：
 供应商名称（盖单位章）：            

日    期：      年    月    日

附件1

法定代表人（负责人）身份证明
(法定代表人（负责人）参加谈判)
供应商名称：                    
注册号：                    
注册地址：                      
成立时间：        年      月     日
经营期限：                 
经营范围：主营：               ；
 兼营：             
姓名：       性别：    
年龄：    系        （供应商名称）的法定代表人（负责人）。
特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件 

 

	法定代表人身份证（人像）复印件
	法定代表人身份证（国徽）复印件


                                   供应商名称(盖单位公章)：            
日期：      年      月     日

附件2
法定代表人（负责人）授权书
(委托代理人参加谈判)
本人      （姓名、职务）系            （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权      （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、补正、修改、撤回、提交               （项目名称、政府采购计划编号）资格审查证明材料；其法律后果由我方承担。
委托期限：         。
代理人无转委托权。
本授权书于    年   月  日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件及法定代表人（负责人）身份证明

	法定代表人身份证（人像）复印件
	法定代表人身份证（国徽）复印件

	委托代理人身份证（人像）复印件
	委托代理人身份证（国徽）复印件


供应商名称(盖单位公章)：                       

法定代表人（单位负责人）（签字或者印章）：               
委托代理人（签字或者印章）：               

日期：     年      月     日 
附件3
湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为:

 □大型   □ 中型    □小型     □微型

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场,遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号),如违反承诺,同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)：

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地 址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号:
附件4
供应商资格声明(格式)

致            (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和         (项目名称)邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：               
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单；

2、在“中国政府采购网”的查询中被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本资格声明第九条情形。

供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）
日期：       年   月    日

特定资格条件：

（1） 所投货物纳入医疗器械管理的，须具有相应的医疗器械经营许可证（或备案凭证）、或有效的医疗器械生产许可证（或备案凭证），且证件在有效期内）；

（2）所投货物纳入医疗器械管理的，货物须具有有效的医疗器械注册证（或备案凭证）且证件在有效期内。

