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	包号
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	单位
	节能
产品
	进口
产品

	1
	信息工程学院大数据公共服务平台建设项目
	详见第二节商务技术要求
	详见第二节商务技术要求
	1
	批
	
	


注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。
2.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。



第二节 商务技术要求
一、招标信息
信息工程学院大数据公共服务平台建设项目
二、预算及上限值
预算：160.00万元。
三、完成时间
合同签订，盖章生效后的壹个月内。
四、付款
（1）合同签订后，所有设备送至指定地点，经查验型号、数量等设备全部到位，设备完整组装，经采购人预验收通过后，支付合同金额40%的货款；
（2）按合同要求正常交付使用，验收合格，支付至合同金额的95%；
（3）项目正常运行壹年。期满后由双方进行核实和结算，对核实和结算无异议后，于核实和结算完成之日起的十五日内支付。
五、货物清单
	序号
	[bookmark: _GoBack]标的名称
	规格参数
	数量
	单位

	1
	物联网大数据融合应用实训平台
	见附件
	1
	套

	2
	工业瑕疵品检测与分拣系统
	见附件
	1
	套

	3
	工作站
	见附件
	98
	台

	4
	云管理软件
	见附件
	98
	台



六、技术要求
一、货物介绍及技术参数
	序号
	名称
	技术要求（参数要求）

	1
	大数据教学实训平台
	物联网大数据融合应用实训平台
	一、硬件要求：
1、基本要求：2U机架式，适用于通用机房环境，支持标准机柜，配置上架所需配件
2、CPU：配置2颗x86架构处理器，单颗16核心，基础主频≥2.4GHz
3、内存：配置12条32GB DDR新第一代服务器内存，总容量384G，内存频率≥3200MT/s
4、硬盘配置：配置4块960GB SSD SATA
5、RAID控制器：配置高性能RAID卡XR450，缓存≥2GB，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持配置RAID5，具备断电保护数据功能。
6、配置双口千兆以太网电口，支持链路聚合、网络冗余。
7、网卡支持虚拟化、VLAN、QoS等企业级网络特性。
8、配置2块900W白金级冗余电源，支持热插拔、负载均衡、断电保护，电源转换效率≥94%。
二、平台要求：
平台采用B/S架构，基于可扩展技术架构搭建，无需安装其他插件，支持Chrome内核、Firefox内核、Webkit内核等现代浏览器，支持平台用户使用Web页面方式访问平台。平台采用容器虚拟化技术，基于Linux系统部署，多工作节点分布式部署模式，具备敏捷、可靠、高弹性、易拓展等特性。平台需支持大数据、人工智能、区块链、云计算等多个软件专业方向的内容，同时整合企业实际项目案例，构建以理论和实践相结合的教学体系，功能如下：
1、平台教师端能够在线学习课程、评价课程、创建课程、下载课程资源、成绩导出、监控实验、自动阅卷、教学笔记、实验报告在线批阅及导出成绩、学生学习情况统计分析等。
2、学生端能够在线实验、在线编辑及下载实验报告、编辑课程笔记、在线提问、在线请求协助、下载课程笔记、下载实验笔记、在线追踪学习进度、在线考试、试卷详情及错题解析。
▲3、平台支持对单选、多选、判断题的自动阅卷和对填空题、简答题的教师手动批改，系统对学生的答题情况和成绩进行分析统计。（需提供能体现对应参数的功能截图）
▲4、平台教师可以上传、预览、下载课程资源，教师可以浏览带有权限限制的资源。（需提供能体现对应参数的功能截图）
5、平台支持学生在线操作实验，教师可监控和管理学生实验操作的虚拟机，实验过程中教师和学生实现在线提问和回复、请求协助进行一对一远程指导；为方便教师和学生在实验操作过程中能够做到实时互动，学生提出的问题，教师可以针对该问题进行点对点回复，可选择性将该问题及答案进行公开展示。
6、平台为方便学生操作实验的便捷性，平台需提供实验手册（包含实验目的、实验环境、实验步骤、实验代码、实验运行结果对照图）或项目说明书。
▲7、平台支持实验操作界面全屏展示功能，支持实验倒计时、支持学生对实验环境进行重启、重置。（需提供能体现对应参数的功能截图）
8、平台为降低实验耗时及代码的准确率，平台支持教师对实验手册上的实验代码进行拖动复制到实验环境，学生则只支持自主编写代码。
9、集群环境：支持大数据、人工智能、区块链等软件相关专业实验集群环境，包括Linux实验环境、云计算实验集群、hadoop实验集群、hive实验集群、hbase实验集群、spark实验集群、Python实验环境、数据分析实验环境等。
10、虚拟桌面：支持通过浏览器网页形式访问虚拟机虚拟桌面，方便学生在虚拟桌面中进行各种类型的操作实验。
11、IntelliJ IDEA编译系统：在虚拟机中支持使用IntelliJ IDEA作为开发环境进行Java、大数据及人工智能程序的开发实验。
▲12、在线IDE开发环境：平台提供多种类型的在线IDE开发环境，可进行Web、Java、Python等程序的开发实验。（需提供能体现对应参数的功能截图）
13、平台支持模拟真实项目开发管理流程开展教学，自由设置项目阶段、任务，并与教学管理平台集成。
▲14、项目任务可以支持在线完成任务，通过浏览器网页形式访问虚拟机的虚拟桌面，完成对应在线类型的项目任务。（需提供能体现对应参数的功能截图）
15、平台教师端能够创建实训项目、评价实训课程、实验实训在线答疑（可选择公开问答）、批阅报告。
16、平台支持学生端能够在线实验实训、编辑实验报告、下载实验报告、编辑实验笔记、下载实验笔记。
17、项目管理：可以按班级或者课程方向筛选过滤实训项目，可以查看实训详情，包含项目资源、项目笔记、项目评价、项目讨论、代码仓库、项目管理。
18、可以设置项目阶段，自由勾选需要训练的项目阶段，并且按阶段分配相应的任务给指定学生。
三、项目要求：
本项目主要用于智慧农业领域，智慧农业大数据平台通过部署基于ESP32的物联网设备，实现对土壤湿度、温度、光照等关键参数的实时监测，并结合大数据平台进行可视化展示与智能调控，从而精准指导灌溉、施肥等农事操作，提升资源利用效率与作物产量。
技术栈：采用Linux、MySQL、Hadoop、Kafka、Hudi、Zookeeper、Spark SQL、Spark Streaming、Hive、Clickhouse、Redis、Flink、DolphinScheduler、ECharts、SpringBoot、Java、Scala、Maven、IDEA等技术。
【功能描述】
1.准备阶段
2.数据导入
3.Clickhouse表的创建
4.接入服务
（1）服务名称
（2）服务功能
（3）配置文件及说明
（4）部署前的准备工作
（5）jar包编译
（6）启动脚本
5.应用后端服务
（1）服务名称
（2）服务功能
（3）配置文件及说明
（4）部署前的准备工作
（5）jar包编译
（6）启动脚本
6.应用前端服务
（1）配置高德地图
（2）前端运行
7.实时采集预警服务
（1）服务名称
（2）服务功能
（3）配置文件及说明
（4）部署前的准备工作
（5）jar包编译
（6）启动脚本
8.离线分析服务
（1）服务名称
（2）服务功能
（3）配置文件及说明
（4）部署前的准备工作
（5）jar包编译
（6）启动脚本
（7）DolphinScheduler调度配置
9.实时分析服务
（1）服务名称
（2）服务功能
（3）配置文件及说明
（4）部署前的准备工作
（5）jar包编译
（6）启动脚本
【项目资源】
1.项目指导手册1份
2.项目实训大纲1份
3.项目视频：
（1）项目模块讲解视频6份
（2）项目部署讲解视频7份
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	工业瑕疵品检测与分拣系统
	“工业瑕疵品检测”是基于Python语言开发的智能化检测系统，通过整合机械臂、工业摄像头及传送带，实现对工业产品表面或结构瑕疵的自动化检测与分拣。项目利用深度学习技术，替代传统人工质检方式，大幅提升检测效率、精度与生产良率，为智能制造提供高性价比的解决方案。
本实训项目培养学生对于图像处理的能力，加深对深度学习的理解，掌握视频流处理、机器人分拣操作的过程，增强学生使用opencv、深度学习框架等技术的能力和运用这些技术解决实际问题的能力。
技术栈：采用opencv图像处理技术、matplotlib绘图技术等。
【项目资源】
1、实训大纲1份
2、项目指导手册1份
（1）搭建环境
（2）创建Python项目
（3）构建模型
（4）读取数据
（5）数据处理
（6）模型训练
（7）模型保存及使用
（8）辅助文档
3、实训环境1份

【硬件参数】
（一）智能协作机器人参数
1、轴数：6+1轴；
2、极限负载：500 g； 
3、工作范围：315mm； 
4、重复定位精度：±0.5 mm； 
5、电源电压：100 -240 V, 50/60 Hz； 
6、电源输入：12 V/5 A DC；  
7、工作温度：-20℃~70℃
8、净重（机械臂本体）：1.5Kg；
9、底座尺寸：直径160mm；
10、材料：铝合金，ABS 工程塑料；
11、控制器：集成控制器
12、多功能控制器：配置显示屏，支持USB串口、蓝牙、WIFI、RS485等通讯方式，支持PC Studio程序下载、存储，扩展接口包含：
12.1、GPIO多功能复用接口 ×4；
12.2、PWM末端工具接口 ×1；
12.3、步进电机控制扩展接口 ×2；
12.4、RS485接口×2；
12.5、12V电源接口 ×1；
12.6、USB串口 ×1。
13、机器人安装方式：桌面；
14、应用程序：国产自主控制软件Studio（支持点位示教、图形化、Python等编程方式），除中文外，要求支持国际化语言模式，包含英文等，软件支持机械臂角度模式/坐标模式控制，支持末端工具及扩展配件（传送带、滑轨）编程控制，可与数字孪生软件实现虚实结合；
15、末端配件：气动套件
15.1、气动套件
15.1.1、气泵工作电压：5V
15.1.2、气泵尺寸：84mm x 108mm x 48mm
15.1.3、气泵压力：正压120kPa，负压60kPa
15.1.4、单指吸盘（重量13g，吸盘直径12mm）
16、支持控制方式：APP、蓝牙示教器、PC、机器视觉、语音
17、控制软件兼容Windows，macOS，Linux
18、支持ROS、Matlab、V-rep、Arduino、C、C++、Python等二次开发，提供Python SDK、Arduino API等开发工具包
（二）、传送单元参数
1、★最大运行负载：5Kg
2、★有效行程350mm
3、★最大运行速度7200mm/min
4、★净重1.8kg
5、通讯接口：支持RS485接口
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	大数据实训工作站
	工作站
	1、处理器: 最高睿频≥5.0G，核心数≥14核，线程数≥20线程，三级缓存≥24MB；（i5-14500）
2、主板：≥H770芯片组；
3、内存: ≥32G内存，双内存插槽，整机最高支持64GB内存；
4、硬盘: ≥1T 固态硬盘；
5、显卡: ≥RTX 5060 8G专业级显卡；
6、网卡：板载千兆以太网卡；
7、扩展槽：≥1个PCI、1个PCIe3 x1、1个PCIe4 x16、 2个M.2；
8、接口:≥ 8个USB接口（满足前置5个USB及1个Type-C或以上），≥1个HDMI接口，≥1个DP； 
9、键鼠：同品牌抗菌键鼠；
10、电源: ≥500W 金牌认证电源；
11、机箱: 标准MATX立式机箱≥15L，双风扇高效散热，静音设计，免工具开箱和维护设计，键盘鼠标线缆锁；
12、显示器：≥23.8寸同品牌显示器；
13、系统: 原厂预装正版win11操作系统；
14、还原卡：出厂自带BIOS版还原卡，支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、支持多硬盘、支持加密传输（提供软件截图并加盖供应商公章）；
15、服务要求：整机原厂三年保修、三年免费上门售后服务（提供加盖供应商公章的原厂售后服务承诺函）。
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	云管理软件
	确保整体机房管理运维稳定性，预装工作站同品牌云管理软件：
1服务器端功能：
1.1支持终端在线监测，通过服务器WEB管理端可实时查看终端计算机名、IP地址、MAC地址、操作系统、CPU型号和使用率、内存大小和使用率、硬盘总量和剩余量、网络带宽、网络上下行、在线状态等信息；
1.2支持通过云服务器的WEB管理端对服务器和终端进行全面监管和快速维护，可实时查看服务器的IP地址、运行时间、运行状态、CPU/内存/硬盘的使用率、网络的使用状态以及终端数量，终端在线状态，终端桌面策略等信息，同时可对终端进行远程重启、开机、关机，桌面策略和系统的快速切换操作，无需到终端逐台进行，节省维护量；
1.3支持通过服务器WEB管理端将单个或多个操作系统，通过P2P、广播、组播、单播等多种方式一次性下发到指定教室或所有教室的终端，P2P下发时可对终端进行ID排序、电源管理、参数同步、移动分组等设置，同时可根据实际情况，预设最大下载速度、传输完成后终端重启、关机、保持在线的状态，以及下载缓存大小的设置等操作。
2教师端功能：
2.1支持学生随堂点名功能，需填写班级、姓名、学号信息，可快速统计本次上课学生的出勤情况；
2.2支持教师端对学生端设备及网络锁定功能，满足不同教学场景下对学生端的设备管控，支持锁定键鼠、锁定屏幕、锁定USB、锁定光驱、黑屏肃静、禁用网络、禁用扬声器等操作；
2.3支持学生演示功能，满足不同场景下的教学需求；可进行全屏或窗口广播，实现多媒体高清教学，可根据不同的终端硬件配置选择FFMPEG解码器、NVIDIA解码器、Intel解码器、DXVA2解码器多种不同的解码方式。
3学生端功能：
3.1支持学生端还原模式、维护模式、升级模式，可根据需要进行一键快速切换，方便后期终端维护；
3.2支持学生端Windows7/10/11等多种系统桌面独立启动及多系统一键切换，每个系统可以单独设置不还原/手动/自动/每天/每周/每月/每次开机等还原策略；
3.3支持学生端组策略管理，当网络中断后学生终端与教师端失去连线，学生端依然可以独立设置任务管理器、控制面板、注册表、电源图标、访问设备管理器、访问磁盘管理、网络图标、音量图标等项目的使用策略。
（以上需提供功能截图并加盖供应商公章佐证；采购人有权要求成交供应商在成交公告发布后将成交的产品提供给采购人进行该功能的验证测试，并提供资料原件查验。如有以提供虚假材料：包括但不限于虚假技术参数响应、虚假证书、虚假检测报告等谋取成交的行为，按虚假应标处理，采购人将依法取消其成交资格，并上报财政部门）


二、其它要求及说明
1、本项目的履约验收为采购人自行组织验收，具体验收方法按照《株洲市政府采购项目履约验收管理暂行办法》株财发【2020】9 号的相关规定执行。
2、售后服务
整体设备质保一年，厂家质保高于一年的按厂家质保时间执行。若技术参数中对售后服务有明确要求，以技术参数的明确要求为准。
3、其他说明
1、本项目为交钥匙工程采用固定总价合同方式，供应商的投标报价应包括完成本项目所需的设备费、材料费、运输费、安装费、调试费、检测费、验收费、管理费、税金以及参与政府采购活动等所需的全部费用。除中标人报价外，采购人不再额外支付任何其他费用
★2、供应商应确保其投标产品技术参数的真实性。采购人在正式合同签订前，有权对成交产品的技术参数进行核查，成交供应商应无条件配合并按采购人要求提供相关证明材料。如成交供应商拒不配合或无法提供佐证材料证明其参数真实性的，按照虚假应标处理，采购人将依法取消其成交资格，并上报财政部门。
附件格式
附件1             资格审查证明材料清单
项目名称：
政府采购计划编号：                              采购项目编号：
	序号
	证明材料名称
	页码
	备注

	1
	资格审查证明材料清单
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	



供应商名称（盖单位章）：           
公司电话：                
公司电子邮箱：              
联系人：                        
联系电话                 
日 期：     年     月    日
 
 



附件2            供应商资格声明(格式)

致            (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和         (项目名称)邀请函的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：               
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本资格声明第九条情形。
 

供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）
日期：    年    月    日









[bookmark: _Toc54615767][bookmark: _Toc22201162]附件3        湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020〕46号)，本公司企业规模为:大型 口 中型 口 小型 口 微型 口
口本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。






公司(单位)名称(盖章)
       年__月__日

机构代码      、注册登记机构     、日期     、有效期    、注册资本    、地址   、经济行业    、经济性质     
法定代表人（负责人）姓名（签字）      、身份证号       、手机号：      
授权代表人姓名（签字）     、身份证号     、手机号：      




附件4
中小企业声明函（货物类）
(不满足以下条件的无需填写)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期： 

注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，投标人应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，其投标无效。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.“标的名称”为采购需求第二节技术要求中货物清单内标的名称，供应商需严格按照要求填写，否则视为无效的中小企业声明函。
4.本项目竞争性谈判邀请公告标的名称与采购需求标的名称不一致的以采购需求为准。
附件5
法定代表人身份证明

供应商名称：                   
注册号：                     
注册地址：                  
成立时间：        年    月    日
经营期限：                  
经营范围：主营：                ；兼营：                  
姓名：          性别：      年龄：         系                  （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人的第二代身份证的正面及反面清晰复印件。



供应商名称（盖单位章）：                  
日期：       年    月    日



附件5-1                  法定代表人授权书

本人                （姓名、职务）系                 （供应商名称）的法定代表人，现授权              （姓名、职务）为我方代理人。委托代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                          （项目名称、政府采购计划编号、采购项目编号）的资格审查证明材料、谈判响应文件及报价；(2)在成交后签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                。
代理人无转委托权。
本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人的第二代身份证的正面及反面清晰复印件，同时附法定代表人身份证明(原件，格式见附件5)。



供应商名称（盖单位章）：                  
法定代表人（签字）：                  
委托代理人（签字）：                  
日期：       年    月    日









附件6  参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法
记录的书面声明

致              (采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（五）项和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条所称重大违法记录。
政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
特此声明！


供应商名称（盖单位章）：                
法定代表人（签字）：                  
日期：       年    月    日



重要说明：
1、《参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》的“承诺期”填写：如果公司成立不足三年的，填写“自     年   月   日成立以来”（成立日期以营业执照为准）；如果公司成立三年及三年以上的，填写：“在参加采购活动前三年内”。
2、本附件《资格审查证明材料》格式为固定格式，除可填报项目、采购邀请公告或采购文件另有规定外，对本附件固定格式的任何修改，将导致资格审查证明材料无效。





信用查询：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与采购活动,提供在以上网站的查询截图复印件加盖公章。


