采购需求
第一节、采购明细

	
序号
	
项目名称
	数量
	
备注

	
1
	
趸船发电油料费
	
1
	
船上生活用电及通讯设备用电。

	

2
	
普通巡逻艇油

料费
	


3
	普通巡逻艇3艘，功率不低于60马力，每船每天航行时间不低于6小时，且满足胜利可采区通航安全维护服务保障要求。

	

3
	

高速柴油巡逻

艇油料费
	


1
	高速柴油机巡逻艇1艘，功率不低于110马力，船舶每天航行时间不低于6小时，且满足胜利可采区通航安全维护服务保障要求。

	

4
	
高速汽油巡逻

艇油料费
	

1
	高速汽油机巡逻艇1艘，功率不低于140马力，船舶每天航行时间不低于4小时，且满足胜利可采区通航安全维护服务保障要求。

	
5
	船舶驾驶员
	
5
	

	
6
	
现场工作人员
	
7
	

	
7
	后勤人员
	
1
	

	
8
	伙食费用
	
13
	

	

9
	
船舶维护保养
费用
	
	
船舶日常检修，易损件更换，设备调试费用，船舶统一 核算费用。

	

10
	
安全文明措施费
其他配套费用
	
	
通讯设备费用，包含对讲机北斗定位设备、应急物资费用， 包括救生衣、救生圈、消防器材、警示标识、防油污吸油棉。

	
11
	
保险费
	
	
13人意外险费用。

	
12
	
税费
	
3%
	



第二节、商务及技术要求
一、采购项目名称：岳阳县胜利可采区通航安全维护服务项目。
二、采购预算金额：1930000元；最高限价：1908004元。
三、项目概况：全面规范采区采砂船、运输船舶航行、停泊、作业行为，保障航道畅通与船舶通行安全；实现全天候、全覆盖安全管控，有效防范船 舶碰撞、搁浅、失控、侧翻等事故；协同落实水域生态环保要求，确保施工期间通航安全。
四、项目内容：岳阳县胜利可采区通航安全维护服务项目施工现场配置不少于5艘通航安全警戒船及辅助船舶，配备专业通航安保人员不低于13人，负责对指定的施工水域进行通航安全、生产安全维护及临时封航警戒；负责施工期间该河段的水上通航生产安全维护。
1、工作依据
依据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》《内河避碰规则》等相关法律法规，结合内河道实际情况，旨在确保内河道施工水域的通航安全。
2、工作内容
2.1建立通航安全维护站
在内河道施工区设立通航安全维护站，负责该区域的通航安全维护工作，包括但不限于航道监控、船舶调度、安全警示等。
2.2沟通协调机制建设
与海事、航道、建设等相关部门建立紧密的沟通协调机制，确保信息畅通，共同应对通航安全挑战。配备专职安全管理员，负责日常安全管理工作，与各相关单位保持密切联系。
2.3通航安全维护服务
负责施工水域过往船舶的通航安全维护服务，确保船舶安全有序通过。配合做好施工与通航的协调工作，避免施工对通航造成影响。
2.4 值班制度
工作时间为6:00-20:00，实行值班制度，严密监视施工水域通航情况。及时督促航行船舶及施工船舶纠正危及施工安全的行为。做好水域安全警示和应急处置工作，发现异常情况时按应急预案采取措施。对施工水域的突发事件进行应急救助。
2.5安全提示与上报
对在内河道内淌航、掉头、横驶、试航、抛锚、编解队、过驳、捕捞、穿越非通航桥孔及其他影响通航安全的行为的船舶及设施进行及时的安全提示。必要时，将相关情况上报行政主管部门处理。
2.6技术咨询与支持
对船舶及船员的适航、适任情况提供技术咨询，帮助其提高安全意识及操作技能。
2.7协助交通管制及禁航
协助行政主管部门开展交通管制及禁航工作，确保内河道交通秩序。
2.8标志监控与报告
按照相关规范要求，负责水域界限标志、施工专用标志、桥梁安全警示标志的日常监控。发现施工水域航道变化、航标移位等异常情况时，及时向海事、航道、建设单位等机构报告。
2.9安全提示与应急措施
发现存在影响通航安全的情况时，及时向过往船舶发出安全提示信息。同时采取应急措施，并立即向行政主管部门报告。
2.10其他任务
完成采购人及项目管理部门安排的其他安全维护任务，确保施工内河道通航安全。
五、项目服务期限及服务质量要求：
服务期限：
（1）本项目通航安全维护截止至2027年3月31日；
（2）施工水域通航安全维护时间约245天（按实际施工天数计算，停止施工期间不计算费用）。
注：确保施工期间通航安全，保证正常通航。
服务质量要求：
1、 落实《岳阳县胜利可采区通航安全保障方案》提出的安全通航保障措施；
2、 服务过程中供应商所有进入项目现场人员需购买意外保险，且严格按相关操作规程操作施工，如发生安全事故，一切责任和损失由成交人承担，采购人不负任何责任和损失。

六、具体实施时间和地点：确定成交供应商后采购人另行通知。
七、项目合同主要条款、投标报价及结算方式：
维护期按日计价（以业主和施工单位双方签证为准），暂按245天计算报总价，最终以实际发生天数结算为准。施工期间若出现停工则不计算当天费用。支付方式为每2个月结算一次，项目完工后结清所有费用。
八、其它需要说明的事项：
1、本项目采用费用包干方式，包含在服务实施过程中应缴纳的税费、管理费、保险费等一切与该项目管理有关的费用，投标人应详细计算项目所需的各项费用，如有遗漏，均由投标人免费提供，采购人不再支付任何费用。
2、投标人在投标前，如需踏勘现场的，有关费用自理，踏勘期间的安全自行负责。
3、项目施工期间的通航安全责任由中标单位负责。


注：具体的项目考核标准根据合同签订时，采购人最新的要求执行。
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