政府采购项目需求表

采购项目名称：郴州市政务服务中心窗口工作人员服装采购项目
采购人名称（盖章）：郴州市政务服务中心
	要求事项
	内容
	备注

	一、供应商特定资格条件要求
	 无
	《政府采购法》第二十二条第一款规定以外，采购项目有特殊要求，采购文件规定的供应商特定资格条件。

	二、技术规格、参数与要求
	一、采购目标
为郴州市政务服务中心统一采购窗口单位工作人员工作服装，实现政务服务大厅工作人员统一着装的目的。

采购要求
（一）技术规格及参数（详见附件1）

（二）除满足（一）的技术规格参数外，还必须满足以下标准
1、《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）
2、《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》（GB/T 5296.4-2012）
3、《男西服、大衣》（GB/T 2664-2017）
4、《女西服、大衣》（GB/T 2665-2017）
5、《衬衫》（GB/T 2660-2017）
6、《西裤》（GB/T 2666-2017）
（三）服务标准
1、投标人产品必须符合国家强制性标准要求和行业标准的要求。
2、西服、大衣、衬衫、西裤执行对应国家标准，质量等级不低于一等品；其余配饰满足相应标准及招标文件技数参数要求，经多次洗涤不褪色，不起毛、不起泡起皱，无裂缝、不变形；配件不易脱落、破损、纽扣装订牢固、拉链顺滑、纽扣眼平整、不留线头。
3、投标人所选用的面料质量等级不低于一等品，无起纱、走线、次货现象出现。
4、本项目整体质保期两年，自采购方验收合格之日起算。超出厂家正常保修范围的，投标人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。
★5、在签订合同前，中标人需提供投标文件中（投标人提供具有CMA或者CNAS标识的第三方检测机构出具服装成品及所投服装面料的检测报告。）的检测报告原件。投标人须在投标文件中对此作出承诺，并提供承诺书（格式自拟）。

6、投标人在投标文件中承诺，出厂产品包装完整、运输中包装零破损、送至使用者手中时产品零变形。投标人须在投标文件中对此作出承诺，并提供承诺书（格式自拟）。
7、中标人需严格按照技术参数及要求，依照已确定服装款式进行量身定做，有存在弄虚作假、以次充好的，将拒绝验收、付款。
8、永久标志。每套（件）服装上应有：商标、型号规格标及洗涤标（内容包括生产厂名称、产品名称、面料成份、维护符号）；附有合格证（生产厂名称、厂址、联系电话、产品名称、规格型号、等级、标准号、检验章）。
9、服装包装应整齐、牢固、无破损，产品数量准确，内、外包装大小适宜。衬衣硬包装，夏裤、春秋装、大衣每套一个塑料袋，袋面标识服装号型，按每人一整套服装及配饰装箱（夏季衬衫2件、夏季裤子2条、春秋西服2套、冬装大衣1件、领结、发饰（女）或领带（男）1件）并标注穿着者姓名。
10、在约定的时间里，免费负责提供上门一对一量衣服务，为采购人员工量体裁衣和统计型号，按实际量取的尺寸制作。如采购人的员工因特殊原因未能在指定时间内及时到场参加量体，则采购人有权为其另行安排量体时间。上述补充量体的时间及地点由采购人提前3天通知中标人。中标人在接到采购人的上述通知后，应在3天内立即安排量体师在规定的时间前往采购人所指定的地点完成补充量体工作。

（四）具体规格尺寸

按员工身体测量数据量身定制。
（五）执行标准

所投服装产品须符合国家或行业相关的产品标准要求。
（六）安全指标

符合《国家纺织产品基本安全技术规范》GB18401-2010 B类要求

（七）款式要求

采购人保留对服装颜色和款式调整的权利，服装的款式和颜色以签订合同前采购人确认的为准（中标人需提供部分款式样衣供选择）。

三、评审样品递交要求
1、样品递交截止时间、递交地点
在投标截止时间前将样品提交至开标现场【郴州公共资源交易中心(郴州市市民服务中心4楼市公共资源交易中心第  开标室）】。投标截止时间后递交的样品不予接收。现场递交样品的投标人须携带法人身份证明（法人参与样品递交的）或法人身份证明以及授权委托书（授权人参与样品递交的），授权书授权事项应具有样品递交，否则样品将不予接收。逾期未递交评审样品的，将不予计分。
样品数量及规格（详见附件2）

其他要求

样品按照“二、采购标准”要求制作，样品不得体现投标人名称、LOGO、品牌、生产来源、与国家标准或行业标准要求无关的标记、标签、标识、字母、符号、花纹等，将样品统一挂在带滑轮（滑轮颜色统一为黑色）的落地晾衣架（衣架骨架颜色统一为银色）上，在评审过程中如发现投标人暗藏名称及相关信息的，或者提供的样品与招标文件中要求提供样品的型号、规格、数量不一致的，经评标委员会认定未按上述要求提供的，样品评审不计分。

样品的保存与退还

未中标投标人提供的样品于中标（成交）公告发布之日起第8个工作日开始退还，退还时间为3个工作日，3个工作日内未领取的样品采购代理机构将统一进行处理。中标样品经采购人和中标人双方确认后由采购人负责封存，并作为验收标准之一，中标样品在合同验收合格后由采购人负责退还。
	1、属于采购文件的实质性要求条款的，请用符号“★”标明。否则属于采购文件的非实质性要求条款；

2、未尽事项，可另附表格或材料。

	三、履约要求
	一、包装要求
1、每套（件）服装上应有：商标、型号规格标及洗涤标（内容包括生产厂名称、产品名称、面料成份、维护符号）；附有合格证（生产厂名称、厂址、联系电话、产品名称、规格型号、等级、标准号、检验章）。
2、服装包装应整齐、牢固、无破损，产品数量准确，内、外包装大小适宜。衬衣硬包装，夏裤、春秋装、大衣每套一个塑料袋，袋面标识服装号型，按每人一整套服装及配饰装箱（夏装2套、春秋装2套、冬装1件、丝巾或领带1件）并标注穿着者姓名。
二、运输规范
1、中标人负责办理将货物运抵指定交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
2、中标人所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由中标人负责。
三、售前售后服务
1、提供上门量身定做服务，对需求人按一对一量身定做，按不同体型、规格单独裁剪，要保证尺码精准、穿着合身、舒适、美观，负责送货上门和发放工作。
2、中标人须按采购人要求，为采购人负责服装型号统计、发放工作，并将量体人员型号、姓名、性别、单位等相关资料做好储存和保管工作，实行人员服装档案集中管理，做到数据及时更新、信息完整统计。
3、所提供产品规格尺寸限于标准中尺寸规格，不同规格尺寸产品不影响报价。
4、采购物品发放后出现质量问题和穿着不适体的应负责包换、包退、包改。
5、中标人为此项目提供7*24小时服务热线，4小时内响应到达采购人现场，做到量体准确，记录清晰，坚持完整，服装穿着合适，并保证将采购人提出的问题，15日内完成改制、调换、重新制作等。 
6、提供7×24小时的故障服务受理。售后服务机构的名称、联系方法等应在投标文件中注明，需在投标文件中提供完整的售后服务方案。
7、产品在质保期内，因尺寸不符、色差或存在其他瑕疵等问题，中标人提供免费更换和改制服务。需在15日内完成。质保期外维修或换新的产品承诺只收取成本费用。
8、中标人技术人员及售后服务人员对采购人进行定期回访，并会请采购人相关负责人填写巡查反馈信息单以便更好的服务。两年内保持跟踪服务，提供两年期间采购方新进人员服装的量身定制，并享受相关同等服务。
9、对所有售出的产品，将详细记录产品品名、产品规格型号、数量、出厂日期、用户验收日期、用户信息(包括:用户名称，联系人，联系电话等)并作资料归档；
10、补单：采购人因单位人员异动，有不定期加做服装的需要，投标人需库存一部分面料，按原质量、原价格优先组织生产（合同签订后2年内价格不变），补单服装交货期不得超过20个工作日，逾期交货将扣除合同尾款。

11、提供本地化售后服务。中标后在项目地内设立有售后服务点。

四、产品验收

1、项目根据采购合同（协议）、中标通知书、招投标文件等资料按国家规定程序进行验收，验收中出现未达到退货要求，但需对货物进行更换时，中标人在接到采购人通知之时起，一般在24小时内给与答复，2个工作日内将更换货物送至采购人指定地点。如中标人交付货品验收不合格，采购人有权要求中标人对该批货物全部重新生产。若再次供货出现相同情况，采购人有权终止采购合同。
2、验收抽检内容及费用规则
（1）抽检数量和范围：男装一套、女装一套（包含夏季衬衫1件、夏季裤子1条、春秋西服套装1套、春秋长袖衬衫1件、冬装大衣1件）。验收时，委托第三方检测机构对到货服装进行抽检，重点检测面料纤维含量、纱支、单位面积质量、色牢度、PH值、甲醛含量等，检测结果与投标文件中检测报告相符（偏差在合理的范围内），以及符合国家及行业标准。

（2）检测机构资质：检测机构需为省级以上质量技术监督部门认定的第三方机构，检测前需向采购人提交资质证明及检测方案。

（3）费用承担：抽检的服装费、检测费由由中标人支付。

（4）结果处理：若抽检结果不合格，中标人须按照投标文件约定的标准重新供货，由此产生的运输、检测等相关费用由中标人承担。若重新供货后再次抽检仍不合格，视为中标人根本违约，采购人有权拒收全部货物，单方解除合同，并要求中标人支付合同总价20%的违约金。
3、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为采购人原因造成的，由采购人承担检测费用，否则，由中标人承担。
4、中标人对验收中采购人提出的问题，应立即给予书面答复，并提出可行的解决方案，签订承诺函交由采购人。
5、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收报告作为申请付款的凭证之一。

五、交货期、交货地点：

1、交货期：签订合同45天内供货完成。

2、交货地点：郴州市政务服务中心指定地点。

六、结算方式：本次服装采购由市政务服务中心按照政府采购程序统一进行采购，确定唯一中标人，集中供货、结算，具体结算金额根据采购数量据实结算。市直预算单位常驻的窗口派驻人员的经费由市政务服务中心负责与中标人结算，个人分担部分由各个进驻窗口单位统一收集上交市政务服务中心；自收自支单位和企业单位由其自行与中标人签订采购合同，自行组织结算。

合同签署后，15日内预付合同的30%作为预付款，全部产品交付并经甲方最终验收合格后30日内，甲方支付至实际结算总价款的95%。剩余5%作为本合同结算尾款，于验收合格之日起满24个月且乙方不存在任何违约情形后，由甲方于前述期限届满后30日内无息支付。
其它规定与说明：

1、本项目采用费用包干方式，包含了制作、款式调整、包装、运输、量体、退换、验收、税金等一切费用，投标人应根据项目要求和实际情况，详细列明项目所需的人工、管理、财务、保险等所有费用，如一成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。
2、招标文件中未明确事宜，签订合同时另行约定。

八、解决争议的方式 □提请仲裁  ☑ 向人民法院提起诉讼

九、其他未尽事项：协商解决
	

	四、其他要求
	（一）是否专门面向中小企业采购    是 ☑   否□
（二）是否接受联合体              是 □   否☑
（三）是否接受备选方案            是 □   否☑
（四）是否经财政部门同意采购进口产品  是 □ 否☑
（五）其他
	


附件1：技术规格及参数

	序号
	货物名称（标的名称）
	主要技术参数及性能要求

	1
	夏季衬衫
	▲1.面料纤维含量：100%棉；

2.纱支：80S/2×80S/2（±5S）；

3.单位面积质量：(120～140)g/㎡；

4.颜色：白色，耐光色牢度≥4级；

5.▲成衣免烫性能：成衣免烫工艺。整体免烫性能必须符合 GB/T 18863-2002《免烫纺织品》 标准要求，洗涤干燥5次后外观平整度≥3.5级；

6.色牢度：

6.1耐水色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；

6.2耐酸/碱汗渍色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；

6.3耐摩擦色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥4级；

6.4耐皂洗色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；

7.水洗尺寸变化率：-1.5%～+1.5%。

8.pH值：4.0～8.5；
9.甲醛含量：≤75mg/kg。
★投标人提供具有CMA或者CNAS标识的第三方检测机构出具所投服装成品及所投服装面料的检测报告。

	2
	夏季裤子
	▲1.面料纤维含量：羊毛（50±5）%，聚酯纤维（37±5）%，莱赛尔10%， 氨纶3%，含导电纤维；

2.纱支：100Nm/2×100Nm/2（±5Nm）；

3.单位面积质量：（130-160）g/㎡；

4.颜色：藏青色；

5.色牢度：

5.1耐水色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；

5.2耐酸/碱汗渍色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；

5.3耐摩擦色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3～4级；

5.4耐皂洗色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；

6.甲醛含量：≤75mg/kg；

7.水洗尺寸变化率：-2.0%～+1.5%。

8.起毛起球：≥4级；

9.pH值：4.0～8.5。

★投标人提供具有CMA或者CNAS标识的第三方检测机构出具所投服装成品及所投服装面料的检测报告。

	3
	春秋西服套装
	（一）面料

▲1.纤维含量：羊毛（50±5）%，聚酯纤维（47±5）%，氨纶3%，含导电纤维；

2.纱支：100Nm/2×100Nm/2（±5Nm）；

3.单位面积质量：（180～200）g/㎡；

4.面料颜色：藏青色；

5.pH值：4.0～8.5；

6.色牢度：

6.1耐酸/碱汗渍色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；
6.2耐摩擦色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3～4级；

6.3耐水色牢度：变色：≥4级，沾色：≥4级；

6.4耐光色牢度：≥4级；

7.甲醛含量：≤75mg/kg；
8.起毛起球：≥4级；

9.pH值：4.0～8.5。
（二）里料：

1.颜色：与面料颜色相协调；

2.色牢度：

2.1耐干洗色牢度：沾色：≥4级；

2.2耐皂洗色牢度：沾色：≥4级；

2.3耐酸/碱汗渍色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；
2.4耐水色牢度：变色：≥4级，沾色：≥4级；

2.5耐摩擦色牢度：干摩擦≥4级

3.甲醛含量：≤75mg/kg；

4.pH值：4.0～8.5。

★投标人提供具有CMA或者CNAS标识的第三方检测机构出具所投服装成品及所投服装面料的检测报告。

	4
	春秋长袖衬衫
	▲1.面料纤维含量：100%棉；
2.纱支：80S/2×80S/2（±5S）；

3.单位面积质量：（140-150）g/㎡；

4.颜色：白色，耐光色牢度≥4级；

▲5.成衣免烫性能：成衣免烫工艺。整体免烫性能必须符合 GB/T 18863-2002《免烫纺织品》 标准要求，洗涤干燥5次后外观平整度≥3.5级；

6.色牢度：

6.1耐水色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；

6.2耐酸/碱汗渍色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；

6.3耐摩擦色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥4级；

6.4耐皂洗色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；

7.水洗尺寸变化率：-1.5%～1.5%；
8.pH值：4.0～8.5；

9.甲醛含量：≤75mg/kg。

★投标人提供具有CMA或者CNAS标识的第三方检测机构出具所投服装面料的检测报告。

	5
	冬装大衣
	▲1.面料纤维含量：羊绒（10±3）%，羊毛（90±3）%；

2.单位面积质量：（300～320）g/㎡；

3.颜色：黑色或藏青色；

4.耐干洗色牢度：≥4级

5.耐摩擦色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥4级；

6.甲醛含量：≤75mg/kg；

7.起毛起球：≥4级；

8.耐干洗尺寸变化率：-2%～2%；

9.pH值：4.0～8.5；

10.甲醛含量：≤75mg/kg。
（二）里料：

1.颜色：与面料颜色相协调；

2.色牢度：

2.1耐干洗色牢度：沾色：≥4级；

2.2耐皂洗色牢度：沾色：≥4级；

2.3耐水色牢度：变色：≥4级，沾色：≥4级；

2.4耐摩擦色牢度：干摩擦≥4级

3.甲醛含量：≤75mg/kg；

4.pH值：4.0～8.5。

★投标人提供具有CMA或者CNAS标识的第三方检测机构出具所投服装成品及所投服装面料的检测报告。

	6
	领结、发饰（女）或领带（男）
	1.面料纤维含量：聚酯纤维100%


附件2

样品数量及规格
	序号
	样品名称
	单位
	数量
	尺码

	1
	男/女西服
	套
	1
	男：上衣175/96B、裤子175/86B

	
	
	
	1
	女：上衣165/84B、裤子165/72B

	2
	男/女长袖衬衣
	件
	1
	男：175/96B

	
	
	
	1
	女：165/84B

	3
	男/女短袖衬衣
	件
	1
	男：175/96B

	
	
	
	1
	女：165/84B

	4
	男/女冬装大衣
	件
	1
	男：175/96B

	
	
	
	1
	女：165/84B

	5
	男/女夏裤
	件
	1
	男：175/86B

	
	
	
	1
	女：165/72B

	6
	领结、发饰或领带
	条
	1
	男：领带

	
	
	
	1
	女：领结、发饰


附件3 评标方法及标准表
综合评分方法及标准
	评审因素及权值

	评审因素
	权值范围

	技术部分
	（A1）50

	商务部分
	（A2）20

	价格部分
	（A3）30


  
	综合评分表

	评审因素
	计分因素
	分值
	计分标准

	技术部分(F1)
	满足招标文件技术要求程度
	35分
	以招标文件为基准，技术条款偏离项数之和＞10项将导致其投标无效。完全满足招标文件技术指标，技术成熟、可靠，阐述详尽的计35分；标注“★”的条款为实质性条款，发生负偏离按无效投标处理；带“▲”的技术指标为重要参数指标，每不响应或负偏离一项，扣7分；一般技术条款（非“★”“▲”条款）每不响应或负偏离一项，扣3.5分，扣完为止，不倒扣分。

注：①配置不详、技术参数阐述不清楚、或者应答时缺项漏项、或要求提供证明材料未提供或提供的证明材料不清楚、或不满足招标文件要求的，视同负偏离处理。②产品技术要求中凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术参数，最低一级序号的指标项内容需全部符合技术参数要求；同一项技术指标不重复计分。

	
	样品质量
	40分
	评标委员会对投标样品根据以下方面进行评分：

外观设计：符合窗口服务岗位职业形象要求，无夸张设计；领型、袖长、裤长等关键部位符合职业着装规范；无暴露、松垮、拖沓设计；色彩搭配协调，无明显色差。全部满足的计8分，一处不满足的扣2分，扣完为止。
外观质量：平整无褶皱、无污渍、无水渍、无线头、无烫黄、无异味。全部满足的计6分，一处不满足的扣1分，扣完为止。

（3）缝制工艺：缝制工艺平整、顺直，无跳线、脱线、歪斜现象；止口不反吐、不起吊；上袖圆顺、左右对称；锁眼整齐、光洁。全部满足的计10分，一处不满足扣2.5分，扣完为止。

（4）整体效果：面料质地柔软、透气，触感亲肤，无粗糙、僵硬、刺痒感；版型贴合人体曲线，无紧绷、束缚感，活动（如抬手、弯腰、坐下）无限制。全部满足的计10分，一处不满足扣2分，扣完为止。

（5）里料及辅料：里料及辅料与服装面料性能相匹配；与服装造型相协调；辅料（如纽扣、拉链等）质量可靠，开合顺畅，无松动、脱落风险。全部满足的计6分，一处不满足扣2分，扣完为止。

注：投标人按采购需求提供全套样品，样品未按要求数量和尺码提供或者样品提供不全或者未提供样品的不计分。

	
	质量保障措施
	10分
	投标人提供质量保证措施，应至少包括①产品生产的主要原材料的来源、②产品生产的设备与工艺、③安全生产管理、④人员配备情况、⑤产品在生产中/生产后/出厂前各阶段的产品质检管理等环节。投标人以上措施完整，详细、可行性高的计10分，缺项、漏项，每处扣2分；有不完善处或有缺陷或与项目不匹配，每处扣1分，扣完为止。
注：内容不完善或有缺陷或与项目不匹配是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	
	生产组织方案
	9分
	为保证供货要求，投标人根据采购需求提供完整的生产组织方案，要求计划包含①整体组织与安排；②面辅料进厂检验；③生产实施过程：量体、打版、裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装、入库、出仓运输环节。第①、②内容清晰、详细的各计2分，有缺漏项，该项不计分，有不完善处或有缺陷或与项目不匹配，每处扣1分；第③项各环节清晰，内容详细的计5分，有缺漏项，该项不计分，有不完善处或有缺陷或与项目不匹配，每处扣0.5分，扣完为止。

注：内容不完善或有缺陷或与项目不匹配是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	
	供货方案
	6分
	投标人根据项目实际情况，制作相应的供货方案，根据供货方案（包括但不限于：①量体安排、②制作的周期、③交付方案等），方案内容合理、完善，服务方式、标准及流程规范，措施得当的计6分，缺项、漏项，每处扣2分；有不完善处或有缺陷或与项目不匹配，每处扣1分，扣完为止。

注：内容不完善或有缺陷或与项目不匹配是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	
	节能、环境标志产品加分(此仅限于节能、环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予加分)： 
所投环保产品的价格
———————————×技术权值×100×本项目加分比例= 应加分数
项目总价格
注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。

	商务部分(F2)
	业绩
	30
	投标人提供近三年来（2023年8月-投标截止日期）完成过的同类项目业绩（至少包含衬衫或西服或者大衣），每提供一个类似业绩的计10分，最多计30分。（投标文件中提供业绩的中标通知书或合同扫描件并加盖投标人公章，否则不计分。）

	
	企业综合实力
	10
	投标人或所投产品制造商具有与所投产品相关的发明专利，每提供一个计5分；具有与所投产品相关的实用新型专利的。每提供一个计1分；本项最高计10分。

以上均须提供相关有效证书复印件加盖投标人公章，否则不计分。

	
	零星增补保障方案
	20
	投标人为满足采购方零星增补需求，需提供①原材料备货、②仓储保管、③响应周期、④补发调换等保障方案。方案完整、措施详实可行的计20分，缺项、漏项，每处扣5分；有不完善处或有缺陷或与项目不匹配，每处扣2.5分，扣完为止。

	
	售后服务方案
	40
	投标人提供的售后服务方案中应包含①售前/售中/售后服务承诺、②售后服务方式及标准、③售后服务范围、④售后服务流程、⑤应急响应措施等内容,方案内容合理、完善，服务方式、标准及流程规范，措施得当的计40分，缺项、漏项，每处扣8分；有不完善处或有缺陷或与项目不匹配，每处扣4分，扣完为止。

注：内容不完善或有缺陷或与项目不匹配是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	价格部分(F3)
	投标报价
	100.0
	1、满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100

2、价格评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
3、异常低价按财库〔2026〕2号文件执行。

	
	节能、环境标志产品加分(此仅限于节能、环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑)： 
所投环保产品的价格
———————————×价格权值×100×本项目加分比例= 应加分数
项目总价格
注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目价格加分，并合计到价格最终得分。




