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第1章 [bookmark: _Toc34637751]
谈判邀请
[bookmark: _Toc34637760][bookmark: _Toc22201064]临湘市博物馆的临湘博物馆历史文物陈列布展（货物采购） 进行竞争性谈判采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与资格审查活动。
	项目概况
临湘博物馆历史文物陈列布展（货物采购）的潜在供应商应在（临湘市南正街彭家巷吃水胡同西26号）获取采购文件，并于2026年08月10日 9点30分 （北京时间）前提交响应文件。


一、采购项目基本信息
1、采购项目编号：CGXM2026430682000025
[bookmark: _GoBack]2、采购项目名称：临湘博物馆历史文物陈列布展（货物采购）
3、政府采购计划编号：(2026)430682000015-1
4、合同履行期限：临湘博物馆历史文物陈列布展（货物采购）：合同签订之日起30个工作日内；
5、本项目 否 接受联合体投标。
二、采购需求
	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术需求或服务要求
	数量
	预算金额（元）

	临湘博物馆历史文物陈列布展（货物采购）
	1950248.62
	临湘博物馆历史文物陈列布展（货物采购）
	符合要去
	1
	1950248.62


三、供应商的资格要求
1、供应商的基本资格条件：
（1）供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（3） 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
（4）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
包名称：临湘博物馆历史文物陈列布展（货物采购）
☑ 专门面向中小企业（含监狱及福利性单位）
3、供应商特定资格条件：
包名称：临湘博物馆历史文物陈列布展（货物采购）
特定资格条件：无
四、获取采购文件的时间、期限、地点及方式
1、时间：2026年7月31日至2026年8月6日，每天上午9:00:00 至12:00:00，下午15:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）
2、地点：临湘市南正街彭家巷吃水胡同西26号
3、方式：线下获取
4、售价：0元
五、响应文件提交截止时间、地点
1、截止时间：2026年8月10日 9点30分（北京时间）
2、地点：临湘市南正街彭家巷吃水胡同西26号
六、响应文件开启
1、开启时间：2026年8月10日 9点30分（北京时间）
2、地点：临湘市南正街彭家巷吃水胡同西26号
七、公告期限
1、本公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本公告发布之日起3个工作日。
2、在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本公告为准。
八、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为采购文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到采购文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
九、谈判说明
1、本公告选项：☑ 表示选择，☐ 表示未选择。
2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十、其他补充事宜：/
十一、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

采购人信息:
（1）名称：临湘市博物馆
（2）地址：临湘市博物馆
（3）联系人：周威
（4）联系电话：139 7304 0066
采购代理机构信息：
（1）名称：中技建设咨询有限公司
（2）地址：临湘市南正街彭家巷吃水胡同西26号
（3）联系人：沈女士
（4）联系电话：19908403899
项目联系方式：
（1）项目联系人：周威
（2）电      话：139 7304 0066


[bookmark: _Toc34637761]附件：确认通知
                       确认通知
         （采购人、采购代理机构）：
我单位已于     年  月  日收到你单位    年  月  日发出的     （项目名称）谈判邀请，确认    （参加/不参加）谈判采购。
特此确认。

单位名称（盖单位公章）：            
法定代表人（或授权代表人）（签字或印章）：        
        年  月  日

[bookmark: _Toc34637762]

附件：
湖南省政府采购供应商资格承诺函
 
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□中型□小型□微型□
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27 号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。
 


公司（单位）名称（盖章）
 
 	年 	月 	日
 

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质
法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号： 
授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：


第二章 谈判须知
[bookmark: _Toc34637763]第一节 谈判须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	临湘市博物馆的临湘博物馆历史文物陈列布展（货物采购）

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	联系人：周威  
电话：139 7304 0066

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	名 称： 临湘市博物馆
联系人：周威  
电话：139 7304 0066

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	名  称：中技建设咨询有限公司
地  址：临湘市南正街彭家巷吃水胡同西26号
联系人：沈女士
电  话：19908403899


	第3.1款
	供应商资格条件
	1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。

	
	
	2、采购项目的特定资格条件：/
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

	第3.2款
	是否接收联合体形式
	否

	第3.3款
	供应商的邀请方式
	公告邀请

	第5.1款
	现场勘察
	不组织

	二、谈判文件

	第6.3款
	谈判文件的实质性变动内容
	无

	三、响应文件的编写

	第10.3款
	采购项目预算
	1950248.62元

	第10.6款
	报价的其他要求
	/

	第11.1款
	保证金
	☑ 不要求提供
□ 要求提供：

	第12.1款
	响应文件有效期
	90天

	第13.1款
	分包
	不分包

	第14.2款
	响应文件副本份数
	一式二份（正本壹份、副本贰份）采用胶装方式装订，电子文档1份（U盘随响应文件同时密封递交）

	四、响应文件的递交

	第15.2款
	封套上应载明的信息
	采购人名称：    
 投标人全称：                      
    （项目名称）               响应文件在    年   月   日      前不得开启

	第17.1款
	响应文件的递交时间和地点
	湖南省临湘市城中北路2号二楼

	五、响应文件的评审与谈判

	第21.4款
	谈判文件规定的实质性要求和条件
	★ 展柜低反射玻璃参数（透光率≥97.1%，反射比＜1%）
★ 展柜空气交换率≤0.5d⁻¹
★ 合同履行期限：90 日历天
★ 标准化设备须提供 3C 认证
★ 整体质保期≥1 年
★ 本项目清单内监控、触控一体机、工控主机、耳机等列入国家 3C 强制性产品目录电气设备，响应文件须提供同型号、有效期内 3C 认证证书复印件加盖公章；展柜板材、艺术造型装饰材料须提供十环环境标志认证或 CMA 出具环保检测报告；证书品牌、型号须与分项报价标的完全一致，未提供或型号不匹配直接作无效响应。
★ 提供本项目清单内符合现场条件的设备安装图纸

	第27.2款
	最后报价的算术修正
	/

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第33.1款
	财政部门指定的媒体
	湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)

	第35.3款
	履约担保
	中标金额的 / %

	七、政府采购政策

	第37.2（1）项
	节能产品的价格折扣比例
	☑否
 是，采购《节能产品政府采购清单》(第二十二期) 内的产品。
节能产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术  4%、价格4%

	
	环境标志产品的价格折扣比例
	采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(第一十八期)内的：
(1)采用最低评标价法时，应给予5%-10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为5%，按所投产品金额占总投标报价的比重同比折算（如所投产品金额占总投标报价的10%，则扣除比例为0.5%）；
(2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术4%分、价格4%分，按所投产品金额占总投标报价的比重同比折算（如所投产品金额占总投标报价的10%，分别给予技术0.4%分、价格0.4%分的加分）；
(3)采用竞争性谈判时，应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为5%，按所投产品金额占总投标报价的比重同比折算（如所投产品金额占总投标报价的10%，则扣除比例为0.5%）。
(4) 上述期数环保清单中的台式计算机产品性能参数作为附件予以强制执行，即凡与附件所列性能参数不一致的产品，不得参加政府采购活动。
（5）投标人应在投标文件中提供上述期数《环境标志产品政府采购清单》，显著标注出清单中所投产品，并将该部分产品单独列表且计算该部分产品占总投标报价的比重，否则本项不加分。

	第37.2（2）项
	两型产品的价格折扣比例
	否
是, 在满足基本技术条件的前提下，对价格、技术和商务项目按下列规则给予一定幅度的加分： 
（一）在价格评标项中，可以对两型产品给予价格评标总分值的4％-8％幅度不等的加分, 本项目具体加分为4％。     
（二）在技术评标项中，可以对两型产品给予技术评标总分值的4％-8％幅度不等的加分, 本项目具体加分为4％。      
(三)在商务评标项中，对在本地设有生产基地和备品备件库、有售后服务机构和网点的两型产品，可以给予商务评标总分值的4％-8％幅度不等的加分, 本项目具体加分为4％。
投标人应在投标文件中提供上述期数《湖南省两型产品政府采购目录》（第五批）内的，显著标注出清单中所投产品，提供相关证明材料（清单或目录所在页复印件），并在（报价一览表及报价文件中）提供相应数据。

	第37.3（1）项
	小型、微型企业的价格折扣比例
	专门面向中小企业采购（应同时在招标公告中注明）。
□非专门面向中小企业采购：
1、给予小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为6%。
2、给予联合体2%-3%的价格扣除。本项目具体扣除比例为2%。
3、给予中型企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为3%。
4、应按要求填写《中小企业声明函》，并提供行政主管部门出具的中型或小型或微型企业证明资料原件，否则不予价格扣除。
5、中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：
5.1符合中小企业划分标准（中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准）；
5.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
6、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

	第37.3（2）项
	小型、微型企业参加联合体的价格折扣比例
	/

	第37.7款
	进口产品
	/

	八、其他规定

	第38.1款
	代理服务费
	按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》【湘招协（2015）6号文】收费标准收取招标服务费。招标代理服务费的币种：人民币。

	第39.1款
	其他规定
	/




[bookmark: _Toc34637764]
第二节 谈判须知正文
[bookmark: _Toc34637765]一、说明
1.适用范围
1.1本竞争性谈判文件仅适用于本章第一节“谈判须知前附表”（以下简称【谈判须知前附表】）中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1采购项目联系人姓名和电话见【谈判须知前附表】。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。
2.4供应商是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。
3.供应商的资格要求
3.1供应商应当符合【谈判须知前附表】规定的供应商资格条件。
3.2【谈判须知前附表】规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
3 
4.参与谈判的费用 
4.1无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。
5.现场勘察
5.1供应商应按【谈判须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
5.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
5.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
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6.谈判文件的组成
6.1谈判文件由下列文件组成：
第一章 采购邀请
第二章 谈判须知
第三章 合同草案条款
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
6.2采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的谈判文件进行的澄清或者修改，构成谈判文件的组成部分。
6.3谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见【谈判须知前附表】。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。
6.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
7.谈判文件的澄清或者修改
7.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。
7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
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8.一般要求
8.1供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。
8.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
8.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
8.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
8.5供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。
9.响应文件的组成
9.1响应文件包括下列内容： 
（1）谈判响应声明(格式)
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)
（3）授权委托书(格式)
（4）保证金
（5）首次报价表及报价文件(格式)
（6）采购需求的响应
（7）合同条款偏离表
（8）采购需求偏离表
（9）享受政府采购政策优惠的证明资料
（10）关于资格的声明(格式)
（11）响应标的符合谈判文件规定的证明文件
（12）代理服务费承诺书
9.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
9.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
10.报价要求
10.1供应商应当根据谈判文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价；谈判文件第三章提供第三节“工程量清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。
10.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：
（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其它附加服务的费用。
（2）所有根据合同或其它原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。
（3）谈判文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。
（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。
10.3供应商的最后报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见【谈判须知前附表】。
10.4供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
10.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10.6报价的其他要求见【谈判须知前附表】。
11.保证金
11.1谈判文件要求供应商提交保证金的，供应商应按【谈判须知前附表】规定，在提交响应文件的截止时间前提交保证金。保证金有效期应当与响应文件有效期一致。
11.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。
11.3采购人、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
11.4保证金的退还按以下规定办理：
（1）成交供应商的保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还。
（2）未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
（3）终止竞争性谈判采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。
11.5有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； 
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 
（5）谈判文件规定的其他情形。
12.响应文件有效期
12.1响应文件有效期见【谈判须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
13.分包
13.1供应商拟在成交后将采购项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【谈判须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在响应文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。
13.2中小企业依据政府采购政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包给大型、中型企业，中型企业不得分包给大型企业。
13.3成交供应商应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。
13.4不符合谈判文件中有关分包规定的，其响应无效。
14.响应文件的签署及规定
14.1响应文件应按谈判文件要求在签章处盖供应商单位公章和在签字处由供应商代表签字。供应商代表可为供应商法定代表人(非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，谈判文件统称单位负责人)；供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）授权委托书。
14.2响应文件正本一份，副本份数见【谈判须知前附表】；响应文件电子文档（U盘或光盘形式）：二份。纸质响应文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件的副本可为正本的复印件。
14.3响应文件任何加行、涂改、增删等改动，改动之处应由供应商代表签字。否则，将导致响应文件无效。
14.4在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不褪色材料书写，并经供应商代表签字，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致响应文件无效。
14.5为便于采购文件保存，响应文件电子文档建议为PDF格式，内容与纸质响应文件正本一致。
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15.响应文件的密封和标记
15.1响应文件应密封包装，以保证其响应文件信息在提交首次响应文件截止时间前不被透露。
15.2响应文件封套上应写明的内容见【谈判须知前附表】。
15.3响应文件如果未按本章第15.1款规定密封，采购人、采购代理机构将拒绝接收。
16.响应文件的补充、修改或者撤回
16.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商代表签字。
16.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
17.响应文件的递交与接收
17.1供应商应在【谈判须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者谈判小组拒收逾期送达的响应文件。
17.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。
（1）项目名称、采购代理编号；
（2）供应商名称；
（3）响应文件送达时间、地址；
（4）响应文件密封情况；
（5）采购人、采购代理机构名称；
（6）采购人、采购代理机构接收人签字。
17.3采购人、采购代理机构在按本章第25.3款规定公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料、价格和其他信息。
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18.供应商资格复核
18.1被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随响应文件提供更新或者补充的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
18.2除上款规定的情形外，采购人、采购代理机构不再对供应商进行资格审查。
19.谈判小组
19.1谈判小组由采购人代表和评审专家组成。
19.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血
亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
20.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
20.谈判程序
20.1谈判程序：谈判（响应文件审查、澄清）、最后报价、提出成交供应商。其中，谈判按本章第23条进行。
20.2谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。
20.3在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。
21.响应文件审查
21.1谈判小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查。
21.2响应文件有下列情况之一，响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
（1）应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合谈判文件要求的；
（2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；
（3）不满足谈判文件规定的实质性要求和条件的；
（4）法律、法规和谈判文件规定的其他响应无效情形。
21.3响应文件按无效处理的，谈判小组应拒绝其参与谈判，但属于谈判文件规定的实质性变动内容的除外。
21.4谈判文件规定的实质性要求和条件见【谈判须知前附表】。
22.澄清
22.1谈判小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其供应商代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
23.谈判的规定
23.1在谈判过程中，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其代表参加谈判。
23.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，谈判小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加谈判的供应商。
23.3每轮谈判中，参加谈判的供应商代表应认真、准确、完整地记录谈判小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对谈判小组书面通知提出的要求和条件作出明确响应，并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
24.退出谈判
24.1供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购人、采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商代表签字。采购人、采购代理机构按本章第11.4款规定退还退出谈判的供应商的保证金。
24.2供应商参与谈判，但未提交最后报价又未按前款规定退出谈判的，保证金不予退还。
25.最后报价
25.1谈判结束后，谈判小组按本章第21.2款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。响应文件不符合谈判文件规定的实质性要求和条件的，谈判小组不得要求供应商提交最后报价，也不得接受供应商提交的最后报价。符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家的，谈判小组应当要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
25.2下列情形，谈判小组确认符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家，可以不与供应商谈判，直接要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。
（1）谈判文件未明确可能实质性变动的；
（2）谈判文件明确可能实质性变动，但谈判小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，认为谈判文件不需发生实质性变动、不需要谈判的。
25.3谈判小组应召集所有提交最后报价的供应商，逐一公布供应商的最后报价，由采购人、采购代理机构负责记录，并由供应商代表签字确认后随采购文件一并存档。
26.不合理报价
26．1谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。
27.提出成交供应商
27.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。
供应商最后报价涉及算术修正、需落实政府采购政策的，按上款规定由低到高的顺序排序。最后报价排序相同的并列。
27.2最后报价有算术错误的，除【谈判须知前附表】另有规定外，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。
（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。
27.3最后报价的评审
（1）如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。
（2）需落实政府采购政策（优先采购、价格评审优惠）的，按本章本节第39、40条等相关规定进行价格扣除。
28.确定成交供应商
28.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
28.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。
28.3成交候选人并列的，由采购人自行确定成交供应商。
29.谈判的特殊情形
29.1对于经公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有 2 家的，采购人在本次谈判采购活动开始前，报经主管预算单位同意，公开招标限额标准以上的经本级财政部门批准，可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。
29.2符合上款情形的，本章本节相关条款规定的供应商最低数量可以为两家。
30.谈判终止
30.1出现下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
31.重新评审
31.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。
采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
32.保密及串通行为
32.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
32.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
32.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：
（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。
[bookmark: _Toc34637770]六、成交结果信息公布与授予合同
33.成交信息的公布
33.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人、采购代理机构应将成交结果信息在【谈判须知前附表】指定的媒体上公布。
34.询问及质疑
34.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
34.2供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。
35.成交通知
35.1成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
35.2成交通知书是合同文件的组成部分。
35.3谈判文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【谈判须知前附表】的规定提交。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
35.4成交供应商没有按照本章第35.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
36.签订合同
36.1谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
36.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
36.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
36.4成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
[bookmark: _Toc22201076][bookmark: _Toc34637771]七、政府采购政策
37.政府采购政策
37.1强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注符号产品），供应商提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应无效。
37.2优先采购：
（1）对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣； 
（2）对纳入湖南省财政厅等有关部门发布的湖南省两型产品政府采购目录的，实施政府优先采购，评审时按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣。
37.3价格评审优惠：
（1）供应商为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物，价格按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
（2）小型、微型企业参加联合体并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，该联合体价格按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业； 
（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 
37.4政府采购政策交叉与叠加
（1）供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）
（2）供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
37.5小型、微型企业的供应商提供部分小型、微型企业制造的产品，以及部分产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。
37.6响应文件符合本章第37.1款、第37.2款、第37.3款规定的，供应商应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》（最新一期）文件首页和产品所在页（截图）。
（3）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)规定，提供《小型、微型企业声明函》（格式）。
（4）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（5）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
37.7进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【谈判须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加谈判。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足谈判文件要求的国内产品参与谈判竞争。
37.8供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
[bookmark: _Toc34637772]八、其他规定
38.代理服务费
38.1采购代理服务费由成交供应商支付的，供应商应按【谈判须知前附表】规定向采购代理机构交纳代理服务费，并在谈判文件中提供代理服务费承诺书。
39.其他规定
39.1谈判文件的其他规定见【谈判须知前附表】。
[bookmark: _Toc34637773]
		第三章 采购需求
[bookmark: _Toc34637775]一、项目名称：临湘市博物馆展陈配套资源采购项目
二、采购预算：1950248.62元
三、项目概况：本项目为临湘市博物馆历史文化陈列布展工程拆分后的展陈配套资源采购，采购内容包括艺术场景深化制作、定制展柜、文物复制、多媒体显示及触控设备、数字内容与互动程序、幻影成像小剧场、监控系统、中控集成及综合布线、整馆联动调试及试运行等。具体采购项、数量、技术参数及质量要求详见本章设备清单。
四、设备参数及技术指标
（一）设备清单
	序号
	产品名称
	技术参数
	数量/单位
	备注

	1
	大序厅主题艺术浮雕
	项目编码：011205002001。
所属分组：艺术场景。
1.浮雕材料种类:主题艺术浮雕;
2.浮雕样式:仿黄铜浮雕;
3.安装方式:干挂;
4.部位:EL-16A立面;
5.做法:
1.美术学院艺术团队进行图片和资料搜集；
2.创作设计；
3.塑家小样泥稿；
4.雕塑小样翻制；
5.雕塑小样着色；
6.雕塑骨架制作及材料；
7.雕塑家进行放大泥稿创作；
8.雕塑家对泥稿进行深入刻画调整；
9.组织领导专家团队进行审稿；
10.雕塑家对泥稿进行深入调整修改；
11.领导专家团队提出修改意见并进行反复修改；
12.泥稿定稿；
13.石膏翻模及材料；
14.石膏模具修模；
15.玻璃钢模具翻模；
16.玻璃钢打磨；
17.玻璃钢合模；
18.玻璃钢修模；
19.玻璃钢细节处理；
20.艺术家指导底漆处理；
21.底漆打模；
22.艺术家着色处理；
23.色彩修改；
24.运输及安装；
25.补缝及打模；
26.艺术家做色；
27.领导和专家提出指导意见；
28.艺术家对指导意见提出修改；
29.领导专家团队提出修改意见并进行反复修；
30.艺术家对绘画部分进行深入刻画；
31.艺术家对雕塑艺术品进行后期监制和调整；
32.艺术家结合现场场景进行画面调整营造气氛；
33.艺术家配合灯光调试营造;场景、雕塑或浮雕深化定稿阶段应提供3D打印或等效实体小样支持，用于比例校核、专家审稿和现场安装效果确认。
	37.363平方米
	

	2
	地址遗迹造型墙
	项目编码：011205002002。
所属分组：艺术场景。
1.安装方式:粘贴;
2.浮雕材料种类:定制地质造型墙;
3.部位:EL18-C立面;
4.做法:1雕塑团队考察资料；2雕塑团队领衔设计；
3.雕塑家团队根据设计图纸焊接基础造型钢架，外部再用6毫米圆钢进行钢筋网制作，再对骨架结构表面进行防锈处理；
4.再用钢丝网覆盖在钢架骨架上；
5.第一层基础造型；
6.第二层造型塑造：塑表面纹理；
7.雕塑家第三层造型细节塑造；8雕塑家现场指导基层打磨；9做艺术底漆；10底漆打磨；11制作面漆；12面漆打磨；
13.艺术家用丙烯颜料和胶和颜料逐层洒染着色。；
14.对破坏整体效果的细节进行概括修改，对重要的位置进行丰富和刻画塑造；
15.艺术家在间隙中进行细节刻画；15，木船的定制及指导细节调整，16书法家字体艺术定制；17雕塑家指导艺术水面的造型制作及颜色制作；18雕塑家后期监制和调整，需要合理搭配道具和声光电投影来增强场景和背景画的真实感和层。;场景、雕塑或浮雕深化定稿阶段应提供3D打印或等效实体小样支持，用于比例校核、专家审稿和现场安装效果确认。
	12.3平方米
	

	3
	旧石器时代场景
	项目编码：011507004001。
所属分组：艺术场景。
1.场景内容:包括但不限于场景内地面天棚墙面的塑形、墙面油画、人物雕塑、火堆、茅草堆等造型;
2.做法:
1.创作场景深化设计手稿,吸纳专家意见、修改、确定方案
2.现场复原建筑模型地形、地物、植物、黄土地等
3.塑造场景雕塑进行小稿制作
4.雕塑师根据定稿方案创作等比雕塑泥稿、修正、细节刻画
5.专家现场评审泥稿，确定5个人物姿态及人物形式
6.翻制石膏模、细节刻画
7.翻制树脂玻璃钢模型5个，细节刻画、雕塑作色处理
8.塑造场景地物与背景画塑造形成虚实结合的景观透视关系
9.雕塑家后期监制和调整，需要合理搭配道具和声光电投影来增强场景和背景画的真实感和层;场景、雕塑或浮雕深化定稿阶段应提供3D打印或等效实体小样支持，用于比例校核、专家审稿和现场安装效果确认。
	1项
	

	4
	青铜戈、斧展示装置
	项目编码：011507004002。
所属分组：艺术场景。
1.场景内容:定制展示台、青铜戈、斧装置及墙面装饰;
2.部位:EL-21A立面;
3.做法:1雕塑团队考察资料；2雕塑团队领衔设计；
3.雕塑家团队根据设计图纸焊接基础造型钢架，外部再用6毫米圆钢进行钢筋网制作，再对骨架结构表面进行防锈处理；
4.再用钢丝网覆盖在钢架骨架上；
5.第一层基础造型；
6.第二层造型塑造：塑表面纹理；
7.雕塑家第三层造型细节塑造；8雕塑家现场指导基层打磨；9做艺术底漆；10底漆打磨；11制作面漆；12面漆打磨；
13.艺术家用丙烯颜料和胶和颜料逐层洒染着色。
14.道具制作，细节刻画、雕塑作色处理
15.塑造场景道具地物与背景塑造形成虚实结合的景观透视关系
16.雕塑家后期监制和调整，需要合理搭配道具和声光电投影来增强场景和背景画的真实感和层。;场景、雕塑或浮雕深化定稿阶段应提供3D打印或等效实体小样支持，用于比例校核、专家审稿和现场安装效果确认。
	1项
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	“黄盖湖畔、赤壁遗存”场景
	项目编码：011507004003。
所属分组：艺术场景。
1.场景内容:展台定制、墙面艺术墙绘、地面塑形、展品装置等;
2.做法:
1.创作场景深化设计手稿,吸纳专家意见、修改、确定方案
2.塑造场景雕塑进行小稿制作
3.画家根据定稿方案创作等比修正、细节刻画
4.塑造场景地物与背景画塑造形成虚实结合的景观透视关系
5.后期监制和调整，需要合理搭配道具和声光电投影来增强场景和背景画的真实感和层。;场景、雕塑或浮雕深化定稿阶段应提供3D打印或等效实体小样支持，用于比例校核、专家审稿和现场安装效果确认。
	1项
	

	6
	沃堆工艺茶堆场景
	项目编码：011507004004。
所属分组：艺术场景。
1.场景内容:茶堆场景;
2.部位:EL-24图纸;
3.做法:1雕塑团队考察资料；2雕塑团队领衔设计；
3.雕塑家团队根据设计图纸焊接基础造型钢架，外部再用6毫米圆钢进行钢筋网制作，再对骨架结构表面进行防锈处理；
4.再用钢丝网覆盖在钢架骨架上；
5.第一层基础造型；
6.第二层造型塑造：塑表面纹理；
7.雕塑家第三层造型细节塑造；8雕塑家现场指导基层打磨；9做艺术底漆；10底漆打磨；11制作面漆；12面漆打磨；
13.艺术家用丙烯颜料和胶和颜料逐层洒染着色。；
14.对破坏整体效果的细节进行概括修改，对重要的位置进行丰富和刻画塑造；
15.艺术家在间隙中进行细节刻画；15，木船的定制及指导细节调整，16书法家字体艺术定制；17雕塑家指导艺术水面的造型制作及颜色制作；18雕塑家后期监制和调整，需要合理搭配道具和声光电投影来增强场景和背景画的真实感和层。;场景、雕塑或浮雕深化定稿阶段应提供3D打印或等效实体小样支持，用于比例校核、专家审稿和现场安装效果确认。
	1座
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	雕刻艺术场景
	项目编码：011507004005。
所属分组：艺术场景。
1.场景内容:仿汉白玉雕刻;
2.部位:EL-30图纸;
3.做法:
1.美术学院艺术团队进行图片和资料搜集；
2.创作设计；
3.塑家小样泥稿；
4.雕塑小样翻制；
5.雕塑小样着色；
6.雕塑骨架制作及材料；
7.雕塑家进行放大泥稿创作；
8.雕塑家对泥稿进行深入刻画调整；
9.组织领导专家团队进行审稿；
10.雕塑家对泥稿进行深入调整修改；
11.领导专家团队提出修改意见并进行反复修改；
12.泥稿定稿；
13.石膏翻模及材料；
14.石膏模具修模；
15.玻璃钢模具翻模；
16.玻璃钢打磨；
17.玻璃钢合模；
18.玻璃钢修模；
19.玻璃钢细节处理；
20.艺术家指导底漆处理；
21.底漆打模；
22.艺术家着色处理；
23.色彩修改；
24.运输及安装；
25.补缝及打模；
26.艺术家做色；
27.领导和专家提出指导意见；
28.艺术家对指导意见提出修改；
29.领导专家团队提出修改意见并进行反复修；
30.艺术家对绘画部分进行深入刻画；
31.艺术家对雕塑艺术品进行后期监制和调整；
32.艺术家结合现场场景进行画面调整营造气氛；
33.艺术家配合灯光调试营造;场景、雕塑或浮雕深化定稿阶段应提供3D打印或等效实体小样支持，用于比例校核、专家审稿和现场安装效果确认。
	1组
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	宋元置县场景
	项目编码：011507004006。
所属分组：艺术场景。
1.场景内容:展台定制、木栏杆、人雕塑及茶台布置、墙面造型等;
2.部位:EL-24C立面;
3.做法:
1.创作场景深化设计手稿,吸纳专家意见、修改、确定方案
2.现场复原道具家具
3.塑造场景雕塑进行小稿制作
4.雕塑师根据定稿方案创作等比雕塑泥稿、修正、细节刻画
5.专家现场评审泥稿，确定2个人物姿态及人物形式
6.翻制石膏模、细节刻画
7.翻制树脂玻璃钢模型2个，细节刻画、雕塑作色处理
8.塑造场景地物与背景画塑造形成虚实结合的景观透视关系
9.雕塑家后期监制和调整，需要合理搭配道具和声光电投影来增强场景和背景画的真实感和层。;场景、雕塑或浮雕深化定稿阶段应提供3D打印或等效实体小样支持，用于比例校核、专家审稿和现场安装效果确认。
	1项
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	悬吊剪影艺术板
	项目编码：011507004007。
所属分组：艺术场景。
1.场景内容:定制剪影艺术板;
2.部位:第五单元;场景、雕塑或浮雕深化定稿阶段应提供3D打印或等效实体小样支持，用于比例校核、专家审稿和现场安装效果确认。
	3块
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	尾厅场景
	项目编码：011507004008。
所属分组：艺术场景。
1.场景内容:展台制作、人物雕塑及茶台、木船、墙面造型等;
2.部位:EL-28J立面;场景、雕塑或浮雕深化定稿阶段应提供3D打印或等效实体小样支持，用于比例校核、专家审稿和现场安装效果确认。
	1项
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	嵌墙展柜 (异形通柜 1756×600×2300)
	项目编码：011501004001。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：主龙骨100*50*3.0、50*50*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用6+0.76PVB+6国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：电动推出手动平移智能APP控制
8、照明系统：LED 牛眼射灯可调节焦距，360度调节角度LED偏光洗墙灯智能APP调节光线明暗
9、锁具：电机自锁
10、展柜支撑：水平调节支撑脚；
11、要求展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
12、预留恒湿机接口
13、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
14、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	1个
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	平柜 (台面柜 1400×450×500)
	项目编码：011501004002。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：50*25*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：助力液压辅助上掀起/人工抬起
8、照明系统：LED线型灯色容差≤3RA≥95色温3000k.4000k可选智能APP调节光线明暗
9、锁具：博物馆展柜专用锁具开启次数为15万次
11、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
12、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	2个
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	嵌墙展柜 (龛柜 3700×650×370)
	项目编码：011501004003。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：主龙骨50*50*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：助力液压上辅助掀起
8、照明系统：进口面板灯智能APP调节光线明暗
9、锁具：博物馆展柜专用锁具开启次数为15万次
10、要求展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
11、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
12、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	1个
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	独立柜 (桌柜 2900×380×300)
	项目编码：011501004004。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：40*40*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：助力液压辅助上掀起/抽拉开启
8、照明系统：LED线型灯色容差≤3RA≥95色温3000k.4000k可选智能APP调节光线明暗
9、锁具：博物馆展柜专用锁具开启次数为15万次/电机自锁
10、展柜支撑：水平调节支撑脚，万向轮；
11、展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
12、预留恒湿机接口
13、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
14、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	1个
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	通柜 (龛柜 2700×450×520)
	项目编码：011501004005。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：主龙骨50*50*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用6+0.76PVB+6国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：助力液压上辅助掀起
8、照明系统：进口面板灯智能APP调节光线明暗
9、锁具：博物馆展柜专用锁具开启次数为15万次
10、要求展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
11、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
	1个
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	桌子 (展台 1700×800×740)
	项目编码：011501004006。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：龙骨40*40*2.0方管焊接装配；
	1个
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	通柜 (龛柜 3300×930×700)
	项目编码：011501004007。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：主龙骨100*50*2.050*50*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用6+0.76PVB+6国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：电动推出手动平移智能APP控制
8、照明系统：LED 牛眼射灯可调节焦距，360度调节角度LED偏光洗墙灯智能APP调节光线明暗
9、锁具：电机自锁
11、要求展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
12、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
13、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	1个
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	平柜 (桌柜 1200×700×610)
	项目编码：011501004008。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：40*40*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5超白夹胶玻璃；透光率≥92％隔绝紫外线≥95％玻璃45°拼角工艺
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：助力液压辅助上掀起
8、照明系统：LED线型灯色容差≤3RA≥95色温3000k.4000k可选智能APP调节光线明暗
9、锁具：博物馆展柜专用锁具开启次数为15万次
10、展柜支撑：水平调节支撑脚，万向轮；
11、展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
12、预留恒湿机接口
13、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
14、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	1个
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	通柜 (龛柜 3100×780×700)
	项目编码：011501004009。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：主龙骨100*50*2.050*50*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用6+0.76PVB+6国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：电动推出手动平移智能APP控制
8、照明系统：LED 牛眼射灯可调节焦距，360度调节角度LED偏光洗墙灯智能APP调节光线明暗
9、锁具：电机自锁
11、要求展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
12、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
13、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	1个
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	平柜 (桌柜 1800×450×630)
	项目编码：011501004010。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：40*40*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：助力液压辅助上掀起
8、照明系统：LED线型灯色容差≤3RA≥95色温3000k.4000k可选智能APP调节光线明暗
9、锁具：博物馆展柜专用锁具开启次数为15万次
10、展柜支撑：水平调节支撑脚，万向轮；
11、展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
12、预留恒湿机接口
13、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
14、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	1个
	

	21
	平柜 (台面柜 1500×300×470)
	项目编码：011501004011。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：50*25*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：助力液压辅助上掀起/人工抬起
8、照明系统：LED线型灯色容差≤3RA≥95色温3000k.4000k可选智能APP调节光线明暗
9、锁具：博物馆展柜专用锁具开启次数为15万次
11、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
12、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	4个
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	平柜 (台面柜 1500×300×680)
	项目编码：011501004012。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：50*25*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：助力液压辅助上掀起/人工抬起
8、照明系统：LED线型灯色容差≤3RA≥95色温3000k.4000k可选智能APP调节光线明暗
9、锁具：博物馆展柜专用锁具开启次数为15万次
11、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
	4个
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	平柜 (桌柜 5050×600×750)
	项目编码：011501004013。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：40*40*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：电动顶升
8、照明系统：LED线型灯色容差≤3RA≥95色温3000k.4000k可选智能APP调节光线明暗
9、锁具：电机自锁
10、展柜支撑：水平调节支撑脚，万向轮；
11、展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
12、预留恒湿机接口
13、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
14、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	1个
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	桌柜 (桌柜 1000×600×750)
	项目编码：011501004014。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：40*40*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：电动顶升
8、照明系统：LED线型灯色容差≤3RA≥95色温3000k.4000k可选智能APP调节光线明暗
9、锁具：电机自锁
10、展柜支撑：水平调节支撑脚，万向轮；
11、展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
12、预留恒湿机接口
13、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
14、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	1个
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	桌柜 (桌柜 1200×600×750)
	项目编码：011501004015。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：40*40*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：电动顶升
8、照明系统：LED线型灯色容差≤3RA≥95色温3000k.4000k可选智能APP调节光线明暗
9、锁具：电机自锁
10、展柜支撑：水平调节支撑脚，万向轮；
11、展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
12、预留恒湿机接口
13、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
14、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	1个
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	平柜 (桌柜 1300×425×805)
	项目编码：011501004016。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：40*40*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：助力液压辅助上掀起
8、照明系统：LED线型灯色容差≤3RA≥95色温3000k.4000k可选智能APP调节光线明暗
9、锁具：博物馆展柜专用锁具开启次数为15万次
10、展柜支撑：水平调节支撑脚，万向轮；
11、展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
12、预留恒湿机接口
13、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
14、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	2个
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	通柜 (异型龛柜 4800×600×750)
	项目编码：011501004017。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：主龙骨100*50*2.050*50*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用6+0.76PVB+6国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：电动推出手动平移智能APP控制
8、照明系统：LED 牛眼射灯可调节焦距，360度调节角度LED偏光洗墙灯智能APP调节光线明暗
9、锁具：电机自锁
11、要求展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
12、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
13、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	1个
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	平柜 (桌柜 800×600×710)
	项目编码：011501004018。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：40*40*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：助力液压辅助上掀起
8、照明系统：LED线型灯色容差≤3RA≥95色温3000k.4000k可选智能APP调节光线明暗
9、锁具：博物馆展柜专用锁具开启次数为15万次
10、展柜支撑：水平调节支撑脚，万向轮；
11、展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
12、预留恒湿机接口
13、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
14、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	1个
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	平柜 (桌柜 1300×600×710)
	项目编码：011501004019。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：40*40*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：助力液压辅助上掀起
8、照明系统：LED线型灯色容差≤3RA≥95色温3000k.4000k可选智能APP调节光线明暗
9、锁具：博物馆展柜专用锁具开启次数为15万次
10、展柜支撑：水平调节支撑脚，万向轮；
11、展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
12、预留恒湿机接口
13、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
14、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	2个
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	文物复制
	项目编码：01B001。
所属分组：文物复制。
按采购人确认的深化设计、现场联调及验收要求执行。
	1项
	

	
	陈列布展措施费用
	1.安全生产：施工现场安全施工所需的各项措施
2.环境保护：施工现场为达到环保要求所需的各项措施
3.文明施工
4.临时设施
5.冬雨季施工增加费：在冬季或者雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
	
	

	
	陈列布展大型机械进出场及安拆费用
	数量*进出场次数*（安拆费+场外运输费）
	
	

	
	陈列布展其他费用
	1.暂列金额
2.专业工程暂估价
3.计日工
4.总承包服务费
5.合同中约定的其他项目
	
	

	
	陈列布展人工、材料、机械费用
	1.人工费
2.石料切割锯片
3.不锈钢挂件
4.石材（云石）胶
5.密封胶
6.其他材料费
7.岩石切割机功率（kw）3小型
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	55寸显示一体机
	项目编码：030505016001。
所属分组：临湘史前短片显示一。
55寸显示一体机，i5，6代，8G，128G，4k，防爆屏，伸缩支架
	1台
	节能认证
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	临湘史前短片数字内容
	项目编码：030501023005。
所属分组：临湘史前短片显示一。
【开篇·地质脉动】（0:00-0:15）CG动画快切：板块碰撞→熔岩冷却→五尖山与黄盖湖雏形显现，旁白：「亿万年前，板块运动孕育出临湘的原始轮廓」，字幕标注「距今2亿年」。
【上篇·远古生灵】（0:15-0:40）翼龙掠山、恐龙奔林的CG画面快速闪过，随即切入陨石坠落的火光特效，转场为古猿、剑齿虎等哺乳动物活动场景，旁白：「这里曾是恐龙乐园，灾难过后，哺乳动物开启生命新篇」。
【中篇·文明初声】（0:40-1:35）①黄盖湖畔古人类持石器狩猎的实景演绎+旧石器文物特写，旁白：「100万年前，临湘已有人类依水而居」；②快剪展示新石器时期制陶、农耕动画+彩陶片、石镰文物，旁白：「7000年前，先民掌握农耕制陶，开启定居生活」。
【结尾·古今共生】（1:35-2:00）岩壁上的史前符号渐变为花鼓戏脸谱、竹编图案，转场至现代临湘全景航拍，旁白：「千万年时光流转，史前基因融入城市血脉」，最后出现临湘市博物馆标识及字幕：「探寻远古奥秘，走进临湘博物馆」。影片及影像内容制作应在实时预演阶段提供UE5等实时渲染技术支持，样片阶段提供Seedance2.0等工具支持的分镜头小样预览，并提供专业影院或等效声画播放审稿环境；主创编剧或导演可提交国家级、省级影视奖项等作品履历证明。
	120秒
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	43寸触控一体机
	项目编码：030505016002。
所属分组：旧石器时代中晚期触。
43寸，红外10点，i5，6代，8G，128G，4k，防爆屏，伸缩支架
	2台
	节能认证
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	UI界面制作
	项目编码：030501023006。
所属分组：旧石器时代中晚期触。
1、设计包含：界面视觉设计、交互动效设计、开发对接与测试；
2、设计要求：界面设计直观，无需复杂操作技能，通过简单触摸、滑动、点击等即可完成查询和操作；
	2套
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	触摸屏软件
	项目编码：030501023007。
所属分组：旧石器时代中晚期触。
触摸屏一：《遗址密码——临湘旧石器中晚期考古实录》核心定位：聚焦考古实证，展现临湘史前人类活动的真实场景板块1：遗址地图与发掘历程互动地图标记临湘沅潭镇长源村等旧石器遗址位置，点击可查看遗址坐标、海拔、周边环境等基础信息时间轴展示临湘旧石器遗址的发现与发掘过程，搭配考古现场实拍照片、发掘日志摘要板块2：石器标本深度解析360°可旋转的石器模型（7件出土标本），点击可查看石器类型（刮削器、尖状器等）、制作工艺、推测用途对比展示旧石器中期与晚期石器的差异，用动画演示石器打制过程（碰砧法、锤击法等）触摸屏二：《文明脉络——从旧石器到新时代的临湘》核心定位：构建历史连接，展现临湘文化的延续性与独特性板块1：文化交融的起点对比临湘旧石器文化与周边地区（湖北、江西）同时期文化的异同点，用思维导图展示文化传播路径图文解析临湘作为“南北通衢”的地理优势如何影响史前人类活动与文化交流板块2：从旧石器到新石器的跃迁时间轴展示临湘从旧石器中晚期到新石器时代的文化演变，重点突出技术革新（如磨制石器出现、陶器制作）对比展示旧石器与新石器标本，用数据图表呈现生产力提升的关键指标板块3：史前基因的当代回响展示临湘传统技艺（如竹编、石器加工）与史前工艺的传承关系，搭配当代手艺人的采访视频；互动软件深化、联调和现场适配环节应提供TouchDesigner等实时交互技术支持，确保触控、中控、数字内容与展项硬件稳定联动。
	2套
	

	36
	55寸触控一体机
	项目编码：030505016003。
所属分组：新石器时代触摸一体。
55寸，红外10点，i5，6代，8G，128G，4k，防爆屏，伸缩支架
	1台
	节能认证

	37
	UI界面制作
	项目编码：030501023008。
所属分组：新石器时代触摸一体。
1、设计包含：界面视觉设计、交互动效设计、开发对接与测试；
2、设计要求：界面设计直观，无需复杂操作技能，通过简单触摸、滑动、点击等即可完成查询和操作；
	1套
	

	38
	触摸屏软件
	项目编码：030501023009。
所属分组：新石器时代触摸一体。
互动软件深化、联调和现场适配环节应提供TouchDesigner等实时交互技术支持，确保触控、中控、数字内容与展项硬件稳定联动。
	1套
	

	39
	75寸触控一体机
	项目编码：030505016004。
所属分组：数字人对话触摸一体。
75寸红外10点，i5，6代，8G，128G尺寸：1705X986mm，4k，防爆屏，伸缩支架
	1台
	节能认证

	40
	UI界面制作
	项目编码：030501023013。
所属分组：数字人对话触摸一体。
1、设计包含：界面视觉设计、交互动效设计、开发对接与测试；
2、设计要求：界面设计直观，无需复杂操作技能，通过简单触摸、滑动、点击等即可完成查询和操作；
	1套
	

	41
	数字人互动程序
	项目编码：030501023014。
所属分组：数字人对话触摸一体。
【开场引入】数字人形象：身着传统蓝印花布服饰的年轻茶农，面带微笑站在临湘茶园背景前数字人台词：“欢迎来到临湘茶世界！我是茶农阿湘，今天我会考考大家对临湘茶叶的了解，答对还有小惊喜哦～准备好了吗？”互动提示：屏幕弹出“开始答题”按钮，观众点击后进入问答环节
【问答环节（5题，每题约30秒）】
第1题：基础认知类数字人提问：“临湘因茶设县，是中国少数以茶命名的行政区域之一。你知道临湘设县是因为哪种茶叶的贸易繁盛吗？”选项：A.明伦炒青B.白石毛尖C.青砖茶D.高山雀舌正确答案：C.青砖茶数字人解析：“答对啦！临湘在宋淳化五年设县，正是因为当地青砖茶贸易极为繁盛，需要专门的行政单位管理。青砖茶也是临湘最具代表性的茶叶品类哦～”
第2题：历史文化类数字人提问：“临湘青砖茶曾是茶马古道的重要商品，你知道它主要通过哪条水路运往北方吗？”选项：A.湘江B.长江C.资江D.沅江正确答案：B.长江数字人解析：“太棒了！临湘位于长江南岸，青砖茶通过长江水道运至汉口，再转陆路进入茶马古道，远销西域和漠北。”
第3题：工艺特色类数字人提问：“临湘青砖茶的制作工艺独特，其中‘渥堆发酵’是关键环节。你知道渥堆时茶堆中心的温度最高能达到多少吗？”选项：A.40℃B.50℃C.60℃D.70℃正确答案：C.60℃数字人解析：“真厉害！渥堆发酵时，茶堆中心温度最高可达60℃以上，微生物在这个温度下活跃繁殖，让茶叶的风味发生神奇变化。”
第4题：当代创新类数字人提问：“除了传统青砖茶，临湘还推出了‘草本悦饮’系列养生茶。你知道它的核心理念是什么吗？”选项：A.药食同源B.低糖低卡C.有机种植D.网红包装正确答案：A.药食同源数字人解析：“答对啦！‘草本悦饮’以《本草纲目》为灵感，将中药食材与茶叶结合，实现‘喝得美味、养得到身体’的养生效果。”
第5题：趣味拓展类数字人提问：“临湘茶叶的品质与当地自然环境密不可分，你知道临湘茶园主要分布在哪个山区吗？”选项：A.五尖山B.龙窖山C.幕阜山D.连云山正确答案：B.龙窖山数字人解析：“完美！龙窖山（药姑山）的云雾缭绕，土壤肥沃，孕育了品质上佳的临湘茶叶，是临湘茶叶的核心产区。”
【结尾总结】数字人台词：“恭喜大家完成所有答题！通过今天的互动，相信大家对临湘茶叶有了更深入的了解。临湘的每一片茶叶都承载着千年的文化底蕴，欢迎大家前来品尝！”互动提示：屏幕弹出“重新答题”和“了解更多临湘茶叶”按钮，观众可选择继续互动或跳转至临湘茶叶官网；互动软件深化、联调和现场适配环节应提供TouchDesigner等实时交互技术支持，确保触控、中控、数字内容与展项硬件稳定联动。
	1套
	

	42
	43寸触控一体机
	项目编码：030505016005。
所属分组：临湘瑶歌体验触摸一。
43寸，红外10点，i5，6代，8G，128G，4k，防爆屏，伸缩支架
	2台
	节能认证

	43
	耳机
	项目编码：030505003001。
所属分组：临湘瑶歌体验触摸一。
物理降噪隔音有线耳机
	2台
	3C适用

	44
	UI界面制作
	项目编码：030501023015。
所属分组：临湘瑶歌体验触摸一。
1、设计包含：界面视觉设计、交互动效设计、开发对接与测试；
2、设计要求：界面设计直观，无需复杂操作技能，通过简单触摸、滑动、点击等即可完成查询和操作；
	1套
	

	45
	临湘瑶歌体验互动程序
	项目编码：030501023016。
所属分组：临湘瑶歌体验触摸一。
这是一款以瑶族民歌为核心的数字互动点歌软件，专为民族文化展示、旅游体验、节庆活动等场景设计。用户通过触摸屏即可进入曲库，浏览分类清晰的瑶歌列表点击即播，支持片段试听与完整播放；互动软件深化、联调和现场适配环节应提供TouchDesigner等实时交互技术支持，确保触控、中控、数字内容与展项硬件稳定联动。
	1套
	

	46
	触摸屏软件
	项目编码：030501023017。
所属分组：临湘瑶歌体验触摸一。
1、交互性：用户通过触摸方式与软件进行互动，自主选择查询内容，如在展厅中可自由查看展品介绍，还能参与答题、游戏等互动环节，增强参与感。
2、操作简便：界面设计直观，无需复杂操作技能，通过简单触摸、滑动、点击等即可完成查询和操作，老人、儿童也能轻松上手。
3、信息呈现丰富：可整合图片、视频、音频、文本、3D模型等多种多媒体资源，将信息生动形象地展示给用户。
4、数据查询与可视化：可连接数据库、文件等数据源，用户通过界面操作过滤、排序和分页数据，快速获取所需信息。
5、信息检索：用户通过输入框或菜单输入关键词、标签等查询条件，软件迅速返回相关结果。互动软件深化、联调和现场适配环节应提供TouchDesigner等实时交互技术支持，确保触控、中控、数字内容与展项硬件稳定联动。
	1套
	

	47
	65寸显示屏
	项目编码：030505016006。
所属分组：幻影成像小剧场。
65寸工业级液晶显示器60hzhdmi接口高清显示屏带扬声器
	1台
	

	48
	幻影成像箱体
	项目编码：030501005001。
所属分组：幻影成像小剧场。
尺寸：1510*1053*960mm，光学成像玻璃
	1台
	

	49
	主机
	项目编码：030501003004。
所属分组：幻影成像小剧场。
cpui5内存8g硬盘128g
	1台
	

	50
	幻影成像小剧场数字内容
	项目编码：030501023018。
所属分组：幻影成像小剧场。
第一幕：晨启茶市晨雾散尽，临湘羊楼司码头率先苏醒：江面上茶船列阵，挑夫们背着茶包快步穿梭，将刚从山里运出的新茶送进街边茶栈。镜头转向集市核心，茶农围在茶商身边，捧着竹篮里的明前春茶议价；账房先生坐在柜台后，手指翻飞拨弄算盘，茶箱上的朱红商号在阳光下格外醒目，处处是“早市争茶价”的鲜活烟火气。第二幕：茶路远帆画面聚焦茶坊工序：老茶工把茶叶倒入竹匾杀青，翻炒出的茶香似能溢出画面，经过揉捻、烘焙的茶叶被仔细装入茶箱，贴上“临湘监制”的封条。场景重回码头，工人们喊着号子将茶箱搬上船，船主核对货单后一声令下，茶船顺着湘江破浪而出，渐渐消失在水天相接处，开启万里茶道的远行旅程。第三幕：茶兴百业视角拉远，临湘城镇全景铺展开：商铺鳞次栉比，钱庄、药铺、学堂沿街而立，行人摩肩接踵，孩童在茶铺前追跑嬉戏，学堂里传出朗朗读书声。最终画面定格在“万里茶道·临湘印记”的字样上，浓缩这段因茶而兴的繁荣岁月。
	300秒
	

	51
	播控软件
	项目编码：030501023019。
所属分组：幻影成像小剧场。
支持影片远程播控、中控API对接、远程管理影片；互动软件深化、联调和现场适配环节应提供TouchDesigner等实时交互技术支持，确保触控、中控、数字内容与展项硬件稳定联动。
	1套
	

	52
	55寸触控一体机
	项目编码：030505016007。
所属分组：珂演奏互动触摸一体。
55寸，红外10点，i5，6代，8G，128G，4k，防爆屏，伸缩支架
	1台
	节能认证

	53
	UI界面制作
	项目编码：030501023020。
所属分组：珂演奏互动触摸一体。
1、设计包含：界面视觉设计、交互动效设计、开发对接与测试；
2、设计要求：界面设计直观，无需复杂操作技能，通过简单触摸、滑动、点击等即可完成查询和操作；
	1套
	

	54
	珂演奏互动程序
	项目编码：030501023021。
所属分组：珂演奏互动触摸一体。
铜钟演奏器互动程序，可以调节不同的音效、控制节奏和音量；互动软件深化、联调和现场适配环节应提供TouchDesigner等实时交互技术支持，确保触控、中控、数字内容与展项硬件稳定联动。
	1套
	

	55
	55寸触控一体机
	项目编码：030505016008。
所属分组：万里茶道互动留言。
55寸，红外10点，i5，6代，8G，128G，4k，防爆屏，伸缩支架
	1台
	节能认证

	56
	UI界面制作
	项目编码：030501023022。
所属分组：万里茶道互动留言。
1、设计包含：界面视觉设计、交互动效设计、开发对接与测试；
2、设计要求：界面设计直观，无需复杂操作技能，通过简单触摸、滑动、点击等即可完成查询和操作；
	1套
	

	57
	万里茶道互动留言互动程序
	项目编码：030501023023。
所属分组：万里茶道互动留言。
万里茶道互动留言互动程序，可以留言互动；互动软件深化、联调和现场适配环节应提供TouchDesigner等实时交互技术支持，确保触控、中控、数字内容与展项硬件稳定联动。
	1套
	

	58
	网络红外高清摄像机
	项目编码：030506010005。
所属分组：监控系统。
1.名称:400万网络高清半球摄像机;
2.类别:采用高性能四百万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高可输出400*(2560×1440)@20fps支持H.265编码，压缩比高，超低码流支持，IP67，IK10防护等级;参照或相当于海康威视同档次产品，供应商可选用其他相当品牌替代，技术参数需实质上相当于或优于上述要求。
	9台
	3C适用

	59
	NVR高清存储服务器
	项目编码：030506015001。
所属分组：监控系统。
32路DS-7932N-R4希捷10T监控硬盘，参照或相当于海康威视同档次产品，供应商可选用其他相当品牌替代，技术参数需实质上相当于或优于上述要求
	1台
	3C适用

	60
	21.5寸液晶显示器
	项目编码：030506016001。
所属分组：监控系统。
分辨率1920×1080；亮度(cd/m2)450
	1台
	节能认证

	61
	中控主机
	项目编码：030501003005。
所属分组：中控集成及综合布线。
1.2U机架式工业计算机
2.i74核8线程3.4G/16G/SSD256G
3.双网口、6RS232/485，支持来电开机、网络唤醒
4.支持VGA、HDMI显示输出
	1台
	

	62
	平板电脑
	项目编码：030501003006。
所属分组：中控集成及综合布线。
10寸6/128G
	1台
	

	63
	中控系统软件
	项目编码：030501023024。
所属分组：中控集成及综合布线。
1、居于Windows的多任务、拖拽式编程;
2、丰富的逻辑编程控制
3、理想的人机界面设计工具
4、开放的外部连接控制、对接及驱动;
5、基于局域网通讯，用于向其它设备、软件发送控制指令。
6、支持的协议：TCP、UDP、PJLInk、网络唤醒、httppost、osc、TelnetClient等。
7、支持MA灯光控台控制
8、支持页面认证权限设置，可设置密码防止陌生人访问关键页面
9、支持登录页，可设置账号密码登录。超时自动跳转到登录页
10、支持时间线指令，不同的时间点触发不同的控制指令
11、支持循环列表指令，指定时间间隔依次发送列表指令
12、网络数据转发TCP->UDP,UDP->UDP,TelnetClient->UDP，适合长连接控制
13、支持本地COM网络代理，把本地COM映射为网络端口进行通信控制
14、支持定制指令，根据时间定时执行操作
15、支持远程反控PC端
16、支持西门子S7系列PLC DO控制
17、播放器支持远程回显，实时显示远程画面
18、支持使用自己设计的UI。
19、封装了常用组件，满足展馆常规需求。
20、按钮支持点击确认提示，以防误操作。
21、可自定义按钮按键音。
22、继电器、电脑、投影实时状态检测。
23、支持网络摄像头、可以对接监控，在平板上实时查看现场情况
24、多条指令延迟发送。
25、工程迁移。
26、互动软件深化、联调和现场适配环节应提供TouchDesigner等实时交互技术支持，确保触控、中控、数字内容与展项硬件稳定联动。
	1套
	

	64
	整馆联动调试及试运行
	项目编码：030502020001。
所属分组：整馆联动调试及试运。
按采购人确认的深化设计、现场联调及验收要求执行。
	1系统
	

	
	多媒体软硬件措施费用
	1.安全生产
2.环境保护
3.文明施工
4.临时设施
5.冬雨季施工增加费
6.脚手架
	
	

	
	多媒体软硬件大型机械进出场及安拆费用
	数量*进出场次数*（安拆费+场外运输费）
	
	

	
	多媒体软硬件其他费用
	1.暂列金额
2.专业工程暂估价
3.计日工
4.总承包服务费
5.合同中约定的其他项目
	
	

	
	多媒体软硬件人工、材料、机械费用
	1.人工费
2.膨胀螺栓M8X35
3.膨胀螺栓M10X80
4.膨胀螺栓M12X35
5.乙醇（酒精）纯度99.5%工业用
6.其他材料费
7.摄像头支架
8.平台作业升降车 提升高度（m）9中型
9.彩色监视器 最高清晰度：1250TVL
10.笔记本电脑 配置：CPU主频3.3GHz，内存4GB，硬盘1T，独立显卡
11.手持式万用表 10000计数，真有效值
12.工业真有效值万用表 直/交流电流：∶0.1μA-10A,电阻∶0.1 
Ω-50MΩ,电容∶1nF-9999μF, 
频率∶0.5Hz-199.99kHz,K型热 
电偶温度∶-200-1090℃ 
13.安全措施其他费用


	
	


备注：本清单内电气设备需配套 3C 认证，板材、装饰类产品需配套环保认证，供应商分项报价表中对应产品须标注证书编号，响应文件附证书加盖公章。
注：本表依据财评清单E2.1主项编列，共64项，分部分项主项金额合计2096368.50元，本项目采购预算及最高限价为1950248.62元。E2.3材料暂估项目包括主题艺术浮雕（仿铜）（成品）、地址遗迹造型墙（成品）、旧石器时代场景0002、尾厅场景0010、悬吊剪影艺术板0008、宋元置县场景0007、仿汉白玉雕刻艺术场景0006、沃堆工艺茶堆场景0005、“黄盖湖畔、赤壁遗存”场景、青铜戈、斧展示装置0003及整馆联动调试及试运行，均已在相应主项中统筹体现，供应商报价时不得漏报、少报或重复报价。
五、交货时间
合同签订后90日历天内完成供货、安装、调试并通过验收。
六、项目建设要求及说明
（一）产品运输、保险及保管
1.中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
2.中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。
3.中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。
（二）安装调试
1.项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。
2.中标人须将所有产品安装至采购人指定地点。
3.设备安装后所有设备安装情况需反馈给采购人并提供验收货物表，待采购人确认。
4.中标人在安装过程中导致设备损坏以及非正常情况下损坏由中标人提供维修或更换。
（三）质量保证：
中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准。属于国家强制性产品认证目录范围内的设备，必须选用符合国家强制性规定并带有3C认证标志的产品，响应文件中应提供有效的3C认证证书或认证信息查询截图；对于非标准机电产品，应提供环保认证、产品合格证、质量检验报告等完整的质量保证资料；涉及定制展陈、展柜、文物复制、数字内容、软件开发及系统集成的，应提供深化设计、样品/样片审查、联调测试、验收资料等，并满足采购人现场安装、调试和验收要求。
（四）售后服务：
1.对采购人不定期维护要求的响应措施，提供7×24小时的故障服务受理，4小时内排除故障，对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。整体质保期≥1 年，其中展柜框架质保≥3 年，多媒体设备按厂家保修政策且不低于 1 年。
2.备件服务：遇到重大故障，免费提供所需更换的任何备件，并派专业人士进行更换、维护。
3.附件及零配件、备品备件的要求：供应商应将清单中的产品需免费提供的所有附件、备品备件列明清单，在交货时一并提交。产品维修所需零备件，由供应商免费提供，并派专业人士进行更换、维护。
七、验收标准和方法
1、本项目按“简易程序”进行验收。由临湘市博物馆组织实施成果行政验收，验收费用由中标人承担。
2、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督管理部门认定的检测机构检测，纠纷原因来自中标人的，检测费用由中标人承担；否则由采购人承担。
3、项目验收不合格的，由中标人返工直至验收合格，有关返工、再次验收及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次验收不合格的，采购人无条件终止合同，另行按规定选择其他供应商实施，由此带来的一切损失由中标人承担。
八、其它要求及说明
[bookmark: OLE_LINK4]1、供货时间及地点
1.1 供货时间：合同签订后90日历天内完成供货、安装、调试并通过验收。
1.2 供货地点：按采购人指定地点。
2、结算方法
2.1 付款人：临湘市博物馆
2.2 付款方式：
2.2.1验收合格后两年后付清。
2.2.2本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，列明项目所需的所有费用，如一旦成交，采购人不再支付任何费用。
2.2.3投标人在投标前，如须踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
        3、文物安全专项责任 
3.1 本项目含文物复制、馆藏文物对接转运作业，自文物出库至复制完工归还馆内全过程文物保管、转运、防护责任全部由中标单位承担。
3.2 中标单位合同签订 3 个工作日内，投保文物综合财产险，保险保额不低于馆方提供文物评估总价值，保单原件交采购人核验、复印件归档，无足额保险不得进场施工。
3.3 作业期间发生文物磕碰、污损、断裂、遗失、被盗等，中标单位 10 日内委托双方共同认可的第三方文物鉴定机构定损，全额承担修复费、文物赔偿款、鉴定费、馆方临时展览停工损失等全部费用；保险赔付不足部分由中标方无条件补足。
3.4 因文物安全事故，采购人有权单方面终止合同，扣除全部未付货款，并保留追偿全部损失的权利。
对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。


[bookmark: _Toc34637777]第四章 合同草案条款
[bookmark: _Toc22201110][bookmark: _Toc34637778]第一节 合同协议书
采购合同编号：                 

采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
[bookmark: _Toc34637779]1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
（2）采购计划编号：                           
（3）项目内容：                             
（4）项目负责人：               。
[bookmark: _Toc34637780]2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式：            。
[bookmark: _Toc34637781]3.履行合同的时间、地点及方式
起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
地点：                             
方式：                             
[bookmark: _Toc34637782]4.付款
1、                                             。  
2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。
[bookmark: _Toc34637783]5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼
[bookmark: _Toc34637784]6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）成交通知书
（4）响应文件
（5）政府采购合同
（6）谈判文件
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
[bookmark: _Toc34637785]7.合同生效
本合同自                               生效。
[bookmark: _Toc34637786]8.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
    
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                    开 户 银 行：                   
         帐       号：                 
[bookmark: _Toc22201111][bookmark: _Toc34637787]
第二节 政府采购合同
[bookmark: _Toc22201136][bookmark: _Toc34637788][bookmark: _Toc19628646]见《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》附件十六
第五章 响应文件组成
目录
供应商的响应文件应包含以下部分：
一、谈判响应声明(格式)
二、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)
三、授权委托书(格式)
四、报价表及报价文件(格式)
五、采购需求响应
六、合同条款偏离表
七、采购需求偏离表
八、享受政府采购政策优惠的证明资料
九、关于资格的声明(格式)
十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
十一、供应商认为需提供的其他资料











政府采购
响 应 文 件

                     
采购项目名称:                       
采   购   人：                       
政府采购编号:                       
采购代理编号:                       
采购代理机构：                      





供应商                         
年  月  日
[bookmark: _Toc34637790]
一、谈判响应声明(格式)
致             (采购人、采购代理机构)：
根据贵方为           （项目名称）的谈判邀请（政府采购编号：       ，采购代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本     份；响应文件电子文档：   份，参加采购项目第   包谈判，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。

供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     日
[bookmark: _Toc34637791]
二、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)

供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件



注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称(盖单位公章)：
日期：               年      月     日
[bookmark: _Toc34637792]
三、授权委托书(格式)

本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件




注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。


供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     日
[bookmark: _Toc34637795]
四、报价表及报价文件(格式)
[bookmark: _Toc34637796]件5-1 报价表
报价表

采购代理编号：__    ________                       项目名称：____            ______ 
包号：__    ________                               包名称：__    ________
	报价
	其他内容

	小写金额：__    _______（人民币元）
大写金额：__    _______（人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


备注：（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。




供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _
日期：          年        月     日

[bookmark: _Toc34637797]
附件5-2 分项报价说明
分项报价说明

备注：1、供应商应按谈判文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。
2、附件5-4“已标价工程量清单”按第二章第三节要求进行编制。


[bookmark: _Toc34637798]附件5-3 分项报价明细表
分项报价明细表
采购代理编号：__    ________                       项目名称：____            ______ 
包号：__    ________                               包名称：__    ________   
	分项项目名称
	规格型号
（或项目特征描述）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	报价（元）：
	
	


备注：（1）本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。
（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日
[bookmark: _Toc22201157]

[bookmark: _Toc34637800]五、采购需求的响应

编制说明：供应商应按谈判文件第三章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。



供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：             
日期：         年     月      日


[bookmark: _Toc34637801][bookmark: _Toc22201158]附件6-1 响应-览表
响应-览表

	包号 
	包名称
	分项项目名称
（条目号/品目名称）
	主要技术参数或规格
	数量
（台套）
	交货
	备注

	
	
	
	
	
	时间
	地点
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






—5—
[bookmark: _Toc22201159][bookmark: _Toc34637802]六、合同条款偏离表
采购代理编号:                                    项目名称：____            ______
包           号：__    ________                     包名称：___          _______
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据谈判文件第四章“合同草案条款”填写本表；
（2）供应商如果对谈判文件第四章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第四章的所有条款要求，其响应无效。



供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日       期：          年        月      _日
[bookmark: _Toc34637803][bookmark: _Toc22201160]
七、采购需求偏离表
采购代理编号:                                    项目名称：____            ______
包           号：__    ________                      包名称：___          _______
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据谈判文件第三章“采购需求”填写本表；
（2）供应商如果对谈判文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第三章的所有条款要求，其响应无效。



供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日      期：          年        月      _日


[bookmark: _Toc34637804][bookmark: _Toc22201161]
八、享受政府采购政策优惠的证明资料

供应商符合第二章第二节第37条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。

[bookmark: _Toc34637805][bookmark: _Toc22201162]附件9-1小型、微型企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：
1. [bookmark: bookmark35]（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元'，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）,
2. [bookmark: bookmark36]（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员 	人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）,	
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 
日期：

[bookmark: _Toc22201163]
附页1 价格评审优惠货物清单
价格评审优惠货物清单
采购代理编号：__    ________                       项目名称：____            ______ 
包       号：__    ________                        包名称：___          _______ 
	以下为供应商提供的享受价格评审优惠的货物，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	货物制造商类型
	商标名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/
	/


说明：1、本清单用于计算政府采购价格评审优惠应享受的政府采购政策价格扣除。提供附件9-1、附件9-2、附件9-3的，且提供的货物为小型、微型企业制造的，包括视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物。货物制造商类型填写小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
2、栏目4“价格”为综合单价，包含该货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、安装调试费、管理费和利润等。


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日
[bookmark: _Toc34637806][bookmark: _Toc22201164]
附件9-2 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：



附件 
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。 
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□中型□小型□微型□
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27 号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。 
公司（单位）名称（盖章） 
      年       月      日
机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质 
法定代表人（负责人）姓名（签字或签章）、身份证号、手机号： 
授权代表人姓名（签字或签章）、身份证号、手机号：
[bookmark: _Toc34637807][bookmark: _Toc22201165]
附件9-3 监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。


[bookmark: _Toc34637808][bookmark: _Toc22201166]
附件9-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

说明：1、供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第二节第37条规定提供证明材料和本章本节附页2“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。
2、节能产品、环境标志产品(强制采购或者优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。

[bookmark: _Toc22201167]
附页2 优先采购产品清单
优先采购产品清单
采购代理编号：__    ________                     项目名称：____            ______ 
包       号：__    ________                      包名称：___          _______  
	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	两型产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品或两型产品）的政府采购政策价格扣除。
2、栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3、栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号、两型产品编号（货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只须填写一种）。



供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日

[bookmark: _Toc34637809]九、关于资格的说明(格式)
附件 供应商的资格条件更新材料(如有提供)
供应商的资格条件更新材料
说明：根据谈判文件第二章第二节第18.1款规定，被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本响应文件提供更新或者补充的资格证明材料。



[bookmark: _Toc34637810]
十一、响应标的符合谈判文件规定的证明文件

备注：提供第三章规定的证明材料复印件。

十一、供应商认为需提供的其他资料

备注：供应商认为需提供的其他资料包括：
（1）谈判文件第三章采购需求要求的其他资料；
（2）谈判文件要求的其他相关资料。
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