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[bookmark: _Toc14388]第一章 投标邀请（公开招标）

株洲市中心医院 （采购人名称）的株洲市中心医院超长期国债项目第二批设备采购(项目名称)进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。
一、采购项目基本信息
1、政府采购项目编号：CGXM2026430200000002 
2、采购项目名称：株洲市中心医院超长期国债项目第二批设备采购 
3、政府采购计划编号：(2026)430200000001-1
4、采购项目预算：12487000.00元
支持预付款，预付比例：     /      
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业
6、评标方法：综合评分法 最低评标价法
7、合同定价方式：固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励
8、合同履行期限：在正式合同签订之日起45天内完成设备的供货、安装、调试、检测运行及验收工作。
9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
投标保证金：采购项目预算的 1.92 %；
履约保证金：中标金额的 10  %；
质量保证金：合同金额的  / %。
二、采购人的采购需求
	包号 
	标的名称
	简要技术要求
	数量/单位
	标的预算(元)
	最高限价（元）
	节能产品
	进口产品

	1
	DSA（数字减影血管造影系统）
	详见第五章采购需求
	1套
	5250000
	5250000
	
	

	
	主动脉球囊反搏泵
	详见第五章采购需求
	1台
	1100000
	1100000
	
	

	
	腹腔镜
	详见第五章采购需求
	2台
	3600000
	3600000
	
	

	
	数字化手术室
	详见第五章采购需求
	1套
	2100000
	2100000
	
	

	
	床旁血滤机
	详见第五章采购需求
	2台
	437000
	437000
	
	


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、投标人的资格要求：
1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
专门面向：中小企业  小微企业 监狱企业 福利性单位。
强制分包：大型企业应将采购份额的         %分包给中小企业。
3、 采购项目的特定资格条件：
包1：
（1）所投设备若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械必须具备相关行政主管部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备相关行政主管部门颁发的医疗器械注册证。
（2）所投医疗器械不是自行生产，必须具备相关行政主管部门颁发的相应医疗器械经营备案凭证（医疗器械经营许可证）。
（3）所投医疗器械为自行生产的，必须具备相关行政主管部门颁发的相应医疗器械生产备案凭证（医疗器械生产许可证）。
（4）供应商需提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》。
（5）所有证书必须在有效期内。
4、   单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体投标。本次招标不接受(接受或不接受)联合体投标。
五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式
有意参加投标者，于 2026年07月03日至 2026年07月09日，全天（北京时间），在 湖南省株洲市政府采购网（网址： http://www.ccgp-hunan.gov.cn/portal_city.jsp?areaCode=zzs）或湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https://zhuzhou.hnsggzy.com）获取招标文件。以上两个网站下载的招标文件不一致时，以湖南省株洲市政府采购网为准。通过网络下载的招标文件资料与备案的书面招标文件资料具有同等法律效力。 
 本项目实行电子交易，有 意 参 加 投 标 者，在 湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https://zhuzhou.hnsggzy.com）获取电子版招标文件。 
本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的供应商提供。
六、投标截止时间、开标时间及地点
1、提交投标文件的截止时间：2026年07月23日09时00分(北京时间)；
2、投标地点：湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https://zhuzhou.hnsggzy.com），请投标人在 “操作指南-下载中心”下载“新点投标文件制作软件（湖南省公共资源版）”编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过电子交易系统递交数据电文形式的投标文件。逾期送达的投标文件，电子交易系统予以拒收。
3、开标时间：2026年07月23日09时00分(北京时间)。
4、开标地点：本项目实行“不见面开标”方式，投标人无需到开标现场，请投标人提前配置好解密电脑和软件环境，在规定时间内使用制作投标文件时的CA 锁登录“网上开标系统”解密投标文件。电子投标文件的解密截止时间为投标截止后30分钟，因投标人自身原因未在规定时间内完成解密或无法解密的投标文件视为撤销其投标文件，相应责任由投标人自行承担。 
七、公告期限：
1、本招标公告在湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https://zhuzhou.hnsggzy.com）和湖南省株洲市政府采购网（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
八、询问及质疑：
1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。
3、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
九、投标说明
1、本公告选项：表示选择，表示未选择。
2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

十、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：石楠 
2、电话：0731-28563058
十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名 称：株洲市中心医院                             
（2）地  址：株洲市天元区长江南路116号
（3）联系人：石楠
（4）电  话：0731-28563058
（5）邮  编：412000
（6）电子邮箱：/
2、采购代理机构信息
（1）名  称：湖南广汇项目管理有限公司
（2）地  址：株洲市天元区株洲大道335号南方航空工贸园综合楼三楼
（3）联系人：李锋、刘宁、王丹、黎中丽  
（4）电  话：0731-22030089
（5）邮  编：412000 
（6）电子邮箱：513106146@qq.com
3、电子交易平台服务机构信息
（1）名  称：湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台
（2）联系人：技术支持
（3）电  话：4009280095 ；4009980000 ；0731-28101310 
（4）电子邮箱：3562613576@qq.com、2496840774@qq.com 
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[bookmark: _Toc15030]第二章 投标须知
[bookmark: _Toc14562]第一节 投标须知前附表
注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	株洲市中心医院超长期国债项目第二批设备采购

	第1.2款
	是否预留采购份额
	是 是，预留方式：（整体项目专门面向中小/小微企业采购或强制分包采购）。
■否

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	采购项目联系人：石楠 
联系电话：0731-28563058

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	采购人：株洲市中心医院
地址：株洲市天元区长江南路116号
联系人：石楠
电  话：0731-28563058

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	采购代理机构：湖南广汇项目管理有限公司
地址：株洲市天元区株洲大道335号南方航空工贸园综合楼三楼
联系人：李锋、刘宁、王丹、黎中丽  
联系电话：0731-22030089

	第3.1款
	投标人资格条件
	1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人， 且应当符合《政府采 购法》第二十二条第一款的规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
专门面向： 中小企业 小微企业 监狱企业福利 性单位。
强制分包：大型企业应将采购份额的      %分包给中小企业。
3、 采购项目的特定资格条件：
包1：
（1）所投设备若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械必须具备相关行政主管部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备相关行政主管部门颁发的医疗器械注册证。
（2）所投医疗器械不是自行生产，必须具备相关行政主管部门颁发的相应医疗器械经营备案凭证（医疗器械经营许可证）。
（3）所投医疗器械为自行生产的，必须具备相关行政主管部门颁发的相应医疗器械生产备案凭证（医疗器械生产许可证）。
（4）供应商需提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》。
（5）所有证书必须在有效期内。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同 投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监 理、检测等服务的， 不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采 购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体投标。本次招标 不接受  联合体投标。

	第3.2款
	接受联合体形式投标
	■不接受
接受

	第5.1款
	招标文件提供期限
	详见招标公告

	第5.2款
	组织现场考察或者召开答疑会
	■不组织
□组织
时间： /地点：/联系人：

	二、招标文件

	第7.4款
	非实质性偏离的范围和幅度
	/

	第9.1款
	招标公告指定媒体
	湖南省株洲市政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)
湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https://zhuzhou.hnsggzy.com）

	三、投标文件

	第13.2款
	采购预算、最高限价
	采购预算：12487000.00元；

	
	最高限价
	最高限价总价：12487000.00元（其中：DSA（数字减影血管造影系统）：5250000.00元；主动脉球囊反搏泵：1100000.00元；床旁血滤机：437000.00元 ；数字化手术室：2100000.00元；腹腔镜：3600000.00元）；投标人不得超过最高限价总价，也不得超过以上公布的单项限价，否则为不合格投标人。

	第13.8款
	异常低价投标（响应）审查程序
	供应商投标报价出现第二章正文第13.8款情形的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序，供应商须在评标现场规定的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料;投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	第14.1款
	投标人应提供资格审查资料
	参加政府采购活动的供应商应当具备《政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，提供下列资格证明文件：
(1) 投标报价；
(2) 授权代表委托书（授权代表参加投标）；
(3) 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然 人的身份证明；
(4) 投标人资格声明；
(5) 不良信用记录查询；
(6) 湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)；
(7) 资格证明文件的签署、盖章；
(8) 是否存在不符合法律、规章、规范性文件和招标文件的规定。

	第16.1款
	投标有效期
	90 日 (日历日) 从投标截止时间起计算。

	第17.1款
	投标保证金
	□不要求提供
■要求提供，其中：
包1 ：保证金金额：240000.00元，人民币贰拾肆万元整
投标保证金缴纳支持以下形式（打“√”项为本项目支持形式）
☑电子保函    ☑转账   □纸质保函    □其他
电子保函方式：包括银行电子保函、电子担保保函、投标保证保险。电子保函办理网址为：https://dzbh.zhzhuzhou.cn:28080/，可从株洲市公共资源交易中心电子交易平台（交易系统）跳转。具体操作请登录株洲市公共资源交易中心门户网站—操作指南—《株洲市电子保函服务平台政府采购供应商操作手册》了解。
转账方式：
递交方式：投标保证金必须是从投标人单位基本账户转（汇）入投标保证金的托管账户管理，以现金方式和非投标人单位账户提交的投标保证金无效；投标保证金托管账户如下：
账户名称：株洲市公共资源交易中心交易保证金专户
开户银行：中国建设银行股份有限公司株洲湘银支行
包1银行账号：4300 1500 5620 5966 6666-17947     
该账号仅为此项目的保证金托管账户，请勿与其它项目的账号混淆。 发生串户则视为无效保证金。在转账票据摘要处须注明：“ （项目名称 投标保证金”。（如“项目名称”字符过多，转账票据摘要处填写不下的，则“取‘项目名称’前面字符”填入。）
投标保证金到帐截止时间为投标截止时间。（为确保投标保证金按时 到账，请投标人于开标日前一个工作日下午 3：00 前提交，并注意交纳保证金的银行账号中含有“-”号。）
特别提示：
① 投标保证金汇款服务咨询：中国建设银行股份有限公司株洲湘银支行 0731-28520852（联系人：黄朝辉） 和 0731-22864427（联系人：刘岚）。
②开标现场将展示投标保证金情况，各投标单位仅须在投标文件中提供投标人账户银行进账单的复印件或扫描件。如投标单位基本账户被冻结，须提交申请从投标单位名称一致的其他账户转入投标保证金， 并提供法院出具的协助冻结存款通知书复印件，请投标人认真阅读关于投标保证金缴纳的规定，并严格执行，防止投标保证金缴纳出现失误。
因银行和收款方在开标前均无法查询保证金到账情况，建议投标人尽 量提前递交投标保证金，并密切关注是否有被退回的情况，避免因未按招标文件要求递交投标保证金而导致废标。
2、投标人不按招标文件要求提交投标保证金的,视为不合格投标人。未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内由银行自动退还给投标人。中标人于合同签订之日起五个工作日内将退款申请及付款凭证发至项目代理机构，代理机构在交易系统上传退款申请、付款凭证、公共资源交易中心进场交易确认书后退款至原缴款账户。株洲市公共资源交易中心一楼服务大厅3号保证金窗口联系电话： 0731-28681387。
4、投标人有下列情况之一的，将不予退回投标保证金： 投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；
中标人无正当理由不与招标人订立合同， 在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

	第18.1款
	分包
	■不允许分包

	第 19.1 款
	投标文件的签署
	投标文件由投标人和投标人代表按照招标文件规定在投标文 件需要签署的位置签署、盖章(电子签章)。注：中标人在领取中标通知前须向招标代理机构提交电子评标系统导出的纸质版投标文件，共三份，并装订成册，纸质文件需与电子版文件一致。

	四、投标

	第 20.1 款
	电子版投标文件的密封和标记
	通过数字证书进行签章、加密。未按要求签章、加密的投标文件，系统将无法接收，采购人、采购代理机构不予受理。

	第21.1款
	投标截止时间及投标地点
	投标截止时间： 详见本项目招标公告
投标地点： 详见本项目招标公告

	五、开标、资格审查和评标

	第24.1款
	开标地点 
	详见招标文件“第一章 投标邀请”相关规定。

	第24.2款
	需要宣布的其他内容
	无

	六、中标信息公布

	第28.2款
	中标候选人并列时确定中标人的方式
	详见本招标文件第四章相关规定

	第29.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	1、采购人：株洲市中心医院
地址：株洲市天元区长江南路116号
联系人：石楠
电  话： 0731-28563058
招标代理机构名称：湖南广汇项目管理有限公司
地址：株洲市天元区株洲大道335号南方航空工贸园综合楼三楼
电话：0731-22030089
联系人：李锋、刘宁、王丹、黎中丽
电子邮箱：513106146@qq.com 

	七、合同签订

	第31.1款
	履约担保
	□不要求提供
■要求提供：履约担保的金额为 中标金额的10%。
自收到中标通知书之日起，五个工作日内提交履约保证金，未在限定期限内提交视为放弃中标。
履约担保的退还：验收合格后一个月后无息退还。

	八、政府采购政策

	第33.1款
	优先采购
	（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按招标文件第四章第一节有关规定对该部分产品给予一定比例的价格折扣或者加分； 

	第33.2款
	强制采购
	纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。

	第33.8款
	采购进口产品
	■ 本采购项目拒绝进口产品参加投标
□ 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	第 33.9 款
	政府采购支持中小 企业融资
	株洲市已实施政府采购合同线上融资模式。有融资需求的， 可按本章节附件 1、附件 2、所列流程申请或附件 3 向所列银行咨询办理

	
	政府采购信用担保
	有投标担保、履约担保需求的， 可向担保机构咨 询或登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附件 4、附件 5。

	九、其他规定

	第35.1（1）项
	合同预付款的支付比例和支付条件
	支付比例： 详见采购需求 ；
支付条件： 详见采购需求 。

	第35.2款
	招标代理服务费
	采购项目招标代理服务费由采购人按照政府采购代理协议合同向代理机构支付。
单位全称：湖南广汇项目管理有限公司
基本户账号：8100 0043 7788 6888 88
开户行：长沙银行株洲市科技支行
行号：313552002296
纳税识别号：91430211MACYPM0D2B


	第36.1款
	其他规定
	其他：
1、政府采购电子标项目报名程序：湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台——交易快速通道——政府采购——株洲市公共资源交易中心电子交易平台——填写投标信息——选择对应项目报名。也可直接登陆株洲市公共资源交易中心电子交易平台（http://www.zzzyjy.cn:89/TPBidderSJZS/memberLogin）报名。
2、获取招标（采购）文件：各类采购项目（政采电子标、纸质标及其他采购），供应商均可登陆株洲市公共资源交易中心电子交易平台——交易文件下载——选择对应项目获取。

	
	备选方案
	■ 不接受
 接受

	
	样品提供的规定
	■ 不要求提供。
 要求提供：提交时间：提交地点：要求提供：
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附件 1
株洲市政府采购合同线上融资流程

(一)、融资申请

有融资需求的供应商取得《中标通知书》后，在签订采购合同前，通过“株洲市政府采购网”的 “政府采购合同融资”链接进入“中征应收账款融资服务平台”，直接向参与金融机构推送融资需求。
(二)、资料审查

参与金融机构登录平台查看融资需求及中标(或成交) 详情， 进行贷前评审， 确定融资方案和回款账户，签订《政府采购合同》，确定合同收款账户。
(三)、签订贷款协议

参与金融机构登录平台查看采购合同信息， 与供应商签订贷款协议， 在线填写融资成交单， 推送融资成交信息，系统自动将回款账户锁定为银行监管账户。
(四)、贷款发放

融资银行核实回款账户无误后，根据贷款协议向供应商发放贷款。
(五)、按期还款

合同履行完毕后，采购单位根据合同约定时间和账户在线填写支付申请， 向财政部门发送支付指令， 财政部门严格按照相关规定将资金支付到采购合同收款账户。
(六 )、业务终止

贷款偿清后，融资银行解除质押，业务终止。

附件 2

[image: ]
















附件 3
株洲市政府采购合同线上融资业务办理银行联系表

	
	序  号
	银行名称
	联系人
	联系电话

	1
	交通银行株洲分行
	蒋宁
	15873361819

	2
	长沙银行株洲分行
	曾名志
	13786360080

	3
	光大银行株洲分行
	马文胜
	13907334569

	4
	华融湘江银行株洲分行
	泰莹
	18073365299

	5
	工商银行株洲分行
	易铁建
	18673383317 28295851

	6
	农业银行株洲分行
	张亚虹
	15873378583

	7
	中国银行株洲分行
	陈向红
	15096360998   28817118

	8
	邮储银行株洲分行
	李燕京
	18673322433

	9
	兴业银行株洲分行
	张维
	13807312821

	10
	渤海银行株洲分行
	何习之
	18975347745 22987119

	11
	浦发银行株洲分行
	言磊
	13973319893

	13
	广发银行株洲分行
	张琳
	18565608267 28868158

	14
	华夏银行株洲分行
	程玥瑄
	18673301515  28868595

	15
	民生银行株洲分行
	刘海峰
	18273272755  28861002

	16
	北京银行株洲分行
	曾艳
	13087339502  25885569

	17
	招商银行株洲分行
	董经纬
	18273331270   22753977
















附件 4
政府采购投标担保函


编号：                    
	(采购代理机构)：
鉴于                     (以下简称投标人) 拟参加编号为                        的     	项目(以下简称“本项目”) 投标， 根据本项目招标文件，供应商参加投标时应 向你方交纳投标保证金， 且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请， 我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
(一)在投标人出现下列情形之一时， 我方承担保证责任：
1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。
(二) 我方承担保证责任的最高金额为人民币      元(大写                  ) ，即本项目的 投标保证金金额。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为： 连带责任保证。
我方的保证期间为： 自本保函生效之日起    个月止。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应 写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号， 并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实 材料。
2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在    个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情 形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动 终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后， 自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出) 之日起，保证责任终止。
3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦 终止。
五、免责条款
1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方 亦免除相应的保证责任。
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2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第(一)款约定情形的，我方不承担保证责任。
3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。
4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分 不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决， 如果协商不成的， 通过诉讼程序解决，诉讼管辖地的 法院为                  法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。


保证人：(公章)

年    月   日




备注： 招标文件规定接受“投标担保函”形式递交投标保证金的可以按上述格式递交， 否则， 按招标文件规定其他方式递交。
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附件 5
政府采购履约担保函
              编号：              
                      （采购人）： 
鉴于你方与                       （以下简称供应商）于        年    月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在      年    月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
[bookmark: _Toc21137_WPSOffice_Level2]一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应产品/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
[bookmark: _Toc15035_WPSOffice_Level2]二、保证的方式及保证期间 
我方保证的方式为：连带责任保证。 
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应产品/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
[bookmark: _Toc29266_WPSOffice_Level2]三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因产品质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
[bookmark: _Toc31353_WPSOffice_Level2]四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的产品\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
[bookmark: _Toc6060_WPSOffice_Level2]五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
[bookmark: _Toc6096_WPSOffice_Level2]六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。
[bookmark: _Toc26142_WPSOffice_Level2]七、保函的生效 
本保函自我方加盖公章之日起生效。 
                                                      保证人：（公章） 
         
                                                年   月   日 
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[bookmark: _Toc1972]第二节 投标须知
[bookmark: _Toc28657]一、总则
1. 适用范围
1.1本招标文件仅适用于本章第一节【投标须知前附表】中所叙述的采购项目。
1.2【投标须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，投标人应当符合本章第33.7款规定，否则，其投标无效。
2. 定义
2.1采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
2.5进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。
3. 投标人的资格要求
3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。
3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定的资格条件外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
4. 投标费用 
4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5．组织现场考察或者召开答疑会
5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。
5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。
5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。
5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
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6. 招标文件的构成
6.1 招标文件共七章，各章内容如下：
第一章 投标邀请
第二章 投标须知
第三章 资格审查
第四章 评标方法及标准
第五章 采购需求
第六章 政府采购合同
第七章 投标文件的组成
6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。
7．偏离与实质性响应
7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。
7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。
7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。
8. 询问
8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。
9. 招标文件的澄清或者修改
9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。
9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。
9.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。
9.4 通过电子招标投标交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告，采购人、采购代理机构不再书面通知。
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10. 投标语言
10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。
11. 计量单位
11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
12. 投标文件的组成
12.1投标文件由如下内容组成：
第一部分 资格证明文件
（1）开标一览表
（2）投标保证金
（3）授权委托书
（4）投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务和技术文件
（5）投标函
（6）分项报价
（7）采购需求响应
（8）合同条款偏离表
（9）采购需求偏离表
（10）享受政府采购政策优惠的证明资料
（11）投标货物符合招标文件规定的证明文件
（12）投标人认为需提供的其他资料
12.2投标人可以编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以方便采购人、采购代理机构、评标委员会在资格审查及评审时查阅。
12.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。
13. 投标报价
13.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。
13.2投标人的投标报价不得超过采购项目预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。
13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。
13.4投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。
13.5采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。
13.6采用固定价格定价方式的采购项目，投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。
13.7投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。此修改须符合本章第22.1款的有关要求。
13.8异常低价投标（响应）审查程序
（1）算术平均值比较：投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价算术平均值50%的（即：投标报价<全部有效报价算术平均值×50%）；
（2）次低报价比较：投标报价低于通过符合性审查的次低报价50%的（即：投标报价 <评标委员会次低报价评标委员会×评标委员会50%）；
（3）最高限价比较：投标报价低于采购项目最高限价45%的（即：投标报价评标委员会<评标委员会最高限价评标委员会×评标委员会45%）；
（4）专业判断：评标委员会基于专业经验判断，认为供应商报价明显低于市场合理价格，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，供应商提交证明材料的时间不得超过60分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。 
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
本项目采用全流程电子交易系统，投标报价的澄清由评标委员会通过电子交易系统发起，投标人应及时关注电子交易系统的信息提示，采购人或采购代理机构不再另行通知。因投标人自身原因未能在规定时限内提交澄清材料的，由此带来的不利后果，由投标人自行承担。
13.9投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。 
14. 投标人的资格证明文件（未进行资格预审的）
14.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
（2）湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
（3）符合特定资格条件证明材料或者情况说明。
14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
14.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位章，并按招标文件规定签署。
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14.1被邀请的供应商在提交投标文件前，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随投标文件提供更新或者补充的资格证明资料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
15. 投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件
15.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。
15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：
（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；
（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；
（3）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。
16. 投标有效期
16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。
16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。
17. 投标保证金
17.1招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按【投标须知前附表】规定，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标人可以保函替代投标保证金。
17.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
17.3投标保证金的退还按以下规定办理：
（1）中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还。
（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。
（3）终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在终止招标公告发布后5个工作日内退还。
（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。
17.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上缴国库： 
（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；
（2）中标人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。
18.分包
18.1【投标须知前附表】规定投标人分包的，投标人分包承诺不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。
18.2投标人应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同。
18.3享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
18.4分包供应商不得再次分包。
19. 投标文件的签署
19.1投标文件正本一份，副本份数见【投标须知前附表】；投标文件电子文档（U盘或光盘形式）：一份。纸质投标文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。
19.2投标文件正本应打印或用不褪色的材料书写，并由投标人和投标人代表按照招标文件规定在投标文件需要签署的位置签署、盖章。投标人代表可为投标人法定代表人(非法人组织为负责人、个体工商户为负责人，以下统称单位负责人)；投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的，应提供授权委托书。投标文件的副本可以是正本文件的复印件。投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。
19.3投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动的地方应加盖单位章或由投标人代表签字确认。不按上述要求签署的，其投标无效。
19.4为便于采购文件保存，投标文件电子文档建议为PDF格式，内容与纸质投标文件正本一致。
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20. 投标文件的密封和标记
20.1投标人应将投标文件密封包装以保证自己的投标信息在开标前不被透露。
20.2投标文件密封袋上应标明“投标项目名称”、“政府采购计划编号”、“正本”或“副本”和“于（开标时间） 之前不得开启”的字样。如果采购项目分包招标的，还应注明投标的包号。
20.3为方便开标及进行资格审查，建议投标人将第一部分资格证明文件单独密封，并在投标文件密封袋上标明“资格证明文件”字样，在投标时单独递交。
20.4未按本章第 20.1 款要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。
21.投标截止期
21.1投标人应在【投标须知前附表】规定的投标截止时间前将投标文件密封送达【投标须知前附表】指定的投标地点。
21.2逾期送达的投标文件，以及未通过资格预审的申请人提交的投标文件（实行资格预审的），采购人、采购代理机构应当拒收。
21.3采购人、采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。
（1）项目名称、政府采购计划编号；
（2）投标人名称；
（3）投标文件送达时间、地址；
（4）投标文件密封情况；
（5）采购代理机构名称；
（6）采购代理机构接收人签字。
22. 投标文件的修改和撤回
22.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。修改或撤回通知应当按招标文件规定编制、签署、密封和标记（在密封袋上注明“修改”字样，以及修改的时间），作为投标文件的组成部分，且只需提供一份，并在提交投标文件的截止时间前递交。
22.2采购人、采购代理机构对投标人提交的投标文件修改或者撤回的书面通知，按照本章第21.3款规定如实记载、签收保存，并向投标人出具签收回执。
22.3投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人、采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
23. 串通投标行为
23.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
23.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: _Toc18563]五、开标，资格审查和评标
24. 开标
24.1采购人、采购代理机构在【投标须知前附表】规定的开标地点组织开标，并邀请投标人参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
24.2开标时， 出现下列情形之一的，采购代理机构不予受理，不得进入评标：
(1) 经检查数字证书无效的电子投标文件；
(2) 电子投标文件未按要求上传至交易平台的；
(3) 投标人未按照规定的时间解密电子投标文件的；
(4)其它违反法律、法规的情形。

24.3开标程序。采购代理机构在规定的时间内， 按下列程序进行开标：
(1)公布投标人名称；

(2)检查投标保证金缴纳情况；
(3)解密投标文件： 从投标截止时间起 30 分钟内完成。由于投标人自身原因导致投标文件在
解密时限内未解密或解密失败的，视为撤销其投标文件，开标继续进行。投标人不足 3 家的，不得开标。
(4)唱标；
(5)投标人通过电子开标系统在开标记录上确认
24.4 开标时， 通过电子开标系统解密投标文件，宣读投标人名称、投标价格和 【投标须知前附
表】 规定需要宣布的其他内容。投标人不足 3 家的，不得开标。
24.5 开标过程应当由采购人、采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作 人员签字确认后随采购文件一并存档。
24.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员 有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
24.7 采购人、采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请， 按《政府采购法实施条例》有关规定及时处理。
24.8 电子招投标的应急措施
电子开标、评标如出现下列情形，导致系统无法正常运行时，按交易中心应急预案措施执行 :
(1)系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
(2)系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
(3)系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
(4)病毒发作或受到外来病毒的攻击；
(5)其他特殊情况。
出现上述情况之一时，经交易中心相关部门确认：对未开标的暂停开标或作延期开标处理，待 系统恢复后再进行开标活动；已在系统内评标的，评标委员会酌情延期进行评审，待系统恢复后再 进行评审工作。
25. 资格审查
25.1开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定组织资格审查。
25.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。
26. 评标委员会
26.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
26.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；
（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
26.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
27. 评标
27.1评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。
[bookmark: _Toc24526]六、中标信息公布
28. 中标通知书与中标信息公布
28.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
28.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
28.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。
29. 投标人询问及质疑
29.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
29.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.3投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。  
29.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。
29.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。
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30. 签订合同
30.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
30.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。
30.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
30.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
30.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
31. 履约担保
31.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规定提交，投标人可以保函替代履约担保。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
31.2中标人没有按照本章第31.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
32. 政府采购合同履行中数量的变更
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
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33. 政府采购政策
33.1优先采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按招标文件第四章第一节有关规定对该部分产品给予一定比例的价格折扣或者加分； 
（2）纳入湖南省财政厅等有关部门发布的湖南省两型产品政府采购目录的，实施政府优先采购，评审时按招标文件第四章第一节有关规定对该部分产品给予一定比例的价格折扣或者加分。
33.2强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。
33.3价格评审优惠：
（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；
（2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业； 
（3）符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
（4）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
（5）与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 
（6）本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。
33.4政府采购政策交叉与叠加
（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）
（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
33.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购中小企业扶持政策。
33.6投标人符合本章第33.1款、第33.2款、第33.3款规定的，应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
（2）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》（最新一期）文件首页和投标产品所在页（截图）。
（3）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。
（4）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件。
（5）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
33.7执行中小企业预留采购份额政策的规定：
（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。
（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。
（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业(投标人)之间不得存在直接控股、管理关系。
33.8采购进口产品
进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。
33.9投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
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34. 招标不足三家处理
34.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
34.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。
35. 需要补充的其他内容
35.1合同价款支付
（1）招标文件规定支付合同预付款的，采购人应按【投标须知前附表】规定的支付比例和支付条件向符合要求的中标供应商及时支付相应款项，并在政府采购合同中进行明确。
（2）招标文件规定需提交质量保证金的，采购人可以按【投标须知前附表】规定要求中标供应商提交质量保证金，并在政府采购合同中进行明确。
（3）投标人可以保函替代预付款担保、质量保证金。
35.2招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。
36. 需要补充的其他内容
36.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

[bookmark: _Toc8452]第三章 资格审查
[bookmark: _Toc26293]1．资格审查主体
1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构负责资格审查。
[bookmark: _Toc20161]2．资格审查
2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
2.2采购人、采购代理机构按本章附表1“资格审查表”所列审查项目及审查标准，对投标人资格进行审查。
2.3在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；
（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；
（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。
（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.4信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。
（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
（2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。
（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。
[bookmark: _Toc20723]3．资格审查结果
3.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。
3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。


[bookmark: _Toc23718][bookmark: _Toc10824][bookmark: _Toc24792][bookmark: _Toc14281]附表1资格审查表
资格审查表
项目名称：                                                 政府采购计划编号：       
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	资格证明文件的签署、盖章
	未按招标文件格式及要求签署或盖章的，审查结果为不合格。

	2
	投标保证金
	未按招标文件要求将投标保证金提交至指定保证金专户或保证金交纳金额不足的，审查结果为不合格。

	3
	投标报价 
	投标人投标报价超过采购预算或最高限价的（如果设定了最高限价），审查结果为不合格。

	4
	投标代表参与投标的授权书或身份证明
	法定代表人（单位负责人）身份证明（代理人投标须提供授权委托书并附法定代表人（单位负责人）身份证明（原件），未按要求提供的，审查结果为不合格。

	5
	投标人资格声明、湖南省政府采购供应商资格承诺函
	未按招标文件要求及格式提供投标人资格声明、湖南省政府采购供应商资格承诺函的，审查结果为不合格。

	6
	法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
	法人或者其他组织提供加盖单位公章的营业执照等主体资格证明文件复印件，自然人提供本人身份证，否则，审查结果为不合格。

	7
	投标人信用查询记录
	投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，审查结果为不合格。

	8
	投标人特定资格证明材料
	未按招标文件要求提供投标人特定资格证明材料的，审查结果为不合格。

	结论
	




[bookmark: _Toc24421][bookmark: _Toc19467][bookmark: _Toc2287][bookmark: _Toc4536]附表2 资格审查结果一览表
资格审查结果一览表
项目名称：                                                  政府采购计划编号：         
	序号
	投标人名称
	资格审查结果
（合格/不合格）
	资格审查不合格原因

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


采购人（签字）：                              
采购代理机构（签字）：                                      
日期：       年   月   日


[bookmark: _Toc1932][bookmark: _Toc30390][bookmark: _Toc17375][bookmark: _Toc4025]附表3 资格审查合格投标人名单
资格审查合格投标人名单
项目名称：                                               政府采购计划编号：           
	序号
	合格投标人名称

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


采购人（签字）：                              
采购代理机构（签字）：                                      
日期：       年   月   日

[bookmark: _Toc20055]第四章 评标方法及标准
[bookmark: _Toc15124]第一节 评标方法及标准前附表
注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.3款
	评标方法
	■ 综合评分法
□ 最低评标价法

	第3.4款
	非单一产品采购项目的核心产品
	本项目核心产品为：/

	第4.2款
	投标文件报价出现前后不一致的修正
	按本章第二节规定修正

	第5.2（1）项
	相同品牌产品评审得分相同的规定
	评审得分相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

	第5.4（1）项
	价格评审优惠
	①对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目， 以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予 10%— 20% (工程项目为 6%—10%)的扣除， 用扣除后的价格参加评审。具体扣除比例如下：
■货物采购： 货物由中小企业制造， 即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。本项目给予小微企业 10%   的扣除。
在货物采购项目中， 供应商提供的货物既有中小企业制造货物， 也有大型企业制造货物的， 不享受中小企业扶持政策。
注：本项目所属行业为 工业 ，其中投标人企业规模认定按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行；投标文件必须按招标文件要求提供中小企业声明函、湖南省政府采购供应商资格承诺函，具体格式详见附件。
□ 工程采购： 工程由中小企业承建， 即工程施工单位为中 小企业。本项目小微企业给予   /  的扣除。
□ 服务采购： 服务由中小企业承接， 即提供服务的人员为 中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同 的从业人员。本项目小微企业给予  /  的扣除。
②接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型 企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协 议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金 额 30%以上的， 采购人、采购代理机构应当对联合体或者大 中型企业的报价给予 2%-3%  (工程项目为 1%—2%)的扣 除，用扣除后的价格参加评审。具体扣除比例如下：
□ 货物采购：本项目扣除比例为    /      。
□ 工程采购：本项目扣除比例为    /   。
□ 服务采购：本项目扣除比例为    /      。
(以联合体形式参加政府采购活动， 联合体各方均为中小企业的， 联合体视同中小企业。其中， 联合体各方均为小微 企业的，联合体视同小微企业。)
③监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业， 享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 10％。
(监狱企业、残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业的， 不重复享受价格评审优惠政策)

	第5.4（2）项
	优先采购
	节能产品或环境标志产品
	①非强制采购节能产品:采用综合评分法时， 对于技术和价格分， 应分别给予总分值 4%-8%的加分。本项目具体加分比 例分别为： 技术 4 %、价格 4 %。
②环境标志产品:采用综合评分法时，对于技术和价格分， 应分别给予总分值 4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别 为： 技术 4 %、价格 4%  。

	
	
	
	备注：(1) 优先采购同时属于“节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠(投标人自行选择， 并在投标文件中填报相关信息及数据)。
(2) 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业 制造货物， 也有大型企业制造货物的， 不享受中小企业扶持 政策。
(3) 小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
投标人符合第二章第 33.1 款、第 33.2 款、第 33.3 款规定的，应按第二章第 33.6 款规定提供相关证明资料。

	第6.2款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术评价项评审因素的量化指标评审得分由高到低排序。

	其他
	推荐中标候选人数量
	推荐中标候选人数量为 3 家；最终确定中标人数量为 1 家。




[bookmark: _Toc17329]第二节 评标方法及标准
[bookmark: _Toc18128][bookmark: _Toc31064]1．评标方法
1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2最低评标价，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
1.3本采购项目评标方法见本章第一节【评标方法及标准前附表】。
[bookmark: _Toc2626][bookmark: _Toc8731]2．评标程序
2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc11884][bookmark: _Toc31065]3．投标文件的符合性审查
3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性审查。
3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。
3.3单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。
3.4非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。
[bookmark: _Toc31995][bookmark: _Toc14243]4．投标文件的澄清
4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
4.6投标人的报价符合下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）算术平均值比较：投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价算术平均值50%的（即：投标报价<全部有效报价算术平均值×50%）；
（2）次低报价比较：投标报价低于通过符合性审查的次低报价50%的（即：投标报价 <评标委员会次低报价评标委员会×评标委员会50%）；
（3）最高限价比较：投标报价低于采购项目最高限价45%的（即：投标报价评标委员会<评标委员会最高限价评标委员会×评标委员会45%）；
（4）专业判断：评标委员会基于专业经验判断，认为供应商报价明显低于市场合理价格，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，供应商提交证明材料的时间不得超过60分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。 
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
本项目采用全流程电子交易系统，投标报价的澄清由评标委员会通过电子交易系统发起，投标人应及时关注电子交易系统的信息提示，采购人或采购代理机构不再另行通知。因投标人自身原因未能在规定时限内提交澄清材料的，由此带来的不利后果，由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc7219][bookmark: _Toc14160]5．投标文件的比较与评价
5.1评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。
5.2单一产品采购项目：
（1）最低评标价法：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，其他投标无效；报价相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（2）综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.3非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。
5.4政府采购政策：
（1）价格评审优惠：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予相应比例的价格折扣。
（2）优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予相应比例的价格折扣或者加分。
[bookmark: _Toc11683][bookmark: _Toc12542]6．推荐中标候选人
6.1最低评标价法：评标结果按算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
6.2综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
[bookmark: _Toc14784][bookmark: _Toc9141]7．编写评标报告
7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
[bookmark: _Toc6987][bookmark: _Toc24139]8．评标报告复核
8.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。
8.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
8.3评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc23640][bookmark: _Toc5030]9．停止评标
9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
[bookmark: _Toc11344][bookmark: _Toc16953]10．废标
10.1 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过采购项目预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc4883][bookmark: _Toc29741]11．重新组建评标委员会进行评标
11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：
（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

[bookmark: _Toc31668]第三节 投标文件的符合性审查
1.符合性审查
1.1评标委员会应按本章本节附表1“符合性审查表”所列审查项目及审查标准，对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。
（2）投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。
2.投标无效
2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：
（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；
（3）投标有效期不足的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。




[bookmark: _Toc12740][bookmark: _Toc7556]附表1 符合性审查表
符合性审查表
项目名称：                                           政府采购计划编号： 
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	投标文件的签署、盖章
	投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖 章的，其符合性审查不合格。

	2
	对招标文件条款的响应
	投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或 者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度的，其符合性审查不合格。

	3
	投标有效期
	投标有效期不足的，其符合性审查不合格。

	4
	附加条件
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，其符合性审查 不合格。

	5
	报价审查
	价格明显低于其他通过符合性检查单位的报价，且未作出合理说明并提供相关证明材料的，其符合性审查不合格。

	6
	其他情形
	存在不符合本章第三节第 1.1 款规定符合性审查标准的，或者法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的，其符 合性审查不合格。

	结论
	合格/不合格


 


[bookmark: _Toc4788][bookmark: _Toc19883]附表2 符合性审查结果一览表
符合性审查结果一览表
项目名称：                                           政府采购计划编号：
	序号
	投标人名称
	符合性审查结果
（合格/不合格）
	符合性审查不合格原因

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




[bookmark: _Toc28326][bookmark: _Toc16989]附表3 符合性审查合格投标人名单
符合性审查合格投标人名单
项目名称：                                        政府采购计划编号：
	序号
	合格投标人名称

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	




[bookmark: _Toc17158]
第四节 投标文件的比较与评价（综合评分法）
1. 综合评分法
1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附表1“评标方法及标准表”。
1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
2. 投标报价的算术修正及政府采购政策调整
2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。
2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.4（1）项的相关规定进行价格调整。
2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。
3. 投标报价评价
3.1投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整） ×100×报价权值
4. 技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分
4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附表1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。
4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第5.4（2）项以及本节附表1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。
5. 评标总得分
5.1评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）。
5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
5.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。
6. 中标候选人的推荐方法
6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
6.2得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标候选人。



[bookmark: _Toc27168][bookmark: _Toc6720]附表1 评标方法及标准表
权值见下表
	序号
	项     目
	权值的取值

	1
	报价（A1）
	0.60

	2
	技术（A2）
	0.35

	3
	商务（A3）
	0.05

	       合计
	1.00



附表1.1投标报价评审标准表
	序号
	评标因素（权重分）
	评标标准

	1
	价格评价项
（F=100分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整）×100分。
注：供应商投标报价出现第二章第13.8款情形的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序，供应商须在评标委员会规定的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料;投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	2
	优先采购加分（F优先采购加分）
	
×100×本项目加分比例

	∑
	F1=F+ F优先采购加分



附表1.2技术部分评审标准表
	序号
	评标因素（权重分）
	评标标准

	1
	技术评价项
（F=100分）
	技术参数的响应（80）
	投标设备技术参数明确、配置齐全，规格、功能一致，并能够提供产品技术白皮书或彩页进行佐证，技术参数、性能等完全满足招标文件技术要求80分。 
2、技术条款每有一项“▲”参数不满足的，每项扣6分，技术条款每项非“▲”参数负偏离或不满足的扣3分，累计扣分，扣完为止,配置不详，技术参数不清，缺漏项的，则视同负偏离处理。
3、投标设备技术参数、性能等出现带“★”负偏离按无效投标处理。
注：①负偏离包括但不限于：缺漏项、描述不清、技术参数不明、配置不详、资料不全等。
②投标文件中未附投标货物产品彩页或投标货物技术白皮书或国家认可的检测机构出具的检测报告的，该项计0分；如产品彩页或技术白皮书与检测报告不一致的，以国家认可的检测机构出具的检测报告为准。
③要求提供证明材料的条款投标文件中未提供的，视同为该条款负偏离。
建议：投标人在提供的证明材料（产品技术白皮书或彩页或检测报告进行佐证）中对应的采购需求参数进行标记，以便评标委员会核对。

	
	
	技术服务方案 （20）

	根据投标人提供的项目技术服务方案进行综合评审，方案包括但不限于：①项目需求的理解；②项目产品的科创能力与技术先进性；③项目产品供应链能力与产品迭代能力；④项目产品行业服务能力与本项目服务方案；⑤本地化服务能力。方案内容完整，每项思路清晰，针对性强，可行性强，各项方案能力证明材料依据客观可查，完全符合项目要求，计20分，缺漏项的每项扣4分，小项有缺陷之处的每处扣2分，扣完为止。未提供的不计分。
注：缺陷是指：方案中存在下列情形之一：①不满足本项目需求的；②表述不完整；③方案有误或前后矛盾，上下不一致；④内容与本项目无关，仅有标题或简单的文字描述，存在项目名称或地点区域错误；⑤所提供的方案能力举证依据缺乏客观依据的。

	2
	优先采购加分（F优先采购加分）
	
×100×本项目加分比例

	∑
	F2=F+ F优先采购加分




附表1.3商务部分评审标准表
	序号
	评标因素（权重分）
	评标标准

	1
	商务评价项
（F=100分）
	类似业绩（40）
	提供投标人或投标人所投产品的2023年6月1日至投标截止时间止承担过同类似项目业绩的情况计分，每提供一个有效业绩计20分，满分为40分。（每一个业绩需包含DSA、主动脉球囊反搏泵、腹腔镜、数字化手术室、床旁血滤机，以合同签订时间为准，业绩可以是一个合同或多个合同组成，提供类似业绩合同扫描件并加盖单位公章，否则不计分）

	
	
	质保期限（20）
	根据投标人承诺质保期限满足一年的基础上，质保期每增加一年计10分，满分为20分，未提供不计分。

	
	
	售后服务（40）
	投标人须根据采购需求提供针对本项目的售后服务方案（包含但不限于：①售后服务流程；②备品备件储备情况；③售后服务保障措施；④定期维护计划；⑤过质保期后服务措施等），评标委员会根据方案的内容按以下评分标准进行计分：无缺漏项、方案包含以上全部内容、阐述详细全面、售后服务流程规范、备品备件储备充足、售后服务保障措施有针对性、可行性高、定期维护计划及过保期后服务措施详细的计40分；有缺漏项的，每缺一项扣8分；有欠完善或欠科学合理或欠可行的，每处扣4分；扣完为止。未提供售后服务方案的计0 分。
注：欠完善或欠科学合理或欠可行是指内容具有明显缺陷、存在逻辑漏洞、前后内容无法连贯、脱离了实际情况、适用性差以及与本项目无关等情况。

	2
	优先采购加分（F优先采购加分）
	无

	∑
	F3=F+ F优先采购加分


[bookmark: _Toc28302][bookmark: _Toc26788]
第五章 采购需求
[bookmark: _Toc8750][bookmark: _Toc27822][bookmark: _Toc229][bookmark: _Hlk7184255][bookmark: _Toc3145]第一节 采购清单一览表
	序号 
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	单位
	节能
产品
	进口
产品

	1
	DSA（数字减影血管造影系统）
	详见第二节技术要求
	1
	套
	
	

	2
	主动脉球囊反搏泵
	详见第二节技术要求
	1
	台
	
	

	3
	腹腔镜
	详见第二节技术要求
	2
	台
	
	

	4
	数字化手术室
	详见第二节技术要求
	1
	套
	
	

	5
	床旁血滤机
	详见第二节技术要求
	2
	台
	
	


注：
1.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分标的投标，否则投标无效。
2.货物的主要技术参数或规格：详见具体技术参数。
3.投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。
4.节能产品、进口产品：上表“是否为节能产品、进口产品”栏中标注“√”的为节能产品、进口产品。
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第二节 技术要求
一、DSA（数字减影血管造影系统）
	一）设备名称
	数字减影血管造影系统

	二）数量
	一套

	三）设备用途
	心、脑、全身血管造影，介入治疗

	四）要求
	投标设备是平板血管造影产品的新机型，要求生产日期为3个月内，新软件版本，提供相应CFDA文件。

	五）技术要求
	

	1、
	机架系统：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要

	1．1
	多轴式机架，能覆盖全身之功能 

	1．2
	机架可进行等中心旋转

	1．3
	机架运动包括电动和手动两种方式

	1．4
	C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥25°/秒

	1．5
	C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥25°/秒

	1．6
	CRA（最大头位角度）：≥90°

	1．7
	CAU（最大足位角度）：≥90°

	▲1．8
	RAO（最大右前斜位角度）：≥185°

	1．9
	LAO（最大左前斜位角度）：≥120°

	1．10
	旋转采集角度：≥200°

	1．11
	C型臂弧深：≥90cm （不包括L臂补偿）

	1．12
	机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集

	1．13
	等中心到地面距离：≤114cm

	1．14
	等中心到焦点距离：≥81cm

	2、
	导管床

	2．1
	满足全身检查、治疗的要求

	2．2
	床面要求为碳纤维材料

	2．3
	纵向运动范围：≥110cm

	2．4
	导管床横向运动：≥36cm

	2．5
	床面升降范围：≥20cm

	2．6
	床面最低高度：≤83cm

	2．7
	床最大承重：≥275KG

	2．8
	任意位置承重：≥250KG + 500N额外CPR承重

	2．9
	床长度：≥300cm

	2．10
	床宽度：≥46cm

	2．11
	床面旋转角度：≥270度

	2．12
	导管床床垫、轨道夹及输液架，病人绑带以及线缆拖

	3、
	检查室内控制系统

	3．1
	提供床旁一套液晶触摸控制屏

	3．2
	控制屏可置于导管床3边，或者控制室内，便于医生操作

	3．3
	可进行图像采集条件控制

	3．4
	可进行图像后处理及量化分析控制

	4、
	控制室并行处理工作站

	4．1
	透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行

	4．2
	术中可执行像素位移和测量分析功能

	4．3
	可同时浏览两个序列

	4．4
	可同时处理不同病人的信息

	4．5
	进行QCA后，可立即与检查室分享

	5、
	高压发生器

	5．1
	高频逆变发生器，功率：≥100KW

	5．2
	最大管电流：≥1000mA

	5．3
	逆变频率：≥100kHZ

	5．4
	最小管电压：≤40KV

	5．5
	最大管电压：≥125KV

	5．6
	最短曝光时间：≤1ms

	5．7
	自动SID跟踪

	5．8
	全自动曝光控制，无需测试曝光

	6、
	X线球管

	▲6．1
	球管阳极热容量：≥4.7MHU

	▲6．2
	球管管套热容量：≥7MHU

	6．3
	最大阳极冷却速率：≥1050kHU/min

	▲6．4
	球管阳极散热率：≥9000 W

	6．5
	金属陶瓷外壳

	6．6
	液态金属轴承球管

	▲6．7
	10分钟透视功率：≥4500W

	6．9
	球管阳极转速：≤9500转/分钟

	6．10
	球管小焦点：≥0.4mm

	6．11
	大焦点：≤0.9mm

	6．12
	最小焦点功率：≥30kW

	6．13
	最大焦点功率：≤90kW

	6．14
	球管阳极靶边直径：≥140mm

	6．15
	球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线

	6. 16
	球管内置多档金属铜滤片，单个滤片最厚达0.9mm 

	7、
	平板探测器

	▲7．1
	探测器类型：≥16bits非晶硅数字化平板探测器

	7．2
	平板外壳大小：≤62cm（对角线）

	7．3
	最大有效成像视野：≥39cm（对角线） 

	▲7．4
	≥7种物理成像视野，以适应不同部位介入需要

	7．5
	最大图像矩阵输出：≥1420 x 1560

	▲7．6
	平板探测器分辨率：≥2.6LP／mm

	7．7
	像素尺寸：≤190μm

	7．8
	DQE（光子转换效率）：≥70%

	7．9
	平板探测器无需水冷装置

	7．10
	平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制  

	8、
	图像显示器

	8．1
	控制室：≥24英寸x3台高亮医用高分辨率LCD显示器

	8．2
	高分辨率LCD显示器，显示矩阵：≥1280 x 1024

	8．3
	最大视角：≥170°

	8．4
	亮度：≥400Cd/m²

	8．5
	操作室：至少配备一台≥55英寸高亮医用高分辨率宽屏LCD显示器，显示画面可自由切换，自由布局。

	9、
	图像系统

	9．1
	具备外周采集、处理、存储

	9．2
	外周最大采集帧率：≥6帧 /秒

	9．3
	具备心脏采集、处理、存储

	9．4
	心脏最大采集帧率：≥30帧 /秒

	9．5
	实时减影

	9．6
	脉冲透视

	9．7
	床旁可直接选择透视剂量：≥3档，最小档：≤5伦琴/分钟

	9．8
	可存储单幅及序列透视图像（单次储存≥20S且≥2000幅的连续动态透视图像），透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上

	9．9
	最大脉冲透视速度：≥30幅/秒

	9．10
	最小脉冲透视速度：≤3.75幅/秒

	9．11
	具有透视末帧图像保持功能

	9．12
	硬盘图像存储量1024 矩阵≥50,000幅

	10、
	测量分析（主机系统）

	10．1
	左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每搏量测定

	10．2
	三种方法以上室壁运动曲线测量

	10．3
	冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比等测量

	10．4
	以上定量分析软件均能够在主机上而非工作站上实现，并能够实现机房内的床边测量

	11、
	旋转采集

	11．1
	L臂正位旋转采集C臂旋转速度：≥55度/秒，有效覆盖范围：≥200度

	11．2
	L臂侧位旋转采集C臂旋转速度：≥30度/秒，有效覆盖范围：≥180度

	11．3
	1024采集，最快采集速度：≥30幅/秒

	11．4
	可实时减影

	12、
	网络与接口

	12．1
	具有DICOM Send功能

	12．2
	具有DICOM Print功能

	12．3
	具有DICOM Query/Retrieve功能

	12．4
	具有DICOM Worklist功能

	12．5
	具有DICOM MPPS功能

	12．6
	激光相机接口

	12．7
	高压注射器接口

	13、
	附件

	13．1
	具备整个系统的升级能力

	13．2
	具有双向对讲系统

	13．3
	具有图像处理操作面板

	13．4
	具有红外遥控器至少2个

	13．5
	红外遥控器具有激光灯指示功能

	13．6
	具有悬吊式射线防护屏

	13．7
	具有床旁射线防护帘

	13．8
	具有悬吊式手术灯

	13．9
	具有中文操作手册

	13.10
	具备手托、头托

	13.11
	带DVD刻录

	14、
	智能路径图功能

	14．1
	可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整

	14．2
	可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路径图模式

	14．3
	医生可自定义针对特殊介入操作类型的路径图显示模式

	14．4
	在不同路径图模式下，可对路径图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要

	14．5
	液晶触摸屏上具有专门的路径图运动伪影自动消除键，可随时对由于病人微小运动导致的路径图伪影（常被误认为漏胶）进行自动实时补偿校正，有效减少运动伪影的影响

	15、
	具备蒙片功能

	15．1
	可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，以明显降低蒙片的背景噪声，显著提高DSA的图像质量

	15．2
	可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，在保持相同噪声水平的前提下，明显降低辐射剂量

	15．3
	在实时DSA图像显示前的瞬间，可显示组合蒙片图像

	16、
	射线剂量防护技术

	16．1
	采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，最厚：≥0.9mm

	16．2
	插入铜滤片数：≥3片，具备自动和手动两种方式

	16．3
	具有管球内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线

	16．4
	透视图像存储功能：≥600幅透视图像连续存储

	16．5
	具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值

	16．6
	具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏

	17、
	具备三维重建功能，具有独立的原厂三维重建工作站（硬件和软件）

	18、
	具备实时冠脉支架精显功能

	19、
	具备动态冠脉路图功能

	20、
	第三方附属设备

	20. 1
	高压注射器一套，具备压力范围：50 - 1200 psi，步长1psi;限压调速功能；在接近压力限制值时，系统自动做微降速处理，确保注射能正常进行；旋合卡位式针筒保护套，对压力传递、检测更有保证、更安全；一体式保温套设计，使用便利，保温效果好；并且具备注射头有IPX2级防渗漏功能。

	20. 2
	四套铅衣、铅围脖、铅帽






[bookmark: _Toc30864][bookmark: _Toc32593]二、主动脉球囊反搏泵

1.操作系统:全中文操作系统，显示、报警、操作菜单均为中文。
2.▲触控显示屏:≥12英寸，分辨率≥1280*800，可以多角度转动，可脱离，可视角度大，在不同角度时均可清晰地观察到屏幕上的波形。
3.配备触控屏和实体按键，支持关键常用功能双重操作。
4.显示内容:包含ECG和血压波形，有收缩压、舒张压、平均压、反搏增压的显示。显示当前所用触发信号及来源，心电导联有故障时可明确显示;要求血压波形能自动取标，自动将压差显示到最大。要求有球囊工作状态模拟、氦气瓶容量及电池剩余容量显示。
5.采用双头隔膜泵气动系统或涡旋式气泵驱动，马达速度可自适应患者心率，使辅助始终处于最佳状态。
6.反搏频率:1:1,1:2,1:3,。反搏频率与心率可实时同步，可跟踪心率范围20bpm~210bpm。
7.工作模式:自动和半自动可选，自动模式下机器可以自动根据病人情况选择最佳触发信号，选取最合适的充放气点，并保持动态监测随时根据患者病情变化自动调整充放气时相。
8.具备5种触发模式:(1)ECG触发;(2)血压触发;(3)内置触发;(4)A起搏触发;(5)V/A-V起搏触发。
9.血压触发情况下，血压显示范围:0~300mmHg。
10.具备安全盘隔离保护装置，有效隔离高压氦气保护病人更安全。
11.▲具备防回血监测安全装置，保护病人安全，防止血液回流入机器内部气动系统，造成机器损坏。
12.报警系统:分级报警设计，全中文帮助信息。
13.除水系统:采用全氟磺酸除凝系统持续除凝，无需积水瓶或电热除凝，减少人力消耗及能耗。
14.配备可热插拔锂电池，满电后工作时间≥180分钟。
15.▲主机转运时可快速分离车架，屏幕与主机一体无需重新拆装，主机重量≤35kg，方便转运。
16.能够在空气中模拟球囊充放气工作状态，用于教学演示和维护保养。
17.主机内置氦气瓶，无需额外配备，配备氦气瓶为可再充式气瓶。
18.▲产品使用年限不少于10年，提供设备铭牌作为证明材料。
[bookmark: _Toc29094][bookmark: _Toc8899]三、腹腔镜

1）图像处理主机2台
1、 具有4K、3D、荧光功能，能够输出3840*2160 和 4096*2160 超高清像素影像。支持16:9和17:9图像比例，逐行扫描，像素≥800万。
2、 支持≥8种图像模式：白光、绿色荧光、彩色荧光、黑白荧光、白光主屏 -四分屏、绿色荧光 - 四分屏、黑白荧光 -四分屏、彩色荧光 - 四分屏。不同图像显示同一画面，实时动态同步观察识别对比判断病灶组织情况。
3、 具有血管增强功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视，便于区分异形血管，辅助临床诊断。
4、 预期用途：预期与医用内窥镜、荧光造影剂吲哚菁绿（ICG）配合使用，适用于在微创内窥镜手术中提供实时的可见光影像及近红外荧光影像。
5、 具有细节增强、颜色增强、亮度均匀、去雾优化等多种智能图像算法。
6、 采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。
7、 屏幕具备防误触功能，主机屏幕长时间不使用自动锁定，需滑动解锁才能触摸控制。
8、 具有荧光亮度调节功能，便于临床在不同荧光应用场景中做个性化处理。
9、 内置4K刻录功能，可进行静态和动态图像采集，并通过USB端口进行录像和图片输出。
10、 主机自带内置 USB3.0 接口刻录系统，USB 接口支持 U 盘、移动硬盘存储设备即插即用，录像储存有动画。并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制时间。
11、 前面板具备≥2个USB 接口均可录制，当其中一个 USB 设备存满后会自动切换到另一个USB设备进行存储。
12、 ▲具有≥4种录像格式选择，录像文件大小可选，储存文件更自由。其中最大录像码率≥120Mbps，提供说明书或检测报告证明。
13、 录像文件支持exFAT、 FAT32、 NTFS文件格式。
14、 须具有U盘设置功能，支持格式化功能
15、 ▲信号接口数量：HDMI输出≥2、HDMI输入≥1、DVI输出≥1、12G SDI输出≥1。
16、 [bookmark: _Hlk162039697]具有自动对焦功能，可短按摄像头实现一键自动对焦。
17、 具有用户配置功能，医生可自定义≥5种喜好的参数保存，并直接调用自定义模式。
18、 具有去网格功能，便于连接纤维镜使用。
19、 主机具备输入信号接口，可输入超声图像，传输至显示器同屏显示超声和腹腔镜画面。
20、 图像处理主机使用寿命≥10年。
21、 [bookmark: _Hlk162037186]具有画幅自适应调控功能开关，开启后腹腔镜图像能够自动全屏显示。
22、 具备自动场景识别功能，无需手动切换各种科室模式，一种模式适用于所有科室，提供说明书或检测报告证明。
23、 ▲具有病人信息管理功能，病人信息管理功能设置有密码保护，防止数据泄露，可录入≥50条病人信息，提供说明书或检测报告证明。
24、 具备将监护仪中心静脉压CVP数值在腔镜屏幕中实时显示功能（仅显示数值，非画中画投屏），提供操作说明书或产品实物证明。
25、 ▲可搭配选择≥5种非电子摄像头，≥2种电子内窥镜，其中必须包含重量＜120g的摄像头，提供说明书或检测报告证明。
26、 ▲可兼容≥3种一次性内窥镜，提供说明书或检测报告证明。
27、 ▲可兼容3D腹腔镜镜头

2）内窥镜摄像头2个
1、 摄像头防电击程度分类CF 级别I 类
2、 ▲具备防除颤功能，除颤恢复时间≤1s，提供说明书或检测报告证明。
3、 荧光摄像头重量≤ 260g。 
4、 摄像头防护等级：≥IPX7。
5、 内置CMOS尺寸≥1/1.8英寸。
6、 内置CMOS数量≥2，分别针对白光和荧光成像。
7、 仅需1个CMOS即可实现原生4K白光成像，无需多组CMOS芯片合成。
8、 摄像头可耐受高温高压、环氧乙烷灭菌和低温等离子灭菌方式。
9、 摄像头具有≥4功能键，支持≥3个按键的功能可自定义。能支持≥6个自定义功能，有≥20种可定义功能。可进行白平衡、拍照、录像、切换图像模式等功能设置。
10、 摄像头可连接目镜杯卡口为32mm直径的各类光学视管。
11、 具有摄像头按键开启冷光源并调节亮度的功能。
12、 具有计时器功能，开启后在显示器上显示计时信息。可设置摄像头按键控制计时开始、停止和复位。
13、 具有≥3m、≥4.5m摄像头可选，便于长距离使用。
14、 摄像头与光学适配器为一体化设计，不可拆卸，防止灰尘进入。
15、 ▲可通过摄像头按键对气腹机进行控制，实现供气交互，在监视器上显示排烟、供气的状态显示（仅显示数值，非画中画投屏），提供说明书或产品实物照片证明。

3）冷光源2台
1、 支持同时输出近红外激光和白光，且激光为3R级医用激光光源。
2、 采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸，可在触摸屏上进行LED光源的常用参数调整。
3、 具备防误触功能，主机屏幕长时间不使用自动锁定，需滑动解锁才能触摸控制。
4、 [bookmark: _Hlk162038972]设备类型：Ⅰ类CF型，可应用于心脏手术
5、 ▲具备防除颤功能，具有对除颤放电效应防护的应用部分，提供说明书或检测报告证明。
6、 冷光源300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤6mW/lm。
7、 白光冷光源的输出总光通量应≥2000lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度。
8、 LED灯泡工作寿命≥58000小时，节约医院后续维护成本。
9、 光输出最大中心照度≥ 3000000Lux,确保照明充足。
10、 具有主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度，以保证手术视野清晰，光源亮度均衡。
11、 可进行多级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求；
12、 冷光源在正常运行时产生的最大噪声噪音≤55dB（A），能保证在手术室安静运行，不影响手术室环境。
13、 具有一键待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命。
14、 具有高温报警、灯泡寿命警示功能。
15、 冷光源使用寿命≥10年。
16、 在白光照明下，显色指数≥90。
17、 配套导光束4根

4）荧光胸腹腔内窥镜4根
1、 支持高温高压、低温等离子等消毒灭菌方式。
2、 [bookmark: _Hlk164801795]与摄像主机为同一品牌，以确保成像链的匹配程度高。
3、 直径≥10mm、≤6mm可选。
4、  30度视野方向，视野角度≥80°。
5、 工作长度≥320mm、≥450mm可选。 
6、 视场中心角分辨率≥7.0C/(°)。
7、 大景深光学视管，有效景深3mm-200mm。
8、 镜头前端具备防雾涂层，防止术中起雾。
9、 ▲配套同品牌腹腔镜下抓钳1把，提供注册证证明。
10、 配套消毒盒4个。

5）3D电子镜2根
1、 一体化电子镜，采用双路4K CMOS设计，支持 3840*2160 和4096*2160 像素超高清视频显示。
2、 Ⅰ类CF型，极低漏电流控制，近心手术更安全。
3、 具有防除颤保护认证，可用于术中除颤场景下。
4、 电子镜前端镜头+握持手柄整体重量≤420g，轻便易操作。
5、 具有≥3个自定义按键，可设置≥20种快捷功能，可实现白平衡、拍照、录像、一键切换2D/3D模式等功能。
6、 直径10mm，30/0度视向角可选，工作长度≥320mm。
7、 视场角≥80度，观察范围更大，更便于腹腔探查。
8、 ▲整镜支持高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌方式，支持高温高压消毒次数≥500次，提供说明书或检测报告证明。
9、 支持3D/2D自动旋转功能，可实现旋转状态下，图像自动回正。
10、 免对焦设计，无需手动对焦，手术操控更便捷。
11、 具有主动防雾功能，有效避免镜体起雾，手术进程更流畅。
12、 ▲电子镜景深范围20-200mm，提供说明书或检测报告证明。
13、 配套消毒盒3个

6）显示器2台
1、4K医用LCD显示器，尺寸≥32寸，分辨率达到3840*2160像素。
2、 具有HDMI和12G-SDI的4K超高清输入接口，可满足4K图像显示。
3、 具有3G-SDI或DVI的全高清输入接口，可满足全高清图像显示。
4、 支持4K和高清环出功能，可通过监视器输出连接到其它同信号监视器。
5、 最大背光亮度≥1750cd/m²，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性。
6、 显示器对比度≥1000000。
7、 具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求。
8、 显示模式：单画面、左右画面、画中画。
9、 显示器色域达到:BT.2020。
  
7）气腹机2台
1、流速≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min，以满足精确调节和高流速供气的需求。
2、压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg。
3、采用触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息。
4、具备小儿模式、成人模式、肥胖模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求。
5、具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示。
6、气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高。
7、具有排烟功能，在负压吸力为0.04-0.06MPa的情况下，最大排烟流量≥10L/min。
8、气腹机末端CO2气体加热功能，加热温度理论值为37℃，可有效减少病人肌体刺激反应，加速病人康复。
9、与摄像主机为同一品牌，以确保腹腔镜系统各项功能稳定。
10、使用寿命≥10年。

8）台车2台
1、 台车可放置本整套腹腔镜系统设备，包括32寸显示器
2、 台车具备一键启动功能，可一键启动和关闭主机、光源、显示器等设备。
[bookmark: _Hlk163481581]  
9）超声高频电刀2台
1、可同时连接超声刀头、单极器械、双极器械。
2、屏幕尺寸≥8英寸。
3、报警发生时，可点击查看解决措施。
4、提供一键恢复键。
5、具备USB设备进行系统升级。
6、可凝闭最大直径7mm 的血管。
7、单极切割模式可设置为纯切、混切。单极凝结模式可设置为软凝、电灼、喷凝。
8、使用寿命≥10年。
9、与摄像系统为同一品牌，便于设备管理。
10、▲配备脚踏，可控制单极电凝电切、双极电凝
[bookmark: _Toc21397][bookmark: _Toc20039]四、数字化手术室
第一部分  	商务补充需求

	序号
	项目

	1
	数字化手术室系统软件需提供软件著作权登记证书，登记证书著作权人信息须和数字化手术室产品生产供应商保持一致。

	2
	数字化手术室系统需提供企业标准备案文件官网查验网络链接地址，可通过国家标准化管理委员会官网查验

	3
	▲数字化手术室生产商需提供数字一体化手术室产品三方检测报告，报告委托单位需要和生产供应商保持一致，检测型号与所投标型号保持一致，三方检测机构需具备并提供CNAS中国合格评定国家认可委员会颁发的认可证书扫描件。

	4
	数字化手术室生产商需提供ISO 9001质量管理体系认证证书复印件并加盖公章。证书体系覆盖中需包含数字一体化手术室系统的设计、开发、生产、安装服务项目。

	5
	数字化手术室生产商需提供ISO13485认证证书复印件并加盖公章。证书认证范围需包含数字一体化手术室系统。

	6
	数字化手术室生产商需提供QC 080000认证证书复印件并加盖公章。

	7
	数字化手术室生产商需提供ISO 14001认证证书复印件并加盖公章。证书认证范围需包含数字一体化手术室系统。

	8
	数字化手术室生产商需提供ISO 45001认证证书复印件并加盖公章。证书认证范围需包含数字一体化手术室系统。

	9
	数字化手术室产品配置清单如包含有本地采购生产的物料，投标产品品牌商的营业执照经营范围需包含研发或开发以及制造或生产字眼，代表其具备相关能力。



第二部分  	数字一体化手术室及示教会议室具体需求描述

	类型
	数量
	功能需求描述

	
数字一体化手术室
	1
	在手术室墙壁内嵌1台不小于23英寸的数字化手术室触摸控制工作站，包含医用键盘，支持系统一键启动；

	
	
	支持手术室医疗设备6路信号源的输入。每路信号均支持1080P分辨率，60fps信号源输入，并支持向下兼容；

	
	
	可通过手术室嵌墙触屏完成对手术环境的预设，需实现对全景摄像头、背景音乐模块等设备的控制功能；

	
	
	可通过手术室嵌墙触屏完成对接入系统的所有信号源实现1080P刷新率画质的画中画和4分屏控制；

	
	
	可通过手术室嵌墙触屏发起或加入任意一间4K数字化手术室、示教室、会议室、医院内网办公室的视音频会议；

	
	
	可通过手术室嵌墙触屏同时完成1080P信号的采集录制功能；

	
	
	可通过手术室嵌墙触屏同时完成录制文档和拍摄相片的调阅管理；

	
	
	在手术室墙壁内嵌1台4K，65英寸触控大屏，可安装手术室管理系统及PACS、LIS用来支持手术室对于影像和检验信息的调阅和日常操作。同时可通过路由显示采集到的任意图像；支持PACS/LIS图像与显示器实时画面的一键切换

	
	
	安装1个全景摄像机，可完成术内外视频互动，摄像头的云台以及画面缩放均可在控制终端界面上进行调节；

	
	
	数字化供应商与悬吊支臂供应商配合完成安装2台27英寸1080P医用显示器，显示器可通过路由显示采集到的任意图像；

	
	
	 扩音音箱采用吸顶的安装方式，医生佩戴无线话筒实现语音的互动；

	
	
	在手术室墙壁内嵌1台不小于23英寸护士工作站，外观及规格与数字化手术室触摸控制工作站保持一直，可用于支持护士日常电脑软件的应用及处理需求，工作软件由院方自行安装；

	会议室
（网络版）
	1
	在示教会议室安装1台不小于85英寸的4K显示屏,可通过数字化会议系统实现发起或加入任意一间数字化手术室、示教室、会议室、医院内网办公室的视音频会议

	
	
	可发起或加入任意一间数字化手术室、示教室、会议室、医院内网办公室的视音频会议

	
	
	可同时完成对录制文档和拍摄相片的调阅、删除，信息编辑；



第三部分  数字一体化手术室项目设备需求清单

	数字一体化手术室
	1间

	序号
	功能模块
	产品项目
	数量

	1
	中央处理系统
	数字一体化手术室系统主机(手术室)
	1

	2
	
	中央触控终端（嵌入式）
	1

	3
	
	交换机
	1

	4
	
	视频画面处理器（手术室）
	1

	5
	
	音频功放
	1

	6
	视频编解码设备
	全景编码器
	1

	7
	
	视频编码器
	5

	8
	
	视频解码器
	3

	9
	视频显示设备
	27英寸医用显示器
	2

	10
	
	65英寸4K触控显示器（嵌墙式)
	1

	11
	视音频外设
	4K全景摄像机
	1

	12
	
	领夹无线麦克风
	1

	13
	
	吸顶音箱
	1

	14
	手术室设备集总控制系统
	非医疗设备控制模块
	1

	15
	墙面改造
	电解钢板
	1套

	数字化存储服务站
	1套

	序号
	功能模块
	产品项目
	数量

	1
	服务工作站
	服务工作站（12TB）
	1

	2
	
	服务器机柜
	1

	3
	
	HIS对接模块
	1

	4
	
	PC端软件
	1

	5
	
	线缆及光模块
	按需提供

	会议室（网络版）
	1间

	序号
	功能模块
	产品项目
	数量

	1
	触控会议终端
	4K触控会议显示器
	1

	2
	会议软件
	PC端软件
	1

	3
	线缆包
	4K数字化示教会议室线缆包及安装：
	按需提供



第四部分  数字一体化手术室主体硬件要求

	序号
	产品项目
	参数要求
	证明材料要求

	1
	数字一体化手术室系统主机(手术室)
	1.1. 对前端触控系统的信号路由、手术视频会议、手术视音频录制、环境预设以及文档管理功能提供支持；
1.2. 支持对手术室内所有视频信号、音频信号及控制信号的集中管控和分配；
1.3. 需支持手术室内系统整体对视频的4K级别的画质处理能力；
1.4. 包含一台系统主机，CPU为主频不低于1.5GHz，内存不低于8GB，硬盘不低于128GB；
1.5. 可支持系统一键开关机，最多支持12个电源输出，电源输出满足220V 50/60Hz；支持上电自启动；
1.6. 可支持录制4K 60Hz视频；最多支持4路同时录制，最高可支持32Mbps码率的录制和直播；
1.7. 支持不少于2个网口、1个DP、1个HDMI视频输出口、4个USB3.0接口；
▲1.8. 本地视频路由切换时间：不超过0.2秒；
1.9. 会议系统可同时至少提供4方头像音视频会议的开展，保证会议开展期间音视频同步无延迟。会议发起方可对会议加密，排除无关人员误入会议系统。
1.10. 在会议过程中，可按需求随意邀请或删减会议加入方。新建一场会议步骤不能超过3步，保证会议建立的便捷性。
1.11. 手术室传输至会议室的视频显示分辨率可达1920×1080P，刷新率不低于60fps，同时画面色度采样YCbCr支持4:4:4视频源输入标准。
1.12. 选择信号源可点击录制按钮，进行影像录制，同时录制视频的分辨率均不低于1920×1080P，刷新率不低于60fps；
1.13. 录制过程中可随时暂停、恢复录制；支持选择有声录制和无声录制两种录制方式；
1.14. 支持录制过程中可预览录制信号源的实时画面，确保录制画面符合临床所需，为后期影像处理做好准备；
1.15. 支持录制过程中对服务器硬盘、外接USB设备容量进行实时显示，同时实时为临床手术监测录制剩余磁盘空间；
当磁盘空间不足时显示提示，及时提醒医护人员更换磁盘；
手术视频录制可根据磁盘容量大小以及临床需求，选择所要录制影像的清晰度；
1.16. 通过等级权限管理来限制录制文件的查看、编辑、删除；在专属账户下对数据下载时，需要输入密码进行身份验证。
1.17. 可按用病人ID、病人姓名、用户名和文件日期、文件大小、文件类型等关键字对服务器存储的文档进行快速检索和排序；
1.18. 文档管理系统以患者为中心，为医护人员按照手术室、手术名称、手术医师、手术时间、患者姓名进行分类管理，患者文件夹管理方式；
1.19. 支持设备故障、操作失败、录制异常、连接异常情况下的报警模式，警报功能分为三级，并以不同颜色显示：严重级别，必须马上处理；非严重级别，手术结束后可以处理；外加信息提示级别；
1.20. 支持在视频会议中对共享视频内容进行互动圈注标记；支持手术室、示教室、办公室、移动端参与进行互动圈注标记；
1.21. 支持更换圈注标记的共享视频信号；支持最多四方同时互动圈注标记；支持改变手写笔颜色，改变橡皮擦大小，一键清屏常用功能；
	提供第三方检测报告证明视频路由的画面切换响应时间不超过0.2秒；
提供4方头像会议的画面界面截图，提供建立新会议的3步软件截图。
提供系统界面截图证明录制时提供剩余录制空间以及剩余录制时间提示；
提供图片，证明可调节录制清晰度；
提供权限分级管理的说明文档，同时提供下载时进行密码验证的界面截图；
提供文档检索界面截图，证明支持可按用病人ID、病人姓名、用户名和文件日期、文件大小、文件类型等关键字完成检索功能；
提供报警功能提示界面截图证明满足三级警报功能；

	　2
	数字一体化手术室系统主机(示教/会议室)
	2.1. 对前端触控系统的信号路由、手术视频会议以及文档管理功能提供支持；
2.2. 支持对示教室内所有视频信号、音频信号及控制信号的集中管控和分配；
2.3. 需支持会议室内系统整体对视频画质处理能力，确保画质的真实和画面的时效性；
2.4. 可支持系统一键开关机，最多支持12个电源输出，电源输出满足220V 50/60Hz；
2.5. 会议系统可同时至少提供4方头像音视频会议的开展，保证会议开展期间音视频同步无延迟。会议发起方可对会议加密，排除无关人员误入会议系统；
2.6. 在会议过程中，可按需求随意邀请或删减会议加入方。新建一场会议步骤不能超过3步，保证会议建立的便捷性;
手术室传输至会议室的视频显示分辨率可达3840×2160P，刷新率不低于60fps，同时画面色度采样YCbCr支持4:4:4视频源输入标准；
2.7. 可对手术内完成后对已存储文档浏览、编辑和删除；通过等级权限管理来限制录制文档的查看、编辑、删除；
2.8. 可按用病人ID、病人姓名、用户名和文件日期、文件大小、文件类型等关键字对服务器存储的文档进行快速检索和排序；
2.9. 文档管理系统以患者为中心，为医护人员按照手术室、手术名称、手术医师、手术时间、患者姓名进行分类管理，患者文件夹管理方式；
2.10. 支持设备故障、操作失败、录制异常、连接异常情况下的报警模式，警报功能分为三级，并以不同颜色相似：严重级别，必须马上处理；非严重级别，手术结束后可以处理；外加信息提示级别；
	　

	3
	视频画面处理器（手术室）
	3.1. 系统采用硬件设备实现画中画及四分屏功能；
3.2. 支持输入分辨率不低于3840×2160p@60fps；
3.3. 提供不少于1个SPF+输入口和1个HDMI输出口；
3.4. 输出分辨率最高支持3840×2160p@60fps；
3.5. 具备对四分屏、画中画画面的自由信号拼接及小画面四周定位功能；
	提供三方检验报告，证明系统连接硬件画中画，非软件画中画，支持PIP和PBP两种格式；同时提供硬件画面处理器实物证明图片；
提供三方检验报告，证明输入输出分辨率支持3840x2160P，刷新率不低于60fps;

	4
	视频画面处理器（示教室）
	4.1. 支持输入和输出分辨率不低于3840×2160p@60fps(4:4:4 8bits)；
4.2. 提供不少于4个HDMI输入和两个HDMI输出；
4.3. 支持不少于1个RS232串口和1个RJ45网口；
	　

	5
	中央触控终端（嵌入式）
	▲5.1. 中央触控终端整体嵌入墙体安装，表面全玻璃面板，四周配有金属防撞边条；安装完成后，与墙面齐平，无明显凸起；
5.2. 中央触控终端支持与嵌墙显示器连屏安装，可达到边框齐平的安装效果；
5.3. 嵌墙安装缝隙采用可拆卸胶条填充，支持后期维修升级；而非玻璃胶等固化填充物；
5.4. 具备嵌墙后前面板快速维修功能，可快速开启前面板维护更换内部设备和屏幕组件；
5.5. 触控屏幕亮度不低于300cd/m2，对比度不低于1000:1；
▲5.6. 支持一键开关功能，无需多键启动；前面板提供接口包括USB接口；
5.7. 触摸屏不低于23.5英寸，支持1920*1080p@60fps分辨率；可视角度不少于178*178；
5.8. 触控响应时间不超过25ms；触控类型：电容；支持不低于10点触控；
▲5.9. 手术床控制急停按钮（可选配）；
	需提供金属防碰撞边框照片、玻璃触控屏幕照片；
需提供手术室可拆卸胶条安装的真实效果照片；
需提供嵌墙后触控终端前面板开启和闭合时的过程照片，证明前面板支持快速维修功能；
需提供一键开关机按钮照片证明，提供USB接口照片证明；
需提供手术床控制急停按钮照片证明；

	6
	视频编码器
	6.1. 视频编码器可在吊塔托盘下侧隐蔽式安装；
6.2. 支持视频编码；支持RTSP协议栈；支持POE供电；主流辅流可独立关闭，主流和辅流支持各自独立设置编码格式;
6.3. 支持编码输入：分辨率最高支持3840×2160P  刷新率支持60fps；色度采样支持YCbCr 4:4:4，编解码传输延迟低于16ms；
6.4. 工作模式和码率可调，码流格式支持CBR/VBR；支持对信号源拍照，同时支持修改分辨率；
6.5. 信号输入接口无需转接，原生支持4K接口输入：HDMI、DP、12G-SDI；
6.6. 输出接口不少于1×SPF 10Gbps（光口）1×RJ45 1000Mbps1Gbps（网口）；
	提供视频编码器在吊塔托盘下侧隐蔽式安装的实景照片证明资料；
提供三方检验报告证明编码器分辨率最高支持：3840×2160p@60fps；色度采样支持YCbCr 4:4:4，编解码传输延迟低于16ms；
提供编码器接口图片证明编码器输入接口支持HDMI、DP、12G-SDI。

	7
	视频解码器
	7.1. 支持解码输出，最高分辨率不小于3840×2160p@60fps；色度采样支持YCbCr 4:4:4，编解码传输延迟低于16ms；
7.2. 断电再重启保留关机前的设备参数，包括但不限于IP模式(DHCP/静态)、设备IP地址、掩码、网关、设备名称、设备之间的视频链路关系；
7.3. 可以查询到解码器目前的视频来源编码器；可通过网络指令的方式调用API接口；支持POE供电；
7.4. 信号输出接口支持HDMI，DP；输入接口不少于1×SPF 10Gbps（光口）；
	提供三方检验报告证明解码器分辨率最高支持：3840×2160p@60fps；色度采样支持YCbCr 4:4:4；证明编解码传输延迟低于 16ms；

	8
	全景编码器
	8.1. 支持编码输入，最高分辨率不小于：3840×2160p@60fps；
8.2. 编解码传输延迟低于 16ms；支持POE供电；
8.3. 输入接口支持HDMI；输出接口支持1×SPF+ 10Gbps（光口）；
	　

	9
	非医疗设备设备控制模块
	9.1. 控制板卡CPU主频不低于1.3G；缓存不低于1.5G；
9.2. 不少于1个千兆网口；不少于1个USB3.0接口；不少于1个串口接口；
9.3. 电源输入100-240V，50/60Hz；
9.4. 支持对音视频控制器进行控制，以实现视频功能，包含但不限于视频路由、视频存档、音视频文档管理等功能；
9.5. 支持音视频场景保存和调用功能，包括支持将被控设备的参数状态记忆存储为用户预期场景功能；支持调用用户储6存的场景参数，将被控设备恢复为既定的参数状态；
9.6. 支持音乐播放功能，通过系统内置播放器进行播放，支持文件排序，支持顺序播放，随机播放等模式；
	提供产品界面证明具备对音视频进行控制的功能；
提供产品界面图片证明支持音视频场景保存和调用功能；

	10
	4K全景摄像机
	10.1. 超清4K全景摄像机，支持超大视场角，支持PTZ控制；
10.2. 支持不小于20倍光学变倍，不小于16倍数字变焦；
10.3. 支持HDMI和3G-SDI视频输出接口，实现无损耗数字信号传输；
10.4. 最高输出分辨率不低于4K 60fps；支持断网续传功能保证录像不丢失；
10.5. 支持宽动态范围不低于120dB，适合逆光环境拍摄；
10.6. 支持水平0°～350°旋转，垂直方向-30°～90°；
10.7. 支持区域曝光与区域聚焦功能；支持红外遥控器控制；防雷、防浪涌、防突波；支持POE供电；
	　

	11
	65英寸4K触控显示器（嵌墙式)
	11.1. 屏幕尺寸不小于65英寸；分辨率不低于支持3840x2160P，屏幕比例为16:9，可视角度≥178°；
11.2. 屏幕亮度不低于500cd/m2，屏幕响应时间14ms以内；使用寿命不小于50000小时；
11.3. 显示器需具备GAMMA曲线调教功能，支持DICOM模式；
具备视频输入接口HDMI*2，具备USB接口；
11.4. 显示器设计及安装工艺需满足表面全玻璃面板覆盖，四周有防撞金属包边，整体嵌入墙体安装，无明显凸起；
11.5. 配备金属嵌墙安装基础架，基础架配有前盖开合面板，维修工程师可从前端开启，无须破坏墙体结构，方便显示器安装后的维修和更换；
11.6. 支持PACS/LIS图像与显示器实时画面的一键切换；
CPU主频不低于1.5GHz；，内存不低于8GB，硬盘不低于128GB；支持HEVC编码；
11.7. 支持触摸操作；支持上电自启动；IP等级不低于IP5X；
	提供显示器需具备GAMMA曲线调教功能，支持DICOM模式的图片；

	12
	85英寸4K触控会议显示器
	12.1. 屏幕尺寸不小于85英寸；
12.2. CPU内核数不低于4个；最大频率不低于2.4 GHz；
分辨率支持不低于3840x2160P，支持触控操作，屏幕比例为16:9，可视角度≥178°；
12.3. 屏幕亮度不低于450cd/m2，屏幕响应时间需小于8ms；显示器需具备GAMMA曲线调教功能；
12.4. 使用寿命不小于30000小时，具备数据控制接口RS232，RJ45，支持视频输入接口HDMI；
12.5. 具备USB2.0接口。提供挂墙安装组件；
12.6. 支持前置1000W像素摄像头，支持麦克风、音响；
12.7. 可通过安装数字化系统软件实现和手术室的视音频会议；
	　

	13
	音频处理器
	13.1. 不低于6个麦克风/线路输入和4个线路输出；
13.2. 至少具备6个通道的AEC--声学回声消除，自动回声，自动增益；包括一个USB音频接口，可提供最少4个数字音频的发送和返回；
13.3. 支持Dante音频网络连接；
	　

	14
	吸顶音箱
	14.1. 音箱为8 Ω 额定阻抗；
14.2. 音频频率范围需在50 Hz ~ 20 kHz；
14.3. 具备25 W连续粉噪功率，50 W 连续节目功率，110° 锥形辐射；
14.4. 内部驱动器需带有过载保护；
	　

	15
	音频功放系统
	15.1. 支持单声道、双声道和多通道功率放大器；
15.2. 功放单元输出功率不大于60 W rms；
15.3. 支持对流冷却，无风扇运行支持机架安装
15.4. 支持平衡或非平衡的单声道或立体声；
15.5. 总谐波失真加噪声比小于0.05%，信噪比大于105 dB；
15.6. 具备多个保护电路，在过度削波、输出短路、热过载或DC故障时激活，以防止损坏放大器和扬声器；
15.7. 具备快速开机、自动待机功能，降低功耗；
	　

	16
	领夹无线麦克风
	16.1. 工作频点250KHz为步进可调；
16.2. 工作频点可调范围不低于25MHz；
16.3. 信噪比不低于 95 dB(A)；
16.4. 麦克可提供多达200个信道选择，方便多台设备同时使用；
	　

	17
	手持无线麦克风
	17.1 工作频点可调范围不低于50MHz；
17.2 信噪比 > 95 dB(A)；
17.3 可预编程120个可选信道，抗干扰能力强；
	　

	18
	壁挂音箱(表面安装)
	18.1 音箱能进行分体安装；
18.2 需至少包含圆顶高音扩音器 ，带长冲程低音扩音器，带双调谐低音反射孔，可提供用于低阻抗；
18.3. 音箱为8 Ω 额定阻抗；
18.4. 音频频率范围需在65 Hz ~ 20 kHz；
18.5. 具备60 W连续粉噪功率；
18.6. 具备120 W 连续节目功率；
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	服务工作站（12T）
	19.1. 服务器CPU主频不低于2.1GHz,不低于12核,内存≥16G；缓存不低于18MB；主板集成远程管理芯片；
19.2. 硬盘容量不低于12TB；支持 3.5" SATA可扩展式存储硬盘槽，最高支持硬盘数≥8，支持RAID 5；
19.3. 标配1个前置VGA，1个后置VGA和1个串口，6 个USB 3.0（2前置，2后置，2内置），1个前置专用管理接口;
支持安全机箱，TCM/TPM安全模块;
19.4. 可选支持高达8GB缓存，支持电容保护；支持外置光驱;
19.5. 支持多达32个DDR4内存插槽，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，单颗处理器最大容量6TB；
19.6. 支持万兆网络适配器；2端口万兆光接口网卡（SFP+）;
12Gb 2端口 SAS RAID卡（带2GB缓存，支持8个SAS口）；
4端口1GE电接口 OCP3.0网卡；标配1个前置VGA，1个后置VGA和1个串口，6 个USB 3.0（2前置，2后置，2内置），1个前置专用管理接口；
19.7. 具有FWBC功能，支持超级电容保护；支持安全机箱，TCM/TPM安全模块，双因素认证；
19.8 网络交换设备具有至少24个10GE SFP+端口，6个40GE/100GE QSFP28端口；支持1+1电源备份；
19.9. 包转发率：1260Mpps，交换容量：2.56T/25.6Tbps；
支持完善的二、三层组播协议，支持PIM SM、PIM DM、PIM SSM、MLD、IGMP Snooping；
19.10. 支持OSPF、ISIS、BGP、VRRP 等三层特性；支持完善的 DoS类防攻击、用户类防攻击；
	　

	20
	PC端软件
	20.1. PC客户端可基于PC机实现手术视频会议，手术视频直播观摩，手术视频文档管理、手术文档编辑以及手术视频和图片文档的下载；
20.2. 在院内科室办公室，可通过医院内网实现和数字化手术室的视音频会议，观看手术室任何一路接入数字化手术室系统的手术直播画面；
20.3. 可通过PC电脑通过网络快速访问到术中存储的数据，同时可以完成对文档编辑管理；
	提供PC端视频文档下载界面截图证明文档；
提供术外PC端访问术中视频文档UI截图；

	21
	服务器机柜
	21.1. 机柜为数字化手术室产品供应商制作，机柜上有明显品牌Logo，可清晰识别供应商品牌；
21.2. 上下后侧为通风孔面板框；
21.3. 可同时安装脚轮和支脚，最大静载达≥800KG(带支脚)；
21.4. 可关闭的下部多处走线通道，上部不走线，平板结构美观易清洁；
21.5. 可方便拆卸的左右侧门和前后门；
	　

	22
	UPS
	22.1. 输出功率不低于1000VA/900W，电池电压48V，断电后至少支持系统正常运转10分钟；
22.2. 系统采用双变换在线设计，市电掉电无中断，超强输出过载及短路能力；
22.3. 支持DSP全数字控制，采用最新IGBT器件，实现输入超宽抗电网波动范围；
22.4. 输入标配防浪涌电路，抗电网浪涌能力强。输入功率因数不低于0.99；物料/工艺无有毒物质；
22.5. 具备可调速智能风扇，半载时风扇转速降低；
22.6. 含多种交流输出方式，包括但不限于国标/IEC标准/端子排方式；
22.7. 输出兼220/230/240Vac 50/60Hz；可通过级联电池模块方便地延长后备时间；
22.8. 支持服务器自动安全关机功能，支持定期电池自检；
	　

	23
	交换机
	23.1. 提供10/100/1000Base-T 自适应以太网端口或SFP 光口、10G SFP+光口；支持802.3at/POE+供电标准；
23.2. 具备设备级和链路级的多重可靠性保护；硬件支持过流保护、过压保护和过热保护技术；
23.3. 支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速；
23.4.交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率51Mpps/126Mpps，24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口（combo口）；
	　

	24
	HIS对接模块
	在医院采购方配合协调提供HIS接口的前提下，实现与现有院方HIS系统的软件对接，实现医护人员可一键通过HIS读取病人的手术基本信息，并形成病人手术基本型信息页签卡，支持后期数据的快速检索；如产生相关接口费用由乙方承担。
	提供HIS的软件对接原理说明文件，同时提供实际视频或图片HIS对接效果证明文档以及不少于20家的HIS对接用户名单，名单需包含用户及对接HIS厂家的名单列表;






[bookmark: _Toc15961][bookmark: _Toc20800]五、床旁血滤机

1.产品名称：床旁血滤机
2.数量：2台
3.产品技术要求：
(1)治疗模式要求
1)具备持续性血液滤过(CHF)、单纯血浆置换(PE)、双重血浆置换(DFPP)、血浆吸附(PA)等血液净化治疗模式，满足肾脏替代和人工肝治疗要求。
2)可自由选择前稀释或后稀释，在CVVH时能同时进行前稀释和后稀释。
(2)技术参数要求
1)具备4台流量泵:血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵。
血液泵(BP):0，15~225mL/min
滤过液泵(FP):0，5~120mL/min
透析液泵(DP):0，2~50mL/min
置换液泵(RP):0，4~120mL/min
2)独立多功能精密注射泵，适用20ml、30ml、50ml多种规格注射器，可用于肝素、氯化钙等推注。注射泵持续流量0~20mL/h，追加剂量0.lml/s。
3)具备两组振摇夹持器，自动摇摆，利于气泡排除，降低凝血风险。
▲4)具备自设编程程序，可进行手动设置，自行设计临床需要的治疗模式.
5)具备6个压力监测:
①动脉压:—400~300mmHg，±10mmHg
②滤器入口压:—400~300mmHg，±10mmHg
③静脉压:—400~300mmHg，±10mmHg
④一级膜外压:—400~300mmHg，±10mmHg
⑤血浆入口压:—400~300mmHg，±10mmHg
⑥二级膜外压:—400~300mmHg，±10mmHg
▲6)具备四组管路截止阀，自动开启、闭合动作，完成自动冲洗，出现异常时锁住管路，防止气泡进入人体.
7)加温器:两面热板加温方式，35~40°C
8)电子秤:≥3个，0~10KG
9)、气泡监测：超声波检测方式，检测最小气泡体积≤0.02ml, 气泡报警限值≥100ul。
10)、补液断流：超声波检测方式。
11)、滤液断流：超声波检测方式。
12)、漏血监测：利用光学原理，分辨率可达到千分之一。
13)、液面监测：静电容量变化方式。
14)、后备电源：电源中断后，设备自带电池可继续使用≥15min。
15)、开放式耗材，可兼容多品牌的耗材，满足临床多种需求。

[bookmark: _Toc18191][bookmark: _Toc4786]第三节 商务要求

一、交货及运输、安装、调试、验收、付款及售后服务
1、交货及运输
[bookmark: auto_fouce_1]1.1交货期限：在正式合同签订之日起45天内完成设备的供货、安装、调试、检测运行及验收工作。
1.2供货地点：采购人指定安装地点。
1.3中标单位负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸、现场运送等；中标单位保证提供货物是半年内生产的，全新的，未使用过的产品。
2、安装、调试
2.1在货物到达使用单位，现场场地符合安装条件后，采购人将通知中标单位派技术人员对所投设备全面进行安装、调试。中标单位应派技术人员在采购人要求时间内到达采购人指定安装地点，并在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
2.2所有设备的现场安装及调试等工作均由中标单位负责，所有安装流程应严格按照国家及行业相关规定及标准实施，同时需严格遵守甲方制定的现场施工管理规范及要求，所有安装、调试所需的专业设备、仪器及相关工具由中标单位自行负责，有关费用包含在投标报价中。
2.3项目实施过程中，中标单位应做好相关人员的安全防护措施，实施过程中所有人员的安全事故责任均由中标单位自行承担，采购人将派专人负责现场协调工作。
2.4全部设备安装、调试完成后，中标单位须自行组织初步测验，测验时应邀请采购人代表到场见证，测验合格后方可提请采购人组织项目验收工作。
3、验收要求
3.1调试完成后通过采购人组织相关人员参与验收，确保所供产品的正常使用。
3.2项目验收严格按采购文件采购清单及说明、采购合同的有关规定执行。验收时提供出厂检验证书、合格证、权威性检验报告和产品生产许可证。国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标单位承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
3.3验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标单位原因造成的，由中标单位承担检测费用。
3.4项目验收不合格，由中标单位返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标单位承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标单位承担。
3.5本项目的履约验收为采购人自行组织验收，具体验收方法按照《株洲市政府采购项目履约验收 管理暂行办法》株财发【2020】9号的相关规定执行。
4、付款方式
4.1设备安装、调试验收合格一个月内采购人向中标单位支付合同总金额的90%，剩余10%款项扣除因产品质量问题导致的损失后，质保期届满后一次性支付。具体以合同签订为准。中标单位须开具正式税务发票按医院财务规定办理付款手续。
5、培训
5.1投标人必须提供设备使用及日常维护的培训，完成对用户的知识转移，保证用户全面了解和掌握系统操作功能。
5.2投标人派出的培训教员不少于1人，应熟悉本项目所有设备，并有一定的教学经验。投标单位为所培训人员提供中文培训资料和讲义等用品，并提供培训后可自行学习查阅的书面的用户手册。
6、质量保证及售后服务
6.1质量要求：投标人必须保证所提供产品必须是全新原装、完整、未使用过的，且满足本项目需要的技术参数及性能（配置）要求的产品，保证提供的所有软件为正版软件。质量保证期从项目最终验收合格之日起计算，要求原厂质保期不得低于1年（技术要求另有约定的除外），
6.2售后服务要求：投标人应提供详细的售前、售中、售后服务计划。
6.3技术支持：提供7×24小时的技术咨询服务。
6.4故障响应
响应时间：接到采购人故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修，一般故障当场解决，重大故障导致无法当天解决或需返厂维修的应报采购单位负责人同意方可执行，同时为采购人提供暂行解决方案。（2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供7×8小时的现场支援；
6.5提供备品备件及零配件报价清单,并承诺质保期满后按此清单报价收取材料费。
6.6提供所有产品的相关技术资料，并为采购人提供终身技术咨询服务。
6.7提供售后服务机构详细资料（包括服务机构地址、联系人、售后服务热线、维修技术人员等内容），以证明其具备能响应本项目售后服务的能力。
二、其他要求
1、投标人应确保所供货物技术指标符合项目采购技术文件、以及国家或行业标准要求。
2、投标人应说明所投产品相关的生产体系、认证情况、产品质量、产品检验报告等证明材料以证明产品的来源及质量合格。
3、本项目采用费用包干建设方式，投标人的投标报价应包括完成本项目所需的设备费、材料费、运输费、安装费、调试费、检测费、验收费、管理费、税金以及参与政府采购活动等所需的全部费用。除中标单位报价外，采购人不再额外支付任何其他费用。
4、对于上述项目要求，包括投标人承诺提供的其他相关服务等内容，投标人应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。
重要说明：带“★”号条款为招标文件实质性条款，投标人不得有一项出现偏离，否则，视为无效投标。
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第六章 政府采购合同
[bookmark: _Toc19940]第一节 政府采购合同协议书
采购合同编号：                 

采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
（2）采购计划编号：                           
（3）项目内容：                             
（4）是否分包：               。
（5）项目负责人：               。
（6）联系电话：               。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同定价方式：固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励
（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应一次性支付全部合同款项）                    
预付款：    （应明确预付款的支付比例和支付条件）               
分期付款：     （应按照季度分期支付合同款项）                   
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
（2）地点：                             
（3）方式：                             
（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。
（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。
4.合同验收
（1）验收主体：                             。
（2）验收方式：                             。
（3）验收标准：                             。
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标通知书
（4）投标文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的明细、分包合同等。    


甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                    开 户 银 行：                   
         账       号：                   
[bookmark: _Toc22384]
第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的时间和地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
14.乙方应提供的服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效
24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。
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合同书
买方（甲方）：株洲市中心医院
卖方（乙方）：
经买卖双方招投标，卖方中标，买卖双方就 下述设备  事宜充分友好协商。签订如下合同条款：
一、 设备名称及价格
	序号
	设备名称
	注册证名称
	生产厂家
	规格型号
	数量（台）
	单价（万元）
	总价（万元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	总成交价（RMB）：



二、付款方式
分期付款：
1.设备验收合格后且收到卖方开具的相应合规增值税发票后 30 日内买方付货款总额的90％(万元）给卖方；
2.质保期满后将设备余款  10% （万元）一次性无息付清。
三、交货期
1．交货方式：卖方送至买方指定地点：                
交货时间：合同生效后45日内安装调试完毕并可全面投入使用。若卖方不能如期履行设备的安装、调试的义务，甲方有权拒付未付货款，并有权将设备退回卖方，因此而产生的费用由卖方承担。
2.设备由卖方负责运输到买方指定地点，装卸、安装、调试、验收所需设备工具以及食宿，交通等费用由卖方自行负担。安装后所产生的所有包装垃圾由卖方在一个工作日内清理干净，如卖方未按照规定及时清理，买方有权另行委托第三方先行清理，由此产生的费用全部由卖方负责。
3.设备包装应符合国家标准，卖方应根据货物特点和要求采取保护措施使其免受雨水、潮湿、震荡、撞击和其他的损坏，以使其在正常装卸和操作条件下货物能够安全无损地抵达安装现场。设备在运输、安装调试过程中有任何损坏或丢失，由卖方全部负责。

四、验收
1．设备必须符合买方招标书的全部要求，符合生产厂家最新版本的全部功能配置，符合甲乙双方约定的配置功能。(见附件：产品报价单设备配置清单、技术规格差异表等，有则提供)
2．如果卖方提供的设备配置无法达到投标书及约定的设备配置技术性能指标需求，买方可以向卖方索赔，并拒付货款，卖方承担由此发生的一切损失及费用。
3．卖方必须向买方提供该设备有效的“三证”手续（医疗器械注册证、经营许可证、营业执照、授权书）。必须符合国家有关监管部门的检查要求，否则买方有权拒付货款。由此引起的法律官司、买方损失由卖方负全责.


五、售后服务
1．保修期：自甲方验收合格之日起，卖方对整机 年内全免费保修。终身维修（只收取经甲方询价确认后的零配件费，不收维修费、差旅费、人工费等费用）。软件终身免费升级（指含软件的设备）。若在维保期内，卖方无法供应设备的零配件，买方有权按该零配件的实际市场价值从相应的应付合同设备余款中扣除金额备用，不足的部分由卖方补齐。若在维保期外，且从验收合格之日起计算   年内，无该设备零配件供应的，卖方需承担赔偿责任，卖方若在买方还有其他未结款的，自愿以该笔未结款项作为条款赔偿担保。
2．设备发生故障时，卖方维修工程师在接到买方通知时起4－12小时之内提出解决方案，24小时内到达现场进行维修；卖方如不及时来人维修，则按延误天数的5倍延长保修期，并延长支付合同设备余款时间；卖方如不及时来人维修，买方有权另行委托第三方先行维修，由此产生产费用全部由卖方负责。
3．保证设备完好运转率在95%以上，如有设备完好运转率达不到95%，卖方应按不足天数的五倍延长保修期并相应延迟支付合同设备余款。
4．卖方工程师在设备投入使用之日起 五年内对设备定期检修、保养，每年不少于 二 次，并提供经买方确认的检修、保养凭证。提供完整操作维修手册、常见故障排除手册。
5.卖方指派专人与买方联系售后服务事宜：姓名：       联系电话：           。          
6.接入医院信息系统相关技术要求：乙方须向甲方交付该设备的数据接口技术文档（含数据交换协议、数据格式解析、接口示例程序、接口手册等）。在数字化医疗设备与医院相关系统连接时，乙方须提供与连接相关的技术支撑服务，必要时须派工程技术人员到现场服务，并确保连接成功，数字化医疗设备与医院相关系统连接所需的软件、硬件、License、知识产权及永久使用接口服务等费用，均已包含在本合同价格中，甲方不另行付费，乙方须保证数字化医疗设备与医院相关系统的连接及应用不侵犯第三方知识产权。

六、培训：现场培训，卖方负责为买方免费培训操作及维修人员，具体时间和地点双方另行协商。

七、违约及争端的处理
1．因设备的设计、制作、安装等原因引起的医疗安全、生物安全、医患人身安全等后果及损失由卖方负责。
2.因卖方原因延误交付的，每延期一天，卖方应承担该批次设备金额千分之五的逾期违约金；卖方累计逾期超过30日，买方有权单方提前终止或解除合同，卖方应赔偿买方全部损失。
3.卖方所交付的设备品种、规格、质量、技术不符合本合同相关买方招标文件约定，或卖方提供产品如有质量问题（人为损坏除外），买方有权要求退货,造成买方损失的，由卖方负责承担全部赔偿责任，且买方有权单方提前终止或解除合同。
4.因卖方原因导至本合同提前终止或解除本合同，卖方应当在合同终止、解除之日起15日内退还买方所有已支付款，同时卖方还应赔偿买方合同总额20%违约金，违约金不足以赔偿买方全部损失的，买方有权就不足部分向卖方追偿。本合同履行过程中，卖方承诺：因卖方单方面违约，买方维权而产生的所有费用由卖方全部承担（包括但不限于：律师代理费、财产保全费、财产保全担保保险费、交通费等）。
5.合同履行过程中因政府政策变化、重大的自然灾害等不抗力原因导致合同无法履行的，买、卖双方均可单方终止本合同，无需承担违约责任。
6.甲乙双方必须严格履行合同的条款，如果在合同的执行过程中发生争议，首先通过协商解决；协商不成时，甲乙双方均可向买方所在地人民法院起诉解决。

八、其他事宜
1.设备安装后，卖方应确保该套设备能正常开展工作，并满足临床要求。
2．卖方不能与买方工作人员私下有任何与本合同有关的个人经济往来行为，否则买方有权拒付合同款，由此造成卖方的经济损失由卖方负责。
3.本合同尾部甲乙双方的代表和地址为双方联系的唯一联系人和固定通讯地址，双方确认该联系人和地址可作为送达联系函、通知书、律师函、法院送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收，邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即为送达之日。
4．项目报价清单、技术说明、安装方案及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分，具有同等法律效力。
5．本合同经甲乙双方法人或授权代表签字并盖章后生效，合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份。
6．本合同未尽事宜，由双方协商解决。

九、合同附件（有则补充）：附件一：
                         附件二： 
                         ……
（此后无正文）

买方（盖章）：株洲市中心医院                 卖方（盖章）：

法人代表签字：                              法人代表签字：


代表签字:                                   代表签字：

签定日期：                                  签定日期：
银行帐号：                                  银行帐号：
开户银行：                                  开户银行：
联系电话：0731－28561082/ 28561084           联系电话：
邮政编码：412000                            邮政编码：
通讯地址：株洲市天元区长江南路116号        通讯地址：

[bookmark: _Toc9575]具体以后续合同签订为准。
第七章 投标文件的组成

第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、投标保证金
三、法定代表人(单位负责人)身份证明或授权委托书
四、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
五、投标函
六、分项报价
七、采购需求响应
八、合同条款偏离表
九、采购需求偏离表
十、享受政府采购政策优惠的证明资料
十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件
十二、投标人认为需提供的其他资料
注：投标人可编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以便采购人及采购代理机构资格审查和评标委员会评审。





政府采购
投 标 文 件
[bookmark: _Toc10720]第一部分 资格证明文件

                     
采购项目名称:                       
采   购   人：                      
政府采购计划编号:                   
委托代理编号:                       
采购代理机构：                      





投标人                         
年  月  日

[bookmark: _Toc2207]一、开标一览表

政府采购计划编号：                                  项目名称：                 
包号：                                              包名称：                  
	投标报价
	其他内容

	小写金额：               （人民币元）
大写金额：                （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


注：1.本表须按包填写，一个“包号”一份。
2.投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。
3.投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。



投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _
日期：          年        月     日


[bookmark: _Toc31825]二、投标保证金
1、投标保证金缴纳支持以下形式（打“√”项为本项目支持形式）
☑电子保函    ☑转账     □纸质保函    □其他
电子保函方式：包括银行电子保函、电子担保保函、投标保证保险。电子保函办理网址为：https://dzbh.zhzhuzhou.cn:28080/，可从株洲市公共资源交易中心电子交易平台（交易系统）跳转。
转账递交方式：投标保证金必须是从投标人单位基本账户转（汇）入投标保证金的托管账户管理，以现金方式和非投标人单位账户提交的投标保证金无效；投标保证金托管账户详见投标须知前附表。
该账号仅为此项目的保证金托管账户，请勿与其它项目的账号混淆，发生串户则视为无效保证金。
（1）在转账票据摘要处须注明：“   （项目名称）   投标保证金”。（如“项目名称”字符过多，转账票据摘要处填写不下的，则“取‘项目名称’前面字符”填入。）
（2）投标保证金到账截止时间为投标截止时间。（为确保投标保证金按时到账，建议投标人于开标日前一个工作日下午3：00前提交，并注意交纳保证金的银行账号中含有“-”号。）
特别提示：
① 投标保证金汇款服务咨询：中国建设银行股份有限公司株洲湘银支行
0731-28520852（联系人：黄朝辉） 和0731-22864427（联系人：刘岚）。
② 开标现场将展示投标保证金情况，各投标单位仅须在投标文件中提供投标人账户开户许可证和银行进账单的复印件或扫描件。如投标单位基本账户被冻结，须提交申请从投标单位名称一致的其他账户转入投标保证金，并提供法院出具的协助冻结存款通知书复印件，请投标人认真阅读关于投标保证金缴纳的规定，并严格执行，防止投标保证金缴纳出现失误。
③因银行和收款方在开标前均无法查询保证金到账情况，建议投标人尽量提前递交投标保证金，并密切关注是否有被退回的情况，避免因未按招标文件要求递交投标保证金而导致废标。
2、投标人不按招标文件要求提交投标保证金的,视为不合格投标人。
3、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内由银行自动退还给投标人。中标人于合同签订之日起五个工作日内将退款申请及付款凭证发至项目代理机构，代理机构在交易系统上传退款申请、付款凭证、公共资源交易中心进场交易确认书后退款至原缴款账户。株洲市公共资源交易中心一楼服务大厅3号保证金窗口联系电话：0731-28681387。
下附退款申请格式：





退款申请
株洲市公共资源交易中心：
我单位于    年   月    日，参加              项目，汇入投标保证金     元。现确定为中标单位，并已与采购人签订采购合同，特申请退回此笔投标保证金。另附我单位投标保证金付款凭证。
特此申请！

投标单位：（公章）
        年    月   日
采购人：（意见加盖公章）
        年    月   日


4、投标人有下列情况之一的，将不予退回投标保证金：
（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；
（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。


备注：退款申请无需做到投标文件中




[bookmark: _Toc13336]三、法定代表人(单位负责人)身份证明


投标人名称：                  
统一社会信用代码：                  
注册地址：                  
姓名：          性别：          年龄：          职务：          系          (投标人名
称) 的法定代表人 (单位负责人。)
特此证明。
附： 法定代表人 (单位负责人) 身份证复印件。

	
身份证(正面) 复印件
	
身份证(反面) 复印件



注：投标人代表为法定代表人(单位负责人)的提供。自然人投标的无需提供。
投标人名称(盖单位章)：          
日期：          年    月   日
















[bookmark: _Toc19485]三、授权委托书


本人          （姓名、职务）系                         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购计划编号：       ，委托代理编号：       ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	委托代理人身份证（正面）复印件
	委托代理人身份证（反面）复印件

	法定代表人身份证（正面）复印件
	法定代表人身份证（反面）复印件




注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。


投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：                     
委托代理人（签字或印章）：                     
日期：         年    月   日


[bookmark: _Toc7733][bookmark: _Toc294186060][bookmark: _Toc294206743]四、投标人提供的资格证明文件

须  知
1、投标人应按第二章第15.1款要求提供下列的证明材料
附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
附件4-2 投标人资格声明(格式)
附件 4-2-1 湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
附件4-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明




[bookmark: _Toc1046][bookmark: _Toc590][bookmark: _Toc4326]附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

注：按第二章第14.1（1）项要求提供。
（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；
（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；
（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；
（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。



[bookmark: _Toc24449][bookmark: _Toc6037][bookmark: _Toc6586]附件4-2 投标人资格声明(格式)

投标人资格声明(格式)

致            (采购人、采购代理机构)：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称
为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人 (单位负责人) 为         ，具有独 立承担民事责任的能力。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记
录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内， 在经营活动中，未因违法经营受到刑事处 罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指： 达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主 管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。
供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限 届满的，可以参加政府采购活动。
七、 我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下 (如无，填写“无”)：
1、与我单位的法定代表人(单位负责人)为同一人的其他单位如下：                
2、我单位直接控股的其他单位如下：                

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：                

九、 我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标
人。
10、 我单位无以下不良信用记录情形：
1、在 “信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在 “中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假， 我单位愿意承担相应的法律责任，并承担 因此所造成的一切损失。


注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。


投标人名称(盖单位公章)：
法定代表人 (单位负责人) 或委托代理人：         (签字或印章)
日期：        年  月  日

[bookmark: _Toc6322][bookmark: _Toc23096]附件 4-2-1 湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)


湖南省政府采购供应商资格承诺函 (格式)

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会 保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商 的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46 号),本公司企业规模为: 大型 口中型口小型□微型□。
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场,遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》 (湘财 购〔2019〕27 号),如违反承诺,同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾 选)。


公司(单位)名称(盖章)：

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地 址、经济行业、经济性质 法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:
[bookmark: _Toc30062][bookmark: _Toc8972]授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号:





[bookmark: _Toc1244][bookmark: _Toc22892][bookmark: _Toc13891]附件4-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：按第二章第14.1（3）项要求提供。
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政府采购
投 标 文 件
[bookmark: _Toc21522]第二部分 商务技术文件


采购项目名称:                        
采   购   人：                       
政府采购计划编号:                    
委托代理编号:                        
采购代理机构：                       




投标人                         
年  月  日


[bookmark: _Toc19427]五、投标函
致：           （采购人、采购代理机构）：
根据贵方为           （项目名称）的投标邀请（政府采购计划编号：       ，委托代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称）提交投标文件电子文档一份，参加采购项目第   包投标，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。
第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、投标保证金
三、法定代表人(单位负责人)身份证明或授权委托书
四、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
五、投标函
六、分项报价
七、采购需求响应
八、合同条款偏离表
九、采购需求偏离表
十、享受政府采购政策优惠的证明资料
十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件
十二、投标人认为需提供的其他资料
在此，签字代表宣布同意如下：
1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。


投标人名称（盖单位章）：                       
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     日

[bookmark: _Toc23109][bookmark: _Toc21900]六、分项报价
[bookmark: _Toc19920][bookmark: _Toc6929][bookmark: _Toc4027]附件6-1 分项报价说明  
分项报价说明
备注：投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。

[bookmark: _Toc27783][bookmark: _Toc21982][bookmark: _Toc2189]附件6-2 分项报价明细表
分项报价明细表
政府采购计划编号：                                  项目名称：                    
包号：                                              包名称：                  
	标的名称
	规格型号
（或项目特征描述）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（元）：
	
	


注：1.本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。
2.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。
3.如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。
4.投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日

[bookmark: _Toc30088]七、采购需求响应

编制说明：投标人应按招标文件第五章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。





投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：             
日期：         年     月      日


[bookmark: _Toc1420][bookmark: _Toc30601]附件7-1 响应一览表
响应一览表

	包号 
	包名称
	标的名称
	主要技术参数或规格
	数量
	节能产品
	进口产品
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[bookmark: _Toc6886]八、合同条款偏离表
政府采购计划编号:                               项目名称：                    
包           号：                                   包名称：                      
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


注：1.投标人应根据招标文件第六章“政府采购合同”填写本表；
2.投标人如果对招标文件第六章“政府采购合同”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第六章的所有条款要求，其投标无效。
4.在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。


投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日       期：          年        月      _日

[bookmark: _Toc29536]九、采购需求偏离表
政府采购计划编号:                               项目名称：                   
包           号：                                   包名称：                    
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


注：1.投标人应根据招标文件第五章“采购需求”填写本表；
2.投标人如果对招标文件第五章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有条款要求，其投标无效。
4.在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
5.本表偏离表与本章第七节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。


投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日      期：          年        月      日

[bookmark: _Toc9776]十、享受政府采购政策优惠的证明资料

投标人符合第二章第33.6款要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。

[bookmark: _Toc3379][bookmark: _Toc9968]附件10-1 中小企业声明函
中小企业声明函（货物类）
(不满足以下条件的无需填写)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期： 

注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，投标人应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，其投标无效。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
 3.投标人应按采购清单逐项填写标的名称、制造商等情况。
[bookmark: _Toc22201164][bookmark: _Toc5841][bookmark: _Toc82155492][bookmark: _Toc62206227][bookmark: _Toc32067]附件10-2 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：

[bookmark: _Toc25551][bookmark: _Toc62206228][bookmark: _Toc82155493][bookmark: _Toc22201165][bookmark: _Toc4982]
附件10-3 监狱企业证明资料
监狱企业证明资料

注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件。



[bookmark: _Toc24733][bookmark: _Toc23716]附件10-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

注：投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第33.6款规定提供证明材料和本章本节附页2“优先采购产品清单”，并加盖投标人单位章。
[bookmark: _Toc5018]
附件10-5 符合本国产品标准的产品
中国境内生产的组件成本核算基本规则 
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一 级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。 
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。 
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。 
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
关于符合本国产品标准的声明函 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。 
具体情况如下： 
1.（产品名称 1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 
2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。 
…… 
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 
公司（单位）名称（盖章）： 
日期： 年 月 日 
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。 
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。 
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。 
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。 
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



[bookmark: _Toc24823][bookmark: _Toc20939]附页 1 优先采购产品清单
优先采购产品清单
政府采购计划编号：                                   项目名称：                      
包       号：                                    包名称：                        
	以下为投标人提供的政府采购优先采购产品，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	两型产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


说明：1.本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品或两型产品）的政府采购政策加分或者价格扣除。
2.栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3.栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号、湖南两型产品编号（货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只须填写一种）。
4.投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日

[bookmark: _Toc27356]十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

注：提供第五章规定的证明材料复印件。


[bookmark: _Toc9535]十二、投标人认为需提供的其他资料

注：投标人认为需提供的其他资料包括：
1.招标文件第四章评标方法及标准要求的其他相关资料；
2.招标文件第五章采购需求要求的其他资料。



[bookmark: _GoBack]
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