采购需求
一、项目名称：茶亭社区半山坡饮用自来水管网改造项目
二、项目概况：1.改建供水管道DN300内外涂塑钢管约125米、DN200内外涂塑钢管约120米；2.改建给水PE管De315约520米、De110约740米、De75约187米、De32约122米；3.修建钢筋混凝土闸阀井20座、砖砌排泥井4座、钢筋混凝土排气井4座；4、开挖沟槽及恢复约1810米及实施配套建设等。具体内容详见施工图纸和工程量清单。
三、报价要求：
1、本次招标采用费用包干方式进行招标，投标人报价不得超过最高限价，否则视为不响应采购文件。
2、投标人应根据项目总体要求和实施情况，详细列明项目所需的各项费用，以及在服务实施中应缴纳的一切税费、管理费、保险费、培训、材料、机械、人工、财务等所有费用。如一旦中标，在项目实施中出现任何费用遗漏，均由成交供应商负责，采购单位不再支付任何费用。
3、供应商根据应根据现行适用的规定和标准制定报价清单。
4、第一轮报价（响应文件中的报价），应在响应文件分项报价表中进行清单报价；最终报价时，只需提供总报价，不要求提供清单报价。中标（成交）供应商在签订合同前，提供成交价格的清单报价文件纸质版3份（盖章）、电子档（造价软件原始格式）1份给采购人。
5、工程量清单中的“不可预见费”、“暂估价”、“暂列金额”等（如有）属于不可竞争费用，报价时按磋商文件工程量清单中列明的金额计入响应总价，否则其投标将被视为投标无效而被拒绝。结算时据实结算。
6、该工程量清单未包含的费用，请投标供应商在报价时除考虑该工程量清单所需的费用，还需考虑工程量清单以外需增加的费用。
7、工程量清单见附件。
四、工程要求
1、工期要求：合同签订之日起80日历天完成验收并交付使用；
2、质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范的合格标准；
3、保修要求：自实际交工日期起2年，保修期间进场维修，保证无偿修理完好。否则，由采购人安排维修，维修费在质保金中双倍扣除；
4、缺陷责任期：自实际交工日期起1年；
5、质保金：合同金额的3%；
五、施工要求
1、建筑材料运输、保管及保险 
1.1 成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等；
1.2 成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格； 
1.3 成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。
  2、施工组织
2.1 施工项目部关键岗位人员（包括采购文件中已拟任的）工项目部关键岗位人员待成交后按照湘建建〔2020〕208 号文件要求配备，在签订合同前向采购人提供完整施工项目部关键岗位名单。项目部关键岗位人员安排应按照湘建建〔2020〕208 号文件要求配备的最低要求，确保持证上岗且无其他在建项目。
2.2成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度持证上岗。 施工期间，应接受采购人或采购委托的监理单位的监督管理，遵守有关规定；
2.3 成交供应商应保证项目团队稳定，没有经采购人同意不得随意调换关键岗位人员。签订合同前要求调换响应文件中拟定关键岗位人员的，采购人有权不予签订采购合同，并由成交人承担由此产生的一切损失；
2.4 项目实施具体地点和范围及相关资料由采购人提供和确认。
3、施工验收
所有工程完工后，采购人将组织验收小组(由相关职能部门组成)根据本项目竞争性磋商文件及供应商响应文件进行项目审核验收事宜。
4、成交供应商在施工前的准备、施工过程中、施工完毕验收全过程中应积极配合采购人完成工程相关工作。
5、未尽事宜以国家、省、本地、行业规定为准。
六、其他
1、支付方式：按合同约定
2、成交供商签订合同时由法人代表或授权项目经理携带营业执照副本、行政主管部门颁发的资质证书、有效安全生产许可证、施工项目部关键岗位人员证书原件与采购人签订合同，如不上述要求提供原件，采购人有权拒绝与其签订合同。
3、其他未尽事宜，由采购人与成交供应商双方协商在合同中约定。
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