采购需求

第一节 采购清单一览表

	包号 
	包名称
	分项项目名称

（条目号/品目名称）
	配套货物是否接受进口产品投标
	数量
	服务要求
	备注

	
	
	
	
	
	时间
	地点
	

	1
	包1
	（C12990000-其他水利管理服务）
	不接受
	1
	30天
	采购人指定地点
	无


注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

第二节 技术要求

一、项目信息

1、项目名称：临湘市洞庭湖蓄滞洪区安全防线建设项目勘察设计。

二、项目概况

按照省委常委会保障蓄滞洪区群众生命安全"1234"工作思路，洞庭湖安全防线分"外围、中围、内围"三道圈层，分类实施薄弱堤防治理、安全区围堤、临时避险安全平台三类工程。

根据湖南省人民政府办公厅关于《印发保障蓄滞洪区群众生命安全工作方案》、《洞庭湖蓄滞洪区安全防线建设方案》的通知，临湘市洞庭湖区安全建设近期工程主要建设内容为新建鸭栏临时避险安全平台，并配套平台硬化，水、电、厕、安全护栏、标志牌等设施；对现有谷花顺堤台完善配套设施。

三、服务期限

期限：30天。
四、项目建设主要目标和任务

实施临时避险安全平台建设工程。 聚焦保证紧急避险时蓄滞洪区群众 "撤得快、待得住、人安全" 的要求，开展临时避险安全平台补充建设及配套设施完善，筑牢 "内围" 防线。

本项目勘察设计工作内容包括但不限于：（1）完成项目测量和勘察，编制项目建议书，可行性研究报告，实施方案报告（初步设计深度）及施工图设计并通过相关部门审查；（2）编制项目投资概算书、预算书。

项目内容、范围、具体要求

1、项目内容

1）新建鸭栏临时避险安全平台

新建鸭栏临时避险安全平台 1 处，平台面积 20000 平方米，设计临时避难容量 10000 人，避难时间 1 天，满足突发应急险情后 2 小时内完成 10000 人集中避险接收的要求。配套平台硬化、供水、供电、公共卫生间、安全护栏（生态水泥围栏）、标志牌、排水、集散广场、应急指挥点、医疗急救点、物资储备发放点等设施。

2）谷花顺堤台完善工程

对现有谷花顺堤台约 25000 平方米完善配套设施，主要包括平台硬化、安全护栏、标志牌、供水、供电、公共卫生间、排水等设施。设计临时避难容量 13000 人，避难时间1天，满足突发应急险情后2小时内完成13000人集中避险接收的要求。

本工程采用 "平急结合" 设计理念：汛期及应急状态下作为临时避险安全平台使用；非汛期兼作周边万亩油菜花基地游客服务设施或当地居民休闲广场，提高平台综合利用效益。

2、工作范围

本项目勘察设计工作内容包括但不限于：（1）完成项目测量和勘察，编制项目建议书，可行性研究报告，实施方案报告（初步设计深度）及施工图设计并通过相关部门审查；（2）编制项目投资概算书、预算书。

具体要求

1) 工程测量

（1）对鸭栏临时避险安全平台及谷花顺堤台工程场地进行 1:500 地形测量，测量范围应满足工程布置及边坡稳定分析要求，外延不小于用地红线外 20m。 

（2）测量内容包括：地形地貌、既有建筑物及构筑物、地下管线、长江干堤堤顶高程及堤坡断面、现有顺堤台现状等。

 （3）测量成果应提供电子地形图（CAD 格式）及纸质图。

2）工程地质勘察

（1）勘察阶段为项目建议书，可行性研究报告，实施方案报告（初步设计深度）及施工图设计，勘察精度应满足相应阶段要求。

（2）勘察内容包括：场地地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质条件、软土层分布及物理力学性质、砂土液化判别、承压水水头、堤身填土质量等。 

（3）重点查明以下问题：堤内软土、淤泥质土层分布范围、厚度及物理力学指标；

粉细砂层分布及地震液化可能性；深部承压含水层水头及对基坑、台体稳定的影响；长江干堤堤身填土质量及可能存在的隐患（老堤身、古溃口等）；地下水对混凝土、钢筋的腐蚀性评价。 

钻孔布置应满足规范要求，钻孔深度穿透软土层及相对透水层，进入相对隔水层或基岩。 

（5）提供岩土工程勘察报告，推荐地基处理方案及设计参数。

六、成果内容及形式

1、成果内容：

（1）纸质版的要求：应当加盖单位章；
（2）电子版的要求：文字为 WORD 格式、图形为 CAD 格式和 PDF 格式、预 算文件提供源文件和 EXCEL 文档，并应使用光盘和 U 盘分别贮存。
（3）其他要求
七、服务时间要求：30天。

八、验收

1、由采购人组织验收。并通过采购人组织的咨询审查。

2、按采购人的要求提交成果文件。 

九、其他

1、结算方式

本招标项目采用固定总价费用包干方式，在项目实施中出现任何为完成本项目所需要的遗漏事项，相关责任均由中标供应商承担，采购人不再支付任何额外费用。

2、付款方式：合同中明确

3、中标人须承诺服务过程中，所有服务人员对采购人或相关检查企业提供的资料进行保密，并在中标后需和采购人签订相关保密协议。且所有服务过程及交付成果均符合国家标准和政策要求。

4、投标人或中标人在参与本项目的全部过程中，应负责其派出的所有工作人员的人身意外保险以及承担人身意外事故引发的责任、损失和所有费用。采购人不承担投标人或中标人工作人员因意外（包括但不限于：在驻场工作中发生的意外以及抵达驻场途中及返程中发生的意外）所致的任何责任。

3、中标人应提交完整的项目成果，项目成果所有权以及涉及的知识产权均属于临湘市水利工程建设项目管理中心，未经采购人同意，中标人不得外泄、转让或授权第三方使用，不得擅自对外发表、出版，否则采购人有权追究中标人的责任。

4、中标人的项目服务成果必须无条件配合采购人的各项审核流程，并按审核意见修改、完善，直至项目服务成果验收合格，且所有的服务成果所有权归采购人所有。

5、采购人不组织踏勘，投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，对踏勘期间发生的意外后果自负（包括但不限于人身损害、财产损失），给采购人造成损失的还应全额赔偿。
