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[bookmark: _Toc29465]
第一章 谈判邀请
               (被邀请供应商名称)：
醴陵市孙家湾镇人民政府（采购人名称）的 醴陵市孙家湾镇敬老院改扩建项目  (项目名称)进行竞争性谈判采购，邀请你单位参加谈判采购活动。
[bookmark: _Toc22201058]一、项目概况
1、采购项目名称：醴陵市孙家湾镇敬老院改扩建项目
2、政府采购编号： 醴财采计[2026]00139号   
3、采购代理机构编号：HNXL-2026-030     
4、采购项目预算：2934038元
□支持预付款，预付比例：  /  
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业
6、合同定价方式：□固定总价 ■固定单价□成本补偿□绩效激励
7、合同履行期限： 60日历天。   
8、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
□采购项目预算不超过   /    的谈判保证金，确定成交供应商后退还。
■成交金额 10% 的履约保证金，项目验收合格后退还（合同另有规定的从其规定），履约保证金可采用银行转账、银行保函、工程担保保险保单等非现金形式提交。
□预付款不超过   /  的预付款保证金，项目验收合格后退还。
■合同金额不超过 3%  的质量保证金，缺陷责任期满且无质量问题后按合同约定退还；缺陷责任期按国家现行建设工程相关规定执行。

二、采购需求
	包号
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	最高限价（元）

	包1
	醴陵市孙家湾镇敬老院改扩建项目
	醴陵市孙家湾镇敬老院改扩建项目
	新建一栋三层房屋，扩建房屋占地面积450平方米，总建筑面积1350平方米，扩建食堂和老年人活动中心、宿舍楼;现有房屋进行改造升级等。
	1项
	2934038
	2934038


三、采购项目需落实的政府采购政策
1、优先采购：节能产品、环境标志产品、两型产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商资质要求
[bookmark: _Toc27482]1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全完整的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
■专门面向：■中小企业  □小微企业  □监狱企业  □福利性单位。
□强制分包：大型企业应将采购份额的  /  %分包给中小企业。
3、本项目的特定资格要求：
(1) 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，湖南省外企业须按照湘建建〔2015〕190 号文件完成省外入湘企业基本情况登记（以湖南省住房和城乡建设网公开查询结果为准））；
（2）投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包贰级（含贰级）以上企业资质，企业安全生产许可证处于有效期内。
（3）关键岗位人员要求：
1)施工项目部关键岗位人员按照湘建建[2020]208号文件规定，本项目要求配备至少项目负责人1人、技术负责人1人，安全员1人，施工员1人，质量员1人。施工项目部关键岗位人员必须是投标供应商本单位的在职人员，不得有在建项目和在中标候选人公示期项目，且须提供无在建工程承诺。     
2)拟任项目负责人（项目经理）须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证，以及有效的Ｂ类项目负责人安全生产考核合格证书；
3)拟任技术负责人具有建筑工程工程相关专业中级工程师及以上技术职称证书；
4)项目其它关键岗位人员建筑工程的施工员、安全员、质量员须具备建设行政主管部门颁发的岗位资格证书；其中安全员还须具有安全考核合格证书；岗位资格证书注明了单位名称的，应与供应商一致，以上资格证书均应在有效期内；提供所有关键岗位人员是本单位在职人员证明材料（劳务合同或社保证明）。
4、投标人必须是合法、依法进行服务的投标人，且具有本次采购相关的服务能力；
5、并能满足法律行政法规的规定及招标文件中规定的其他各项条件；
6、不拖欠农民工工资承诺书（被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”的，拒绝其参与本次政府采购活动）。
7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
8、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
9、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、行贿受贿犯罪行为记录的拒绝其参与政府采购活动。
注：营业执照为新证的，需要注明“三/五证合一”字样。
10、本次采购“不接受”联合体形式。
11、中小企业参加政府采购活动，应当出具政府采购促进中小企业发展管理办法中规定的《中小企业声明函》。
12、根据《中华人民共和国政府采购法》第二十三条规定，为保证供应商履约质量，要求提供2023 年 9 月 1 日至本竞争性谈判公告发布之日前已完成的2个类似业绩（类似业绩是指房屋建筑施工等），须同时提供中标（成交）通知书、合同协议书、项目验收文件。类似工程业绩评审，若竣工验收备案表未体现建设单位签字或盖章之日的，以竣工验收备案表 “竣工验收日期” 栏中注明的时间为准。
四、获取谈判文件的时间、地点及方式
1、获本采购邀请供应商，请于2026年9月21日至 2026年09 月24日，每日上午 9 时至 12 时，下午  15 时至 17 时（北京时间），在  湖南湘渌项目管理有限公司(地址：醴陵市国瓷大道柳家湾小区2栋1单元203室) （详细地址）持本采购邀请领取谈判文件。
[bookmark: _Toc31959][bookmark: _Toc22201059]五、提交首次响应文件的截止时间、谈判时间及地点
1、提交首次响应文件的截止时间：  2026年9月28日 9时 30 分（北京时间）
2、谈判时间：  2026年9月28日9时30 分（北京时间）。
3、谈判地点：湖南湘渌项目管理有限公司(地址：醴陵市国瓷大道柳家湾小区2栋1单元203室) 。
[bookmark: _Toc22201060][bookmark: _Toc19602]六、确认
你单位收到本采购邀请后，请于 2026年9月27日 16 时前，以书面形式提交确认通知原件，确认是否参加谈判采购，在约定截止时间前未提供确认通知原件的单位，视同放弃此项目谈判采购活动。
[bookmark: _Toc22201061][bookmark: _Toc14336]七、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(财购〔2024〕67 号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
[bookmark: _Toc22201062][bookmark: _Toc28741][bookmark: _Toc22201063]八、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名 称：  醴陵市孙家湾镇人民政府                                 
（2）联系人：  陈龙涛                          
（3）电话：  18107337759     
2、采购代理机构信息
（1）名  称：  湖南湘渌项目管理有限公司
（2）地  址：  醴陵市国瓷大道柳家湾小区2栋1单元203室    
（3）联系人：  钟城                          
（4）邮  编：  412200    
（5）电  话：  0731-23255471
（6）电子邮箱： 544603929@qq.com     
[bookmark: _Toc22201064]九、其它补充事宜 


   2026  年 09月 13日
[bookmark: _Toc22201065][bookmark: _Toc30838]
附件：确认通知
                       确认通知
醴陵市孙家湾镇人民政府、湖南湘渌项目管理有限公司（采购人、采购代理机构）：
我单位已于 2026 年 09月21日收到你单位 2026 年 09月21日发出的 醴陵市孙家湾镇敬老院改扩建项目 （项目名称）谈判邀请，确认    （参加/不参加）谈判采购。 
特此确认。

单位名称（盖单位公章）：            
法定代表人（签字和印章）：         
     年   月  日


[bookmark: _Toc10965]
第二章 谈判须知
[bookmark: _Toc22798]第一节 谈判须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	 醴陵市孙家湾镇敬老院改扩建项目

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	联 系 人： 陈龙涛
电   话：18107337759 

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	采购人名称：醴陵市孙家湾镇人民政府
电话：18107337759 
联系人： 陈龙涛

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	采购代理机构名称：湖南湘渌项目管理有限公司
地址：醴陵市国瓷大道柳家湾小区2栋1单元203室
电 话：0731-23255471
联 系 人：钟城      

	第3.1款
	供应商资格条件
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全完整的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
■专门面向：■中小企业  □小微企业  □监狱企业  □福利性单位。
□强制分包：大型企业应将采购份额的  /  %分包给中小企业。
3、本项目的特定资格要求：
(1) 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，湖南省外企业须按照湘建建〔2015〕190 号文件完成省外入湘企业基本情况登记（以湖南省住房和城乡建设网公开查询结果为准））；
（2）投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包贰级（含贰级）以上企业资质，企业安全生产许可证处于有效期内。
（3）关键岗位人员要求：
1)施工项目部关键岗位人员按照湘建建[2020]208号文件规定，本项目要求配备至少项目负责人1人、技术负责人1人，安全员1人，施工员1人，质量员1人。施工项目部关键岗位人员必须是投标供应商本单位的在职人员，不得有在建项目和在中标候选人公示期项目，且须提供无在建工程承诺。     
2)拟任项目负责人（项目经理）须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证，以及有效的Ｂ类项目负责人安全生产考核合格证书；
3)拟任技术负责人具有建筑工程工程相关专业中级工程师及以上技术职称证书；
4)项目其它关键岗位人员建筑工程的施工员、安全员、质量员须具备建设行政主管部门颁发的岗位资格证书；其中安全员还须具有安全考核合格证书；岗位资格证书注明了单位名称的，应与供应商一致，以上资格证书均应在有效期内；提供所有关键岗位人员是本单位在职人员证明材料（劳务合同或社保证明）。
4、投标人必须是合法、依法进行服务的投标人，且具有本次采购相关的服务能力；
5、并能满足法律行政法规的规定及招标文件中规定的其他各项条件；
6、不拖欠农民工工资承诺书（被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”的，拒绝其参与本次政府采购活动）。
7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
8、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
9、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、行贿受贿犯罪行为记录的拒绝其参与政府采购活动。
注：营业执照为新证的，需要注明“三/五证合一”字样。
10、本次采购“不接受”联合体形式。
11、中小企业参加政府采购活动，应当出具政府采购促进中小企业发展管理办法中规定的《中小企业声明函》。
12、根据《中华人民共和国政府采购法》第二十三条规定，为保证供应商履约质量，要求提供2023 年 9 月 1 日至本竞争性谈判公告发布之日前已完成的2个类似业绩（类似业绩是指房屋建筑施工等），须同时提供中标（成交）通知书、合同协议书、项目验收文件。类似工程业绩评审，若竣工验收备案表未体现建设单位签字或盖章之日的，以竣工验收备案表 “竣工验收日期” 栏中注明的时间为准。

	第3.2款
	是否接收联合体形式
	■不接受
□接受

	第3.3款
	供应商的邀请方式
	■（1）发布邀请公告
□（2）采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商
□（3）随机从省级财政部门建立的供应商库中抽取

	第5.1款
	现场勘察
	不组织

	二、谈判文件

	第6.3款
	谈判文件的实质性变动内容
	谈判小组可根据谈判情况，对采购需求中的技术要求以及合同草案条款进行实质性变动，不得变动供应商资格条件、预算、最高限价；变动内容须经采购人代表确认，并书面通知全部参与谈判的供应商。

	三、响应文件的编写

	第10.3款
	采购项目预算
	2934038元

	第10.6款
	报价的其他要求
	谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。

	第11.1款
	保证金
	不要求提供  

	第12.1款
	响应文件有效期
	60日（日历日）

	第13.1款
	分包
	不允许分包

	第14.2款
	响应文件副本份数
	共叁份（正本壹份，副本两份），盖章扫描后的电子文档一份

	四、响应文件的递交

	第15.2款
	封套上应载明的信息
	                      项目
响应文件／报价文件  
政府采购编号：
招标代理编号：
供应商：（盖章）  
在    年   月   日   时  分之前不得启封。

	第17.1款
	响应文件的递交时间和地点
	提交首次响应文件的截止时间：2026年   月    日 时   分（北京时间）
地点：湖南湘渌项目管理有限公司（醴陵市国瓷大道柳家湾小区2栋1单元203室）
届时请参加开标的投标人授权代表持法定代表人授权书（附法定代表人身份证明）和本人身份证原件（法人参与投标的应持法定代表人身份证明及身份证原件）出席开标仪式。
逾期送达或者不按谈判文件要求密封或者不按谈判文件的要求提供保证金的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

	五、响应文件的评审与谈判

	第21.4款
	谈判文件规定的实质性要求和条件
	详见第三章采购需求（需在响应文件中逐条响应）

	第27.2款
	最后报价的算术修正
	最后报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。
（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第33.1款
	财政部门指定的媒体
	中国·湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)

	第35.3款
	履约担保
	要求提供，履约担保金额为中标金额10%的。

	七、政府采购政策

	第37.2（1）项
	节能产品的价格折扣比例
	采购产品符合节能产品优先采购政策最新一期内非标记★符号的节能产品的，应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为 0％。

	
	环境标志产品的价格折扣比例
	采购产品符合环境标志产品优先采购政策最新一期内的：应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为0％。

	第37.2（2）项
	两型产品的价格折扣比例
	采购产品符合两型产品优先采购政策最新一期内的，应给予5%-10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为0％。

	第37.3（1）项
	小型、微型企业的价格折扣比例
	☑ 专门面向中小微企业采购。 
□ 非专门面向小微企业采购：
1、给予小型和微型企业产品的价格6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 6％。
2、给予联合体2%-3%的价格扣除。本项目具体扣除比例为  / ％。
3、非专门面向残疾人福利单位采购（投标人如提供残疾人福利性单位生产的产品，投标文件必须按招标文件对残疾人福利性单位所列要求特别标注说明所投残疾人福利性单位生产的产品所在品目、品牌、型号，否则评审时不予以考虑）：
残疾人福利性单位生产的产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分 6 %。

	第37.3（2）项
	中小型、微型企业参加联合体的价格折扣比例
	给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  / ％。(本项目不接受联合体形式)

	第37.7款
	进口产品
	■本项目拒绝进口产品
□本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	八、其他规定

	第38.1款
	代理服务费
	1）在领取中标通知书前缴纳代理服务费。
2）服务费的缴纳方式：银行转账、银行支票、电汇、汇票等方式。

	第39.1款
	其他规定
	/
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第二节 谈判须知正文
[bookmark: _Toc21206]一、说明
1.适用范围
1.1本竞争性谈判文件仅适用于本章第一节“谈判须知前附表”（以下简称【谈判须知前附表】）中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1采购项目联系人姓名和电话见【谈判须知前附表】。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。
2.4供应商是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。
3.供应商的资格要求
3.1供应商应当符合【谈判须知前附表】规定的供应商资格条件。
3.2【谈判须知前附表】规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
3.3采购人、采购代理机构通过发布竞争性谈判邀请公告（附录1）或竞争性谈判邀请函（附录2）邀请供应商参与谈判。供应商邀请方式见【谈判须知前附表】
3.4采购人、采购代理机构负责对参与谈判的供应商进行资格审查，并按照第一章的格式向通过资格审查的供应商发出“谈判邀请”。
4.参与谈判的费用 
4.1无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。
5.现场勘察
5.1供应商应按【谈判须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
5.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
5.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
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6.谈判文件的组成
6.1谈判文件由下列文件组成：
第一章 采购邀请
第二章 谈判须知
第三章 合同草案条款
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
6.2采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的谈判文件进行的澄清或者修改，构成谈判文件的组成部分。
6.3谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见【谈判须知前附表】。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。
6.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
7.谈判文件的澄清或者修改
7.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。
7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
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8.一般要求
8.1供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。
8.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
8.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
8.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
8.5供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。
9.响应文件的组成
9.1响应文件包括下列内容： 
（1）谈判响应声明(格式)
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)
（3）授权委托书(格式)
（4）保证金
（5）首次报价表及报价文件(格式)
（6）采购需求的响应
（7）合同条款偏离表
（8）采购需求偏离表
（9）享受政府采购政策优惠的证明资料
（10）关于资格的声明(格式)
（11）响应标的符合谈判文件规定的证明文件
9.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
9.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
10.报价要求
10.1供应商应当根据谈判文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价；谈判文件第三章提供第三节“工程量清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。
10.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：
（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其它附加服务的费用。
（2）所有根据合同或其它原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。
（3）谈判文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。
（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。
10.3供应商的最后报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见【谈判须知前附表】。
10.4供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
10.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10.6报价的其他要求见【谈判须知前附表】。
11.保证金
11.1谈判文件要求供应商提交保证金的，供应商应按【谈判须知前附表】规定，在提交响应文件的截止时间前提交保证金。保证金有效期应当与响应文件有效期一致。
11.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。
11.3采购人、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
11.4保证金的退还按以下规定办理：
（1）成交供应商的保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还。
（2）未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
（3）终止竞争性谈判采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。
11.5有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； 
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 
（5）谈判文件规定的其他情形。
12.响应文件有效期
12.1响应文件有效期见【谈判须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
13.分包
13.1供应商拟在成交后将采购项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【谈判须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在响应文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。
13.2中小企业依据政府采购政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包给大型、中型企业，中型企业不得分包给大型企业。
13.3成交供应商应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。
13.4不符合谈判文件中有关分包规定的，其响应无效。
14.响应文件的签署及规定
14.1响应文件应按谈判文件要求在签章处盖供应商单位公章和在签字处由供应商代表签字。供应商代表可为供应商法定代表人(非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，谈判文件统称单位负责人)；供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）授权委托书。
14.2响应文件正本一份，副本份数见【谈判须知前附表】；响应文件电子文档（U盘或光盘形式）：一份。纸质响应文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。
14.3响应文件任何加行、涂改、增删等改动，改动之处应由供应商代表签字。否则，将导致响应文件无效。
14.4在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不褪色材料书写，并经供应商代表签字，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致响应文件无效。
14.5为便于采购文件保存，响应文件电子文档建议为PDF格式，内容与纸质响应文件正本一致。
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15.响应文件的密封和标记
15.1响应文件正、副本应分别密封包装，以保证其响应文件信息在提交首次响应文件截止时间前不被透露。
15.2响应文件封套上应写明的内容见【谈判须知前附表】。
15.3响应文件如果未按本章第15.1款规定密封，采购人、采购代理机构将拒绝接收。
16.响应文件的补充、修改或者撤回
16.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商代表签字。
16.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
17.响应文件的递交与接收
17.1供应商应在【谈判须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者谈判小组拒收逾期送达的响应文件。
17.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。
（1）项目名称、采购代理编号；
（2）供应商名称；
（3）响应文件送达时间、地址；
（4）响应文件密封情况；
（5）采购人、采购代理机构名称；
（6）采购人、采购代理机构接收人签字。
17.3采购人、采购代理机构在按本章第25.3款规定公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料、价格和其他信息。
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18.供应商资格复核
18.1被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随响应文件提供更新或者补充的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
18.2除上款规定的情形外，采购人、采购代理机构不再对供应商进行资格审查。
19.谈判小组
19.1谈判小组由采购人代表和评审专家组成。
19.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血
亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
20.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
20.谈判程序
20.1谈判程序：谈判（响应文件审查、澄清）、最后报价、提出成交供应商。其中，谈判按本章第23条进行。
20.2谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。
20.3在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。
21.响应文件审查
21.1谈判小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查。
21.2响应文件有下列情况之一，响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
（1）应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合谈判文件要求的；
（2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；
（3）不满足谈判文件规定的实质性要求和条件的；
（4）法律、法规和谈判文件规定的其他响应无效情形。
21.3响应文件按无效处理的，谈判小组应拒绝其参与谈判，但属于谈判文件规定的实质性变动内容的除外。
21.4谈判文件规定的实质性要求和条件见【谈判须知前附表】。
22.澄清
22.1谈判小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其供应商代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
23.谈判的规定
23.1在谈判过程中，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其代表参加谈判。
23.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，谈判小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加谈判的供应商。
23.3每轮谈判中，参加谈判的供应商代表应认真、准确、完整地记录谈判小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对谈判小组书面通知提出的要求和条件作出明确响应，并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
24.退出谈判
24.1供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购人、采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商代表签字。采购人、采购代理机构按本章第11.4款规定退还退出谈判的供应商的保证金。
24.2供应商参与谈判，但未提交最后报价又未按前款规定退出谈判的，保证金不予退还。
25.最后报价
25.1谈判结束后，谈判小组按本章第21.2款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。响应文件不符合谈判文件规定的实质性要求和条件的，谈判小组不得要求供应商提交最后报价，也不得接受供应商提交的最后报价。符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家的，谈判小组应当要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
25.2下列情形，谈判小组确认符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家，可以不与供应商谈判，直接要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。
（1）谈判文件未明确可能实质性变动的；
（2）谈判文件明确可能实质性变动，但谈判小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，认为谈判文件不需发生实质性变动、不需要谈判的。
25.3谈判小组应召集所有提交最后报价的供应商，逐一公布供应商的最后报价，由采购人、采购代理机构负责记录，并由供应商代表签字确认后随采购文件一并存档。
26.不合理报价
26．1谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。
27.提出成交供应商
27.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。
供应商最后报价涉及算术修正、需落实政府采购政策的，按上款规定由低到高的顺序排序。最后报价排序相同的并列。
27.2最后报价有算术错误的，除【谈判须知前附表】另有规定外，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。
（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。
27.3最后报价的评审
（1）如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。
（2）需落实政府采购政策（优先采购、价格评审优惠）的，按本章本节第39、40条等相关规定进行价格扣除。
28.确定成交供应商
28.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
28.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。
28.3成交候选人并列的，由采购人自行确定成交供应商。
29.谈判的特殊情形
29.1对于经公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有 2 家的，采购人在本次谈判采购活动开始前，报经主管预算单位同意，公开招标限额标准以上的经本级财政部门批准，可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。
29.2符合上款情形的，本章本节相关条款规定的供应商最低数量可以为两家。
30.谈判终止
30.1出现下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
31.重新评审
31.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。
采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
32.保密及串通行为
32.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
32.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
32.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：
（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。
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33.成交信息的公布
33.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人、采购代理机构应将成交结果信息在【谈判须知前附表】指定的媒体上公布。
34.询问及质疑
34.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
34.2供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(财购〔2024〕67 号)文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。
35.成交通知
35.1成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
35.2成交通知书是合同文件的组成部分。
35.3谈判文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【谈判须知前附表】的规定提交。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
35.4成交供应商没有按照本章第35.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
36.签订合同
36.1谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
36.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
36.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
36.4成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
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37.政府采购政策
37.1强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注符号产品），供应商提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应无效。
37.2优先采购：
（1）对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣； 
（2）对纳入湖南省财政厅等有关部门发布的湖南省两型产品政府采购目录的，实施政府优先采购，评审时按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣。
37.3价格评审优惠：
（1）供应商为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物，价格按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
（2）小型、微型企业参加联合体并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，该联合体价格按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业； 
（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 
37.4政府采购政策交叉与叠加
（1）供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）
（2）供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
37.5小型、微型企业的供应商提供部分小型、微型企业制造的产品，以及部分产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。
37.6响应文件符合本章第37.1款、第37.2款、第37.3款规定的，供应商应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》（最新一期）文件首页和产品所在页（截图）。
（3）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)规定，提供《小型、微型企业声明函》（格式）。
（4）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（5）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
37.7进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【谈判须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加谈判。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足谈判文件要求的国内产品参与谈判竞争。
37.8供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
[bookmark: _Toc32762]八、其他规定
38.代理服务费
38.1采购代理服务费实行政府指导价，参照计价格[2002]1980号文文件规定收取。
39.其他规定
39.1谈判文件的其他规定见【谈判须知前附表】。
[bookmark: _Toc2035]
第三章 采购需求
[bookmark: _Toc2384]第一节 采购清单一览表
	序号 
	包名称
	分项项目名称
（条目号/品目名称）
	数量
	交货要求
	备注

	
	
	
	
	时间
	地点
	

	1
	 醴陵市孙家湾镇敬老院改扩建项目
	 醴陵市孙家湾镇敬老院改扩建项目
	1项
	本工程计划工期为60日历天。
	采购人指定地点
	


注：1、“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。
2、供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。
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[bookmark: _Toc15507]第二节 技术要求
 一、工程类项目编制提纲：
（一）采购项目名称： 醴陵市孙家湾镇敬老院改扩建项目
（二）工程条件：工程达到开工条件。建设地点为：采购人指定地点。
（三）工程承包范围设计施工图纸及工程量清单范围内的所有工程。
（四）项目清单及说明（含工程量清单表、其他项目清单计价表、图纸、标准等）。
[bookmark: _Toc100825985]二、投标报价说明
1、投标报价
1.1本工程的采购范围即是投标报价范围。本工程不设标底，但设有最高投标限价（即本项目的采购项目预算），最高投标限价由采购人委托具有工程造价咨询能力的专业机构，依据谈判文件（含补充文件，下同）、设计施工图纸，结合施工现场情况、合理的施工方法，执行湘建科函[2025]150号文关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知、《湖南省2025房屋建筑与装饰工程消耗量标准》及相关配套解释与文件、湘建科函[2025]150号文关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知，采用清单计价法、清单编制采用《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500—2024)、《湖南省2025建筑装饰工程消耗量标准》、《湖南省2025安装工程消耗量标准》、《湖南省2025市政工程消耗量标准》、材料价格参照2026年4月份《醴陵建设工程造价信息》、市场价格及相关取费标准编制，并经醴陵市财政局财政投资评审中心审定。若供应商的报价高于采购人公布的最高投标限价时，该投标将被拒绝，视为不合格供应商。供应商若认为采购项目预算低于企业自身成本的或不能接受本谈判文件其他有关条款的，应放弃继续参加采购活动。
1.2投标报价应根据谈判文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。
（1）本谈判文件、施工图及招标工程量清单；
（2）湘建科函[2025]150号文关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知；
（3）《湖南省2025房屋建筑与装饰工程消耗量标准》及相关配套解释与文件；
（4）定额依据，湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序；
（5）湘建科函[2025]150号文关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知，采用清单计价法、清单编制采用《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500—2024)；
（6）执行定额：《湖南省2025建筑装饰工程消耗量标准》、《湖南省2025安装工程消耗量标准》、《湖南省2025市政工程消耗量标准》。
（7）材料价格：材料价格参照2026年4月份《醴陵建设工程造价信息》进行确定，部分缺项材料参照相应的市场价进行确定；

（8）谈判文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件；
（9）建设工程设计文件及相关资料；
（10）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
（11）与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
（12）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
（13）其他的相关资料（采购人可根据有关规定进行细化）；
1.3工程量清单中的每一项目须填入综合单价或价格，且只允许有一个报价。
1.4工程量清单中标价的综合单价或金额，应包括所需直接费、企业管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。
1.5已标价工程量清单中供应商没有填入单价或价格的项目，其价格视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关项目的综合单价或价格之中。
1.6“建设项目投标报价汇总表”中的建安工程造价应当与“单位工程投标报价汇总表”中的合计金额一致。不论是清单项目或其他项目的单价或总价均包括全部费用。
1.7分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表按下列要求报价：
1.7.1项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量由采购人在谈判文件中统一给定，供应商应按照采购人提供的招标工程量清单，根据项目描述的内容及有关要求进行报价。
1.7.2应依据现行计价办法中关于综合单价的组成内容确定报价。
1.7.3各项目的综合单价组成中，各项目的人工、材料和机械台班消耗量由供应商按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。
1.8 措施项目按下列要求报价：
1.8.1采购人提供的措施项目清单应包括单价项目清单与总价项目清单。
1.8.2 措施项目清单计价应根据采购人在采购文件中统一给定的措施项目清单及供应商的施工组织设计进行报价。可以计量的措施项目，应采用综合单价计价；其余的措施项目可以“总价（或系数）”的方式计价列入各项费用和利润部分。
1.8.3绿色施工安全防护施工措施项目应按国家、省级或行业建设主管部门规定的费率标准计价，不得作为竞争性费用。
1.8.4总价措施项目费中所填写的报价金额，应全面涵盖谈判文件约定的供应商中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。
1.9 其他项目费应按下列规定报价：
1.9.1暂列金额由采购人在采购文件中统一给定，供应商按采购人给定的暂列金额计入投标总价。
1.9.2材料（工程设备）暂估价由采购人在谈判文件中统一给定，供应商按采购人给定的价格计入直接费与清单项目综合单价；专业工程暂估价由供应商按采购人给定的暂估价金额计入投标总价。
1.9.3计日工按采购人提供的“计日工表”中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价应包括企业管理费和利润，均不包括税金和附加税额，其中：
（1）人工综合单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、工具用具费、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、各项费用和利润；
（2）材料综合单价包括材料预算价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险；
（3）施工机械综合单价限于在施工场地（现场）的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，以及各项费用和利润。
1.9.4总承包服务费根据谈判文件中列出的专业工程暂估价与材料（工程设备）暂估价，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。
1.10安全责任险、环境保护费和税金应根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。
1.11除谈判文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由供应商自主确定，但不得低于其成本。
1.12工程量清单计价所涉及的生产资源（包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等）的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平，体现供应商自身的管理水平、技术水平和综合实力。
1.13企业管理费应由供应商在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由供应商根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。
1.14 投标报价中应考虑采购文件中要求供应商承担的风险范围以及相关的费用。
1.15 投标总价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行采购文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
1.17有关投标报价的其他说明：
1.17.1投标报价文件制作时所用的计价软件采用通过省住建厅测评合格的软件。
2、材料部分
2.1本工程的材料设备均由供应商负责采购供应，供应商应采购符合设计要求的材料，材料采购前必须报采购人审批，采购阶段的工程量清单中已暂定其价格的材料设备，供应商必须按暂定价格报价。合同履行过程中，给定暂估价的材料、工程设备不属于依法必须招标的，应由供应商按照合同约定采购，经采购人确认单价后取代暂估价，调整合同价款；如属于依法必须招标的，应由采购人和供应商双方以招标的方式选择供应商，确定价格，并应以此为依据取代暂估价，调整合同价款。
2.2工程用材料必须符合设计要求、国家现行材料技术规范和标准以及采购人对有关材料的品牌要求，且应有产品合格证、出厂证明书、合法质监部门检验合格证，并经采购人现场代表确认合格后，方可用于本工程上。 
2.3采购人指定的材料品牌、品质、价格，作为施工时材料使用控制和变更工程价格的依据。成交供应商在施工过程中，必须按响应文件中考虑的材料品牌、品质采购建筑材料，采购前必须由建设单位参加看样定货，核定价格，并查验进场。
3、工程造价编制说明
3.1供应商的投标报价高于最高投标限价的，其响应无效。
3.2供应商应依据湘建科函[2025]150号相关规定自主确定投标报价。但投标报价不得低于企业成本。
[bookmark: _Toc225336549]3.3供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
3.4本工程采用固定单价合同方式，工程量清单中所列工程数量是估算的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。竣工结算的工程量按合同双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
3.5本项目的竣工结算金额最终以政府相关行政职能部门的审定金额为准。
三、工期及质量要求
1、工期要求：60日历天。
2、质量要求：达到国家工程施工质量验收规范合格工程标准，一次交验合格。
3、保修要求：根据国务院279号令及采购文件相关规定实行保修。
4、施工要求：成交供应商负责项目现场的全部协调工作，成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度。
[bookmark: _Toc225336550]四、项目实施要求
1、人员配备要求
1.1本采购项目施工项目部关键岗位人员按照湘建建[2020]208号文件规定，至少配备项目负责人1人、技术负责人1人，安全员1人，施工员1人，质量员1人。
1.2供应商应确保投标时所配备的施工项目部关键人员与实际现场施工项目部关键岗位人员一致。
1.3施工项目部关键岗位人员在合同履行过程中必须持有相应的注册执业资格或岗位证书，且必须为承包人正式聘用的员工，采购人和监理人员可以随时检查，一经发现现场人员与证书人员不一致的，采购人有权追究承包人违约责任。 
2、建筑材料运输、保管及保险
2.1成交人负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
2.2成交人负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。
2.3成交人负责其派出的施工人员的人身意外保险。
3、施工要求
3.1成交人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。
3.2成交供应商不得擅自变更拟派项目组成员，否则采购人有权取消其成交资格。主要施工管理人员离开施工现场须经采购人书面批准，否则供应商按1000元/天·人向采购人支付违约金。
[bookmark: OLE_LINK29]3.3成交供应商应根据《湖南省工资支付监督管理办法》的规定，健全农民工工资支付制度和工资支付的基础管理体系，建立按月支付工资制度，编制工资支付表（包括支付单位、支付时间、支付对象的姓名、工作天数、加班时间、应发的项目和金额、扣除的项目和金额等），向农民工提供工资支付清单，办理工资支付的签收手续，并将工资支付记录按规定予以保存。
3.4成交供应商负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。成交供应商必须为其雇佣的所有人员购买意外伤亡保险及工伤保险，成交供应商所雇佣人员发生意外伤、亡时，由成交供应商负责赔偿，与采购人无关。成交供应商施工中如出现安全事故，成交供应商应承担全部责任。若造成采购人或者第三方损失的，由成交供应商负责赔偿。
4、验收要求
4.1由采购人组织会同有关部门审核验收，符合《株洲市政府采购项目履约验收管理暂行办法》株财发【2020】9号文件的相关规定要求。
5、质量保证
5.1	本工程质量达到《建设工程质量管理条例》(国务院279号令)及相关验收规范规定的合格标准，达到本工程设计文件规定的标准，并验收合格。
5.2	施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。
[bookmark: _Toc225336551]5.3 质量保修：保修期按国务院279号令规定。保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排维修，维修费在保修预留金中双倍扣除。
特别说明：为防止借用他人资质投标情况发生，要求在实际施工过程中，项目经理必须是投标时的项目经理，项目经理每月在施工现场的时间要求：不得少于当月施工总天数的80%，项目经理每缺席一次，必须向发包人缴纳违约金人民币2000元（大写:贰仟元整，从履约保证金中扣除）。项目经理原则上不得更换；确因客观特殊情况需要更换的，须向采购人提交申请，经采购人书面同意后方可更换，更换人员资格条件不低于原人员。未经采购人书面同意私自更换，采购人有权追究违约责任，直至解除合同。
五、项目特别说明
1、工程变更
当发生工程变更、工程量增减时，由采购人进行初审。
2、结算及付款方式
2.1付款方式（以签订合同为准）：
[bookmark: OLE_LINK5]2.2工程竣工验收后成交供应商应在30日内完成结算资料的编制并交由采购人审核。成交供应商应积极配合，采购人在3个月审核认可，未办理完结算不支付工程尾款，并不计算利息。
2.3结算资料编制质量应当按照国家相关法律法规及省、市相关行政主管部门资料质量编制要求进行编制。
未尽技术规范，按国家现行施工质量、验收规范执行，必要时由建设单位及监理工程师补充或编制。
重要补充说明：本工程竣工结算时，应根据施工具体时间执行最新的政策文件。



[bookmark: _Toc13095]第三节 工程量清单

	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：建筑工程1  标段：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	
	 
	土石方工程 
	 
	
	

	1
	010103001001 
	平整场地 
	1.场地平整 机械 
	m2
	648.66

	2
	010101001001 
	挖单独土方 
	1.土壤类别:普通土;
2.挖土深度:综合考虑; 
	m3
	434.17

	3
	010101003001 
	单独土石方回填 
	1.密实度要求:满足设计要求;
2.填方材料品种:普通土;
3.填方来源、运距:挖方利用; 
	m3
	310.51

	4
	010103002001 
	余方弃置 
	1.运距:5km;
2.废弃料品种:普通土; 
	m3
	123.655

	
	 
	混凝土及钢筋混凝土工程 
	 
	
	

	5
	010501001001 
	基础垫层 
	1.混凝土种类:商品砼;
2.混凝土强度等级:C15; 
	m3
	27.58

	6
	010502001001 
	独立基础 
	1.混凝土种类:商品砼;
2.混凝土强度等级:C35 P8; 
	m3
	80.815

	7
	010502003001 
	筏形基础 
	1.混凝土种类:商品砼;
2.混凝土强度等级:C35 P8; 
	m3
	1.593

	8
	010502010001 
	钢筋混凝土墙 
	1.混凝土种类:商品砼;
2.混凝土强度等级:C30; 
	m3
	2.262

	9
	010502005001 
	基础联系梁 
	1.混凝土种类:商品砼;
2.混凝土强度等级:C35 P8; 
	m3
	24.957

	10
	010502006001 
	钢筋混凝土柱 
	1.混凝土种类:商品砼;
2.混凝土强度等级:C30; 
	m3
	55.131

	11
	010502021001 
	构造柱 
	1.混凝土种类:商品砼;
2.混凝土强度等级:C25 
	m3
	3.15

	12
	010502023001 
	过梁 
	1.混凝土种类:商品砼;
2.混凝土强度等级:C20; 
	m3
	4.12

	13
	010502013001 
	有梁板 
	1.混凝土种类:商品砼;
2.混凝土强度等级:C30; 
	m3
	251.585

	14
	010502019001 
	挑檐板 
	1.混凝土种类:商品砼;
2.混凝土强度等级:C30; 
	m3
	7.24

	15
	010502019002 
	空调板 
	1.混凝土种类:商品砼;
2.混凝土强度等级:C30;） 
	m3
	4.812

	16
	010502020001 
	楼梯 
	1.现浇混凝土楼梯 直形
2.混凝土调整费 浇筑增加费（垂直运输机械相比泵送） 
	m2
	74.87

	17
	010502029001 
	散水 
	1.具体详设计 
	m2
	40.92

	18
	010502027001 
	室外排水暗沟 
	1.具体详设计 
	m
	68.2

	19
	010502031001 
	坡道 
	1.具体详设计 
	m2
	29.97

	20
	010506004001 
	现浇构件钢筋 
	圆钢 HRB300Φ6 
	t
	1.294

	21
	010506004002 
	现浇构件钢筋 
	螺纹钢筋 HRB400 Φ6
 
	t
	0.101

	22
	010506004003 
	现浇构件钢筋 
	螺纹钢筋 HRB400 Φ8
 
	t
	19.27

	23
	010506004004 
	现浇构件钢筋 
	螺纹钢筋 HRB400 Φ10
 
	t
	2.084

	24
	010506004005 
	现浇构件钢筋 
	螺纹钢筋 HRB400 Φ12
 
	t
	6.443

	25
	010506004006 
	现浇构件钢筋 
	螺纹钢筋 HRB400 Φ14
 
	t
	4.982

	26
	010506004007 
	现浇构件钢筋 
	螺纹钢筋 HRB400 Φ16
 
	t
	4.777

	27
	010506004008 
	现浇构件钢筋 
	螺纹钢筋 HRB400 Φ18
 
	t
	4.732

	28
	010506004009 
	现浇构件钢筋 
	螺纹钢筋 HRB400 Φ20 
	t
	8.973

	29
	010506004010 
	现浇构件钢筋 
	螺纹钢筋 HRB400 Φ22
 
	t
	3.266

	30
	010506004011 
	现浇构件钢筋 
	螺纹钢筋 HRB400 Φ25
 
	t
	2.789

	31
	010506024001 
	机械连接 
	1.螺纹套筒种类:直螺纹套筒接头;
2.规格:≤φ20mm; 
	个
	133

	32
	010506024002 
	机械连接 
	1.螺纹套筒种类:直螺纹套筒接头;
2.规格:φ22mm; 
	个
	16

	33
	010506024003 
	机械连接 
	1.连接方式:电渣压力焊接;
2.规格:φ14-18; 
	个
	644

	34
	010506024004 
	机械连接 
	1.连接方式:电渣压力焊接;
2.规格:φ20-32; 
	个
	81

	35
	010506024005 
	机械连接 
	1.螺纹套筒种类:挤压套筒;
2.规格:φ25mm; 
	个
	8

	
	 
	砌筑工程 
	 
	
	

	36
	010401003001 
	多孔砖墙 
	1.砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖 240×190×90;
2.砂浆强度等级、配合比:混合M10;
3.墙体类型:190厚; 
	m3
	297.082

	37
	010401003002 
	多孔砖墙 
	1.砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖 240×190×90;
2.砂浆强度等级、配合比:水泥42.5混合砂浆 M7.5; 
	m3
	40.912

	
	 
	屋面及防水工程 
	 
	
	

	38
	010901002001 
	钢板屋面 
	1. 浅灰色0.6mm厚压型钢板自防水
2. 70厚泡沫玻璃保温板
3. 3.0厚双层SBS改性沥青防水卷材
4. φ1.0-1.5不锈钢丝网
5. 120*60*32(Q235)@1200 镀锌方管檩条
6. 钢筋混凝土屋面板(仅2#楼梯设置) 
	m2
	517.58

	39
	010902009001 
	屋面天沟防水 
	1、找平层 :水泥砂浆 1：3  20mm厚
2、SBS改性沥青聚酯胎防水卷材4mm
3、15厚1：2.5水泥砂浆抹平压光 
	m2
	98.1

	40
	010902009002 
	雨棚防水 
	1、找平层 :水泥砂浆 1：3 15mm厚
2、聚合物水泥基防水涂料  1.5mm厚
3、15厚1：2.5水泥砂浆找坡 
	m2
	6.36

	
	 
	模板工程 
	 
	
	

	41
	010505001001 
	垫层模板 
	1.建筑结构形式:综合考虑; 
	m2
	66.727

	42
	010505002001 
	独立基础模板 
	1.综合模板材质及支模高度;
2.含模板制作、安装、拆除等所有内容. 
	m2
	114.06

	43
	010505002002 
	筏板基础模板 
	1.综合模板材质及支模高度;
2.含模板制作、安装、拆除等所有内容. 
	m2
	1.2

	44
	010505004001 
	柱面模板 
	1.综合模板材质及支模高度;
2.含模板制作、安装、拆除等所有内容. 
	m2
	451.17

	45
	010505011001 
	构造柱模板 
	1.综合模板材质及支模高度;
2.含模板制作、安装、拆除等所有内容. 
	m2
	33.87

	46
	010505003001 
	基础联系梁模板 
	1.综合模板材质及支模高度;
2.含模板制作、安装、拆除等所有内容. 
	m2
	196.52

	47
	010505013001 
	过梁模板 
	1.综合模板材质及支模高度;
2.含模板制作、安装、拆除等所有内容. 
	m2
	76.88

	48
	010505007001 
	有梁板模板 
	1.综合模板材质及支模高度;
2.含模板制作、安装、拆除等所有内容. 
	m2
	2524.984

	49
	010505008001 
	天沟、檐口模板 
	1.综合模板材质及支模高度;
2.含模板制作、安装、拆除等所有内容. 
	m2
	98.1

	50
	010505008002 
	雨棚模板 
	1.综合模板材质及支模高度;
2.含模板制作、安装、拆除等所有内容. 
	m2
	12.324

	51
	010505008003 
	空调板模板 
	1.综合模板材质及支模高度;
2.含模板制作、安装、拆除等所有内容. 
	m2
	43.72

	52
	010505010001 
	楼梯模板 
	1.综合模板材质及支模高度;
2.含模板制作、安装、拆除等所有内容. 
	m2
	74.87
















	表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表

	（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

	工程名称：建筑工程1  标段：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	
	 
	模板工程 
	 
	
	

	1
	011601002001 
	垂直运输 
	 
	m2
	1438.95

	2
	011601001001 
	综合脚手架 
	 
	m2
	1438.95






	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：装饰、装修工程1  标段：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	
	 
	门窗工程 
	 
	
	

	1
	010801004001 
	乙级防火门 
	1.乙级防火门
2.含制安
 
	m2
	23.64

	2
	010802001001 
	铝合金玻璃门 
	1、铝合金玻璃门
2、含制安 
	m2
	64.9

	3
	010801001001 
	成品木门 
	1.门类型:成品实木门; 
	m2
	97.02

	4
	010802001002 
	安全玻璃推拉门 
	1、安全玻璃推拉门
2、含制安
 
	m2
	79.82

	5
	010807001001 
	深灰色铝合金百叶窗 
	1、深灰色铝合金百叶窗
2、含制安
 
	m2
	66.666

	6
	010807001002 
	铝合金玻璃推拉窗(5+6A+5中空玻璃) 
	1、铝合金玻璃推拉窗(5+6A+5中空玻璃)
2、含制安
 
	m2
	248.28

	7
	011503004001 
	成品带扶手栏杆、栏板 
	1.成品304不锈钢栏杆
2.高度：1100mm 
	m
	48.12

	
	 
	楼地面工程 
	 
	
	

	8
	011101003001 
	3mm环氧树脂自流平楼面 
	1.找平层砂浆配合比、厚度:细石混凝土，40mm厚;
2.面层材料种类:环氧树脂自流平3mm; 
	m2
	676.298

	9
	011101003004 
	3mm环氧树脂自流平地面 
	1.3-4厚环氧树脂自流平涂料
2.环氧稀胶泥一道
3.30厚C30细石混凝土,随打随抹光
4.1.2厚聚合物乳液防水涂料防潮层
5.20厚1:3水泥砂浆找平
6.100厚C15混凝土
7.基土分层压实 
	m2
	367.18

	10
	011105003002 
	100高块料踢脚线 
	1.100高块料踢脚线 
	m
	904.7

	11
	011101001001 
	水泥砂浆楼地面 
	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm，1：2水泥砂浆; 
	m2
	5.94

	12
	010904001001 
	卫生间地面防水 
	1、防滑陶瓷地砖300*300
2、1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料
3、20厚1:3水泥砂浆找平
4、1.5厚聚氨酯涂膜防水
5、20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平
6、换填地基80mm 
	m2
	33.73

	13
	010904001002 
	卫生间楼面防水 
	1、防滑陶瓷地砖300*300
2、1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料
3、20厚1:3水泥砂浆找平
4、1.5厚聚氨酯涂膜防水
5、20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 
	m2
	90.56

	14
	010904001003 
	阳台防水 
	1、防滑陶瓷地砖300*300
2、1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料
3、20厚1:3水泥砂浆找平
4、1.5厚聚氨酯涂膜防水
5、20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 
	m2
	81.28

	
	 
	墙面工程 
	 
	
	

	15
	011203003001 
	卫生间墙面 
	1、水泥砂浆界面剂
2、15mm厚，1：3水泥砂浆抹灰
3、1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料
 
	m2
	403.667

	16
	011201002001 
	仿瓷内墙面 
	1.10mm厚1：3水泥砂浆抹灰
2.仿瓷涂料两遍
 
	m2
	2785.422

	17
	011201001001 
	外墙抹灰 
	1.20mm厚1：3水泥砂浆抹灰
2.1.5mm厚聚合物水泥砂浆防水涂料
3.玻纤网格布
 
	m2
	624.547

	18
	011403001001 
	外墙漆 
	1.外墙漆 
	m2
	624.547

	
	 
	天棚工程 
	 
	
	

	19
	011301001001 
	仿瓷涂料天棚 
	1.仿瓷涂料两遍
 
	m2
	1352.178






	
	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	A1
	 
	消防电 
	 
	
	

	1
	030904005001 
	消防报警电话插孔(电话) 
	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮; 
	个
	7

	2
	030904001001 
	点型探测器 
	1.名称:感烟探测器;
2.类型:探测器; 
	个
	72

	3
	030904004001 
	声光报警器 
	1.名称: 火灾声光报警器 
	个
	38

	4
	030904010001 
	楼层火灾显示器 
	1.火灾显示盘
 
	台
	3

	5
	030904007001 
	消防模块 
	1.名称:编码输入/输出模块; 
	个
	2

	6
	030904007002 
	消防模块 
	1.名称:编码单输入模块; 
	个
	6

	7
	030904007003 
	消防模块 
	1.名称:隔离模块; 
	个
	5

	8
	030904003001 
	按钮 
	1.名称: 消火栓报警按钮 
	个
	11

	9
	030904008001 
	消防模块箱(端子箱、手报箱) 
	1.名称:接线端子箱; 
	台
	3

	10
	030412001001 
	配管 
	1.材质:SC;
2.规格:20;
3.配置形式:WC,CC; 
	m
	889.829

	11
	030412001002 
	配管 
	1.材质:SC;
2.规格:25;
3.配置形式:WC,CC; 
	m
	39.355

	12
	030412004001 
	配线 
	1.名称:ZN-RVS-2X1.5; 
	m
	771.454

	13
	030904006001 
	消防广播(扬声器) 
	1.名称:消防广播(扬声器); 
	个
	9

	14
	030412004002 
	配线 
	1.名称:NH-BV4;
2.配线形式:穿中穿线; 
	m
	423.017

	15
	030409002001 
	控制电缆NH-KVV-7*1.5 
	1.名称:控制电缆NH-KVV-7*1.5; 
	m
	41.139

	16
	030909003001 
	自动报警系统调试 
	 
	系统
	1

	A2
	 
	电气工程 
	 
	
	

	17
	030413001001 
	公共走道顶棚灯 
	1.名称:LED公共走道顶棚灯;
2.规格:12W; 
	套
	12

	18
	030413001002 
	双管LED灯 
	1.名称:双管LED灯;
2.型号:2X35W; 
	套
	24

	19
	030413001003 
	楼梯间红外感应顶棚灯 
	1.名称:LED楼梯间红外感应顶棚灯;
2.规格:12W; 
	套
	13

	20
	030413001004 
	防水防尘灯 
	1.名称:防水防尘灯;
2.规格:LED节能灯 14W; 
	套
	67

	21
	030413001005 
	脚灯 
	1.名称:脚灯;
2.型号:220V 5W; 
	套
	30

	22
	030413001006 
	LED吸顶灯 
	1.名称:LED吸顶灯;
2.规格:35W; 
	套
	40

	23
	030413001007 
	电井照明灯-LED 
	1.名称:电井照明灯;
2.型号:7W LED; 
	套
	6

	24
	030413006001 
	A型安全出口指示灯 
	1.名称:安全出口指示灯;
2.型号:LED,1W; 
	套
	12

	25
	030413006002 
	A型楼层标志灯 
	1.名称:楼层标志灯;
2.型号:LED,1W; 
	套
	2

	26
	030413006003 
	A型方向标志灯 
	1.名称:A型方向标志灯;
2.型号:LED,1W, IP30 (持续型); 
	套
	12

	27
	030413006004 
	A型应急灯 
	1.名称:A型应急灯;
2.安装部位:壁挂式;
3.规格:5W; 
	套
	103

	28
	030413006005 
	A型多信息复合标志灯 
	1.名称:多信息复合标志灯;
2.安装部位:吊杆式;
3.规格:1W; 
	套
	12

	29
	030405015001 
	吊风扇 
	1.名称:吊风扇; 
	台
	9

	30
	030405015002 
	卫生间排气扇 
	1.名称:卫生间排气扇; 
	台
	33

	31
	030904004002 
	一体化报警器(自带蓄电池） 
	1.名称:一体化报警器(自带蓄电池）;
2.规格:220V 36W; 
	个
	2

	32
	030413013001 
	救助呼叫按钮 
	1.名称:救助呼叫按钮; 
	套
	2

	33
	030412004003 
	配线WDZN-BYJ-2.5 
	1.名称:配线WDZN-BYJ-2.5;
2.配线形式:管内穿线; 
	m
	1370.447

	34
	030412004004 
	配线WDZB1-BYJ2.5 
	1.名称:配线WDZB1-BYJ2.5;
2.配线形式:管内穿线; 
	m
	3380.263

	35
	030412004005 
	配线WDZB1-BYJ4 
	1.名称:配线WDZB1-BYJ4;
2.配线形式:管内穿线; 
	m
	5603.528

	36
	030412004006 
	配线NH-RVSP-2X2.5 
	1.名称:NH-RVSP-2X2.5;
2.配线形式:暗配,穿管敷设; 
	m
	685.223

	37
	030412004007 
	配线BV-6.0mm2 
	1.名称:BV-6.0mm2;
2.配线形式:暗配,穿管敷设; 
	m
	40.478

	38
	030412004008 
	配线WDZB1-BYJ10mm2 
	1.名称:WDZB1-BYJ10mm2;
2.配线形式:暗配,穿管敷设; 
	m
	2547.469

	39
	030412001003 
	配管PC20 
	1.名称:配管PC20;
2.配置形式:暗配; 
	m
	2629.932

	40
	030412001004 
	配管PC32 
	1.名称:配管PC32;
2.配置形式:WC CC; 
	m
	154.041

	41
	030412001005 
	配管SC20 
	1.材质:SC;
2.规格:20;
3.配置形式:WC,CC; 
	m
	119.7

	42
	030412001006 
	配管SC25 
	1.材质:SC;
2.规格:25;
3.配置形式:WC,CC; 
	m
	673.123

	43
	030412001007 
	配管SC50 
	1.材质:SC;
2.规格:50;
3.配置形式:WC,CC; 
	m
	18.584

	44
	030412001008 
	配管SC65 
	1.材质:SC;
2.规格:65;
3.配置形式:WC,CC; 
	m
	18.474

	45
	030412003001 
	桥架 150*100 
	1.名称:钢制桥架;
2.型号:150*100; 
	m
	89.02

	46
	030413013002 
	单联单控开关 
	1.名称:单联单控开关;
2.安装方式:离地1300mm暗装; 
	套
	39

	47
	030413013003 
	双联单控开关 
	1.名称:双联单控开关;
2.安装方式:离地1300mm暗装; 
	套
	64

	48
	030413013004 
	暗装三极开关 
	1.名称:暗装三极开关;
2.安装方式:离地1300mm暗装; 
	套
	11

	49
	030413013005 
	暗装四极开关 
	1.名称:暗装四极开关;
2.安装方式:离地1300mm暗装; 
	套
	3

	50
	030413013006 
	双联单控开关 
	1.名称:双联单控开关;
2.安装方式:离地1300mm暗装; 
	套
	64

	51
	030413014001 
	五孔插座 
	1.名称:五孔插座;
2.安装方式:暗装; 
	套
	149

	52
	030413014002 
	防水插座 
	1.名称:防水插座;
2.安装方式:暗装; 
	套
	30

	53
	030413014003 
	空调插座 
	1.名称:空调插座;
2.安装方式:暗装; 
	套
	36

	54
	030402011001 
	应急照明配电箱DYX1/DYX2/DYX3 
	1.名称:应急照明配电箱DYX1/DYX2/DYX3; 
	台
	3

	55
	030402011002 
	配电箱AL-1 
	1.名称:配电箱AL-1; 
	台
	1

	56
	030402011003 
	配电箱AL-2/AL-3 
	1.名称:配电箱AL-2/AL-3; 
	台
	2

	57
	030402011004 
	配电箱ZAL 
	1.名称:配电箱ZAL; 
	台
	1

	58
	030402011005 
	配电箱DX1 
	1.名称:配电箱DX1; 
	台
	30

	59
	030402011006 
	配电箱DX2 
	1.名称:配电箱DX2; 
	台
	1

	60
	030402011007 
	配电箱DTDX 
	1.名称:配电箱DTDX; 
	台
	1

	61
	030402011008 
	配电箱ZALE 
	1.名称:配电箱ZALE; 
	台
	1

	62
	030409001001 
	电力电缆WDZB1-YJY-4*25+1*16 
	1.名称:电力电缆WDZB1-YJY-4*25+1*16;
2.含电缆头 
	m
	10.42

	63
	030409001002 
	电力电缆WDZB1-YJY-4*50+1*25 
	1.名称:电力电缆WDZB1-YJY-4*50+1*25;
2.含电缆头
 
	m
	29.336

	64
	030409001003 
	电力电缆WDZB1-YJY-4x185+1x95 
	1.名称:电力电缆WDZB1-YJY-4x185+1x95;
2.含电缆头
 
	m
	20

	65
	030409001004 
	电力电缆WDZB1-YJY-5*16 
	1.名称:电力电缆WDZB1-YJY-5*16;
2.含电缆头
 
	m
	42.436

	
	 
	防雷接地 
	 
	
	

	66
	030410005003 
	避雷网 
	1.名称:避雷网;
2.混凝土块标号:沿折板支架敷设;
3.采用φ12镀锌圆钢； 
	m
	156.266

	67
	030410005004 
	避雷网 
	1.名称:避雷网;
2.混凝土块标号:暗敷;
3.采用φ12镀锌圆钢； 
	m
	144.532

	68
	030410004002 
	均压环 
	1.名称:均压环;
2.安装形式:利用梁内主筋; 
	m
	149.9

	69
	030410003002 
	避雷引下线 
	1.名称:避雷引下线;
2.材质:利用主筋引下; 
	m
	163.643

	70
	030410007003 
	等电位端子箱 
	1.名称:等电位端子箱; 
	台
	33

	71
	030410007004 
	总等电位端子箱 
	1.名称:总等电位端子箱; 
	台
	1

	
	 
	消防水 
	 
	
	

	
	 
	消火栓灭火系统 
	 
	
	

	72
	030901002003 
	消火栓钢管 
	1. 材质、规格: 镀锌钢管 100
2. 连接形式: 沟槽连接 
	m
	145.405

	73
	030901002004 
	消火栓钢管 
	1. 材质、规格:镀锌钢管 65;
2. 连接形式:沟槽连接; 
	m
	31.099

	74
	030901010002 
	室内消火栓 
	1.型号、规格:室内消火栓; 
	套
	11

	75
	031002001007 
	焊接法兰阀门 
	1.类型:闸阀;
2.规格、压力等级:DN100; 
	个
	10

	76
	031002001008 
	焊接法兰阀门 
	1.类型:闸阀;
2.规格、压力等级:DN65; 
	个
	3

	77
	031002001009 
	DN25自动排气阀 
	1.类型:DN25自动排气阀; 
	个
	1

	
	 
	喷淋系统 
	 
	
	

	78
	030901001010 
	水喷淋钢管 
	1.材质、规格:DN150镀锌钢管;
2.连接形式:沟槽;
3.含沟槽管件、管道刷漆、压力试验等; 
	m
	21.862

	79
	030901001011 
	水喷淋钢管 
	1.材质、规格:DN125镀锌钢管;
2.连接形式:沟槽;
3.含沟槽管件、管道刷漆、压力试验等; 
	m
	11.693

	80
	030901001012 
	水喷淋钢管 
	1.材质、规格:DN100镀锌钢管;
2.连接形式:沟槽;
3.含沟槽管件、管道刷漆、压力试验等; 
	m
	37.699

	81
	030901001013 
	水喷淋钢管 
	1.材质、规格:DN80镀锌钢管;
2.连接形式:沟槽;
3.含沟槽管件、管道刷漆、压力试验等; 
	m
	22.2

	82
	030901001014 
	水喷淋钢管 
	1.材质、规格:DN65镀锌钢管;
2.连接形式:螺纹;
3.含管件、管道刷漆、压力试验等; 
	m
	9.2

	83
	030901001015 
	水喷淋钢管 
	1.材质、规格:DN50镀锌钢管;
2.连接形式:螺纹;
3.含管件、管道刷漆、压力试验等; 
	m
	32.188

	84
	030901001016 
	水喷淋钢管 
	1.材质、规格:DN40镀锌钢管;
2.连接形式:螺纹;
3.含管件、管道刷漆、压力试验等; 
	m
	2.978

	85
	030901001017 
	水喷淋钢管 
	1.材质、规格:DN32镀锌钢管;
2.连接形式:螺纹;
3.含管件、管道刷漆、压力试验等; 
	m
	277.179

	86
	030901001018 
	水喷淋钢管 
	1.材质、规格:DN25镀锌钢管;
2.连接形式:螺纹;
3.含管件、管道刷漆、压力试验等; 
	m
	200.887

	87
	030901006003 
	水流指示器DN100 
	1.型号、规格:水流指示器DN100; 
	个
	1

	88
	030901006004 
	水流指示器DN125 
	1.型号、规格:水流指示器DN125; 
	个
	2

	89
	031002001010 
	焊接法兰阀门 
	1.规格、压力等级:DN100信号阀; 
	个
	1

	90
	031002001011 
	焊接法兰阀门 
	1.规格、压力等级:DN125信号阀; 
	个
	2

	91
	031002001012 
	DN25自动排气阀 
	 
	个
	1

	92
	030901007002 
	减压孔板 
	1.材质:减压孔板; 
	组
	2

	93
	030901008002 
	末端试水装置 
	1.规格:DN25末端试水装置; 
	组
	3

	94
	030901003003 
	水喷淋(雾)喷头 
	1.安装部位:无吊顶; 
	个
	150

	95
	030901003004 
	水喷淋(雾)喷头 
	1.安装部位:墙壁式侧喷头; 
	个
	64

	96
	031301005004 
	管道支架 
	1. 管架形式: 吊架 
	kg
	363.262

	97
	030910002002 
	灭火器 
	1.规格、型号:2-MF/ABC5; 
	组
	13

	98
	031001008011 
	DN75 PVC-U排水管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:水;
3.材质、规格:DN75 PVC-U塑料管; 
	m
	19.6

	99
	030909001002 
	水灭火控制装置调试 
	 
	系统
	1

	100
	031301003002 
	套管制作安装 
	1.类型:刚性防水套管;
2.规格:介质管道 DN50; 
	台
	2

	
	 
	弱电工程 
	 
	
	

	101
	030412001011 
	配管PC-20 
	1.名称:配管PC-20;
2.配置形式:暗配; 
	m
	698.898

	102
	030412001012 
	配管PC-25 
	1.名称:配管PC-25;
2.配置形式:暗配; 
	m
	331.318

	103
	030506010002 
	带云台摄像机 
	1.类别:带云台摄像机; 
	台
	21

	104
	030502010003 
	电视插座 
	1.电视插座 
	个
	32

	105
	030502002002 
	电话插座 
	1.电话插座 
	个
	34

	106
	030502010004 
	信息插座 
	1.信息插座 
	个
	33

	107
	030502001005 
	电视分线箱 
	1.电视分线箱 
	个
	3

	108
	030502001006 
	36芯光纤分纤箱 
	1.36芯光纤分纤箱 
	个
	2

	109
	030502001007 
	12芯光纤分纤箱 
	1.12芯光纤分纤箱 
	个
	1

	110
	030502001008 
	户内家居信息布线箱 
	1.户内家居信息布线箱 
	个
	28

	111
	030502005002 
	单芯蝶形光缆 
	1.单芯蝶形光缆 
	m
	369.84

	112
	030504006002 
	射频同轴电缆 SYV-75-5P 
	1.射频同轴电缆 SYV-75-5P 
	m
	290.813

	113
	030412004011 
	配线RVVP3*0.5 
	1.配线RVVP3*0.5 
	m
	393.83

	114
	030412004012 
	配线RVV2*0.75 
	1.配线RVV2*0.75 
	m
	212.199

	115
	030412003004 
	桥架 150*100 
	1.名称:钢制桥架;
2.型号:150*100; 
	m
	30.829

	116
	030412003005 
	桥架 200*100 
	1.名称:钢制桥架;
2.型号:200*100; 
	m
	75.228

	117
	031301005005 
	桥架支架 
	1.桥架支架; 
	Kg
	85.626

	118
	030501019002 
	呼叫系统主机 
	1.呼叫系统主机，详见设计图; 
	套
	3

	119
	030413013008 
	救助呼叫按钮 
	1.名称:救助呼叫按钮; 
	个
	62

	
	 
	给排水工程 
	 
	
	

	
	 
	给水系统 
	 
	
	

	120
	031001007007 
	DN65钢塑复合管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:水;
3.材质、规格:DN65钢塑复合管; 
	m
	24.31

	121
	031001007008 
	DN50钢塑复合管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:水;
3.材质、规格:DN50钢塑复合管; 
	m
	32.2

	122
	031001007009 
	DN40钢塑复合管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:水;
3.材质、规格:DN40钢塑复合管; 
	m
	22.15

	123
	031001007010 
	DN32钢塑复合管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:水;
3.材质、规格:DN32钢塑复合管; 
	m
	13.06

	124
	031001007011 
	DN25钢塑复合管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:水;
3.材质、规格:DN25钢塑复合管; 
	m
	41.4

	125
	031001007012 
	DN20钢塑复合管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:水;
3.材质、规格:DN20钢塑复合管; 
	m
	54

	126
	031001008012 
	DN32PPR塑料管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:水;
3.材质、规格:DN32PPR塑料管; 
	m
	12.3

	127
	031001008013 
	DN25PPR塑料管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:水;
3.材质、规格:DN25PPR塑料管; 
	m
	1.78

	128
	031001008014 
	DN20PPR塑料管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:水;
3.材质、规格:DN50PPR塑料管; 
	m
	412.1

	129
	031002003002 
	DN20截止阀 
	1.规格:DN20截止阀; 
	个
	28

	130
	031301005006 
	管道支架 
	1.管道支架 
	Kg
	64.587

	131
	031002004002 
	DN20弹簧膜片式减压阀组 
	1.DN20弹簧膜片式减压阀组 
	组
	1

	132
	031005013002 
	热水器 
	1.电热水器 
	台
	28

	
	 
	雨水系统 
	 
	
	

	133
	031001008015 
	DN110 PVC-U雨水管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:雨水;
3.材质、规格:DN110 PVC-U雨水管; 
	m
	94.35

	134
	031001008016 
	DN1160 PVC-U雨水管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:雨水;
3.材质、规格:DN1160 PVC-U雨水管; 
	m
	19.35

	135
	031003014003 
	给、排水附(配)件 
	1.型号、规格:DN110雨水斗; 
	个
	8

	
	 
	污水水系统 
	 
	
	

	136
	031001008017 
	DN110 PVC-U污水管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:污水;
3.材质、规格:DN110 PVC-U塑料管; 
	m
	288.2

	137
	031001008018 
	DN75 PVC-U污水管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:污水;
3.材质、规格:DN75 PVC-U塑料管; 
	m
	235.1

	138
	031003014004 
	dn75地漏 
	1.材质:不锈钢地漏;
2.型号、规格:dn75; 
	个
	59

	139
	031003003002 
	洗脸盆 
	1.规格、类型:洗脸盆; 
	组
	30

	140
	031003006003 
	坐式大便器 
	1.材质:坐式大便器; 
	组
	29

	141
	031003006004 
	大便器 
	1.规格、类型:大便器; 
	组
	6

	142
	031003007002 
	小便器 
	1.规格、类型:小便器; 
	组
	2

	143
	031003010002 
	淋浴器 
	1.材质、规格:淋浴器; 
	套
	28

	
	
	
	
	
	

	144
	031003004002 
	拖布池 
	1.材质:拖布池; 
	组
	2

	
	 
	冷凝水系统 
	 
	
	

	145
	031001008019 
	DN75 PVC-U冷凝水管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:冷凝水管;
3.材质、规格:DN75 PVC-U塑料管; 
	m
	26.44

	146
	031001008020 
	DN50 PVC-U冷凝水管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:冷凝水管;
3.材质、规格:DN50 PVC-U塑料管; 
	m
	69.5






	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：改造工程  标段：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	1
	011404001001 
	墙面喷刷涂料 
	 
	m2
	886.838

	2
	011404002001 
	天棚喷刷涂料 
	 
	m2
	392.159
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第四章 合同草案条款
[bookmark: _Toc19126][bookmark: _Toc22201110]第一节 合同协议书
采购合同编号：                 

采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
[bookmark: _Toc10252]1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
（2）采购计划编号：                           
（3）项目内容：                             
（4）项目负责人：                    
[bookmark: _Toc9211]2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式：             
[bookmark: _Toc2059]3.履行合同的时间、地点及方式
起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
地点：                             
方式：                             
[bookmark: _Toc22838]4.付款
1、                                             。  
2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。
[bookmark: _Toc7891]5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼
[bookmark: _Toc20235]6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）成交通知书
（4）响应文件
（5）政府采购合同
（6）谈判文件
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
[bookmark: _Toc30184]7.合同生效
本合同自                               生效。
[bookmark: _Toc27318]8.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
    
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                    开 户 银 行：                   
         帐       号：                 
[bookmark: _Toc22201111][bookmark: _Toc24651]
第二节 政府采购合同
[bookmark: _Toc22201136][bookmark: _Toc4868][bookmark: _Toc19628646]
第五章    响应文件组成
目录
供应商的响应文件应包含以下部分：
一、谈判响应声明
二、法定代表人（单位负责人）身份证明
三、授权委托书
四、保证金
五、报价表及报价文件
六、采购需求响应
七、合同条款偏离表
八、采购需求偏离表
九、享受政府采购政策优惠的证明资料
十、关于资格的声明
十一、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
十二、供应商认为需提供的其他资料
十三、最终报价












政府采购
响 应 文 件

                     
采购项目名称:                       
采   购   人：                       
政府采购编号:                       
采购代理编号:                       
采购代理机构：                      





供应商                         
年  月  日
[bookmark: _Toc22201151][bookmark: _Toc21023]
索引表 符合性审查索引表
符合性审查索引表
	序号
	谈判文件条款号
	审查内容及标准
	响应文件及证明材料
	响应文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc6634]
一、谈判响应声明(格式)
致             (采购人、采购代理机构)：
根据贵方为           （项目名称）的谈判邀请（政府采购编号：          ，采购代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本     份；响应文件电子文档：一份，参加采购项目第   包谈判，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。

供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     日
[bookmark: _Toc21087]
二、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)

供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件



注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称(盖单位公章)：
日期：               年      月     日



[bookmark: _Toc23534]
三、授权委托书(格式)

本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件




注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。


供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     日


注：请各供应商单独准备一份法定代表人身份证明或授权委托书（加盖单位公章及法定代表人和其委托代理人签字或印章）于递交响应文件时交给代理公司。
授权委托书要求：法定代表人（签字和印章）、授权委托人签字均须是亲笔签名，否则投标无效。
[bookmark: _Toc16166]
四、保证金
本项目不要求提供

[bookmark: _Toc3008]
五、报价表及报价文件(格式)
[bookmark: _Toc8543]附件5-1 报价表
报价表

采购代理编号：                                     项目名称：               
包号：                                             包名称：               
	报价
	其他内容

	小写金额：             （人民币元）
大写金额：             （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	工期（日历天）：           
质量等级：           
保修承诺：           
项目负责人：           


备注：（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。




供应商名称（盖单位公章）：             
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _
日期：          年        月     日


[bookmark: _Toc5042]
附件5-2 分项报价说明
[bookmark: _Toc29399]工程量清单及分项报价表
[bookmark: _Toc1019][bookmark: _Toc10130]投标报价文件需提供的具体内容：
(1)  E03：投标总价封面
(2)  E08：投标总价扉页
(3)  E11：总说明
(4)  E12：建设项目投标报价汇总表
(5)  E.14：单位工程投标报价汇总表
(6) E.183：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表（分部+子目）
(7)  E.19：综合单价分析表 (可不提供)
(8)  E.20：总价措施项目清单计费表
(9)  E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表
(10)  E.23：其他项目清单与计价汇总表
(11)  E.24：暂列金额明细表
(12)  E.25：材料暂估单价及调整表
(13)  E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表
(14)  E.27：计日工表
(15)  E.28：总承包服务费计价表
(16)  E.29：部分其他项目费计价表
(17)  E.40：人工、材料、机械汇总表
[bookmark: _Toc2040]注： 以上表格如为空白表格，可不提供。

[bookmark: _Toc22201157]

[bookmark: _Toc4618]六、采购需求的响应

[bookmark: _Toc22201159]说明：1、工程类项目供应商应提交完整的施工组织设计。施工组织设计应包括：(1)施工方案；(2)施工进度计划及保证措施；(3)保证质量措施；(4)保证安全措施；(5)文明施工现场措施；(6)劳动力安排计划；(7)主要机具使用计划；(8)合理化建议。







供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日       期：          年        月      日









[bookmark: _Toc31706]七、合同条款偏离表
采购代理编号:                                    项目名称：____            ______
包           号：__    ________                     包名称：___          _______
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据谈判文件第四章“合同草案条款”填写本表；
（2）供应商如果对谈判文件第四章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第四章的所有条款要求，其响应无效。



供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日       期：          年        月      日
[bookmark: _Toc14623][bookmark: _Toc22201160]
八、采购需求偏离表
采购代理编号:                                    项目名称：____            ______
包           号：__    ________                      包名称：___          _______
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据谈判文件第三章“采购需求”填写本表；
（2）供应商如果对谈判文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第三章的所有条款要求，其响应无效。



供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日      期：          年        月      _日


[bookmark: _Toc11549][bookmark: _Toc22201161]
九、享受政府采购政策优惠的证明资料

供应商符合第二章第二节第37条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。
[bookmark: _Toc14828][bookmark: _Toc22201162]附件9-1小型、中小企业声明函
中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期：


注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


[bookmark: _Toc21657][bookmark: _Toc22201164]附件9-2 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：

[bookmark: _Toc22201165][bookmark: _Toc3834]
附件9-3 监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。


[bookmark: _Toc4586]
十、关于资格的说明(格式)
附件 供应商的资格条件更新材料(如有提供)
供应商的资格条件更新材料
说明：根据谈判文件第二章第二节第18.1款规定，被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本响应文件提供更新或者补充的资格证明材料。



[bookmark: _Toc29963]
十一、响应标的符合谈判文件规定的证明文件

备注：提供第三章规定的证明材料复印件。

十二、供应商认为需提供的其他资料

备注：供应商认为需提供的其他资料包括：
（1）谈判文件第三章采购需求要求的其他资料；
（2）谈判文件要求的其他相关资料。


[bookmark: _Toc34637811]
十三、最终报价（准备2份，单独递交）
附件13-1 报价表
采购代理编号：                                     项目名称：               
包号：                                             包名称：               
	报价
	其他内容

	小写金额：             （人民币元）
大写金额：                 （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	工期（日历天）：           
质量等级：           
保修承诺：           
项目负责人：           


备注：（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。



供应商名称（盖单位公章）：             
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _
日期：          年        月     日


说明：最后报价附件13-1 报价表不得装订在响应文件中，供应商需单独准备并在提交之前进行自行进行密封，谈判现场提交最后报价，未按要求格式内容提供最后报价投标无效。

[bookmark: _Toc14837]
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