采购需求
第一节 采购清单一览表

	序
号
	名称
	技术参数
	数量
（套）

	1
	ABS课桌椅
	一、课桌规格：长675mm*宽475mm*高760mm（尺寸允许±5mm）
1、桌面：规格长700*宽500±5mm厚25mm，材质采用环保ABS塑料一次性注塑成型；桌面上端设有椭圆型笔槽，规格为：长590mm*宽20mm±2mm*深4mm±1mm。
2、 桌斗：外径规格长580*宽390*高150mm±2mm，内径规格：445*370*145mm±2mm，材质采用环保PP塑料一次性注塑成型；桌斗底部设有不少于42个排水孔便于排水；桌斗左右斗壁外侧带有凸出弧形加强筋；桌斗左右斗壁外侧各带有一个书包挂钩，挂钩和桌斗一次性一体注塑成型，书包挂钩规格宽58*深28*高15mm±2mm，挂钩底部设有一个直径26mm±2mm半圆形孔洞，可以悬挂水瓶，桌斗前方设有长445*宽55*深10mm±2mm的内凹笔槽用以放置文具。
3、桌架：立柱采用60*30*1.2mm蛋型管，升降管采用20*50*1.2mm蛋形管，立柱连接横档采用20mm*50mm±*1.0mm椭圆钢管，地脚管采用30mm±*60mm*1.2mm椭圆钢管；桌U型管采用20mm*40mm*1.2mm椭圆管，抽芯弯制而成，不得有凹槽。桌篮：框架采用16mm圆管，篮内采用4mm钢筋焊接成型。
4、脚套及中层套：PP工程塑料一次注塑成型。
5、升降功能：采用螺栓升降调节高度。
6、钢材焊接方式为二氧化碳保护焊接,焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。各钢制件经酸洗、磷化、陶化等除油除锈工序后，采用环保塑粉静电喷涂及高温固化处理，防锈，耐磨，防腐蚀。
二、课椅规格：宽405mm*深375mm*坐高420mm（尺寸允许±5mm）
1、坐板：规格420宽*370深，材质采用环保PP塑料一次性注塑成型。
2、靠背板：规格常规420宽*350高，材质采用环保PP塑料一次性注塑成型。
3、椅架：立柱采用常规60*30*1.2mm蛋型管，升降管采用20*50*1.2mm蛋形管；立柱连接横档采用20*50mm*1.0mm椭圆钢管，地脚管采用30*60mm*1.2mm椭圆钢管。靠背板支架采用20mm*40mm*1.2mm厚优质椭圆管弯曲成型。
4、脚套及中层套：PP工程塑料一次注塑成型。
5、升降功能：采用螺栓升降调节高度。
6、钢材焊接方式为二氧化碳保护焊接,焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。各钢制件经酸洗、磷化、陶化等除油除锈工序后，采用环保塑粉静电喷涂及高温固化处理，防锈，耐磨，防腐蚀。
	5000
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第二节 技术要求
一、项目名称：岳阳县中小学校学生课桌椅采购项目
二、项目预算：1271000元；最高限价：1271000元；
三、项目概况：岳阳县中小学校学生课桌椅采购项目，共采购5000套课桌椅，要求桌面采用全新ABS工程塑料一次性注塑成型，接口结合紧密，无摇晃，升降管采用拉伸，配合高强度圆头螺栓调节高度，供货商将货物搬运至采购人指定地点。
四、参数要求：
1、见第一节“采购清单一览表”
2、“本项目为中小学生专用产品，出于未成年人健康保护及长期耐用性要求，相关指标优于基础国家标准”（需要提供检测报告）
五、交货要求
5.1中标供应商应提供原装、原厂、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。
5.2中标供应商应将所提供货物的装箱清单、备件清单、正规发票、原厂保修卡、随机资料及配件、 随机工具、维护手册、零部件等货物相关资料交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按采购人需求约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。
5.3由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，供货商须承担一切责任。
5.4安装及验收
(1) 到货检验
1. 买卖双方将依据有关规定，对到货进行表面(型号、规格、数量、外型、外观、包装等)检验。
2. 当货物运抵买方的现场后发现有缺陷或与合同不符，卖方应及时进行更换或修复，并自行承担有关费用。
3. 到货检验仅属于预防性检验，货物是否合格应以最后整体验收的结论为准。
(2)安装
中标供应商应提供安装、维修手册。安装：产品到达后，产品供应商应在一周内(或在商定的时间) 派遣专职人员到达现场，在使用方技术人员在场的情况下开箱清点货物，进行安装、调试。产品技术指标 经验收合格，附验收报告，并承担所有发生的费用。由用户签字确认验收合格。

第三节 商务要求
一、质量保证及售后服务
1、中标人提供免费的到最终用户所在地的运输、安装(技术参数要求里对培训有特殊要求的除外)等服务。安装完成后双方共同进行验收，并签署项目验收报告。
2、24小时电话服务，工作日≤8小时在线技术支持，≤12小时响应，24小时内确定解决方案。
3、第一时间工程师到达现场，提供现场服务；保修期内≤48小时内派维修人员到达用户现场维修。
4、质保期：  3 年 。
5、在质保期内投标单位对产品质量实行三包，因课桌椅零部件制造质量问题而引起的损坏，投标单位应在24小时内立即免费维修或更换，保证及时恢复正常使用，由此引起的一切费用由投标单位承担。
6、在保修期内免费提供零件及服务，并应及时有效。保修期后应提供长期优质服务。在使用寿命期内， 投标单位应保证对货物的零件、易损件的供应。
二、其他要求
1、投标人报价是供应商为完成本项目所需的一切费用，包括所投货物价款及安装费、备件备品费、运输费、货物装卸费、人工费、保险费、技术指导费、税费、管理费、质保期内的维护费、通过相关质检部门检测费用及其他各项应有费用，采购人不再单独支付其他任何费用。
2、成交供应商在中标后十日内需携带所投货物样品至采购方检验，如若货不对板，则取消中标资格并上报上级监管部门。
三、付款方式
供货完成且经采购人验收合格并出具审计结论后付至签审计金额的97%，预留3%作为尾款，货物整体一年内无质量问题付清。
4、 服务期限
合同签订后1个月内供货安装完成。

五、整体验收
1.整体验收按国家有关的规定、规范进行。中标人按照采购人总项目的总体调试、验收的要求，    在货物安装调试完毕后，由采购人及中标人双方对整个项目总体共同进行质量验收，验收合格双方签署质量验收表。
2.中标人应在项目验收前将课桌椅的全部有关产品说明书、原厂家安装及使用手册、安装、验收报告等文档汇集成册交付采购人。
3. 验收不能通过的，卖方应负责及时整改。若整改后，产品仍未能达标的，采购人将依法追究其经济及法律责任。
4.中标人保证合同项下提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
[bookmark: _GoBack]注：其他未尽事宜由采购人和中标供应商双方在采购合同中详细约定。

