峒河街道振武营村省级和美乡村重点村建设项目采购需求
一、采购项目名称：峒河街道振武营村省级和美乡村重点村建设项目
二、工程基本情况：
本项目为峒河街道振武营村省级和美乡村重点村建设项目，主要施工内容包括：浆砌石护岸1308.42m3,道路硬化2563.70m2,地面硬化2067.70m2,青石板铺设1842.21m2,新建砖砌排水沟541.46m，太阳路灯安装60盏（具体内容以施工图纸及工程量清单为准）。
3、 项目清单及说明：
1、工程量清单（详见附件），请各供应商根据采购人发布的工程量清单及单价进行工程量清单报价，并完全响应采购人发布的工程量清单中的所有工程量。
注：报价方对本项目的总报价最高不超过1740114.77 元，否则其投标将被视为无效响应而被拒接。本项目属于交钥匙项目，响应文件未提及但实际需要发生的其他一切费用（如产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等）需由供应商自行考虑并含在最终总报价中。本次投标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。凡影响报价的所有相关费用应列入本次报价中。
2、评审说明
(1)施工图设计及预算书；
(2)GB/T 50550-2024《建设工程工程量清单计价标准》；
(3)湖南省住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知（湘建科函〔2025〕150号），湖南省住房和城乡建设厅关于发布2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建科函〔2025〕151号）；
(4)湖南省建设工程造价管理总站关于执行建设工程材料价格综合税率的有关意见（湘建价信〔2026〕16号）；
(5)湖南省建设工程造价管理总站关于发布2026年湖南省建设工程人工费指数的通知（湘建价建〔2026〕20号）；
(6)材料价格按湘西自治州工程造价管理站发布《湘西建筑管理》2026年第二期6月份发布的材料价，信息价没有的按同类型项目或市场价格执行；
(7)建设单位的情况说明及其它有关文件、规范、标准等。
3、太阳能路灯技术要求
（1）灯杆
1.规格：高 7.0 米，采用圆锥形灯杆，下口径≥150mm，上径≥75mm，灯杆壁厚≥3.25mm，镀锌厚度≥128um，喷塑厚度≥126um。 
2.法兰300*300mm 厚度14mm.
3.灯杆及支架工艺：采用热浸镀锌内外表面防腐处理，镀锌表面应光滑美观，焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷。 
（2）锂电一体化灯具
1.采用锂电型太阳能低功耗智能控制系统(锂电智能储控)120AH，锂 电池和智能控制系统必须一体成型。 
2.智能控制系统功能：具备系统状态指示、充满断开和恢复功能、欠压断开和恢复功能、负载短路保护功能、内部短路保护功能、反向放电保护功能、极性反接保护功能、雷击保护功能、耐冲击电压功能、耐冲击电流功能、防尘、防异物及防水功能。 
3.电池组性能：锂电池(120AH)循环充放电 1200 次后容量保持率≥ 90%、荷电保持能力≥96%，电池组采用高性能、免维护太阳能专用锂电芯，有外壳保护。 
4.亮灯时间：系统设计要求根据用户决策、天气状况、亮灯时间 12小时以上。 
5.规格：LED 光源总光源功率≥100W，LED 光源采用透镜进行配光，确保灯具的配光照明均匀度，灯具整灯光效146(Im/W)，灯具防护等级≥IP65，防护性能采用硅橡胶密封圈实现。 
（3）太阳能光伏板
1.太阳能光伏板功率：≥120W
2.采用单晶高效电池片，组件整体转换效率达≥20%
3.采用高强度，高透光率的低铁、绒面钢化玻璃，透光率≥96%。
4.组件冰雹试验后，无明显外观缺陷，功率衰减不超过 2%，进行绝缘耐压测试，无绝缘击穿或表面无破裂现象，进行湿漏电流测试，在 85℃/85%RH 环境下持续 98 小时，湿漏电流≤10mA 
5.组件机械载荷试验后，在风速等级达 37.1m/s 后，组件无明显外观缺陷，功率衰减不超过 3%，进行绝缘耐压测试，无绝缘击穿或表面无 破裂现象，进行湿漏电流测试，在 85℃/85%RH 环境下持续 98小时，湿漏电流≤10mA。 
注：以上参数需提供具备 CMA 和 CNAS 认可标识第三方检测机构出具的检验（测）报告扫描件.提供国家市场监督总局官网资格查询截图及第三方检测机构官网查询截图与确认电话。
四、基本要求： 
1、货物及软件要求
(1)所有货物必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该货物的出厂标准。
(2)货物外观清洁，吊牌内容等字体清晰，明确。
(3)所有货物提供出厂合格证、产品检测报告等质量证明文件。
(4)所投的货物必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合国家或行业质量标准及用户要求。
(5)成交供应商保证所提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用，采购人可保留索赔权利。
(6)存在保质期的产品在交货时，剩余保质期必须超过总保质期一半的时间，不得存在临期产品。否则，采购人有权拒收。
(7)在货物的设计使用寿命周期内，成交供应商应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用，成交供应商必须提供及时提供生产厂家配件的承诺书。在使用过程若需要调换配件，在保修期内凡非使用者人为引起的，一切费用由成交供应商承担。如人为造成或保修期外需维修的成交供应商只收取维修材料费。
(8)成交供应商应免费提供一套维修所需的专用工具及清单和货物在质量保证期内所需的备品备件。
2、施工要求
（1）成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。
（2）具体施工方案及以工程量清单和设计图纸为准。
（3）工程量清单和设计施工图纸如与现场施工不符，成交供应商负责通知相关单位，按采购人要求施工。
（4）成交方须按照国家相关要求为项目实施人员购买工伤保险，项目实施过程中由采购人查验。
五、项目组人员要求
[bookmark: _Toc17037]1、项目组成员
（1）项目实施过程中，乙方需持证安全文明施工，项目组按湘建建【2020】208号文的要求配备，合同履行期内应按时到岗并接受甲方检查，项目经理每月在施工现场的时间不低于22天。
（2）项目组人员必须常驻施工现场，无不可抗力及采购人书面同意不得更换。
（3）成交供应商应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，成交供应商施工现场的路灯安装人员应为厂家员工，需聘请的第三方的人员应经甲方书面同意并购买意外伤害保险。
（4）工程开工前3天成交供应商提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告。
[bookmark: _Toc8037][bookmark: _Toc9184][bookmark: _Toc3083]四、交付要求
1、合同履行期：签订合同后30个日历天。
2、实施地点：采购人指定地点。
3、本项目工期要求紧，成交供应商需在成交公告发布后三个工作日内领取成交通知书，并在成交公告发布后七个工作日内签订施工合同入场施工
4、包装、保险及发运、保管要求:
（1）货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
（2）各种货品，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
（3）货物在现场的保管由成交供应商负责，直至交付验收完毕。
（4）货物在验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
5、采购人如对交付的产品质量存在异议，有权将可能存在质量问题的产品提交相关专业检测单位进行检测，检测费用由责任方支付。
6、签订采购合同前，必须提供品牌厂家承诺书原件，承诺提供本项目之货物，为品牌厂家自有工厂生产，品牌系列、型号、规格参数、货物数量、交货时间、成交供应商服务均为品牌厂家确认。并加盖品牌厂家公章。
[bookmark: _Toc9670][bookmark: _Toc13275][bookmark: _Toc10841]五、验收要求
1、货物及软件验收要求
(1)采购人按照谈判文件及合同规定的技术、服务、质量标准组织对成交供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收费用由成交供应商承担，验收书作为申请付款的凭证之一。验收书应当包括每一项技术、服务、质量标准的履约情况。
(2)交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合谈判文件、响应文件中采购人人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
(3)货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
(4)对不符合要求的货品，成交供应商必须无条件退货或更换，所产生费用由成交供应商单独承担；成交供应商未能履行谈判文件和合同所定事项，或供应不合格的、假冒伪劣、以次充好的货品，采购人退货后将记录在案，作为考核依据，情节严重被采购人下达通知书的可终止合同。因货物的质量原因，导致招标人经济损失的由成交供应商承担全部责任。
2、施工要求
（1）根据设计图纸、工程量清单、谈判文件及成交供应商响应文件验收，项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。
（2）项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括技术文档、施工图纸等，移交采购人。
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1、软硬件质量保证及售后维护
（1）质保期：质保期 5年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。
（2）售后服务：提供 7×24 小时服务电话，对采购人的服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，12小时内到达现场，24小时内处理完毕。
[bookmark: _Toc14291]2、施工质量保证及售后维护
（1）本工程项目质量应符合国家相关要求，验收达到合格标准。
（2）本工程项目保修按国务院令第[2000]279号令、建设部[2000]80号令及合同约定保修。保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排维修，维修费在保修预留金中双倍扣除。
（3）在质保期内，如出现质量问题，供应商在接到通知后24小时内赶到现场免费维修或更换。
（4）质保期从验收合格后开始计算。
3、本项目实施地点涉及村民房前屋后，需由成交供应商自行协调施工环境，不得影响项目工期。
4、响应文件中应针对太阳能路灯技术要求中列明的技术要求提供技术支持资料。产品技术支持资料提供具有CNAS或CMA认可标志的第三方检验（测）机构出具的检测报告形式为准。
5、成交公告发布后采购人有权要求成交供应商在三个工作日内提供响应文件所投产品的技术资料，包括但不限于厂家授权函原件、产品技术白皮书、证明材料原件等，成交供应商未能提供的，采购人将上报行政监管部门调查处理是否存在提供虚假证明材料谋取中标。
6、履约(诚信金)担保
1.履约(诚信金)担保的形式：
(1)履约担保可以采用银行保函、担保保函或现金的形式，由成交供应商自行选择；保函应是银行业金融机构、专业担保公司开立的无条件的、不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（保函出具前须经采购人书面认可）。
(2)诚信金担保可以采用银行保函或现金的形式，由成交供应商自行选择；如采用银行保函形式，其格式及实质性内容同履约担保；银行保函应是银行业金融机构开立的无条件的、不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（银行保函出具前须经采购人书面认可）。
2.履约(诚信金)担保金额:
(1)成交金额比最高投标限价的降价幅度不超过10%的，履约担保金额为成交合同金额的10%.
(2)成交金额比最高投标限价的降价幅度超过10%的，成交单位除递交成交合同金额10%的履约担保金外，还应按照最高投标限价与成交合同金额差额扣除履约保证金额后余额的100%向招标人提交诚信金（银行保函或现金形式），诚信金计算公式为：（最高投标限价－成交合同金额－履约保证金额）×100%；
3.履约(诚信金)担保的提交截止时间:成交供应商自接获中标通知书后7个工作日内向采购人提交履约担保和诚信金担保。成交供应商未按期提供履约担保和诚信金担保的，采购人可以视为成交供应商自行放弃其成交资格，给采购人造成的损失由成交供应商按法律法规予以赔偿。
4.履约(诚信金)担保期限:履约担保及诚信金担保的担保责任期为提交之日起至工程签发接收证书之日终止。采购人在本合同工程签发接收证书后30日内一次性退还或解除履约(诚信金)担保，在此期间，履约(诚信金)担保均不计息。
5.履约(诚信金)担保的使用及违约责任；
（1）合同履行过程中，成交供应商发生违约行为，发包人有权根据合同约定从履约(诚信金)担保中扣除承包人应付的违约金，若保函金额不足赔偿违约金，不足部分采购人有权在应支付给成交供应商的工程款中直接扣除。采购人根据本合同约定提取完履约(诚信金)担保后10日内，成交供应商应将履约(诚信金)担保的数额恢复到本合同约定的数额并向采购人提供履约(诚信金)担保已足额恢复的证据，否则，采购人有权单方面解除本合同，成交供应商必须在收到合同解除通知书后10天内无条件退场，由此造成的一切损失均由成交供应商承担。
（2）履约(诚信金)保函到期后，项目未完工的，成交供应商应当在七个工作日内重新提交符合谈判文件规定的履约(诚信金)保函，费用由责任方承担。成交供应商不及时提交或拒绝提交的，采购人人有权在应付进度款中扣除相应履约(诚信金)担保金额，项目完工后，不计息返还。
七、违约责任
1、工期逾期
因成交供应商原因未按期竣工，每逾期1日历天，成交供应商按合同总价0.3%向甲方支付违约金；逾期超过15日，采购人有权单方解除合同，成交供应商须3日内撤离现场，并支付合同总价20%违约金，已完工工程量仅按50%结算。
2、质量违约
（1）施工工艺、材料设备与技术方案不符，乙方无条件返工，工期不顺延，并支付该分项合同价款15%违约金。
（2）竣工验收一次不合格，乙方支付合同总价5%违约金；两次及以上不合格，采购人可解除合同，成交供应商承担全部返工及第三方施工差价。
3、安全与文明施工违约
（1）施工未做防尘降噪围挡、随意堆放垃圾、夜间违规扰民，每次违约金2000元。
（2）发生安全事故，成交供应商承担全部经济赔偿、行政处罚，同时支付合同总价10%违约金。
（3）特种作业无证、违规动火、无防护作业，单次违约金3000元，采购人可勒令停工整改。
4、项目组人员违约
（1）项目经理应常驻施工现场，且每月到岗时间不少于于22天，否则视为违约，每缺勤一天向采购人支付违约金5000元。 
（2）成交供应商未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的，采购人可以单方面解除合同，成交供应商自愿无条件接受，且采购人有权扣除全部履约担保。 
（3）项目经理及项目组成员未经批准，擅自离开施工现场的，按3000元/人·次向采购人支付违约金。 
（4）成交供应商擅自更换项目经理及项目组成员的，按100000元/人·天向采购人支付违约金。 
5、转包分包违约
成交供应商转包本项目，采购人立即解除合同，成交供应商支付合同总价20%违约金，已完工工程不予结算。
八、项目特别说明
1、付款方式：按照财政资金到账计划拨付，具体支付细则以合同约定为准。本项目第一笔工程款仅拨付100万元；剩余款项待项目工程经省级主管部门验收合格后，申请资金到账后按财政资金拨付流程予以支付。
2、本项目施工环境复杂、工期较紧，请供应商认真研究考虑多班施工作业及适当增加施工员、专职安全员、质量员人数。
3、项目现场:项目实施具体地点和范围及相关资料由采购人提供和确认。
[bookmark: _GoBack]4、现场踏勘:采购人不另行组织对本项目实施现场进行踏勘，有关踏勘事宜由供应商自行前往，安全自理。 																											
