采购需求
第 一 节  技 术 要 求
	序号
	品名
	数量
	单位
	规格
	备注

	1
	多用途货车（环境监测用）或环境监测车
	2
	辆
	1、整车外形尺寸长宽高（mm）：≥5500*1900*1800
2、轴距（mm）：≥3300
★以上参数需提供国家工信部公告参数页截图
3、悬架系统（前）：双叉臂独立悬架
4、悬架系统（后）：钢板弹簧非独立悬架
5、动力性能：新能源类型增程
6、发动机最大功率（kW）：≥115
7、动力电池类型：磷酸铁锂电池
8、动力电池容量（KWh）：≥25
9、电机型式双电机
10、驱动形式电机四驱
11、NEDC纯电续航里程(km)≥120
12、快充时间（h）≦0.5
13、配备车载扩音器和喇叭。
14、车身颜色为红色（消防红）
	

	2
	塑料垃圾桶（240L
	100
	个
	1、垃圾桶容量（L）：≥240；
2、垃圾桶尺寸为（mm）：≥L700*W580*H1000；
3、单桶体重量（kg）≥9；
4、产品使用高密度聚乙烯全新料（HDPE）一次性注模成型。
	

	3
	勾臂式垃圾箱
	15
	个
	1、尺寸（长宽高 mm）:≥2450*1450*1230；
2、底板厚度（mm）:≥3.0；
3、侧板厚度（mm）:≥2.0；
4、箱体总成：由钩环总成、前后轮，底架总成、箱体总成、投料门总成、后门总成、后门锁紧总成组成；
5、技术特点要求：箱体采用高强度碳钢制作而成，保证常年使用不锈蚀、不发生变形，外型美观，耐腐蚀，使用寿命长；两侧门采用向上举升开启并具有自锁功能，操作轻便、安全可靠；箱体后门加装密封装置，内侧防腐，并且后门密封胶条为耐油、耐腐蚀，耐老化，无污水泄漏；后门框和后门具有足够的刚度，确保正常使用中不会出现变形，后门密封胶条，使用寿命3年以上。
	




第二节商务要求
一、报价说明
1、投标人必须对本项目所投所有采购内容进行投标报价响应，不得只对部分内容投标报价响应，投标人对本项目所投的投标报价不得超过采购预算，否则投标无效。
[bookmark: _Toc14262]2.投标人的报价应包含为完成本招标文件提出的货物生产制造费、运输、安装、调试、检测、售后服务以及车辆交付后上牌、检测、购买交强险等全部相关工作所有可能发生的费用，即所需的一切人工、物耗、工具、设备、用水、用电、保险和调研、咨询、测试、验收、培训、税金等所有可能发生的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其他费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人概不负责。本文件所要求内容应视为保证产品运行所需最低要求，如有遗漏，投标人应予补充。
[bookmark: _Toc14104][bookmark: _Toc21430]3.对本文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。
二、交货及验收要求
1、交货时间：
合同签订之日起30个日历天内完成交付及验收；
2、交货地点：采购人指定地点；
3、产品运输、保管及保险
3.1、中标人负责产品在没有任何损坏的情况下安全运抵采购人指定的交货地点，中标人应承担由于其包装或防护措施不当而引起的产品损坏和丢失的责任或费用；
3.2、中标人负责产品在交货地点的保管，直至项目验收合格；
3.3、中标人应对交付的产品在运输、存放及交货过程中的毁损或丢失负全部责任，负责其派出的交货人员的人身意外保险；
3.4、项目交付完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交给采购人。上述资料文件应编辑正确、内容充实、容易理解， 详尽描述所供产品的性能、原理、结构和尺寸， 并包括部件的型号、规格、技术参数等，保证采购人能够正确进行操作和使用。
4、产品验收
4.1、项目验收按国家、行业或企业标准等执行， 国家有强制性规定的，按国家规定执行；
4.2、项目验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一；
4.3、验收过程中产生纠纷的， 由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担；
4.4、项目验收不合格，由中标人负责更换等直至合格，有关更换、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的， 采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标人承担。
三、货款支付
中标人签订合同后15个工作日内支付合同总额的20%后发货，货到验收合格之日起30个工作日内付清。
四、售后服务要求
1、投标人应提供及时周到的售后服务，并负责对使用人员、维护人员等进行相关培训。若产品出现任何质量问题，中标人须在1小时内作出响应，4小时内到达现场并解决问题，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。
2、对于一些重大故障，如中标人不能在承诺的时间内修复故障，采购人有权请其他第三方专业服务公司进行维修，该费用由中标人承担。
3、质保期：质保期为一年。质保期按国家三包法的规定为准。质保期内，整车和所有配件的维修、维护服务不得收取任何额外的费用。
五、质量要求
1、中标人应保证合同项目下所供产品是全新的、未使用过的，并完全符合国家相关标准和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求，具有合格证书。
2、中标人所提供的产品送达现场后，如采购人发现有任何问题（如外观有损伤等），中标人必须立即以同样型号的产品在采购人规定的时间内更换，确保其正常使用。
3、所有产品须满足国家及行业对节能、环保、质量方面的要求。
4、 中标人须保障采购人在使用该产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标人须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。
六、履约担保
    中标人应在签订合同后10日内提供合同金额10%的履约保证金，履约保证金形式可以是现金或转账，也可用保函、电子增信替代履约担保。
七、其他要求及说明
1、投标人在投标时须明确所投车辆的生产厂家、品牌、型号、规格、尺寸及一些必须说明的技术参数及图片资料（仅需2张正面、侧面外观照片），并提供详细的技术参数、性能说明书或整车检验报告。
2、投标人承诺能够提供公安和车辆管理部门落户上牌所需要的一切资料，确保所投车辆能够在使用地上牌。
[bookmark: _GoBack]

