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关键信息
一、资格性审查
	序号
	审查情况

	1
	法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本原件扫描件；

	2
	法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人和法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件。

	3
	其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料)。

	4
	信用记录查询情况

	5
	湖南省政府采购供应商资格承诺函


	6
	具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确）

	7
	特定资格条件：
（1）所投货物纳入医疗器械管理的，须具有相应的医疗器械经营许可证（或备案凭证）、或有效的医疗器械生产许可证（或备案凭证）、且证件在有效期内。
（2）所投货物纳入医疗器械管理的，货物须具有有效的医疗器械注册证（或备案凭证）且在证件有效期内生产。

	说明：

1、投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款。

2、资格证明文件扫描件须加盖投标人公章。

3、投标人有下列情形之一的，视为无效投标（★）：
（1）有一项资格证明文件未提交的；

（2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的；

（3）资格证明文件过了有效期的；



（4）资格证明文件扫描件未加盖投标人公章的。

4、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

5、特定资格条件：详见第一章投标邀请第三条投标人特定资格条件。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
7、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。


二、符合性审查
	序号
	审查情况

	1
	评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。

	（1）
	依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

	（2）
	投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

	2
	投标文件属下列情况之一的，投标无效：

	（1）
	投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的

	（2）
	投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

	（3）
	报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

	（4）
	投标有效期不足的；

	（5）
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

	（6）
	法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

	（7）
	投标标的范围小于采购标的范围的

	3
	不符合★条款

	4
	投标文件电子文档有病毒

	5
	投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密

	6
	法律、法规规定的其他情形


第一章 投标邀请
岳阳市君山区卫生健康局的岳阳市君山区医疗次中心建设民生实施项目设备采购进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。
一、采购项目基本信息
1、采购项目名称：岳阳市君山区医疗次中心建设民生实施项目设备采购
2、政府采购编号：CGXM2026430611000022 

3、采购代理编号：SHXM-2026052
4、采购项目预算：2232000.00元
(支持预付款，预付比例：/
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业

6、评标方法：(最低价法(综合评分法
7、合同定价方式：(固定总价(固定单价(成本补偿(绩效激励
8、合同履行期限：30天。 

9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
(投标保证金：采购项目预算的  %；
(履约保证金：中标金额的  %；

(质量保证金：合同金额的  %；

二、采购人的采购需求
	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算
	节能产品
	进口产品

	包1
	1450000.00
	64层CT
	 包含64层CT等，具体技术参数详见招标文件。
	1台
	1450000.00
	(
	(

	包2
	782000.00
	全自动化学发光免疫分析仪、肌骨超声系统、眼底相机、ABI检测仪、电子喉镜、牙椅、牙片机、十八道心电图机
	包含全自动化学发光免疫分析仪、肌骨超声系统、眼底相机、ABI检测仪、电子喉镜、牙椅、牙片机、十八道心电图机等，具体技术参数详见招标文件。
	8台
	782000.00
	(
	(


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、投标人的资格要求：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
(专门面向：(中小企业(小微企业(监狱企业(福利性单位。
(强制分包：大型企业应将采购份额的%分包给中小企业。
3、供应商特定资格条件：
（1）所投货物纳入医疗器械管理的，须具有相应的医疗器械经营许可证（或备案凭证）、或有效的医疗器械生产许可证（或备案凭证）、且证件在有效期内。
    （2）所投货物纳入医疗器械管理的，货物须具有有效的医疗器械注册证（或备案凭证）且在证件有效期内生产。
     注：1、每个投标单位只允许对其中1个包进行投标，如投2个包视为无效投标单位。
    4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。
五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式
有意参加投标者，于2026年 08 月 17 日至2026年 08 月 21 日，上午9:00-12:00；下午14:00-17:00，在http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin获取招标文件
(本项目实行电子交易，有意参加投标者，在http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin获取电子版招标文件。
(本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的供应商提供。
投标截止时间、开标时间及地点
1、提交投标文件的截止时间：2026年 09 月 04 日09:30（北京时间）
2、提交投标文件地点：登录“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”（http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin）上传投标文件
3、开标时间：2026年 09 月 04 日09:30（北京时间）
4、开标地点：岳阳市公共资源交易中心电子交易平台
七、公告期限
1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
八、询问及质疑
1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。

3、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
九、投标说明
1、本公告选项：(表示选择，(表示未选择。
2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十、招采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：汪先生 

2、电话：18773028555
十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法：
1、采购人信息

（1）名称：岳阳市君山区卫生健康局 
（2）地址：岳阳市君山区君山大道497号
（3）联系人：汪先生 

（4）邮编：414000

（5）电话：18773028555
（6）电子邮箱：/
2、采购代理机构信息

（1）名称：湖南晟弘项目管理有限公司
（2）地址：岳阳市岳阳楼区天伦金三角银座A栋28楼
（3）联系人：李先生
（4）邮编：414100
（5）电话：0730-3290011 
（6）电子邮箱：/
3、电子交易平台服务机构信息

（1）名称：岳阳市公共资源交易中心电子交易平台

（2）联系人：岳阳市公共资源交易中心信息技术科

（3）电话：0730-2966692
（4）电子邮箱：/

第二章投标须知
第一节投标须知前附表
注：本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	岳阳市君山区医疗次中心建设民生实施项目设备采购

	第1.2款
	面向中小企业采购
	□专门面向中小企业采购

■非专门面向中小企业采购

	第2.1款
	采购人
	采购人：岳阳市君山区卫生健康局 

地址：岳阳市君山区君山大道497号
联系人：汪先生 

电话：18773028555

	第2.2款
	采购代理机构
	名称：湖南晟弘项目管理有限公司
地址：岳阳市岳阳楼区天伦金三角银座A栋28楼
联系人：李先生
电话：0730-3290011 

	第2.6款
	采购进口

产品
	■本采购项目拒绝进口产品参加投标
□本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	第3.1款
	投标人资格条件
	1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
(专门面向：(中小企业(小微企业(监狱企业(福利性单位。
(强制分包：大型企业应将采购份额的%分包给中小企业。
3、供应商特定资格条件：
（1）所投货物纳入医疗器械管理的，须具有相应的医疗器械经营许可证（或备案凭证）、或有效的医疗器械生产许可证（或备案凭证）、且证件在有效期内。
（2）所投货物纳入医疗器械管理的，货物须具有有效的医疗器械注册证（或备案凭证）且在证件有效期内生产。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。
注：1）投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商如是“三证合一或五证合一”请自行说明。
2）根据《湖南省财政厅关于采购促进中小企业发展有关措施的通知》，积极推行“承诺+信用管理”的供应商资格审查办法，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社保等证明材料，改为书面承诺，符合采购的资格条件即可参加采购活动。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。

	第6.1款
	组织现场考察或者召开答疑会
	■ 不组织

□ 组织，时间：        地点：         联系人：        ，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

	二、招标文件

	第7.3款
	信息公告媒体
	中国湖南岳阳政府采购网（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）

岳阳市公共资源交易网（http://ggzy.yueyang.gov.cn/）

	第8.2款
	非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围
	非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥ / 项将投标无效。

	第10.2款
	投标人要求澄清招标文件的时间
	投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

	三、投标文件

	第14.1款
	投标报价的规定
	1.本项目采用费用包干形式，投标总价为本项目合同期限内的所有费用。

2.投标人的投标报价超过该项目采购预算或最高限价的，审查结果为不合格。

	第14.5款
	采购预算、最高限价（如果设）
	采购预算：2232000.00元。
最高限价：2232000.00元。（包1：64层CT：1450000.00元，包2：全自动化学发光免疫分析仪、肌骨超声系统、眼底相机、ABI检测仪、电子喉镜、牙椅、牙片机、十八道心电图机：782000.00元。
（注：“第四章 技术规格、参数与要求”“第一节 采购清单一览表”中的所有设备均设置最高限价，设备投标报价均不允许超过采购清单一览表制定的最高限价单价及总价。）

	第16.4款
	样品提供的规定
	■ 不要求提供

□ 要求提供

	第17.1款
	投标有效期
	90日（日历日）

	第18.1款
	投标保证金
	■不要求提供
□要求提供

	四、投标

	第21条
	电子投标文件

制作要求
	电子投标文件必须使用岳阳市公共资源交易网发布的“电子投标文件制作工具”编制生成。

	第22条 
	投标文件的递交
	1.实行网上投标，投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”（http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin）完成文件递交。

2.中标单位在领取中标通知书之前，需提供一正贰副的纸质版投标文件和电子版U盘2个用于招标备案。当提供的纸质文件资料与岳阳市公共资源交易网的电子文件资料不一致时，以电子文件资料为准。

	第24.1款
	分包
	□允许分包

■不允许分包

	五、开标、资格审查和评标

	第26.2款
	解密时长
	30分钟

	六、中标信息公布

	第31.2款
	中标候选人并列的情况，确定中标人的方式
	■得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。（提示：也可另行规定）
□随机抽取的方式。

	七、合同签订

	第34.1款
	履约担保
	■不要求提供
□要求提供，履约担保的金额为：       。

	八、其他规定

	第38.2款
	招标代理
服务费
	由采购人向代理机构按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)文件规定收取不超过：28552.00元。

	第39.1款
	其他规定
	对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
1、信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）。
2、信用信息查询的截止时点：至本项目结束。
3、信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。
4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。
5、信用信息的使用规则：留存备查。
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岳阳市公共资源交易事前信用承诺书
（投标人、供应商、竞买人、受让人等交易主体适用范本）
为推进社会信用体系建设，营造诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法、公平竞争的交易形象，本人作为（单位名称）的法定代表人代表本单位作出以下诚信承诺：
（一）本单位填报或提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料和信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、篡改、虚假成份。
（二）严格依照国家、湖南省和岳阳市关于公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。
（三）严格遵守岳阳市公共资源交易市场主体信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易市场主体信息库中信息。
（四）参与公共资源交易活动系本单位自愿行为。保证无组织或参与围标、串标、出卖（借）、转让资质证书或接受他人挂靠投标、以他人名义参与竞争或以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）、恶意报价、恶意投诉等违法违规行为。
（五）守合同、重信用，加强单位诚信建设。保证无恶意提高造价、违约毁约等行为。自觉维护公共资源交易良好秩序，自觉接受行政监督部门、纪检监察机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。
（六）本单位自愿接受公共资源交易监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，依法承担法律责任。
（七）本人郑重作出上述承诺。本人和单位员工均已熟悉诚信承诺内容并认真践行承诺。
法定代表人签名：
单位名称（盖章）：
  年    月    日
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岳阳市政府采购合同融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职  务
	联系电话

	交通银行岳阳分行
	黄  颖
	公司、普惠部总经理
	18873011060

	交通银行岳阳分行府东支行
	蒋莉华
	支行行长
	13973004180

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	徐顶龙
	总行副行长
	18173002929

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	彭靖夫
	总行营业部副主任
	18273053888

	农业银行岳阳分行
	黄立军
	普惠部负责人
	18973061212

	农业银行岳阳分行
	周  芊
	普惠部经办人
	13975036393

	湖南银行岳阳分行
	何昌林
	分行副行长
	15707306666

	湖南银行岳阳分行财源支行
	张  璐
	客户经理
	13707308320

	巴陵农村商业银行
	柳  斌
	总行党委-副行长
	13789029698

	巴陵农商行德胜路分理处
	付素洁
	支行副行长
	13907309327

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	邹鸿志
	分行营业部副行长
	18711236688

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	刘紫薇
	分行普惠部客户经理
	19967060009

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	李润泽
	分行营业部客户经理
	13337309009

	兴业银行岳阳分行营业部
	谭  丽
	总经理
	18773081188

	兴业银行岳阳分行营业部
	李江天
	客户经理
	19573070611

	中信银行岳阳分行
	李箐笛
	公司部客户经理
	13117516881

	工商银行岳阳分行
	杨文韬
	普惠部负责人
	13789018303

	工商银行岳阳分行
	陈  盈
	普惠部经办人
	17872007507


岳阳市政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	岳阳市融资担保有限责任公司
	陈会亮
	0730-8717032/18907300076

	岳阳市融资担保有限责任公司
	黎子龙
	0730-8717032/17773021899

	湖南省农业信用担保有限公司

岳阳市分公司
	张  武
	0730-5220262/18973170258
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政府采购招标文件“中标贷”推广介绍
为进一步优化营商环境，帮助企业解决融资难、融资贵的问题，所有在岳阳市成交的政府采购类项目，中标企业都可以通过中标贷平台在线向银行提出贷款申请。

中标贷是银行、担保公司等金融机构以工程建设、政府采购合同为载体，以财政支付为保障，以企业参与公共资源交易形成的信用为融资依据，向中标企业发放的信用贷款。

一、中标贷的特点

在线申请，快捷方便：中标企业用CA证书即可登录中标贷平台，进行在线申请。银行贷前、贷中调查需要的企业相关资料，都可以在线提交。

信用贷款，无需抵押：凭中标通知书，中标合同即可申请，无需抵押。

平台渠道，利率优惠：相比其他渠道的同类贷款，银行针对中标贷给出的利率优惠力度更大。

专用产品，放款快速：银行提供专用产品匹配中标贷，中标企业提交中标合同、约定还款账号等关键资料后，符合条件的，不超过15天即可放款。

二、中标贷的操作

登录入口：

岳阳市公共资源交易中心官网-中标贷平台，

或https://hnyy.biddingloan.com

登录工具：企业CA（湖南CA办理电话：0730-8181828）

贷款申请：详见“中标贷操作手册”。

岳阳市公共资源交易中心官网-办事服务-政府采购-【中标贷手册V1.2.4】，或下载

http://ggzy.yueyang.gov.cn/uploadfiles/202009/20200917151230447.pdf
三、业务咨询电话

0730-2966626，张女士

16673063296，陈工

投标须知正文

一、总则

1.适用范围
1.1本招标文件仅适用于本章“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。
1.2【投标须知前附表】规定采购项目专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标无效。

2.定义

2.1采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.2采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.5服务是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.6进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。
3.投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】中规定的投标人基本资格条件和特定资格条件。

3.2本章第3.1款规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 

（l）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，以及合同款项支付具体规定。

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

3.3投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

4.投标费用 

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.保密

5.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6．组织现场考察或者召开答疑会

6.1采购人或者采购代理机构组织现场考察或者召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

6.2采购人或者采购代理机构召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人或者采购代理机构在会议期间澄清。答疑会后，对投标人所提问题的澄清，采购代理机构将按本章第10.1款或第10.2款相应规定办理。

6.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

6.4采购人或者采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、招标文件
7.招标文件的构成
7.1 招标文件共六章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件的组成

7.2本章第10.1款对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。
7.3采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公告等通知，采购代理机构将通过【投标须知前附表】指定媒体公开发布，【投标须知前附表】指定媒体信息发布内容存在差异的，以岳阳市政府采购网发布的公告为准。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注指定媒体的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

7.4招标公告的公告期限为5个工作日。公告期限自岳阳市政府采购网最先发布公告之日起算。

7.5投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

8．偏离与实质性响应

8.1除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为投标无效。

8.2投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，在超出允许偏离的最多项数（条款数之和）或范围时，在评标时将其视为投标无效。非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围见【投标须知前附表】。

9.招标文件的获取

9.1招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。

9.2凡符合资格要求并有意参加投标的投标人, 登录投标须知前附表指定的信息公告媒体下载招标文件，指定的媒体名称见投标须知前附表，代理机构不再收取任何招标文件费用。
9.3各投标人自行在投标须知前附表指定的网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。

9.4招标文件的电子版本，以在政府采购网站公告的为准。

10.招标文件的澄清或者修改

10.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改应在招标文件指定的媒体上发布澄清或者修改公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

三、投标文件
11. 投标语言
11.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

12. 计量单位

12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 投标文件的组成

13.1投标文件由商务技术文件、资格证明文件两册组成。各册的内容如下：

资格证明文件封面

一、投标人具备投标资格的证明文件

附件1 授权委托书

附件1-1 法定代表人身份证明

附件2 投标人基本情况

附件3 投标人资格声明

附件3-1湖南省政府采购供应商资格承诺函

附件4 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
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13.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写在本节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由投标人自行承担。
13.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13.4资格审查时仅查阅资格证明文件册，资格证明相关文件由于投标人疏忽未装入资格证明文件册的视同未提交。 专家评标时，商务技术相关文件由于投标人疏忽未装入商务技术册的视同未提交。

13.5有关原件扫描件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的原件扫描件的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以废标处理，涉及打分项的则该项评分予以0分处理。

14. 投标报价

14.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，按【投标须知前附表】的规定进行报价。

14.2投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容。否则，在评标时不予核减。

14.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价。否则，在评标时将其视为无效投标。

14.4投标人在提交投标文件的截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件中相应内容。此修改应符合本章第22.1款的相关规定。

14.5采购人可以在采购预算额度内合理设定最高限价。投标人的投标报价不得超过采购项目最高限价。采购项目采购预算、最高限价（如果设）见【投标须知前附表】。

14.6 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为投标无效。

15. 投标人的资格证明文件

15.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

16. 投标货物符合招标文件规定的证明文件

16.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2 投标人在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

    16.4 采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

投标须知前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

（1）未在投标须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）投标人提供的样品与投标文件提供样品的规格、型号不一致的。

17. 投标有效期

17.1 除【投标须知前附表】另有规定外，投标有效期为90日，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。

17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

18. 投标保证金

18.1 【投标须知前附表】要求投标人提交投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标保证金有效期应与投标有效期一致。
18.2 投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标人名称一致，不得以分支机构等他人名义缴纳。联合体投标的，其投标保证金由牵头方缴纳。

18.3 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

18.4投标保证金的退还按以下规定办理：

（1）中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。

（3）终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购代理机构在终止招标公告发布后5个工作日内退还。

（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。

18.5 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上缴国库：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； 

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）确定为中标人后，中标人放弃中标的； 

（4）中标通知书发出后，中标人不签订合同或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；

（5）投标人有25.1和25.2规定的串通投标行为的

（6）法律法规或招标文件规定的其他情形。

上款第（3）、（4）项对因严重自然灾害和其他不可抗力事件产生的情形除外。

19. 投标文件的签署

19.1电子投标文件：投标人应按照电子招标文件要求制作投标文件，并进行电子签名和盖章。

19.2投标人确认投标后，应从交易平台上下载“政府采购电子招标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。

19.3投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。

19.4电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

四、投标

20．投标人应准备所投项目的电子投标文件一份，此投标文件须根据招标人提供的后缀名为YYZY格式的电子招标文件进行制作，电子投标文件制作工具可登录“岳阳市公共资源交易网” （http://ggzy.yueyang.gov.cn/）服务指南中及时下载安装最新版本“新点投标文件制作软件（岳阳版）”。在安装此软件之前，须先安装office2010及以上版本。）
21．电子投标文件的编制

21. 1投标人应当使用岳阳市公共资源交易中心电子交易平台认可的“新点投标文件制作软件（岳阳版）”制作投标文件（ 含澄清、说明文件）并进行固化、加密；

21. 2“电子标书软件加密锁” 具有唯一性，仅限于本单位在电子化招标投标活动中使用，不得转让和出借；

21. 3投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容，请投标人注意压缩文件；

21. 4电子投标文件盖章及签字

投标文件的指定盖章处应采用电子平台认可的CA数字证书（含电子印章）

21. 5投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写在本节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由投标人自行承担。

21. 6投标书编写完成后，必须用本系统自带的电子密钥进行加密，如果误选了非本项目的规则文件导致不能在开标时解密投标文件，该投标文件将被电子开标系统拒绝，将导致投标文件无效。
21. 7岳阳市公共资源交易中心不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件的，相应责任由投标人自行承担。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如果上传有困难，请及时咨询。

21. 8如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了招投标活动，采购人可采取措施如延期、延长上传的投标书和解密时间等，以保障招投标活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。

22. 投标文件的递交

22.1电子标实行网上投标，投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥在“岳阳市公共资源交易网 ”（ http://ggzy.yueyang.gov.cn/）中登录“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。如果多次上传均告失败，请拨打咨询电话（0730-2966692 信息技术科）。
22.1.1按本通用条款第10条规定，招标文件发生实质性修改后，投标人须撤回原电子投标文件，根据最新招标文件重新制作投标文件并再次上传。

22.1.2投标截止时间到达以后不再接收投标文件。

22.2中标单位在领取中标通知书之前，需提供一正贰副的纸质投标文件用于备案。当提供的纸质文件资料与岳阳市公共资源交易网的电子文件资料不一致时，以电子文件资料为准。
23. 投标文件的修改和撤回


23.1投标方在提交电子投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

23.2投标截止时间以后不得修改投标文件。

23.3投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

24.分包

24.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

24.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

24.3 不符合招标文件中有关分包、转包规定的，其投标将被拒绝。

25. 串通投标行为

25.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

25.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
五、开标，资格审查和评标
26. 开标
26.1采购代理机构在规定时间组织网上开标。投标人在岳阳市公共资源交易电子服务平台中登陆“岳阳政府采购不见面开标大厅”，参与项目网上开标会。

26.2投标截止时间到达以后，投标人在规定时限内对电子投标文件进行解密并在网上进行开标、唱标，同步在网上公布开标结果。解密时长应符合【投标须知前附表】的规定。

26.3开标注意事项：因投标人原因未按时限解密或无法解密的投标文件视为无效投标文件，相应责任由投标人自行承担。

27. 资格审查
27.1开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

27.2在资格审查时，采购人及采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询内容：本章第3.3款第（4）项规定；

（2）信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）；

（3）信用信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间；

（4）信用信息的使用原则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

（5）信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。

27.3投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）不符合本章第3条投标人的资格要求的；

（2）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；（本项目不适用）

（3）未按招标文件要求提交资格证明文件或投标文件中资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）应缴未缴投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的。（本项目不适用）

（5）不符合法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

27.4对未通过资格审查的投标人，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。

27.5合格投标人不足3家的，不得进入评标环节。

27.6已进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

28. 评标委员会

28.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

28.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

28.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

29. 评标

29.1 评标委员会按照第三章评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

30.电子招投标的应急措施

在电子化政府采购交易过程中，如遇不可抗力及停电、系统故障等情况短时内无法恢复正常的，采购人应暂停开、评标等交易活动，并如实记录相关情况。待故障和问题解除后，恢复交易活动。  

六、中标信息公布
31. 中标通知书与中标信息公布
31.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查报告和评标报告送采购人。

31.2采购人应当自收到资格审查报告和评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

31.3采购代理机构应当自采购人确定中标投标人之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标文件指定的媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。

31.4采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

32. 投标人询问及质疑

32.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

32.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

32.3本章第32.2款所称投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.4投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑投标人签收回执。

32.5质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

32.6质疑书应当由投标人法定代表人（或负责人）或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章。质疑书由授权代理人签字的应附投标人法定代表人（或负责人）委托授权书。

32.7采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

32.8投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

32.9投标人提出质疑的，应提供质疑函原件，并应以直接送达（专人送达）或邮寄送达。接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。采购人或采购代理机构不接受电子送达（传真、电子邮件、微信等）。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。
32.10以联合体形式参加政府采购活动的，联合体组成后提出的质疑事项应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.11质疑函按中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“下载专区”的“政府采购供应质疑函范本”和“质疑函制作说明”制作。

七、合同签订
33. 签订合同
33.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

33.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

33.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

33.4中标合同将在招标文件指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33.5 中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

34. 履约担保

34.1中标人在收到采购代理机构的《中标通知书》后10日内，需向采购人提交履约担保的，应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

34.2 中标人没有按照本章第34.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
35. 政府采购合同履行中数量的变更

35.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
八、其他规定
36. 政府采购政策

36.1强制采购：对列入财政部、国家发展改革委发布《节能产品政府采购品目清单》且属于应当强制采购的节能产品，按其规定实行强制采购。

36.2优先采购：对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》》的非强制采购节能产品，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的环境标志产品，实行优先采购，评审时按相应评标方法给予价格折扣或者加分。

36.3价格评审优惠：支持中小企业，对小型和微型企业产品给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

36.4优先采购产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

36.5同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

36.6符合本章第36.1款、第36.2款、第36.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）非强制采购节能产品：提供《节能产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（2）环境标志产品：提供《环境标志产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（3）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)规定提供《中小企业声明》（格式）。制造商符合小型、微型企业规定的，须与投标人同时出具《中小企业声明》。

（4）监狱企业：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（5）残疾人福利性单位：按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

36.7投标人有融资、担保需求的，具体办理流程可向【投标须知前附表】附页2-3所列金融机构和担保机构询问。

37. 招标不足三家处理

37.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

37.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

38. 招标代理委托内容及服务费

38.1招标代理委托内容：

 （1）起草、编制采购文件。（2）组织专家对采购文件进行论证。（3）组织采购答疑会。（4）制作、发布采购信息公告。（5）依法组建评审委员会。（6）组织评审活动，记录、整理评审委员会的评审意见，协助评审委员会编写评审报告。（7）制作、发布中标（成交）信息公告。（8）发送供应商中标（成交）通知书。（9）答复供应商的询问和质疑，配合财政部门的投诉处理。（10）整理移交采购活动的采购文件档案。（11）法律法规规定的其他事项。 
38.2本项目招标代理服务费由采购人向代理机构支付。费用明细见【投标须知前附表】。
39. 需要补充的其他内容

39.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

第三章 评标方法及标准（综合评分法）
评标方法及标准前附表
本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.3款
	评标方法
	综合评分法，评分因素详见本章附表3-2

	第3.4款
	非单一产品采购项目的核心产品
	■核心产品为：包1：64层CT。（提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品）
□两家及以上投标人提供相同产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价/%的，为核心产品。（提示：也可另行规定）

	第4.2款
	投标文件报价出现前后不一致的修正
	按本章正文规定修正

	第5.2款
	提供相同品牌产品，评审得分相同时，确定中标人推荐资格规定
	■得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。（提示：也可另行规定）
□随机抽取方式确定。

	第5.2款
	本项目所属行业说明
	本项目所属行业：（二）工业

（注：从以下选项中选择填写

（一）农、林、牧、渔业

（二）工业

（三）建筑业

（四）批发业

（五）零售业

（六）交通运输业

（七）仓储业

（八）邮政业

（九）住宿业

（十）餐饮业

（十一）信息传输业

（十二）软件和信息技术服务业

（十三）房地产开发经营

（十四）其他未列明行业

（十五）租赁和商务服务业

（十六）其他未列明行业

	
	技术、价格得分或总得分调整
	1、节能产品：
技术加分＝技术分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）。
2、环境标志产品：
技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）。

	
	价格评审优惠
	①给予小型、微型企业、福利企业和监狱企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 10％，不重复享受政策；
②给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。本文件所称联合体价格扣除是指联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除,本项目的扣除比例为 / %。

	
	优先采购
	①非强制采购节能产品：对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4%。
②环境标志产品：对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4%
上述两类产品中取其中一类进行加分。
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     初步评审（资格性检查、符合性检查）
	条款号
	评分点名称
	评审标准

	资格

评审
	法人营业执照
	法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本扫描件。

	
	法人提交法定代表人身份证明扫描件或者法定代表人授权委托书扫描件并附法定代表人身份证明扫描件，自然人提交身份证扫描件
	法人提交法定代表人身份证明扫描件或者法定代表人授权委托书扫描件并附法定代表人身份证明扫描件，自然人提交身份证扫描件。

	
	其他说明
	其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料)

	
	信用记录查询情况
	被“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”或“湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的、被“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”或“湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动； 

	
	湖南省政府采购供应商资格承诺函
	提供承诺函并加盖公章

	
	具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确）
	具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确）

	
	特定资格条件
	（1）所投货物纳入医疗器械管理的，须具有相应的医疗器械经营许可证（或备案凭证）、或有效的医疗器械生产许可证（或备案凭证）、且证件在有效期内。
（2）所投货物纳入医疗器械管理的，货物须具有有效的医疗器械注册证（或备案凭证）且在证件有效期内生产。

	条款号
	评分点名称
	评审标准

	符合性评审
	是否满足招标文件商务、技术等实质性要求
	评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求

	
	投标文件响应性
	依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

	
	投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标
	投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

	
	投标文件属下列情况之一的，投标无效
	投标文件属下列情况之一的，投标无效：

	
	未按照招标文件规定要求签署、盖章的
	投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的

	
	投标文件是否超过负最高项数
	投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

	
	投标报价
	投标人的投标报价超过该项目采购预算或最高限价、分项报价单价超过单价上限价。

	
	投标有效期
	投标有效期不足的；

	
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的

	
	法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形
	法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

	
	不符合★条款
	不符合★条款

	
	投标文件电子文档有病毒
	投标文件电子文档有病毒

	
	投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密
	投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密

	
	法律、法规规定的其他情形
	法律、法规规定的其他情形
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  包1、包2：取值范围

1.2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值为：

	序号
	项     目
	权值的取值

	1
	价格
	0.3

	2
	技术
	0.5

	3
	商务
	0.2

	4
	其他
	/

	∑(1+2+3+4)=1
	1


评标因素及标准
	序号
	评分因素及权重
	评审标准
	分值

	1
	报价部分
（100分）
	投标
报价
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，除低于成本价的投标报价被拒绝外，其价格分为100分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价计分＝（评标基准价/投标报价）×100

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
	100分

	2
	技术部分
（100分）
	技术参数响应评分
	投标人应如实填写《技术响应偏离表》，评审委员会根据招标文件《第四章 技术规格、参数与要求》“第二节 技术要求”响应情况进行打分。投标文件没有技术条款响应/偏离表的不计分，“★”号标明的技术条款为实质性要求和条件，不允许负偏离。

1、完全满足招标文件“第四章 技术规格、参数与要求”第二节 技术要求的，计100分。

2、招标文件《第四章 技术规格、参数与要求》第二节 技术要求中，标注“▲”参数为重要参数，如存在负偏离，每条负偏离扣4分，扣完为止。

3、招标文件《第四章 技术规格、参数与要求》第二节 技术要求中，非“★”和非“▲”参数为一般参数，如存在负偏离，每项扣2分，扣完为止。

注：

1）标注“★”号、“▲”号的参数，须提供相关证明文件，包括但不限于投标货物制造商的印刷资料或原版技术白皮书或使用说明书或检测机构出具的检测报告等形式；

2）一般技术参数中如在招标文件中要求提供相关证明文件的，投标人应提供相应的技术参数的证明文件，包括但不限于投标货物制造商的印刷资料或原版技术白皮书或使用说明书或检测机构出具的检测报告等形式；

3）如未按要求提供相关证明文件的条款，按负偏离处理；对应证明文件应标注页码并将相关内容标注清楚，否则该项按负偏离处理；如相关证明文件技术参数不清楚或缺漏项，该项按负偏离处理；

4）采购文件中要求提供投标货物制造商的印刷资料或原版技术白皮书或使用说明书或检测机构出具的检测报告的；如印刷资料或技术白皮书或使用说明书与检测报告不一致的，以检测机构出具的检测报告为准；如提供的资料不清晰或不完整或有缺漏页，导致评标委员会无法判别是否为负偏离的，一律按负偏离处理。
	100分

	3
	商务部分
（100分）
	商务参数响应评分
	投标人如实填写《商务响应偏离表》，评审委员会根据商务需求参数响应情况进行打分，每1项偏离的，扣4分，扣完为止。
	36分

	
	
	有效业绩
	提供1项有效业绩的，得7分，最高不超过14分。不提供或者不能有效证明的，得0分。 

有效业绩定义：同时满足以下全部要求同类业绩才属于有效业绩。

1、同类业绩指：合同明细须包含所有所投同品牌产品。

2、合同签订时间为2023年7月1日至投标截止时间前；

证明文件：必须提供合同扫描件（需含产品清单），未提供不得分。
	14分

	
	
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案，至少包含以下内容：

1、供货计划及保障措施；

2、人员培训方案；

3、备品配件情况；

4、售后服务人员配置情况；

5、服务响应及解决故障时间。
（注：上述方案每一小项内容完整详细，符合采购实际需求的计10分，缺项不计分，本大项最高计50分。每小项中存在一处缺陷扣2分，扣完为止。

缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空捏造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重点套用其他项目方案，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符、语言错误或存在歧义、该方面内容体现不齐全等。）
	50分

	说明：1、供应商参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假制造商产品彩页、虚假业绩、虚假证书等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报行政监管部门严肃查处，并承担相应法律责任。

2、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号的规定，强化政府采购异常低价审查 

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

　1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 

　2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 

　3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 

　4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

　采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

　评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 


★条款汇总表
	序号
	条款内容

	第四章技术规格、参数与要求

第三节 商务参数要求 

2.安装调试和验收
	2.6.★设备从安装到完成调试时间不超过2个月，由此引发的后果由中标人自行承担（须提供承诺函，格式自拟）。

2.7.★中标人应具备与医院现有信息系统的标准数据接口能力，接口方案及信息系统对接费用包含在投标总价中，采购人不再另行支付费用。（本项需出具单独承诺函且加盖公章）

	技术规格、参数与要求

第三节 商务参数要求 

9.违约责任
	9.3.★如发现中标产品无法满足招标文件及投标文件所列示的技术参数要求，或者发现中标人的投标文件存在虚假响应的情况，采购人有权单方面解除合同，并要求中标人支付与解除合同相关的一切费用，责任由中标人承担。（本项需出具单独承诺函且加盖公章）


正 文
1.评标方法

1.1评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章正文部分总则第3条“投标人的资格要求”。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。

1.3采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2. 评标程序

2.1评标程序分为投标文件商务、技术等符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、确定中标候选人名单。
3. 投标文件符合性审查

3.1评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 

（4）投标有效期不足的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

4. 澄清有关问题
4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字(或者加盖单位章)确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正可采用电子形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人（或负责人）或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提交的澄清、说明或者补正。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5. 比较与评价

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

5.2投标报价的修正或调整：

（1）如果有算术错误，投标报价将按本章第4.2款进行算术修正及修正次序规则修正。

（2）需落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）的，按【评标方法及标准前附表】相关规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.3投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价调整／投标报价调整） ×报价权重分

5.4技术、商务等评分项响应评价

（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

5.5评标总得分

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

5.6评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.9非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在【评标方法及标准前附表】中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6. 确定中标候选人名单

6.1评标委员会根据评标结果确定推荐的中标候选人名单，并按投标人综合得分由高到低顺序排列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件第二章第31.2款规定的方式确定中标人。
7.编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.评标报告复核

8.1汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.1评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后至中标公告发布前，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

8.2投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

9.停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10. 重新组建评标委员会进行评标

10.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本办法规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有《政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

10.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

采购需求

第一节  采购清单一览表

	包号
	货物名称
	数量/单位
	进口/国产
	预算金额（元）
	最高限价（元）
	说明

	包1
	64层CT
	1台
	国产
	1450000.00
	1450000.00
	注：所有设备均设置最高限价，设备投标报价均不允许超过采购清单一览表制定的最高限价单价及总价。

	包2


	全自动化学发光免疫分析仪
	1台
	国产
	50000.00
	50000.00
	

	
	肌骨超声系统
	1台
	国产
	250000.00
	250000.00
	

	
	眼底相机
	1台
	国产
	118300.00
	118300.00
	

	
	ABI检测仪
	1台
	国产
	65000.00
	65000.00
	

	
	电子喉镜
	1台
	国产
	200000.00
	200000.00
	

	
	牙椅
	1台
	国产
	30000.00
	30000.00
	

	
	牙片机
	1台
	国产
	18700.00
	18700.00
	

	
	十八道心电图机
	1台
	国产
	50000.00
	50000.00
	


注：1、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

2、投标人所投产品与采购清单产品名称不一致的，需在《开标一览表》单独注明。

3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

第二节  技术要求

1、64层CT

	序号
	招标内容
	备注

	1
	数据采集系统
	

	1.1
	探测器材料：固态稀土陶瓷探测器
	

	★1.2
	探测器z轴物理排数：≥32排
	

	1.3
	探测器单元数量：≥22500个
	

	▲1.4
	数据采样率: ≥6900views/圈
	

	★1.5
	最大层数/圈：≥64层
	

	2
	扫描机架系统
	

	2.1
	机架最快旋转速度（360°）：≤0.8s
	

	2.2
	机架可选旋转速度：≥5档
	

	2.3
	机架孔径：≥70cm
	

	2.4
	机架数字倾角：±50°
	

	2.5
	滑环类型：低压滑环或非接触静音滑环
	

	2.6
	内部冷却方式：风冷或水冷
	

	2.7
	焦点到等中心距离：≤570mm
	

	2.8
	焦点到探测器距离：≤1000mm
	

	2.9
	具备语音呼吸导航系统
	

	3
	检查床系统
	

	3.1
	最长可移动范围：≥1450mm
	

	3.2
	床水平移动最大速度：≥220mm/s
	

	3.3
	床水平移动最小速度：≤1mm/s
	

	3.4
	床垂直高度：≤820mm
	

	3.5
	检查床承重：≥150kg
	

	4
	扫描与重建参数
	

	▲4.1
	最薄扫描层厚：≤0.4mm
	

	4.2
	最小扫描视野FOV：≤250mm
	

	4.3
	最大扫描视野FOV：≥500mm
	

	4.4
	最小重建视野FOV ：≤25mm
	

	4.5
	最大重建视野FOV：≥500mm
	

	4.6
	最大拓展视野FOV：≥700mm
	

	4.7
	图像重建矩阵： ≥1024×1024
	

	4.8
	图像显示矩阵：≥1024×1024
	

	4.9
	CT值范围：-32768~32767
	

	▲4.10
	最长连续扫描时间：≥300s
	

	▲4.11
	最薄重建层厚：≤0.4mm
	

	4.12
	最长扫描范围：≥1460mm
	

	4.13
	最小螺距：≤0.1
	

	▲4.14
	最大螺距：≥2.0
	

	4.15
	高对比度分辨率：≥22lp/cm@0%MTF
	

	▲4.16
	低对比度分辨率：≤2mm@0.3％（体部 CTDIvol 剂量≤3mGy)
	

	5
	X线及高压发生器系统
	

	★5.1
	球管阳极热容量：≥3.5MHU
	

	▲5.2
	阳极最大散热率：≥840KHU/min
	

	▲5.3
	最小焦点尺寸：≤0.8mm×0.7mm
	

	▲5.4
	最大焦点尺寸：≤0.8mm×0.8mm
	

	5.5
	高压发生器功率：≥32kW
	

	5.6
	最低输出管电流：≤10mA
	

	5.7
	最高输出管电流（不含等效）：≥260mA
	

	5.8
	智能毫安调节：≤1mA
	

	5.9
	最低管电压：≤70kV
	

	5.10
	最高管电压：≥140kV
	

	5.11
	球管电压选择范围：≤5档
	

	6
	计算机系统
	

	6.1
	高性能计算机CPU：≥14核
	

	6.2
	内存：≥64GB
	

	6.3
	显示器分辨率：≥1920×1200
	

	6.4
	CD，DVD光盘刻录系统
	

	6.5
	具备发送／接收；查询／检索；基本打印功能；存储；网络接口(HIS/RIS)
	

	7
	操作室
	

	7.1
	可在操作室控制扫描床移动，方便操作医生
	

	8
	临床应用软件
	

	8.1
	基础软件功能
	

	8.1.1
	多平面重建MPR
	

	8.1.2
	曲面重建CPR
	

	8.1.3
	最大密度投影MIP
	

	8.1.4
	最小密度投影MinIP
	

	8.1.5
	平均密度投影AIP
	

	8.1.6
	表面遮盖显示SSD
	

	8.1.7
	三维容积显示VR
	

	8.1.8
	透明显示骨骼功能
	

	8.1.9
	模拟手术刀技术
	

	8.1.10
	CTA血管造影技术
	

	8.1.11
	CTU尿路造影技术
	

	8.1.12
	肝脏三期扫描技术
	

	8.1.13
	对比剂追踪技术
	

	8.1.14
	对比剂追踪自动扫描触发功能
	

	8.1.15
	实时MPR
	

	8.2
	虚拟内窥镜功能
	

	8.2.1
	气管内窥镜
	

	8.2.2
	椎管内窥镜
	

	8.2.3
	血管内窥镜
	

	8.2.4
	能够自定义漫游路径，并支持自动，手动漫游，录制成Video
	

	8.3
	深度学习智能去伪影技术
	

	8.3.1
	采用深度学习方法抑制体内金属植入物产生的图像伪影
	

	8.3.2
	去运动伪影
	

	8.3.3
	去后颅窝伪影
	

	8.3.4
	去金属伪影
	

	8.3.5
	去射线束硬化伪影技术
	

	8.4
	血管分析功能
	

	8.4.1
	自动去除床板
	

	8.4.2
	自动去除身体各个检查部位的骨骼
	

	8.4.3
	自动提取医生感兴趣的主要分支血管，并自动命名
	

	8.4.4
	自动显示主要血管名称
	

	8.4.5
	自动血管拉直，自动测量管腔面积，最大、最小直径、狭窄率等
	

	8.5
	低剂量扫描技术
	

	8.5.1
	智能剂量调节：基于不同扫描部位的特征，进行实时的X-Y平面与Z平面的X线剂量调制，降低扫描剂量。
	

	8.5.2
	敏感器官保护：扫描过程中，对于射线敏感器官（如晶状体、甲状腺、性腺等）避免直接照射。
	

	8.5.3
	形状过滤器：使用多个不同形状的滤线器产生不同分布的射线源, 使其均匀分布以减少病人的表面剂量。
	

	8.5.4
	儿童协议：婴幼儿对X射线比成人敏感，针对儿童定制专业的低剂量扫描协议。
	

	8.5.5
	Dose check：为了控制低剂量协议的合理使用，每个协议都可以设定系统允许最大域值,超过设定阈值，自动进行提醒。
	

	8.5.6
	Dose Report：自动计算本次诊断的剂量报告，并可进行打印和保存。
	

	8.5.7
	智能kV扫描：根据患者的体型，解剖结构，自动选择最优的扫描电压。
	

	8.5.8
	最先进的双域迭代重建算法：实现低剂量扫描得到高精度图像
	

	8.6
	肺结节分析软件
	

	8.6.1
	肺结节提取
	

	8.6.2
	定义结节位置、大小、体积、CT值、类型、密度、特征等
	

	8.6.3
	随访功能，病灶对比、量化体积变化、倍增时间等
	

	8.7
	肺密度分析软件
	

	8.7.1
	自动分割左肺、右肺
	

	8.7.2
	自动显示肺气肿区域，并用颜色加以区分
	

	8.7.3
	自动计算肺气肿的体积，百分比等
	

	8.8
	提供最新的深度学习AI重建技术
	

	8.8.2
	基于生数据域的AI图像重建
	

	8.8.3
	去除图像蜡像感
	

	8.9
	智能椎体斜切
	

	8.9.1
	具备AI深度学习CT重建算法
	

	8.9.2
	自动重建出平行于间盘平面的图像
	

	8.9.3
	自动重建出椎体的CPR图像
	

	8.10
	无心电钙化积分
	

	8.10.1
	进行钙化积分测量
	

	8.10.2
	提供斑块个数、像素个数、容积、Agatston积分、连续加权积分和质量积分
	

	8.10.3
	可以在不同期相下计算和评估各个血管的钙化积分
	

	8.10.4
	提供血管伪彩显示
	

	8.10.5
	可以添加血管、删除血管、更改血管名称和自定义血管颜色
	

	8.11
	平片金属检测
	

	8.11.1
	具备AI深度学习CT重建算法
	

	8.11.2
	识别平片图像中是否包含金属
	

	8.11.3
	对平片中的金属给出提示
	

	8.12
	智能图像对齐
	

	8.12.1
	具备AI深度学习CT重建算法
	

	8.12.2
	实现头部图像自动摆正
	

	8.13
	运动伪影补偿
	

	8.13.1
	在断层扫描中，可以降低运动产生的斜条伪影
	

	8.14
	自动语音功能：提醒患者做适时的检查配合，如屏住呼吸等
	

	8.15
	视觉引导功能：对于听力障碍的患者，提醒做适时配合
	

	8.16
	打印排版
	

	8.17
	自动降噪技术
	

	8.18
	具有后处理工作站
	

	8.19
	售后服务和要求：整机保修（包括球管）：3年，提供完整的使用手册：安装时院方验收
	

	附配：
	

	1.
	CTY机房铅门两个（一大一小，屏蔽铅当量≥2.5MMPB），大铅门高2M、宽1M，要有红外线防病人误夹装置和遥控开关，高纯度铅板（≥99.9%）；小门高1.8M、宽1.5M，大门洞高2M、宽1.5M、小门洞高1.8M、宽1M、铅玻璃1.2M*1M，高85CM。门体四周缝隙需严密，通常要求≤1mm；且铅当量不得低于同侧墙体。
（满足国家防护标准）
	

	2.
	UPS不间断电源1台，保证工作站的供电需求。
	

	3.
	胶片打印机（相机）1台符合胶片尺寸：14"x17"、11"x14"、10"×12"、8"×10" ，胶片输入：2个供片盒(每个片盒：100张)，支持多种胶片规格6.取片方式:吸片式。系统兼容:支持通过条形码、就诊卡、医保卡或身份证、门诊号等多种方式快速识别患者信息并输出，设备需具备标准接口，能与现有PACS/HIS/RIS系统无缝对接。
	

	4.
	放射防护装置一套（防护眼镜、围脖、铅围裙、CT室防护铅毯或方巾、铅帽，成人及儿童各一套，0.5mm铅当量,需有国家认可的医疗器械检验检测院的报告）
	

	5.
	医用显示器1台   4PM以上
	

	6
	激光打印机1台
	

	7
	稳压电源1套
	


2、全自动化学发光免疫分析仪
1. 方法学：采用吖啶酯磁微粒化学发光法（CLIA）或电化学发光法或辉光型化学发光法
2. 检测样本:血清、血浆、尿液 

3. 样本管:具有多种规格原始管上样功能，系统条形码功能。 

4. 样本位:采用轨道进样，可放置≥60个样本，随时连续进样，支持自动重测 

5. 急诊进样系统:具有急诊通道，急诊样本，优先处理 

6. 样本整体性控制:基于压力传感技术的液面感应，堵塞检测，空吸检测，样本量不足标记和管理 

7. 样本管理:具有在机稀释，自动重检功能 

8. 检测速度:测试速度≥180测试/小时 

9. 试剂位:具有≥25个冷藏试剂位，2-8℃不间断冷藏 

10. 试剂完整性控制:条形码试剂鉴别，自动存量追踪和标记，校准有效性追踪和标记，试剂有效期追踪和标记 

11. 可以提供的肿瘤标志物检测项目须包括：CEA、AFP、PSA、FPSA、CA12-5、CA19-9、CA15-3、CA72-4、NSE、CA50、CA24-2、Fer、pro-GRP、HE4、PGI、PGII、CRFRA21-1 

12. 促甲状腺激素（TSH），功能灵敏度≤0.02mIU/L（提供 TSH 试剂说明书并加盖制造商公章） 

13. 反应杯:独立的单个反应杯设计，一次性可在机放置 ≥150 个反应杯，并可随时添加 

14. 持续运行能力：≥24小时

15. 检测项目：≥65 种试剂项目，具有甲状腺功能、性腺激素、传染病、肝纤等检测 

16. 传染病项目：HIV ，抗原抗体联检，乙肝表面抗原可溯源至 WHO第二代国际标准单位 

17. 定标要求:内置主曲线，二维码识别，三点校准 

18. 校准要求：采用独立注册的原厂校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件 1. 用户界面:≧17 寸高分别率彩色触摸显示器，≥Windows10（64bit）操作系统,中文操作界面 

19.网络连接能力：有单向、双向连接外部 Lis 软件或网络的能力
3、肌骨超声系统
1、设备名称：全数字高档彩色多普勒超声诊断仪

2、用途说明：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿科、血管、儿科、神经、急重症等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求 

3、要求具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

4、系统技术规格及概述：

4.1主机成像系统

4.1.1高分辨率液晶显示器≥23英寸，可上下左右任意旋转，可前后折叠  

4.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥13英寸

4.1.3触摸屏可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作 可自定义手势操作功能

4.1.4控制面板全空间调节，可旋转升降 

4.1.5控制面板上可自定义按键≥8个（含小键盘） 

4.1.6内有一体化超声工作站

4.1.7连接其他品牌超声工作站，通过控制面板的按键可直接存储静态/动态图像到工作站

4.1.8内置数字录像机可用于教学，存储时间≥60分钟

4.1.9主机操作面板一体化耦合剂加热装置，耦合剂温度三挡可调

▲4.1.10探头接口≥5个，全激活、互通互用

4.1.11无需开机，即可在控制面板上显示电池的剩余电量

4.1.12数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

4.1.13解剖M型技术,可360°任意旋转，可在实时/冻结的二维图像上获取解剖M图像

4.1.14数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)

4.1.15斑点噪声抑制成像，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持

4.1.16一键快速优化多种参数，自动优化图像

4.1.17自动血流跟踪技术，一键实时自动优化

4.1.18穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度

4.1.19速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

4.1.20图像放大，支持前端放大和后端放大，放大倍数≥10倍

4.1.21全屏放大，支持≥2种放大模式

4.1.22线阵探头双B图像拼接

4.1.23声功率可调，实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS）

4.1.24自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像

4.1.25支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释 

4.1.26支持超声远程会诊系统 

▲4.1.27主机物理通道数：≥128（须提供技术支持文件证明影印件（技术白皮书或操作手册或产品彩页或第三方检验（检测）报告），并注明在投标文件中的页码

▲4.1.28动态范围：≥280db（须提供技术支持文件证明影印件（技术白皮书或操作手册或产品彩页或第三方检验（检测）报告），并注明在投标文件中的页码
4.2测量/分析和报告

4.2.1一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量

4.2.2全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经等

4.2.3自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标

▲4.2.4血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥7项 

4.2.5支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新 

4.2.6支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置 

▲4.2.7盆底测量技术：支持自动盆底解决方案，通过选取特征点，即可快速建立参考线，并自动获取盆底超声检查所需的测量参数 可对肛提肌裂孔进行全自动描迹和自动测量，针对肛门括约肌和肛提肌诊断，内置一键自动分析功能，可分别对肛门括约肌和肛提肌自动分析形成9个断层切面，帮助临床快速精准自动分析肌肉损伤程度

4.2.8心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记

▲4.2.9支持甲状腺病灶自动分析功能，具备同一病灶同屏显示≥3相交切面图像，最多可支持≥6个病灶分析 可自动识别病灶边界，自动分析病灶形态，边缘，回声类型，后方回声，钙化及血流状态 分析结果自动进入报告 

4.2.10小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型 

4.3电影回放和数据存储
4.3.1支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放，电影回放支持编辑和剪接功能

4.3.2电影回放：≥1000秒

4.3.3支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影

4.3.4支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像

4.3.5原始数据处理，图像冻结后，最大可进行32项参数调节。能支持二维图像离线后进行M成像。

4.3.6硬盘：≥1T硬盘, SSD固态硬盘≥128G

4.3.7多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

4.3.8支持多设备图像对比功能， 可导入MRI,CT等影像学图片，与实时超声图片进行对比显示

4.3.9支持一键传输图片到智能手机终端或PC端

4.4连通性要求

4.4.1支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输

4.4.2支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端 支持手机等移动终端APP远程操作设备；

4.4.3输入接口：音频输入，ECG信号输入

4.4.4输出信号：HDMI视频，S-VIDEO视频, VGA视频

4.4.5≥6个USB接口、DVD R/W刻录光驱、TYPE C 数据接口

4.5系统技术参数及要求
4.5.1二维灰阶模式

4.5.1.1数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

4.5.1.2接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

4.5.1.3扫描线：每帧线密度≥512超声线

4.5.1.4预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

4.5.1.5复合成像技术：采用多达9条声束偏转的复合超声成像，提升图像的细节分辨率和加强边界显示，消除伪像；

4.5.1.6组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

4.5.1.7声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示 

4.5.1.8最大显示深度:≥38cm 

4.5.1.9TGC: ≥8段，LGC: ≥6段

4.5.1.10动态范围: ≥200 

4.5.1.11增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≤1db

4.5.1.12伪彩图谱: ≥8种

4.5.1.13最大帧率: ≥1000 帧/秒

4.5.1.14成像速度：


相控阵探头，18CM深度时, 扫描角度90度，帧率≥50帧/秒

凸阵探头，18CM深度时, 扫描角度最大， 帧率≥20帧/秒

4.5.2彩色多普勒成像

4.5.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

4.5.2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

4.5.2.3取样框偏转: ≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节

4.5.2.4速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

4.5.2.5最大帧率: ≥260 帧/秒

4.5.2.6成像速度：

相控阵探头，彩色取样框全视野，18CM深度时, 帧率≥9帧/秒

凸阵探头, 彩色取样框全视野，18CM深度时 , 帧率≥5帧/秒

4.5.3频谱多普勒模式

4.5.3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

4.5.3.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

4.5.3.3最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

4.5.3.4最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

4.5.3.5取样容积: 0.5-20mm ,支持所有探头

4.5.3.6偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正

4.5.3.7零位移动：≥8 级

4.5.3.8支持频谱自动测量

4.5.4探头规格

4.5.4.1频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

★4.5.4.2探头配置：腹部单晶体探头1个、心脏单晶体1个、线阵探头1个、腔内探头1个

4.5.4.3扫描频率：

单晶凸阵探头：带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥72°；

单晶相控阵探头：带宽：1.5-4.5，角度≥90°；

线阵探头：带宽: 3-13 MHz；

腔内探头：带宽: 3.0-11 MHz，角度≥180°；

4.5.4.4穿刺引导，凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

4.5.5应变式弹性成像

4.5.5.1支持探头：浅表探头、腔内探头

4.5.5.2弹性成像图谱≥5种可选

4.5.5.3弹性模式具有压力操作提示图标

4.5.5.4具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析

4.5.5.5具备肿块周边组织弹性定量分析功能

4.5.5.6具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量

4.5.6剪切波弹性成像

4.5.6.1支持探头：凸阵探头，线阵探头；

4.5.6.2支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像

4.5.6.3实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据 

4.5.6.4实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调 

4.5.6.5同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断和科研工作 

4.5.6.6支持肿块周边组织定量分析功能 

4.5.7造影成像及定量分析功能

4.5.7.1支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头（提供技术白皮书证明文件），

4.5.7.2双计时器

4.5.7.3支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储

4.5.7.4具备混合模式

4.5.7.5支持造影图像和组织图像位置互换

4.5.8TDI组织多普勒成像

4.5.8.1组织多普勒成像：具备彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图（提供四种模式证明图片）；具备组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图

4.6外设和附件

4.6.1耦合剂加热器

4.6.2腔内探头放置架，可左右互换

全数字高档彩色多普勒超声诊断仪配置
	配置

	主机系统包括：
	≥23.8英寸高分辨率彩色液晶显示屏

	
	≥13.3英寸高灵敏防眩光彩色触摸屏

	
	双翼全景显示支撑管

	
	独立锁轮

	
	ZST+平台

	
	域扫描技术

	
	全域动态聚焦技术

	
	B/M/CM/Color/PW/Power&DirPower成像组件

	
	HPRF高脉冲重复频率组件

	
	TSI组织特异性成像

	
	频率复合技术

	
	THI自然组织谐波成像

	
	PSHI宽带频移谐波成像

	
	iBeam空间复合成像技术

	
	iClear+斑点噪声抑制技术

	
	SSC智能声束匹配技术

	
	锐眼技术

	
	扩展成像模式

	
	Steer二维/彩色取样框角度独立偏转技术

	
	高分辨率血流模式

	
	主机系统

	
	双幅实时对比显示模式

	
	B/Color/PW三同步模式

	
	Zoom高保真读写放大

	
	iZoomM一键全屏扩展成像

	
	iTouch@智能化一键图像优化

	
	电影回放单元

	
	基本测量及应用软件包

	
	AutoTrace频谱自动描记测量

	
	TEI全心功能TEI指数测量软件（用于全心功能心肌指数测量分析）

	
	MedTouch支持Android/oS智能终端，远程控制超声机器

	
	MedSight通过WiFi从超声机器传输图像/电影/报告至智能终端

	
	内置u-Link云闪存

	
	RawData原始数据处理系统

	
	中英文病人报告系统

	
	iStation?智能内置工作站系统（支持中/英文切换）

	
	Qsave图像参数快速保存系统

	
	1TB内置硬盘

	
	6USB接口

	
	TypeC数据接口

	
	HDMI接口

	
	VGA接口


4、眼底相机
(一)眼底相机要求
1.1.▲采用额托和面颊垫定位，无下巴托设计，被测者只需将脸部倾斜靠在面罩位置，即可测量(提供产品彩页或技术白皮书等资料证明)

1.2.▲一键启动，自动追踪眼位(上下左右)，自动对焦(前后)，自动切换左右眼

1.3.全程语音导航，全自动完成双眼拍照

1.4.成像模式：全自动免散瞳/散瞳彩色眼底照相

1.5.▲人工智能分析诊断根据患者需求，提供视光、体检、内分泌、眼科等大于5款不同模板内容，并出具报告证明（提供产品彩页或技术白皮书等资料证明）
1.6.对焦模式：红外引导自动寻眼，全自动对焦/手动对焦

1.7.拍照模式：自动/手动

1.8.眼底照明方式：红外光+LED白色闪光灯，闪光灯亮度可调

1.9.曝光方式：全局曝光

1.10.固视标：9个固视位置，绿色固视光源

1.11.▲带连拍模式，可自定义方位，拍照后显示位置名称。（提供技术白皮书等资料证明）

1.12.方位提示：软件内拍摄过程有显示患者颞侧，鼻侧，中央等方位文字提示

1.13.视场角：≥50度

1.14.可自动拼图，拼图后视场角≥135度

1.15.工作距离：
≥16mm


1.16.最小瞳孔直径≤2.8mm

1.17.▲屈光度调节范围：-30D~+30D

1.18.彩色图像传感器：≥23英寸

1.19.▲成像像素：2500万像素(提供技术白皮书等资料证明；

1.20.图片格式：支持JPG

1.21. 分辨率视场中心处≥60 lp/mm

1.22.分辨率视场中部处≥40 lp/mm

1.23. 分辨率视场边缘处≥25lp/mm

1.24.▲数据传输方式：至少具备USB接口传输功能，数据能够自动上传至符合“两筛三防”要求的慢病管理系统，免费提供接口协议，含所有对接费用。
（二）电脑一体机配置要求

2.1.屏幕要求：尺寸≥27寸，屏幕分辨路≥1920X1080

2.2.处理器：i5及处理器

2.3.操作系统：WIN10及以上

2.4.内存≥16GB

2.5.硬盘：固态≥512G

2.6.多媒体：内置音箱，隐藏式网络摄像机，支持远程视频问诊功能

2.7.接口：视频支持HDMI输出，USB接口4，网络接口RJ45或Wifi

（三）阅片软件招标要求

1、覆盖20余种主要的致盲性眼病

2、支持7种心脑血管、代谢疾病及衰老程度的健康风险评估

3、▲支持对过暗或模糊图像进行智能修复，对分辨率过低图像进行超分辨率重建。

4、支持对视杯视盘直径、杯盘比、全眼底豹纹斑面积、黄斑区豹纹面积、视盘区豹纹、近视弧面积、出血面积及个数、渗出面积及个数、棉絮斑面积及个数、视网膜中央动脉当量（CRAE）、视网膜中央静脉当量（CRVE）、弧形斑和视盘面积比、弧形斑直径、豹纹斑平均密度量化分析。

5、支持动静脉分割、视神经部位、黄斑部位、脉络膜部位、视网膜部位、近视弧部位量化分析。
6、支持对使用机构进行丰富的数据统计分析，提供数据报表下载、统计分析报告PDF下载功能。统计范围包含服务患者人次、图像质量情况与变化趋势统计、检查报告数量、多病种各类眼病患者数、年龄分布、性别分布等。

7、后台操作页面支持管理员点击操作多院区、跨机构数据合并，次机构数据可关联或导入主机构使用，满足多院区管理。

8、支持全自动AI审核与人工复核功能，并且明显标识两者状态展示，已人工审核图像标识展示，并且支持快速切换下一个未审核异常图像。

▲9、免费和眼底照相机对接，数据能够自动上传至符合“两筛三防”要求的慢病管理系统，免费提供接口协议，含所有对接费用，免费服务≥3年。

5、ABI检测仪

1、设备用途与配置

用途：本产品用于测量人体肢体无创血压指标，并根据以上指标计算出脉搏波传导速度（PWV）、踝臂指数（ABI）等参数，用于外周动脉血管病变无创检测。

配置：主机 1台、8MHz多普勒探头 1个、ABI血压套件 1套、血流分析软件 1册、移动工作站1套。

2、硬件功能：

主机配备2.8英寸TFT彩色液晶屏，支持正反向血流双色显示。

内置存储器，可存储≥200条血流数据。

▲内置压力传感器（量程0～280mmHg，误差≤±3mmHg），可连接袖带。

多普勒超声频率：8.2MHz (±10%)。

多普勒测量范围：双向连续波(CW)，8MHz测量范围不窄于10-50cm/s。

多普勒测量参数：FS（收缩期峰值流速）、FD（舒张末期流速）、FM（最小流速）、TAM（平均流速）、BPM（心率）、PI（搏动指数）、RI（阻力指数）、S/D比值及压力值等。

▲多普勒探头设有快捷按钮，支持检查全过程一键操控。

▲支持蓝牙或Type-C连接，可无线传输数据至电脑。

内置4000mAh锂电池，满电续航≥8小时。

整机重量≤400g（含电池），便于携带出诊。

3、软件功能：

配套的血流分析软件符合国家药监局（NMPA）注册要求。

支持ABI、TBI等检测流程的自定义设置。

支持报告个化性设计。

▲ 支持自动统计分析，实时显示受检者人数、性别及年龄分布，计算ABI异常率，并提供分段检索、数据一键备份及导出功能。

支持HIS、PACS等医疗信息系统通用的标准数据接口协议。

4、其它要求

▲设备注册使用年限≥10年。
▲另配专用台车和电脑。
6、电子喉镜
一、电子鼻咽喉镜

1、采用先端CMOS成像技术

2、视场角≥120°

3、分辨率≥7.02 lp/mm

4、工作长度：≥365 mm

5、先端部外径：≤2.9mm

6、★插入部外径：≤3.0mm

7、弯曲角度：上≥130° 下≥130°
二、电子内窥镜图像处理器

1、★电子内窥镜图像处理器与冷光源分体式设计具有独立注册证 

2、可以进行红绿蓝饱和度三色调0-100调节

3、色调：可选择≥3中模式可调（提供相关证明）
4、具有3级图像3D降噪处理
5、具备USB数据接口，进行视频和图片存储

6、★可兼容多科室电子鼻咽喉镜、电子支气管镜、电子胆道镜、电子输尿管镜；
7、视频输出端口为CVBS、S-Video、DVI等

8、★具有≥5种模式边框显示选择功能,便于临床观察。
9、★为了防止临床操作准确性主机采用按键式非触摸设计

10、具有白平衡功能

11、具有电子放大功能

三、医用内窥镜冷光源

1、灯泡类型：LED

2、相关色温：≥6000K

3、输出总光通量：≥300 lm 

4、★气泵压力：0.035 MPa ~ 0.06 MPa


5、★气泵流量：0.2 m3/h ~ 0.6 m3/h

6、输入功率：≤80VA  低功率、低耗电、寿命长

7、为了防止临床操作准确性采用按键式非触摸设计
四、医用监视器

1、≥24寸医用显示器

2、分辨率≥1920*1080
五、专用台车

1、带有转向静音轮
2、具有活动支臂

五、电子喉镜配备清单
1.电子鼻咽喉镜（OEV-EC266）×1套

2.手压式内镜测漏器（OML-M20）×1套

3侧漏盖（030-01-03）×1把

4.数据线×1个

5.产品质量保证书（含产品保修卡）×1份

6.合格证×1份

7.技术使用说明书×1份

8.电源线    视频线    保险丝×1根

9.数据电缆线×1套

10. 医用电子内窥镜图像处理器×1套

11.冷光源主机电源线×1根

12.备用保险丝×4个

13.OLS-300医用内窥镜冷光源×1套

医用内窥镜冷光源

OLS-300

1套

内镜照明专用

7、牙椅

	1.照明
	3.1： LED无影灯,感应开关无级调光，三档旋钮调光
	

	
	3.2：照明强度7500-30000 LUX
	

	
	3.3：电源为AC220V/50/60HZ
	

	2.智能控制系统
	5.1：集成式控制系统。
	▲

	
	5.2：快速电机：靠背到达工作位只需要7~9秒，提高医生工作效率；
	

	
	5.3：一键复位,让医生在工作中更加方便快捷。
	

	
	5.4：紧急制动安全装置：配备紧急制动开关，当故障发生时，医生只需要按下制动按钮，可马上切断整机的电源。
	

	
	5.5：自定义水杯供水量，适合不同规格的水杯。
	

	
	5.6：一键漱口功能：只需轻松一按，即可自动完成供水
	

	3.治疗椅
	3.1：整机额定功率 ≥350W
	▲

	
	3.2：椅升降范围：440mm-750mm
	

	
	3.3：座椅承重范围≥160KG
	

	
	3.4：头枕伸缩行程：≥120mm
	

	
	3.5：坐垫长度：≥1200mm，坐垫最宽处：≥550mm
	

	
	3.6:靠背高度：≥500mm，靠背最宽处：≥600mm 
	

	
	3.7:采用环保PU皮坐垫，使用一次成型工艺，防霉防菌，易于清洁消毒；快拆式靠背，方便维护。
	

	4.器械盘
	7.2:加大工具台面：长度：≥540mm，宽度：≥450mm
	

	
	7.3:低压24V观片灯
	

	
	7.4:两高一低手机接口
	

	
	7.5:手机防回吸功能：有效防止通过手机回吸引起的手机管道内部感染。
	

	
	7.6:配置一把优质三用枪
	

	
	7.7:配置多功能按键面板
	

	8.箱体
	8.1:五金箱架，电泳防锈工艺  
	

	
	8.2:箱体外壳使用耐用材料，结实耐用，防老化，耐腐蚀。
	

	
	8.5:水气电独立分离布局，结构清晰，易于维修
	

	
	8.6:可转动箱体，≥60度旋转,方便维修和四手操作， 
	

	
	8.7:一体式强弱吸过滤器：在目视范围之内，方便拆装清洁
	

	
	8.8: 强弱吸过滤器采用旋入设计，轻松拆装，密封性佳
	

	
	8.9: 强弱吸过滤滤芯面积大，过滤效率高，流量大，不会导致吸力变弱
	

	
	8.10:痰盂可≥90°旋转，方便病人吐痰，可拆卸痰盂方便清洁
	

	
	8.11:冲痰管出水口高出痰盂平面≥20mm，符合ISO13480和药监局标准
	

	
	8.12:配置独立强吸系统和弱吸系统
	

	
	8.13:两个≥1.2L超大储水瓶，加粗瓶口设计，更耐用，加大瓶口方便护士灌装纯净水
	

	
	8.14:具有防干烧功能的自动恒温热水器（24V/80W）
	

	
	8.15:配备进口原料生产的水汽管线，管壁更厚，优异的回弹性，耐高温高压，抗冻能力强，打折后能够迅速恢复。优异的抗酸碱腐蚀能力，保证长久寿命
	

	9.助手盘
	9.1:配置一把三用枪
	

	
	9.2:配置一套强吸手柄和弱吸手柄
	

	
	9.3:配置多功能助手控制面板。
	

	10.地箱
	10.1:内置地箱设计，水单元与牙科椅连接，隐藏所有管道，清洁卫生
	

	
	10.3:一键总开关，打开、关闭水气电
	

	
	10.4:自动泄压，延长管道寿命
	

	
	10.5:按照国家安全要求，防潮防泼溅，防电磁干扰，提高整机供电耐用性
	

	11.多功能脚踏
	11.2:座椅升降控制，靠背俯仰控制，手机水气独立控制键，1个冲痰盂控制按键，1个供水控制按键。
	

	12.医生椅
	12.1:座椅升降范围：490mm-610mm
	

	13.保修
	13.1:保修三年
	

	14.使用年限
	14.1:≥10年
	


8、牙片机
一、功能简介：

1.扫描完成后，影像数据自动被擦除

2.电脑软件端支持导出 JPG、BMP、PNG图片格式

3.电脑软件端影像处理软件具备：影像编辑、影像注释、影像反转、影像旋转、影像缩放、影像灰度、影像测量、影像修正等功能

4.电脑端软件需包含客户档案登记，复查，信息删除等功能；并对客户信息具备安全性和私密性保护处理

▲5.支持100台以上客户端分机同时使用

▲6.支持移动端阅片软件

▲7.扫描仪主机与电脑间通过USB连线进行数据传输

二、主要技术参数：

1.获取影像时的位深：16bits/pixel

▲2.分辨率：＞10LP/mm 

3.像素尺寸：30μm 

4.影像采集区域的像素灰度值标准差 R 与规定采样点的灰度值均值 Vm 之比，应不大于 2%（R/Vm≤2%）

5.支持 S0，S1，S2，S3 四种尺寸的影像板

6.图像扫描时间：＜15秒

7.具备打印功能

8.使用期限：8年


三、牙片机(牙科影像板扫描仪)配置
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9、十八道心电图机
一、基本要求
★1.1 本机须同时具备心电信号采集与热敏打印功能，不接受心电采集盒类产品及软件类推算十八导。
1.2 同屏显示，同步采集，同步热敏记录18/12道心电波形。
▲1.3 触摸显示屏≥12.0英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示。
▲1.4 本机具有一体化标准物理全键盘和轨迹球鼠标设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入。
1.5 支持手动输入，条码枪、磁卡读卡器、身份证读卡器读取，WORKLIST快速下载等3种患者信息录入方式。
1.6 支持有线和无线联网，支持本机直接发送E-mail，实现疑难病例远程诊断。 
1.7 支持心电数据双向传输，可实现通过本机将采集的心电数据直接上传至心电网络平台（诊断中心），接收并打印回传的已诊断心电报告。
1.8 支持PDF、PNG、HL7、XML、DICOM数据格式。
1.9 支持FTP、HTTP、SAMBA传输协议。
二、性能要求
2.1 A/D转换：24bit。(提供注册检验报告证明)
2.2 采样率：≥30000Hz。(提供注册检验报告证明)
2.3  频率响应：0.01Hz ~ 310Hz。(提供注册检验报告证明)
2.4  内部噪声：≤15µVp-p。
2.5  时间常数：≥3.2 s。
2.6  耐极化电压：≥±910mV。(提供注册检验报告证明)
2.7  抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。 

2.8  具备自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量。
2.9  除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能。
三、功能要求
3.1  ECG输入通道：标准18/12导联心电信号同步采集。
3.2  导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系，同时具备导联标识自定义功能。
3.3  采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达60s，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。
3.4  支持实时采样、预采样、触发采样模式，支持节律分析。
3.5  可同屏显示18/12导同步心电波形。
    12导联显示布局：3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1
    18导联显示布局：6*3、6*3+1R、9*2、9*2+1R
3.6 屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。
3.7 自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。
3.8 支持起搏检测功能。
3.9 具备平均模板功能。
3.10支持测量矩阵报告。
3.11热敏打印布局：
    12导联：3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1。
    18导联：6*3、6*3+1R、9*2、9*2+1R。
3.12 热敏记录纸：折叠纸。
3.13本机支持外接激光打印机。
3.14 设备内置存储器，本机可存储病历≥1000例，存储满后机器可循环存储。
3.15 支持U盘、SD卡的扩容存储。
3.16 支持U盘和SD卡直接导出PDF、PNG、HL7、XML、DICOM等格式的报告。
3.17 支持波形冻结与波形浏览功能。
3.18 支持报告打印预览功能。
3.19 具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印，方便医生调阅病人信息。
3.20 支持病例重新编辑，具备病例模板与自定义病例模板的添加功能，方便医生在屏诊断时快速输入诊断结论。
3.21 支持病例自动重新诊断功能，选取不同的波形片段和选择不同的诊断条件，设备将自动给出不同的诊断结论。
▲3.22 标配向量、时间向量高级功能，选配晚电位、频谱、心率变异性、QT离散度等高级功能；
3.23 权限管理：可对设置权限进行密码管控，包含传输、纸速、增益、报告模板等设置。
四、电源
交直流两用且自动转换，电源要求100-240V（50/60Hz）， 内置锂电池充满电后可连续工作4小时以上。
五、配置
主机1台，18导导联线1条，肢电极4个，胸电极9个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套。
备注：投标人应保障投标文件中提供的相关证明材料的真实性，如发现虚假应标，除上报财政部门进行相应处罚外，采购人有权将经查实虚假应标的有关材料上报至行政主管部门并通报给本地区其他医疗机构，并将投标人及制造商（如涉及到）列入本单位不诚信企业名单，后续其他采购活动开展时将予以着重考量。
第三节 商务参数要求
1. 交付时间、地点及付款方式

项目现场：采购人指定地点。

交付时间及方式：合同签订后，场地符合安装条件，收到采购人通知后发货，并在约定时间内到货并安装。交货时间为：30天。
付款方式：

施工及设备安装完成调试、试运行，调试验收合格后，开具相应金额的增值税发票后支付至合同价款的90%。
余款10%验收合格1年后无息支付。

安装调试和验收

中标人配合和指导医院对货物储存、安装和使用场地的建设或改良（含配套设施及条件），确保货物达到规定的运行、安装、使用环境，保证使用条件安全。

在货物到达使用单位，现场场地符合安装条件后，采购人将通知中标人派技术人员对所投设备全面进行安装调试。中标人应派制造商技术人员在7日内到达采购人指定安装地点，并在医院技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试所需费用包含在投标报价内。如中标人未在7日内到达采购人指定安装地点，采购人有权自行开箱安装调试。开箱如有缺货、错装、损坏或技术问题，中标人应承担全部责任。

设备验收签字前如有任何质量问题，中标人必须无条件更换整机。

中标人须承担货物验收前的财产保护责任，在验收前出现损坏由中标人负责。在安装运输过程中如出现人员伤亡及财产损坏由中标人承担赔偿责任。

设备安装后，采购人按国际和国家标准、厂方标准、医院验收制度流程及合同要求如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）进行验收。中标人应向采购人提供详细的验收标准，验收手册和部分验收专用仪器，所需费用包含在投标报价内。设备各项技术性能、指标必须达到合同和技术文件规定的要求。投标文件中提供详细的验收说明。

★设备从安装到完成调试时间不超过2个月，由此引发的后果由中标人自行承担（须提供承诺函，格式自拟）。
2.7.   ★中标人应具备与医院现有信息系统的标准数据接口能力，接口方案及信息系统对接费用包含在投标总价中，采购人不再另行支付费用。（本项需出具单独承诺函且加盖公章）
质量保证和质保期（技术参数有规定的以参数内容为准）

在正常操作下，整机质保期3年（技术参数有规定的以参数内容为准），即采购人安装调试验收合格，运转正常后，采购人认可，签字之日起三十六个月内连续运转良好。质保期内，如货物故障导致停机时间连续超过三个工作日，则每个超出的停机工作日获得补偿保修期≥1年。质保期内免费维修与更换有缺陷的货物或部件，质保期满后只收取投标时承诺的备品备件成本费用。每次维护维修后，应及时向采购人提供相关记录。质保期从最终验收合格之日起计算。

中标人应保证货物是全新的，未使用过的，手续合法，渠道正规，出厂时间少于一年。全部设备的规格型号、技术参数不但要与合同中的描述一致，还应该与随机资料说明一致。

投标人除了报出维保价格外，还应提供制造商最低维保价格承诺书或提供承诺函承诺中标后提供相应的制造商盖章的承诺书。

投标人除了报出备品配件（提供本配置可能未列举的其它设备和部件含系统软件）的价格之外，还应对所投设备的备品配件保障期限做出承诺且保证5年内不涨价，并提供制造商盖章承诺书或提供承诺函承诺中标后提供相应的制造商盖章的承诺书。

备品备件

中标人应向采购人随设备提供全套设备技术资料（技术资料非中文的，应译成中文），费用已包括在投标价格之内。

设备安装图；

电气设备及系统原理图；

电气设备及系统安装线路图；

构件、机械安装图；

安装、操作手册；

故障代码表、维修密码（如有）；

维护和维修手册（包括电子版）；

详细维修用的资料和图纸（包含产品内部主要机械结构与控制电路、管路原理图、控制面板布置图、接线图、装配示意图）；

制造、安装标准含技术规范；

出厂检验报告及合格证；

安装和验收报告（包括验收数据资料）；

易损件、零部件和备件清单；

系统、软件备份硬盘。

人员培训

卖方负责在现场向买方技术人员（包括医师、技师以及维修工程师）直接提供保修、维修、使用培训服务。设备人员专项进修的具体培训时间、地点另行协商，至买方技术人员能正常操作设备的各种功能、简单的故障排除为止，所需费用由卖方负责。

卖方在投标文件中提供详细的培训计划。

中标投标人应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能；除现场培训外,在保修期内，厂方每年安排集中培训一次（含在投标总价中，采购人不再另行支付费用）。

售后服务（技术参数有规定的以参数内容为准）

投标人应承诺由制造商负责保质期内的售后服务，并提供售后单位的名称、地址。联系电话等；售后服务单位名称、地址、联系电话撤销或者变更的，应当及时告知采购人；售后服务单位应当具有维修资质证书，维修人员应当具有执业资格，持证上岗。

在质保期内，设备出现质量问题，应当由中标人负责修理或者更换新的主要部件（包括工时费和材料费）（含在投标总价中，采购人不再另行支付费用）。

中标人应能保证充足的货源，在出现紧急情况时，能在48小时内解决设备故障。

质保期内，中标人对产品质量实行三包，负责维修或更换（人为因素或不可抗力造成事故除外）。（含在投标总价中，采购人不再另行支付费用）。

质保期内投标人提供硬件维护和咨询等，并提供7*24小时电话、E-mail技术支持，一般性系统故障需在2小时内解决，重大系统故障需在12小时内解决，特别重大系统故障需在24小时内解决。

中标人保证长期优质服务，定期提供例行检查，终身维护。

投标人在投标文件中提供详细的售后服务方案。

履约验收

设备计量及防护检测：设备在使用前和质保期满后，卖方必须提供国家强制执行的年度计量检测报告，提供计量器具型式批准证书并负责相关费用及手续。如检测达不到国家标准，卖方应负责设备的整改和再次检测费用，直至检测达标；若为防护设备，设备在使用前卖方必须提供防护检测报告并办理相关手续，如检测达不到国家标准，卖方应负责设备的整改和再次检测费用，直至检测达标，

项目验收时采购人或者其委托的采购代理机构组织对供应商履约的验收。大型设备或技术复杂的应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。验收所产生的费用由中标人承担（费用应包含在投标报价内），采购人不再另行支付其他任何费用。

中标人在项目验收阶段，须配合采购人进行履约验收，验收符合相关标准（如国家标准、行业标准、技术规范等），验收过程中，中标人须准备相关资料（投标文件、中标通知书、采购合同、验收单等），确保验收过程有序进行。如需要第三方参与验收的，所需费用包含在投标报价内，中标人无条件配合。

其他要求

本项目为交钥匙项目，采购人负责提供适合安装的场地。供应商提供场地的装修及防护方案及实施，供应商承诺负责设备进入安装场地所产生的防护装修费用（技术参数有规定的以参数内容为准）；投标总价包括但不限于装修、设备安装、调试等所有费用，采购人不再另行支付其他任何费用。

投标人如进行现场踏勘，由此产生的费用及安全问题由投标人自行承担。

投标人负责提供设备软件的开放（质量保证期以内和超出质量保证期）及永久性维修密码的制造商盖章承诺书或提供承诺函承诺中标后提供相应的制造商盖章承诺书。

违约责任

验收前如设备出现重大故障，导致更换整机，影响采购人项目开展或临床使用，由此引发的责任由中标人承担，采购人保留对中标人追究损失赔偿责任的权力。

延期交货：如果卖方未能按合同规定的时间按期交货（不可抗力除外）卖方应向买方支付违约金，每延期一天，按合同总额0.5%交付违约金，最多不超过延期交付的货物总额的10%。违约金从合同款项中扣除，合同款项不足的，卖方应补足。如果卖方在买方书面同意的延期时间内仍不能交货，买方有权解除合同，卖方退还买方已经支付的一切费用，并应按上述规定向买方支付违约金（按合同总额的30%计算）。

★如发现中标产品无法满足招标文件及投标文件所列示的技术参数要求，或者发现中标人的投标文件存在虚假响应的情况，采购人有权单方面解除合同，并要求中标人支付与解除合同相关的一切费用，责任由中标人承担。（本项需出具单独承诺函且加盖公章）
备注：以上“1至9”项商务要求的每一项均视为一项商务需求内容，对其中任意一项子项（“★”条款除外）的偏离均视为对该项商务需求内容的偏离，予以扣除相应分数。

第五章政府采购合同
第一节政府采购合同协议书
政府采购编号：CGXM2026430611000022                          
采购人（全称）：                          （甲方）

投标人（全称）：                          （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：                          
（2）采购计划编号：                          
（3）项目内容：                          
（4)项目负责人：                          
2.合同金额

（1）合同金额小写：                          
大写：                          
（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：                          。

3.履行合同的时间、地点及方式
自签订合同年月日至完成日期：     年    月    日。总日历天数：    天。

地点：                          
方式：                          
4.付款：

1、                          。
2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。
5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

(向岳阳仲裁委员会提请仲裁   ☑向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）中标通知书

（3）投标文件

（4）政府采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                          生效。

8.合同份数

本合同一式     份，采购人执     份，供应商执     份，代理公司执     份，监管部门执     份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年     月     日

合同订立地点：                          
甲      方：（公章）                              乙      方：（公章）
法定代表人：                                      法定代表人：                           

委托代理人：                                      委托代理人：                           

电      话：                                      电      话：                           

传      真：                                      传      真：                           

开 户 银行：                           

帐      号：                           
采购代理机构（盖章）：
经办人人（签字）：                  
联系电话：                           
第二节政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向投标人购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附页、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的期限、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第四章“技术规格、参数及要求”另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
14.伴随服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。
（5）【政府采购合同专用条款】与招标文件第四章“技术规格、参数和要求”规定的其他伴随服务
14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因投标人就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：
（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效
24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。
第三节政府采购合同专用条款
	第三章
第1.1款
	甲方名称、地址
	名称：岳阳市君山区卫生健康局 

地址：岳阳市君山区君山大道497号

	第三章
第1.2（6）项
	项目现场
	采购人指定地点

	第三章
第5.1款
	履行合同的期限、地点及方式
	交货时间：30天。

交货地点：采购人指定地点。  

交货方式：指派专人与招标人对接并现场交货。

	第三章
第9.2（1）项
	质量保证期
	详见第四章采购需求

	第三章
第9.2（3）项
	响应时间
	2小时内响应，24小时内达到现场

	第三章
第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	详见第四章采购需求

	第三章
第14.2（6）项
	伴随服务
	详见第四章采购需求

	第三章
第20.2款
	解决争议的方式
	■诉讼
□仲裁

	第三章
第23.1款
	合同未尽事项
	甲乙双方协商确定


第六章投标文件的组成
资格证明文件封面
一、投标人具备投标资格的证明文件
附件1 授权委托书
附件1-1 法定代表人身份证明
附件2 投标人基本情况
附件3 投标人资格声明

附件3-1湖南省政府采购供应商资格承诺函
附件4 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
附件5 联合体协议

商务文件封面
二、投标函
三、开标一览表
四、分项报价明细表
五、商务条款响应/偏离表
六、投标保证金
七、中小企业声明函

八、残疾人福利性单位声明函

九、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件

十、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件
技术文件封面
十一、货物说明一览表

十二、技术规格、参数响应、偏离表

十三、投标货物符合招标文件规定的证明文件
政府采购 
投 标 文 件 
(资格证明文件) 
  
                     
采购项目名称：________________    
政府采购编号：________________ 
委托代理编号：________________ 
  
  
  
  
  
投标人________________ 
  
  
年  月  日 
 
一、投标人具备投标资格的证明文件
投标人应按本招标文件“第一章投标邀请”第四条“投标人资格要求”、第二章第一节投标须知前附表中要求提供相应证明文件，包括基本资格条件的营业执照、特定资格条件的证明和其他证明等资料。
附件1授权委托书
授权委托书
本人          （姓名、职务）系_______________  （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、修改、撤回、提交_______________ （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）资格审查文件和投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 
委托期限：                        。 

代理人无转委托权。 
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。 
  
	委托代理人身份证复印件 


附：法定代表人身份证明 （见附件1-1）
  
  
投标人名称（单位电子签章）：                      
法定代表人（电子签章）：                     
委托代理人（电子签章）：                     
         年      月       日
附件1-1法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投标人名称：                    
注册号：                   
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日 
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。 
特此证明。 
  
	法定代表人身份证复印件 


  
  
  
  
投标人名称（单位电子签章）：                
        年        月        日

附件2投标人基本情况
投标人基本情况
  1.名称及概况： 
(1) 投标人名称：                          
地址：                          
传真/电话号码：          邮政编码：          
(2) 成立或注册日期：                   ; 
(3) 注册号码：                  
(4) 实收资本：                  
(5) 近期资产负债表（到      年     月     日止） 
①固定资产：                          
②流动资产：                          
③长期负债：                          
④流动负债：                          
⑤净值：                          
(6) 法定代表人姓名：                          

2. 经营范围：                          
3.近年营业额： 
	年度 
	总额 

	  
	  

	  
	  

	  
	  


4.近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)： 
(1)           （用户名称和地址）          （销售项目名称） 
(2)           （用户名称和地址）          （销售项目名称） 
5.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(非制造商填写) 
                                                                       
6,近年类似项目业绩(可另附页)： 
采   购   人：________________________________________ 
合同签订时间：________________________________________ 
数        量：________________________________________ 
合  同 金 额：________________________________________ 
7.开立基本帐户银行的名称和地址：________________________________________ （提供注册地人民银行开户许可证复印件） 
8.其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等 
9.提供营业执照副本及其年检合格(自然人为投标人时，提供自然人身份证明)等证明材料的复印件。 
兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 
  
  
  
  
  
  
投标人名称（单位电子签章）：            
日期：         年      月     日 
附件3投标人资格声明
投标人资格声明

致         (采购人、采购代理机构):

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定,我单位郑重声明如下:

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的,注册地点为        ，全称为             ,统一社会信用代码为        ，法定代表人(单位负责人)为        ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力,并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内,在经营活动中,未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指:达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的;法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的,从其规定。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,期限届满的,可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下(如无,填写“无”):

1、与我单位的法定代表人(单位负责人)为同一人的其他单位如下:    
2、我单位直接控股的其他单位如下:     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下:    
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形:

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单;

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单;

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的,如有虚假,我单位愿意承担相应的法律责任,并承担因此所造成的一切损失。

注:第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好,无本资格声明第十条情形。

投标人名称(单位电子签章):                  
日期:         年     月     日
附件3-1
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□中型□小型□微型□
本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（盖章）

 

      年   月   日                  

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人（负责人）姓名（签字或盖章）、身份证号、手机号：

授权代表人姓名（签字或盖章）、身份证号、手机号：

附件4  

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

  
致              (采购代理机构)： 
  
我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项和实施条例第十九条所称重大违法记录，包括： 
1.  因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
2.  在参加本项目政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动。 
特此声明！ 
  
  
投标人名称（单位章）： 
法定代表人（签章）：              
日期：        年    月     日
附件5联合体协议

联合体协议
致（采购人、采购代理机构）：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加（项目名称）（采购代理编号： ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）
二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签章）：

成员1名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签章）：

成员2名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签章）：

…

日期：年月日  

注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）授权委托书。

2、投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价，影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑。

政府采购 
投 标 文 件 
(商务文件) 
  
                     
采购项目名称：________________    
政府采购编号：________________ 
委托代理编号：________________ 
  
  
  
  
  
投标人________________ 
  
  
年  月  日
二、投标函
致：            (采购代理机构)： 
根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：         ，委托代理编号：        ），签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人      （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本    份并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。 
1、商务文件：投标函、开标一览表、分项价格表、商务条款响应/偏离表、投标资格证明文件、投标保证金； 
2、技术文件：货物说明一览表、技术规格响应/偏离表、投标货物符合招标文件规定的证明文件。 
在此，签字代表宣布同意如下： 
1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为：          (人民币大写)。 
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。 
3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起      个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。 
5、根据第一章“投标须知”第3条规定，我方承诺： 
(1) 我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”； 
(2) 我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为； 
(3) 与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。 
6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。 
7、废标后，在收到贵方的通知后，我方本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等，对于贵方采用竞争性谈判采购仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的有关规定，并无异议。 
8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄： 
地址：              邮编：          
电话：              传真：          
 

投标人名称(盖章)： 
法定代表人或其授权的代理人(签字)：               
日期：               年      月     日 

备注：
1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。 
2、供应商注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目政府采购活动止(后同) 
三、开标一览表
政府采购计划号：__    ________
委托代理编号：__    ________                 项目名称：____        
包号：__    ________                         包名称：__    ________
	投标报价
	其他内容

	小写金额：__    _______（人民币元）

大写金额：__    _______（人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


备注：

1、本表须按包填写，一个“包号”一份。

2、投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。

3、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。

5、“其他内容”招标文件规定的

投标人名称（盖单位电子章）：  _____
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签章）：  _____
日期：  _____年  _____月  _____日

四、分项报价表
采购代理编号：                         包号：                                         项目名称：                        

	序号
	品名
	制造商
	规格/型号
	单价
	数量/单位
	小计

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	总金额：
	


备注：1、应按照“采购需求”相关分项内容进行报价。 

2、“分项报价表”的报价总金额与“开标一览表”不一致，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签章）：

日期：    年  月  日

耗材或配件报价表
采购代理编号：                                                          项目名称：                           
	投标产品名称
	配件或耗材品名
	规格
	数量/单位
	单价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


备注：（1）本表应对应“分项报价表”，投标产品后续使用所需耗材或维修保养所需配件须单独报价，作为开标一览表附件。

（2）如后续使用不需耗材或维修保养不需配件，可在本表“配件或耗材品名”列填写“无”。

（3）未填列的均视为后续使用不需耗材或维修保养不需配件。
投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                        
日期：       年      月      日
五、商务响应与偏离表
  
政府采购编号：                             委托代理编号：
	序号 
	招标文件条目号 
	招标文件的商务条款 
	投标文件的商务条款 
	响应与偏离 
	说明 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  


注：1、 “投标文件的商务条款”栏，投标人应作详细的文字描述说明，不得简单填写“均响应”、“完全响应”，否则，评标时将视为未响应。

      2、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
     
  
  
  
  
投标人名称：            
法定代表人或其委托代理人(签字)：________________________
日    期：     年    月   日

六、投标保证金
不收取投标保证金项目
附件5-1免交投标保证金承诺书
免交投标保证金承诺书
致（采购代理机构）：

因本项目不收取保证金，我公司承诺，如有下列情形之一的，同意向采购人缴纳采购项目预算2%（相当于应收投标保证金的标准）的违约金，并承担相关法律责任、接受财政部门的相关处罚。

(一)中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

(二)未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；

(三)在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

（四）在投标（响应）文件中提供虚假材料的；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。

特此承诺！

投标人名称（单位电子签章）：

日期：        年        月        日

说明：不收取保证金的项目，供应商须提供此承诺书，否则视为不响应。

收取投标保证金项目
投标人须提供：付款凭证复印件，或金融机构、担保机构出具的保函原件（投标文件中附复印件）。

附件5-2投标保函（格式）
投标保函（格式）
（金融机构、担保机构保函）
        （采购人名称）：

鉴于        （投标人名称）（以下称“投标人”）于    年    月    日参加            （项目名称）政府采购招标（政府采购编号：        ，采购代理编号：        ）的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，或中标后无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金，以及发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）。 

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（电子签章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年   月   日

七、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
(不满足以下条件的无需填写)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司为参加    （采购人名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业，签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 （标的名称）   ，属于    行业，制造商为 （企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2、 （标的名称）   ，属于    行业，制造商为 （企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
             企业名称（盖章）：           

                   日 期：              

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

八、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
【不属于残疾人福利性单位的无需填写】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
监狱企业证明资料(适用于监狱企业)
备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）
附表：本项目所投中型企业产品清单
	品目号
	产品名称
	价格（元）
	产品所在页码
	备注

	
	
	
	
	

	产品总价（元）
	
	
	


注：1、中型企业产品和小微企业产品必须分别列表；

2、投标时应提供此表，未按此要求提供的，评审时不予考虑。

附表：本项目所投小微企业产品清单

	品目号
	产品名称
	价格（元）
	产品所在页码
	备注

	
	
	
	
	

	产品总价（元）
	
	
	


注：1、中型企业产品和小微企业产品必须分别列表；

2、投标时应提供此表，未按此要求提供的，评审时不予考虑。

附表：本项目所投残疾人福利性单位产品清单

	品目号
	产品名称
	价格（元）
	产品所在页码
	备注

	
	
	
	
	

	产品总价（元）
	
	
	


注：1、投标时应提供此表，未按此要求提供的，评审时不予考虑。

附表：本项目所投节能或环境标志产品

	品目号
	产品名称
	价格（元）
	类型（节能/环境标志）
	备注

	
	
	
	
	

	产品总价（元）
	
	
	


注：1、投标时应提供此表，以上所列产品应提供认证证书复印件，未按此要求提供的，评审时不予考虑。

九、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件

十、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件
  
备注：提供（1）协议或授权函复印件； 
（2）制造商或者国内总代的《营业执照》（副本）复印件。 
政府采购 
投 标 文 件 
(技术文件) 
  
                     
采购项目名称：________________    
政府采购编号：________________ 
委托代理编号：________________ 
  
  
  
  
  
投标人________________ 
  
  
年  月  日
十一、货物说明一览表

政府采购编号:                     委托代理编号：                  
	序号 
	包号及品目号 
	货物名称 
	制造商名称 
	型号规格 
	主要技术参数和技术指标 
	备  注 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


  
备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。 
  
  
投标人名称（单位章）： 
法定代表人或其授权的代理人(签字)：           
日期：     年     月     日
十二、技术规格、参数响应/偏离表
  
政府采购编号:              委托代理编号：         
	品目号 
	货物名称 
	招标文件条目号 
	招标文件的技术要求 
	投标文件的技术响应 
	响应/偏离 
	说明 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


备注：1、 “投标文件的商务条款”栏，投标人应作详细的文字描述说明，不得简单填定“均向应”、“完全响应”，否则，评标时将视为未响应。
           2、“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。 
  
投标人名称（单位章）： 
法定代表人或其授权的代理人(签字)：               
日期：       年       月       日
十三、投标货物符合招标文件规定的证明文件

  
  
备注：提供招标文件“技术规格、参数及要求”和“综合评分表”规定（包括投标货物的强制性认证、注册等）的证明材料复印件 


