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第一章
谈判通知

郴州职业技术学院 的电子电工实训室进行竞争性谈判采购，现采用发布公告的方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与资格审查，并参与竞争性谈判采购活动。

一、采购项目基本概况

1、采购项目名称：电子电工实训室
2、政府采购计划编号：(2026)431000000178-1
3、委托代理编号：CZZY-2026ZFCG-038  

4、采购项目预算：593257.00元
□支持预付款，预付比例：  / 。

5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 

6、合同定价方式：☑固定总价□固定单价 □成本补偿 □绩效激励

7、合同履行期限：签订合同之日起45天内交货。

8、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：

□保证金：不超过采购项目预算的 / %；

        □履约保证金：成交金额的 /%；
□预付款保证金：预付款的 / %；

■质量保证金：合同金额的 3 %。

9、根据《关于进一步优化政府采购领域营商环境的通知》郴财采资〔2026〕6号文件精神，本项目取消投标保证金及履约保证金。
二、采购需求
	序号
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	最高限价（元）

	1
	电子电工实训室
	详见谈判文件第四章“采购需求”
	1批
	593257.00元
	593257.00元


说明：

1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与谈判。
三、采购项目需落实的政府采购政策
（1）强制采购：政府采购实行强制采购的节能产品。

（2）优先采购：政府采购鼓励采购节能产品、环境标志产品。

（3）价格评审优惠：政府采购促进小微企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。
四、供应商资质要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力（①投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；②投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；③投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；④投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向：□中小企业 □小微企业 □监狱企业 □福利性单位。

□强制分包：大型企业应将采购份额的/%分包给中小企业。
3、本项目的特定资格要求：无

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、被“信用中国”“信用湖南”“信用郴州”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”“湖南省政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动，投标人提供公告发布后查询信息资料。

7、联合体响应：本次采购 不接受 联合体响应。

五、获取谈判文件的时间、地点及方式

1、谈判文件的获取时间：凡符合投标资格要求并有意参加投标者，可在公告发布之日起至提交响应文件截止之日通过郴州市政府采购（非标）电子交易平台（网址：http://cz.hbncp.com.cn/#/）免费获取及下载电子谈判文件。

2、谈判文件及修改、澄清文件的获取方式：

2.1供应商应在本项目获取谈判文件截止时间前登录湖南省公共资源交易统一注册平台（网址：http://222.240.80.14:8888/G2/register!verification.do?systemId=4028c7b35a8cfff2015a8df8bba001fc）中进行账号注册和数字证书申请。

2.2供应商应在本项目获取谈判文件截止时间前登录郴州市政府采购（非标）电子交易平台（网址：http://cz.hbncp.com.cn/#/）中进行“公告”--“立即投递”--“下载文件”的操作，逾期将不能获取文件。未按照相关程序操作的投标人，所产生的后果由投标人自行承担全部责任。

修改、澄清后的谈判文件请投标人自行在以上网站下载或查阅，恕不另行通知，如有遗漏，由投标人自行承担全部责任。

3、通过网络下载，其谈判文件与备案的书面谈判文件具有同等法律效力。供应商应及时关注网上相关采购信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），采购人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行承担。
六、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点
1、响应文件的提交方式：供应商应在本项目获取谈判文件截止时间前登录郴州市公共资源（非标）电子交易平台（网址：http://cz.hbncp.com.cn/#/）进行线上上传，逾期送达的，不予受理。

2、首次响应文件的提交截止时间：2026年09月21日上午9时30分（北京时间），超过截止时间的投标将被拒绝。

3、首次响应文件的开启时间：2026年09月21日上午9时30分（北京时间）。

4、首次响应文件的开启地点：郴州市市民服务中心4楼市公共资源交易中心第3开标室。

5、本项目实行全流程电子化，供应商应在规定时间内使用电脑自行远程解密开启文件，并参加网上开标活动。电子响应文件解密时限：30分钟。请投标人确保响应文件如期解密。

6、首次响应文件的开启时间与提交首次响应文件的截止时间为同一时间。

7、本项目电子响应文件容量应当控制在100MB以内（如文件大小超过100M，请联系系统客服协助），请投标人注意控制文件大小，若因响应文件容量较大而影响投标的，其责任由投标人自行承担。

8、为保证本项目的顺利进行，投标人应在投递页面填写本项目的谈判授权代表的手机号码，以便顺利通过视频会议进行谈判。

七、公告期限

本谈判邀请公告在湖南政府采购网（网址：http://www.ccgp-hunan.gov.cn）和郴州市公共资源交易中心网（网址：http://czggzy.czs.gov.cn/）发布。在其他媒体发布的谈判邀请公告，公告内容以本谈判邀请公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本谈判邀请公告指定媒体最先发布公告之日起计算。
八、确定邀请供应商

谈判小组确定所有符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判采购活动。
九、询问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、潜在投标人认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》（湘财购【2024】67号）规定，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。
十、采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名：黄柳  何文娟
2、电话：0735-2885621
十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名  称：郴州职业技术学院

（2）地  址：郴州市郴州大道909号

（3）联系人：尹女士

（4）邮 编：423000 

（5）电  话：0735-2351232

（6）邮  箱：/

2、采购代理机构信息

（1）名  称：郴州卓远工程建设有限公司  

（2）地  址：郴州市五岭大道府前华厦1栋4楼

（3）联系人：黄柳  何文娟                          

（4）邮 编：423000 

（5）电  话：0735-2885621
3、电子交易平台服务机构信息
名称：郴州市公共资源交易中心

地址：郴州市市民服务中心 4 楼市公共资源交易中心

联系人：政府采购科

电话：0735-2299020

十二、其他补充事宜

1、本邀请公告选项：☑表示选择 □表示未选择

2、本项目招标代理服务费和专家评审费由采购人支付，代理服务费：1921.95元。

3、参与本项目政府采购活动的投标人无需向采购人、采购代理机构、交易平台缴纳任何费用。

4、各投标人可在郴州市公共资源交易中心网“下载中心”中下载“政府采购电子标操作手册”。

5、若因投标人对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前完成响应文件上传的，所造成的投标失败或损失由投标人自行承担。建议各投标人在工作时间段内上传响应文件，在操作系统过程中有疑问或困难请及时进行咨询。
6、若开标时出现网络故障、交易系统技术故障等情形，导致解密无法完成而影响采购活动开展的，采购人有权采取非加密文件上传或者将项目延期、延长响应文件解密时间等相应措施，以保障采购活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。
7、交易平台技术支持联系方式：

平台客服电话：400-112-9919；客服 QQ：800182906。 

第二章 谈判须知
谈判须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第 1.1 款
	采购项目
	电子电工实训室

	第二章第 2.1 款
	采购人
	详见第一章谈判邀请

	第二章第 2.2 款
	采购代理机构
	详见第一章谈判邀请

	第二章第 2.3 款
	供应商的邀请方式
	☑发布谈判邀请公告

□采用采购人和评审专家分别书面推荐供应商方式

	第二章第 3.1 款
	供应商资格条件
	详见第一章谈判邀请

	第二章第 6.1 款
	联合体形式
	☑不接受

□接受

	第二章第 7.1 款
	现场勘察
	☑不组织

□ 组织

	第二章第 8.1 款
	采购进口产品
	☑本项目拒绝进口产品参加

□ 本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	第二章第 9.1 款
	小型、微型企业的价

格折扣比例
	（1）小型和微型企业的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10%。

（2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

评审中价格扣除参照政府采购支持中小企业发展中给予小型、微型企业扣除比例标准，本项目具体扣除比例为10%。

(3)在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

评审中价格扣除参照政府采购支持中小企业发展中给予小型、微型企业扣除比例标准，本项目具体扣除比例为 10 %。

注：1、以上条款不重复享受政策。

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

	
	节能产品的价格折扣比例
	采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内非标记★符号的节能产品，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品证书，应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为5％。

	
	环境标志产品的价格折扣比例
	采购产品中服务器为《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为5％。

	
	本国产品
	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	
	法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容
	请在财政部门指定媒体上查阅相关信息并及时填写。

	二、谈判文件

	第二章第 10.3 款
	谈判文件的可能实质

性变动内容
	技术、服务、合同条款，由谈判小组现场决定。

	
	实质性条款响应
	除法律、法规和规章规定外，招标文件中标注“★”号的条款为实质性要求条款（即重要条款）对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。 

	
	非实质性偏离的范围和幅度
	谈判文件第四章【采购需求】中一般商务和技术条款偏离项数之和≥  11 项将导致无效投标。

	第二章第 11.1 款
	提交首次响应文件的

截止时间
	详见第一章谈判邀请

	三、响应文件的编写

	第二章第 15.4 款
	采购项目预算
	人民币：伍拾玖万叁仟贰佰伍拾柒元整（593257.00元）

	第二章第 15.5 款
	报价的其他要求
	1、投标总价不得超过采购项目的预算，否则视为无效投标。

2、根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号的规定：

采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	第二章第 17.1 款
	保证金
	☑不要求提供

□ 要求提供

	第二章第 18.1 款
	响应文件有效期
	  90
日（日历日）

	第二章第 19.1 款
	响应文件副本份数
	供应商应在本项目获取谈判文件截止时间前登录郴州市公共资源（非标）电子交易平台（网址：http://cz.hbncp.com.cn/#/）进行线上上传。（中标单位中标后在 5 个工作日内需向招标代理机构提交纸质版投标文件5套。）

	四、响应文件的递交

	第二章第 22.1 款
	响应文件的递交
	1. 供应商应在本文件规定的递交截止时间之前，在平台中递交电子版谈判响应文件，电子版响应文件递交成功后会自动加密，任何单位或个人均无法在开标时间之前查看或篡改。谈判项目还需在投递页面填写本项目的谈判代表的手机号码，以便顺利进行视频会议邀请通知。供应商须在谈判文件规定解密截止时间前，进行谈判响应文件的解密，未在规定时间内解密的将视为未提交谈判响应文件。

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第二章第 36.1 款、
	财政部门指定的媒体
	湖南省政府采购网(http:// ccgp-hunan.gov.cn)

郴州市公共资源（非标）电子交易平台（网址： http://cz.hbncp.com.cn/#/）

	第二章第 38.3 款
	履约担保
	☑不需要

□ 需要

	七、其他规定

	第二章第 40.1 款
	采购代理服务费
	采购代理费由采购人支付，为：人民币壹仟玖佰贰拾壹元玖角伍分（￥1921.95元）

	第二章第 41.1 款
	其他规定
	采购项目的标的预算、最高限价、各产品采购限价单价均不得超过谈判文件所对应的价格，否则视为投标无效。


资格性、符合性审查表

	
	资 格 性 审 查 内
容

	1
	具有独立承担民事责任的能力（①投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；②投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；③投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；④投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件）

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供供应商资格声明和湖南省政府采购供应商资格承诺函，签署、盖章符合要求

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供供应商资格声明和湖南省政府采购供应商资格承诺函，签署、盖章符合要求

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供供应商资格声明和湖南省政府采购供应商资格承诺函，签署、盖章符合要求

	5
	要求投标人提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：提供投标人资格声明（签字或盖章符合要求）

	6
	法定代表人直接参与谈判的，提供法定代表人的身份证明（如非法定代表人直接参与谈判的，提供法定代表人授权委托书原件和法定代表 人、委托代理人的身份证复印件（加盖单位公章）

	7
	被“信用中国”“信用湖南”“信用郴州”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”“湖南省政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动，投标人须提供公告发布后查询信息资料。

	8
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动：提供供应商资格声明和湖南省政府采购供应商资格承诺函，签署、盖章符合要求：提供供应商资格声明和湖南省政府采购供应商资格承诺函，签署、盖章符合要求。

	9
	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动：提供供应商资格声明和湖南省政府采购供应商资格承诺函，签署、盖章符合要求。

	10
	本项目不接受任何形式的联合体投标（须提供联合体协议书（格式））。


	符 合 性 审 查 内
容

	1
	交货期满足谈判文件的要求

	2
	质量要求满足谈判文件的要求

	3
	投标报价总价及单价均未超过标的预算、最高限价、各产品采购限价单价

	4
	付款方式满足谈判文件的要求

	5
	响应文件有效期满足谈判文件的要求

	6
	符合法律、法规和谈判文件规定的

	7
	投标文件中没有采购人不能接受的其他条件

	8
	投标文件载明的投标范围满足谈判文件规定的招标范围的(没有缺漏采购文件所要求的内容)

	9
	按照谈判文件规定要求签署、盖章的


谈判须知正文

一、说明

适用范围

本谈判文件仅适用于谈判须知前附表(以下简称谈判须知前附表)中所叙述的采购项目。 2.定义

“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见谈判须知前附表。

“采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见谈判须知前附表。

“供应商”是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过谈判须知前附表所述方式，经谈判小组确定。据此，采购人或采购代理机构已向其发出谈判通知，供应商应持谈判须知前附表规定的资料领取或购买谈判文件。

“谈判小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189 号)。
“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189 号)。
“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189 号)。
“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119 号)。
供应商的资格要求

供应商应当符合谈判须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；

（2） 谈判文件规定的供应商特定资格条件。

供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。
（3）受到刑事处罚，或者受到 200 万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
参与谈判的费用

无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。 
5．授权委托

5.1 供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
联合体形式

6.1除谈判须知前附表中另有规定，本次谈判采购接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第 3 条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作

量；

（2）联合体各方均应当符合本章第 3.1 款规定的供应商基本资格条件；
（3）除谈判须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第 3.1 款规定的
供应商特定资格条件；

联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。  
7.现场勘察

7.1供应商应按谈判须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何  借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

采购进口产品

除谈判文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性谈判采购活动。

本章第 8.1 款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争性谈判。
政府采购政策支持

供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，本项目价格扣除比例见谈判须知前附表。

9.2优先采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按招标文件第四章第一节有关规定对该部分产品给予一定比例的价格折扣或者加分； 

9.3强制采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。

9.4价格评审优惠（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；

（2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业； 

（3）符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（5）与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 

（6）本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。

9.5政府采购政策交叉与叠加

（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据）

（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

9.6在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购中小企业扶持政策。

9.6投标人符合本章第9.2款、第9.3款、第9.4款规定的，应提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

（2）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。

（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件。

（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

（5）符合本国产品标准的产品：按《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）提供《中国境内生产的组件成本核算基本规则》、《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例承诺函》（格式），《投标人提交的其他资料》（若有，复印件）。

9.6执行中小企业预留采购份额政策的规定：

（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。

（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。

（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业(投标人)之间不得存在直接控股、管理关系。

谈判文件的组成

谈判文件由下列文件组成： 第一章 谈判通知
第二章 谈判须知
第三章 政府采购合同格式条款第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

本章第 11.1 款规定的提交首次响应文件截止时间前对谈判文件澄清或者修改内容，为谈判文件的组成部分。
谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务  要求以及合同条款，在谈判须知前附表中明确。
供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
提交首次响应文件的截止时间

供应商提交首次响应文件截止时间见谈判须知前附表。12.谈判文件的澄清或者修改

在本章第 11.1 款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。
澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在本章第 11.1 款规定的提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
三、响应文件

一般要求

供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。
供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。
14.响应文件的组成

响应文件包括下列内容：

一、报价表及报价文件(格式)

二、谈判响应声明(格式)

三、授权委托书(格式)

四、供应商资格审查材料

五、采购需求响应

六、合同条款偏离表

七、采购需求偏离表

八、享受政府采购政策的证明资料

九、响应标的符合谈判文件规定的证明文件

十、供应商认为需提供的其他资料

十一、最后报价

在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应

文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

谈判文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术响应与偏离表》、《商务响应与偏离表》中对应内容注明。

根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。 
15.报价

供应商应当根据谈判文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第 11.1 款规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第 21.1 款的有关要求。
响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见谈判须知前附表。 16.供应商符合谈判文件规定的证明文件

在谈判小组确定邀请供应商名单起至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第 3.1 款规定的供应商资格条件要求。
供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。
保证金：不要求提供
响应文件有效期

响应文件有效期见谈判须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第 11.1 款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
电子响应文件的制作和签署
投标人确认投标后，应当在郴州市公共资源交易政府采购电子化平台上认可的“投标文件制作工具软件下载”制作投标文件（含澄清、说明文件）并进行固化、加密；否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。
投标人应按照电子谈判文件格式及投标工具编制相关资料。必须按谈判文件目录和节点对应位置上传或填写相应资料，否则，由于编制上传位置失误，系统将判断投标人未提交此项资料，由此造成的后果和责任由投标人自行承担。
投标人应注意压缩电子文件，上传的有关扫描件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件复印件，无法阅读、识别和判断的，由此可能导致的不予计分、废标等后果由投标人自行承担。
投标人应在电子投标文件指定签章处采用交易平台认可的 CA 数字证书（含电子印章）进行签章。

电子招投标文件具有法律效力，若响应文件与谈判文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。
四、响应文件的递交

响应文件的递交

本项目实行网上投标，投标人应在【谈判须知前附表】规定的投标截止时间前登录郴州市政府采购（非标）电子交易平台进行线上上传。本项目电子响应文件容量应当控制在 100MB 以内，请投标人注意控制文件大小，若因响应文件容量较大而影响投标的，其责任由投标人自行承担。

采购人、采购代理机构对已发出的谈判文件进行了必要澄清或者修改的，投标人应撤回原电子响应文件，并将修改后的响应文件再次进行线上上传。谈判文件规定的投标截止时间之后，投标人不得对响应文件做任何修改。

谈判文件规定的投标截止时间止，郴州市政府采购（非标）电子交易平台将关闭递交文件的入口，届时将无法递交响应文件。

响应文件的补充、修改或者撤回

投标人在谈判文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的响应文件，也可以撤回并修改后再重新上传。

采购人、采购代理机构发布了修改、澄清文件的，投标人应按照修改、澄清后的谈判文件要求重新编制响应文件并上传至交易平台。

投标人应在【投标须知前附表】规定的投标截止时间前将电子响应文件上传至交易平台，逾期不予受理。

解密电子投标文件时限及方式

投标人使用加密投标文件的CA 数字证书在投标截止时间起 30 分钟内完成投标文件的解密，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，有三家或三家以上解密成功的，开标继续进行。（如因交易平台出现系统故障，导致解密无法完成的，由采购人或采购代理机构酌情延长解密时间）

五、响应文件的评审与谈判

供应商资格审查
由谈判小组对供应商进行资格审查。24.谈判程序

24.1 谈判程序：初步审查、谈判（包括澄清、符合性评审查）、提出成交供应商。其中，谈判按本章第 29.1 款或者第 29.2 款情形进行。

初步审查

谈判小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，谈判小组应当告知有关供应商。

未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；
响应文件有效期不足的；

不符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的。26.实质性响应

实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与谈判文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应谈判文件的要求。
响应文件是否实质性响应谈判文件要求由谈判小组依据谈判文件规定认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
澄清

谈判小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
符合性审查

对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的符合性审查。谈判小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效（供应商不参加谈判），谈判小组应当告知有关供应商：
不满足本章第 26.1 款规定的实质性要求的；
不符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的。29.谈判

谈判小组所有成员集中与单一供应商分别（线上）进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人通过视频会议进行谈判。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，谈判小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加谈判的供应商。
每轮谈判中，参加谈判的供应商代表应认真、准确、完整地记录谈判小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对谈判小组书面《通知》提出的要求和条件作出明确响应，并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
本项目谈判方式为视频邀请谈判。参与谈判的人员应包含商务、技术代表，并出示身份证明以供谈判小组线上核验身份。
视频邀请谈判操作流程为：

投标人在开标结束后，可以提前登录郴州市政府采购（非标）电子交易平台等待谈判小组的视频谈判邀请。

请各投标人使用 360、QQ、谷歌（Google）浏览器登录郴州市政府采购（非标）电子交易系统，并确保电脑有麦克风及视频功能（台式电脑须具备扩音器，笔记本电脑若已配备视频通话功能，则无需另配）。

通过郴州市政府采购（非标）电子交易系统的视频会议功能，系统机器人会电话通知投标人准备视频会议（系统机器人默认拨打投标人注册手机号码），投标人应及时接听，以免错过视频会议。
使用电脑端视频（推荐首选使用）：投标人接听电话后，应立即打开郴州市政府采购（非

标）电子交易平台登录报名此次项目的系统账号，点击进入页面自动弹出的“进房邀请”对话框进行视频通话。

使用微信小程序：投标人接听电话后，应立即在开标大厅点击“微信小程序”，扫描二
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，然后输入郴州市政府采购（非标）电子交易平台所使用的账号密码，点击进入页面自动弹出的“邀请视频”对话框进行视频通话。

退出谈判

供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购人、采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商代表签字。
最后报价

谈判结束后，谈判小组按本章第 21.2 款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。响应文件不符合谈判文件规定的实质性要求和条件的，谈判小组不得要求供应商提交最后报价，也不得接受供应商提交的最后报价。符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于 3 家的，谈判小组应当要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。
谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

下列情形，谈判小组确认符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于 3 家， 可以不与供应商谈判，直接要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。

谈判文件未明确可能实质性变动的；

谈判文件明确可能实质性变动，但谈判小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，认为谈判文件不需发生实质性变动、不需要谈判的。

提交最后报价的操作流程为：

谈判结束后，谈判小组通过郴州市政府采购（非标）电子交易系统向合格投标人发出最后报价邀请。

各投标人应在系统自动弹出的“最终报价”对话框中点击“下载附件”，自行下载报价格式清单进行最后报价的填报。最后报价表填报完毕后以 PDF 格式文件进行上传，上传成功后点击 文件右侧的“签章”按键进行签章及解密。投标人未在规定时间内上传最后报价的， 将视为放弃最后报价资格。
不合理报价

29．7.1 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。
提出成交供应商

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

最后报价排序相同的，由采购人在确定成交供应商。

31.确定成交供应商

采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

30.3 最后报价确定遵守本章第 30 条的规定。

32.谈判的特殊情形
32.1 公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照省级以上财政部门相关规定，经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。符合本款情形的，本章第 29.1 款、第29.2 款、第 30.1 款、第 33.1 款中规定的供应商最低数量可以为两家。

33.谈判终止
33.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，或
者提交最后报价的供应商少于 3 家的；

因重大变故，采购任务取消的。34．重新评审

34.1 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

保密及串通行为

谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理  机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：
供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；
供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；

供应商与采购人、采购代理机构 以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

成交信息的公布

成交供应商确定后 2 个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在谈判须知前附表指定的媒体上公布。

询问及质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规
章及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。 38.成交通知

成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
成交通知书是合同文件的组成部分。39.签订合同

谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依
据。

成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内与采购人签订政府采购合同。
成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得
将成交项目分包后分别向他人转让。

成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

采购代理服务费

采购人应按谈判须知前附表规定交纳采购代理服务费。

其他规定

谈判文件的其他规定见谈判须知前附表。

第三章 政府采购合同格式条款

一、政府采购合同协议书

政府采购合同协议书

（请按照《中华人民共和国民法典》及本采购项目特点自行拟定特定文本确定合同格式，本协议书仅供参考，不作限制）
                                        采购合同编号：             
采购人（全称）：                   （甲方）

中标人（全称）：                   （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：                                 
（2）采购计划编号：                                 
（3）项目内容：                                     

（4）是否分包：                                     
（5）项目负责人：                      
（6）联系电话：                        
2.合同金额

（1）合同金额小写：                                
大写：                                
（2）具体标的见附件。

（3）合同定价方式：□固定总价  □固定单价  □成本补偿  □绩效激励

（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：

□全额付款：  （应一次性支付全部合同款项）  
□预付款：  （应明确预付款的支付比例和支付条件）  
□分期付款：  （应按照季度分期支付合同款项）  
□成本补偿：  （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）  
□绩效激励：  （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）  
3.履行合同的时间、地点及方式
（1）起始日期：    年    月    日，完成日期：    年    月    日；总日历天数：    天。

（2）地点：                                 

（3）方式：                                

（4）履约担保：  履约担保的金额、形式和期限要求  。

（5）质量保证金：  质量保证金的金额、形式和期限要求  。

4.合同验收

（1）验收主体：                                
（2）验收方式：                                
（3）验收标准：                                
5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□提请仲裁；□向甲方所在地人民法院提起诉讼。

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在招标或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议；

（2）本合同协议书

（3）中标通知书；

（4）投标文件；

（5）政府采购合同专用条款；

（6）政府采购合同通用条款；

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸；

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                           生效。

8.合同份数

本合同一式    份，采购人执    份，中标人执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：    年    月    日

合同订立地点：                             
附件：具体标的明细、分包合同等。

（以下无正文）

甲方：                        （公章）     乙方：                         （公章）

单位负责人：                               法定代表人：                          
法定代表人：                               委托代理人：                          
签约代表：                                 电话：                                
电话：                                     传真：                                
传真：                                     开户银行：                            
                                           账号：                                
二、政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据本合同规定，乙方应提供的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第五章“采购需求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

（5）【政府采购合同专用条款】与招标文件第五章采购需求规定的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其他部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

三、政府采购合同专用条款

	第六章第二节

第1.1款
	甲方名称、地址
	名称：郴州职业技术学院

地址：郴州市郴州大道909号

	第六章第二节

第1.2（6）项
	项目现场
	郴州职业技术学院指定地点。

	第六章第二节

第5.1款
	履行合同的时间、地点及方式
	1、交货期：签订合同之日起45天内交货。

2、交货地点：郴州职业技术学院指定地点。

3、交货方式：运输至指定地点, 中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等；并负责产品在交货地点的保管，直至项目验收合格并交付使用。（交钥匙项目）

	第六章第二节

第9.2（1）项
	售后服务
	1、中标人应指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

2、非采购人的人为原因而出现产品质量问题，由中标人负责退换，并承担因此而产生的一切费用。

	第六章第二节

第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	货物到达指定地方全部设备安装调试、师生实操培训、全套技术资料移交、软件功能验收、场地整改验收，提供完整验收报告及培训台账后支付合同总款的97%，所剩3%的余款作为质保金，待免费质保期满无任何纠纷一次性付清（余款不计利息）。

	第六章第二节

第14.2（5）项
	乙方提供的其他服务
	具体详见第四章“采购需求”。

	第六章第二节

第20.2款
	解决争议的方式
	■诉讼

□仲裁

	第六章第二节

第23.1款
	合同未尽事项
	按相关法律法规及合同双方协商拟定。


第四章 采购需求

第一节 采购清单一览表
	包号
	包名称
	分项项目名称

（条目号/品目名称）
	是否接受进口设备
	数量
	交货要求
	备注

	
	
	
	
	
	时间
	地点
	

	1
	电子电工实训室
	电子电工实训室
	否
	1批
	签订合同之日起45天内交货
	采购人指定地点
	


注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

第二节 技术要求
	序号
	仪器设备名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	
	
	及性能要求
	
	

	1. 
	电工电子技术创新设计综合应用实训装置
	一、功能要求
	套
	20

	
	
	要求设备满足院校的“电路分析”“电工基础”“电工学”“模拟电子技术”“数字电子技术”“电机控制”“继电接触控制”等课程的实训大纲要求的实验实训功能。
	
	

	
	
	二、技术性能要求
	
	

	
	
	(1)输入电源：三相五线～380V±10% 50Hz；
	
	

	
	
	(2)工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%（25℃） 海拔＜4000m；
	
	

	
	
	(3)装机容量：≤1.0kVA；
	
	

	
	
	(4)外形尺寸：≥1360mm×700mm×1450mm；
	
	

	
	
	三、基本配置及功能要求
	
	

	
	
	(1)电源控制屏要求
	
	

	
	
	控制屏为铝合金型材双层结构，所有单元要求模块化设计，方便维修更换。要求采用高分子绝缘面板及PCB面板，为实验配备交流电源、直流稳压电源、恒流源、受控源、各种测试仪表及实验器件等。
	
	

	
	
	(2)实验桌要求
	
	

	
	
	台面要求为E1级三聚氰胺复面合成板，加防静电胶皮，台面厚度≥25mm。采用四个工业铝型材立柱为支撑，立柱端部可安装调节脚，方便高度调节，主体结构通过左、右各2个C字形铝压成型构件连接，台面高度≤800mm，桌面板下设支撑框架，截面尺寸约为≥30x30mm，承受力≥300Kg，外观简洁、大气、新颖。立柱采用工业铝型材成型工艺，表面氧化处理，截面尺寸≥72*72mm，比重≥3.0kg/m，四面带槽，槽宽≥8.5mm，端部配套塑料堵头，槽内适用工业铝型材通配螺母及配件。C字形铝压成型构件为左、右对称件，外形≥166*166*70mm，单件≥0.37kg，采用压铸成型工艺，经机加工、抛丸、喷砂，表面绿色静电喷涂工艺。配有活动储物柜采用铁质双层亚光密纹喷塑结构，外表面喷涂彩色环氧聚塑，材料厚度≥1.0mm，分一抽一柜结构，底部装有万向轮，用于存放实验配件及模块。
	
	

	
	
	(3)具有无线电源控制系统要求
	
	

	
	
	★无线电源管理：该系统由交互平板或智能手机、系统软件、核心控制板及通信模块等组成。核心板采用微控制器，供电采用低电压100—340V；系统要求为无线通信模式，无需电脑主站，无需布线，节省资源，通信距离最大，系统通信稳定可靠；无线电源管理功能使用平板电脑或者智能手机作为移动控制端，具有全部通电、全部断电和任意设备通电等功能，教师可随时处理设备通电需求。具有APP具有密码保护，防止学生误操作；该系统可实现信息掉电不丢失数据；支持256个节点电源控制。为确保系统无版权纠纷且质量稳定可靠，提供功能实现智能无线电源管理，功能满足本项目技术要求的软件著作权证书。
	
	

	
	
	(4)安全电源系统要求
	
	

	
	
	4.1 提供三相固定380V交流电源，配有急停、启动、停止按钮控制设备控制电源输出，输出均设有智能自动保护电路，配有三相数字式智能电压表实时监控。
	
	

	
	
	4.2 配备三路AC220V交流电源，可为外配仪器设备提供工作电源。
	
	

	
	
	4.3 配有安全电源系统：系统要求为ARM核心处理，支持USB、CAN、SPI、I2C、USART通信，能够集通用定时控制端口和PWM高级控制端口、具有24位系统多功能计数器、独立和窗口型看门狗，支持DMA控制器、ADC；系统要求配置分散采集和集中控制方法，系统要求模拟信号的采集处理，要求不同处理模块间的SPI高速通信传输，保证数据的实时性；数据采集处理模块对采集的信号进行初步运算，将计算结果打包编码；信息管理模块对结果进行解码，将安全接口实时监控信息进行处理，系统能够实现实训平台工作编号，安全接口连接电压，以及负载状态，人性化提示引导信息进行实时显示；在安全接口的数据信息异常时，信息管理模块对信息进行优先级判断，并通过语音或灯光告知和引导使用者对系统故障信息的正确处理，保障使用者的人身安全和学校财产安全；智能安全信息管理系统开放高速USB接口和RS485串行接口，用于连接PC机和设备升级扩展使用。为确保产品质量稳定可靠且无版权纠纷，要求提供实物控制板照片佐证材料及提供权威部门颁发的集成电路布局设计证书和智能电源综合管理单元电路设计布图证书，要求现场进行产品功能视频演示。供应商须承诺中标后响应采购人要求进行产品功能演示佐证，若演示功能与招标技术要求不符合则视为虚假投标，采购人有权取消其中标资格同时上报相关部门，相关法律处罚后果由供应商自负。
	
	

	
	
	(5)配置清单及要求
	
	

	
	
	5.1电源控制屏、实验桌
	
	

	
	
	要求桌子主体框架：选用优质的冷轧板，桌脚采用≥72*72mm优质铝型材，桌脚与主体采用四个铝压铸件浮空式连接，外形美观大方，便于拆装，并配置四个压铸工艺生产的浮空蹄脚。实训桌桌面为防火、防水、绝缘、耐磨高密度板，厚度≥25MM。
	
	

	
	
	要求控制屏为铝合金型材双层结构，所有单元要求模块化设计，方便维修更换。采用铝质面板及PCB面板，为实验配备交流电源、直流稳压电源、恒流源、受控源、各种测试仪表及实验器件等。配有一抽一柜储存柜，用来存放配件工具材料。
	
	

	
	
	5.2交流电源
	
	

	
	
	要求提供三相固定380V交流电源及单相0～250V连续可调交流电源，配备1台单相调压器，规格为≥0.5kVA/0～250V。配有急停、启动、停止按钮控制设备控制电源输出，输出均设有智能自动保护电路，配有三相数字式智能电压表。要求配备三路AC220V交流电源，可为外配仪器设备提供工作电源。
	
	

	
	
	5.3日光灯实训单元
	
	

	
	
	要求设有实训用≥220V、≥30W的日光灯灯管一支，将灯管灯丝的四个头经过快速保险丝引出供实训使用，可防止灯丝损坏。
	
	

	
	
	5.4智能交流仪表模块
	
	

	
	
	5.4.1 要求智能交流电流表：测量范围≥0～5A，≥5位LED显示，测量精度≥0.5级，设有≥6个LED工作状态指示灯，指示档位、工作模式、报警状态等。具有“自动”换挡测量和“手动”换挡测量两种工作模式，“手动”模式时分（5A-2A-200mA-20mA-锁存）四档，“自动”模式时程序会自动判断并进入相应量程档位。每档均有超量程告警、指示等功能。通过键控、数显窗口实现人机对话功能。
	
	

	
	
	5.4.2 要求智能交流电压表：测量范围≥0～500V，≥5位LED显示，测量精度≥0.5级，设有≥6个LED工作状态指示灯，指示档位、工作模式、报警状态等。具有“自动”换挡测量和“手动”换挡测量两种工作模式，“手动”模式时分（500V-200V-20V-2V-锁存）四档，“自动”模式时程序会自动判断并进入相应量程档位。每档均有超量程告警、指示等功能。通过键控、数显窗口实现人机对话功能。
	
	

	
	
	(6)智能直流仪表模块
	
	

	
	
	6.1 求智能直流电流表：测量范围≥0～5A，≥5位LED显示，测量精度≥0.5级，设有≥6个LED工作状态指示灯，指示档位、工作模式、报警状态等。具有“自动”换挡测量和“手动”换挡测量两种工作模式，“手动”模式时分（5A-2A-200mA-20mA-锁存）四档，“自动”模式时程序会自动判断并进入相应量程档位。每档均有超量程告警、指示等功能。通过键控、数显窗口实现人机对话功能。
	
	

	
	
	6.2 要求智能直流电压表：测量范围0～500V，≥5位LED显示，测量精度≥0.5级，设有≥6个LED工作状态指示灯，指示档位、工作模式、报警状态等。具有“自动”换挡测量和“手动”换挡测量两种工作模式，“手动”模式时分（500V-200V-20V-2V-锁存）四档，“自动”模式时程序会自动判断并进入相应量程档位。每档均有超量程告警、指示等功能。通过键控、数显窗口实现人机对话功能。
	
	

	
	
	(7)直流稳压电源
	
	

	
	
	7.1 要求直流稳压电源：提供±5V、±12V直流电源，每路均具有短路、过流保护和自动恢复功能。
	
	

	
	
	7.2 要求直流数显稳压电源：可提供两路0.0～30V/0.5A可调稳压电源，两路稳压源可单独使用，也可组成0～±30V或0～±60V。
	
	

	
	
	(8)恒流源
	
	

	
	
	要求可以分2mA、20mA、200mA三档，按键式切换，从0mA起调，调节精度1‰，负载稳定度≤5×10-4，额定变化率≤5×10-4 ，配有数字式直流毫安表指示输出电流，具有输出开路、短路保护功能。
	
	

	
	
	(9)函数信号发生器要求
	
	

	
	
	显示：≥3.2英寸TFT彩色液晶屏显示；输出波形：正弦波、方波、脉冲波、三角波、TTL/COMS数字信号、任意波等；储存：可储存≥64个用户自定义的任意波形；输出调制：频率扫描；采样速率：≥250Msa/s；频率范围：≥0-15Mhz；频率最小分辨率：≥1uHz；输出阻抗：≥50欧姆；幅度范围：≥2mVp-p～20Vp-p；外测频率范围：≥0-100MHZ；接口方式：USB接口，通讯协议开放，可实现联网功能。
	
	

	
	
	(10)智能型功率、功率因数表
	
	

	
	
	要求采用专用DSP计算有功功率、无功功率。精度为≥0.5级，电压、电流量程分别为≥500V、≥5A，可测量负载的有功功率、无功功率、功率因数及负载的性质等；还可以贮存、记录15组功率和功率因数的测试结果数据，并可逐组查询。
	
	

	
	
	(11)电路基础实训（一）
	
	

	
	
	要求完成叠加原理、基尔霍夫定律、戴维南定理、诺顿定理、直流电阻电路故障的检查、互易定理、欧姆定律等实训；提供电阻、电感、电容，完成R、L、C串联谐振、一阶、二阶动态电路的研究、电压源与电流源的等效变换、负载获得最大功率的条件、电阻的串、并联等实训。
	
	

	
	
	(12)电路基础实训（二）
	
	

	
	
	要求提供灯泡（12V/0.1A 两只）、稳压管、二极管（两只）、未知元件（四只）、电位器（1k/2W、10k/2W、100k/2W各一只）、电阻箱（0～9Ω/2W、0～90Ω/2W、0～900Ω/2W、0～9000Ω/2W各一组）等，完成已知和未知电路元件伏安特性的测绘、电容的充放电等实训。
	
	

	
	
	(13)交流电路实训（一）
	
	

	
	
	要求提供大功率电阻（100Ω/25W、200Ω/25W、1kΩ/25W）、电感（100mH/0.3A）、整流二极管（1N5408 四只）、高压电容（0.47uF/500V、1uF/500V三只、2.2uF/500V、4.7uF/500V）、镇流器、启辉器、短接按钮等，完成日光灯功率因数提高实训、RLC串联交流电路实训、RLC并联交流电路实训以及电感、电容元件在直流电路和交流电路中的特性实训。
	
	

	
	
	(14)交流电路实训（二）
	
	

	
	
	要求三个完全独立的灯组，可连接成Y或△两种三相负载线路，每个灯组均设有三个并联的白炽灯螺口灯座（每组设有三个开关控制三个负载并联支路的通断），可插60W以下的白炽灯9只，各灯组设有电流插座便于电流的测试；各灯组均设有过压保护电路，保障实验学生的安全及防止灯组因过压而导致损坏；
	
	

	
	
	(15)电工综合技能实训（二）
	
	

	
	
	要求运算放大器的应用实训、受控源的设计、报警保护电路的设计及其应用实训、互感器的应用实训、整流滤波电路的设计及应用实训、过流保护的设计及其应用实训。
	
	

	
	
	(16)电子技术实训（一）
	
	

	
	
	要求提供低压交流电源（0V、6V、10V、14V等抽头各一路及抽头17V两路）、三极管、二极管、稳压块、电阻、单结晶体管、蜂鸣器、电容等。
	
	

	
	
	(17)电子技术实训（二）
	
	

	
	
	要求提供四位十进制译码显示器、8位逻辑电平开关、8位电平指示器、三态逻辑笔、脉冲信号源（正、负输出单次脉冲和频率为0.5Hz～300kHz连续可调的计数脉冲源各一路），设有一些高可靠圆脚集成电路插座（8P、14P、16P、28P、40P若干只）。实训箱还配有单管/负反馈两级放大器、射极跟随器、RC串并联选频网络振荡器、差动放大器及低频OTL功率放大器共五块固定线路实训板。可采用固定线路或分立元件灵活组合进行实训。
	
	

	
	
	(18)继电接触控制实训（一）
	
	

	
	
	提供交流接触器（线圈电压为220V）两只，按钮三只（黄、绿、红各一只）；采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体，面板（厚度≥2mmPCB面板）所有端口都通过接线端子引出，学生通过接线端子动手接线完成实验项目。
	
	

	
	
	(19)继电接触控制实训（二）
	
	

	
	
	提供交流接触器（线圈电压220V）一只，热继电器一只，时间继电器一只；采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体，面板（厚度≥2mmPCB面板）所有端口都通过接线端子引出，学生通过接线端子动手接线完成实验项目。
	
	

	
	
	(20)电动机
	
	

	
	
	三相异步鼠笼电机△/Y ≥380V、≥180W；所有端口都通过接线端子引出，学生通过接线端子动手接线完成实验项目。
	
	

	
	
	(21)电度表模块
	
	

	
	
	机械式电度表DD862-4电度表规格为≥220V、≥2.5/10A；采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体，面板（厚度≥2mmPCB面板）所有端口都通过接线端子引出，学生通过接线端子动手接线完成实验项目。
	
	

	
	
	(22)功率因数表单元
	
	

	
	
	6L2-COSΦ功率因数表≥380V≥/5A一只；采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体，面板（厚度≥2mmPCB面板）所有端口都通过接线端子引出，学生通过接线端子动手接线完成实验项目。
	
	

	
	
	(23)配件
	
	

	
	
	要求提供与实训设备相匹配的实训指导书和实训导线。
	
	

	
	
	提供数模电实验的电子套件器材，单独包装，满足完成电子类数模电技能实训项目。
	
	

	
	
	(24)配工具箱，含剥线钳、斜口钳、尖嘴钳、压线钳、十字/一字螺丝刀等。
	
	

	
	
	四、配套仿真软件及资源要求（整体配备1套）
	
	

	
	
	（一）3D电工电气实训系统
	
	

	
	
	★（1）软件基于3D界面制作，可以从模型库中拖拽方式选择所需要的器件，库中模型21个，具有手动接线和自动接线演示，同时提供原理图进行参考，让学生掌握识图选器件并接线的知识点，具备考核功能，要求系统分登录界面和仿真界面，用户需要在登录界面填入正确的账号和密码才能正常使用本软件，仿真界面包含：实训项目选择菜单、模型选择区、线材工具选择区、得分显示区、错误提示区等。
	
	

	
	
	（2）要求包含实训项目不少于20个，投标时提供能满足要求的详细实训名称。用户根据不同实训项目的原理图选择相对应的模型和正确的接线方式。为确保产品质量稳定可靠，要求提供功能截图佐证。
	
	

	
	
	（3）模型选择区需包含二十多种器件模型名称，投标时列出二十多种详细的器件模型名称。用户根据不同的实训项目需要选择模型，如果选错或者多选得扣一分，如果已经选择模型还没放到面板上，可以按ESC键取消该模型并重新选择模型。为确保产品质量稳定可靠，要求提供功能截图佐证。
	
	

	
	
	（4）线材工具选择：用户可以根据原理图进行接线，线材工具区包含有黄、绿、红、蓝、黑5种颜色导线，可以避免在线路复杂时分不清线材导通电路。用户需要严格按照原理图进行接线，如果接错扣一分并删除该导线。用户可以在选出线材后或者接好一头时按ESC键取消该导线。为确保产品质量稳定可靠，要求提供功能截图佐证。
	
	

	
	
	（5）要求具备智能评分：得分默认为100，模型或导线选择错误时会扣1，用户进行实验中切换到另一个实训项目时得分会恢复到100并清空之前实验的模型和线材。
	
	

	
	
	（6）要求具有一键示教功能：每一个实训项目对应一个自动接线功能，用户可以点击启用自动接线按钮，软件系统会自动生成该实训的模型和线材，用户可以在自动接线中进行仿真，能让用户更直观地观察实验现象。为确保产品质量稳定可靠，要求提供功能截图佐证。
	
	

	
	
	（7）为确保系统功能稳定且符合技术要求，要求现场进行产品功能视频演示。供应商须承诺中标后响应采购人要求进行产品功能演示佐证，若演示功能与招标技术不符合要求则视为虚假投标，采购人有权取消其中标资格同时上报相关部门，相关条律处罚后果由供应商自负。
	
	

	
	
	（二）3D机床电气综合实训系统
	
	

	
	
	（1）要求软件分为三种界面，分别为主界面、功能选择界面、仿真界面，其中选择界面可以选择10种不同的机床来进行实训，仿真界面可以进行设备的模拟仿真。
	
	

	
	
	（2）要求登录界面为账号密码形式，不会存储用户的明文密码，采用单向加密存储的形式来确保软件安全。
	
	

	
	
	（3）要求软件包含的机床的实训项目要求，分别是：1.X62W万能铣床培训；2.M7130平面磨床培训；3.C650-2普通车床培训；4.C6140普通车床培训；5.PDH电动葫芦培训；6.T68卧式镗床培训；7.Z3040B摇臂钻床培训；8.Z37摇臂钻床培训；9.M7120平面磨床培训；10.Z3050摇臂钻床培训。为确保产品质量稳定可靠，要求提供功能截图佐证。
	
	

	
	
	（4）要求在选择实训项目后，具有原理介绍、仿真实训、操作演示功能模块，可以更加直观地看到机床的外形结构，可以选择查看机床的原理介绍或者进行仿真实训、操作演示。为确保产品质量稳定可靠，要求提供功能截图佐证。
	
	

	
	
	（5）要求仿真实训界面可根据使用者的需求自由地切换视角、包括上视、左视、右视与主视，通过不同的视角来观察实训的过程。设故区可以进行多种故障的设置，让使用者更加直观地看到各种故障会产生的不同现象，包含自由设定故障、固定三种故障、随机多种故障等设置方式。自由设故界面可以自行选择故障内容，不限故障数量，可以多次随机故障来提示难度。为确保产品质量稳定可靠，要求提供功能截图佐证。
	
	

	
	
	（6）要求具有人工智能提示按钮，可以显示故障图，使用者可以根据故障图提供的信息更加方便地排除故障。
	
	

	
	
	（7）要求具有虚拟仪表功能，排除故障时需要使用者用虚拟数字万用表、虚拟电笔等测量工具测量各元器件的通断情况，来找出故障位置。为确保产品质量稳定可靠，要求提供功能截图佐证。
	
	

	
	
	（8）要求万用表采用高级逻辑算法，使万用表具有真实的物理现象，使用者可以自由地用万用表测量任何地方，配有一键收回表笔按钮，以及单独收回表笔按钮。
	
	

	
	
	（9）要求万用表配有三个档位，蜂鸣档，200V交流电压档，600V交流电压档，足以设备的检测与排故。
	
	

	
	
	（10）要求具有一键示教复位功能，可以让设备回到最初的状态，方便使用者快速重新进行新一轮的实训。为确保产品质量稳定可靠，要求提供功能截图佐证。
	
	

	
	
	（11）要求操作演示界面可以进行一个正常操作流程的示范，引导使用者根据实际使用方法来操作设备，操作演示时提供文字提示与解说，让使用者更加清楚地了解设备运转的各种情况。在操作演示的同时，可以查看此时电路的通电情况，更加直观地了解设备的具体情况。在操作演示界面也可以直接切换到仿真实训界面，可以让使用者更快捷地切换界面，同时要求具备重新演示功能，让未了解设备的使用者重新观看演示。
	
	

	
	
	（12）为确保系统功能稳定且符合技术要求，要求现场进行产品功能视频演示。供应商须承诺中标后响应采购人要求进行产品功能演示佐证，若演示功能与招标技术要求不符合则视为虚假投标，采购人有权取消其中标资格同时上报相关部门，相关条律处罚后果由供应商自负。
	
	

	
	
	（三）理论考题训练、实操演示及综评指导系统
	
	

	
	
	要求系统提供全面、系统的理论训练、实验演示以及综合指导与评定。具体包含及功能要求如下：
	
	

	
	
	（1）要求系统兼容iOS、android、harmonyos等操作系统；无需客户单独搭建服务器；
	
	

	
	
	（2）要求支持可将学员身份信息录入系统，按指定方式，在考培时间段即可登录系统；为确保产品质量稳定可靠，要求提供功能截图佐证。
	
	

	
	
	（3）考题题库分为表现形式不限，总题库不少于1000题包含选择、判断、简答、实操题型，适配高职电工电子中级技能考核;所有实训项目对接《职业技能等级标准》，支持教学考核、技能考证、实训测评一体化;为确保产品质量稳定可靠，要求提供功能截图佐证。
	
	

	
	
	（4）训练模式分为模拟考试模式和练习模式；为确保产品质量稳定可靠，要求提供功能截图佐证。
	
	

	
	
	（5）考试模式是根据相关要求，由系统随机在题库中抽取题目，在规定时间内完成答题后，自动评分；为确保产品质量稳定可靠，要求提供功能截图佐证。
	
	

	
	
	（6）终端可以统计学员考试成绩，以便督促学员理论题学习进度；为确保产品质量稳定可靠，要求提供功能截图佐证。
	
	

	
	
	（7）实操演示分为电力拖动、机床电气设备排故、电子技术、单片机、数控维修、工业机器人、PLC、运动控制、触摸屏、电力电子技术等模块；
	
	

	
	
	（8）综评指导，按要求指导学员准备相关资料。
	
	

	
	
	（9）配套的设备培训资料、微课、操作资料（包括原理图、波形图、元件清单、原理、参数说明等）须满足考核鉴定，并提供配套讲义；
	
	

	
	
	（10）要求训练系统每年至少免费更新一次，包含系统架构更新和内容更新。
	
	

	
	
	（11）为确保系统功能稳定且符合技术要求，要求现场进行产品功能视频演示。供应商须承诺中标后响应采购人要求进行产品功能演示佐证，若演示功能与招标技术要求不符合则视为虚假投标，采购人有权取消其中标资格同时上报相关部门，相关条律处罚后果由供应商自负。
	
	

	
	
	（四）单元板数据包仿真软件
	
	

	
	
	要求软件基于3D开发软件制作，可根据控制方式进行虚实结合的运行。仿真平台可以适用于PC客户端或云端等进行虚拟操作，软件为中文界面，适用的软件环境广。系统平台开放通用接口进行模型数据导入，为组件库中没有的非标机建立模型组件，并赋予其参数和运动等，方便后续升级及二次定义开发。软件主要包含四种功能：器件介绍、模拟装配、故障检修、模拟接线。具体如下：
	
	

	
	
	（1）器件介绍功能模块分为三大类：元器件介绍、工具介绍、电路板介绍。元器件介绍包含：用于LED单元板的各种芯片、灯珠、电容、电阻、排线等。工具介绍包含：电烙铁、热风枪、万用表、示波器、螺丝刀等。电路板介绍包含：室内P4、P6等全彩单元板以及室外P10单色单元板和各种接口。每一个芯片都配有图文说明和详细资料，用户可以用鼠标控制每一个器件达到旋转、移动、缩放从而更直观地了解器件，同时也配有整体线路板的展示、装配视频、焊接过程动画。主要训练初学者的认知及应用能力。
	
	

	
	
	（2）模拟装配包含P4、P4.81、P6等全彩单元板和P10单色单元板。用户可以点击元器件库（包含16种以上元器件）中的图标生成对应的元器件并跟随鼠标移动，用户把元器件放到指定位置点击鼠标即可装配，系统会判断该元器件是否装配正确，如果正确则可继续装配，如果错误则提示安装错误并删除该元器件。用户可以在点击图标生成元器件后按ESC键取消该元器件从而达到更换元器件选择，并可以在已经装配好的元器件点击撤销上一步删除上一个装配好的元器件达到回退效果。装配过程中用户可以平移、缩放整个线路板并可点击翻转线路板按钮以装配背面灯珠。当元器件全部装完时会提示该线路板装配完成。提升学生的模拟装配焊接能力。
	
	

	
	
	（3）故障检修包含随机故障和自定义故障（自定义故障20种），故障内容是根据现场总结的非常经典的故障类型：单行不亮、隔4行不亮、显示乱码、区域不亮、死点等。用户点击自定义故障中的具体内容就会显示该故障的具体现象和需要拆除的器件，点击完线路板上的器件拆除后会让用户选择新的器件安装上去，如果两次选择都正确就会提示故障解除，如果任意一次选择错误就会提示排故错误并可重新排故。随机故障则是从所有故障中随机选择一种以灯珠亮度情况排查故障，是最符合实际情况的方法。主要训练学生故障排除能力，借助软件进行故障排除能力的提升。
	
	

	
	
	（4）模拟接线包含P4、P4.81、P6等全彩单元板和P10单色单元板。用户可以在接线界面点击查看接线图按钮查看接线原理图并可以放大、移动。当用户任意选择一个焊点后系统会根据接线原理提示该焊点与其他几个焊点相连接，如果再次点击的焊点符合接线原理，则该焊点接线正确并生成该焊点的接线实物，否则会提示焊点选择错误并可重新接线。可将线路板上的元器件进行模拟接线，最终展示接线成果。该模拟接线功能主要训练学生对元器件及线路板接线的熟练程度，巩固学习成果。
	
	

	
	
	（5）为确保系统功能稳定且符合技术要求，要求提供软件功能截图不少于8张。提供软件含器件介绍、模拟装配、故障检修、模拟接线功能现场视频演示。供应商须承诺中标后响应采购人要求进行产品功能演示佐证，若演示功能与招标技术要求不符合则视为虚假投标，采购人有权取消其中标资格同时上报相关部门，相关法律处罚后果由供应商自负。
	
	

	
	
	五、实训项目
	
	

	
	
	（一）电工基本技能实训
	
	

	
	
	项目一 基本电工仪表的使用与测量误差的计算；项目二 减小仪表测量误差的方法；项目三 欧姆定律；项目四 电阻的串、并、混联电路；项目五 电阻分压器电路；项目六 电容的充放电电路；项目七 伏安法测电阻；项目八 节点电压法；项目九 回路电压法；项目十 支路电流法；项目十一 电阻与温度的关系：用伏安法测出灯丝在不同电压下的阻值；项目十二 电压表量程的扩展；项目十三 电流表量程的扩展；项目十四 已知和未知电路元件的伏安特性；项目十五 直流电阻电路故障的检查；项目十六 电路中电位的测量；项目十七 基尔霍夫电压定律；项目十八 基尔霍夫电流定律；项目十九 电压源外特性的测定；项目二十 叠加原理；项目二十一 电压源与电流源的等效变换；项目二十二 负载获得最大功率的条件；项目二十三 戴维南定理；项目二十四 诺顿定理；项目二十五 互易定理；项目二十六 二端口网络；项目二十七 双联开关两地控制；项目二十八 RLC串联交流电路；项目二十九 RLC并联交流电路；项目三十 RLC串联谐振电路；项目三十一 电感、电容元件在直流电路和交流电路中的特性；项目三十二 正弦稳态下RL、RC串联电路；项目三十三 日光灯电路的连接；项目三十四 提高功率因数的方法；项目三十五 一阶电路过渡过程的研究；项目三十六 二阶电路过渡过程的研究；项目三十七 单相变压器；项目三十八 变压器参数测定及绕组极性判别；项目三十九 交流电路参数的测量；项目四十 三相负载的星形联结；项目四十一 三相负载的三角形联结；项目四十二 三相交流电路功率的测量；项目四十三 功率因数及相序的测量；
	
	

	
	
	（二）电工综合技能实训
	
	

	
	
	项目一 运算放大器的应用；项目二 受控源的设计；项目三 电流表、电压表和欧姆表的设计；项目四 互感器的应用；项目五 整流滤波电路的设计及应用；项目六 报警保护电路的设计及其应用；项目七 过流保护的设计及其应用；项目八 单相电度表的安装及使用
	
	

	
	
	（三）电机拖动技能实训
	
	

	
	
	项目一 三相异步电动机接触器点动控制线路；项目二 三相异步电动机接触器自锁控制线路；项目三 基于时间继电器的Y-△启动自动控制线路；项目四 接触器联锁的正反转控制线路；项目五 按钮联锁的三相异步电动机接触器正反转控制线路；项目六 双重联锁的三相异步电动机正反转控制线路；项目七 交流功率、功率因素测量；项目八 功率因数及相序的测量；
	
	

	
	
	（四）模拟电路基本技能实训
	
	

	
	
	项目一 晶体二极管的判别与检测；项目二 PN结的单向导电特性；项目三 晶体三极管的判别与检测；项目四 单结晶体管特性；项目五 晶体管共射极单管放大器；项目六 场效应管放大电路；项目七 负反馈放大电路；项目八 差动放大电路；项目九 射极跟随器；项目十 场效应管共源极放大电路；项目十一 共集电极放大器；项目十二 共基极放大器；项目十三 两级阻容耦合放大器；项目十四 运算放大器的基本接法；项目十五 集成运放同相比例放大器；项目十六 集成运放反相比例放大器；项目十七 集成运放加法电路；项目十八 集成运放减法电路；项目十九 集成运放积分电路；项目二十 集成运放微分电路；项目二十一 电压跟随器；项目二十二 电压比较器；项目二十三 RC桥式正弦波振荡器；项目二十四 方波发生器；项目二十五 三角波发生器；项目二十六 文氏电桥正弦波发生器；项目二十七 锯齿波发生器；项目二十八 过零比较器；项目二十九 比较器；项目三十 窗口比较器电路实训；项目三十一 集成运放的调零电路；项目三十二 电源极性错接的保护电路；项目三十三 输入端限幅保护电路；项目三十四 输出端限幅保护电路；项目三十五 OTL功率放大器；项目三十六 RC正弦波振荡器及选频放大器；项目三十七 晶闸管可控整流电路；项目三十八 单相半波整流、滤波电路；项目三十九 单相全波整流、滤波电路；项目四十 单相桥式整流、滤波电路；项目四十一 稳压管稳压电路及其稳压原理；项目四十二 三端集成固定稳压电源；项目四十三 正电源输出可调集成稳压电源；项目四十四 串联型晶体管稳压电源电路；
	
	

	
	
	（五）数字电路基本技能实训
	
	

	
	
	项目一 晶体二极管开关特性；项目二 晶体三极管开关特性；项目三 二极管限幅器；项目四 三极管限幅器；项目五 二极管钳位器；项目六 TTL集成逻辑门；项目七 集成与门逻辑功能测试；项目八 集成非门电路逻辑功能测试；项目九 集成或门电路逻辑功能测试；项目十 集成与非门逻辑功能测试；项目十一 CMOS门电路的测试；项目十二 TTL电路和CMOS电路的输出特性测试；项目十三 集成逻辑电路的连接与驱动；项目十四 组合逻辑电路；项目十五 半加器；项目十六 全加器；项目十七 译码器；项目十八 译码器逻辑功能测试；项目十九 数据选择器逻辑功能测试；项目二十 四选一数据选择器；项目二十一 八选一数据选择器；项目二十二 集成触发器逻辑功能测试；项目二十三 基本RS触发器；项目二十四 JK触发器；项目二十五 D触发器；项目二十六 CMOS触发器；项目二十七 计数、译码和显示；项目二十八 计数器及其应用；项目二十九 十进制可逆计数器的逻辑功能测试；项目三十 二进制加法计数器；项目三十一 十进制加法计数器；项目三十二 测试移位寄存器的逻辑功能；项目三十三 移位寄存器及其应用；项目三十四 脉冲分配器及其应用；项目三十五 555时基电路；项目三十六 单稳态触发器；项目三十七 多谐振荡器；项目三十八 施密特触发器；
	
	

	2. 
	示波器
	配备7英寸800×480 TFT LCD。带宽100MHz，实时采样率1GSa/s，存储深度64kpts，波形捕获率达5000wfms/s。支持34种自动参数测量、FFT频谱分析、交替触发、XY相位差测量。垂直量程1mV/div~20V/div，具备边沿、脉冲、视频等多种触发模式。标配UT-P04无源探头，带USB、LAN接口，支持U盘存储与远程控制。尺寸336×164×108mm，重约3.5kg，安全认证齐全。
	台
	20

	3. 
	万用表
	安全等级≥ CAT III 600V、≥CAT II 1000V，具备NCV非接触验电、单表笔火线检测、数据保持、MAX/MIN、自动关机等功能。可测直流电压≥1000V、交流≥750V，交直流电流≥20A，电阻≥60MΩ，电容达≥99.99mF，频率10Hz～10MHz，支持二极管、通断蜂鸣、晶体管hFE测量。采用全功能过载保护，μA/mA档带保险丝熔断报警。
	只
	20

	4. 


	讲台、椅子
	1.讲台
	套
	1

	
	
	1.1设计要求：为推拉导轨设计，配备机械锁；
	
	

	
	
	1.2材质要求：冷轧钢板表面脱脂、酸洗、磷化处理，静电喷塑；
	
	

	
	
	1.3尺寸要求：约为1100mm*750mm*1000mm（长宽高）；
	
	

	
	
	1.4其他：可内置台式电脑、笔记本、无线话筒、具有防尘、防盗的功能。
	
	

	
	
	2.升降椅
	
	

	
	
	2.1凳面直径不小于38mm.厚约4cm；可调范围约58-78cm;
	
	

	
	
	2.2材质要求：优质加厚金属骨架，SGS防爆气杆；皮革面料；双环加固；圆盘底座；
	
	

	5. 


	智能交互黑板


	一、屏体硬件：
	套


	1



	
	
	1.智慧黑板采用平面结构设计，采用三段式结构方式，整体尺寸不低于4200*1200整机两侧副屏可支持普通粉笔、液体粉笔、成膜笔等多种类型笔书写，副屏光泽度符合GB 28231-2011标准。
	
	

	
	
	2.UHD超高清LED液晶屏，显示尺寸≥86英寸，物理分辨率：≥3840×2160，屏幕采用防眩光钢化玻璃保护，硬度≥9H，最高灰阶 256 灰阶，玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。
	
	

	
	
	3.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit用于提升显示对比度，支持手势上滑调出智能画质调节，开启AIPQ功能后，播放视频即可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影，让整个画面显示效果更佳。
	
	

	
	
	4.电容触控技术，支持Windows系统和安卓系统等系统中进行50点或以上触控，整机系统支持书写触控延迟≤25ms，触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。
	
	

	
	
	5.为充分满足用户实际使用需求，前置面板需具有以下输入接口：≥2路双通道USB3.0接口、≥1路USB Type-C全功能通道接口，后置≥2路HDMI接口、≥2路USB 等接口。
	
	

	
	
	6.具有物理开机防蓝光功能，蓝光危害为RGO豁免级，通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉舒适度A +级或以上标准。（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章）
	
	

	
	
	7.整机内置2.2声道扬声器4阵列麦克风，扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，最大功率≥84W，最低谐振频率≤85Hz，影院模式下具备AI环绕声功能，听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三档强弱调节，通过AI算法提取视频/音频中的语言进行效果增强，在不增加音量的情况下提升语言清晰度，扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。
	
	

	
	
	8.整机内置双WiFi6无线网卡和蓝牙Bluetooth 5.4标准模块，在PC通道及安卓通道各具备一颗WiFi6无线芯片，PC和安卓通道均可通过大屏发送WiFi6热点以及连接WiFi6的路由器，无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。
	
	

	
	
	9.整机上边框内置非独立摄像头支持通过人脸识别进行账号登录，可拍摄≥1300万像素的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。支持通过人脸识别进行登录账号，支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。
	
	

	
	
	10.整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章）
	
	

	
	
	★11.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作，配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他软件免登录操作。（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章）。
	
	

	
	
	12.整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测。
	
	

	
	
	二、教学辅助系统：
	
	

	
	
	★1.整机采用≥12核国产化嵌入式芯片，CPU≥8核，整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，DDR最大速率≥2666MT/S，存储空间≥32GB，整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片；
	
	

	
	
	2.整机内置交互式白板软件支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。内置智能语音转文字工具，支持实时拾取整机系统播放的音视频源内容并进行文字转译，支持将整机内置麦克风拾取的语音进行文字转译，以悬浮字幕形式将转译文字显示在屏幕上。
	
	

	
	
	3.为满足教学场景使用需求须具备弹窗拦截、冰点还原功能，弹窗拦截支持手动拦截、截图拦截、超级拦截三种方式，冰点还原支持创设系统还原点，可根据教学需求自由选择磁盘分区设立还原点和取消还原点；
	
	

	
	
	4.整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形标准图形。
	
	

	
	
	5.整机自带AI书写美化能力，智能识别批注的书写轨迹，进行笔锋智能美化，模拟纸上书写的起笔、行笔和收笔效果，内置文字快剪功能，支持微课录制结束后提取视频中的文字，按照提取出的文字，对视频进行快速视频剪辑。
	
	

	
	
	6.整机内置AR授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的3D 模型，支持对整机页面显示的题目或视频展台所采集的题目内容进行识别。
	
	

	
	
	8核12线程，主频≥2.0GHz，最⼤睿频≥4.4GHz
	
	

	
	
	三、内置模块：
	
	

	
	
	1.内置电脑模块采用按压式开关最新40pin万兆高速传输接口，传输速率≥10Gbps；
	
	

	
	
	2.CPU采用≥8核≥12线程，主频≥2.0GHz，最⼤睿频≥4.4GHz；
	
	

	
	
	3.内存：≥ 8G DDR4；硬盘：≥256G SSD固态硬盘；
	
	

	
	
	4.接口：整机非外扩展具备3个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等；
	
	

	
	
	随机预装交互式教学软件。
	
	

	
	
	四、智慧课堂软件
	
	

	
	
	1、系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S和C/S架构设计，支持用户在显示设备、PC上使用。
	
	

	
	
	2、支持自由授课和登录授课模式；自由授课模式支持教师未登录状态下快速点击应用开始授课，进行板书演示、课件讲演；登录授课模式支持教师在设备上扫描二维码，系统会自动获取教师的课程信息，多课程时支持手动选择，无课程时支持创建新课程，选中课程后会自动生成课堂码，支持教师复制课堂码分享给学生。
	
	

	
	
	3、支持学生在个人PC上接收到课堂加入邀请，点击课程信息后快速加入课堂；支持学生端在个人PC、移动端上登录平台后输入课堂码，快速加入课堂；开始授课前，支持教师实时查看加入本课堂的学生列表；学生加入课堂后，会自动跟随教师端授课演示画面；授课过程中，支持自动转写教师的授课声音为文字。
	
	

	
	
	4、自由授课模式下，支持教师点击下课按钮后，扫描二维码带走课堂内容；登录授课模式下，支持教师点击下课按钮后，自动将课堂回顾保存在云盘；学生加入课堂听课，课堂结束后自动生成课堂回顾内容，学生可随时查看本节课课堂实录内容，包含课件及授课过程。
	
	

	
	
	5、支持导入系统本地文件、WPS云盘文件、自有云盘文件、手机文件；支持导入PDF、Word、Excel、PPT类型文件；支持多文件同时导入。
	
	

	
	
	6、支持保留WPS课件的原生动画效果，并支持实时批注讲演；课件演示时支持上下翻页，支持查看本页页码及总页码；支持预览本课件所有页码；支持快速切换至其他课件或文件；支持在演示环境下导入其他文件进行演示；支持将课件内容发送到白板中进行书写讲解。
	
	

	
	
	7、支持自由模式、纵向模式的书写方式；自由模式支持在画板上任意拖动书写，不限制画板的横向和纵向书写范围，并支持定位板书内容；纵向模式支持锁定白板横向书写范围，通过滑动翻页的形式书写板书内容；板书书写时支持自由调整笔迹颜色及笔触粗细；支持双指滑动板书、长按圈选后移动区域，书写笔迹支持用手背擦除；书写内容各端实时同步更新。
	
	

	
	
	8、授课小工具：教师播放课件时，提供授课小工具，包括画笔、橡皮擦、板中板、放大镜和批注分享功能（提供第三方检测报告复印件加盖投标人公章）。
	
	

	
	
	9、教师端在连接状态下可实时接收来自学生的提问；支持点击放大提问内容，进行进一步回答；支持实时讨论入口开启或关闭禁言，支持弹幕显示的开关控制。
	
	

	6. 
	音响功放
	1.壁挂式音箱（2只）；功率≥50W；重低音单元；灵敏度：≥92+3dB；频率响应：100-18KHZ；≥180°自由旋转；二分频设计；尺寸≥400mm*280mm*250mm；含安装支架；需满足教学场景需求；
	套
	1

	
	
	2.定压功放：功率200-1200W；音频输入/输出：2路输入/2路输出；麦克风不少于2路输入；具备话筒优先功能；五分区音量大小调节；
	
	

	
	
	3.配有线款鹅颈麦；配音频线、音响线，满足现场安装；
	
	

	7. 
	工具柜
	1.外形尺寸：约900mm×250mm×1800mm（长*宽*高）
	个
	3

	
	
	2.不小于1mm厚的优质冷轧钢板焊接组装，坚固耐用。
	
	

	
	
	3.双面静电喷塑处理，防锈性能好。
	
	

	
	
	4.应≥15门存储位，设拉手、锁、通风口等功能；
	
	

	8. 
	空调
	≥3匹变频冷暖空调（立柜式）；毛重≥55kg、支持遥控或APP操控；能效等级三级及以上；制冷功率≥2350W,制冷量≥7210W，电辅加热功率≥2100W，制热量≥9110W；
	台
	2

	9. 
	配套基础改造
	1.室内基础拆除（含部分还原），对原有场地进行基础内容拆除，包括线材拆除不限于还原规整、玻璃隔挡拆除外运、风扇拆除及还原、窗帘拆除及还原、原有挂图挂件等拆除，实际情况以现场为准，含人工设备及垃圾外运等，包干。

2.室内强电弱电布线制作安装：需满足电子电工实训装置、智慧黑板、音响功放、讲台功能、空调等设施设备强电弱电使用，规格选型依据设备功能需求定制，包括但不限于220V/380V电压、弱电需求,材质选用国标或行标材质（含配件），形式不限于地线（明装）或桥架；要求布置合理，满足日常使用需求；内容满足实训室标的内容实用需求，含人工材料等包干，室内面积约112㎡。
3.配三相干式隔离变压器电控柜（1套）：35KVA三相隔离变压器，输入三相380V、输出三相380V，适用于实训设备稳压隔离及安全供电使用，含安装调试。
4.原有场地基础修补，包括原有拆除后墙面、顶面基础修补，采用腻子涂料等工艺，要求修复后美观大方，含人工材料等包干，室内面积约112㎡。
5.进行电子电工工艺知识节点，实训室标识标语、安全警示标志、工位及设备编号、地面功能分区划线等内容设计制作安装，材质包括但不限于KT板，亚克力等方式组合。安装位置以现场为准，要求美观大方，布局合理。室内面积约112㎡。

注：所有布线执行国家电气施工标准，强弱电分离、接地保护达标;施工垃圾全额清运离场;墙面修补无色差、无开裂;实训室标识、安全警示符合职教实训场地规范。
	项
	1


第三节 商务要求

一、质量保证要求 

1.1、中标人应保证货物是已定型上市销售的全新、原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的产品，完全符合本采购需求所规定的质量、规格和性能的要求。对由于设计、工艺或材料的缺陷等质量问题而发生的任何不足或故障负责维修和更换，并承担由此产生的所有费用。 

1.2、所有产品均要求技术资料完整，有光盘资料的必须提供完整的光盘资料。 

1.3、设备需为非进口设备、提供原产地资料等。 

1.4、中标人必须严格遵守《中华人民共和国产品质量法》，在投标文件中对产品质量保证体系作出说明，并完整地履行免费质保期内的免费现场维修服务承诺。 

1.5、在免费质保期内，中标人必须及时免费维修、更换有缺陷的货物或部件。如果中标人收到买方通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由中标人承担，并从质量保证金中抵扣。 

1.6、在质保期内，如发现货物有其他潜在缺陷及中标人使用了不符合标准要求或不符合投标书承诺的原材料、零部件、外购件，买方有权退货或向中标人索赔。 

1.7、质量要求：应符合国家现行行业规范标准。 

1.8、质保期：免费整体质保期≧1 年。

2、供货范围

采购内容的全部产品及服务，设备供货、安装、调试、验收、售后服务等。

3、附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求。

提供随机标准附件、专用工具。质保期满后，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

4、售后服务：提供 7×24 小时的技术咨询服务。 
二、验收标准

1、货物验收应按国家标准和规范及合同要求进行。采购人有权参与有关的验收试验，中标人应向采购人提交试验数据的报告、主要零部件、原材料、原始资料和检查记录等资料，供采购人验收时审查。

2、项目验收另有国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他中标人采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

3、因中标人所提供的产品出现质量问题而引起纠纷，则由具有资质的相关质检机构进行检测，由此而发生的费用由中标人负责。

三、安装调试及技术服务（含培训）要求

1、产品运输、保管及保险：

1.1 中标人负责产品到使用单位的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2 中标人负责设备在现场的保管，直至验收合格。

1.3 中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2、包装：原厂原包装送货，货到采购人指定地点，经采购人指定人员验证后方可开箱。

3、安装调试及施工：

3.1、本项目的安装由中标人负责，中标人应对产品安装提供全面的技术服务与支持，为顺利安装运行提供完全技术保证。

3.2、中标人应加强设备安装的组织管理，所有安装人员应遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

3.3、项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括设备资料、技术文档、使用说明书等，移交采购人。

3.4、移交设备技术文档、资料。发现虚假应标的，设备技术参数、数量与本文件不一致，付款时将扣除合同中设备的款项，并按本文件的技术要求更换设备。如问题严重，影响质量和使用体验，将视为验收不合格。

3.5、设备运行不正常，或达不到预期效果，将暂停验收，直到整改完毕。

3.6、供应商需负责将所采购的设备送至采购人指定地点，并负责安装调试及用户操作人员的现场操作、维护培训，达到用户操作人员熟练操作。

四、交货要求
1.交货时间及地点

1.1交货时间：合同签订后45天内交货，并安装调试完成。

1.2交货地点：采购单位指定地点。

五、其他要求

1.中标供应商工作人员在安装过程中应当严守采购单位工作场所的工作纪律及相关规定。

2.供应在运输途中和安装过程中的一切安全由供应商自行负责。

3.所投产品的证件资料必须合法、真实、有效和齐全。

六、付款方式：货物到达指定地方全部设备安装调试、师生实操培训、全套技术资料移交、软件功能验收、场地整改验收，提供完整验收报告及培训台账后支付合同总款的97%，所剩3%的余款作为质保金，待免费质保期满无任何纠纷一次性付清（余款不计利息）。
七、未尽事宜，合同中约定。

注：对于上述商务要求，投标人应在投标文件中实质性响应并作出承诺及说明。

第五章 响应文件组成
目录

供应商的响应文件应包含以下部分：

一、报价表及报价文件(格式)

二、谈判响应声明(格式)

三、授权委托书(格式)

四、供应商资格审查材料
五、采购需求响应

六、合同条款偏离表

七、采购需求偏离表

八、享受政府采购政策的证明资料

九、响应标的符合谈判文件规定的证明文件

十、供应商认为需提供的其他资料

十一、最后报价

一、报价表及报价文件(格式)
附件1-1 报价表

报价表

政府采购计划编号：                                 项目名称：                        
	报价
	其他内容

	小写金额：               （人民币元）

大写金额：               （人民币元）

（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


注：

1、本表须按包填写，一个“包号”一份。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：    年    月     日

附件1-2分项报价说明

分项报价说明

注：1.供应商应按谈判文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。

附件1-3分项报价明细表
分项报价明细表
采购代理编号：__    ________                       项目名称：____            ______ 

包号：__    ________                               包名称：__    ________   

	分项项目名称
	规格型号

（或项目特征描述）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（元）：
	
	


备注：（1）本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

（4）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或签章）：       
日期：        年    月   日
二、谈判响应声明(格式)
致 (采购人、采购代理机构)：

根据贵方为（项目名称）的谈判邀请（政府采购计划编号：            ，委托代理编号：    ），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表供应商 （供应商名称）提交响应文件电子文档：一份，参加采购项目第    包谈判，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。

一、我方已详细审查谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。

四、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。

七、我方的联系方式：

地址：       ；邮编：         ；电话：        ；电子邮箱：              。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年      月      日

三、法定代表人身份证明

供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称(盖单位公章)：

日期：               年      月     日

授权委托书(格式)

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、政府采购计划编号、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月     日签字生效，特此声明。

	委托代理人身份证（正面）复印件
	委托代理人身份证（反面）复印件

	法定代表人身份证（正面）复印件
	法定代表人身份证（反面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：
委托代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日 
四、供应商资格审查材料

联合体协议书（格式）
致                   （采购人、采购代理机构）：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称）（采购代理编号：                ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）
二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：               。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。
牵头人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或签章）：                          
成员1名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或签章）：                          
成员2名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或签章）：                          
…

日期：        年        月        日  
注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）授权委托书。
2、投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价，影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑。

附件4-1 资格更新证明材料

供应商的资格更新证明材料

注：根据谈判文件第二章规定，被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本响应文件提供更新或者补充的资格证明材料。

五、采购需求的响应

编制说明：供应商应按谈判文件第四章采购需求自行编写采购需求响应文件，格式自拟。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年       月       日

六、合同条款偏离表

政府采购计划编号:                        项目名称：                     

	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据谈判文件第三章“合同草案条款”填写本表；

2.供应商如果对谈判文件第三章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第三章的所有条款要求，其响应无效。

4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：    年    月     日

七、采购需求偏离表

政府采购计划编号:                           项目名称：                    

	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据谈判文件第四章“采购需求”填写本表；

2.供应商如果对谈判文件第四章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第四章的所有条款要求，其响应无效。

4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

5.本表偏离表与本章第六节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日      期：      年     月     日

八、享受政府采购政策优惠的证明资料

供应商符合第二章要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。

附件8-1中小企业声明函（货物）
中小企业声明函（货物）

（不符合条件无需填写）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
           
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件8-2残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

(不符合政策要求的无需提供)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

附件8-3监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不符合政策要求的无需提供)

注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附件8-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料

强制采购或者优先采购产品的证明材料

(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

注：1.供应商提供的产品属于优先采购的，应按规定提供证明材料和本章本节附页1“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。

2.节能产品、环境标志产品(强制采购或者优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。

附页1优先采购产品清单

优先采购产品清单
政府采购计划编号:                           项目名称：                    

	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


注：1.本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或者环境标志产品）的政府采购政策价格扣除。

2.栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3.栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号。

4.货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只需填写一种。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字或者印章）：

日期：年月日

附页2 本国产品
《关于符合本国产品标准的声明函》或相关证明材料（如是）

本国产品成本比例承诺函
	序号
	主要产品/技术名称（规格型号）
	本国产品
	该产品成本在产品总成本中占比（%）

	1
	
	是
	XX

	2
	
	是
	XX

	3
	
	否
	XX

	本国产品在产品总成本中占比合计
	XX%


本公司（单位）承诺上述数据均已经我公司（单位）核实确认，确保真实、有效。
供应商名称（盖章）：__________________
日期： 年 月 日
注：
1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》提供该产品成本在产品总成本中占比。
2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                                         投标人名称(电子签名)：　        

日期：　     年　  月　  日         

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

九、响应标的符合谈判文件规定的证明文件

供应商资格声明(格式)

致     (采购人、采购代理机构)：

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和    (项目名称)邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为    ， 全称为    ，统一社会信用代码为     ，法定代表人（单位负责人）为     ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事   处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是   指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关   行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如  下： 
    


2、我单位直接控股的其他单位如下： 
 


3、与我单位存在管理关系的其他单位如下： 

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”、“信用湖南”、“信用郴州”网站被列入失信被执行人和重大税收违法   案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”、“湖南省政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记   录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：     （签字或印章）

 日期：      年     月     日

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号),本公司企业规模为: 大型口中型口小型□微型□。
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场,遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27 号),如违反承诺,同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。
公司机构代码：       ；注册登记机构：     ；日期：      ；
有效期：          ；注册资本：       ；地址：      ；
经济行业：           ；经济性质：             。
法定代表人姓名（签字）：     ；身份证号：        ；手机号：     。
授权代理人姓名（签字）：     ；身份证号：       ；手机号：      。
投标人名称（加盖公章）：
日期：   年  月  日
十、供应商认为需提供的其他资料

注：供应商认为需提供的其他资料包括：

1.谈判文件第三章采购需求要求的其他资料；

2.谈判文件要求的其他相关资料。

十一、最后报价

附件11-1最后报价表

最后报价表（谈判后网上递交）

政府采购计划编号：                                项目名称：                   
	报价
	其他内容

	小写金额：              （人民币元）

大写金额：               （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


注：

1、本表须按包填写，一个“包号”一份。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：     年    月     日

附件11-2分项报价明细表
最后分项报价明细表（谈判后网上递交）

采购代理编号：__    ________              项目名称：____            ______ 

包号：__    ________                               包名称：__    ________   

	分项项目名称
	规格型号

（或项目特征描述）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（元）：
	
	


备注：（1）本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

（4）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或签章）：       
日期：        年    月   日
